第四章 采购需求
第一节 采购清单一览表
	包号
	
标的名称
	
品目分类
	
品目名称
	简要技术要求
	
数量
	
单位
	
标的预算
	
最高限价
	节能产品
	进口产品

	1
	
信息化设备采购
	

A02019900
	


其他信息化设备
	
详见采购需求
	


3
	


套
	


1118700元
	


1118700元
	



	





























第二节技术参数
	序号
	货物名称
	技术指标
	数量
	单位
	备注

	一、AI 精品录播
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AI 4K 录播主机
	1. 为保证系统整体编解码性能及使用稳定性，主机需采用≥3 颗 ARM 架构处理器，主处理器采用8 核架构，2 颗协处理器均采用4 核架构。
2. 主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、专业导播、虚拟抠像、远程运维参数设置功能。
3. 支持≥2个HDMI 高清采集接口，支持分辨率包含：3840 ×2160p@30Hz、1920×1080p@60Hz、1920×1080p@30Hz、 1680×1050p@30Hz、1600×900p@30Hz、1400×
1050p@30fps、1280×1024p@30Hz、1280×1024p@60Hz、 1280×960p@30Hz、1280×800p@30Hz、1280×720p@60Hz、 1280×720p@30Hz、720×480p@60Hz、640×480p@30Hz 。
4. 支持≥4 路高清视频输出，视频输出可同一时间输出不同视频源，且输出分辨率不小于4K，其中HDMI信号输出≥3 路且 UVC 视频输出≥1 路。
5. 支持标准 USB 音视频信号输出，通过主机 TypeC 接口可以实现图像和声音同步输出，支持不小于4K 图像输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件。
6. 内置音频接收模块。无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2 个无线麦克风接入，且同时支持≥2 种对频模式。
7. 支持≥2 个线路信号立体声输入，且输入接口采用不同的运放倍数设计，可满足不同类型的音频信号接入。
支持≥2 个线路立体声音频输出，可独立设置任意一个输出接口的混音模式。
8. 支持≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过网线就可以完成≥8 个阵列麦克风接入主机，通过网线可以实现≥8 麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持数字音频传输。
9. 支持断电扩声，在主机完全断电的情况下，从主机线性音频通道上输入的音频可以从主机输出通道输出，且≥2 个音频输入通道可以支持该功能，满足全场景的教学使用需求。
10. 内置蓝牙无线物联模块，主机无需线缆就可以实现对同品牌音箱的音量控制，也可通过同品牌讲台实现对主机开关机控制。
11. 支持≥5 个 RJ45 接口，其中≥3 个支持 POE。支持双网卡设计，摄像机可在独立网段单独工作，不影响原有网络。
12. 支持≥5 个 USB 类型接口，其中 USB-A 接口≥3 个， Type-C 接口≥2 个。
13. 支持 H.264(BP/MP/HP)视频编码与解码，可扩展支持 H.265 编码/解码。
14. 支持分辨率、码率、帧率设定。支持录制倒计时，自定义设置≥4 种倒计时时间。
15. 支持录制清晰度设定，支持可选择 1080p、720p、 VGA、QVGA；支持录制帧率设定，可选择
25fps/30fps/60fps；支持录制画质选择，可选择≥5 种等级；录制编码码率≥16Mbps。
16. 支持≥2 种录制视频自动分段模式：支持按照文件大小分段，可选择 500MB，1GB，2GB 进行分段录制；支持按照录制时长分段，可选择 30 分钟、60 分钟。
17. 支持网络监测功能，无需安装第三方软件，在触控
	



























1
	



























台
	















主机具备 4k 视频录制能力，支持 4K 超高清视频处理；支持通过主机进行导播操作，实现画面切换及云台控制等；支持大规模公网直播，搭配直播平台不限直播次数、流量以及观看人数；





	
	
	屏幕上显示教室网络状态，包括：服务联通性、网络稳定性、上下行速度、网络追踪性、网卡信息。
18. 主机内置扬声器，支持音频检测，通过主机内置扬声器可以播放测试音频，通过主机一体化屏幕进行视频预览时能够同步播放音频，且可控制播放音频音量大小。
19. 主机采用≥15 英寸触控电容屏，屏幕分辨率≥ 1920*1080。
20. 主机采用多功能电源按键，通过一个按键可以实现开机、关机、节能待机。
21. 支持硬件复位功能，可通过Reset 复位键实现整机复位。
22. 支持通过互联网，实现对设备的远程配置，支持关机、重启、参数配置操作。
23. 支持通过互联网，按照版本号进行查询。可查看该版本的主机数量和总体占比，支持通过 IOT 物联平台实现主机的远程升级，可查看不同版本的占比，可按照行政区域进行分区升级。
▲24.支持AI分析功能，开启后可进行课堂行为分析，
在平台中生成报告。报告中可查看课堂实录、课堂热力图、AI建议分析；教学行为分析及总结； 问答模式、提问类型、学生应答、教师理答、 问答实录分析及总结；
弗兰德斯互动分析、S-T/Rt-Ch 教学分析及总结。（需提供第三方检测机构测试报告并加盖投标人公章）
25.支持≥2 种抠像背景颜色（绿色、蓝色），可自由切换；支持任选两路通道作为前景和背景，实现对前景画面的实时抠像并叠加到背景画面；
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流媒体系统
	1. 支持互动清晰度设置，分辨率可设置 1080P、720P。支持互动清晰度自定义设置，可设置分辨率为 1080P、
720P、VGA、QVGA，可设置帧率为 60、30、25FPS，可设置画质≥4 种档位，可设置码率为静态码率、动态码率。设置后可显示对应码流大小。
2. 支持互动清晰度自适应，在互动时根据网络情况选择最优清晰度。
3. 支持设置主机互动模式，可选择开启或关闭互动双流设置，开启后可选择第二路流的画面，支持≥6 个画面选择。画面设置支持开启或关闭直播推流 CDN 设置，开启后可选择推流画面，支持≥7 个画面选择。
4. 支持互动协议设置，可设置主机视频通信协议，协议支持添加及参数修改。支持设置云服务器地址，可选择公有服务器或私有服务器。
5. 支持互动状态下的导播模式设置，可设置手动、半自动、全自动导播模式；支持选择互动状态下的录制画面设置，可选择≥7 路画面进行录制。
6. 支持"1+3+直播接入"的互动授课模式，可接入 1 个主讲教室、3 个互动教室和直播听课教室。
7. 支持选择自动开启直播，开始上课后将显示直播中。
8. 支持登录状态自动提示。开始上课时如主机为未登录状态，系统自动提示使用微信扫码登录，登录后显示用户头像和用户名；如是已登录状态，系统自动创建并进入互动课堂，并自动开启录制。
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	9. 开始上课后，主讲端将被授予“主持 ”权限，并自动开启麦克风。主讲端可切换导播模式或画面；将自己进行移至台上或移至台下的操作，将画面设置为主画面显示及全屏显示，并可将广播画面给所有人。
10. 支持互动过程中，进行性能监控，可监控网络丢包率、上行带宽、下行带宽、最大虚拟内存、当前虚拟内存、当前物理内存、当前句柄数量、当前进程数量、当前 CPU 使用率。
11. 支持互动过程中，进行推流质量查看。可查看视频分辨率、视频质量、延时、丢包率、视频帧率、视频码率、音频帧率、音频码率。
12. 支持在系统总丢包率 50%的网络环境下，视频清晰流畅无卡顿，语音连贯。
13. 支持双向互动过程中，实现 1080P@60fps 视频双向互动。
14. 支持导播设置向导，可通过提示进行下一步操作。
15. 支持≥5 种跟踪模式设置。
16 ▲支持教师端跟踪区域、快照区域、板书区域、屏蔽区域设置，勾选后可通过鼠标绘制对应区域，不同区域通过不同颜色画框展现。支持智能检测，系统可自动框选跟踪区域，快速清除快照区域，调用相机配置， 自动确定跟踪区域。（需提供第三方检测机构测试报告并加盖投标人公章）
17. 支持教师端预置位设置，可通过按钮实现镜头的上下左右转动、拉近拉远，并设定≥6 个摄像机预置位。支持自动识别黑板全景位及讲台位置。
18. 支持教师端选择目标丢失时切换的画面，支持≥4 个画面可选。支持多目标动作时切换画面设置，支持≥2 个画面可选。
19. 支持教师端开启身高自适应功能，支持教师端开启特写人形跟踪功能。
20. 支持学生端开启人脸检测，开启后将通过人脸判定跟踪目标是否需要切换特写。
21. 支持开启开机跟踪功能；支持开启或停止跟踪功能。
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导播系统
	1. 支持通过浏览器及电脑应用程序，对主机进行画面切换控制。
2. 支持通过浏览器访问主机，进行视频管理，可对主机中录制的视频进行下载及预览。
3. 支持通过浏览器，设置主机的输入配置，调整麦克风音量及设置摄像机信号。
4. 录制模式支持电影模式、资源模式两种，能同时支持1 路电影模式加6 路资源录制，实时录制合成画面、教师全景、教师特写、学生全景、学生特写、板书画面、 电脑画面。可通过勾选录制对应画面，实现资源模式录制。录制的所有视频均有声音。
5. 支持开始录制、暂停录制、停止录制。录制开始后系统自动计时。支持开启直播或关闭直播。
6. 支持选择≥3 种导播模式，具备手动、半自动、全自动可选。
7. 支持≥9 种多画面合成布局选择，可自定义选择布局中的画面，选择后自动更新布局种画面的名称。
8 支持≥16 种转场特效的选择。选择对应特效后，切换画面将应用该特效。特效过渡时间 0.5～1.5 秒可调。
9. 支持通过 U 盘导入片头片尾。片头片尾支持≥3 种格式导入，包含图片格式及视频格式文件，支持总共导入
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	≥30 个大小≥19MB 的图片文件及≥190MB 的视频文件。导入后支持片头播放/播放并开始录制，可调节图片播放时间为 1～10 秒任意值。支持批量管理片头片尾，可批量勾选并删除。
▲10. 支持通过手机扫码实现字幕输入，可输入≥50 个字符。导入后支持显示/隐藏控制，支持拖拽调节字幕任意位置，或通过≥6 个预设位置调整字体位置；支持通过≥3 个预设字号调整字体大小；支持通过≥5 种预设颜色调整字体颜色。支持批量管理字幕，可批量勾选并删除。 （需提供第三方检测机构测试报告并加盖投标人公章）
11. 支持通过 U 盘导入台标。台标支持≥2 种图片格式导入，支持总共导入≥30 个大小≥19MB 的图片文件。导入后支持显示/隐藏控制，支持拖拽调节台标任意位置，或通过≥5 个预设位置调整台标位置。支持批量管理台标，可批量勾选并删除。
12. 支持通过 U 盘导入背景图片，背景图片支持≥2 种图片格式导入，支持总共导入≥30 个大小≥19MB 的图片文件。导入后支持显示/隐藏控制，控制后可显示效果。支持批量管理背景图片，可批量勾选并删除。
13. 支持通过触控实现云台摄像机的推拉摇移控制。可通过单击及拖拉两种方式实现摄像机多个方位的转动，触控拖拉支持 360 度全方位转动；可通过单击及长按两种方式实现摄像机变焦控制，实现画面的放大缩小。支持≥3 种云台转动灵敏度设置。
14. 支持通过单击预览画面进行画面选择，选中后将框选该画面。支持通过单击画面切换按钮或双击画面进行画面导播切换。
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4K 机械云台摄像机
	1.传感器尺寸： ≥CMOS 1/2.8 英寸，有效像素≥800 万2.支持不少于 40 倍变焦
3.扫描方式：逐行
4.支持畸变矫正功能，畸变＜1.5%，校正后可实现视觉无畸变
5.最低照度： 0.5Lux @ (F1.8, AGC ON)
6.镜头： F1.58 ~ F3.95
7.快门： 1/30s ~ 1/10000s
8.支持自动白平衡功能、背光补偿功能、图像冻结功能、 POE 供电
9.支持水平翻转、垂直翻转，水平转动范围： ± 170 ° ,垂直转动范围：-30 °~+90 °
10.支持最大水平视场角≥60 ° , 最大垂直视场角≥35 ° 11.支持最大水平转动速度≥100 °/s，最大垂直转动速度≥69 °/s
软件：
1.支持自动白平衡、背光补偿功能、2D、3D 数字降噪2.支持设置摄像机分辨率、帧率、码率
3.支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度
4.图像支持左右镜像、上下翻转，默认不开启。
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机械云台动态分析
	1.智能跟踪： 自动锁定并跟随运动目标，通过算法实现平滑跟拍，避免画面抖动和丢焦。
2. 自动构图：智能分析画面元素， 自动完成居中、特写等专业构图，确保主体始终处于视觉焦点。
3.行为分析：识别特定动作，并自动触发对应的镜头策略。
4.多模态联动：结合声源定位或手势识别，实现“谁说话跟谁 ”或隔空控制跟踪，无需人工干预。
5.编码优化：针对动态画面进行差异化压缩，保证人脸等关键区域的画质，同时降低带宽和存储压力。
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AI循证分析
	1.系统支持对师生互动行为，进行 2D 还原重建，并标识对应学生的头像及互动情况。支持行列式教室布局、方形桌小组讨论布局、圆形桌小组讨论布局。
2.系统支持自动识别课堂学生互动情况，并统计不同学生的提问举手次数、回答问题次数，按照人员的形式呈现。点击头像可以跳转对应的视频片段。
▲3.在 2D/3D 课堂孪生界面中，通过颜色深浅表示学生参与互动的活跃程度，基于学生上台次数、举手次数、
问答次数计算学生活跃程度，颜色越深则代表越活跃。
（需提供第三方检测机构测试报告并加盖投标人公章）
4.支持报告归属者对报告进行重命名、修改学科学段信息。修改后，会按照新的学段学科信息重跑AI课堂建议。
5 系统支持自动识别问题分类，可按照4MAT（四何类型）识别，分为是何、为何、如何、若何。点击各个类型会自动打开到相应的课堂实录视频片段窗口，显示对应文字明细，文字明细会按师生角色区分，并自动进行分段分句。
6.系统支持自动识别学生回答内容，并且按照前结构、单点结构、多点结构、关联结构、抽象拓展结构的形式进行分析。点击分析结果可以跳转到对应的视频片段。
7.系统支持自动识别老师的核心提问，并且会将提问片段进行抽取，可以看到片段总体的抬头率、回答问题的举手率。点击片段明细，可以按照座位图的方式，查阅具体学生举手和回答的情况。
8.系统支持自动识别学生回答时长，可分类为 5 秒以内， 5-15 秒，15 秒以上。点击各个类型会自动打开到相应的课堂实录视频片段窗口，显示对应文字明细，文字明细会按师生角色区分，并自动进行分段分句。
9.系统支持教师画面、学生画面双窗口显示，小窗口可自由拖动位置和自由切换；视频画面与互动课件一一对应，点击互动课件缩略图，可跳转至对应视频片段。
▲10.系统依据采集到的音视频数据， 自动生成课程总
览、课堂提问、师生互动、合作学习四个维度的课堂反馈建议，可查看课程知识点、课堂思维导图、符合知识性目标的提问、对课堂提问的建议、师生互动建议、课堂互动建议。（需提供第三方检测机构测试报告并加盖投标人公章）
11.系统根据教学内容，基于教学环节、教学任务、教学行为三个特征，形成用户教学流程分布执行情况，支持以进度样式展示，展示不同课堂行为环节的开展时长和占比，课堂行为包括：交互教学、探究学习、讲解教学、
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使用期
限 5 年





	
	
	知识总结、作业发布、迁移应用、巩固检测、识记学习、演示教学、体验学习。
12.系统支持识别课堂学习内容及学生学习，对课前与课中链接、课中与课后链接进行分级评价。支持对学生完成自主学习、提供学习资源、分析学生学习数据、布置课后学习任务四个维度，形成四级评价标准，并给出对应的改进建议。
13.系统支持对老师的核心提问进行抽取，结合提问-学生回答-教师评价，按照加权计算方式，给出每组提问的有效性评分，从而构建成平均有效性。按支持标记每组提问的发生时间与对应有效性评分，并给出对应的分析建议。
14.系统支持将报告以 docx 格式下载至本地，报告中包含基础数据、AI建议、教学时间分配、讲学环节时间轴、 PTA 模型、问答模型、提问类型、弗兰德斯编码图、
S-T/Rt-Ch 教学分析图、提问数据统计、提问详情列表。
15.系统支持将听评课记录关联，通过听课记录快速跳转课堂实录片段，并能抽象出评课摘要，呈现本节课人工评价各维度的评分。
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AI分析摄像机
	







1.镜头水平视场角≥90 °
2.一体化集成设计，支持 4K 超高清，最大可提供4K 图像编码输出，同时向下兼容 1080p，720p 等分辨率。
3.内置图像识别跟踪算法，无需物理转动，即可实现平滑自然的跟踪效果，避免干扰课堂教学。
4.全景画面支持畸变矫正功能。
5.全景画面与特写画面必须采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。
6.整机接口 : ≥1 路 RJ45。
7.支持 POE 有线网络供电，只需要 1 路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。
8.传感器尺寸： ≥CMOS 1/2.8 英寸。
9.传感器有效像素≥800 万
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全向麦克风
	1. 麦克风采用≥4 核的国产音频芯片。
2. 麦克风频率响应范围不低于 50Hz~16KHz，拾音半径≥ 8m，信噪比≥68dB，声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz。
3. 麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整。
4. 麦克风内置≥8 个传感器单元。
5. 麦克风支持≥1个 Type-C 接口，麦克风支持在线 OTA，可在线对麦克风进行升级，无需人员现场维护。
6. 麦克风支持降噪、回声抵消、混响抑制、 自动增益控制、多麦融合多种音频算法。
7. 麦克风支持数字音频传输。
8. 麦克风套件标配 2 支麦克风和 2 套安装支架。软件：
1.支持全频带全双工自适应回声消除算法。
2.支持全频自适应AI 降噪技术，降噪电平≥24dB。
3.支持自动增益控制。
4.支持啸叫抑制。
5.支持智能混音，可智能选择最佳麦克风采集音频。
6.支持多通道音频矩阵，可根据场景需求进行相应设置。
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无线麦克风
	1. 麦克风标配充电仓，可用于充电及收纳，麦克风充电仓支持电量指示，通过灯珠亮灭数量充电仓剩余电量及充电状态。
2. 麦克风支持通过音量调节按钮调节输出音量；音量调节过程中通过麦克风一体化屏幕动态提示当前音量等
级。
3. 麦克风采用心型指向，信噪比≥95dB，音频采样率≥ 48kHz，音频采样精度≥16bit，工作频段为 2.4G。
4. 支持在空旷环境下，有效传输距离≥100m，支持室内使用场景下，穿墙后有效传输距离≥20m。
5. 支持红外和无线同时配对。
6.标配 2 个麦克风和一个充电盒。
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套
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	多功能音源控制
	1.支撑设备各项基本功能的运行。
2.支持系统+ESS 解码方案，超强纠错功能。
3.支持播放 CD 等碟片。
4.支持读取 U 盘或 SD 卡，并且播放媒体文件。
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远程互动课堂系统
	1.软件应支持微信扫码登录，无需输入帐号密码即可实现登录，用户可便捷、快速进入互动课堂。
2.互动课堂连接支持按键拨号形式，可直接拨号呼叫
3.授课过程中，可实时显示授课端或参与互动的听课端画面，用户可实时查看授课端的拍摄效果，或听课端的实时状态。
4.授课过程中提供工具窗口，支持用户切换画面，调出互动工具；工具窗口可切换为迷你模式，以悬浮工具条形式显示，可置于授课课件上方。5.授课过程中，老师只需在悬浮工具条上单击听课用户名，即可与该教室实时连麦对讲，实现异地互动。
6.支持听课端可观看授课端画面。在同一界面中，还可选择展示或隐藏本地教室画面，满足用户多场景使用需求。
7.支持授课过程中老师任意放大某一端的画面，进行全屏显示。
8.板书同步：授课过程中支持用户调起白板工具，在大屏上进行板书，板书内容将在听课端实时同步；且支持听课端在大屏上板书，反向实时同步至授课端或其他听课端。
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	9. ▲云课件：支持用户在线打开云课件列表，无需下载至本地，即可在线打开云课件进行展示或讲授。（需提供第三方检测机构测试报告并加盖投标人公章）
10. 10.课堂活动：支持用户在云课件中进行远程同步课堂游戏，异地教室的学生可同时在大屏上进行知识竞赛， 以左右分屏形式实现两个教室的学生同台竞争。
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互动电视
	1.屏幕物理尺寸≥55 吋；屏幕分辨率≥3840*2160；屏幕刷新率≥60Hz；屏幕可视角度≥±176 度。
2.整机功耗≤120W；待机功耗≤0.5W。
3.内置喇叭个数≥2；喇叭总功率≥16W。
4.USB 接口数量≥2；HDMI 输入通道数量≥3；模拟 RF 接口≥1；AV 接口≥1。
	

1
	

台
	

	


13
	


音箱
	1.采用功放与互动音箱一体化设计， 内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。
2.双音箱有线连接，机箱采用塑胶材质，保护设备免受环境影响。
3.输出额定功率≥2*15W。
4.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。
5.支持教师扩声和输入音源叠加输出。
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导播控制控制终端
	1、CPU 采用 Intel 十二代 Core i5 处理器或以上，处理器核数≥10，线程数≥12，主频≥1.3GHz，最大睿频≥ 4.4GHz 、三级缓存≥12MB。
2、GPU 处理单元数≥80 个，最大主频≥1.2GHz
3. 内存：8G  DDR4 3200MT/s 内存或以上。
4. 硬盘：硬盘： ≥256G M.2 SSD 硬盘，支持机械硬盘拓展。
5. 支持拓展 9.5mm 标准光驱。
6. 支持 1000Mbps。双独立网卡。网口支持 wake on LAN。
7. 集成标准声卡、USB 键盘、鼠标。
8. 前置面板：USB≥4 个；TypeC≥1 个；麦克风输入≥1个，音频输出≥1 个。。
10.标配鼠标、键盘、23.8 英寸显示器
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操作台
	操作台参数：产品尺寸：长 1200*宽 900*高 750；产品整体钢木铝结合材质；箱体选用 0.8-1.0mm 精装冷轧钢板优质冷轧钢板，经过酸洗磷化防锈处理；表面静电喷涂。台面及侧板为环保 18MM 厚度密度板。
配套椅子
	

1
	

套
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校级录播应用平台
	1. 支持管理员根据不同教师的工作需求创建角色，自定义该角色的名称和可试用的功能权限；支持管理员查看各角色人数。
2. 支持用户在发布课程时上传相关资料，上传资料格式支持≥5种；课程发布后，观众观看课程时支持下载相关资料。
3. 支持在直播结束前，修改直播的结束时间、名称、封面、课件、直播简介、聊天互动权限等设置。修改原分享的链接和二维码不变，活动调整不会导致原分享链接和二维码失效。
4. 支持在创建直播时添加直播助教，助教进入工作台可进行直播间秩序维护。
5. 支持用户一键生成直播海报或链接进行分享，其他用户通过扫描海报上的二维码或打开链接的方式，观看直播视频。
6. 支持用户生成直播海报后，直接在网页中一键复制图片，并粘贴至微信中发送，无需下载图片保存本地。
7. 支持用户在预览课件时，在课件上进行书写、擦除、移动图片素材等操作，且操作不影响原课件内容，可在开始直播前，预览主讲老师的课件。
8. 支持用户通过课程、教师、学校名称关键词搜索已发布的课程资源；用户可查看最近搜索关键词记录，能再次查找相关课程。
9. 支持自动统计教研的点评次数、平均分、观摩人数等数据，同时可查看文字点评的详情记录、评课表题目的客观题评分、主观题回答情况、教师评课记录。
10. 支持超级管理员编辑平台一级和二级导航栏的标题内容，并可拖拽调整一级导航栏的排序，实现管理者设置个性化的平台。
11. 支持课表逐级汇总，可将教师个人课程计划、学校全体课程计划、区域全体课程计划在一张课表中展示，用户可查看。
12. 支持通过学段、学科、课程分类筛选课程视频；课程支持微课、培训讲座、课堂实录分类；用户能定位查看所需课程。
13. 支持名校网络课堂页面，展示详细学校情况，包括学校简介、活跃教师、学校上传的全部课程、课程观看总人次等数据。可在活跃教师排行榜中，查看各位名师发起的课程总数及总观看人次。
14. ▲支持访问平台网页观看线上课程时，直接在平台网页中参与知识配对、选词填空、趣味分类在线互动答题，完成后可直接查看答题用时和答题排行榜，并可选择继续观看视频或再玩一次。（需提供第三方检测机构测试报告并加盖投标人公章）
15. 支持用户通过浏览器对本地上传的视频完成在线剪辑，将视频的无效内容删除。进行剪辑后，用户可通过在线浏览窗口，实时查看剪辑内容。
16. 支持用户在平台上查看已上传的云课件，并选择课件中的课堂活动插入视频中，设置为课程的互动答题环节；课程发布后，用户观看到所对应的课程时间点时，系统将自动弹出课堂活动，需要完成互动答题才可进入下一阶段的知识点学习。
17. 支持用户拖拽视频起点与终点取出头部或尾部的无效内容，截取保留视频中的重要部分；并可基于时间刻度，将视频分割成若干片段，把无效视频删除。
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智慧教学系统
	教学备授课系统要求：
1、为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码登录教师个人账号。
2、支持为教师提供可扩展至 100TB 的云存储空间，教师可在个人云空间上传存储互动课件、云教案和其他教学资源。
3、互动课件支持定向分享，分享者可将互动课件、课件组推送至指定接收方账号的云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。
4、具有互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本≥169 个。
具有互动式教学课件资源，包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育等≥3 大分类的不低于 150000 份的互动课件。按照下载量、课件质量、相关性会每天动态更新课件列表，提供按章节、主题筛选和关键词搜索，支持模糊搜索。
5、支持 PPT 的原生解析，教师可将 pptx 课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式，保留 pptx 原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。
6、支持将互动课件导出为 pptx、pdf。导出的课件支持在多终端(包含 windows、Macos、iOS、安卓、国产化系统)进行二次编辑。
7、具备云端静默推送下载功能，无需用户手动下载即可实现应用的在线升级，升级具有信息验证机制，确保教学秩序不受干扰。
8、云教案内容可自动同步至云空间。支持以链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器、微信内打开预览，可将云教案转存至个人云空间。
云教案支持导出为 PDF 格式。云教案支持导出为 PDF 格式。
9、提供教案模板以供老师撰写教案，预置模板包含表格式、提纲式、集备式、多课时式、单元设计式不少于 7个。支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板调用。
10、内置课堂教学、简约、插画、科技、古风等不少于70 个课件主题模板供教师选用，且教师可自定义课件背景。
11、支持实现校本资源共建共享。
①资源上传：支持上传课件、教案及多媒体文件，其中多媒体资源。
②批量上传：支持课件、教案、胶囊以文件夹的形式批量上传。
③资源搜索：支持树形结构目录，可进行资源分类及查找，支持全局资源搜索，按年级、学科筛选资源，支持查找资源后定位到当前资源文件夹。
④查看及预览：支持查看资源文件夹的创建者，资源的上传作者，更新时间数据。校本资源支持在线预览。支持切换列表模式/宫格模式查看资源。
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	⑤资源管理：支持教师对本人上传的校本资源进行分类移动，删除或重命名。
⑥备课应用：在交互式备授课软件中，支持获取校本多媒体资源到本地查看，也可选择插入校本资源库中的多媒体资源，实现校内资源的共建共享。
12、支持实现信息化集体备课。
①发起集备：支持选择教案、课件资源上传发起集备研讨，支持设置多重访问权限，通过手机号搜索即可邀请外校老师，可用于跨校教研场景。
②进入集备：支持搜索集备名称/老师昵称、或按照学科/学段/年级/教材章节、我参与的/我发起的几个维度进行筛选查看，支持电脑端进入集备页面。
③集备研讨：参备人可通过评论区发表观点，可对他人评论的观点进行点赞，评论消息支持实时提醒，支持图片的上传。
④在线批注：参备人在可在线对教案进行随文式批注，追加批注，回复以及查看实时批注消息。支持对课件进行打点式批注，可通过批注定位研讨内容，完成协同备课。
⑤稿件编辑：完成本次研讨后，主备人可直接进入编辑页面编辑课件/教案，发布新稿件后，备课组进入下一轮研讨，更新稿件后会给参备老师同步教研动态。
⑥集备妙记：支持语音及视频会议记录，为音视频回放自动生成字幕，对音视频研讨过程中的关键词和对话进行智能提炼，支持倍速播放，回溯研讨内容。
⑦获取稿件：参备成员可以随时获取和下载每一稿中的集备稿件到云课件，进行编辑或引用。
⑧完成集备：完成研讨后，可生成集体备课报告。集备终稿会自动上传到校本资源库，主备人可自定义上传目录，参备人可前往校本资源库获取集备终稿。
⑨生成集备报告：支持生成集备报告，报告生成后，参备人可查看具体报告内容和下载集备报告。报告内包含集备信息、数据统计、研讨记录的具体内容。⑩视频研讨：支持在线发起多人视频研讨，研讨过程中可邀请校内外老师共同参与，会议主持人可对会议进行参会人员的管理，包括邀请发言/开启禁言，共享屏幕等操作，系统自动录制视频研讨全过程，会议结束后可自动形成视频回放记录。
辅助设备设计要求：
1、屏幕采用（86 英寸）超清 LED 液晶 A 规屏，显示比例16 :9，显示分辨率 3840*2160，可视角度≥178 ° , 屏幕亮度≥350cd/㎡，屏幕采用≤3mm 钢化玻璃保护，表面硬度≥石墨硬度 9H 或莫氏硬度 7 级，透光率不低于 91%，雾度≤8%。
2、左、右、下三边框皆具备磁吸功能，边框任意位置可吸附具备磁吸功能的书写笔，吸附稳定不掉落，磁吸拉力≥60g，方便教具的收纳管理；提供第三方检测机构出具的检测报告
3、侧置输入接口具备 2 路 HDMI、1 路 RS232（RJ45 形态）、 1 路 USB 接口，输出接口具备 1 路音频输出、1 路触控 USB输出。前置输入接口 3 路 USB 接口（包含 1 路 Type-C、2路 USB）
4、采用红外触控技术，Windows 系统和 Android 系统均支持≥50 点触控及书写划线。
5、内置 2.2 声道扬声器，前朝向发声，12W 高音扬声器
	
	
	





	
	
	2 个，上朝向 30W 中低音扬声器 2 个，最大功率≥84W，单个扬声器容积≥0.62L，最低谐振频率≤85Hz。
6、 ▲听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持三挡强弱调节，通过AI算法提取视频/音频中的语言进行效果增强，在不增加音量的情况下提升语言清晰度，扩声系统语言传输指数（STIPA） ≥0.75。（需提供第三方检测机构测试报告并加盖投标人公章）
7、 7、内置语音助手，通过麦克风及智能笔以唤醒词调起语音助手，支持语音交互的方式调节音量、亮度，语音操控打开系统已安装应用如：教学白板、浏览器、计算器、画板，语音搜索指定网页内容，支持选择网页中的视频进行播放或暂停。
8、为便于售后和后期升级，无线模块（Wi-Fi 和蓝牙）采用独立模块化设计，无需拆卸后壳即可独立拆装；
9、支持发出频率为 18kHz-22kHz 超声波信号，智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应即可完成投屏操作。
10、配套教学应用APP 可通过wifi直连技术，近场发现附近教学大屏设备，无需扫码、账号密码输入步骤，即可直接连接并登录教学大屏设备，基于统一身份认证机制可实现其他教学软件免登录操作。
11、内置双 WiFi6 无线网卡（不接受外接），在 Android和 Windows 系统下，可实现Wi-Fi 无线上网连接、AP 无线热点发射；
12、PC 通道及安卓通道各具备一颗 WiFi6 无线芯片，PC和安卓通道均可通过大屏发送WiFi6 热点以及连接WiFi6的路由器。
13、具备班级视力检测功能，学生站在距离屏幕前 5m 处，可通过手势识别方式来标识方向进行视力测试，测试完成后可直接生成视力检测结果，并建立学生视力档案，
对学生视力情况进行管理；
14、电磁干扰 ITE 达到国标 GB/T 9254.1-2021 Class B等级要求，满足教学环境多电子设备共用，无需采取任何电磁辐射防护措施，不接受 GB/T 9254.1-2021 ITE
Class A 等级产品。
辅助设备功能要求：
1、开机启动后， 自动进入教学桌面，支持账号登录、退出， 自动获取个人云端教学课件列表，并可进入全部课件列表。
2、支持多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录、人脸识别登录、声纹识别登录、近场发现登录，并支持账号安全登录检测。
3、支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录后，打开教学白板软件教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。
4、教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。
5、Windows 通道支持文件传输应用，支持通过扫码、超声、wifi直连三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。
6、侧边栏内置朗读工具，通过麦克风监测教室中学生的朗读情况，并以游戏化界面反馈学生朗读音量大小。
7、侧边栏内置自习工具，通过麦克风监测教室中学生音
	
	
	





	
	
	量大小，当学生音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预。
8、支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。
9、内置交互式白板软件支持课件多人在线协同编辑，支持以链接的形式进行课件分享、邀请协作，支持查看当前在线用户，针对邀请协同的用户可设置可编辑、可阅读权限，支持将 PPT 课件转化为交互式课件进行协同编辑。
10、内置 AI 授课工具，支持对页面显示的题目或视频展台所采集的题目内容进行识别，支持手动框选题目范围，能够对题目进行详细的讲解，讲解内容包括解题步骤和注意事项；
11、内置AI授课工具，可根据题目所涉及的知识点和难度级别，可推荐相似题目，推荐题目数量可根据用户需求进行设置（如 3 道、5 道、10 道）；
12、 自带AI 书写美化能力，智能识别批注的书写轨迹，进行笔锋智能美化，模拟纸上书写的起笔、行笔和收笔效果；
13、▲内置AI 智能体（非第三方应用），根据教学和学习需求可快速创建，支持个性化设定角色信息包括角色性格、技能与头像信息，支持语音和文字两种方式与智能体进行对话交互，创建的智能体可上传到本校资源进行共享使用。（需提供第三方检测机构测试报告并加盖投标人公章）
14、内置学生日历功能，支持全屏查看日历、显示法定节日；用户可以添加日历事件，设定特定时间并关联本机安卓应用，事件到期后，可以通过事件提醒打开关联的应用，如欢迎词、 白板应用。
辅助设备系统要求：
1） 内置电脑模块要求：
1、机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。
2、搭载 Intel 代酷睿系列 12 代或 12 代以上 i5 的 CPU，内存：8GB DDR4 内存或以上配置，硬盘：512GB 或以上 SSD 固态硬盘。
3、为便于售后，内置电脑模块必须采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块，接口必须采用最新万兆高速传输接口，传输速率≥10Gbps；
4、具有独立非外扩展的视频输出接口：1 路 HDMI 。具有独立非外扩展的电脑 USB 接口：3 路 USB。
2）嵌入式系统要求：
1、采用≥12 核国产化嵌入式芯片，CPU≥8 核，嵌入式系统版本≥Android 15，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，DDR最大速率≥2666MT/S，存储空间≥32GB；
2、CPU 芯片，WIFI 与蓝牙芯片、摄像头图像处理芯片、均采用国产自主芯片。
3、部署单根网线可实现 Android、Windows 双系统有线网络连通。
4、长时间无人使用屏幕可自动息屏，用户可通过内置触摸中控菜单进行开启和关闭，可自定义无人操作息屏时间间隔为 1 小时、2 小时。
	
	
	





	
	
	5、能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果。此功能可自行开启或关闭。
无尘化书写要求：
1、整体结构为左、右两块磁性无尘板+中间为触控一体机的组合方式（ABA 放置样式）。单块磁性无尘板尺寸≥ 1000mm（长）*1180mm（高） 。适配 86 吋触控一体机。
2、书写板表面采用磁性微胶囊书写膜。
3、书写时通过磁力笔可书写出笔迹。
4、使用不同笔头直径的磁力笔可以完成不同粗细笔迹的书写。
5、书写板面无需通电，可实现无粉尘、无耗材的书写、擦除。
6、夹层：采用选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板,厚度≥14mm。
7、背板及覆板：采用铝合金材质，非铁磁材料，采用自动化流水线作业，避免人工作业刷胶不均导致粘贴不牢、起鼓等现象。
8、书写板面日常维护可使用家用洗涤剂或消毒剂温水，擦拭书写板的书写面后，书写面应不变色，无表皮脱落。书写功能要求：
1、贴合教师使用习惯，每套书写板配备磁性书写笔工具，单点书写≥10 万次后无划痕。
2、书写板面为白色，无背光，板书字迹为黑色。板书字迹无法用普通海绵板擦、水、酒精擦除。
4、书写板可使用配备的板擦进行局部擦除和区域擦除。
5、书写板板书可在-10℃至+35℃的长期环境温度下，正常书写、擦除。
6、书写板板书在无磁性干扰，不使用板擦擦除的情况下，可长期保留板书，且长期保留的板书，也可使用配备的板擦随时擦除。
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讲台
	1.智能讲台结构：木结构部分均采用E0 级木质板材结构，甲醛释放量≤0.05mg/m³ , 桌面防静电。
2.智能讲台底座尺寸及外观：（长×宽×高） ≥ 1100× 550×1030 ±5mm，讲台三面环抱式设计，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品，讲台产品外观桌面平整，悬浮式设计，边缘光滑，无棱角处理，
保护师生安全。
3.智能讲台底座提供大容量收纳空间，可供老师放置无线麦克风、粉笔、键盘、 鼠标、作业试卷等，时刻保持讲台桌面干净整洁。
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视频展台
	1.采用≥800 万像素摄像头；采用 USB 电源直接供电，无需额外配置电源适配器；箱内USB 连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且 USB 口下出。
2.A4 大小拍摄幅面，1080P 动态视频预览达到 30 帧/秒。
3.整机采用圆弧式设计，无锐角；托板可承重 3kg，同时托板采用磁吸吸附式机构。
4.展示托板正上方具备 LED 补光灯补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过视频展台软件直接控制开关；
5.摄像头支持自动对焦；摄像头部分进行外壳防护等级试验，防护等级达到 IP4X 级别。
6.支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、
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	移动。
7.支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，检测“无画面 ”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。
8.为保证兼容性及稳定性，视频展台需与交互智能平板为同一品牌厂家。
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智能笔
	1.外观：笔身造型采用圆润一体化笔型设计，表面采用手感漆工艺便于握持；
2.笔身配置不少于五个按键，具备上下翻页，智能语音，远程聚光灯/放大，书写颜色切换，兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态；
3.笔头：采用锥型笔尖设计，直径≤3mm；同时支持电容，红外触控设备书写，书写最小精度 2mm；
4.笔头：连续书写距离不小于 7km；
5、翻页按键：短按上下翻页按键，可实现白板软件
/ppt/pdf 等文档上下翻页；长按上下翻页按键 3s，可实现 ppt 播放/退出；
6.多功能按键：a.短按多功能按键，可实现播放/暂停音视频或 flash；b.双击此按键，可实现空鼠/放大镜/聚光灯等功能切换，切换顺序空鼠>放大镜>聚光灯；c.长按此按键即可实现对应功能(空鼠/放大镜/聚光灯)；
7.语音： 内置麦克风，支持按键唤醒语音识别功能，避免杂音造成误唤醒；
8.语音：支持唤醒语音识别时，可直接通过语音打开已安装的应用，可直接通过语音调用网络搜索引擎搜索查询相应资料，可进行语音转写输入，支持语音控制屏幕黑屏、亮屏，音量大小调整，返回桌面，截屏，关机等操作；
9.语音：支持白板软件内，通过语音控制：切换书写、擦除、选择模式，最小化返回桌面，打开板中板，清空书写批注等操作；
10.批注：支持按键调起批注功能，可通过按键实现批注颜色切换，长按按键可实现橡皮擦功能
11.无线：为保障用户在不同场景使用智能笔，支持无线dongle 及蓝牙两种连接方式，支持蓝牙 5.1 协议。
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	三、精
品微课录制
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虚拟抠像系统
	1.支持通过激活码激活抠像系统，保护软件不被恶意破解。
2.智能抠像系统支持部署于嵌入式架构主机，低功耗，安全性高，无需搭配 X86 架构服务器。
3.支持通过交互智能平板输出虚拟幕布，快速完成抠像环境部署。
4.支持≥2 种虚拟幕布背景颜色（绿色、蓝色）进行抠像背景色设置。
5.支持≥3 种虚拟幕布透明度（浅、适中、深）设置，满足不同场景下观看课件舒适感、抠像效果兼顾的要求。
6.支持透过虚拟绿幕任意操作交互智能平板，用户操作不受限制，还原真实课堂操作。
7.支持调节抠像强度，调节区间为 1~20，以适应不同灯光环境下抠像效果效果调节。
8.抠像合成后的画面边缘清晰，无明显锯齿感、绿边与
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	绿块。
9.支持抠像过程中一键显示/关闭人像，隐藏抠像画面，实现授课课件内容全屏展示。
10.支持导入视频、图片作为抠像录制视频的片头和片尾，录制时可一键成片。
11.抠像录制时支持添加字幕、台标至当前画面中。
12.支持任意调整人物大小、位置
13.支持调整输入的电脑画面大小、位置
14.支持添加背景图片进行合成，实现多种画面合成效果
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观摩电视
	1.屏幕物理尺寸≥55 吋；屏幕分辨率≥3840*2160；屏幕刷新率≥60Hz；屏幕可视角度≥±176 度。
2.整机功耗≤120W；待机功耗≤0.5W。
3.内置喇叭个数≥2；喇叭总功率≥16W。
4.USB 接口数量≥2；HDMI 输入通道数量≥3；模拟 RF 接口≥1；AV 接口≥1。
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放观摩室
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观摩音箱
	1.采用功放与互动音箱一体化设计，帮助教师实现多媒体扩音以或本地扩声功能。
2.双音箱有线连接，机箱采用塑胶材质，保护设备免受环境影响。
3.输出额定功率≥2*15W。
4.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。
5.支持教师扩声和输入音源叠加输出。
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放观摩室
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导播控制台
	1.整机采用纯金属材质，全铝机身，CNC 工艺，坚固耐用，质感十足，底部配备≥4 个硅胶垫，桌面使用更加稳固。
2.采用彩色背光按键，按键数量≥29 个，背光颜色≥3 种，可通过不同颜色表征不同的工作状态，简化老师理解，支持背光亮度调节，可以根据教室光线环境和用户喜好自行调节背光亮度，满足不同场景和用户使用需求。
3.整机配备云台操纵杆，通过整机摇杆操作，支持不少于 8 个方向的云台控制，可通过操纵杆的倾斜程度实现对云台摄像机的转动速度控制，同时可通过操纵杆实现ZOOM 拉进拉远控制，满足精准的拍摄取景。
4.支持一键复位功能，可通过云台操纵杆，快速将摄像机复位到开机预置位画面。
5.为满足用户在导播过程中对声音控制的诉求，整机支持≥3 个音量控制旋钮，可实现对录播主机的实时音量、教师麦克风音量、学生麦克风音量的控制，控制旋钮采用无极编码器，转动顺滑无限位，旋钮表面采用条纹设计，操控触感一流；
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	五、装修
	
	
	

	



1
	


录播教室吸音墙面
	底层九厘板垫底，加厚隔音棉，面层聚酯吸音板，（不采用条形）要求采用环保材料，材料颜色：教室离地面80CM 以上面颜色应尽量选用中性，非白色的色调，如浅灰、米黄等，浅色墙壁的反光会有效提高人物面部的亮度，使得水平照明和垂直照明的接近，提高灰度级别，
最终达到提高摄像质量的目的，不能采用深黄、深蓝等。教室地面到 80CM 高度处采用浅黄色带吸音功能木质吸音板，底层要铺满隔音棉（参考下所有装修都是交钥匙工程，包含人工费，材料费等。
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录播教室吸音吊顶（含定制窗帘、窗帘盒等）
	加厚轻钢龙骨，600*600 微孔吸音铝扣板天花板，扣板天花吊顶系统由装饰面板、主副龙骨以及相关配件共同构成。装饰面板为方形块状，采用铝合金制造，须在穿孔板背面覆加一层吸音棉。
现场制作窗套，工板做底，木线窗套，刷清漆保护，窗帘选用厚重，表面粗糙的窗帘。这种窗帘一方面能有效遮光，一方面能辅助吸音减少混响，窗帘颜色不建议采用白色，可采用浅黄色或其他符合拍摄要求的窗帘颜色。 （包含窗户窗帘和教室弧形区域窗帘）
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录播室地面
	教室地面采用PVC 塑胶地板，至少达到以下要求，绿色环保：生产 PVC 地板的主要原料是聚录乙烯，聚录乙烯是环保无毒的可再生资源。超强耐磨：PVC 地板表面有一层特殊的经高科技加工的透明耐磨层，其耐磨转速可达 30 万转。PVC 表面的耐磨层根据厚度的不同在正常情况下可使用 5-10 年以上；超强防滑：PVC 地板表层的耐磨层有特殊的防滑性，而且与普通的地板相比，PVC 地板在沾水的情况下脚感更涩，更不容易滑倒，即越遇水越涩；吸音防噪：PVC 地板有普通地面材料无法相比的吸音效果，其吸音可达 20 分贝。防火防水防潮：质量达标的 PVC地板防火指标可达B1 级
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电路设计
	照明电路、设备插座电路、空调电路布置：所有电路使用阻燃管布管，电线使用品牌电线，布线合理，功率合规,照明，空调，插座重新布置线（不同设备分开布线），专业设备提供一个电源插座，不要和其它外围设备，特别是大功率设备， 如空调、音箱等共用一个电源插座。电源线和网络传输线应布到终端设备放置的地方，而且应使用导管或墙内布线，保护线缆及人身安全；强电和弱电不能够并行布线，以免产生电源干扰，如环境不允许，则需要做屏蔽保护。
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录播室、观摩室电路
	墙面四周设置 4 个以上的插座安装，讲台处有电源接入，观摩室机柜处有电源接入，空调专用插座。
36 个录播室灯光参数：
采用 LED 600*600 平板灯或 600*1200 平板灯成品安装。
1、规格电压(V)：220
2、功率 (W)：48
3、色温 (k)：5000 以上
4、照射面积(㎡)：15
5、光源类型：LED
6、理论光通量（LM/W）：80
7、理论使用寿命（小时）：不少于 3 万小时
8、材质：航空拉丝铝边框，360 度无缝隙工艺，金属箱体，进口贴片 120 颗灯珠发光。
9、产品规格（mm）：600*600
10、安装方式：集成吊顶
6 个观摩室灯光参数：
1、规格电压(V)：220
2、功率 (W)：48
3、色温 (k)：5000 以上
4、照射面积(㎡)：15
5、光源类型：LED
6、理论光通量（LM/W）：80
7、理论使用寿命（小时）：不少于 3 万小时
8、材质：航空拉丝铝边框，360 度无缝隙工艺，金属箱体，进口贴片 120 颗灯珠发光。
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	9、产品规格（mm）：600*600
包含正品空气开关、5MM²硬质护套线、5MM²硬质护套线、 4MM²硬质护套线、5 孔 86 面板、PVC 32 护套管、PVC 50护套管、PVC 50 槽板、不锈钢螺丝、电工胶带、扎带等施工安装。
	
	
	

	

6
	观摩室单向
玻璃隔断和
原有墙体拆
除
	专业切割处理，人工拆除及垃圾清理。观摩窗墙体离地面 70CM 后安装单向玻璃，玻璃四周做框架加固处理。观摩窗大小，不小于 1.2 米*4 米。使用 10MM 钢化玻璃，专业贴摸处理,高 1 米以上,长 2 米*2 块，玻璃安装最下面离地面 70CM，采用二块玻璃拼接处理，拼接处要进行无缝处理。需采用防火无毒材料。
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	7
	录播室门
	防盗，吸音棉吸音处理。需采用防火无毒材料。
	3
	张
	

	8
	录播室空调
	3P 柜式空调，国内一线品牌
	2
	台
	

	9
	观摩室空调
	大 1.5 匹挂式空调，国内一线品牌
	1
	台
	

	10
	观摩室椅子
	实木靠背椅
	12
	套
	

	11
	学生课桌椅
	标准学生课桌椅
	50
	套
	

	12
	技术服务
	垃圾处理、人工、运输、安装、调试、培训等
	1
	项
	









第三节 商务要求
一、货物质量要求
[image: ]1.供应商所投产品须已定型上市销售的原产地、原包装、手续合法完整、渠道正规的产品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求；
2.质量保证期：项目质保为 3 年，货物交付期间及质保期内涉及的所有费用均包含在投标报价中，采购人不再额外支付任何费用；
3.为保证产品质量，中标单位在中标后 7 日内主动联系采购单位，并根据采购单位指定的时间及地点对采购人认为需要进行整体功能演示的设备功能进行核查，逐项核对技术参数功能演示 。供应商在编制投标文件时，对此事项必须作出承诺，并提供承诺函，承诺内容为 : “若我公司中标，将在中标后 7 日内主动联系采购单位，并根据采购单位指定的时间及地点对采购人认为需要演示的设备功能进行真实设备功能演示。若演示内容满足招标文件要求，则及时与采购单位签订合同，履行招投标后续程序；若演示内容不满足招标文件要求，则同意按虚假投标报送相关部门处理；若没有主动联系采购单位或未进行演示，则视为主动放弃中标资格。”未提供承诺函的按未响应招标文件处理。
二、货物的包装、运输及存储保管
1、货物的包装
(1)为了安全装卸与运输，供应商应针对货物的特性采取可行的包装，并附相关文件和标识及标签、装卸运送及吊装的要求。须满足货物到达目的地完好无损的要求；
(2)若因成交供应商对投标货物包装(防护措施)不当，造成货物的损坏，损失或包装破损等责任事故，均由成交供应商负责赔偿。
2、货物的运输
(1)由成交供应商根据货物要求和特点及地理条件、气候变化要求等因素提供确实可行的运输、存储方案；
(2)为合理安排货物交付验收，成交供应商需与采购人协调运输计划。 由成交供应商负责货物的运输、装卸搬运和现场服务工作；并经有关部门验收合格交付采购人后，双方正式签署验收合格文件。
3、存储保管
(1)在采购人或有关部门未对货物进行验收合格并签订《验收报告》交付采购人使用之前，成交供应商对交付的货物负有储存保管的义务。如在采购人未对货物进行验收并签订《验收报告》之前出现货物坏损、灭失等情形的，均由成交供应商自行承担其损失；
(2)重新交货且不能扣减交货期，也不能免除因延期交货等方面的相关法律责任。
三、安装调试及验收标准、方法
1、安装调试
(1)成交供应商负责完成本项目安装、调试；
(2) 成交供应商应按照采购文件的要求和国家及行业规范在交货期之前，合理安排现场服务的人员进行现场的安装调试，直至交货验收完毕，交付采购人使用；
(3) 成交供应商在项目完成后，应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、图纸等，移交采购人。其技术资料包含但不仅限于：
①设备使用手册、安装使用指南、维护维修说明书或服务手册等资料；
②设备技术参数表、设备制造、安装、调试、验收规范；
③操作手册、安装、调试及使用说明书；
④出厂检验证书、合格证、设备样本、检验报告和产品生产许可证。
2、项目验收标准、方法
(1)验收由采购人、成交供应商及相关人员依国家有关标准、采购文件、响应文件相关内容(含合同及有关附件)要求进行；
(2)所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本采购文件中提出的要求；其设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由成交供应商负责，但必须在用户指定人员的参与下进行。
(3)货物验收冲突的解决：
①在货物验收时，如遇货物要求适用两个以上标准的，或者某个标准中要求的最低数量或质量水平不同或相矛盾，应该满足最严格的要求；
②最低数量或质量水平：标准中显示或说明的数量或质量水平应该是最低要求，也可能在合理的范围内高于这个最低要求。
(4)验收过程中的相关法律责任：
①如果验收过程双方就货物质量问题产生分歧时，采购人可以邀请具有相应检测能力的部门或机构对本项目所供货物情况进行评测，并以评测报告作为验收的依据，其费用由中标方承担；
②经采购人和相关部门(采购人认为有必要的话)验收，如发现任何质量问题，经产品质量检测机构检测认定质量不合格的，成交供应商必须立即以同样型号的货物在采购人规定的时间内更换，确保质量(有关费用和给采购人造成的损失等费用由中标方承担)；经更换，交付的货物验收仍不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其它供应商，由此带来的一切损失由成交供应商承担。
四、技术服务、培训要求
1、技术服务要求：
(1)在免费质保期内，负责定期对货物进行日常维保服务，并做好维保记录；
(2)供应商应在响应文件中承诺对货物质保期 3 年、咨询或技术支持，及时将其所发现并掌握的有关货物的操作、故障检测、故障排除方法或一些新的技术发展通知采购人。
2、培训要求：
成交供应商应提供现场技术培训，就设备的安装、检验、调试、使用和维护，培训采购人技术人员(人数由采购人安排)，直到采购人工作人员全部掌握运行操作，维修保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。
五、售后服务的要求
1、在免费质量保证期内，采购人对货物享有制造厂商的质量“三包政策 ”保证。成交供应商应当在提供满足采购文件要求的“原厂保修或售后服务 ”的要求，并由原厂作出服务承诺函或须提交有效证明或以承诺书的形式确保能履行承诺；否则，采购人可以终止采购合同；
2、成交供应商应定期上门对货物例行检查，并作好记录， 以保证货物正常运行；
3、成交供应商应提供全天候 7×24 小时售后服务，确保在接到用户售后服务需求的电话、电子邮件、传真后 2 小时内作出响应并在 4 小时内赶到现场开展连续的售后服务，并承诺能在
12 小时内解决设备故障问题。直到故障排除，货物完全恢复正常使用为止； 敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务；对重大故障提供 7×24 小时的现场支援，一般故障提供 5×8 小时的现场支援。
4、如有制造质量问题或技术缺陷，成交供应商在 24 小时内无法修复或需要返厂进行维修的，或同一货物、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，成交供应商应予免费整体更换同品牌、同型号新货物，以保证采购人工作及时正常运行；
5、如果成交供应商收到采购人售后服务通知后，未在规定的响应时间内赶到现场弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由成交供应商承担，并从质量保证金中抵扣。
六、交货时间、地点及要求
1.交货时间：签订合同后40 个工作日内交货并完成安装调试、正常使用。
2.交货地点：采购人指定位置。
3.本项目由成交供应商进行货物的运送、安装、调试，验收合格后交付采购人使用，其所有费用由成交供应商负责。在采购项目实施中出现任何遗漏，均由成交供应商自行负责，采购人不再支付任何费用。
七、付款方式及验收
1.付款方式：最终以双方签订的合同为准。

2.验收：按国家及行业相关标准进行验收。

[bookmark: _GoBack]对于上述项目要求，供应商应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。
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