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一、基本信息
	项目名称
	岳阳县2026年畜禽粪污处理视频监控体系建设

	采购单位
	岳阳县畜牧水产发展服务中心

	□自行组织编制
	负责人
	联系方式
	电子邮箱

	
	/
	/
	/

	
	其它参与编制人员
	/

	☑委托采购代理机构或者其他单位编制
	机构名称
	岳阳建宇工程建设咨询有限公司

	
	联系人
	联系方式
	电子邮箱

	
	付女士
	0730-7632118
	/

	采购项目类别
	□货物   ☑服务    □工程


二、需求调查情况
属于《政府采购需求管理办法》第十一条规定情形的，应当填写本部分。
第十一条  对于下列采购项目，应当开展需求调查：
（一）1000万元以上的货物、服务采购项目，3000万元以上的工程采购项目；
（二）涉及公共利益、社会关注度较高的采购项目，包括政府向社会公众提供的公共服务项目等；
（三）技术复杂、专业性较强的项目，包括需定制开发的信息化建设项目、采购进口产品的项目等；
（四）主管预算单位或者采购人认为需要开展需求调查的其他采购项目。
对于应当开展需求调查的项目，但不开展需求调查的，应在此处写明不开展的具体原因。
编制采购需求前一年内，采购人已就相关采购标的开展过需求调查的可以不再重复开展。
按照法律法规的规定，对采购项目开展可行性研究等前期工作，已包含《政府采购需求管理办法》规定的需求调查内容的，可以不再重复调查；对在可行性研究等前期工作中未涉及的部分，应当按照《政府采购需求管理办法》的规定开展需求调查。
（一）是否开展需求调查
1.□是
2.☑否，理由：本项目为服务类招标项目，项目资金未达到1000万元，经与业主沟通本项目不开展需求调查。
（二）需求调查具体内容
通过咨询、问卷调查、其它方式的需填写下表，通过论证方式的还需提供论证资料作附件。


	调查组成员

	调查单位
	/

	调查组负责人
	/
	联系电话
	/

	调查组成员
	/

	调查方式
	□ 咨询   □ 论证   □ 问卷   □其它方式

	具体调查情况：
一、相关产业发展情况（是否符合需要引用国家标准、行业标准、地方标准的情形）：
二、采购标的的市场技术或者服务水平：
三、市场供给情况及供应情况：
四、价格情况、同类采购项目历史成交用户信息及成交情况（如有）：
五、可能涉及的质保期限、售后服务（运行维护、升级更新、备品备件、耗材）等后续采购情况；一招多年或连续性项目的情形等：
六、其它相关情况：

	供应商情况
面向市场主体开展需求调查时，选择的调研品牌及调查对象不少于3个，并应当具有代表性。

	序号
	调研品牌名称
	供应商（代理商）名称
	联系方式

	1
	/
	/
	/

	2
	/
	/
	/

	3
	/
	/
	/

	调查小组成员名单

	序号
	姓名
	职务/职称
	签名

	1
	/
	/
	/

	2
	/
	/
	/

	3
	/
	/
	/

	备注：
1.市场调查、需求调查按照《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）规定组织实施，符合第十一条“可以不再重复调查”情形的，可不开展调查。
2.对于形式审查不符合要求时，须提供支撑材料作为补充，支持材料不受形式限制，但要能证明进行了认真的市场调研、需求调查，并确保其真实、准确。


三、采购需求清单
详见采购需求明细附表
（一）采购项目预（概）算
项目总预算：477686.00元
包1预算：477686.00元
（二）采购标的汇总表
	序号
	标的（产品）品目
	计量
单位
	数量
	进口/国产
	核心
产品
	备注

	1
	C09039900-其他畜牧业服务
	项
	1
	/
	/
	A1703(监测服务）


注：本表根据项目类型可调整，其中：
1.政府购买服务项目请在备注栏注明指导性目录编号。
2.服务类采购项目请提供服务内容或方案清单作附件。
3.工程类采购项目请提供工程量清单作附件。
（三）技术商务要求
1.项目名称：岳阳县2026年畜禽粪污处理视频监控体系建设。
项目预算：477686.00元
最高限价：469086.00元
2.项目概况
全县畜禽粪污处理视频监控体系建设主要包括县级视频监控平台建设和企业主体视频监控设备建设，拟实施视频监控设备建设的企业主体59家，包括宽带配套入户(专线结合实际实行利旧)及摄像头安装，同时县级建设视频监控平台1个，乡镇监管信息及显示平台15处。
3.服务期限：项目服务周期为60日历天，自合同签订之日起算；
4.技术要求：含平台系统维护、设备故障响应及远程技术支持；所有监控设备须符合《GB/T 28181—2022》标准，支持与省级农业农村监管平台无缝对接；视频存储时长不低于30天，关键点位实现AI智能识别（如异常排污、人员闯入等），数据实时回传至县级平台并分级推送至乡镇监管端。
5.项目验收：本项目验收由采购人组织，可根据需要邀请相关行业专家、主管部门代表等组成验收小组进行验收。
6.结算方法
付款人：岳阳县畜牧水产发展服务中心。
付款方式：以转账方式分期支付。
项目地点：岳阳县。
7.其他未尽事宜由采购人和供应商双方在采购合同中详细约定。
4、 本项目需要提交的附件：见附件
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一、基本信息
	项目名称
	岳阳县2026年畜禽粪污处理视频监控体系建设

	采购单位
	岳阳县畜牧水产发展服务中心

	□自行组织编制
	负责人
	联系方式
	电子邮箱

	
	/ 
	/
	/

	
	其它参与编制人员
	/

	☑委托采购代理机构或者其他单位编制
	机构名称
	岳阳建宇工程建设咨询有限公司

	
	联系人
	联系方式
	电子邮箱

	
	付女士
	0730-7632118
	/

	采购项目类别
	□货物 ☑服务 □工程


二、合同订立安排
（一）开展采购活动的时间和地点安排
1.采购项目实施时间：2026年5月
2.采购项目进场时间要求：2026年6月
3.采购项目实施地点：岳阳县
（二）采购组织形式
□集中采购 ☑分散采购
（三）委托代理安排
□自行采购□集中采购机构 ☑社会代理机构
（四）供应商资格条件
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
专门面向：中小企业  小微企业 监狱企业 福利性单位。
强制分包：大型企业应将采购份额的 / %分包给中小企业。
3.本项目的特定资格要求：
（1）供应商具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（如供应商已办理三证合一，只提供营业执照）。
（2）供应商需提供中小企业声明函。格式见财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库【2020】46号文。根据工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部制定的《中小企业划型标准规定》的划分，本项目属于“农、林、牧、渔业”。
（3）湖南省政府采购供应商资格承诺函原件。格式见湖南省财政厅关于《政府采购促进中小企业发展有关措施》的通知湘财购【2022】17号文。
（4）供应商自行登录“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）或“国家企业信用信息公示系统”等渠道，提供供应商查询无被禁止投标的记录的网上打印件并加盖单位公章。
（5）供应商近三年内（即2023年5月-2026年5月）具有两个类似项目业绩，须提供中标通知书或合同的复印件并加盖公章。
注：①谈判小组从所有符合特定资格条件的供应商名单中随机抽取10家参加谈判，若符合特定资格条件的供应商少于10家，则全部入围。
②本文件所指公章是指供应商在公安机关依法备案且带防伪码的公章，否则视为无效文件。
    ③纸质文件：一正两副；资格审查文件封面上明确写明“正本”或“副本”，正本和副本内容如不一致，以正本为准。纸质文件装订要求：采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。
4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6.列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
7.联合体响应。本次采购不接受联合体响应。
（五）采购项目项目预（概）算及最高限价
包1：项目预（概）算：477686.00元
项目最高限价：469086.00元
（六）采购包划分与合同分包
1.是否进行分包： □是    ☑否
2.采购包划分要求：/
3.合同分包要求：/
4.采购标的名称及数量（标的品目较多的可以附件形式提供，格式如下）:
	序号
	标的（产品）品目
	计量
单位
	数量
	进口/国产
	核心
产品
	备注

	1
	C09039900-其他畜牧业服务
	项
	1
	/
	/
	A1703(监测服务）


注：采购进口产品的应报市级财政部门核准,核准资料作为附件提供。
5.标的配套需要的设备、备件、耗材等（服务类和工程类如有，请列明）
6.包装和运输要求：摄像头等设备必须具备极强的室外场景适应能力，防水、防尘能力至少要达到 IP66防护级别。设备在交付时必须配备防水套件，以保障在潮湿、多雨的粪污处理区域能长期稳定运行。
7.保险要求：供应商在合同履行期间，应根据项目实际情况，为其参与本项目的工作人员购买法律法规要求的人身意外伤害保险，保险金额不得低于国家或行业相关规定的最低标准，保险期限应覆盖整个合同履行期。
如项目涉及设备、材料运输或现场作业，供应商应自行购买相应的货物运输保险、第三方责任险等必要险种，以防范在运输、装卸、安装、调试等过程中可能发生的财产损失或人身伤害风险。
供应商应遵守国家及地方有关安全生产和保险的法律法规，接受采购人及相关监管部门的监督检查。
（七）采购方式
1.包1
（1）采购方式
□公开招标  □邀请招标   □单一来源采购
☑竞争性谈判  □竞争性磋商   □询价  
□其他采购方式：
（2）采购方式是否需要财政部门批准：
□不需要
☑需要，报批安排：已按要求备齐相关资料。
（八）竞争范围
1.包1
☑公开方式
□邀请方式
（九）评审规则
☑最低评标价法，选择该评审规则的理由：此项目技术、服务标准明确、统一，适用于最低评标价法。
三、合同管理安排
（一）合同类型
1.包1
□买卖合同
□建设工程合同
□技术合同
□物业服务合同
□委托合同
☑其他：
选择合同类型的理由：此项目为服务项目。
（二）定价方式
1.包1
☑固定总价，要求：
□固定单价，要求：
□成本补偿，要求：
□绩效激励，要求：
选择定价方式的理由：
（三）合同文本的主要条款
包1： 合同协议书               采购合同编号：
采购人（全称）：                             （甲方）
供应商（全称）：                             （乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目信息
（1）采购项目名称：                          
（2）采购计划编号：                       
（3）项目内容：                              
（4）是否分包：                              
（5）项目负责人：                              
（6）联系电话：               。
2.合同金额
（1）合同金额小写：                      
大 写：                      
（2）具体标的见附件。
（3）合同定价方式：固定总价 固定单价 成本补偿 绩效激励
（4）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：（应一次性支付全部合同款项）                    
预付款：（应明确预付款的支付比例和支付条件）               
分期付款：（应按照季度分期支付合同款项）                   
成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3.合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。
（2）地点：                             
（3）方式：                             
（4）履约担保：履约担保的金额、形式和期限要求。
（5）质量保证金：质量保证金的金额、形式和期限要求。
4.合同验收
（1）验收主体：                             。
（2）验收方式：                             。
（3）验收标准：                             。
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）本合同协议书
（3）成交通知书
（4）响应文件
（5）政府采购合同专用条款
（6）政府采购合同通用条款
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。
（8）其他合同文件。
6.合同生效
本合同自                             生效。
7.合同份数
本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的明细、分包合同等。    
甲      方：（公章）              乙      方：（公章）
法定代表人：                     法定代表人：                    
委托代理人：                     委托代理人：                    
电      话：                     电      话：                    
传      真：                     传      真：                    
                             开 户 银 行：                   
                           账      号：            










（四）履约验收方案
1.包1
（1）履约验收主体
☑采购人：岳阳县畜牧水产发展服务中心
□采购代理机构：
□本项目的其他供应商：
□第三方专业机构：
□专家：
□服务对象：
□其他：
（2）履约验收时间：本项目履约验收时间贯穿项目全过程，采用分阶段节点控制与最终集中验收相结合的方式，关键阶段成果需在规定工作日内提交并接受验收。
（3）履约验收方式：本项目验收由采购人组织，可根据需要邀请相关行业专家、主管部门代表等组成验收小组进行验收。
（4）履约验收程序：项目完成由采购人召开正式验收会议进行审阅与质询、验收小组形成结论与整改意见、乙方完成整改并复核、最终由采购人出具验收报告等关键步骤，确保验收过程规范、公正，结论客观、准确，全面保障规划成果的质量与合同目标的实现。
（5）履约验收内容：包括但不限于县级视频监控指挥平台级联软件（云平台）、显示屏、专线等1处建设安装及系统调试服务；乡镇监管信息显示平台级联软件（云平台）、显示屏、专线等15处建设安装及系统调试服务；视频信息采集点（前端设备建设点）AI	智能声光摄像机、宽带、网线、网络硬盘摄像机（SD卡、云储存）、交换机、收发器等59处建设安装及系统调试服务。
（6）履约验收标准：所有监控设备须符合《GB/T 28181—2022》标准，支持与省级农业农村监管平台无缝对接；视频存储时长不低于30天，关键点位实现AI智能识别（如异常排污、人员闯入等），数据实时回传至县级平台并分级推送至乡镇监管端。
（7）履约验收其他事项：无
四.付款方式：
以转账方式分期付款。
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一、审查项目名称
岳阳县2026年畜禽粪污处理视频监控体系建设
二、审查会议
1.审查时间：2026年5月
2.审查地点：岳阳县畜牧水产发展服务中心会议室
三、审查人员
	序号
	姓名
	单位
	职务/职称
	联系方式
	备注

	1
	许石定
	岳阳县畜牧水产发展服务中心
	副主任
	13874050978
	

	2
	任继华
	岳阳县畜牧水产发展服务中心
	
	13974011210
	

	3
	谢芳芳
	岳阳县畜牧水产发展服务中心
	财务股长
	13667402889
	


四、审查情况
一般性审查主要审查是否按照《政府采购需求管理办法》规定的程序和内容确定采购需求、编制采购实施计划。
	序号
	一般性审查内容
	审查结论

	1
	采购需求是否符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定，符合国家强制性标准。
	☑是 □否

	2
	采购需求是否符合预算、资产、财务管理制度规定。
	☑是 □否

	3
	《项目采购需求》中所列技术要求是否明确采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或服务内容和标准等。
	☑是 □否
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    一、审查项目名称
岳阳县2026年畜禽粪污处理视频监控体系建设
二、审查会议
1.审查时间：2026年5月
2.审查地点：岳阳县畜牧水产发展服务中心会议室
三、审查人员
	序号
	姓名
	单位
	职务/职称
	联系方式
	备注

	1
	许石定
	岳阳县畜牧水产发展服务中心
	副主任
	13874050978
	

	2
	任继华
	岳阳县畜牧水产发展服务中心
	
	13974011210
	

	3
	谢芳芳
	岳阳县畜牧水产发展服务中心
	财务股长
	13667402889
	


四、审查情况
	重点审查
	审查结论

	（一）非歧视性审查（主要审查是否指向特定供应商或者特定产品）
	资格条件设置是否合理
	☑是 □否

	
	要求供应商提供超过2个同类业务合同的，是否具有合理性
	☑是 □否

	
	技术要求是否指向特定的专利、商标、品牌、技术路线等
	□是 ☑否

	
	评审因素设置是否具有倾向性
	□是 ☑否

	
	将有关履约能力作为评审因素是否适当
	☑是 □否

	（二）竞争性审查（主要审查是否确保充分竞争）
	应当以公开方式邀请供应商的，是否依法采用公开竞争方式
	☑是 □否

	
	采用单一来源采购方式的，是否符合法定情形
	□是 □否

	
	采购需求的内容是否完整、明确
	☑是 □否

	
	采购需求的内容是否考虑后续采购竞争性
	☑是 □否

	
	评审方法、评审因素、价格权重等评审规则是否适当
	☑是 □否

	（三）采购政策审查
	进口产品的采购是否必要
	□是 ☑否

	
	是否落实支持创新政府采购政策要求
	□是 □否

	
	是否落实绿色发展、节能环保政府采购政策要求
	□是 □否

	
	是否落实中小企业发展政府采购政策要求
	☑是 □否

	
	是否落实支持监狱发展政府采购政策要求
	☑是 □否

	
	是否落实促进残疾人就业政府采购政策要求
	☑是 □否

	（四）履约风险审查
	合同文本是否按规定由法律顾问审定
	☑是 □否

	
	合同文本运用是否适当
	☑是 □否

	
	是否围绕采购需求和合同履行设置权利义务
	☑是 □否

	
	是否明确知识产权等方面的要求
	□是 □否

	
	履约验收方案是否完整、标准是否明确
	☑是 □否

	
	风险处置措施和替代方案是否可行
	☑是 □否

	（五）公平竞争审查及采购人或者主管预算单位认为应当审查的其他内容
	是否违反《公平竞争审查条例》第八条至第十一条规定，及其他应列明审查的具体内容。
	□是 ☑否
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