岳阳县畜禽粪污处理视频监控系统建设费用预算表
	序号
	品名
	规格、技术参数
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）

	一、59家养殖场、第三方粪污收集处理机构前端数据采集设备建设

	1
	400万PoE球机
	400W球形摄像机，摄像头4mm焦距；内置1个5W麦克风，1个扬声器；具备红外夜视、全彩夜视能力，可以在黑暗场景下自动开启红外夜视功能，或者自动开启补光灯；电源：DC：12 V，0.75 A，支持POE供电；IP66防护等级 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测；采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m，白光补光30 m；内置加热玻璃，有效除雾；支持超低照度，0.005 Lux @F1.5（彩色），0.001 Lux @F1.5（黑白），0 Lux with IR；支持23倍光学变倍，16倍数字变倍；支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率；支持3D数字降噪，支持真宽动态；支持定时抓图与事件抓图功能；支持定时任务，一键守望，一键巡航功能；支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP；最大支持512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储；IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标。
	59
	个
	
	

	2
	400万臻全彩网络摄像机（枪机）
	1.400万臻全彩网络摄像机，靶面尺寸≥1/3" CMOS，分辨率≥2688 × 1520 @25 fps，最低照度彩色0.005lx。
2.内置不少于1个GPU芯片，麦克风，扬声器，支持双向语音对讲。
3.支持白光灯补光，当白光灯开启时，可识别距离样机 30米处的人体轮廊。
4.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，支持智能警戒，支持联动声音报警。
5.支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警，当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 10 种，报警音量和重复次数可设置。
6.可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框，可同时对经过设定检测区域内的不低于10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。
7.支持≥1路报警输入，≥1路报警输出，≥1路音频输入，≥1路音频输出，≥1个DC12V电压输出接口，≥512 GB MicroSD卡本地存储插槽。
8.支持POE供电，IP67防尘防水防护等级。
9.支持双国标GB/T28181、ONVIF接入功能，满足畜禽粪污考核要求。
	8
	个
	
	

	3
	接入交换机
	百兆以太网PoE交换机，金属壳体，内置开关电源，提供6个10/100Mbps RJ45自适应端口，支持所有端口线速转发，其中2个上联口，4个端口具有PoE功能。整机PoE输出功率60W，单口最大PoE输出功率30W。
	59
	个
	
	

	4
	设备箱
（监控箱）
	带固定板，静电喷涂，散热风扇等。
	59
	个
	
	

	5
	立杆
	圆杆Φ110mm、杆高度3.5米，杆壁厚≥6mm，热镀锌处理，根据点位具体制横臂接口位置及数量，配套法兰底盘、箱体固定件、避雷针等，设计箱体托盘固定位置，含建设费用。
	67
	个
	
	

	6
	辅材及配件
	胶布、螺丝、扎带等五金辅材。
	59
	套
	
	

	7
	电源线
	用户电表到设备箱约50米*2。
	59
	卷
	
	

	8
	全铜网线
	1.支持千兆以太网信号传输。2.无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。3.采用聚氯乙烯(PVC)护套，耐磨、抗拉强度高，安全有保障。4.均匀双绞结构，搭配十字骨架，产品性能稳定，有效降低干扰，确保信号传输质量。5.符合RoHS 2.0 和Reach认证。6.符合UL CMX阻燃验证认证。
	3780
	米
	
	

	9
	插板
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	59
	个
	
	

	10
	专线
	利旧。
	59
	条
	0
	0

	
	小计1
	
	
	
	
	

	二、县级指挥中心

	11
	服务器
	1.符合国家信创要求，CPU需具备较高的安全性，通过中国信息安全测评中心与国家保密科技测评中心公布的安全可靠测评结果，并且符合安全可靠等级I级要求，且已修复已知软硬件漏洞（如芯片漏洞等）。
2.不少于2颗国产化处理器，单颗核心数≥8核，主频≥3.0GHz，双线程。
3.≥64G DDR4内存，≥8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB。
4.≥2块600GB SSD固态硬盘，支持≥14块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘接入。
5.SAS+HBA 卡，支持RAID 0/1/10，国产自主安全 BIOS/BMC 固件。
6.≥2个千兆网口，≥1个千兆带外管理口，可选配置2个万兆网口，支持选配10GbE SFP+等多种网络接口。
7.配置冗余风扇模块，配置≥550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。
8.内置国产化操作系统，适配县级视频监控指挥平台软件。
	1
	台
	
	

	12
	网络存储设备
	1.≥1颗国产化处理器，核数≥8核，≥8GB内存，内置EMMC系统盘和IOT企业级硬盘，硬盘数量可按需配置，≥配置24块，≥2个风扇，可热插拔冗余温控调速风扇，支持不少于350路视频接入。
2.设置RAID组为RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、VRAID模式，并支持RAID即建即用，RAID创建后拔掉任意一块硬盘都不影响数据读写。
3.≥1个RS232串口/CONSOLE接口，≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口，≥2个USB2.0接口，≥2个USB3.0接口，≥3个2.5G网口，≥1个2.5G管理网口，≥1个Esata接口，支持PCIe插槽，采用可热插拔1+1AC220V电源。
4.RAID模式下，当RAID内某一块硬盘发生故障，更换该硬盘或热备盘替换时，可自动进行RAID重构，当RAID处于降级或重构状态下，不影响数据写入，且存储的数据不丢失，在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。
5.支持录像存储过程中加入特殊字段，防止录像被篡改或伪造，以保证录像的原始性及完整性。可对录像的某个时间点添加标签，并可进行查询、回放、下载，能预录报警触发前1-40min的视频录像。
6.一键配置快速部署网络，时间，阵列，存储池，一键配置完成后添加通道关联存储池即可直接录像，当接入的视频图像的警戒区域内探测到移动目标时，可给出报警提示信息并进行录像。
7.支持对目标图像和自然语言的多模态大模型建模，建立目标图像和自然语言的对应关系，目标包括人、车、非机动车及其附属物品，支持接入智能相机、结构化相机、抓拍机，对图片中的目标进行多模态大模型建模。
8.采用中心存储设计，不得采用NVR硬盘录像机，国产操作系统，处理器需满足中国信息安全测评中心与国家保密科技测评中心公布的安全可靠测评结果。（本项目设计中包含今后续建网络存储容量）
	1
	台
	
	

	13
	存储硬盘
	1.≥8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，≥7200RPM。
2.空气盘， CMR传统磁记录。
3.传输速率≥267 MB/s，≥256MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧。
4.MTBF≥2,000,000小时。
5.支持5年有限质保服务。 
（本项目设计中包含今后续建网络存储容量）
	24
	片
	
	

	14
	视频管理平台-双域管理服务
	1.支持互联网域、内网业务域双域管理服务，能实现中心存储与前端设备通过互联网连接。
2.提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统基础信息、用户管理、用户权限管理、物联设备管理、事件联动、NTP校时服务、运行管理中心、统一开放能力等。
3.支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看，支持部署组件（服务）到服务器集群，并进行集群管理，支持AD域。
4.支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计。
5.支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态。
6.支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找，支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理等，支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态等。
7.支持软件包（组件包、设备驱动包、语言包、皮肤包）上传、搜索查询、移除、更新、查看；支持对服务的参数配置进行查看、修改、下发、查询；支持告警策略配置查看、设置、修改、启用；支持校时配置、启用、停止功能；支持集群管理，支持集群信息查看、添加、删除；支持授权查看管理，支持导入、移除授权文件；支持在线授权激活，支持离线授权激活；支持在线、离线授权反激活。
8.提供各类资源图上展示及控制操作，在地图上可展示各类资源点的地理位置，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示，支持地图配置能力，包含在线（高德）、离线GIS地图（高德、自定义）。
9.支持事件联动规则配置管理，包括规则增删改查，支持自定义联动规则模板，提供NTP校时服务能力，支持对设备和服务器统一校时。
	1
	套
	
	

	15
	视频管理平台-视频录像管理服务
	视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络SDK协议、海康Ehome协议、海康ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议、萤石协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。
一、视频预览
1.支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换。
2.支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力。
3.支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）。
4.支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图。
5.支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式。
二、录像回放
1.支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划。
2.支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图。
三、图片监控
1.支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式。
2.支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片。
3.支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置。
4.支持图片下载能力。
四、视频上墙
1.支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理。
2.支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作。
五、视频事件
支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出。
	1
	套
	
	

	16
	解码器
	1.采用嵌入式架构，高度≤2U，具有≥10个HDMI 1.4输出接口、≥2个HDMI 1.4输入接口、≥2个千兆网口、≥2个光口。
2. 输入分辨率≥3840×2160，输出分辨率≥3840×2160，支持画面分割、拼接、开窗漫游功能，支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36等画面分割显示，支持将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，支持调节显示窗口大小。
3. 支持ONVIF、GB28181协议接入设备，支持RTP\RTSP协议进行预览，支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等视频编码格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换。
4. 解码能力支持≥20路4096×2160（25fps）、或≥80路1920×1080（30fps）、或≥160路1280×720（30fps）分辨率的H.264、H.265、MPEG4视频图像解码输出。
5. 支持通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率应支持≥30fps，支持同时抓取≥8个任务上墙、≥8个4K信号，不消耗CPU性能，支持在电视墙进行8画面分割同时显示，支持对桌面进行整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙。
6. 支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示，支持回字形拼接，支持对解码的IPC输出的画面进行旋转，支持90°、180°左旋和90°、180°右旋。
7. 支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式。
8.支持远程开关机控制，实现拼接墙整墙的开关机、定时开关机操作，支持远程控制拼接墙整墙或单屏亮度调节、图像模式配置或系统参数展示,符合GB/T 28181-2022公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求。
	1
	台
	
	

	17
	拼接屏
	1.LCD显示单元≥55“超窄边液晶屏，物理分辨率≥1920×1080，物理拼缝≤3.5mm，响应时间≤8ms，输入接口不少于：VGA×1，DVI×1，BNC×1，HDMI×1，输出接口不少于：VGA×1，HDMI×1，BNC×1。
2.LCD显示单元亮度≥850cd/㎡，对比度≥7000:1，图像显示清晰度为950TVL，亮度鉴别等级为≥11级。
3.液晶拼接屏必须采用整机设计，严禁使用飞线屏（供货时如果发现飞线屏，业主有权取消中标资格），显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方，而且产品符合检测规范。
4.采用超宽视角液晶屏，视角≥178°,屏幕漏光度≤0.006cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作，具备智能光感护眼功能,液晶单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度。
5.支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源，视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件，文本：支持txt文件。
6.支持HDTVI同轴高清视频信号，带一入一出环通接口，支持分辨率：720P@50Hz/60Hz、720P@25Hz/30Hz、1080P@25Hz/30Hz，内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。
7.支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持、RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。显示器需要具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准。
8.具备倍增畅显功能,可将输入的25/30 帧图像转成50/60 帧输出,使图像更加流畅，可以选择显示默认开机LOGO、定制开机LOGO、不显示LOGO，用户可以任意定制LOGO而无需升级软件,而且具有LOGO拼接技术，可设置15*15，具有自然拼接模式，能实现开机LOGO拼接及开机高清底图拼接。
9.支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形；LCD显示单元通过调整γ曲线，使得实际γ曲线更为平滑且更为准确，从而提升显示设备的显示效果，支持自动镜像功能，可以实现显示内容（视频、文本等）镜像、OSD菜单的自定义0-360°旋转。
10.采用≤2mm金属结构件，3m辐射范围值在47db以内，保证操作人员处于安全值，能做外部设备3V/m的电磁干扰下稳定运行，采用超宽视角液晶屏，视角可达178°。屏幕漏光度小于等于0.006cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作。
11.支持0-255、16-235两种颜色空间调节，可调整不同HDMI信号源达到最优显示效果，具有帧宽度调节技术，通过调节画面宽度，解决输入信号四周黑边问题。
12.支持连续运行24小时，液晶表面中心温度≤50℃，边缘测试点与中心温差≤10℃，风扇散热性能≥60%，具有色坐标一致性，根据CIE1931标准色度系统，液晶显示单元色坐标误差在±0.001以内。

	9
	套
	
	

	18
	挂架
	1.前维护支架，仅壁挂专用；下单数量=行*列，与屏幕数量相同；厚度230-245mm。2.支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头，表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。3.表面处理：静电喷塑。4.材料：SPCC高强度钢板。5.厚度：160mm+屏厚。
	9
	套
	
	

	19
	高清线缆
	HDMI高清线缆。
	9
	套
	
	

	20
	管理终端
	1.不少于1颗国产化处理器，核数≥8核，≥16线程，主频≥2.6 GHz。
2.≥8GB内存，支持扩展至64GB内存。
3.≥1个 256GB  SSD硬盘。
4.解码卡内存≥2G，位宽64bit，硬解码路数支持最大16路1080P、400W 8路、720P32路25帧率/s的H.264/H.265预览和抓图，≥16路的704*576缩放分辨率回传,≥4路的1080P分辨率回传。
5.板载显示接口,≥1个HDMI,≥1个DP,≥1个VGA。
6.不少于 21.5英寸高清显示器，分辨率≥1920 × 1080，刷新率≥60 Hz。
7.含键鼠，电源≥200 W。
	1
	套
	
	

	21
	全铜网线
	1.支持千兆以太网信号传输。
2.无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。
3.采用聚氯乙烯(PVC)护套，耐磨、抗拉强度高，安全有保障。
4.均匀双绞结构，搭配十字骨架，产品性能稳定，有效降低干扰，确保信号传输质量。
5.符合RoHS 2.0 和Reach认证。
6.符合UL CMX阻燃验证认证。
	2
	箱
	
	

	22
	三层核心交换机
	1.三层核心交换机，可用千兆电接口数量≥24，非复用千兆光接口数量≥4。
2.交换容量≥396 Gbps；包转发率≥144Mpps。
3.支持802.3ad链路聚合功能，支持OSPF协议、BGP协议。
4.支持IPv6协议，OSPFv3协议，支持流分类功能，实现基于IP五元组(源P地址、目的IP地址、协议类型、源端口号、目的端口号)的流分类。
5.支持通过平台进行区域分组管理，支持设备名称同步、设备名称下发、固件升级、一键免密远程跳转到设备web端、定位到拓扑图显示等操作。
6.支持通过平台进行整网VLAN配置，支持基于拓扑可视化选择划分VLAN的设备端口，支持自动识别网络设备端口对端的物联设备业务类型，支持通过平台只允许已授权设备接入使用，支持设置禁用名单，当禁用名单的终端设备接入时应产生告警，支持禁用名单防护，启用之后当有禁用名单设备接入时，会自动关闭对应端。
7.支持一键生成交付报告：报告包含设备清单、上联设备信息、网络拓扑等，支持报告查看和导出功能。
8.提供工信部入网许可证及CQC认证证书。
	1
	台
	
	

	23
	机柜
	服务器机柜。
	1
	台
	
	

	24
	专线安全卫士防护版
	1.主要功能：业务感知、web分类、入侵攻击阻断、专线负载均衡、病毒防护、敏感信息保护、黑白名单功能、紧急安全通知、危险报文阻断、危险链接阻断、带宽管理、定期安全报告、远程办公加密连接。
2.应用识别支持识别3000+应用。
3.入侵防御支持10000+种特征的攻击检测和防御。
4.支持上网行为管理-URL过滤管控，包括病毒库。
5.含三年服务授权。
	1
	台
	
	

	25
	互联网专线
	互联网专线，带宽不低于200M，满足录像存储要求（利旧）。
	1
	条
	
	

	
	小计2
	
	
	
	
	

	三、其他

	26
	设备安装
	设备安装（立杆，摄像机、设备箱、接地等，平均按每杆2支摄像机、1个设备箱，含接线、接头配件、设备安装等）；
设备调试（多次摄像机角度、焦距调整、设备箱等调试）。
	59
	项
	
	

	
	小计3
	
	
	
	
	

	
	合计
	总价=小计1+小计2+小计3=
	
	
	
	

	备注：1.利旧项不可报价。
2.本项目采用全费用包干方式，供应商投标报价时应充分考虑自身成本及项目实际情况，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交人免费提供，采购人不再增加支付任何费用。 



