
政府采购
货物项目招标文件
采购项目名称：宜章县第六完全小学综合楼功能室、多媒体室建设项目

采   购   人：宜章县第六完全小学
政府采购编号：宜财采计[2026]00054
采购代理编号：HNCR-2026-CZ-CG020 
采购代理机构：湖南驰润建设项目管理有限公司
2026年7月
目 录
2第一章 投标邀请


8第二章 投标须知


28第三章 资格审查


33第四章 评标方法及标准


52第五章 采购需求


120第六章 政府采购合同


130第七章 投标文件的组成




第一章 投标邀请
宜章县第六完全小学的宜章县第六完全小学综合楼功能室、多媒体室建设项目进行公开招标采购，现邀请合格投标人参加投标。
一、采购项目名称及编号
1、采购项目名称：宜章县第六完全小学综合楼功能室、多媒体室建设项目
2、政府采购编号：宜财采计[2026]00054
采购代理编号：HNCR-2026-CZ-CG020 
3、采购项目预算：人民币壹佰伍拾陆万柒仟叁佰玖拾元肆角柒分（¥1567390.47元）
□支持预付款，预付比例：  / 。
4、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业。
5、评标方法：■综合评分法  □最低评标价法
6、合同定价方式：■固定总价  □固定单价  □成本补偿  □绩效激励
7、合同履行期限：45天。
8、根据《关于进一步优化政府采购领域营商环境的通知》郴财采资〔2024〕6号文件精神，本项目取消投标保证金及履约保证金。
二、采购人的采购需求
	序号
	标的名称
	采购项目简要说明
	数量
	采购项目预算（元人民币）
	采购项目最高限价（元人民币）

	1
	宜章县第六完全小学综合楼功能室、多媒体室建设项目
	详见招标文件第五章采购需求
	1项
	￥1567390.47
	￥1567390.47


★注：各投标人的投标报价均不得超过本项目采购预算和最高限价，否则将被视为无效投标。
1、采购项目需要落实的政府采购政策：
□强制采购：政府采购实行强制采购的节能产品。

□优先采购：政府采购鼓励采购节能环保产品。
■价格评审优惠：政府采购促进中小企业发展（包括政府采购支持监狱企业发展、政府采购促进残疾人就业）。
2、配套货物采购进口产品：本采购项目不接受进口产品投标。
三、投标人的资格要求：

1、投标人基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的规定，并要求满足以下资格要求：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
投标人提供以下资格证明材料：
1.1 要求投标人提供有效的具有统一社会信用代码的《营业执照》副本。
1.2 要求投标人提供法定代表人身份证明及法定代表人的身份证，或法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书及其委托代理人的身份证。
1.3湖南省政府采购供应商资格承诺函、投标人资格声明。
1.4被“信用中国”“信用湖南”“信用郴州”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”“湖南省政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求
□专门面向：□中小企业  □小型、微型企业  □监狱企业  □福利性单位
□强制分包：大型企业应将采购份额的 / %分包给中小企业。
投标人特定资格条件：无
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
7、联合体投标：本次招标不接受联合体投标。
四、获取电子招标文件的时间、期限及方式
1、凡符合投标资格要求并有意参加投标者，可在公告发布之日起至提交投标文件截止之日通过郴州市公共资源交易中心（http://czggzy.czs.gov.cn/)免费获取电子招标文件。

2、公开招标文件及修改、澄清文件获取方式：投标人应在本项目获取招标文件截止时间前登录郴州市公共资源交易中心（)中进入“政府采购交易系统进行登录”“我要投标”“下载文件”操作，逾期将不能获取文件。修改、澄清后的招标文件请投标人自行在以上网站下载或查阅，恕不另行通知，如有遗漏投标人自行承担全部责任。

3、通过网络下载，其招标文件与备案的书面招标文件具有同等法律效力。投标人应及时关注网上相关招标信息，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整）招标人概责，所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。

五、投标截止时间、开标时间及开标地点
1、提交投标文件的截止时间：2026年7月27日09时30分（北京时间），超过截止时间的投标将被拒绝。
2、开标时间：2026年7月27日09时30分（北京时间）。
3、开标地点：郴州市市民服务中心4楼市公共资源交易中心第2开标室。
4、电子标项目实行网上投标及解密，具体操作为投标人在“郴州市公共资源交易中心”登录“政府采购交易系统”（http://www.czggzyzx.cn/TPBidder），上传电子投标文件，登录“不见面开标大厅”（http://www.czggzyzx.cn/BidOpening）在规定时间自行远程解密参加网上开标活动。建议投标人上传电子投标文件容量为200MB以内。

5、电子投标文件解密时限：30分钟，请投标人确保投标文件如期解密。

六、招标文件公告期限：
1、招标文件公告期限：2026年7月7日00时00分至2026年7月13日24时00分止（5个工作日）。
2、本招标公告在中国湖南政府采购网（网址：http://www.ccgp-hunan.gov.cn/）和郴州市公共资源交易中心网（网址：http://czggzy.czs.gov.cn/）发布。在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起计算。
七、询问及质疑：
1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在获取招标文件之日或招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发〈政府采购质疑答复和投诉处理操作规程〉的通知》（湘财购〔2024〕67号）规定，以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出针对同一采购程序环节的质疑。
八、采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法
1、采购人信息
（1）名称：宜章县第六完全小学
（2）地址：宜章县玉溪镇曹排村5组
（3）联系人：李华清   
（4）电话：18175592309
2、采购代理机构信息
（1）名称：湖南驰润建设项目管理有限公司
（2）地址：长沙市雨花区高桥街道万家丽中路二段68号双帆华晨大厦1504
（3）联系人：侯晔
（4）电话：17773507755
3、电子交易平台服务机构信息

（1）名称：郴州市公共资源交易中心

（2）地址：郴州市市民服务中心4楼市公共资源交易中心

（3）联系人：政府采购科

（4）电话：0735-2299020

九、其它补充事宜
1、本招标公告选项：■表示选择   □表示未选择
2、参与本项目政府采购活动的投标人无需向采购人、采购代理机构、郴州市公共资源交易中心缴纳任何费用。
3、招标代理费和评审费由征集人支付，招标代理服务费上限值：人民币贰万壹仟贰佰肆拾元整。
4、因电子招投标需要，投标人应及时办理CA数字证书（含电子签章）。移动CA数字证书（含电子签章）办理咨询电话：4009980000、18670382910，介质CA数字证书（含电子签章）办理地址：郴州市公共资源交易中心四楼大厅，咨询电话：4006682666、18175580110。
5、请投标人在郴州市公共资源交易中心“下载中心”中及时下载安装最新版本“投标文件制作软件（湖南公共资源版）”“湖南CA驱动”。参与投标的投标人需使用电子标书编制软件制作投标文件，http://www.czggzy.net/TPBidder/pages/customframe4bid/DownLoad/郴州市公共资源交易中心交易系统操作手册.zip。
6、若因投标人对网上招投标操作不熟悉或自身电脑、个人网络等原因导致不能在投标截止时间之前完成投标文件上传的，所造成的投标失败或损失由投标人自行承担。建议各投标人在工作时间段内上传投标文件，选择IE11浏览器进行文件解密，在操作系统过程中有疑问或困难请及时进行咨询。
7、若开标时出现网络故障、交易系统技术故障等情形，导致解密无法完成而影响采购活动开展的，采购人有权采取非加密文件上传或将项目延期、延长投标文件解密时间等相应措施，以保障采购活动的公开、公平和公正，投标人不得对此持有异议。
8、交易平台技术支持联系方式
联系电话：4009980000
附件：

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020)46号)，本公司企业规模为：大型口   中型口   小型口   微型口

口本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。

公司（单位）名称（盖章）
    年     月    日

机构代码：注册登记机构：日期：有效期：注册资本：地址：经济行业：）经济性质：

法定代表人（负责人）姓名（签字）：身份证号：手机号：
授权代表人姓名（签字）：身份证号：手机号：
第二章 投标须知
投标须知前附表
注：本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“■”标注。
	序号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第1.1款
	采购项目
	宜章县第六完全小学综合楼功能室、多媒体室建设项目

	第2.1款
	采购人
	名称：宜章县第六完全小学
地址：宜章县玉溪镇曹排村5组
联系人：李华清 
联系电话：18175592309

	第2.2款
	采购代理机构
	名称：湖南驰润建设项目管理有限公司
地址：长沙市雨花区高桥街道万家丽中路二段68号双帆华晨大厦1504
联系人：侯晔
电话/传真：17773507755

	第3.2款
	联合体投标
	■ 不接受
□ 接受

	第6.2款
	组织现场考察或者召开答疑会
	■ 不组织，由潜在投标人自行组织现场勘察或者自愿参加答疑会，其费用自理。如因投标人没有进行现场勘察或者参加答疑会，其风险由其自行承担。
□ 组织，时间：地点：联系人：

	二、招标文件

	第7.2款
	提交投标文件
截止时间
	2026年7月27日09时30分（北京时间）

	第8.4款
	非实质性偏离的范围和幅度
	技术条款偏离项数之和≧ 15 项将导致无效投标。
相同内容的条款不重复计算项数。

	第10.1款
	信息公告指定发布媒体
	中国•湖南政府采购网（网址：http://www.ccgp-hunan.gov.cn/）
郴州市公共资源交易中心网（网址：http://czggzy.czs.gov.cn/）

	三、投标文件

	第14.1款
	投标报价的规定
	以招标文件规定的供货内容及服务要求、责任范围和合同条件为基础进行一次性报价。

	第14.2款
	采购项目预算和最高限价
	采购项目预算：￥1567390.47元

采购项目最高限价：￥1567390.47元；
★注：各投标人的投标报价均不得超过本项目采购预算和最高限价，否则将被视为无效投标。

	第14.8款
	报价的其他要求
	评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为响应无效处理。

一、参照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定：

政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

二、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

	第15.1款
	投标人应提供的基本资格审查资料
	1、有效的具有统一社会信用代码的《营业执照》副本。
2、法定代表人身份证明原件及法定代表人的身份证，或法定代表人身份证明原件、法定代表人授权委托书原件及其委托代理人的身份证。
3、湖南省政府采购供应商资格承诺函、投标人资格声明。
4、提供“信用中国”“信用湖南”“信用郴州”“中国政府采购网”“湖南省政府采购网”网站截图。

	第15.1(3）项
	特定资格条件应提供的资格审查资料
	无

	第16.4款
	样品提供的规定
	■ 不要求提供
□ 要求提供，提交的时间：2026年  月  日上午  时  分之前，地点：郴州市市民服务中心4楼市公共资源交易中心第  开标室。

	第17.1款
	投标有效期
	90日（日历日）

	第18.1款
	投标保证金
	不要求提供

	第19.1款
	分包
	□ 不接受
■ 接受,允许依法分包
本项目允许中标供应商将“装饰安装（工程）”部分（项目中的非主体、非关键性工作）依法进行分包。资质要求：承担上述装饰安装（工程）施工的分包单位，必须具备由建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并持有有效的安全生产许可证，且不得再次分包。

	第20.2款
	电子投标文件制作要求
	使用郴州市公共资源交易中心“下载中心”中的最新版本“投标文件制作软件（湖南公共资源版）”编制生成。

	五、开标、资格审查和评标

	第25.2款
	需要宣布的
其他内容
	开标一览表等。

	第25.2款
	电子投标文件的解密截止时间
	30分钟。

	六、中标信息公布

	第29.2款
	确定中标人的方式
	按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术得分由高到低顺序排列。得分、投标报价、技术得分相同的，按照商务得分由高到低顺序排列。得分、投标报价、技术得分、商务得分相同的，采购人自行确定排列顺序。

	第30.5款
	接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址
	1、接收质疑函的方式：投标人应当按照《湖南省财政厅关于印发〈政府采购质疑答复和投诉处理操作规程〉的通知》（湘财购〔2024〕67号）规定向采购人和采购代理机构一并提交书面质疑函及相关证明材料。
2、接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址：
2.1采购人信息
联系部门：宜章县第六完全小学
联系电话：18175592309
通讯地址：宜章县玉溪镇曹排村5组
2.2采购代理机构信息
联系部门：湖南驰润建设项目管理有限公司
联系电话：17773507755
通讯地址：郴州市北湖区郴州大道汇金时代B栋丽枫酒店13楼

注：投标人在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑要求一次性提出。

	七、合同签订

	第32.1款
	履约担保
	■ 不要求提供
□ 要求提供，履约担保的金额为：合同金额的5%。要求在发出中标通知书后10天内，按照采购人要求交纳履约保证金到采购人指定账户。逾期没有交纳履约保证金的视为放弃中标资格，且不退还投标保证金。

	八、其他规定

	第34.1款
	政府采购优先采购非标记★符号的节能产品
	采购产品为《节能产品政府采购品目清单》（最新发布）内非标记★符号的节能产品：对于技术和价格分，应分别给予总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术 4 %，价格 4 %。

	
	政府采购优先采购环境标志产品
	采购产品为《环境标志产品政府采购品目清单》（最新发布）内的：对于技术和价格分，应分别给予总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术 4 %、价格 4 %。

	第34.2款
	★政府采购强制采购的节能产品
	□ 否
■ 是，采购《节能产品政府采购品目清单》（最新发布）内标记★符号的节能产品。

★本项目节能产品为：电视机、交互智能平板、空调、教师三联水嘴、学生三联水嘴、三联“L”型化验水嘴、管理工作台。

	第34.3款
	政府采购支持中小企业发展
	□ 专门面向中小企业采购。
■ 非专门面向中小企业采购
1、小型和微型企业给予10%-20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目具体扣除比例为 10 %。
2、接受大中型企业与小型、微型企业组成联合体的给予4%-6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目具体扣除比例为 / %。
3、允许大中型企业向一家或多家小型、微型企业分包的给予4%-6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目具体扣除比例为

 / %。

	
	政府采购支持个体工商户发展
	在政府采购活动中，符合中小企业划分标准的个体工商户视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
评审中价格扣除参照政府采购支持中小企业发展中给予小型、微型企业扣除比例标准，本项目具体扣除比例为10%。

	
	政府采购支持残疾人福利性单位发展
	在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
评审中价格扣除参照政府采购支持中小企业发展中给予小型、微型企业扣除比例标准，本项目具体扣除比例为10%。

	
	政府采购支持监狱企业发展
	在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。
评审中价格扣除参照政府采购支持中小企业发展中给予小型、微型企业扣除比例标准，本项目具体扣除比例为 10 %。

	第34.8款
	采购进口产品
	■ 本采购项目拒绝进口产品参加投标。
□ 本采购项目涉及到进口产品的已经财政部门审核同意购买进口产品。

	第34.9款
	政府采购融资
	有融资、担保需求的，可登录中国湖南政府采购网查询相关业务信息。

	第36.1款
	招标代理服务费
	招标代理服务费上限值：人民币贰万壹仟贰佰肆拾元整。

	第37.1款
	合同价款支付
	签订合同时约定。

	第37.2款
	需要补充的其他
内容及注意事项
	1、投标人应在投标截止时间之前完成电子投标文件上传。若因投标人对网上招投标操作不熟悉或自身电脑、个人网络等原因导致不能在投标截止时间之前完成投标文件上传的，所造成的投标失败或损失由投标人自行承担。建议各投标人在工作时间段内上传投标文件，选择IE11浏览器进行文件解密，在操作系统过程中有疑问或困难请及时进行咨询。
2、投标人使用加密投标文件的CA数字证书在规定时间内完成投标文件解密。因投标人自身原因未在规定时间内完成解密或解密失败的，视为撤销投标文件，其责任由投标人自行承担，开标继续进行。若开标时出现网络故障、交易系统技术故障等情形，导致解密无法完成而影响采购活动开展的，采购人有权采取非加密文件上传或将项目延期、延长投标文件解密时间等相应措施，以保障采购活动的公开、公平和公正，投标人不得对此持有异议。
3、中标单位在领取中标通知书之前须向采购代理机构提供一正二副纸质盖章版的投标文件。


注：1、“投标须知前附表”的内容是对“投标须知正文”中相应条款内容的补充，如有不一致时，以“投标须知前附表”的内容为准。
2、本项目招标文件解释权归采购人和采购代理机构。
投标须知正文
一、总则
1. 适用范围
1.1 本招标文件仅适用于本章“投标须知前附表”（以下简称【投标须知前附表】）中所叙述的采购项目。
2. 定义
2.1 采购人名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。
2.2 采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。
2.3 投标人系指响应招标、参加投标的法人、其他组织或自然人。
2.4 货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，见《政府采购品目分类目录》（财库【2013】189号）。
2.5 工程是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》（财库【2013】189号）。
2.6 服务是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》（财库【2013】189号）。
2.7 节能产品和环保产品是指列入财政部、国家发展改革委制定的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，具有《国家节能产品认证证书》和《中国环境标志产品认证证书》，且证书在有效期之内的产品，详见《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库【2019】9号）。
3. 投标人的资格要求
3.1 投标人应当符合“投标邀请”规定的投标人资格条件。
3.2【投标须知前附表】规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定：
（l）联合体中有同类资质的供应商需按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；
（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；
（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加本项目同一合同项下的采购活动。
4. 投标费用
4.1 投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。
5. 保密
5.1 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
6．组织现场考察或者召开答疑会
6.1 采购人或者采购代理机构不组织现场考察或者召开开标前答疑会。由潜在投标人自行组织现场勘察或者自愿参加答疑会，其费用自理。如因投标人没有进行现场勘察或者参加答疑会，其风险由其自行承担。
6.2 获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。
6.3 潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。
6.4 采购人或者采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
二、招标文件
7. 招标文件的构成
7.1 招标文件共七章，各章内容如下：
第一章投标邀请
第二章投标须知
第三章资格审查
第四章评标方法及标准
第五章采购需求
第六章政府采购合同
第七章投标文件的组成
7.2 采购人、采购代理机构在【投标须知前附表】规定的提交投标文件截止时间前对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。
8．偏离与实质性响应
8.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
8.2 偏离是指投标文件不响应或者不满足招标文件提出的要求和条件，分为实质性偏离和非实质性偏离。
8.3 招标文件中用“★”符号标明的条款或注明了“其投标无效”的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。
8.4 投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，为非实质性偏离。非实质性偏离的范围和幅度超出【投标须知前附表】规定的，其投标无效。
9. 询问
9.1 潜在投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，可以向采购人、采购代理机构提出询问。
10. 招标文件的澄清或者修改
10.1采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在【投标须知前附表】规定的提交投标文件截止时间十五日前，采用网上公告方式在【投标须知前附表】指定的媒体上发布澄清或者修改公告。潜在投标人应及时关注网上相关信息，采购代理机构不再书面通知。如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整）采购代理机构概不负责，所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。
10.2 当招标文件、招标文件的澄清或者修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的公告为准。招标文件的澄清或者修改内容是招标文件的有效组成部分，对投标人同样具有约束力。
10.3 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，如果公告发出的时间距规定的投标截止时间不足十五日，将相应顺延投标截止时间及开标时间。提交投标文件截止时间被顺延或者延期的，以最后发出的澄清或者修改公告中明确的投标截止时间为准。
10.4 获取招标文件的时间期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，采购代理机构可以顺延获取招标文件的时间期限，并在【投标须知前附表】指定的媒体发布更正公告。
三、投标文件
11. 投标语言
11.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。
12. 计量单位
12.1 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
13. 投标文件的组成
13.1 投标文件由资格证明文件和商务技术投标文件组成。投标文件内容如下：
第一部分 资格证明文件
一、开标一览表
二、投标保证金
三、法定代表人证明或法定代表人授权委托书
四、投标人提供的资格证明文件
第二部分 商务技术文件
五、投标函
六、分项报价明细表
七、采购需求响应
八、商务、合同条款偏离表
九、采购需求偏离表
十、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表
十一、投标服务（服务及配套货物）符合招标文件规定的证明文件
十二、投标人认为需提供的其他资料
13.2 投标人可以编制资格审查索引表、符合性审查索引表、评审索引表，以方便采购人及采购代理机构、评标委员会在资格审查及评审时查阅。资格审查索引表应置于“资格证明文件”的第一页，符合性审查索引表、评审索引表应置于“商务技术投标文件”的第一、二页。
13.3 根据《中华人民共和国政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。
14. 投标报价
14.1 投标人应以招标文件规定的供货内容及服务要求、责任范围和合同条件为基础，按【投标须知前附表】及第五章采购需求的有关规定进行一次性报价。
14.2 投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价（招标文件设定最高限价的），否则其投标无效。采购项目采购预算、最高限价详见【投标须知前附表】。
14.3 投标人应在分项报价明细表中对每项内容给予详细分项报价。
14.4 投标人对采购项目内容只允许有一个投标报价，且不接受赠送及“零”报价，否则其投标无效。
14.5 采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或与采购无关的其他商品、服务。如有赠与行为，其投标无效。
14.6 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。
14.7 投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标总价的，应同时修改投标文件中“分项报价明细表”、“政府采购价格评审优惠清单报价表”、“政府采购优先采购清单报价表”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。若投标人未按此要求修改，影响投标报价评审，其风险和责任由投标人自己承担。
14.8 投标报价的其他要求见【投标须知前附表】。
15. 投标人的资格证明文件
15.1 除【投标须知前附表】另有规定外，投标人应按下列规定提供资格证明文件。
（1）投标人资格声明（格式）。
（2）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：投标人为营利法人的，应提交营业执照的复印件；投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书复印件；投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。
（3）湖南省政府采购供应商资格承诺函（格式）。
（4）符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明原件。具体要求见【投标须知前附表】。
（5）单位负责人为同一人或者从在直接控股、管理关系的书面说明。
15.2 投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议（格式）外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。
15.3上述投标人的资格证明文件均应为有效文件并加盖投标人单位章，并按招标文件规定签署。
16. 投标货物及服务符合招标文件规定的证明文件
16.1 投标人应当提交其提供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。
16.2 上述证明文件可以是文字资料、图表、数据、证书等资料，包括但不限于：
（1）货物主要技术指标和性能的详细说明。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值；
（2）货物的品牌型号、制造商及原产地等说明；
（3）招标文件第五章采购需求要求的其它文件。
16.3 投标人提供的软件及硬件产品要求在中华人民共和国境内拥有合法的使用权和版权，采购人应拥有合法的使用权。
16.4【投标须知前附表】规定投标人在投标时提供样品的，投标人有以下情形之一的，在评标时将其视为无效投标。
（1）未在【投标须知前附表】规定的提交时间、地点提交的；
（2）投标人提供的样品与投标文件中型号、规格不一致的。
17. 投标有效期
17.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起计算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于【投标须知前附表】中载明的投标有效期。投标有效期不满足要求的，其投标无效。
17.2 投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标人应承担招标文件和法律规定的责任。
18. 投标保证金
根据《关于进一步优化政府采购领域营商环境的通知》郴财采资〔2024〕6号文件精神，本项目取消投标保证金及履约保证金。

19.分包
19.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合【投标须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在投标文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。
19.2 中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。
19.3 不符合招标文件中有关分包规定的，其投标无效。
19.4 投标人应在签订政府采购合同前向采购人提供分包合同，否则，采购人有权拒绝签订政府采购合同。
19.5 享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小型、微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
19.6 分包供应商不得再次分包。
20.投标文件的编制
20.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
20.2 投标人应当使用郴州市公共资源交易中心“下载中心”中的最新版本“投标文件制作软件（湖南公共资源版）”编制投标文件（含澄清、说明文件）并进行固化、加密。
20.3 投标人在编制电子投标文件时应当建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。在投标文件目录中属于本节点内容的必须上传或填写，未按要求上传或填写的，所造成的投标失败或损失由投标人自行承担。
20.4 投标人在编制电子投标文件时，招标文件要求的有关原件扫描件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的原件扫描件的，采购人或评标委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关内容进行响应，涉及资格性审查或符合性审查的予以无效投标处理，涉及评分项的则该项评分记0分处理。
21. 投标文件的签署
21.1投标文件应按照招标文件要求在指定盖章处使用湖南CA数字证书进行签章。
四、投标
22. 投标文件的递交
22.1本项目实行网上投标，投标人应在【投标须知前附表】规定的投标截止时间前使用湖南CA数字证书登录郴州市公共资源交易中心网进入“政府采购交易系统”上传电子投标文件。本项目电子投标文件容量应当控制在200MB以内，请投标人注意控制文件大小，若因投标文件容量较大而影响投标的，其责任由投标人自行承担。
22.2 采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行了必要澄清或者修改的，投标人应撤回原电子投标文件，并根据修改后上传的最新招标文件重新制作投标文件并再次上传。
22.3【投标须知前附表】规定的投标截止时间止不再接收电子投标文件。
23. 投标文件的修改和撤回
23.1 投标人在提交投标文件的截止时间前，可以对其投标文件进行补充、修改并重新上传投标文件或在网上进行撤销投标的操作。
23.2【投标须知前附表】规定的投标截止时间以后不得再对投标文件进行补充、修改。
23.3 投标人在提交投标文件的截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人撤回通知之日起5个工作日内，要求保证金管理单位退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
24. 串通投标行为
24.1 有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；
（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
五、开标、资格审查和评标
25. 开标
25.1 采购人、采购代理机构在招标文件规定的时间组织网上开标，投标人使用湖南CA数字证书登录“不见面开标大厅”参与项目网上开标会。
25.2 投标截止时间止，由投标人或其推选的代表在【投标须知前附表】规定的解密时限内自行进行解密，并由采购人或者采购代理机构宣读投标人名称、投标价格和【投标须知前附表】规定需要宣布的其他内容，并同步在网上公布开标结果。投标人不足3家的，不得开标。
25.3 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。
25.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或者采购代理机构相关工作人员有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条第一款需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人或者采购代理机构对投标人代表当场提出的询问或者回避申请，按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定及时处理。
投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
26.资格审查
26.1 开标结束后，采购人、采购代理机构依法按照第三章“资格审查”规定组织资格审查。
26.2 资格审查结束后，采购人及采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。资格审查不合格投标人不得进入评标；资格审查合格投标人少于3家的，不得评标。
27. 评标委员会
27.1 评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。
27.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；
（2）与投标人的法定代表人或负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
27.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。
28. 评标
28.1 评标委员会按照第四章评标方法及标准规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。
六、中标信息公布
29.中标通知书与中标信息公布
29.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将资格审查报告和评标报告送采购人。
29.2 采购人应当自收到资格审查报告和评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人。
29.3 采购代理机构应当自采购人确定中标供应商之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在本章第10.1款规定的媒体公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为1个工作日。
30. 投标人询问及质疑
30.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构应在3个工作日内作出答复。
30.2 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发<政府采购质疑答复和投诉处理操作规程>的通知》（湘财购〔2024〕67号）规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
30.3 本章第30.2款所称投标人应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为招标公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
30.4 本章第30.3款所称“招标公告期限届满之日”，是指：通过郴州市公共资源交易中心网获取电子招标文件的，质疑时效期间的起算日期为招标公告期限届满之日。
30.5 投标人提出质疑的，应按照《湖南省财政厅关于印发<政府采购质疑答复和投诉处理操作规程>的通知》（湘财购〔2024〕67号）规定制作、签署，并直接送达（专人送达）或邮寄送达。接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【投标须知前附表】。采购人、采购代理机构不接受电子送达（含传真、微信、电子邮件等）。采购人、采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。
30.6 投标人以联合体形式进行政府采购活动的，联合体组成后提出的质疑事项应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
30.7 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函中应当包括下列内容：
（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
30.8 质疑函格式应按中国湖南政府采购网“文件下载”的“政府采购供应质疑函范本”制作。
30.9 采购人、采购代理机构将在签收回执之日起7个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。
30.10 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发<政府采购质疑答复和投诉处理操作规程>的通知》（湘财购〔2024〕67号）规定及程序，向采购人同级财政部门提出投诉。
七、合同签订
31. 签订合同
31.1 采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和投标文件作实质性修改。
31.2 招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。
31.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
31.4 中标合同将在法定的媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
31.5 中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
32.履约担保
根据《关于进一步优化政府采购领域营商环境的通知》郴财采资〔2024〕6号文件精神，本项目取消投标保证金及履约保证金。

33. 政府采购合同履行中数量的变更
33.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物及服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
八、其他规定
34.政府采购政策
34.1 优先采购：
（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，按财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库【2019】9号）规定，实施政府优先采购的，评审时按相应评标方法给予政策加分。具体加分比例见【投标须知前附表】。
34.2 强制采购：
（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，按财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库【2019】9号）规定，实施政府强制采购的（品目清单标注★符号产品），投标人投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则，其投标无效。
34.3 价格评审优惠：
（1）在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或服务符合下列情形的：①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或注册商标；②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。具体价格扣除比例见【投标须知前附表】。
（2）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，符合小型、微型企业生产的货物或提供的服务、工程情形的，给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。
接受大中型企业与小型、微型企业组成联合体的采购项目，对于联合体协议中明确约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额 40%以上的，该联合体投标价格给予一定的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同为中小企业。其中，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同小型、微型企业。具体价格扣除比例见【投标须知前附表】。
允许大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包的采购项目，对于分包意向协议中明确约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，该大中型企业投标价格给予一定的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同为中小企业。其中，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同小型、微型企业。具体价格扣除比例见【投标须知前附表】。
（3）符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。具体价格扣除比例见【投标须知前附表】。
（4）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。具体价格扣除比例见【投标须知前附表】。
（5）与大企业的负责人为同一人，或与大企业存在直接控股、管理关系的中小企业，不享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
34.4 政府采购政策交叉与叠加
（1）优先采购同时属于“节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）；
（2）投标人同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；
（3）中小企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。
34.5 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受政府采购中小企业扶持政策。
34.6 部分投标产品属于优先采购的，以及中小企业的投标人代理部分小型和微型企业产品的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及政策加分。投标人应按本章第34.7款规定提供相关证明资料，并按第六章第三节“投标分项价格表”格式提供相关证明资料（包括提供相关报价）。
34.7 投标人符合本章第34.1款、第34.2款、第34.3款规定的，应提供相关证明资料。
（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。
（2）中小企业：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的所属行业的划型标准，货物类采购项目按《财政部、工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库【2020】46号）文件规定，提供《中小企业声明函》（格式）；服务类采购项目，按《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展的有关措施的通知》（湘财购【2022】17号）文件规定，提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式）。
（3）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件）。
（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。
34.8 进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库【2007】119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库【2008】248号）文件规定的产品。除【投标须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不得限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。
34.9 投标人有融资、担保需求的，可登录中国湖南政府采购网查询相关业务信息。
35.招标不足三家处理
35.1 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。
35.2 属上款第（2）项情形的，评标委员会应出具招标文件没有不合理条款的论证意见。
36. 招标代理服务费
36.1 采购代理机构应按【投标须知前附表】规定收取采购代理服务费。
37.需要补充的其他内容
37.1 合同价款支付
（1）招标文件规定支付合同预付款的，采购人应按【投标须知前附表】规定的支付比例和支付条件向符合要求的中标供应商及时支付相应款项，并在政府采购合同中进行明确。
（2）招标文件规定需提交质量保证金的，采购人可以按【投标须知前附表】规定要求中标人提交质量保证金，并在政府采购合同中进行明确。
（3）投标人可以保函、电子增信替代预付款担保、。
37.2 招标文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。
第三章资格审查
一、资格审查主体
1、资格审查主体：采购人及采购代理机构负责资格审查。
二、资格审查
1、资格审查依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标人是否符合招标文件规定的资格条件。
2、除第二章第15.1款另有规定外，采购人及采购代理机构按附表1所列审查项目及审查标准，对投标人资格进行审查。
3、在资格审查时，投标人存在下列情况之一的，资格审查不合格，其投标无效：
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的，或提交的资格证明文件不符合招标文件要求的；
（2）联合体投标未提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；
（3）投标文件的资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章的；
（4）投标报价超过招标文件中规定的采购项目预算和最高限价（指整个项目各包采购预算和最高限价，以及各分项采购预算和最高限价）的；
（5）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。
4、信用记录。开标结束后资格审查时，采购人及采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别。
（1）信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用湖南”网站（htps://credit.fgwhunan.gov.cn/）、“信用郴州”网站（htp://xycz.czs.gov.cn/）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）。
（2）不良信用记录是指：投标人在“信用中国”、“信用湖南”、“信用郴州”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，或在“中国政府采购网”、“湖南省政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，投标人有上述不良信用记录的，其投标无效，其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，按处罚结果执行。

（3）联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
（4）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人及采购代理机构经办人将查询网页截图、打印、签字，作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人及采购代理机构查询结果为准。采购人及采购代理机构查询之后，本章指定网站信息发生的任何变更均不再作为资格审查依据，投标人自行提供的与本章指定网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。
三、资格审查结果
1、未通过资格审查的投标人，采购人及采购代理机构应当告知其未通过的原因。
2、资格审查结束后，采购人及采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。
四、其他
1、实行资格预审的采购项目，开标结束后可以不再对投标人资格进行审查。资格预审合格的投标人在提交投标文件的截止时间前发生资格变化的，应当通知采购人和采购代理机构，并按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的证明资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审公告的要求。
附表1 投标人资格审查表
投标人资格审查内容表
采购项目名称：宜章县第六完全小学综合楼功能室、多媒体室建设项目
政府采购编号：宜财采计[2026]00054   采购代理编号：HNCR-2026-CZ-CG020 
	序号
	资格性审查项目
	审查标准

	1
	具有独立承担民事责任的能力。

（1）投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；

（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；

（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；

（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。
	第一章第三项1.1款

	2
	法定代表人身份证明原件及法定代表人的身份证，或法定代表人身份证明原件、法定代表人授权委托书原件及其委托代理人的身份证。
	第一章第三项1.2款

	3
	湖南省政府采购供应商资格承诺函、投标人资格声明。
	第一章第三项1.3款

	4
	提供“信用中国”“信用湖南”“信用郴州”、“中国政府采购网”“湖南省政府采购网”网站截图。
	第一章第三项1.4款、本章第4（2）项

	5
	资格证明文件的签署、盖章符合招标文件要求。
	第二章第21款


注：1、上述内容符合的用“√”表示，不符合的用“×”表示，结论填写“合格”或“不合格”。
2、以上内容有一项不符合要求的，属于资格性审查综合评定结果为不合格，不合格投标人不能进入评标环节。合格投标人不足3家的，不得评标。
附表2 资格审查结果一览表
资格审查结果一览表
采购项目名称：宜章县第六完全小学综合楼功能室、多媒体室建设项目
政府采购编号：宜财采计[2026]00054   采购代理编号：HNCR-2026-CZ-CG020 
	序号
	投标人名称
	资格审查结果
（合格/不合格）
	资格审查不合格原因

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


采购人（签字）：
日期：    年   月   日
附表3 资格审查合格投标人名单
资格审查合格投标人名单
采购项目名称：宜章县第六完全小学综合楼功能室、多媒体室建设项目
政府采购编号：宜财采计[2026]00054   采购代理编号：HNCR-2026-CZ-CG020 
	序号
	合格投标人名称

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


采购人（签字）：
日期：    年   月   日
第四章评标方法及标准
评标方法及标准前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、评标方法

	第一款第1项
	评标方法
	综合评分法

	第一款第2项
	评标因素和标准
	见附页1 评标方法及标准

	三、投标文件符合性审查

	第三款第5项
	非单一产品采购项目的核心产品
	本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：室内全彩LED屏。
不同投标人参加同一项目不同包投标时，以上核心产品提供相同品牌产品且均通过资格审查、符合性审查的，在统计投标人数量时，作为一个投标人计算。

	四、澄清有关问题

	第四款第2项
	投标文件报价出现前后不一致的修正
	1、投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

	五、比较与评价

	第五款第2项
	价格评审优惠
	1、政府采购支持中小企业发展：小型、微型企业的价格扣除比例为 10 %；接受大中型企业与小型、微型企业组成联合体的价格扣除比例为4 %；允许大中型企业向一家或多家小型、微型企业分包的价格扣除比例为4 %。
2、政府采购支持个体工商户发展：视同小型、微型企业，投标报价扣除比例为10 %。
3、政府采购支持残疾人福利性单位发展：视同小型、微型企业，投标报价扣除比例为 10 %。
4、政府采购支持监狱企业发展：视同小型、微型企业，投标报价扣除比例为 10 %。
5、个体工商户、残疾人福利性单位、监狱企业同时属于小型、微型企业的，不重复享受价格评审优惠政策。

	第4（2）项
	优先采购
	1、同时属于“节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据）。
2、中小企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。
3、在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受政府采购中小企业扶持政策。
4、同一项目中部分产品属于优先采购政策的，以及小型和微型企业的投标人代理部分小型和微型企业产品的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及政策加分。

	第8（2）项
	相同品牌产品评审
得分相同的规定
	1、相同品牌产品评审得分相同的，由采购人或评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
2、随机抽取法，即两轮抽取法。由采购人或监督部门随机抽取，第一次抽取的号码所对应的投标人为第一中标候选人，第二次抽取的为第二中标候选人，第三次抽取的为第三中标候选人。

	六、确定中标候选人名单

	第1款
	中标候选人并列的确定投标人的方式
	按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术得分由高到低顺序排列。得分、 投标报价、技术得分相同的，按照商务得分由高到低顺序排列。得分、投标报价、技术得分、商务得分相同的，采购人自行确定排列顺序。


注：优先采购加分的详细计算规则见第二章第34.4款、第34.5款、第34.6款、第34.7款规定。
评标方法及标准正文
一、评标方法
1、评标方法：综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
2、评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第一章投标人的资格要求。本采购项目的评标因素和标准见【评标方法及标准前附表】。
二、评标程序
1、评标程序分为投标文件符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、确定中标候选人名单。
三、投标文件符合性审查
1、评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会只根据投标文件真实无误的内容决定投标文件的响应性，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。
（2）投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
2、投标人存在下列情况之一的，投标无效：
（1）投标文件中商务技术投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度的；
（3）投标有效期不足的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。
3、在评标过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
4、单一产品采购项目：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。提供不同品牌产品的投标人不足三家的，应予以废标。
5、非单一产品采购项目：采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在【评标方法及标准前附表】中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章第三条第4款规定处理。
6、未通过符合性审查的投标人，其投标将被认定为投标无效，不能进入下一阶段的比较与评价。通过符合性审查的合格投标人数量不足3家的，应予以废标。
四、澄清有关问题
1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
2、投标文件的投标报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
3、投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表签字或者加盖单位章确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4、投标人的澄清、说明或者补正可以采用书面或电子形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并按评标委员会的通知要求递交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
5、有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。
6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为投标无效处理。
五、比较与评价
1、评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较与评价。
2、投标报价的算术修正及政府采购政策调整
（1）如果有算术错误，投标报价将按本章第四条第2款、第3款进行算术修正。
（2）需落实政府采购政策（价格评审优惠）的，按【评标方法及标准前附表】及第二章相关规定进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
（3）评标基准价和投标报价按照上述顺序修正或调整。
3、投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他投标人的价格分应统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价修正或调整／投标报价修正或调整）×100×报价权重分
4、技术、商务等评分项响应评价及政府采购政策加分
（1）技术、商务等评分项响应评分。按本章第1.2款规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项进行计算得分。
（2）需落实政府采购政策（优先采购）的，按【评标方法及标准前附表】及第二章相关规定进行技术、价格、商务项得分调整。
5、评标总得分
评标总得分为投标报价、技术、商务等评分项得分（含优先采购政策加分）之和。
评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An
F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分。
A1、A2、……An分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋…＋An＝1）。
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
6、评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
7、评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。每个投标人的最终得分为所有评标委员会成员评分的算数平均值。
8、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。由此导致投标人不足三家的，应予废标：
（1）评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
（2）评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
六、确定中标候选人名单
1、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按【评标方法及标准前附表】规定的方式确定投标人。
七、编写评标报告
1、评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
2、评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
八、评标报告复核
1、汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选人的、投标报价最低的、投标文件被认定为无效的投标人进行重点复核。
2、汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
3、评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
九、停止评标
1、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
十、废标
1、根据有关法律法规和招标文件的有关规定，如出现下列情况之一的，应予以废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过采购人项目采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
十一、重新组建评标委员会进行评标
1、评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人或者采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：
（1）评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；
（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；
（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；
（4）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。
2、有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。
附表1  投标人符合性审查表
投标人符合性审查内容表
采购项目名称：宜章县第六完全小学综合楼功能室、多媒体室建设项目
政府采购编号：宜财采计[2026]00054   采购代理编号：HNCR-2026-CZ-CG020 
	序号
	符合性审查项目
	审查标准

	1
	投标有效期满足招标文件要求
	第二章第17.1款、本章第三条第2（3）项

	2
	投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件做出响应，或者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度
	第二章第8.4款

	3
	履行合同的时间、地点及方式满足招标文件要求
	第六章第二节第5.1款

	4
	付款方式响应招标文件要求
	第六章第二节第13.5款

	5
	质保期满足招标文件要求
	第六章第二节第9.2（1）项

	6
	商务技术投标文件的签署、盖章符合招标文件要求
	第二章第21款

	7
	投标文件中没有不符合法律、法规和招标文件其他实质性规定的
	第二章第8.4款、本章第三条第2（2）、（4）（5）项


注：1、上述内容符合的用“√”表示，不符合的用“×”表示，结论填写“合格”或“不合格”。
2、以上内容有一项不符合要求的，属于符合性审查综合评定结果为不合格，其投标无效。通过符合性审查的合格投标人不足3家的，不得进入比较和评价环节。
附表2符合性审查结果一览表
符合性审查结果一览表
采购项目名称：宜章县第六完全小学综合楼功能室、多媒体室建设项目
政府采购编号：宜财采计[2026]00054   采购代理编号：HNCR-2026-CZ-CG020 
	序号
	投标人名称
	符合性审查结果
（合格/不合格）
	符合性审查不合格原因

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


评标委员会（签字）：
日期：    年   月   日
附表3符合性审查合格投标人名单
符合性审查合格投标人名单
采购项目名称：宜章县第六完全小学综合楼功能室、多媒体室建设项目

政府采购编号：宜财采计[2026]00054   采购代理编号：HNCR-2026-CZ-CG020 
	序号
	合格投标人名称

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


评标委员会（签字）：
日期：    年   月   日
附页1 评标方法及标准
评标方法及标准

	序号
	项     目
	权值的取值

	1
	价格
	30%

	2
	技术
	50%

	3
	商务
	20%

	∑(1+2+3)=100
	100%


附表1  投标报价评分表K1
基本分：100分。                                                     单位：万元
	1
	投标人名称
	投标人A
	投标人B
	投标人C

	
	投标人投标报价
	
	
	

	2
	经评审合格的
投标人名称
	
	
	

	
	经政府采购政策优惠价格扣除后的评审报价
	
	
	

	3
	评标基准价
	评标基准价的确定方法
	一、以经评委会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计100分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：报价得分=评标基准价÷投标报价×价格权重
二、参照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）第的规定：

政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

三、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

	4
	低价优先法
计算公式
	除评标基准价得100分的投标人外，其他合格投标人报价得分的计算公式为：
投标报价得分=（评标基准价修正或调整／投标报价修正或调整）×报价权重分

	5
	享受政策优惠的投标报价得分调整标准
	1、优先采购非标记★符号的节能产品：价格加分比例为 4 %；
2、优先采购环境标志产品：价格加分比例为 4 %；

3、政府采购支持中小企业发展的价格加分比例：按本章评标方法及标准前附表第五款第2项：价格评审优惠执行；

4、《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知国办发》〔2025〕34号规定：当采购项目或者采购包中仅有一个标的且在本国产品政策适用范围内时，应对供应商所投符合本国产品标准的产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；当采购项目或者采购包有多个标的时，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品（全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品）成本之和的比例达到80%以上（含本数）时，且供应商在投标（响应）文件中对此作出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%的，不享受价格评审优惠。（本采购项目拒绝进口产品参加投标，政府采购活动中无本国产品与非本国产品同场竞争情形，按34号文规则不执行20%价格扣除）

	6
	享受政策优惠的
计算公式
	节能产品/环境标志产品：价格最终得分=价格得分+价格得分×价格加分比例×（节能产品/环境标志产品÷总报价）

	7
	投标报价得分
	
	
	

	评委签章：                                                                 评标时间：


附表2-1  技术标评审评分表K2
该部分基本分为100分，评标委员会根据以下标准独立对每个有效投标人进行评价、打分。
	序号
	项   目
	评  分  标  准
	供应商得分

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	产品配置及技术参数（50分）
	（1）投标人所投设备技术参数明确、配置齐全，功能，技术参数、性能指标等完全满足招标文件技术要求的计50分。

（2）招标文件中标注“★”的条款为实质性要求和条件，对其中任 
何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。

（3）投标人所投设备技术参数、性能指标等出现带“▲”经评标小组审定对每一处负偏离扣2.5分，扣完为止；

（4）投标人所投设备技术参数、性能指标其他负偏离经评标小组审定对每一处负偏离扣1.5分，扣完为止。

注：①负偏离包括但不限于:缺项、漏项、技术参数不明确、配置不详等。严禁投标人完全照抄、照搬招标文件的技术参数要求，否则视为负偏离。相同内容的条款不重复计算。
②带“▲”技术参数要求投标人提供所投产品的招标文件指定的证明材料作为评分依据，投标人据实填写技术参数响应情况，投标文件中未附相关证明材料的不计分。

③带“▲”技术参数要求相关证明材料需集中编列于：投标货物符合招标文件规定的证明文件栏目中。每份证明材料中，与“▲”项参数直接相关的内容，用高亮或下划线进行逐项标注。
以上未按要求提供的，视为负偏离。
	
	
	

	2
	施工组织设计（20分）
	根据投标人针对本项目制定的项目施工方案，包含但不限于下列内容：：①项目施工计划；②施工人员安排；③安全文明施工措施；④施工进度保证措施；⑤施工质量保证措施等进行综合评审。 
上述方案每缺少一项内容，扣4分；每有一处缺陷（缺陷是指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形）的扣2分，扣完为止。注：“不符合要求、有缺陷、有漏项、不合理”是指：非专门针对本项目或不适用项目的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。
	
	
	

	3
	供货及安装调试方案（20分）
	根据投标人针对本项目制定的供货及安装调试方案，包含但不限于下列内容：①供货计划；②供货质量保障措施；③产品包装及运输；④产品安装、调试；⑤供货进度控制与应急保障方案等方案进行综合评审。

上述方案每缺少一项内容，扣4分；每有一处缺陷（缺陷是指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形）的扣2分，扣完为止。
	
	
	

	
	环保健康性能评审

（10分）
	鼓励供应商提供优于国家强制性标准的产品。根据供应商提供的由具备法定资质CMA的检验检测机构出具的带有CMA标志的检测报告进行评审，在合格的前提上其检测数据优于国标限值按以下标准予以加分，同一检测项目不重复计分，以满足的最高档次计分。

1、实验桌（学生桌）：本小项最高计5.2分

甲醛释放量    ≦0.03mg/m³计0.2分；  ≦0.01mg/m³计0.4分。

苯释放量      ≦0.02mg/m³计0.2分；  ≦0.005mg/m³计0.4分。

甲苯释放量    ≦0.02mg/m³计0.2分；  ≦0.005mg/m³计0.4分。
二甲苯释放量  ≦0.02mg/m³计0.2分；  ≦0.005mg/m³计0.4分。
TVOC释放量  ≦0.20mg/m³计0.2分；  ≦0.005mg/m³计0.4分。
铅(Pb)  ≦40mg/kg计0.2分；  ≦5mg/kg计0.4分。

镉(Cd)  ≦30mg/kg计0.2分；  ≦5mg/kg计0.4分。
铬(Cr)  ≦32mg/kg计0.2分；  ≦5mg/kg计0.4分。

汞(Hg)  ≦20mg/kg计0.2分；  ≦5mg/kg计0.4分。
锑(Sb)  ≦20mg/kg计0.2分；  ≦5mg/kg计0.4分。
硒(Se)  ≦200mg/kg计0.2分； ≦5mg/kg计0.4分。
砷(As)  ≦10mg/kg计0.2分；  ≦5mg/kg计0.4分。
钡(Ba)  ≦400mg/kg计0.2分； ≦5mg/kg计0.4分。
2、实验凳（学生凳）：本小项最高计4.8分

铅(Pb)  ≦40mg/kg计0.3分；  ≦5mg/kg计0.6分。

镉(Cd)  ≦30mg/kg计0.3分；  ≦5mg/kg计0.6分。
铬(Cr)  ≦32mg/kg计0.3分；  ≦5mg/kg计0.6分。

汞(Hg)  ≦20mg/kg计0.3分；  ≦5mg/kg计0.6分。
锑(Sb)  ≦20mg/kg计0.3分；  ≦5mg/kg计0.6分。
硒(Se)  ≦200mg/kg计0.3分；  ≦5mg/kg计0.6分。
砷(As)  ≦10mg/kg计0.3分；  ≦5mg/kg计0.6分。
钡(Ba)  ≦400mg/kg计0.3分；  ≦5mg/kg计0.6分。
	
	
	

	4
	最终得分
	
	
	

	评价意见：
评委签字：                                                                      评审时间：


附表2-2  享受政策优惠的产品技术得分调整表
基本分：100分。                                                 单位：万元
	1
	经评审合格的
投标人名称
	投标人A
	投标人B
	投标人C
	投标人D
	投标人E

	2
	享受政策优惠的产品技术得分
调整标准
	1、优先采购非标记★符号的节能产品：技术加分比例为 4 %；
2、优先采购环境标志产品：技术加分比例为 4 %；

	3
	享受政策优惠的
计算公式
	节能产品/环境标志产品：技术最终得分=技术得分+技术得分×加分比例×（节能产品/环境标志产品报价÷总报价）

	4
	政策优惠类型
	
	
	
	
	

	5
	享受政策优惠的技术得分调整后的最终得分
	
	
	
	
	

	评委签章：                                                  评标时间：


附表3-1  商务标评审评分表K3
	序号
	项目
	评  分  标  准
	供应商得分

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	类似业绩

（40分）
	提供自2023年6月以来具有类似业绩的（要求包含核心产品）每个计20分，最多计40分。（提供合同扫描件或中标通知书扫描件，否则不计分）。
	
	
	

	2
	售后服务方案（40分）
	根据投标人针对本项目制定的售后服务方案，包含但不限于下列内容：①备品备件的供应准备；②驻宜章县售后服务机构（提供场地证明）及售后服务人员；③质保期内设备发生故障后的补救措施；④响应时间承诺（需提供售后服务机构距宜章县第六完全小学驾车导航截图）。
上述内容每缺少一项内容，扣10分，扣完为止；每有一处缺陷（缺陷是指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形）的扣4分，扣完为止。
	
	
	

	3
	培训方案

（20分）
	根据投标人针对本项目制定的培训方案，包含但不限于下列内容：①培训人员；②培训时间地点；③培训方式；④培训内容等方案。

上述方案每缺少一项内容，扣5分；每有一处缺陷（缺陷是指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形）的扣2分，扣完为止。
	
	
	

	4
	最终得分
	
	
	

	评价意见：
评委签字：                                                  评标时间：


该部分基本分为100分，评标委员会根据以下标准独立对每个有效投标人进行评价、打分。
附表4  技术标部分评分乘权后得分汇总表
	          投标人名称
评委姓名
	投标人A
	投标人B
	投标人C
	…

	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…

	平均得分
	
	
	
	


评委签章：                                                评标时间：
附表5  商务标部分评分乘权后得分汇总表
	          投标人名称
评委姓名
	投标人A
	投标人B
	投标人C
	…

	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…

	平均得分
	
	
	
	


评委签章：                                                评标时间：
附表6  经评标的投标人得分排序表
	           项目得分
投标人名称
	价格的评分（K1）
	技术的评分（K2）
	商务的评分（K3）
	总分
	排名

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…


评委签章：                                               评标时间：
附表7  中标候选人排序表
	排序
	中标候选人名称
	投标报价
	综合得分

	第一名
	
	
	

	第二名
	
	
	

	第三名
	
	
	


评委签章：                                                评标时间：
附表8  授标建议
宜章县第六完全小学综合楼功能室、多媒体室建设项目（政府采购编号：宜财采计[2026]00054、采购代理编号：HNCR-2026-CZ-CG020)，于20XX年XX月XX日上午XX:XX（北京时间）在XXX的监督下在XXXXXXX进行了开标和评标，评标委员会根据招标文件规定的评标办法和要求，对各投标单位的投标文件进行了认真地分析、对比、评议和打分，最后集体推荐综合得分最高的以下供应商为本项目的中标、成交供应商：
	中标供应商名称
	

	中标供应商地址
	

	中标总金额
人民币（元）
	大写：

	
	小写：

	备          注
	


评委签字：                                               用户代表签字：
监督部门代表签字：
宜章县第六完全小学综合楼功能室、多媒体室建设项目
年   月   日

采购需求
第一节 采购清单
	序号
	产品或项目名称
	数量
	备注

	一
	功能室设施设备（货物）
	1批
	具体技术参数及要求详见采购需求第二节技术要求

	二
	电子智能化系统（货物）
	1批
	

	三
	办公家具（货物）
	1批
	

	四
	空调（货物）
	1批
	

	五
	装饰安装（工程）
	1项
	


注：1.“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到具体标的。（本项目为一个包）

2.投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分标的投标，否则投标无效。

3.货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。

4.投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项、未填写产品品牌和型号的，其投标无效。
第二节 技术要求

一：功能室设施设备

	一、科学准备室

	序号
	产品名称
	技术参数/功能需求
	数量
	单位

	1
	实验桌（准备台）
	1.规格：2400×1200×850mm(±0.5)；
2.台面：采用12.7mm(±0.3)实芯理化板制作，周边成型厚度为25.4mm，具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击、抗化学和污染性能；
3.桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板；               

4.结构：演示台设有储物柜，拆装式（连接部位均预留螺丝孔位）；
5.喷涂：水洗陶化、静电粉末高温固化喷涂；                                                                                                                                                

6.配件：阻尼铰链、400mm长静音三节滑轨。
	1
	张

	二、科学实验室1

	序号
	产品名称
	技术参数/功能需求
	数量
	单位

	1
	实验桌

（教师演示台）
	1.规格：全钢2400×700×850mm(±0.5)；
2.台面：12.7mm(±0.3)实芯理化板，抗静电、耐磨、防火、耐化学腐蚀，经过一次成型技术加工而成；
3.柜身：柜体为落地式全钢结构。所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均为满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。柜体主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm(±0.1)的优质冷轧钢板（T）经CNC机压成形焊接制作，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理（涂装厚度为0.75mm）；设计的结构美观且能够增加承重性，不易变形，棚板承重可达60kg。表面采用环保静电粉体涂装设备无磷有机皮膜前处理，厚度40um左右，膜厚均匀，内外如一；滑轨采用静音、重型滑轨，承重100kg；
4.可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，不锈钢金属螺杆，高度可调节，调节范围为30-50mm，且具有防滑减震的作用。
	1
	张

	2
	教师主控电源
	装置在教师演示台，为抽屉式，采用教学安全交流数字显示总电源，对学生220V插座输出进行分组控制，有漏电保护功能、过载保护和复位功能。对学生台分四组控制。
	1
	套

	3
	实验桌
（学生桌）
	1.新型塑铝结构，整体1200×600×780mm(±0.5)；
▲2.台面：采用实验室专用理化板,安全抗菌环保,不含有毒有害物质,表面抗强酸强碱。台面三面采用鸭嘴形铝合金镶边其截面尺寸为27×20mm厚1.2mm铝合金型材，后面R2圆弧角设计其截面尺寸为20×10mm厚1.1mm铝合金型材，防器皿滑落，台面整体外形美观，表面经纯环氧树脂粉高温固化处理，转角连接处采用高强度ABS工程注塑插件。（提供满足要求的图片(带刻度)）
3.侧面采用三段式结构，使用3.0mm（±0.2mm）厚压铸铝一次成型，内壁包含加强筋，下方有凹槽配合立柱安装，具有防脱不易错位，整体倾斜式结构，规格：580×770mm，其中上支架尺寸为580×65×180mm中间镂空造型,下支架尺寸为566×64×145mm，下支架前部配套装饰230×60×20(±0.5)、后部配套装饰90×60×20(±0.5)采用ABS注塑一体成型。外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理。产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用；
4.立柱采用椭圆型结构设计，规格为120×50mm(±0.5)，厚度1.2mm；
5.前横梁采用扇型结构设计，规格为40×40mm(±0.5)，厚度1.2mm；
6.中横梁采用方管结构设计，规格为20×20mm(±0.5)，厚度1.2mm；
7.后横梁采用异性带档水结构设计，规格为97×40mm(±0.5)，厚度1.2mm；
8.中间支撑下横梁采用八角管焊接钢制内凹连接件与立柱连接，内凹件规格为135×40×6mm(±0.5)，厚度2mm，八角管规格为82×30mm(±0.5)，厚度1.5mm；
9.书包斗：整体尺寸485×260×175mm(±0.5),采用环保型塑料工程一次性注塑成型，底、面部加设经纬加强筋，防止变形弯曲。表面圆角处理，简洁大方。在书包斗的前端中心位置注塑出螺孔，通过螺钉将书包斗与中间横梁固定相接，可拆卸且易于组装。中间设置内凹圆槽挂凳卡槽，便于收纳、放置实验凳，使实验室整体形象更整洁、美观；        
10、学生桌须符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》、GB/T 28008-2024《家具结构安全技术规范》，金属焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，且无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅等现象，焊接处表面波纹应均匀。喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，且无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。面板、正视面板件的平整度≦0.11mm视为合格。实验台面抗冲击性能检测结果应满足板面无破损且压痕直径≦10mm的检测要求。实验台强度、独立式实验台稳定性应满足在水平静载荷试验（力600N，10次，最大平衡载荷100kg）和水平冲击稳定性试验（质量50kg，高度40mm）时零部件无断裂或豁裂；用手揿压应为牢固的部件应无永久性松动；零部件应无影响使用功能的磨损或变形；五金件连接应无松动；活动部件开关应灵便；零部件应无明显位移变化等多项技术要求。产品安全性能（通用结构安全——基本结构安全）应满足：①在正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应≧0.5mm；②固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉；③正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角；④推拉构件应有防脱落装置或警示标识，标识内容的字体应≧5号黑体字；

▲11、学生桌须符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》的标准，对产品有害物质甲醛、苯、甲苯、二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)、总挥发性有机化合物（TVOC）；可迁移有害元素铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、锑、钡（Ba）、硒（Se）、砷（As）（共13项）进行检测，且所有项目的检测结果须达到合格标准。(提供由具备法定资质CMA的检验检测机构出具的带有CMA标志的检测报告复印件，并加盖投标人公章)。
	24
	张

	4
	电源功能柱
	规格：350×200×755mm（±5mm）
多功能柱由功能圆柱身及调试检修口组成，方便检修桶体内的风管或电线。工程塑料模具一次成型，产品不变形，不扭曲。多功能柱身分为底座和柱体,采用优质塑料注塑模一次性成型,底座2角设计注塑螺丝孔，用于向地面打螺丝固定，整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。
	24
	只

	5
	学生凳
	1.凳面直径300×高（450-500）mm(±0.5)；
2.凳脚材质：4个凳脚采用规格≧20×40×1.2mm的椭圆形无缝钢管，经模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落的现象，螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm；                                                                                                                                        3.凳面材质：采用聚丙烯共聚注塑,厚度≧4mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定；                                                                           4.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在桌子的挂凳扣上。方便教室的打扫。
	48
	个

	6
	学生电源
	1.规格235×284×170mm，安装在桌子的中间位置，采用ABS塑料注塑成型，配备手动翻转式防尘结构ABS注塑成型的电源盒（规格197×95×132mm），电源面板采用阻燃ABS制作，规格146×104mm，选用PC贴膜，美观耐用。使用时翻出，使用完毕按回原位；
2.交流电源：每台配备220V交流输出电源，电源全部由教师台控制。短路、过载自动保护功能。
	24
	个

	7
	洗眼器
	1.台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便；
2.洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛；
3.控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，外观美观大方，阀门可自动关闭，密封可靠；
4.供水软管：采用2m长不锈钢软管。
	1
	个

	8
	PP一体化水槽
	1.规格≧440×340×250mm，壁厚≧5mm，防堵、防臭内嵌式高密度一体成型设计；
2.耐酸碱、耐热、耐有机溶剂PP水封式黑色化验水槽；
3.水槽采用从台面底部向上安装方式，台面不留沿。水槽与台面间采用防水密封胶粘和封闭。
	1
	个

	9
	★教师三联水嘴

（强制采购的节能产品）
	三联水嘴采用陶瓷阀芯90°旋转，铜质内芯外采用聚碳酸酯一次注塑成型的防腐蚀、耐酸碱的实验室专用水嘴(一高二低)。
	1
	个

	10
	学生桌水槽柜

（水槽台）
	柜体规格:500×600×850mm(±0.5)                              
1、结构特点：水槽采用pp材质、柜体采用ABS塑料注塑成型，分为水槽、侧板、上下档板、前后门等部件组合而成，水槽为整体式结构一体化注塑成型，整体造型美观。上下档板规格采用492×200×25mmABS塑料注塑成型；
▲2、柜体前后面设有两扇检修门（规格为492×362×25mm），采用ABS塑料注塑成型，均需安装通开锁，单门双隐蔽式扣手，检修门经注塑一体成型，上面设有节水标志，方便检修使用。ABS塑料须满足GB 18584-2024《家具中有害物质限量》、GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》的标准，对邻苯二甲酸酯总量（含DBP、BBP、DEHP三种物质）、可迁移元素铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、锑（Sb）、钡（Ba）、硒（Se）、砷（As），共9项进行检测，且所有项目的检测结果须达到合格标准。(提供由具备法定资质CMA的检验检测机构出具的带有CMA标志的检测报告复印件，并加盖投标人公章)；。
▲3、水槽台须符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》，塑料件外观无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，表面应光洁，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差；须符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》的标准，对铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、锑（Sb）、钡（Ba）、硒（Se）、砷（As），共8项进行检测，且所有项目的检测结果须达到合格标准。(提供由具备法定资质CMA的检验检测机构出具的带有CMA标志的检测报告复印件，并加盖投标人公章)。
	12
	个

	11
	★学生三联水嘴

（强制采购的节能产品）
	三联水嘴采用陶瓷阀芯90°旋转，铜质内芯外采用聚碳酸酯一次注塑成型的防腐蚀、耐酸碱的实验室专用水嘴(一高二低)。
	12
	个

	12
	安装调试
	1、科学实验室1设施设备安装调试；
2、系统控制调试；
3、供电系统调试；
	1
	项

	三、科学实验室2

	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	移动智能水槽（滴水架）
	1.柜体规格:500×600×850mm(±0.5)；                            
2.结构特点：水槽采用pp材质、柜体采用ABS塑料注塑成型，分为水槽、侧板、上下档板、前后门等部件组合而成，水槽为整体式结构一体化注塑成型，整体造型美观。上下档板规格采用≧492×200×25mmABS塑料注塑成型；
3.柜体前后面设有两扇检修门（规格为492×362×25mm），采用ABS塑料注塑成型，均需安装通开锁，单门双隐蔽式扣手，检修门经注塑一体成型，上面设有节水标志，方便检修使用；整体规格≧450mm（L）×100mm（W）×335mm（H）；
4.工艺：塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。平台顶部集成给排水快速接口（其接口具有无溢漏设计）、信号线接口、电源线接口。平台正面设有至少10个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。
	1
	个

	2
	★三联“L”型化验水嘴（强制采购的节能产品）
	三联水嘴采用陶瓷阀芯90°旋转，铜质内芯外采用聚碳酸酯一次注塑成型的防腐蚀、耐酸碱的实验室专用水嘴(一高二低)。
	1
	付

	3
	台式单口紧急洗眼器                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	1.台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便；
2.洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛；
3.控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，外观美观大方，阀门可自动关闭，密封可靠；
4.供水软管：采用2m长不锈钢软管。
	1
	付

	4
	教师演示台

（教师桌）
	规格：全钢2400×700×850mm(±0.5)。
2.台面：12.7mm(±0.3)实芯理化板，抗静电、耐磨、防火、耐化学腐蚀，经过一次成型技术加工而成。
3.柜身：柜体为落地式全钢结构。所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均为满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。柜体主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm(±0.1)的优质冷轧钢板（T）经CNC机压成形焊接制作，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理（涂装厚度为0.75mm）；设计的结构美观且能够增加承重性，不易变形，棚板承重可达60kg。工艺：隧道式真空10道防锈前处理，表面采用环保静电粉体涂装设备无磷有机皮膜前处理，厚度40um左右，膜厚均匀，内外如一；滑轨采用静音、重型滑轨，承重100kg。
4.可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，不锈钢金属螺杆，高度可调节，调节范围为30-50mm，且具有防滑减震的作用。

▲5.教师桌须符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》的标准。对甲醛、苯、甲苯、二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)、总挥发性有机化合物（TVOC），可迁移有害元素铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、锑（Sb）、钡（Ba）、硒（Se）、砷（As），共13项进行检测，且所有项目的检测结果须达到合格标准。(提供由具备法定资质CMA的检验检测机构出具的带有CMA标志的检测报告复印件，并加盖投标人公章)。
	1
	张

	5
	六角学生实验桌
	1.规格：1400×1200×740mm（±0.5)；
2.台面：采用新型、环保、12.7mm(±0.3)实心理化板台面，台面经过电脑数控精加工，整体美观大方；
3.台身架构：所有部件采用高分子环保ABS结构（整桌无木质材料），组合而成，两个组位之间采用榫卯连接结构，牢固易安装。可接触面部件需做圆弧或R角处理；
4.台体颜色：采用整体灰白加蓝色门板的组合，外观新颖；
5.台体结构：整个台体为六边形，采用环保ABS材料一次成型，坚固耐用。组合台体使用6根长度680mm，宽度50mm的鱼骨状连接件榫卯连接6个长边640mm，短边230mm的梯形桌架，桌架高度735mm，桌体下部宽度49，可接触部位均做了圆弧状处理，下部呈内凹状给学生预留出足够的腿部空间。搭配390mm×310mm的上开门综合使用柜。每张桌体都带有长度575mm，高度140mm，深度30mm的书包斗可供学生存放书包等物品。书包斗的外部设有挂凳口，美观方便，节约收纳空间。
	8
	台

	6
	升降学生实验凳
	1.凳面直径300×高（450-500）mm(±0.5)；
2.凳脚材质：4个凳脚采用规格≧20×40×1.2mm的椭圆形无缝钢管，经模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落的现象，螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm；                                                                                                                                        3.凳面材质：采用聚丙烯共聚注塑,厚度≧4mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定；                                                                             4.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在桌子的挂凳扣上。方便教室的打扫。
	48
	条

	7
	教师主控台总电源
	装置在教师演示台，为抽屉式，采用教学安全交流数字显示总电源，对学生220V插座输出进行分组控制，有漏电保护功能、过载保护和复位功能。对学生台分四组控制。
	1
	台

	8
	电源
	1.交流电源：每台配备220V交流输出电源，电源全部由教师台控制。短路、过载自动保护功能。
	24
	个

	9
	安装调试
	1.科学实验室2设施设备安装调试；
2.系统控制调试；
3.供电系统调试。
	1
	项

	四、劳技教室

	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	教师实验桌
	规格：2400×700×850mm(±0.5)。
1.台面：采用40mm厚实木台面，台面表面清漆处理，具有耐磨、耐压、耐撞击等特点；
2.柜身：主材采用16mm三聚氰胺板；2mmPVC封条，热熔胶封边，耐磨、防水；其结构为内槽式铝合金框架结构，立柱横截面尺寸≧50mm×47mm方型，立柱正面镶嵌有台面同色装饰条,框架的横梁横截面≧35mm×35mm，铝型材壁厚≧1.0mm。，铝合金框架采用表面环氧树脂静电喷涂,ABS专用连接件连接，组装接缝严密、牢固无松动现象不变型，美观耐用；
3.连接件：ABS白色连接件组装，牢固可靠；
4.脚垫：ABS工程注塑，高25mm，可有效防止桌身受潮，延长设备使用寿命；
5.背板及吊板采用国产高档16mm厚三聚氰胺双面贴面刨花板，其截面由1.5mmPVC高温热熔胶封边；
6.抽屉轨道采用国产高档优质两节伸缩式滑轨；铰链：采用国产高档优质铰链。
	1
	套

	2
	学生实验桌
	1.尺寸：2400×1200×750mm；

2.台面：采用40mm厚实木台面，台面表面清漆处理，具有耐磨、耐压、耐撞击等特点；
3.框架：支架采用优质加厚1.2mm钢管，桌腿立柱为50×50×1.2mm方钢管经激光切割通过三角内扣卡扣式（尺寸≧124×46）于横梁25×50×1.2mm方管连接形成全拆装式，侧面下横梁及中托梁采用内焊母贯穿螺丝，上部采用16mmE1级三聚氰胺板置于下横梁及中托梁上。为保证整体结构的稳定性需在长面的四个角加装不少于100×100mm三角内圆弧片，表面经过除油酸化，磷化，离子抛光等工艺处理，支撑腿底部配置脚垫，圆形面接地，稳固立地，确保桌身的平稳底面软脚垫，有效的防摩擦。产品整体美观、合理、安全、牢固、耐用。
	6
	套

	3
	实验凳

（学生凳）
	1.凳面直径300×高（450-500）mm(±0.5)；
2.凳脚材质：4个凳脚采用规格≧20×40×1.2mm的椭圆形无缝钢管，经模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落的现象，螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm；

3.凳面材质：采用聚丙烯共聚注塑,厚度≧4mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定；

4.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在桌子的挂凳扣上。方便教室的打扫；

5.实验凳须符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》，金属外观部分管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭。焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，且无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅等现象，焊接处表面波纹应均匀。圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致。喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，且无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕；

▲6、实验凳须符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》的标准，对可迁移有害元素铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、锑（Sb）、钡（Ba）、硒（Se）、砷（As），（共8项）进行检测，且所有项目的检测结果须达到合格标准。（提供由具备法定资质CMA的检验检测机构出具的带有CMA标志的检测报告复印件，并加盖投标人公章）
	48
	个

	4
	教师主控电源
	装置在教师演示台，为抽屉式，采用教学安全交流数字显示总电源，对学生220V插座输出进行分组控制，有漏电保护功能、过载保护和复位功能。对学生台分四组控制。
	1
	个

	5
	学生实验电源
	材质:高密度PP，配备六孔220V交流输出电源。
	24
	个

	6
	仪器柜
	1.规格1800×850×390mm。通门，一把锁；
2.冷轧钢板，厚度≧1.0mm；
3.6层，每层净高≧250mm；

4.静电喷漆。
	4
	个

	7
	工具柜
	1.尺寸1800×450×2000mm；
2.材质采用16mm厚环保型三聚氰胺板，截面用优质PVC封边条机械封边；
3.上部根据需要设置各种挂钩，定位挂放工具，便于取用及管理。下部为板式对开门，内设活动隔板层；
4.所用板材符合国家E1级标准。放置教室侧面和后面。
	2
	个

	8
	安装调试
	1.劳技教室设备安装调试；
2.系统控制调试；
3.供电系统调试。
	1
	项

	五、电脑教室、舞蹈室、科创室、办公室

	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	桌子
	规格：1800×800×760mm（±5mm）；基材采用E0级颗粒板，经防潮防虫防腐处理，强度高，刚性好，不变形，各种物理化学性能指标均达到国家标准，双面三胺面饰，抗划伤，耐脏、耐高温，PVC塑料封边，边带要求无脱胶，环保封边胶，边角处理平整，无毛刺,优质五金链接配件
	张
	9

	2
	鞋柜
	1200×300×800mm橡胶木。
	3
	个

	3
	练功毯
	尺寸：长1830mm×宽800mm×厚8mm，TPE材质。
	30
	块

	4
	练功砖
	1.材质：EVA；
2尺寸：230×150×75mm；
3.重量：≧120g；
	50
	个

	5
	落地扇
	一、规格尺寸：16寸，整机高1260mm，可伸缩150mm；
二、风力挡位：4挡；
三、额定电压：220V；
四、额定功率：≧60W；
五、定时范围：60min；
六、操控方式：机械式；
七、电机类型：纯铜电机。
	2
	台

	6
	吊扇
	一、规格尺寸：56寸；
二、风力挡位：5挡；
三、电机类型：纯铜电机；
四、扇叶片数：3叶；
五、额定功率：≧100W；
六、变频/定频：定频；
七、操控方式：机械式。
	10
	台

	六、美术教室（2间）

	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	教师桌
	1.规格：2400mm×1000mm×740mm；

2.材质：橡胶木；
3.特点：面板和腿全部圆角处理，橡木面板厚20mm，外围厚度40mm，底部为60mm×60mm实木方腿；表面五底三面处理，光滑无毛刺，漆面光滑有色泽。
	2
	个

	2
	教师画架
	1.规格：580mm×600mm×1730mm；

2．材质：优质榉木；
3．特点：山字头，表面光滑、无毛刺、接缝无开裂、刷漆，支撑可靠，落地平稳；
4．高度升降、倾斜角度可调。
	2
	个

	3
	教师画板
	空心椴木（18mm）60×90
1、适用范围：适用于美术教学用。
2、2# 图板（1）、规格： ≧900mm×600mm×18mm （2）、材质： 双面椴木材质，四周实木边框；（3）、要求：边框气钉眼需  进行表面处理。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。
	2
	块

	4
	教师画车
	榉木74×40×80一、适用范围：适用于小学、初中美术教学使用。二、技术要求：1．规外观尺寸≧400mm×770mm×740mm。2．材质：榉木。3．颜色:原木色。应符合JY0001-2003的有关规定。
	2
	辆

	5
	展示柜（教师）
	1.规格：1200mm×400mm×900mm； 

2.材质：加厚实木材质；
3.要求：尺寸根据现场实际数据为准。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。
	2
	组

	6
	展示架（教师）
	1.规格：600mm×400mm×2000mm；

2.材质：钢化玻璃+透明玻璃门；
3.要求：落地式手办柜，防尘收纳。
	4
	组

	7
	铁艺网格置物架
	1.1200×2000mm一片，一组6片；
框架采用≧1.0mm冷轧钢方管材质，环保金属烤漆，边缘打磨光滑，方便组装分离；
3.挂网采用3.5mm铁丝，焊接牢固，双面可挂；
4.底部配静音万向轮。
	2
	组

	8
	物品收纳柜（教师）
	1.规格：五层800mm×400mm×1800mm；

2.材质：加厚实木板材；
3.要求：可存放素描纸、绘画颜料等美术工具。
	4
	组

	9
	学生工作台
	规格：1800mm×1000mm×740mm、冷轧钢50×50mm方管桌腿和框架，光滑无毛刺。组装式结构，E0级面板厚度不低≧20mm，光滑无毛刺；漆面光滑有色泽。配橡胶垫。
	17
	张

	10
	学生靠背椅
	1.12mm实心铁架，焊接完整，漆面圆滑，美观坚固；
2.符合人体工学设计；
3.高强度环保pp靠背和硬座；
4.能方便堆叠。
	102
	张

	11
	学生画板画架
	1.桌面画架：470×360×70mm；

2.规格≧900mm×600mm；
3.材质：椴木材质，四周实木边框；
4.要求：45度割角拼接，对角线平面误差≦2mm，四边直角误差≦2mm，边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。
	96
	个

	12
	石膏像
	一、适用范围：适用于小学、初中美术教学使用。

二、技术要求：1.规格与数量：阿格里巴、腊空、太阳神、海盗、大卫等每个学校不得重复；2.材质：为200目石膏粉；3.要求：外表光滑。应符合JY0001-2003的有关规定。
	2
	套

	13
	几何形体
	一、适用范围：适用于中小学美术教学使用。
二、技术要求：
1．材质：优质石膏粉；
2.几何形体15件 ：⑴圆球；⑵圆锥；⑶长方体；⑷正方体、⑸四棱锥；⑹圆柱体；⑺六棱柱；⑻方带方；⑼圆锥带圆；⑽方锥带方；⑾多面体；⑿八棱柱；⒀六棱锥; ⒁圆切；⒂十二面体；3.洁白光滑，无杂质，塑形准确、色泽均匀一致，比例适当、分形面线条清晰。
	2
	套

	14
	静物
	一、适用范围：用于小学美术教学使用。

二、技术要求：1．配置：⑴彩陶2件：直径 200mm；⑵釉陶2件：直径 200mm；⑶木质关节人1件: 320mm；⑷仿真水果6件；⑸塑料花1束；共5类10件。2．要求：形态逼真，工艺新颖，外观整洁，无反光，线条清晰，无裂纹。
三、标志、说明书、包装、运输、贮存；符合JY0001-2003的有关规定。
	2
	套

	15
	美术教学挂图
	1.规格：48副，对开铜版纸；
2.与美术课配套使用，印刷清晰，无杂色。                
	2
	套

	16
	吊扇
	1.规格尺寸：56寸；
2.风力挡位：5挡；
3.电机类型：交流电机；
4.扇叶片数：3叶；
5.额定功率：≧100W；
6.变频/定频：定频；
7.操控方式：机械式。
	9
	台

	七、音乐教室（2间）

	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	立式钢琴
	1.≧长1520×高1210×宽620mm，88键；
2.铁板：采用真空铸造铁板工艺，音色纯正；
3.音板：采用白松制作的加强型实木音板，上下两层白松实木木皮加强音板的抗拉张力，使音板在任何环境下都能保持稳定状态，不会变形和开裂，在各种不同的气候条件下均能保持优良的音色，音板设计非常符合钢琴共鸣系统的发声规律，产生更加优美琴声；
4.琴弦：采用防锈钢线，音色纯净，音准稳定；
5.弦码：采用色木多层板制作，音频振动响应精确，迅速；
6.弦椎：采用优质羊毛毡并应用欧洲传统工艺制作的弦椎，音色圆润通畅；
7.琴键：采用实木复合键盘，采用亚光黑键，色泽和质感如同乌木，键皮采用赛璐珞塑料，键盘表面硬度为2H以上；
8.脚轮：采用双轮脚轮，具有转到灵活，推行顺畅，噪音低的特点；
9.脚踏：金属铸造，踏脚负荷为≧3.5kg；
10.外壳涂饰：采用树脂环保漆，并应用静电喷涂，令漆面光亮平整；
11.背柱：采用五背柱设计，保证了弦列振动的边界条件而且相应提高了钢琴总装配精度；
12.气候适应性：钢琴在生产过程中进入干燥气候模拟处理并在出仓后进行二次精细整理，使产品适应北方气候，在寒冷干燥的环境下均处理稳定状态；
13.击弦机：弦椎击弦距离不少于43 mm,弦椎无晃动，制音效果好，平音头毡密度为0.16-0.22mm,三角毡密度为0.25mm-0.30mm ,色泽均匀一致，无分层，调整到位后，制音头离弦，贴弦一致，动作整齐，有效；
14.顶杆：采用高强度材质，不易磨损变形，保证了产品的使用寿命；
15.干燥处理：木制作经过两年以上自然风干，再根据不同的部件采用不同的烘干方式释放木材的内应力，呢毡经过防潮，防霉，防蛀处理。
	2
	台

	2
	实木凳子
	1.优质琴凳，铁、优质皮革、高密度海绵；
2.尺寸：290×400×450mm；
3.表面处理工艺：静电喷粉。
	2
	个

	3
	合唱台
	1200×1200×600橡胶木内置钢架，整体采用≧18mm厚度优质橡胶木制作，采用环保净味油漆，三底两面工艺制作而成。
	14
	组

	4
	五线谱电教板
	1.页面具有可配置谱表展示区域，课件展示区域，虚拟琴键以及功能操作区域；
2.包含多种谱表类型可选（高音、低音、中音、次中音、大谱表）；可修改谱表为简谱；可以添加小节以及删除小节；可撤销恢复；
3.包含有多种时值的音符（二全音符、全音符、二分音符、四分音符、八分音符、十六分音符、三十二分音符、六十四分音符）以及休止符和附点可以进行插入； 

4.点击虚拟键盘上的琴键，会在上方谱表中插入对应的音符；点击黑键触摸区域输入升音和降音，并在谱表上显示有升音符和降音符的变音音符；支持在谱表中插入和弦与音程；
5.支持修改键位为49键、61键、88键；一键显隐音名、唱名、音组，虚拟琴键会根据音组不同由组名和9种颜色进行区分；
6.支持修改调号；支持修改唱名类型为首调或固定调（首调即唱名跟随调号变化，固定调即唱名不会跟随调号变化）；支持修改128种高保真音色；
7.可通过五度圈外圈大调进行谱表调号修改；可通过移调按钮进行谱表调号修改。

8.可修改播放速度；可修改小节拍号；
9.可导入曲谱文件进行教学展示，可以对插入的音符或导入的曲谱进行播放、暂停、停止；播放过程中，上方音符和虚拟琴键会保持同步高亮。

10.支持和弦与音程教学，具有32种和弦以及25种音程，以箭头对应琴键为根音，可准确展示和弦与音程的键位，白健和黑键以不同颜色进行高亮展示，对比明显；
11.开启键位保留后，插入的音符、音程以及和弦的键位都会保持高亮不消失，直到插入下一个音符、音程以及和弦或关闭该模式后高亮消失；
12.支持乐理知识课件讲解，包括：音、音符与音乐记号、音程、和弦、节拍、中国民族调式、自然大小调式、自然大小调的变体等，可对乐理知识课件进行模糊搜索。
	2
	块

	5
	六面体音乐凳
	1.产品规格：≧420×380×300mm；
2.工艺说明：吹塑制作，材质轻，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象，硬度和强度高，吸水性小，优良的电绝缘性，耐寒；
（1）主要配件采用高密度聚乙烯（HDPE）为原料，中空吹塑工艺制作，下立 脚板厚度达到 50mm，其他部位≧28mm；
（2）辅助（连接）材料采用聚丙烯（PP）为原料，注塑成型；
（3）拼装：卡件和卯榫连接，注塑链接和下沉螺丝固定；
3.设计特点：多功能音乐凳，可储物、可做合唱凳、可组合阶梯合唱台。 符合国家标准和行业标准,既造型美观，同时兼顾便于安装、维护和管理， 环保材料，硬度高，韧性强，表面耐磨、耐划伤、抗污抗老化、抗压抗冲击。机械强度测试可承重100KG以上，安全有保障；
（1）拼装合理，牢固，没有多余的凸出的钢构件，满足强度的前提，保障 安全，适合各个年龄段使用；
（2）透视可视设计大容量学生随时物品任意放，多种组合方式上下堆叠凹凸设计，让合唱台更加稳固安全，提手设计圆润无毛刺，拿取更方便；
（3）凳面多条带防滑点的防滑条，每面卡通造型乐感俏皮的设计。颜色多色可以选择。
	100
	张

	6
	蛙鸣筒
	总长度150mm 直径46mm 敲棒长150mm[个]。
	100
	个

	7
	木柄碰铃
	1.材质为合金；
2.直径≧45mm；两个一对，手持碰撞发声，两钟相碰，声音清脆悦耳，发音响亮。
	96
	对

	8
	木柄碰铃
	1.材质为合金；
2.直径≧35mm；两个一对，手持碰撞发声，两钟相碰，声音清脆悦耳，发音响亮。
	96
	对

	9
	音束（36音）
	36音风铃,实芯铝管音条，榉木横梁，烤漆支架。
	2
	个

	10
	棒铃
	13铃棒铃。
	100
	个

	11
	响板
	木质响板≧220mm。
	100
	对

	12
	非洲鼓
	材质：鼓皮聚酯皮塑料，鼓面≧25厘米，高度≧51厘米，重量≧3公斤左右。
	96
	个

	13
	箱鼓
	1.E0级环保生态板；
2.采用橡塑地脚；
3.外观尺寸≧320×275X295mm；
4.水性环保油漆，安全无毒。
	4
	个

	14
	风扇灯吊扇灯
	1.≧48寸，单色光源≧56瓦；
2.材质:扇叶PC 全铜电机；
3.静音风扇，<35分贝。
	18
	台

	八、档案室

	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	凭证柜文件柜
	1.规格1800×850×390mm。通门，一把锁；
2.冷轧钢板，厚度≧1.0mm；
3.6层，每层净高≧250mm；
4.静电喷漆。
	4
	个

	2
	凭证柜文件柜
	1.规格1800×850×390mm。通门，一把锁；
2.冷轧钢板，厚度≧1.0mm；
3.5层，每层净高≧31mm；
4.静电喷漆。
	10
	个

	3
	置物架
	1.规格1500×400×2000mm，4层；
2.材质优质冷轧钢， 立柱≧75×35mm  厚度≧1mm；横梁≧60×40mm 厚度≧1mm；层板厚度≧0.6mm；
3.单层承重力≧300kg；
4.层高可调节。
	10
	个

	九、少队室

	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	高档红高大鼓
	1.材质:优质聚酯膜鼓皮,多层桦木鼓腔,铝合金压铸鼓圈；
2.规格:直径≧560mm,鼓高度≧250mm；

3.鼓棒：硬枫木材质，直径≧18mm（±5mm），长度≧300mm，2根为一副；

4.鼓腔厚度：（6.4 ）mm/±（0.3）mm；

5.配件:一副鼓棒、背带。
	4
	个

	2
	新宝高档红高小鼓
	1.材质：金属鼓腔贴PVC；
2.结构：鼓膜与压边圈、鼓腔、金属配件鼓背带组成；
3.规格：直径≧354mm，鼓腔厚度≧1.4mm；鼓高≧100mm，鼓棒长≧400mm，鼓棒直径≧14mm；
4.音质：发音灵敏、清晰、音色可调性强、无杂音、响带（砂带）反应灵敏；
5.使用方法：把鼓背至肩上，左右手各持一支鼓棒敲击鼓面即可。
	16
	个

	3
	大镲
	1.材质：镀铜或铜钢合金材质；
2.规格：直径≧300mm；
3.结构：钹体为一圆形金属板，中部隆起的半球形部分称“帽”，顶部钻有小孔，用粗绳栓系，两个为一付。
	2
	付

	4
	小镲
	1.材质：镀铜或铜钢合金材质
2.规格：直径≧150mm；
3.结构：钹体为一圆形金属板，中部隆起的半球形部分称“帽”，顶部钻有小孔，用粗绳栓系，两个为一付。
	6
	付

	5
	铜锣+锣锤
	1.材质：纯铜或铜钢合金材质；
2.规格：直径≧220mm；
3.重量：>0.2kg。
	12
	个

	6
	指挥棒
	全长约1200mm，带红绳碎头，共两节；主体材质：不锈钢。
	1
	支

	7
	青年号
	1.材质：黄铜；
2.表面处理：漆金；
3.尺寸：口径123mm；
4.纸盒配手套、擦布。
	8
	支


二：电子智能化系统

	一、显示系统（多功能教室）

	序号
	产品名称
	技术参数/功能需求
	数量
	单位
	备注

	1
	室内全彩LED屏
	★1.像素点间距：≤1.86mm，整屏分辨率≧3096×1290；（提供由具备法定资质CMA的检验检测机构出具的带有CMA标志的检测报告复印件，并加盖投标人公章；检测依据为GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求》）；
2.屏体显示尺寸≧宽5.76m×高2.4m，采用SMD 三合一封装；对比度：≧8000：1；像素失控率：0，无像素失控点；

3.基色主波长误差：按SJ/T 11141-2017 标准：≦2nm；亮度均匀性：≧98%；可视角（水平/垂直）：≧160°；最大亮度：≧600cd/㎡；刷新率：≧4200Hz；换帧频率支持50/60Hz；前维护、支持磁吸固定方式；

4.色温(K)：≧1000-20000 可调；色温为 6500K 时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≦100K；灰度等级：≧16级；支持随环境照度的变化自动调整亮度的功能；支持通过配套软件 0-100%无级调节；支持 0-255 级灰度调节；

▲5.最大功耗：≦500W/㎡；平均功耗：≦150W/㎡；LED 显示屏供电电源功率因数≧95%，转换效率≧88%；（提供由具备法定资质CMA的检验检测机构出具的带有CMA标志的检测报告复印件，并加盖投标人公章；检测依据为GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求》）；
6.显示画面无动态影像失真，能有效防止几何和非线性失真；具有 H2S 宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减等现象；

7.支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、坏点去除、毛毛虫消除、亮度缓慢变亮功能；

8.防火阻燃：采用GB/T 5169.16-2017标准、GB/T 2408-2021 标准，显示屏、PCB、线材、电源、塑胶件、连接件，阻燃防火等级达到UL94 V-0，具备防起火功能；

▲9.在环境条件温度范围 15℃～35℃；相对湿度 25%～75%；大气压力 86kPa～106kPa 下测试防尘等级试验：正面 IP3X；使用寿命：：≧100000 小时；平均失效间隔时间（MTBF）：≧100000 小时；平均故障修复时间：≤3min；LED 显示屏画面延迟≤500ns；（提供由具备法定资质CMA的检验检测机构出具的带有CMA标志的检测报告复印件，并加盖投标人公章；检测依据为GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求》）；

10.显示面采用高强度化学防护材质，防碰撞、耐冲击、高耐磨、抗腐蚀、防划痕，可直接擦拭，LED 附着力＞100N；符合 GB/T 36101-2018 LED 显示屏干扰光标准 LED 显示屏亮度的限值规定；
▲11.支持 3D 数字梳状滤波和 3D 数字图像降噪技术，可消除图像细节的杂波干扰、边缘锯齿现象；（提供由具备法定资质CMA的检验检测机构出具的带有CMA标志的检测报告复印件，并加盖投标人公章；检测依据为GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求》）
12.具有多点测温功能，防止温度过高造成局部颜色混乱、分离，提高屏体寿命；

13.LED 屏幕支持 N+1、N+2 电源冗余备份，在某一电源出现故障后，冗余电源可自动切换，使屏体可以继续正常工作；

14.显示屏配套专用软件，可具备用户及权限管理功能、设备状态监控及告警功能。支持多台发送卡级联控制，获取输入源连接状态、接收卡温度、电压等信息；支持调节发送卡亮度、色温和设置分辨率；
15.依据 GB/T 9254.1-2021 标准，辐射发射及传导发射符合Class A限值要求；

16.光生物安全：视网膜蓝光危害属无危害类(RGO)，光生物安全评估检测，属无危害类(RGO)，符合 GB/T 20145-2006 标准要求；

17.屏体须通过CCC强制认证，不接受OEM产品。
	13.82 
	㎡
	

	2
	电源
	1.宽电压输入；

1.工作温度范围 -10℃~+50℃；

3.具有过流、过功率、短路功能。
	45.00 
	台
	

	3
	接收卡
	1.单卡集成12个HUB75E接口，无需再配转接板，更方便，成本更低；减少接插连接件，减少故障点，故障率更低。
2、最大带载像素512×512，常规芯片512×384，PWM芯片512×512，单卡最大支持24组RGB并行数据。
3、支持逐点亮色度校正，配合校正软件，对大屏的每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差使显示屏的亮度和色度达到高度一致，提高显示屏的画质。
4、支持快速亮暗线调节，配合软件进行快速亮暗线调节功能，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线。
▲5、支持18bit、22bit灰度扩展（输出）。（提供由具备法定资质CMA的检验检测机构出具的带有CMA标志的检测报告复印件，并加盖投标人公章；检测依据为GB4943.1 2022 《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求》企业技术要求）；
▲6、支持画面360°任意角度旋转镜像显示，异型构造屏幕可以通过旋转、镜像实现正常连贯画面显示，无需定制视频内容。（提供由具备法定资质CMA的检验检测机构出具的带有CMA标志的检测报告复印件，并加盖投标人公章；检测依据为GB4943.1 2022 《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求》企业技术要求）；
7、支持网线环路备份，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作显示。
8、支持图像任意缩放，可以快速调整大屏横向纵向分辨率进行整倍数或者非整倍数缩放调整。
9、支持RGB独立Gamma调节，，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实。
10、支持 HDR10/HLG 两种 HDR 视频标准，还原真实 HDR 视觉效果。
11、支持3D显示功能。
	36.00 
	张
	

	4
	视频处理器
	1.采用1.5U标准机箱；

2.发送卡和视频处理器二合一、减少设备数量和设备间连线，提升稳定性和兼容性；

3.具备分辨率为320×240的LCD显示屏，显示操作菜单及系统信息；

4.总带载520万像素点，最宽7680像素，最高3840像素；

5.具备8路千兆网口输出，单网口最大65万像素点；

6、支持5路视频输入接口：1路HDMI1.4、1路HDMI2.0、1路DP1.2、1路VGA、1路DVI；

7.支持最大视频信号输入：3840×2160@60Hz；

8.1路3.5mm音频输入接口，1路3.5mm音频输出接口；
9.具备1路USB-B调试接口；1路LAN百兆网通讯接口，支持调试控制；1路RS232接口，支持中控设备控制；

10.支持4画面同时显示，可实现画中画或画外画，大小等均可调节，内置10种快捷窗口模板；

11.支持窗口位置、大小调整及窗口；
▲12.支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。（提供由具备法定资质CMA的检验检测机构出具的带有CMA标志的检测报告复印件，并加盖投标人公章；检测依据为GB4943.1 2022 《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求》企业技术要求）；
13.支持图像调节亮度、对比度、色温、饱和度、锐度、色调、伽马；

14.内置测试图，无需接入输入信号，开启测试模式，白、红、绿、蓝、黑等测试画面；

▲15.支持创建≧8个用户场景作为模板保存可直接调用，方便使用，支持一键进入用户场景作为模板保存、调用界面。（提供由具备法定资质CMA的检验检测机构出具的带有CMA标志的检测报告复印件，并加盖投标人公章；检测依据为GB4943.1 2022 《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求》企业技术要求）；
16.支持定时场景切换，可设置≧5段时间切换场景；

17.支持快捷连屏，内置≧8种常用走线方式可选，简单操作即可完成屏体配置；

18.支持数据巡检，大屏更换接收卡后，免调试，工程文件“一键”巡检修复数据；屏幕巡检数据支持存储在SD卡或者设备内置存储器，支持屏幕巡检参数固化保存；
▲19.支持可视化调试连屏，积木拼图式连屏操作，直观的显示LED屏形状、位置和拼接效果;支持箱体程序快速添加、各种对齐方式、位置锁定、配置数据一键替换、网口快速选择等便捷功能，快速有效完成。（提供由具备法定资质CMA的检验检测机构出具的带有CMA标志的检测报告复印件，并加盖投标人公章；检测依据为GB4943.1 2022 《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求》企业技术要求）；

20.支持设备按键锁，3分钟无操作自动锁定，锁定按键功能，防止误操作。
	1.00 
	台
	

	5
	智能配电箱
	1.输入电压 AC380V(三相五线制)；
2.输出电压 AC220V；
3.输出功率 15KW；
4.处理器 32位工业级微处理器；
5.通信接口 RS485/蓝牙(选配）；
6.信号输入 2×DI，干节点；
7.信号输出 3×DO（触点容量 DC12V/1A）；
8.外观材质 尼龙+塑料；
9.人机交互 双组4位按钮；
10.防水等级 IP30；
11.阻燃等级 V-0；

12.工作环境 -10℃ ～+40℃。
	1.00 
	套
	

	6
	备件备品
	4个模组+2个电源+2个接收卡+排线等。
	1.00 
	套
	

	7
	结构安装调试运输及包边
	根据现场定制，钢材质量合格，焊接牢固，焊点饱满；顶天立地安装方式，对大屏安装后进行全方位包边保护，使之整洁，美观。
	17.23 
	M2
	

	8
	★电视机（强制采购的节能产品）
	1.尺寸：65英寸；
2.屏幕分辨率：超高清4K；
3.响应时间：≦8.5ms；
4.显示比例：16：9；
5.运行内存：≧2GB；
6.存储内存：≧32GB；
7.CPU架构：4核；
8.发生单元：2个；
9.音响功率：≧20W；
	1.00 
	台
	

	9
	辅材一批
	含级联网线、级联电源线、高清线等组件。
	1.00 
	批
	

	二、数字会议系统（多功能教室）

	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	会议系统主机
	1.支持≧300台无线会议单元同时接入管理使用，参与会议议程（签到、表决、服务等）以及发言控制；

▲2.具有电源开关、≧4个RJ45（≧1个POE供电接口）、≧1个RS485、≧2个RS232、≧1个短路触发开关、≧1个TYPE-C接口、≧1个拨码开关、≧2路卡侬接口和≧4路RCA接口；前面板具有≧1个显示屏、≧1个编码旋钮、≧4个状态指示灯（包括≧2个WiFi信号指示灯、≧1个主机工作状态指示灯、≧1个电源指示灯）。（提供设备接口图）
3.WEB管理端具有切换个性化主题风格功能，可切换≧四大风格，可选简约主题、政务主题、时尚主题、活力主题，不同主题提供不同UI界面背景颜色；

4.支持通过软件同时开启 ≧8 台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，会议单元发言人数范围可设置为 1 至 8 之间；

5.客户端、WEB端软件可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统；

6.会议主机软件融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。

7.支持通过WEB端控制音频参数（包括 EQ、音量、延时、话筒灵敏度）、话筒状态同步、具有中文及其他切换、控制角色分离主机。
	1.00 
	台
	

	2
	AI会议话筒处理器
	▲1.具有智能混音、语音检测功能， 可以实现≧16 个有线会议单元+≧8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元 dB 值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。（提供功能界面截图）
2.可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≧64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求；

▲3.具有电源开关、≧4个RJ45、≧1个RS485、≧2个RS232、≧1个TYPE-C接口、≧1个拨码开关、≧1路卡侬输出接口和≧2路RCA输出接口；具有≧1个AFC电容触摸开关；≧4个状态指示灯（包括≧1个AFC 功能状态指示灯、≧1个音频信号灯、≧1个处理器工作状态指示灯、≧1个工作电源指示灯）；（提供设备接口图）
4.提供自动增益、自动混音、AFC 反馈抑制（≧24 个可编程陷波点）、EQ 调节（≧31段图示均衡器调节） 音频处理功能；采用移频+陷波组合反馈抑制方式，具有 ≧24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点；

5.采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有≧24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换；

6.与全数字会议系统主机软件集成，使用全数字会议系统综合控制软件统一配置全数字会议系统主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控软件模块，包含数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。
	1.00 
	台
	

	3
	会议话筒（主）
	1.采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理；内部具有反馈抑制功能；
2.采用≧128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问；
3.支持触摸按键签到功能。具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能；
4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≧5100 mAh，可持续≧15小时发言；
5.支持后台≧5段EQ调节功能；
6.咪杆长度：≦190mm。
	1.00 
	台
	

	4
	会议话筒（副）
	1.采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理；内部具有反馈抑制功能；
2.采用≧128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问；
3.支持触摸按键签到功能。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能；
4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≧5100 mAh，可持续≧15小时发言；
5.支持后台≧5段EQ调节功能；
6.咪杆长度：≦190mm；
	4.00 
	台
	

	5
	发射器
	1.遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps；
2.支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法；
3.支持中文SSID，可指定最长包含≧31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID；
4.支持WPA3安全协议；
5.支持等同或优于80/160MHz的高带宽频段。
	1.00 
	台
	

	6
	充电箱
	1.充电箱具有≧10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持≧18W快充。支持同时插满所有USB接口；
2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能；
3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。
	1.00 
	台
	

	7
	定制多功能盒
	含1个多功能电源接口、1个RJ45网络、1个HMDI模块、1个卡农头（舞台话筒），主席台左右各一个，用于传屏大合唱等。
	2.00 
	个
	

	三、扩声系统（多功能教室）

	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	专业功放（主扩）
	1.标准≦1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≧500W×2；立体声@4Ω：≧850W×2；桥接@16Ω：≧1000W ；桥接@8Ω：≧1700W；
2.开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性；
3.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击；
4.开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波；
5.数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声；
6.整机转换效率达到85%以上；
7.数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 
8.MONO/STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换；
9.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备；
10.内置≧6大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇功能。
	1.00 
	台
	

	2
	专业音箱（主扩）
	1.阻抗8Ω，额定功率≧300W，高频1.4"×1压缩单元，低频≧10"×1低音单元；覆盖角度：等同或宽于80°(H)×60°(V)。

2.频率响应（测试电压：2.83V，测试距离：1m）：等同或宽于50Hz-20kHz。

3.指定频带内的声压级（测试电压：48.9V，频率范围50Hz-20kHz，测试距离1m）：≧120dB±2dB。
	2.00 
	只
	

	3
	支架（主扩）
	主扩音响支架。
	2.00 
	套
	

	4
	专业功放（补声）
	1.标准≦1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案；
2.内置智能削峰限幅器，过流压限控制功率器，让扬声器系统在安全范围内工作；
3.内置保护电路模块，具有过压保护、欠压保护、过流保护、直流保护、输出短路保护、温控风扇功能；
4.具有≧2个LINE平衡XLR输入通道，≧2个LINE平衡XLR级联输出通道，≧2个四芯SPEAKON音响插座输出通道；
5.具有MONO/STEREO/BRIDGE三种模式，可选择切换；
6.输出功率：立体声8Ω ≧200W×2；立体声4Ω≧400W×2；桥接16Ω≧400W；桥接8Ω≧750W；
7.信噪比（A计权）:≧105dB；具有输入灵敏度1V和2V切换功能。
	1.00 
	台
	

	5
	专业音箱（补声）
	1.阻抗8Ω；
2.频响等同或优于65Hz~20KHz；
3.额定功率≧150W；
4.水平覆盖角≧80°，垂直覆盖角≧60°；
5.高音3"锥形高音单元×1；
6.低音≧8"低音×1。
	4.00 
	只
	

	6
	支架（补声）
	补声音响支架。
	4.00 
	套
	

	7
	专业功放（返听）
	1.标准≦1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案；
2.内置智能削峰限幅器，过流压限控制功率器，让扬声器系统在安全范围内工作；
3.内置保护电路模块，具有过压保护、欠压保护、过流保护、直流保护、输出短路保护、温控风扇功能；
4.具有≧2个LINE平衡XLR输入通道，≧2个LINE平衡XLR级联输出通道，≧2个四芯SPEAKON音响插座输出通道；
5.具有MONO/STEREO/BRIDGE三种模式，可选择切换；
6.输出功率：立体声8Ω ≧200W×2；立体声4Ω≧400W×2；桥接16Ω≧400W；桥接8Ω≧750W；
7.信噪比（A计权）:≧105dB；具有输入灵敏度1V和2V切换功能。
	1.00 
	台
	

	8
	天花喇叭（返听）
	1.同轴二分频设计，高低音采用倾斜角度设计，内置可调指向高音；
2.额定功率：≧100W；
3.最大功率：≧200W；
4.标称阻抗：8Ω；
5.频率范围(-10dB)等同或优于55Hz-20kHz；
6.最大声压级：≧116dB±3dB；
7.覆盖角（-6dB）等同或优于0-120°；
8.扬声器：≧8寸低频×1，≧1寸高音×1。
	4.00 
	只
	

	9
	专业功放（低频）
	1.标准≦1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≧700W×2；立体声@4Ω：≧1000W×2；桥接@16Ω：≧1400W；桥接@8Ω：≧2000W；
2.开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性；
3.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击；
4.开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波；
5.数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声；
6.整机转换效率达到85%以上；
7.数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 
8.MONO/STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换；
9.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备；
10.内置≧6大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇功能。
	1.00 
	台
	

	10
	专业音箱（低频）
	1.阻抗：8Ω；
2.频响等同或优于40Hz~400Hz；
3.额定功率≧500W；
4.低音：≧15"低音×1。
	2.00 
	只
	

	11
	无线话筒（手持）
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≧80米，接收机具有≧4路平衡输出、≧1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能；

2.具有≧1台接收主机、≧4只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用；

▲3.接收机具有≧4个TFT-LCD显示屏、≧4个编码旋钮、≧4个频率扫描实体按键、≧4个红外对频实体按键、≧1个电源开关按键、≧1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；具有≧1个LINE-OUT接口、≧4个XLR-OUT接口、≧4个BNC接口、≧1个DC接口。发射机具有≧1个OLED显示屏、≧1个开关机/静音按键、≧2个工作状态指示灯；。（提供设备接口图）
4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≧5秒静音，≧8分钟关机，无需手动干预；

5.具有多档位混响调节功能，混响效果≧15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≧25档调节方式；

6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≧2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≧13档调节；

7.具有长时间续航，发射机连续使用时长≧10小时；

8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台；

9.接收机具有≧4个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≧0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
	1.00 
	套
	1拖4手持

	12
	接收机
	1.采用数字U段传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，抗干扰能力强，误码率低，传输稳定；
2.可一键频率扫描，避开干扰；可一键红外对频；
3.具有混响、高中低音调节；
4.接收机采用2.2英寸TFT-LCD屏；
5.具有≧4路平衡输出、≧1路非平衡混音输出。
	1.00 
	台
	1拖4领夹

	13
	领夹麦克凤
	1.音头：电容式麦克风（领夹话筒）；
2.频段范围：等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz；
3.调制方式：pi/4-DQPSK；
4.电池使用时长：＞10H。
	4.00 
	只
	

	14
	支架（合唱落地支架）
	1.高度调节等同或优于1030-1710mm；
2.横杠长度≧750mm；
3.重量≧2.85kg；
4.外箱尺寸≧325×290×1000MM。
	2.00 
	个
	

	15
	天线分配器
	1.具备≧2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果；
2.具备放大射频信号，补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗；
3.具备≧2个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的；
4.具备≧4个直流电源输出接口，支持给≧4台接收机供电，减少适配器数量和免去繁琐布线。
	2.00 
	台
	

	16
	话筒天线
	1.射频频率范围等同或优于470～950MHz；
2.驻波比：≦2.0；
3.输入阻抗：≦50Ω；
4.指向性：≧180度指向；
5.放大器增益：五档可调：无源(0dB)、有源(+3dB/+6dB/+10dB/+16dB)。
	1.00 
	套
	

	17
	数字调音台
	具有≧14路平衡XLR输入接口、≧16路TRS输入接口、≧1路OPTICAL接口、≧1路S/PDIF接口、≧1路USB2.0输入声卡；
2.具有≧100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份；≧32个PEQ模式存储；
3.具有≧8个推子编组、≧3个快速静音组按键；
4.具有≧2个内置效果器，设备自带有经典混响、大房间混响等效果模块；
5.具有≧1个10.1英寸高清触摸屏，支持≧1280×800分辨率；
6.具有≧13个100mm电动推子，电动推子可操控所有的通道和主输出:≧1个LR主声道推子、≧12个通道推子以及≧2个推子层；
7.具有面板锁定按键，防止误操作；
8.支持中英文界面切换，且无需重启；
9.每个输入通道具有≧4段参数均衡、噪声门、高低通、压缩、反相；
10.每个输出通道具有≧8段参数均衡、高低通、压缩、反相、1800亳秒延时器。

11.输入带有独立的反馈抑制器，支持增益共享型自动混音，带有≧2个DCA编组。
	1.00 
	台
	

	18
	AI音频处理器
	1.处理器≧4核，主频≧2.0GHz。

2.具有≧12路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≧12路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≧1个拨码开关、≧1个RJ45接口、≧1个RS232接口、≧1个RS485接口、≧8个可编程GPIO控制接口、≧1个接地柱；具有≧2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≧1个编码旋钮、≧1个USB存储设备接口。

3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≧12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≧16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≧24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。

4.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72dB到12dB。

5.音频处理器具有跨平台软件，可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统。

6.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端、IOS手机移动端、IOS平板端不同控制方式，可以同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。

7.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。

8.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。

9.设备具有统一集中控制功能，支持≧65535台设备通过软件集中控制。

10.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。

11.支持双机热备份；当主机出现故障时，备用主机自动承担服务，切换时间≦2s。

12采用AI人工智能宽度学习算法进行噪声抑制，根据不同使用场景提供≧三个AI语音降噪档位可调整，有效降低甚至消除语言扩声系统中非人声类噪音信号，如拍掌、敲击桌子等非稳态噪声以及空调声、风扇声等稳态噪声，确保语音清晰度和可懂度（降噪能力≧40dB）。
	1.00 
	台
	

	19
	有源音箱
	1.有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持≧2×25W，支持4-8Ω输出阻抗；
2.支持≧1路话筒和≧1路立体声线路输入接口、≧1路立体声线路输出接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有≧1个麦克风音量调节，≧1个线路输入音量调节，≧2个高低音调节。

3.支持≧100V广播输入接口。
4.具有输出过载、过压、短路保护；
5.信噪比≧70dB，频率响应等同或优于40Hz~20KHz(≦±3dB)，谐波失真≦1%。
	1.00 
	套
	机房监听

	20
	电源管理器
	1.配备LCD显示屏，支持显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息；
2.具有≧8路单通道≧10A电源输出插座，总输出电流≧30A，支持实时监控插座功率；
3.具有≧2个10M/100M网口，≧2路RS-485接口，≧1路USB接口提供照明灯供电；配备≧1个监听扬声器，支持人声报警提示。

4.支持过载、短路保护功能；支持连接PC可视化界面进行远程操控；支持网络远程固件升级，支持主从机级联，支持通过一路网口接入局域网使用软件控制所有级联设备；
5.具备对每一路电源输出进行定时编程，支持每路开关时序间隔动作延迟时间调节设置；
6.支持实时检测设备温度，支持拓展外接温湿度传感器，显示外部环境温湿度；
7.具备自定义设置电源锁开启后每个通道开启、关闭、保持关闭前状态；支持设置对应通道的上下限位值、对应的超限动作和动作延时，支持调节报警音量大小；
8.支持电压、电流或温湿度超过限定值播放相应的人声报警，恢复正常时自动停止；
9.支持通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备；支持独立控制每一路电源输出，支持一键全开或全关；支持一键紧急打开或者关闭全部电源；
10.支持PC界面控制、定时控制、手动控制、串口控制方式。
	2.00 
	台
	

	21
	音频隔离器
	1.一款双通道音频隔离器；
2.低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰；
3.点对点平衡传输音频，可以选择2个接口中的任意一个COMBO接口输入，对应COMBO接口输出；
4.即插即用，支持热插拨；
5.隔离滤波音频传输最远传输信号等同或优于450－600米；
6.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路；
7.具有≧2路XLR输入；具有≧2路XLR输出。
	1.00 
	台
	

	22
	其它辅材
	莲花头、音频线、音响金银线、电源线等
	1.00 
	批
	

	四、舞台灯光系统（多功能教室）

	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	电脑灯光控制台
	1.DMX512/1990 标准， 512个DMX控制通道，光电隔离信号输出；
2.同时控制最多30台电脑灯，每灯最大32个控制通道，使用动态灯址设置；
3.内置图形轨迹发生器（SHAPE），方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、渐变圆、线条、8字、波浪等多种效果。 图形参数（如：速度、大小、展开、方向）均可独立设置；
4.30个走灯程序，每程序最多100步。可选自动速度控制、智能手动节拍控制（SWING）或音乐同步控制；
5.可同时运行6个走灯程序、30个预置场景，并可同时对30台电脑灯进行提灯操作；
6.配备MEM-CARD接口，用户可使用MEM-CARD闪存卡保存自己宝贵的数据；
7.带背光的 LCD 显示运行参数。
	1.00 
	台
	控制室设备

	2
	智能直通箱
	1.供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％；
2.输出功率：12路×4KW，每个回路4KW/6KW输出功率载可选配；
3.安全防护：设有过载与短路双重保护的高分断空气总开关；
4.面板：配置12路工作指示灯，配置A.B.C三相工作指示灯，配置1个两脚/三脚万能插座；
5.输出背板：配套胶木插10A、40A可选配。
	1.00 
	台
	

	3
	信号放大器
	1.电源：AC200-240V, 50-60Hz；
2.1路DMX-512数码输入，1路DMX-512直接输出；
3.输入/输出光电隔离；
4.8路独立放大驱动输出。输出信号指示灯快闪：分配器接收和输出信号正常；
5.信号放大整形功能，延长信号传输距离；
6.增强数据总线接入设备数量的能力；
7.保护控制台DMX-512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性。
	1.00 
	台
	

	4
	LED影视面光灯
	1.电源电压：AC100-240V，50 / 60HZ；
2.光源：200W LED灯珠；
3.光源寿命：≧50000小时；
4.效果配置：0—100%独立线性调光，0—100%独立饱和度调节；
5.3200K-10000K色温线性调节、独立高速频闪；
6.控制面板：LED数码显示+四按键；
7.透镜角度：35°、75°可选；
8.外壳颜色：白色；
9.散热方式：智能风机散热； 
10.噪音：1米≦30db； 
11.通道：6个DMX通道；
12.电控技术：菜单或控台控制灯具复位；DMX信号提示；颜色起始亮度设置、过流、过压、过热保护；
13.温度监控：内置温度保护传感器,通过自动调节灯具功率来进行过温保护；
14.控制模式：DMX有线/无线信号可选/手动模式,自走，主附机控制；                                 
15.防护等级：IP20。 
	8.00 
	台
	面光

	5
	LED染色灯
	1.电源电压：AC100~240V，50/60Hz；
2.光源：54×3W LED灯珠（R12/G14/B14/W14）；
3.额定功率：180W ；                    
4.光源寿命：≧50000小时；
5.效果配置：0—100%独立线性调光，0—100%独立饱和度调节；
6.3200K-10000K色温线性调节、独立高速频闪；
7.外壳颜色：白色；
8.控制面板：LED数码显示+四按键；
9.通道模式：8CH；
10.光学角度：20°-45°可选；
11.散热方式：智能风机散热 ；                 
12.噪音：1米≦30db；
13.电控技术：菜单或控台控制灯具复位；DMX信号提示；颜色起始亮度设置、过流、过压、过热保护；
14.温度监控：内置温度保护传感器,通过自动调节灯具功率来进行过温保护；
15.控制模式：DMX有线/无线信号可选/手动模式,自走，主附机控制 ；  
16.防护等级：IP20。 
	8.00 
	台
	顶光一

	6
	LED三基色会议灯
	1.电源电压: AC100~240V，50/60Hz；
2.光源:680颗2835（0.5W）双色温灯珠；

3.功率:300W；
4.光源寿命:≧ 50000小时；
5.显色指数: Ra≧95，R9>90；
6.色    温: 3000K-6000K全光谱可调；
7.效    果: 无杂色及阴影的纯净的光束，丰富的饱和色与柔和的色调
8.结构：创新化的分体式结构设计，独立的电源盒， 避免了光源和电源之间热量的相互传导； 
9.调    光: 0~100% 线性调光，4种调光曲线，调光频率500hz-25000hz；
10.控制面板: 4种LED数码显示地址码 ；  
11.通道模式: 3CH；
12.光    学: 120°出光角度，24K无闪烁光源管理系统，不刺眼防眩目；
13.散热方式: 铜铝片冷凝循环物理散热；
噪    音: 全静音；
14.温度监控: 内置温度保护传感器,通过自动调节灯具功率来进行过温保护；
15.控制模式:DMX512、主从模式与自走模式；
16.防护等级: IP20。
	4.00 
	台
	

	7
	LED染色灯
	1.电源电压：AC100~240V，50/60Hz；
2.光源：54×3W LED灯珠（R12/G14/B14/W14）；
3.额定功率：180W ；                    
4.光源寿命：≧50000小时；
5.效果配置：0—100%独立线性调光，0—100%独立饱和度调节；
6.3200K-10000K色温线性调节、独立高速频闪；
7.外壳颜色：白色；
8.控制面板：LED数码显示+四按键；
9.通道模式：8CH；
10.光学角度：20°-45°可选；
11.散热方式：智能风机散热；                  
12.噪     音：1米≦30db；
13.电控技术：菜单或控台控制灯具复位；DMX信号提示；颜色起始亮度设置、过流、过压、过热保护；
14.温度监控：内置温度保护传感器,通过自动调节灯具功率来进行过温保护；
15.控制模式：DMX有线/无线信号可选/手动模式,自走，主附机控制 ； 
16.防护等级：IP20。
	8.00 
	台
	顶光二

	8
	LED三基色会议灯
	1.电源电压: AC100~240V，50/60Hz；
2.光源:680颗2835（0.5W）双色温灯珠；

3.功率:300W；
4.光源寿命:≧ 50000小时；
5.显色指数: Ra≧95，R9>90；
6.色    温: 3000K-6000K全光谱可调；
7.效    果: 无杂色及阴影的纯净的光束，丰富的饱和色与柔和的色调
8.结构：创新化的分体式结构设计，独立的电源盒， 避免了光源和电源之间热量的相互传导； 
9.调    光: 0~100% 线性调光，4种调光曲线，调光频率500hz-25000hz；
10.控制面板: 4种LED数码显示地址码 ；  
11.通道模式: 3CH；
12.光    学: 120°出光角度，24K无闪烁光源管理系统，不刺眼防眩目；
13.散热方式: 铜铝片冷凝循环物理散热；
噪    音: 全静音；
14.温度监控: 内置温度保护传感器,通过自动调节灯具功率来进行过温保护；
15.控制模式:DMX512、主从模式与自走模式；
16.防护等级: IP20。
	4.00 
	台
	

	9
	摇头光束灯
	1.工作电压：AC220V/50Hz；
2.产品功率：250W；
3.灯珠参数：LED200W白光；
4.控制方式：国内通用DMX512，12通道；
5.工作模式：DMX512，主/从机，自走，声控；
6.调光方式：0~100%超平滑调光；
7.频闪:  25次/秒。
	2.00 
	台
	

	10
	LED染色灯
	1.电源电压：AC100~240V，50/60Hz；
2.光源：54×3W LED灯珠（R12/G14/B14/W14）；
3.额定功率：180W ；                    
4.光源寿命：可达50000小时；
5.效果配置：0—100%独立线性调光，0—100%独立饱和度调节；
6.3200K-10000K色温线性调节、独立高速频闪；
7.外壳颜色：白色；
8.控制面板：LED数码显示+四按键；
9.通道模式：8CH；
10.光学角度：20°-45°可选；
11.散热方式：智能风机散热；                  
12.噪     音：1米≦30db；
13.电控技术：菜单或控台控制灯具复位；DMX信号提示；颜色起始亮度设置、过流、过压、过热保护；
14.温度监控：内置温度保护传感器,通过自动调节灯具功率来进行过温保护；
15.控制模式：DMX有线/无线信号可选/手动模式,自走，主附机控制 ； 
16.防护等级：IP20。
	8.00 
	台
	顶光三

	11
	LED三基色会议灯
	1.电源电压: AC100~240V，50/60Hz；
2.光源:680颗2835（0.5W）双色温灯珠；

3.功率:300W；
4.光源寿命:≧ 50000小时；
5.显色指数: Ra≧95，R9>90；
6.色    温: 3000K-6000K全光谱可调；
7.效    果: 无杂色及阴影的纯净的光束，丰富的饱和色与柔和的色调
8.结构：创新化的分体式结构设计，独立的电源盒， 避免了光源和电源之间热量的相互传导； 
9.调    光: 0~100% 线性调光，4种调光曲线，调光频率500hz-25000hz；
10.控制面板: 4种LED数码显示地址码 ；  
11.通道模式: 3CH；
12.光    学: 120°出光角度，24K无闪烁光源管理系统，不刺眼防眩目；
13.散热方式: 铜铝片冷凝循环物理散热；
噪    音: 全静音；
14.温度监控: 内置温度保护传感器,通过自动调节灯具功率来进行过温保护；
15.控制模式:DMX512、主从模式与自走模式；
16.防护等级: IP20。
	4.00 
	台
	

	12
	摇头光束灯
	1.工作电压：AC220V/50Hz；
2.产品功率：250W；
3.灯珠参数：LED200W白光；
4.控制方式：国内通用DMX512，12通道；
5.工作模式：DMX512，主/从机，自走，声控；
6.调光方式：0~100%超平滑调光；
7.频闪:  25次/秒。
	2.00 
	台
	

	13
	LED染色灯
	1.电源电压：AC100~240V，50/60Hz；
2.光源：54×3W LED灯珠（R12/G14/B14/W14）；
3.额定功率：180W ；                    
4.光源寿命：≧50000小时；
5.效果配置：0—100%独立线性调光，0—100%独立饱和度调节；
6.3200K-10000K色温线性调节、独立高速频闪；
7.外壳颜色：白色；
8.控制面板：LED数码显示+四按键；
9.通道模式：8CH；
10.光学角度：20°-45°可选；
11.散热方式：智能风机散热；                  
12.噪     音：1米≦30db；
13.电控技术：菜单或控台控制灯具复位；DMX信号提示；颜色起始亮度设置、过流、过压、过热保护；
14.温度监控：内置温度保护传感器,通过自动调节灯具功率来进行过温保护；
15.控制模式：DMX有线/无线信号可选/手动模式,自走，主附机控制 ； 
16.防护等级：IP20。
	8.00 
	台
	顶光四

	14
	摇头光束灯
	1.工作电压：AC220V/50Hz；
2.产品功率：250W；
3.灯珠参数：LED200W白光；
4.控制方式：国内通用DMX512，12通道；
5.工作模式：DMX512，主/从机，自走，声控；
6.调光方式：0~100%超平滑调光；
7.频闪:  25次/秒。
	6.00 
	台
	

	15
	灯光控制线
	无氧铜（OFC）导体，航天级聚乙烯（LDPE）/PVC内绝缘
	350.00 
	米
	

	16
	灯光电源线
	2×2.5mm²：电缆导体长期工作温度不超过70℃，短路时电缆导体的最高温度≦160℃（最长持续时间≦5秒。
	350.00 
	米
	

	17
	辅材一批
	本子系统所需辅材：安全绳、定制灯杆等
	1.00 
	批
	

	五、录播系统（多功能教室）

	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	★86寸交互智能平板（强制采购的节能产品）
	一、整机硬件参数：

1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起；屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境；
2、整机屏幕采用≧86英寸液晶显示器。整机采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160，钢化玻璃表面硬度≧9H；
3、整机左、右、下三边框皆具备磁吸功能，边框任意位置可吸附具备磁吸功能的书写笔，吸附稳定不掉落，磁吸拉力≧60g，方便教具的收纳管理；
4、整机嵌入式系统版本≧Android 15，主频≧1.6GHz。

5、整机设备内置2.2声道扬声器，前朝向发声，≧10W高音扬声器2个，上朝向≧30W中低音扬声器2个，最大功率≧80W，全部扬声器无需打开背板即可单独拆卸；
6、整机无线模块（Wi-Fi和蓝牙）采用独立模块化设计。

7、整机听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持三挡强弱调节，通过AI算法提取视频/音频中的语言进行效果增强，在不增加音量的情况下提升语言清晰度，扩声系统语言传输指数（STIPA）≧0.75。
8、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作；
9、整机PC通道及安卓通道各具备一颗WiFi6无线芯片，PC和安卓通道均可通过大屏发送WiFi6热点以及连接WiFi6的路由器。

二、模块设计：

1、处理器：相当于Intel Core i5 十二代或以上 CPU；

2、内存规格：DDR4内存，8G；硬盘：256G 固态硬盘；

3、PC 模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的拔插；

4、电脑模块和整机连接采用万兆级接口，传输速率≧10Gpbs；

5、采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。                                    

三、软件功能参数：

1、教学平台为全校教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至≧200G的个人云空间；
2、教学平台须为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号；
3、互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件；

4、互动教学课件支持分享至学校校本资源库，学段学科根据教师个人信息自动匹配，分享后课件全校教师可见，并可直接下载使用。校本资源库支持按学科、学段进行快速查找，同时支持关键词精准检索；
5、完成集备研讨后，集备终稿会自动上传到校本资源库，并生成集体备课报告，报告内包含集备信息、数据统计、研讨记录的具体内容；
6、具备交互表格功能，课件可自由插入表格，预置不少于5种表格样式，支持边框、底纹设置，自由合并单元格；具备遮罩功能，表格中任一单元格可添加遮罩掩盖单元格内容，授课模式点击即可取消遮罩，便于教师交互式教学；

7、软件支持全文快速搜索，在课件中通过搜索，输入文本即可查找课件内文本框、形状、表格中对应的文本匹配项；
8、立体几何工具：可自由绘制长方体、立方体、圆柱体、圆锥等立体几何图形。任意调节几何体的大小尺寸，支持几何图形按比例放大缩小和通过单独调整长宽高（半径/高）改变几何体大小。支持为长方体、圆柱体、圆锥等几何体的各面、棱分别填涂颜色，并且可通过360°旋转观察涂色面与未涂色面。
	1.00 
	台
	

	2
	光能黑板
	一、硬件要求

1、触控一体机两侧各放置一块光能黑板。单块光能黑板≧1290（长）×1150（高）mm。下边框具有可调节托板，可根据触控一体机高度进行调整至与触控一体机高度平齐，兼具置物功能；
2、考虑黑板的边角安全因素，黑板四角应为圆角，且径向半径≧4mm，法向半径≧0.3mm；

3、边框采用铝合金材质，坚固耐用，具有较好的耐腐蚀特性；
4、黑板侧面应采用侧封板，用于遮挡光能黑板与墙面间的缝隙，侧封板在非拆除形式下，能够调整侧封板与墙面的闭合距离，便于安装及后期调节；
5、无需专用耗材，采用多种笔杆均可在板面进行书写，消除了粉笔粉尘对师生构成的健康隐患。可擦写次数≧10万次；
6、板面应无频闪、无背光，上膜不应产生眩光。板书笔迹平视可视距离≧20米，可视角度≧150°；
7、光能黑板的光泽度≦30光泽单位；
8、为减少老师书写的疲劳感，板面粗糙度Sa≦0.3um。
9、书写板上膜应经过抗紫外线工艺处理，波长小于380nm的紫外线阻隔率≧99.5%；
10、一键擦除时间≦1.5秒，擦除应无断点、无死角等，擦除后应无明显残留痕迹；
11、为方便使用，可使用板擦和手势对板书进行局部擦除，局部擦除时间≦0.4秒，擦除应无断点、无死角等，擦除后应无明显残留痕迹，且非擦除区域不受影响；
12、黑板内设有电压调整机制，支持自动感应调整，也支持通过手势按压书写板板面的特定位置，调节局部擦除的灵敏度，适应不同用户的使用需求；
13、最大工作电流（瞬间电流）不得超过1000mA；
14、黑板表面具有暗格，用以提供给师生在书写板书时的直线参照，可避免板书歪斜。黑板表面可吸附磁贴、磁扣等教学工具，便于老师教学使用；
15、光能黑板电磁场强度符合国家《工作场所有害因素职业接触限值物理因素》确认的：工频电场≦5000V/m，磁感应强度≦100uT的限量；
16、为让老师能够快速调取交互软件，方便使用功能，光能黑板的左侧或右侧应具有触摸快捷键。

二、软件要求

1、左、右光能黑板可与触控一体机进行互动，将光能黑板的内容与触控一体机无缝连接，教师在光能黑板上的书写内容可同步显示在触控一体机上；
2、为便于老师记忆和操作，板书界面与电脑桌面/PPT课件之间，可以来回切换，方便快捷；
3、可以通过触摸快捷键快速切换单页和多页显示：单板书写时，可单页面显示（此时只有一块黑板界面）；多板同时书写时，可多页面同时显示；
4、当不需要板书传输到软件显示界面时，可以使用分屏功能，断开黑板与大屏的传输，使其成为互不影响的多块黑板；
5、设置不同的软件端笔迹颜色，可实现老师对于教学重点的标识及批注；

6、保存后的板书可以上下翻页，也可以通过触摸快捷键，快速预览所有已经存储的板书内容。当点击光能黑板上的上下翻页时，仅对当前光能黑板的同传内容进行上下翻页，而不影响另一块光能黑板的同传界面；
7、对板书的电子文档进行分享，可以存储在本地PC端，同时生成二维码，便于师生扫码获取；
8、可以对课堂的板书和讲解进行录制，生成视频文档，利于学生课后复习回放；
9、支持导入PPT课件，可以在同传软件上同时显示出PPT课件和板书的记录文本；
10、具备打印功能，可连接打印机将保存的板书文档传输至打印机打印，方便灵活。
	1.00 
	套
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	AI智慧录播主机
	1.内置LCD屏，显示设备运行状态、参数信息、硬盘容量、音频状态、资源通道录制状态、文件拷贝进度。设备具备≧4个物理按键，具备一键录制、停止、直播以及一键拷贝录制文件的能力；
▲2.具备≧6路HDMI信号输入接口，全HDMI接口视频≧4K分辨率画面采集，具备≧1路Type-C接口采集画面，≧1080P分辨率采集画面。具备≧4路HDMI信号输出接口，其中≧2路4K分辨率以及音频同时输出；其他≧2路HDMI输出口具备自定义通道画面输出。具备≧1路3.5mm音频接口以及≧2路凤凰端子采集音频；≧1路3.5mm音频接口以及≧2路凤凰端子输出音频。（提供设备接口图）
▲3.具备≧3路RS-232凤凰端子接口和≧1路RS-485凤凰端子接口，其中≧1路RS232和≧1路RS485带12V电压供电，可对接各种串口协议设备并对该设备进行供电；具备≧5路USB接口，用于接U盘拷贝文件或者键盘鼠标操作内嵌导播台；具备≧1路802.3ab 1000Base-T千兆RJ45网络接口，≧1路光纤接口，支持IPv4地址和IPv6地址。（提供设备接口图）
4.设备可实现≧8路4K网络摄像头同时接入解码，具备≧6路资源画面合成输出≧4K分辨率PGM画面；
5.具备嵌入式导播控制台，可实时预览≧9路画面，≧1路PGM画面预览和≧8路资源通道预览，≧9路视频流同时录制，录制的文件格式支持MP4、AVI、MOV、FLV、TS和MKV格式。具备独立录制功能，各路录制可自由绑定音频通道，可独立录制控制；
6.异常修复：具备供电异常导致的损坏的视频文件可进行文件修复，修复的文件格式包括但不限于MP4、AVI、MOV、FLV和MKV视频封装格式；
7.具备软件中控，在录播管理界面填写好中控指令，即可通过界面进行中控操作，对接其它设备进行一键控制；支持录播安卓APP对接和控制；支持对接私有云平台服务器。对接成功后，云平台可对设备进行统一的管控，方便对多台录播设备进行管理；
8.音视频互动模式下，可实现HDMI输出主会场和分会场的画面，当主会场开启辅流共享时，主会场和分会场的HDMI接口都输出主会场的电脑课件内容；主会场不开启辅流共享时，主会场的HDMI接口输出主会场的电脑课件内容，分会场的HDMI接口输出分会场的电脑课件内容；
9.加密录制：可实现对录制文件加密录制，≧2种加密方式；加密视频需使用解密播放器进行播放，需使用U盾或密码对加密视频进行授权播放。

10.具备用户模式和高级模式设置。用户设置：支持一键设置超高清、高清，标清，流畅四个等级；高级设置：可自定义分辨率、码率、帧率。码率支持256kbps~20Mbps，支持动态编码以及静态编码选择；支持自定义分辨率，不同分辨率比例设置，包括9:16、16:9、32:9设置，支持≧4K分辨率；
11.音频编码支持多种格式，支持AAC、PCM、G.711A、G.711U、ADPCM格式，音频采样率支持48K、44.1K、8K。支持音频管理功能，支持音频混音管理，对≧5路音频输入混音设置以及每路通道音量大小单独控制。
	1.00 
	台
	

	4
	自动录制控制内嵌软件
	1.软件内嵌录播主机，运行在Linux操作系统环境，支持B/S管理。
2.软件支持添加录制片头、添加字幕、添加logo以及预约录制等功能。
3.软件支持对课堂或培训课堂录制的控制和管理，具有录制资源模式、录制电影模式、录制暂停、选择录制格式等功能。
4.软件支持多画面模式等，支持自定义布局。
5.软件支持通过导播台、导播键盘、导播软件等方式进行控制和管理录播主机。
	1.00 
	套
	

	5
	AI智慧摄像机
	1.支持≧846万像素，≧1/2.8英寸CMOS传感器，支持数字变焦功能；
2.支持≧3840×2160@30fps分辨率网络流的输出，并向下兼容；
3.摄像机水平场视角≧44°，垂直≧25°；
4.支持四路码流同时输出，即特写镜头两路码流，全景镜头两路码流，并可支持特写和全景同时RTMP推流；
5.内置基于深度学习的老师跟踪或学生定位智能视频算法，单摄像机同时实现全景景别和跟踪特写景别拍摄；
6.应用基于骨骼关键点的行为识别算法，教师机可直接识别教师板书动作；
7.基于深度学习的学生跟踪算法，在误检率极低的情况下大幅提高检测率；
8.学生跟踪算法可适应各种站立角度和各种不规则的站立过程；
9.具备≧1路USB接口，支持UVC功能，兼容各种主流会议软件和平台软件；

10.具备≧1路RJ45网口接口，支持POE功能。
	1.00 
	台
	教师全景

	6
	AI智慧摄像机
	1.支持≧846万像素，≧1/2.8英寸CMOS传感器，支持数字变焦功能；
2.支持≧3840×2160@30fps分辨率网络流的输出，并向下兼容；
3.摄像机水平场视角≧82°，垂直≧51°；
4.支持四路码流同时输出，即特写镜头两路码流，全景镜头两路码流，并可支持特写和全景同时RTMP推流；
5.内置基于深度学习的老师跟踪或学生定位智能视频算法，单摄像机同时实现全景景别和跟踪特写景别拍摄；
6.应用基于骨骼关键点的行为识别算法，教师机可直接识别教师板书动作；
7.基于深度学习的学生跟踪算法，在误检率极低的情况下大幅提高检测率；
8.学生跟踪算法可适应各种站立角度和各种不规则的站立过程；
9.具备≧1路USB接口，支持UVC功能，兼容各种主流会议软件和平台软件；
10.具备≧1路RJ45网口接口，支持POE功能。
	1.00 
	台
	学生全景

	7
	摄像机（特写）
	1.摄像机采用≧1/2.8英寸，像素≧842万高品质图像传感器，输出分辨率≧4K@30；
2.采用≧70.4°高品质光学镜头，光学变焦≧12倍，支持≧16倍数字变焦；

3.支持AI人形跟踪功能，内置高速处理器以及采用先进的图像处理和分析算法，用户可根据使用环境，选择实时跟踪与区域跟踪；
4.具备≧1路HDMI输出接口、≧1路3G-SDI、≧1路USB3.0输出接口、≧1路网络接口，支持≧4路视频接口同时输出；
5.具备≧1路3.5mm音频输入接口，支持AAC音频压缩；
6.支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP网络协议；支持RTMP推送模式，轻松连接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持RTP组播模式以及网络全命令VISCA控制协议；
7.具备≧1路RS-485、≧1路RS-232控制接口，支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P控制协议，以及支持自动识别协议。
	2.00 
	台
	

	8
	麦克凤
	1.采用背极式驻极体、单指向性设计；
2.三针卡龙接口，输出阻抗:≦250Ω±30%(at 1KHz)；
3.频率响应等同或优于:50Hz~16KHz，灵敏度:≧-35dB±3dB (0db=1V/Pa at 1KHz)。
	6.00 
	个
	

	9
	可伸缩吊装支架
	吊麦话筒支架
	6.00 
	个
	

	10
	音频处理器（录播）
	1.内置≧四核处理器，主频≧2.0GHz；
2.具有≧12路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≧12路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≧1个拨码开关、≧1个RJ45接口、≧1个RS232接口、≧1个RS485接口、≧8个可编程GPIO控制接口、≧1个接地柱；具有≧2.0英寸IPS真彩显示屏、≧1个编码旋钮、≧1个USB存储设备接口；
3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≧12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≧16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≧24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换；
4.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72dB 到12dB；
5.音频处理器具有跨平台软件，可运行于windows操作系统或国产银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）或国产银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）或macOS系统或统信UOS系统或Ubuntu桌面版操作系统。

6.具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端、iOS手机移动端、iOS平板端不同控制方式，可以同时登录APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步；
7.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音、增益、场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平；
8.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息；
9.设备具有统一集中控制功能，支持≧65535台设备通过软件集中控制；
10.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能；
11.支持双机热备份；当主机出现故障时，备用主机自动承担服务，切换时间≦2s；
12.采用AI人工智能深度学习算法进行噪声抑制，根据不同使用场景提供≧三个AI语音降噪档位可调整，有效消除拍掌、敲击桌子等非稳态噪声以及空调声、风扇声等稳态噪声，确保语音清晰度和可懂度（降噪能力≧40dB）；
13.具有回声消除与降噪功能，用于远程音视频互动消除回声；回声消除可以根据场景（房间）大小选择不同档位（具有小房间、中房间、大房间）≧三档可选；支持可调节降噪等级，具有6dB、12dB、18dB、24dB、30dB≧五档可选。内置AI回声消除功能，可在复杂双讲、强混响及噪声干扰环境中同时抑制线性与非线性回声。
	1.00 
	台
	

	11
	交换机
	8口千兆
	1.00 
	台
	

	12
	直播摄像机
	云台录像机（4K画质，≧800万像素，≧1/1.28″CMOS，12倍光学变焦，自带云台，USB3.0输出。），三脚架≧1.4，灯光3盏（200w，150w，100w），降噪领夹式1拖2麦克风.
	1.00 
	套
	

	13
	连接线
	1.长度≧25M；

2.HDMI版本：2.0版本；

3.视频带宽：18Gbps；

4.分辨率：480P,720P,1080i,1080P,3D ，4K @60Hz(4:4:4)；

5.连接器类型：HDMI Type A；

6.电缆类型：混合缆 ：光纤+铜缆（工程用可带编织），铜缆规格: AWG 28.UIT，光纤 ：50/125 um 多模光纤；

7.电缆外径：4.5mm；

8.外被材料：PVC；

9.功率消耗：≦250mW (max)；

10.电源：HDMI+5V（不需要外部供电）；

11.光电转换器：4 CH 850nm VCSEL/PIN；

12.HDCP版本：HDCP1.4/2.2；

13.是否包含音频回传通道：是；

14.是否支持以太网功能：否；

15.无源电源：≦45mA；

16.工作温度：-25℃+55℃；

17.储存温度：常温；

18.相对湿度：＜60％。
	1.00 
	条
	

	14
	辅材一批
	本子系统所需辅材：安全绳、定制灯杆等
	1.00 
	批
	

	六、集中控制系统（多功能教室）

	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	网络中控主机
	1.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备；
2.主机具备≧4.3英寸触摸彩屏、≧8路独立可编程串口、≧8路独立可编程IR红外发射口、≧8路数字I/0控制口、≧8路弱电继电器控制接口、≧1个NET网络控制接口、≧1路TF卡接口；
3.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行；
4.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制；
5.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置；
6.支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式；
7.支持拼接矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式；
8.支持≧2种局域网远程桌面方式，无需连接外部网络或使用第三方软件，支持多用户远程协同控制，便于现场运维。
9.对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭；
10.产品具有≧2种编程方式，包括图形化编程方式及语句式编程方式供用户选择；图形化编程方式具有拖拽式操作界面，用户可通过图形化编程软件内的模块使用信号连接方式构建程序逻辑；语句式编程方式提供功能函数进行自定义编程，用户可以通过编程界面编写控制代码。
	1.00 
	台
	

	2
	网络中控系统逻辑处理软件
	1.软件内嵌于中央控制系统主机设备，实现系统控制逻辑、处理等功能。

2.主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等。

3.编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块。

4.实现串口代码数据、IR红外数据、继电器、I/O数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能。

5.支持界面设计软件实现中控控制界面的制作及编辑，支持互锁模式，支持3D按键等灵活的按键设计模块。
	1.00 
	套
	

	3
	控制器
	1.软件内嵌于中央控制系统主机设备，实现系统控制逻辑、处理等功能。

2.主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等。

3.编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块。

4.实现串口代码数据、IR红外数据、继电器、I/O数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能。

5.支持界面设计软件实现中控控制界面的制作及编辑，支持互锁模式，支持3D按键等灵活的按键设计模块。
	1.00 
	台
	

	4
	平板操作台
	11英寸，8+128GB，WIFI版；分辨率：1920×1200；
	1.00 
	台
	

	5
	路由器
	1500M高速双频wifi 无线穿墙 路由 5G双频智能千兆无线路由，支持2×2 MIMO
	1.00 
	台
	

	6
	音视频处理器
	支持9路HDMI数字音视频输入和9路HDMI数字音视频输出；
2.支持9路模拟音频加嵌和9路模拟音频解嵌输出，且可选择任意一路HDMI输入或输出音频解嵌，支持模拟输出音频音量调节；
3.输入最高支持1920×1200@60HZ，输出最高支持1920×1200@60HZ；
4.支持输入EDID用户自定义，输出支持分辨率自定义功能，支持对接各大厂家的发送卡；输出支持带载：9路260万；
5.HDMI输出电源最大达5V 500mA，为搭配有源光缆（AOC）线使用；
6.支持输入通道字符叠加，可定义显示内容，颜色，位置；
7.支持信号画面的任意开窗、漫游、叠加；
8.支持单屏幕开2个图层，共享8个图层；    

9.支持多画面开窗显示，整机最大可开16窗口；
10.设备IP自动搜索功能，防止用户忘记设备IP
11.支持LCD边框补偿功能。让画面显示不错位不变形；
12.支持信号画面的任意开窗、漫游、叠加； 13.支持输出端口映射，实现盲插；
14.支持无缝切换，设备内部集成高清信号处理机制，保证信号切换时无延时、无蓝屏、无黑屏等中间过渡状态；
15.自定义用户场景，支持场景快速切换，一键调用，单台设备支持多组屏幕墙；
16.支持输入信号自动探测，实时探测每一个输入端口是否有信号接入，输入板卡指示灯及软件均有状态指示；
17.支持滚动字幕功能，可定义字体大小，颜色，背景，位置；
18.内置多种常用大屏分割显示模式，用户也可更具需求自定义显示模式；
19.支持真60Hz图像输入输出处理，内部采用RGB444无损处理，保证图像百分百还原，不偏色无失真；
20.支持PC端软件输入信号状态监测功能及输出接口和显示端的线缆连接状态；
21.支持场景、通道自动定时轮巡，可以选择每个场景是否参与自动轮巡，方便监控、展览展示领域应用；
	1.00 
	台
	

	7
	辅材一批
	空调、照明、电动窗帘、音响话筒等控制所需信号线
	1.00 
	项
	

	七、教学一体机及黑板（功能教室）

	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	★75寸交互智能平板（含OPS电脑模块）（强制采购的节能产品）
	一、整机硬件参数：                                                                                                                                       1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起，防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境；
2、整机屏幕采用≧75英寸液晶显示器。整机采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160，钢化玻璃表面硬度≧9H；
3、整机嵌入式系统版本≧Android 15；

4、整机设备内置2.2声道扬声器，发声最大功率≧80W，

5、整机无线模块（Wi-Fi和蓝牙）采用独立模块化设计，无需拆卸整机后壳即可独立拆装；

6、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作；

7、整机PC通道及安卓通道各具备一颗WiFi6无线芯片，PC和安卓通道均可通过大屏发送WiFi6热点以及连接WiFi6的路由器；
8、整机内置语音助手，通过整机麦克风及智能笔以唤醒词调起语音助手，支持语音交互的方式调节整机音量、亮度，语音操控打开系统已安装应用如：教学白板、浏览器、计算器、画板，语音搜索指定网页内容，支持选择网页中的视频进行播放或暂停。
9、整机配套教学应用APP可通过wifi直连技术，近场发现附近教学大屏设备，无需扫码、账号密码输入步骤，即可直接连接并登录教学大屏设备，基于统一身份认证机制可实现其他教学软件免登录操作。

二、模块设计：

1、处理器：相当于Intel Core i5 十二代或以上 CPU；

2、内存规格：DDR4内存，8G；硬盘：256G 固态硬盘；

3、PC 模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的拔插；

4、电脑模块和整机连接采用万兆级接口，传输速率≧10Gpbs；

5、采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。     

三、软件功能参数：

1、教学平台为全校教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至≧200G的个人云空间；

2、教学平台须为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号；
3、互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件；

4、互动教学课件支持分享至学校校本资源库，学段学科根据教师个人信息自动匹配，分享后课件全校教师可见，并可直接下载使用。校本资源库支持按学科、学段进行快速查找，同时支持关键词精准检索；
5、完成集备研讨后，集备终稿会自动上传到校本资源库，并生成集体备课报告，报告内包含集备信息、数据统计、研讨记录的具体内容；
6、具备交互表格功能，课件可自由插入表格，预置不少于5种表格样式，支持边框、底纹设置，自由合并单元格；具备遮罩功能，表格中任一单元格可添加遮罩掩盖单元格内容，授课模式点击即可取消遮罩，便于教师交互式教学；
7、软件支持全文快速搜索，在课件中通过搜索，输入文本即可查找课件内文本框、形状、表格中对应的文本匹配项；
8、立体几何工具：可自由绘制长方体、立方体、圆柱体、圆锥等立体几何图形。任意调节几何体的大小尺寸，支持几何图形按比例放大缩小和通过单独调整长宽高（半径/高）改变几何体大小。支持为长方体、圆柱体、圆锥等几何体的各面、棱分别填涂颜色，并且可通过360°旋转观察涂色面与未涂色面。
	7.00 
	套
	

	2
	推拉黑板
	一、结构

1、结构：分内外双层结构，四块同等大小的内板组成，整体尺寸为4000×1305mm；
2、组成：内层为两块固定书写板，安装后与智能平板一体机外边框平行，外层为两块滑动书写板，可以左右双向滑动，配有带高档挂锁。

二、材料

1、边框：采用高强度电泳铝合金，经氧化涂层处理，无明显炫光。上下边框规格≧78×57mm，左右边框规格100×29mm，外边框必须采用双层加强加厚结构，厚度15mm；

2、板面：采用优质烤漆钢板，厚度≧0.3mm，表面覆透明保护膜。板面为亚光墨绿色、漆膜硬度为≧6H、光泽度≦6光泽单位，粗糙度为Ra1.6-3.2um，板面书写流畅字迹清晰、易擦拭。板面平整，无拼接，经久耐用；

3、内芯：选用高强度吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度≧14mm；

4、背板：选用优质镀锌钢板，纵向间隔80mm压有20mm专利加强筋，增强书写板整体承重能力。

三、滑动系统及除尘

1、滑轮：上轮采用减震消音双滑道吊轮，下轮采用一字型平轮单滑动结构，，各四组，使用高精度轴承，滑动流畅，噪音小；

2、铝合金粉尘储物槽：铝合金材质，与黑板下边框一体化设计，宽30mm，深30mm，清扫无死角，可放置简单教具，粉尘槽与滑动系统完全分离，掉落异物不会影响滑动板正常滑动。
	4.00 
	套
	

	3
	推拉黑板安装费
	安装推拉黑板
	6.00 
	套
	

	八、机房系统及其它

	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	★管理工作台
（强制节能 产品）
	1.处理器：优于i5处理器（13代）；
2.内存：16GBDDR4；
3.硬盘：512TB SSD；
4.系统：Windows 11；

5.显示器：≧27英寸2K显示器。
	1.00 
	台
	

	2
	千兆路由器
	WAN接入口：千兆网口；LAN输出口：千兆网口；网口数量：≧4个。
	1.00 
	台
	

	3
	16口交换机
	16个千兆电，非POE供电，非网管。
	2.00 
	台
	

	4
	全钢防静电地板
	1.规格：600×600×35mm；

2.燃烧性能：国家V-1级；

3.耐冲压性能：根据国内SJ/T10796-2001防静电地板标准测试，40KG沙袋从1米高冲击地板无任何塌陷，地板永久变形小于1.5mm；

4.安装高度与主席台高度一致。
	8.61 
	㎡
	安装高度与主席台高度一致

	5
	42U机柜
	1.尺寸（W×D×H）：600mm×800mm×2045mm；
2.颜色：砂纹黑；
3.材质：冷轧钢板。
	2.00 
	台
	

	6
	集成服务及综合布线
	完成上述各子系统集成服务、调试培训，综合布线等。
	1.00 
	项
	


三：办公家具

	一、功能室家具

	序号
	产品名称
	技术参数/功能需求
	数量
	单位

	1
	教师椅
	1.规格：460×460×850mm,弓形椅；

2.椅面、椅背选用优质高弹力网布面料；

3.坐垫采用高密度乳胶填充，使用透气网布进行包裹，具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，持久耐用等特点，符合人体工学设计，使人体各部均匀受力；

4.脚架：优质钢架或不锈钢架；背靠和扶手优质塑料一体成型；

5.配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。
	11
	张

	二、多功能教室家具

	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	主席台演讲台
	1.规格：620×520×1150mm；

2.材质：采用密度板基材，通过国家环保标准，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理，采用高品质五金配件，易滑动，载重力强，噪音小；

3.面层：要求达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。
	1
	张

	2
	主席台桌子
	1.规格：5600m×600mm×760mm；

2.材质：采用多层板基材，通过国家环保标准。木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理，采用高品质系列五金配件，易滑动，载重力强，噪音小；
3.面层：要求达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。
	5.6
	米

	3
	主席台椅子
	1.规格：长670×宽660×高1130mm；

2.材质：采用橡木制作, 经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽；符合人体工程学；
3.面料：采用优质西皮，防潮、防污易清洁等，皮面更加柔软舒适，光泽持久，透气性好，手感柔软，纹理细腻，富有弹性。
	7
	张

	4
	观众席桌子
	长1200×宽400×高750mm(国标E1级别高密中纤板，贴胡桃木厚度0.6mm）
	2
	张

	5
	定制：观众席桌子
	长1750×宽400×高750mm(国标E1级别高密中纤板，贴胡桃木厚度0.6mm）
	4
	张

	6
	观众席多功能椅
	1.背/座外板：采用多层硬木成型板，表面压木皮，经高周波高压制成，承托力强抗变形。座板附独特蜂窝式吸音气孔，保证座椅的良好透气性能和吸收回音。背板尺寸：520×760×17±5mm，座板尺寸：400×415×11（±5mm）；
2.背/座内板（框）：背内板采用优质多层板经模具高压成型，具有曲线符合人体工学原理，背内板尺寸：695×440×8（±5mm），座内框结构为加强型木框，结实耐用无故障，内框尺寸：410×420×55（±5mm）；
3.背/座海绵:采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达40 kg/m3。背海绵尺寸：435×705±5mm，座海绵尺寸：460×445×130（±5mm）；
4.脚架：扶手框采用优质冷轧钢板(T1.6mm)，脚管采用优质方管(80×40×T1.6mm)，经模具冲压焊接组合成型。表面采用防锈磷化处理，静电喷亚光黑，并经高温烤锔塑化。侧面的挡板采用内包外嵌式工艺，材质为3mm厚优质密度板加附毛麻面料。扶手框尺寸：410×345×75±5mm，底脚尺寸：310×230×78（±5mm）；
5.扶手:采用橡木加工成型外履烤漆处理。扶手尺寸420×80×22（±5mm）；
6.写字板:板面为三聚氰氨写字板,四周PVC封边，板面尺寸≧260×230×15mm；托盘采用一体成型的铁质外壳，连接支架为冲压件；写字板可收藏于扶手脚内部，翻折无异响；
7.布料:采用优质耐磨麻布面料，手感舒适，可根据客户要求进行阻燃处理，并有多种颜色可供选择；
8.回复机构：采用单弹簧加扭簧阻尼的工艺机构，座椅在人离开后自动缓慢翻起，回复精准无冲击噪音；
9.固定方式：采用经过防锈静电喷涂的内六角膨胀螺丝，固定孔加盖塑料盖。
	236
	张

	7
	半包椅套
	棉麻材质，正面印学校logo和学校名称，背面印座位号和排位号
	236
	套

	8
	工作台
	1.规格：1400×600×760mm（±5mm）；

2.材质：基材采用 E0 级颗粒板，经防潮防虫防腐处理，强度高，刚性好，不变形，各种物理化学性能指标均达到国家标准，双面三胺面饰，抗划伤，耐脏、耐高温，PVC塑料封边，边带要求无脱胶，环保封边胶，边角处理平整，无毛刺,优质五金链接配件。
	2
	张

	9
	折叠课桌
	1.长宽高1200×500×750mm（±5mm）；

2.≧1.5mm厚冷轧钢椭圆形空心管桌腿支架，美观使用，漆面光滑，接口平滑没有毛刺；

3.桌面才有E1级环保板材，厚度≧25mm，四周封边，表面免漆工艺，光滑耐磨；

4.四角安装带刹车的静音耐磨万向轮；

5.高密度冷轧钢网孔挡板，可折叠，方便收纳。
	25
	张

	10
	学生靠背椅
	1.长宽高470×480×790mm（±5mm）；

2.12mm实心铁架，焊接完整，漆面圆滑，美观坚固；

3.符合人体工学设计；

4.高强度环保pp靠背和硬座；
5.能方便堆叠。
	120
	张


四：★空调（强制采购的节能产品）
	一、风管机

	序号
	产品名称
	技术参数/功能需求
	数量
	单位
	备注

	1
	3P风管机（外机不锈钢架）
	1.类型：3P风管机，冷暖型；
2.能效等级：一级；
3.额定制冷量：≧7.2KW；
4.额定制冷功率：≦2.8KW；

5.额定制热量：≧8.2+1.8(PTC)KW；
6.额定制热功率：≦2.9KW;
7.内机噪音：（高/中/低）≦39/27/25dB(A)；
8.控制方式：APP控制、线控式；
9.电辅加热：支持；
10.变频/定频：变频；
11.出风口数：2个。
	2
	台
	

	2
	5P风管机（外机不锈钢架）
	1.类型：5P风管机，冷暖型；
2.能效等级：一级；
3.额定制冷量：≧12.0(4.0～12.5)KW；
4.额定制冷功率：≦4.5（0.9～5.0）KW；

5.额定制热量：≧14.0+2(PTC)KW；
6.额定制热功率：≦4.35KW；
7.内机噪音：（高/中/低）≦46/42/38dB(A)；
8.控制方式：APP控制、线控式；
9.电辅加热：支持；
10.变频/定频：变频；
11.出风口数：4个。
	2
	台
	

	二、空调

	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位
	序号

	1
	1.5P挂式（外机不锈钢架）
	1.类型：1.5P挂式，冷暖型；
2.能效等级：一级；
3.循环风量：≧800立方米；
4.制热量：≦5000（200-6210）瓦；
5.制冷量：≦3500（200-4600）瓦；
6.内机噪音：≦16/36/40分贝
7.控制方式：遥控；
8.电辅加热：支持；
9.变频/定频：变频。
	1
	台
	

	2
	大3P立式空调（外机不锈钢架）
	1.类型：大3P立式，冷暖型；
2.能效等级：一级；
3.循环风量：≧1550立方米；
4.制热量：≦10000（900-12000）瓦；
5.制冷量：≦7250（900-9250）瓦；
6.内机噪音：≦22/42/45分贝
7.控制方式：遥控；
8.电辅加热：支持；
9.变频/定频：变频。
	2
	台
	


五：装饰安装（工程）

本项目为固定总价合同。装饰、安装部分依据采购人提供的预算清单及项目特征描述进行响应报价。结算时，合同总价不予调整，但因采购人提供的预算清单本身存在漏项或重大工程量偏差的，经双方确认后按变更程序处理。

工程量预算清单详见附件


[image: image1.emf]工程量预算清单- 宜章县第六完全小学综合楼功能室、多媒体室建设项目(1).pdf



第三节 商务要求
一、交货时间及地点 
★1、合同履行期限：合同签订生效后45天内将所投产品送至采购单位指定地点，并安装调试施工完毕。

2、交货地点：采购单位指定地点。

3、交货方式：中标人免费运送至采购人指定地点并安装调试验收合格。 

4、项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括设备资料、技术文档、使用说明书等，移交采购人。

二、产品安装、调试及项目实施 
1、包装：原厂原包装送货，货到买方指定地点，经买方指定人员验证后方可开箱。

2、安装：本项目的安装由中标人负责，中标人应对产品和系统安装提供全面的技术服务与支持，为顺利安装运行提供完全技术保证。

3、调试：调试由中标人负责，中标人为运行调试提供技术和产品的必要条件。并应向买方有关人员讲解产品和系统结构与计划调试方法，包括系统的性能、技术特点、调试技巧等有关技术原理、方法，解决调试过程中出现的技术问题。

4、投标人必须根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的项目实施方案，并作为投标文件的一部分提交。只有经安装调试并且技术性能达到用户采购需求所述的技术要求后，采购方才能接受全部货物。

三、供货要求

1、中标人应根据采购人的要求将所供产品送到指定的地点，并完成安装调试。

2、中标人提供的产品必须符合招标文件采购需求中的技术参数要求及国家相关标准。

四、售后服务要求及质保期
1、整体项目产品的免费质保期要求≧2年（起算日期为验收通过日）。LED显示屏的关键部件（电源、LED灯珠）质保期3年。质保期内所有产品维护、维修等要求免费上门服务，对涉及到的软件产品在质保期内进行免费维护、升级及故障排除（人为造成的破损除外）。维修维护服务时，在24小时内不能现场维修好的设备需同时提供同等功能的备用设备。

2、在质保期内中标人对产品质量实行三包，因设备配置、设备或零部件制造质量问题而引起的故障，中标人应立即免费维修或更换，保证设备及时恢复正常，由此引起的一切费用由中标人承担。

3、在质保期内免费提供零件及服务，并应及时有效。质保期后应提供长期优质服务。在使用寿命期内，中标人应保证对设备的零配件、易损件的供应。

4、故障响应时间：运行过程中如设备出现异常或故障，中标人需在30分钟内积极响应，并于1小时内到达现场服务，12小时内解决问题，如不能及时解决故障应采用替换法保证采购人的正常使用。

5、质保期外维修或提供配件均按成本价计。具体措施需在响应文件中注明。一般问题要求1个工作日内解决问题，特殊问题应采用替换法保证买方的正常工作，如不能及时赶到，用户方委托其它单位维修，其费用由中标人承担。

6、中标人所投产品的制造厂商或代理机构不能因为设备停产而拒绝提供备品备件，应提供相应的解决方案和同类档次规格的设备。

7、中标人应提供售后服务机构的名称、联系方法等。中标人的售后服务机构名称、联系方法等如有变化，应及时通知采购人。中标人不及时通知采购人，由此而造成的损失由中标人负责。

8、中标人售后服务机构不履行本合同质量和售后服务有关规定，由中标人承担一切责任。

9、投标人必须根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的售后服务方案，并作为投标文件的一部分提交。

10、自验收合格之日起，中标人所提供产品的质保期应满足清单中要求的质保时间，并保证长期提供系统正常工作所需的备品备件。

11、中标人应按采购人要求对项目进行设备维护人员培训，达到熟练掌握设备性能，并能及时排除一般故障的程度。

五、验收标准及要求

★1、本项目施工完成并达到使用标准后，中标人向采购人提出验收申请，由采购人组织有关部门的工作人员，按响应文件中的技术参数要求、国家相应设备质量验收规范要求进行验收。项目验收如有国家、省、市、县有强制性规定的，按国家、省、市、县规定执行，验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。中标人需向采购人提交所投产品相关证书及材料，若未提供或者经现场检测达不到要求视为虚假应标，采购人上报上级主管部门，将之列入不良名单，同时要求中标人赔偿由此次造成的一切经济损失并追究相关法律责任（投标人需对本项出具书面承诺函并加盖公章）。

2、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。

3、验收标准：安装质量达到现行国家有关验收规范和标准的合格要求。

六、付款方式和条件

1、付款方式：按合同要求供货并完成安装调试、培训，经采购人验收合格后支付97%货款，留3%货款为质保金，两年质保期结束后，设备能正常使用且无质量问题则付清货款（不计利息）。

2、付款条件：中标人需向采购人提供同等金额的增值税发票。

七、项目实施的其他要求

1、本项目报价为交钥匙价，中标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的全部设备费、包装费、运输、保险、安装调试、技术服务、必不可少的部件、标准备品备件、质保期内所有耗材、专用工具、技术资料等费用、税费等所有费用；如在交付过程中有任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

2、中标人应保证货物是已定型上市销售的全新、原产地、原包装、手续合法完整、渠道正规的产品，完全符合合同规定质量、规格和性能的要求。

3、投标人在投标前，须踏勘现场的，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

八、其他未尽事宜合同中约定

备注：1.对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，做出承诺及说明。

2.本章标注“★”号条款为实质性要求，如未响应或不满足或负偏离的将视为无效投标，其他参数及条款投标人应根据所投产品进行响应，如未响应或负偏离的，评标委员会将酌情扣分。
第六章政府采购合同

（本协议书仅供参考，不作限制）
一 政府采购合同协议书
（请按照《中华人民共和国合同法》及本采购项目特点自行拟定特定文本确定合同格式，本协议书仅供参考，不作限制）
采购合同编号：                 
采购人（全称）：                             （甲方）
供应商（全称）：                             （乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目信息
（1）采购项目名称：                                                      
（2）政府采购编号：                                                  

     采购代理编号：                                                  
（3）项目内容：                                                          
2.合同金额
（1）合同金额小写：                           ；大写：                            
（2）具体标的见附件。
（3）合同价格形式：   固定总价合同   。
3.履行合同的时间、地点及方式 
起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日；总日历天数：     天。
地点：                                          
方式：                                         
4.付款：
1、                                             。  
2、预付款根据招标文件的约定，在合同签订前提交不超过合同金额10%的履约担保。
5.解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：
□ 提请仲裁；       □ 向人民法院提起诉讼。
6.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在招标或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议；
（2）中标通知书；
（3）响应文件；
（4）政府采购合同格式条款及其附件；
（5）专用合同条款；
（6）通用合同条款（如果有）；
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸；
（8）其他合同文件。
7.合同生效
本合同自                                 生效。
8.合同份数
本合同一式    份，采购人执    份，供应商执    份，监督管理部门执    份，代理机构执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）
法定代表人：                            法定代表人：                   
委托代理人：                            委托代理人：                   
电      话：                            电      话：                   
传      真：                            传      真：                   
                                        开 户 银 行：                  
            账       号：                  
二 政府采购合同通用条款
1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。
（4）“服务”系指根据本合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。
（5）“合同条款”系指本合同及其附件、补充文件约定的全部条款。
（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。
2.合同的适用范围
2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。
2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。
3.合同标的及金额
3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。
4.合同价款
4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。
5.履行合同的时间、地点和方式
5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。
5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。
6.货物的验收
6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。
6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。
6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。
6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。
6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。
6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。
6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第五章采购需求另有约定的除外）。
7.货物包装要求
7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。
7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。
8.运输和保险
8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。
8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。
9.质量标准和保证
9.1 质量标准
（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第五章“采购需求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。
9.2 保证
（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
10.权利瑕疵担保
10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。
11.知识产权保护
11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。
11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。
12.保密义务
12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。
13.合同价款支付
13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。
13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。
13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作日内支付。
13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。
13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。
14.乙方应提供的服务
14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。
14.2 乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；
（5）【政府采购合同专用条款】与招标文件第五章采购需求规定的其他服务。
14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1质量瑕疵的补救措施和索赔
（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：
①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。
③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。
（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。
（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。
（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。
16.合同的变更
16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。
16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。
16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。
17.合同中止与终止
17.1合同的中止
（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；
（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。
17.2合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。
（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。
（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按照《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。
（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。
18.合同转让和分包
18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。
18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。
19.不可抗力
19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。
19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
20.解决争议的方法
20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。
20.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：
（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；
（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。
20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。
21.法律适用
21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。
22.通知
22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，
22.2通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
24.合同生效
24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。
三、政府采购合同专用条款
	第六章第二节
第1.1款
	甲方名称、地址
	名称：宜章县第六完全小学
地址：宜章县玉溪镇曹排村5组

	第六章第二节
第1.2（6）项
	项目现场
	宜章县第六完全小学指定地点。

	第六章第二节
第5.1款
	履行合同的时间、地点及方式
	1、交货期：45天。
2、到货及安装地点：宜章县第六完全小学指定地点。
3、交货方式：运输至指定地点,中标人负责产品到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等；并负责产品在安装地点的保管，直至安装调试，项目验收合格并交付使用。

	第六章第二节
第9.2（1）项
	质保期
	1、免费质保期：货物部分为≧2年。LED显示屏的关键部件（电源、LED灯珠）质保期3年。质保期内所有产品维护、维修等要求免费上门服务（个别产品技术有特殊要求的，按第五章“采购需求”中要求的内容执行）。

2、中标人应为采购人提供维修服务，质保期外维修或提供配件均按成本价计。

3、免费质保期的起算日期：自项目验收合格之日后的下一日开始计算。

	第六章第二节
第13.5款
	合同价款支付方式和条件
	合同价款支付方式：按合同要求供货并完成安装调试、培训，经采购人验收合格后支付97%货款，留3%货款为质保金，两年质保期结束后，设备能正常使用且无质量问题则付清货款（不计利息）。

	第六章第二节
第14.2（5）项
	乙方提供的其他

服务
	具体详见第五章“采购需求”。

	第六章第二节
第20.2款
	解决争议的方式
	■诉讼
□仲裁

	第六章第二节
第23.1款
	合同未尽事项
	协商解决。


第七章 投标文件的组成
第一部分 资格证明文件
一、开标一览表
二、投标保证金
三、法定代表人证明或法定代表人授权委托书
四、投标人提供的资格证明文件
第二部分 商务技术文件
五、投标函
六、分项报价明细表
七、采购需求响应
八、商务、合同条款偏离表
九、采购需求偏离表
十、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表
十一、投标货物符合招标文件规定的证明文件
十二、投标人认为需提供的其他资料
政府采购

投 标 文 件

第一部分 资格证明文件
采购项目名称:                       

采   购   人：                       
政府采购编号:                       

采购代理编号:                       

采购代理机构：                      

投标人                         

年  月  日
一、开标一览表

政府采购计划号：                  委托代理编号：                

项目名称：                               
包号：                包名称：               
	投标报价
	其他内容

	小写金额：             （人民币元）
大写金额：             （人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	


备注：1、本“开标一览表”所填报价应与交易平台上所填电子“开标一览表”报价一致，否则，以交易平台上所填电子“开标一览表”报价为准。
2、本表须按包填写，一个“包号”一份。
3、投标人提交两份及以上投标报价不同的“开标一览表”，且未书面说明哪个有效或以哪个为准的，其投标无效。
4、投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。
投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或签章）：                     
日       期：          年        月      日

二、投标保证金
本项目不需要提供

三、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：                 
统一社会信用代码：                 
注册地址：                 
姓名：         性别：         年龄：         职务：         系         （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件


注：投标人代表为法定代表人（单位负责人）的提供。自然人投标的无需提供。

投标人名称（盖单位电子章）：         
日期：         年    月   日

三、授权委托书

本人          （姓名、职务）系                         （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）（政府采购编号：       ，采购代理编号：       ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件


注：投标人代表不是投标人的法定代表人（单位负责人）的提供。自然人投标的无需提供。

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：                     
委托代理人（签字或签章）：                     
日期：         年    月   日

四、投标人提供的资格证明文件

须  知

1、投标人应按第二章第15.1款要求提供下列的证明材料

附件4-1：有效的具有统一社会信用代码的《营业执照》副本。

附件4-2：通过“信用中国”网站、中国政府采购网站、“信用湖南”网站、湖南省政府采购网站和“信用郴州”网站查询的不良信用记录查询网上截图打印件。

附件4-3：湖南省政府采购供应商资格承诺函。

附件4-4：其他证明材料

2、投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议书(本节附4-5)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。
附件4-1：有效的具有统一社会信用代码的《营业执照》副本。
注：按第一章第三项1.1款、第二章第15.1款要求提供。
附件4-2：通过“信用中国”网站、中国政府采购网站、“信用湖南”网站、湖南省政府采购网站和“信用郴州”网站查询的不良信用记录查询网上截图打印件。
注：按第一章第三项1.4款、第二章第15.1款、第四章第4（2）项要求提供。
附件4-3：湖南省政府采购供应商资格承诺函
湖南省政府采购供应商资格承诺函
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020)46号)，本公司企业规模为:

大型口   中型口   小型口   微型口

口本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27号)，如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选)。

公司(单位)名称(盖章)
年月日
机构代码：、注册登记机构：、日期：、有效期：、注册资本：、地址：、经济行业：、
经济性质：
法定代表人(负责人)姓名(签字)：、身份证号：、手机号:
授权代表人姓名(签字)：、身份证号：、手机号:
附件4-4：其他证明材料复印件
投标人资格声明(格式)
致            (采购人、采购代理机构)：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。
二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。
六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：               
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
注：第三条“良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形。

投标人名称（盖单位电子公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人：       （签字或签章）
日期：       年  月  日

附件4-5 联合体协议书（格式）

联合体协议书（格式）

（本项目不适用）
致                   （采购人、采购代理机构）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加                    （项目名称）（采购代理编号：                ）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：                （各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人（单位负责人）姓名）
二、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：             。按照本条上述分工，联合体各成员的协议合同金额占联合体协议合同总金额比例如下：               。
六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或签章）：                          
成员1名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或签章）：                          
成员2名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或签章）：                          
…

日期：        年        月        日  

注：1、本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人（单位负责人）授权委托书。

2、投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价，影响本协议书第五条的，应同时修改本协议书第五条。否则，评审时价格评审优惠不予以考虑。

政府采购

投 标 文 件

第二部分 商务技术文件
采购项目名称:                       

采   购   人：                       
政府采购编号:                       

采购代理编号:                       

采购代理机构：                      

投标人                         

年  月  日
五、投标函

致：           （采购人、采购代理机构）：

根据贵方为           （项目名称）的投标邀请（政府采购编号：       ，采购代理编号：         ），签字代表       （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称）提交包含下述内容的电子投标文件一份至郴州市公共资源交易中心政府采购交易系统，参加          项目第   包投标，并在此声明，所递交的投标文件内容合法、完整、真实。

第一部分 资格证明文件

一、开标一览表

二、投标保证金

三、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

四、投标人提供的资格证明文件

第二部分 商务技术文件

五、投标函

六、分项报价

七、采购需求响应

八、合同条款偏离表

九、采购需求偏离表

十、享受政府采购政策优惠的证明资料

十一、投标货物符合招标文件规定的证明文件

十二、投标人认为需提供的其他资料

在此，签字代表宣布同意如下：

1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起  90  个日历日。在投标有效期内，投标人同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：    ；邮编：      ；电话：      ；电子邮箱：         。

投标人名称（盖单位电子章）：                       

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或签章）：               

日期：               年      月     日

六、分项报价

附件6-1 分项报价说明  

分项报价说明

备注：投标人应按招标文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，并说明。

附件6-2 分项报价明细表

分项报价明细表
采购代理编号：                           项目名称：                

包号：                                   包名称：                   

	产品名称（含型号）
	品牌
	生产厂名
	厂址
	数量/单位
	金额（元）
	备注

	
	
	(实际生产厂家，非代理商)
	（省+市）
	
	单价
	小计
	

	1
	装饰安装（工程）
	
	
	省  市
	1项
	282945.57
	282945.57
	响应招标文件 

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	


备注：（1）本表应对应“开标一览表”，按包填写。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。

（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。

（3）如果开标一览表内容与本表内容不一致的，以开标一览表内容为准。

（4）投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第13.7款规定修改本表相应内容。否则，本表相应内容按投标报价修改的相同比例进行调整。
投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或签章）：       
日期：        年    月      日

七、采购需求响应

编制说明：投标人应按招标文件第五章采购需求自行编写采购需求响应文件（其内容可包括，且不限于详细的技术指标和性能、售后服务和技术服务的组织及保证措施等，格式自拟）。

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或签章）：             

日期：         年     月      日

附件7-1 响应-览表

响应-览表

	序号
	包名称
	分项项目名称

（条目号/品目名称）
	主要技术参数或规格
	数量

（台套）
	交货
	备注

	
	
	
	
	
	时间
	地点
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


八、合同条款偏离表

采购代理编号：                           项目名称：                

包号：                                   包名称：                   
	序号
	招标文件章节条款号
	招标文件要求
	投标文件的应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	投标人保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。


备注：（1）投标人应根据招标文件第六章“政府采购合同”填写本表；

（2）投标人如果对招标文件第六章“政府采购合同”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

（3）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第六章的所有条款要求，其投标无效。

（4）在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“合同条款偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或签章）：                     
日       期：          年        月      日

九、采购需求（技术、商务）偏离表

采购代理编号：                           项目名称：                

包号：                                   包名称：                   
	序号
	招标文件章节条款号
	招标文件要求
	投标文件应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	投标人保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。


备注：（1）投标人应根据招标文件第五章“采购需求”填写本表；

（2）投标人如果对招标文件第五章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

（3）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第五章的所有条款要求，其投标无效。

（4）在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“采购需求偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

（5）本表偏离表与本章第七节“采购需求响应”不一致时，以“采购需求响应”为准。

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或签章）：                     
日       期：          年        月      日

十、享受政府采购政策优惠的证明资料

投标人符合第二章第33.6款要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。否则，评审时不予以考虑。

附件10-1中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附件10-2 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖单位电子章）：

                           日  期：
附件10-3 监狱企业证明资料

监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

附件10-4 强制采购或者优先采购产品的证明材料

强制采购或者优先采购产品的证明材料

(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)

说明：投标人提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按第二章第33.6款规定提供证明材料和本章本节附页2“优先采购产品清单”，并加盖投标人单位电子章。

附页 2 优先采购产品清单

优先采购产品清单
采购代理编号：                           项目名称：                

包号：                                   包名称：                    
	以下为投标人提供的政府采购优先采购产品，投标人对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	序号
	货物名称
	规格型号
	价格（元）
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/

	两型产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/


说明：1、本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或环境标志产品或两型产品）的政府采购政策加分或者价格扣除。
2、栏目4“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
3、栏目6“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号、湖南两型产品编号（货物同时属于节能产品、环境标志产品、两型产品的，只须填写一种）。
4、投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第13.7款规定修改本表相应内容。否则，评审时涉及本表所有优惠不予以考虑。
投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或签章）：       
日期：        年    月   日

附件10-5关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.  （产品名称1）1，生产厂为  （厂名）；2，厂址为  （生产厂址）  ；3，（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥  （规定比例）；4，  （产品名称1）的  （关键组件）在中国境内生产。5，  （产品名称1）的  （关键工序）在中国境内完成。

2.  （产品名称2）1，生产厂为  （厂名）；2，厂址为  （生产厂址）  ；3，（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥  （规定比例）；4，  （产品名称2）的  （关键组件）在中国境内生产。5，  （产品名称2）的  （关键工序）在中国境内完成。

注：如投标人已在《分项报价明细表》中填写所投产品的厂名、厂址，此处可不再逐一填写，评审可依据《分项报价明细表》中相关内容予以认定。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。 
公司（单位）名称（盖章）： 
日期： 年 月 日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写，多种产品应分别填写名称。 

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

十一、投标货物符合招标文件规定的证明文件

备注：提供第五章规定的证明材料复印件。

《▲项证明材料索引汇总表》
	序号
	▲项内容
	证明材料索引页码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	

	……
	
	
	


每份证明材料中，与“▲”项参数直接相关的内容，用高亮或下划线进行逐项标注，未按要求提供的，由此产生的评审错漏由投标人自行承担。

十二、投标人认为需提供的其他资料

备注：投标人认为需提供的其他资料包括：

（1）招标文件第五章采购需求要求的其他资料；

（2）招标文件第四章评标方法及标准要求的其他相关资料。


_1234567890/������Ԥ���嵥-�����ص�����ȫСѧ�ۺ�¥�����ҡ���ý���ҽ�����Ŀ(1).pdf
RE. 1.1 TERBRHRILER

BHAHR: HEEBNTENEEER B asE BRI ARIIME. 2

DIEE s, o bk s v T H {2 e VT ] M1 gl k1
F5 TiH A2 & B oD
1 534 T LRI H 245559. 57
1.1 | ZUReH= 170179. 9
.11 |[ZURed - L 15477. 85
1.1.2 |2 DR -2 L 146968. 98
1.1.3  |ZURed 23 1 7733. 07
1.2 [RBHeseies (D 16857. 68
1.2.1 |#HLH 1966. 14
1.2.2 |ZHETH 3614. 4
1.2.3 |ZEifiZkis T 11277. 14
1.3 [BHaseins (2) 14437. 23
1.3.1 |[#HILHE 2190
1.3.2 |Ze3Tre 2602. 88
1.3.3 | 2EMidefs Ti% 9644. 35
1.4 |FhEAR#E=E 4884. 65
14,1 |[#HLHE 1040. 25
1.4.2 |21 1743. 48
1.4.3 |ZEifiZkiE T 2100. 92
L5 |FOREGELRE, R 1A, BREdEaE, W, 39200. 11
' E2NE '
1.5.1 |[#H LR 24. 94
1.5.2 |23 T 97. 35
1.5.3 [FeMidefz TR 39077. 82
2 o i 15 9616. 19
2.1 b g2 AT H 2 2215. 22
3 FoAth i H 4804
3.1 Horp: B 5 &8
3.2 Ho: £l TSN 4804
3.3 Hep: FHT
3.4 For: mR RS
3.5 For: AR ZE A H
1 HEERL 22965. 81
& i 282945. 57

E: T TREG MM NS EBHE, ETTEIE B IR AN Lk TR Al (i &30





FE. 1.1-1 THEIHBERILAR

PRBL HERBNEAR/NEG A

TR, ZIEEHE NI A X AR ] 1 b1
Her, G
F 5 PRI T RE AL B & O e e L) T
a1 B 2 B
1 ZIREHE N TR 22555. 98 467.91
2 LU E -SRI AR 163040. 24 1055. 46
3 LR E - TR 8557. 07 47.39
it 194153. 29 1570. 76

e B TR NGB, TR AR SR AN 65 b TR A 1 8.






RE. 1.2 BMTEBRILER

TREH: ZURAEL B AREEANTANAEERIIRE. ZHA #0174 1T
Th e 2 o0 L EEEBIH
5 S AR B pxs | 2
1 Iy RSy TR TRE R Ir S TSR A 15477. 85
LN/, =} VE AVAS
1.1 %;@%ﬁ;ﬁ HA HLALIH) ) 15477. 85
111 N 3742.7
1.1.2 ML 8790. 39
1.1.2.1 o TRER&%
1.1.3 iR s 1977. 5
1.1.4 EH 10. 26 584. 49
1.1.5 Fili 6.72 382. 82
{9 I3 HR YIRS H % S5
' it I H B
2 TR E % 5215. 71
2.1 Horpr 224 rE i E % 8.18 467.91
3 FoAt 1 H 7%
3.1 Hr: 545
3.2 Ho: £l THEEMN
3.3 He: HT
3.4 Hr: SREARS 2
3.5 Horre & A 29 € 1t HoAh i H
4 HEFL 1+2+3-3.2 9 1862. 42
AR s 1+2+3+4 22555. 98

E: 1 B TR v 2SR
A

iy
45

2 EHEH P AN A

B, FETHSIEE RSN AN B b TR A 4 800
T AREIH 375 5. o 47 0 R 1857 1 H 2%





RE. 2. 1-1 ¥4 TENEBEETNR

FrBl: HEEFENTENFLGES
T LR 2 IhfE 2 2 TR 2 S - T AL PRI BE S AR S R I 1 T 3k 1T
e G (o)
o T © 4 T ) WS g s i o =
75 i H fd H 4% 01 B RRAE R IA i TiHEE R i
Yrbe LI 1483. 82
IRE/NC YR Y= i R i
1 (011606002001 JRWLEZARIRIR |2, ol AR RS AR5 m2 22.5 10. 06 226. 35
% AR
N L &ERFRAR
2 011610001001 N BE/NS < 1040%2200 m2 2.29 18. 26 41. 82
N LI TE AR
3 1011610002001 KUFF 113 154042740 m2 4,22 54. 17 228. 6
TN B S (1. e BT RS R
4 (011606003001 T B kT m2 63.9
ST B2 -
5 011613001001 |47 B35k %g“ﬂ:ﬁﬁoowoom = 3 9.3 927.9
1. WM 2 FR - B
2. WA 5 SEOakE
6 011601001001 VRIEENN7S 3. YRR 3. 28m m3 6.47 137.82 891. 7
4. PrBEMAAR A R
~f:3280%200mm
L. WA RR TR 7 hs
ZEN
7 1011601001002  |FEEIAIRER o, WK R : STkt m3 0. 32 137. 84 44.11
3. PRBRMIAA A R
8 1011613001002 AN REER SR S O =N B N T = =) 1 23. 34 23. 34|
ohad TR 13994. 03
1. AWAL SR, RS - 44
FERE N S [T
9 (010607002001 e AO%E0%L. Smm/60%60+1. t 1.667|  6360.02] 10602. 15
6mm
% - A
10 1010506024001 128 Ak W A2 yﬁﬁ%ﬂ:j"lz*sﬂ”’ﬁﬂ% £ 480 3.98 1910. 4
K. &
11 [010506024002 T2 i?ii*ﬁq]"'m*loﬂ”’ﬁﬁ = 366 3.65 1335. 9
1. ST ERA - 25 PN H T V]
12 010102007001 SN SHEIE S ISP m3 6.79 21. 44 145. 58
2. R SRR RN S NG
AT 15477. 85
& it 15477. 85

E: ARAGTED

ok

B0 T T REIH 37 P AU I FE AT H 9%, £ 50 F 50 BT AR I H 35 5 P S 4 0 H 2% ILARE. 2. 1-2





TREAM: ZIREBELREHE-EH L

i

RKE. 3. 1 M EREHMR

{35 3 i T

El

B HEBEANTENEGAERIIEE. 2

/57

Lol dt

1

T

5

WEH 9

T H 45

ER(AEES

gy
(J©)

#HE

1

011601009001

zat

Fz

1. it TEL% % At TR
i ) % T it

467.91

V£ L BH 4 ZEE. 3.

011601008001

B R

A

L. it T3 93k B £
SR I %% T i

154. 45

V£ WHAYHERE. 3.

011601007001

)i

T

Lt TH7 S T
Rt it T R ) % U

263.7

TEILHI4HKE. 3.

011601006001

It 2

-

L. g BEAT B LA T
JIT i B A A A 7 F
Wi P S22 () 34 AN oAt
i BN B Mt o LA B 15
TEEIFE B B dR. 42
- TEEL RERERE

5, DU IR B
Tt 7 ph A B N BT A B

304. 89

T ILHI4ARE. 3.

011601010001

SRS

it T 2%

1 AR,
SIERTFE. PRI B
+ BEIATHE R A
farg i, AT, HiT
HUBCR 1 B AR S 2R

24.76

VLA EEE. 3.

Do

011601013001

L. PRt T3 2% A R it
TR B AT A
B MIRCPE R 5
— s A e BIAHE L
Mo, WAZHEAT —IREK
% I TR AT N

4000

T ILHI4ARE. 3.

AT

5215.71

it

5215.71

T R I RO A RO WA KR AERRE. 3. 2, RZUNUBGEE 37 J 22 35 B AL RO AhRERE. 3. 4.






RE. 4.3 ETLTREHMENHER

PRBL HEEENGEEDNFERE

ISR SRS TR B ik i T R
BG4 (ot IWEHT Ot
i aE (On) il&d (o) Ve
Fe b THE AR SR SR (7o) &IE
C1l C2 D=C2-C1
NN 0 -
&if -
HE: AR “HUEEH” i NEE, R ARE “EEER” HE T ABRbR BN . G N A R 22 )

B






RE. 12.1 AT, #E. PURICER

brB: HEEEINTEE/NFLEAE
TRZH: 2IRE e L o F1oom 1w
R ZORRAE-ER IR T ss . A R 1T P
Fe Yt AR PR DU L 5) AL B B O & O %VE
. ANT#
#
1 |H00001 ANT.% It 3917. 249 0.956|  3744.89| 0 70
2 ?115030000 Ay vyl kg 1.373 8.19 11.24
3 |0121010000 sy 50 /40 50% 5 kg 50. 001 3.533|  176.65
4 [0129010000) b gty g5y kg 150. 003 3.286|  492.91
5 [0301070001 [yt yig %= 387. 96 0.58|  225.02
6 [0301070002 {jyjcimit 1o %= 508. 8 0.89]  452.83
7 (9313010001 hegpamn sk Litr kg 36. 667 6.02|  220.74
8 (3313060001 Lok —FI A 0. 068 30.97 2.11
9 i703010002 W e kg 1566. 698 441  6909. 14
10 i727030000 RS D25 n 0. 204 11. 06 2.26
11 3801050000 iyt gy it 1 It 300. 274 1 300. 27
12 [Jxo001 HABH LI T W 23.334 1 23.33
Wk 23 /= T 4 f= =
13 |j10-13 NI URAIRL SO L 0.815 260. 9 212. 63
(m3/min) 3 /p
14 |712-39 FRATHREML /1 =i 10. 575 61.69 652. 37
15 |J12-9 HAEWF D B 1.183 131.55 155. 62
Shasar ] ZShabE (N .
16 |71-35 WATENL TR (N o) | gy 0. 402 27.6 1.1
250 /I
17 |J1-48 FHRARNE AL D = 1. 441 12.23 17. 62
r 2 =) FTTE
18 |y3-54 ;ﬁi%m BT (L) 10 gy 0.583|  583.62|  340.25
19 |77-36 *?’%5%5% BifLEAE (nm) 50 & 0.183 32. 32 5.91
B BIARHL J5 R X 96 FE (mm) =
20 |j7-45 20X 2500 i S PE 0.033|  360.91 11.91
21 |j7-78 EMBIITHL BI85 /5 () S 0.15|  284.04 42. 61
500
- R IENL JERE X 98 FE (mm) N
22 |y7-79 60X 800 /1 S 0.15|  231.89 34. 78
25925 AT 4R pe e .
23 [J9-4 f’“%mﬂ HRUV-L 2] gy 3.667| 128,11  469.78
KT it - - 14515. 97
AIA JG - - 14515. 97






RE. 1.2 BMTEBRILER

Iﬁzﬁi%m%ﬁiz PRB: HE BN/ NEG AR E . 2k #0174 1T
Th R 2 et TR =EEEIH
5 S AR B pxs | 2
1 Iy RSy TR TRE R Ir S TSR A 146968. 98
YA ¥4 =} VE AVAS
1.1 %ig%égﬁa@iﬂmm” 146968. 98
1.1.1 N5k 27884. 46
1.1.2 ML 115040. 89
1.1.2.1 o TRER&%
1.1.3 iR s 718. 85
1.1.4 EH 6. 06 1732. 65
1.1.5 Fili 5. 56 1592. 17
{9 I3 HR YIRS H % S5
' it I H B
2 TR E % 2609. 22
2.1 Horpr 224 rE i E % 3.69 1055. 46
3 FoAt 1 H 7%
3.1 Hr: 545
3.2 Ho: £l THEEMN
3.3 He: HT
3.4 Hr: SREARS 2
3.5 Horre & A 29 € 1t HoAh i H
4 HEFL 1+2+3-3.2 9 13462. 04]
AR s 1+2+3+4 163040.24

E: 1 B TR v 2SR
A

iy
45

2 EHEH P AN A

B, FETHSIEE RSN AN B b TR A 4 800
T AREIH 375 5. o 47 0 R 1857 1 H 2%





RE. 2. 1-1 ¥4 TENEBEETNR

PRB: HEEENTEARNALGRE
5

TR R 2 IhfE 2 e 2 Th e e - i T L PRI BE S AR e I W1 gl 3k 3 W
e L (I6)
=} i H 45l il e i Y e V'—i == S
75 i B 9wt WiH 4% T H R e i TiHEE R i
b NTE A 5215. 22
1. FF 2 E R  20mm
1 011101006002 PR AT E |2, Bb IR L om S [ m2 33.8 25.98 878. 12
KYeb3%1:2.5
L. FFIE RS
N k- S = T R U5
2 1011101008001 B PR E 0 T2 . KPR m2 90 48. 19 4337. 1
2% : 6mm
LZLN 7175. 45
1. Bt PR 424N
T AR S R
i PR B VIY R SYUIES
3 1011207001001 3% 5 R B A R m2 32.5 116. 11 3773. 58
3. FEARAT R AL A
1R+ SR S RS AR [
1BZE. JHHER R RN
KRIGE IO | A R
4 1011207001002 i N v m2 0.63 216. 37 136. 31
R
BE . KRR | 1. THEA RS R, B
5 (011205001004 I AR LR IR AR (A4 A m2 4.15 27.57 114. 42
[H) IH)
WL AR (1. T ERORN R, R
6 (011205001005 (BEWRFNHE (ARFREZR (FEAHAF m2 3.5 27.57 96. 5
k) IH)
B AT AR g )
7 1011205001006 CRfr 18 435 TH] A 1.;@27}%4&%41\ L 15.4 94.18|  1450.37
) AR
bt RETCRUHL | 1. AR MRS
8 1011205001007 R %@E o m2 1.5 78. 05 117. 08
1. FE 2 2R RN
9 (011502001004 AL BEIE LS, (2. AR R, B m 16.5 9.73 160. 55
¥4 40mmik &k
1. FE 22 ARAf T
10 |011502001005 BB (2. e RN R, B m 17.5 6. 64 116. 2
¥4 :20mm Y g%
132K B
2. T Fhs B IRT
11 {011403001001 nakallin 3. W T A m2 42 28.82|  1210. 44
4. R A
ARG, i
18 LR 37662. 87
PNy 12390. 67

E: ARAGTED

ok

B3 I T AR I H 7 5 S 45 B O B, 03 I AR I H 37 SRR I 5 B 9% LRE. 2. 1-2





RE. 2. 1-1 ¥4 TENEBEETNR

B HEEENTEE/NELGES

TR RR: ZIEEH = 2 D RE = -2 T HEThEE = . 2R = @R T H 22yl dt 3 71
- EH )
7 s 15 [ 4 Fx 5 [ 5 ik VR TR ‘
LKA e | A
. LITRER
12 (010801001002  [AJsi] ~F:750%2100 m2 1.58 513.87 811.91
o GE
13 010801001004  |FEFEASH ] 1 1000%2100 m2 4.2 484.99|  2036. 96
; ; LI E R
14 (010801001003 T’ggﬁ'] CRIA ¢:1510*2740 n2 .22 46.98) 1982
'7‘<“7‘<'A
15 010810002001  |@idi&: ug;z AEME. AR 7.58 62.9|  476.78
S AR s |1 B MR AR
16 010810001003 ikjﬁﬁ&gw . g m 14.7 48 705. 6
o L. B M AR
17 1010810001004 ik 1 m2 183. 67 160]  29387.2
18 (010810001005 A L@RMREEEEH| n 12. 38 120 1485. 6
19 [010810003001 | 7iE%h Ligiﬁﬁﬁ‘ LR I 23. 66 23.58 557. 9
= 3
20 [010810003002  |EAvEL (hiEh) ;mﬁ;“;wj’ﬁ‘ Mfgm) o.6| 20861 2002 64
He T 180. 93
21 1031301002001 FFFLITIFDNTS |1, #ik%:DN75 A 5 22.17 110. 85
22 031301002002 FEFLFTIADN3S | 1. $4% : DN35 A 8 8.76 70. 08
Hom 78188. 72
N = bl Fhk
23 011104002002 ;B"’H*Iﬁ% g%ﬁzﬁgié‘ﬁ? m2 143 68.98|  9864. 14
Iz~ . £
= . H T .
24 011103002001 K238 % b BT %Eg*ﬁégﬁ%ﬁﬁ n2 o3| 16013 43715, 49
=} DA i ==
L e EM RS, s
AT E M A | Al E] B b P
25 (011104002003 CERES) Wty . 67 A m2 74.8 22.89]  1712. 17
B35 5 200mm
L BEZMRFE. M
#& 2 18mm/E A THR
2. THEM BB F . B
A E A AR, B
I )
26 1011104002001 g‘(i}f;))ﬂ J& : 12mm, RKARACAT B [ m2 76. 8 207.8|  15959. 04
- J, BOZL IR, WK Ik
(1.5
3. B AR AN Al Bl
T R
RIUNT 109094. 64§
B ARG T LD HE S P AR EDE 2, 7855850 BRI H & S rh ) A RS e H 28 WRE. 2. 1-2





RE. 2. 1-1 ¥4 TENEBEETNR

PRB: HEEENTEARNALGRE

TREAARR. 2 ThEE A = 2 ThBE H = b i T A A L NE S A | 3 3k 3 W
- SH (o)
= i 1l i e d TR 1‘ Ej =E=N
T i H gmig I H 2% T H R e B TFEE b b i
L L ZRAAE R Tl FIUAK
1 20 Z A2
e |t rmasomtaL
27 011502001002 | b a ey v e 5 IR, R | m 242 26.16|  6330. 72
s A VG BEATE E, IE
R 12mm+ 7.1 1 5mm
1. 85 BHI28 = % - 80mm
28 (011105005001 AT B IR 2. MEME RPN, MM m 15.5 22. 96 355. 88
SR B 28
1. B2 = - 80mm
29 (011105003001 Bkl 2k 2. HEMEHEFR. Bk m 12 20. 94 251. 28
Rk
R LRE 18545. 79
L REM R, A%
. PR RO
v 2. FEEMRI AP M
30 011302001002 - 11 A T R A ¥+ 18mmELHA TR m2 75.8 163. 62 12402. 4
3. TR Bk
FER
L EMAEFE, B
< R RN
SEEETRAM (2. REMERZE, M
31 (011302001004 CHBWAIAE [#: 18mm/S41A TR m2 30. 7 71.71 2201. 5
%) 3. TR Fh . FI
¥ - 600%6004 & HlHk
CEMFIED
1. BEEA . HER
o |20 TR I RER T
32 1011301001001 ﬁﬁﬂ@féﬂf;ﬂﬂﬁ% 3. B F % ik m2 75.8 39.04|  2959. 23
FLAH 4. BRI EL
A, =i
FEALFTIE CRA |1, #0065 - 0. 5m2 LA MY
33 1031301002003 HURO, BIR |2, ks Tl N 19 14. 18 269. 42
S _ 1 PRy I:l DA =] . i
34 (011303002001 ﬁgﬁiﬁm it %igﬁ;*ggggzﬁﬁ o 12 42.36 508. 32
S _ 1. B AR AR, FR
35 (011303002002 ﬁ.ﬁ%ﬁﬂm 2 %fg*(ﬁ%gz@% A 4 51.23 204. 92
NN 25483. 67
& it 146968. 98

T ARAEAE o TULREIUH 7 b SRS I H 9%, £ 70 570 T RE0T H 35 5P 8T 0T H 2% WARE. 2. 1-2





TREAFR: ZINRERE 2 DI REHE RN T

i

RKE. 3. 1 M EREHMR

{35 3 i T

El

B HEBEANTENEGAERIIEE. 2

/57

Ll gt 1

T

g

WEH 9

T H 45

ER(AEES

gy
(J©)

wIE

1

011601009002

E7Se Na Y

1. it TEL% % At TR
i ) % T it

1055. 46

TEILBH4AERE. 3. 2

011601008002

BRI

L. it T3 93k B £
SR I %% T i

469. 09

TEILHIHRE. 3. 2

011601007002

SCH it

Lt TH7 S T
Rt it T R ) % U

217.39

TE L WIAHKE. 3. 2

011601006002

It i

L. g BEAT B LA T
JIT i B A A A 7 F
Wi P S22 () 34 AN oAt
i BN B Mt o LA B 15
TEEIFE B B dR. 42
- TEEL RERERE

5, DU IR B
Tt 7 ph A B N BT A B

632. 13

PE W HIYHEEE. 3. 2

011601010002

AR TG N 9%

1 AR,
SIERTFE. PRI B
+ BEIATHE R A
farg i, AT, HiT
HUBCR 1 B AR S 2R

235.15

TEILBI4AERE. 3. 2

AT

2609. 22

it

2609. 22

VE: FEHEIT G 0 A R WAKRHESRE. 3. 2, KIUHLMGH 35 K 22 4 3 P AL A KRR E. 3. 4.






RE. 4.3 ETLTREHMENHER

PRBL HEEENGEEDNFERE

TIRSH IR TR REIIEE . ik i T R
BG4 (ot IWEHT Ot
i aE (On) il&d (o) Ve
Fe b THE AR SR SR (7o) &IE
C1l C2 D=C2-C1
NN 0 -
&if -
HE: AR “HUEEH” i NEE, R ARE “EEER” HE T ABRbR BN . G N A R 22 )

B






RE. 12.1 AT, #E. PURICER

PRBL HE BN/ N EER G %1% I35

TREATR: ZIRERE-HI TR T ss . A R " 3

5 b BRI PPRL HURRS 2 5) AL M o | & o HIE
. ANL#
%
1 [Hoooo1 | AT It 29167. 224 0.956| 27883. 87|y "0z
2 9301030001 |y kg 132 A 68. 248 0.03 2.05
3 |0301030003 1y mrugay A 4825. 014 0.03|  144.75
4 (0301050023 lymie st it & 21.3 0.53 11.29
5 |0301070001 peymie g 55 % 115. 162 0. 27 31.09
6 9303090000 ke 4557 A 10.833 7.08 76.7
7 2303130000 B4 m 24.133 16 386. 13
8 22?3130000 HLEYE L m 9.792 16| 15667
g |0311070000 |,jcppsg s 2.029 1.15 2.33
10 [9313010001} pepeamp e £t kg 1. 363 6. 02 8.21
11 |0313060000 | 4 g3 A 2.644 4.42 11. 69
12 ?313060001 B4R D10 A 0. 052 9.25 0.48
13 |0313060003 | 5 gt @100 A 0.03|  173.91 5. 22
14 2313060005 Highglisk @36 A 0.048 131.08 6.29
15 |0313070000 | 7 gl 4y 4 1 J 0. 004 35. 4 0.14
16 |0321010002 |y A 162. 945 0. 06 9.78
17 0321010002 gty () Fo 1. 652 10. 53 17. 4
18 [9321010003 iy kg 22. 905 6.5  148.88
19 (9321090000 gy kg 5. 776 7.933 45.82
20 0321090001 1grpy gy kg 42.6|  5.787|  246.53
S RS D Ak Y .
o1 (1)401010000 gﬁﬁﬁi@ﬁzmﬂ(ﬁg’ 0) 42.5 ke 346, 43 0.353 122,99
29 ?401040000 EP S kg 0.168 0.5 0.08
23 |0403040000 |y sy m3 0. 029 90. 88 2.64
24 ?2?3040000 B m3 0.833 90. 88 75.7
25 2409070000 T E R kg 5.597 1.21 6.77
26 020301000014 ke spy m3 0.615 1200 738
27 0203040000 1555 4} m3 0.972 12001 1166.4
28 ‘1)2‘2)5010000 G m2 .65 45. 89 75.72
29 |9905010000 i e 247 9mm m2 1. 628 25.76 41.94
30 ?505010001 REAR AT 3mm m2 19.25 18.93 364. 4
ATNT bin - - 31789. 26






RE. 12.1 AT, #E. PURICER

PRBL HE BN/ N EER G % 0 7 JE 3 T

TREATR: ZIRERE-HI TR T ss . A R " 3

) Gitd | BRI 2L S) L HE |6 OO & O | &iE
31 |9909010000 Tk 14 18mm m2 322.019 49.5 15939.94
32 |0723010000 155 &35 12mm m2 80. 64 90|  7257.6
33 |0901010000 17745 m2 141. 267 14.36[  2028.59
” éoonsoooo giﬂ;ﬁﬁ)ﬁi)@(?ﬁ) o 76.937 23l 1769, 55
35 |1017010000] 1 kg 20. 845 5.5  114.65
36 |1101020000] 5 gtetts ) 13 n2 4.2 436.8]  1834.56
a7 i101020000 %?ﬁ%ﬂﬁﬂpﬁi*” s 1 687. 96 687. 96
38 |L137010000 )3 eyt e % 1| 1560.58|  1560.58
3 [,201090000 %?;?EW’%E’*W 100mg m 16. 275 94| 3157
40 1201070000 [y iz 4318 m 8. 869 2.21 19.6
" 1203010000 Ezﬂéﬁﬂaﬁqﬁ:/ﬂ&w}i . 949. 26 19| 4735.94
49 523030000 40k 43 m 16. 995 6|  101.97
43 iéi3030000 20mm i1 m 18.025 3] 54.08
44 1205030000 geptyg sk 100mm m 12. 24 7.24 88. 62
45 | 1301010000 5 o jt 7y kg 267.6 1.52]  406.75
46 |1303030000) 1590 jrryge kg 36. 776 3.333|  122.57
47 12?3040000 [F] 5 325 Lo PV CHb T 4mm 5 m2 300.3 112|  33633.6
48 i335050000 WAL kg 1. 145 2.75 3.15
49 11335130000 B | kg 18. 36 1.55 28. 46
50 | 1441000002 syt kg 122. 85 141 1732.19
51 11441000003 Kb kg 0. 264 14. 06 3.71
52 2033010000 WO IR 62 m2 84. 48 22.43|  1894.89
53 |2241070000 |[FE4 -G8 A E Fih A 12 16. 14 193. 68
54 :2)241070000 :E.::%/i\:lﬁl:mu it A 4 25.01 100. 04
55 2411010000 K t 1.163 4.104 4.77
56 |B00T0200001 pyypppbge kg 1188 1.8 2138.4
57 (8801050000 |y f i gt It 3065. 132 1| 3065.13
58 |BCCLF12  |@E v m2 12.38 120]  1485.6
59  |BCCLF6 vk m 14.7 48 705. 6
AU It - - 81743.75






RE. 12.1 AT, #E. PRICER

PRBL HE BN/ N EER G

3 3

F5 i) LR MR WU R S) FAAL e B O | A O #IE
60 [BCCLF9@1 |4sifeAni i & i m2 183. 673 160 29387. 68
61 [JX001 HABH LI T i 16. 88 1 16. 88

~ MBS SRSNL HES = st
62 [J10-4 (03/min) 0.3 7 zEi 6.983|  32.83]  229.42
63 [J12-40 BTN /N B 1.584 35. 4 56. 07
e S bt pp o A S
64 |16-12 Z;(’)KT*M PRI (L) S 1.935 175. 41 339. 42
VEL Tl 27 At b 2
65 |J6-14 i’mﬁﬁ%&ﬁmmn 200 (L) B 0.119 228. 09 27.14
VE Y & %
66 |J6-19 ijf{ﬁiw’l%m DEED 5] gy 0. 252 32. 78 8. 26
67 |J7-102 EEEEHL TR KW 3 &I 0.015 48.14 0. 72
68 |J7-12 TI%EM FAE (mm) 500 & 0. 249 27.53 6.85
69 |J7-124 H4E 520W /) S 1. 427 8.51 12. 14
25925 B HEL e Bl .
70 |92 /Jf“'ﬁm* MLARGV-D 321 g, 0.226| 92,04 20.8
AR JG - - 30105. 38
ARIETT JG - - 143638. 39






RE. 1.2 BMTEBRILER

IE%%:%%%%%% PRB: HE BN/ NEG AR E . 2k #0174 1T
ThaEH a2 4% TR =EEEIH
5 S AR B pxs | 2
1 Iy RSy TR TRE R Ir S TSR A 7733. 07
LN/, =} VE AVAS
{1 %ig%égﬁaﬁiﬂmmﬂ 2733, 07
111 N 895. 85
1.1.2 ML 6631. 83
1.1.2.1 o TRER&%
1.1.3 iR s 19.6
1.1.4 EH 12.86 114. 64
1.1.5 Fili 8 71.15
{9 I3 HR YIRS H % S5
' it I H B
2 TR E % 117. 45
2.1 Horh: ARSI H % 5.29 47. 39
3 FoAt 1 H 7%
3.1 Hr: 545
3.2 Ho: £l THEEMN
3.3 He: HT
3.4 Hr: SREARS 2
3.5 Horre & A 29 € 1t HoAh i H
4 HEFL 1+2+3-3. 2 9 706. 55
AR s 1+2+3+4 8557. 07

E: 1 B TR v 2SR
A

iy
45

2 EHEH P AN A

B, FETHSIEE RSN AN B b TR A 4 800
T AREIH 375 5. o 47 0 R 1857 1 H 2%





RE. 2. 1-1 ¥4 TENEBEETNR

PRB: HEEENTEARNALGRE
5

T LR 2 Ih A2 S 2 TR 2 s e T L PRI BE S AR e I R S
. P HE EH )
e T H 4 ERA EESE= ipun WoR L e —
LA ZEA AN ESXiiN
600%600FI4R KT | 1. ZHK: 600%600F1H KT
1 1030413001001 ) 29.95 59. 9
IR CERFIRD & 2
1. 85 A AT IR 20
WBBALIAER S
2 030409001001 HE B 2R B 2 m 44 95. 27 4191. 8§
2. BIE--YJV-0. 6/1KV-
L. 4R SR A L4
3 1030412004003 fic 2 5 T RVY-450,750v— | ™ 45 24.19|  1088. 55
Amm2%2+2. bmm2*1
L. R SR A L4
4 (030412004004 |k G m 54 4431 2392. 74
2. B5 Y]V
NN 7733. 07
& it 7733. 07|

T ARAEAE o TULAEIH 7 b SRS I H 9%, £ 70 870 T RE0T H 35 5 81 T 0 H 2% WLARE. 2. 1-2





TREAM: ZIREBELIREAE LT

i

RKE. 3. 1 M EREHMR

{35 3 i T

El

B HEBEANTENEGAERIIEE. 2

/57

Ll gt 1

i

g

WEH 9

T H 45

ER(AEES

gy
(J©)

wIE

1

031401009001

E7Se Na Y

1. it TEL% % At TR
i ) % T it

47. 39

TEILBH4AERE. 3. 2

031401011001

BRI

L. it T3 93k B £
SR I %% T i

10. 21

VEILBI4HERE. 3. 2

031401010001

SCH it

Lt TH7 S T
Rt it T R ) % U

12.9

TE L WIAHKE. 3. 2

031401012001

e P B it

L. g BEAT B LA T
JIT i B A A A P
[N e itk 7/ ki /L
Fots it Bt . AR
I Bt 3 e R A
Yefz. L. PRERIE TR
24&, DURPHEImn
BRI A B AT B 5T

34.58

VEILBI4HERE. 3. 2

031401021001

AW 2t TN 9%

1 AR,
SIERTFE. fRi. B
~ AT S A
farg i, AT, jiT
BB AR SE N 2F

12. 37

TEILBI4AERE. 3. 2

AT

117. 45

it

117. 45

VE: FEHEIT G 0 A R WAKRHESRE. 3. 2, KIUHLMGH 35 K 22 4 3 P AL A KRR E. 3. 4.






RE. 4.3 ETLTREHMENHER

PRBL HEEENGEEDNFERE

ISR IR s TR BEIEE S ik i T R
BG4 (ot IWEHT Ot
i aE (On) il&d (o) Ve
Fe b THE AR SR SR (7o) &IE
C1l C2 D=C2-C1
NN 0 -
&if -
HE: AR “HUEEH” i NEE, R ARE “EEER” HE T ABRbR BN . G N A R 22 )

B






RE. 12.1 AT, #E. PURICER

PRBL HE BN/ N EER G ® 1 9 J 1T

5 Gifd [ BARCHEL LS T S) LA BE (R0 OO (A& OO | &iE
_ ANL%
%
1 lhoooos AT 2 It 937.403 0.956  896.16|3 "0z
9 (3103010000 PR ©1.6 kg 0.131 4. 66 0.61
3 [0201010000 14kt 1mn~3mn kg 0.236 3.6 0.85
4 0301030002 [ AUZ4ET m2mm~4mm X M6mm~ A 0. 832 0.22 0.18
4 65mm
0301050006 | 4% FF Kl A= M8 X 100LAPY
5y o 1 £ 31. 188 0.48 14. 97
6 [0301070000 iy pepmie vie % 4.08 0. 22 0.9
7 ?313060001 L4 D10 N 0.163 9.25 L.51
g 0313060001 |yl dp~12 A 0. 028 6.2 0.17
g [0321070001 grevsrss @1, 49,5 kg 0. 326 5.25 171
10 [1241010000 g gp ki 100X 150 A 6. 116 4.39| 2685
11 [1403010000 fyeyyy kg 0. 764 8.51 6.5
RS 204 48 _
1o 2803210000 | LR LI A BY n 1. 496 1.512 2.16
2 1. 5mm2
13 |2906210000 ey iyl e f 7 235 A 23.849 1.8 42.93
14 ?909110000 sl XU A 2. 06 0.73 1.5
15 3801050000 s fiyppi g 7 1. 807 ! L8l
WG RALIHRLGR A LN
16 Vzm280302@ PEEERRL RVV- m 94.5 9.162|  865.81
300/500V-2 X 4mm2
W1J280302@ | Hil & H R LMHAL L BVV-
17| 450/750V-2, Smms m 47.25 2.535[  119.78
IR R IR BB R AL
18 V1m281107@ Jitr B gL YIV- m 44,44 83.815(  3724.74
0. 6/1KV—4X 16+1 X 10mm2
HISATR R OB ERA L
19 Vgﬂ%nm@ P E RIS YIV- m 54.54|  33.356|  1819.24
A56+1%25MM2
= g RFF R
20 |J3-18 fiﬁiﬁm L A =F i 0.011f  692.04 7.61
21 |Ja—4 WERE REAEGQ 5 1| A 0.013]  474.75 6.17
R A A &
22 |Y10-7 F#:0.05~50Q, 1~ B 0.178 37.05 6. 59
100mQ, 1000V
RN 7t - - 7548.75
AT G It - - 7548.75






#E. 1. 1-1

LR PR, Blepsed s (1)

TEREFRLER

PRBL HERBNEAR/NEG A

AN A R R L

Lo Jt 1w

Her, G
F 5 PRI T RE AL B & O e e e Ly T
a1 B 2 B
1 B TR 2527. 85 137. 45
2 AT 4128. 49 75. 51
3 S AN 13235. 21 43.83 816
it 19891. 55 256. 79 816

e B TR NGB, TR AR SR AN 65 b TR A 1 8.





RE. 1.2 BMTEBRILER

TREAK: FERlE B BRARANEEMEGEHIIRE. S8k

(D) BHTE S IR KR
e i % SR pxs | 2
1 IS UL B Ir S TSR A 1966. 14]
L S35 TR L i A B 43 Loce. 1l
5 T TR B
1.1.1 N5k 1370. 43
1.1.2 ML 0.23
1.1.2.1 o TRER&%
1.1.3 iR s 309. 88
1.1.4 EH 10. 26 172. 45
1.1.5 ZalNE 6.72 113. 15
{9 I3 HR YIRS H % S5
' it I H B
2 TR E % 352. 99
2.1 Horpr 224 rE i E % 8.18 137. 45
3 HAb I H 2
3.1 Hr: 545
3.2 Ho: £l THEEMN
3.3 He: HT
3.4 Hr: SREARS 2
3.5 Horre & A 29 € 1t HoAh i H
4 HEFL 1+2+3-3.2 9 208. 72
AR s 1+2+3+4 2527. 85

1 MR oA OB, FETH S (BT SRR AN A0 B el TRERT A A 0
2 HEREITH B AN S AR 2 2> AR I H 3 SR A T R 1 0 2% .





RE. 2. 1-1 ¥4 TENEBEETNR

PRB: HEEENTEARNALGRE
5

TR BlEszib s (1D T PRI BE S AR e I 1 T 3k 1T
. JUR H & &8 (B
e T H 4 ERA EESE= ipun WoR L e —
LA A A “A
Yrbe LI 1966. 14
1 010904004001 1) %% 1. FBA : B RE Hh T m 78. 4 10. 25 803. 6
1. YRBRIIEZ 2T 0K e
fib
2 (011605001001 S T Hol 4 et 2 13 28. 83 374. 79
THIRE ) ek wre | "
3. JEFF 80mm (FARE)
L. FA& : 55 100mm*R
3 1031301001001 W (. 7)) ki |60mm2:+ JF80mm (F % m 23 34. 25 787. 75
&)
AN 1966. 144
& 1966. 14|

T ARAEAE > BULREIH 7 b SRS I H 9%, £ 70 570 T REIT H 5 P 8T 0 H 2% WARE. 2. 1-2





AW S

RKE. 3. 1 M EREHMR

B HEBEANTENEGAERIIEE. 2
Blegscagess (1) @i THe M R I

El

/57

Ll gt 1

il

g

WEH 9

T H 45

TAER%

gy
(J©)

wIE

1

011601009001

E7Se Na Y

1. it TEL% % At TR
i ) % T it

137. 45

TEILBH4AERE. 3. 2

011601008001

BRI

L. it T3 93k B £
SR I %% T i

45. 37

TEILHIHRE. 3. 2

011601007001

SCH it

Lt TH7 S T
Rt it T R ) % U

77. 46

TE L WIAHKE. 3. 2

011601006001

It i

L. g BEAT B LA T
JIT i B A A A 7 F
Wi P S22 () 34 AN oAt
i BN B Mt o LA B 15
TEEIFE B B dR. 42
- TEEL RERERE

5, DU IR B
Tt 7 ph A B N BT A B

89. 56

PE W HIYHEEE. 3. 2

011601010001

AR TG N 9%

1 AR,
SIERTFE. PRI B
+ BEIATHE R A
farg i, AT, HiT
HUBCR 1 B AR S 2R

TEILBI4AERE. 3. 2

AT

352.99

it

352.99

VE: FEHEIT G 0 A R WAKRHESRE. 3. 2, KIUHLMGH 35 K 22 4 3 P AL A KRR E. 3. 4.






*E.

4.3 BV TEEMGENHER

PRBL HEEENGEEDNFERE

TR, TR RETIRS 25 0 1 bk Y T R
BG4 (ot IWEHT Ot
i aE (On) il&d (o) Ve
Fe b THE AR SR SR (7o) &IE
C1l C2 D=C2-C1
NN 0 -
&if -
HE: AR “HUEEH” i NEE, R ARE “EEER” HE T ABRbR BN . G N A R 22 )

B






TSR B ITH

RE. 12.1 AT, #E. PURICER

PRBL HE BN/ N EER G

e E . B O E BRI

7 Ymig R BB PSR ) <K (Y2 HE BN Oo AN O HiE
B ANTL%
1 HO0001 NI %k JC 1433. 283 0. 956 1370. 22 -0, 956
2 2313070000 R A 0.51 0. 44 0.22
3 2411010000 K t 0.053 4.104 0.22
4 213801050000 HoAt k] 2 I 0.015 1 0.02
5 J4-11 HERE ARG 5 F S 0. 084 650. 22 54. 62
6 J5-1 LA R RS #2510 S 0. 098 176. 78 17.32
(kN) 5 /I
I e N 1%
7 |y7-118 WAEVRHINL 104 EAE () &9 1. 646 52. 72 86. 78
500 /)
8 |J7-121 FFFERL = 0. 46 329.2 151. 43
AT JG - - 1680. 83
ARTA JG - - 1680. 83






RE. 1.2 BMTEBRILER

TREAK: FERBE B BRARANEENMEGEHIIRE. 8%

(1) i TR SR R AL ORI
e i % SR pxs | 2
1 IS UL B Ir S TSR A 11277. 144
L S35 TR L i A B 43 ol
5 T TR B
1.1.1 N5k 1165. 76
1.1.2 ML 9951. 06
1.1.2.1 o TRER&%
1.1.3 iR s 22. 12
1.1.4 EH 6. 06 71.99
1.1.5 ZalNE 5.56 66. 21
{9 I3 HR YIRS H % S5
' it I H B
2 TR E % 116. 63
2.1 Horpe AR E 3.69 43.83
3 HAm T H % 816
3.1 Hr: 545
3.2 Horp: B TR MM 816
3.3 He: HT
3.4 Hr: SREARS 2
3.5 Horre & A 29 € 1t HoAh i H
4 HEFL 1+2+3-3.2 9 1025. 44]
AR s 1+2+3+4 13235. 21

E: 1 B TR N C S8
2 EHEH P AN A

1
4

iy
45

B, FETHSIEE RSN AN B b TR A 4 800
T AREIH 375 5. o 47 0 R 1857 1 H 2%





RE. 2. 1-1 ¥4 TENEBEETNR

B HEEENTEE/NELGES

TR R, Bleaspiges (1) Mg T HEDEE = 2 WA S i T 1o db 1w
, L &5 (o)
FE | mEsE T3t F 447 TARERE | e | TR m é; T
1 ]011102003001 okl R i %%ﬁiﬁé%ﬁ; A m2 13 150. 32| 1954. 16
2 (011108003001  [HeklEETH %ﬁéggﬁ””fﬁi A m2 2.3 189.04]  434.79
3 (010810001001 ;"*—‘ﬁ iﬁgﬁ‘ﬁ ﬁz@iﬁﬁﬁmﬂﬁ’ m2 105.9 80 8472
2. WA EH: R
4 010810003001  |ZEHIEL L\iggﬁﬁ L] 17. 65 23.58 416. 19
NN 11277. 144
A& it 11277. 14|

T ARRAEAEISHR 5 T TREI I AP AR08 7338 20 WU T RE I I 5 b S I o H 9% WLARE. 2. 1-2





AW S

RKE. 3. 1 M EREHMR

B HEBEANTENEGAERIIEE. 2
Blegscag s (1) deifdeds TAE A= @ i I

El

/57

Ll gt 1

il

g

WEH 9

T H 45

TAER%

gy
(J©)

wIE

1

011601009002

E7Se Na Y

1. it TEL% % At TR
i ) % T it

43. 83

TEILBH4AERE. 3. 2

011601008002

BRI

L. it T3 93k B £
SR I %% T i

19. 48

TEILHIHRE. 3. 2

011601007002

SCH it

Lt TH7 S T
Rt it T R ) % U

9.03

TE L WIAHKE. 3. 2

011601006002

It i

L. g BEAT B LA T
JIT i B A A A 7 F
Wi P S22 () 34 AN oAt
i BN B Mt o LA B 15
TEEIFE B B dR. 42
- TEEL RERERE

5, DU IR B
Tt 7 ph A B N BT A B

26. 25

PE W HIYHEEE. 3. 2

011601010002

AR TG N 9%

1 AR,
SIERTFE. PRI B
+ BEIATHE R A
farg i, AT, HiT
HUBCR 1 B AR S 2R

18. 04

TEILBI4AERE. 3. 2

AT

116. 63

it

116. 63

VE: FEHEIT G 0 A R WAKRHESRE. 3. 2, KIUHLMGH 35 K 22 4 3 P AL A KRR E. 3. 4.






RE. 4.3 ETLTREHMENHER

PRBL HEEENGEEDNFERE

LR AT, Bttt T8 PEThfiE s, i s g CAN I R
-[—F /\r\»ﬁ h— N :-\-ﬁ h—
TG 44 (u) MiN&ER o) Ve
l5as Ll T4 TR SR SR S &k
Cl c2 D=C2-C1
LRIbRE (E
18, HE
1 4000%1200) il 816 0
B CEESH, Rk
500%800) , 12070
AT 816 0 0 _
At 816 0 0 -

e AR CEME R NS, SUR AR CEEE S5 ISR SN MAZ S R ZE M

P





RE. 12.1 AT, #E. PURICER

ke IREL BT NG AR
Dk A TR | R
LEH: i LR il %R PR

R Gk | AR OHEL LS AL S) L HE | GO (& G &k
. ANI%H
#
1 lhoooos AT It 1219. 314 0.956[  1165. 66|~ 0 "0zc.
2 8303130000 B4 m 18.003 16| 288.05
3 (3313070000 Fey SRSIE i Fr 0.079 35.4 2.8
i 5 Eh ok v .
A (1)401010000 gé@rzﬂamk/ﬁ@ 0) 42.5 ke 151, 41 0.353 53. 45
5 |0401040000 54 kg 1.553 0.5 0.78
6 |0103040000 3,55 m3 0.377]  90.88]  34.26
7 |0705010000  ygize stz 300 300 m2 2. 438 45.33[  110.51
g |070°010000 gz stz 800 x 800 m2 13. 52 69. 8 943.7
9 3411010000 7K t 0. 498 4.104 2.04
10 801050000} st piyppi g 7t 43.477 1| 4348
11 [BCCLF1@l  [&H CHRBRAMBT, Et) m2 105. 9 80 8472
VEL Ty 7 Kt > s
12 |J6-14 kaﬁﬁ%ﬁﬁm#m 2000) B 0.052[  228.09 11.86
13 [J7-102 SHEBL T KW) 3 /N &YF 0.213 48. 14 10. 25
AN Tt - - 11138. 84
AE T Jt - - 11138. 84






TREAK: FERE B BERAFNEENE

RE. 1.2 BMTEBRILER

gty

HoRe=. ZHE

(1) 228 TR S IR KR
e i % SR pxs | 2
1 IS UL B Ir S TSR A 3614. 4]
L S35 TR L i A B 43 6L 4|
5 T TR B
1.1.1 N5k 1&14
1.1.2 ML 1858. 75
1.1.2.1 o TRER&%
1.1.3 iR s 31. 35
1.1.4 EH 12.86 182. 94
1.1.5 ZalNE 8 113. 96
{9 I3 HR YIRS H % S5
' it I H B
2 TR E % 173. 21
2.1 Horpe AR E 5.29 75.51
3 HAb I H 2
3.1 Hr: 545
3.2 Ho: £l THEEMN
3.3 He: HT
3.4 Hr: SREARS 2
3.5 Horre & A 29 € 1t HoAh i H
4 HEFL 1+2+3-3.2 9 340. 88
AR s 1+2+3+4 4128. 49

E: 1 B TR v 2SR
2 FEHEH B A A

ks, FEH I E BT SEBE AR AN B A0 25 ol TR 74 e s
3 BT REIH ¥ b S U 5 0 H 9%





RE. 2. 1-1 ¥4 TENEBEETNR

PRB: HEEENTEARNALGRE

LREA bR, Bpepociess (1) 2z T2 A A SN A @ =| g1 ol 3t 1 i
(

e . EX
=<K {3 THERE 22 A PA AN PN
AL ZRE B =i

Fr5 T H i bt i H A 5% SRS P4

FHL % 1706. 74

1. 2B R E O
SRR

2. B45 : BVR-450/750V-
4mm2

1 030412004001 BoZk m 16.5 5.33 87. 95

L R A SRR L
SRR
2. B45 : BVR-450/750V-
2. bmm2

2 030412004002 fit 2k m 444 3.57 1585. 08

1. 205 et
3 1030412002001 2R fE 2. M PVC m 4.5 7.49 33.71
3. HUKG : 20X 1 2mm 38 &Y

7K % 1907. 66

. ¥ : PVC

. ##% : DN50
B R .
2R - S

4 1031001008001 ARl 38 25.63 973. 94|

. M5 PPR

. $#% : DN32
R B .
AT < S

5 1031001008002 AR 13 27. 44 356. 72

NS N

1. # 51 : PPR

2. FUH% : DN25
3. A i "
4. ARG Y

6 1031001008003 AR 25 23.08 577

RIUNT 3614. 4|

& it 3614.4'

T ARAEAE > TULREIH 7 b SRS 0 H 9%, £E70 570 T REIT H 35 5 P 8 A8 0t H 2% WARE. 2. 1-2





RKE. 3. 1 M EREHMR

B HEBEANTENEGAERIIEE. 2

TR RR, Blegspgbas (1) Zedk T 25 E R T H ¢ S
7
e TiH T H 4 TN ﬁ’fi P
. 1. it T I3 % 4t T F S
1 031401009001 e ota e 1 R T 75. 51|V WBH4YHRE. 3. 2
i 1. JtE I3 ik B »
\j:ﬁ kY . I—l é . .
2 031401011001 78-S SR T () 5% T b 16. 27| V£ WL BI4HRE. 3. 2
. L. s 33 SR T N
3 031401010001 il 50 T T R 1 & TS 20. 55| £ WLEHAHERE. 3. 2
1. kAT % TR T
Pt P A T R A =
G 5. WA
" HABIGH Bt BFEIR -
4 031401012001 I 95 7 N R S . T4 55. 1|7 WHHEIEKE. 3. 2
dits. TEH. IFRRRIE IR
S5, U KEEREIGR
Bt B FH AR BN BIT 97 5
L AEAZFEN N T,
SR %E. fRIE. BiTE
5 031401021001 ESHES Ny B ANHE R S S 5. 78| WLAHZIKE. 3. 2
R, AT, ML
WU RCR PRAIC S N
PNV 173.21 -
=aan 173. 21 -

VE: FEHEIT G 0 A R WAKRHESRE. 3. 2, KIUHLMGH 35 K 22 4 3 P AL A KRR E. 3. 4.






*E.

4.3 BV TEEMGENHER

PRBL HEEENGEEDNFERE

TR, ek T RETIRS 25 0 1 bk Y T R
BG4 (ot IWEHT Ot
i aE (On) il&d (o) Ve
Fe b THE AR SR SR (7o) &IE
C1l C2 D=C2-C1
NN 0 -
&if -
HE: AR “HUEEH” i NEE, R ARE “EEER” HE T ABRbR BN . G N A R 22 )

B






RE. 12.1 AT, #E. PRICER

PRB: HEHE

EA RN

poe AR

TR ek TR oy RO #1531
BEH: k1B Thilh . Uik s i v Y J
b i AR BPRE HUBRUR% 2L ) FLA HE | OO | & Oo &I

_ ANT.#&
W
1 lhoooos AT 2 Jt 1494. 699 0.956(  1428.93|y  "0oc.
2 [0103010000 )04 fpiiner 1.6 ke 0. 421 4.66 1. 96
3 8219110000 SRS D6~8 A~ 13.5 0.24 3.24
0301030001 |8 EH HURET Mdmm~ N
1 8 6mm X M20mm~ 35mm L 1. 968 043 059
5 2311070000 BRRb A Bk 0. 807 0.97 0.78
6 2313060002 Wik ©10 A 0. 09 6.2 0. 56
7 ?313070000 M it et 1.616 0. 58 0.94
g [1431150000 iy kg 0.479 6.6 3.16
9 [1441000003 |pprs ke 0.319]  14.06 4.49
10 11803010000 BESE (423 DN5O A 0. 988 5.16 5.1
11 i825070000 RS E 50 A 19 0.21 3.99
12 3411010000 K t 0.19 4. 104 0.78
13 ?801050000 oAbk 2 It 0. 504 1 0.5
Ay &=
1q |W7172567@ |PPREI K S5 32+2. 9mm . 13. 208 5 343 70. 57
1 1. 25MPa
WJJ172567@ |[PPREG/KE S5 25%2. 3mm
15, L 25\Pa m 25. 4 3. 457 87. 81
16 [WI172568C pyc gk @50 2. omm m 38. 456 4,374 168.21
17 [WIIBO9268 ok tiens ¢ @50 A 26. 22 2. 624 68.8
18 ‘iVJJ180956@ %ﬁﬁéﬂé@k%ﬂ%%ﬁ A 14. 053 3. 206 45. 05
19 VOVJJ180956@ %ﬁﬁéﬂé@k%ﬂ%%ﬁ A 30. 625 2.046 62. 66
WJJ280304@ 485 S L MAE LR LR BVR-
20 |, 250/ 750Y —Amn2 m 18.15 4.118 74.74
WJJ280304@ |45 R A LI LIRL BVR-
20 |, 450/750V-2, S m 515. 04 2.419|  1245.88
929 YVJJ290301@ SR LR 20X1 2mm G @AY m 4. 725 1.917 9.06
23 |J8-32 REZE JEJ7(MPa) 30 /I HYE 0. 004 23.91 0.1
s s e 7S
24 |J9-25 ‘/‘J:kéxﬂ%k? DL LR () 1601 gy 0. 765 40.91 31.3
AU Jt - - 3319. 2
LN Jt - - 3319. 2






#E. 1. 1-1

LR PR, Blopsei s (2)

TEREFRLER

PRBL HERBNEAR/NEG A

AN A R R L

Lo Jt 1w

Her, G
F 5 PRI T RE AL B & O e e e Ly T
a1 B 2 B
1 B TR 2815. 66 153. 1
2 AT 2937.91 39. 82
3 S AN 11397. 87 21.5 816
it 17151. 44 214. 42 816

e B TR NGB, TR AR SR AN 65 b TR A 1 8.





TREAK: FERE B BERAFNEENE

RE. 1.2 BMTEBRILER

Y

gty

HoRe=. ZHE

(2) BHTE S IR KR
5 S AR B pxs | 2
1 Gy RO I T AR B A IR i 2190
{1 G353 UL RE TR H i S5 T 43 2190
5 T TR B
111 PN 1500. 8
1.1.2 ML 0.4
1.1.2.1 o TRER&%
1.1.3 iR s 370. 8
1.1.4 EH 10. 26 192
1.1.5 FE 6.72 126
{9 I3 HR YIRS H % S5
' it I H B
2 TR E % 393. 17
2.1 Horpe AR E 8.18 153. 1
3 FoAt 1 H 7%
3.1 Hr: 545
3.2 Ho: £l THEEMN
3.3 He: HT
3.4 Hr: SREARS 2
3.5 Horre & A 29 € 1t HoAh i H
4 HEFL 1+2+3-3.2 9 232. 49
AR s 1+2+3+4 2815. 66

E: 1 B TR v 2SR
2 FEHEH B A A

ks, FEH I E BT SEBE AR AN B A0 25 ol TR 74 e s
3 BT REIH ¥ b S U 5 0 H 9%





RE. 2. 1-1 ¥4 TENEBEETNR

PRB: HEEENTEARNALGRE
5

THEAZ R, BleEseid= (20 Ff T HEThEE = . IR = @ R T 21 7 31w
a S & G (o)
e T H 4 ERA EESE= ipun WoR L e —
LA AR A
1 (010904004001 )44 1. BBA « B RE b ] m 80 10. 25 820
1. AL+ %5 100mm*
2 1031301001001  |i% (5. b)) 4 |60mm2:/F80mm (£ m 40 34. 25 1370
FE)
PNy 2190
& af 2190

T ARRAEAE > BT REIH i 5. A HE T H 9%, 7250 870 BT AR 35 5 P S I 4 000 H 2% ILARE. 2. 1-2





AW S

RKE. 3. 1 M EREHMR

B HEBEANTENEGAERIIEE. 2
Blegscug s (2) @i 1% M R I

El

/57

Ll gt 1

il

g

WEH 9

T H 45

TAER%

gy
(J©)

wIE

1

011601009001

E7Se Na Y

1. it TEL% % At TR
i ) % T it

153.1

TEILBH4AERE. 3. 2

011601008001

BRI

L. it T3 93k B £
SR I %% T i

50. 53

TEILHIHRE. 3. 2

011601007001

SCH it

Lt TH7 S T
Rt it T R ) % U

86. 28

TE L WIAHKE. 3. 2

011601006001

It i

L. g BEAT B LA T
JIT i B A A A 7 F
Wi P S22 () 34 AN oAt
i BN B Mt o LA B 15
TEEIFE B B dR. 42
- TEEL RERERE

5, DU IR B
Tt 7 ph A B N BT A B

99.76

PE W HIYHEEE. 3. 2

011601010001

AR TG N 9%

1 AR,
SIERTFE. PRI B
+ BEIATHE R A
farg i, AT, HiT
HUBCR 1 B AR S 2R

3.5

TEILBI4AERE. 3. 2

AT

393. 17

it

393. 17

VE: FEHEIT G 0 A R WAKRHESRE. 3. 2, KIUHLMGH 35 K 22 4 3 P AL A KRR E. 3. 4.






*E.

4.3 BV TEEMGENHER

PRBL HEEENGEEDNFERE

TR, TR RETIRS 25 0 1 bk Y T R
BG4 (ot IWEHT Ot
i aE (On) il&d (o) Ve
Fe b THE AR SR SR (7o) &IE
C1l C2 D=C2-C1
NN 0 -
&if -
HE: AR “HUEEH” i NEE, R ARE “EEER” HE T ABRbR BN . G N A R 22 )

B






TSR B ITH

RE. 12.1 AT, #E. PURICER

PRBL HE BN/ N EER G

e E . B O E BRI

Fr i AR BPRE HUBRUR% 2L ) FLA [0 GO [ OO e
1 |H00001 AT 7t 1569. 564 0. 956 1500. 5 g%i%;
2 [9313070000) gep Fr 0.52 0. 44 0.23
3 [34110100000,¢ t 0.092 4.104 0.38
4 [BBO1050000) fys ot gt It 0.02 1 0.02
5 |J4a-11 HENVRZE M (L) 5 h = 0. 022 650. 22 14.3
6 |J5-1 i?@]ﬁ%’{ﬁ%@%%m =517 = 0. 026 176. 78 4.6
7 718 gﬁ?z)z%m e B2 (m) 2¥0i3 1.68 52. 72 88. 57
8 |J7-121 JFREHL at 0.8 329.2 263. 36

E NN Tt - - 1871. 96
A AE Tt - - 1871. 96






RE. 1.2 BMTEBRILER

TREAK: FERBE B BRARANEENMEGEHIIRE. 8%

(2) i TR SR R AL ORI
e T % S pxs | 2
1 IS UL B A TSk AT 9644. 35
YA ¥4 =} VE AVAS
{1 %ig%égﬁﬁﬁiﬂmmﬂ 9644. 35
1.1.1 NI ¢ 578. 04}
1.1.2 ML 8993. 9
1.1.2.1 o TRER&%
1.1.3 iR s 4. 56
1.1.4 EH 6. 06 35. 37
1.1.5 Fili 5.56 32. 48
{9 I3 HR YIRS H % S5
' it I H B
2 TR E % 63. 79
2.1 Horpe AR E 3.69 21. 5
3 HAm T H % 816
3.1 Hr: 545
3.2 Horp: B TR MM 816
3.3 He: HT
3.4 Hr: SREARS 2
3.5 Horre & A 29 € 1t HoAh i H
4 HEFL 1+2+3-3.2 9 873. 73
AR s 1+2+3+4 11397. 87

E: 1 B TR N C S8
2 EHEH P AN A

1
4

iy
45

B, FETHSIEE RSN AN B b TR A 4 800
T AREIH 375 5. o 47 0 R 1857 1 H 2%





RE. 2. 1-1 ¥4 TENEBEETNR

B HEEENTEE/NELGES

TR Bl (0) AEidkis T e A Lt A anls % 1 7 3t 1
~ . 5 _ & GB)
R T H 4 TR H 47K T AT W TR
Hfir maRg | A
1. T ER R #
I
1 [011108003001 HoklF 2 i H ¥ - BO0KBO0 S m2 4 189. 04 756. 16
e 1. BATR R < AR R R
2 010810001001 ijrh i@fﬂq ﬁj‘ﬁ m2 105.9 80 8472
2. HH R R
o 1. BRI . HRG E
izikiel . 23.58 416. 19
3 010810003001 GAGEUN o de m 17. 65
KT 9644. 35
& 1t 9644. 35

T ARAGAE > WU REIH I 5 b S U i 00 H 9%, 870 870 T RE I H 35 5o #1485 It 70 H 9% WLARE. 2. 1-2





AW S

RKE. 3. 1 M EREHMR

B HEBEANTENEGAERIIEE. 2
Blegscug s (2) deifdeds TAE A4 = @ i I

El

/57

Ll gt 1

il

g

WEH 9

T H 45

TAER%

gy
(J©)

wIE

1

011601009002

E7Se Na Y

1. it TEL% % At TR
i ) % T it

TEILBH4AERE. 3. 2

011601008002

BRI

L. it T3 93k B £
SR I %% T i

TEILHIHRE. 3. 2

011601007002

SCH it

Lt TH7 S T
Rt it T R ) % U

TE L WIAHKE. 3. 2

011601006002

It i

L. g BEAT B LA T
JIT i B A A A 7 F
Wi P S22 () 34 AN oAt
i BN B Mt o LA B 15
TEEIFE B B dR. 42
- TEEL RERERE

5, DU IR B
Tt 7 ph A B N BT A B

12. 88

PE W HIYHEEE. 3. 2

011601010002

AR TG N 9%

1 AR,
SIERTFE. PRI B
+ BEIATHE R A
farg i, AT, HiT
HUBCR 1 B AR S 2R

15. 43

TEILBI4AERE. 3. 2

AT

63.79

it

63. 79

VE: FEHEIT G 0 A R WAKRHESRE. 3. 2, KIUHLMGH 35 K 22 4 3 P AL A KRR E. 3. 4.






RE. 4.3 ETLTREHMENHER

PRBL HEEENGEEDNFERE

LR AT, Bttt T8 PEThfiE s, i s g CAN I R
-[—F /\r\»ﬁ h— N :-\-ﬁ h—
TG 44 (u) MiN&ER o) Ve
l5as Ll T4 TR SR SR S &k
Cl c2 D=C2-C1
LRIbRE (E
18, HE
1 4000%1200) il 816 0
B CEESH, Rk
500%800) , 12070
AT 816 0 0 _
At 816 0 0 -

e AR CEME R NS, SUR AR CEEE S5 ISR SN MAZ S R ZE M

P





RE. 12.1 AT, #E. PURICER

o FRBr B BN A N Ao
BT BT \ RN
TRARH: R TR e ot 1 W ST

R Gk | AR OHEL LS AL S) L ¥E | o B G | &IE
. ANI%H
#
1 HO00001 NT.%% JT 604. 582 0. 956 577.98 0. 956
2 8303130000 B4 m 18.003 16| 288.05
3 |9313070000 1yt sk 1y W 0. 064 35. 4 2.27
i 5 Eh ok v .
A (1)401010000 gé@rzﬂamk/ﬁ@ 0) 42.5 ke 39, 69 0.353 14. 01
5 |0401040000 54 kg 0.44 0.5 0.22
6 |0103040000 3,55 m3 0.099[  90.88 9
7 |0705010000  ygize stz 300 300 m2 4.24 45.33 192. 2
8 3411010000 7K t 0.14 4.104 0.57
9 [B801050000 prfys g gy 7t 15. 663 1 15. 66
10 |BCCLF1 W CRARM I, 6 m2 105. 9 80 8472
VEL ol 2 At A
11 [J6-14 kaﬁﬁ%ﬁﬁm#m 200) B 0.014[  228.09 3.19
12 |J7-102  |BAVIENL hEEN) 3 A X 0.03 48. 14 1.44
AT Tt - - 9576. 59
AE T Jt - - 9576. 59






TREAK: FERE B BERAFNEENE

RE. 1.2 BMTEBRILER

HoRe=. ZHE

(2) ZHETH S AL ORI
5 S AR B pxs | 2
1 I3 ER 5> I LR % 2602. 88
{1 gi%ﬁ%gﬁﬁ%iﬂm%ﬁ 2602, 88
111 N 752. 65
1.1.2 ML 1683. 43
1.1.2.1 o TRER&%
1.1.3 iR s 10. 644
1.1.4 EH 12.86 96. 16
1.1.5 Fili 8 60
{9 I3 HR YIRS H % S5
' it I H B
2 TR E % 92. 45
2.1 Horpe AR E 5.29 39. 82
3 FoAt 1 H 7%
3.1 Hr: 545
3.2 Ho: £l THEEMN
3.3 He: HT
3.4 Hr: SREARS 2
3.5 Horre & A 29 € 1t HoAh i H
4 HEFL 9 242. 58
AR s 2937. 91

E: 1 B TR v 2SR
2 FEHEH B A A

ks, FEH I E BT SEBE AR AN B A0 25 ol TR 74 e s
3 BT REIH ¥ b S U 5 0 H 9%





RE. 2. 1-1 ¥4 TENEBEETNR

PRB: HEEENTEARNALGRE

H
=

LREA R, Bepoeiess (2) 2zt THE A A SN A @ =| B U
(

e |

Fr5 T H i bt i H A 5% SRS P4 TiEE

)
L mary | &
IK % 6

.M PVC
. JH% : DN50
R R .
IR < S

1 (031001008001 ARLE 14 25.63 358. 82

. #4J51: PPR
. FUHE : DN25
EBR A "
RIS

2 1031001008003 ARl 14 23.08 323. 12

s o — [ W —

EHL % 1920. 94

1. 2B RE 4
2 37¢57

2. #1°5 :BVR-450/750V—
4mm2

3 030412004001 Hic 2k m 16. 5 5.33 87.95

1. 2R S R L
SRR
2. 5 : BVR-450/750V—
2. bmm2

4 (030412004002 fit 2k m 504 3.57 1799. 28

1. ZHR: £Rps
5 (030412002001 2 il 2. ¥ : PVC m 4.5 7.49 33. 71
3. HKS - 20X 1 2mmt 8 &Y

AT 2602. 88

& 1 2602. 88

T ARRAEAE > BT REIH i 5. ARG I H 9%, 7250 870 BT AR H 35 5 P S I 4 000 H 2% ILARE. 2. 1-2





RKE. 3. 1 M EREHMR

B HEBEANTENEGAERIIEE. 2

TR RR, Blegspgb s (o) 2otk A= 3 T H ¢ S
7
e TiH T H 4 TN ﬁ’fi P
. 1. it T I3 % 4t T F S
1 031401009001 e ota e 1 R T 39. 82( V¥ W.HH4YHRE. 3. 2
i 1. JtE I3 ik B “
\j:ﬁ kY . I—l é . .
2 031401011001 78-S SR T () 5% T b 8. 58| ¥ ILEZHRE. 3. 2
N L. it T332 SC AR it T .
3 031401010001 il 50 T T R 1 & TS 10. 84| £ WLBH4HERE. 3. 2
1. kAT % TR T
Pt P A T R A =
G 5. WA
- HABIGH Bt BFEIR »
4 031401012001 I 95 7 N R S . T4 29. 05| V£ WEH4HERE. 3. 2
defs. TEH. PRERJE IR
5%, LA RBRImRR
Bt B FH AR BN BIT 97 5
L AEAZFEN N T,
SR %E. fRIE. BiTE
5 031401021001  [AMZ i T4 9% « BRI R Y S A 4. 16 EILAIANKE. 3. 2
R, AT, ML
WU RCR PRAIC S N
AT 92. 45 -
=aan 92. 45 -

VE: FEHEIT G 0 A R WAKRHESRE. 3. 2, KIUHLMGH 35 K 22 4 3 P AL A KRR E. 3. 4.






*E.

4.3 BV TEEMGENHER

PRBL HEEENGEEDNFERE

TR, ek T RETIRS 25 0 1 bk Y T R
BG4 (ot IWEHT Ot
i aE (On) il&d (o) Ve
Fe b THE AR SR SR (7o) &IE
C1l C2 D=C2-C1
NN 0 -
&if -
HE: AR “HUEEH” i NEE, R ARE “EEER” HE T ABRbR BN . G N A R 22 )

B






RE. 12.1 AT, #E. PRICER

PRB: HEHE

EA RN

b
ek

I 7 /_<: 7 I i b 2 22 2 4 1 ﬁ :/Hi 1 ﬁ
BEH: SRR ohil s ULk R a _
FP 5 gt AR HPRL HUBORS 2 5) LA HE BN OO (& GO &I

. ANL#&
i
1 lhoooos AT Jt 789 0. 956 754. 28] 4 056
2 [0103010000 )04 fpiiner 1.6 ke 0.475 4.66 2.21
3 8219110000 PR D6~8 A 13.5 0.24 3.24
0301030001 |8 EH HURET Mdmm~ N
1 8 6mm X M20mm~ 35mm T . 568 049 0-99
5 8311070000 b A Bk 0. 295 0.97 0.29
6 2313060002 sk @10 A 0.09 6.2 0.56
7 |0313070000 g vty 1 0.577 0.58 0.33
g [1431150000 iy kg 0.176 6.6 1.16
9 [1441000003 |pprs ke 0.118]  14.06 1. 66
10 11803010000 BS0E (22 3%) DN5O A 0. 364 5.16 1.88
11 i825070000 RS E 50 A 7 0.21 1. 47
12 3411010000 K t 0. 066 4. 104 0.27
13 3801050000 s piyppi g TG 0.263 1 0.26
Ay &=
g |WIJ172567@ |PPREZAE S5 25%2. 3mm . 14,994 5. 457 19. 17
1 1. 25MPa
15 YVJJ172568@ PVC-UHE/KE @50 X 2. Omm m 14. 168 4.374 61.97
16 ["TIBO926E o ek g tzedt 1 50 0 9.66|  2.624)  25.35
17 \iVJJ180956@ %ﬁﬂﬂéﬁﬁk%%&%%ﬁ N 17. 15 2. 046 35. 09
WJJ280304@ | 8 R W LI BVR-
18 450/750V-2, Smms m 584. 64 2.419]  1414.24
WJJ280304@ 4.5 3R S LML L BVR-
19, 150/ 750V —duma m 18.15 4.118 74.74
20 ?/JJ290301@ SR 20X1 2mm % 38 m 4.725 1.917 9.06
21 |J8-32 RER K7 MPa) 30 /b EE: 0. 001 23.91 0. 02
bR gt gz e 2z
92 |j9-25 ;.J:J%Xﬂ%kﬂﬂ H1% (mm) 160 e 0.96 10. 91 10, 64
AT 7t - - 2448. 48
AU 7t - - 2448. 48






FE. 1.1-1 THEIHBERILAR

PRBL HERBNEAR/NEG A

TR, T ARHE NI A X AR ] 1 b1
Her, G
F 5 PRI T RE AL B & O e e e Ly T
a1 B 2 B
1 B TR 1337. 42 72.72
2 AT 1943. 14 16. 43
3 S AN 2447. 34 62. 68
it 5727.9 151. 83

e B TR NGB, TR AR SR AN 65 b TR A 1 8.






TREARR: JTEhBRAE hRBL HEBE NS/

RE. 1.2 BMTEBRILER

G

HoRe=. ZHE

YL SR R AL ORI
5 S AR B pxs | 2
1 IS UL B T P A 1040. 25
YA ¥4 =} VE AVAS
{1 %ig%égﬁaﬁiﬂmmﬂ 1040. 25
111 PN 712. 88
1.1.2 ML 0.19
1.1.2.1 o TRER&%
1.1.3 iR s 176. 13
1.1.4 EH 10. 26 91. 2
1.1.5 FE 6.72 59. 85
{9 I3 HR YIRS H % S5
' it I H B
2 TR E % 186. 74
2.1 Horpe AR E 8.18 72.72
3 HAb I H 2
3.1 Hr: 545
3.2 Ho: £l THEEMN
3.3 He: HT
3.4 Hr: SREARS 2
3.5 Horre & A 29 € 1t HoAh i H
4 HEFL 1+2+3-3.2 9 110. 43
AR s 1+2+3+4 1337. 42

E: 1 B TR v 2SR
2 FEHEH B A A

ks, FEH I E BT SEBE AR AN B A0 25 ol TR 74 e s
3 BT REIH ¥ b S U 5 0 H 9%





RE. 2. 1-1 ¥4 TENEBEETNR

PRB: HEEENTEARNALGRE

TARAATR: S AR L T PRI BE S AR S R I R S
. P H & . &8 (B
e 15 H i ERA EESE= ipun R e ——
LAY A ZEA AN “A
1 010904004001 5% 1. FRAL : B Hh T m 38 10. 25 389. 5
1. AL+ %5 100mm*
e %) it e
2 (031301001001 | (F DIEDAE | g00mos Eg0mn (& m 19 34.25(  650.75
AT 1040. 25
& i 1040. 25

T ARRAEAE 0 BT REIH i . rp I HE AT H 9%, £E70 870 BT AR 0T H 35 52 P S T4 000 H 2% ILARE. 2. 1-2





AW S

RKE. 3. 1 M EREHMR

B HEBEANTENEGAERIIEE. 2

S AR AR R L

{35 3 i T

El

/57

Ll gt 1

T

g

WEH 9

T H 45

ER(AEES

gy
(J©)

wIE

1

011601009001

E7Se Na Y

1. it TEL% % At TR
i ) % T it

72.72

TEILBH4AERE. 3. 2

011601008001

BRI

L. it T3 93k B £
SR I %% T i

24

TEILHIHRE. 3. 2

011601007001

SCH it

Lt TH7 S T
Rt it T R ) % U

40. 98

TE L WIAHKE. 3. 2

011601006001

It i

L. g BEAT B LA T
JIT i B A A A 7 F
Wi P S22 () 34 AN oAt
i BN B Mt o LA B 15
TEEIFE B B dR. 42
- TEEL RERERE

5, DU IR B
Tt 7 ph A B N BT A B

47. 38

PE W HIYHEEE. 3. 2

011601010001

AR TG N 9%

1 AR,
SIERTFE. PRI B
+ BEIATHE R A
farg i, AT, HiT
HUBCR 1 B AR S 2R

1. 66

TEILBI4AERE. 3. 2

AT

186. 74

it

186. 74

VE: FEHEIT G 0 A R WAKRHESRE. 3. 2, KIUHLMGH 35 K 22 4 3 P AL A KRR E. 3. 4.






*E.

4.3 BV TEEMGENHER

PRBL HEEENGEEDNFERE

TR, TR RETIRS 25 0 1 bk Y T R
BG4 (ot IWEHT Ot
i aE (On) il&d (o) Ve
Fe b THE AR SR SR (7o) &IE
C1l C2 D=C2-C1
NN 0 -
&if -
HE: AR “HUEEH” i NEE, R ARE “EEER” HE T ABRbR BN . G N A R 22 )

B






TSR B ITH

RE. 12.1 AT, #E. PURICER

PRBL HE BN/ N EER G

e E . B O E BRI

Fr i AR BPRE HUBRUR% 2L ) FLA [0 GO [ OO e
1 |H00001 ANT.% gt 745. 543 0. 956 712. 74 g%i%;
2 [9313070000) gep Fr 0.247 0. 44 0.11
3 [34110100000,¢ t 0. 044 4.104 0.18
4 213801050000 Ho A AL I 0.01 1 0.01
5 |J4a-11 HENVRZE M (L) 5 h = 0.01 650. 22 6.5
6 |J5-1 i?@]ﬁ%’{ﬁ%@%%m =510 = 0.012 176. 78 2.12
7 718 gﬁ?z)z%m e B2 (m) I 0. 798 52. 72 42.07
8 |J7-121 JFREHL at 0.38 329. 2 125. 1

E NN Tt - - 888. 83
A AE Tt - - 888. 83






TREARR: JTEhBRAE WRBL HE B /NEE/NE

RE. 1.2 BMTEBRILER

G

HoRe=. ZHE

S TR SR R AL ORI
5 S AR B pxs | 2
1 IS UL B T P A 2100. 92
YA ¥4 =} VE AVAS
{1 gig%égﬁﬁﬁiﬂmmﬂ 9100. 99
1.1.1 N5k 1696. 39
1.1.2 ML 205. 15
1.1.2.1 o TRER&%
1.1.3 iR s 2. 17
1.1.4 EH 6. 06 102. 64
1.1.5 Fili 5. 56 94. 59
{9 I3 HR YIRS H % S5
' it I H B
2 TR E % 144. 35
2.1 Horpe AR E 3.69 62. 68
3 FoAt 1 H 7%
3.1 Hr: 545
3.2 Ho: £l THEEMN
3.3 He: HT
3.4 Hr: SREARS 2
3.5 Horre & A 29 € 1t HoAh i H
4 HEFL 1+2+3-3.2 9 202. 07
AR s 1+2+3+4 2447. 34]

E: 1 B TR v 2SR
2 FEHEH B A A

ks, FEH I E BT SEBE AR AN B A0 25 ol TR 74 e s
3 BT REIH ¥ b S U 5 0 H 9%





RE. 2. 1-1 ¥4 TENEBEETNR

B HEEENTEE/NELGES
TR R, A RIS T HEThEE = . 2R = @R T H 21 7 31w
- P & o G (o)
e T H 4 ERA EESE= ipun WoR L e —
LA GERm | A
. 1. HEM B B
okl 2 5 T N e . 189. 04 359. 18]
1 (011108003001 Hokl 22 2 I H ¥ - 800%B00 2 FE m2 1.9
VRS L R RIS R K -
2 |o11403001001  |pkpemamg |\ TR RlEGEEC 115.5 15.08] 1741, 74}
ARE, i
KN 2100. 92
& af 2100. 92

T ARRAEAE > BT REIH i 5. A HE T H 9%, 7250 870 BT AR 35 5 P S I 4 000 H 2% ILARE. 2. 1-2





AW S

RKE. 3. 1 M EREHMR

B HEBEANTENEGAERIIEE. 2
A AR A e T M R I

El

/57

Ll gt 1

T

g

WEH 9

T H 45

ER(AEES

gy
(J©)

wIE

1

011601009002

E7Se Na Y

1. it TEL% % At TR
i ) % T it

62. 68

TEILBH4AERE. 3. 2

011601008002

BRI

L. it T3 93k B £
SR I %% T i

27. 86

TEILHIHRE. 3. 2

011601007002

SCH it

Lt TH7 S T
Rt it T R ) % U

12.91

TE L WIAHKE. 3. 2

011601006002

It i

L. g BEAT B LA T
JIT i B A A A 7 F
Wi P S22 () 34 AN oAt
i BN B Mt o LA B 15
TEEIFE B B dR. 42
- TEEL RERERE

5, DU IR B
Tt 7 ph A B N BT A B

37.54

PE W HIYHEEE. 3. 2

011601010002

AR TG N 9%

1 AR,
SIERTFE. PRI B
+ BEIATHE R A
farg i, AT, HiT
HUBCR 1 B AR S 2R

TEILBI4AERE. 3. 2

AT

144. 35

it

144. 35

VE: FEHEIT G 0 A R WAKRHESRE. 3. 2, KIUHLMGH 35 K 22 4 3 P AL A KRR E. 3. 4.






*E.

4.3 BV TEEMGENHER

PRBL HEEENGEEDNFERE

R4 H, i i TR RETIRS 25 0 1 bk Y T R
BG4 (ot IWEHT Ot
i aE (On) il&d (o) Ve
Fe b THE AR SR SR (7o) &IE
C1l C2 D=C2-C1
NN 0 -
&if -
HE: AR “HUEEH” i NEE, R ARE “EEER” HE T ABRbR BN . G N A R 22 )

B






RE. 12.1 AT, #E. PURICER

ke IREL BT NG AR
Dk A TR | R
LEH: i LR il %R PR

FP 5 i AR HPRL HUBORS 2 5) FA HE BN Co |A&h Go #IE
. ANL#
o
L loooor T 2 it 1774. 18 0.956|  1696. 12{ 30 "0
2 9313070000 gyl Fr 0.03 35. 4 1.06
i 5 Eh ok v .
3 (1)401010000 gé@rzﬂamk/ﬁ@ 0) 42.5 ke 18. 62 0.353 6.57
4 |0401040000 f iy kg 0.209 0.5 0.1
5 0403040000 3.5 m3 0.046|  90.88 4.18
6 |070°010000 gz stz 300 %300 m2 2.014 45.33 91. 29
7 |13030300001 59 ey kg 27. 281 3.333]  90.93
8 3411010000 7K t 0. 066 4.104 0.27
9 [B801050000 prfys g gy 7t 10. 864 1 10.86
VEL Tl 207 i > s
10 |J6-14 kaﬁﬁ%ﬁﬁm#m 2000 B 0.006  228.09 1.37
11 [J7-102 HAVIEINL TGN 3 =P 0.014 48. 14 0.67
AT Jt - - 1903. 42
AT A Jt - - 1903. 42






TREARR: JTEhBRAE hRBL HEBE NS/

RE. 1.2 BMTEBRILER

gty

HoRe=. ZHE

2 TR b %1 Ik 1
5 S AR B pxs | 2
1 IS UL B T P A 1743. 48
LN/, =} VE AVAS
{1 %ig%égﬁaﬁiﬂﬁmﬂ 1743, 48
1.1.1 PN 310. 52
1.1.2 ML 1368. 93
1.1.2.1 o TRER&%
1.1.3 Bl
1.1.4 EH 12.86 39. 41
1.1.5 FE 8 24. 63
{9 I3 HR YIRS H % S5
' it I H B
2 TR E % 39. 22
2.1 Horpe AR E 5.29 16. 43
3 HAb I H 2
3.1 Hr: 545
3.2 Ho: £l THEEMN
3.3 He: HT
3.4 Hr: SREARS 2
3.5 Horre & A 29 € 1t HoAh i H
4 HEFL 1+2+3-3.2 9 160. 441
i TR R 14243+ 1943, 1]

E: 1 B TR v 2SR
2 FEHEH B A A

ks, FEH I E BT SEBE AR AN B A0 25 ol TR 74 e s
3 BT REIH ¥ b S U 5 0 H 9%





RE. 2. 1-1 ¥4 TENEBEETNR

PRB: HEEENTEARNALGRE

TREARR: A R 2o T A A L NE S A | I |
. P H & &8 (B
R T H 4 T H 48R T A ik v TeE
H Zhhd H 2 1 H RFE IR th EE R i
FHL % 1743. 48
1. 4R SR A LI
237 €57
QA
1 1030412004001  |AcZk o I BVR-450,750V— | ™ 12 5.33 63. 96
4mm2
L. ZRR AR O
2 1030412004002  |BcZk o, FIE - BVR-450/750V— | ™ 465 3.57|  1660. 05
2. bmm2
1. 205 et
3 1030412002001 2R fE 2. M PVC m 2.6 7.49 19. 47
3. HUAE : 20X 1 2mm 5 38 7Y
KT 1743. 48
& i 1743. 48

ok

T ARRAEAE 0 BT REIH i . rp I HE T H 9%, 7270 870 BT RE I H 35 5 P S 4 000 H 2% ILARE. 2. 1-2





AW S

LA AR

RKE. 3. 1 M EREHMR

B HEBEANTENEGAERIIEE. 2

21 {35 3 i T

El

/57

Ll gt 1

i

g

WEH 9

T H 45

ER(AEES

gy
(J©)

wIE

1

031401009001

E7Se Na Y

1. it TEL% % At TR
i ) % T it

16. 43

TEILBH4AERE. 3. 2

031401011001

BRI

L. it T3 93k B £
SR I %% T i

3.54

VEILBI4HERE. 3. 2

031401010001

SCH it

Lt TH7 S T
Rt it T R ) % U

4. 47

TE L WIAHKE. 3. 2

031401012001

e P B it

L. g BEAT B LA T
JIT i B A A A P
[N e itk 7/ ki /L
Fots it Bt . AR
I Bt 3 e R A
Yefz. L. PRERIE TR
24&, DURPHEImn
BRI A B AT B 5T

11. 99

VEILBI4HERE. 3. 2

031401021001

AW 2t TN 9%

1 AR,
SIERTFE. fRi. B
~ AT S A
farg i, AT, jiT
BB AR SE N 2F

TEILBI4AERE. 3. 2

AT

39. 22

it

39. 22

VE: FEHEIT G 0 A R WAKRHESRE. 3. 2, KIUHLMGH 35 K 22 4 3 P AL A KRR E. 3. 4.






*E.

4.3 BV TEEMGENHER

PRBL HEEENGEEDNFERE

TR, ek T RETIRS 25 0 1 bk Y T R
BG4 (ot IWEHT Ot
i aE (On) il&d (o) Ve
Fe b THE AR SR SR (7o) &IE
C1l C2 D=C2-C1
NN 0 -
&if -
HE: AR “HUEEH” i NEE, R ARE “EEER” HE T ABRbR BN . G N A R 22 )

B






RE. 12.1 AT, #E. PRICER

PRB: HEHE

A Sy

RINTG

SNELE AT

TREARR: LT e e o1 31w
BEH: SRR Thi s RS A B 2 _
K it AR PR HUBRRERS B 5) LA HE [ oo | B OD &I

_ ANT&
W
1 lhoooos AT 2 Jt 326. 391 0. 956 312. 03/~ "os6.
2 [0103010000 )04 fpiiner 1.6 ke 0. 435 4.66 2.03
3 8219110000 PR D6~8 A 7.8 0.24 1.87
0301030001 [ F AHRE] Mdmm~ N
1 8 6mm X M20mm~ 35mm L 0-79 043 034
5 2313060002 sl D10 A 0. 052 6.2 0. 32
6 ?801050000 HoAt bkt g TG 0. 084 1 0.08
WJJ280304@ it RS LI R 28 BVR-
T, 150/ 75072, o2 m 539. 4 2.419]  1304.81
WJJ280304@ [ R LML BVR-
8|, 450/750% A2 m 13.2 4.118 54. 36
9 ‘iVJJ290301@ WIRL RS 20X12mm Y 38 75 m 2.73 1.917 5.23
AN gt - - 1681. 07
AT Jt - - 1681. 07






FE. 1.1-1 THEIHBERILAR

UL R

TR HIRBE 428, FARHE 1824, BIFME bl SRS e/ N R ok
o, HUINEs, AN g e PRI

He: o
PRI TR A4 B & MO fp s £\ TH
I H 2% G0
TR 31.45 1.52
GITIE 112. 44 2.55
3 Feimfels 112 45877. 5 17.35 3172
Gt 46021. 39 21. 42 3172

T M TR M O S B, ETH RGBT SRR AR 635 Tk TR Al i





RE. 1.2 BMTEBRILER

TREA: BHRAE

28, FARFE 1424, F

iR, HNE, h

HUAAAR = . PRI IR

PRB: HERF AR/
EHEWRIH

[N 2 SN

R

H
=

5

TiH W&

THE AL

P R%

A
(JB)

1

o A B

éj\

WA 2t

24.9ﬂ

1.1

éj\
I3 H 5y TR AR I H 3 H 51 T 73
P UL AR B

24.94

1.1.1

PN

18.64

1.1.2

BB

1.1.2.1

Hp: TR %

1.1.3

MBI

1.1.4

B

10. 26

1.1.5

ZalbE

6. 72

1.2

Gy ER o BT AR H 5 51 1
Jti I H %

FE T H 2%

2.1

Horp g2 BRI H 9

H A H 2%

3.1

Hep A&

\
4

3.2

Horpre BV TAREE AN

3.3

Hrpe tHALT

3.4

Horpe KBRS PR

3.5

Hrp: HRALE R IARTH

FE L

1+2+3-3. 2

2.6

BN TREEE G

1+2+3+4

31. 49

e 1 TR TS BN, FETH SR EB T SN AN B0 5l T RE BTG

2 SEHEITE B AN S AR 2343 UL AR I H i SR A I e 5 2





RE. 2. 1-1 ¥4 TENEBEETNR

Wesga, HANES, NERCRCRE. BIBREN MR HEBREANRe/N RS
T BRIl RS T % 17 dt 1R
~ s R SH T
R T H 4 TR H 47K T H TR W TRE ——
LA iy | ot
HIRHE1# 12. 47
T I ot (1. Je R Fh oK A 7%
1 011606003001 2 1. 9.59 12. 47
A BT m 3
IR E 28 12. 47
T I T bt | 1. T R Fh K 4
2 011606003002 2 1.3 9.59 12. 471
B BT n
ARTTMF 24.99
& i 24, 94]

T ARRAEAE > BT REIH i 5. A HE T H 9%, 7250 870 BT AR 35 5 P S I 4 000 H 2% ILARE. 2. 1-2





PhAEg =,

RS

i

RKE. 3. 1 M EREHMR

THRELRR: SR8, FEARHE 1424,

{35 3 i T

R, NEECAERE . SR OARBL HREFENEA/NALGEHRIIREE. 2]
E|

/57

Ll gt 1

i

g

WEH 9

T H 45

ER(AEES

gy
(J©)

wIE

1

011601009001

E7Se Na Y

1. it TEL% % At TR
i ) % T it

1.52

TEILBH4AERE. 3. 2

011601008001

BRI

L. it T3 93k B £
SR I %% T i

0.5

VEILBI4HERE. 3. 2

011601007001

SCH it

Lt TH7 S T
Rt it T R ) % U

0. 86

TE L WIAHKE. 3. 2

011601006001

e P B it

L. g BEAT B LA T
JIT i B A A A 7 F
Wi P S22 () 34 AN oAt
i BN B Mt o LA B 15
TEEIFE B B dR. 42
- TEEL RERERE

5, DU IR B
Tt 7 ph A B N BT A B

0.99

VEILBI4HERE. 3. 2

011601010001

AW 2t TN 9%

1 AR,
SIERTFE. PRI B
+ BEIATHE R A
farg i, AT, HiT
HUBCR 1 B AR S 2R

0.04

TEILBI4AERE. 3. 2

AT

3.91

it

3.91

VE: FEHEIT G 0 A R WAKRHESRE. 3. 2, KIUHLMGH 35 K 22 4 3 P AL A KRR E. 3. 4.






*E.

4.3 BV TEEMGENHER

PRBL HEEENGEEDNFERE

TR, TR RETIRS 25 0 1 bk Y T R
BG4 (ot IWEHT Ot
i aE (On) il&d (o) Ve
Fe b THE AR SR SR (7o) &IE
C1l C2 D=C2-C1
NN 0 -
&if -
HE: AR “HUEEH” i NEE, R ARE “EEER” HE T ABRbR BN . G N A R 22 )

B






RE. 12.1 AT, #E. PURICER

PRBL HE BN/ N EER G

s Shils . ZBRSERIH AL
s i R BB PSR ) <K (Y2 HE BN Oo AN O
1 HO0001 NI %k JG 19.5 0. 956 18. 64

9 213801050000 Ho A AL I 3.12 1 3.12
AT JG - - 21.76

AUTET JG - - 21.76






RE. 1.2 BMTEBRILER

TREA: BHRAE

1828, FARHEIH2E, B fRB. A EEANTEAN

[N 2 SN

S, B, N SR FI1R X1R
/NN e
e 9 P2 S s | 2
1 G5 LR B IR A TSR A 39077. 82
3] =] yE AVAS
1.1 gig%égﬁaﬁﬁﬂmm” 39077. 82
1.1.1 NI 470. 27
1.1.2 el 38552. 48
1.1.2.1 Hp: TRER&%
1.1.3 LB 2
1.1.4 [EgLE 6. 06 28. 73
1.1.5 F1iE 5. 56 26. 39
19 O3 H 5T T AR IS % S5 I
' Jt 3 H P
2 TR H % 101. 54
2.1 Hope A i E 2 3.69 17. 35
3 HAbTH 9% 3172
3.1 H: 545
3.2 Horp: B TR MM 3172
3.3 He: HHT
3.4 o BRI
3.5 Horp: AR 2yE AT H
4 HEFL 1+2+3-3.2 9 3526. 14
L TR s 1+2+3+4 45877. 5

e 1 TR TS BN, FETH SR EB T SN AN B0 5l T RE BTG

2 SEHEITE B AN S AR 2343 UL AR I H i SR A I e 5 2





RE. 2. 1-1 ﬁ%ﬁﬁlﬁlﬁﬁ HiEETIR

IO o IR ALY 1 ZdVTA S LT ETT ) NG/ S TA S LT y o

R, HNE, PNEECAESE BRI B HEBBANT S NELGE

Ris T HEThEE = . 2R = @R T H 21yl dt 2 1
) &8 (B)
o 5 4 5 B 2 F 51 B A W oy =
75 i H fd H 4% 01 B RRAE R IA i TiHEE T o

IR E1H 6798. 33
o L. B A KR RAA

1 010810001001 %méﬁ’fiﬁ G m2 81 80 6480
i 2. WHEH B2
G L EATHA R . Fks 4R

2 010810003001 7 P m 13.5 23.58 318. 33
F IR EM 6798. 33
G L. B M5 KRR

3 (010810001002 F ﬁfﬁ?‘ﬁ S m2 81 80 6480
e 2. W EH 2

4 |o10810003002  |grsiHh L/ﬁ@\{ggﬁ)ﬁ ] 13.5|  23.58  318.33

LR =14 6798. 33

o L. B A RRA IR

5 010810001003 ﬁmﬁffﬁ’?‘ﬁ i) m2 81 80 6480
e 2. Wi RE: R

6 010810003003 | fiFL Ligiﬁwﬁ‘ L E] I 13.5 23.58 318. 33

EARA =M 6798. 33

s L. B A M RRAL T

7 010810001004 ﬁmﬁfﬁtwj s 3 n2 81 80 6480
T 2. Wil A R

8 [010810003004  |griHh Li{ggﬁbﬁ ] 13.5|  23.58  318.33

Bl HER = 3273. 27

i e L. G P R 5

9 1010810001005 ﬁmﬁffﬁ’?ﬁ i m2 39 80 3120
i 2. WHEH: B)Z
e L WA B 4R

10 [010810003005 ZhGEN P m 6.5 23.58 153. 27
FELI = 3650. 96
e 1. G PR KRR SR

11 1010810001006 %mﬁfiﬁ’fﬁj B m2 43.5 80 3480)
i 2. BHES B2
G L WA B 4R

m . 23.5 .

12 1010810003006 G A m 7.25 8 170. 96
INEER AN ARE 1309. 31
ara L. T A K RAA T,

13 (010810001007 CHRRM 3 A m2 15. 6 80 1248

w e [

AT/ 35365. 55
VE: ARRAEGED TR H & #rh 2 T 5 M0 H 2, 76903800 TR T RE I H 35 B 7P 20 0 A 45 S T B 2% ILRE. 2. 1-2






RE. 2. 1-1 ¥4 TENEBEETNR

IV TA S e

@%i,%mi,$%ﬁ%

SISTA ST LTy

%Ei\ %E’Hﬁ" ’L’fﬁ B HEEENTEE/NELGES

s TR HINEEE . B AR = T H 22yl dt 2 1
SH (o)
i H gmig T H 44 5 T H R e E
SR =iy
. IR EoIN 2 DTS Y S
0108 % . ) )
10003007 GIGEN Aé{%ﬁ 2.6 23.58 61.31
= 3650. 96
A CMRRRAS | L. BT 5 AR R A
010810001008 B k) s 43.5 80 3480
o i L WP B R
010810003008 ke A sy 7.25 23. 58 170. 96
NN 3712. 27
& it 39077. 82

T ARRAEAEIS 2 T TREI I AP AR 00 H 9%, #8738 20 WU T RE I 5 5 AP S I oo H 9% WLARE. 2. 1-2





i
el

SR

RKE. 3. 1 M EREHMR

THRELRR: SR8, FEARHE 1424,
=, BIRE, PNEFERAUERE. B OB BEEEANTE/NEGEEHIIRE. 2

{35 3 i T

El

/57

Ll gt 1

T

g

WEH 9

T H 45

ER(AEES

gy
(J©)

wIE

1

011601009002

E7Se Na Y

1. it TEL% % At TR
i ) % T it

17.35

TEILBH4AERE. 3. 2

011601008002

BRI

L. it T3 93k B £
SR I %% T i

7.71

TEILHIHRE. 3. 2

011601007002

SCH it

Lt TH7 S T
Rt it T R ) % U

3.57

TE L WIAHKE. 3. 2

011601006002

It i

L. g BEAT B LA T
JIT i B A A A 7 F
Wi P S22 () 34 AN oAt
i BN B Mt o LA B 15
TEEIFE B B dR. 42
- TEEL RERERE

5, DU IR B
Tt 7 ph A B N BT A B

10. 39

PE W HIYHEEE. 3. 2

011601010002

AR TG N 9%

1 AR,
SIERTFE. PRI B
+ BEIATHE R A
farg i, AT, HiT
HUBCR 1 B AR S 2R

62. 52

TEILBI4AERE. 3. 2

AT

101. 54

it

101. 54

VE: FEHEIT G 0 A R WAKRHESRE. 3. 2, KIUHLMGH 35 K 22 4 3 P AL A KRR E. 3. 4.






RNE

RE. 4.3 ETLTREHMENHER

PRBL HEEENGEEDNFERE
AU Y ek e A AU =|

Leipre s 1A

g

Tk TREAA K

s o)

Bile® (o)

SR

EA

T EE A+
(7o)

Cl1

C2

D=C2-C1

EIRHEL: SEEE
CEUE 1, s
5000%1600) . il
R, K
500%800) , 1207C

/m2, F:118. 8m2

1056

HIRHE2: B
CHE 18, s
5000%1600) .
R (HrE2d, g
500%800) , 12070

/m2, F:i8. 8m2

1056

P35 B M
CEUE 1, s
5000%1600) . il
R, K
500%800) , 1207C

/m2, F:118. 8m2

1060

ATUNF

3172

0

0

&t

3172

0

0

TE: AR CEMEE” MRS, BARARH M S HE IR AR SN, SN NAL S FLER

MRS





RE. 12.1 AT, #E. PURICER

PRB: HEHE

EP A E N

poe AR

TAELHR: B T L5 S TonE IR W
Bl B LR ThfiE s . A S R ALK
Fe ity LR BB WU RS 25 <4 HE (BN Go [&Hh GO HTE

_ ANTL#
#

1 |noooot AT T 491. 674 0. 956 470. 04 -0 956
2 8303130000 B4 m 79. 152 16|  1266.43
3 213801050000 oAt A L 7 IT 37. 995 1 38
4 |BCCLF1 W MMM IR, e m2 465. 6 80 37248

AT JG - - 39022. 47

AIAT JG - - 39022. 47






RE. 1.2 BMTEBRILER

TREA: BHRAE

a2, FARFELIH2H, B bRR. HEEEANESN
AR, HNE, N

HUPAXIRE . PRI % 2o de

EHEWRIH

[N 2 SN

R

H
=

5

TiH W&

THE AL

P R%

A
(JB)

1

o A B

éj\

WA 2t

97. 35

1.1

éj\
I3 H 5y TR AR I H 3 H 51 T 73
P UL AR B

97. 35

1.1.1

PN

48. 25

1.1.2

BB

39

1.1.2.1

Hp: TR %

1.1.3

MBI

1.1.4

B

12. 86

6. 29

1.1.5

ZalbE

3.9

1.2

Gy ER o BT AR H 5 51 1
Jti I H %

FE T H 2%

5.81

2.1

Horp g2 BRI H 9

5.29

2. 59

H A H 2%

3.1

Hep A&

\
4

3.2

Horpre BV TAREE AN

3.3

Hrpe tHALT

3.4

Horpe KBRS PR

3.5

Hrp: HRALE R IARTH

FE L

1+2+3-3. 2

9. 2§

BN TREEE G

1+2+3+4

112.4ﬂ

e 1 TR TS BN, FETH SR EB T SN AN B0 5l T RE BTG

2 SEHEITE B AN S AR 2343 UL AR I H i SR A I e 5 2





RE. 2. 1-1 ¥4 TENEBEETNR

LRI 1YY I INVTA T AT AT N IS TA S e LA

R, BNE, MAEEAERE. BEER B BEEERNEENEGE

T PRI BE S AR S R I 1 T 3k 1T
. JUR H & EH D)
R T H 4 T H 48R T A ik v TeE
i H Y b H 2 1 H RFE IR th EE R i
HIRE1# 19. 47
1. 205 et
1 (030412002001 Ze i 2. M PVC m 2.6 7.49 19. 47
3. HUKG : 20X 1 2mm i &Y
HRHE" 19. 47
1. 205 et
2 1030412002002 Lo i 2. #4 i : PVC m 2.6 7.49 19. 47
3. HUKG : 20X 1 2mm 8 &Y
ERAEH 19. 47
1. 440K : 24
3 1030412002003 Ze i 2. M5 PVC m 2.6 7.49 19. 47
3. HUKG : 20X 1 2mm i &Y
LR =2 19. 47
1. 2205 et
4 1030412002004 2R i 2. M PVC m 2.6 7.49 19. 47
3. HKS : 20X 1 2mme 8 &Y
FEL I =5 19. 47
1. ZHK: £kl
5 030412002005 A 2. 5 PVC m 2.6 7.49 19. 47
3. HAE - 20X 1 2mm3 35 7Y

AT 97. 35

& i 97. 35

T ARRAEAE > BT REIH i 5. A HE I H 9%, 7250 870 BT AR H 5 52 P S I 4 00T H 2% ILARE. 2. 1-2





PhAER =,

R

i

RKE. 3. 1 M EREHMR

THRELRR: SR8, FEARHE 1424,

{35 3 i T

R, NEECAERE . SR OARBL HREFENEA/NALGEHRIIREE. 2]
E|

/57

Ll gt 1

i

g

WEH 9

T H 45

ER(AEES

gy
(J©)

wIE

1

031401009001

E7Se Na Y

1. it TEL% % At TR
i ) % T it

TEILBH4AERE. 3. 2

031401011001

BRI

L. it T3 93k B £
SR I %% T i

VEILBI4HERE. 3. 2

031401010001

SCH it

Lt TH7 S T
Rt it T R ) % U

TE L WIAHKE. 3. 2

031401012001

e P B it

L. g BEAT B LA T
JIT i B A A A P
[N e itk 7/ ki /L
Fots it Bt . AR
I Bt 3 e R A
Yefz. L. PRERIE TR
24&, DURPHEImn
BRI A B AT B 5T

1. 86

VEILBI4HERE. 3. 2

031401021001

AW 2t TN 9%

1 AR,
SIERTFE. fRi. B
~ AT S A
farg i, AT, jiT
BB AR SE N 2F

TEILBI4AERE. 3. 2

AT

5.81

it

5.81

VE: FEHEIT G 0 A R WAKRHESRE. 3. 2, KIUHLMGH 35 K 22 4 3 P AL A KRR E. 3. 4.






*E.

4.3 BV TEEMGENHER

PRBL HEEENGEEDNFERE

TR, ek T RETIRS 25 0 1 bk Y T R
BG4 (ot IWEHT Ot
i aE (On) il&d (o) Ve
Fe b THE AR SR SR (7o) &IE
C1l C2 D=C2-C1
NN 0 -
&if -
HE: AR “HUEEH” i NEE, R ARE “EEER” HE T ABRbR BN . G N A R 22 )

B






PRB: HEHE

A Sy

RINTG

SNELE AT

RE. 12.1 AT, #E. PRICER

TG 2T e e F: S T T o W
Feaibr: 2R ke LUHAE R AL .
F 4t B FE WIS S) <K (Y2 e B oo & G #/iE

_ ANT&
1 HO00001 JG 50. 39 0.956 48. 17 %7:0. 956
9 8219110000 PR D6~8 A 39 0. 24 9. 36
0301030001 [ F AHRE] Mdmm~ N

3 8 6mm X M20mm~ 35mm 4 395 0.4 LT
4 2313060002 sl D10 A 0. 26 6.2 1.61
5 ?801050000 1 5t 0.23 1 0.23
6 YVJJ290301@ SRR 20X1 2mm i@ By m 13. 65 1.917 26.17

RN JG - - 87.24

i i - - 87.24







