第一节 采购清单及技术要求

注：1、“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。
2、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。
3、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
4、投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。

	序号
	产品名称
	技术规格、参数与要求
	单位
	数量

	1
	智慧公租房综合管理系统
	大数据展示中心
	名称:大数据展示中心；
类别:驾驶舱；
功能说明:展现数据：
（1）小区地图分布图；
（2）整体项目出租率、小区出租率分布，走势曲线；
（3）整体租金收缴率、小区租金收缴率分布、月收缴率分布，柱状图；
（4）整体年应收、实收，月柱状图，走势曲线；
（5）违规抓拍行为实时动态展现；
（6）警告事项实时展现；
（7）人脸抓拍记录动态展现；
（8）经营数据实时动态展现。
	项
	1

	
	
	日常工作辅助
	1.名称：日常工作辅助台；

2.类别：工作台；

3.规格：日常工作待办提醒和辅助，醒目提醒登录账户未办事宜，提高业务办理效率支持点击跳转。
	项
	1

	
	
	运营数据展示
	1.名称：运营数据展示；

2.类别：运营数据展示；

3.功能：图形化动态展示数据，房态图、动态展现房屋状态、租赁期限、已缴纳租金情况等；

4.规格：根据账户所属角色、机构，展示不同数据。
	项
	1

	
	
	房源类型
	1.名称：房源类型 ；

2.功能：各类公租房住宅信息资料录入，公租房、保租房、定向公租房等，对房源进行设置，生成小区、楼栋、单元、房号信息。支持手动添加及自动批量生成楼栋。
	项
	1

	
	
	房源查询
	1.名称：房源查询；

2.功能：房源状况统计，租赁住房现在状况展现，闲置、占用、已租，并进行统计查询，支持筛选条件进行查询。
	项
	1

	
	
	房源显示
	1.名称：房源显示；

2.功能：房源图标显示，以图形方式进行房屋状况动态展现，显示承租人信息、合同概要信息、人员进出与否，通过不同颜色实时展现房屋动态，支持多条件筛选查询。
	项
	1

	
	
	房源变更
	1.名称：房源变更；

2.功能：房源资料修改申请。对房源信息进行修改申请，房源资料修订、项目名称修订、楼栋房号修改等，因房源资料为关键信息，修改流程需进行审核。
	项
	1

	
	
	复核操作
	1.名称：复核操作；

2.功能：房源资料修改复核，对房源信息进行修改申请的复核，支持多操作端进行复核操作（PC端、手持端）。
	项
	1

	
	
	房源资料修改审批
	1.名称：房源资料修改审批；

2.功能：房源资料修改审批，审批完成后，对房屋资料进行修订修改，支持设备扫描录入、原始资料录入、现场照片上传等。
	项
	1

	
	
	门面承租人管理
	1.名称：门面承租人管理；

2.功能：对承租人信息进行全方位管理，包含姓名、联系方式、身份证号码、住址，并且纳入黑名单管理，对承租人的证件材料等档案进行管理。
	项
	1

	
	
	门面合同管理
	1.名称：门面合同管理；

2.功能：门面租金合同的管理，对租户签署的合同信息进行记录保存，并且关联报表输出，并对合同档案信息进行管理。
	项
	1

	
	
	门面租金收缴
	名称：门面租金收缴；

功能：门面形成账单信息，租户可以通过线上线下租金缴纳，并且可以足不出户完成租金的缴纳。
	项
	1

	
	
	门面合同变更
	1.名称：门面合同变更；

2.功能：承租人、租金变更管理；
	项
	1

	
	
	门面退出
	1.名称：门面退出；

2.功能：退出管理。
	项
	1

	
	
	保障资格申请
	1.名称：保障资格申请；

2.功能说明：业务受理与信息录入，申请人资料归集录入，含民政、收入、房产、婚姻、车辆、身份证件、证明文件等各类资料的归集录入。人员信息包含户主及家庭成员、共同申请人信息。除基础信息外还需录入人脸信息、联系方式及号码等。
	项
	1

	
	
	申请人资料初审
	1.名称：申请人资料初审；

2.功能说明：申请人资料初审，对申请人的资料的资格认定进行初审，如不符合资格认定要求则不予审核通过。
	项
	1

	
	
	申请人资料复审
	名称：申请人资料复审；

功能说明：对申请人的资料的资格认定进行复审，如不符合资格认定要求则不予审核通过。
	项
	1

	
	
	申请人资料终审
	1.名称：申请人资料终审；

2.功能说明：对已通过复审的申请人进行终审，核查各部门提供材料的适用性，支持线上审查、自动提醒等。
	项
	1

	
	
	申请人信息查询
	1.名称：申请人信息查询；

2.功能说明：申请人信息台账功能，根据申请人信息、共同申请人信息、资料信息等多种筛选条件进行申请结果查询。
	项
	1

	
	
	申请人资料补档
	1.名称：申请人资料补档；

2.功能说明：申请资料录入后的补充和追加。
	项
	1

	
	
	申请人台帐
	1.名称：申请人台帐；

2.功能说明：正在申请、申请通过、申请未通过人员台账。
	项
	1

	
	
	诚信管理
	1.名称：诚信管理；

2.功能说明：申请人、租户、补贴户动态诚信管理与黑名单管理。
	项
	1

	
	
	公示管理
	名称：公示管理；

功能说明：
待公示数据查询与发起公示；

公示数据审批；
正在公示数据，提前结束公示；
公示结果处理，进入实物轮候或发放租赁补贴。
	项
	1

	
	
	轮候管理
	1.名称：轮候管理；

2.功能说明：

（1）轮候信息查询；

（2）轮候人员补录；

（3）轮候排名调整。
	项
	1

	
	
	分房配租
	1.名称：分房配租；

2.功能说明：

（1）指定分房：用于将系统内保障资格有效但未分配房间的保障人员分配到任意空置房源；

（2）摇号分房：支持自定义摇号房源、摇号人员，提供按条件自动筛选；摇号结果支持PDF、Excel导出。

（3）合同签订前弃租：放弃所配租房源，重新轮候；

（4）再次配租；

（5）更改保障类型；

（6）退出保障。
	项
	1

	
	
	合同管理
	名称：合同管理；

功能说明：
合同模板配置：录入、修正、启用、停用合同模板；

待签订合同查询：查询已配租未签约合同的数据信息，发起合同签订业务；
合同预览与签订：合同台账功能，系统根据实物配租结果及租金价格类型向导模式生成合同信息，合同信息有电子版及纸质版，可直接从系统电子版打印成纸质版；
解除合同：提前解除合同；
续签管理：用于上一期合同到期后，续签下一期合同；
合同台账：分类统计正在生效合同，提前解除合同，自动到期合同；
房屋置换：支持因为特殊原因，需要更换房间的变更行为；
合同审批：实物配租合同需经过初审和部门核审两级审批；
合同变更：公租房保障资格转换、租金变更，需要启用流程审核，支持自定义审核工作流。
	项
	1

	
	
	租赁补贴对象
	名称：租赁补贴对象；

功能说明：

对享受租赁补贴的人员进行租赁补贴合同资料的录入，与实物配租不同，无需进行房屋的分配；

实物配租正在轮候对象。
	项
	1

	
	
	租赁补贴计划
	名称：租赁补贴计划；

功能说明：制定补贴发放计划，确定补贴发放对象。
	项
	1

	
	
	补贴计划调整
	1.名称：补贴计划调整；

2.功能说明：调整个别保障对象发放金额与时间。
	项
	1

	
	
	租赁补贴发放
	1.名称：租赁补贴发放；

2.功能说明：租赁补贴发放登记，系统自动根据人员信息自动进行发放登记。
	项
	1

	
	
	租赁补贴查询
	1.名称：租赁补贴查询；

2.功能说明：按时间段、姓名、身份证、补贴计划批次查询租赁补贴相关信息。
	项
	1

	
	
	家庭信息变更
	名称：家庭信息变更；

功能说明：

创建信息变更申请；

信息变更业务审批；
信息变更业务记录查询。
	项
	1

	
	
	资格年审
	名称：资格年审；

功能说明：

制定年审计划，参与年审对象，发起年审；

年审结果利用；
违规行为拟采取处理方式选择；
处理执行进度跟踪；
违规行为处理结果：继续保障、信息变更、退出保障、纳入黑名单等。
	项
	1

	
	
	租金管理
	名称：租金管理；

功能说明：应收/已收/欠租等租金相关信息查询。
	项
	1

	
	
	账单管理
	1.名称：账单管理；

2.功能说明：用于管理租户账单。
	项
	1

	
	
	财政支付系统对接
	1.名称：财政支付系统对接；

2.功能说明：财政支付系统对接。
	项
	1

	
	
	在线支付
	1.名称：在线支付；

2.功能说明：支持在线支付、自助缴费、扫码缴费等。
	项
	1

	
	
	租金催缴
	名称：租金催缴；

功能说明：

租金收缴；

逾期催缴：针对逾期账单，提供手动/自动催款功能；
重大欠缴查询；
租金异常预警。
	项
	1

	
	
	缴费凭证记录
	1.名称：缴费凭证记录；

2.功能说明：每笔缴费可打印缴退款凭证。
	项
	1

	
	
	缴费汇总记录
	1.名称：缴费汇总记录；

2.功能说明：提供缴费明细汇总功能，方便核账。
	项
	1

	
	
	租金调整 
	1.名称：租金调整 ；

2.功能说明：用于调整局部位置的租金标准
	项
	1

	
	
	退租管理
	名称：退租管理；

功能说明：

用于管理退租业务；

发起退租后，物业管理员可进行退租清单确认，包含费用、房屋配套。
	项
	1

	
	
	信息发送
	1.名称：信息发送；
	项
	1

	
	
	短信催缴
	1.名称：短信催缴；
	项
	1

	
	
	短信模板
	1.名称：短信模板；

2.功能：预设短信内容模板和自定义短信内容。
	项
	1

	
	
	资格注销管理
	1.名称：资格注销管理；

2.功能：资格注销，资格注销查询。
	项
	1

	
	
	注销资格后未腾退房源
	名称：注销资格后未腾退房源；

功能：

保障资格注销后后未腾退房源的租户台账；

市场价续租，业务转至“合同管理”进行续租合同的签订。
	项
	1

	
	
	申请档案查询
	1.名称：申请档案查询；

2.功能：建立保障对象的个人成长档案，涵盖申请资料、合同资料、审批事件，支持多维度查询。
	项
	1

	
	
	合同档案查询
	1.名称：合同档案查询；

2.功能：支持影像（图片或文件）资料检索。
	项
	1

	
	
	重大事件浏览
	1.名称：重大事件浏览；

2.功能：支持申请、变更、退出的审核事件，支持时间轴展示。
	项
	1

	
	
	维修申报
	1.名称：维修申报；

2.功能：报修维修信息，维修申请功能，对维修现场情况进行描述、照片上传，提交系统进行报修。
	项
	1

	
	
	维修申报审批
	1.名称：维修申报审批；
	项
	1

	
	
	维修结果反馈
	1.名称：维修申报审批；

2.功能：维修结果反馈和维修前后对比查询。
	项
	1

	
	
	历史维修台帐
	1.名称：历史维修台帐；

2.功能：历史维修信息查询，维修台账功能，根据维修类别、房号、申请等多维度信息进行查看，查看后的情况及报修整体进度情况。
	项
	1

	
	
	物业投拆管理
	1.名称：物业投拆管理；
	项
	1

	
	
	服务质量评分管理
	名称：服务质量评分管理；

2.功能：服务质量考核管理。
	项
	1

	
	
	调查问卷管理
	1.名称：调查问卷管理；
	项
	1

	
	
	设备管理
	1.名称：设备管理；

2.类别：对人脸识别设备进行管理，远程对无感人脸抓拍设备进行数据对接及管理，对设备及单元、楼栋进行关联，自动进行无感人脸抓拍。
	台
	1

	
	
	人脸比对分析模块
	1.名称：人脸比对分析模块；

2.类别：人脸识别大数据分析。
	项
	1

	
	
	人脸录入
	1.名称：人脸录入；

2.类别：人脸信息录入，不含人脸数据采集。
	项
	1

	
	
	抓拍记录
	1.名称：抓拍记录；

2.类别：抓拍识别记录，利用人脸比对技术，根据筛选条件，对指定人员进行轨迹查询及原始记录取证。
	项
	1

	
	
	统计分析
	1.名称：统计分析；

2.功能：空置转租、出入汇总统计分析。
	项
	1

	
	
	人脸仓库
	1.名称：人脸仓库；

2.功能：已录人脸信息库。
	项
	1

	
	
	异常预警
	1.名称：异常预警；

2.类别：利用无感人脸抓拍技术抓拍人脸信息，利用大数据进行画像，对人员进出轨迹进行自动分析，对于异常出入住户进行自动预警，从而进行针对性的核查。
	项
	1

	
	
	异常取证
	1.名称：异常取证；

2.类别：进出记录异常租户取证。
	项
	1

	
	
	欠租人员出现提醒
	1.名称：欠租人员出现提醒；

2.功能：拖欠租金人员出入信息提醒。
	项
	1

	
	
	流程设计
	1.名称：流程设计；

2.功能：工作流名称可自定义。
	项
	1

	
	
	流程模块
	1.名称：流程模块；

2.类别：根据科室需要，预设目前可能需要的流程管理模板，支持自定义流程模块查询。
	项
	1

	
	
	系统人员管理
	名称：系统人员管理；

类别：系统人员管理，对系统参数进行设定，对机构、部门、成员、角色进行管理和分配，对UI风格进行配置，对运行参数进行设置等。
	项
	1

	
	
	权限管理
	名称：权限管理；
	项
	1

	
	
	角色管理
	名称：角色管理；
	项
	1

	
	
	岗位管理
	名称：岗位管理；
	项
	1

	
	
	部门管理
	名称：部门管理；
	项
	1

	
	
	申请条件
	名称：申请条件；

功能：

一般申请条件配置；

特殊申请条件配置。
	项
	1

	
	
	保障标准
	名称：保障标准；

功能：

租赁补贴标准配置；

租金标准配置。
	项
	1

	
	
	查询
	1.名称：查询；

2.功能：对系统所有需要查询的信息进行自定义条件查询。
	项
	1

	
	
	统计
	1.名称：统计；

2.功能：系统依据规则进行数据统计。
	项
	1

	
	
	报表管理
	1.名称：报表管理；

2.功能：申请审批查询、服务管理查询。
	项
	1

	
	
	档案分类管理
	名称：档案分类管理；

功能：

档案分类扫描管理（不动产登记、低收入证明、身份证、户口本、房屋租赁合同、其他材料）；

证件信息AI自动识别。
	项
	1

	
	
	阳光平台数据导出
	1.名称：阳光平台档案导出；

2.功能：阳光平台数据导出、规整。
	项
	1

	
	
	阳光平台档案导出
	1.名称：阳光平台档案导出；

2.功能：档案分类导出。
	项
	1

	
	
	项目信息管理
	1.名称：项目信息管理；

2.功能：系统项目信息要求与贯标系统一致。
	项
	1

	
	
	房源信息
	1.名称：房源信息；

2.功能：系统房源信息要求与贯标系统一致。
	项
	1

	
	
	导出贯标格式的汇总数据
	1.名称：导出贯标格式的汇总数据；

2.功能：可导出如下信息：

申请信息；

家庭成员信息；

配给；

合同信息；

租金收缴记录；

退房；

资格注销；

房屋维修。
	项
	1

	
	
	1.为保障项目实施能满足设计功能要求，要求投标人所投智慧公租房综合管理系统全面满足国产化适配相关标准，具体资质要求如下：

▲（1）具备公租房类系统国产操作系统适配认证证书（提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章）；

▲（2）具备公租房类系统与国产数据库产品兼容互认证证书（提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章）。

▲2.为保障项目实施能满足设计功能要求，要求投标人所投智慧公租房综合管理系统具有中国版权局出具的公租房管理系统相关软件著作权证书以及具备 CMA或CNAS 标志的第三方机构出具的公租房管理系统相关软件产品登记测试报告（提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章）。

	2
	省公租房大数据监管系统接入平台
	租户门禁进出记录
	名称：租户门禁进出记录；

类别：

对接人行道闸数据；

租户门禁进出记录。
	项
	1

	
	
	车辆登记信息
	1.名称：车辆登记信息；

2.类别：车辆登记信息。
	项
	1

	
	
	车辆门禁进出记录
	1.名称：车辆门禁进出记录；

2.类别：车辆门禁进出记录。
	项
	1

	
	
	摄像头信息登记
	1.名称：摄像头信息登记；

2.类别：摄像头信息登记。
	项
	1

	
	
	门锁信息登记
	1.名称：门锁信息登记；

2.类别：门锁信息登记。
	项
	1

	
	
	巡查记录
	1.内容：巡查记录；
	项
	1

	
	
	保洁记录
	1.内容：保洁记录；
	项
	1

	
	
	绿化记录
	1.内容：绿化记录；
	项
	1

	
	
	白蚁防治记录
	1.内容：白蚁防治记录；
	项
	1

	
	
	设施设备情况
	1.内容：设施设备情况；
	项
	1

	
	
	电梯信息
	1.内容：电梯信息；
	项
	1

	
	
	电梯维保信息
	1.内容：电梯维修信息；
	项
	1

	
	
	电梯保单信息
	1.内容：电梯保单信息；
	项
	1

	
	
	电梯维修信息
	1.内容：电梯维修信息；
	项
	1

	
	
	房屋映射关系
	1.内容：房屋映射关系；
	项
	1

	
	
	房屋状态月报
	1.内容：房屋状态月报；
	项
	1

	
	
	楼栋映射关系
	1.内容：楼栋映射关系；
	项
	1

	
	
	租户房屋关系
	1.内容：租户房屋关系；
	项
	1

	
	
	数据上传帐号小区对应关系表
	1.内容：数据上传帐号小区对应关系表；
	项
	1

	
	
	门户宣传
	1.名称：线上业务申请；

2.功能：政策宣传、房源信息、公示公告、诚信公示。
	项
	1

	
	
	物业服务评价
	1.名称：线上业务申请；

2.功能：租户在移动端给物业服务事项打分。
	项
	1

	
	
	维修上报
	1.名称：维修上报；

2.功能：维修上报，故障类型、地址、时间。
	项
	1

	
	
	租金缴费
	1.名称：租金缴费；

2.功能：支持通过微信支付租金的功能。
	项
	1

	
	
	今日待办
	1.名称：线上办公；

2.功能：事项提醒，待办事项提醒。
	项
	1

	
	
	综合查询
	1.名称：线上办公；

2.功能：综合查询。
	项
	1

	
	
	租金代缴
	1.名称：线上办公；

2.功能：租金代缴。
	项
	1

	
	
	收租查询
	1.名称：线上办公；

2.功能：收租查询。
	项
	1

	
	
	人脸采集模块
	1.名称：人脸采集模块；

2.类别：人脸采集模块。
	项
	1

	
	
	抓拍识别记录
	1.名称：抓拍识别记录；

2.类别：抓拍识别记录。
	项
	1

	
	
	已录人脸信息库
	1.名称：线上办公；

2.功能：已录人脸信息库。
	项
	1

	3
	短信服务费
	1.名称：短信服务费；

2.功能：运营商，10000条催租短信发送。
	项
	1

	4
	云主机
	1.名称：云主机；

2.类别：系统运行和数据存储的云服务器费,8核CPU，内存16G，系统盘40G，数据盘1000G，带宽10M。
	台
	2

	5
	网站证书费
	1.名称:网站证书费；SSL网站证书费
	年
	1

	6
	域名
	1.名称:域名；
	年
	1

	7
	微信公众号认证
	名称：微信公众号认证；

功能：现成安装、实施、培训、调试。
	台
	1

	8
	系统实施调试培训
	1.名称：系统实施调试培训；

2.调试类别：现成安装、实施、培训、调试。
	系统
	1

	9
	财政支付接口
	1.名称：财政支付接口；

2.功能：租金财政接口软件开发，业务系统打通与财政支付接口，支持微信、支付宝进行租金支付，系统支持线上、线下、二维码等多种方式进行租金的支付缴纳，并且租金直接进入财政统筹账户。
	项
	1

	10
	12路限电器（核心产品）
	名称：12路限电器；

材质：金属；

功能：硬件参数：

（1）外观和结构符合相关国家标准；

★（2）为保障项目实施能满足设计功能要求，要求中标人在中标公示后7日内提供所投12路限电器产品进行现场功能测试，功能测试未满足招标文件功能要求的，取消其中标资格。限电器产品需满足如下功能要求：

1）电源输入、输出端子对机壳金属部分的绝缘电阻≥95MΩ ；

2）静电放电抗扰度：符合GB/T 17626.2标准，空气放电试验电压±8KV、接触电试验电压±4KV，试验过程中和过程后设备能按预期要求连续工作；

3）通过抗电强度绝缘测试，抗电强度绝缘测试电压交流有效值2120V，试验期间绝缘未出现击穿、闪络现象。

（3）工作温度：-20℃~60℃；

（4）工作电源：交流 220V，功耗≤5W；

（5）通讯方式：以太网、4G；

（6）采用磁保持控电器：

1）继电器状态指示：支持；

2）继电器状态存储：支持；

3）继电器状态查询：支持；

4）继电器状态保持：支持；

（7）继电器触点电压：交流 220V；

（8）继电器触点电流：≥80A；

（9）控制路数：12 路。
	台
	201

	11
	多路限电器产品控制软件
	1.名称：多路限电器产品控制软件；

2.功能：多路限电器产品控制软件参数：

（1）即时功率限制功能：支持；

★（2）为保障项目实施能满足设计功能要求，要求中标人在中标公示后7日内提供所投多路限电器产品控制软件进行现场功能测试，功能测试未满足招标文件要求的，取消其中标资格。多路限电器产品控制软件产品需满足如下功能要求：

1）远程控电功能：支持；

2）远程限电功能：支持；

3）远程重启设备：支持；

4）远程查询设备状态功能：支持；

5）继电器状态保持功能：支持；

6）定时传送设备状态到服务器：支持；

7）数据重发功能，重发后数据无丢失：支持；

8）远程升级功能：支持；

（3）控制路数：12路。
	套
	201

	12
	8路限电器（核心产品）
	名称：8路限电器；

类别：硬件参数：

（1）外观和结构符合相关国家标准；

★（2）为保障项目实施能满足设计功能要求，要求中标人在中标公示后7日内提供所投8路限电器产品进行现场功能测试，功能测试未满足招标文件功能要求的，取消其中标资格。限电器产品需满足如下功能要求：

1）电源输入、输出端子对机壳金属部分的绝缘电阻≥95MΩ ；

2）静电放电抗扰度：符合GB/T 17626.2标准，空气放电试验电压±8KV、接触电试验电压±4KV，试验过程中和过程后设备能按预期要求连续工作；

3）通过抗电强度绝缘测试，抗电强度绝缘测试电压交流有效值2120V，试验期间绝缘未出现击穿、闪络现象。

（3）工作温度：-20℃~60℃；

（4）工作电源：交流 220V，功耗≤5W；

（5）通讯方式：以太网、4G；

（6）采用磁保持控电器：

1）继电器状态指示：支持；

2）继电器状态存储：支持；

3）继电器状态查询：支持；

4）继电器状态保持：支持；

（7）继电器触点电压：交流 220V；

（8）继电器触点电流：≥80A；

（9）控制路数：8 路。
	台
	20

	13
	多路限电器产品控制软件
	1.名称：多路限电器产品控制软件；
2.功能：多路限电器产品控制软件参数：
（1）即时功率限制功能：支持；

★（2）为保障项目实施能满足设计功能要求，要求中标人在中标公示后7日内提供所投多路限电器产品控制软件进行现场功能测试，功能测试未满足招标文件要求的，取消其中标资格。多路限电器产品控制软件产品需满足如下功能要求：

1）远程控电功能：支持；

2）远程限电功能：支持；

3）远程重启设备：支持；

4）远程查询设备状态功能：支持；

5）继电器状态保持功能：支持；

6）定时传送设备状态到服务器：支持；

7）数据重发功能，重发后数据无丢失：支持；

8）远程升级功能：支持；

（3）控制路数：8路。
	台
	20

	14
	铜芯塑料线BV-6（含开槽、布线）
	1.名称:铜芯塑料线;

2.规格:BV-6;

3.材质:铜芯;

4.敷设方式:开槽、布线;
	m
	18600

	15
	PVC套件
	1.名称：PVC套件；

2.功能：国标弯头、直接、拷件。
	项
	1

	16
	辅材
	1.名称：辅材；

2.功能：控制线、线槽及五金配件等。
	项
	2471

	17
	安装实施费
	名称：安装实施费；

功能：2471户控制箱安装、强弱电综合布线，每户入户线重新走线、安装、套管。
	项
	2471

	18
	人脸抓拍摄像
	名称：人脸抓拍摄像；

类别：400万 星光级1/1.8" CMOS AI抓拍筒型网络摄像机

功能：
（1）支持智能资源模式切换：

1）人脸抓拍模式、道路监控模式，Smart事件模式；

2）最多同时检测30张人脸；

3）支持人脸去重；

4）补光灯类型： 暖白光；

★5）灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑（提供公安部出具的检验报告证明材料并加盖投标人公章）；
★6）内置4颗补光灯，为鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状（提供公安部出具的检验报告证明材料并加盖投标人公章）；

（2）人脸抓拍模式：

1）支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸；

2）支持人脸去误报、快速抓拍人脸；

3）支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式。

★4）支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片（提供公安部出具的检验报告证明材料并加盖投标人公章）。
	台
	86

	19
	摄像机支架
	1.名称：摄像机支架；
	个
	86

	20
	22U机柜
	1.名称：22U机柜；

2.类别：22U，带10位插孔PDU电源；

3.安装方式：落地安装。
	台
	1

	21
	12U机柜
	1.名称：12U机柜；

2.类别：12U，带PDU电源。
	台
	1

	22
	ODF配线架
	1.名称：ODF 配线架；

2.类别：96芯ODF 配线架，含子框；

3.规格：96芯。
	个
	1

	23
	ODF配线架
	1.名称：ODF 配线架；

2.类别：24芯ODF配线架，含子框；

3.规格：24芯。
	个
	1

	24
	48口交换机
	名称：48口 交换机；

类别：
（1）固化10/100/1000M以太网端口≥48个，固化10G SFP+光接口≥4个；

（2）交换容量≥430Gbps，包转发率≥160Mpps；

（3）支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；

（4）支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行；

（5）设备MAC地址≥16K；

（6）设备支持1对1、基于流、基于VLAN的镜像。
	台
	1

	25
	16口交换机
	名称：16口 交换机；

类别：

交换容量≥430Gbps，包转发率≥120Mpps；

固化10/100/1000M以太网电口≥16个，100/1000M SFP千兆光接口≥2个；

支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率；

为保证设备在受到外接机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05；

（5）支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力）；

（6）支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作；

（7）要求设备采用静音无风扇节能设计，噪声值≤20dB；

（8）当交换机出现故障，替换用的新设备支持智能零替换。支持自适应不同型号间的设备替换，以及替换后新设备支持终端在任意端口接入，并且终端在原有设备接入端口的配置可自动跟随到新设备端口。以上所有功能及对应效果，需提供具有CMA或CAL或CNAS认证的第三方检验报告证明。

（9）支持在交换机上行链路断开、无法被网管软件发现纳管时，通过手持手机扫码一键拉取链路全部信息，无需逐点排查，快速定位是光模块还是光纤异常，并给出故障诊断及处理意见。以上所有功能及对应效果，需提供具有CMA或CAL或CNAS认证的第三方检验报告证明。
	台
	1

	26
	路由器
	名称：路由器；

类别：
标准1U机箱，多核非X86架构，支持内存≥2GB，固化千兆电口≥6个，固化千兆光口≥1个，支持1个电源，整机功耗低于25W，无硬盘，可扩展1TB硬盘；

（2）三层转发吞吐量≥800Mbps，并发NAT连接数≥30万，新建NAT连接数≥1.2万；

（3）支持静态路由、RIP(V1/V2)、RIPng、OSPFv2等多种路由协议；

（4）设备支持IPv6，支持IPv6容量调整、接口连接状态支持IPv6、DNS配置支持IPv6。设备的静态路由、默认路由、应用路由等支持IPv6；

（5）保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡，负载均衡可基于带宽等多种方式，支持应用路由功能，支持基于通讯、视频等应用进行路由选择，应用路由效果可通过图表呈现；

(6)支持应用缓存加速（被动缓存），可将用户访问过的APP（IOS及Android）均缓存到本地，供其他访问相同APP的用户在本地下载，提高下载速度，应用缓存加速（被动缓存）支持精确缓存指定的APP，避免浪费本地存储空间，支持网络资源加速（主动缓存），可对指定网络资源提供热点资源本地化服务，络资源加速（主动缓存）支持通过定时、实时、立即缓存等多种方式进行缓存同步；

（7）支持正向DNS代理功能，可根据配置实现对不同外网线路的DNS服务器地址管理，支持智能DNS，无需内部服务器做任何修改情况下，为外网用户提供一个与该用户相同运营商的链路对内访问；

（8）为避免跨运营商访问，投标设备需要支持地址库路由，包含移动、联通、电信、教育、电信通五家地址库。

（9）要求所投产品IM聊天可支持基于聊天内容关键字的策略控制，通过插件可以实现QQ聊天内容的审计，支持外发文件、外发信息、虚拟身份审计，能够在设备上查询到详细信息；

（10）支持状态检测防火墙，支持TCP/UDP/ICMP/IP分片包等报文过滤，支持防攻击：支持防Land攻击、防 Teardrop 攻击、防 Smurf 攻击、防异；常TCP Flag 攻击、防Ping of Death 攻击、防SYN Flood 攻击、防UDP Flood 攻击、防ICMP Flood 攻击、防Fraggle攻击、防超长ICMP报文攻击、防Winnuke攻击、防ARP Flood报文攻击等；

（11）所投产品URL数据库、应用分类库、地址库、内容审计特征库、支持至少10年免费升级，提供原厂声明文件。为方便用户远程接入，设备需提供≥200个免费SSL VPN接入授权,提供200路免费Ipsec VPN接入授权，提供原厂声明文件；

（12）支持对无线AP进行管理，可自动发现接入AP，默认可管理AP数量为≥64个。
	台
	2

	27
	光纤收发器
	1.名称：光纤收发器；

2.类别：DFZG-S-SYQZ-1G1TX，双纤，插卡式；

3.安装方式：插卡式。
	台
	45

	28
	光纤收发器插卡式电源箱
	1.名称：光纤收发器插卡式电源箱；

2.类别：2U14槽位；
	台
	4

	29
	光缆6芯
	1.名称：光缆6芯；

2.类别：6芯；

3.敷设方式：架空走线。
	m
	4190

	30
	光缆24芯
	名称：光缆24芯；

类别：GYTS-24BI；
3.规格：24芯；
4.敷设方式：管道走线。
	m
	100

	31
	光缆48芯
	1.名称：光缆48芯；

2.规格：48芯；

3.敷设方式：管道走线。
	m
	1000

	32
	96芯光交箱
	1.名称：96芯光交箱；

2.规格：96芯光交箱，含尾纤、基础。
	台
	1

	33
	96芯光交箱1
	1.名称：96芯光交箱1；

2.规格：96芯光交箱，含尾纤、基础。
	台
	1

	34
	光纤熔接成端
	1.名称：光纤熔接成端；

2.接续方式：熔接。
	芯
	140

	35
	跳纤SF
	1.名称：跳纤 SF；

2.规格：3米。
	条
	50

	36
	超五类网线
	1.名称：超五类网线；

2.类别：超五类。
	m
	5000

	37
	水晶头
	1.名称：水晶头；

2.类别：RJ45‌。
	个
	100

	38
	ODF终端盒8芯
	1.名称：ODF终端盒8芯；

2.类别：ODF终端盒  含尾纤；

3.规格：8芯。
	个
	2

	39
	ODF终端盒4芯
	1.名称：ODF终端盒4芯；

2.类别：ODF终端盒  含尾纤；

3.规格：4芯。
	个
	45

	40
	互联网线路
	名称：互联网线路；

类别：包含2年的1000M运营商互联网线路。
	条
	2

	41
	系统集成费
	名称：系统集成费；

类别：包含穿管、架空、施工耗材等费用。
	项
	1


 第二节 商务要求

一、主要商务要求

	履行合同的时间、地点及方式
	1、交货时间：合同签订后30个日历日内交货并安装培训完毕；

2、交货地点：采购人指定地点。

3、交货方式：中标人免费运送至采购人指定地点并安装、调试、验收合格。

	付款单位
	祁东县住房保障服务中心

	质量保证期
	软件质保期伍年；硬件按厂家要求，但不得低于壹年免费质保期。第二年起软硬件维护另外协商。

	响应时间
	1）提供 7×24 小时的故障服务受理。
2）中标人接到采购人需要维护的电话后，4小时以内响应，48小时内修好。如48小时内未修好，中标人应提供设备等备品备件或者通过其他途径满足采购人临时需要。

	合同价款支付方式和条件
	付款方式：设备到达指定地点由采购人签收并签署到货确认单，确认无误后付合同金额30%，由中标人全部安装调试，运行一个月验收合格后付合同金额65%，留5%作质保金壹年后无息付清（不允许负偏离）。


二、服务要求
1、中标人负责货物安装调试及集成等与本项目相关的所有内容，并达到符合项目使用的全部要求。

★2、为保障项目稳定运行，投标人需提供核心产品及人脸抓拍摄像产品原厂售后服务证明。（须提供加盖原厂公章的售后服务承诺函）

★3、要求中标单位须在中标公示后七日内提供招标文件中的所有证明材料原件（包括检测报告、相关资质证明原件等）供采购单位核实，如提供虚假证明材料或核心产品设备不符合招标文件参数要求，则取消其中标资格并追究其法律责任（须单独提供承诺函并加盖投标人公章）。

★4、为保障项目实施能满足设计功能要求，要求中标人在中标公示后七日内提供所投12路限电器、多路限电器产品控制软件、8路限电器产品进行现场功能测试，功能测试未满足招标文件功能要求的，则取消其中标资格并追究其法律责任（须单独提供承诺函并加盖投标人公章）。

5、带“★”号为实质性响应条款，不允许负偏离；带“▲”号为重要参数及要求，其它为一般商务和技术条款（参数），重要参数和其它一般商务和参数条款负偏离项数之和≥10项将导致无效投标。参数不满足招标文件要求、未按要求提供检测报告、承诺函等相关证明资料视为负偏离，投标人须在响应文件的偏离表中一一列明。
三、其他要求

（一）产品运输、保管及保险

1、中标人负责货物到交货地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。由于搬运、装卸、吊装及运输不当造成的各种事故责任和损失由中标人承担。

2、货物包装采用符合中国免疫标准的材料，适合长途运输，做到防潮、防雨、防锈、防震，包装箱上应用中文标出装运标记。

3、中标人应保证货物包装完整，货物到达指定的交货地点前未拆封。

4、中标人负责货物在施工地点的保管，直至项目验收合格。

5、中标人应对提供的货物在运输、存放及交货过程中的毁损或灭失进行保险投保，负责其派出的安装、服务等人员的人身意外保险。

（二）交货与安装调试

1、中标人负责货物免费送货上门、安装调试。安装调试期间所发生一切安全和质量事故及费用均由中标人负担。

2、安装施工期间中标人人员的食宿由中标人负责，采购人尽可能的为中标人提供方便。

3、中标人在安装期间要注意货物保护，安装期间因中标人的原因造成对采购人建筑物、构筑物、环保、绿化等破坏由中标人负责修复和赔偿。
4、如果因中标人货物设计的原因发生的人身伤害等责任事故，一切责任由中标人负责。
5、在货物安装过程中如发生货物质量问题，中标人应派人员免费提供现场更换或维修服务，由此发生的费用由中标人承担。
6、中标人提供货物安装、调试所需要的耗材。
7、安装要求
（1）中标人应派有经验的技术人员到现场安装，经调试合格直到设备正常运行，其费用由中标人负担，费用计入投标总价。
（2）在开始安装以前，所有相关资料必须提供完整。货物应按照在采购人确定的时间及地点，进行开箱、安装、调试，技术指标合格后，方可进行安装调试。
（3）中标人应遵守安全生产有关管理规定，建立安全责任制，持证上岗。中标人严格按安全标准组织安装，并随时接受安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于中标人安全措施不力造成人身安全、火灾和设备损坏等事故的责任和因此发生的费用，由中标人负全责并承担由此而引起的一切损失。 
（4）安装所用的工具、设备、材料由安装队伍负责运到安装场地，进场后进行必要的性能安全检查，完工后从安装场地自费搬出运走，安装所用的材料及工具由采购人提供场所存放并由安装队伍自行保管，不得随便存放，以免造成不必要的丢失、损坏。采购人提供临时水源电源(水电费由中标人承担)，其它由安装队伍负责。
8、调试与试运行
（1）中标人应在现场对设备进行调试和试运行，以便采购人检验其操作性和功能等方面的情况。
（2）设备安装完毕，应在采购人的监督下进行测试，以证明其可以正常运行。
（3）中标人安装调试及保养维修人员应具备相应的专业知识及技术水平，熟悉所提供设备货物的技术性能、指标、安装工艺、维修保养知识。
（4）中标人必须提供完整的技术支持资料，包括货物生产厂家配置清单、货物技术参数说明书、货物技术标准(含验收标准)、货物安装调试使用保养维修手册、货物出厂合格证、货物装箱单等。中标人在项目实施过程中应加强项目资料规范化管理，及时收集、完善、整理项目资料。

（三）验收
1、投标人对所提供的货物及材料等的合法性负责。
2、验收的标准和依据：包括本采购项目的招标文件、中标人的投标文件、政府采购合同和有关国家标准与行业规范。货物及其材料的各项技术性能必须达到合同和相关技术文件规定的要求，必须符合国家和行业的有关规定和标准。
3、采购人代表组织项目验收。中标人应向采购人代表提交验收申请，提供货物、原材料、安装调试等资料，供采购人验收时审查。验收费用由中标人承担。在验收实施过程中，允许对货物进行使用性测试，破损性实验。测试过程中因货物质量问题造成的损失由中标人承担。如验收不合格，中标人须更换货物、辅材，重新进行安装与调试，直至验收合格。如两次验收不合格，采购人有权终止与中标人签订的政府采购合同，另行选择供应商承担本采购项目的供货和相关服务。因验收不合格造成的一切损失和因此给采购人造成的一切损失等费用由中标人承担。
4、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门或其认定的检测机构进行检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。
5、投标货物、辅材和配件应有详细的原材料的产地、品牌来源、材质性能介绍、参数描述,若描述不清楚或无法核实的，采购人有权拒绝接收。
6、项目验收合格，出具验收报告，验收报告作为申请付款的凭证之一。
（四）培训及维护

1、中标人应就货物的安装调试使用、维护、操作、故障处理及应急措施等，对采购人相关人员进行必要的培训，达到熟练掌握货物性能、操作技能及排除一般故障的程度。

2、中标人在培训开始前提出培训计划 (培训时间及人员根据需要确定)，并获得采购人同意。

3、培训所需费用，包括交通食宿等费用由中标人负担，包含在投标报价中。

4、培训方式为现场培训，培训安排三个点（由采购人指定）集中培训，培训单位须提供详细的培训资料（资料内容包含设备安装、调试、使用、日常维护及简单故障处理等）。
（五）质量保证
1、中标人提供的货物应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。
2、软件质保期伍年；硬件按厂家要求，但不得低于壹年免费质保期。第二年起软硬件维护另外协商。生产厂家或中标人质保期优于招标文件规定的，按生产厂家或中标人的质保承诺提供质保服务。
3、质保期内所有设备、零部件等的维护维修，中标人应免费上门服务。质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等）维修或更换；质保期内超出生产厂家正常维修范围的，中标人需向生产厂家购买；未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供。
4、质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人均应及时优惠提供所需的备品备件。
（六）售后服务
1、投标人需提供以下内容：
（1）维护计划；定期维护计划；对采购人不定期维护要求的响应措施；维修服务响应时间、解决故障的措施、方法及所需要的时间；对采购人修改设计要求的响应措施等。

（2）技术支持
提供 7×24 小时的技术咨询服务。
（3）故障响应
1）提供 7×24 小时的故障服务受理。
2）中标人接到采购人需要维护的电话后，4小时以内响应，48小时内修好。如48小时内未修好，中标人应提供设备等备品备件或者通过其他途径满足采购人临时需要。
（4）保修期内的服务内容，保修期外的服务内容及收费标准。

（七）其他要求及说明
1、本项目采用费用包干方式 (即交钥匙工程)，费用包含货物设备及材料购置、运输、安装、调试、验收、培训、质保、税金等所有费用。如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。
2、本项目不组织踏勘，投标人如需踏勘现场，请自行安排，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。
3、本项目所列的国家或行业相关标准要求，如与最新出台的国家或行业标准相冲突的，按最新的标准执行。
4、其他未尽事宜由采购人和中标人双方在采购合同中详细约定。

对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。
★注：提供虚假资料投标，一律作无效投标处理，并上报行政监管部门严肃查处。
