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第一章  投标邀请
衡阳福昌招标代理有限责任公司采购代理机构受衡南县教育局的委托，对衡南县云集中心幼儿园（清泉小学）信息化及设施设备政府采购项目（采购编号：清财采计[2026]005 号、委托代理编号：HYFC2026-A001）项目进行公开招标采购，采用网上开标模式。欢迎符合资格条件的投标人前来投标。
1、 采购人的采购需求：
分包：
	包名
	预算金额(元)
	最高限价(元)
	代理服务费限价(元)

	1
	8626177.89
	8626177.89
	88000.00


包详情：
	包名
	品目分类
	标的名称
	简要技术要求
	数量

	1包
	A02019900- 其他信息化设备
	衡南县云集中心幼儿园（清泉小学）信息化及设施设备政府采购项目
	详见招标文件采购需求
	1项


（一）采购项目需要落实的政府采购政策：
1、强制采购：政府采购实行强制采购的节能、节水产品等。    
2、优先采购：政府采购鼓励采购节能、环境标志产品等。
3、价格评审优惠：政府采购促进中小企业发展等（包括政府采购支持监狱企业发展、政府采购促进残疾人就业）。
4、预留采购份额：
□专门面向：□中小企业 □小微企业 □监狱企业 □福利性单位
□强制分包（非专门面向）：大型企业应将采购份额的%以上分包给中小企业，其中预留%份额给小微企业。
（二）采购进口产品：本项目□接受 ☑拒绝 进口产品参加招标采购。
二、投标人的资格要求：
1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
投标人提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》即视为满足上述基本资格条件。
2、采购项目的特定资格条件：无。
3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
6、投标人为联合体形式的。本次招标采购□接受 ☑不接受 投标人为联合体形式。接受联合体形式的，联合体应当具备下列条件：
/。
三、获取招标文件及投标报名：
1、获取公开招标文件的时间(报名时间)：从2026年01月23日起至2026年01月30 日止；
2、请在衡阳市公共资源交易中心窗口办理CA认证后，在衡阳市公共资源网上交易平台（http://hyggzyjy.hengyang.gov.cn:89/TPBidder/memberLogin）进行报名，报名成功后，在本项目报名截止时间前登录衡阳市公共资源交易网站完整下载招标文件，并进行“报名确认”操作，逾期将视同放弃投标资格。投标人须从衡阳市公共资源交易网上完整下载招标文件，否则视同无效投标。网上完整下载/获取招标文件等技术资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人概不负责。如遇衡阳市公共资源交易平台操作问题，可拨打平台统一服务热线：0512-58188076，热线服务时间为工作日上午8:30时到12:00时，下午14:00时到17:00时。
3、投标人参与本项目的投标事宜，须办理以下数字证书：
（1）投标单位数字证书(电子印章); 
（2）法定代表人（单位负责人）数字证书(含电子签名或电子印章); 
（3）授权委托人数字证书(含电子签名或电子印章，若投标代表为法定代表人〔单位负责人〕，无需办理)。
具体办理流程详见衡阳市公共资源交易网市场主体服务区相关信息。数字证书(含电子印章、电子签名)有关业务流程或电话咨询手机CA互认平台(标证通：0734--8846545)、CFCA(0734--8869546)、湖南CA(0734--8846535)。
4、招标文件售价：0元。
四、开标时间与地点：
1、开标时间(提交电子投标文件的截止时间)：2026年02月13日 10时 （北京时间）；
2、开标地点：衡阳市公共资源交易不见面开标大厅（http://hyggzyjy.hengyang.gov.cn:89/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）；
3、投标文件的解密：电子投标文件上传截止时间后，投标人应在开标当天使用具有上网卡和音视频功能的电脑提前登录衡阳市公共资源交易网进入“服务导航”—“不见面开标大厅登录”。采购代理机构将在系统内公布投标人名单并核验投标保证金提交情况，然后通过不见面开标系统发出投标文件解密的指令。投标人在各自地点按“不见面开标系统”提示在规定时间自行实施远程解密参加网上开标活动（远程解密方法见衡阳市公共资源交易网--信息公开--服务指南--政府采购交易服务：《不见面大厅政府采购投标人操作手册》），投标人在采购代理机构发出解密指令之时起20分钟之内完成投标文件解密，否则视同放弃本次投标。关于“不见面开标系统”解密规定详见招标文件第三章投标须知第26条。
五、询问及质疑
1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、投标人认为招标文件或招标公告使自己的权益受到损害的，可在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)的规定，向采购人、采购代理机构提出书面质疑。联系人周亚军，联系电话13807347133。
六、投标保证金
本项目需交纳投标保证金0元。
七、联系方式
1、采购人
（1）名   称：衡南县教育局
（2）地   址：衡南县云集镇雅园路123号
（3）联系人：周女士
（4）电   话：13786415825
（5）电子邮箱：/
2、采购代理机构
（1）名   称：衡阳福昌招标代理有限责任公司 

（2）地   址：衡阳市高新区光辉街1号海博星都9栋1811室
（3）联系人：周亚军、谢丽莉
（4）电   话：13807347133、15673406093.
（5）电子邮箱：502919014@qqqq.com
第二章  投标须知前附表
注：本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“☑”标注。
	名称 
	内容规定 

	一、说明

	联合体投标 
	□接受☑不接受

	采购进口产品 
	☑本项目拒绝进口产品。

□本项目已经财政部门审核同意购买进口产品。
/

	二、招标文件

	实质性条款响应
	除法律、法规和规章规定外，招标文件中标注“★”号的条款为实质性要求条款（即重要条款）对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。

	一般条款允许偏离的
最高项数 
	一般商务和技术条款偏离项数之和≥15项将导致无效投标。
包1：≥15项将导致无效投标。

	条款数（最高项数）的统计方法 
	招标文件中，凡编排有单独的中文序数或阿拉伯数字或英文字母序列号等字符的条款算一项商务或技术要求项数，相同内容的条款不重复计算项数。

	三、投标文件的编制

	投标报价
	1、投标总价不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将视为无效投标。
2、投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将视为无效投标。（接受备选方案时除外。）
3、投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价(如果设定)，否则，在评标时将视为无效投标。
4、任何包含价格调整要求和条件的投标报价，在评标时将视为无效投标。

	备选方案 
	□接受☑不接受

	投标人的资格证明文件
	投标人有下列情形之一的，视为无效投标： 
1、未按《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》规定格式进行承诺的；
2、未按招标文件要求提交其他资格证明文件、联合体协议、分包意向协议或提供虚假资格证明文件的；
3、资格证明文件超过有效期的或未按有关规定年审合格的。

	样品提供的规定 
	□要求提供
样品提交时间：
样品提交地点：
☑不要求提供

	投标保证金
	本项目需交纳投标保证金0元。

	投标有效期
	90日（日历日），如投标有效期不足的，在评标时将视为无效投标。

	投标文件份数
	电子文件：在交易系统中提交电子投标文件一份。

	四、投标文件的提交

	电子投标文件的提交
	网络传输提交：投标人应在提交投标文件截止时间前将电子投标文件网络传输提交至“衡阳市公共资源交易网（https://ggzy.hengyang.gov.cn/）—投标人登录—投标文件上传模块”。逾期提交的投标文件，系统将自动拒收，视为放弃投标。

	五、开标、评标

	投标人电子投标文件解密方式
	投标人使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。

	投标人解密电子投标文件时限
	解密时限：自网上开标系统发出投标文件解密的指令起20分钟内完成，投标文件在解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其投标文件，开标继续进行。

	电子唱标
	以《开标一览表》为准，未提供的，按照无效投标处理。

	评标因素和标准 
	(提示：因评标因素“技术”项涉及政府采购政策优惠，为便于计算，应与其他评标因素分列) 

	权值 
	(说明：权值、评审因素等具体内容见第六章综合评分表) 

	无效投标的规定 
	投标文件中除前章节条款所述情况外，有下列情况之一的，也应在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： 
（1）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的(缺漏招标文件所要求的内容)；
（2）不符合法律、法规和招标文件其他规定的实质性内容。

	废标的规定 
	有下列情形之一时，评标委员会应予废标： 
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的； 
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
（3）投标人的报价超过了采购预算或超过最高限价的； 
（4）因重大变故，采购任务取消的。 

	关于多家代理商参加核心产品同一品牌产品投标的规定
	1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
2、非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件载明的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
3、本项目核心产品为：AI创新教育应用系统、AI可视化智能交互系统。

	投标文件修正
	投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正。

	推荐的中标候选人数量
	按评标委员会推荐顺序确定前3名（详见第六章）

	强制采购
	标记★符号的节能、节水产品
	投标人应按财库〔2019〕9号和财库〔2019〕19号文件要求，此仅限于《节能产品政府采购品目清单》内的，除财政部另有规定外，标记★符号产品为政府强制采购节能、节水产品；投标人提供的产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效，不是品目清单内的产品，在评审时不予以考虑：
采用综合评分法时，对于价格和技术分，应分别给予总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：价格部分4%、技术部分4%。

	优先
采购
	非标记★符号的节能、节水产品或环境标志产品
	投标人应按财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号和财库〔2019〕18号文件要求，此仅限于《节能产品政府采购品目清单》（非标记★符号的节能、节水产品）或《环境标志产品政府采购品目清单》内产品；投标人提供的产品应当取得国家确认的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，不是品目清单内的产品，在评审时不予以考虑：
采用综合评分法时，对于价格和技术分，应分别给予总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：价格部分4%、技术部分4%。 

	政府采购优惠政策
	中小企业
	行业类别如下：

（一）农、林、牧、渔业

（二）工业

（三）建筑业

（四）批发业

（五）零售业

（六）交通运输业

（七）仓储业

（八）邮政业

（九）住宿业

（十）餐饮业

（十一）信息传输业

（十二）软件和信息技术服务业

（十三）房地产开发经营

（十四）物业管理

（十五）租赁和商务服务业

（十六）其他未列明行业

	
	
	中小企业划分标准按国家规定执行：
依据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号）等规定进行中小企业划分。
投标人应提交符合《财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库﹝2020﹞46号）规定的《中小企业声明函》。

	
	
	□本项目中第包，所属行业，专门面向中小企业采购，不再执行价格扣除和评审优惠的扶持政策。
□本项目中第包，所属行业，专门面向小微企业采购，不再执行价格扣除和评审优惠的扶持政策。

	
	
	☑一、本项目中第1包，所属行业软件和信息技术服务业，非专门面向中小企业采购（投标人如为中小企业，投标文件中必须按招标文件要求的格式提供《中小企业声明函》，否则评审时不予考虑），给予小微企业报价10%-20%的扣除，用扣除后的价格参加评审，本项目具体扣除比例为：价格部分10％。
注：如整包响应，整包所有品目均为小型、微型企业制造才进行价格扣除。小型、微型企业提供大中型企业制造的货物的，视同为大中型企业。
□二、本项目非专门面向中小企业采购，预留40％以上份额专门面向中小企业采购（其中预留给小微企业的比例不低于60%），投标人在投标文件的中小企业声明函中明确被分包企业名称（制造商名称），并提供分包意向协议。中标人的分包协议须作为中标人与采购人签订的政府采购合同附件报同级财政政府采购监督管理部门和有关部门备案。接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。接受大中型企业投标人（制造商）与小微企业组成联合体或者允许大中型企业投标人（制造商）向一家或者多家小微企业（制造商）分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业（制造商）的合同份额占到合同总金额40%以上的，对联合体或者大中型企业投标人（制造商）的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。本项目具体扣除比例为：价格部分％。

	
	残疾人福利性单位、监企业狱
	☑本项目中第1包，所属行业软件和信息技术服务业，非专门面向残疾人福利性单位、监狱企业采购（投标人如为残疾人福利性单位或监狱企业，投标文件中必须按招标文件要求的格式提供《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明材料，否则评审时不予考虑）： 
残疾人福利性单位、监狱企业视同为小型、微型企业，给予残疾人福利性单位、监狱企业报价10%-20%的扣除，用扣除后的价格参加评审，本项目具体扣除比例为：价格部分10％。

	
	多处获得政府采购政策优惠的计算方法
	1、投标人所投产品同时符合政府采购强制采购（或优先采购）节能、节水产品和优先采购环境标志产品政策的，投标人可选择其一，也可均填报。对均填报的，评标委员会评审时，只能选择其一，选择优惠范围最多的优惠政策进行评审。  
2、扶持中小企业发展的优惠政策可以与强制采购（或优先采购）优惠政策叠加享受。
3、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受扶持中小企业发展的优惠政策。

	
	政府采购合同融资
	投标人有政府采购合同融资需求的，可登录湖南政府采购网衡阳分网政府采购合同融资线上平台（http://220.168.30.70:89/page/portal/financeBankInfo_portal_hy.jsp?area_id=28）了解相关业务。

	七、合同签订

	履约担保 
	□需要。担保金额及方式：
。
☑不需要。

	八、其他规定

	信用记录
	1、采购人或采购代理机构在对投标人进行资格审查时，还应对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，应拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
2、信用记录查询网站：“信用中国”网、中国政府采购网。
3、信用甄别时间：开标后至评标开始前。

	采购代理服务费 
	招标代理服务费由采购人按照代理协议约定支付。

	网上开评标说明
	1、本项目采用网上开标模式，远程开标项目的时间以国家授时中心发布的时间为准。开标当日，投标人无需到达开标现场。开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法定代表人（单位负责人）应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、答疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法定代表人（单位负责人），投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。
2、本项目报名、下载、上传均通过互联网操作，请投标人充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。
3、参与网上开标的投标人，请在“衡阳市公共资源交易网（https://ggzy.hengyang.gov.cn/）--信息公开--服务指南模块”下载操作手册（不见面开标大厅操作手册-投标人），投标人应仔细阅读。开标、投标文件解密均在“不见面开标大厅”进行。投标人使用不见面开标大厅遇到问题时，可拨打平台统一服务热线：0512-58188076。 
4、投标文件提交截止时间前，采购人或采购代理机构提前进入不见面开标大厅，播放测试音频，各投标人的授权委托人或法定代表人（单位负责人）提前进入不见面开标大厅（登录衡阳市公共资源交易网（https://ggzy.hengyang.gov.cn/）找到“服务导航-不见面开标大厅登录”模块），根据操作手册（进入相应项目的开标会议区）收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未按时加入开标会议区并完成CA或账号密码登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程质疑的权利，投标人将无法看到解密指令、开标、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果。
5、开标环节，采购人或采购代理机构应导出并打印《标书雷同性分析检查表》，同《开标记录表》共同作为开标结果。
6、评标期间，评标委员会可能通过衡阳市公共资源交易网交易系统要求投标人进行澄清答复，投标人应及时关注交易系统动态，在评标结束前不要离线。投标人关注交易系统动态的操作：登录衡阳市公共资源交易网（https://ggzy.hengyang.gov.cn/），点击进入“服务导航-投标人登录”模块，关注“采购业务-评标澄清答复”动态。如评标委员会通过衡阳市公共资源交易网交易系统要求投标人进行澄清答复，投标人应在规定的时间内在线答复并进行电子签章确认，否则，视为投标人放弃澄清答复的权利，投标人承担由此导致的一切后果。

	其他
	1.评标期间，投标单位应在“不见面开标大厅”在线关注评标进度，在评标结束前不要离线。评审专家小组可能会在衡阳市公共资源交易网交易系统中对投标单位提出澄清答疑的要求，投标单位应及时关注交易系统动态，并在规定时间内在线回复。如未在规定时间内进行回复，所造成的一切后果，投标单位自行负责。
2.本项目为电子标，投标人应按衡阳市公共资源交易中心关于电子招投标相关要求进行投标。本项目格式文件中要求的所有签章均为电子签章（含单位公章、法人代表签章、授权代表签章等）。招标文件中如有与本表不一致的内容，以本表要求为准。  

3.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》释义对银行、保险、石油、石化、电力、电信等有行业特殊情况的，应依法保障上述特殊行业法人依法设立并领取营业执照的分支机构参与招标投标活动的合法权益，故本项目前述特殊行业可以分支机构的身份参加，除此以外的其他行业不得以分支机构身份参加，采购文件涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构负责人”。

4.投标人为分公司时，对于总公司的资质可共享共用，采购人予以承认，视为投标人所有。

5.评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。


第三章  投标须知
一、说明 
1.适用范围 
1.1本招标文件适用于投标邀请中所述采购项目。
2.定义 
2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本采购项目的采购人名称、地址、电话、联系人见投标须知前附表。 
2.2“采购代理机构”系指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和经财政部门认定资格的其他采购代理机构。
2.3“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。 
2.4电子招标投标：是指电子招标投标各方参与人（以下简称交易参与人）按照有关法律法规的规定，应用网络信息技术，使用衡阳市公共资源网上交易平台(以下简称交易平台)，进行的招标投标活动。
2.5“货物”系指投标人按招标文件要求，向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。 
2.6“服务”系指招标文件规定投标人须承担的系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。 
3.投标人的资格要求 
3.1投标人应当符合投标邀请中规定的下列资格条件要求：
（1）《中华人民共和国政府采购法》（以下简称“《政府采购法》”）第二十二条第一款规定的投标人基本资格条件； 
（2）采购项目有特殊要求，招标文件规定的投标人特定资格条件。 
3.2投标人不得存在下列情形之一： 
（1）与采购人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。 
（2）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 
（3）在参加本项目政府采购活动前3年因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动。 
3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3.4为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
4.投标费用 
4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。 
5.授权委托 
5.1投标人代表可为投标人的法定代表人（非法人组织、个体工商户等的负责人称为单位负责人）或其授权委托人。投标人代表为投标人法定代表人（单位负责人）的，应提供法定代表人（单位负责人）身份证明；投标人代表不是投标人法定代表人（单位负责人）的，应提供法定代表人（单位负责人）授权委托书，并附法定代表人（单位负责人）身份证明。 
6.联合体投标 
6.1除投标须知前附表另有规定，本采购项目不接受除政府采购政策规定以外的其他联合体投标。 
6.2投标人以联合体形式投标，除应符合本章第3.2款、第3.3款、第3.4款规定外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例； 
（2）联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的资格条件； 
（3）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级 
（4）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一项目的采购活动。 
7.采购进口产品 
7.1除投标须知前附表另有规定外，本采购项目拒绝进口产品参加投标。 
7.2本章第7.1款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。
二、招标文件 
8.招标文件的构成 
8.1招标文件共七章，分两部分。各部分的内容如下： 
第一章  投标邀请
第二章  投标须知前附表
第三章  投标须知
一、说明 
二、招标文件 
三、投标文件的编制 
四、投标文件的提交 
五、开标与评标
六、中标信息公告与中标通知书 
七、投标人质疑
八、合同签订  
九、其他规定 
第四章  采购合同协议书
第五章  采购内容与要求 
技术要求
商务要求
第六章  综合评分表
第七章  投标文件格式与要求 
9.招标文件的提供 
9.1招标文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见招标文件投标邀请。 
9.2投标人应及时登录交易平台下载招标文件，并按规定要求在网站完成投标报名。 
9.3招标文件的提供期限截止时，确认报名的投标人少于三家，采购人或采购代理机构可以延长招标文件的提供期限或者不再限制提供期限，并发布更正公告。延长招标文件的提供期限或者不再限制提供期限的，遵守本章第11.1款关于招标文件修改的规定。 
10.偏离
10.1本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款（参数）偏离。 
10.2除法律、法规和规章规定外，招标文件中标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。 
10.3第二章和第五章中的一般商务和技术条款（参数），在超出允许偏离的条款数（见投标须知前附表）时，在评标时将其视为无效投标。
10.4条款数（最高项数）的统计方法见投标须知前附表。 
11.招标文件的澄清与修改 
11.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标须知前附表规定的提交投标文件截止时间至少15日前，在财政部门指定的媒体和衡阳市公共资源交易中心网站发布澄清或者修改的内容。
11.2如果澄清或者修改发出的时间距投标截止时间不足15日，将相应顺延投标截止时间。 
12. 推迟投标截止时间和开标时间 
采购代理机构可以视采购具体情况，推迟投标截止时间和开标时间，并将变更时间在财政部门指定的媒体和衡阳市公共资源交易中心网站发布更正公告。 
三、投标文件的编制
13.投标语言 
投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。 
14.计量单位 
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 
15.投标文件组成 
投标文件由资格证明文件、商务文件、技术文件三部分组成。详见第七章投标文件格式与要求。
16.投标报价 
16.1投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。 
16.2投标人应按《开标一览表》和《分项价格表》的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标总价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将视为无效投标。 
16.3除投标须知前附表允许提交备选方案外，投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将视为无效投标。 
16.4投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价(如果设定)，否则，在评标时将视无效投标。采购项目预算、最高限价见投标邀请。 
16.5投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标报价，在评标时将其视为无效投标。 
16.6投标人的价格优惠应当直接在开标一览表的投标报价中给出。 
17.备选方案 
17.1除投标须知前附表另有规定外，本采购项目不接受备选方案投标。 
17.2接受备选方案投标时： 
17.2.1投标人在投标文件中只能提交一个备选方案并注明主选方案，且备选方案的投标报价不得高于主选方案。如果投标人在投标文件中提交两个以上备选方案或未注明何为主选方案，在评标时将其视为无效投标。 
17.2.2备选方案应当在《开标一览表》备注中列出。 
18.投标人的资格证明文件 
18.1投标人应提交满足投标邀请规定的资格条件要求的证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分。
18.2如果投标人为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在资格审查时将其视为无效投标。
18.3投标人有下列情形之一的，视为无效投标： 
18.3.1未按《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》规定格式进行承诺的；
18.3.2 未按招标文件要求提交其他资格证明文件、联合体协议、分包意向协议或提供虚假资格证明文件的；
18.3.3 资格证明文件超过有效期的或未按有关规定年审合格的。 
19.投标文件符合招标文件规定的证明文件 
19.1投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分。 
19.2投标人应按招标文件要求详细填写相关表格。 
19.3商务、技术偏离表中应对照招标文件所有商务、技术要求如实填写。
19.4投标须知前附表规定投标人在投标时提供样品的，投标人有以下情形之一的，在评标时将不予评分：
19.4.1未在投标须知前附表规定的提交时间、地点提交的； 
19.4.2投标人提交的样品与招标文件中规定的样品标准要求不一致的。 
20.投标保证金 
本项目投标保证金详见投标须知前附表投标保证金之规定。
21.投标有效期 
投标有效期见投标须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标邀请规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。 
22.投标文件的编制和签署 
22.1电子投标文件：投标人应按照电子招标文件要求制作电子投标文件，并进行电子签名和盖章。
22.1.1投标人确认投标后，应从交易平台上下载“电子招标文件制作工具”，并使用此工具编制电子投标文件，否则将可能影响电子投标文件的上传而导致投标无效。
22.1.2投标人因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件视为无效投标文件。
22.1.3电子招投标文件具有法律效力，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。
四、投标文件的提交 
23.电子投标文件的提交
23.1电子投标文件的密封和标记
23.1.1电子投标文件通过数字证书进行加密并签章。未按要求加密和数字证书认证的投标文件，电子开标软件将无法接受，采购代理机构不予受理。
23.2电子投标文件的提交
23.2.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前将电子投标文件上传到指定网站的指定栏目。逾期不予受理。
23.2.2如遇系统提示“上传未成功”，投标人应及时重新修改文件或与系统运维机构联系，查明原因，确保上传无误，因自身原因导致不能上传的，由投标人自行承担责任。
23.3电子投标文件的修改和撤回 
投标人在招标文件规定的投标截止时间前，可以撤回已上传的电子投标文件，也可以撤回并修改后再重新上传。在投标截止时间之后，投标人撤回其电子投标文件的，按政府采购相关规定接受处罚。
24.无论中标与否，投标人的投标文件均不予退还。
25.串通投标 
有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装。
五、开标、评标 
26.开标 
26.1投标人可通过网上开标系统参加开标会；
26.2开标程序。采购代理机构在规定的时间内，按下列程序进行开标；
26.2.1投标人在开标时间前提前登录网上开标系统；
26.2.2开标时间，由系统在线公布投标人名单，并核验投标保证金到账或电子保函情况；
26.2.3投标人根据系统发出投标文件解密指令提示后在规定时间内使用加密投标文件的CA数字证书进行投标文件解密。解密时限为20分钟，投标文件在解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其投标文件，开标继续进行。 
26.2.4唱标：以《开标一览表》为准，未提供的按无效投标处理。在线生成的《开标记录表》所有有效投标人可以在线即时查看、下载。  
26.2.5投标人法定代表人（单位负责人）或授权委托人应在系统规定的时间内在开标记录上进行确认，否则视同认可开标结果。
26.3开标时，出现下列情形之一的，不得进入评标：
26.3.1开标时，出现下列情形之一的，视为投标人撤销其投标：
（1）投标人未按要求配置开标所需的软硬件设备，导致解密失败的；
（2）投标人电脑故障或无法上网，导致解密失败的； 

（3）解密锁发生故障、失效、错误等，导致解密失败的；
（4）解密时间超过规定时限的；
（5）其他由于投标人自身原因导致解密失效的情形。
26.3.2如因网上开标系统出现系统故障，导致开标解密无法完成的，由采购人或采购代理机构向交易平台提出延长解密时间的申请，交易平台酌情延长解密时间。

27.政府采购政策支持
省级以上财政部门关于政府采购强制采购、优先采购以及支持中小企业的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)和中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）查询。本项目价格扣除或加分比例见投标须知前附表。
27.1强制采购：
产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购。纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注★符号产品），投标人提供的产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效。实施政府强制采购的，评审时按投标须知前附表的规定给予价格部分和技术部分加分。
27.2优先采购：
对纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品（非标记★符号节能产品）、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按投标须知前附表的规定给予价格部分和技术部分加分。
27.3小微企业评审优惠:
（1）在货物采购项目中，投标人提供的货物均为小型、微型企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。投标人提供的货物、工程或者服务符合上述情况的，按《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）和《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》（湘财购〔2022〕17号）规定，评审时按投标须知前附表的规定给予价格扣除，用扣除后的价格参加评审。本项所称货物不包括使用大中型企业注册商标的货物。
（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，具体按投标须知前附表的规定给予价格扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。
（3）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，具体按投标须知前附表的规定给予价格扣除，用扣除后的价格参加评审。
（4）中小企业划分标准按投标须知前附表的规定执行。
27.4政府采购政策交叉与叠加
（1）符合政府采购强制采购和优先采购政策的，产品只能享受节能产品、节水产品、环境标志产品等产品优惠中的一项（投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据）。
（2）投标人同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；
（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“节水产品”、“环境标志产品”中的一项政府采购优惠累加计算。
27.5投标文件符合本章第27.1款、第27.2款、第27.3款规定的，投标人应提供相关证明资料。
（1）节能产品、节水产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（扫描件）。
（2）中小企业：按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，提供《中小企业声明函》（格式）。
（3）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定提供证明文件（扫描件）。
（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。
27.6 投标人有政府采购合同融资需求的，详见投标须知前附表。
28.评标 
28.1评标委员会 
28.1.1评标由依法组成的评标委员会负责。 
28.2评标方法 
28.2.1评标方法：综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。 
28.2.2本采购项目的评标因素和标准见综合评分表。 
28.3投标文件的初步评审 
28.3.1初步评审分为资格性审查和符合性审查。 
（1）资格性审查。根据法律法规和招标文件的规定，采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明材料、信用记录、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。对未通过资格审查的投标人，将告知投标人原因。 
（2）符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。 
（3）评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。 
28.3.2投标文件中除前章节条款所述情况外，有下列情况之一的，也应在资格性、符合性审查时按照无效投标处理： 
（1）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的(缺漏招标文件所要求的内容)；
（2）不符合法律、法规和招标文件其他规定的。 
28.3.3有下列情形之一时，评标委员会应予废标，并将理由通知所有投标人。废标的情形同时在投标须知前附表集中列示： 
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的； 
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
（3）投标人的报价均超过了采购预算； 
（4）因重大变故，采购任务取消的。 
28.3.4多家代理商提供同一品牌产品投标的，在统计投标人数量时要求如下：
（1）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
（2）非单一产品采购项目时，多家投标人提供的招标文件载明的核心产品品牌相同的，按前（1）规定处理。
28.4澄清有关问题 
28.4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
28.4.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用数据电文形式，并根据要求进行电子签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
28.4.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标人应对修正进行确认，如不确认，评标时将视为无效投标。 
28.4.4有效的数据电文澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。 
28.5比较与评价 
28.5.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。 
28.5.2价格评审。价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他有效投标人的价格分统一按照下列公式计算： 
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格参与价格评审。 
28.5.3涉及政府采购政策优惠的，按投标须知前附表规定调整投标人的技术、价格得分或总得分。  
28.5.4评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、计分。
28.5.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供数据电文说明，必要时提交相关证明材料（提交电子扫描件）；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
28.5.6评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
28.6推荐中标候选人名单 
28.6.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按评审后的价格由低到高顺序排序。得分相同但价格相同的，按评审后的技术得分由高到低顺序排序。
28.6.2本次招标采购推荐的中标候选人数量见第六章。 
六、中标信息公告与中标通知书
29.中标信息公告 
中标人确定后，中标信息将在财政部门指定的媒体和衡阳市公共资源交易网上公告。 
30.中标通知书
30.1中标结果通知 

30.1.1在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构将以数据电文形式向中标人发出已完成电子签章的《中标通知书》。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。
30.1.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
七、询问、质疑与投诉
31. 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人将在三个工作日内作出答复。 
32. 投标人认为招标文件、采购过程和中标成交结果使自己的权益受到损害时，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。
33.前款“应知其权益受到损害之日”是指：
33.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日起 
33.2对采购程序提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； 
33.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 
34. 投标人提出质疑的，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，并提供质疑函和必要的证明材料。采购人或采购代理机构应当向质疑投标人开具签收回执。 
35.质疑函应当包括下列内容： 
35.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
35.2质疑项目的名称、编号；
35.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； 
35.4事实依据； 
35.5必要的法律依据； 
35.6提出质疑的日期。
36.质疑书应当由质疑投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖投标人单位公章，由授权的代理人签字的应附其法定代表人（单位负责人）委托授权书。 
37.采购人应当在签收回执之日起七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人或采购代理机构。 
38.质疑投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向财政部门提出投诉。  
八、合同签订 
39.履约担保 
中标人在收到中标通知书后十日内，需向采购人提交履约担保的，应按照投标须知前附表的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。 
40.签订合同 
采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。  
九、其他规定 
41.信用记录
41.1为推进政府采购诚信体系建设，投标人在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读省级以上财政部门相关政策规定。
41.2采购人或采购代理机构在对投标人进行资格审查时，还应对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，应拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
41.3信用记录查询网站见投标须知前附表。
41.4信用甄别时间见投标须知前附表。
41.5信用信息查询记录和证据留存具体方式：对有不良信用记录的投标人情况截图，作为查询记录和证据。
42.网上开标说明（详见投标须知前附表）
43.采购代理服务费 
采购代理服务费见投标须知前附表。
44.其他
招标文件的其他规定见投标须知前附表。
第四章   采购合同协议书
政府采购编号：                             
委托代理编号：                             
采购人（全称）：                      （甲方） 
中标人（全称）：                      （乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。 
1.项目管理信息 
（1）采购组织形式：                          
（2）采购方式：                          
（3）项目名称：                          
2.合同标的及金额 
	序号
	标的名称
	型号规格
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合同金额小写：                      
大写：                      


3.履行合同的时间、地点及方式：                       
4.付款：                        。 
5.解决合同纠纷方式 
首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷： 
□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼 
6.组成合同的文件 
合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释： 
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议 
（2）本合同协议书 
（3）中标或成交通知书 
（4）政府采购合同格式条款 
（5）投标文件 
（6）招标文件 
（7）标准、规范及有关技术文件 
合同订立时间：         年      月      日 
合同订立地点：                            
    
	甲方：（公章）
	乙方：（公章）

	法定代表人（单位负责人）：      
	法定代表人（单位负责人）：          

	授权委托人：                      
	授权委托人：                         

	电话：                           
	电话：                               

	传真：                            
	传真：                                 

	开户银行：                         

	帐        号：                         


第五章  采购内容与要求
第一节 技术要求
一  采购内容及数量
	包号
	包名称
	数量
（批）
	质保期
	交货要求
	备注

	
	
	
	
	时间
	地点
	

	1
	衡南县云集中心幼儿园（清泉小学）信息化及设施设备政府采购项目
	1
	三年
	90天
	采购人指定地点
	


二、技术规格、参数与要求
	序号
	标的名称
	主要参数
	单位
	数量
	备注

	一、网络系统

	1
	室内无线AP
	1、支持802.11ax标准；采用双射频设计，一个2.4GHz射频卡，一个5GHz射频卡；整机空间流≥4条
2、支持≥1个1G以太网电口、≥1个2.5G SFP光口
3、整机最大无线速率≥2.9Gbps
4、支持SSID隐藏，每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性
5、为保证无线网络安全，支持PSK认证、Web认证、微信认证、二维码访客认证、短信认证、无感知认证等认证方式；支持WEP（64/128位）、WPA（TKIP）、WPA-PSK、WPA2（AES）、WPA3等数据加密方式
6、支持非法AP检测及反制。支持数据帧过滤功能，支持白名单、静态黑名单、动态黑名单
	台
	35
	

	2
	室外无线AP
	1、支持802.11ax标准；采用双射频设计，一个2.4GHz射频卡，一个5GHz射频卡；整机空间流≥4条
2、支持≥1个1G以太网电口、≥1个2.5G SFP光口，支持内置全向天线
3、整机最大无线速率≥2.975Gbps
4、支持SSID隐藏，每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性
5、为保证无线网络安全，支持PSK认证、Web认证、微信认证、二维码访客认证、短信认证、无感知认证等认证方式；支持WEP（64/128位）、WPA（TKIP）、WPA-PSK、WPA2（AES）、WPA3等数据加密方式
6、支持非法AP检测及反制。支持数据帧过滤功能，支持白名单、静态黑名单、动态黑名单
7、网优工具分析出网络问题，支持问题区域、问题AP、问题终端定位功能。
	台
	7
	

	3
	POE电源
	支持802.3at/802.3af供电。
	个
	7
	

	4
	网络单元系统（24）
	1、交换容量≥430Gbps，转发性能≥125Mpps

2、固化10/100/1000M以太网端口≥24个，1G/2.5G SFP非复用光接口≥4个
3、支持即插即用，零配置开局上线。开箱上电即可被主机发现和纳管，无需刷入配置
4、支持通过图形化界面通过主机对设备单独或批量配置，可针对VLAN、端口状态、防环路等进行配置
	台
	17
	

	5
	网络单元系统（24-POE）
	1、交换容量≥430Gbps，转发性能≥125Mpps

2、固化10/100/1000M以太网端口≥24个，1G/2.5G SFP非复用光接口≥4个，支持POE和POE+远程供电,最大可支持POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥350W
3、支持即插即用，零配置开局上线。开箱上电即可被主机发现和纳管，无需刷入配置
4、支持通过图形化界面通过主机对设备单独或批量配置，可针对VLAN、端口状态、防环路等进行配置
	台
	20
	

	6
	网络单元系统（8-POE）
	1、配备≥8个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），≥2个SFP光口，最大PoE功率≥240W（视电源功率而定）。
2、支持环网ERPS，6kV防雷，宽温设计，支持IP40防护。
	台
	18
	

	7
	光网络单元系统
	1、要求独立业务插槽≥8个，本次配置千兆光口数量≥48个,万兆光口数量≥10个
3、交换容量≥160Tbps，包转发率≥36000Mpps
4、支持扩展≥1个硬盘，硬盘容量≥1TB
5、实际配置可拔插双模块化电源，实现1+1冗余，支持热插拔 
6、为提高设备及整网稳定性，要求设备支持灵活插卡，模块化设计；并且网关卡异常不影响交换内网，双路由卡，支持主备、负载均衡模式应对单点故障
7、内置防火墙功能。支持防火墙、特殊协议网关、出入栈策略、一般性防攻击、AAA、RADIUS、ARP安全等；提供流量限速、会话限制、URL过滤、报文过滤等多种安全特性
8、预置管理软件，可以实现对网络的业务规划，实现对接入的交设备即插即用、零配置上线、零配置替换以及光链路故障监测预警功能
9、支持上网日志审计功能，支持NAT44、NAT64、NAT66日志、流日志、URL日志、日志备份等
10、支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机。
11、支持云管理功能：支持网络设备基本信息监控功能，支持状态监控，可以查看网络拓扑、端口状态图/CPU、内存使用率/连通状态/设备状态、端口列表等；支持智能运维、移动运维、一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告.
	套
	2
	

	8
	网络安全防御系统
	1、千兆电口数量≥8个；千兆光口数量≥2个；万兆光口数量≥2个
2、最大整机吞吐≥2Gbps；IPS吞吐量≥1Gbps，最大并发连接≥30万；最大新建连接≥5万
3、要求能够通过软件授权灵活控制防火墙性能；最大可支持扩展三层网络吞吐≥3Gbps ，要求能够显示当前可用性能、可继续新增性能；
4、含5年特征库
	台
	1
	

	9
	数据转换系统
	1、转发性能≥120Mpps，交换容量≥230Gbps

2、实配不少于8个三层万兆口，4个三层千兆电口，实配不少于24个二层千兆电口，且支持LAN/WAN切换
3、设备CPU/交换芯片/内存/PHY/时钟芯片/CPLD等关键器件均为国产
4、内存≥4GB, FLASH≥4GB
5、配置1+1冗余，双电源
	台
	1
	

	10
	无线控制器
	1、最大可管理AP数量≥512个。
2、支持本地转发和集中转发模式。
3、为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License。
4、为避免显示设备被抢占，实现正在投影的终端结束投影之前，其他终端无法抢占投影服务。
5、支持对非法无线接入点进行探测，并对非法AP进行屏蔽。
	台
	1
	

	11
	光纤收发器
	提供≥1个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，≥1个1000Mbps SC光口，最大传输距离≥3kM
	对
	36
	

	12
	收发器安装槽
	14位机架式安装槽
	套
	3
	

	13
	单模光模块
	1000BASE-LX GBIC转换模块（1310nm）
	个
	72
	

	14
	出口网关
	1、转发性能≥120Mpps，交换容量≥230Gbps

2、实配不少于8个三层万兆口、4个三层千兆电口，实配不少于24个二层千兆电口，且支持LAN/WAN切换
3、设备CPU/交换芯片/内存/PHY/时钟芯片/CPLD等关键器件均为国产
4、内存≥4GB, FLASH≥4GB
5、配置1+1冗余，双电源
	台
	1
	

	15
	24口网络配线架
	1、背面SPCC 金属理线托盘，用于捆扎、管理线缆，避免线缆与 模块端接处受力造成连接松动；
2、正面直观的分组标签区，为书写标签提供方便的管理； 
3、直接使用于 19“标准机柜、机架、挂墙柜等；
4、采用优质冷轧钢板，表面经过喷塑特殊处理；
	套
	41
	

	16
	理线器
	1、采用优质冷轧钢板，表面经过喷塑特殊处理；
2、可拆卸卡扣设计；
3、均匀金属圆弧“手指 ”位设计；
4、最多可容纳 24 根跳线，每根跳线都有自己的位置，方便理线；
5、1U高度符合 19 英寸机架安装标准
	套
	109
	

	17
	网络机柜1
	37U 600*600,含层板、2个PDU插座（不少于12位10A国标插孔）
	台
	12
	

	18
	网络机柜2
	9U 600*600, 含层板、1个PDU插座（不少于6位10A国标插孔）
	台
	2
	

	19
	光纤配线架1
	机架式12口；SC尾纤法兰满配
	套
	16
	

	20
	光纤配线架2
	盒式6口；SC尾纤法兰满配
	套
	36
	

	21
	光纤配线架3
	机架式24口；SC尾纤法兰满配
	套
	21
	

	22
	光纤跳线1
	SC-LC/LC-LC,3m,单模
	根
	167
	

	23
	光纤跳线2
	SC-LC/LC-LC,5m,单模
	根
	30
	

	24
	网络跳线
	1、不少于1米六类非屏蔽跳线。
2、内置双色 LED 灯通过常规测试仪（FLUKE、通断测试仪等）均可以寻线，根据发光的颜色，可看出 链路的连接情况。
	根
	500
	

	25
	光纤熔接
	定制服务，熔纤12芯以上；
	项
	1
	

	26
	安装辅材
	含配套用电源线及网线、水晶头、电胶布等配套材料
	批
	1
	

	二、机房中心

	1
	设备柜
	1、机柜尺寸（宽*深*高）：≥600*1200*2000mm

2、机柜应采用一体化组装式结构封闭冷热通道设计；
3、每个机柜前后门应配置门锁装置；
4、机柜内应配置2条PDU垂直安装，每条PDU工作电压：220V；额定输入电流32A;12位10A国标插孔；4位16A国标插孔；含防雷模块。
5、含两条1800mmRGB灯带，卡扣等配件
6、其他配件：包含导轨 650(L)*50(H)*32(D)mm 2条、盲板：1U卡扣式安装 10块、层板 488.5(W)*654(D)*45.5(H)mm 2块；
	台
	1
	

	2
	IT柜
	1、机柜尺寸（宽*深*高）：≥600*1200*2000mm

2、机柜应支持上、下进线及走管，适应不同安装场景的需求。
3、每个机柜内部提供1副导轨，1块层板，PDU安装板1副，垂直走线板1副，1套门磁模块。
4、每个机柜顶部需包含1组M型强弱电分离的走线架，并柜所需密封板，附件等。
5、应标配应急通风系统，在空调失效情况下，能够开启自然通风散热，为用户备份提供时间；还应可以与消防系统进行联动，使灭火气体顺利进入机柜内。
6、机柜内应配置2条PDU垂直安装，每条PDU工作电压：220V；额定输入电流32A;12位10A国标插孔；4位16A国标插孔；含防雷模块。
7、含两条1800mm灯带【RGB】，卡扣等配件
8、其他配件：包含导轨 650(L)*50(H)*32(D)mm 2条、盲板：1U卡扣式安装 10块、层板 488.5(W)*654(D)*45.5(H)mm 2块；
	台
	6
	

	3
	数据中心专用制冷系统
	1、制冷量≥12.5kW，送风量≥2200m³/h，加热量≥2kW，加湿量应≥1.7kg/h，全年能效比≥4；
2、制冷系统应采用重力排水设计；
3、制冷系统可支持深度1100/1200标准服务器机柜安装，支持上送风和左右侧送风方式；
	台
	1
	

	4
	制冷系统配管（铜管）
	配置9.52*0.75+15.88*1，各15m，含保温棉，适用于机架式：7.5KW、12.5KW，基站式：12.5KW
	套
	1
	

	5
	制冷系统内机线缆
	3*6mm²
	米
	15
	

	6
	制冷系统外机线缆
	3*4.0mm²
	米
	20
	

	7
	制冷剂
	标准R410A
	罐
	1
	

	8
	制冷系统外机支架
	制冷系统外机支架，槽钢/角钢制作
	套
	1
	

	9
	配电箱
	1、MCB单路市电输入(C125A/3P),C级防雷；
2、UPS输入(C63A/3P),带锁维护旁路(C63A/3P),UPS输出(C63A/3P),空调及照明配电(3*D40A/3P+3*C32A/1P),IT配电(市电)(9*C32A/1P),IT配电(UPS)(9*C32A/1P)；
3、15K-40KVA三相配电箱
	套
	1
	

	10
	稳压电源
	1.输入电压；320V～440V（三相）
2.输入电压：187V～253V（单相）
3.输入频率：50HZ
4.输出电压；380V（三相）
5.输出电压：220V（单相）
6.稳压精度：＜1%
7.负载调整率：＜2%
8.附:加波形失真：＜5%
9.响应时间：＜0.1S
10.尖峰吸收； 输入500V  输出≤44V
11.输出过压保护值  245V±5V
	套
	1
	

	11
	灯带控制单元
	机架式安装冷通道RGB氛围灯控制盒
	个
	2
	

	12
	单排控制单元
	1、用于冷通道12V电源供应(如监控屏，烟感，水浸等)，集中走线，开关门控制，冷带控制等；
2、机架式安装机柜背面，可支持12个机柜控制供电，超出12个机柜增加一个；
	个
	1
	

	13
	动环监控主机
	1、采用≥19英寸机架式设计，监控对象：精密空调、UPS主机、蓄电池、配电柜、通道门禁、温湿度、空调漏水监测、烟雾探测等。
2、应包含短信告警功能和声光报警功能，各类传感器等。
3、最大可支持4台(单/三相)UPS的监控、4台(智能/精密)配电、8*8=64路普通市电开关状态检测、8台精密空调，60路温湿度,8路DI检测（最大可扩展至40路DI检测),4路DO输出控制,支持网络视频及网络门禁监控、支持Modbus TCP/SNMP北向接口便于第三方监控系统的集成需要，提供标准的3D可视化管理功能（可实现微模块数据中心的3D展示需要）；APP监控管理。
4、不少于8个RJ45形态RS485串口，2个为RS232/RS485复用串口，8路DI接口，8路AI/DI复用接口，4路DO输出接口，4个RJ45接口，2个USB接口，标配32G的SD存储卡。
5、可直接通过监控系统设置精密空调运行的详细参数（送、回风温湿度控制、精度校准等），远程开关机操作。
6、主机为双网口、配置1+1冗余，双电源。
	个
	1
	

	14
	嵌入式可视化控制终端
	1、配备≥10.1英寸带金属外壳电容屏。
2、CPU处理器：≥4核主频≥2.0Ghz，运行内存：≥2GB，固态硬盘：≥32GB，分辨率≥1280*800，标配无蓝牙wifi，一个ETH口
	个
	1
	

	15
	烟雾传感器
	1、工作电压：12V

2、工作温度：-10℃～50℃
3、环境湿度：≤95%RH
4、安装方式：吸顶
5、监视面积：不低于20㎡
6、输出形式：常开/常闭
	个
	1
	

	16
	温湿度侦测采集器
	1、工作电压：DC5V-DC24V

2、输出方式：RS485标准输出；
3、传输速率：2400、9600bps可选；
4、通信协议：MODBUS RTU；
5、工作环境：-20℃至70℃相对湿度为5%至95%；
6、高精度：温度±0.3℃，湿度±3%；
7、状态指示：支持OLED液晶屏显示，自发光可夜视；
	个
	2
	

	17
	漏水检测报警器
	1、漏水检测，灵敏度可调，防误报功能。
2、供电电源：12VDC。
3、输出形式：干接点，水浸检出时输出常开、常闭可选。
4、控制器检测长度大于500米。
5、以LED指示灯显示漏水、故障、电源状态。
	套
	1
	

	18
	漏水感应线
	1、二芯正螺纹检测线缆；
2、长度≥5m；
3、根据现场需求，应支持通过感应绳连接的方式延长检测距离；
	条
	1
	

	19
	声光告警模块
	支持设置声光报警发送提示
	个
	1
	

	20
	工业电源
	12V3A直流电源供电
	台
	1
	

	21
	200万摄像机
	200万高清监控摄像头 夜视红外高清网络摄像头（带POE）
	个
	2
	

	22
	8路硬盘录像机
	8路高清网络硬盘录像机，2盘位（每盘位最大8T硬盘），1080P高清（8个RJ45 10M/100M自适应以太网口）支持POE功能 （机架式）
	台
	1
	

	23
	4TB监控级硬盘
	4TB企业级监控录像专用硬盘
	个
	1
	

	24
	消防检测模块
	5A8脚两开两闭24VDC-JDQ
	套
	1
	

	25
	网络单元系统（24）
	动环监控 24口非poe机架交换机
	套
	1
	

	26
	机架式灭火模块
	机架式灭火模块
	套
	2
	

	27
	模块机柜承重架
	机柜承重架，槽钢/角钢制作
	套
	7
	

	28
	防静电地板
	硫酸钙防静电高架地板35mm
	平方米
	103
	

	29
	扣板
	铝合金微孔方型600*600*0.8
	平方米
	103
	

	30
	LED平板灯
	600*600mmLED灯具
	套
	24
	

	31
	防雷接地
	1、机房配电处设置二级浪涌保护器，地面采用30*3mm铜排围绕室内一圈，并采用40*0.1mm铜箔组成600*600方格，连接铜排。
2、利用4平方接地铜线将防静电地板支架，机柜，电池组架等设备就近与铜排跨接。（消防安防合用控制室、弱电机房）
	项
	2
	

	32
	可视化管理图形展示系统
	1、CPU：≥12核; 主频：≥3.6GHz；
2、内存：≥16GB DDR4 3200MHz及以上；
3、硬盘：≥512G SSD硬盘； 
4、显卡：独立2GB显卡；
5、网卡：集成10/100/1000自适应网卡；
6、声卡：集成5.1声道声卡 提供5个音频接口；
7、键鼠：标准键盘、USB光电鼠
8、电源：≥300W 电源 
9、接口：≥8个USB（含2个USB3.2 Gen2）接口、VGA+HDMI\2个PS2接口，1个串口；
11、整机噪音：噪音声压级≤5dB；机箱按键：前置有开机键与重启键。
12、显示器尺寸：不小于23.8寸显示器，最佳分辨率：1920x1080；支持显示器开启主机功能
13、安全性：具备中文BIOS、支持来电开机、支持定时开机、实现硬盘密码保护、可单独允许/禁止某串口、某USB、某个SATA接口。支持系统温度监控、电压监控、风扇转速监控
	套
	3
	

	33
	网络机柜散力架
	槽钢/角钢制作
	套
	2
	

	34
	配电箱
	含空气开关，短路保护器、汇流铜排、电源防雷器等
	个
	1
	

	35
	机房中心智能温控单元1
	制冷量不低于12000W，制热量不低于13500W
	台
	1
	

	36
	机房中心智能温控单元2
	制冷量不低于7200W，制热量不低于8000W
	台
	1
	

	37
	网络机柜
	网络机柜,≥600*1000*2000mm
	台
	2
	

	38
	操作台
	三联定制
	套
	1
	

	39
	其他辅材
	电源线、连接件、空开等
	批
	2
	

	三、公共广播系统

	1
	壁挂扬声器
	1、输入电压：≥100V；
2、额定功率：≥10W；
3、频率范围：≥130Hz-17KHz ±10%；
4、灵敏度：88dB ±3dB；
	台
	51
	

	2
	室外IP音柱
	1、网络接口：标准RJ45输入；
2、支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)；
3、额定功率：≥50W；
4、灵敏度：89dB（±3dB）；
5、频率响应：110Hz-18KHz；
6、喇叭单元：LF:4"×4；HF：3"×1；
7、防护等级；IP67
	台
	16
	

	3
	教室主音箱
	1、预留2.4G天线接口，可选配2.4G接收模块，可实现本地语音扩声。
2、带100V定压保障接口，可以选配定压保障模块，实现定压保障功能。
3、额定功率：2*15W（8欧姆）
4、灵敏度：89dB ±3dB
5、 频率响应：40Hz-18KHz（线路）；100Hz-15KHz（话筒）
6、 总谐波失真：≤1%
7、 音频格式：MP3
8、采样率：8K-48K
9、通讯协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP
10、 线路输入：TRS3.5×1、线路输出：TRS3.5×1、话筒输入：TRS3.5×1、USB接口：1
11、单元规格：4吋宽频音扬声器×1；2.75吋高音扬声器×1
	只
	57
	

	4
	教室副音箱
	1、额定功率：≥15W。
2、额定阻抗：≥8Ω。
3、频率范围：100Hz-16KHz。
4、灵敏度：89dB±3dB。
5、单元规格：≥4寸宽频音扬声器*1、≥2寸高音扬声器 *1。
	只
	57
	

	5
	网络化蓝牙麦克风
	1、2.4G话筒（发射模块）采用内置驻极体拾音器。
2、支持内置麦克风和外置麦克风、支持激光笔教鞭。
3、支持PPT翻页和一键黑屏/恢复功能，可配合投影仪或者电脑展示讲解使用。PPT 翻页模块支持热插拔，无需装驱动软件,支持不开主机使用PPT 翻页功能。
4、支持3.5MM音频输入和麦克风输入。
5、内置可充式高性能3.7V聚合物锂电池。电池容量：≥600mA，带保护电路，MICRO USB接口充电，2小时充足电可持续续航时间≥12h。
6、频率范围： 2.405—2.480 GHz。
	个
	57
	

	6
	数字广播功放1
	1、额定输出电压：≥100V

2、具有总音量调整旋钮；
3、定压输出功率：≥250W；
4、额定电源电压：AC 220V/50Hz（±10%）；
	台
	3
	

	7
	数字广播功放2
	1、 额定输出电压：≥100V

2、 具有总音量调整旋钮；
3、定压输出功率：≥150W；
4、额定电源电压：AC 220V/50Hz（±10%）；
	台
	2
	

	8
	机架式数字调谐DVD
	1、USB播放功能支持WAV、MP3等各种无损格式。
2、具有蓝牙接收功能、FM收音功能，
3、全面兼容DVD/VCD/EVD/SVCD/CD/HDCD/MP3/WAV/JPEG/DVD±R/DVD±RW/CD-G等不同格式碟片。 
4、机器前面板具有物理按键功能：播放/暂停、停止、下一曲、上一曲、快进、快退、出仓/进仓、FM/蓝牙、选时、重复、声道、返回、标题、数字直选等。 
5、输入电源：AC220V/50Hz
6、最大消耗功率：≥25W
	台
	2
	

	9
	调音台
	1、频率响应：20Hz～20kHz （+1dB，-3dB）；
2、总谐波失真(1kHz)：≤1%；
3、线路输入增益：≥55dB；
4、话筒输入增益：≥68dB
5、最大输入电平：≥14dBu
6、最大输出电平：≥19dBu
7、信噪比（A计权）：≥85dB
	台
	1
	

	10
	电源时序控制器
	1、支持≥16路电源输出，时序开关控制，顺序开启，反序关闭；
2、控制口：短路信号输入，可将时序开关外接，方便与其他系统联动；
3、单路最大电源电流：≥10A；16路电源总电流：≥40A；
4、硬件接口：RS232控制口×1；RS422数据接口×2；
	台
	1
	

	11
	网络有源音箱
	1、最大消耗功率：≤50W；
2、失真度：≤1 %；
3、电压适应范围：165V~250V/50Hz；
4、扬声器：6.5吋；
5、额定功率：2×15W；
6、阻抗：8Ω；
7、灵敏度：93±3dB；
8、频率范围：170Hz-18000Hz（±15%）；
	套
	2
	

	12
	网络寻呼话筒
	1、具有30个一键呼叫触控按钮；
2、支持一路本地线路输入，1路话筒输入，一路音频辅助输出；
3、网络接口：标准RJ45；
4、内置扬声器输出阻抗&功率：8Ω，5W；
5、频率响应：40Hz~20KHz（±3dB）；
6、信噪比：>75dB；
7、采样率：8K~48KHz，
8、音频格式：Mp3；
9、总谐波失真：≤1%；
	台
	1
	

	13
	广播系统可视化图形展示系统
	1、CPU：≥12核; 主频：≥3.6GHz；
2、内存：≥16GB DDR4 3200MHz及以上；
3、硬盘：≥512G SSD硬盘； 
4、显卡：独立2GB显卡；
5、网卡：集成10/100/1000自适应网卡；
6、声卡：集成5.1声道声卡 提供5个音频接口；
7、键鼠：标准键盘、USB光电鼠
8、电源：≥300W 电源 
9、接口：≥8个USB（含2个USB3.2 Gen2）接口、VGA+HDMI\2个PS2接口，1个串口；
11、整机噪音：噪音声压级≤5dB；机箱按键：前置有开机键与重启键。
12、显示器尺寸：不小于23.8寸显示器，最佳分辨率：1920x1080；支持显示器开启主机功能
13、安全性：具备中文BIOS、支持来电开机、支持定时开机、实现硬盘密码保护、可单独允许/禁止某串口、某USB、某个SATA接口。支持系统温度监控、电压监控、风扇转速监控
	套
	1
	

	14
	IP分控软件
	网络广播分控软件
	套
	1
	

	15
	网络广播可视化移动终端
	1、配备≥15.6寸全高清触摸屏幕；

2、不少于4个COM接口；不少于3路MIC输入口；不少于 8路USB接口；不少于6路线路输入接口；不少于2个RJ45接口；不少于1路VGA接口和1路DVI-D视频接口；不少于1路PS/2接口；
3、6×4音频矩阵功能：6路线路输入接口，每一路线路输入有两个编组按键发送到任意编组混音；
4、线路输入和话筒输入均带音量和音调调节，不少于9个音量调节旋钮，不少于9组（18个）高低音调节旋钮；
2、5、面板带1个可以编程的紧急按键；
6、带2组线路输出接口；
7、内置监听功能，监听音量可以单独调整；
8、工业级主板，可满足7×24hrs不间断工作；
	台
	1
	

	16
	网络广播主控软件
	1、网络广播系统控制的核心软件；
2、无需互联网静态IP地址即可与IP广播管理平台主控软件互联；
3、注册方式以USB加密狗硬件注册方式；
4、系统服务器软件，支持双向通讯设备的权限分配，网络冗余、即时性音频应急保障备份、推送备份和定压备份设定；
5、自动音乐打铃；作息时间表季节调整；自动预开电源，播放结束自动关闭；
6、支持单点播放：可以对任意单点、组群、分区或全部广播；
7、领导网上讲话：远程对全区、分区、分组讲话；
8、语音实时采播：能够将自用电台、录音机卡座、CD播放器、MP3播放器、麦克风等节目实时采播实时压缩成高音质数据流存储到服务器，并可按要求同时转播到指定的广播终端，用于播放外接设备广播及广播通知等，能与电源时序器联动，实现在定时或实时采播任务中打开十六路电源时序器的任意一路或数路受控电源口；
9、支持独立考试模式，与应急保障主机配合实现双重保障；
10、结合网络报警主机接收报警信号，在服务器软件上预先设置报警模式，即可进行报警联动功能；
11、支持LED显示推送：以手动或自动的方式实时、定时发布文本信息；
13、支持同时监控≥5个视频终端的画面，支持对任意指定视频终端的视频录制、存储；
14、具备声光指示及报警模式：支持常规任务、特殊任务及报警任务以声光同步的方式输出；满足特殊教育等多种特殊场合使用；不同的任务可以指定不同的灯光；
15、具备自动增益功能：内置自主算法、自主技术的DSP处理模式，能自动识别和区分终端环境噪声和正常的广播内容，自动根据环境噪声自动增减广播增益；同时保证声音的清晰度和强度；
16、具备一键巡检功能，可以在30秒内快速检查所有网络音箱的声音品质是否符合播音要求，自动以警示图标形式显示故障终端，可保存所有终端的检测数据，作为核查依据；
	套
	1
	

	17
	终端解码器
	1、一路话筒输入、一组线路信号输入、一组线路信号输出；
2、带优先级切换功能，可以自主选择网络信号优先或网络和本地信号混音输出；
3、带USB接口，接入U盘后，用于播放本地节目；
4、支持四线制和三线制消防强切，内置24V强切电源；
5、可选配信息推送功能，系统崩溃或网络瘫痪后，也可以自动执行任务，保证系统的平稳运行；       
6、信噪比：≥80dB；
7、支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)；
8、网络输入接口：RJ45×1；
9、音频输出口：RCA×2；
10、本地音频输入口：RCA×2；
11、外接功放输出电源插座：（10A）×1；
12、本地扩声话筒输入口：TRS×1；
13、报警输入接口：短路、24V；
14、短路输出接口：≥1个 ；
	台
	1
	

	18
	功率放大器
	1、具有3路话筒（TRS6.35）输入、3路线路输入，1组录音输出，其中话筒、线路独立音量调节以及话筒高、低音独立调节功能，Mic1-3具有+48V幻像供电选择开关，Mic1具有默音可调功能。
2、支持6分区输出，总音量调节。
3、输出功率：≥350W（100V定压输出）。
4、输入灵敏度 ：线路（L+R）：150mV±30mV话筒：（17mv±5mv）
5、音调调节 (低频:100Hz ±10dB（±2dB）, 高频:10KHz ±8dB（±2dB））
6、频率响应：100Hz~16kHz (+2/-6dB)；
7、总谐波失真：80Hz-16KHz≤1%。
	台
	1
	

	19
	前置放大器
	1、 具有≥13路输入通道： 包括常规话筒输入：≥TRS6 .35×5， 紧急话筒输入：≥TRS6 .35×2，消防信号输入：≥TRS6 .35×1，双声道标准线路输入：≥RCA×5，消防控制接口：≥工业接线端子×2；输出通道：≥TRS6 .35×3、RCA×1

2、消防信号输入具有最高优先级，两路短路或两路DC24V任意一路均可将输出强切为消防信号；
3、紧急话筒输入为第二级优先；话筒1（MIC1）具有默音可调功能，具有第三级优先；话筒（MIC2、3、4、5）与线路（AUX1、2、3）输入为第四级；5路话筒（MIC）输入每一路都带48V幻象功能，由拨码开关单独控制；
4、具有20个音调调节旋钮，分别调节5路线路输入，5路话筒输入的高音和低音；
5、带钟声提示功能，且钟声音量可调；
	台
	1
	

	20
	室内音柱
	1、额定功率：20W；
2、输入电压：100V；
3、频率范围：140Hz-20KHz（±10%）；
4、灵敏度：88dB±3dB；
5、喇叭单元：3"×2；
	台
	7
	

	21
	一拖二无线麦克风
	1、载波频段: UHF530-690.000MHZ（常规：640.000MHZ-690.000MHZ）
2、单机频带宽度 :50 MHz
3、单机频道数量：2000个
4、频率间隔：25KHz
5、音频灵敏度: -48±3dB
6、综合S/N比 : >100dB(A)
7、指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB
8、综合T.H.D. :<0.5%@1kHz
9、频率响应 : 65Hz-15kHz  
10、天线：50Ω/TNC，支持天线环路输出
	套
	1
	

	22
	播音麦克风
	1、换能方式： 电容式
2、指 向 性： 心型指向
3、频率响应： 40Hz-18KHz
4、输出阻抗:  600Ω±30%
5、MIC灵敏度：-39dB±3dB
6、供电电压： DC12V(外置电源)或9V(层叠电池)
7、前奏提示音：有
	台
	1
	

	23
	网络机柜
	网络型机柜≥1200×600×600mm
	台
	1
	

	24
	网络单元系统（8）
	上行千兆光口≥1个，下行千兆电口≥8个
	台
	4
	

	25
	音箱线
	RVV2*1.5
	米
	1500
	

	26
	网线
	超六类非屏蔽网线
	箱
	10
	

	27
	其他辅材
	固定件、胶布、水晶头、音频连接线等
	项
	1
	

	四、多媒体报告厅

	1、扩声系统
	

	1
	线阵列音箱
	1、额定阻抗：≤16Ω

2、额定功率：≥260W
3、特性灵敏度：≥95dB
4、最大声压级：≥125dB
5、额定频率范围：80～20000Hz
6、中低音扬声器：LF：5"×2
7、高音扬声器：HF：1.35"×1
8、覆盖角度（H×V）：100°×10°
9、输入接口：NL4MP×2
	只
	8
	

	2
	线阵列低音音箱
	1、额定阻抗：≤8Ω

2、额定功率：≥400W
3、特性灵敏度：≥95dB
4、最大声压级：≥127dB
5、额定频率范围：45～500Hz
6、低音扬声器：LF：12"×1
7、输入接口：NL4MP×2
	只
	2
	

	3
	线阵音箱吊架
	配套线阵使用
	套
	2
	

	
	
	
	
	
	

	4
	返听扬声器
	1、额定阻抗：≤8Ω

2、额定功率：≥250W
3、特性灵敏度：≥97dB
4、最大声压级：≥127dB
5、额定频率范围：55～20000Hz
6、中低音扬声器：LF：10"×1
7、高音扬声器：HF：1.35"×1
	只
	2
	

	5
	台唇扬声器
	1、额定阻抗：≤8Ω

2、额定功率：≥250W
3、特性灵敏度：≥97dB
4、最大声压级：≥127dB
5、额定频率范围：55～20000Hz
6、中低音扬声器：LF：10"×1
7、高音扬声器：HF：1.35"×1
	只
	2
	

	6
	两侧补声扬声器
	1、额定阻抗：≤8Ω

2、AES噪声电压：55.6V
3、AES噪声功率：≥400W
4、特性灵敏度： ≥97dB
5、最大声压级：≥126dB（Peak 6dB 峰值因素）
6、额定频率范围：50Hz-20000Hz
	只
	4
	

	7
	线阵全频主功放
	1、输出功率：≥2x900W/8Ω ≥2x1350W/4Ω；桥接：≥2700W/8Ω；
2、频率响应：20Hz~20kHz ±1dB；
3、总谐波失真(1kHz)：≤0.1%；
4、输入灵敏度(±10%)：0dBu(775mV)；
5、输入阻抗(典型值)：平衡 20KΩ，非平衡 10KΩ；
6、信噪比(A计权)：≥100dB；
7、串音衰减(1kHz)：≥70dB；
8、增益差：≤1dB；
9、阻尼系数：≥250；
	台
	2
	

	8
	线阵低音功放
	1、输出功率：≥2x900W/8Ω ≥2x1350W/4Ω；桥接：≥2700W/8Ω；
2、频率响应：20Hz~20kHz ±1dB；
3、总谐波失真(1kHz)：≤0.1%；
4、输入灵敏度(±10%)：0dBu(775mV)；
5、输入阻抗(典型值)：平衡 20KΩ，非平衡 10KΩ；
6、信噪比(A计权)：≥100dB；
7、串音衰减(1kHz)：≥70dB；
8、增益差：≤1dB；
9、阻尼系数：≥250；
	台
	1
	

	9
	台唇、补声、返听功放
	1、额定功率： ≥10*350W/8Ω；≥10*600W/4Ω；≥5*1000W/8Ω桥接
2、频率响应： 20Hz-20KHZ±0.5dB
3、额定输入灵敏度： 0.775v
4、输入阻抗： 平衡20KΩ，非平衡10KΩ
5、失真度： ≤0.1%
6、信噪比（A计权）： ≥98dB
7、额定电源电压流 ：220V/50Hz
	台
	1
	

	10
	数字调音台
	1、≥16路模拟输入（12路Mic，2组RCA）；
2、≥7寸电容触摸屏1024x600分辨率
3、内置至少12个通道独立的反馈抑制器
4、每个输入通道具有至少4段参量均衡、噪声门、反馈抑制器、高低通、压缩、反相
5、每个输出通道具有至少8段参量均衡、高低通、压缩、反相
6、≥6个BUS混音总线可选择推子前、推子后（PRE/POST）
7、≥8个推子编组、≥4个静音编组
8、频率响应：20Hz～20kHz（-1.6dB，+0.2dB）
9、总谐波失真：≤0.2%@4dBu，20Hz～20kHz
10、信噪比：≥100dB
	台
	1
	

	11
	音频处理器
	1、模拟输入通道：≥8
2、模拟输出通道：≥8
3、处理器:ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD；
4、DSP处理能力:400 MIPS，1.6 GFLOPS;
5、采样率:48 kHz，± 100 ppm;
6、THD+N:0.002% @+4dBu
7、输入动态范围：110dB
8、输出动态范围：110dB
9、1路RS232
	台
	2
	

	12
	反馈抑制器
	1、输入通道2CH:XLR&1/4''TRS

2、输出通道2CH:XLR&1/4''TRS
3、输入阻抗10K ohm
4、最大输出+18dBu
5、输出阻抗600 ohm
6、最大输出18dBu
7、频率响应：30Hz-18KHz
8、压缩功能：-40~+12dB
9、均衡段数：≥12段参量均衡+高低通滤波器
	台
	1
	

	13
	一拖二无线麦克风
	1、载波频段: UHF530-690.000MHZ（常规：640.000MHZ-690.000MHZ）
2、单机频带宽度 :≥50 MHz
3、单机频道数量：≥2000个
4、频率间隔：25KHz
5、音频灵敏度: -48±3dB
6、综合S/N比 : >100dB(A)
7、指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB
8、综合T.H.D. :<0.5%@1kHz
9、频率响应 : 65Hz-15kHz  
10、天线：50Ω/TNC，支持天线环路输出
	台
	2
	

	14
	天线分配器
	1、适用频宽范围： 500MHz  ─ 850MHz

2、输入截断点： +15dBm
3、输出/输入增益： +1.0dB±1dB
4、输出端隔离度： >18dB 在500MHz ─ 850MHz
5、输出/入阻抗： ≤50Ω
6、天线输出接头： TNC插座
7、天线输入接头电源： 天线A、B输入端各提供约8V DC,250 mA(max)
	台
	1
	

	15
	有源对数周期天线
	1、适用频宽范围： 500MHz  ─ 850MHz

2、步进增益 总增益量：0 ─ 18dB ±2dB 步进量：±1dB
3、步进衰减 总衰减量：0 ─ 9dB  ±2dB 步进量：±1dB
4、天线阻抗 :≤50Ω
5、天线增益：3-5dB
6、驻波比：≤2.5:1
7、接收模式(3 dB 波束宽度)：65°（垂直角）,120°(水平面）
	套
	1
	

	16
	无线会议系统主机
	1、可外接视像主机，对单元进行视像跟踪；
2、屏幕显示，主机最多可带1000个单元；
3、具备主机功能参数设置锁定功能；
4、通信方式：UHF无线方式（单向）；
5、信道数：5路（1主席单元通路，4代表单元通路）；
6、频率范围：（频率段在500MHz --- 950MHz 范围内可供选择）；
7、解调方式：FM；
8、接收灵敏度：-100dBm；
9、控制信道：通信方式：UHF无线方式(双向）；
10、信道数：≥16 ；
11、频率范围：422.4MHz -- 438.4MHz；
12、调制方式： FSK；
13、接收灵敏度：-100dBm；
14、辐射功率：≦+6dBm；
15、频率偏差：<0.002；
	台
	1
	

	17
	主席单元
	1、采用充电锂电池；
2、工作电压：DC3.7V - 4.5V；
3、咪杆长：≥400mm；
4、通信方式： UHF无线（单向）；
5、信道数： 5路（1主席单元通路，4代表单元通路）；
6、频率范围：（频率段在500MHz- 950MHz 范围内可供选择）；
7、调制方式：FM；
8、最大调制量：60K；
9、辐射功率：≦+9dBm；
10、参考讲话距离：10cm-30cm；
11、控制信道   通信方式：无线方式(双向）；
12、信道数：16 ；
13、频率范围：422.4MHz- 438.4MHz；
14、调制方式：FSK；接收灵敏度：-100dBm；
15、辐射功率：≦+6dBm；
16、频率偏差：<0.002；
	支
	1
	

	18
	代表单元
	1、采用充电锂电池；
2、工作电压：DC3.7V - 4.5V；
3、咪杆长：≥400mm；
4、通信方式： UHF无线（单向）；
5、信道数： 5路（1主席单元通路，4代表单元通路）；
6、频率范围：（频率段在500MHz- 950MHz 范围内可供选择）；
7、调制方式：FM；
8、最大调制量：60K；
9、辐射功率：≦+9dBm；
10、参考讲话距离：10cm-30cm；
11、控制信道   通信方式：无线方式(双向）；
12、信道数：16 ；
13、频率范围：422.4MHz- 438.4MHz；
14、调制方式：FSK；接收灵敏度：-100dBm；
15、辐射功率：≦+6dBm；
16、频率偏差：<0.002；
	支
	10
	

	19
	充电箱
	专用充电箱，可同时为16只单元电池充电
	台
	1
	

	20
	电源时序器
	1、前面板LED电源电压指示；总电源独立空气开关控制，带过流、漏电保护；
2、支持RS232串口控制、凤凰控制口,实现级联控制、远程控制、单机控制；
3、每路交流输出电源带独立控制按键和LED指示灯
4、电源总功率不小于80A；
5、电源电压显示精度不低于±2%；
6、不少于14路可控交流电源输出
7、不少于6路直流12V/1.2A输出、1路USB接口的DC5V输出；
8、单通道最大输出电流不小于20A；（国标五孔插座）
9、时序延迟时间：≥0.5S；
	台
	1
	

	21
	有源音箱
	功    耗：30W/4Ω
频率范围：80Hz~20KHz
输入电源：AC：220V/50Hz
灵 敏 度：93dB±3dB
失 真 度：＜0.1%（1w）
信 噪 比：＞82dB
喇叭单元：低音4”  麦拉高音喇叭1”
	套
	1
	

	22
	控制台（控制桌）
	采用组合式设计,优质冷轧钢板与高密度板，尺寸约1200mm*800mm。
	个
	1
	

	23
	机柜
	1、采用优质冷轧钢板成型后自动静电喷塑处理,台面为优质高密度板表面细纹耐磨喷沙。
2、主体0.8立柱1.8，600*600*2000mm。
	个
	1
	

	24
	专业音箱壁架
	承重≥80公斤，角度可调
	个
	2
	

	25
	音频线
	1.导体材料选用优质无氧铜（OFC），单丝直径为0.09mm。20℃时每公里导体电阻≤69.2Ω。
2.绝缘采用优质聚氯乙烯塑料，两芯颜色为：红、黄。
3.两芯绞合成缆。
4.屏蔽采用铝箔纵包+128根单丝直径0.09mm的无氧铜线编织。
	米
	200
	

	26
	音响线
	弹性护套柔软音箱线缆，采用优质高纯度（OFC）单根直径0.1MM铜丝无氧铜丝绞合，多股复绞，内导体聚氯乙烯绝缘护套
	米
	800
	

	27
	网线
	六类非屏蔽网线
	米
	200
	

	28
	地插（或墙插）
	专业音箱模块、6.35模块、卡侬公母模块、音频模块、HDMI模块、VGA模块、莲华模块、网络模块可选
	个
	4
	

	29
	音频跳线
	公母卡农线
	根
	26
	

	30
	3.5转莲花线
	采用优质接头和线缆焊制，线材RVVP2*0.3，屏蔽层不小于128网，焊点圆润光滑，牢固无虚焊假焊。
	根
	2
	

	31
	公母卡农线
	采用优质接头和线缆焊制，线材RVVP2*0.3，屏蔽层不小于128网，焊点圆润光滑，牢固无虚焊假焊。
	根
	2
	

	32
	其他辅材
	国产优质
	批
	1
	

	2、显示设备
	

	1
	报告厅可视化展示系统
	屏体尺寸：8.96*4.8 单位（m），分辨率：4817*2580,单元尺寸：320*160,前维护模式安装。

(1)点距≤1.86mm，SMD表贴三合一；
(2)亮度均匀性≥98%，显示屏亮度≥800cd/m2，水平垂直视角≥175°；
(3)满足低亮高灰：100%亮度时，16bit，20%亮度时，15bit；
(4)最大对比度≥8000:1；支持任意方向、任意尺寸、任意造型拼接，画面均匀一致、无黑线；
(5)完全前维护，灯板电源和接收卡均在前面维护；
(6)满足涉密场所电磁环境及防护要求，参考EMC ClassB级限值要求
(7)屏体使用寿命≥100000小时。
	平方米
	43
	

	2
	视频信号接收器
	1、集成HUB75,支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度；支持高精度的色度、亮度一体化逐点校正；
2、支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片；
3、支持静态屏、2~64扫之间的任意扫描类型；
4、单卡支持16组RGB信号输出；
5、带载点数：256*512点；
	张
	112
	

	3
	驱动电源
	1、具有过载、短路保护功能；
2、空气对流自然冷却；
3、5V40A稳定输出；
	个
	140
	

	4
	视频控制器
	1、单机具有12个网口，单网口带载65万像素，整机最大带载780万像素，宽度可达到12270点，高度可达到4090点。 

2、支持多种数字信号接口,包括2路HDMI1.3，1路DVI-D，1路HDMI-1.4和1路DP1.1输入源。 
3、支持3画面显示，画面位置任意布局。 
4、支持任意串线，网口带载不受矩形限制，提高网口利用率。 
5、支持自身输出纯色，渐变，扫描线等测试图像，便于现场调试测试。 
6、EDID配置管理：支持EDID（Extended Display Identification Data，扩展显示识别数据）的读取、修改、自定义。 
7、支持一键黑屏/静止功能。 
8、去黑边/剪裁功能：解决前端信号产生的黑边问题，针对任意信号源做任意裁剪（依旧保持满屏状态） 
9、支持按键锁定，防止误操作。 
10、可实时、快捷地对整体输出画面显示亮度、对比度进行调整。
	台
	1
	

	5
	控制软件
	专用控制软件，支持全屏亮度统一调节、支持硬件工作状态监测、支持单元箱体温度监测、支持配置文件回读、支持网线通讯状态检测、支持供电电压检测等
	套
	1
	

	6
	屏幕钢结构
	1.定做制作钢结构镀锌方通、亚光不锈钢美化；安装要求整体钢 结构不变形、安装牢固、 自行设计钢结构图；
2.工艺要求 尺寸公差控制在 3mm,对角长度相差不大于 7mm,采用 全熔透对接焊缝，K=5mm。
	平方米
	44
	

	7
	可视化控制图形展示系统
	1、CPU：≥12核; 主频：3.6GHz；
2、内存：≥16GB DDR4 3200MHz及以上；
3、硬盘：≥512G SSD硬盘； 
4、显卡：独立2GB显卡；
5、网卡：集成10/100/1000自适应网卡；
6、声卡：集成5.1声道声卡 提供5个音频接口；
7、键鼠：标准键盘、USB光电鼠
8、电源：≥300W 电源 
9、接口：≥8个USB（含2个USB3.2 Gen2）接口、VGA+HDMI\2个PS2接口，1个串口；
11、整机噪音：噪音声压级≤5dB；机箱按键：前置有开机键与重启键。
12、显示器尺寸：不小于23.8寸显示器，最佳分辨率：1920x1080；支持显示器开启主机功能
13、安全性：具备中文BIOS、支持来电开机、支持定时开机、实现硬盘密码保护、可单独允许/禁止某串口、某USB、某个SATA接口。支持系统温度监控、电压监控、风扇转速监控
	套
	1
	

	8
	配电柜
	1.额定功率：30KW，输出路数：9路
2.输出电压：单相220VAC
3.交流接触器：（额定电流32A）*3
4.额定电流：50A，主断路器电流：80A
5.控制方式：PLC远程控制+手动控制+定时控制+中控控制+遥控控制
6.外壳防护等级：≥IP30
	台
	1
	

	9
	安装辅材
	纯铜电缆（三相五线），通讯线光钎，视频传输线，音频传输线、控制线、屏体内磁铁、 电源线、排线、LED 屏信息线等
	批
	1
	

	五、合班教室会议系统

	1
	会议可视化展示系统
	1、显示尺寸≥86英寸，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160，整机屏体色彩覆盖率≥ 72%NTSC，对比度≥4000：1，整机屏体最大可视角度≥178度，整机主屏需采用全物理钢化玻璃，钢化玻璃表面硬度≥9H，钢化玻璃透光率≥90%。
2、整机屏体需支持亮度≥350cd/m²，色彩覆盖率≥85%NTSC，对比度≥5000：1。
3、整机触控需支持≥40点触控及同时书写，触摸分辨率≥32768×32768，定位精度≤±1mm，最小识别直径≤3mm，触摸响应时间≤8ms，操作系统下触摸书写延迟≤60ms。
4、整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）需满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别，LB限制范围≤100，蓝光无危害。
5、整机需采用内置广角摄像头，像素≥1300万，对角角度≥135°，水平角度≥117°，整机内置非独立的高清摄像头，可AI识别人像，人像识别距离≥10米。
6、整机需提供前置输入接口，不少于1路前置HDMI接口及2路前置双通道USB 3.0接口 ≥1路Type-C；后置接口具备≥2路HDMI，≥1路mic in3.5mm，≥2路USB，≥1路Audio in 3.5mm，≥1路RS232，≥1路RJ45，≥1路USB触控输出，≥1路LINE out 3.5mm 。
7、整机需内置2.2声道扬声器，20W全频扬声器≥2个，15W高音扬声器≥2个，总功率≥70W，声音清晰度STI≥0.70。
8、整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥90db，10米处声压级≥80dB。
9、整机需内置非独立外扩展的≥4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12m。
10、整机内存≥2GB，存储空间≥16GB。
11、CPU处理器：需采用6核12线程或以上配置处理器；内存：≥8G DDR4；硬盘：≥256G SSD。 
12、接口：USB3.0+USB2.0 ≥6个，网络接口≥1个，DP输出接口≥1个，HDMI接口≥1个，耳机接口≥1个，麦克风输入接口≥1个。
	套
	1
	

	2
	会议音箱
	1、6.5英寸单元；
2、额定/峰值功率：≥80W ； 
3、额定阻抗： 8Ω；
4、特性灵敏度： ≥91dB/W/m；
5、输出声压级：≥110dB/W/m(Continues)；116 dB/W/m(Peak)；
6、额定频率范围: ≥65 ~ 20000Hz；
7、覆盖角度H×V：90º×90º；
	只
	4
	

	3
	功率放大器
	1、功放类型：D类或TD类，电源工作范围：AC 100-240V 50Hz；
2、具备超高开环增益及双重负反馈技术，保证功放稳定可靠的同时，还具有超低失真度；  
3、保护功能：开机电源软启动，过热、过流、短路和DC漂移等多重检测保护性能；
4、工作模式：立体声、并接、桥接
5、额定功率：≥2×200W/8Ω，2×300W/4Ω，1×600W/8Ω；
6、频率响应：20Hz～20kHz（(±1dB)）；
7、总谐波失真≤0.1%；
8、串音衰减≥70dB；
9、信噪比(A计权)≥100dB；
10、阻尼系数（8Ω 20Hz-200Hz）≥250
	台
	2
	

	4
	调音台
	1、4路MIC/LINE，2组立体声输入，2路辅助返回输入（2路 6.35接口），1路USB、蓝牙输入；
2、2路主输出，2路编组输出，2路辅助输出，1路效果输出，1路立体声耳机输出，1组立体声录音输出；
3、内置DSP效果器；
4、频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）；
5、总谐波失真：≤0.05%@0dBu，1kHz；
6、信噪比≥98dB；
7、串音≥60dB；
8、话筒增益≥50dB
9、线路增益≥50dB
10、最大输出电平≥18dBu；
	台
	1
	

	5
	一拖二无线麦克风
	1、采用天线分集式接收线路、CPU控制选讯+导频识别功能，理想使用距离可达80米以上；
2、频率调节采用无互调干扰群组预设、用户自定义调节等方式，单机≥2000个频率可供客户调节；
3、4.6寸显示器可实时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等信息；
4、各通道支持SQ(降噪)六档独立调节；
5、接收机内置开关电源，由AC 220V市电直接供电，并支持电源环出功能；
6、接收机天线座提供偏置电压，可连接有源对数周期天线提升接收距离和信号质量。并支持射频级联功能，无需天线分配器即可实现≤8套叠机使用；
7、具有3个XLR平衡输出、1个TS非平衡输出、4个TNC-K天线端口，MIC/LINE输出切换开关；
8、通道数量：两通道、接收频率范围：UHF530.000-690.000MHz（常规 640.000MHz-690.000MHz）、频率间隔：25kHz、音频频率响应：65Hz-15kHz、总谐波失真（THD+N）:≤0.5%  (10mV@1kHz)、音频灵敏度: -48±3dB、最大频偏：±45KHz、最大输出电平：≥+10dBV、动态范围：≥100dBA、指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB； 
9、发射器采用动圈式拾音头、指向性：超心形、载波功率：两档可调、显示方式：TFT显示、电源：2×AA碱性电池、连续工作时间：约8小时；
	套
	1
	

	6
	反馈抑制器
	1、最大输入电平≥18dBu

2、频率响应：80Hz～15kHz ±2dB
3、总谐波失真(1kHz)：≤0.01%；
4、信噪比(A计权)：≥105dB；
5、串音：≥100dB
6、过载源电动势≥6.1V
7、陷波器数量不少于双通道18段
8、≥12段参量均衡，内置高低通滤波器
9、监测速度：高/中/低可选；
10、输出电平：高/中/低可选
11、配备4个场景保存调用功能
12、前面板2寸液晶显示屏；
13、支持密码锁功能；
14、中英文语言选择功能；
15、支持PC软件全功能控制。
	台
	1
	

	7
	音频处理器
	1、总谐波失真(1kHz)：≤0.1%；
2、信噪比(A计权)：≥105dB；
3、频率响应：20Hz～20kHz （±0.5dB） 
4、最大输入电平：≥16dBu；
5、最大输出电平：≥16dBu
6、最大增益：≥20dB
7、底噪：≤-85dBu
8、采用24位DSP技术，高性能AD/DA编解码器，采样率 96kHz；
9、输入输出音量调节，范围从-80dB到+12dB，最小步进0.1dB；
10、每个输入通道至少有9段参量均衡(PEQ)，每个输出通道至少有15段参量均衡(PEQ)，每段均有有参量，低架和高架等多种EQ类型选择；
11、输出具备高通和低通滤波器，每个滤波器有多种斜率和类型供选择；
12、每个输入/输出通道可设置最长延时达1200.00ms；
13、输入输出增益：-80dB～+12dB可调，歩进0.1dB
14、直观友好的用户界面，USB，RS485等多种方式与上位机连接
	台
	1
	

	8
	网络电源时序器
	1、LED数码管显示屏，可实时显示当前电压，编辑通道状态；
2、8路通道每通道额定2.2KW电源，通道延时1秒；
3、配置RS232接口，支持外部中控设备控制；
4、支持物联网连接，可实现远程控制；
5、内置高性能滤波器，有效防止市电对设备干扰。
6、支持PC和Android端控制
	台
	1
	

	9
	网络机柜
	1、金属部份全部采用优质冷轧钢板成型后自动静电喷塑处理,台面为优质高密度板表面细纹耐磨喷沙。
2、主体1.0立柱2.0，600*600*1200
	台
	1
	

	10
	多功能桌面插
	开口尺寸:167*122,带一个多功能电源、一个网络、一个3.5音频、一个卡侬、一个VGA模块
	个
	1
	

	
	
	
	
	
	

	11
	HDMI线
	公对公线材，童壳镀金插头，铝壳注塑  线材OD8.2黑色雾面，     线材（19+1），主线铜   副线超导铜，2.0版本支持4K@60hz
	米
	100
	

	12
	音响线
	弹性护套柔软音箱线缆，采用优质高纯度（OFC）单根直径0.1MM铜丝无氧铜丝绞合，多股复绞，内导体聚氯乙烯绝缘护套，外护套采用进口PVC弹性体材料，超柔、表面细滑圆整；深蓝色，填充条体为抗拉棉线
	米
	150
	

	13
	音频连接线1
	1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）
	根
	14
	

	14
	音频连接线2
	5米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头
	根
	2
	

	15
	其他辅材
	PVC管材、接插件、扎带、绝缘胶布等
	批
	1
	

	六、安防监控系统

	1
	明厨亮灶防爆防油污摄像机
	1、采用1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
2、输出400万(2688 x 1520)@25fps
3、最低照度：≤0.002lux（彩色模式）；≤0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
4、内置高效红外补光灯，最大补光监控距离80米;内置暖光灯，最大补光监控距离30米
5、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
6、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
7、支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，人脸检测，人数统计
8、支持睿厨、玩手机检测、垃圾桶未盖检测、老鼠检测功能
9、支持通过485接入温湿度传感器和电量传感器的超限报警功能
10、支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，场景变更，音频异常侦测，无SD卡，SD卡空间不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，非法访问
▲11、支持可对检测目标是否戴口罩、是否戴帽子、衣服颜色(黑色、白色、红色)进行检测,当检测到目标与预设的条件不一致时可触发报警;报警的最短持续时间和重复报警时间可设置;样机可对报警目标持续报警（提供第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的有效检测报告复印件并加盖投标人公章）
12、支持报警2进2出，音频1进1出，485，BNC，电源返送，最大支持512G Micro SD卡
13、支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装
14、支持IP67防护等级
	台
	15
	

	2
	明厨亮灶硬盘录像机
	1.支持WEB、本地GUI界面操作
2.支持最大16路网络视频接入，网络性能160Mbps接入、160Mbps储存、80Mbps转发
3.支持不开智能 1路12MP@25fps; 2路8MP@25fps; 3路6MP@25fps; 3路5MP@25fps; 4路4MP@25fps; 10路1080p@25fps 解码。或开智能 1路12MP@25fps; 2路8MP@25fps; 3路6MP@25fps; 3路5MP@25fps; 4路4MP@25fps; 9路1080p@25fps 解码。最大支持16路视频回放
4.支持12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF IPC分辨率接入
5.支持4路后智能智能动检
6.支持2个内置SATA接口，单盘最大容量支持20T（含2块16T硬盘）
7.支持2个USB接口（1个前置USB2.0接口、1个后置USB2.0接口）
8.支持4路报警输入、2路报警输出
9.支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余
10.支持VGA、HDMI异源输出，HDMI视频输出分辨率最大支持4K显示
11.可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机
12.支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264，支持一键添加IPC并自动切换到H.265
13.支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF 24.12网络协议
14.支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，DVD刻录备份方式
15.支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询
16.支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看
17.支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放
	台
	2
	

	3
	摄像机电源
	12V/2A圆头、两端带线式, 国标, 输入线长500mm, 输出线长100mm
	个
	15
	

	4
	环境检测字符叠加器
	冷藏室、冷冻室环境监测

1、产品自带屏幕，可显示采集的现场温度、湿度数据
2、温度探测范围-20~70℃，测量精度±0.5℃
3、湿度探测范围0～100%RH，测量精度±3%RH
4、RS485通信协议接口
	台
	3
	

	5
	明厨亮灶可视化展示系统
	明厨亮灶液晶监视器

1、屏幕尺寸：≥75英寸
2、屏幕比例：16:9
3、分辨率：1920×1080
4、刷新率：60Hz
5、显示色彩：8bit
6、亮度：350cd/m²
7、对比度：IPS：1200:1(Typ.)
8、工作温度：0~+40℃
9、含安装支架
	台
	2
	

	6
	解码器
	明厨亮灶解码器

1、支持1路HDMI信号或1路VGA输出
2、支持1路HDMI音频输出
3、支持SVAC/MPEG4/MPEG2/H.264/H.265/MJPEG标准网络视频流解码
4、支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720p/1080p/3MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP视频解码
5、支持通过串口控制屏幕开关
6、支持1路32MP@25fps/3路12MP@15fps/4路8MP@30fps/6路6MP@25fps/8路5MP@25fps/9路4MP@25fps/10路3MP@30fps/16路1080p@30fps/64路D1@30fps同时解码
7、支持1/4/9/16/25/36/64画面分割
8、HDMI输出接口支持3840×2160， 1920×1080， 1280×1024， 1280×720， 1024×768五种显示分辨率
9、支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入
10、支持远程录像文件的解码输出
11、支持1个10M/100M/1000M自适应以太网接口
	台
	2
	

	7
	高清红外半球
	1、传感器类型：1/3英寸CMOS；
2、像素：400万；
3、最大分辨率：2560×1440；
4、最低照度：≤0.01lux（彩色模式）；≤0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
5、最大补光距离：50m（红外）；
6、补光灯：2颗（红外灯）；
7、镜头类型：定焦；
8、镜头焦距：3.6mm；
9、智能编码：H.264:支持;H.265:支持;；
10、宽动态：支持；
11、内置MIC：支持；
12、报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常；
13、接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022；
14、供电方式：DC12V/POE；
15、防护等级：IP67
	台
	4
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	教室专用摄像机
	1、传感器类型：1/3英寸CMOS；
2、像素：400万；
3、最大分辨率：2560×1440；
4、最低照度：≤0.01lux（彩色模式）；≤0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
5、最大补光距离：30m（红外）；
6、补光灯：1颗（红外灯）；
7、镜头类型：定焦；
8、镜头焦距：2.8mm
9、智能编码：H.264：支持；H.265：支持；
10、宽动态：支持；
11、内置MIC：支持；
12、报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；安全异常；
13、接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022；
14、供电方式：DC12V/POE；
15、防护等级：IP67；IK10
	台
	57
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	高清红外球机
	1、传感器类型：1/2.8英寸CMOS；
2、像素：400万；
3、最大分辨率：2560×1440；
4、最低照度：彩色：≤0.005lux@F1.6黑白：≤0.0005lux@F1.60Lux；
5、最大补光距离：150m（红外）；
6、补光类型：红外；
7、镜头焦距：4.8mm～115mm；
8、光学变倍：23倍；
9、周界防范：支持区域入侵，支持穿越围栏，支持徘徊检测，支持物品遗留，支持物品搬移，支持快速移动，支持停车检测，支持人员聚集，支持人车分类报警；
10、人脸检测：支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略；
11、网络接口：1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）；
12、供电方式：DC12V/3A±10%（标配）；
13、防护等级：IP66；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护；
	台
	4
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	高清红外枪机
	1、传感器类型：1/3英寸CMOS；
2、像素：400万；
3、最大分辨率：2560×1440；
4、最低照度：≤0.01lux（彩色模式）；≤0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
5、最大补光距离：50m（红外）；
6、补光灯：1颗（红外灯）；
7、镜头类型：定焦；
8、镜头焦距：3.6-12mm可选；
9、智能编码：H.264:支持;H.265:支持;；
10、宽动态：支持；
11、内置MIC：支持；
12、报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常；
13、接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022；
14、供电方式：DC12V/POE；
15、防护等级：IP67
	台
	128
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	电梯专用摄像机
	1、采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
2、可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps
3、最低照度：≤0.002lux（彩色模式）；≤0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
4、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
5、内置高效红外补光灯，最大红外监控距离20米
6、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
7、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
8、支持报警1进1出，音频1进1出，最大支持256G Micro SD卡，内置MIC
9、支持DC12V/POE供电方式
10、支持IP67/IK10防护等级
	台
	1
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	电梯无线网桥
	1、网桥网络接口：具备1个10/100Mbps自协商以太网上行口(非标24V PoE输入)、1个10/100Mbps自协商以太网下行口；
2、网桥电源接口：具备1个DC电源端口；
3、插墙式PoE电源模块网络接口：具备1个10/100Mbps自协商以太网口(非标24V PoE输出)、1个10/100Mbps自协商以太网口；
4、无线标准：IEEE 802.11 b/g/n；
5、工作频率：2.4GHz - 2.484GHz；
6、无线传输距离：≤200m；
7、整机最大无线传输速率：300Mbps；
8、拨码开关：1个，可通过拨码调整网桥工作模式，调试更便捷；
9、工作温度：-20℃～+55℃；
10、供电方式：设备支持非标24V PoE电源（标配）和12VDC电源（不标配）两种电源的供电方式，可根据实际情况灵活选择；
11、成对包装：1个包装内含2只网桥
	套
	1
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	摄像机支架
	配套摄像头支架
	个
	208
	

	14
	网络存储阵列
	1、配置64位多核高性能处理器，默认8GB内存，可扩展至64GB内存；
2、机架式机箱，48盘位，1+1冗余电源，可支持对硬盘、电源、风扇、控制器模块热插拔维护；
3、支持4个10/100/1000Mbps自适应以太网电口，1个10/100Mbps自适用管理网口
4、支持CMR&SMR硬盘，支持SATA硬盘，CMR单盘最大支持24TB硬盘，SMR单盘最大支持25TB；
5、1个HDMI，4个USB，1个eSATA，1个RS232；
6、支持RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，支持全局热备和局部热备盘；
7、支持450路H.264/H.265混合接入，网络带宽1024Mbps接入，1024Mbps存储，1024Mbps转发；
8、可通过ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储；
9、仅CMR硬盘支持通过IPSAN、NAS（Samba、FTP、NFS）、视频直存模式访问存储资源；
10、支持iSCSI客户端模式，访问第三方存储资源，增加存储空间，延长存储周期；
11、支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警；
12、可结合硬盘状态、RAID配置、存储模式、网络状态、录像状态等信息，智能诊断用户配置合规性，保障整机可靠运行；
13、可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警等多种报警事件、图片透传平台；
▲14、支持任意 N 台设备（N≥2） 通过 SAS数据线组成环状结构集群， 设备集群之间数据能够通过环状结构进行传递和通信， 其中任意 1 台设备都可以访问其下游设备中的数据（提供第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的有效检测报告复印件并加盖投标人公章）
	台
	2
	

	15
	硬盘
	企业级

1、单盘容量：≥6TB；
2、缓存：≥256MB；
3、转速：≥7200RPM；
4、硬盘接口：SATA
	块
	80
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	校园安防平台系统
	一、系统功能

1、 开放平台：支持提供在线式的平台开放API开发手册；
2、 单点认证：支持通第三方系统直接嵌入系统平台软件页面；
3、 低代码开发：支持核心业务表单自定义字段；支持自定义菜单；
4、 系统安全：支持访问安全、接口安全、数据安全、传输安全、上传安全、隐私保护等；
二、业务功能
1、 视频监控：支持窗口分割、浏览/抓图、轮巡、鱼眼模式、音频和对讲；
2、 门禁管理：支持门禁概览、权限管理、门禁事件查看及处理；支持设备复核、离线补传及报警联动；
3、 停车场管理：提供配置引导及数据概览；支持场区设置，包括场区展示、基本信息管理、出/入口放行模式管理、收费规则管理、车道/潮汐车道配置、财务中心、查询记录、值守记录。
4、 访客管理：支持多种来访模式、支持来访区域配置及管理、支持H5访客界面实现公众号、小程序；
5、 设备运维：支持资产管理，视频、图片通道、存储设备、服务器等监控；支持网络拓扑、报警处置、知识库、自动化巡检以及远程设备管理；
6、 人脸库：支持部门、卡片、车辆管理；支持人员管理，人脸采集及质量管理；在移动端支持H5、APP、微信服务号实现人脸采集及刷新；
7、 出入校：提供出入口人脸库管理、通行规则管理；支持出入口考勤及报表查询；在移动端支持通过APP\微信推送考勤记录；
8、 客流统计：支持客流按日、周、月、年、自定义维度统计，根据报警配置实现客流报警联动及数据补采；
9、 支持梯控、巡更管理；
三、性能规格
1、接入性能：单台默认视频支持600路，门禁100路，停车5进5出，访客机2台，支持性能扩展；
2、软件性能：管理角色支持10000个，管理用户支持1000个，支持用户并发100个；电视墙上墙路数64个，上墙轮询路数128个；出入校考勤记录保持6个月，考勤通行消息推送1分钟内；
四、硬件规格
1、CPU：≥2核，主频：≥3.0GHz；
2、硬盘：配置1块128G SSD固态硬盘,1块4T机械硬盘,机械硬盘单盘最大支持企业级24T；
3、内存：≥32G内存；
4、接口：前置2个USB2.0接口、后置2个USB3.0接口1个RS-232接口（后置，用于调试及透传串口数据）、1个VGA接口、2个HDMI接口；
	套
	1
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	流媒体系统
	一、软件参数

1、性能规格
（1）流媒体转发能力：单网卡：700Mbps、多网卡绑定：1400Mbps；
（2）录像存储：单节点最大管理存储空间600TB；
2、支持多协议拉流，如rtmp，rtsp，hls，flv，websocket等；
3、网卡配置，支持对网卡的网络模式（多址、容错、高级绑定）、IP地址、子网掩码、网关、首选DNS、备选DNS进行配置；
4、网络管理，支持手动添加路由表，包含目的IP地址、子网掩码、默认网关；
5、安全配置，支持手动开启系统SSH访问，重启后自动关闭SSH访问；
二、硬件参数
1、处理器：≥4核；
2、内存：≥32G；
3、接口：DB-15 VGA接口：1个、千兆网口：4个、BMC管理网口：1个、USB3.0接口：后置2个，前置2个；
	台
	1
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	值班操作台
	三联定制
	台
	1
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	操作键盘
	1、10.1英寸电容触摸屏，分辨率1280*800

2、支持H.265、H.264、H264H、H264B、MJPEG、MPEG4、SVAC、SmartH.264 、非标码流等；最大16画面分割
3、支持在触屏观看图像或通过HDMI将图像投到屏幕上
4、16路200W(1080p)@30fps（4096Kb/s）
5、支持最大2万路设备控制
6、支持支持抓图、录像功能，文件保存至U盘
7、USB2.0和USB3.0各2个
8、4路报警输入，高低电平可调
9、4路报警输出，3路继电器，1路12V_1A可控
	台
	1
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	安防可视化控制图形展示系统
	1、CPU：≥12核; 主频：≥3.6GHz；
2、内存：≥16GB DDR4 3200MHz及以上；
3、硬盘：≥512G SSD硬盘； 
4、显卡：独立2GB显卡；
5、网卡：集成10/100/1000自适应网卡；
6、声卡：集成5.1声道声卡 提供5个音频接口；
7、键鼠：标准键盘、USB光电鼠
8、电源：≥300W 电源 
9、接口：≥8个USB（含2个USB3.2 Gen2）接口、VGA+HDMI\2个PS2接口，1个串口；
11、机箱：标准立式机箱，不小于15L；整机噪音：噪音声压级≤5dB；机箱按键：前置有开机键与重启键。
12、显示器尺寸：不小于23.8寸显示器，最佳分辨率：1920x1080；支持显示器开启主机功能
13、安全性：具备中文BIOS、支持来电开机、支持定时开机、实现硬盘密码保护、可单独允许/禁止某串口、某USB、某个SATA接口。支持系统温度监控、电压监控、风扇转速监控
	套
	3
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	安防可视化展示系统
	1、显示单元; 尺寸: ≥46英寸;

2、分辨率: ≥1920x1080;
3、视角: 178°(水平)/178°(垂直)
4、响应时间: 12ms(GtoG);
5、对比度: 4000:1;
6、亮度: 500cd/m²;
7、物理拼缝: 3.5mm;
8、输入接口: VGA*1, DVI*1, BNC*1, YPbPr*1, HDMI*1, USB*1; 输出接口: VGA*1, DVI*1, BNC*2;
9、控制接口: RJ45forRS-232(输入*1, 输出*2); 可选配接口: 3GSDI(输入*1、输出*1)、
DP、HDbaseT、TVI(输入*1、输出*1)、网络源;
10、功耗: ≤150W;
11、电源要求: AC100-240V~,50/60Hz; 寿命: ≥60000小时;
	块
	12
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	显控平台
	1、支持12路HDMI信号输出
2、输出接口最大支持3840×2160@60及以下常规分辨率和自定义分辨率输出
3、支持1路HDMI和1路DP信号输入
4、输入接口最大支持1920×1080@60及以下常规分辨率采集编码
5、具备1对语音对讲接口：1个3.5mm音频输入接口和1个3.5mm音频输出接口
6、整机解码支持6路32MP@25fps（仅H.265支持） / 21路12MP@25fps / 30路8MP@25fps / 42路6MP@25fps / 54路5MP@25fps / 54路4MP@30fps / 84路3MP@25fps / 108路1080p@30fps / 300路D1@30fps（每4个输出口为一组，各组均分整机性能，组内共享解码能力）
7、支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码
8、支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/960H/720p/1080p/3MP/4MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP/视频解码
9、支持音频压缩格式：PCM/G711/AAC
10、支持每屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M×N自由分割
11、支持任意开窗、漫游，每屏最大支持36路开窗
12、支持电视墙默认底色设置，支持高清底图显示
13、支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步
14、支持在大屏上叠加OSD文字信息，支持位置，字体大小等自定义设置
15、支持Onvif，RTSP，GB28181协议接入
▲16、面板集成显示屏，显示设备状态，如IP、设备型号、版本号等；支持前面板快捷键进行预案切换，轮巡，采集信号快速上墙；（提供第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的有效检测报告复印件并加盖投标人公章）
	台
	1
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	配套底座支架
	用于控制终端固定
	套
	1
	

	24
	HDMI高清线
	HDMI V2.0
	根
	14
	

	25
	桌面可视化展示系统
	高分辨率、32寸显示页面
	台
	2
	

	26
	操作台
	单联定制
	套
	2
	

	27
	监控立杆
	1、4M杆含地笼、立杆设备箱
2、地笼与水泥基础 600*800mm；
	套
	16
	

	28
	防雷器
	网络、电源二合一防雷器
	台
	16
	

	29
	其他辅材
	PVC管材、接插件、扎带、绝缘胶布等
	批
	1
	

	七、车辆管理系统

	1
	快速道闸
	1、4米直杆道闸，含2个遥控器
2、箱体采用钣金设计，机箱表面采用静电喷涂工艺防锈
3、采用24V直流无刷电机，低功耗、效率高、运行稳定、安全且噪声小
4、道闸起落杆速度可调（2~6S）
5、数码管面板显示，支持设备故障码、设备运行状态显示
6、可通过485接口连接相机，通过相机web端可读取道闸状态包括运行次数和运行状态。并且可以读取道闸运行日志
7、支持外接雷达、线圈防砸功能，内置 DC12V输出，可用于外接单雷达供电
8、标配遇阻反弹功能，当杆子下落过程中受阻时会自动反弹
9、无线摇控功能，采用学习码遥控技术，方便且保密性高，最大遥控距离50米（空旷无干扰）
10、支持遥控一键车队模式
11、支持道闸计数模式
12、电机寿命：≥300万次
13、弹簧寿命：≥100万次
14、外部供电电压：AC220V±10%
15、工作电压：DC24V
16、防护等级：IP54
	套
	2
	

	2
	数字车辆检测器
	1、发射频率：77GHz～81GHz；
2、检测区域：0.3m～6m（可调）；
3、防砸区域：0～2m（可调）；
4、检测目标：人、车；
	台
	2
	

	3
	道闸展示系统
	1、工作电压:AC220V±10%, 50Hz; LED亮度:1200cd; LED角度:110°;

2、喇叭规格：4Ω10W；
3、防护等级：IP65；
4、基色：1红1绿；
5、下行通讯方式:RJ45(; 字符显示:支持GB2312字符集, 支持16×16点阵常用汉字; 通讯RJ45;
功耗。
	套
	2
	

	4
	车牌识别系统
	1、包含：防护罩、镜头、摄像机、2个LED补光灯等；
2、分辨率：≥200万像素；
3、帧率：25fps(1920*1080)；
4、车辆抓拍：支持车牌、车型、车标、车身颜色识别，电动变焦、自动光圈，内置LED补光灯，同步补光，同步录像，黑白名单控制，视频触发；
	个
	2
	

	5
	立柱
	立柱高度：1.3米；立柱直径：60mm；
	个
	4
	

	6
	网络单元系统（8）
	8个千兆电口，上行千兆电口
	台
	2
	

	7
	系统管理软件
	满足车辆登记、支付管理、停车联动管理等功能，提供SDK开发包
	套
	1
	

	8
	岗亭
	不锈钢定制，钢材厚度2mm，含安全岛
	套
	1
	

	9
	车辆中心管理系统
	1、CPU：≥12核; 主频：≥3.6GHz；
2、内存：≥16GB DDR4 3200MHz及以上；
3、硬盘：≥512G SSD硬盘； 
4、显卡：独立2GB显卡；
5、网卡：集成10/100/1000自适应网卡；
6、声卡：集成5.1声道声卡 提供5个音频接口；
7、键鼠：标准键盘、USB光电鼠
8、电源：≥300W 电源 
9、接口：≥8个USB（含2个USB3.2 Gen2）接口、VGA+HDMI\2个PS2接口，1个串口；
11、机箱：标准立式机箱，不小于15L；整机噪音：噪音声压级≤5dB；机箱按键：前置有开机键与重启键。
12、显示器尺寸：不小于23.8寸显示器，最佳分辨率：1920x1080；支持显示器开启主机功能
13、安全性：具备中文BIOS、支持来电开机、支持定时开机、实现硬盘密码保护、可单独允许/禁止某串口、某USB、某个SATA接口。支持系统温度监控、电压监控、风扇转速监控
	台
	2
	

	10
	其他辅材
	PVC管材、线材、接插件、扎带、绝缘胶布等
	批
	1
	

	八、新型教学空间

	1
	多媒体可视化教学展示系统
	一、硬件参数

1.整机屏幕需采用≥86寸UHD 超高清A规显示屏，显示比例 16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160，需支持亮度≥350cd/m²，支持最大亮度≤400cd/m²；整机灰度等级256灰阶。
2.需采用电容触控技术，触控方式支持手指或电容被动书写笔等非透明物体，支持多点触摸。整机系统触控需支持≥40点触控及同时书写，触摸分辨率32768×32768。
3. 定位精准度≤±2mm（中心位置），最小识别直径≤2mm。
4.整机 操作系统下支持书写触控延迟≤40ms。整机安卓系统下支持书写触控延迟≤35ms。
5.整机（含副板）支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔等直接书写，副板支持磁吸；
▲6. 整机需支持前置物理接口不少于5个，所有接口均采用非转接方式，包含1路HDMI接口、2路双通道USB3.0接口(操作系统均能被识别）、1路Type-C接口（支持全功能PD 65W）、1路USB-Type-B接口（Touch）。(提供第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章。)
7.整机后置物理接口需不少于10个，包含≥2路HDMI2.0、≥2路USB2.0、≥1路RS232、≥1路RJ45、≥1路TOUCH  USB(触控输出接口)、≥1路mic in3.5mm、≥1路LINE out 3.5mm、≥1路HDMI OUT
8.整机需内置非独立外扩展麦克风阵列，麦克风数量≥8个，可用于对教室环境音频进行采集，整机拾音距离12m，拾音角度180°。
9、整机需支持内置广角摄像头，支持像素≥1600 万，对角视场角≥135°，水平视场角≥120°，摄像头具备下倾设计，可进行教室场景拍摄；
▲10.整机需内置 2.2 声道扬声器，20W全频扬声器≥2个，15W 高音扬声器≥2个，总功率≥70W，语言清晰度（STI-PA）≥0.75。(提供第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章。)
11.整机扬声器在100%音量下，需支持 1 米处声压级≥90db，10 米处声压级 ≥84dB ，响度差距≤6dB；
12.为方便教学使用，整机双系统下均需支持手势调出中控导航系统，实现中控导航、系统切换、系统工具功能调取；
13.整机需支持多种手势操作，支持多窗口切换、最小化、亮息屏、降半屏、中控菜单；
14.整机需自带 操作系统，≥八核处理器，内存≥2GB，存储空间≥16GB。
▲15.整机需支持智能书写护眼模式，可做到屏幕书写过程中逐步降低整机背光亮度至50% ，降低色温至6500K以下。(提供第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章。)
16.整机需支持多种手势操作，支持多窗口切换、最小化、亮息屏、降半屏、中控菜单；
二、OPS参数
1.整机架构:针脚数为行业通用80Pin ,与大屏无单独接线；
2.采用卡扣固定，无需工具即可快速拆卸电脑模块；
3.CPU：≥4核；内存：≥8G DDR4；硬盘：≥256G SSD；
4.USB接口要求：USB3.0+USB2.0 共计6个；
5.其他接口要求：网络接口≥1个，DP输出接口≥1个，HDMI接口≥1个，耳机接口≥1个，麦克风输入接口≥1个；
6.Wifi：需支持802.11b/g/n；蓝牙需支持Bluetooth 4.2以上。
三、备授课教学系统
1、需支持一键开机后即刻进入教学应用系统界面，无需额外点击操作运行应用系统；支持教师通过二维码扫描、账密输入、人脸识别登录方式进入教学应用系统。
2、需提供学科应用入口：教学桌面需最少预置语文、数学、英语3个学科的学科应用入口，需支持教师直接下载并按照学科筛选学科应用。
3.配套教学资源：教学资源需覆盖全学科的电子版本教材；其中语文、英语、音乐学科提供点读功能，支持分句、段、篇章进行点读；需给每个教师账号提供至少10本电子课本下载权限，并支持教师课本上课时，一键云同步获取备课资源，并下载至课本中，方便课上随时调用。授课过程中，支持对课本进行文本批注、画笔标注、擦除、聚焦、翻页操作。
4、PPT备课工具：需支持制作PPT课件时可插入教学互动活动，如分类、连线、卡片、画廊、语言学科评测练习、函数等；需支持直接引用与课程相关的云端、校本资源库、个人资源库资源；
5、电子白板教学：需电子白板手写中英文实现转写功能，手写字词、单词、句子转写成印刷体，识别为印刷体后支持朗读、评测、生成卡片功能，中文卡片包括拼音、笔顺、部首和结构，英文卡片包括发音、翻译、关联词、常用短语、例句； 
6、提供罗盘工具，需支持五指点击屏幕调出罗盘工具，需支持在一体机屏幕任意位置停留或左右侧边隐藏；常见应用工具≥2层功能调取如选择、擦除等；
7、在系统界面下，内置侧边栏快捷菜单，支持≥10种快捷入口，如主页、文件、课本、白板、展台、讲评、智能笔等；需支持在系统界面下实现上课/下课，并自动登录/退出教师账号，登录后自动进入上次授课班级及教学进度；
8、需支持≥7种智能手势操作功能，便捷教师应用操作，提升人机交互效率，如调用系统菜单、召唤全局工具栏、窗口最小化、多窗口管理、亮/息屏、降半屏等手势操作功能；
9、需支持录课功能，需支持≥2种调取方式，如前置物理按键一键调取或罗盘工具调取；支持对微课内容（PPT、电子课本、网页、文档）进行关键帧提取；
10、提供教学学科工具：
1）支持≥6种平面几何工具，如线、角、圆等常见平面几何工具，绘制平面图形支持设置任意中心点进行旋转，辅助学生理解；
2）支持绘制≥4种以上立体几何图形，如立方体、圆柱体、多棱柱、多棱锥等；支持≥8种图形工具操作，如立方体图形至少支持三视图、展开、收起、构图、堆积等常见教学操作，培养学生数学学科素养；
3）支持≥4种以上函数工具类型；支持≥4种常见尺规工具；≥8种英语学科工具；
4）中英识别：需支持手写中文、英文直接转写为印刷体，且识别为印刷体后支持朗读、评测、生成卡片等功能；
	套
	57
	

	2
	实物展台
	1、箱体托板采用单板结构，采用磁吸吸附式，非气压杆联动，也支持机械锁开合收拢，防止托板打开跌落，保护师生安全。
2、视频展台镜头800万像素，图像幅面A4。
3、摄像头带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头,防护等级达到IP4X级别。
4、视频展台带抬臂启动软件功能，打开镜头臂杆即可启动教学软件，合拢臂杆可关闭软件。
5、带2个USB数据连接口，USB线可分离;箱内USB连线隐藏式设计，且 USB口下出。
6、采用AF自动对焦，课件翻页和光线变化时不能出现频繁对焦的情况，提高教学演示效率。
7、箱内的拍摄杆要求模块化可拆卸，不用拆卸挂箱即可更换臂杆，方便布线和维护。
8、展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计。 
软件参数
1、展台成像画面可以实时批注，预设多种笔划粗细及颜色选择，支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。
2、图像特技：二维码扫码、延时拍照、聚光灯、负片、镜像、黑白、自动曝光、视频冻结、旋转、同屏对比教学、屏幕录制。
3、软件自带虚拟黑板功能，截取实物展示的某一重点内容在虚拟黑板模式下进行单独批注讲解，板书支持保存和二次打开、编辑，使授课变得简单轻松。
4、软件支持故障自检功能，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性的修复和解决方案，可判断硬件连接、解码器、显卡驱动、摄像头占用等问题。
	台
	57
	

	3
	扩声设备
	1.带一路定压广播输入接口，可选择定压功率信号直接输出；
2.1路立体声输入，1路话筒输入，内置话筒、音乐和线路音量可调，音乐高低音可调；
技术参数：
1、额定功率：25W；
2、额定阻抗：8Ω；
3、接收频率：2400-2483.5MHz；
4、接收灵敏度：82dB；
5、工作温度：-20~75度；
6、频率响应：55Hz-18kHz；
7、驱动器:4.5"全频×1+2.5"×1高音；
8、接口：1路广播输入（音频输入0.35-1.5V），1路立体声RCA，1路话筒接口；
9、灵敏度：85dB/1W/1M；信噪比：75dB；
10、最大声压级：78dB；
	套
	57
	

	4
	多媒体教学集控平台
	1.管理平台需采用B/S混合云架构设计，无需本地额外部署服务器等设备即可实现对教学信息化设备运行数据的监测。
2. 多种操作系统通过网页浏览器登陆操作，需提供2种身份识别方式：支持通过账号登录、手机扫码登录方式，方便用户使用。
3.支持设备使用数据监控：实时查看当前管控设备数、开机设备数、设备异常数；查看设备和软件使用情况。
4.实时监测已连接的交互智能设备状态，需支持显示至少10台设备使用的缩略预览以及单设备全屏查看；需支持远程监测交互智能设备开关机状态、CPU状态、硬盘使用状况、内存使用状况等设备数据。
5.需支持对广域网内的交互智能终端进行远程实时控制：监测设备当前运行界面，开关机、切换通道、更改图像、打铃及解锁屏等功能，并需支持自定义日循环执行，预约定时执行；选定的交互智能设备远程推送动态文字动公告；远程下发文件。
6.需提供教学专用弹窗屏蔽工具：支持对软件应用弹窗进行屏蔽拦截；支持自定义应用广告弹窗过滤屏蔽，可屏蔽拦截指定应用的广告弹窗。
7.需支持多层级权限管理，支持按建筑、按班级将设备管理权限分配给多个管理员，由多个管理员共同管理：需支持校级管理员添加普通管理员并修改普通管理员的页面权限和设备范围权限。
	套
	57
	

	5
	多媒体教学操作台
	1、表面采用静电喷塑工艺，电喷灰色，桌面两边采用橡木扶手。
2、整体采用分体式结构，长1100mm、宽750mm、高1000mm；  台面为1100x750x340mm，箱体为800*650*650mm。
3、材质：台面采用高档木黄色耐划木质材料，整体采用冷轧钢板1.0-1.5mm（光洁平整无锈迹），数控设备精加工制作，前后开门，方便装入设备，不受讲台地面限制，结构牢固，不变形；
4、台面左边为放置台，可放置任意尺寸的笔记本电脑及课本等，台面左右两侧带有橡木扶手，让使用者有更好的选择；整机采用圆弧倒圆角设计，从而避免误伤师生的手，安全稳定、可靠、圆弧倒圆角式设计符合校安工程。
5、台面右边可选配模块接口盒，方便使用。
6、全封闭结构，安全防盗，锁好讲桌后，桌外无任何可拆卸部件。
7、结构特点：台面操作，前置储物抽屉，方便老师使用。                      
8、钥匙通用：一把钥匙可以开启所有门。
	套
	57
	

	6
	HDMI线
	5米HDMI线
	根
	57
	

	7
	音频线
	5米音频线
	根
	57
	

	8
	网络跳线
	5米网络连接线
	根
	57
	

	9
	多功能插座
	配套网络、视频、音频插座
	套
	57
	

	10
	安装辅材
	含安装支架、交换机、水晶头等辅材
	批
	1
	

	九、学生五育系统

	1
	AI学生心理辅助可视化展示系统
	一、心理小屋

1、舱体规格：舱体尺寸≥W1000*D800*H2000，需支持单人入座;
2、舱体材质：需支持舱体通风、隔音、易清洁；
3、新风：需支持通过自动感应或手动控制新风系统；
4、照明：需支持通过自动感应或者手动控制运行照明灯；
5、移动脚轮：需具备调节解锁的移动脚轮；
6、家具：
① 需具备桌椅一套；
② 需具备平板设备稳定支架；
7、内置电源接口：需具备安全电源供电系统，符合不同电源使用。
二、心理平板
1、CPU处理器：需支持ARM架构核心数≥8核；
2、存储容量：内存≥4GB ；存储≥64GB；
3、操作系统：安卓或鸿蒙；
4、屏幕尺寸：≥10英寸；
5、屏幕分辨率：分辨率≥2000x1200；
6、屏幕亮度：最大屏幕亮度值≥300nits；
7、屏幕类型：IPS屏或OLED屏；
8、电池容量：电池典型值容量≥7500mAh；
9、电源：需支持输入100～240V 50Hz/60Hz， Type-C充电接口；
10、前置摄像头：≥500万像素；
11、后置摄像头：≥800万像素；
12、接口：
① 需支持耳机接口；
② Type-C接口；
③ pogo-pin接口；
13、Wi-Fi：需支持802.11 a/b/g/n/ac无线协议，2.4G/5G；
14、蓝牙：需支持蓝牙5.0以及向下兼容；
15、麦克风：内置麦克风≥1个；
16、扬声器：内置扬声器≥2 个；
17、机身厚度：机身厚度≤8.0毫米（除摄像头以外的其他区域；）
18、重量：≤500克；
三、AI心理伙伴
（一）AI心理聊天
1、需支持用户与系统进行聊天，支持文本输入，调取设备的输入法进行输入。
2、需支持用户使用语音完成输入，调取设备的麦克风，收入语音。
3、需支持将用户输入的语音对话，通过语音转写技术将语音内容转写成文本输入；
4、需支持语音转写的文本呈现效果，自动将语音转写后的文本加入标点。
5、需支持历史聊天记录，支持用户查看历史的聊天记录，聊天记录包含用户聊天的文本和语音两种形式，支持用户回听自己历史的语音输入。
6、需支持清除历史记录，支持用户清除历史对话记录，以确保用户的隐私安全。
7、需支持赞踩，支持对模型的回复内容进行点赞点踩，并选择赞踩的原因，如点赞后可选择感觉被理解、缓解了我的情绪等原因，同时支持用户对点踩的原因进行自定义文本回复。
8、需支持资源推荐，支持通过推荐算法在适当的时候为用户推荐相关的心理科普或情绪缓解的资源。
9、需支持危机热线推荐，根据学生对话时体现的危机敏感词，在大模型生成对用户的情绪共情安抚文本并为学生推荐心理危机热线电话，为学生提供求助渠道。
10、需支持日记总结，支持对学生每天聊天内容进行总结，对有对话记录的日期，可以查看本日的聊天内容总结。
（二）多角色切换
1、需支持切换聊天对象，可选择理性、感性、中性三种不同的人设形象的切换，每个形象提供人设名称、人设标签、人设简介、人设MBTI类型。
2、需支持根据每个人设形象的特点配置不同的发音人供用户选择，每个形象配置了2个不同的发音人
3、需支持人设形象的个性化服饰装扮搭配，设置用户专属的个性化形象，服饰装扮包含眼镜、帽子、背包、衣服。
	台
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	AI可视化智能交互系统
	硬件：

1.屏幕尺寸：≥55英寸，屏幕分辨率：≥1920*1080，屏幕刷新率≥60Hz；
2.CPU：≥8核，最高主频≥2.0GHz；
3.运行内存：≥8GB；
4.存储容量：≥64GB；
5.屏幕：需采用钢化玻璃，可视角度：≥178°（上下左右）；中心亮度≥280cd/m²，对比度≥1200:1;
6.触屏方式：≥5点触摸，响应时间≤15ms；
7.麦克风：＞4阵列麦克风，支持定向拾音、定距拾音、回音消除、环境抑噪、混响去除；
8.扬声器：需内置2声道扬声器，功率：2*10W，清晰度：STI≥0.65；在100%音量下，1米处声音响度≥78dB；
9.网络及通信：需支持千兆以太网，双频WiFi，需内置2.4G、5GHz双频频段；需内置蓝牙模块，支持蓝牙5.0标准；
10.系统：自带操作系统；
11.工作环境：产品使用寿命≥50000小时，工作温度：-10°C～50°C，存储温度：-20°C～60°C，保护开关：支持漏电保护；
12.物理形态：落地立式，高强度固定支架；
配套软件：
1.需支持通过语音识别、语音合成、数字人技术，结合认知大模型与虚拟名人进行对话互动；
2.需提供不同类型的切换方式，应提供点击人物直接切换、屏幕左右滑动切换及按钮切换方式；
3.虚拟人物形象需采用立体设计方案，人物形象应具有真实立体感，不同人物角色具有与其人物特征匹配的背景渲染；
4.需提供适龄化的语言表达，如采用比喻或类比方式回应问题；
5.在与虚拟人互动时，虚拟人需具有动态口型效果；
6.需根据不同虚拟名人的人格属性，在回答同一问题时采用不同的思维角度进行差异化回答；
7.需根据不同风格的虚拟人的属性，提供与匹配的拟人音色；
8.需提供≥5位不同风格的虚拟名人，包含但不限于科学探索、工程技术、文学艺术、哲学思辨、励志榜样等方向；
9.需支持意见反馈，包括但不限于选择标签快捷反馈和录音反馈方式；
10.需支持对软件当前环境进行检测；需支持网络测速检查；需支持麦克风检查；
11.需支持待机、重新启动、关机操作；需支持自定义进入待机时长；需支持自定义定时关机、定时开机、定时重启任务，支持自定义时间点和重复方式；
12.需支持系统内直接设置硬件亮度、声音等；需支持自动下载新版软件进行升级。
	套
	2
	

	3
	AI 智慧体育套装
	一、AI测评系统

1.需支持AI智能运动项目测评，实时显示成绩，包括不少于4人跳绳、不少于1人立定跳远、不少于4人开合跳、不少于4人深蹲、不少于4人高抬腿、2人仰卧起坐、1人视力测试；
2.需支持通过手势识别进行视力检测，实时显示检测结果；
3.需支持课后自由运动模式，智能识别学生就位，无需人工控制；
4.需支持对运动点位上的学生自动触发人脸识别并实时显示学生姓名；
5.需支持学生通过手势进行项目切换并选择项目进入运动项目；
6.需支持立定跳远项目运动完成后实时显示结果、运动轨迹和过程评价指标；
7.需支持跳绳、开合跳、深蹲、高抬腿项目运动过程中实时显示学生的运动个数；
8.需支持在学生运动过程中提供标准动作教学指引，指导学生开展运动；
9.需支持各项目运动排行，跳远项目支持男生排行和女生排行，其余项目支持个人排行和班级排行；
10.需支持测试过程中对流程指令、成绩、违规项目进行语音智能播报提示；
11.需支持教师通过手机扫码控制小站，快速发起AI测评任务，支持选择学生进行学生测评，支持选择班级开展自由运动测评；
12.需支持教师和学生对测评记录和运动成绩进行查询；
13.需支持对班级学生进行管理，支持对学生人脸信息和性别进行维护；
14.需支持进行系统管理包括自由运动开启周期、自由运动启动时间段、运行项目设置、隐私保护、运动背景墙和排行榜进行设置。
15.需支持个人通过手机开展智能运动
（1）需支持手机摄像头分析跳绳、开合跳、深蹲、高抬腿、左右横跳和扩胸动作
（2）需支持计时模式、计数模式、自由模式运动；
（3）需支持运动成绩实时生成，所有人完成后生成运动数据排行榜； 
16.需支持教师通过小程序布置体育作业：
（1）需支持老师布置单日、周期体育作业； 
（2）需支持学生作业提交；
（3）需支持作业完成记录统计；
（4）需支持作业分享到微信。
17.支持全校级课后活动：
（1）需支持教师通过小程序创建课后活动；
（2）需活动支持跳绳、开合跳、深蹲、高抬腿、左右横跳和扩胸运动；
（3）需支持查看活动运动数据与排名。
二、AI运动摄像头
1.摄像头类型：网络摄像机
2.变焦：设备需内置电动变焦镜头
3.网口：需支持10 M/100 M自适应网口
4.分辨率：最高分辨率不低于400万像素，并在此分辨率下可输出不低于30 fps实时图像
5.音频接口：不低于1路输出
6.电源供应：DC 12V
7.防护等级：不低于IP67
三、AI运动超脑
1.内存：≥32GB
2.硬盘：≥120GB SSD
3.网络：≥2个自适应10/100/1000M RJ45口
4.视频输出：需支持1个HDMI Type-A输出口
5.USB：不少于4个USB Type-A口
6.电源：DC 12V 输入，不小于10A
7.工作温度：-20℃~60℃；存储温度：－30℃~70℃
8.工作湿度10%-90%无凝结
四、系统显示终端
1.尺寸：≥55寸，横屏
2.分辨率：3840*2160
3.屏幕显示比例：16:9
4.工作温度：-15℃~50℃
5.玻璃厚度：6mm
	套
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	安装辅材
	1、含设备配套固定支架
2、含安装所需的强弱电线材、管材
	项
	1
	

	十、信息科技教室

	1
	云课堂服务系统
	1.国产自主品牌，并支持国产操作系统。
2.处理器：国产处理器CPU物理核心数≥8核，主频≥2.7GHz。
3.内存：≥32GB DDR4内存，插槽≥4个。
4.显卡：集成显卡。
5.硬盘：≥1TB M.2固态硬盘。
6.网络：1000M自适应以太网。
7.标准接口：USB数量≥12个，前置有1个耳机，1个麦克风；VGA接口不少于 1个、HDMI接口不少于1个；DP接口不少于1个；1个1个PS/2；后端麦克风1个，耳机1个。
8.电源：≥500W节能电源。
9.键盘、鼠标：USB有线键盘鼠标。
10.显示器：≥27英寸高清窄屏显示器。分辨率≥2560*1440；刷新率≥180Hz；亮度：≥300nits。
	台
	2
	

	2
	云课堂授权软件
	1.▲终端登录界面需显示终端的状态、编号、授权情况、版本号、IP地址、管理地址和频道号以及支持在终端的登录界面启动管理端。（提供此功能界面截图证明并加盖投标人公章。）
2.在终端管理功能中支持设置管理频道、默认启动的桌面、还原属性的设置、终端编号、计算机名，并且支持临时桌面切换和终端的批量升级检测功能。
3.云终端列表管理中支持批量终端唤醒、重启、关机、删除等操作；支持终端在线和离线的数量统计，同时需提供快速筛选功能，能快速筛选出在线、离线和运维的终端；支持模糊搜索以节省查询时间。
4.终端管理中的维护部署功能支持批量更改设置终端密码、终端的分辨率、一键添加或删除数据盘、并支持挂载多硬盘、删除桌面等。
5.启动管理端的终端桌面为保护状态，不接受直接删除的操作。
6.模板的管理支持模板的导入、导出、克隆、编辑、扩容等功能；可以对模板属性进行配置保护系统类型和还原方式等。
7.终端授权管理中可以查看终端的授权状态、编号、IP地址等信息，支持授权情况的统计信息显示。
8.支持广告拦截模块，自动拦截弹窗广告。
9.支持硬件虚拟化功能，开启后对硬件识别码的软件实现统一注册。
10.支持远程管理，生成管理端后，局域网内通过其他设备的浏览器进行访问管理。
11.支持日志记录功能，管理员所有操作都会生成日志进行保存，确保在出现问题后进行溯源。
12.支持静默更新功能，可在用户正在使用时进行下发系统或软件等，无需等待闲时单独下发。
13.▲需支持网络修复功能，对于网络硬件配置、网络连接配置、DHCP服务、DNS服务、HOSTS文件、LSP协议、IE代理、环境变量等方面进行全面检测，并对于非硬件问题进行自我修复。（提供此功能界面截图证明并加盖投标人公章。）
14.云桌面系统支持资产统计功能，可统计设备IP、MAC地址、CPU信息、内存信息、磁盘信息等。
15.支持远程协助功能，通过管理平台远程至学生桌面进行协助操作，无需三方软件。
16.支持个性化开机设置，通过上传用户的定制图片，实现设备开机的LOGO替换。
17.▲为降低管理员对于网络排障的压力，支持网络检测功能，可针对于网络的连接状况进行一键检测，检测项目包含但不限于网络连接、网关检测、IP冲突检测等。（提供此功能界面截图证明并加盖投标人公章。）
	套
	100
	

	3
	云桌面键盘鼠标
	USB键盘；USB光电鼠标
	套
	102
	

	4
	学生云课堂可视化展示系统
	≥23.5英寸，IPS屏幕，LED背光，窄边框设计。
	台
	102
	

	5
	教师云课堂图形展示系统
	1、国产自主品牌，并支持国产操作系统。
2、处理器：国产处理器CPU物理核心数≥8核，主频≥2.7GHz。
3、内存：≥8GB DDR4内存，插槽≥4个。
4、显卡：集成显卡。
5、硬盘：≥512G M.2固态硬盘。
6、网络：1000M自适应以太网。
7、标准接口：USB数量≥12个，前置有1个耳机，1个麦克风；VGA接口不少于 1个、HDMI接口不少于1个；DP接口不少于1个；1个1个PS/2；后端麦克风1个，耳机1个。
8、电源：≥200W节能电源。
9、键盘、鼠标：USB有线键盘鼠标。
10、显示器：≥27英寸高清窄屏显示器。分辨率≥2560*1440；刷新率≥180Hz；亮度：≥300nits。
	套
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	6
	学生云课堂图形展示系统
	1、国产自主品牌，并支持国产操作系统。
2、处理器：国产处理器CPU物理核心数≥8核，主频≥2.7GHz。
3、内存：≥8GB DDR4内存，  
4、显卡：集成显卡。 
5、硬盘：≥256G M、2固态硬盘。 
6、网络：1000M自适应以太网。
7、标准接口：≥12个，前置有1个耳机，1个麦克风；VGA接口不少于 1个、HDMI接口不少于1个；DP接口不少于1个；1个1个PS/2；后端麦克风1个，耳机1个。
8、电源：≥200W节能电源。
	套
	102
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	信息科技教学应用平台
	一、教师端

1.需提供班级管理功能，具体功能要求如下：
（1）需支持教师获取所授班级，按照班级获取学生名单，老师可按名称搜索学生；
（2）需支持查看各学生姓名、账号等信息；
（3）需支持设置学生的座位信息；
2.需提供教师空间功能，具体功能要求如下：
（1）需为教师提供个人云空间，支持教师将个人本地课件上传至个人空间；
（2）需支持教师将系统中课程资源保存至云空间中，包括课件、教学设计；
（3）需支持教师管理云空间中的课程资源，进行复制、移动、删除、重命名操作，支持导入资源、新建文件夹和文件；
（4）需支持教师使用课件编辑工具对课件进行线上二次加工，且个人空间数据可同步至云端，支持老师更换电脑登录个人空间进行继续编辑；
（5）课件需支持在线编辑，支持在课件中插入文本、形状、表格、图片、音视频，并支持设置样式和动画；
（6）需支持在课件中调用和插入归类题、连线题、选择题、选词填空题4种交互制题工具；
（7）需支持在课件中调用和插入网址链接、思维导图、流程图、在线表格等内容，其中在线文档支持多人同时协作，如多名学生可以同时编辑在线表格，且表格显示每名编制学生的名称、编辑内容等；
（8）需支持将实验资源、流程图、思维导图等内容插入到课件中，且支持将整页课件作为活动任务下发给学生等。
3.需提供资源中心功能，具体功能要求如下:
（1）需支持展示数字资源，包含课件、教学设计、实验资源。
（2）需支持教师查看学段、模块、单元、课时目录结构，提供资源索引导航目录；
（3）需支持支持提供以课时为单位的资源包，每份资源包中包含配套的交互课件、教学设计；
（4）需支持教师预览查看各项课程资源，并支持以单个资源或整个课时资源文件夹的方式保存至教师空间，供教师备授课所需使用；
4.需提供实验中心功能，具体功能要求如下：
（1）需支持展示所有实验资源，包括虚拟实验、学科工具实验，便于教师开展实验活动；
（2）需支持教师直接在实验中心中打开体验实验资源，并支持教师在课件中插入对应实验，授课时下发实验任务。
5.需提供活动中心功能，具体功能要求如下：
（1）需支持教师查看已发送的活动和学生提交的活动，教师于课前中后将活动按账号发送至指定班级后，均可于此查看学生的活动完成情况接收学生活动成果；
（2）需支持教师针对已提交的学生活动开展评价、点评，评价维度包含学习态度、任务达成、创新意识、小组协作；
（3）需支持教师按照班级维度查看，活动类型包括编程活动、单页活动、全班讨论等；
（4）需支持教师将任一学生成果收藏至优秀学生成果库中。
6.需提供学情中心功能，具体功能要求如下：
（1）需提供学情中心，支持展示全班以及学生个人的多维度的学习数据；
（2）需支持教师查看班级总览数据，包含但不限于学生授课参与率、活动提交次数、活动平均用时、答题正确率、学生成果总数、点赞次数等6种数据。
（3）需支持教师查看班级内任意一位学生的个人数据，包含但不限于学生授课参与次数、个人成果数、答题正确率、活动提交次数、活动平均用时、点赞次数等6种数据；
（4）需支持教师按照时间维度进行筛选，包含近7天、近30天、上学期、本学期、上学年。
7.需提供应用中心功能，具体功能要求如下：
需提供图形化编程工具、python编程工具、流程图工具、思维导图工具、文档编辑器、在线表格、二维码生成工具，支持教师用户在应用工具、课件编辑、活动详情中调用以上学科工具；
8.需提供教学管控互动工具功能，具体功能要求如下：
（1）需支持教师授课时，查看学生的签到情况，并支持重置签到异常账号，用于考勤统计记录；
（2）需支持教师进行同屏，将教师端的屏幕画面投屏至学生端屏幕，同屏画质不低于720p或1080p；同屏传输模式支持组播或单播；
（3）需支持教师发起同屏后，学生端的屏幕键鼠被自动管控；
（4）需支持教师选择任意一个学生上屏，将学生的屏幕画面投屏至教师端以及大屏；
（5）需支持教师调用画笔、白板、板擦工具；画笔工具支持不少于3种粗细的笔迹，且不少于8种颜色；
（6）需支持教师发起随机选人、全班讨论，调用计时器工具；
（7）需支持教师端管控学生端大模型学习助手功能；
9.需提供基于大模型能力的教师助手功能，具体功能要求如下：
（1）需为教师提供备课内容指导，支持教师提问课程设计相关问题，获取教案文本指导，课件文本素材内容；
（2）教师助手需为教师提供学科知识问答，支持教师提问信息科技相关学科问题，获取知识点解答；
（3）教师助手需支持教师针对大模型生成的回答进行反馈操作，包含重新回答、复制、点赞、点踩、举报；
（4）教师助手需支持教师通过文本键入和语音输入两种方式进行提问。
10.需提供基于大模型能力的编程助手功能，具体功能要求如下：
（1）编程助手需支持教师一键批改与评价单个学生和全班学生的python编程成果；支持单份作业批改用时不超过1分钟；
（2）编程助手需支持不少于4种类型错误识别，包含语法性错误、逻辑性错误、运行时错误、规范性建议；
（3）批改完后，需支持统计班级整体作业的完成情况，展示班级提交情况、平均用时、成绩分档、平均分，并统计典型错误样例。
（4）需支持逐行检测出代码中的语法性、运行时、逻辑性错误以及规范性建议，并基于每一条错误生成对应的修改建议.
（5）需支持根据批改结果，自动生成四个维度的评分以及综合性的评语。
11.需提供学科工具，具体工具类型要求如下：
（1）需提供图形化编程工具、python编程工具、流程图工具、思维导图工具、文档编辑器、在线表格、二维码生成工具，支持学生（教师）用户在应用工具、课件编辑、活动详情中调用体验以上学科工具；
（2）需提供图形化编程工具：需支持不少于10类编程积木，包含运动、外观、声音、事件、控制、侦测、运算、变量、AI技能、网络；支持添加自制积木等；
（3）需提供Python编程工具：需支持在线编写python代码，支持在线运行，支持打开和保存用户个人的成果；
（4）需提供流程图工具：需支持绘制流程图元素及连接线，元素包含开始框、处理框、判断框、输入框，并支持对绘制区域放大、缩小、平移；
（5）需提供思维导图工具：需支持绘制思维导图，支持编辑中心主题，支持增删改分支主题，支持修改导图文本格式，包含字号设置、字体颜色设置、格式对齐；
（6）需提供文档编辑器工具：需支持输入文字，支持对文字格式、字体颜色、字体大小、段落样式进行调整；
（7）需提供在线表格工具：需支持多人协同编辑，支持字体设置、字号设置、单元格文字加粗、斜体、下划线、删除线、字体颜色的格式编辑；支持单元格颜色设置，边框设置，自动换行、对齐以及公式插入的编辑操作；
（8）需提供二维码生成工具：需支持生成网站、文字、图片二维码；支持预览二维码，并支持查看二维码扫描效果；支持下载二维码图片保存到本地；
二、学生端
1.需提供签到登录功能，具体功能要求如下：
（1）需支持用户在教师授课时，使用签到方式登录系统；
2. 需提供活动中心功能，具体功能要求如下：
（1）需支持学生接收教师下发的各类活动，包含但不限于编程活动、单页活动、全班讨论等；
（2）需支持学生在接受的活动中进行编辑、操作、提交；
（3）需支持学生在做活动时调用笔记本，并支持上传本地文件，包含但不限于ppt、pptx、doc、docx、pdf、xls、xlsx、png、jpg、mp4等文件类型；
（4）需支持学生在教师评价后，在活动历史中查看教师评价的结果；
3.需提供学情中心功能，具体功能要求如下：
（1）需支持学生查看本人学情数据，包含但不限于学生授课参与次数、个人成果数、答题正确率、活动提交次数、活动平均用时、点赞次数6种数据指标；
（2）需支持学生按照时间维度筛选学情数据，包括但不限于上学期、本学期、上学年。
4.需提供基于大模型能力的学生助手功能，具体功能要求如下：
（1）需为学生提供学科知识问答，支持学生提问信息科技相关学科问题，获取知识点解答；
（2）需支持学生针对大模型生成的回答进行反馈操作，包含但不限于重新回答、复制、点赞、点踩、举报；
（3）需支持教师端管控学生端大模型学习助手功能；
（4）需支持学生通过文本键入和语音输入两种方式进行提问。
5.需提供基于大模型能力的编程助手功能，具体功能要求如下：
（1）需支持学生查看大模型批改代码程序后的生成的错误批注和评语；
（2）需支持不少于4种类型错误，包含但不限于语法性错误、逻辑性错误、运行时错误、规范性建议。
	套
	1
	

	8
	信息科技课程资源
	1、系统需提供体系化课程资源，小学阶段课时数量≥120课时，资源类型需包含教学课件、教学设计；课程主题包含搜索信息、筛选并使用信息、整理信息、分享信息、数据从哪里来、从数据到信息、算法的工作过程和特点、算法的应用、用流程图描述算法、用自然语言描述算法、信息加密、输入、计算、输出--系统的构成、系统与子系统、系统控制的逻辑。
2、教学课件
（1）教学课件需包含情境/课程引入-问题/情境分析-实验或实践验证/探究/创新-总结评价/拓展；
3、教学设计
（1）教学设计需包含课时内容、课时目标、教学工具及资源、学习活动设计；
（2）教学设计需包括课程整体的介绍以及教学工具与资源准备建议。
4、实验类资源
（1）实验资源需包含虚拟类实验、支持虚拟仿真实操类实验教学；
（2）需支持在课堂中发放至学生终端进行练习操作，支持不同活动需求场景，包含实验操作、编程操作、互动习题等。
	套
	1
	

	9
	信息科技试验箱
	1.主控:

(1)处理器：≥双核处理器；
(2)主频：≥200MHz；
(3)SRAM：≥512KB；
(4)RGB灯：≥3 颗；
(5)显示屏：≥1.3英寸；
(6)触摸按键：≥6个；
(7)电池：≥1000mAh，支持充电;
(8)充电接口：Type-C接口；
(9)充电指示灯：≥1个；
(10)电源开关按键：≥1个；
(11)电量指示灯：≥1个；
(12)外观：塑料外壳，兼容塑料积木。
2.温湿度传感器：需支持检测环境温湿度
(1)电源电压：3.3V-5V；
(2)温度误差：±2 ℃；
(3)测温范围：-20-+60 ℃；
(4)湿度误差：±5%RH；
(5)测量范围：5-95%RH；
3.超声波传感器：需支持定位、测距、避障等；
(1)电源电压：3.3V-5V；
(2)有效测距范围：3~300cm
4.AI摄像头：需支持实现如二维码识别、物体分类、人脸检测、人脸识别等；
(1)电源电压：3.3V-5V；
(2)显示屏：≥2.0寸，
(3)像素：≥30万像素；
5.气压传感器：需支持检测大气压强；
(1)电源电压：3.3V-5V；
(2)测量范围：0-300kPa；
6.细颗粒物传感器（PM2.5），需支持检测空气中细微颗粒物的含量；
(1)电源电压：3.3V-5V；
(2)测量范围：0-500ug/m3；
7.温度传感器：需支持测量环境和人体温度；
(1)电源电压：3.3V-5V；
(2)测温范围：-55+125℃；
8.人体感应传感器：需支持检测人或动物身体发射的红外线而输出电信号
(1)电源电压：3.3V-5V；
(2)数字输出:0/1；
9.土壤湿度传感器：需支持检测土壤的水分；
(1)电源电压：3.3V-5V；
(2)模拟输出：0-100；
10.音乐播放器：需支持通过软串口发送指令操控播放内存中保存的歌曲；
(1)电源电压：3.3V-5V；
(2)文件格式：MP3/WAV
11.马达：
(1)工作电压:3.3V-5V
12.舵机
(1)旋转角度：0-180度
13.水泵
(1)工作电压：DC3.3—5V；
(1)功率： ≥0.3W；
(2)扬程：≥20cm；
	套
	15
	

	10
	网络单元系统（48）
	1、交换容量≥430Gbps，转发性能≥160Mpps

2、固化10/100/1000M以太网端口≥48个，1G/2.5G SFP非复用光接口≥4个
3、支持即插即用，零配置开局上线。开箱上电即可被主机发现和纳管，无需刷入配置
4、支持通过图形化界面通过主机对设备单独或批量配置，可针对VLAN、端口状态、防环路等进行配置
	台
	2
	

	11
	网络单元系统（24）
	1、交换容量≥430Gbps，转发性能≥125Mpps

2、固化10/100/1000M以太网端口≥24个，1G/2.5G SFP非复用光接口≥4个
3、支持即插即用，零配置开局上线。开箱上电即可被主机发现和纳管，无需刷入配置
4、支持通过图形化界面通过主机对设备单独或批量配置，可针对VLAN、端口状态、防环路等进行配置
	台
	3
	

	12
	教师桌
	电脑桌，高密度加厚板材，颜色黑胡桃，尺寸（长*宽*高）：≥140*60*72CM，一边摆放主机（底板宽度足够），一边为储物抽屉，带键盘抽屉。
	台
	2
	

	13
	学生桌椅
	双人桌,高密度加厚板材，颜色黑胡桃，上下二层,配学生凳
	张
	100
	

	14
	机柜
	网络型机柜1200×600×600mm
	个
	2
	

	15
	其他辅材
	正品国标六类双绞线,正品国标六类水晶头,安装地线，主干线采用6mm以上铜芯线，学生机平分二组供电，一个插座最多接两台电脑，采用子弹头品牌插座；水晶头，线槽，不锈钢压条，螺钉等辅助材料，整个设备和系统安装可靠规范，符合规范（强弱电分离），保证良好的运行.
	批
	2
	

	十一、录播教室

	1
	高清录播主机
	一、整体设计

1.主机架构：整体采用嵌入式设计、非PC与服务器工作站等架构，以保障系统运行稳定、安全。且为方便设备部署，避免屏幕动态变化影响学生课堂专注力的情况，主机需为标准1U机架式设计，机身非壁挂且不存在大面积显示屏；
2.高度集成：主机需同时具备录制、直播、导播、自动跟踪、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、存储、点播、互动多功能于一体；
3.优质性能：主机采用ARM架构处理器同时内置GPU与NPU协处理器，CPU核心数≥8，核心主频≥2.4GHz；
4.工作噪声：主机在正常工作状态下的生产噪声不高于20dB(A)；
5.工作功率：要求整机正常工作状态下功耗不超过50W；
6.视频接口：数字视频接口D-Video（RJ45）≥5，HDMI 输入≥2，HDMI 输出≥2路，分辨率均支持1080P@30fps；
7.音频接口：要求主机支持线性音频输入与数字音频输入，要求Line in接口≥2，Line out接口≥2，数字音频接口D-Mic（RJ45）≥6；
8.网络接口：RJ45≥1，支持100/1000M网络自适应及IPv4、IPv6双协议栈；
9.控制接口：RJ45≥2，支持RS232串行通信协议进行外接控制；
10.外设接口：USB2.0≥2，可用于连接U盘等外设；
11.系统存储≥2T，保障设备的正常运行与录制视频文件的本地存储；
12.视频一线通：支持摄像机与主机之间仅通过一根双绞线即可同时实现供电、控制和视频信号的同步传输，不接受使用转接器的方式；
13.音频一线通：支持麦克风与主机之间仅通过一根双绞线即可同时实现供电和音频信号的采集，实现音频信号的高品质、抗干扰稳定传输；
14.视频录制：兼容标准H.264视频编解码能力，要求支持1080P@30fps、720P@30fps，以及AAC音频编解码协议标准且内置音频处理功能；
15.视频传输技术：支持对同品牌高清摄像机实现基于RJ45双绞线的视频裸数据传输技术，支持摄像机到录播主机端的视频采集和传输过程无需编解码、无画质损耗并实现≤100ms的声画同步，保障录制视频效果；
二、功能设计
16.便捷导播：软件需采用B/S架构设计，支持通过浏览器即可进行管理配置与操作，而无需额外安装客户端或APP；
17.AI全场景跟踪：录播内置跟踪算法且跟踪功能基于AI人工智能技术无需额外增加图像定位主机或摄像机即可实现多机位的全自动跟踪切换；
18.画面同步：要求录播主机配套同品牌摄像机支持在多机位接入的情况下所有画面高度同步。在多画面布局以及多流录制、多流直播的使用场景下不同画面保持≤150ms的同步效果，满足最佳的使用体验；
19.中英双语：需支持中英双语版本切换，适合不同用户的应用需求。要求通过网络导播界面即可便捷切换，无需进行更改授权、系统升级等复杂操作；
20.上电模式：需支持通电模式选择，实现主机通电后自动进入相应模式，包含但不限于自动开机、开机且休眠、不开机等模式；
21.版本管理：支持查看系统软件版本，提供离线文件升级、网络在线升级和定时自动升级三种升级方式，且支持导出和导入系统配置文件；
22.安装信息：支持填写设备的安装信息，包括位置、所在学校、安装地点、联系人等；
23.休眠唤醒：需支持定时休眠唤醒功能，提供精确到秒的自定义时间设置，可以单独设置是否定时休眠或者定时唤醒；
24.权限管理：需支持对主机后台设置管理员用户与普通用户两种使用权限，普通用户无法进行相关参数与配置修改；
25.系统状态：支持在导播界面实时查看主机当前CPU温度、磁盘空间占用情况、视频录制的参数配置和正在录制的视频时长与大小等信息；
26.UVC/UAC功能：要求主机具备通过USB口直接输出音视频信号的能力，实现便捷的视频会议软件接入；
27.智能音频处理：支持音频采样率的设置，且支持AGC自动增益、ANS噪声抑制、EQ均衡、AEC回声抑制等音频处理功能；
28.录制码流：支持主码流和子码流的高低双码流录制，且支持自定义清晰度、帧率、码率和I帧间隔，支持动态比特率或静态比特率两种模式；
29.存储管理：需支持录像文件循环覆盖功能，开启循环覆盖功能后，录播硬盘在已存储90%的空间时，再次启动录制将删除录播内现存时间最早的录像文件以应对录制频率比较高的情况；
30.标签设置：需支持视频信号源标签设置，对摄像机实时拍摄信号、HDMI高清输入信号均可自定义名称标签，为导播控制与编辑灵活性提供便利；
31.多场景音频：需支持录制模式和互动模式的独立音频场景设置，针对无线MIC和多媒体等不同设备类型，进行场景化的音频参数设置；
32.跟踪自定义：要求支持根据实际喜好，自定义AI跟踪逻辑下所切换的画面信号，且支持双分屏、画中画等布局；
▲33.互动能力：要求内置互动模块，无需额外部署MCU类设备即可支持“1+3”的互动授课模式，实现专递课堂教学应用。同时也需支持会议互动模式，创建或加入大规模视音频实时互动。（提供第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的有效检测报告复印件并加盖投标人公章）
34.AI板书分析：基于AI技术、深度学习算法和图像处理能力，支持对教师在黑板上的板书内容实时识别并进行电子化处理，实现板书内容浮现在拍摄对象身前的效果并可实时环出至大屏进行观看；
▲35.智能板书拍摄：要求板书AI分析能力兼容各类传统教学黑板与智慧互联黑板，并可实现人物半透明与不透明处理，摄像机无惧人物遮挡正向拍摄安装不受限；（提供第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的有效检测报告复印件并加盖投标人公章）
36.智能色彩增强：要求实现基于AI技术的板书笔迹智能色彩增强处理，满足白色、黄色、蓝色、红色、绿色等不同颜色的彩色笔迹色彩还原与笔迹增强；
	套
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	流媒体处理软件
	一、基本要求

1、嵌入式录播主机出厂时内置流媒体处理软件以实现各个模块的功能应用；
2、软件需采用B/S架构设计，通过网络访问主流浏览器即可进入软件后台进行管理配置与操作；
二.录播模块
1、录播主机在不接入互联网的情况下也可以进行视频录制，且支持1080P高清分辨率录制，用MP4视频格式封装自动归档至录播内置的硬盘当中存储；
2、录播主机支持电影模式与资源模式录制以满足不同场景的视频使用需要；
3、要求录播主机支持录制质量设置，提供1080P、720P等高清标清质量选择，并支持自定义录制分辨率、fps（帧率）、bps（比特率）、gop（画面组）；
4、要求录播主机支持码流64Kbps～10Mbps自定义可设，并支持动态比特率或静态比特率两种模式，可主子码流同步录制， 
5、要求录播主机支持分段录制的功能以应对长时间的视频录制情况，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式选择。实现在不结束录制的条件下自动按选择时长将视频文件分割成多个视频归档保存；
6、要求录播主机支持插入U盘后，主机正常进行录制可以同步另存一份视频文件到U盘中；
7、录播主机支持摄像机云台控制技术，实现对接入摄像机的画面进行云台控制，包括画面上下左右移动、放大缩小变焦等操作。云台控制功能应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域；
8、为保障系统使用便捷与工作稳定，要求录播主机支持基于计算机视觉CV技术的AI人工智能跟踪算法，无需额外配置跟踪辅助拍摄装置，实现画面自动跟踪切换以及全自动跟踪录制。完成教师走动全景、教师授课特写、学生起立特写与学生听课全景、教师课件等多画面的自动跟踪与切换 
9、录播主机支持自定义设置跟踪检测区域，避免如教室门窗窗帘、风扇空调、教学大屏等易产生额外干扰导致跟踪效果不佳的区域，自定义选择检测区域则该区域系统将在指定区域进行图像识别分析，保障课堂正常跟踪拍摄效果；
10、录播主机支持录制、暂停、结束等基本功能操作，并支持通过外接控制设备以及网页web登录控制等方式进行录制控制；
11、要求录播主机内置音频处理模块，支持EQ均衡、AEC回声抑制、AGC自动增益、ANS噪声抑制等音频处理功能；
12、录播主机支持录像文件循环覆盖功能，开启循环覆盖功能后，录播硬盘在已存储90%的空间时，再次启动录制将删除录播内现存时间最早的录像文件以应对录制频率比较高的情况
13、录播主机支持FTP上传功能，使用者可自定义录像文件上传的FTP路径，并可勾选是否自动上传；
14、录播主机支持全自动跟踪模式切换布局逻辑自定义，使用者可以按照自己的需求选择全自动跟踪所切换的画面内容与逻辑，且画面内容支持双分屏、画中画与自定义布局等；
15、录播主机与同品牌摄像机支持在多机位接入的情况下所有画面高度同步。在多画面布局以及多流录制、多流直播的使用场景下不同画面保持无延迟的播放效果，满足最佳的使用体验。
三.导播模块
1、本地导播：要求支持连接外接导播台进行控制导播，实现本地导播控制；
2、网络导播：为保障低配置电脑也能正常使用，要求支持通过浏览器访问录播主机进入导播界面，在导播界面实现对所有接入视频和录制效果画面的实时预览，并支持在手动导播模式下进行信号源实时切换录制。不接受安装客户端软件进行导播的方式；
3、支持全自动、半自动、手动三种导播模式，并支持录制过程中任意切换导播模式；
4、要求导播界面可实现接入画面的导播预览，预览画面需包括教师特写、教师全景、学生全景、学生特写、电脑画面等。并支持点击预览画面可自由切换录制画面进行录制；
5、提供双分屏、三分屏、画中画等录制布局，并支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口；
6、支持8个摄像机云台预制位设置，导播过程中可便捷调取摄像机预设位置的画面；
7、录制模式下支持Logo台标、字幕设置，可自主上传Logo图标、编辑字幕内容；
8、可以通过导播界面进行音量控制，调整相关输入输出音量大小与一键静音功能；
9、录播主机支持片头片尾设置，可上传JPG格式图片作为录制默认的片头或片尾画面，并可自定义片头片尾显示时长，最高不超过10秒；
10、为保证录制效果与质量，录播主机音频设置支持多场景设置配置，支持对录制、互动两个使用场景分别配置音频设置参数。并可在对应使用场景自动生效；
11、支持对录播主机任意线性音频输入通道做单独配置，提供无线MIC或多媒体设备等多种类型选择，支持对音频比特率与采样率进行配置，保障音频效果；
12、录播主机支持视频信号源标签设置，对摄像机实时拍摄信号或HDMI高清输入信号均可自定义名称标签，为导播控制与编辑灵活性提供便利。
四.直播模块
1、多流直播：要求支持不少于4路RTMP同步推流直播，并要求自定义选择主码流或子码流信号源进行推流，实现多流直播；
2、直播码流：支持自定义直播分辨率和码率，最高支持1080P@30fps，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性；
3、直播模式：要求支持RTMP直播、TS直播、集控推流直播等不少于3种不同直播模式，以适应不同场景直播需求。
五.互动模块
1、支持H.323、SIP、BFCP、WebRTC等视音频互动协议技术，便捷进行远程互动教学应用；
2、要求内置互动模块，无需额外部署MCU类设备即可支持“1+3”的互动授课模式，实现专递课堂教学应用 
3、互动通讯录：支持对接获取互动云系统的通讯录数据，数据内容包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播昵称。支持通过通讯录选择互动对象直接呼叫，或手动输入录播账号进行呼叫，并提供导入通讯录功能；
4、发言权限控制：通过录播主机的网络导播界面，需支持主讲端在互动过程中对其余互动参与者的发言权限进行控制，支持单人禁言/开启以及全场禁言/开启的控制方式；
5、互动画质：要求录播主机在双向互动过程中，可实现1080P@30FPS画质，并支持基于SVC技术实现在不同网络状况下的画面质量自适应；
6、要求录播主机支持呼叫应答设置，默认支持自动应答与勾选手动应答两种方式以满足在专递课堂场景下听讲端的自动入会，以及在其余场景下录播教室内的用户接收到互动申请可自主选择是否加入会议的情况
	套
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	AI智能跟踪处理软件
	1、摄像机跟踪逻辑分配：支持智能识别接入摄像机的使用定位，并联动摄像机选用对应的跟踪逻辑，如教师跟踪、学生跟踪等；
2、云台控制：支持对接入摄像机进行云台控制技术，实现画面的上下左右移动、放大缩小变焦等操作；
3、检测区域设置：支持对接入摄像机的AI跟踪检测区域设置，可根据实景拍摄画面中框选跟踪区域，框选后只在区域中方能触发跟踪，所见所得方便操作；
4、录制跟踪切换：根据设定的跟踪策略形成跟踪指令，实现多路接入摄像机的全自动AI跟踪画面切换；
5、AI跟踪目标丢失处理机制：支持对接入摄像机自定义设置AI跟踪目标更新周期时间，在跟踪对象处于检测区域外达到更新时间后，对应摄像机回到预置位0并重新进行新目标的识别跟踪；跟踪对象处于检测区域外的时间小于更新时间并重新进入检测区域时，继续对该跟踪对象进行锁定跟踪 
6、自定义画面：支持自定义AI跟踪切换画面，可以按照实际需求自定义跟踪切换逻辑的画面信号，画面支持双分屏、画中画与自定义布局等；
7、交叉校验锁定：支持基于AI人脸与肢体识别跟踪技术，当有多个人物进入拍摄画面，会经过人脸与肢体交叉校验后锁定正确的跟拍对象，不跟丢不跟错 
8、自适应构图：支持基于AI人工智能技术自适应调整画面拍摄比例，即使锁定跟拍对象变速或高速移动，摄像机均会持续锁定并依预设比例自动调整拍摄画面，并实现摄像机云台上下左右移动丝滑的同时焦距自动调整保障拍摄画面构图的稳定；
9、AI全场景跟拍：支持对课堂教学的全场景进行电影模式的视频录制，无需任何辅助设备也可实现教师识别、教师移动跟拍、教师轨迹识别以及学生上台识别、板书行为识别、单人与多人起立识别等教学焦点进行AI的自动捕捉与切换。"
	套
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	板书高清摄像机
	1.传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸；
2.像素：有效像素≥800万；
3.变焦：要求支持自动和手动变焦，光学变焦倍数≥22倍；
4.云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度范围不少于1.0°~ 94.2°/s，垂直转动速度范围不少于1.0°~ 74.8°/s；
5.视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议；
6.视频输出：要求具备数字视频输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1；
7.通讯接口：要求具备RS232/RS422≥1；
8.网络接入：RJ45网络接口≥1，并支持100M/1000M自适应以太网接入与RTSP协议网络视频输出；
9.音频接口：Line in输入口≥1；
10.USB接口：要求具备USB Type-A≥1；
11.协议支持：要求支持VISCA/ONVIF协议满足多种场景控制要求；
12.背光补偿：要求具备背光补偿功能；
13.数字降噪：支持2D/3D数字降噪，信噪比≥55dB；
14.一线通：要求与搭配的录播主机实现基于RJ45双绞线的一线通连接，完成摄像机供电、控制以及视频信号传输；
15.高效数据传输：支持对同品牌录播主机实现基于数据链路层的数字视频数据传输技术，能实现≤100ms的声画同步，在拍摄运动画面和复杂画面时不存在镜头呼吸效应带来的周期性画面焦距抖动；
16.AI跟踪：要求内置跟踪算法，摄像机内无额外辅助摄像头也无需增加任何设备即可实现人像自动跟踪，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪；
17.跟踪逻辑自选：要求支持根据AI智能算法，同一摄像机可根据部署使用场景智能应用为教师、学生跟踪模式，无需手动设置；
18.交叉识别：需支持对锁定跟拍对象进行人脸特征与肢体双重认证识别，在多人同时进入拍摄画面的情况下，持续锁定跟踪对象，不出现跟丢和误跟的情况；
19.AI抗干扰：支持在拍摄画面有显示设备或其他动态视频播放的情况下，自动启用AI抗干扰能力，保障画面始终锁定被跟踪对象，且跟踪效果不受影响；
20.PTZ自适应：需支持PTZ实时跟焦，AI跟踪的状态下能实现摄像机水平旋转、垂直旋转、变焦的实时同步变化，无需等待拍摄对象稳定后再变焦调整画面，移动过程不虚焦，实现拍摄画面的自适应稳定调整；
21.电源支持：支持录播主机供电和DC12V电源适配器等供电方式；
	台
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	高清摄像机传输管理软件
	"1.摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。
2.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。
3.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。
4.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。
5.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。
6.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。
7.支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。
8.支持教师和学生的AI自动识别切换，根据部署位置、模式自主适配教师或学生的跟踪逻辑。
9.支持AI人体特征识别，能够自动识别并锁定跟踪人，人物丢失后再进入拍摄区域可以继续识别锁定进行跟踪。
9.采用教师角色识别逻辑，可基于站立姿态、面/背向状态等多维判定，快速识别教师，避免学生站立影响。
10.支持划分自动跟踪区域，当锁定跟踪人物走出自动跟踪区域时即停止跟踪，直到重新回到区域出现在画面中为止。
11.支持设置跟踪锁定解除时间，被锁定教师人员脱离画面跟踪区域后，在跟踪锁定解除时间到达之后自动解除人员锁定，回归默认状态，等待下一位人员进入画面中开始重新锁定跟踪。
12.支持五分像、七分像、全身像等多种教师图像跟踪画面模式，根据实际需要设置选用教师跟踪画面的大小。
13.支持学生智能跟踪，根据学生站立/做下动作状态，进行学生特写跟踪拍摄，并通知录播主机完成画面切换。"
	套
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	“一键式”录播控制系统
	1.在讲台上镶嵌式安装方式；
2. 支持一键式系统电源开关控制，录制、停止；
3. 支持通过面板一键发起与其它录播室和教学点互动连接，支持通过交互控制面板切换互动，画面的信号源，并传输到远端互动课室，包括本地老师信号、电脑信号、远端课室画面，至少要支持4间课室的同时接入。
4.支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到远端互动课室。
	套
	1
	

	7
	数字音频矩阵
	1.48K采样率，高速DSP处理芯片。
2.内置功放功能，支持直接对接无源扬声器进行扩音，无需额外另配功放设备。
3.至少支持4路模拟输入+1路立体声输入+2路无线输入；支持4路模拟输出+2路功放输出的音频信号处理。
4.频率响应：20-20KHz。
5.THD+N：≤0.003 。
6.动态范围：≥100dB。
7.幻象供电：支持每路独立48V幻象供电。
8.音频处理：支持DSP音频处理功能，包含反馈消除、回声消除、噪声消除等。
9.支持全功能矩阵混音功能。
10.支持场景预设功能，可通过场景预设切换相应配置。
11.USB背景音乐播放与录制功能，支持通过USB接口自动读取并选择播放U盘中的MP3、WAV等格式的音频文件。
	台
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	音频处理管理软件
	"1.采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。
2.直观、图形化软件控制界面。 
3.信道管理：提供输入输出信道的快捷控制方式，每个通道的处理器都可以快速直通和启用，选中不同的信道，会自动切换信道信息；
4.扩展器管理：支持通过扩展器调整输入的动态范围；
5.自动增益：支持通过改变输入输出压缩比例来自动控制增益的幅度，自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出；
6.压缩器管理：支持通过压缩器减少信号高于用户确定的阈值的动态范围，信号电平低于阈值保持不变；
7.均衡器管理：31段频点可单独调节增益，从而达到加强、削弱某些频点的目的，实现不同效果。"
	套
	1
	

	9
	专业拾音话筒
	1、类型： 电容式
2、指向性： 单指向/超心型
3、频率响应：40Hz～20KHz
4、灵敏度：-38 dB±2dB
5、信躁比：70db
6、最大声压级：130dB@1kHz
7、输出阻抗：500Ω
8、供电要求： 48V幻象供电
	支
	6
	

	10
	电源管理器
	1、支持对录播系统控制功能；
2、 向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理；从而实现对录播系统的远程集中统一控制。
	套
	1
	

	11
	资源平台
	1.信息管理系统
（1）录播管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备直播和点播功能。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作。
（2）多级平台对接：支持校平台与上级区平台进行对接，校平台资源可像区平台提交。
（3）录制预约：平台支持用户远程进行在线录课预约，可实现单个或批量预约；支持预约信息的申请。支持用户手机扫码预约录制，扫码后手机端填写录播预约信息即可快速完成预约，录制结束后也可扫码在平台回顾或下载已录制的视频。
（4）资源颗粒度管理：支持视频资源多维度分类，如按年级、学科等分类管理，支持用户自定义分类类型。并支持根据发布时间、用户推荐度和点击热度的不同维度在平台呈现。
（5）视频专辑：支持用户可灵活创建各种视频专辑，并自定义专辑类型，可将一同类型的视频进行归类，便于视频的归整和便捷查询。
（6）公告发布：公告发布：平台首页提供公告模块，支持通过平台发布校务公告、活动通知、时势新闻等多种类型公告。公告支持按定义的类型进行归类查询，支持用户自定义公告类型。 
2.直播点播系统
（1）基于FLV+HLS技术，无需安装插件即可进行跨平台视频点播观看。
（2）支持流媒体转发服务，平台支持不少于2000点以上高清直播功能。
（3）集群技术：支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播。
▲（4）多码率支持：点播视频时可根据网络情况在播放器窗口进行高标清切换观看。（提供转发高标清设置功能界面截图并加盖投标人公章。）
（5）支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全。
	套
	1
	

	12
	智能课堂行为分析软件
	一．整体要求
1.兼容对接：配套高清录播主机，实现视频数据分析；同时支持与视频资源管理平台无缝对接，可将数据通过平台进行分析结果数据展示。
2.多维分析：支持对课堂数据进行综合多维度的分析，包括“课堂三率”、“课堂语言分析”、“教学行为分析”、“教师活动轨迹”、“课堂时间分配”、“学生课堂动作表情分析”等维度数据。
3.实时分析：支持对师生出勤率、S-T教学行为、教师活动轨迹、学生课堂动作表情分析等维度数据进行实时统计分析。
二.课堂教情分析要求
1.教学行为分析：支持“教师讲授”、“指导学生”、“学生汇报”、“师生互动”、“生生互动”、“教师巡视”多种维度的教学行为识别。
2.教师轨迹分析：支持统计整个课节时间内授课教师的授课行动轨迹，直观呈现教师授课过程中的授课位置数据。
3.教师巡视分析：要求支持教师巡视情况统计并形成教师巡视数据，分析数据应包括教师课堂巡视次数、时长等数据。
三.课堂学生分析要求
1.班级出勤率统计：以班级维度进行班级出勤人数统计，包括应出席人数、实际出席人数、出勤率、迟到人数、缺席人数等。
2.学生听课率分析：支持以课堂时间为轴线，对各个时刻学生的听课率进行分析统计，同时统计峰值和平均值数据。
3.支持学生课堂动作分析，包括趴桌子、举手、站立、抬头等肢体语言，可对各类动作进行实时检测。
4.支持对学生动作的实时统计分析，统计当前每种学生动作的峰值次数和占比。
5.支持学生课堂表情分析，包括积极、平淡、消极等表情。并支持对各类表情进行实时检测，统计课堂中各类表情的学生人数。
6.支持对整节课堂实现学生动作和表情的统计分析，统计每种学生动作和表情的峰值时刻、峰值占比和峰值人数。
	套
	1
	

	13
	智能语音分析软件
	1.教师提问情况分析：支持基于课堂语音识别能力进行教师课堂提问行为分析，从提问次数与高频时间段两个核心维度进行数据统计，实现课堂提问情况的清晰回顾。
2.教师语速分析：支持通过语音识别能力进行教师课堂授课语速分析，呈现数据需包括教师课堂说话词数以及平均语速。
3.课堂语音转写：要求基于语音语义识别完成课堂音频的文字转换，实现课堂教学过程语音全纪录，要求平台上可输出整节课的文字字幕。实现字幕与视频进度关联，通过点击字幕同步播放对应进度的视频。
4.课堂关键词分析：支持通过AI语音识别能力，抓取统计提前设置好的课堂知识点关键词，统计各关键词出现的次数频率，并标注出现的时间点和显示所在的语句内容。
5.课堂高频词分析：支持通过AI语音识别能力，抓取授课过程中出现的高频词汇，并统计出现频次，判断课堂教学重点；
6.课堂语气词分析：支持通过进行课堂语音识别，判断老师教学过程中出现的常规语气词出现频次，如“呐”，“嘛”，等语气词，辅助老师调整教学过程中的不良习惯；
7.要求软件在出厂时内嵌于录播主机中，且应具备自主知识产权；
	套
	1
	

	14
	隔音门
	门内面用优质≥25mm阻燃吸声棉做内衬，外包阻燃声学材料形成优质的吸声体，处理房间内部的高中低频声音。门外面用优质≥25mm阻燃吸声棉做内衬。外包阻优质的隔声材料，形成优质的隔声效果，隔声量达到≥305dB
	套
	2
	

	15
	观察窗
	单向透视钢化玻璃
	项
	1
	

	16
	踢脚线
	线槽式铝合金踢脚线
	米
	55.1
	

	17
	基础腻子
	1、腻子种类:专用内墙防霉腻子；
2、刮腻子要求:满批三遍；
	平方米
	239
	

	18
	乳胶漆
	1.涂料品种：乳胶环保漆
2.刷喷遍数:底漆一遍面漆两遍
	平方米
	239
	

	19
	观摩间隔断墙
	轻钢龙骨隔音隔断，内置加厚隔音棉，所有连接处均填充密封隔声处理。
	平方米
	33.6
	

	20
	录播室墙面装修
	高性能吸音板，内部填充隔音棉。
	平方米
	139.2
	

	21
	录播室顶部装修
	龙骨吊顶，面层为高密度阻燃纤维吸音板材
	平方米
	75.6
	

	22
	录播室地面装修
	采用2mmPVC地板；抗化学药品，超耐磨，抗划痕；产品抗压、耐冲击、摩擦系数大、有弹性、减震防滑、防护性能强。耐候性、耐温性能好，抗紫外线性能好，在-40℃—100℃范围内可正常使用，可满足不同场所的求。耐水性能好，表面易清洗，好保养。绝缘、隔热、隔音、抗静电、阻燃（可自熄），安全系数大。无毒，对人体无刺激，无污染，防霉，不滋生微生物
	平方米
	110
	

	23
	电路设计
	1、墙体内开槽，内埋线管强电弱电分开铺设安装及维修拆卸，简单方便。
2、教室顶部嵌入不低于9套36W/600*600mm的LED灯具
	项
	1
	

	24
	观摩室可视化展示系统
	55寸可视化终端，连接录播教室画面
	台
	2
	

	25
	其他辅材
	网线、电源线、音频线、管材等
	批
	1
	

	十二、人工智能创新教室

	1
	AI创新教育应用系统
	一、课程中心管理：需具有资源上传、资源下载、资源预览、资源检索功能： 
1.资源上传：需支持文档类文件、图片类文件、视频类文件的上传与播放浏览；
2.资源下载：需支持下载单个资源到本地和打包下载一节课下的所有资源（除视频）到本地； 
3.资源预览：需支持文档类文件与视频类文件的在线预览与播放； 
4.资源检索：需支持通过关键词检索资源。 
二、AI编程至少提供图形化、 Python 编程界面，需支持师生根据需要选择编程方式，进行拼接、移动、组合完成编程作品。同时支持将编 程好的成果发送给机器设备软件接收并运行。 
1.编程能力需包括基础能力（运动、外观、声音、运算、变量、流程等）和 AI 能力（文字识别、人脸识别、物体识别、机器 翻译、人机对话等人工智能能力）供编程调用； 
2.具有编程成果管理系统，需支持将编程成果进行分类存储保存在云端；支持对编程成果重新命名、保存、删除、复制、分享； 
3.具有编程样例，需支持在线编辑、修改并保存到自己的成果中，供老师参考教学。 
三、项目设计管理： 
1.项目创建：需支持教师通过设置项目主题、选择适用年级、选择关联课程等创建项目。需支持教师端创建项目后填写信息、添加情境 说明文字及附件、添加任务拆解步骤及附件，选择添加正向项目模式或逆向探究模式模板；
2.项目修改：需支持教师端使用模板创建项目，重新选择适用年级、关联课程、可使用的编程硬件、需要关联的实验等信息； 
3.项目发布：需支持快速发布项目、创建项目小组、查看项目详情；
4.项目查看：需支持教师查看班级中小组参与项目的完成度； 
5.评价与反思: 需支持教师查看项目及评价情况，支持学生查看项目情况与即时评价与反思。
四、 AI 班级管理： 需支持按班级名称、班级 ID 以及创建时间实施教师创建、加入管理 AI 班级，可查看学生成果数量，管理班级中的其他教师和学生。 
五、信息统计：需支持对累计备授课数、线上培训、学生人数、学生成果等多维度数据进行实时统计展示。
	套
	1
	

	2
	AI创新教育课程中心
	1.需提供小学阶段≥38课时人工智能主题相关的教学资源，包含但不限于：教学设计、课件、视频、学习单、教师手册等 ；
2.课程内容包含但不限于：生活中的人工智能、社会中的人工智能、声纹识别与超声避障、计算机视觉技术的发展与应用、人工智能对学习的发展和影响等。
3.课程配套的感知实验≥5个，以微课视频形式展现，包括但不限于：社会中的AI、学习中的AI、生活中的AI、问答系统、机器翻译等。
	套
	1
	

	3
	综合实践开源配套传感器
	1.需提供≥6种传感器，包含但不限于土壤温度传感器（≥1个）、土壤湿度传感器（≥1个）、光敏传感器（≥2个）、环境温湿度传感器（≥1个）、颜色传感器（≥1个）、红外传感器（≥1个）；
2.其他组件需包含：AI能力集成板（≥1个）、编码电机（≥2个）、伺服电机（≥1个）、循线板（≥1个）、摄像头（≥1个）、LED灯（≥2个）；
3.AI能力集成板需满足以下要求：
①屏幕尺寸：≥2.4寸； 
②屏幕分辨率≥320*240；
③CPU≥四核，主频≥1.8GHz；
④运行内存：≥2GB；
⑤机身存储 ：≥16GB；
⑥电池容量：≥1600mAh
	套
	14
	

	4
	开源硬件系统软件
	1.需支持响应平板和电脑完成的编程，支持搭建完成的不同形态硬件响应AI图形化编程和Python编程结果。
2.需支持响应教学平板和电脑的AI能力编程调用，与用户进行交互，展现包含但不限于文字识别、人脸识别、物体识别等人工智能能力；                               
3.需支持屏幕回显，支持将屏幕回显至平板屏幕进行显示。
	套
	14
	

	5
	综合实践开源硬件拓展包
	1.需提供≥5种传感器，包含但不限于单点触碰传感器（≥1个）、人体红外传感器（≥1个）、人体温度传感器（≥1个）、声音传感器（≥1个）、心率传感器（≥1个）；
2.其他组件需包含：伺服电机（≥3个）、蓝牙手柄（≥2个）、雨水传感器（≥1个）、水泵（≥1个）、超声波传感器（≥2个）、旋钮/可变电阻器（≥1个）
	套
	14
	

	6
	人工智能培训（入门）
	1.课本需经出版社出版发行，具有标准书号；
2.课本内容需涵盖生活中的人工智能、社会中的人工智能、智能语音技术、智能学伴、智能小助理等；
	本
	61
	

	7
	人工智能培训（基础）
	1.课本需经出版社出版发行，具有标准书号；
2.课本内容需涵盖计算机视觉技术、声纹识别与超声避障等；
	本
	61
	

	8
	AI教学可视化展示系统（教师）
	1.CPU：≥八核；主频≥1.8 GHz

2.运行内存：≥4GB；
3.存储容量：≥64GB；
4.屏幕尺寸：≥10.1英寸，分辨率≥1920*1200；
5.电池容量：≥6000mAh ，锂聚合物电池；
6.摄像头：前置≥500万像素；后置≥800万像素（自动对焦）。
	台
	1
	

	9
	教学平板软件
	1、需提供教师端操控界面，提供授课系统、自由编程系统、成果管理系统；
2、需具备自由编程系统，提供图形化、拖拽式编程界面，支持师生根据需要完成编程操作，向AI机器设备赋能;
3、需支持教师智能教学终端在连接机器设备后，将终端上编辑好的程序发送到机器设备上运行，实现对机器设备的AI赋能，使其具备人工智能特性；        
4、需支持编程成果存储在云端；
5、需支持对编程成果重新命名并保存；
6、需支持删除掉已保存的编程成果。
	套
	1
	

	10
	AI教学可视化展示系统（学生）
	1.CPU：≥八核；主频≥1.8GHz

2.运行内存：≥3GB；
3.存储容量：≥32GB；
4.屏幕尺寸：≥10.1英寸，分辨率≥1920*1200；
5.电池容量：≥5000mAh 锂聚合物电池
6.摄像头：前置≥500万像素；后置≥800万像素（自动对焦）。
	台
	14
	

	11
	学生平板软件
	1、需提供学生操控界面，提供自由编程系统、成果管理系统；
2、需具备自由编程系统，提供图形化、拖拽式编程界面，支持师生根据需要完成编程操作，向AI机器设备赋能；
3、需支持平板在连接机器设备后，将平板上编辑好的程序发送到机器设备上运行，实现对机器设备的AI赋能，使其具备人工智能特性；        
4、需支持编程成果存储在云端；
5、需支持对编程成果重新命名并保存；
6、需支持删除掉已保存的编程成果；
	套
	14
	

	12
	人工智能设计终端
	1.CPU≥四核，主频≥1.8GHz；
2. 存储空间：≥2GB RAM，≥16GB ROM；
3. 摄像头： ≥500万像素；
4. 显示屏： ≥5.9英寸；屏幕分辨率≥1440*720；
5.电池容量： 3200mAh
6. 收音范围：语音识别距离≥2m；
7.具备移动功能；
8.需支持外接传感器及积木件，且需支持接口混插，实现教具间功能互通；
	套
	14
	

	13
	终端软件
	1.配套学生机器人使用，与机器人连接；     

2.支持响应平板编程运行，支持响应多种AI能力的运行，如：语音唤醒、语音合成、语音评测、人机对话、人脸识别等，使机器人具备人工智能能力；     
①支持响应语音唤醒AI能力调用：支持响应所选择唤醒词，用语音将机器人从待机状态唤醒；
②支持响应语音合成AI能力调用，支持响应选择不同发音人和自主编辑合成的内容，让机器人用对应发音人声音说出对应内容；
③支持响应语音评测AI能力调用：支持响应设定中英文词语或句子，在机器人上实现中英文发音评测，并反馈评测得分；
④支持响应机器翻译AI能力调用：支持响应将听到的中文翻译成中文，也支持响应将听到的英文翻译成中文，并将翻译结果显示在屏幕上；
⑤支持响应声纹识别AI能力调用：支持注册声纹信息，让机器人能够通过声纹识别出用户信息；
⑥支持响应语音转写AI能力调用：让机器人能够将听到的语音转化为文字，并显示在屏幕上；
⑦支持响应文字识别AI能力调用：让机器人能够通过拍照手写体的英文或数字，并识别后转写成印刷体，在屏幕上进行显示；
⑧支持响应人脸识别AI能力调用：支持注册人脸信息，让机器人能够通过人脸识别出用户信息，识别结果可以在屏幕上进行显示；
⑨支持响应物体识别AI能力调用：支持机器人利用摄像头，自动识别出现在取景框里的物体名称，识别结果可在屏幕进行显示；
⑩支持响应人机对话AI能力调用：支持响应选择需要的人机对话技能，让机器人与用户能针对不同场景下对话，例如针对教育、生活等不同场景；
⑪支持响应AI文本模型分类训练：支持响应自主建立文本分类模型，输入文本数据，训练分类模型，让机器人对输入的文本进行模式识别，识别结果可在屏幕进行显示；
	套
	14
	

	14
	综合拼接地图板
	1、循线地图板≥64块：每块尺寸≥230*230*4mm，正面：黑色线条，反面：黄色线条；
2、贴纸≥12张：贴纸共四种颜色，每个颜色三张完整纸张。每个颜色包含5排方格贴纸，3排长条贴纸；
3、标签卡片≥8张：尺寸≥170*140mm
	块
	2
	

	15
	充电车
	1.需支持60台及以上配套的平板电脑同时充电；
2、材质：采用钢板材质，全封闭，安全防盗；
3、安全要求：电源开关设有高压强电保护、漏电保护、过载保护；智能温控散热排风；
	台
	1
	

	16
	AI超算服务系统
	1、CPU：≥12核，≥2.1GHZ；
2、内存：≥64GB，DDR5；
3、固态硬盘：≥256GB；
4、机械硬盘：≥1TB HD；
5、显卡：≥12G；
6、网卡：千兆网卡；
7、声卡：集成声卡；
8、I/O接口：USB接口≥ 9个；音频接口≥3个；HDMI接口≥2个；DP接口≥5个；
	台
	1
	

	17
	超算服务终端系统
	1、需提供师生进行简单人工智能算法模型训练的系统，让学生实践训练/测试数据集的收集、自定义标注、自定义分类、模型训练、模型测试整个人工智能模型训练步骤；
2、需提供图像分类训练服务，支持定制不同图像分类训练模型，让机器完成相应图像分类学习判断，从而在AI图形编程及python编程中使用相应模型进行编程。
3、需提供声音分类训练服务，支持用户通过提供不同的声音类型数据，训练得到专属的声音分类模型。然后通过声音分类模型，用户可以去对新的声音进行类型判断，并且可以在AI图形编程及python编程中使用相应模型进行编程。
4、需提供个性化声音分类训练服务，支持定制不同用户的个性化语音合成模型，让机器完成相应的语音合成模型训练，能够以相似于用户的声音进行语音合成。用户通过上传自己的声音数据，训练得到专属自己的个性化声音模型，并且可以在AI图形编程及python编程中使用相应模型进行编程。
5、需提供人机对话训练服务，支持通过人机对话模型训练平台，用户可以采集添加不同的文本信息，然后训练得到不同的人机对话模型，与该机器对话。并且在AI图形编程及python编程中调用训练好的人机对话模型进行问答。
6、需提供AR人脸特效训练服务，支持自定义AR人脸特效训练模型，生成对应的AR人脸特效视频成品文件，并且可以在AI图形编程及python编程中使用相应模型进行编程。
7、需提供古诗自动生成训练服务，支持用户建立古诗自动生成数据库，进行分类模型训练，构建古诗分类模型；并且可以在AI图形编程及python编程中调用自动生成的古诗分类模型进行编程。
	套
	1
	

	18
	数据转换系统
	1、以太网接口≥2个；
2、PoE: 802.3bt/at 供电；
3、内置物联网:需内置蓝牙 5.1/RFID/Zigbee ；
4、本地供电：需支持 54V DC；
5、物联网扩展：需支持链式物联网扩展能力，最大需支持不少于 8 个 BLE、RFID、ZigBee 等全制式物联网扩展；
6、发射功率(单路最大)：≥20dBm；
7、可调功率粒度：≥1dBm；
8.MTBF：≥850000H ；
9、整机 802.11ax 最高速率:≥4.5Gbps+2.4Gbps+0.575Gbps/2.4Gbps
10、每射频最大接入用户数：≥510(整机最大接入用户数 1500；
11、虚拟 AP≥40；
	个
	1
	

	19
	地面工程
	采用2mmPVC地板；抗化学药品，超耐磨，抗划痕；产品抗压、耐冲击、摩擦系数大、有弹性、减震防滑、防护性能强。耐候性、耐温性能好，抗紫外线性能好，在-40℃—100℃范围内可正常使用
	平方米
	90.72
	

	20
	自流平
	D20商用自流平水泥施工
	平方米
	90.72
	

	21
	顶面工程
	50mmX65mm（1220mmX2440mm厚10mm石膏板，吊筋：￠8吊筋；龙骨：3000×50×10mm/条配套轻钢龙骨；以优质的连续热镀锌板带为原材料，经冷弯工艺轧制而成的建筑用金属骨架石膏板：双层9+12mm；
	平方米
	90.72
	

	22
	基础腻子
	1、腻子种类:专用内墙防霉腻子；
2、刮腻子要求:满批三遍；
	平方米
	153.6
	

	23
	乳胶漆
	1.涂料品种：乳胶环保漆
2.刷喷遍数:底漆一遍面漆两遍
	平方米
	153.6
	

	24
	地脚线
	黑色金属成品地脚线
	米
	38.4
	

	25
	窗帘盒
	大芯板基础/石膏板饰面
	米
	8
	

	26
	窗帘
	遮光窗帘（含安装配件罗马杆等）
	米
	8
	

	27
	强电电路系统
	电线电缆（低卤阻燃）、联塑PVC线管2.5㎡,4㎡,6㎡,10㎡等
	项
	1
	

	28
	配电箱
	双层36位，单排12位
	个
	1
	

	29
	电器照明
	定制70CM条形灯含配件、灯具
	套
	20
	

	30
	暖通设备
	380V，大3P柜式空调
	台
	1
	

	31
	探究型课桌
	人造板、冷轧钢管，8人位六角桌
	套
	7
	

	32
	网布培训椅
	网布，冷轧钢管
	张
	60
	

	33
	教师讲台
	1、讲台表面采用静电喷塑工艺，电喷灰色，桌面两边采用橡木扶手，使讲台更显得美观、高档；
2、讲台整体采用分体式结构，长1100mm、宽750mm、高1000mm；台面为1100x750x340mm，箱体为800*650*650mm。
3、材质：台面采用高档木黄色耐划木质材料，高端大气，讲台整体采用冷轧钢板1.0-1.5mm（光洁平整无锈迹），数控设备精加工制作，前后开门，方便装入设备，不受讲台地面限制，结构牢固，不变形；
4、台面左边为放置台，可放置任意尺寸的笔记本电脑及课本等，台面左右两侧带有橡木扶手，让使用者有更好的选择；整机采用圆弧倒圆角设计，从而避免误伤师生的手，安全稳定、可靠、圆弧倒圆角式设计符合校安工程。
5、台面右边可选配模块接口盒，方便使用。
6、全封闭结构，安全防盗，锁好讲桌后，桌外无任何可拆卸部件。
7、结构特点：台面操作，前置储物抽屉，方便老师使用。
8、钥匙通用：一把钥匙可以开启所有门。
9、包装：采用拆分式包装，台面为1包装，下箱体1个包装；运输方便，搬运省力，在教室既可现场组装。
	张
	1
	

	34
	储物柜
	1、环保免漆板制作/PVC封边条
2、储物柜内置不少于15个300*400mm储物格
	张
	1
	

	35
	配套设施
	包含PVC/不干胶标语、教室文化设计及制作等.
	项
	1
	

	36
	其他辅材
	含网线，水晶头，PVC管材、网络插座、单控开关。
	项
	1
	

	十三、数字化音乐教室

	1
	钢琴
	1.规格： ≥1520*610*1230mm

2.颜色及款式：黑色亮光、直腿。
3.特别用料：外壳——选用特殊处理中纤板芯，稳定性和耐久性强;
4.五金配件：银白色五金件，防腐处理；
5.谱台：内置谱台，长≥70cm，高≥5.5cm
6.中盘：云杉实木结构，铝合金加固中盘。
7.外观：外壳选用特殊处理中纤板芯，稳定性和耐久性强，弯腿设计。油漆黑色进口不饱和树脂漆,硬度2H以上,以保证耐磨耐用。整体结构牢固，表面平整，色泽均匀。
8.音板：形成弧面，四周安装应牢固；肋木：其纹理与音板方向交叉结合；
9.上盖板：内侧安装金属长梁，采用下门边框装配结构，使下门板开合时避免与琴腿碰撞。
10.铁板：结构应牢固，不应有使用和外观上的缺陷，涂饰层不得起泡、脱皮；踏瓣、绞链、压弦条、弦枕钮、锁：表面应光洁，不得有氧化和发黑，外观色泽基本一致，不得有起泡、脱皮、露底；
11.弦码：与音板结合应严密、牢固。
12.击弦机:灵敏度：击弦机的动作应顺畅、灵敏、摩擦阻力小；一致性：击弦机的配置与琴键相一致；联动性：击弦机各活动件运动的连续性应无明显的阻力变化；弦槌运动：弦槌运动时不得晃动，击弦应准确；制音性能；制音器动作灵敏、快速；金属零件：表面应光洁，外观色泽基本不变，不得有起泡、脱皮、露底.
13.琴弦：圆形弦（截面为正圆形），镀锡防锈钢线；1#音有效弦长≥ 120cm，29#音有效弦长≥ 93.5cm。
14.弦槌：高档羊毛尼毡，桃花芯木槌芯，保证回弹速度与质感。击弦应准确，制音器动作需灵敏、快速。
15.键盘：使用粘性和耐久性强的松木、杉木、杨木层积材制作，中座板采用椴木或榉木。结合先进技术防止键盘变形，键盘使用加铅技术。
16.脚踏：铁质
17.琴键：白键前端长度：48.0-52.0mm；黑键宽度与长度：上端面宽度9.0-10.0 mm，底宽度11.0-12.0 mm，长度94-95 mm；黑键高度：前端距白键面11.0-12.6 mm；琴键面：排列平整，各键应倒棱、倒角。中盘底面距地面高度≥600mm.琴键运动灵敏、不相互摩擦；震奏速度 震奏速度应≥8 次/秒
18.踏板功能齐全，配有延音踏板、倍弱音踏板和弱音踏板。触键灵敏舒适，得心应手。音色均匀连贯饱满、音调明快而特具歌唱性，完全适用于弹奏各种钢琴乐谱和创作使用。踩下弱音踏瓣，弦槌有效击弦行程缩短1/4 - 1/2，延音踏瓣止音、延音性能可靠，踏瓣负荷之间偏差不大于9.8N。
19演奏性能 白键下沉深度要求在9.5-11.5mm；琴键下降负荷0.39-0.74N；
20.脚轮：采用金属脚轮，转动灵活，推行顺畅，耐用
21.背柱：实木制作，五背柱设计，且背柱截面尺寸≥58*80mm。
22.缓降功能：安装在钢琴侧臂内的隐藏式缓降器
23.弦轴直径6.82-6.85mm,弦轴锥度1:9.5-1:9.2；
24钢琴配件：琴垫、脚踏套、合格证、说明书（保修卡）、亮光剂、键盘呢、琴轮垫、擦琴布，礼盒。
25.琴凳尺寸：≥长75cm宽35cm高49cm,带谱箱，琴凳脚采用橡木制作。
	台
	1
	

	2
	电子钢琴
	1.外壳：木质外壳结构，折叠谱架，功能按键轻触开关功能，铝合金推拉盖板。
2.键盘：88键国际标准尺寸逐级配重重锤钢琴键盘，又名带榔头键盘，钢琴手感；
3.音色：≥1000
4.复音数：≥64
5.示范曲：≥110
6.节奏：≥900
7.喇叭：HIFI全频段3D立体声大功率喇叭、6欧25W*2;
8.音源主板：法国原产高端音源； 
9.显示：三位数码显示
10.音色控制：双音色、双键盘、节拍器、
11.和弦控制：同步、单指、多指和弦
12.录音控制：强大程序录音功能
13.其他功能：双蓝牙功能，触控功能，键盘鼓，均衡器。
14.数字功放： 具有抗干扰零噪音、零失真、动态范围大、低频震撼等特点；
15.力度控制：16级触键灵敏度；
16.三踏板：延音脚踏，弱音脚踏，保持音脚踏
17.方口带MIDI功能USB插口功能：连接手机、电脑、平板等智能设备：
18.音频输入/音频输出；
19.音量功能盒按键声音大小可任意调节；
20.电源接口：AC220V/50Hz 12～15V3A
21.电源开关：有
22.尺寸：≥长1350*宽430*高890mm
	台
	1
	

	3
	录音机
	1.尺寸：≥230*210*110mm

2.功能：支持收音、录音功能，可播放CD、磁带、MP3，带蓝牙功能
3.接口：耳机接口，USB接口
4.额定电压：110V/220V
5.声道：双声道
	台
	1
	

	4
	音响系统
	包括：音箱、功放 、无线话筒、调音台、音箱支架、辅材（音箱、功放、调音台连接线等）

（1）音箱：系统类型：单10寸二分频全频音箱；
1、频率响应：70Hz~20kHz(±3dB)/60Hz~20kHz(-10dB)；
2、灵敏度(1W/1m)：96dB；
3、标称阻抗：8Ω；
4、额定功率(AES)：250W；
5、低音单元：10寸 铝盆架铁磁单元；
6、高音单元：1.75寸(1寸喉口)压缩驱动器(44mm音圈)；
7、覆盖角度(H×V)：90゜×60゜(可旋转号角)；
8、最大声压级(连续/峰值)：120dB/126dB；
（2）功放：8Ω立体声功率550W×2；
1、4Ω立体声功率：780W×2；
2、8Ω桥接功率：1560W×1；
3、频率范围：(1W@8Ω)20Hz-20kHz +1/-1dB；
4、总谐波失真：≤0.1%；
5、信噪比：≥100dB；
6、阻尼系数：≥180：1；
7、转换速率：25V/us；
8、电压放大倍数(0.775V)：81；
9、输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡；
10、前面板指示：保护指示灯、削波指示灯、信号指示灯；
11、功放保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护等；
12、电源要求：220V ~50-60Hz；
（3）无线话筒手持一拖二：技术参数：
频率范围：640-690MHz ，自动红外对屏信道数：200 ，主机加手持带LED显示..接收灵敏度：-90dBm，音频频响：40Hz～20KHz，发射功率：50mW，     电池规格：1.5V电池 2节
（4）调音台：输入：8路话筒/线路输入
1、2路立体声输入
2、USB数字输入
3、输出：2路辅助输出
4、USB数字输出
5、1 路FX效果发送
6、2 路总线L/R输出
7、效果：预置16个效果预置
8、均衡：3段搁架式均衡
9、声卡：内置USB声卡
	套
	1
	

	5
	合唱台
	1.规格：（高）750mm*（宽）1200mm*（长）1200mm（±5mm），每层宽度400mm±5mm、高度250mm±5mm，扣手中心距540mm±5mm，扣手尺寸34*90mm（±2mm），板厚度17mm±1mm

2.材质：松木
3.木材含水率：8％≤W≤13.2％
4.耐液性：10％碳酸钠和10％乙酸、24小时不低于3级。
5.甲醛释放量：≤1.5mg/L
6.底角平稳性：≤2.0
7.表面处理：材质无虫蛀、无贯通裂缝、无尖角、棱角，采用优质净味清水漆喷涂工艺喷涂而成，安全环保、无毒无味、凸显木材纹理、手感光滑、无毛刺。
	组
	6
	

	6
	音乐节拍器
	1.机械节拍器，高档金属机芯
2.传统示拍模式，40-208拍/分，速度误差≤1％。
	个
	1
	

	7
	音叉
	1.材质：钢
2.规格：音叉≥115*15mm
3.配套音锤
	个
	1
	

	8
	乐器储藏柜
	1.规格：1000*2000*450mm±5mm，柜内宽995mm±5mm，柜内深425mm±5mm，柜内高1920mm±5mm，柜隔板调节行程1700mm±5mm，隔板长995±5mm，隔板宽380±5mm，板材厚度0.7±0.1mm

2.金属件：管材应无裂缝、叠缝，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。
3.着地平稳性：≤2.0，面平整度：≤0.20，面翘曲度：≤2.0，分缝：≤2.0。
	个
	4
	

	9
	电教器材柜
	1.规格：≥850*390*1800mm

2.配置：安全防盗锁具，卡扣式安装任意调节
3.工艺：静电喷涂
	个
	1
	

	10
	音筒
	1.调性:8音
2.颜色：彩色
3.尺寸：C调长625mm、D调长550mm、E调长490mm、F调长460mm、G调长450mm、A调长360mm、B调长320mm、C调长280mm±1mm
音筒直径：45mm±1mm
	组
	10
	

	11
	音条
	1.构成：由实木制木条和铝片构成，带有便携木盒；
2.材质：铝制，17音；
	块
	2
	

	12
	钟琴
	1.材质：木质框架+铝质琴片
2.规格：不锈钢支架
3.规格：≥32音
4.配件：敲槌2支
	套
	2
	

	13
	沙锤1
	1.材质：木质
2.尺寸：全长≥210mm，球体直径≥55mm，
手柄直径≥20mm，手柄长≥110mm
3.颜色：原木手柄+彩绘球体
	对
	10
	

	14
	沙锤2
	1.材质：纯天然椰壳
2.规格：总长度为≧240mm，锤体长度≧120mm，锤球直径≧115mm，手柄长≧152mm，手柄直径≧24mm
3.结构：由锤球和手柄组成，锤球用椰壳制成，呈空心椭球形，内装铁砂，木制手柄内装沙粒，两个为一付。手柄部分穿有2个小孔，孔中心穿有DIY中国结，粗细适宜，光滑手感好，牢固。
4.音色：声音明亮，清脆，可发“沙拉拉”音响效果
	对
	10
	

	15
	沙筒
	1.材质：实木，内含小颗粒
2.尺寸：≥长150mm，直径≥40mm
3.颜色：原木色
4.工艺：加沟设计，精细打磨，无毛刺，不伤手
5.配件：刮棒1支，长≥130mm
	对
	10
	

	16
	沙蛋
	1.材质：木质
2.尺寸：高≥65mm，直径≥45mm
3.颜色：原木色
	对
	10
	

	17
	摇铃（串铃）1
	1、材质：木质手柄，牛皮带，金属铃铛
2、规格：长≥140mm，高≥90mm
	对
	10
	

	18
	摇铃（串铃）2
	1、材质：木质手柄，牛皮带，金属铃铛
2、规格：长≥150mm，高≥110mm
	对
	10
	

	19
	棒铃
	1.材质：木棒+电镀铃铛
2.尺寸：整长≥165mm，手柄直径≥20mm；手柄直径≥12mm，手柄长≥75mm
3.规格：13铃
	对
	10
	

	20
	卡巴撒1
	1.材质：木质底托+10排钢珠环绕
2.尺寸：整长≥180mm，直径≥130mm；手柄直径≥20mm，长≥95mm
	个
	10
	

	21
	卡巴撒2
	1.材质：木质底托+10排钢珠环绕
2.尺寸：整长≥180mm，直径≥85mm；手柄直径≥20mm，长≥95mm
	个
	10
	

	22
	双响筒
	1.材质：榉木
2.尺寸：
筒长≥175mm
筒外直径≥35mm
筒内直径≥24mm
手柄长≥155mm
手柄直径≥14mm
3.配件：敲棒1支
	副
	30
	

	23
	响板
	1.材质：木质
2.尺寸：全长≥210mm，整厚≥30mm，手柄直径≥15mm
3.颜色：原木色。
	个
	40
	

	24
	响棒
	1.材质：木质
2.尺寸：长≥200mm，直径≥20mm
3.颜色：原木色
4.工艺：打磨光滑细腻。
	副
	30
	

	25
	刮棒
	1.材质：木质
2.尺寸：长≥230mm，直径≥20mm
3.颜色：原木色
4.工艺：螺纹表面
5.配件：木刮棍1支（长≥120mm）
	副
	20
	

	26
	蛙鸣筒
	1.材质：木质
2.尺寸：
直径≥59mm
发音孔2个直径≥15mm、≥15mm
整长≥250mm
3.颜色：原木色，彩绘图案
4.配件：刮棒（≥长129mm）。
	副
	30
	

	27
	北梆子
	1.材质：梨木；                                                                                                                                                                                                    2.结构：由两根长短不等、粗细不同的实心硬木棒组成，形状为圆柱形；产品表面光滑，完整、光亮；
3.规格：长≧180mm，宽≧44mm，高≧32mm；另一根尺寸≧180mm*25mm；                                                                                                                                                                                  4.音色：音质清晰，洪亮、悦耳，音色饱满，无杂音.                                                                                                                                                                                                                                  5.使用方法：手各持一根互相敲击即可；
	副
	10
	

	28
	南梆子
	1.材质：木质
2.尺寸：长≥175mm，宽≥50mm，高≥35mm
3.配件：木槌1支（直径≥16mm）。
	副
	10
	

	29
	木鱼
	1.规格：8音
2.材质：优质桦木
3.组成：8个为一组，配敲锤2只
	套
	30
	

	30
	铃鼓
	1.规格：8英寸
2.材质：木质圈、不锈钢铃片、羊皮鼓面、泡钉。
	套
	30
	

	31
	三角铁
	1.规格：5、6、7、8、9、10英寸
2.材质：钢。
	套
	30
	

	32
	碰铃
	1.规格：直径≥44mm

2.材质：黄铜。
	副
	30
	

	33
	棒钟
	材质：黄铜

尺寸：整长≥120mm，钟口直径≥30mm，手柄长≥90mm，手柄直径≥15mm。
	副
	10
	

	34
	扁鼓1
	1.规格：12寸
2.尺寸：鼓直径≥400mm高≥230mm
3.鼓总高：≥650mm
4.配件：鼓架鼓棒
	个
	1
	

	35
	扁鼓2
	1.规格：12寸
2.尺寸：鼓直径≥400mm高≥230mm
3.鼓总高：≥650mm
4.配件：鼓架鼓棒
	个
	1
	

	36
	堂鼓
	1.规格：12寸
2.参数：牛皮鼓+鼓棒+背带
	个
	2
	

	37
	中虎音锣
	1.材质：响铜
2.规格：直径≥300mm
	个
	1
	

	38
	小锣
	1.材质：响铜
2.规格：直径≥210mm
	个
	2
	

	39
	铙
	1.材质：响铜
2.规格：直径≥270mm
	副
	8
	

	40
	钹
	1.材质：响铜
2.规格：直径≥150mm
	副
	8
	

	41
	口风琴1
	1.规格：32键
2.颜色：蓝色、粉色、绿色
3.配件：帆布软包、说明书、吹管、吹嘴、擦琴布
	个
	56
	

	42
	口风琴2
	1.规格：37键
2.颜色：蓝色、粉色、绿色
3.配件：帆布软包、说明书、吹管、吹嘴、擦琴布
	个
	56
	

	43
	竖笛1
	1.规格：6孔
2.材质：ABS树脂材质
3.可拆卸，清洗方便，合理孔距，平滑边缘
	支
	56
	

	44
	竖笛2
	1.规格：6孔
2.材质：木质
3.可拆卸，合理孔距，平滑边缘
	支
	56
	

	45
	竖笛3
	1.规格：8孔
2.材质：ABS树脂材质
3.可拆卸，清洗方便，合理孔距，平滑边缘
	支
	56
	

	46
	竖笛4
	1.规格：8孔
2.材质：木质
3.可拆卸，合理孔距，平滑边缘
	支
	56
	

	47
	陶笛
	1.材质：优质白云土
2.工艺：熏烧
3.孔数：12孔
	个
	56
	

	48
	葫芦丝1
	1.调式：C调
2.材质：ABS塑料，头层塑料  
3.设计：装卸簧片，带有助力把位
4.经过无毒无味处理，下节管采用防水处理
	支
	56
	

	49
	葫芦丝2
	1.调式：bB调
2.材质：ABS塑料，头层塑料  
3.设计：装卸簧片，带有助力把位
4.经过无毒无味处理，下节管采用防水处理
	支
	56
	

	50
	吉它
	1.面板材质: 云杉木
2.指板材质: 玫瑰木
3.背侧板材质: 玫瑰木
4.品位: 21
5.卷弦器: 封闭旋钮
	把
	10
	

	51
	大军鼓
	1.尺寸：24英寸
2.材质：PVC鼓面
3.表面：抛光电镀
4.配件：含背带、鼓棒、鼓钥匙
	个
	10
	

	52
	小军鼓
	1.尺寸：14英寸
2.材质：PVC鼓面
3.表面：抛光电镀
4.配件：含背带、鼓棒、鼓钥匙
	个
	40
	

	53
	多音鼓1
	1.尺寸：8、10、12英寸
2.材质：合成鼓皮。多层桦木鼓圈
3.配件：可调铝合金支架，一对鼓槌
	套
	4
	

	54
	多音鼓2
	1.尺寸：6、8、10、12英寸
2.材质：合成鼓皮。多层桦木鼓圈
3.配件：可调铝合金支架，一对鼓槌
	套
	4
	

	55
	笛子
	1.调式：G调
2.材质：优质苦竹
3.接角：仿牛角
4.音色水灵省力，高音易吹，曲风欢快
	支
	6
	

	56
	筝
	1.材质：红木
2.整体长度：≥1630mm
3.面板：精选泡桐材质。
4.图案：池中芙蓉，工艺螺钿
5.琴盒：宽度≥120mm
6.背板：开孔数4孔
7.筝码：红花梨木手工制作，顶部镶嵌仿牛骨
	台
	2
	

	57
	长笛
	1.调式：C调
2.制式：闭孔式
3.按键：曲列式
4.E键：附加E键【含防松动调节螺丝4个（按键面侧2个，按键底侧2个）】
5.管体材质：黄铜
6.表面处理：镀银、镀镍。
7.吹口片：纯银镀镍
8.顶帽高度：10.5mm±1mm，顶帽重量：9g±1g
9.调音管第一节管管头内径：16.4mm，头管锥呈抛物线型锥度。调音管管尾内径19.2mm。
10.簧针：0.6mm、0.7mm、0.8mm
11.国产胶垫、毛毡、音孔肠衣垫。
12.足部管：C型足部管
13.符合QB/T1658.2-2012《长笛、短笛》标准要求。
	支
	2
	

	58
	小号
	1.调式：bB调
2.材质：黄铜
3.表面处理：清漆喷涂
4.吹嘴：镀银 7C
5.键盖：天然贝壳
6.喇叭口直径：124mm±1mm
7.内管尺寸：上端内径11.5mm±1mm
8.吹嘴箍长度：47mm、三色、耐磨、活塞
9.调音指环呈6字状,齿道长度66.3mm±1mm
10.指环内径：20mm±1mm
11.第一二三活塞管：表面双色处理，有呢粘防震处理
12.第一辅助调音管：表面为双色处理，与前端大弯管之间有防脱落螺丝，有放水阀，有调音指环
13.前端大弯管支柱一根，高53mm±1mm
14.第二调音管有指钩
15.第二辅助调音管、第三辅助调音管：表面为双色处理
16..符合QB/T1657.2-2012《小号》标准要求。
	支
	30
	

	59
	长号
	1.调式：bB调
2.材质：黄铜
3.表面处理：双色清漆处理
4.喇叭口直径：208mm±1mm
5.吹嘴：48S
6.吹口内径：12mm±1mm
7.停止带：有
8.双色拉管支撑：粗度10mm±1mm长度67.5mm±1mm
9.放水阀有软木处理
10.底部有橡皮垫
11.拉管连接处黄铜螺丝，表面带有防滑处理，直径21.5mm±1mm高度11.3mm±1mm后背配有防撞胶圈
12.号口连接处呈H状支撑H状顶端15.2mm±1mm底端20.2mm±1mm相互支撑立柱11.2mm±1mm全长长度68mm±1mm
13.后弯管出H状支撑长83mm±1mm，外径10.9mm±1mm
14.符合QB/T1657.4-2012《长号》标准要求。
	支
	4
	

	60
	松香
	1.材质：松脂提取
2.适用：二胡、提琴类
	盒
	2
	

	61
	琴弦
	1.乐器配套（吉他、古筝）
	套
	2
	

	62
	指甲及拨片
	1.乐器配套（吉他、古筝）
	套
	2
	

	63
	乐谱架
	1.谱台高度：可调节尺寸900mm-1400mm  

2.管体材质：高强度钢管
3.谱台材质：高强度钢板
4.旋钮材质：铁质螺母，硬塑胶旋钮
5.表面处理：黑色烤漆
	个
	56
	

	64
	排练椅
	1.规格:座面有效深420mm±5mm，座面厚50mm±5mm，座面宽480mm±5mm，靠背上缘距座面高370mm±5mm，靠背宽475mm±5mm，椅腿前后最大间距360mm±5mm，椅腿尺寸16mm*34mm+1mm,椅腿左右间距500mm±5mm，座面下横撑间距180mm±5mm，座面下横撑直径16mm±1mm，靠背与座面链接弯管尺寸16mm*34mm+1mm，靠背与座面链接弯管间距380mm±5mm

2.材质：亚光漆铁+网面
3.表面处理：材质无虫蛀、无贯通裂缝、无尖角、棱角，采用优质净味清水漆喷涂工艺喷涂而成，安全环保、无毒无味、凸显木材纹理、手感光滑、无毛刺。
	个
	56
	

	65
	苫布
	1.材质：210涤塔夫涂银遮光布
2.用途：遮光、防水
	块
	5
	

	66
	自制乐器材料
	1.头饰、彩纸、彩绸、吹塑纸等
	组
	56
	

	67
	指挥棒
	1.五星指挥旗，可拆卸
2.材质：金属
3.颜色:金色
4.规格：长度≥1100mm
	个
	2
	

	68
	八音管
	材质：环保塑料

2.调性:8音
3.颜色：彩色
4.尺寸：≥（C调长625mm、D调长550mm、E调长490mm、F调长460mm、G调长450mm、A调长360mm、B调长320mm、C调长280mm）
音筒直径：≥45mm
	个
	5
	

	69
	空灵鼓
	1.规格：11音 直径≥300mm
	副
	2
	

	70
	海洋鼓
	1.规格：专业10英寸
2.材质：木质鼓圈、ABS鼓皮、内置金属滚珠
3.颜色：蓝色海洋图案
4.工艺：鼓圈包布工艺
	个
	3
	

	71
	非洲鼓
	1.规格：直径10英寸
2.材质：实木鼓身，羊皮鼓面
	个
	2
	

	72
	雨节器
	1.规格：长≥200mm直径≥50mm

2.材质：塑料
	个
	5
	

	73
	箱鼓
	1.尺寸：≥270mm*300mm*310mm

2.配件：箱包
	个
	1
	

	74
	音束风铃
	1.材质：实木+铝制音条+敲槌1支
2.规格：≥20音
	个
	2
	

	75
	和弦风铃
	1.材质：实木音板、铝制音条
2.尺寸：音板长≥580mm，宽≥208mm，高≥925mm，音条直径10mm，最长≥195mm，最短≥50mm
3.工艺：音条采用金属铝材电镀工艺，色泽靓丽，不生锈
电镀支架静音防滑底角
4.规格：≥36音
	个
	3
	

	76
	踢脚线
	线槽式铝合金踢脚线
	米
	38.4
	

	77
	基础腻子
	1、腻子种类:专用内墙防霉腻子；
2、刮腻子要求:满批三遍；
	平方米
	153.6
	

	78
	乳胶漆
	1.涂料品种：乳胶环保漆
2.刷喷遍数:底漆一遍面漆两遍
	平方米
	153.6
	

	79
	墙面装修
	高性能吸音板，内部填充隔音棉。
	平方米
	153.6
	

	80
	顶部装修
	龙骨吊顶，面层为高密度阻燃纤维吸音板材
	平方米
	90.72
	

	81
	地面装修
	环保型木质地板设计，满足使用需要
	平方米
	90.72
	

	十四、数字化美术教室

	1
	图片成像系统
	不低于1200万像素，光学防抖，1080P高清摄像，内置闪光灯，充电锂电池，存储卡容量不小于32G。
	台
	1
	

	2
	衬布
	≥100cm×200cm；棉、麻、丝、绒
	块
	10
	

	3
	遮光窗帘
	1、尺寸：不小于180cm×220cm，遮光窗帘、平绒材质、正面为暗红色、反面亮银色；
2、高强遮光，共8折，贴边宽80mm，配镀鉻挂钩10个。
	块
	4
	

	4
	写生凳
	1.规格：φ250mm*450mm

2.材质：高强PS塑料
3.要求：升降高度60mm-450mm；可伸缩折叠，携带方便，支撑稳定，牢固可靠，工艺精细，表面光洁无毛刺，承重不低于200kg。
	个
	56
	

	5
	写生灯
	高度不低于60cm，照射角度可调，可升降，3节升降杆；落地配三角底座；聚光灯罩钢板喷塑,直径约260mm，配灯罩沿；三角支撑架用铝合金压铸而成。
	只
	4
	

	6
	工作台
	尺寸（长×宽×高）：不小于160cm×80cm×70cm
	个
	10
	

	7
	美术教学用品柜
	1、基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥0.8mm；
2、喷涂：钢制件表面进行除油除锈化工处理,并经酸洗磷化处理后，采用品牌喷涂粉末进行静电喷塑,防止钢件生锈腐蚀，环保耐用。
3、结构：上部为钢框钢化玻璃对开门，内设 2 块可调层板，下部为钢板对开门，内设 1 块可调层板，搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板。
4、五金配件：优质五金配件。
5、规格： 1800X850X390MM 上下双开门"
	个
	4
	

	8
	磁性白黑板
	尺寸（长×宽×高）：不小于90cm×70cm，铝合金边框。
	块
	1
	

	9
	展示画框1
	1.学生用；
2.规格≥60cm×45cm；
3.由框架、玻璃面板、底板、锁扣等组成；
4.玻璃面板（或透明塑料面板）厚度≥2㎜；
5.面板与框的结合处应紧密；
6.悬挂件牢固，能承受自身重量的2～3倍
	个
	50
	

	10
	展示画框2
	尺寸（长×宽）：≥60cm×90cm，由框架、透明塑料面板、底板、锁扣等组成；透明塑料面板≥2mm；悬挂件牢固、可靠，能承受自身重力的2～3倍。
	个
	50
	

	11
	美术教学软件
	具备多种类数字画笔，支持数字化图形图像处理技术、支持美术课程局域网内多用户交互式教学和示范评价以及美术作品欣赏管理
	套
	1
	

	12
	美术教学网络系统
	1、仿真画笔功能：具备铅笔、钢笔、喷笔、水彩笔、油画笔、蜡笔、麦克笔、毛笔、特制笔等10种仿真画笔（软件自带，无需用户自行添加），具备橡皮擦和一键清除图层功能；
2、图像处理功能：不少于7项图像编辑功能，可对图像进行色相/饱和度、亮度/对比度、一般模糊、多彩渐变、浮雕效果等后期处理；
3、选区抠图功能：不少于8种选框模板，支持矩形连线选取和自由套索选取，具备魔棒工具；
4、插入素材功能：不少于80个图片、动画、相框等素材的美术图库，可直接拖拽到图层使用，支持对素材进行拉伸、缩放、旋转、羽化等操作；
5、图片保存功能：支持不少于7种常用格式图片保存，可对原文件进行二次编辑，支持将作品一键保存到云端作品集；
6、教材收录：国标本中小学美术教材收录软件；
7、动画制作功能：支持通过拖调节动画播放速度，可将动画保存为GIF动态图片或AVI视频；
	套
	1
	

	13
	写生画板
	尺寸（长×宽）：不小于45cm×32cm，双面采用优质胶合板，木条框架，四周包边。
	块
	56
	

	14
	人体结构活动模型
	高不低于40cm，木质、表面无毛刺、关节活动灵活。
	个
	4
	

	15
	云台
	直径不小于18cm，高3cm，表面光洁、无毛刺，转动平稳灵活。
	台
	56
	

	16
	泥工工具
	泥塑刀6把、环形刀3把、刮刀2把、切割线1套、刮板1件、拍板1件、型板1块、喷壶1个、海绵1块
	套
	56
	

	18
	写生样本
	中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝、唐三彩、彩陶器、瓷器等
	套
	56
	

	19
	美术学具
	毛笔、小剪刀、调色盘、笔洗、美工刀、水溶性油墨、黑色胶滚、毛毡、刻纸刀、水粉画笔、调色盒、直尺
	套
	56
	

	20
	美术课配套材料
	勾线笔、油画棒、固体胶、彩色水笔、彩泥、彩色铅笔、双面胶、陶泥、水粉画颜料、墨汁、中国画颜料 、胶滚、胶版（水溶性） 、油墨（黑色）
	块
	56
	

	21
	电子绘画板1
	绘画区域不小于92mm×147mm,1024级压感以上，无线无源，配备与教材相应的软件
	只
	1
	

	22
	写生画箱
	箱体：尺寸（长×宽×高）：约47cm×33cm×8cm，

材质：优质实木；
特点：便携式、木质箱，箱体分为上箱体和下箱体，可以打开闭合，并可以在0°-120°范围调节，铝合金腿、可伸缩、可折叠。
	套
	1
	

	23
	写生教具1
	石膏像：阿古力巴（切面）， 腊空（半面），太阳神（头像），海盗（头像），小大卫（头像）
	套
	1
	

	24
	写生教具2
	石膏几何形体： 圆球，长方体，正方体， 圆柱体，六棱柱， 圆锥，方锥
	套
	1
	

	25
	画架
	高度不低于142cm,材质:松木，防蛀、防裂，表面平滑、无毛刺。丁字活动脚。
	块
	1
	

	26
	画板
	尺寸（长×宽）：不小于60cm×45cm。
	套
	1
	

	27
	绘图工具
	圆规，直尺，三角板，曲线板
	把
	1
	

	28
	大圆规
	教学演示用，附橡皮脚
	只
	1
	

	29
	丁字尺
	教学演示用,不小于80cm
	付
	1
	

	30
	三角板
	含各角度三角板各1件
	套
	1
	

	31
	版画工具
	木刻刀5把、笔刀1把、笔刀片3件、 电烙铁1把、木蘑托1只、胶滚1套（大中小各1件） 、油石1件、刮刀2-3把、6B中华绘图铅笔2支
	套
	1
	

	32
	绘画工具
	水粉笔1～12#各1支，水彩笔1～12#各1支、大白云毛笔1支、小狼毫1支、勾线笔1支、斗笔1支、扁笔1支、调色盒1个、调色盘1个
	套
	1
	

	33
	制作工具
	美工刀1把、剪刀2把、木刻刀12把、尖钻1把、篆刻刀1把、油石1块、改锥2把、多用锯1把、锯条5根、推刨1把、木锉1把、尖嘴钳1把、铁锤1把、 电烙铁1把、凿子2把、什锦锉1套、切割垫板1块、三用圆规1件、订书器1个、壁纸刀1把、U型锯1把、线锯条10根、手摇钻1个、刨子1把、盒尺1个、角尺1把、砂纸5张、小台钳1台、钢丝钳1把、钢锉1把、钢板尺1把、金属剪1把、铁砧子1件。
	套
	1
	

	34
	国画和书法工具
	含毛笔8支、画毡1块、调色盘1块、砚台1个、笔洗1个、笔架1个、镇尺1付、笔帘1个、墨1块、 印盒1个、墨汁1瓶。
	套
	1
	

	35
	电子绘画板
	1、绘画区域不小于135mm×200mm,压感级别1024级及以上。
2、配套无线无源压感笔和教材相应的软件。
	块
	1
	

	36
	版画机
	需满足制画要求

1、规格：≥650mm×380mm；
2、材质：优质钢板，升降式滚轴，升降行程不小于60mm左右。
	套
	28
	

	37
	工具
	含木刻刀(圆口、三角口、斜口、平口四件套)、胶滚、木刻用椴木五夹板。
	套
	28
	

	38
	耗材
	含雪弗板1张、吹塑纸2张、白板纸2张、KT版1张、硫酸纸2张、印纸4张、色纸4张、生宣纸4张、海绵纸2张（大于等于190×270mm）、橡皮图章1块≥100×50×8mm、水性油墨(黑、大红、湖蓝、柠檬黄、白色)≥30ml、油画棒≥12色，调墨板1块≥220×170mm
	套
	28
	

	39
	剪纸与拼贴
	含各色彩纸10张、白板纸10张、卡纸10张、各色布料1匹。
	套
	28
	

	
	
	
	
	
	

	40
	书画桌
	1、尺寸：约120cm×100cm

2、材质：实木材质
3、配套一桌两凳，方凳约30*30*45cm
	套
	56
	

	41
	书法工具
	含毛笔(斗笔、大白云、 中白云、小白云、小狼毫、勾线笔) 、毛毡、镇尺、笔洗、墨汁、调色盘、笔架、名家字贴。
	套
	56
	

	42
	数字书法教学系统
	1、含软、硬笔书写笔触及数字化纸张，
2、需支持集字临摹及录制、回放、批注、讲解功能，虚拟水墨,可自由调整笔画及文字布局；
3、含完整数字书法字帖，字体包含正楷、行楷等字库，书法动画资源，支持笔顺演示动态临摹功能。
	套
	1
	

	43
	国画工具
	含毛笔(斗笔1支、大白云3支、 中白云3支、小白云1支、小狼毫1支、勾线笔1支)、毛毡、笔洗、墨汁、中国画颜料、四尺宣纸、调色盘、镇尺、笔架各1套。
	套
	56
	

	44
	作品展示架
	1、尺寸：约90cm×45cm×180cm

2、材质：20mm厚橡胶木指接板；内部含隔断
3、板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺。
	个
	4
	

	45
	书法纸张储物架
	1、尺寸：约60*40*160cm

2、橡胶木材质
	套
	1
	

	46
	国画工笔画拷贝台
	1、外观尺寸:约1500X900MM

2、高度:800MM
3、工作电压:DC12V
4、额定功率:180W
5、整机重量:50KG
	套
	1
	

	十五、多媒体会议室装修

	1、电气施工
	

	1
	配电箱AW
	1.名称:配电箱AW,100KW; 
2.规格:600*800*1200mm;
	台
	1
	

	2
	电力电缆WDZN-YJY-4*120+1*70
	1.名称:电力电缆; 
2.规格:WDZN-YJY-4*120+1*70; 
3.材质:铜芯; 
4.敷设方式、部位:穿管; 
5.其他详见设计并满足规范要求; 
6.含电缆头制作安装;
	m
	30
	

	3
	电力电缆WDZB1-YJY-5*10
	1.名称:电力电缆; 
2.规格:WDZB1-YJY-5*10; 
3.材质:铜芯; 
4.敷设方式、部位:穿管; 
5.其他详见设计并满足规范要求; 
6.含电缆头制作安装;
	m
	20.2
	

	4
	电力电缆WDZB1-YJY-5*16
	1.名称:电力电缆; 
2.规格:WDZB1-YJY-5*16; 
3.材质:铜芯; 
4.敷设方式、部位:穿管; 
5.其他详见设计并满足规范要求; 
6.含电缆头制作安装;
	m
	99.2
	

	5
	配线WDZ-BYJ6
	1.名称:配线; 
2.规格:WDZ-BYJ6; 
3.材质:铜芯; 
4.配线形式:暗配;
	m
	337.8
	

	6
	配线WDZ-BYJ4
	1.名称:配线; 
2.规格:WDZ-BYJ4; 
3.材质:铜芯; 
4.配线形式:暗配;
	m
	751.8
	

	7
	配线WDZ-BYJ2.5
	1.名称:配线; 
2.规格:WDZ-BYJ2.5; 
3.材质:铜芯; 
4.配线形式:暗配;
	m
	1212.9
	

	8
	配管SC-20
	1.名称:配管; 
2.规格:SC-20; 
3.配置形式:暗敷;
	m
	404.3
	

	9
	配管SC32
	1.名称:配管; 
2.规格:SC-32; 
3.配置形式:暗敷;
	m
	112.6
	

	10
	配管SC-25
	1.名称:配管; 
2.规格:SC-20; 
3.配置形式:暗敷;
	m
	250.6
	

	11
	配管SC-40
	1.名称:配管; 
2.规格:SC-20; 
3.配置形式:暗敷;
	m
	20.2
	

	12
	配管SC-50
	1.名称:配管; 
2.规格:SC-50; 
3.配置形式:暗敷;
	m
	10
	

	13
	配管SC-150
	1.名称:配管; 
2.规格:SC-150; 
3.配置形式:暗敷;
	m
	30
	

	14
	钢制桥架-300*100
	1.名称:钢制槽式桥架; 
2.规格:（宽+高mm以下） 400; 
3.型号:300*100*1.2; 
4.材质:冷轧钢板; 
5.类型:槽式带盖板（含附配件），防腐处理; 
6.接地方式:接地跨接;
	m
	49.6
	

	15
	桥架支架
	1.材质:角钢40*4; 
2.调和漆二遍、红丹防锈漆二遍
	Kg
	77.504
	

	16
	单联开关
	1.名称:单联开关; 
2.规格:250V  10A; 
含接线盒安装
	个
	1
	

	17
	双联开关
	1.名称:双联开关; 
2.规格:250V  10A; 
含开关盒安装
	个
	1
	

	18
	五孔插座
	1.名称:五孔插座; 
2.规格:250V  10A; 
含接线盒安装
	个
	26
	

	19
	桌面五孔插座
	1.名称:桌面五孔插座; 
2.规格:250V  16A; 
3.含接线盒安装;
	个
	7
	

	20
	普通灯具1
	1.名称:嵌入式平板灯; 
2.规格:600*600; 
3.型号:60W;
	套
	4
	

	21
	普通灯具2
	1.名称:LED全彩RGBW天地排平板灯; 
2.型号:400W; 
3.类型:LED方形灯;
	套
	5
	

	22
	普通灯具3
	1.名称:COB全彩面光帕灯; 
2.型号:150W; 
3.类型:圆形灯;
	套
	8
	

	23
	装饰灯1
	1.名称:(120)LED筒灯; 
2.规格:9W; 
3.安装形式:吊顶内安装;
	套
	48
	

	24
	装饰灯2
	1.名称:LED旋转激光镭射灯; 
2.规格:200W; 
3.安装形式:吊顶内安装;
	套
	1
	

	25
	装饰灯3
	1.名称:电脑摇头光束灯; 
2.规格:230W; 
3.安装形式:吊顶内安装;
	套
	4
	

	26
	装饰灯4
	1.名称:软膜灯箱内灯（双）带;
	m
	195.6
	

	27
	装饰灯5
	1.名称:铝合金线灯; 
2.安装形式:铝合金风口两边安装;
	m
	226.6
	

	28
	配电箱ALW
	1.名称: 配电箱; 
2.型号: ALE; 
3.规格: 600*800*200;
	台
	1
	

	29
	配线WDZ-BYJ2.5
	1.名称:配线; 
2.规格:WDZ-BYJ2.5; 
3.材质:铜芯; 
4.配线形式:暗配;
	m
	290.4
	

	30
	配管SC-20
	1.名称:配管; 
2.规格:SC-20; 
3.配置形式:暗敷;
	m
	145.2
	

	31
	安全出口标志灯
	1.名称:安全出口标志灯（持续型）; 
2.型号:非集中控制型,A型,LED灯 DC36V 2W 灯具自带蓄电池，应急时间≥30分钟;; 
3.安装形式:安装高度门上0.2米; 
4.含接线盒安装;
	套
	3
	

	32
	单向方向标志灯
	1.型号:非集中控制型,A型,LED灯 DC36V 2W 灯具自带蓄电池，应急时间≥30分钟;; 
2.名称:单向方向标志灯（持续型）; 
3.安装形式:3.2M吊装; 
4.含接线盒安装;
	套
	8
	

	33
	双面多信息复合指示标志灯
	1.名称:多信息复合指示标志灯（持续型）; 
2.型号:非集中控制型,A型,LED灯 DC36V 2W 灯具自带蓄电池，应急时间≥30分钟;; 
3.安装形式:3.2M壁装; 
4.含接线盒安装;
	套
	2
	

	34
	应急照明灯 4W
	1.名称:应急照明灯（持续型）; 
2.型号:非集中控制型,A型,LED灯 DC36V 4W 灯具自带蓄电池，应急时间≥30分钟; 
3.安装形式:2.4M壁挂;
	套
	11
	

	35
	脚手架搭拆
	1.第四册：脚手架搭拆费（10KV以下架空线路、装饰灯具及路灯不计）
	项
	1
	

	2、工程施工
	

	1
	砖砌体拆除
	1.砌体拆除 人机配合拆除 实心砖墙（实心砖） 
2.建筑垃圾运输 楼面运出垃圾 
3.建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距3000m以内
	m3
	0.756
	

	2
	填充墙
	1.厚度:200mm; 
2.砖品种:加气砼砌块; 
3.砌块强度:A5.0; 
4.砂浆强度等级、配合比:预拌砂浆、Ma7.50专用砂浆;
	m3
	2.64
	

	3
	墙面一般抹灰
	1.墙体类型:轻质墙 
2.底层厚度、砂浆配合比:20厚预拌砂浆DP M20.0 
3.素水泥浆遍数:一遍
	m2
	26.4
	

	4
	阻燃板封门头
	1.骨架、边框材料种类、规格: 40*40木龙骨，间距300mm; 
2.隔板材料品种、规格、颜色: 内侧15mm防火阻燃板，外侧15mm防火阻燃板基层+9mm厚石膏板
	m2
	7.2
	

	5
	垫层
	1.垫层材料种类、配合比、厚度:陶粒混凝土 C15 水泥42.5; 
2.部位:舞台地面，厚度220mm;
	m3
	13.2
	

	6
	C20混凝土垫层
	1.垫层材料种类、配合比、厚度:混凝土 C20 水泥42.5; 
2.部位:舞台地面，厚度80mm;
	m3
	4.8
	

	7
	块料楼地面1
	1.面层材料品种、规格、颜色:10厚全瓷地砖750×1500仿大理石柔光砖铺实拍平 
2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚预拌砂浆DS M15.0 
3.素水泥浆遍数:一遍 
4.参考图集:15ZJ001地201/楼201  陶瓷地砖楼地面
	m2
	411
	

	8
	块料楼地面2
	1.面层材料品种、规格、颜色:10厚全瓷地砖150×1200木纹砖铺实拍平 
2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚预拌砂浆DS M15.0 
3.素水泥浆遍数:一遍 
4.参考图集:15ZJ001地201/楼201  陶瓷地砖楼地面
	m2
	45
	

	9
	石材楼梯面层
	1.面层材料品种、规格、颜色:20厚意大利灰大理石板楼梯面层 
2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚预拌砂浆DS M15.0 
3.防滑条材料种类、规格:防滑槽
	m2
	15
	

	10
	金属踢脚线
	1.踢脚线高度:50mm 
2.面层材料品种、规格、颜色:1.0厚黑色亚光不锈钢踢脚板 
3.基层材料种类、规格:阻燃胶合板 15mm 
4.参考图集:15ZJ001踢33  不锈钢板踢脚线
	m
	34.603
	

	11
	墙面装饰板1
	1.基层 :阻燃胶合板 15mm 
2.面层 15厚成品吸音板安装。
	m2
	42.228
	

	12
	墙面装饰板2
	1.基层 :阻燃胶合板 15mm 
2.面层 9厚成品碳晶板安装。
	m2
	202.637
	

	13
	墙面装饰板3
	1.基层 :阻燃胶合板 15mm 
2.面层  20厚实木格栅安装。
	m2
	104.472
	

	14
	墙面装饰板4
	1.基层 :轻钢龙骨 
2.面层  定制冲孔铝板安装。
	m2
	31.07
	

	15
	石材柱面
	1.柱截面类型、尺寸:混凝土柱面 
2.安装方式:挂贴,先挂后灌浆 
3.面层材料品种、规格、颜色:20厚卡门灰大理石 
4.缝宽、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝
	m2
	111.476
	

	16
	实木套装门1
	1.门代号及洞口尺寸:M1027(1000×2700); 
2.其他:实木套装门;
	樘
	1
	

	17
	实木套装门2
	1.门代号及洞口尺寸:M1827(1800×2700); 
2.其他:实木套装门;
	樘
	1
	

	18
	实木套装门3
	1.门代号及洞口尺寸:M3027(3000×2700); 
2.其他:实木套装门;
	樘
	1
	

	19
	金属(塑钢、断桥)窗
	1.窗规格、型号:成品铝合金中空玻璃推拉窗 
2.窗代号及洞口尺寸:C1209(1200×900） 
3.框、扇材质:90系列铝合金型材 
4.玻璃品种、厚度:钢化中空玻璃 5+9A+5,白玻 
5.其他:含制作、安装、窗锁、五金、窗套等全部工作内容
	樘
	1
	

	20
	吊顶天棚1
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型 平面 
2.龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨中距900~1000,次龙骨中距450,横撑龙骨中距900 
3.面层材料品种、规格:9厚纸面石膏板双层； 
4.嵌缝材料种类:嵌缝膏嵌缝,贴绷带 
5.防护材料种类:表面喷刷涂料计入油漆涂料章节 
6.参考图集:15ZJ001棚2  轻钢龙骨纸面石膏板吊顶
	m2
	202.96
	

	21
	吊顶天棚2
	1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 450×450mm 跌级 
2.天棚面层 白色铝板 2mm厚
	m2
	188.14
	

	22
	吊顶天棚3
	1.天棚面层 软膜吊顶 矩形
	m2
	60.26
	

	23
	吊顶天棚4
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型 平面 
2.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金方板天棚龙骨 嵌入式 600×600，含收边线 
3.面层材料品种、规格:方形铝扣板 600×600 
4.参考图集:15ZJ001棚17  铝合金方形板吊顶
	m2
	20
	

	24
	天棚灯槽
	1.天棚灯槽 附加式灯槽:阻燃胶合板 15mm
	m
	97.86
	

	25
	木窗帘盒
	1.窗帘盒材质、规格:阻燃胶合板 15mm; 
2.面板:9mm石膏板;                       3.白色无机涂料；
	m
	20
	

	26
	天棚喷刷涂料
	1.涂料品种、喷刷遍数:白色/黑色无机涂料，两遍; 
2.喷刷涂料部位:天棚; 
3.基层类型:石膏板; 
4.腻子种类:成品腻子粉二遍;
	m2
	300.82
	

	27
	格栅吊顶
	1.龙骨材料种类、规格、中距:30*60*2镀锌方管灯架@300*600; 
2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:黑色漆二遍; 
3.收边收口:配合相关安装工作的需要龙骨设置及收边收口等; 
4.吊杆长度超过1200mm时需增加反支撑; 
5.其它详见：相关图纸说明;
	m2
	22.76
	

	28
	铝合金单层百叶风口
	1.名称:定制铝合金单层百叶风口; 
2.规格:8500*300; 
3.类型:成品风口制作安装;
	个
	13
	

	29
	满堂脚手架
	1.搭设方式:满堂脚手架; 
2.搭设高度:7.65m; 
3.脚手架材质:自行综合考虑;
	m2
	471
	

	3、空调施工
	

	1
	紫铜冷媒管9.5mm
	1.安装部位:室内; 
2.介质:空调冷媒管; 
3.规格、压力等级:9.5mm; 
4.压力试验及吹、洗设计要求:氮气吹扫，真空干燥;
	m
	23.3
	

	2
	紫铜冷媒管12.7mm
	1.安装部位:室内; 
2.介质:空调冷媒管; 
3.规格、压力等级:12.7mm; 
4.压力试验及吹、洗设计要求:氮气吹扫，真空干燥;
	m
	8.2
	

	3
	紫铜冷媒管15.9mm
	1.安装部位:室内; 
2.介质:空调冷媒管; 
3.规格、压力等级:15.9mm; 
4.压力试验及吹、洗设计要求:氮气吹扫，真空干燥;
	m
	40.5
	

	4
	紫铜冷媒管19.1mm
	1.安装部位:室内; 
2.介质:空调冷媒管; 
3.规格、压力等级:19.1mm; 
4.压力试验及吹、洗设计要求:氮气吹扫，真空干燥;
	m
	62.2
	

	5
	紫铜冷媒管22.2mm
	1.安装部位:室内; 
2.介质:空调冷媒管; 
3.规格、压力等级:22.2mm; 
4.压力试验及吹、洗设计要求:氮气吹扫，真空干燥;
	m
	2.7
	

	6
	紫铜冷媒管25.4mm
	1.安装部位:室内; 
2.介质:空调冷媒管; 
3.规格、压力等级:25.4mm; 
4.压力试验及吹、洗设计要求:氮气吹扫，真空干燥;
	m
	2.7
	

	7
	紫铜冷媒管28.6mm
	1.安装部位:室内; 
2.介质:空调冷媒管; 
3.规格、压力等级:28.6mm; 
4.压力试验及吹、洗设计要求:氮气吹扫，真空干燥;
	m
	23
	

	8
	紫铜冷媒管31.8mm
	1.安装部位:室内; 
2.介质:空调冷媒管; 
3.规格、压力等级:31.8mm; 
4.压力试验及吹、洗设计要求:氮气吹扫，真空干燥;
	m
	39.5
	

	9
	紫铜冷媒管41.3mm
	1.安装部位:室内; 
2.介质:空调冷媒管; 
3.规格、压力等级:41.3mm; 
4.压力试验及吹、洗设计要求:氮气吹扫，真空干燥;
	m
	20
	

	10
	空调冷凝水管PE-RT DN20
	1.安装部位:室内; 
2.介质:水; 
3.材质、规格:PE-RT DN20; 
4.连接形式:电熔连接，含管件安装; 
5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗;
	m
	23.3
	

	11
	空调冷凝水管PE-RT DN25
	1.安装部位:室内; 
2.介质:水; 
3.材质、规格:PE-RT DN25; 
4.连接形式:电熔连接，含管件安装; 
5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗;
	m
	8.2
	

	12
	空调冷凝水管PE-RT DN32
	1.安装部位:室内; 
2.介质:水; 
3.材质、规格:PE-RT DN32; 
4.连接形式:电熔连接，含管件安装; 
5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗;
	m
	66
	

	13
	多联机铜管保温
	1.管道材质、规格:多联机铜管; 
2.接口保温材料:橡塑、PEF保温管;
	m3
	0.308
	

	14
	单面彩钢复合型风管1
	1.名称:630*200; 
2.材质:单面彩钢保温板风管; 
3.接口形式:刷胶帆布连接; 
4.形状:矩形; 
5.规格:1000＜长边≤630;
	m2
	68.06
	

	15
	单面彩钢复合型风管2
	1.名称:1200*200; 
2.材质:单面彩钢保温板风管; 
3.接口形式:刷胶帆布连接; 
4.形状:矩形; 
5.规格:1000＜长边≤1200;
	m2
	82.42
	

	16
	管道支架
	1.材质:角钢40*4; 
2.含调和漆2遍、防锈漆2遍
	Kg
	85.012
	

	17
	带滤网门铰式回风口-1700*300
	1.名称:单层百叶风口; 
2.规格:1700*300;
	个
	10
	

	18
	带滤网门铰式回风口-1300*300
	1.名称:单层百叶风口; 
2.规格:1300*300;
	个
	1
	

	19
	铝合金双层百叶风口
	1.名称:铝合金双层百叶风口; 
2.规格:200*500;
	个
	21
	

	20
	帆布软接
	1.弯头导流叶片及其他 帆布软管接口
	m2
	18.48
	

	21
	风机盘管1
	1.名称:多联机室内风管机; 
2.型号:SNJ-45; 
3.规格:风量750m3/h，制冷4.5KW，制热5.0KW，额定功率40W，机外余压30Pa; 
4.安装形式:嵌入式; 
5.减震器、支架形式、材质:型钢支架制安，防腐刷油防锈漆、调和漆二遍，XHS吊式弹簧减振器4只;
	台
	1
	

	22
	风机盘管2
	1.名称:多联机室内风管机; 
2.型号:SNJ-140; 
3.规格:风量2000m3/h，制冷14KW，制热16KW，额定功率170W，机外余压30Pa; 
4.安装形式:嵌入式; 
5.减震器、支架形式、材质:型钢支架制安，防腐刷油防锈漆、调和漆二遍，XHS吊式弹簧减振器4只;
	台
	10
	

	23
	空调器
	1.名称:多联机室外机; 
2.型号:SWJ-730; 
3.规格:制冷73.5KW，制热82.5KW，额定功率24.5KW; 
4.安装形式:落地安装; 
5.隔振垫（器）、支架形式、材质:减震支架制作安装;
	组
	2
	

	24
	脚手架搭拆
	1.第七册：脚手架搭拆费
2.第十册：脚手架搭拆费(单独承担的埋地管道不计)
	项
	1
	

	25
	其他措施
	1.第七册：采暖工程系统调整费
	项
	1
	

	十六、食堂装修

	1、一楼施工
	

	1
	回填方1
	(1)砂
	m3
	61.4
	

	2
	回填方2
	1.填方材料品种:炉渣混凝土 LC3.5; 
	m3
	92.1
	

	3
	地面硬化
	1.素水泥浆遍数:一遍; 
2.面层厚度、砂浆配合比:20厚预拌砂浆DS M15.0; 
	m2
	307
	

	4
	楼(地)面涂膜防水
	(1)防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料
	m2
	307
	

	5
	排水沟
	1.水槽材质、规格:不锈钢板水槽; 
2.(1)砖砌水沟0.5m*0.3m;
	m
	42
	

	6
	水沟盖板
	1.盖板材质、规格:不锈钢缝隙式盖板; 
2.(1)水沟盖板（不锈钢厚1.5mm）;
	m
	42
	

	7
	块料楼地面
	1.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地砖 1000×1000; 
2.(1)面层材料品种、规格、颜色:铺贴地面瓷砖; 
3.结合层厚度、砂浆配合比:25厚预拌砂浆DS M15.0;
	m2
	307
	

	8
	块料墙面
	1.面层材料品种、规格、颜色:全瓷墙面砖 300×600; 
2.(1)面层材料品种、规格、颜色:铺贴墙面瓷砖; 
3.安装方式:水泥砂浆粘贴;
	m2
	430
	

	9
	抹灰面油漆
	1.喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 内墙
	m2
	200
	

	10
	吊顶天棚
	1.装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 面层规格 600×600mm 平面 
2.方形铝扣板 600×600
	m2
	307
	

	11
	普通灯具
	1.类型:方型顶灯600*600; 
2.(1)名称:吊顶灯;
	套
	40
	

	2、二楼施工
	

	1
	回填方1
	(1)砂
	m3
	61.4
	

	2
	回填方2
	1.填方材料品种:炉渣混凝土 LC3.5; 
	m3
	92.1
	

	3
	地面硬化
	1.素水泥浆遍数:一遍; 
2.面层厚度、砂浆配合比:20厚预拌砂浆DS M15.0; 
	m2
	307
	

	4
	块料楼地面
	1.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地砖 1000×1000; 
2.(1)面层材料品种、规格、颜色:铺贴地面瓷砖; 
3.结合层厚度、砂浆配合比:25厚预拌砂浆DS M15.0;
	m2
	307
	

	5
	块料墙面
	1.面层材料品种、规格、颜色:全瓷墙面砖 300×600; 
2.(1)面层材料品种、规格、颜色:铺贴墙面瓷砖; 
3.安装方式:水泥砂浆粘贴;
	m2
	69
	

	6
	抹灰面油漆
	1.喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 内墙
	m2
	200
	

	7
	吊顶天棚
	1.装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 面层规格 600×600mm 平面 
2.方形铝扣板 600×600
	m2
	135
	

	8
	普通灯具
	1.类型:方型顶灯600*600; 
2.(1)名称:吊顶灯;
	套
	18
	

	9
	满堂脚手架
	1.搭设方式:符合规范要求; 
2.脚手架材质:自行综合考虑; 
3.满堂装饰脚手架 层高3.6-5.2m;
	m2
	307
	


第二节 商务要求
一、主要商务要求
	履行合同的时间、地点及方式
	交货时间： 自合同签订起 90 天内完成设备到货安装调试，具体 时间以采购人通知为准。
交货地点：采购人指定地点
交货方式：中标人负责产品到项目现场的全部运输，包括装卸、现 场搬运，根据采购人要求在指定时间、指定地点、指定型号等要求发放等。

	质量保证期
	三年，质保期内，对正常使用过程中出现的质量问题及时进行免费维修、免费更换，软件终身负责免费升级服务。

	合同价款支付方式和条件
	1、合同签订后货物到达现场并签收合格后付合同金额的30％，项目施工完成并验收合格后支付到合同总金额的95％ ，剩余合同总金额的5％三年服务期满后（无质量问题、无售后服务纠纷、以及无其他经济法律纠纷等）无息付清。
2、支付货款前，中标人应开具真实、合法、有效的票据（增值税专用发票），若因中标人自身原因或所开票据本身的问题造成采购 人日后发生税务风险而产生的经济损失，应由中标人承担。采购人将保留进一步主张法律诉讼的权利。


二、供货范围

1、中标人负责供应所需设备及安装所需的零配件、材料等；

2、中标人负责设备及相关设施的安装；

3、中标人负责产品到交货地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

4、中标人负责产品在交货地点的保管，直至项目验收合格。

5、中标人负责其派出的送货及施工人员的人身意外保险。

三 、质量保证

1、本项目设备从验收合格之日起免费质保期为3年。质保期内，投标人免费负责产品的维护和维修，出现严重质量问题，投标人应负责包换、包退，并承担全部费用，如果因为需要更换零配件1周内无法维修，应提供样机或者通过其他途径以满足临床需要。（须单独提供响应的承诺函，格式自拟）

2、中标单位提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证，投标产品的参数描述, 若描述不清楚或无法核实的，采购方有权拒绝接收。

3、质保期从项目整体验收合格后开始计算。质保期内所有设备维护等要求免费上门服务。在免费质量保证期内如有零部件损坏，中标人应承诺无偿更换。

四、验收标准和方法

1、货物验收须按国家标准和规范及合同要求进行。买方代表有权参与有关的验收试验，卖方应向买方验收代表提交产品合格证，供买方验收时审查。进口产品须提供海关报关相关证明。

2、货物及其材料的各项技术性能必须达到合同和相关技术文件规定的要求，必须符合国家和行业的有关规定和标准。

3、安装、调试与试运行

1）卖方应派有经验的技术人员到现场安装，经调试合格直到设备正常运行，其费用由卖方负担，费用计入投标总价。

2）卖方应在现场对设备进行调试和试运行，以检验其设计制作操作性和功能等方面的情况。

3）设备安装完毕，应在买方的监督下进行试运行前的测试，以证明其可以进行试运行。

4）货物在现场的保管由供货商负责，直至设备安装、验交完毕。

5）卖方提供设备安装调试及保养维修服务的服务队伍要有中标设备制造商确认的资格，具备相应的专业知识及技术水平，熟悉所提供设备产品的技术性能、指标、安装工艺、维修保养知识，有足够能力承担设备的安装工程，并能保证安装工 艺达到设备运行合格的要求。

6）安装要建立安全责任制，确保安装过程不出现人身安全事故、火灾事故和机械质量造成的设备损坏事故。否则，一切责任由卖方承担。

7）安装所用的工具、设备、材料由安装队伍自备及自费运到安装场地，进场后进行必要的性能安全检查，完工后从安装场地自费搬出运走，安装所用的材料及工具由买方提供恰当的场所存放并由安装队伍自行保管，不得随便存放，以免造成不必要的丢失、损坏。买方只提供临时水源电源(水电费由卖方承担)，其它由安装队伍负责。

8）卖方对其人员(含安装队伍)的疏忽、违约负全部责任并承担由此而引起的一切损失。

4、验收要求

1）项目验收按招标文件及国家相关标准执行。验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

2）验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。

3）项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，由此带来的一切损失由中标人承担。

5、产品运输、保管及保险

1）中标人负责保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同规定的交货地点，应承担由于其包装或防护措施不妥而起货物锈蚀、损坏和丢失的任何责任或费用。

2）中标人负责货物在施工地点的保管，直至项目验收合格。

3）中标人应对提供的货物在运输、存放及交货过程中的毁损或灭失进行保险投保，负责其派出的安装、服务人员的人身意外保险。

4）货物包装采用符合中国免疫标准的材料，适于长途运输，做到防潮、防雨、防锈、防震，包装箱上应用中文标出装运标记。

5）每个包装箱的外部应附有一套详细的装箱单正本。每个包装箱的内部应附有装箱单、质量证明书、有关的技术文件、说明书、产品合格证等。

6、卖方负责的安装、调试工作

1）负责送货到到指点位置、卸货并搬运到指定的场地。

2）货物应按照在买方确定的时间在买方所在地现场免费进行开箱、安装、调试，技术指标合格后，出具验收报告。

3）安装施工期间卖方人员的食宿由卖方负责，买方尽可能的为卖方提供方便。

4）在安装期间要注意成品保护，安装期间因买方的原因造成对买方建筑物、构筑物、环保、绿化等破坏由卖方负责修复和赔偿。

5）如果因卖方产品设计的原因发生的人身伤害等责任事故，一切责任由卖方负责。

6）在货物安装过程中如发生货物质量问题，卖方应派人员免费提供现场更换或维修服

务，由此发生的费用由卖方承担。

7）由卖方提供货物安装、调试所需要的耗材。

7、安装要求

1）中标人应遵守安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织安装，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于中标人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。

2）项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档等，移交采购人。上述资料文件应编辑正确、组织合理、内容充实、容易理解，详尽描述所供货物的性能、原理、结构和尺寸，并包括部件的型号、规格、技术参数，保证采购人能够正确进行货物操作和使用。

8、培训

1）买方认为有必要，卖方应就货物的设计、制造、检验、调试使用和维护、设备操作，培训买方技术人员。

2）中标人负责对采购人的有关使用、维护人员进行安装、操作、维护维修等技术培训。

3）卖方应就其提供的设备及操作系统，对买方的技术人员和维修人员进行操作和维修方面的培训。在培训开始前一个月提出推荐的培训计划（培训时间及人员根据需要确定），以取得买方同意。

4）对操作人员的培训内容至少应包括操作和维护措施及故障应急措施。

5）买方若委派维修人员参加安装，卖方应安排工程师给予指导和演示。必要时，应对如何进行零件的拆装，如何排除故障等进行指导和演示。

6）卖方免费提供现场工作人员的技术培训、安全操作维修培训。

五、售后服务

1、系统维护，要求提交以下内容：

1）定期维护计划。

2）对采购人不定期维护要求的响应措施。

3）对用户修改设计要求的响应措施。

2、技术支持


1）提供 7×24 小时的技术咨询服务。


2）敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

3、故障响应

1）2 小时以内响应，12 小时内完成采购方提出的维修要求。如需更换或送修, 必须在2 个工作日内解决，并在此期间提供备用机或者通过其他途径以满足需要。

2）备件服务：遇到重大故障，提供所需更换的任何备件。

4、售后服务承诺书

投标人应提供在本项目下售后服务的详细内容，其要求如下：

1）本项目售后服务机构名称、地址

2）本项目售后服务的负责人姓名、联系方式（电话、传真、手机）

3）维修服务响应时间、解决故障的措施、方法及所需要的时间

4）培训方式及内容

5）保修期内及保修期外的服务收费标准

6）设备验收合格之日起，保证备品备件的供应

7）其他的服务内容

5、质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等）更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。

六、其他要求及说明

1、本项目采用费用包干方式，投标供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护、税金等所有一切费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

2、投标人在制作投标文件时，请将评分标准对应的计分条款做好页码索引表或重点标识，以便于评委在评标时更快捷清晰的核对确认。

3、技术响应与实际产品技术参数不一致视同虚假应标，中标无效。投标文件有虚假材料视同无效投标，中标无效，并承担相关责任。

★4、投标人须在投标文件中明确承诺：若成为成交候选人，将在成交结果公示发布后3个工作日内，携带“AI创新教育应用系统”、“AI可视化智能交互系统”产品到采购人指定地点进行功能演示确认。若该产品功能不全部符合“AI创新教育应用系统：主要参数要求”规定的功能，招标人应提请相关部门依法认定为虚假响应行为,并依规进行处罚，对于取得中标候选人或中标人资格的，还应取消其中标候选人或中标人资格。（须提供承诺函并加盖投标人公章）
5、其他未尽事宜由招标人和投标人双方在采购合同中详细约定。

 

 

第六章  综合评分表
	综合评分法

	适用范围
	1000164809

	评审因素及权值

	评审因素
	权值范围

	技术部分
	30.0

	商务部分
	10.0

	价格部分
	60.0

	综合评分表

	评审因素
	计分因素
	分值
	计分标准

	技术部分（F1、满分为100分）
	节能节水环境标志产品加分
	0.0
	本项目的具体政府采购政策加分比例详见第二章投标须知前附表

	
	技术参数响应
	30.0
	所投产品各项技术参数要求均满足招标文件要求的，得满分30分；带“▲”属于重要技术参数，不满足的扣3分，扣完为止。非带“▲”属于一般技术参数，有一项不满足的扣1分，扣完为止。

注：1、重要技术参数（打▲的）需提供相关证明材料，否则视为负偏离。2、同一技术参数的负偏离按一处扣分，不重复扣分。

3、重要技术参数和一般参数条款偏离项数之和≥15项将导致无效投标。

	
	产品性能及品质保障
	60.0
	1、为保障设备使用安全，投标人所投“线阵全频主功放”制造商具有国家认可的第三方权威机构认证的声频功率放大器动态限幅保护装置、声频功率放大器数字式短路保护装置、功率放大器短路保护装置、功率放大器过载保护装置等相关证书，每提供一样得3分，最多计12分，未提供不计分。（提供证书复印件加盖投标人公章）

2、投标人所投“明厨亮灶防爆防油污摄像机”具备以下功能：①支持可对垃圾桶未盖进行检测，当检测到垃圾桶未盖时可触发报警；报警的最短持续时间和重复报警时间可设置；设备可对未盖的垃圾桶持续报警；②支持通过RS485接口接入温湿度传感器，当温度、湿度超过预设的阈值时可触发报警。两项全部满足计12分，满足其中一项计6分；未提供不计分。（提供具有CMA或CNAS标识的权威检测报告证明文件复印件并加盖投标人公章）

3、投标人所投“多媒体可视化教学展示系统”制造商具备基于版面分析结果的智能识别技术，支持数字和字母、立体几何图形识别，正确率≥90%得12分，正确率＜90%且≥80%得6分，其余不得分。（提供具有CMA或CNAS标识的权威检测报告证明文件复印件并加盖投标人公章）

4、投标人所投“AI创新教育课程中心”须提供实验中心模块，其中实验资源类型至少包含感知实验、验证实验、探究实验3类计12分，包含其中一类的计6分。（提供具有CMA或CNAS标识的权威检测报告证明文件复印件并加盖投标人公章）

5、投标人所投“信息科技教学应用平台”须支持教师端进行日常备课和授课，并提供≥4类备课工具，≥8类授课工具的计12分，提供大于等于2类备课工具，≥4类授课工具的计6分。（提供具有CMA或CNAS标识的权威检测报告证明文件复印件并加盖投标人公章）

	
	实施方案
	10.0
	投标人根据本项目特点提供实施方案，方案至少应包含：①团队人员配备、②项目进度计划、③项目保障措施、④项目质量管理、⑤安全文明施工措施等，投标人提供上述技术方案全部内容且不缺项的计10分，每有一项内容缺失或有缺陷扣2分，直至本项分值扣完为止，未提供不得分。

注:内容缺陷是指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。

	
	节能、节水产品或环境标志产品加分(此仅限于节能、节水产品或环境标志政府采购品目清单内产品，不是品目清单内的产品，在评审时不予以考虑)： 

所投节能、节水产品或环境标志产品的价格/项目总价格

×价格权值×100×本项目加分比例=应加分数

注：整包中某一品目为节能、环境标志政府采购品目清单内产品时只对该品目价格加分，并合计到价格最终得分。

	商务部分（F2、满分为100分）
	类似业绩
	20.0
	投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担的类似信息化项目业绩，每提供一个类似业绩计10分，最多计20分，未提供不计分。计分说明：（提供中标通知书或合同扫描件，并加盖投标人公章，否则不计分）。

	
	综合实力
	30.0
	1、投标人所投“AI创新教育应用系统”制造商具有信息化主管部门颁发的基于安全可控软硬件产品云计算解决方案认定证书的，计15分；未提供不计分。（提供证书复印件并加盖投标人公章)

2、为保证产品质量、制造商服务水平、售后服务，投保人所投“教室专用摄像机”制造商具备“ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书”的计15分；未提供不计分。（提供证书复印件并加盖投标人公章)

	
	售后服务方案
	50.0
	根据投标人针对本项目提供的售后服务方案，方案应包括：①售后服务体系、②售后服务团队、③售后维护及故障响应计划、④售后服务质量证、⑤备品备件服务保障等，投标人提供上述技术方案全部内容且不缺项的计50分，每有一项内容缺失或有缺陷扣10分，直至本项分值扣完为止，未提供不得分。

注:内容缺陷是指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。

	价格部分(F3)
	投标报价
	100.0
	1、投标报价调整：本项目的具体政府采购政策价格扣除/加分比例详见第二章投标须知前附表；满足招标文件要求且投标报价中最低的投标报价为评标基准价其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

	
	节能节水环境标志产品加分
	0.0
	节能、节水产品或环境标志产品加分(此仅限于节能、节水产品或环境标志政府采购品目清单内产品，不是品目清单内的产品，在评审时不予以考虑)： 

所投节能、节水产品或环境标志产品的价格

———————————×价格权值×100×本项目加分比例= 应加分数

项目总价格

注：整包中某一品目为节能、环境标志政府采购品目清单内产品时只对该品目价格加分，并合计到价格最终得分。

	评委评分=F1×A1+F2×A2+……+Fn×An

	A1、A2......分别为各项评分因素所占的权值(A1+A2+......+An=1)

	推荐的中标候选人数量
	综合得分前3名。

	推荐中标候选人方式
	以综合得分高低顺序排名，得分最高的为第一成交候选人。

	说明
	1、计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。

2、投标人的最终得分为：所有评委对其评分的算术平均值。




第七章  投标文件格式与要求
目  录

一、资格证明文件封面
二、投标人资格证明文件审查
三、授权委托书
四、法定代表人（单位负责人）身份证明
五、投标人基本情况
六、投标人资格承诺函
七、湖南省政府采购供应商资格承诺函
八、项目免收投标保证金承诺书
九、符合性审查表
十、商务文件封面
十一、投标函
十二、开标一览表(总价)
十三、分项价格表
十四、商务响应与偏离表
十五、中小企业声明函
十六、残疾人福利性单位声明函
十七、监狱企业证明材料
十八、招标文件规定的其他与本项目相关的证明文件
十九、进口产品经销或代理投标货物或为投标货物提供售后服务的证明文件
二十、按招标文件的商务★条款的要求提供相关响应资料
二十一、附表：本项目所投节能、节水或环境标志产品
二十二、附表：本项目所投小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品清单
二十三、技术文件封面
二十四、货物说明一览表
二十五、技术规格、参数响应或偏离表
二十六、投标货物符合招标文件规定的证明文件
二十七、按招标文件的技术★条款的要求提供相关响应资料
二十八、投标人需提供的其他资料
一、资格证明文件封面
政府采购 
投 标 文 件 
（资格证明文件） 
  
                     
采购项目名称：________________ 
政府采购编号：________________ 
委托代理编号：________________ 
  
  
  
  
  
投标人_____________________ 
  
年       月       日
二、投标人资格证明文件审查
投标人应按本招标文件“第一章  投标邀请”中第二条“投标人资格要求”提供相应证明文件 
资格审查表
	序号
	审查项目
	审查内容

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	对照《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》，从相关网站查证投标人营业执照或事业单位法人证书（如投标人为自然人，应提供自然人的身份证明扫描件）。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	是否提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》。

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	是否提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》。

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	对照《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》，从相关网站查证。

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	对照《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》，从相关网站查证。

	6
	信用记录查询
	对照《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》，从相关网站查证。

	7
	项目免收投标保证金承诺书
	是否提供项目免收投标保证金承诺书。

	8
	投标报价超预算（上限值）
	对照项目预算（上限值），审查投标报价是否超过项目预算（上限值）。

	9
	特定资格条件
	根据招标文件要求提供。

	10
	法律、行政法规规定的其他条件
	根据招标文件要求提供。

	结论
	


三、授权委托书
授权委托书
本人                   （姓名、职务）系_______________  （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现授权                     （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、补正、修改、撤回、提交_______________ （项目名称、政府采购编号、委托代理编号）资格审查文件和投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 
委托期限：                               。
代理人无转委托权。 
本授权书于             年          月           日签字生效，特此声明。 
  
	授权委托人身份证扫描件


附：法定代表人（单位负责人）身份证明 
  
  
投标人名称（单位电子签章）： 
法定代表人（单位负责人）（电子签名或电子印章）：                   联系电话：                       
授权委托人（电子签名或电子印章）：               联系电话：                       
               年           月            日
四、法定代表人（单位负责人）身份证明
法定代表人（单位负责人）身份证明
投标人名称：                    
统一社会信用代码：                      
注册地址：                        
成立时间：      年    月   日 
经营期限：                     
经营范围：                          
姓名：      性别：   年龄：    职务：    系     （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。 
特此证明。 
  
	法定代表人（单位负责人）身份证扫描件


  
投标人名称（单位电子签章）： 
法定代表人（单位负责人）（电子签名或电子印章）：                 
联系电话：：                 
               年           月            日
五、投标人基本情况
 
投标人基本情况
1.名称及概况： 
(1) 投标人名称：                          地址：                          传真/电话号码：                      邮政编码：                    
(2) 成立或注册日期：                          
(3) 统一社会信用代码：                                   
(4) 实收资本：                                   
(5) 近期资产负债表（到      年     月     日止） 
①固定资产：                          
②流动资产：                          
③长期负债：                          
④流动负债：                          
⑤净值：                              
(6) 法定代表人（单位负责人）姓名：                        
(7)投标保证金信息
户名：                                
账号：                                  
开户行：                              
开户行地址：       省         市                                
2. 经营范围：                          
3.近年营业额： 
	年度
	总额

	
	

	
	

	
	


4.近年该货物主要销售客户的名称地址(可另附页)： 
(1)                         （用户名称和地址）                      （销售项目名称） 
(2)                        （用户名称和地址）                      （销售项目名称） 
5.同意为投标人制造货物的制造商名称、地址(非制造商填写) 
                                                                                  
6，近年类似项目业绩(可另附页)： 
采  购  人：_____________________________________ 
合同签订时间：_________________________________ 
数        量：_____________________________________ 
合  同 金 额：___________________________________ 
7.开立基本帐户银行的名称和地址：____________________________
（提供注册地人民银行开户许可证扫描件） 。
8.其他情况：组织机构、技术力量、制造商体系认证情况等 。
9.提供营业执照副本及其年检合格(自然人为投标人时，提供自然人身份证明)等证明材料的扫描件。 
兹声明上述数据和资料是真实、正确的，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 
  
投标人名称（单位电子签章）： 
法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：     
               年           月            日
六、投标人资格承诺函
投标人资格承诺函
致                  (采购人、采购代理机构)：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
1、 我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为             ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，身份证号码：           ，具有独立承担民事责任的能力，符合政府采购供应商的基本资格要求。
二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。
三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
四、我单位依法缴纳税收和社会保障资金。
五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。
六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年的经营活动中无重大违法记录，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。
投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：
2、我单位直接控股的其他单位如下：
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：
九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
十、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
11、 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕 46 号) ，本公司所投产品制造商企业规模为：□大型、□中型、□小型、□微型。
注：第三条“良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形。
投标人名称（单位电子签章）： 
法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：       
               年           月            日 
七、湖南省政府采购供应商资格承诺函
湖南省政府采购供应商资格承诺函
 
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型☐ 中型☐ 小型☐  微型☐
☐本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。
 
公司（单位）名称（电子签章）
 
      年    月    日
机构代码：                     
注册登记机构：                     
日期：                     
有效期：                     
注册资本：                     
地址：                     
经济行业：                     
经济性质：                     
法定代表人（负责人）姓名（电子签名或电子印章）：                     
身份证号：                     
手机号：                     
授权代表人姓名（电子签名或电子印章）：                     
身份证号：                     
手机号：               
八、项目免收投标保证金承诺书
项目免收投标保证金承诺书
致                  (采购人、采购代理机构)：
根据衡阳市财政局《关于进一步降低政府采购投标成本的通知》（衡财购〔2022〕310号）文件精神，本项目免收投标保证金。我公司承诺，如有下列情形之一的，愿意承担相关的法律责任，并接受财政部门的相关处罚。
（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
（二）未经采购人同意，将成交项目分包方式履行合同的；
（三）在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；
（四）在投标文件中提供虚假材料的；
（五）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
（六）法律法规或者采购文件规定的其他情形。
    特此承诺！
投标人名称（单位电子签章）：                 
                               年           月            日 
九、符合性审查表
符合性审查表
项目名称：                           包号及包名称：               
政府采购编号：                委托代理编号：               
	序号
	审查项目
	审查标准

	1
	投标文件有效性审查
	投标文件上法定代表人（单位负责人）或授权委托人的签字齐全，按招标文件要求进行电子签章。

	2
	投标文件有效性审查
	每个分包只能有一个方案投标（前附表中允许除外）。

	3
	投标文件有效性审查
	只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价（前附表中允许除外）。

	4
	投标文件完整性审查
	投标文件内容齐全、无遗漏。

	5
	投标文件对招标文件的响应程度审查
	1、投标文件内容实质性响应（标注“★”号参数）；
2、一般商务和技术条款偏离项数之和是否超过投标须知前附表规定的偏离项数。

	6
	投标文件对招标文件的响应程度审查
	投标有效期：满足招标文件规定

	
	......
	

	结论
	


十、商务文件封面
政府采购 
投 标 文 件 
（商务文件） 
  
                     
采购项目名称：________________ 
政府采购编号：________________ 
委托代理编号：________________ 
  
  
  
  
  
投标人_____________________ 
  
年       月       日
十一、投标函
投 标 函
致：           (采购人、采购代理机构)：  
根据贵方为    （项目名称）的投标邀请（政府采购编号：     ，委托代理编号：        ），签字代表      （姓名、职务）经正式授权并代表投标人      （投标人名称）提交下述文件并在此声明，所提交的投标文件内容完整、真实。 
1、投标资格证明文件；
2、商务文件：投标函、开标一览表、分项价格表、商务条款响应/偏离表； 
3、技术文件：货物说明一览表、技术规格响应/偏离表、投标货物符合招标文件规定的证明文件。 
在此，签字代表宣布同意如下： 
1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。
2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。 
3、投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。 
4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起   个日历日。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。 
5、投标人资格声明 （见附件）。
6、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。 
7、废标后，若采购人向财政部门申请公开招标转竞争性谈判等采购方式，在收到贵方的通知后，我方本投标函及所有投标文件中声明、授权、承诺、盖章签字等，对于贵方采用竞争性谈判采购仍然有效。我方遵守贵方招标文件关于特殊情形采用竞争性谈判采购的有关规定，并无异议。 
8、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：              邮编：          
电话：              传真：          
投标人名称（单位电子签章）： 
法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：    
日期：     年    月    日 
备注：
1、除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，在评标时将其视为无效投标。 
2、投标人注册成立不足三年的，承诺与声明从单位成立始至参加本项目政府采购活动止(后同)。
十二、开标一览表(总价)
开标一览表（固定总价）
  
	                              项目名称
	
	政府采购编号
	

	
	
	委托代理编号
	

	  包名称
	 
	包    号
	第   包  

	货物名称
	
	交货期
	

	品目编码
	

	投标报价
	报价（小写金额）：             （人民币元）
报价（大写金额）：             （人民币元）

	投标保证金：
金额：             元
交纳形式：□支票 □汇票 □本票 □金融机构、担保机构出具的保函 □其他

	项目负责人
	

	备  注
	


说明：
1、“品目编码”栏按《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）规定填写。
2、请按照第三章第 16条的要求报价。
投标人名称（单位电子签章）：
法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：                _
日期：          年        月     日
十三、分项价格表
分项价格表
项目名称：                 包号：
金额单位：人民币元
	序号
	采购品目
	货物名称
	品目编码
	品牌
	参数（型号、规格及参数说明）
	制造厂商名称
	大中小微企业类型
	单价
	折扣率/费率（如有）
	数量
	小计
	综合折扣率/费率（如有）
	政策功能
编码
	交付要求（交货期、质保期、服务内容等）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（元）
	大写：

	
	小写：


说明：品目编码是指货物《政府采购品目分类目录》中的分类代码，必须与采购文件的需求对应，否则报价有可能被拒绝。品牌和制造厂商指产品的品牌。中小微企业类型是指制造厂商为“中型企业”或者“小型、微型企业”。政策功能编码是指产品的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号。 
  
  
投标人名称（单位电子签章）： 
法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：                      
日期：     年    月    日
十四、商务响应与偏离表
商务响应与偏离表
项目名称：                          包号及包名称：               
政府采购编号：                委托代理编号：                
	序号
	招标文件章节条款号
	招标文件要求
	投标文件的应答
	偏离说明
	备注

	
	
	
	
	
	

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
投标人保证：除本商务条款偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他商务条款完全响应，无偏离。（参考格式） 


注：1、投标人如果对招标文件商务条款的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明。
2、如投标人对招标文件商务条款的响应无偏离，应对完全响应，无偏离条款进行保证，无需填写相关条款内容。
3、如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件的所有商务条款，其投标无效。
  
投标人名称（单位电子签章）： 
法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：          
日期：     年    月    日
十五、中小企业声明函
中小企业声明函
（不满足以下条件的无需填写和盖章）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于 （招标文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元
，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；
2. （标的名称） ，属于 （招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称（单位电子签章）： 
日期：     年    月    日
十六、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
（不属于残疾人福利性单位的无需填写和盖章）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__________单位的__________项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称（单位电子签章）： 
日期：     年    月    日
十七、监狱企业证明材料
监狱企业证明材料
（不属于监狱企业的无需提供和盖章）
备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（扫描件）。
投标人名称（单位电子签章）： 
             年          月           日
十八、招标文件规定的其他与本项目相关的证明文件
招标文件规定的其他与本项目相关的证明文件
十九、进口产品经销或代理投标货物或为投标货物提供售后服务的证明文件
进口产品经销或代理投标货物或为投标货物提供售后服务的证明文件
备注：提供（1）协议或授权函扫描件； 
（2）制造商或者国内总代的《营业执照》（副本）扫描件。 
投标人名称（单位电子签章）： 
             年          月           日
二十、按招标文件的商务★条款的要求提供相关响应资料
按招标文件的商务★条款的要求提供相关响应资料﻿
二十一、附表：本项目所投节能、节水或环境标志产品
附表：本项目所投节能、节水或环境标志产品
	品目号
	产品名称
	价格(元)
	类型（节能/环境标志产品）
	政策功能编码
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	产品总价(元)
	
	


 
注：享受节能、节水或环境标志产品政策优惠的，投标时应提供此表，以上所列产品应提供其在《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》中所对应品目名称截图以及认证证书扫描件，未按要求提供的，评审时不予以政策优惠考虑。
投标人名称（单位电子签章）： 
法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：          
日期：     年    月    日
二十二、附表：本项目所投小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品清单
附表：本项目所投小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品清单 
	品目号
	产品名称
	价格(元)
	生产厂家（中小企业产品、监狱企业、残疾人福利性单位）
	生产厂家名称

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	产品总价(元)
	


 
注：投标时应提供此表，并招标文件格式条款提供承诺书，未按要求提供的，评审时不予以考虑。
投标人名称（单位电子签章）： 
法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：          
日期：     年    月    日
二十三、技术文件封面
政府采购 
投 标 文 件 
（技术文件） 
  
                     
采购项目名称：________________ 
政府采购编号：________________ 
委托代理编号：________________ 
  
  
  
  
  
投标人_____________________ 
  
年       月       日
二十四、货物说明一览表
货物说明一览表
项目名称：                          包号及包名称：            
政府采购编号：               委托代理编号：              
	序号
	包号及品目号
	货物名称
	制造商名称
	型号规格
	主要技术参数和技术指标
	备 注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。
  
  
投标人名称（单位电子签章）： 
法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：       
     年    月    日
二十五、技术规格、参数响应或偏离表
技术规格、参数响应或偏离表
项目名称：                             包号及包名称：               
政府采购编号：                 委托代理编号：               
	序号
	招标文件章节条款号
	招标文件要求
	投标文件的应答
	偏离说明
	备注

	
	
	
	
	
	

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
投标人保证：除本技术条款偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他技术条款完全响应，无偏离。  （参考格式）
  


注：1、投标人如果对招标文件技术规格、参数的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明。
2、如投标人对招标文件技术条款的响应无偏离，应对完全响应，无偏离条款进行保证，无需填写相关条款内容。
3、如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件的所有技术条款，其投标无效。
投标人名称（单位电子签章）： 
法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：       
     年    月    日
二十六、投标货物符合招标文件规定的证明文件
投标货物符合招标文件规定的证明文件
备注：提供招标文件“技术规格、参数及要求”和“综合评分表”规定（包括投标货物的强制性认证、注册等）的证明材料扫描件
二十七、按招标文件的技术★条款的要求提供相关响应资料
按招标文件的技术★条款的要求提供相关响应资料
二十八、投标人需提供的其他资料
投标人需提供的其他资料
、








�从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。








