分项价格表


项目名称：衡南县云集中心幼儿园（清泉小学）信息化及设施设备政府采购项目
包号：1
金额单位：人民币元

	序 号
	




采购品目
	




货物名称
	




品目编码
	




品牌
	




参数（型号、规格及参数说明）
	




制造厂商名称
	大 中 小 微 企 业 类 型
	单 价
	


折扣率/费率（如有）
	




数量
	




小计
	综
合
折
扣率/费
率	(如有）
	政 策 功 能 编 码
	
交付
要求
（交货期、质保期、服务内容等）
	备 注

	[image: ]一、网络系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	




1
	




其他信息化设备
	




室内无线 AP
	




A0201
9900
	




锐捷
	型号：M7000L-AP842I-RU
规格及参数说明：
1 、支持 802. 11ax 标准；采用双射频设计，一个 2.4GHz射频卡，一个 5GHz 射频卡；整机空间流4 条
2 、支持 1 个 1G 以太网电口、1 个 2.5G SFP 光口
3 、整机最大无线速率 2.9Gbps
4 、支持 SSID 隐藏，每个 SSID 可配置单独的认证方式、加密机制，VLAN 属性
5 、为保证无线网络安全，支持 PSK 认证、Web 认证、微信认证、二维码访客认证、短信认证、无感知认证等认证方
	


锐捷网络
股份有限
公司网络
股份有限
公司
	大 型 企 业
	




989
	




/
	




35
	




34615
	




/
	




/
	交货时间：自合
同签
订起90 天内完
成设
备到
货安
	




/




101
[image: ]
	
	
	
	
	
	式；支持 WEP（64/128 位）、WPA（TKIP）、WPA-PSK、WPA2 （AES）、WPA3 等数据加密方式
6 、支持非法 AP 检测及反制。支持数据帧过滤功能，支持白名单、静态黑名单、动态黑名单
	
	
	
	
	
	
	
	
	装调试，具体时
间以
采购
人通
知为
准。
质保期：三
年，质保期内，对正常
使用
过程
中出
现的
质量
问题
及时
进行
免费维修、免费更换，软件
终身
负责
免费
	

	









2
	








其他信息化设备
	








室外无线 AP
	








A0201
9900
	









锐捷
	型号：M7000L-AP842O-RU
规格及参数说明：
1 、支持 802. 11ax 标准；采用双射频设计，一个 2.4GHz射频卡，一个 5GHz 射频卡；整机空间流4 条
2 、支持 1 个 1G 以太网电口、1 个 2.5G SFP 光口，支持内置全向天线
3 、整机最大无线速率 2.975Gbps
4 、支持 SSID 隐藏，每个 SSID 可配置单独的认证方式、加密机制，VLAN 属性
5 、为保证无线网络安全，支持 PSK 认证、Web 认证、微信认证、二维码访客认证、短信认证、无感知认证等认证方式；支持 WEP（64/128 位）、WPA（TKIP）、WPA-PSK、WPA2 （AES）、WPA3 等数据加密方式
6 、支持非法 AP 检测及反制。支持数据帧过滤功能，支持白名单、静态黑名单、动态黑名单
7 、网优工具分析出网络问题，支持问题区域、 问题 AP 、问题终端定位功能。
	






锐捷网络
股份有限
公司网络
股份有限
公司
	大 型 企 业
	








158
0
	









/
	









7
	









11060
	









/
	









/
	
	









/

	

3
	
其他信息化设备
	
POE 电源
	
A0201
9900
	

锐捷
	
型号：RG-E-130(GE)-A
规格及参数说明：
支持 802.3at/802.3af 供电。
	锐捷网络
股份有限
公司网络
股份有限公司
	大 型 企 业
	

165
	

/
	

7
	

1155
	

/
	

/
	
	

/

	
4
	
其他信息化设备
	网络单元系统（24）
	
A0201
9900
	
锐捷
	型号：RG-S3000-24GT4MS-RU
规格及参数说明：
1 、交换容量 430Gbps ，转发性能 125Mpps
2 、固化 10/100/1000M 以太网端口 24 个，1G/2.5G SFP
	锐捷网络
股份有限
公司网络
股份有限
	大 型 企 业
	
930
	
/
	
17
	
15810
	
/
	
/
	
	
/




102

	
	
	
	
	
	非复用光接口4 个
3 、支持即插即用，零配置开局上线。开箱上电即可被主机发现和纳管，无需刷入配置
4 、支持通过图形化界面通过主机对设备单独或批量配置，可针对 VLAN、端口状态、防环路等进行配置
	公司
	
	
	
	
	
	
	
	升级服务。服务内容：衡南县云集中心幼儿园（清泉小学）信息化及设
施设
备政
府采
购
	

	




5
	




其他信息化设备
	


网络单元系统（24-PO
E）
	




A0201
9900
	




锐捷
	型号：RG-S3000-24GT4MS-P-RU
规格及参数说明：
1 、交换容量 430Gbps ，转发性能 125Mpps
2 、固化 10/100/1000M 以太网端口 24 个，1G/2.5G SFP 非复用光接口4 个，支持 POE 和 POE+远程供电,最大可支持POE 供电端口 24 个，POE 最大输出功率 350W
3 、支持即插即用，零配置开局上线。开箱上电即可被主机发现和纳管，无需刷入配置
4 、支持通过图形化界面通过主机对设备单独或批量配置，可针对 VLAN、端口状态、防环路等进行配置
	


锐捷网络
股份有限
公司网络
股份有限
公司
	大 型 企 业
	




172
5
	




/
	




20
	




34500
	




/
	




/
	
	




/

	


6
	

[image: ]其他信息化设备
	
网络单元系统（8-POE
)
	

A0201
9900
	


锐捷
	型号：RG-NIS2100-8GT2SFP-P
规格及参数说明：
1 、配备 8 个 10/100/1000Mbps 电口（支持 PoE/PoE+）， 2 个 SFP 光口，最大 PoE 功率 240W（视电源功率而定）。
2 、支持环网 ERPS ，6kV 防雷，宽温设计，支持 IP40 防护。
	锐捷网络
股份有限
公司网络
股份有限公司
	大 型 企 业
	

112
5
	


/
	


18
	


20250
	


/
	


/
	
	


/

	




7
	



其他信息化设备
	


光网络
单元系
统
	



A0201
9900
	




锐捷
	型号：RG-SG7008L
规格及参数说明：
1 、要求独立业务插槽 8 个，本次配置千兆光口数量48 个,万兆光口数量 10 个
3 、交换容量 160Tbps ，包转发率 36000Mpps
4 、支持扩展 1 个硬盘，硬盘容量 1TB
5 、实际配置可拔插双模块化电源，实现 1+1 冗余，支持热插拔
6 、为提高设备及整网稳定性，要求设备支持灵活插卡，模
	

锐捷网络
股份有限
公司网络
股份有限
公司
	大 型 企 业
	



175
50
	




/
	




2
	




35100
	




/
	




/
	
	




/
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	块化设计；并且网关卡异常不影响交换内网，双路由卡，支持主备、负载均衡模式应对单点故障
7 、内置防火墙功能。支持防火墙、特殊协议网关、出入栈策略、一般性防攻击、AAA 、RADIUS 、ARP 安全等；提供流量限速、会话限制、URL 过滤、报文过滤等多种安全特性
8 、预置管理软件，可以实现对网络的业务规划，实现对接入的交设备即插即用、零配置上线、零配置替换以及光链路故障监测预警功能
9 、支持上网日志审计功能，支持 NAT44 、NAT64 、NAT66日志、流日志、URL 日志、 日志备份等
10 、支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、
温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机。
11 、支持云管理功能：支持网络设备基本信息监控功能，支持状态监控，可以查看网络拓扑、端口状态图/CPU 、内存使用率/连通状态/设备状态、端口列表等；支持智能运维、移动运维、一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	




8
	




[image: ]其他信息化设备
	



网络安
全防御
系统
	




A0201
9900
	




锐捷
	型号：RG-WALL 1600-CF6000-03
规格及参数说明：
1 、千兆电口数量8 个；千兆光口数量 2 个；万兆光口数量 2 个
2 、最大整机吞吐 2Gbps；IPS 吞吐量 1Gbps ，最大并发连接 30 万；最大新建连接 5 万
3 、要求能够通过软件授权灵活控制防火墙性能；最大可支持扩展三层网络吞吐 3Gbps ，要求能够显示当前可用性能、可继续新增性能；
4 、含 5 年特征库
	


锐捷网络
股份有限
公司网络
股份有限
公司
	大 型 企 业
	




111
15
	




/
	




1
	




11115
	




/
	




/
	
	




/

	9
	其他信息化设备
	数据转
换系统
	A0201
9900
	锐捷
	型号：RG-RSR20-X1-28
规格及参数说明：
	锐捷网络
股份有限
	大 型
	629
0
	/
	1
	6290
	/
	/
	
	/




104

	
	
	
	
	
	1 、转发性能 120Mpps ，交换容量 230Gbps
2 、实配 8 个三层万兆口，4 个三层千兆电口，实配 24 个二层千兆电口，且支持 LAN/WAN 切换
3 、设备 CPU/交换芯片/内存/PHY/时钟芯片/CPLD 等关键器件均为国产
4 、内存 4GB, FLASH4GB
5 、配置 1+1 冗余，双电源
	公司网络
股份有限
公司
	企 业
	
	
	
	
	
	
	
	

	






10
	





其他信息化设备
	





无线控制器
	





A0201
9900
	






锐捷
	型号：M7008L-WSM
规格及参数说明：
1 、最大可管理 AP 数量 512 个。
2 、支持本地转发和集中转发模式。
3 、为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现 AP虚拟化功能，实现一台 AP 虚拟为多台 AP ，分别受不同 AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟 AP 之间数据隔离，虚拟 AP 在 AC 上不占用 AP License。
4 、为避免显示设备被抢占，实现正在投影的终端结束投影之前，其他终端无法抢占投影服务。
5 、支持对非法无线接入点进行探测，并对非法 AP 进行屏蔽。
	



锐捷网络
股份有限
公司网络
股份有限
公司
	大 型 企 业
	





405
0
	






/
	






1
	






4050
	






/
	






/
	
	






/

	

11
	
[image: ]其他信息化设备
	
光纤收发器
	
A0201
9900
	

锐捷
	型号：RG-FC11G-3A/RG-FC11G-3B
规格及参数说明：
提供 1 个 10/100/1000Mbps 自适应 RJ45 电口，1 个1000Mbps SC 光口，最
大传输距离 3kM
	锐捷网络
股份有限
公司网络
股份有限公司
	大 型 企 业
	

240
	

/
	

36
	

8640
	

/
	

/
	
	

/

	

12
	
其他信息化设备
	
收发器安装槽
	
A0201
9900
	

锐捷
	
型号：RG-FCR14 V2
规格及参数说明：
14 位机架式安装槽
	锐捷网络
股份有限
公司网络
股份有限公司
	大 型 企 业
	

675
	

/
	

3
	

2025
	

/
	

/
	
	

/

	13
	其他信息
	单模光
	A0201
	锐捷
	型号：MINI-GBIC-LX-SM1310
	锐捷网络
	大
	120
	/
	72
	8640
	/
	/
	
	/
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	化设备
	模块
	9900
	
	规格及参数说明：
1000BASE-LX GBIC 转换模块（1310nm）
	股份有限
公司网络
股份有限公司
	型 企 业
	
	
	
	
	
	
	
	

	




14
	



其他信息化设备
	



出口网关
	



A0201
9900
	




锐捷
	型号：RG-RSR20-X1-28
规格及参数说明：
1 、转发性能 120Mpps ，交换容量 230Gbps
2 、实配 8 个三层万兆口、4 个三层千兆电口，实配 24 个二层千兆电口，且支持 LAN/WAN 切换
3 、设备 CPU/交换芯片/内存/PHY/时钟芯片/CPLD 等关键器件均为国产
4 、内存 4GB, FLASH4GB
5 、配置 1+1 冗余，双电源
	

锐捷网络
股份有限
公司网络
股份有限
公司
	大 型 企 业
	



629
0
	




/
	




1
	




6290
	




/
	




/
	
	




/

	


15
	


[image: ]其他信息化设备
	

24 口网
络配线
架
	


A0201
9900
	


爱谱华顿
	型号：定制
规格及参数说明：
1 、背面 SPCC 金属理线托盘，用于捆扎、管理线缆，避免线缆与模块端接处受力造成连接松动；
2 、正面直观的分组标签区，为书写标签提供方便的管理；
3 、直接使用于 19“标准机柜、机架、挂墙柜等；
4 、采用优质冷轧钢板，表面经过喷塑特殊处理；
	
上海爱谱
华顿电子
科技（集
团）有限公
司
	中 型 企 业
	


153
	


/
	


41
	


6273
	


/
	


/
	
	


/

	



16
	


其他信息化设备
	



理线器
	


A0201
9900
	


爱谱华顿
	型号：定制
规格及参数说明：
1 、采用优质冷轧钢板，表面经过喷塑特殊处理；
2 、可拆卸卡扣设计；
3 、均匀金属圆弧“手指 ”位设计；
4 、最多可容纳 24 根跳线，每根跳线都有自己的位置，方便理线；
5 、1U 高度符合 19 英寸机架安装标准
	
上海爱谱
华顿电子
科技（集
团）有限公
司
	中 型 企 业
	



39
	



/
	



109
	



4251
	



/
	



/
	
	



/

	17
	其他信息化设备
	网络机柜 1
	A0201
9900
	爱谱
华顿
	型号：定制
规格及参数说明：
	上海爱谱
华顿电子
	中 型
	250
0
	/
	12
	30000
	/
	/
	
	/
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	37U 600*600,含层板、2 个 PDU 插座（   12 位 10A 国标插孔）
	科技（集
团）有限公
司
	企 业
	
	
	
	
	
	
	
	

	

18
	
其他信息化设备
	
网络机柜 2
	
A0201
9900
	
爱谱华顿
	型号：定制
规格及参数说明：
9U 600*600, 含层板、1 个 PDU 插座（  6 位 10A 国标插孔）
	上海爱谱
华顿电子
科技（集
团）有限公
司
	中 型 企 业
	

720
	

/
	

2
	

1440
	

/
	

/
	
	

/

	

19
	
其他信息化设备
	
光纤配线架 1
	
A0201
9900
	
爱谱华顿
	
型号：定制
规格及参数说明：
机架式 12 口；SC 尾纤法兰满配
	上海爱谱
华顿电子
科技（集
团）有限公
司
	中 型 企 业
	

146
	

/
	

16
	

2336
	

/
	

/
	
	

/

	

20
	
[image: ]其他信息化设备
	
光纤配线架 2
	
A0201
9900
	
爱谱华顿
	
型号：定制
规格及参数说明：
盒式 6 口；SC 尾纤法兰满配
	上海爱谱
华顿电子
科技（集
团）有限公
司
	中 型 企 业
	

60
	

/
	

36
	

2160
	

/
	

/
	
	

/

	

21
	
其他信息化设备
	
光纤配线架 3
	
A0201
9900
	
爱谱华顿
	
型号：定制
规格及参数说明：
机架式 24 口；SC 尾纤法兰满配
	上海爱谱
华顿电子
科技（集
团）有限公
司
	中 型 企 业
	

206
	

/
	

21
	

4326
	

/
	

/
	
	

/

	

22
	
其他信息化设备
	
光纤跳线 1
	
A0201
9900
	
爱谱华顿
	
型号：定制
规格及参数说明：
SC-LC/LC-LC,3m,单模
	上海爱谱
华顿电子
科技（集
团）有限公
司
	中 型 企 业
	
14.
4
	

/
	

167
	

2404.8
	

/
	

/
	
	

/

	23
	其他信息化设备
	光纤跳线 2
	A0201
9900
	爱谱
华顿
	型号：定制
规格及参数说明：
	上海爱谱
华顿电子
	中 型
	16.
8
	/
	30
	504
	/
	/
	
	/
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	SC-LC/LC-LC,5m,单模
	科技（集
团）有限公
司
	企 业
	
	
	
	
	
	
	
	

	


24
	

其他信息化设备
	

网络跳线
	

A0201
9900
	

爱谱华顿
	型号：定制
规格及参数说明：
1 、 1 米六类非屏蔽跳线。
2 、内置双色 LED 灯通过常规测试仪（FLUKE 、通断测试仪等）均可以寻线，根据发光的颜色，可看出链路的连接情况。
	上海爱谱
华顿电子
科技（集
团）有限公
司
	中 型 企 业
	

8.1
6
	


/
	


500
	


4080
	


/
	


/
	
	


/

	
25
	
其他信息化设备
	
光纤熔接
	
A0201
9900
	
中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
定制服务，熔纤 12 芯以上；
	中国电信
股份有限
公司衡阳分公司
	大 型 企 业
	
240
0
	
/
	
1
	
2400
	
/
	
/
	
	
/

	
26
	
其他信息化设备
	
安装辅材
	
A0201
9900
	
中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
含配套用电源线及网线、水晶头、电胶布等配套材料
	中国电信
股份有限
公司衡阳分公司
	大 型 企 业
	
600
0
	
/
	
1
	
6000
	
/
	
/
	
	
/

	[image: ]二、机房中心
	
	
	
	
	
	
	
	

	






1
	





其他信息化设备
	






设备柜
	





A0201
9900
	






商宇
	型号：IDM1000-EC
规格及参数说明：
1 、机柜尺寸（宽*深*高）： 600*1200*2000mm
2 、机柜应采用一体化组装式结构封闭冷热通道设计；
3 、每个机柜前后门应配置门锁装置；
4 、机柜内应配置 2 条 PDU 垂直安装，每条 PDU 工作电压：220V；额定输入电流 32A;12 位 10A 国标插孔；4 位16A 国标插孔；含防雷模块。
5 、含两条 1800mmRGB 灯带，卡扣等配件
6 、其他配件：包含导轨 650(L)*50(H)*32(D)mm 2 条、盲板：1U 卡扣式安装 10 块、层板
488.5(W)*654(D)*45.5(H)mm 2 块；
	




商宇(深
圳)科技有
限公司
	中 型 企 业
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	交货时间：自合
同签
订起90 天内完
成设
备到
货安
装调试，具
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2
	









其他信息化设备
	










IT 柜
	









A0201
9900
	










商宇
	型号：IDM1000-IT
规格及参数说明：
1 、机柜尺寸（宽*深*高）：600*1200*2000mm
2 、机柜应支持上、下进线及走管，适应不同安装场景的需求。
3 、每个机柜内部提供 1 副导轨，1 块层板，PDU 安装板 1副，垂直走线板 1 副，1 套门磁模块。
4 、每个机柜顶部需包含 1 组 M 型强弱电分离的走线架，并柜所需密封板，附件等。
5 、应标配应急通风系统，在空调失效情况下，能够开启自然通风散热，为用户备份提供时间；还应可以与消防系统进行联动，使灭火气体顺利进入机柜内。
6 、机柜内应配置 2 条 PDU 垂直安装，每条 PDU 工作电压：220V；额定输入电流 32A;12 位 10A 国标插孔；4 位16A 国标插孔；含防雷模块。
7 、含两条 1800mm 灯带【RGB】，卡扣等配件
8 、其他配件：包含导轨 650(L)*50(H)*32(D)mm 2 条、盲板：1U 卡扣式安装 10 块、层板
488.5(W)*654(D)*45.5(H)mm 2 块；
	









商宇(深
圳)科技有
限公司
	中 型 企 业
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	体时
间以
采购
人通
知为
准。
质保期：三
年，质保期内，对正常
使用
过程
中出
现的
质量
问题
及时
进行
免费维修、免费更换，软件
终身
负责
免费
升级服务。
	










/

	


3
	


[image: ]其他信息化设备
	
数据中
心专用
制冷系
统
	


A0201
9900
	


商宇
	型号：SP12R1H
规格及参数说明：
1 、制冷量 12.5kW ，送风量 2200m³/h ，加热量 2kW ，加湿量应 1.7kg/h，全年能效比 4；
2 、制冷系统应采用重力排水设计；
3 、制冷系统可支持深度 1100/1200 标准服务器机柜安装，支持上送风和左右侧送风方式；
	

商宇(深
圳)科技有
限公司
	中 型 企 业
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30000
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370
100
601
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/

	
4
	
其他信息化设备
	制冷系统配管（铜管）
	
A0201
9900
	
商宇
	型号：TG091615
规格及参数说明：
配置 9.52*0.75+15.88*1 ，各 15m ，含保温棉，适用于机架式：7.5KW、12.5KW ，基站式：12.5KW
	商宇(深
圳)科技有
限公司
	中 型 企 业
	
600
	
/
	
1
	
600
	
/
	
/
	
	
/
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5
	其他信息化设备
	制冷系
统内机线缆
	A0201
9900
	
国产
	型号：定制
规格及参数说明：
3*6mm²
	
国产
	
/
	
30
	
/
	
15
	
450
	
/
	
/
	服务内容：衡南县云集中心幼儿园（清泉小学）信息化及设
施设
备政
府采
购
	
/

	
6
	其他信息化设备
	制冷系
统外机线缆
	A0201
9900
	
国产
	型号：定制
规格及参数说明：
3*4.0mm²
	
国产
	
/
	
23
	
/
	
20
	
460
	
/
	
/
	
	
/

	
7
	其他信息化设备
	
制冷剂
	A0201
9900
	
国产
	型号：R410A
规格及参数说明：
标准 R410A
	
国产
	
/
	
900
	
/
	
1
	
900
	
/
	
/
	
	
/

	
8
	其他信息化设备
	制冷系
统外机支架
	A0201
9900
	
国产
	型号：定制
规格及参数说明：
制冷系统外机支架，槽钢/角钢制作
	
国产
	
/
	
750
	
/
	
1
	
750
	
/
	
/
	
	
/

	


9
	


[image: ]其他信息化设备
	


配电箱
	


A0201
9900
	


商宇
	型号：IDMPG40R-V4-T2S1
规格及参数说明：
1 、MCB 单路市电输入(C125A/3P),C 级防雷；
2 、UPS 输入(C63A/3P),带锁维护旁路(C63A/3P),UPS 输出(C63A/3P),空调及照明配电(3*D40A/3P+3*C32A/1P),IT 配电(市电) (9*C32A/1P),IT 配电 (UPS) (9*C32A/1P)；
3 、15K-40KVA 三相配电箱
	

商宇(深
圳)科技有
限公司
	中 型 企 业
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10
	




其他信息化设备
	




稳压电源
	




A0201
9900
	





国产
	型号：定制
规格及参数说明：
1.输入电压；320V～440V（三相）
2.输入电压：187V～253V（单相）
3.输入频率：50HZ
4.输出电压；380V（三相）
5.输出电压：220V（单相）
6.稳压精度：＜1%
7.负载调整率：＜2%
8. 附:加波形失真：＜5%
9.响应时间：＜0. 1S
	





国产
	





/
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	10.尖峰吸收；  输入 500V  输出≤44V
11.输出过压保护值 245V±5V
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
11
	
其他信息化设备
	
灯带控制单元
	
A0201
9900
	
商宇
	型号：IDM1000-RGB
规格及参数说明：
机架式安装冷通道 RGB 氛围灯控制盒
	商宇(深
圳)科技有
限公司
	中 型 企 业
	
318
	
/
	
2
	
636
	
/
	
/
	
	
/

	


12
	

其他信息化设备
	

单排控制单元
	

A0201
9900
	


商宇
	型号：IDM1000-CTRL
规格及参数说明：
1 、用于冷通道 12V 电源供应(如监控屏，烟感，水浸等) ，集中走线，开关门控制，冷带控制等；
2 、机架式安装机柜背面，可支持 12 个机柜控制供电，超出 12 个机柜增加一个；
	
商宇(深
圳)科技有
限公司
	中 型 企 业
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1
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/
	


/
	
	


/
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[image: ]其他信息化设备
	









动环监控主机
	









A0201
9900
	









商宇
	型号：IDM-4000-MS[M]
规格及参数说明：
1 、采用 19 英寸机架式设计，监控对象：精密空调、UPS 主机、蓄电池、配电柜、通道门禁、温湿度、空调漏水监测、烟雾探测等。
2 、应包含短信告警功能和声光报警功能，各类传感器等。
3 、最大可支持 4 台(单/三相)UPS 的监控、4 台(智能/精密)配电、8*8=64 路普通市电开关状态检测、8 台精密空调， 60 路温湿度,8 路 DI 检测（最大可扩展至 40 路 DI 检 测),4 路 DO 输出控制,支持网络视频及网络门禁监控、支持 Modbus TCP/SNMP 北向接口便于第三方监控系统的集成需要，提供标准的 3D 可视化管理功能（可实现微模块数据中心的 3D 展示需要）；APP 监控管理。
4 、 8 个 RJ45 形态 RS485 串 口，2 个为 RS232/RS485 复用串口，8 路 DI 接口，8 路 AI/DI 复用接口，4 路 DO 输出接口，4 个 RJ45 接口，2 个 USB 接口，标配 32G 的 SD存储卡。
5 、可直接通过监控系统设置精密空调运行的详细参数（送、
	








商宇(深
圳)科技有
限公司
	中 型 企 业
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	回风温湿度控制、精度校准等），远程开关机操作。
6 、主机为双网口、配置 1+1 冗余，双电源。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


14
	

其他信息化设备
	
嵌入式
可视化
控制终
端
	

A0201
9900
	


商宇
	型号：SCR[M]-10
规格及参数说明：
1 、配备 10. 1 英寸带金属外壳电容屏。
2 、CPU 处理器：4 核主频 2.0Ghz ，运行内存：2GB ，固态硬盘：32GB ，分辨率 1280*800 ，标配无蓝牙 wifi ，一个 ETH 口
	
商宇(深
圳)科技有
限公司
	中 型 企 业
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其他信息化设备
	


烟雾传感器
	


A0201
9900
	



商宇
	型号：SYH-81052
规格及参数说明：
1 、工作电压：12V
2 、工作温度：-10℃~50℃
3 、环境湿度： ≤95%RH
4 、安装方式：吸顶
5 、监视面积：不低于 20 ㎡
6 、输出形式：常开/常闭
	


商宇(深
圳)科技有
限公司
	中 型 企 业
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[image: ]其他信息化设备
	


温湿度
侦测采
集器
	



A0201
9900
	




商宇
	型号：SYH-YDL-THB
规格及参数说明：
1 、工作电压：DC5V-DC24V
2 、输出方式：RS485 标准输出；
3 、传输速率：2400 、9600bps 可选；
4 、通信协议：MODBUS RTU；
5 、工作环境：-20℃至 70℃相对湿度为 5%至 95%；
6 、高精度：温度±0.3℃ , 湿度±3%；
7 、状态指示：支持 OLED 液晶屏显示， 自发光可夜视；
	


商宇(深
圳)科技有
限公司
	中 型 企 业
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17
	
其他信息化设备
	
漏水检
测报警
器
	
A0201
9900
	

商宇
	型号：SYH-81056
规格及参数说明：
1 、漏水检测，灵敏度可调，防误报功能。
2 、供电电源：12VDC。
3 、输出形式：干接点，水浸检出时输出常开、常闭可选。
	
商宇(深
圳)科技有
限公司
	中 型 企 业
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	4 、控制器检测长度大于 500 米。
5 、以 LED 指示灯显示漏水、故障、 电源状态。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


18
	

其他信息化设备
	

漏水感应线
	

A0201
9900
	


商宇
	型号：SYH-81026
规格及参数说明：
1 、二芯正螺纹检测线缆；
2 、长度 5m；
3 、根据现场需求，应支持通过感应绳连接的方式延长检测距离；
	
商宇(深
圳)科技有
限公司
	中 型 企 业
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19
	
其他信息化设备
	
声光告警模块
	
A0201
9900
	
商宇
	型号：SYH-81020
规格及参数说明：
支持设置声光报警发送提示
	商宇(深
圳)科技有
限公司
	中 型 企 业
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1
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20
	
其他信息化设备
	
工业电源
	
A0201
9900
	
商宇
	型号：LRS-35-12
规格及参数说明：
12V3A 直流电源供电
	商宇(深
圳)科技有
限公司
	中 型 企 业
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1
	
230
	
/
	
/
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[image: ]其他信息化设备
	
200 万摄像机
	
A0201
9900
	
海康威视
	型号：DS-IPC-T12HV3-IA(4m/PoE)
规格及参数说明：
200 万高清监控摄像头 夜视红外高清网络摄像头（带POE）
	杭州海康
威视数字
技术股份
有限公司
	大 型 企 业
	
360
	
/
	
2
	
720
	
/
	
/
	
	
/

	


22
	

其他信息化设备
	
8 路硬
盘录像
机
	

A0201
9900
	

海康威视
	型号：DS-7808N-Q2/8P
规格及参数说明：
8 路高清网络硬盘录像机，2 盘位（每盘位最大 8T 硬盘）， 1080P 高清（8
个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口）支持 POE 功能 （机架式）
	
杭州海康威视数字
技术股份有限公司
	大 型 企 业
	

167
1
	


/
	


1
	


1671
	


/
	


/
	
	


/

	
23
	
其他信息化设备
	4TB 监
控级硬
盘
	
A0201
9900
	
海康威视
	型号：DS42HKVS-78
规格及参数说明：
4TB 企业级监控录像专用硬盘
	杭州海康
威视数字
技术股份
有限公司
	大 型 企 业
	
193
5
	
/
	
1
	
1935
	
/
	
/
	
	
/
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24
	
其他信息化设备
	
消防检测模块
	
A0201
9900
	
商宇
	型号：SYH-81049
规格及参数说明：
5A8 脚两开两闭 24VDC-JDQ
	商宇(深
圳)科技有
限公司
	中 型 企 业
	
220
	
/
	
1
	
220
	
/
	
/
	
	
/

	

25
	
其他信息化设备
	
网络单元系统（24）
	
A0201
9900
	

锐捷
	
型号：RG-S3000-24GT4MS-RU
规格及参数说明：
动环监控 24 口非 poe 机架交换机
	锐捷网络
股份有限
公司网络
股份有限公司
	大 型 企 业
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26
	其他信息化设备
	机架式
灭火模块
	A0201
9900
	
国标
	型号：RTFM3.6
规格及参数说明：
机架式灭火模块
	
国标
	
/
	808
4
	
/
	
2
	
16168
	
/
	
/
	
	
/

	
27
	其他信息化设备
	模块机
柜承重架
	A0201
9900
	
国产
	型号：定制
规格及参数说明：
机柜承重架，槽钢/角钢制作
	
国产
	
/
	
750
	
/
	
7
	
5250
	
/
	
/
	
	
/

	
28
	[image: ]其他信息化设备
	防静电地板
	A0201
9900
	
国产
	型号：定制
规格及参数说明：
硫酸钙防静电高架地板 35mm
	
国产
	
/
	
402
	
/
	
103
	
41406
	
/
	
/
	
	
/

	
29
	其他信息化设备
	
扣板
	A0201
9900
	
国产
	型号：定制
规格及参数说明：
铝合金微孔方型 600*600*0.8
	
国产
	
/
	
148
	
/
	
103
	
15244
	
/
	
/
	
	
/

	
30
	
其他信息化设备
	
LED 平板灯
	
A0201
9900
	
opple
	型号：定制
规格及参数说明：
600*600mmLED 灯具
	欧普照明
股份有限
公司
	大 型 企 业
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24
	
3600
	
/
	
/
	
	
/

	

31
	
其他信息化设备
	
防雷接地
	
A0201
9900
	
中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
1 、机房配电处设置二级浪涌保护器，地面采用 30*3mm 铜排围绕室内一圈，并采用 40*0. 1mm 铜箔组成 600*600 方格，连接铜排。
	中国电信
股份有限
公司衡阳分公司
	大 型 企 业
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[image: ]
	
	
	
	
	
	2 、利用 4 平方接地铜线将防静电地板支架，机柜，电池组架等设备就近与铜排跨接。（消防安防合用控制室、弱电机房）
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其他信息化设备
	









可视化
管理图
形展示
系统
	











A0201
9900
	







主机
品牌：
acer
显示
器品
牌：神
州鲲
泰
	型号：主机型号：Veriton E450 3183
显示器型号：X2401WRSHD00A规格及参数说明：
1 、CPU：12 核 ; 主频：3.6GHz；
2 、内存：16GB DDR4 3200MHz 及以上；
3 、硬盘：512G SSD 硬盘；
4 、显卡：独立 2GB 显卡；
5 、网卡：集成 10/100/1000 自适应网卡；
6 、声卡：集成 5. 1 声道声卡 提供 5 个音频接口；
7 、键鼠：标准键盘、USB 光电鼠
8 、电源：300W 电源
9 、接口：8 个 USB（含 2 个 USB3.2 Gen2）接口、VGA+HDMI\2个 PS2 接口，1 个串口；
11 、整机噪音：噪音声压级≤5dB；机箱按键：前置有开机键与重启键。
12 、显示器尺寸：23.8 寸显示器，最佳分辨率：1920x1080；支持显示器开启主机功能
13 、安全性：具备中文 BIOS 、支持来电开机、支持定时开机、实现硬盘密码保护、可单独允许/禁止某串口、某 USB、某个 SATA 接口。支持系统温度监控、电压监控、风扇转速监控
	







主机：宏碁
(重庆)有
限公司
显示器：北
京神州数
码云科信
息技术有
限公司
	大 型 企 业
	











750
0
	











/
	











3
	











22500
	











/
	






CQC
247
014
177
51、
CQC
247
014
394
38
	
	











/

	
33
	其他信息化设备
	网络机
柜散力架
	A0201
9900
	
国产
	型号：定制
规格及参数说明：
槽钢/角钢制作
	
国产
	
/
	
900
	
/
	
2
	
1800
	
/
	
/
	
	
/

	
34
	其他信息化设备
	
配电箱
	A0201
9900
	德力西
	型号：定制
规格及参数说明：
含空气开关，短路保护器、汇流铜排、 电源防雷器等
	德力西集
团有限公司
	大 型 企
	187
0
	
/
	
1
	
1870
	
/
	
/
	
	
/
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35
	
其他信息化设备
	机房中
心智能
温控单元 1
	
A0201
9900
	

美的
	
型号：KFR-120LW/BSDN8Y-PA401(1)A
规格及参数说明：
制冷量 12000W ，制热量 13500W
	
广东美的制冷设备
有限公司
	大 型 企 业
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	CVC
24A
020
139
41
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其他信息化设备
	机房中
心智能
温控单元 2
	
A0201
9900
	

美的
	
型号：KFR-72LW/G3-1
规格及参数说明：
制冷量 7200W ，制热量 8000W
	
广东美的制冷设备
有限公司
	大 型 企 业
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其他信息化设备
	
网络机柜
	
A0201
9900
	
爱谱华顿
	
型号：定制
规格及参数说明：
网络机柜,600*1000*2000mm
	上海爱谱
华顿电子
科技（集
团）有限公
司
	中 型 企 业
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[image: ]其他信息化设备
	
操作台
	
A0201
9900
	
华亿
	型号：定制
规格及参数说明：
三联定制
	成都市华
亿机柜有
限公司
	小 型 企 业
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39
	其他信息化设备
	其他辅材
	A0201
9900
	
国产
	型号：定制
规格及参数说明：
电源线、连接件、空开等
	
国产
	
/
	150
0
	
/
	
2
	
3000
	
/
	
/
	
	
/

	三、公共广播系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	


1
	

其他信息化设备
	

壁挂扬声器
	

A0201
9900
	


湖山
	型号：BGM-10W
规格及参数说明：
1 、输入电压：100V；
2 、额定功率：10W；
3 、频率范围： 130Hz-17KHz ±10%；
4 、灵敏度：88dB ±3dB；
	
四川湖山电器股份有限公司
	大 型 企 业
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10353
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	交货时间：自合
同签
订起90 天
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2
	



其他信息化设备
	



室外 IP音柱
	



A0201
9900
	




湖山
	型号：GB-560
规格及参数说明：
1 、网络接口：标准 RJ45 输入；
2 、支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)；
3 、额定功率： 50W；
4 、灵敏度：89dB  ( ±3dB）；
5 、频率响应：110Hz-18KHz；
6 、喇叭单元：LF:4" ×4；HF：3" × 1；
7 、防护等级；IP67
	


四川湖山电器股份有限公司
	大 型 企 业
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	内完
成设
备到
货安
装调试，具体时
间以
采购
人通
知为
准。
质保期：三
年，质保期内，对正常
使用
过程
中出
现的
质量
问题
及时
进行
免费维修、免费更换，
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[image: ]其他信息化设备
	








教室主音箱
	








A0201
9900
	









湖山
	型号：FN-3
规格及参数说明：
1 、预留 2.4G 天线接口，可选配 2.4G 接收模块，可实现本地语音扩声。
2 、带 100V 定压保障接口，可以选配定压保障模块，实现定压保障功能。
3 、额定功率：2*15W（8 欧姆）
4 、灵敏度：89dB ±3dB
5 、 频率响应：40Hz-18KHz（线路）；100Hz-15KHz（话筒）
6 、 总谐波失真： ≤1%
7 、 音频格式：MP3
8 、采样率：8K-48K
9 、通讯协议：ARP 、UDP 、TCP/IP、ICMP 、IGMP
10 、 线路输入：TRS3.5×1 、线路输出：TRS3.5×1 、话筒输入：TRS3.5×1、USB 接口：1
11 、单元规格：4 吋宽频音扬声器×1；2.75 吋高音扬声器×1
	








四川湖山电器股份有限公司
	大 型 企 业
	








175
5
	









/
	









57
	









100035
	









/
	









/
	
	









/

	
4
	
其他信息化设备
	
教室副音箱
	
A0201
9900
	
湖山
	型号：FN-3A
规格及参数说明：
1 、额定功率：15W。
2 、额定阻抗：8 Ω。
	四川湖山电器股份有限公司
	大 型 企 业
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	3 、频率范围：100Hz-16KHz。
4 、灵敏度：89dB±3dB。
5 、单元规格：4 寸宽频音扬声器*1 、2 寸高音扬声器 *1。
	
	
	
	
	
	
	
	
	软件
终身
负责
免费
升级服务。服务内容：衡南
县云
集中
心幼
儿园
（清
泉小学）信息化
及设
施设
备政
府采购
	

	






5
	





其他信息化设备
	




网络化
蓝牙麦
克风
	





A0201
9900
	






湖山
	型号：GB-102R/GB-102S
规格及参数说明：
1 、2.4G 话筒（发射模块）采用内置驻极体拾音器。
2 、支持内置麦克风和外置麦克风、支持激光笔教鞭。
3 、支持 PPT 翻页和一键黑屏/恢复功能，可配合投影仪或者电脑展示讲解使用。PPT 翻页模块支持热插拔，无需装驱动软件,支持不开主机使用 PPT 翻页功能。
4 、支持 3.5MM 音频输入和麦克风输入。
5 、内置可充式高性能 3.7V 聚合物锂电池。电池容量：
600mA ，带保护电路，MICRO USB 接口充电，2 小时充足电可持续续航时间 12h。
6 、频率范围： 2.405—2.480 GHz。
	




四川湖山电器股份有限公司
	大 型 企 业
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[image: ]其他信息化设备
	

数字广播功放1
	

A0201
9900
	


湖山
	型号：GB250IP
规格及参数说明：
1 、额定输出电压：100V
2 、具有总音量调整旋钮；
3 、定压输出功率：250W；
4 、额定电源电压：AC 220V/50Hz  ( ±10%）；
	
四川湖山电器股份有限公司
	大 型 企 业
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其他信息化设备
	

数字广播功放2
	

A0201
9900
	


湖山
	型号：GB150IP
规格及参数说明：
1 、 额定输出电压：100V
2 、 具有总音量调整旋钮；
3 、定压输出功率：150W；
4 、额定电源电压：AC 220V/50Hz  ( ±10%）；
	
四川湖山电器股份有限公司
	大 型 企 业
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8
	其他信息化设备
	机架式
数字调谐 DVD
	A0201
9900
	
湖山
	型号：GB-DV878
规格及参数说明：
1 、USB 播放功能支持 WAV 、MP3 等各种无损格式。
	四川湖山
电器股份
有限公司
	大 型 企
	112
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/
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/
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	2 、具有蓝牙接收功能、FM 收音功能，
3 、全面兼容
DVD/VCD/EVD/SVCD/CD/HDCD/MP3/WAV/JPEG/DVD±R/DVD± RW/CD-G 等不同格式碟片。
4 、机器前面板具有物理按键功能：播放/暂停、停止、下一曲、上一曲、快进、快退、出仓/进仓、FM/蓝牙、选时、重复、声道、返回、标题、数字直选等。
5 、输入电源：AC220V/50Hz
6 、最大消耗功率： 25W
	
	业
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其他信息化设备
	




调音台
	



A0201
9900
	




湖山
	型号：ATK0804
规格及参数说明：
1 、频率响应：20Hz～20kHz   （+1dB ，-3dB）；
2 、总谐波失真(1kHz)： ≤1%；
3 、线路输入增益：55dB；
4 、话筒输入增益：68dB
5 、最大输入电平：14dBu
6 、最大输出电平：19dBu
7 、信噪比（A 计权）：85dB
	


四川湖山电器股份有限公司
	大 型 企 业
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[image: ]其他信息化设备
	


电源时
序控制
器
	


A0201
9900
	



湖山
	型号：PC-16
规格及参数说明：
1 、支持 16 路电源输出，时序开关控制，顺序开启，反序关闭；
2 、控制口：短路信号输入，可将时序开关外接，方便与其他系统联动；
3 、单路最大电源电流：10A；16 路电源总电流：40A；
4 、硬件接口：RS232 控制口 × 1；RS422 数据接口×2；
	


四川湖山电器股份有限公司
	大 型 企 业
	


270
0
	



/
	



1
	



2700
	



/
	



/
	
	



/

	
11
	
其他信息化设备
	
网络有源音箱
	
A0201
9900
	
湖山
	型号：FN-7215
规格及参数说明：
1 、最大消耗功率：50W；
2 、失真度： ≤1 %；
	四川湖山电器股份有限公司
	大 型 企 业
	
120
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	3 、电压适应范围：165V~250V/50Hz；
4 、扬声器：6.5 吋；
5 、额定功率：2×15W；
6 、阻抗：8 Ω ;
7 、灵敏度：93±3dB；
8 、频率范围：170Hz-18000Hz  ( ±15%）；
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	






12
	





其他信息化设备
	





网络寻呼话筒
	





A0201
9900
	






湖山
	型号：NXH2507
规格及参数说明：
1 、具有 30 个一键呼叫触控按钮；
2 、支持一路本地线路输入，1 路话筒输入，一路音频辅助输出；
3 、网络接口：标准 RJ45；
4 、内置扬声器输出阻抗&功率：8 Ω , 5W；
5 、频率响应：40Hz~20KHz  ( ±3dB）；
6 、信噪比：>75dB；
7 、采样率：8K~48KHz，
8 、音频格式：Mp3；
9 、总谐波失真： ≤1%；
	




四川湖山电器股份有限公司
	大 型 企 业
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其他信息化设备
	



[image: ]广播系
统可视
化图形
展示系
统
	





A0201
9900
	

主机
品牌：
acer
显示
器品
牌：神
州鲲
泰
	型号：主机型号：Veriton E450 3183
显示器型号：X2401WRSHD00A规格及参数说明：
1、CPU：12 核 ; 主频：3.6GHz；
2 、内存：16GB DDR4 3200MHz 及以上；
3 、硬盘：512G SSD 硬盘；
4 、显卡：独立 2GB 显卡；
5 、网卡：集成 10/100/1000 自适应网卡；
6 、声卡：集成 5. 1 声道声卡 提供 5 个音频接口；
7 、键鼠：标准键盘、USB 光电鼠
8 、电源：300W 电源
9 、接口：8 个 USB（含 2 个 USB3.2 Gen2）接口、VGA+HDMI\2
	

主机：宏碁
(重庆)有
限公司
显示器：北
京神州数
码云科信
息技术有
限公司
	大 型 企 业
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	个 PS2 接口，1 个串口；
11 、整机噪音：噪音声压级≤5dB；机箱按键：前置有开机键与重启键。
12 、显示器尺寸：  23.8 寸显示器，最佳分辨率： 1920x1080；支持显示器开启主机功能
13 、安全性：具备中文 BIOS 、支持来电开机、支持定时开机、实现硬盘密码保护、可单独允许/禁止某串口、某 USB、某个 SATA 接口。支持系统温度监控、电压监控、风扇转速监控
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
14
	
其他信息化设备
	
IP 分控软件
	
A0201
9900
	
湖山
	型号：SM28101
规格及参数说明：
网络广播分控软件
	四川湖山电器股份有限公司
	大 型 企 业
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[image: ]其他信息化设备
	





网络广
播可视
化移动
终端
	






A0201
9900
	







湖山
	型号：NET500
规格及参数说明：
1、配备 15.6 寸全高清触摸屏幕；
2 、 4 个 COM 接口； 3 路 MIC 输入口； 8 路 USB 接口；
6 路线路输入接口；  2 个 RJ45 接口；  1 路 VGA 接口和 1 路 DVI-D 视频接口；  1 路 PS/2 接口；
3 、6×4 音频矩阵功能：6 路线路输入接口，每一路线路输入有两个编组按键发送到任意编组混音；
4 、线路输入和话筒输入均带音量和音调调节，  9 个音量调节旋钮， 9 组（18 个）高低音调节旋钮；
2 、5 、面板带 1 个可以编程的紧急按键；
6 、带 2 组线路输出接口；
7 、内置监听功能，监听音量可以单独调整；
8 、工业级主板，可满足 7×24hrs 不间断工作；
	






四川湖山电器股份有限公司
	大 型 企 业
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	其他信息化设备
	网络广
播主控软件
	A0201
9900
	
湖山
	型号：SM28100
规格及参数说明：
1 、网络广播系统控制的核心软件；
	四川湖山
电器股份
有限公司
	大 型 企
	375
0
	
/
	
1
	
3750
	
/
	
/
	
	
/
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	2 、无需互联网静态 IP 地址即可与 IP 广播管理平台主控软件互联；
3 、注册方式以 USB 加密狗硬件注册方式；
4 、系统服务器软件，支持双向通讯设备的权限分配，网络冗余、即时性音频应急保障备份、推送备份和定压备份设定；
5 、 自动音乐打铃；作息时间表季节调整； 自动预开电源，播放结束自动关闭；
6 、支持单点播放：可以对任意单点、组群、分区或全部广播；
7 、领导网上讲话：远程对全区、分区、分组讲话；
8 、语音实时采播：能够将自用电台、录音机卡座、CD 播放器、MP3 播放器、麦克风等节目实时采播实时压缩成高音质数据流存储到服务器，并可按要求同时转播到指定的广播终端，用于播放外接设备广播及广播通知等，能与电源时序器联动，实现在定时或实时采播任务中打开十六路电源时序器的任意一路或数路受控电源口；
9 、支持独立考试模式，与应急保障主机配合实现双重保障；
10 、结合网络报警主机接收报警信号，在服务器软件上预先设置报警模式，即可进行报警联动功能；
11 、支持 LED 显示推送：以手动或自动的方式实时、定时发布文本信息；
13 、支持同时监控 5 个视频终端的画面，支持对任意指定视频终端的视频录制、存储；
14 、具备声光指示及报警模式：支持常规任务、特殊任务及报警任务以声光同步的方式输出；满足特殊教育等多种特殊场合使用；不同的任务可以指定不同的灯光；
15 、具备自动增益功能：内置自主算法、 自主技术的 DSP处理模式，能自动识别和区分终端环境噪声和正常的广播内容， 自动根据环境噪声自动增减广播增益； 同时保证声音的清晰度和强度；
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	16 、具备一键巡检功能，可以在 30 秒内快速检查所有网络音箱的声音品质是否符合播音要求， 自动以警示图标形式显示故障终端，可保存所有终端的检测数据，作为核查依据；
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其他信息化设备
	









终端解码器
	









A0201
9900
	









湖山
	型号：SM21206
规格及参数说明：
1 、一路话筒输入、一组线路信号输入、一组线路信号输出；
2 、带优先级切换功能，可以自主选择网络信号优先或网络和本地信号混音输出；
3 、带 USB 接口，接入 U 盘后，用于播放本地节目；
4 、支持四线制和三线制消防强切， 内置 24V 强切电源；
5 、可选配信息推送功能，系统崩溃或网络瘫痪后，也可以自动执行任务，保证系统的平稳运行；
6 、信噪比：80dB；
7 、支持协议：ARP 、UDP 、TCP/IP、ICMP 、IGMP(组播)；
8 、网络输入接口：RJ45× 1；
9 、音频输出口：RCA×2；
10 、本地音频输入口：RCA×2；
11 、外接功放输出电源插座：（10A） × 1；
12 、本地扩声话筒输入口：TRS×1；
13 、报警输入接口：短路、24V；
14 、短路输出接口：1 个 ；
	








四川湖山电器股份有限公司
	大 型 企 业
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其他信息化设备
	


功率放大器
	


A0201
9900
	



湖山
	型号：GB350HMF
规格及参数说明：
1 、具有 3 路话筒（TRS6.35）输入、3 路线路输入，1 组录音输出，其中话筒、线路独立音量调节以及话筒高、低音独立调节功能，Mic1-3 具有+48V 幻像供电选择开关，Mic1具有默音可调功能。
2 、支持 6 分区输出，总音量调节。
3 、输出功率：350W（100V 定压输出）。
	


四川湖山电器股份有限公司
	大 型 企 业
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	4 、输入灵敏度 ：线路（L+R）：150mV±30mV 话筒：（17mv ±5mv）
5 、音调调节 (低频 :100Hz ±10dB  ( ±2dB）, 高频:10KHz ±8dB  ( ±2dB））
6 、频率响应：100Hz~16kHz (+2/-6dB)；
7 、总谐波失真：80Hz-16KHz≤1%。
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其他信息化设备
	







前置放大器
	







A0201
9900
	








湖山
	型号：QF10
规格及参数说明：
1 、 具有 13 路输入通道：  包括常规话筒输入：TRS6 .35 ×5 ，  紧急话筒输入：TRS6 .35×2 ，消防信号输入：
TRS6 .35×1 ，双声道标准线路输入：RCA×5 ，消防控制接口：工业接线端子×2；输出通道：TRS6 .35×3、RCA×1
2 、消防信号输入具有最高优先级，两路短路或两路 DC24V任意一路均可将输出强切为消防信号；
3 、紧急话筒输入为第二级优先；话筒 1（MIC1）具有默音可调功能，具有第三级优先；话筒（MIC2 、3 、4 、5）与线路（AUX1 、2 、3）输入为第四级；5 路话筒（MIC）输入每一路都带 48V 幻象功能， 由拨码开关单独控制；
4 、具有 20 个音调调节旋钮，分别调节 5 路线路输入，5路话筒输入的高音和低音；
5 、带钟声提示功能，且钟声音量可调；
	






四川湖山电器股份有限公司
	大 型 企 业
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其他信息化设备
	


室内音柱
	


A0201
9900
	


湖山
	型号：GB-420
规格及参数说明：
1 、额定功率：20W；
2 、输入电压：100V；
3 、频率范围：140Hz-20KHz  ( ±10%）；
4 、灵敏度：88dB±3dB；
5 、喇叭单元：3" ×2；
	

四川湖山电器股份有限公司
	大 型 企 业
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	21
	其他信息化设备
	一拖二
无线麦
	A0201
9900
	湖山
	型号：DS-UT20 手持
规格及参数说明：
	四川湖山
电器股份
	大 型
	330
0
	/
	1
	3300
	/
	/
	
	/




124

	
	
	克风
	
	
	1 、载波频段 : UHF530-690.000MHZ（常规： 640.000MHZ-690.000MHZ）
2 、单机频带宽度 :50 MHz
3 、单机频道数量：2000 个
4 、频率间隔：25KHz
5 、音频灵敏度: -48±3dB
6 、综合 S/N 比 : >100dB(A)
7 、指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB
8 、综合 T.H.D. :<0.5%@1kHz
9 、频率响应 : 65Hz-15kHz
10 、天线：50Ω/TNC ，支持天线环路输出
	有限公司
	企 业
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[image: ]其他信息化设备
	



播音麦克风
	



A0201
9900
	




湖山
	型号：DS-308M
规格及参数说明：
1 、换能方式：  电容式
2 、指 向 性：  心型指向
3 、频率响应： 40Hz-18KHz
4 、输出阻抗 :  600 Ω ±30%
5 、MIC 灵敏度：-39dB±3dB
6 、供电电压： DC12V(外置电源)或 9V(层叠电池)
7 、前奏提示音：有
	


四川湖山电器股份有限公司
	大 型 企 业
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其他信息化设备
	
网络机柜
	
A0201
9900
	
爱谱华顿
	
型号：定制
规格及参数说明：
网络型机柜 1200×600×600mm
	上海爱谱
华顿电子
科技（集
团）有限公
司
	中 型 企 业
	
260
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/
	

/
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24
	
其他信息化设备
	网络单元系统（8）
	
A0201
9900
	
锐捷
	型号：RG-S3000-10GT2MS-RU
规格及参数说明：
上行千兆光口 1 个，下行千兆电口 8 个
	锐捷网络
股份有限
公司
	大 型 企 业
	
540
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	25
	其他信息
	音箱线
	A0201
	国产
	型号：定制
	国产
	/
	1.5
	/
	1500
	2250
	/
	/
	
	/
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	化设备
	
	9900
	
	规格及参数说明：
RVV2*1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
26
	其他信息化设备
	
网线
	A0201
9900
	
国产
	型号：定制
规格及参数说明：
超六类非屏蔽网线
	
国产
	
/
	111
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/
	
10
	
11100
	
/
	
/
	
	
/

	
27
	其他信息化设备
	其他辅材
	A0201
9900
	
国产
	型号：定制
规格及参数说明：
固定件、胶布、水晶头、音频连接线等
	
国产
	
/
	300
0
	
/
	
1
	
3000
	
/
	
/
	
	
/

	四、多媒体报告厅
	
	
	
	
	
	
	
	

	1、扩声系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	





1
	




[image: ]其他信息化设备
	




线阵列音箱
	




A0201
9900
	





湖山
	型号：AGZ205
规格及参数说明：
1 、额定阻抗： ≤16 Ω
2 、额定功率： 260W
3 、特性灵敏度： 95dB
4 、最大声压级： 125dB
5 、额定频率范围：80～20000Hz
6 、中低音扬声器：LF：5" ×2
7 、高音扬声器：HF：1.35" × 1
8 、覆盖角度（H×V）：100 ° × 10 °
9 、输入接口：NL4MP×2
	




四川湖山电器股份有限公司
	大 型 企 业
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质保期：三
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其他信息化设备
	


线阵列
低音音
箱
	



A0201
9900
	




湖山
	型号：AGZ205S
规格及参数说明：
1 、额定阻抗： ≤8 Ω
2 、额定功率： 400W
3 、特性灵敏度： 95dB
4 、最大声压级： 127dB
5 、额定频率范围：45～500Hz
6 、低音扬声器：LF：12" × 1
7 、输入接口：NL4MP×2
	


四川湖山电器股份有限公司
	大 型 企 业
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3
	
其他信息化设备
	
线阵音箱吊架
	
A0201
9900
	
湖山
	型号：定制
规格及参数说明：
配套线阵使用
	四川湖山电器股份有限公司
	大 型 企 业
	
132
0
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2
	
2640
	
/
	
/
	年，质保期内，对正常
使用
过程
中出
现的
质量
问题
及时
进行
免费维修、免费更换，软件
终身
负责
免费
升级服务。服务内容：衡南
县云
集中
心幼
儿园
（清
	
/

	




4
	



其他信息化设备
	



返听扬声器
	



A0201
9900
	




湖山
	型号：AGF10
规格及参数说明：
1 、额定阻抗： ≤8 Ω
2 、额定功率： 250W
3 、特性灵敏度： 97dB
4 、最大声压级： 127dB
5 、额定频率范围：55～20000Hz
6 、中低音扬声器：LF：10" × 1
7 、高音扬声器：HF：1.35" × 1
	


四川湖山电器股份有限公司
	大 型 企 业
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[image: ]其他信息化设备
	



台唇扬声器
	



A0201
9900
	




湖山
	型号：AGF10
规格及参数说明：
1 、额定阻抗： ≤8 Ω
2 、额定功率： 250W
3 、特性灵敏度： 97dB
4 、最大声压级： 127dB
5 、额定频率范围：55～20000Hz
6 、中低音扬声器：LF：10" × 1
7 、高音扬声器：HF：1.35" × 1
	


四川湖山电器股份有限公司
	大 型 企 业
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其他信息化设备
	


两侧补
声扬声
器
	


A0201
9900
	



湖山
	型号：AGM12
规格及参数说明：
1 、额定阻抗： ≤8 Ω
2 、AES 噪声电压：55.6V
3 、AES 噪声功率： 400W
4 、特性灵敏度：  97dB
5 、最大声压级： 126dB（Peak 6dB 峰值因素）
6 、额定频率范围：50Hz-20000Hz
	


四川湖山电器股份有限公司
	大 型 企 业
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7
	





其他信息化设备
	




线阵全
频主功
放
	





A0201
9900
	






湖山
	型号：ADH29
规格及参数说明：
1 、输出功率：2x900W/8 Ω 2x1350W/4 Ω ；桥接：2700W/8 Ω ;
2 、频率响应：20Hz~20kHz ±1dB；
3 、总谐波失真(1kHz)： ≤0. 1%；
4 、输入灵敏度(±10%)：0dBu(775mV)；
5 、输入阻抗(典型值)：平衡 20K Ω , 非平衡 10K Ω ;
6 、信噪比(A 计权)： 100dB；
7 、串音衰减(1kHz)： 70dB；
8 、增益差： ≤1dB；
9 、阻尼系数： 250；
	




四川湖山电器股份有限公司
	大 型 企 业
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线阵低音功放
	





A0201
9900
	






湖山
	型号：ADH29
规格及参数说明：
1 、输出功率： 2x900W/8 Ω  2x1350W/4 Ω；桥接： 2700W/8 Ω ;
2 、频率响应：20Hz~20kHz ±1dB；
3 、总谐波失真(1kHz)： ≤0. 1%；
4 、输入灵敏度(±10%)：0dBu(775mV)；
5 、输入阻抗(典型值)：平衡 20K Ω , 非平衡 10K Ω ;
6 、信噪比(A 计权)： 100dB；
7 、串音衰减(1kHz)： 70dB；
8 、增益差： ≤1dB；
9 、阻尼系数： 250；
	




四川湖山电器股份有限公司
	大 型 企 业
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其他信息化设备
	
台唇、补
声、返听
功放
	

A0201
9900
	


湖山
	型号：HM1050D
规格及参数说明：
1 、额定功率： 10*350W/8 Ω ;  10*600W/4 Ω ;  5*1000W/8 Ω桥接
2 、频率响应： 20Hz-20KHZ±0.5dB
3 、额定输入灵敏度：  0.775v
	
四川湖山电器股份有限公司
	大 型 企 业
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	4 、输入阻抗：  平衡 20K Ω , 非平衡 10K Ω
5 、失真度： ≤0. 1%
6 、信噪比（A 计权）：  98dB
7 、额定电源电压流 ：220V/50Hz
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	







10
	






其他信息化设备
	






数字调音台
	






A0201
9900
	







湖山
	型号：ATD1610
规格及参数说明：
1 、16 路模拟输入（12 路 Mic ，2 组 RCA）；
2 、7 寸电容触摸屏 1024x600 分辨率
3 、内置 12 个通道独立的反馈抑制器
4 、每个输入通道具有至少 4 段参量均衡、噪声门、反馈抑制器、高低通、压缩、反相
5 、每个输出通道具有至少 8 段参量均衡、高低通、压缩、反相
6 、6 个 BUS 混音总线可选择推子前、推子后（PRE/POST）
7 、8 个推子编组、 4 个静音编组
8 、频率响应：20Hz～20kHz（-1.6dB ，+0.2dB）
9 、总谐波失真： ≤0.2%@4dBu ，20Hz～20kHz
10 、信噪比： 100dB
	






四川湖山电器股份有限公司
	大 型 企 业
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其他信息化设备
	




音频处理器
	




A0201
9900
	





湖山
	型号：WLYS0808
规格及参数说明：
1、模拟输入通道：8
2 、模拟输出通道：8
3 、处理器:ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD；
4 、DSP 处理能力 :400 MIPS ，1.6 GFLOPS ;
5 、采样率:48 kHz ， ± 100 ppm ;
6 、THD+N:0.002% @+4dBu
7 、输入动态范围：110dB
8 、输出动态范围：110dB
9 、1 路 RS232
	




四川湖山电器股份有限公司
	大 型 企 业
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	其他信息
	反馈抑
	A0201
	湖山
	型号：TDP1212B
	四川湖山
	大
	486
	/
	1
	4860
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	化设备
	制器
	9900
	
	规格及参数说明：
1 、输入通道 2CH:XLR&1/4''TRS
2 、输出通道 2CH:XLR&1/4''TRS
3 、输入阻抗 10K ohm
4 、最大输出+18dBu
5 、输出阻抗 600 ohm
6 、最大输出 18dBu
7 、频率响应：30Hz-18KHz
8 、压缩功能：-40~+12dB
9 、均衡段数： 12 段参量均衡+高低通滤波器
	电器股份有限公司
	型 企 业
	0
	
	
	
	
	
	
	

	






13
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一拖二
无线麦
克风
	






A0201
9900
	






湖山
	型号：DS-UT20 手持
规格及参数说明：
1 、载波频段 : UHF530-690.000MHZ（常规： 640.000MHZ-690.000MHZ）
2 、单机频带宽度 : 50 MHz
3 、单机频道数量： 2000 个
4 、频率间隔：25KHz
5 、音频灵敏度: -48±3dB
6 、综合 S/N 比 : >100dB(A)
7 、指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB
8 、综合 T.H.D. :<0.5%@1kHz
9 、频率响应 : 65Hz-15kHz
10 、天线：50Ω/TNC ，支持天线环路输出
	





四川湖山电器股份有限公司
	大 型 企 业
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其他信息化设备
	


天线分配器
	


A0201
9900
	


湖山
	型号：DS-ANT20
规格及参数说明：
1 、适用频宽范围：  500MHz ─ 850MHz
2 、输入截断点： +15dBm
3 、输出/输入增益：  +1.0dB±1dB
4 、输出端隔离度： >18dB 在 500MHz ─ 850MHz
5 、输出/入阻抗： ≤50 Ω
	

四川湖山电器股份有限公司
	大 型 企 业
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	6 、天线输出接头： TNC 插座
7 、天线输入接头电源：  天线 A 、B 输入端各提供约 8V DC,250 mA(max)
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其他信息化设备
	



有源对
数周期
天线
	




A0201
9900
	




湖山
	型号：DS-ZQS20
规格及参数说明：
1 、适用频宽范围：  500MHz ─ 850MHz
2 、步进增益 总增益量：0 ─ 18dB ±2dB 步进量： ±1dB
3 、步进衰减 总衰减量：0 ─ 9dB  ±2dB 步进量： ±1dB
4 、天线阻抗 : ≤50 Ω
5 、天线增益：3-5dB
6 、驻波比： ≤2.5:1
7 、接收模式(3 dB 波束宽度)：65 °（垂直角）, 120 ° (水平面）
	



四川湖山电器股份有限公司
	大 型 企 业
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无线会
议系统
主机
	








A0201
9900
	









湖山
	型号：DS-M5U
规格及参数说明：
1 、可外接视像主机，对单元进行视像跟踪；
2 、屏幕显示，主机最多可带 1000 个单元；
3 、具备主机功能参数设置锁定功能；
4 、通信方式：UHF 无线方式（单向）；
5 、信道数：5 路（ 1 主席单元通路，4 代表单元通路）；
6 、频率范围：（频率段在 500MHz --- 950MHz 范围内可供选择）；
7 、解调方式：FM；
8 、接收灵敏度：-100dBm；
9 、控制信道：通信方式：UHF 无线方式(双向）；
10 、信道数：16 ；
11 、频率范围：422.4MHz -- 438.4MHz；
12 、调制方式： FSK；
13 、接收灵敏度：-100dBm；
14 、辐射功率： ≦+6dBm；
	








四川湖山电器股份有限公司
	大 型 企 业
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	15 、频率偏差：<0.002；
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其他信息化设备
	









主席单元
	









A0201
9900
	










湖山
	型号：DS-C5U（充电式）
规格及参数说明：
1 、采用充电锂电池；
2 、工作电压：DC3.7V - 4.5V；
3 、咪杆长：400mm；
4 、通信方式： UHF 无线（单向）；
5 、信道数：  5 路（1 主席单元通路，4 代表单元通路）；
6 、频率范围：（频率段在 500MHz- 950MHz 范围内可供选择）；
7 、调制方式：FM；
8 、最大调制量：60K；
9 、辐射功率： ≦+9dBm；
10 、参考讲话距离：10cm-30cm；
11 、控制信道 通信方式：无线方式(双向）；
12 、信道数：16 ；
13 、频率范围：422.4MHz- 438.4MHz；
14 、调制方式：FSK；接收灵敏度：-100dBm；
15 、辐射功率： ≦+6dBm；
16 、频率偏差：<0.002；
	









四川湖山电器股份有限公司
	大 型 企 业
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其他信息化设备
	




代表单元
	




A0201
9900
	




湖山
	型号：DS-D5U（充电式）
规格及参数说明：
1 、采用充电锂电池；
2 、工作电压：DC3.7V - 4.5V；
3 、咪杆长：400mm；
4 、通信方式： UHF 无线（单向）；
5 、信道数：  5 路（1 主席单元通路，4 代表单元通路）；
6 、频率范围：（频率段在 500MHz- 950MHz 范围内可供选择）；
7 、调制方式：FM；
	



四川湖山电器股份有限公司
	大 型 企 业
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13950
	




/
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	8 、最大调制量：60K；
9 、辐射功率： ≦+9dBm；
10 、参考讲话距离：10cm-30cm；
11 、控制信道 通信方式：无线方式(双向）；
12 、信道数：16 ；
13 、频率范围：422.4MHz- 438.4MHz；
14 、调制方式：FSK；接收灵敏度：-100dBm；
15 、辐射功率： ≦+6dBm；
16 、频率偏差：<0.002；
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
19
	
其他信息化设备
	
充电箱
	
A0201
9900
	
湖山
	型号：DS-40
规格及参数说明：
专用充电箱，可同时为 16 只单元电池充电
	四川湖山电器股份有限公司
	大 型 企 业
	
300
0
	
/
	
1
	
3000
	
/
	
/
	
	
/
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[image: ]其他信息化设备
	






电源时序器
	






A0201
9900
	







湖山
	型号：PS-14B
规格及参数说明：
1 、前面板 LED 电源电压指示；总电源独立空气开关控制，带过流、漏电保护；
2 、支持 RS232 串口控制、凤凰控制口,实现级联控制、远程控制、单机控制；
3 、每路交流输出电源带独立控制按键和 LED 指示灯
4 、电源总功率  80A；
5 、电源电压显示精度不低于±2%；
6 、 14 路可控交流电源输出
7 、 6 路直流 12V/1.2A 输出、1 路 USB 接口的 DC5V 输出；
8 、单通道最大输出电流 20A；（国标五孔插座）
9 、时序延迟时间：0.5S；
	






四川湖山电器股份有限公司
	大 型 企 业
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21
	其他信息化设备
	有源音箱
	A0201
9900
	
湖山
	型号：V600-201i
规格及参数说明：
功  耗：30W/4 Ω
	四川湖山
电器股份
有限公司
	大 型 企
	
825
	
/
	
1
	
825
	
/
	
/
	
	
/
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	频率范围：80Hz~20KHz
输入电源：AC：220V/50Hz
灵 敏 度：93dB±3dB
失 真 度：＜0. 1%（1w）
信 噪 比：＞82dB
喇叭单元：低音 4 ”  麦拉高音喇叭 1 ”
	
	业
	
	
	
	
	
	
	
	

	
22
	
其他信息化设备
	控制台
（控制
桌）
	
A0201
9900
	
国产
	型号：定制
规格及参数说明：
采用组合式设计,优质冷轧钢板与高密度板，尺寸约1200mm*800mm。
	
国产
	
/
	
450
0
	
/
	
1
	
4500
	
/
	
/
	
	
/
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其他信息化设备
	

机柜
	
A0201
9900
	
爱谱华顿
	型号：定制
规格及参数说明：
1 、采用优质冷轧钢板成型后自动静电喷塑处理, 台面为优质高密度板表面细纹耐磨喷沙。
2 、主体 0.8 立柱 1.8 ，600*600*2000mm。
	上海爱谱
华顿电子
科技（集
团）有限公
司
	中 型 企 业
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/
	

/
	
	

/
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	[image: ]其他信息化设备
	专业音箱壁架
	A0201
9900
	
国产
	型号：定制
规格及参数说明：
承重80 公斤，角度可调
	
国产
	
/
	
198
	
/
	
2
	
396
	
/
	
/
	
	
/
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其他信息化设备
	



音频线
	


A0201
9900
	



国产
	型号：定制
规格及参数说明：
1.导体材料选用优质无氧铜（OFC），单丝直径为 0.09mm 。 20℃时每公里导体电阻≤69.2 Ω。
2.绝缘采用优质聚氯乙烯塑料，两芯颜色为：红、黄。
3.两芯绞合成缆。
4.屏蔽采用铝箔纵包+128 根单丝直径 0.09mm 的无氧铜线编织。
	



国产
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其他信息化设备
	
音响线
	
A0201
9900
	
国产
	型号：定制
规格及参数说明：
弹性护套柔软音箱线缆，采用优质高纯度（OFC）单根直径 0. 1MM 铜丝无氧铜丝绞合，多股复绞，内导体聚氯乙烯绝缘护
	
国产
	
/
	
26
	
/
	
800
	
20800
	
/
	
/
	
	
/
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	套
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
27
	其他信息化设备
	
网线
	A0201
9900
	
国产
	型号：定制
规格及参数说明：
六类非屏蔽网线
	
国产
	
/
	
4
	
/
	
200
	
780
	
/
	
/
	
	
/
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其他信息化设备
	
地插（或墙插）
	
A0201
9900
	
国产
	型号：定制
规格及参数说明：
专业音箱模块、6.35 模块、卡侬公母模块、音频模块、HDMI模块、VGA 模块、莲华模块、网络模块可选
	
国产
	
/
	
278
	
/
	
4
	
1112
	
/
	
/
	
	
/
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	其他信息化设备
	音频跳线
	A0201
9900
	
国产
	型号：定制
规格及参数说明：
公母卡农线
	
国产
	
/
	
25
	
/
	
26
	
650
	
/
	
/
	
	
/
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其他信息化设备
	
3.5 转莲花线
	
A0201
9900
	
国产
	型号：定制
规格及参数说明：
采用优质接头和线缆焊制，线材 RVVP2*0.3 ，屏蔽层 128网，焊点圆润光滑，牢固无虚焊假焊。
	
国产
	
/
	
20
	
/
	
2
	
40
	
/
	
/
	
	
/

	
31
	
[image: ]其他信息化设备
	
公母卡农线
	
A0201
9900
	
国产
	型号：定制
规格及参数说明：
采用优质接头和线缆焊制，线材 RVVP2*0.3 ，屏蔽层 128网，焊点圆润光滑，牢固无虚焊假焊。
	
国产
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32
	其他信息化设备
	其他辅材
	A0201
9900
	
国产
	型号：定制
规格及参数说明：
国产优质
	
国产
	
/
	300
0
	
/
	
1
	
3000
	
/
	
/
	
	
/

	2、显示设备
	
	
	
	
	
	
	
	

	


1
	


其他信息化设备
	
报告厅
可视化
展示系
统
	


A0201
9900
	


FeuVi
sion
	型号：FS-EIA1.8S-F
规格及参数说明：
屏体尺寸：8.96*4.8 单位（m ），分辨率：4817*2580,单
元尺寸：320*160,前维护模式安装。
(1)点距 1.86mm ，SMD 表贴三合一；
(2)亮度均匀性 98% ，显示屏亮度 800cd/m2 ，水平垂直视角 175 ° ;
	
浙江浙江
丰视科技
有限公司
科技有限
公司
	大 型 企 业
	


500
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/
	


43
	


215000
	


/
	


/
	交货时间：自合
同签
订起90 天内完
	


/
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	(3)满足低亮高灰：100%亮度时，16bit ，20%亮度时，15bit；
(4)最大对比度 8000 :1；支持任意方向、任意尺寸、任意造型拼接，画面均匀一致、无黑线；
(5)完全前维护，灯板电源和接收卡均在前面维护；
(6)满足涉密场所电磁环境及防护要求，参考 EMC ClassB级限值要求
(7)屏体使用寿命 100000 小时。
	
	
	
	
	
	
	
	
	成设
备到
货安
装调试，具体时
间以
采购
人通
知为
准。
质保期：三
年，质保期内，对正常
使用
过程
中出
现的
质量
问题
及时
进行
免费维修、免费更换，软件
	

	



2
	


其他信息化设备
	


视频信
号接收
器
	


A0201
9900
	


凯视达
	型号：G608
规格及参数说明：
1 、集成 HUB75,支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度；支持高精度的色度、亮度一体化逐点校正；
2 、支持所有常规芯片、PWM 芯片和灯饰芯片；
3 、支持静态屏、2~64 扫之间的任意扫描类型；
4 、单卡支持 16 组 RGB 信号输出；
5 、带载点数：256*512 点；
	

北京凯视
达科技股
份有限公
司
	大 型 企 业
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16800
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[image: ]其他信息化设备
	
驱动电源
	
A0201
9900
	

思齐
	型号：200w-5v-5P
规格及参数说明：
1 、具有过载、短路保护功能；
2 、空气对流自然冷却；
3 、5V40A 稳定输出；
	北京凯视
达科技股
份有限公司
	大 型 企 业
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16800
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其他信息化设备
	




视频控制器
	




A0201
9900
	




凯视达
	型号：KSV24
规格及参数说明：
1 、单机具有 12 个网口，单网口带载 65 万像素，整机最大带载 780 万像素，宽度可达到 12270 点，高度可达到 4090 点。
2 、支持多种数字信号接口,包括 2 路 HDMI1.3 ，1 路DVI-D ，1 路 HDMI-1.4 和 1 路 DP1. 1 输入源。
3 、支持 3 画面显示，画面位置任意布局。
4 、支持任意串线，网口带载不受矩形限制，提高网口利用率。
	


北京凯视
达科技股
份有限公
司
	大 型 企 业
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	5 、支持自身输出纯色，渐变，扫描线等测试图像，便于现场调试测试。
6 、EDID 配置管理：支持 EDID（Extended Display
Identification Data ，扩展显示识别数据）的读取、修改、自定义。
7 、支持一键黑屏/静止功能。
8 、去黑边/剪裁功能：解决前端信号产生的黑边问题，针对任意信号源做任意裁剪（依旧保持满屏状态）
9 、支持按键锁定，防止误操作。
10 、可实时、快捷地对整体输出画面显示亮度、对比度进行调整。
	
	
	
	
	
	
	
	
	终身
负责
免费
升级服务。服务内容：衡南
县云
集中
心幼
儿园
（清
泉小学）信息化
及设
施设
备政
府采购
	

	

5
	
其他信息化设备
	
控制软件
	
A0201
9900
	
凯视达
	型号：KommanderZ1
规格及参数说明：
专用控制软件，支持全屏亮度统一调节、支持硬件工作状态监测、支持单元箱体温度监测、支持配置文件回读、支持网线通讯状态检测、支持供电电压检测等
	北京凯视
达科技股
份有限公司
	大 型 企 业
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2250
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[image: ]其他信息化设备
	

屏幕钢结构
	

A0201
9900
	


国产
	型号：定制
规格及参数说明：
1.定做制作钢结构镀锌方通、亚光不锈钢美化；安装要求整体钢 结构不变形、安装牢固、  自行设计钢结构图；
2.工艺要求 尺寸公差控制在 3mm,对角长度相差不大于7mm,采用全熔透对接焊缝，K=5mm。
	


国产
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15400
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其他信息化设备
	

可视化
控制图
形展示
系统
	


A0201
9900
	主机品牌： acer显示
器品
牌：神
州鲲
泰
	型号：主机型号：Veriton E450 3183
显示器型号：X2401WRSHD00A规格及参数说明：
1、CPU：12 核 ; 主频：3.6GHz；
2 、内存：16GB DDR4 3200MHz 及以上；
3 、硬盘：512G SSD 硬盘；
4 、显卡：独立 2GB 显卡；
5 、网卡：集成 10/100/1000 自适应网卡；
	主机：宏碁
(重庆)有
限公司
显示器：北
京神州数
码云科信
息技术有限公司
	大 型 企 业
	


750
0
	



/
	



1
	



7500
	



/
	CQC
247
014
177
51、
CQC
247
014
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	6 、声卡：集成 5. 1 声道声卡 提供 5 个音频接口；
7 、键鼠：标准键盘、USB 光电鼠
8 、电源：300W 电源
9 、接口：8 个 USB（含 2 个 USB3.2 Gen2）接口、VGA+HDMI\2个 PS2 接口，1 个串口；
11 、整机噪音：噪音声压级≤5dB；机箱按键：前置有开机键与重启键。
12 、显示器尺寸：  23.8 寸显示器，最佳分辨率： 1920x1080；支持显示器开启主机功能
13 、安全性：具备中文 BIOS 、支持来电开机、支持定时开机、实现硬盘密码保护、可单独允许/禁止某串口、某 USB、某个 SATA 接口。支持系统温度监控、电压监控、风扇转速监控
	
	
	
	
	
	
	
	394
38
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[image: ]其他信息化设备
	




配电柜
	



A0201
9900
	




鹏安
	型号：PA-PLC/40KW
规格及参数说明：
1.额定功率：40KW ，输出路数：9 路
2.输出电压：单相 220VAC
3.交流接触器：（额定电流 32A）*3
4.额定电流：50A ，主断路器电流：80A
5.控制方式：PLC 远程控制+手动控制+定时控制+ 中控控制+遥控控制
6.外壳防护等级：IP30
	


深圳市鹏
安电气有
限公司
	小 型 企 业
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9
	
其他信息化设备
	
安装辅材
	
A0201
9900
	

国产
	型号： 国标
规格及参数说明：
纯铜电缆（三相五线），通讯线光钎，视频传输线，音频传输线、控制线、屏体内磁铁、  电源线、排线、LED 屏信息线等
	

国产
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	五、合班教室会议系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	其他信息化设备
	会议可
视化展
	A0201
9900
	科大
讯飞
	型号：EC86HS
规格及参数说明：
	科大讯飞
股份有限
	大 型
	170
00
	/
	1
	17000
	/
	CQC
257
	交货时间：
	/
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	示系统
	
	iFLYT
EK
	1 、显示尺寸 86 英寸，显示比例 16:9 ，屏幕图像分辨率3840*2160 ，整机屏体色彩覆盖率 72%NTSC ，对比度 4000：
1 ，整机屏体最大可视角度 178 度，整机主屏需采用全物理钢化玻璃，钢化玻璃表面硬度9H ，钢化玻璃透光率 90%。
2 、整机屏体需支持亮度 350cd/m² , 色彩覆盖率 85%NTSC ，对比度 5000：1。
3 、整机触控需支持 40 点触控及同时书写，触摸分辨率
32768×32768 ，定位精度±1mm ，最小识别直径 3mm ，触摸响应时间8ms ，操作系统下触摸书写延迟 60ms。
4 、整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度 LB）需满足 IEC TR62778:2014 蓝光危害 RG0 级别，LB 限制范围 100 ，蓝光无危害。
5 、整机需采用内置广角摄像头，像素 1300 万，对角角度135 ° , 水平角度 117 ° , 整机内置非独立的高清摄像头，可 AI 识别人像，人像识别距离 10 米。
6 、整机需提供前置输入接口， 1 路前置 HDMI 接口及 2路前置双通道 USB 3.0 接口 1 路 Type-C；后置接口具备 2路 HDMI ，1 路 micin3.5mm ，2 路 USB ，1 路 Audio in 3.5mm ，1 路 RS232 ，1 路 RJ45 ，1 路 USB 触控输出，1路 LINE out 3.5mm 。
7 、整机需内置 2.2 声道扬声器，20W 全频扬声器 2 个， 15W 高音扬声器 2 个，总功率 70W ，声音清晰度 STI0.70。
8 、整机扬声器在 100%音量下，可做到 1 米处声压级90db ，10 米处声压级 80dB。
9 、整机需内置非独立外扩展的4 阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离 12m。
10 、整机内存 2GB ，存储空间 16GB。
11 、CPU 处理器：需采用 6 核 12 线程或以上配置处理器；内存：8GDDR4；硬盘：256G SSD。
12 、接口：USB3.0+USB2.0 6 个，网络接口 1 个，DP 输出
	公司 iFLYTEK
	企 业
	
	
	
	
	
	014
734
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	自合
同签
订起90 天内完
成设
备到
货安
装调试，具体时
间以
采购
人通
知为
准。
质保期：三
年，质保期内，对正常
使用
过程
中出
现的
质量
问题
及时
进行
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	接口 1 个，HDMI 接口 1 个，耳机接口 1 个，麦克风输入接口 1 个。
	
	
	
	
	
	
	
	
	免费维修、免费更换，软件
终身
负责
免费
升级服务。服务内容：衡南
县云
集中
心幼
儿园
（清
泉小学）信息化
及设
施设
备政
府采购
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其他信息化设备
	



会议音箱
	



A0201
9900
	




湖山
	型号：MT80
规格及参数说明：
1 、6.5 英寸单元；
2 、额定/峰值功率：80W ；
3 、额定阻抗：  8 Ω ;
4 、特性灵敏度： 91dB/W/m；
5 、输出声压级：110dB/W/m(Continues)；116 dB/W/m(Peak)；
6 、额定频率范围 :  65 ~ 20000Hz；
7 、覆盖角度 H×V：90º ×90º ;
	


四川湖山电器股份有限公司
	大 型 企 业
	



162
0
	




/
	




4
	




6480
	




/
	




/
	
	




/

	








3
	








[image: ]其他信息化设备
	








功率放大器
	








A0201
9900
	








湖山
	型号：ADH22
规格及参数说明：
1 、功放类型：D 类或 TD 类，电源工作范围：AC 100-240V 50Hz；
2 、具备超高开环增益及双重负反馈技术，保证功放稳定可靠的同时，还具有超低失真度；
3 、保护功能：开机电源软启动，过热、过流、短路和 DC 漂移等多重检测保护性能；
4 、工作模式：立体声、并接、桥接
5 、额定功率：2×200W/8 Ω , 2×300W/4 Ω , 1×600W/8 Ω ;
6 、频率响应：20Hz～20kHz（ (±1dB)）；
7 、总谐波失真≤0. 1%；
8 、串音衰减 70dB；
9 、信噪比(A 计权) 100dB；
10 、阻尼系数（8 Ω 20Hz-200Hz）250
	







四川湖山电器股份有限公司
	大 型 企 业
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4
	其他信息化设备
	
调音台
	A0201
9900
	
湖山
	型号：DN082-A
规格及参数说明：
1 、4 路 MIC/LINE ，2 组立体声输入，2 路辅助返回输入
	四川湖山
电器股份
有限公司
	大 型 企
	445
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4455
	
/
	
/
	
	
/
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	（2 路 6.35 接口），1 路 USB 、蓝牙输入；
2 、2 路主输出，2 路编组输出，2 路辅助输出，1 路效果输出，1 路立体声耳机输出，1 组立体声录音输出；
3 、内置 DSP 效果器；
4 、频率响应：20Hz～20kHz  ( ±1dB）；
5 、总谐波失真： ≤0.05%@0dBu ，1kHz；
6 、信噪比 98dB；
7 、串音 60dB；
8 、话筒增益 50dB
9 、线路增益 50dB
10 、最大输出电平 18dBu；
	
	业
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一拖二
无线麦
克风
	









A0201
9900
	










湖山
	型号：DS-UT20 手持
规格及参数说明：
1 、采用天线分集式接收线路、CPU 控制选讯+导频识别功能，理想使用距离可达 80 米以上；
2 、频率调节采用无互调干扰群组预设、用户自定义调节等方式，单机 2000 个频率可供客户调节；
3 、4.6 寸显示器可实时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等信息；
4 、各通道支持 SQ(降噪)六档独立调节；
5 、接收机内置开关电源， 由 AC 220V 市电直接供电，并支持电源环出功能；
6 、接收机天线座提供偏置电压，可连接有源对数周期天线提升接收距离和信号质量。并支持射频级联功能，无需天线分配器即可实现≤8 套叠机使用；
7 、具有 3 个 XLR 平衡输出、1 个 TS 非平衡输出、4 个TNC-K 天线端口，MIC/LINE 输出切换开关；
8 、通道数量：两通道、接收频率范围：
UHF530.000-690.000MHz（常规 640.000MHz-690.000MHz）、频率间隔：25kHz 、音频频率响应：65Hz-  15kHz 、总谐
	









四川湖山电器股份有限公司
	大 型 企 业
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	波失真（THD+N）: ≤0.5%  (10mV@1kHz) 、音频灵敏度 : -48 ±3dB 、最大频偏： ±45KHz 、最大输出电平： +10dBV 、动态范围： 100dBA 、指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB；
9 、发射器采用动圈式拾音头、指向性：超心形、载波功率：两档可调、显示方式：TFT 显示、电源：2×AA 碱性电池、
连续工作时间：约 8 小时；
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其他信息化设备
	








反馈抑制器
	








A0201
9900
	









湖山
	型号：TDP1212B
规格及参数说明：
1 、最大输入电平 18dBu
2 、频率响应：80Hz～15kHz ±2dB
3 、总谐波失真(1kHz)： ≤0.01%；
4 、信噪比(A 计权)： 105dB；
5 、串音： 100dB
6 、过载源电动势 6. 1V
7 、陷波器数量 双通道 18 段
8 、 12 段参量均衡， 内置高低通滤波器
9 、监测速度：高/中/低可选；
10 、输出电平：高/中/低可选
11 、配备 4 个场景保存调用功能
12 、前面板 2 寸液晶显示屏；
13 、支持密码锁功能；
14 、中英文语言选择功能；
15 、支持 PC 软件全功能控制。
	








四川湖山电器股份有限公司
	大 型 企 业
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7
	


其他信息化设备
	


音频处理器
	


A0201
9900
	


湖山
	型号：TDP0306
规格及参数说明：
1 、总谐波失真(1kHz)： ≤0. 1%；
2 、信噪比(A 计权)： 105dB；
3 、频率响应：20Hz～20kHz   ( ±0.5dB）
4 、最大输入电平： 16dBu；
5 、最大输出电平： 16dBu
	

四川湖山电器股份有限公司
	大 型 企 业
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	6 、最大增益： 20dB
7 、底噪： ≤-85dBu
8 、采用 24 位 DSP 技术，高性能 AD/DA 编解码器，采样率 96kHz；
9 、输入输出音量调节，范围从-80dB 到+12dB ，最小步进0. 1dB；
10 、每个输入通道至少有 9 段参量均衡(PEQ) ，每个输出通道至少有 15 段参量均衡(PEQ) ，每段均有有参量，低架和高架等多种 EQ 类型选择；
11 、输出具备高通和低通滤波器，每个滤波器有多种斜率和类型供选择；
12 、每个输入/输出通道可设置最长延时达 1200.00ms；
13 、输入输出增益：-80dB～+12dB 可调，歩进 0. 1dB
14 、直观友好的用户界面，USB ，RS485 等多种方式与上位机连接
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网络电
源时序
器
	



A0201
9900
	




湖山
	型号：AKE08
规格及参数说明：
1 、LED 数码管显示屏，可实时显示当前电压，编辑通道状态；
2 、8 路通道每通道额定 2.2KW 电源，通道延时 1 秒；
3 、配置 RS232 接口，支持外部中控设备控制；
4 、支持物联网连接，可实现远程控制；
5 、内置高性能滤波器，有效防止市电对设备干扰。
6 、支持 PC 和 Android 端控制
	


四川湖山电器股份有限公司
	大 型 企 业
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9
	
其他信息化设备
	
网络机柜
	
A0201
9900
	
爱谱华顿
	型号：定制
规格及参数说明：
1 、金属部份全部采用优质冷轧钢板成型后自动静电喷塑处理, 台面为优质高密度板表面细纹耐磨喷沙。
2 、主体 1.0 立柱 2.0 ，600*600*1200
	上海爱谱
华顿电子
科技（集
团）有限公
司
	中 型 企 业
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	其他信息
	多功能
	A0201
	国产
	型号：定制
	国产
	/
	75
	/
	1
	75
	/
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	化设备
	桌面插
	9900
	
	规格及参数说明：
开口尺寸:167*122,带一个多功能电源、一个网络、一个 3.5音频、一个卡侬、一个 VGA 模块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

11
	
其他信息化设备
	

HDMI 线
	
A0201
9900
	

国产
	型号：定制
规格及参数说明：
公对公线材，童壳镀金插头，铝壳注塑 线材 OD8.2 黑色雾面，线材（19+1），主线铜 副线超导铜，2.0 版本支持
4K@60hz
	

国产
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12
	

其他信息化设备
	


音响线
	

A0201
9900
	


国产
	型号：定制
规格及参数说明：
弹性护套柔软音箱线缆，采用优质高纯度（OFC）单根直径 0. 1MM 铜丝无氧铜丝绞合，多股复绞，内导体聚氯乙烯绝缘护套，外护套采用进口 PVC 弹性体材料，超柔、表面细滑圆整；深蓝色，填充条体为抗拉棉线
	


国产
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	[image: ]其他信息化设备
	音频连接线 1
	A0201
9900
	
国产
	型号：定制
规格及参数说明：
1.8 米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）
	
国产
	
/
	
75
	
/
	
14
	
1050
	
/
	
/
	
	
/

	
14
	其他信息化设备
	音频连接线 2
	A0201
9900
	
国产
	型号：定制
规格及参数说明：
5 米音频连接线：3.5（耳机插头）-双 6.35 话筒插头
	
国产
	
/
	
75
	
/
	
2
	
150
	
/
	
/
	
	
/

	
15
	其他信息化设备
	其他辅材
	A0201
9900
	
国产
	型号：定制
规格及参数说明：
PVC 管材、接插件、扎带、绝缘胶布等
	
国产
	
/
	450
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/
	
1
	
4500
	
/
	
/
	
	
/

	六、安防监控系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	


1
	

其他信息化设备
	
明厨亮灶防爆防油污摄像机
	

A0201
9900
	


大华
	型号：DH-IPC-HFW74XYZM-ABCDE
规格及参数说明：
1 、采用 1/2.7 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
2 、输出 400 万(2688 x 1520)@25fps
3 、最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白
	
浙江大华技术股份
有限公司
	大 型 企 业
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/
	交货时间：自合
同签
订起90 天
	


/
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	模式）；0lux（补光灯开启）；
4 、内置高效红外补光灯，最大补光监控距离 80 米 ;内置暖光灯，最大补光监控距离 30 米
5 、支持 ROI ，SMART H.264/H.265 ，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
6 、支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
7 、支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，人脸检测，人数统计
8 、支持睿厨、玩手机检测、垃圾桶未盖检测、老鼠检测功能
9 、支持通过 485 接入温湿度传感器和电量传感器的超限报警功能
10 、支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，场景变更，音频异常侦测，无 SD 卡，SD 卡空间不足，SD 卡出错，网络断开，IP 冲突，非法访问
▲11、支持可对检测目标是否戴口罩、是否戴帽子、衣服颜色(黑色、白色、红色)进行检测, 当检测到目标与预设的条件不一致时可触发报警 ;报警的最短持续时间和重复报警时间可设置 ;样机可对报警目标持续报警（提供第三方检测机构出具的具有“CMA ”或“CNAS ”标识的有效检测报告复印件并加盖投标人公章）
12 、支持报警 2 进 2 出，音频 1 进 1 出，485 ，BNC ，电源返送，最大支持 512G Micro SD 卡
13 、支持 DC12V/POE 供电方式，方便工程安装
14 、支持 IP67 防护等级
	
	
	
	
	
	
	
	
	内完
成设
备到
货安
装调试，具体时
间以
采购
人通
知为
准。
质保期：三
年，质保期内，对正常
使用
过程
中出
现的
质量
问题
及时
进行
免费维修、免费更换，
	

	
2
	其他信息化设备
	明厨亮
灶硬盘
录像机
	A0201
9900
	
大华
	型号：DH-NVR4216-4KS3
规格及参数说明：
1.支持 WEB 、本地 GUI 界面操作
	浙江大华
技术股份
有限公司
	大 型 企
	300
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	2.支持最大 16 路网络视频接入，网络性能 160Mbps 接入、 160Mbps 储存、80Mbps 转发
3.支持不开智能 1 路 12MP@25fps ; 2 路 8MP@25fps ; 3 路6MP@25fps ; 3 路 5MP@25fps ; 4 路 4MP@25fps ; 10 路
1080p@25fps 解码。或开智能 1 路 12MP@25fps ; 2 路
8MP@25fps ; 3 路 6MP@25fps ; 3 路 5MP@25fps ; 4 路
4MP@25fps ; 9 路 1080p@25fps 解码。最大支持 16 路视频回放
4.支持 12MP ; 8MP ; 6MP ; 5MP ; 4MP ; 3MP ; 1080p ; 960p ; 720p ; D1 ; CIF ; QCIF IPC 分辨率接入
5.支持 4 路后智能智能动检
6.支持 2 个内置 SATA 接口，单盘最大容量支持 20T（含 2块 16T 硬盘）
7.支持 2 个 USB 接口（1 个前置 USB2.0 接口、1 个后置USB2.0 接口）
8.支持 4 路报警输入、2 路报警输出
9.支持 2 个千兆以太网口，支持 2 个不同段 IP 地址的 IPC 设备接入，支持将双网口设置同一个 IP 地址，实现数据链路冗余
10.支持 VGA 、HDMI 异源输出，HDMI 视频输出分辨率最大支持 4K 显示
11.可接驳支持 ONVIF、RTSP 协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机
12.支持 Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264 ，支持一键添加 IPC 并自动切换到 H.265
13.支持 IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DNS、 FTP、ONVIF 24. 12 网络协议
14.支持硬盘、外接 USB 存储设备、DVD 刻录等存储方式，支持 U 盘，DVD 刻录备份方式
15.支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、
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	软件
终身
负责
免费
升级服务。服务内容：衡南
县云
集中
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泉小学）信息化
及设
施设
备政
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	备份，支持图片本地回放与查询
16.支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看
17.支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
3
	
其他信息化设备
	
摄像机电源
	
A0201
9900
	
大华
	型号：DH-PFM320
规格及参数说明：
12V/2A 圆头、两端带线式, 国标, 输入线长 500mm, 输出线长 100mm
	浙江大华技术股份
有限公司
	大 型 企 业
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4
	


其他信息化设备
	

环境检测字符
叠加器
	


A0201
9900
	


大华
	型号：TC-TH-D1
规格及参数说明：
冷藏室、冷冻室环境监测
1 、产品自带屏幕，可显示采集的现场温度、湿度数据
2 、温度探测范围-20~70℃ , 测量精度±0.5℃
3 、湿度探测范围 0～100%RH ，测量精度±3%RH
4 、RS485 通信协议接口
	

浙江大华技术股份
有限公司
	大 型 企 业
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明厨亮
灶可视
化展示
系统
	





A0201
9900
	





Hisen
se
	型号：75H55E
规格及参数说明：
明厨亮灶液晶监视器
1 、屏幕尺寸：75 英寸
2 、屏幕比例：16:9
3 、分辨率：1920×1080
4 、刷新率：60Hz
5 、显示色彩：8bit
6 、亮度：350cd/m²
7 、对比度：IPS：1200:1(Typ.)
8 、工作温度：0~+40℃
9 、含安装支架
	




海信视像科技股份
有限公司
	大 型 企 业
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	6
	其他信息化设备
	解码器
	A0201
9900
	大华
	型号：DH-NVD0105DH-4K
规格及参数说明：
	浙江大华
技术股份
	大 型
	435
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	8700
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	明厨亮灶解码器
1 、支持 1 路 HDMI 信号或 1 路 VGA 输出
2 、支持 1 路 HDMI 音频输出
3 、支持 SVAC/MPEG4/MPEG2/H.264/H.265/MJPEG 标准网络视频流解码
4 、支持
QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720p/1080p/3MP/5MP/6MP/8MP/12M P/32MP 视频解码
5 、支持通过串口控制屏幕开关
6 、支持 1 路 32MP@25fps/3 路 12MP@15fps/4 路
8MP@30fps/6 路 6MP@25fps/8 路 5MP@25fps/9 路
4MP@25fps/10 路 3MP@30fps/16 路 1080p@30fps/64 路D1@30fps 同时解码
7 、支持 1/4/9/16/25/36/64 画面分割
8 、HDMI 输出接口支持 3840×2160 ，  1920×1080 ，
1280×1024 ，  1280×720， 1024×768 五种显示分辨率
9 、支持 Onvif、RTSP 协议接入，支持国标 GB28181 接入
10 、支持远程录像文件的解码输出
11 、支持 1 个 10M/100M/1000M 自适应以太网接口
	有限公司
	企 业
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其他信息化设备
	




高清红外半球
	




A0201
9900
	





大华
	型号：DH-IPC-HDW3438XY-KT
规格及参数说明：
1 、传感器类型：1/3 英寸 CMOS；
2 、像素：400 万；
3 、最大分辨率：2560×1440；
4 、最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
5 、最大补光距离：50m（红外）；
6 、补光灯：2 颗（红外灯）；
7 、镜头类型：定焦；
8 、镜头焦距：3.6mm；
	




浙江大华技术股份
有限公司
	大 型 企 业
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/
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	9 、智能编码：H.264:支持;H.265:支持 ;；
10 、宽动态：支持；
11 、内置 MIC：支持；
12 、报警事件：网络断开 ;IP 冲突 ;非法访问 ;动态检测 ;视频遮挡 ;音频异常侦测 ;安全异常；
13 、接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI； GB/T28181-2022；
14 、供电方式：DC12V/POE；
15 、防护等级：IP67
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[image: ]其他信息化设备
	









教室专
用摄像
机
	










A0201
9900
	











大华
	型号：DH-IPC-HDBW3458XY-KT
规格及参数说明：
1 、传感器类型：1/3 英寸 CMOS；
2 、像素：400 万；
3 、最大分辨率：2560×1440；
4 、最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
5 、最大补光距离：30m（红外）；
6 、补光灯：1 颗（红外灯）；
7 、镜头类型：定焦；
8 、镜头焦距：2.8mm
9 、智能编码：H.264：支持；H.265：支持；
10 、宽动态：支持；
11 、内置 MIC：支持；
12 、报警事件：网络断开；IP 冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；安全异常；
13 、接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI； GB/T28181-2022；
14 、供电方式：DC12V/POE；
15 、防护等级：IP67；IK10
	









浙江大华技术股份
有限公司
	大 型 企 业
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18240
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	其他信息
	高清红
	A0201
	大华
	型号：DH-SD-6C3468-HN-SKT-D
	浙江大华
	大
	207
	/
	4
	8280
	/
	/
	
	/
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	化设备
	外球机
	9900
	
	规格及参数说明：
1 、传感器类型：1/2.8 英寸 CMOS；
2 、像素：400 万；
3 、最大分辨率：2560×1440；
4 、最低照度：彩色：0.005lux@F1.6 黑白： 0.0005lux@F1.60Lux；
5 、最大补光距离：150m（红外）；
6 、补光类型：红外；
7 、镜头焦距：4.8mm～115mm；
8 、光学变倍：23 倍；
9 、周界防范：支持区域入侵，支持穿越围栏，支持徘徊检测，支持物品遗留，支持物品搬移，支持快速移动，支持停车检测，支持人员聚集，支持人车分类报警；
10 、人脸检测：支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略；
11 、网络接口：1 个（RJ-45 母头网口，支持 10M/100M 网络数据）；
12 、供电方式：DC12V/3A±10%（标配）；
13 、防护等级：IP66；TVS 6000V 防雷、防浪涌和防突波保护；
	技术股份有限公司
	型 企 业
	0
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其他信息化设备
	



高清红外枪机
	



A0201
9900
	




大华
	型号：DH-IPC-HFW3438XY-A-KT
规格及参数说明：
1 、传感器类型：1/3 英寸 CMOS；
2 、像素：400 万；
3 、最大分辨率：2560×1440；
4 、最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
5 、最大补光距离：50m（红外）；
6 、补光灯：1 颗（红外灯）；
	


浙江大华技术股份
有限公司
	大 型 企 业
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	7 、镜头类型：定焦；
8 、镜头焦距：3.6-12mm 可选；
9 、智能编码：H.264:支持;H.265:支持 ;；
10 、宽动态：支持；
11 、内置 MIC：支持；
12 、报警事件：网络断开 ;IP 冲突 ;非法访问 ;动态检测 ;视频遮挡 ;音频异常侦测 ;安全异常；
13 、接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI； GB/T28181-2022；
14 、供电方式：DC12V/POE；
15 、防护等级：IP67
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[image: ]其他信息化设备
	








电梯专
用摄像
机
	









A0201
9900
	









大华
	型号：DH-IPC-HDBW3433F-M-AS
规格及参数说明：
1 、采用高性能 400 万像素 1/3 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
2 、可输出 400 万(2560×1440)@25fps ，最大可输出 400万(2688×1520)@20fps
3 、最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
4 、支持 H.265 编码，压缩比高，实现超低码流传输
5 、内置高效红外补光灯，最大红外监控距离 20 米
6 、支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
7 、支持 ROI ，SMART H.264/H.265 ，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
8 、支持报警 1 进 1 出，音频 1 进 1 出，最大支持 256G Micro SD 卡， 内置 MIC
9 、支持 DC12V/POE 供电方式
10 、支持 IP67/IK10 防护等级
	








浙江大华技术股份
有限公司
	大 型 企 业
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	其他信息
	电梯无
	A0201
	大华
	型号：DH-WBD2-60N-01
	浙江大华
	大
	382
	/
	1
	382
	/
	/
	
	/
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	化设备
	线网桥
	9900
	
	规格及参数说明：
1 、网桥网络接口：具备 1 个 10/100Mbps 自协商以太网上行口(非标 24V PoE 输入) 、1 个 10/100Mbps 自协商以太网下行口；
2 、网桥电源接口：具备 1 个 DC 电源端口；
3 、插墙式 PoE 电源模块网络接口：具备 1 个 10/100Mbps自协商以太网口 (非标 24V PoE 输出) 、1 个 10/100Mbps自协商以太网口；
4 、无线标准：IEEE 802. 11 b/g/n；
5 、工作频率：2.4GHz - 2.484GHz；
6 、无线传输距离：200m；
7 、整机最大无线传输速率：300Mbps；
8 、拨码开关：1 个，可通过拨码调整网桥工作模式，调试更便捷；
9 、工作温度：-20℃~+55℃ ;
10 、供电方式：设备支持非标 24V PoE 电源（标配）和 12VDC电源（不标配）两种电源的供电方式，可根据实际情况灵活选择；
11 、成对包装：1 个包装内含 2 只网桥
	技术股份有限公司
	型 企 业
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[image: ]其他信息化设备
	
摄像机支架
	
A0201
9900
	
大华
	型号：DH-PFB121W
规格及参数说明：
配套摄像头支架
	浙江大华技术股份
有限公司
	大 型 企 业
	
60
	
/
	
208
	
12480
	
/
	
/
	
	
/
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其他信息化设备
	


网络存储阵列
	


A0201
9900
	


大华
	型号：DH-EVS5148S
规格及参数说明：
1 、配置 64 位多核高性能处理器，默认 8GB 内存，可扩展至 64GB 内存；
2 、机架式机箱，48 盘位，1+1 冗余电源，可支持对硬盘、电源、风扇、控制器模块热插拔维护；
3 、支持 4 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网电口，1 个
	

浙江大华技术股份
有限公司
	大 型 企 业
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	10/100Mbps 自适用管理网口
4 、支持 CMR&SMR 硬盘，支持 SATA 硬盘，CMR 单盘最大支持 24TB 硬盘，SMR 单盘最大支持 25TB；
5 、1 个 HDMI ，4 个 USB ，1 个 eSATA ，1 个 RS232；
6 、支持 RAID0/1/5/6/10/50/60 ，SRAID ，支持全局热备和局部热备盘；
7 、支持 450 路 H.264/H.265 混合接入，网络带宽1024Mbps 接入，1024Mbps 存储，1024Mbps 转发；
8 、可通过 ONVIF、GB28181 、RTSP 、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储；
9 、仅 CMR 硬盘支持通过 IPSAN 、NAS（Samba 、FTP 、 NFS）、视频直存模式访问存储资源；
10 、支持 iSCSI 客户端模式，访问第三方存储资源，增加存储空间，延长存储周期；
11 、支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警；
12 、可结合硬盘状态、RAID 配置、存储模式、网络状态、录像状态等信息，智能诊断用户配置合规性，保障整机可靠运行；
13 、可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警等多种报警事件、图片透传平台；
▲14 、支持任意 N 台设备（N 2） 通过 SAS 数据线组成 环状结构集群，设备集群之间数据能够通过环状结构进行传递和通信，  其中任意 1 台设备都可以访问其下游设备中 的数据（提供第三方检测机构出具的具有“CMA ”或“CNAS ”标识的有效检测报告复印件并加盖投标人公章）
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其他信息化设备
	
硬盘
	
A0201
9900
	
希捷
	型号：ST6000NM019B
规格及参数说明：
企业级
1 、单盘容量：6TB；
	希捷国际
科技（无
锡）有限公
司
	大 型
	
147
0
	
/
	
80
	
117600
	
/
	
/
	
	
/




153

	
	
	
	
	
	2 、缓存：256MB；
3 、转速：7200RPM；
4 、硬盘接口：SATA
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[image: ]其他信息化设备
	














校园安
防平台
系统
	















A0201
9900
	















大华
	型号：DH-ICC-U800
规格及参数说明：
一、系统功能
1 、 开放平台：支持提供在线式的平台开放 API 开发手册；
2 、 单点认证：支持通第三方系统直接嵌入系统平台软件页面；
3 、 低代码开发：支持核心业务表单自定义字段；支持自定义菜单；
4 、 系统安全：支持访问安全、接口安全、数据安全、传输安全、上传安全、隐私保护等；
二、业务功能
1 、 视频监控：支持窗口分割、浏览/抓图、轮巡、鱼眼模式、音频和对讲；
2 、  门禁管理：支持门禁概览、权限管理、门禁事件查看及处理；支持设备复核、离线补传及报警联动；
3 、 停车场管理：提供配置引导及数据概览；支持场区设置，包括场区展示、基本信息管理、出/入口放行模式管理、收费规则管理、车道/潮汐车道配置、财务中心、查询记录、值守记录。
4 、 访客管理：支持多种来访模式、支持来访区域配置及管理、支持 H5 访客界面实现公众号、小程序；
5 、 设备运维：支持资产管理，视频、图片通道、存储设备、服务器等监控；支持网络拓扑、报警处置、知识库、 自动化巡检以及远程设备管理；
6 、 人脸库：支持部门、卡片、车辆管理；支持人员管理，人脸采集及质量管理；在移动端支持 H5 、APP 、微信服务号实现人脸采集及刷新；
	














浙江大华技术股份
有限公司
	大 型 企 业
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	7 、 出入校：提供出入口人脸库管理、通行规则管理；支持出入口考勤及报表查询；在移动端支持通过 APP\微信推送考勤记录；
8 、 客流统计：支持客流按日、周、月、年、 自定义维度统计，根据报警配置实现客流报警联动及数据补采；
9 、 支持梯控、巡更管理；
三、性能规格
1 、接入性能：单台默认视频支持 600 路， 门禁 100 路，停车 5 进 5 出，访客机 2 台，支持性能扩展；
2 、软件性能：管理角色支持 10000 个，管理用户支持 1000个，支持用户并发 100 个； 电视墙上墙路数 64 个，上墙轮询路数 128 个；出入校考勤记录保持 6 个月，考勤通行消息推送 1 分钟内；
四、硬件规格
1 、CPU：2 核，主频：3.0GHz；
2 、硬盘：配置 1 块 128G SSD 固态硬盘, 1 块 4T 机械硬盘,机械硬盘单盘最大支持企业级 24T；
3 、内存：32G 内存；
4 、接口：前置 2 个 USB2.0 接口、后置 2 个 USB3.0 接口 1 个 RS-232 接口（后置，用于调试及透传串口数据）、 1 个 VGA 接口、2 个 HDMI 接口；
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其他信息化设备
	



流媒体系统
	



A0201
9900
	




大华
	型号：DH-ICC-B-MTS
规格及参数说明：
一、软件参数
1 、性能规格
（1）流媒体转发能力：单网卡：700Mbps 、多网卡绑定： 1400Mbps；
（2）录像存储：单节点最大管理存储空间 600TB；
2 、支持多协议拉流，如 rtmp ，rtsp ，hls ，flv ， websocket 等；
	


浙江大华技术股份
有限公司
	大 型 企 业
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	3 、网卡配置，支持对网卡的网络模式（多址、容错、高级绑定）、IP 地址、子网掩码、网关、首选 DNS 、备选 DNS进行配置；
4 、网络管理，支持手动添加路由表，包含目的 IP 地址、子网掩码、默认网关；
5 、安全配置，支持手动开启系统 SSH 访问，重启后自动关闭 SSH 访问；
二、硬件参数
1、处理器：4 核；
2 、内存：32G；
3 、接口：DB-15 VGA 接口：1 个、千兆网口：4 个、BMC 管理网口：1 个、USB3.0 接口：后置 2 个，前置 2 个；
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其他信息化设备
	
值班操作台
	
A0201
9900
	
华亿
	型号：定制
规格及参数说明：
三联定制
	成都市华
亿机柜有
限公司
	小 型 企 业
	
450
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[image: ]其他信息化设备
	





操作键盘
	





A0201
9900
	






大华
	型号：DH-NKB8000
规格及参数说明：
1 、10. 1 英寸电容触摸屏，分辨率 1280*800
2 、支持 H.265 、H.264 、H264H 、H264B 、MJPEG、MPEG4 、 SVAC、SmartH.264 、非标码流等；最大 16 画面分割
3 、支持在触屏观看图像或通过 HDMI 将图像投到屏幕上
4 、16 路 200W(1080p)@30fps（4096Kb/s）
5 、支持最大 2 万路设备控制
6 、支持支持抓图、录像功能，文件保存至 U 盘
7 、USB2.0 和 USB3.0 各 2 个
8 、4 路报警输入，高低电平可调
9 、4 路报警输出，3 路继电器，1 路 12V_ 1A 可控
	




浙江大华技术股份
有限公司
	大 型 企 业
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	其他信息化设备
	安防可
视化控
	A0201
9900
	主机品牌：
	型号：主机型号：Veriton E450 3183
显示器型号：X2401WRSHD00A
	主机：宏碁
(重庆)有
	大 型
	750
0
	/
	3
	22500
	/
	CQC
247
	
	/
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	制图形
展示系
统
	
	acer
显示
器品
牌：神
州鲲
泰
	规格及参数说明：
1、CPU：12 核 ; 主频：3.6GHz；
2 、内存：16GB DDR4 3200MHz 及以上；
3 、硬盘：512G SSD 硬盘；
4 、显卡：独立 2GB 显卡；
5 、网卡：集成 10/100/1000 自适应网卡；
6 、声卡：集成 5. 1 声道声卡 提供 5 个音频接口；
7 、键鼠：标准键盘、USB 光电鼠
8 、电源：300W 电源
9 、接口：8 个 USB（含 2 个 USB3.2 Gen2）接口、VGA+HDMI\2个 PS2 接口，1 个串口；
11 、机箱：标准立式机箱，  15L；整机噪音：噪音声压级≤5dB；机箱按键：前置有开机键与重启键。
12 、显示器尺寸：23.8 寸显示器，最佳分辨率：1920x1080；支持显示器开启主机功能
13 、安全性：具备中文 BIOS 、支持来电开机、支持定时开机、实现硬盘密码保护、可单独允许/禁止某串口、某 USB、某个 SATA 接口。支持系统温度监控、电压监控、风扇转速监控
	限公司
显示器：北
京神州数
码云科信
息技术有
限公司
	企 业
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其他信息化设备
	




安防可视化展
示系统
	




A0201
9900
	




大华丰视
	型号：FSL460UCM-FSE
规格及参数说明：
1 、显示单元 ; 尺寸 : 46 英寸 ;
2 、分辨率 : 1920x1080 ;
3 、视角: 178 ° (水平)/178 ° (垂直)
4 、响应时间 : 12ms(GtoG) ;
5 、对比度 : 4000 :1 ;
6 、亮度: 500cd/m² ;
7 、物理拼缝 : 3.5mm ;
8 、输入接口 : VGA*1, DVI*1, BNC*1, YPbPr*1, HDMI*1, USB*1 ; 输出接口:VGA*1, DVI*1, BNC*2 ;
	




浙江丰视
科技有限
公司
	大 型 企 业
	




367
5
	





/
	





12
	





44100
	





/
	





/
	
	





/




157

	
	
	
	
	
	9 、控制接口 : RJ45forRS-232(输入*1, 输出*2) ; 可选配接口 : 3GSDI(输入*1、输出*1)、DP 、HDbaseT 、TVI(输入*1 、输出*1) 、网络源 ;
10 、功耗: 150W;
11 、电源要求: AC100-240V~,50/60Hz ; 寿命 : 60000 小时 ;
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显控平台
	













A0201
9900
	














大华
	型号：DH-NVD1205DU-2I-8K
规格及参数说明：
1 、支持 12 路 HDMI 信号输出
2 、输出接口最大支持 3840×2160@60 及以下常规分辨率和自定义分辨率输出
3 、支持 1 路 HDMI 和 1 路 DP 信号输入
4 、输入接口最大支持 1920×1080@60 及以下常规分辨率采集编码
5 、具备 1 对语音对讲接口：1 个 3.5mm 音频输入接口和1 个 3.5mm 音频输出接口
6 、整机解码支持 6 路 32MP@25fps（仅 H.265 支持） / 21路 12MP@25fps /30 路 8MP@25fps / 42 路 6MP@25fps / 54路 5MP@25fps / 54 路 4MP@30fps /84 路 3MP@25fps / 108路 1080p@30fps / 300 路 D1@30fps（每 4 个输出口为一组，各组均分整机性能，组内共享解码能力）
7 、支持 MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG 标准网络视频流解码
8 、支持
QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/960H/720p/1080p/3MP/4MP/5MP/6M P/8MP/12MP/32MP/视频解码
9 、支持音频压缩格式：PCM/G711/AAC
10 、支持每屏 1/4/6/8/9/16/25/36 分割，支持 M×N 自由分割
11 、支持任意开窗、漫游，每屏最大支持 36 路开窗
12 、支持电视墙默认底色设置，支持高清底图显示
	













浙江大华技术股份
有限公司
	大 型 企 业
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	13 、支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步
14 、支持在大屏上叠加 OSD 文字信息，支持位置，字体大小等自定义设置
15 、支持 Onvif，RTSP ，GB28181 协议接入
▲16、面板集成显示屏，显示设备状态，如 IP、设备型号、版本号等；支持前面板快捷键进行预案切换，轮巡，采集信号快速上墙；（提供第三方检测机构出具的具有“CMA ”或“CNAS ”标识的有效检测报告复印件并加盖投标人公章）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


23
	

其他信息化设备
	

配套底座支架
	

A0201
9900
	

大华丰视
	
型号：定制
规格及参数说明：
用于控制终端固定
	浙江大华
技术股份
有限公司
浙江丰视
科技有限公司
	大 型 企 业
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	[image: ]其他信息化设备
	HDMI 高清线
	A0201
9900
	
国产
	型号：定制
规格及参数说明：
HDMI V2.0
	
国产
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其他信息化设备
	
桌面可视化展
示系统
	
A0201
9900
	
PHILI
PS
	
型号：32BDL1210Q
规格及参数说明：
高分辨率、32 寸显示页面
	
飞利浦（中
国）投资有
限公司
	大 型 企 业
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其他信息化设备
	
操作台
	
A0201
9900
	
华亿
	型号：定制
规格及参数说明：
单联定制
	成都市华
亿机柜有
限公司
	小 型 企 业
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其他信息化设备
	
监控立杆
	
A0201
9900
	
国产
	型号：定制
规格及参数说明：
1 、4M 杆含地笼、立杆设备箱
2 、地笼与水泥基础 600*800mm；
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28
	其他信息化设备
	
防雷器
	A0201
9900
	
国产
	型号：定制
规格及参数说明：
网络、电源二合一防雷器
	
国产
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	其他信息化设备
	其他辅材
	A0201
9900
	
国产
	型号：定制
规格及参数说明：
PVC 管材、接插件、扎带、绝缘胶布等
	
国产
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	300
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3000
	
/
	
/
	
	
/

	七、车辆管理系统
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快速道闸
	












A0201
9900
	













大华
	型号：DH-IPMECD-2042-RM40-T20
规格及参数说明：
1 、4 米直杆道闸，含 2 个遥控器
2 、箱体采用钣金设计，机箱表面采用静电喷涂工艺防锈
3 、采用 24V 直流无刷电机，低功耗、效率高、运行稳定、安全且噪声小
4 、道闸起落杆速度可调（2~6S）
5 、数码管面板显示，支持设备故障码、设备运行状态显示
6 、可通过 485 接口连接相机，通过相机web 端可读取道闸状态包括运行次数和运行状态。并且可以读取道闸运行日志
7 、支持外接雷达、线圈防砸功能， 内置 DC12V 输出，可用于外接单雷达供电
8 、标配遇阻反弹功能，当杆子下落过程中受阻时会自动反弹
9 、无线摇控功能，采用学习码遥控技术，方便且保密性高，最大遥控距离 50 米（空旷无干扰）
10 、支持遥控一键车队模式
11 、支持道闸计数模式
12 、电机寿命：300 万次
13 、弹簧寿命：100 万次
14 、外部供电电压：AC220V±10%
15 、工作电压：DC24V
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有限公司
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	16 、防护等级：IP54
	
	
	
	
	
	
	
	
	正常
使用
过程
中出
现的
质量
问题
及时
进行
免费维修、免费更换，软件
终身
负责
免费
升级服务。服务内容：衡南
县云
集中
心幼
儿园
（清
泉小学）信息化
	

	


2
	

其他信息化设备
	
数字车
辆检测
器
	

A0201
9900
	


大华
	型号：DH-ITSJC-2303-DC12
规格及参数说明：
1 、发射频率：77GHz～81GHz；
2 、检测区域：0.3m～6m（可调）；
3 、防砸区域：0～2m（可调）；
4 、检测目标：人、车；
	
浙江大华技术股份
有限公司
	大 型 企 业
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其他信息化设备
	



道闸展示系统
	



A0201
9900
	




大华
	型号：配套
规格及参数说明：
1 、工作电压:AC220V±10%, 50Hz ; LED 亮度 :1200cd ; LED角度 :110 ° ;
2 、喇叭规格：4 Ω 10W；
3 、防护等级：IP65；
4 、基色：1 红 1 绿；
5 、下行通讯方式:RJ45( ; 字符显示:支持 GB2312 字符集,支持 16×16 点阵常用汉字 ; 通讯 RJ45 ;功耗。
	


浙江大华技术股份
有限公司
	大 型 企 业
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[image: ]其他信息化设备
	


车牌识别系统
	


A0201
9900
	



大华
	型号：DH-IPMECS-2232-Z
规格及参数说明：
1 、包含：防护罩、镜头、摄像机、2 个 LED 补光灯等；
2 、分辨率： 200 万像素；
3 、帧率：25fps(1920*1080)；
4 、车辆抓拍：支持车牌、车型、车标、车身颜色识别，电动变焦、 自动光圈，内置 LED 补光灯，同步补光，同步录像，黑白名单控制，视频触发；
	


浙江大华技术股份
有限公司
	大 型 企 业
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5
	
其他信息化设备
	
立柱
	
A0201
9900
	
大华
	型号：配套
规格及参数说明：
立柱高度：1.3 米；立柱直径：60mm；
	浙江大华技术股份
有限公司
	大 型 企 业
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	其他信息化设备
	网络单
元系统
	A0201
9900
	锐捷
	型号：RG-S3000-10GT2MS-RU
规格及参数说明：
	锐捷网络
股份有限
	大 型
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	（8）
	
	
	8 个千兆电口，上行千兆电口
	公司
	企 业
	
	
	
	
	
	
	及设
施设
备政
府采
购
	

	
7
	
其他信息化设备
	
系统管理软件
	
A0201
9900
	
大华
	型号：V1.0
规格及参数说明：
满足车辆登记、支付管理、停车联动管理等功能，提供 SDK 开发包
	浙江大华技术股份
有限公司
	大 型 企 业
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	其他信息化设备
	
岗亭
	A0201
9900
	
国产
	型号：定制
规格及参数说明：
不锈钢定制，钢材厚度 2mm ，含安全岛
	
国产
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车辆中
心管理
系统
	











A0201
9900
	







主机
品牌：
acer
显示
器品
牌：神
州鲲
泰
	型号：主机型号：Veriton E450 3183
显示器型号：X2401WRSHD00A规格及参数说明：
1、CPU：12 核 ; 主频：3.6GHz；
2 、内存：16GB DDR4 3200MHz 及以上；
3 、硬盘：512G SSD 硬盘；
4 、显卡：独立 2GB 显卡；
5 、网卡：集成 10/100/1000 自适应网卡；
6 、声卡：集成 5. 1 声道声卡 提供 5 个音频接口；
7 、键鼠：标准键盘、USB 光电鼠
8 、电源：300W 电源
9 、接口：8 个 USB（含 2 个 USB3.2 Gen2）接口、VGA+HDMI\2个 PS2 接口，1 个串口；
11 、机箱：标准立式机箱，  15L；整机噪音：噪音声压级≤5dB；机箱按键：前置有开机键与重启键。
12 、显示器尺寸：23.8 寸显示器，最佳分辨率：1920x1080；支持显示器开启主机功能
13 、安全性：具备中文 BIOS 、支持来电开机、支持定时开机、实现硬盘密码保护、可单独允许/禁止某串口、某 USB、某个 SATA 接口。支持系统温度监控、电压监控、风扇转速监控
	







主机：宏碁
(重庆)有
限公司
显示器：北
京神州数
码云科信
息技术有
限公司
	大 型 企 业
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10
	其他信息化设备
	其他辅材
	A0201
9900
	
国产
	型号：定制
规格及参数说明：
PVC 管材、线材、接插件、扎带、绝缘胶布等
	
国产
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	八、新型教学空间
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多媒体可视化
教学展示系统
	














A0201
9900
	













科大讯飞iFLYT
EK
	型号：BF86D
规格及参数说明：
一、硬件参数
1.整机屏幕需采用86 寸 UHD 超高清 A 规显示屏，显示比例 16:9 ，屏幕图像分辨率 3840*2160 ，需支持亮度 350cd/m ² , 支持最大亮度 400cd/m² ;整机灰度等级 256 灰阶。
2.需采用电容触控技术，触控方式支持手指或电容被动书写笔等非透明物体，支持多点触摸。整机系统触控需支持40 点触控及同时书写，触摸分辨率 32768×32768。
3. 定位精准度≤±2mm（中心位置），最小识别直径≤2mm。
4.整机 操作系统下支持书写触控延迟≤40ms 。整机安卓系统下支持书写触控延迟≤35ms。
5.整机（含副板）支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔等直接书写，副板支持磁吸；
▲6. 整机需支持前置物理接口  5 个，所有接口均采用非转接方式，包含 1 路 HDMI 接口、2 路双通道 USB3.0 接口(操作系统均能被识别）、1 路 Type-C 接口（支持全功能PD 65W）、1 路 USB-Type-B 接口（Touch）。 (提供第三方检测机构出具的具有“CMA ”或“CNAS ”标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章。)
7.整机后置物理接口 10 个，包含 2 路 HDMI2.0 、2 路
USB2.0 、1 路 RS232 、1 路 RJ45 、1 路 TOUCH  USB(触控输出接口) 、1 路 mic in3.5mm 、1 路 LINE out 3.5mm 、 1 路 HDMI OUT
8.整机需内置非独立外扩展麦克风阵列，麦克风数量8 个，可用于对教室环
	













科大讯飞
股份有限
公司
iFLYTEK
	大 型 企 业
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	境音频进行采集，整机拾音距离 12m ，拾音角度 180 °。
9 、整机需支持内置广角摄像头，支持像素 1600 万，对角视场角135 ° , 水平视场角120 ° , 摄像头具备下倾设计，可进行教室场景拍摄；
▲10.整机需内置 2.2 声道扬声器，20W 全频扬声器 2 个， 15W 高音扬声器 2 个，总功率 70W，语言清晰度（STI-PA）
0.8。 (提供第三方检测机构出具的具有“CMA ”或“CNAS ”标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章。)
11.整机扬声器在 100%音量下，需支持 1 米处声压级90db ，10 米处声压级 84dB ，响度差距 6dB；
12.为方便教学使用，整机双系统下均需支持手势调出中控导航系统，实现中控导航、系统切换、系统工具功能调取；
13.整机需支持多种手势操作，支持多窗口切换、最小化、亮息屏、降半屏、中控菜单；
14.整机需自带 操作系统，八核处理器，内存 2GB ，存储空间 16GB。
▲15.整机需支持智能书写护眼模式，可做到屏幕书写过程中逐步降低整机背光亮度至 50% ，降低色温至 6500K 以下。 (提供第三方检测机构出具的具有“CMA ”或“CNAS ”标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章。)
16.整机需支持多种手势操作，支持多窗口切换、最小化、亮息屏、降半屏、中控菜单；
二、OPS 参数
1.整机架构:针脚数为行业通用 80Pin ,与大屏无单独接线；
2.采用卡扣固定，无需工具即可快速拆卸电脑模块；
3.CPU：4 核； 内存：8G DDR4；硬盘：256G SSD；
4.USB 接口要求：USB3.0+USB2.0 共计 6 个；
5.其他接口要求：网络接口 1 个，DP 输出接口 1 个，HDMI 接口 1 个，耳机接口 1 个，麦克风输入接口 1 个；
6.Wifi：需支持 802. 11b/g/n；蓝牙需支持 Bluetooth 4.2
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	以上。
三、备授课教学系统
1 、需支持一键开机后即刻进入教学应用系统界面，无需额外点击操作运行应用系统；支持教师通过二维码扫描、账密输入、人脸识别登录方式进入教学应用系统。
2 、需提供学科应用入口：教学桌面需最少预置语文、数学、英语 3 个学科的学科应用入口，需支持教师直接下载并按照学科筛选学科应用。
3.配套教学资源：教学资源需覆盖全学科的电子版本教材；其中语文、英语、音乐学科提供点读功能，支持分句、段、篇章进行点读；需给每个教师账号提供至少 10 本电子课本下载权限，并支持教师课本上课时，一键云同步获取备课资源，并下载至课本中，方便课上随时调用。授课过程中，支持对课本进行文本批注、画笔标注、擦除、聚焦、翻页操作。
4 、PPT 备课工具：需支持制作 PPT 课件时可插入教学互动活动，如分类、连线、卡片、画廊、语言学科评测练习、函数等；需支持直接引用与课程相关的云端、校本资源库、个人资源库资源；
5 、电子白板教学：需电子白板手写中英文实现转写功能，手写字词、单词、句子转写成印刷体，识别为印刷体后支持朗读、评测、生成卡片功能，中文卡片包括拼音、笔顺、部首和结构，英文卡片包括发音、翻译、关联词、常用短语、例句；
6 、提供罗盘工具，需支持五指点击屏幕调出罗盘工具，需支持在一体机屏幕任意位置停留或左右侧边隐藏；常见应用工具 2 层功能调取如选择、擦除等；
7 、在系统界面下， 内置侧边栏快捷菜单，支持 10 种快捷入口，如主页、文件、课本、白板、展台、讲评、智能笔等；需支持在系统界面下实现上课/下课，并自动登录/退出教师账号，登录后自动进入上次授课班级及教学进度；
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	8 、需支持 7 种智能手势操作功能，便捷教师应用操作，提升人机交互效率，如调用系统菜单、召唤全局工具栏、窗口最小化、多窗口管理、亮/息屏、降半屏等手势操作功能；
9 、需支持录课功能，需支持 2 种调取方式，如前置物理按键一键调取或罗盘工具调取；支持对微课内容（PPT、电子课本、网页、文档）进行关键帧提取；
10 、提供教学学科工具：
1）支持6 种平面几何工具，如线、角、圆等常见平面几何工具，绘制平面图形支持设置任意中心点进行旋转，辅助学生理解；
2）支持绘制4 种以上立体几何图形，如立方体、圆柱体、多棱柱、多棱锥等；支持8 种图形工具操作，如立方体图形至少支持三视图、展开、收起、构图、堆积等常见教学操作，培养学生数学学科素养；
3）支持4 种以上函数工具类型；支持4 种常见尺规工具；
8 种英语学科工具；
4）中英识别：需支持手写中文、英文直接转写为印刷体，且识别为印刷体后支持朗读、评测、生成卡片等功能；
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实物展台
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科大讯飞
	型号：JUVP04
规格及参数说明：
1 、箱体托板采用单板结构，采用磁吸吸附式，非气压杆联动，也支持机械锁开合收拢，防止托板打开跌落，保护师生安全。
2 、视频展台镜头 800 万像素，图像幅面 A4。
3 、摄像头带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头,防护等级达到 IP4X 级别。
4 、视频展台带抬臂启动软件功能，打开镜头臂杆即可启动教学软件，合拢臂杆可关闭软件。
5 、带 2 个 USB 数据连接口，USB 线可分离 ;箱内 USB 连线隐藏式设计，且 USB 口下出。
	




科大讯飞
股份有限
公司
	大 型 企 业
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	6 、采用 AF 自动对焦，课件翻页和光线变化时不能出现频繁对焦的情况，提高教学演示效率。
7 、箱内的拍摄杆要求模块化可拆卸，不用拆卸挂箱即可更换臂杆，方便布线和维护。
8 、展示托板正上方具备 LED 补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计。
软件参数
1 、展台成像画面可以实时批注，预设多种笔划粗细及颜色选择，支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。
2 、图像特技：二维码扫码、延时拍照、聚光灯、负片、镜像、黑白、 自动曝光、视频冻结、旋转、同屏对比教学、
屏幕录制。
3 、软件自带虚拟黑板功能，截取实物展示的某一重点内容在虚拟黑板模式下进行单独批注讲解，板书支持保存和二次打开、编辑，使授课变得简单轻松。
4 、软件支持故障自检功能，帮助用户检测“无画面 ”的原因，并给出引导性的修复和解决方案，可判断硬件连接、解码器、显卡驱动、摄像头占用等问题。
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扩声设备
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比丽普
	型号：kt-8700
规格及参数说明：
1.带一路定压广播输入接口，可选择定压功率信号直接输出；
2. 1 路立体声输入，1 路话筒输入， 内置话筒、音乐和线路音量可调，音乐高低音可调；
技术参数：
1 、额定功率：25W；
2 、额定阻抗：8 Ω ;
3 、接收频率：2400-2483.5MHz；
4 、接收灵敏度：82dB；
	




广州市比丽普电子
有限公司
	小 型 企 业
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	5 、工作温度：-20~75 度；
6 、频率响应：55Hz-18kHz；
7 、驱动器:4.5"全频×1+2.5" × 1 高音；
8 、接口：1 路广播输入（音频输入 0.35-1.5V），1 路立体声 RCA ，1 路话筒接口；
9 、灵敏度：85dB/1W/1M；信噪比：75dB；
10 、最大声压级：78dB；
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多媒体教学集
控平台
	












A0201
9900
	













畅言
	型号：智慧窗校级教学终端集控管理平台V1.0
规格及参数说明：
1.管理平台需采用B/S 混合云架构设计，无需本地额外部署服务器等设备即可实现对教学信息化设备运行数据的监测。
2. 多种操作系统通过网页浏览器登陆操作，需提供 2 种身份识别方式：支持通过账号登录、手机扫码登录方式，方便用户使用。
3.支持设备使用数据监控：实时查看当前管控设备数、开机设备数、设备异常数；查看设备和软件使用情况。
4.实时监测已连接的交互智能设备状态，需支持显示至少  10 台设备使用的缩略预览以及单设备全屏查看；需支持远程监测交互智能设备开关机状态、CPU 状态、硬盘使用状况、内存使用状况等设备数据。
5.需支持对广域网内的交互智能终端进行远程实时控制：监测设备当前运行界面，开关机、切换通道、更改图像、打铃及解锁屏等功能，并需支持自定义日循环执行，预约定时执行；选定的交互智能设备远程推送动态文字动公告；远程下发文件。
6.需提供教学专用弹窗屏蔽工具：支持对软件应用弹窗进行屏蔽拦截；支持自定义应用广告弹窗过滤屏蔽，可屏蔽拦截指定应用的广告弹窗。
7.需支持多层级权限管理，支持按建筑、按班级将设备管理权限分配给多个管理员，由多个管理员共同管理：需支持校
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	级管理员添加普通管理员并修改普通管理员的页面权限和设备范围权限。
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多媒体教学操作台
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蓝贝思特
	型号：大正 Y-01
规格及参数说明：
1 、表面采用静电喷塑工艺，电喷灰色，桌面两边采用橡木扶手。
2 、整体采用分体式结构，长 1100mm 、宽 750mm 、高
1000mm；台面为 1100x750x340mm ，箱体为 800*650*650mm。
3 、材质：台面采用高档木黄色耐划木质材料，整体采用冷轧钢板 1.0-1.5mm（光洁平整无锈迹），数控设备精加工制作，前后开门，方便装入设备，不受讲台地面限制，结构牢固，不变形；
4 、台面左边为放置台，可放置任意尺寸的笔记本电脑及课本等，台面左右两侧带有橡木扶手，让使用者有更好的选择；整机采用圆弧倒圆角设计，从而避免误伤师生的手，安全稳定、可靠、圆弧倒圆角式设计符合校安工程。
5 、台面右边可选配模块接口盒，方便使用。
6 、全封闭结构，安全防盗，锁好讲桌后，桌外无任何可拆卸部件。
7 、结构特点：台面操作，前置储物抽屉，方便老师使用。
8 、钥匙通用：一把钥匙可以开启所有门。
	








山东蓝贝思特教装集团股份有限公司
	大 型 企 业
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HDMI 线
	A0201
9900
	
国产
	型号：定制
规格及参数说明：
5 米 HDMI 线
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	其他信息化设备
	
音频线
	A0201
9900
	
国产
	型号：定制
规格及参数说明：
5 米音频线
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	其他信息化设备
	网络跳线
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国产
	型号：定制
规格及参数说明：
5 米网络连接线
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	其他信息化设备
	多功能插座
	A0201
9900
	
国产
	型号：定制
规格及参数说明：
配套网络、视频、音频插座
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	其他信息化设备
	安装辅材
	A0201
9900
	
国产
	型号：定制
规格及参数说明：
含安装支架、交换机、水晶头等辅材
	
国产
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化展示
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心理
小屋：
声博
士
心理
平板：
HUAWE
I
AI 心
理伙
伴：科
大讯
飞
	型号：心理小屋：WJS-1PNX
心理平板：AGS5Z-W09
AI 心理伙伴：AI 心理伙伴系统V1.0规格及参数说明：
一、心理小屋
1 、舱体规格：舱体尺寸 W1000*D800*H2000 ，需支持单人入座 ;
2 、舱体材质：需支持舱体通风、隔音、易清洁；
3 、新风：需支持通过自动感应或手动控制新风系统；
4 、照明：需支持通过自动感应或者手动控制运行照明灯；
5 、移动脚轮：需具备调节解锁的移动脚轮；
6 、家具：
① 需具备桌椅一套；
② 需具备平板设备稳定支架；
7 、内置电源接口：需具备安全电源供电系统，符合不同电源使用。
二、心理平板
1 、CPU 处理器：需支持 ARM 架构核心数 8 核；
2 、存储容量： 内存 4GB ；存储 64GB；
3 、操作系统：安卓或鸿蒙；
4 、屏幕尺寸： 10 英寸；
5 、屏幕分辨率：分辨率 2000x1200；
6 、屏幕亮度：最大屏幕亮度值 300nits；
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	7 、屏幕类型：IPS 屏或 OLED 屏；
8 、电池容量： 电池典型值容量 7500mAh；
9 、电源：需支持输入 100～240V 50Hz/60Hz ， Type-C 充电接口；
10 、前置摄像头： 500 万像素；
11 、后置摄像头： 800 万像素；
12 、接口：
① 需支持耳机接口；
② Type-C 接口；
③ pogo-pin 接口；
13 、Wi-Fi：需支持 802. 11 a/b/g/n/ac 无线协议， 2.4G/5G；
14 、蓝牙：需支持蓝牙 5.0 以及向下兼容；
15 、麦克风： 内置麦克风 1 个；
16 、扬声器： 内置扬声器 2 个；
17 、机身厚度：机身厚度≤8.0 毫米（除摄像头以外的其他区域；）
18 、重量： ≤500 克；
三、AI 心理伙伴
（一）AI 心理聊天
1 、需支持用户与系统进行聊天，支持文本输入，调取设备的输入法进行输入。
2 、需支持用户使用语音完成输入，调取设备的麦克风，收入语音。
3 、需支持将用户输入的语音对话，通过语音转写技术将语音内容转写成文本输入；
4 、需支持语音转写的文本呈现效果， 自动将语音转写后的文本加入标点。
5 、需支持历史聊天记录，支持用户查看历史的聊天记录，聊天记录包含用户聊天的文本和语音两种形式，支持用户回
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	听自己历史的语音输入。
6 、需支持清除历史记录，支持用户清除历史对话记录，以确保用户的隐私安全。
7 、需支持赞踩，支持对模型的回复内容进行点赞点踩，并选择赞踩的原因，如点赞后可选择感觉被理解、缓解了我的情绪等原因，同时支持用户对点踩的原因进行自定义文本回复。
8 、需支持资源推荐，支持通过推荐算法在适当的时候为用户推荐相关的心理科普或情绪缓解的资源。
9 、需支持危机热线推荐，根据学生对话时体现的危机敏感词，在大模型生成对用户的情绪共情安抚文本并为学生推荐心理危机热线电话，为学生提供求助渠道。
10 、需支持日记总结，支持对学生每天聊天内容进行总结，对有对话记录的日期，可以查看本日的聊天内容总结。
（二）多角色切换
1 、需支持切换聊天对象，可选择理性、感性、中性三种不同的人设形象的切换，每个形象提供人设名称、人设标签、人设简介、人设 MBTI 类型。
2 、需支持根据每个人设形象的特点配置不同的发音人供用户选择，每个形象配置了 2 个不同的发音人
3 、需支持人设形象的个性化服饰装扮搭配，设置用户专属的个性化形象，服饰装扮包含眼镜、帽子、背包、衣服。
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AI 可视
化智能
交互系
统
	


A0201
9900
	硬件：讯飞
奇思
妙问软件：讯飞
奇思
妙问
	型号：硬件：HQC-A55NB
软件：奇思妙问软件V1.0
规格及参数说明：
硬件：
1.屏幕尺寸：55 英寸，屏幕分辨率：1920*1080 ，屏幕刷新率 60Hz；
2.CPU：8 核，最高主频 2.0GHz；
3.运行内存：8GB；
	硬件：安徽智慧皆成
数字技术
有限公司
软件：科大讯飞股份
有限公司
	大 型 企 业
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	4.存储容量：64GB；
5.屏幕：需采用钢化玻璃，可视角度：178 °（上下左右）；中心亮度 280cd/m² , 对比度 1200 :1 ;
6.触屏方式：5 点触摸，响应时间 15ms；
7.麦克风：4 阵列麦克风，支持定向拾音、定距拾音、回音消除、环境抑噪、混响去除；
8.扬声器：需内置 2 声道扬声器，功率：2*10W ，清晰度： STI 0.65；在 100%音量下，1 米处声音响度 78dB；
9. 网络及通信：需支持千兆以太网，双频 WiFi ，需内置2.4G 、5GHz 双频频段；需内置蓝牙模块，支持蓝牙 5.0 标准；
10.系统： 自带操作系统；
11.工作环境：产品使用寿命 50000 小时，工作温度：-10 ° C～50 °C ，存储温度：-20 °C～60 °C ，保护开关：支持漏电保护；
12.物理形态：落地立式，高强度固定支架；配套软件：
1.需支持通过语音识别、语音合成、数字人技术，结合认知大模型与虚拟名人进行对话互动；
2.需提供不同类型的切换方式，应提供点击人物直接切换、屏幕左右滑动切换及按钮切换方式；
3.虚拟人物形象需采用立体设计方案，人物形象应具有真实立体感，不同人物角色具有与其人物特征匹配的背景渲染；
4.需提供适龄化的语言表达，如采用比喻或类比方式回应问题；
5.在与虚拟人互动时，虚拟人需具有动态口型效果；
6.需根据不同虚拟名人的人格属性，在回答同一问题时采用不同的思维角度进行差异化回答；
7.需根据不同风格的虚拟人的属性，提供与匹配的拟人音色；
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	8.需提供 5 位不同风格的虚拟名人，包含但不限于科学探索、工程技术、文学艺术、哲学思辨、励志榜样等方向；
9.需支持意见反馈，包括但不限于选择标签快捷反馈和录音反馈方式；
10.需支持对软件当前环境进行检测；需支持网络测速检查；需支持麦克风检查；
11.需支持待机、重新启动、关机操作；需支持自定义进入待机时长；需支持自定义定时关机、定时开机、定时重启任务，支持自定义时间点和重复方式；
12.需支持系统内直接设置硬件亮度、声音等；需支持自动下载新版软件进行升级。
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AI 智慧
体育套
装
	









A0201
9900
	AI 测
评系
统：元
气悦
动
AI 运
动摄
像头：
海康
威视
AI 运
动超
脑：科
大讯
飞
iFLYT
EK
系统
显示
	型号：AI 测评系统：AI 运动小站系统V1.0
AI 运动摄像头：DS-2CD5A47EFWDV2-IZS
AI 运动超脑：iPE100-C1-M
系统显示终端：55H55E规格及参数说明：
一、AI 测评系统
1.需支持 AI 智能运动项目测评，实时显示成绩，包括  4人跳绳、  1 人立定跳远、 4 人开合跳、  4 人深蹲、  4人高抬腿、2 人仰卧起坐、1 人视力测试；
2.需支持通过手势识别进行视力检测，实时显示检测结果；
3.需支持课后自由运动模式，智能识别学生就位，无需人工控制；
4.需支持对运动点位上的学生自动触发人脸识别并实时显示学生姓名；
5.需支持学生通过手势进行项目切换并选择项目进入运动项目；
6.需支持立定跳远项目运动完成后实时显示结果、运动轨迹和过程评价指标；
7.需支持跳绳、开合跳、深蹲、高抬腿项目运动过程中实时
	AI测评系
统：天津元气悦动体
育科技有
限公司
AI运动摄
像头：杭州海康威视
数字技术
股份有限公司
AI运动超
脑：安徽智慧皆成数
字技术有
限公司
系统显示
终端：海信
视像科技
	大 型 企 业
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	终端：海信
	显示学生的运动个数；
8.需支持在学生运动过程中提供标准动作教学指引，指导学生开展运动；
9.需支持各项目运动排行，跳远项目支持男生排行和女生排行，其余项目支持个人排行和班级排行；
10.需支持测试过程中对流程指令、成绩、违规项目进行语音智能播报提示；
11.需支持教师通过手机扫码控制小站，快速发起 AI 测评任务，支持选择学生进行学生测评，支持选择班级开展自由运动测评；
12.需支持教师和学生对测评记录和运动成绩进行查询；
13.需支持对班级学生进行管理，支持对学生人脸信息和性别进行维护；
14.需支持进行系统管理包括自由运动开启周期、 自由运动启动时间段、运行项目设置、隐私保护、运动背景墙和排行榜进行设置。
15.需支持个人通过手机开展智能运动
（1）需支持手机摄像头分析跳绳、开合跳、深蹲、高抬腿、左右横跳和扩胸动作
（2）需支持计时模式、计数模式、 自由模式运动；
（3）需支持运动成绩实时生成，所有人完成后生成运动数据排行榜；
16.需支持教师通过小程序布置体育作业：
（1）需支持老师布置单日、周期体育作业；
（2）需支持学生作业提交；
（3）需支持作业完成记录统计；
（4）需支持作业分享到微信。
17.支持全校级课后活动：
（1）需支持教师通过小程序创建课后活动；
（2）需活动支持跳绳、开合跳、深蹲、高抬腿、左右横跳
	股份有限公司
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	和扩胸运动；
（3）需支持查看活动运动数据与排名。
二、AI 运动摄像头
1.摄像头类型：网络摄像机
2.变焦：设备需内置电动变焦镜头
3. 网 口：需支持 10 M/100 M 自适应网口
4.分辨率：最高分辨率不低于 400 万像素，并在此分辨率下可输出不低于 30 fps 实时图像
5.音频接口：不低于 1 路输出
6. 电源供应：DC 12V
7.防护等级：不低于 IP67
三、AI 运动超脑
1. 内存：32GB
2.硬盘：120GB SSD
3. 网络：2 个自适应 10/100/1000M RJ45 口
4.视频输出：需支持 1 个 HDMI Type-A 输出口
5.USB： 4 个 USB Type-A 口
6. 电源：DC 12V 输入，  10A
7.工作温度：-20℃~60℃；存储温度：－30℃~70℃
8.工作湿度 10%-90%无凝结
四、系统显示终端
1.尺寸：55 寸，横屏
2.分辨率：3840*2160
3.屏幕显示比例：16:9
4.工作温度：-15℃~50℃
5.玻璃厚度：6mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
4
	
其他信息化设备
	
安装辅材
	
A0201
9900
	
国产
	型号：定制
规格及参数说明：
1 、含设备配套固定支架
2 、含安装所需的强弱电线材、管材
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	十、信息科技教室
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其他信息化设备
	








云课堂
服务系
统
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9900
	





主机品牌： acer显示器品牌： acer
	型号：主机型号：Veriton B50Z 5031
显示器型号：K270
规格及参数说明：
1. 国产自主品牌，并支持国产操作系统。
2.处理器：国产处理器 CPU 物理核心数 8 核，主频
2.7GHz。
3. 内存： 32GB DDR4 内存，插槽 4 个。
4.显卡：集成显卡。
5.硬盘： 1TB M.2 固态硬盘。
6. 网络：1000M 自适应以太网。
7.标准接口：USB 数量 12 个，前置有 1 个耳机，1 个麦克风；VGA 接口  1 个、HDMI 接口  1 个；DP 接口  1 个； 1 个 1 个 PS/2；后端麦克风 1 个，耳机 1 个。
8. 电源： 500W 节能电源。
9.键盘、鼠标：USB 有线键盘鼠标。
10.显示器： 27 英寸高清窄屏显示器。分辨率 2560*1440；刷新率 180Hz；亮度： 300nits。
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云课堂
授权软
件
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acer
	型号：虚拟终端管理系统V1.0
规格及参数说明：
1.▲终端登录界面需显示终端的状态、编号、授权情况、版本号、IP 地址、管理地址和频道号以及支持在终端的登录界面启动管理端。（提供此功能界面截图证明并加盖投标人公章。）
2.在终端管理功能中支持设置管理频道、默认启动的桌面、还原属性的设置、终端编号、计算机名，并且支持临时桌面切换和终端的批量升级检测功能。
3.云终端列表管理中支持批量终端唤醒、重启、关机、删除等操作；支持终端在线和离线的数量统计，同时需提供快速筛选功能，能快速筛选出在线、离线和运维的终端；支持模
	




宏碁电脑
（上海）有
限公司
	大 型 企 业
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	糊搜索以节省查询时间。
4.终端管理中的维护部署功能支持批量更改设置终端密码、终端的分辨率、一键添加或删除数据盘、并支持挂载多硬盘、删除桌面等。
5.启动管理端的终端桌面为保护状态，不接受直接删除的操作。
6.模板的管理支持模板的导入、导出、克隆、编辑、扩容等功能；可以对模板属性进行配置保护系统类型和还原方式等。
7.终端授权管理中可以查看终端的授权状态、编号、IP 地址等信息，支持授权情况的统计信息显示。
8.支持广告拦截模块， 自动拦截弹窗广告。
9.支持硬件虚拟化功能，开启后对硬件识别码的软件实现统一注册。
10.支持远程管理，生成管理端后，局域网内通过其他设备的浏览器进行访问管理。
11.支持日志记录功能，管理员所有操作都会生成日志进行保存，确保在出现问题后进行溯源。
12.支持静默更新功能，可在用户正在使用时进行下发系统或软件等，无需等待闲时单独下发。
13.▲需支持网络修复功能，对于网络硬件配置、网络连接配置、DHCP 服务、DNS 服务、HOSTS 文件、LSP 协议、IE 代理、环境变量等方面进行全面检测，并对于非硬件问题进行自我修复。（提供此功能界面截图证明并加盖投标人公章。）
14.云桌面系统支持资产统计功能，可统计设备 IP、MAC 地址、CPU 信息、内存信息、磁盘信息等。
15.支持远程协助功能，通过管理平台远程至学生桌面进行协助操作，无需三方软件。
16.支持个性化开机设置，通过上传用户的定制图片，实现设备开机的 LOGO 替换。
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	17.▲为降低管理员对于网络排障的压力，支持网络检测功能，可针对于网络的连接状况进行一键检测，检测项目包含但不限于网络连接、网关检测、IP 冲突检测等。（提供此功能界面截图证明并加盖投标人公章。）
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	云桌面
键盘鼠
标
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acer
	型号：KB950D
规格及参数说明：
USB 键盘；USB 光电鼠标
	宏碁电脑
（上海）有
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其他信息化设备
	学生云
课堂可
视化展
示系统
	
A0201
9900
	
神州鲲泰
	
型号：X2401WRSHD00A
规格及参数说明：
23.8 英寸，IPS 屏幕，LED 背光，窄边框设计。
	北京神州
数码云科
信息技术
有限公司
	中 型 企 业
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教师云
课堂图
形展示
系统
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主机品牌： acer显示器品牌： acer
	型号：主机型号：Veriton B50Z 5023
显示器型号：K270
规格及参数说明：
1 、国产自主品牌，并支持国产操作系统。
2 、处理器：国产处理器 CPU 物理核心数 8 核，主频 2.7GHz。
3 、内存：8GB DDR4 内存，插槽 4 个。
4 、显卡：集成显卡。
5 、硬盘：512G M.2 固态硬盘。
6 、网络：1000M 自适应以太网。
7 、标准接口：USB 数量 12 个，前置有 1 个耳机，1 个麦克风；VGA 接口  1 个、HDMI 接口  1 个；DP 接口  1个；1 个 1 个 PS/2；后端麦克风 1 个，耳机 1 个。
8 、电源：200W 节能电源。
9 、键盘、鼠标：USB 有线键盘鼠标。
10 、显示器：27 英寸高清窄屏显示器。分辨率 2560*1440；刷新率 180Hz；亮度：300nits。
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	化设备
	课堂图
形展示
系统
	9900
	
	规格及参数说明：
1 、国产自主品牌，并支持国产操作系统。
2 、处理器：国产处理器 CPU 物理核心数 8 核，主频 2.7GHz。
3 、内存：8GB DDR4 内存，
4 、显卡：集成显卡。
5 、硬盘：256G M、2 固态硬盘。
6 、网络：1000M 自适应以太网。
7 、标准接口：12 个，前置有 1 个耳机，1 个麦克风；VGA接口  1 个、HDMI 接口  1 个；DP 接口  1 个；1 个 1 个PS/2；后端麦克风 1 个，耳机 1 个。
8 、电源：200W 节能电源。
	（上海）有限公司
	型 企 业
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信息科
技教学
应用平
台
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畅言智 AI
	型号：信息科技教学应用平台V1.0
规格及参数说明：
一、教师端
1.需提供班级管理功能，具体功能要求如下：
（1）需支持教师获取所授班级，按照班级获取学生名单，老师可按名称搜索学生；
（2）需支持查看各学生姓名、账号等信息；
（3）需支持设置学生的座位信息；
2.需提供教师空间功能，具体功能要求如下：
（1）需为教师提供个人云空间，支持教师将个人本地课件上传至个人空间；
（2）需支持教师将系统中课程资源保存至云空间中，包括课件、教学设计；
（3）需支持教师管理云空间中的课程资源，进行复制、移动、删除、重命名操作，支持导入资源、新建文件夹和文件；
（4）需支持教师使用课件编辑工具对课件进行线上二次加工，且个人空间数据可同步至云端，支持老师更换电脑登录个人空间进行继续编辑；
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	（5）课件需支持在线编辑，支持在课件中插入文本、形状、表格、图片、音视频，并支持设置样式和动画；
（6）需支持在课件中调用和插入归类题、连线题、选择题、选词填空题 4 种交互制题工具；
（7）需支持在课件中调用和插入网址链接、思维导图、流程图、在线表格等内容，其中在线文档支持多人同时协作，如多名学生可以同时编辑在线表格，且表格显示每名编制学生的名称、编辑内容等；
（8）需支持将实验资源、流程图、思维导图等内容插入到课件中，且支持将整页课件作为活动任务下发给学生等。
3.需提供资源中心功能，具体功能要求如下:
（1）需支持展示数字资源，包含课件、教学设计、实验资源。
（2）需支持教师查看学段、模块、单元、课时目录结构，提供资源索引导航目录；
（3）需支持支持提供以课时为单位的资源包，每份资源包中包含配套的交互课件、教学设计；
（4）需支持教师预览查看各项课程资源，并支持以单个资源或整个课时资源文件夹的方式保存至教师空间，供教师备授课所需使用；
4.需提供实验中心功能，具体功能要求如下：
（1）需支持展示所有实验资源，包括虚拟实验、学科工具实验，便于教师开展实验活动；
（2）需支持教师直接在实验中心中打开体验实验资源，并支持教师在课件中插入对应实验，授课时下发实验任务。
5.需提供活动中心功能，具体功能要求如下：
（1）需支持教师查看已发送的活动和学生提交的活动，教师于课前中后将活动按账号发送至指定班级后，均可于此查看学生的活动完成情况接收学生活动成果；
（2）需支持教师针对已提交的学生活动开展评价、点评，
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	评价维度包含学习态度、任务达成、创新意识、小组协作；
（3）需支持教师按照班级维度查看，活动类型包括编程活动、单页活动、全班讨论等；
（4）需支持教师将任一学生成果收藏至优秀学生成果库中。
6.需提供学情中心功能，具体功能要求如下：
（1）需提供学情中心，支持展示全班以及学生个人的多维度的学习数据；
（2）需支持教师查看班级总览数据，包含但不限于学生授课参与率、活动提交次数、活动平均用时、答题正确率、学生成果总数、点赞次数等 6 种数据。
（3）需支持教师查看班级内任意一位学生的个人数据，包含但不限于学生授课参与次数、个人成果数、答题正确率、活动提交次数、活动平均用时、点赞次数等 6 种数据；
（4）需支持教师按照时间维度进行筛选，包含近 7 天、近 30 天、上学期、本学期、上学年。
7.需提供应用中心功能，具体功能要求如下：
需提供图形化编程工具、python 编程工具、流程图工具、思维导图工具、文档编辑器、在线表格、二维码生成工具，支持教师用户在应用工具、课件编辑、活动详情中调用以上学科工具；
8.需提供教学管控互动工具功能，具体功能要求如下：
（1）需支持教师授课时，查看学生的签到情况，并支持重置签到异常账号，用于考勤统计记录；
（2）需支持教师进行同屏，将教师端的屏幕画面投屏至学生端屏幕，同屏画质不低于 720p 或 1080p；同屏传输模式支持组播或单播；
（3）需支持教师发起同屏后，学生端的屏幕键鼠被自动管控；
（4）需支持教师选择任意一个学生上屏，将学生的屏幕画
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	面投屏至教师端以及大屏；
（5）需支持教师调用画笔、白板、板擦工具；画笔工具支持  3 种粗细的笔迹，且  8 种颜色；
（6）需支持教师发起随机选人、全班讨论，调用计时器工具；
（7）需支持教师端管控学生端大模型学习助手功能；
9.需提供基于大模型能力的教师助手功能，具体功能要求如下：
（1）需为教师提供备课内容指导，支持教师提问课程设计相关问题，获取教案文本指导，课件文本素材内容；
（2）教师助手需为教师提供学科知识问答，支持教师提问信息科技相关学科问题，获取知识点解答；
（3）教师助手需支持教师针对大模型生成的回答进行反馈操作，包含重新回答、复制、点赞、点踩、举报；
（4）教师助手需支持教师通过文本键入和语音输入两种方式进行提问。
10.需提供基于大模型能力的编程助手功能，具体功能要求如下：
（1）编程助手需支持教师一键批改与评价单个学生和全班学生的 python 编程成果；支持单份作业批改用时不超过1 分钟；
（2）编程助手需支持  4 种类型错误识别，包含语法性错误、逻辑性错误、运行时错误、规范性建议；
（3）批改完后，需支持统计班级整体作业的完成情况，展示班级提交情况、平均用时、成绩分档、平均分，并统计典型错误样例。
（4）需支持逐行检测出代码中的语法性、运行时、逻辑性错误以及规范性建议，并基于每一条错误生成对应的修改建议.
（5）需支持根据批改结果， 自动生成四个维度的评分以
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	及综合性的评语。
11.需提供学科工具，具体工具类型要求如下：
（1）需提供图形化编程工具、python 编程工具、流程图工具、思维导图工具、文档编辑器、在线表格、二维码生成工具，支持学生（教师）用户在应用工具、课件编辑、活动详情中调用体验以上学科工具；
（2）需提供图形化编程工具：需支持  10 类编程积木，包含运动、外观、声音、事件、控制、侦测、运算、变量、 AI 技能、网络；支持添加自制积木等；
（3）需提供 Python 编程工具：需支持在线编写 python代码，支持在线运行，支持打开和保存用户个人的成果；
（4）需提供流程图工具：需支持绘制流程图元素及连接线，元素包含开始框、处理框、判断框、输入框，并支持对绘制区域放大、缩小、平移；
（5）需提供思维导图工具：需支持绘制思维导图，支持编辑中心主题，支持增删改分支主题，支持修改导图文本格式，包含字号设置、字体颜色设置、格式对齐；
（6）需提供文档编辑器工具：需支持输入文字，支持对文字格式、字体颜色、字体大小、段落样式进行调整；
（7）需提供在线表格工具：需支持多人协同编辑，支持字体设置、字号设置、单元格文字加粗、斜体、下划线、删除线、字体颜色的格式编辑；支持单元格颜色设置，边框设置， 自动换行、对齐以及公式插入的编辑操作；
（8）需提供二维码生成工具：需支持生成网站、文字、图片二维码；支持预览二维码，并支持查看二维码扫描效果；支持下载二维码图片保存到本地；
二、学生端
1.需提供签到登录功能，具体功能要求如下：
（1）需支持用户在教师授课时，使用签到方式登录系统；
2. 需提供活动中心功能，具体功能要求如下：
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	（1）需支持学生接收教师下发的各类活动，包含但不限于编程活动、单页活动、全班讨论等；
（2）需支持学生在接受的活动中进行编辑、操作、提交；
（3）需支持学生在做活动时调用笔记本，并支持上传本地文件，包含但不限于 ppt 、pptx 、doc 、docx 、pdf、 xls 、xlsx 、png、jpg 、mp4 等文件类型；
（4）需支持学生在教师评价后，在活动历史中查看教师评价的结果；
3.需提供学情中心功能，具体功能要求如下：
（1）需支持学生查看本人学情数据，包含但不限于学生授课参与次数、个人成果数、答题正确率、活动提交次数、活动平均用时、点赞次数 6 种数据指标；
（2）需支持学生按照时间维度筛选学情数据，包括但不限于上学期、本学期、上学年。
4.需提供基于大模型能力的学生助手功能，具体功能要求如下：
（1）需为学生提供学科知识问答，支持学生提问信息科技相关学科问题，获取知识点解答；
（2）需支持学生针对大模型生成的回答进行反馈操作，包含但不限于重新回答、复制、点赞、点踩、举报；
（3）需支持教师端管控学生端大模型学习助手功能；
（4）需支持学生通过文本键入和语音输入两种方式进行提问。
5.需提供基于大模型能力的编程助手功能，具体功能要求如下：
（1）需支持学生查看大模型批改代码程序后的生成的错误批注和评语；
（2）需支持  4 种类型错误，包含但不限于语法性错误、逻辑性错误、运行时错误、规范性建议。
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	其他信息
	信息科
	A0201
	畅言
	型号：信息科技教学应用平台V1.0
	安徽智慧
	大
	120
	/
	1
	120000
	/
	/
	
	/
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	化设备
	技课程资源
	9900
	智 AI
	规格及参数说明：
1 、系统需提供体系化课程资源，小学阶段课时数量 120 课时，资源类型需包含教学课件、教学设计；课程主题包含搜索信息、筛选并使用信息、整理信息、分享信息、数据从哪里来、从数据到信息、算法的工作过程和特点、算法的应用、用流程图描述算法、用自然语言描述算法、信息加密、输入、计算、输出--系统的构成、系统与子系统、系统控制的逻辑。
2 、教学课件
（1）教学课件需包含情境/课程引入-问题/情境分析-实验或实践验证/探究/创新-总结评价/拓展；
3 、教学设计
（1）教学设计需包含课时内容、课时目标、教学工具及资源、学习活动设计；
（2）教学设计需包括课程整体的介绍以及教学工具与资源准备建议。
4 、实验类资源
（1）实验资源需包含虚拟类实验、支持虚拟仿真实操类实验教学；
（2）需支持在课堂中发放至学生终端进行练习操作，支持不同活动需求场景，包含实验操作、编程操作、互动习题等。
	皆成数字
技术有限
公司
	型 企 业
	000
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其他信息化设备
	



信息科
技试验
箱
	




A0201
9900
	




盛思
	型号：JY01
规格及参数说明：
1.主控 :
(1)处理器：双核处理器；
(2)主频：200MHz；
(3)SRAM：512KB；
(4)RGB 灯：3 颗；
(5)显示屏：1.3 英寸；
(6)触摸按键：6 个；
(7)电池：1000mAh ，支持充电 ;
	



深圳盛思科教文化
有限公司
	小 型 企 业
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	(8)充电接口：Type-C 接口；
(9)充电指示灯：1 个；
(10)电源开关按键：1 个；
(11)电量指示灯：1 个；
(12)外观：塑料外壳，兼容塑料积木。
2.温湿度传感器：需支持检测环境温湿度
(1)电源电压：3.3V-5V；
(2)温度误差： ±2 ℃ ;
(3)测温范围：-20-+60 ℃ ;
(4)湿度误差： ±5%RH；
(5)测量范围：5-95%RH；
3.超声波传感器：需支持定位、测距、避障等；
(1)电源电压：3.3V-5V；
(2)有效测距范围：3~300cm
4.AI 摄像头：需支持实现如二维码识别、物体分类、人脸检测、人脸识别等；
(1)电源电压：3.3V-5V；
(2)显示屏：2.0 寸，
(3)像素：30 万像素；
5.气压传感器：需支持检测大气压强；
(1)电源电压：3.3V-5V；
(2)测量范围：0-300kPa；
6.细颗粒物传感器（PM2.5），需支持检测空气中细微颗粒物的含量；
(1)电源电压：3.3V-5V；
(2)测量范围：0-500ug/m3；
7.温度传感器：需支持测量环境和人体温度；
(1)电源电压：3.3V-5V；
(2)测温范围：-55+125℃ ;
8.人体感应传感器：需支持检测人或动物身体发射的红外线
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	而输出电信号
(1)电源电压：3.3V-5V；
(2)数字输出:0/1；
9.土壤湿度传感器：需支持检测土壤的水分；
(1)电源电压：3.3V-5V；
(2)模拟输出：0-100；
10.音乐播放器：需支持通过软串口发送指令操控播放内存中保存的歌曲；
(1)电源电压：3.3V-5V；
(2)文件格式：MP3/WAV
11.马达：
(1)工作电压:3.3V-5V
12.舵机
(1)旋转角度：0-180 度
13.水泵
(1)工作电压：DC3.3—5V；
(1)功率： 0.3W；
(2)扬程：20cm；
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网络单元系统（48）
	



A0201
9900
	




锐捷
	型号：RG-S3000-48GT4MS-RU
规格及参数说明：
1 、交换容量 430Gbps ，转发性能 160Mpps
2 、固化 10/100/1000M 以太网端口 48 个，1G/2.5G SFP 非复用光接口4 个
3 、支持即插即用，零配置开局上线。开箱上电即可被主机发现和纳管，无需刷入配置
4 、支持通过图形化界面通过主机对设备单独或批量配置，可针对 VLAN、端口状态、防环路等进行配置
	


锐捷网络
股份有限
公司
	大 型 企 业
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	其他信息化设备
	网络单
元系统（24）
	A0201
9900
	
锐捷
	型号：RG-S3000-24GT4MS-RU
规格及参数说明：
1 、交换容量 430Gbps ，转发性能 125Mpps
	锐捷网络
股份有限公司
	大 型 企
	
930
	
/
	
3
	
2790
	
/
	
/
	
	
/
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	2 、固化 10/100/1000M 以太网端口 24 个，1G/2.5G SFP 非复用光接口4 个
3 、支持即插即用，零配置开局上线。开箱上电即可被主机发现和纳管，无需刷入配置
4 、支持通过图形化界面通过主机对设备单独或批量配置，可针对 VLAN、端口状态、防环路等进行配置
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其他信息化设备
	

教师桌
	
A0201
9900
	

国产
	型号：定制
规格及参数说明：
电脑桌，高密度加厚板材，颜色黑胡桃，尺寸（长*宽*高）： 140*60*72CM ，一边摆放主机（底板宽度足够），一边为储物抽屉，带键盘抽屉。
	

国产
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	其他信息化设备
	学生桌椅
	A0201
9900
	
国产
	型号：定制
规格及参数说明：
双人桌,高密度加厚板材，颜色黑胡桃，上下二层,配学生凳
	
国产
	
/
	
595
	
/
	
100
	
59500
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机柜
	
A0201
9900
	
爱谱华顿
	
型号：定制
规格及参数说明：
网络型机柜 1200×600×600mm
	上海爱谱
华顿电子
科技（集
团）有限公
司
	中 型 企 业
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其他信息化设备
	


其他辅材
	


A0201
9900
	


国产
	型号：定制
规格及参数说明：
正品国标六类双绞线,正品国标六类水晶头,安装地线，主干线采用 6mm 以上铜芯线，学生机平分二组供电，一个插座最多接两台电脑，采用子弹头品牌插座；水晶头，线槽，不锈钢压条，螺钉等辅助材料，整个设备和系统安装可靠规范，符合规范（强弱电分离），保证良好的运行.
	


国产
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	十一、录播教室
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	其他信息化设备
	高清录播主机
	A0201
9900
	奥威亚
	型号：AE-A7H Pro
规格及参数说明：
一、整体设计
	广州市奥
威亚电子
科技有限
	小 型 企
	493
00
	
/
	
1
	
49300
	
/
	
/
	交货时间：自合
	
/
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	1.主机架构：整体采用嵌入式设计、非 PC 与服务器工作站等架构， 以保障系统运行稳定、安全。且为方便设备部署，避免屏幕动态变化影响学生课堂专注力的情况，主机需为标准 1U 机架式设计，机身非壁挂且不存在大面积显示屏；
2.高度集成：主机需同时具备录制、直播、导播、 自动跟踪、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、存储、点播、互动多功能于一体；
3.优质性能：主机采用 ARM 架构处理器同时内置 GPU 与NPU 协处理器，CPU 核心数 8 ，核心主频 2.4GHz；
4.工作噪声：主机在正常工作状态下的生产噪声不高于20dB(A)；
5.工作功率：要求整机正常工作状态下功耗不超过 50W；
6.视频接口：数字视频接口 D-Video（RJ45）5 ，HDMI 输入 2 ，HDMI 输出 2 路，分辨率均支持 1080P@30fps；
7.音频接口：要求主机支持线性音频输入与数字音频输入，要求 Line in 接口 2 ，Line out 接口 2 ，数字音频接口D-Mic（RJ45）6；
8. 网络接口：RJ451 ，支持 100/1000M 网络自适应及IPv4 、IPv6 双协议栈；
9.控制接口：RJ452 ，支持 RS232 串行通信协议进行外接控制；
10.外设接口：USB2.02 ，可用于连接 U 盘等外设；
11.系统存储 2T ，保障设备的正常运行与录制视频文件的本地存储；
12.视频一线通：支持摄像机与主机之间仅通过一根双绞线即可同时实现供电、控制和视频信号的同步传输，不接受使用转接器的方式；
13.音频一线通：支持麦克风与主机之间仅通过一根双绞线即可同时实现供电和音频信号的采集，实现音频信号的高
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	品质、抗干扰稳定传输；
14.视频录制：兼容标准 H.264 视频编解码能力，要求支持 1080P@30fps、720P@30fps ，以及 AAC 音频编解码协议标准且内置音频处理功能；
15.视频传输技术：支持对同品牌高清摄像机实现基于
RJ45 双绞线的视频裸数据传输技术，支持摄像机到录播主机端的视频采集和传输过程无需编解码、无画质损耗并实现≤100ms 的声画同步，保障录制视频效果；
二、功能设计
16.便捷导播：软件需采用B/S 架构设计，支持通过浏览器即可进行管理配置与操作，而无需额外安装客户端或 APP；
17.AI 全场景跟踪：录播内置跟踪算法且跟踪功能基于 AI人工智能技术无需额外增加图像定位主机或摄像机即可实现多机位的全自动跟踪切换；
18.画面同步：要求录播主机配套同品牌摄像机支持在多机位接入的情况下所有画面高度同步。在多画面布局以及多流录制、多流直播的使用场景下不同画面保持≤150ms 的同步效果，满足最佳的使用体验；
19. 中英双语：需支持中英双语版本切换，适合不同用户的应用需求。要求通过网络导播界面即可便捷切换，无需进行更改授权、系统升级等复杂操作；
20.上电模式：需支持通电模式选择，实现主机通电后自动进入相应模式，包含但不限于自动开机、开机且休眠、不开机等模式；
21.版本管理：支持查看系统软件版本，提供离线文件升级、网络在线升级和定时自动升级三种升级方式，且支持导出和导入系统配置文件；
22.安装信息：支持填写设备的安装信息，包括位置、所在学校、安装地点、联系人等；
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	23.休眠唤醒：需支持定时休眠唤醒功能，提供精确到秒的自定义时间设置，可以单独设置是否定时休眠或者定时唤醒；
24.权限管理：需支持对主机后台设置管理员用户与普通用户两种使用权限，普通用户无法进行相关参数与配置修改；
25.系统状态：支持在导播界面实时查看主机当前 CPU 温度、磁盘空间占用情况、视频录制的参数配置和正在录制的视频时长与大小等信息；
26.UVC/UAC 功能：要求主机具备通过 USB 口直接输出音视频信号的能力，实现便捷的视频会议软件接入；
27.智能音频处理：支持音频采样率的设置，且支持 AGC 自动增益、ANS 噪声抑制、EQ 均衡、AEC 回声抑制等音频处理功能；
28.录制码流：支持主码流和子码流的高低双码流录制，且支持自定义清晰度、帧率、码率和 I 帧间隔，支持动态比特率或静态比特率两种模式；
29.存储管理：需支持录像文件循环覆盖功能，开启循环覆盖功能后，录播硬盘在已存储 90%的空间时，再次启动录制将删除录播内现存时间最早的录像文件以应对录制频率比较高的情况；
30.标签设置：需支持视频信号源标签设置，对摄像机实时拍摄信号、HDMI 高清输入信号均可自定义名称标签，为导播控制与编辑灵活性提供便利；
31.多场景音频：需支持录制模式和互动模式的独立音频场景设置，针对无线MIC 和多媒体等不同设备类型，进行场景化的音频参数设置；
32.跟踪自定义：要求支持根据实际喜好， 自定义 AI 跟踪逻辑下所切换的画面信号，且支持双分屏、画中画等布局；
▲33.互动能力：要求内置互动模块，无需额外部署 MCU 类
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	设备即可支持“ 1+3 ”的互动授课模式，实现专递课堂教学应用。同时也需支持会议互动模式，创建或加入大规模视 音频实时互动。（提供第三方检测机构出具的具有“CMA ”或“CNAS ”标识的有效检测报告复印件并加盖投标人公章）
34.AI 板书分析：基于 AI 技术、深度学习算法和图像处理能力，支持对教师在黑板上的板书内容实时识别并进行电子化处理，实现板书内容浮现在拍摄对象身前的效果并可实时环出至大屏进行观看；
▲35.智能板书拍摄：要求板书 AI 分析能力兼容各类传统教学黑板与智慧互联黑板，并可实现人物半透明与不透明处理，摄像机无惧人物遮挡正向拍摄安装不受限；（提供第三方检测机构出具的具有“CMA ”或“CNAS ”标识的有效检测报告复印件并加盖投标人公章）
36.智能色彩增强：要求实现基于 AI 技术的板书笔迹智能色彩增强处理，满足白色、黄色、蓝色、红色、绿色等不同颜色的彩色笔迹色彩还原与笔迹增强；
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流媒体
处理软
件
	






A0201
9900
	






奥威亚
	型号：V2.0
规格及参数说明：
一、基本要求
1 、嵌入式录播主机出厂时内置流媒体处理软件以实现各
个模块的功能应用；
2 、软件需采用B/S 架构设计，通过网络访问主流浏览器即可进入软件后台进行管理配置与操作；
二.录播模块
1 、录播主机在不接入互联网的情况下也可以进行视频录制，且支持 1080P 高清分辨率录制，用 MP4 视频格式封装自动归档至录播内置的硬盘当中存储；
2 、录播主机支持电影模式与资源模式录制以满足不同场景的视频使用需要；
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	3 、要求录播主机支持录制质量设置，提供 1080P 、720P等高清标清质量选择，并支持自定义录制分辨率、fps（帧率）、bps（比特率）、gop（画面组）；
4 、要求录播主机支持码流 64Kbps～10Mbps 自定义可设，并支持动态比特率或静态比特率两种模式，可主子码流同步录制，
5 、要求录播主机支持分段录制的功能以应对长时间的视频录制情况，提供不分段、30 分钟分段、60 分钟分段三种方式选择。实现在不结束录制的条件下自动按选择时长将视频文件分割成多个视频归档保存；
6 、要求录播主机支持插入 U 盘后，主机正常进行录制可以同步另存一份视频文件到 U 盘中；
7 、录播主机支持摄像机云台控制技术，实现对接入摄像机的画面进行云台控制，包括画面上下左右移动、放大缩小变焦等操作。云台控制功能应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域；
8 、为保障系统使用便捷与工作稳定，要求录播主机支持基于计算机视觉 CV 技术的 AI 人工智能跟踪算法，无需额外配置跟踪辅助拍摄装置，实现画面自动跟踪切换以及全自动跟踪录制。完成教师走动全景、教师授课特写、学生起立特写与学生听课全景、教师课件等多画面的自动跟踪与切换
9 、录播主机支持自定义设置跟踪检测区域，避免如教室门窗窗帘、风扇空调、教学大屏等易产生额外干扰导致跟踪效果不佳的区域， 自定义选择检测区域则该区域系统将在指定区域进行图像识别分析，保障课堂正常跟踪拍摄效果；
10 、录播主机支持录制、暂停、结束等基本功能操作，并支持通过外接控制设备以及网页web 登录控制等方式进行录制控制；
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




194
[image: ]
	
	
	
	
	
	11 、要求录播主机内置音频处理模块，支持 EQ 均衡、AEC回声抑制、AGC 自动增益、ANS 噪声抑制等音频处理功能；
12 、录播主机支持录像文件循环覆盖功能，开启循环覆盖功能后，录播硬盘在已存储 90%的空间时，再次启动录制将删除录播内现存时间最早的录像文件以应对录制频率比较高的情况
13 、录播主机支持 FTP 上传功能，使用者可自定义录像文件上传的 FTP 路径，并可勾选是否自动上传；
14 、录播主机支持全自动跟踪模式切换布局逻辑自定义，使用者可以按照自己的需求选择全自动跟踪所切换的画面内容与逻辑，且画面内容支持双分屏、画中画与自定义布局等；
15 、录播主机与同品牌摄像机支持在多机位接入的情况下所有画面高度同步。在多画面布局以及多流录制、多流直播的使用场景下不同画面保持无延迟的播放效果，满足最佳的使用体验。
三.导播模块
1 、本地导播：要求支持连接外接导播台进行控制导播，实现本地导播控制；
2 、网络导播：为保障低配置电脑也能正常使用，要求支持通过浏览器访问录播主机进入导播界面，在导播界面实现对所有接入视频和录制效果画面的实时预览，并支持在手动导播模式下进行信号源实时切换录制。不接受安装客户端软件进行导播的方式；
3 、支持全自动、半自动、手动三种导播模式，并支持录制过程中任意切换导播模式；
4 、要求导播界面可实现接入画面的导播预览，预览画面需包括教师特写、教师全景、学生全景、学生特写、 电脑画面等。并支持点击预览画面可自由切换录制画面进行录制；
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	5 、提供双分屏、三分屏、画中画等录制布局，并支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合， 自定义布局时可随意拖拉画面窗口；
6 、支持 8 个摄像机云台预制位设置，导播过程中可便捷调取摄像机预设位置的画面；
7 、录制模式下支持 Logo 台标、字幕设置，可自主上传Logo 图标、编辑字幕内容；
8 、可以通过导播界面进行音量控制，调整相关输入输出音量大小与一键静音功能；
9 、录播主机支持片头片尾设置，可上传 JPG 格式图片作为录制默认的片头或片尾画面，并可自定义片头片尾显示时长，最高不超过 10 秒；
10 、为保证录制效果与质量，录播主机音频设置支持多场景设置配置，支持对录制、互动两个使用场景分别配置音频设置参数。并可在对应使用场景自动生效；
11 、支持对录播主机任意线性音频输入通道做单独配置，提供无线 MIC 或多媒体设备等多种类型选择，支持对音频比特率与采样率进行配置，保障音频效果；
12 、录播主机支持视频信号源标签设置，对摄像机实时拍摄信号或 HDMI 高清输入信号均可自定义名称标签，为导播控制与编辑灵活性提供便利。
四.直播模块
1 、多流直播：要求支持  4 路 RTMP 同步推流直播，并要求自定义选择主码流或子码流信号源进行推流，实现多流直播；
2 、直播码流：支持自定义直播分辨率和码率，最高支持1080P@30fps ，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性；
3 、直播模式：要求支持 RTMP 直播、TS 直播、集控推流直播等  3 种不同直播模式， 以适应不同场景直播需求。
五.互动模块
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	1 、支持 H.323 、SIP 、BFCP、WebRTC 等视音频互动协议技术，便捷进行远程互动教学应用；
2 、要求内置互动模块，无需额外部署 MCU 类设备即可支持“ 1+3 ”的互动授课模式，实现专递课堂教学应用
3 、互动通讯录：支持对接获取互动云系统的通讯录数据，数据内容包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播昵称。支持通过通讯录选择互动对象直接呼叫，或手动输入录播账号进行呼叫，并提供导入通讯录功能；
4 、发言权限控制：通过录播主机的网络导播界面，需支持主讲端在互动过程中对其余互动参与者的发言权限进行控制，支持单人禁言/开启以及全场禁言/开启的控制方式；
5 、互动画质：要求录播主机在双向互动过程中，可实现1080P@30FPS 画质，并支持基于 SVC 技术实现在不同网络状况下的画面质量自适应；
6 、要求录播主机支持呼叫应答设置，默认支持自动应答与勾选手动应答两种方式以满足在专递课堂场景下听讲端的自动入会，以及在其余场景下录播教室内的用户接收到互动申请可自主选择是否加入会议的情况
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其他信息化设备
	




AI 智能跟踪处理软件
	





A0201
9900
	





奥威亚
	型号：V2.0
规格及参数说明：
1 、摄像机跟踪逻辑分配：支持智能识别接入摄像机的使用定位，并联动摄像机选用对应的跟踪逻辑，如教师跟踪、学生跟踪等；
2 、云台控制：支持对接入摄像机进行云台控制技术，实现画面的上下左右移动、放大缩小变焦等操作；
3 、检测区域设置：支持对接入摄像机的 AI 跟踪检测区域设置，可根据实景拍摄画面中框选跟踪区域，框选后只在区域中方能触发跟踪，所见所得方便操作；
4 、录制跟踪切换：根据设定的跟踪策略形成跟踪指令，实现多路接入摄像机的全自动 AI 跟踪画面切换；
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	5 、AI 跟踪目标丢失处理机制：支持对接入摄像机自定义设置 AI 跟踪目标更新周期时间，在跟踪对象处于检测区域外达到更新时间后，对应摄像机回到预置位 0 并重新进行新目标的识别跟踪；跟踪对象处于检测区域外的时间小于更新时间并重新进入检测区域时，继续对该跟踪对象进行锁定跟踪
6 、自定义画面：支持自定义 AI 跟踪切换画面，可以按照实际需求自定义跟踪切换逻辑的画面信号，画面支持双分屏、画中画与自定义布局等；
7 、交叉校验锁定：支持基于 AI 人脸与肢体识别跟踪技术，当有多个人物进入拍摄画面，会经过人脸与肢体交叉校验后锁定正确的跟拍对象，不跟丢不跟错
8 、自适应构图：支持基于 AI 人工智能技术自适应调整画面拍摄比例，即使锁定跟拍对象变速或高速移动，摄像机均会持续锁定并依预设比例自动调整拍摄画面，并实现摄像机云台上下左右移动丝滑的同时焦距自动调整保障拍摄画面构图的稳定；
9 、AI 全场景跟拍：支持对课堂教学的全场景进行电影模式的视频录制，无
需任何辅助设备也可实现教师识别、教师移动跟拍、教师轨迹识别以及学生上台识别、板书行为识别、单人与多人起立识别等教学焦点进行 AI 的自动捕捉与切换。"
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其他信息化设备
	


板书高
清摄像
机
	


A0201
9900
	


奥威亚
	型号：AX-C22DUHA
规格及参数说明：
1.传感器：要求采用 CMOS 类型图像传感器，尺寸 1/2.5 英寸；
2.像素：有效像素 800 万；
3.变焦：要求支持自动和手动变焦，光学变焦倍数 22 倍；
4.云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度范围 1.0 °~ 94.2 °/s ，垂直转动速度范围  1.0 °~
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	74.8 °/s；
5.视频编码：要求支持 H.265 、H.264 高清视频编码协议；
6.视频输出：要求具备数字视频输出口（RJ45）1 ，HDMI 视频输出口 1；
7.通讯接口：要求具备 RS232/RS4221；
8. 网络接入：RJ45 网络接口 1 ，并支持 100M/1000M 自适应以太网接入与 RTSP 协议网络视频输出；
9.音频接口：Line in 输入口 1；
10.USB 接口：要求具备 USB Type-A1；
11.协议支持：要求支持 VISCA/ONVIF 协议满足多种场景控制要求；
12.背光补偿：要求具备背光补偿功能；
13.数字降噪：支持 2D/3D 数字降噪，信噪比 55dB；
14.一线通：要求与搭配的录播主机实现基于 RJ45 双绞线的一线通连接，完成摄像机供电、控制以及视频信号传输；
15.高效数据传输：支持对同品牌录播主机实现基于数据链路层的数字视频数据传输技术，能实现≤100ms 的声画同步，在拍摄运动画面和复杂画面时不存在镜头呼吸效应带来的周期性画面焦距抖动；
16.AI 跟踪：要求内置跟踪算法，摄像机内无额外辅助摄像头也无需增加任何设备即可实现人像自动跟踪，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪；
17.跟踪逻辑自选：要求支持根据 AI 智能算法，同一摄像机可根据部署使用场景智能应用为教师、学生跟踪模式，无需手动设置；
18.交叉识别：需支持对锁定跟拍对象进行人脸特征与肢体双重认证识别，在多人同时进入拍摄画面的情况下，持续锁定跟踪对象，不出现跟丢和误跟的情况；
19.AI 抗干扰：支持在拍摄画面有显示设备或其他动态视频播放的情况下， 自动启用AI 抗干扰能力，保障画面始终锁
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	定被跟踪对象，且跟踪效果不受影响；
20.PTZ 自适应：需支持 PTZ 实时跟焦，AI 跟踪的状态下能实现摄像机水平旋转、垂直旋转、变焦的实时同步变化，无需等待拍摄对象稳定后再变焦调整画面，移动过程不虚焦，实现拍摄画面的自适应稳定调整；
21. 电源支持：支持录播主机供电和 DC12V 电源适配器等供电方式；
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高清摄
像机传
输管理
软件
	












A0201
9900
	












奥威亚
	型号：V1.0
规格及参数说明：
" 1.摄像机管理软件采用B/S 架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。
2.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。
3.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 4.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。
5.支持噪声抑制设置功能，支持 2D、3D 降噪。
6.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。
7.支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。
8.支持教师和学生的 AI 自动识别切换，根据部署位置、模式自主适配教师或学生的跟踪逻辑。
9.支持 AI 人体特征识别，能够自动识别并锁定跟踪人，人物丢失后再进入拍摄区域可以继续识别锁定进行跟踪。
9.采用教师角色识别逻辑，可基于站立姿态、面/背向状态等多维判定，快速识别教师，避免学生站立影响。
10.支持划分自动跟踪区域，当锁定跟踪人物走出自动跟踪区域时即停止跟踪，直到重新回到区域出现在画面中为止。
11.支持设置跟踪锁定解除时间，被锁定教师人员脱离画面跟踪区域后，在跟踪锁定解除时间到达之后自动解除人员锁定，回归默认状态，等待下一位人员进入画面中开始重新锁
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	定跟踪。
12.支持五分像、七分像、全身像等多种教师图像跟踪画面模式，根据实际需要设置选用教师跟踪画面的大小。
13.支持学生智能跟踪，根据学生站立/做下动作状态，进行学生特写跟踪拍摄，并通知录播主机完成画面切换。"
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其他信息化设备
	


“一键
式 ”录播
控制系
统
	




A0201
9900
	




奥威亚
	型号：KP-8N
规格及参数说明：
1.在讲台上镶嵌式安装方式；
2. 支持一键式系统电源开关控制，录制、停止；
3. 支持通过面板一键发起与其它录播室和教学点互动连
接，支持通过交互控制面板切换互动，画面的信号源，并传输到远端互动课室，包括本地老师信号、电脑信号、远端课室画面，至少要支持 4 间课室的同时接入。
4.支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到远端互动课室。
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数字音频矩阵
	







A0201
9900
	







奥威亚
	型号：AM-1200
规格及参数说明：
1.48K 采样率，高速 DSP 处理芯片。
2. 内置功放功能，支持直接对接无源扬声器进行扩音，无需额外另配功放设备。
3.至少支持 4 路模拟输入+1 路立体声输入+2 路无线输入；支持 4 路模拟输出+2 路功放输出的音频信号处理。
4.频率响应：20-20KHz。
5.THD+N： ≤0.003 。
6.动态范围： 100dB。
7.幻象供电：支持每路独立 48V 幻象供电。
8.音频处理：支持 DSP 音频处理功能，包含反馈消除、回声消除、噪声消除等。
9.支持全功能矩阵混音功能。
10.支持场景预设功能，可通过场景预设切换相应配置。
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	11.USB 背景音乐播放与录制功能，支持通过 USB 接口自动读取并选择播放 U 盘中的 MP3 、WAV 等格式的音频文件。
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其他信息化设备
	







音频处
理管理
软件
	








A0201
9900
	








奥威亚
	型号：V1.0
规格及参数说明：
" 1.采用C/S 或 B/S 软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。
2.直观、图形化软件控制界面。
3.信道管理：提供输入输出信道的快捷控制方式，每个通道的处理器都可以快速直通和启用，选中不同的信道，会自动切换信道信息；
4.扩展器管理：支持通过扩展器调整输入的动态范围；
5. 自动增益：支持通过改变输入输出压缩比例来自动控制增益的幅度， 自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出；
6.压缩器管理：支持通过压缩器减少信号高于用户确定的阈值的动态范围，信号电平低于阈值保持不变；
7.均衡器管理：31 段频点可单独调节增益，从而达到加强、削弱某些频点的目的，实现不同效果。"
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专业拾音话筒
	




A0201
9900
	




奥威亚
	型号：AX-DM828
规格及参数说明：
1 、类型：  电容式
2 、指向性：  单指向/超心型
3 、频率响应：40Hz～20KHz
4 、灵敏度：-38 dB±2dB
5 、信躁比：70db
6 、最大声压级：130dB@1kHz
7 、输出阻抗：500 Ω
8 、供电要求： 48V 幻象供电
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	其他信息化设备
	电源管理器
	A0201
9900
	奥威亚
	型号：RY-8+
规格及参数说明：
	广州市奥
威亚电子
	小 型
	136
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	/
	1
	1360
	/
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	1 、支持对录播系统控制功能；
2 、向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管
理；从而实现对录播系统的远程集中统一控制。
	科技有限公司
	企 业
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资源平台
	














A0201
9900
	














奥威亚
	型号：V1.0
规格及参数说明：
1.信息管理系统
（1）录播管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备直播和点播功能。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作。
（2）多级平台对接：支持校平台与上级区平台进行对接，校平台资源可像区平台提交。
（3）录制预约：平台支持用户远程进行在线录课预约，可实现单个或批量预约；支持预约信息的申请。支持用户手机扫码预约录制，扫码后手机端填写录播预约信息即可快速完成预约，录制结束后也可扫码在平台回顾或下载已录制的视频。
（4）资源颗粒度管理：支持视频资源多维度分类，如按年级、学科等分类管理，支持用户自定义分类类型。并支持根据发布时间、用户推荐度和点击热度的不同维度在平台呈现。
（5）视频专辑：支持用户可灵活创建各种视频专辑，并自定义专辑类型，可将一同类型的视频进行归类，便于视频的归整和便捷查询。
（6）公告发布：公告发布：平台首页提供公告模块，支持通过平台发布校务公告、活动通知、时势新闻等多种类型公告。公告支持按定义的类型进行归类查询，支持用户自定义公告类型。
2.直播点播系统
（1）基于 FLV+HLS 技术，无需安装插件即可进行跨平台视
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	频点播观看。
（2）支持流媒体转发服务，平台支持  2000 点以上高清直播功能。
（3）集群技术：支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播。
▲（4）多码率支持：点播视频时可根据网络情况在播放器窗口进行高标清切换观看。（提供转发高标清设置功能界面截图并加盖投标人公章。）
（5）支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全。
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智能课
堂行为
分析软
件
	










A0201
9900
	










奥威亚
	型号：V1.0
规格及参数说明：
一．整体要求
1.兼容对接：配套高清录播主机，实现视频数据分析；同时支持与视频资源
管理平台无缝对接，可将数据通过平台进行分析结果数据展示。
2.多维分析：支持对课堂数据进行综合多维度的分析，包括“课堂三率 ” 、“课堂语言分析 ”、“教学行为分析 ” 、 “教师活动轨迹 ”、“课堂时间分配 ”、“学生课堂动作表情分析 ”等维度数据。
3.实时分析：支持对师生出勤率、S-T 教学行为、教师活动轨迹、学生课堂动作表情分析等维度数据进行实时统计分析。
二.课堂教情分析要求
1.教学行为分析：支持“教师讲授 ” 、“指导学生 ”、“学生汇报 ”、“师生互动 ”、  “生生互动 ”、“教师巡视 ”多种维度的教学行为识别。
2.教师轨迹分析：支持统计整个课节时间内授课教师的授课行动轨迹，直观呈现教师授课过程中的授课位置数据。
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	3.教师巡视分析：要求支持教师巡视情况统计并形成教师巡视数据，分析数据应包括教师课堂巡视次数、时长等数据。
三.课堂学生分析要求
1.班级出勤率统计：以班级维度进行班级出勤人数统计，包括应出席人数、实际出席人数、出勤率、迟到人数、缺席人数等。
2.学生听课率分析：支持以课堂时间为轴线，对各个时刻学生的听课率进行分析统计，同时统计峰值和平均值数据。
3.支持学生课堂动作分析，包括趴桌子、举手、站立、抬头等肢体语言，可对各类动作进行实时检测。
4.支持对学生动作的实时统计分析，统计当前每种学生动作的峰值次数和占比。
5.支持学生课堂表情分析，包括积极、平淡、消极等表情。并支持对各类表情进行实时检测，统计课堂中各类表情的学生人数。
6.支持对整节课堂实现学生动作和表情的统计分析，统计每种学生动作和表情的峰值时刻、峰值占比和峰值人数。
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其他信息化设备
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音分析
软件
	






A0201
9900
	






奥威亚
	型号：V1.0
规格及参数说明：
1.教师提问情况分析：支持基于课堂语音识别能力进行教师课堂提问行为分析，从提问次数与高频时间段两个核心维度进行数据统计，实现课堂提问情况的清晰回顾。
2.教师语速分析：支持通过语音识别能力进行教师课堂授课语速分析，呈现数据需包括教师课堂说话词数以及平均语速。
3.课堂语音转写：要求基于语音语义识别完成课堂音频的文字转换，实现课堂教学过程语音全纪录，要求平台上可输出整节课的文字字幕。实现字幕与视频进度关联，通过点击字幕同步播放对应进度的视频。
4.课堂关键词分析：支持通过 AI 语音识别能力，抓取统计
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	提前设置好的课堂知识点关键词，统计各关键词出现的次数频率，并标注出现的时间点和显示所在的语句内容。
5.课堂高频词分析：支持通过 AI 语音识别能力，抓取授课过程中出现的高频词汇，并统计出现频次，判断课堂教学重点；
6.课堂语气词分析：支持通过进行课堂语音识别，判断老师教学过程中出现的常规语气词出现频次，如“呐 ” ，“嘛 ”，等语气词，辅助老师调整教学过程中的不良习惯；
7.要求软件在出厂时内嵌于录播主机中，且应具备自主知识产权；
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其他信息化设备
	


隔音门
	

A0201
9900
	


国产
	型号：定制
规格及参数说明：
门内面用优质 25mm 阻燃吸声棉做内衬，外包阻燃声学材料形成优质的吸声体，处理房间内部的高中低频声音。门外面用优质 25mm 阻燃吸声棉做内衬。外包阻优质的隔声材料，形成优质的隔声效果，隔声量达到 305dB
	


国产
	


/
	

180
0
	


/
	


2
	


3600
	


/
	


/
	
	


/

	
15
	[image: ]其他信息化设备
	
观察窗
	A0201
9900
	
国产
	型号：定制
规格及参数说明：
单向透视钢化玻璃
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其他信息化设备
	
踢脚线
	
A0201
9900
	
中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
线槽式铝合金踢脚线
	中国电信
股份有限
公司衡阳分公司
	大 型 企 业
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其他信息化设备
	
基础腻子
	
A0201
9900
	
中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
1 、腻子种类:专用内墙防霉腻子；
2 、刮腻子要求:满批三遍；
	中国电信
股份有限
公司衡阳分公司
	大 型 企 业
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	其他信息化设备
	
乳胶漆
	A0201
9900
	中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
1.涂料品种：乳胶环保漆
	中国电信
股份有限
公司衡阳
	大 型 企
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	2.刷喷遍数:底漆一遍面漆两遍
	分公司
	业
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其他信息化设备
	
观摩间隔断墙
	
A0201
9900
	
中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
轻钢龙骨隔音隔断，内置加厚隔音棉，所有连接处均填充密封隔声处理。
	中国电信
股份有限
公司衡阳分公司
	大 型 企 业
	
100
	
/
	
33.6
	
3360
	
/
	
/
	
	
/

	
20
	
其他信息化设备
	录播室
墙面装
修
	
A0201
9900
	
中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
高性能吸音板， 内部填充隔音棉。
	中国电信
股份有限
公司衡阳分公司
	大 型 企 业
	
160
	
/
	
139.
2
	
22272
	
/
	
/
	
	
/
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其他信息化设备
	录播室
顶部装
修
	
A0201
9900
	
中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
龙骨吊顶，面层为高密度阻燃纤维吸音板材
	中国电信
股份有限
公司衡阳分公司
	大 型 企 业
	
100
	
/
	
75.6
	
7560
	
/
	
/
	
	
/
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[image: ]其他信息化设备
	


录播室
地面装
修
	



A0201
9900
	



中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
采用 2mmPVC 地板；抗化学药品，超耐磨，抗划痕；产品抗压、耐冲击、摩擦系数大、有弹性、减震防滑、防护性能强。耐候性、耐温性能好，抗紫外线性能好，在-40℃—100℃范围内可正常使用，可满足不同场所的求。耐水性能好，表面易清洗，好保养。绝缘、隔热、隔音、抗静电、阻燃（可自熄），安全系数大。无毒，对人体无刺激，无污染，防霉，不滋生微生物
	


中国电信
股份有限
公司衡阳
分公司
	大 型 企 业
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其他信息化设备
	

电路设计
	

A0201
9900
	

中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
1 、墙体内开槽，内埋线管强电弱电分开铺设安装及维修拆卸，简单方便。
2 、教室顶部嵌入不低于 9 套 36W/600*600mm 的 LED 灯具
	
中国电信
股份有限
公司衡阳
分公司
	大 型 企 业
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	24
	其他信息化设备
	观摩室
可视化
	A0201
9900
	Hisen
se
	型号：55H55E
规格及参数说明：
	海信视像
科技股份
	大 型
	372
8
	/
	2
	7456
	/
	CQC
207
	
	/




207

	
	
	展示系统
	
	
	55 寸可视化终端，连接录播教室画面
	有限公司
	企 业
	
	
	
	
	
	012
394
10
	
	

	
25
	其他信息化设备
	其他辅材
	A0201
9900
	
国产
	型号：定制
规格及参数说明：
网线、电源线、音频线、管材等
	
国产
	
/
	300
0
	
/
	
1
	
3000
	
/
	
/
	
	
/

	十二、人工智能创新教室
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[image: ]其他信息化设备
	











AI 创新教育应用系统
	












A0201
9900
	












科大讯飞
	型号：讯飞畅言智AI 中小学人工智能教学平台V1.0
规格及参数说明：
一、课程中心管理：需具有资源上传、资源下载、资源预览、资源检索功能：
1.资源上传：需支持文档类文件、图片类文件、视频类文件的上传与播放浏览；
2.资源下载：需支持下载单个资源到本地和打包下载一节课下的所有资源（除视频）到本地；
3.资源预览：需支持文档类文件与视频类文件的在线预览与播放；
4.资源检索：需支持通过关键词检索资源。
二、AI 编程至少提供图形化、 Python 编程界面，需支持师生根据需要选择编程方式，进行拼接、移动、组合完成编程作品。同时支持将编程好的成果发送给机器设备软件接收并运行。
1.编程能力需包括基础能力（运动、外观、声音、运算、变量、流程等）和 AI 能力（文字识别、人脸识别、物体识别、机器 翻译、人机对话等人工智能能力）供编程调用；
2.具有编程成果管理系统，需支持将编程成果进行分类存储保存在云端；支持对编程成果重新命名、保存、删除、复制、分享；
3.具有编程样例，需支持在线编辑、修改并保存到自己的成果中，供老师参考教学。
	











科大讯飞
股份有限
公司
	大 型 企 业
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	三、项目设计管理：
1.项目创建：需支持教师通过设置项目主题、选择适用年级、选择关联课程等创建项目。需支持教师端创建项目后填写信息、添加情境 说明文字及附件、添加任务拆解步骤及附件，选择添加正向项目模式或逆向探究模式模板；
2.项目修改：需支持教师端使用模板创建项目，重新选择适用年级、关联课程、可使用的编程硬件、需要关联的实验等信息；
3.项目发布：需支持快速发布项目、创建项目小组、查看项目详情；
4.项目查看：需支持教师查看班级中小组参与项目的完成度；
5.评价与反思 : 需支持教师查看项目及评价情况，支持学生查看项目情况与即时评价与反思。
四、AI 班级管理：需支持按班级名称、班级 ID 以及创建时间实施教师创建、加入管理 AI 班级，可查看学生成果数量，管理班级中的其他教师和学生。
五、信息统计：需支持对累计备授课数、线上培训、学生人数、学生成果等多维度数据进行实时统计展示。
	
	
	
	
	
	
	
	
	正常
使用
过程
中出
现的
质量
问题
及时
进行
免费维修、免费更换，软件
终身
负责
免费
升级服务。服务内容：衡南
县云
集中
心幼
儿园
（清
泉小学）信息化
	

	





2
	




其他信息化设备
	




AI 创新教育课程中心
	




A0201
9900
	




科大讯飞
	型号：讯飞畅言智AI 中小学人工智能教学平台V1.0
规格及参数说明：
1.需提供小学阶段 38 课时人工智能主题相关的教学资源，包含但不限于：教学设计、课件、视频、学习单、教师手册等 ；
2.课程内容包含但不限于：生活中的人工智能、社会中的人工智能、声纹识别与超声避障、计算机视觉技术的发展与应用、人工智能对学习的发展和影响等。
3.课程配套的感知实验 5 个，以微课视频形式展现，包括但不限于：社会中的 AI 、学习中的 AI 、生活中的 AI 、问答系统、机器翻译等。
	




科大讯飞
股份有限
公司
	大 型 企 业
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3
	








其他信息化设备
	






综合实
践开源
配套传
感器
	








A0201
9900
	








畅言智 AI
	型号：未来派 V
规格及参数说明：
1.需提供 6 种传感器，包含但不限于土壤温度传感器 (1
个）、土壤湿度传感器 (1 个）、光敏传感器 (2 个）、环境温湿度传感器 (1个）、颜色传感器 (1 个）、红外传感器 (1 个）；
2.其他组件需包含：AI 能力集成板 (1 个）、编码电机 (2个）、伺服电机 (1 个）、循线板 (1 个）、摄像头 (1 个）、 LED 灯 (2 个）；
3.AI 能力集成板需满足以下要求：
①屏幕尺寸：2.4 寸；
②屏幕分辨率 320*240；
③CPU 四核，主频 1.8GHz；
④运行内存：2GB；
⑤机身存储 ：16GB；
⑥电池容量：1600mAh
	







韩端科技
（深圳）有
限公司
	大 型
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/
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[image: ]其他信息化设备
	


开源硬
件系统
软件
	


A0201
9900
	


科大讯飞
	型号：AIbit 开发板 Ros 系统软件 V1.0
规格及参数说明：
1.需支持响应平板和电脑完成的编程，支持搭建完成的不同形态硬件响应 AI 图形化编程和 Python 编程结果。
2.需支持响应教学平板和电脑的 AI 能力编程调用，与用户进行交互，展现包含但不限于文字识别、人脸识别、物体识别等人工智能能力；
3.需支持屏幕回显，支持将屏幕回显至平板屏幕进行显示。
	


科大讯飞
股份有限
公司
	大 型 企 业
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其他信息化设备
	
综合实
践开源
硬件拓
展包
	

A0201
9900
	

畅言智 AI
	型号：未来派 V
规格及参数说明：
1.需提供 5 种传感器，包含但不限于单点触碰传感器 (1
个）、人体红外传感器 (1 个）、人体温度传感器 (1 个）、声音传感器 (1 个）、心率传感器 (1 个）；
2.其他组件需包含：伺服电机 (3 个）、蓝牙手柄 (2 个）、
	
韩端科技
（深圳）有
限公司
	大 型
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	雨水传感器(1 个）、水泵 (1 个）、超声波传感器 (2 个）、旋钮/可变电阻器 (1个）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

6
	
其他信息化设备
	
人工智能培训（入门）
	
A0201
9900
	
北师大出
版社
	型号：定制
规格及参数说明：
1.课本需经出版社出版发行，具有标准书号；
2.课本内容需涵盖生活中的人工智能、社会中的人工智能、智能语音技术、智能学伴、智能小助理等；
	
北京师范
大学出版
社
	大 型 企 业
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61
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/
	

/
	
	

/

	

7
	
其他信息化设备
	
人工智能培训（基础）
	
A0201
9900
	
北师大出
版社
	型号：定制
规格及参数说明：
1.课本需经出版社出版发行，具有标准书号；
2.课本内容需涵盖计算机视觉技术、声纹识别与超声避障等；
	
北京师范
大学出版
社
	大 型 企 业
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[image: ]其他信息化设备
	
AI 教学
可视化
展示系
统（教
师）
	


A0201
9900
	


HUAWE
I
	型号：BZH5-W00
规格及参数说明：
1.CPU：八核；主频 1.8 GHz
2.运行内存：4GB；
3.存储容量：64GB；
4.屏幕尺寸：10. 1 英寸，分辨率 1920*1200；
5.电池容量：6000mAh ，锂聚合物电池；
6.摄像头：前置 500 万像素；后置 800 万像素（自动对焦）。
	


华为终端有限公司
	大 型 企 业
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其他信息化设备
	




教学平板软件
	




A0201
9900
	




科大讯飞
	型号：讯飞畅言智AI 教师端软件V2.0
规格及参数说明：
1 、需提供教师端操控界面，提供授课系统、 自由编程系统、成果管理系统；
2 、需具备自由编程系统，提供图形化、拖拽式编程界面，支持师生根据需要完成编程操作，向 AI 机器设备赋能 ;
3 、需支持教师智能教学终端在连接机器设备后，将终端上编辑好的程序发送到机器设备上运行，实现对机器设备的 AI 赋能，使其具备人工智能特性；
4 、需支持编程成果存储在云端；
	



科大讯飞
股份有限
公司
	大 型 企 业
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	5 、需支持对编程成果重新命名并保存；
6 、需支持删除掉已保存的编程成果。
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其他信息化设备
	
AI 教学
可视化
展示系
统（学
生）
	


A0201
9900
	


HUAWE
I
	型号：BLF5-W00
规格及参数说明：
1.CPU：八核；主频 1.8GHz
2.运行内存：3GB；
3.存储容量：32GB；
4.屏幕尺寸：10. 1 英寸，分辨率 1920*1200；
5. 电池容量：5000mAh 锂聚合物电池
6.摄像头：前置 500 万像素；后置 800 万像素（自动对焦）。
	


华为终端有限公司
	大 型 企 业
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[image: ]其他信息化设备
	





学生平板软件
	





A0201
9900
	





科大讯飞
	型号：讯飞畅言智AI 学生端软件V2.0
规格及参数说明：
1 、需提供学生操控界面，提供自由编程系统、成果管理系统；
2 、需具备自由编程系统，提供图形化、拖拽式编程界面，支持师生根据需要完成编程操作，向 AI 机器设备赋能；
3 、需支持平板在连接机器设备后，将平板上编辑好的程序发送到机器设备上运行，实现对机器设备的 AI 赋能，使其具备人工智能特性；
4 、需支持编程成果存储在云端；
5 、需支持对编程成果重新命名并保存；
6 、需支持删除掉已保存的编程成果；
	




科大讯飞
股份有限
公司
	大 型 企 业
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其他信息化设备
	


人工智
能设计
终端
	


A0201
9900
	


畅言智 AI
	型号：小飞8 号
规格及参数说明：
1.CPU 四核，主频 1.8GHz；
2.存储空间：2GB RAM ，16GB ROM；
3.摄像头： 500 万像素；
4.显示屏： 5.9 英寸；屏幕分辨率 1440*720；
5.电池容量：  3200mAh
6.收音范围：语音识别距离 2m；
	

安徽智慧
皆成数字
技术有限
公司
	大 型 企 业
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	7.具备移动功能；
8.需支持外接传感器及积木件，且需支持接口混插，实现教具间功能互通；
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[image: ]其他信息化设备
	















终端软件
	















A0201
9900
	















科大讯飞
	型号：讯飞畅言智AI 学生机器人软件V2.0
规格及参数说明：
1.配套学生机器人使用，与机器人连接；
2.支持响应平板编程运行，支持响应多种 AI 能力的运行，如：语音唤醒、语音合成、语音评测、人机对话、人脸识别等，使机器人具备人工智能能力；
①支持响应语音唤醒 AI 能力调用：支持响应所选择唤醒词，用语音将机器人从待机状态唤醒；
②支持响应语音合成 AI 能力调用，支持响应选择不同发音人和自主编辑合成的内容，让机器人用对应发音人声音说出对应内容；
③支持响应语音评测 AI 能力调用：支持响应设定中英文词语或句子，在机器人上实现中英文发音评测，并反馈评测得分；
④支持响应机器翻译 AI 能力调用：支持响应将听到的中文翻译成中文，也支持响应将听到的英文翻译成中文，并将翻译结果显示在屏幕上；
⑤支持响应声纹识别 AI 能力调用：支持注册声纹信息，让机器人能够通过声纹识别出用户信息；
⑥支持响应语音转写 AI 能力调用：让机器人能够将听到的语音转化为文字，并显示在屏幕上；
⑦支持响应文字识别 AI 能力调用：让机器人能够通过拍照手写体的英文或数字，并识别后转写成印刷体，在屏幕上进行显示；
⑧支持响应人脸识别 AI 能力调用：支持注册人脸信息，让机器人能够通过人脸识别出用户信息，识别结果可以在屏幕上进行显示；
	














科大讯飞
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	⑨支持响应物体识别 AI 能力调用：支持机器人利用摄像头， 自动识别出现在取景框里的物体名称，识别结果可在屏幕进行显示；
⑩支持响应人机对话 AI 能力调用：支持响应选择需要的人机对话技能，让机器人与用户能针对不同场景下对话，例如针对教育、生活等不同场景；
⑪支持响应 AI 文本模型分类训练：支持响应自主建立文本分类模型，输入文本数据，训练分类模型，让机器人对输入的文本进行模式识别，识别结果可在屏幕进行显示；
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其他信息化设备
	

综合拼
接地图
板
	


A0201
9900
	


科大讯飞
	型号：定制
规格及参数说明：
1 、循线地图板 64 块：每块尺寸 230*230*4mm ，正面：黑色线条，反面：黄色线条；
2 、贴纸 12 张：贴纸共四种颜色，每个颜色三张完整纸张。每个颜色包含 5 排方格贴纸，3 排长条贴纸；
3 、标签卡片 8 张：尺寸 170*140mm
	

科大讯飞
股份有限
公司
	大 型 企 业
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充电车
	

A0201
9900
	


圆杰
	型号：YJ-60X
规格及参数说明：
1.需支持 60 台及以上配套的平板电脑同时充电；
2 、材质：采用钢板材质，全封闭，安全防盗；
3 、安全要求：电源开关设有高压强电保护、漏电保护、过载保护；智能温控散热排风；
	
安徽圆杰
科技装备
有限责任
公司
	大 型 企 业
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其他信息化设备
	


AI 超算
服务系
统
	


A0201
9900
	


Lenov
o
	型号：ThinkStation P360
规格及参数说明：
1 、CPU：12 核，2. 1GHZ；
2 、内存：64GB ，DDR5；
3 、固态硬盘：256GB；
4 、机械硬盘：1TB HD；
5 、显卡：12G；
6 、网卡：千兆网卡；
	


联想（北
京）有限公
司
	大 型 企 业
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	7 、声卡：集成声卡；
8 、I/O 接口：USB 接口 9 个；音频接口 3 个；HDMI 接口2 个；DP 接口 5 个；
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超算服
务终端
系统
	















A0201
9900
	















科大讯飞
	型号：讯飞畅言AI超算训练平台V1.0
规格及参数说明：
1 、需提供师生进行简单人工智能算法模型训练的系统，让学生实践训练/测试数据集的收集、 自定义标注、 自定义分类、模型训练、模型测试整个人工智能模型训练步骤；
2 、需提供图像分类训练服务，支持定制不同图像分类训练模型，让机器完成相应图像分类学习判断，从而在 AI 图形编程及 python 编程中使用相应模型进行编程。
3 、需提供声音分类训练服务，支持用户通过提供不同的声音类型数据，训练得到专属的声音分类模型。然后通过声音分类模型，用户可以去对新的声音进行类型判断，并且可以在 AI 图形编程及 python 编程中使用相应模型进行编程。
4 、需提供个性化声音分类训练服务，支持定制不同用户的个性化语音合成模型，让机器完成相应的语音合成模型训练，能够以相似于用户的声音进行语音合成。用户通过上传自己的声音数据，训练得到专属自己的个性化声音模型，并且可以在 AI 图形编程及 python 编程中使用相应模型进行编程。
5 、需提供人机对话训练服务，支持通过人机对话模型训练平台，用户可以采集添加不同的文本信息，然后训练得到不同的人机对话模型，与该机器对话。并且在 AI 图形编程及python 编程中调用训练好的人机对话模型进行问答。
6 、需提供 AR 人脸特效训练服务，支持自定义 AR 人脸特效训练模型，生成对应的 AR 人脸特效视频成品文件，并且可以在 AI 图形编程及 python 编程中使用相应模型进行编程。
7 、需提供古诗自动生成训练服务，支持用户建立古诗自动
	














科大讯飞
股份有限
公司
	大 型 企 业
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	生成数据库，进行分类模型训练，构建古诗分类模型；并且可以在 AI 图形编程及 python 编程中调用自动生成的古诗分类模型进行编程。
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其他信息化设备
	








数据转换系统
	








A0201
9900
	








H3C
	型号：WA6338HI
规格及参数说明：
1 、以太网接口 2 个；
2 、PoE : 802.3bt/at 供电；
3 、内置物联网:需内置蓝牙 5. 1/RFID/Zigbee ；
4 、本地供电：需支持 54V DC；
5 、物联网扩展：需支持链式物联网扩展能力，最大需支持8 个 BLE 、RFID 、ZigBee 等全制式物联网扩展；
6 、发射功率(单路最大)：20dBm；
7 、可调功率粒度：1dBm；
8.MTBF：850000H ；
9 、整机 802. 11ax 最高速
率:4.5Gbps+2.4Gbps+0.575Gbps/2.4Gbps
10 、每射频最大接入用户数：510(整机最大接入用户数1500；
11 、虚拟 AP40；
	







新华三技
术有限公
司
	大 型 企 业
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[image: ]其他信息化设备
	

地面工程
	

A0201
9900
	

中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
采用 2mmPVC 地板；抗化学药品，超耐磨，抗划痕；产品抗压、耐冲击、摩擦系数大、有弹性、减震防滑、防护性能强。耐候性、耐温性能好，抗紫外线性能好，在-40℃—100℃范围内可正常使用
	
中国电信
股份有限
公司衡阳
分公司
	大 型 企 业
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其他信息化设备
	
自流平
	
A0201
9900
	
中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
D20 商用自流平水泥施工
	中国电信
股份有限
公司衡阳分公司
	大 型 企 业
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	21
	其他信息
	顶面工
	A0201
	中国
	型号：定制
	中国电信
	大
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	11067.
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	化设备
	程
	9900
	电信
	规格及参数说明：
50mmX65mm（1220mmX2440mm 厚 10mm 石膏板，吊筋： ￠ 8吊筋；龙骨：3000×50×10mm/条配套轻钢龙骨； 以优质的连续热镀锌板带为原材料，经冷弯工艺轧制而成的建筑用金属骨架石膏板：双层 9+12mm；
	股份有限
公司衡阳
分公司
	型 企 业
	
	
	2
	84
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其他信息化设备
	
基础腻子
	
A0201
9900
	
中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
1 、腻子种类:专用内墙防霉腻子；
2 、刮腻子要求:满批三遍；
	中国电信
股份有限
公司衡阳分公司
	大 型 企 业
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其他信息化设备
	
乳胶漆
	
A0201
9900
	
中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
1.涂料品种：乳胶环保漆
2.刷喷遍数:底漆一遍面漆两遍
	中国电信
股份有限
公司衡阳分公司
	大 型 企 业
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其他信息化设备
	
地脚线
	
A0201
9900
	
中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
黑色金属成品地脚线
	中国电信
股份有限
公司衡阳分公司
	大 型 企 业
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	[image: ]其他信息化设备
	
窗帘盒
	A0201
9900
	
国产
	型号：定制
规格及参数说明：
大芯板基础/石膏板饰面
	
国产
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26
	其他信息化设备
	
窗帘
	A0201
9900
	
国产
	型号：定制
规格及参数说明：
遮光窗帘（含安装配件罗马杆等）
	
国产
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其他信息化设备
	
强电电路系统
	
A0201
9900
	
国产
	型号：定制
规格及参数说明：
电线电缆（低卤阻燃）、联塑 PVC 线管 2.5 ㎡,4 ㎡,6 ㎡, 10 ㎡等
	
国产
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28
	其他信息化设备
	
配电箱
	A0201
9900
	
国产
	型号：定制
规格及参数说明：
双层 36 位，单排 12 位
	
国产
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300
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300
	
/
	
/
	
	
/
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29
	
其他信息化设备
	
电器照明
	
A0201
9900
	
opple
	型号：定制
规格及参数说明：
定制 70CM 条形灯含配件、灯具
	欧普照明
股份有限
公司
	大 型 企 业
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30
	
其他信息化设备
	
暖通设备
	
A0201
9900
	

美的
	
型号：KFR-72LW/G3-1
规格及参数说明：
380V ，大 3P 柜式空调
	
广东美的制冷设备
有限公司
	大 型 企 业
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31
	其他信息化设备
	探究型课桌
	A0201
9900
	
国产
	型号：定制
规格及参数说明：
人造板、冷轧钢管，8 人位六角桌
	
国产
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32
	其他信息化设备
	网布培训椅
	A0201
9900
	
国产
	型号：定制
规格及参数说明：
网布，冷轧钢管
	
国产
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教师讲台
	







A0201
9900
	







蓝贝思特
	型号：大正 Y-02
规格及参数说明：
1 、讲台表面采用静电喷塑工艺，电喷灰色，桌面两边采用橡木扶手，使讲台更显得美观、高档；
2 、讲台整体采用分体式结构，长 1100mm 、宽 750mm 、高 1000mm；台面为 1100x750x340mm ，箱体为
800*650*650mm。
3 、材质：台面采用高档木黄色耐划木质材料，高端大气，讲台整体采用冷轧钢板 1.0-1.5mm（光洁平整无锈迹），数控设备精加工制作，前后开门，方便装入设备，不受讲台地面限制，结构牢固，不变形；
4 、台面左边为放置台，可放置任意尺寸的笔记本电脑及课本等，台面左右两侧带有橡木扶手，让使用者有更好的选择；整机采用圆弧倒圆角设计，从而避免误伤师生的手，安全稳定、可靠、圆弧倒圆角式设计符合校安工程。
	






山东蓝贝思特教装集团股份有限公司
	大 型 企 业
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	5 、台面右边可选配模块接口盒，方便使用。
6 、全封闭结构，安全防盗，锁好讲桌后，桌外无任何可拆卸部件。
7 、结构特点：台面操作，前置储物抽屉，方便老师使用。
8 、钥匙通用：一把钥匙可以开启所有门。
9 、包装：采用拆分式包装，台面为 1 包装，下箱体 1 个包装；运输方便，搬运省力，在教室既可现场组装。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
34
	
其他信息化设备
	
储物柜
	
A0201
9900
	
国产
	型号：定制
规格及参数说明：
1 、环保免漆板制作/PVC 封边条
2 、储物柜内置  15 个 300*400mm 储物格
	
国产
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35
	其他信息化设备
	配套设施
	A0201
9900
	
国产
	型号：定制
规格及参数说明：
包含 PVC/不干胶标语、教室文化设计及制作等.
	
国产
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	[image: ]其他信息化设备
	其他辅材
	A0201
9900
	
国产
	型号：定制
规格及参数说明：
含网线，水晶头，PVC 管材、网络插座、单控开关。
	
国产
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	十三、数字化音乐教室
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其他信息化设备
	






钢琴
	





A0201
9900
	





萨姆/SAM
	型号：SAM-123
规格及参数说明：
1.规格： 1520*610*1230mm
2.颜色及款式：黑色亮光、直腿。
3.特别用料：外壳——选用特殊处理中纤板芯，稳定性和耐久性强 ;
4.五金配件：银白色五金件，防腐处理；
5.谱台： 内置谱台，长 70cm ，高 5.5cm
6. 中盘：云杉实木结构，铝合金加固中盘。
7.外观：外壳选用特殊处理中纤板芯，稳定性和耐久性强，弯腿设计。油漆黑色进口不饱和树脂漆,硬度 2H 以上, 以保证耐磨耐用。整体结构牢固，表面平整，色泽均匀。
	




沈阳艺达
科技有限
公司
	中 型 企 业
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	8.音板：形成弧面，四周安装应牢固；肋木：其纹理与音板方向交叉结合；
9.上盖板：内侧安装金属长梁，采用下门边框装配结构，使下门板开合时避免与琴腿碰撞。
10.铁板：结构应牢固，不应有使用和外观上的缺陷，涂饰层不得起泡、脱皮；踏瓣、绞链、压弦条、弦枕钮、锁：表面应光洁，不得有氧化和发黑，外观色泽基本一致，不得有起泡、脱皮、露底；
11.弦码：与音板结合应严密、牢固。
12.击弦机:灵敏度：击弦机的动作应顺畅、灵敏、摩擦阻力小；一致性：击弦机的配置与琴键相一致；联动性：击弦机各活动件运动的连续性应无明显的阻力变化；弦槌运动：弦槌运动时不得晃动，击弦应准确；制音性能；制音器动作灵敏、快速；金属零件：表面应光洁，外观色泽基本不变，不得有起泡、脱皮、露底.
13.琴弦：圆形弦（截面为正圆形），镀锡防锈钢线；1#音有效弦长 120cm ，29#音有效弦长 93.5cm。
14.弦槌：高档羊毛尼毡，桃花芯木槌芯，保证回弹速度与质感。击弦应准确，制音器动作需灵敏、快速。
15.键盘：使用粘性和耐久性强的松木、杉木、杨木层积材制作，中座板采用椴木或榉木。结合先进技术防止键盘变形，键盘使用加铅技术。
16.脚踏：铁质
17.琴键： 白键前端长度：48.0-52.0mm；黑键宽度与长度：上端面宽度 9.0-10.0 mm ，底宽度 11.0-12.0 mm ，长度 94-95 mm；黑键高度：前端距白键面 11.0-12.6 mm；琴键面：排列平整，各键应倒棱、倒角。中盘底面距地面高度600mm.琴键运动灵敏、不相互摩擦；震奏速度 震奏速度应 8 次/秒
18.踏板功能齐全，配有延音踏板、倍弱音踏板和弱音踏板。
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使用
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免费
升级服务。
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	触键灵敏舒适，得心应手。音色均匀连贯饱满、音调明快而特具歌唱性，完全适用于弹奏各种钢琴乐谱和创作使用。踩下弱音踏瓣，弦槌有效击弦行程缩短 1/4 - 1/2，延音踏瓣止音、延音性能可靠，踏瓣负荷之间偏差不大于 9.8N。
19 演奏性能 白键下沉深度要求在 9.5-11.5mm；琴键下降负荷 0.39-0.74N；
20.脚轮：采用金属脚轮，转动灵活，推行顺畅，耐用
21.背柱：实木制作，五背柱设计，且背柱截面尺寸 58*80mm。
22.缓降功能：安装在钢琴侧臂内的隐藏式缓降器
23.弦轴直径 6.82-6.85mm,弦轴锥度 1 :9.5-1:9.2；
24 钢琴配件：琴垫、脚踏套、合格证、说明书（保修卡）、亮光剂、键盘呢、琴轮垫、擦琴布，礼盒。
25.琴凳尺寸：长 75cm 宽 35cm 高 49cm,带谱箱，琴凳脚采用橡木制作。
	
	
	
	
	
	
	
	
	服务内容：衡南县云集中心幼儿园（清泉小学）信息化及设
施设
备政
府采
购
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电子钢琴
	








A0201
9900
	








萨姆/SAM
	型号：MP-280
规格及参数说明：
1.外壳：木质外壳结构，折叠谱架，功能按键轻触开关功能，铝合金推拉盖板。
2.键盘：88 键国际标准尺寸逐级配重重锤钢琴键盘，又名带榔头键盘，钢琴手感；
3.音色：1000
4.复音数：64
5.示范曲：110
6.节奏：900
7.喇叭：HIFI 全频段 3D 立体声大功率喇叭、6 欧 25W*2 ;
8.音源主板：法国原产高端音源；
9.显示：三位数码显示
10.音色控制：双音色、双键盘、节拍器、
11.和弦控制： 同步、单指、多指和弦
12.录音控制：强大程序录音功能
	







沈阳艺达
科技有限
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	中 型 企 业
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/




221

	
	
	
	
	
	13.其他功能：双蓝牙功能，触控功能，键盘鼓，均衡器。
14.数字功放：  具有抗干扰零噪音、零失真、动态范围大、低频震撼等特点；
15.力度控制：16 级触键灵敏度；
16.三踏板：延音脚踏，弱音脚踏，保持音脚踏
17.方口带 MIDI 功能 USB 插口功能：连接手机、电脑、平板等智能设备：
18.音频输入/音频输出；
19.音量功能盒按键声音大小可任意调节；
20. 电源接口：AC220V/50Hz 12～15V3A
21. 电源开关：有
22.尺寸：长 1350*宽 430*高 890mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



3
	


[image: ]其他信息化设备
	



录音机
	


A0201
9900
	



Other
	型号：定制
规格及参数说明：
1.尺寸：230*210*110mm
2.功能：支持收音、录音功能，可播放 CD 、磁带、MP3 ，带蓝牙功能
3.接口：耳机接口，USB 接口
4.额定电压：110V/220V
5.声道：双声道
	


福州教坊
贸易有限
公司
	小 型 企 业
	



550
	



/
	



1
	



550
	



/
	



/
	
	



/
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其他信息化设备
	




音响系统
	




A0201
9900
	




佳美龙
	型号：定制
规格及参数说明：
包括：音箱、功放 、无线话筒、调音台、音箱支架、辅材（音箱、功放、调音台连接线等）
（1）音箱：系统类型：单 10 寸二分频全频音箱；
1 、频率响应：70Hz~20kHz(±3dB)/60Hz~20kHz(-10dB)；
2 、灵敏度(1W/1m) ：96dB；
3 、标称阻抗：8 Ω ;
4 、额定功率(AES)：250W；
5 、低音单元：10 寸 铝盆架铁磁单元；
	


广州市佳
美龙电子
科技有限
公司
	小 型 企 业
	




600
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600
	




/
	




/
	
	




/
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	6 、高音单元：1.75 寸(1 寸喉口)压缩驱动器(44mm 音圈)；
7 、覆盖角度(H×V)：90    ゜ ×60    ゜(可旋转号角)；
8 、最大声压级(连续/峰值)：120dB/126dB；
（2）功放：8Ω立体声功率 550W×2；
1 、4Ω立体声功率：780W×2；
2 、8Ω桥接功率：1560W×1；
3 、频率范围： (1W@8Ω)20Hz-20kHz +1/-1dB；
4 、总谐波失真： ≤0. 1%；
5 、信噪比： 100dB；
6 、阻尼系数： 180：1；
7 、转换速率：25V/us；
8 、电压放大倍数(0.775V)：81；
9 、输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡；
10 、前面板指示：保护指示灯、削波指示灯、信号指示灯；
11 、功放保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保
护、软启动保护等；
12 、电源要求：220V ~50-60Hz；
（3）无线话筒手持一拖二：技术参数：频率范围：
640-690MHz ， 自动红外对屏信道数：200 ，主机加手持带LED 显示..接收灵敏度：-90dBm ，音频频响：40Hz～20KHz ，发射功率：50mW ，    电池规格：1.5V 电池 2 节
（4）调音台：输入：8 路话筒/线路输入
1 、2 路立体声输入
2 、USB 数字输入
3 、输出：2 路辅助输出
4 、USB 数字输出
5 、1 路 FX 效果发送
6 、2 路总线 L/R 输出
7 、效果：预置 16 个效果预置
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	8 、均衡：3 段搁架式均衡
9 、声卡： 内置 USB 声卡
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	







5
	






其他信息化设备
	







合唱台
	






A0201
9900
	







HXJX
	型号：HXJX-YWJ003
规格及参数说明：
1.规格：（高）750mm*（宽）1200mm*（长）1200mm  ( ± 5mm），每层宽度 400mm±5mm 、高度 250mm±5mm ，扣手中心距 540mm±5mm ，扣手尺寸 34*90mm  ( ±2mm），板厚度 17mm±1mm
2.材质：松木
3.木材含水率：8%≤W≤13.2%
4.耐液性：10％碳酸钠和 10％乙酸、24 小时不低于 3 级。
5. 甲醛释放量： ≤1.5mg/L
6.底角平稳性： ≤2.0
7.表面处理：材质无虫蛀、无贯通裂缝、无尖角、棱角，采用优质净味清水漆喷涂工艺喷涂而成，安全环保、无毒无味、凸显木材纹理、手感光滑、无毛刺。
	





长沙市湖
湘教学设
备有限公
司
	小 型 企 业
	






304
2
	







/
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18252
	







/
	







/
	
	







/
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[image: ]其他信息化设备
	
音乐节拍器
	
A0201
9900
	
蟲子
	型号：CZPJ-001
规格及参数说明：
1.机械节拍器，高档金属机芯
2.传统示拍模式，40-208 拍/分，速度误差≤1％。
	沈阳艺达
科技有限
公司
	中 型 企 业
	
220
	
/
	
1
	
220
	
/
	
/
	
	
/

	

7
	
其他信息化设备
	

音叉
	
A0201
9900
	

HXJX
	型号：HXJX-0081
规格及参数说明：
1.材质：钢
2.规格：音叉 115*15mm
3.配套音锤
	长沙市湖
湘教学设
备有限公司
	小 型 企 业
	

21
	

/
	

1
	

21
	

/
	

/
	
	

/

	

8
	
其他信息化设备
	
乐器储藏柜
	
A0201
9900
	

HXJX
	型号：HXJX-HWH004
规格及参数说明：
1.规格：1000*2000*450mm±5mm ，柜内宽 995mm±5mm ，
柜内深 425mm±5mm ，柜内高 1920mm±5mm ，柜隔板调节行程 1700mm±5mm ，隔板长 995±5mm ，隔板宽 380±5mm ，
	长沙市湖
湘教学设
备有限公司
	小 型 企 业
	
169
0
	

/
	

4
	

6760
	

/
	

/
	
	

/
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	板材厚度 0.7±0. 1mm
2.金属件：管材应无裂缝、叠缝，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。
3.着地平稳性：2.0 ，面平整度：0.20 ，面翘曲度：2.0 ，分缝：2.0。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

9
	
其他信息化设备
	
电教器材柜
	
A0201
9900
	

HXJX
	型号：HXJX-CCG
规格及参数说明：
1.规格：850*390*1800mm
2.配置：安全防盗锁具，卡扣式安装任意调节
3.工艺：静电喷涂
	长沙市湖
湘教学设
备有限公司
	小 型 企 业
	
150
0
	

/
	

1
	

1500
	

/
	

/
	
	

/

	


10
	


其他信息化设备
	


音筒
	


A0201
9900
	


蟲子
	型号：CZDJ-0084
规格及参数说明：
1.调性:8 音
2.颜色：彩色
3.尺寸：C 调长 625mm 、D 调长 550mm 、E 调长 490mm 、 F 调长 460mm 、G 调长 450mm 、A 调长 360mm 、B 调长 320mm 、C 调长 280mm±1mm 音筒直径：45mm±1mm
	

沈阳艺达
科技有限
公司
	中 型 企 业
	


105
	


/
	


10
	


1050
	


/
	


/
	
	


/
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[image: ]其他信息化设备
	
音条
	
A0201
9900
	

HXJX
	型号：HXJX-YT
规格及参数说明：
1.构成： 由实木制木条和铝片构成，带有便携木盒；
2.材质：铝制，17 音；
	长沙市湖
湘教学设
备有限公司
	小 型 企 业
	
541
	
/
	
2
	
1082
	
/
	
/
	
	
/

	


12
	

其他信息化设备
	


钟琴
	

A0201
9900
	


蟲子
	型号：CZDJ-ZQ
规格及参数说明：
1.材质：木质框架+铝质琴片
2.规格：不锈钢支架
3.规格：32 音
4.配件：敲槌 2 支
	
沈阳艺达
科技有限
公司
	中 型 企 业
	


574
	


/
	


2
	


1148
	


/
	


/
	
	


/

	
13
	其他信息化设备
	
沙锤 1
	A0201
9900
	
蟲子
	型号：CZDJ-0057
规格及参数说明：
1.材质：木质
	沈阳艺达
科技有限公司
	中 型 企
	
51
	
/
	
10
	
510
	
/
	
/
	
	
/
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	2.尺寸：全长 210mm ，球体直径 55mm，
手柄直径 20mm ，手柄长 110mm
3.颜色：原木手柄+彩绘球体
	
	业
	
	
	
	
	
	
	
	

	




14
	




其他信息化设备
	




沙锤 2
	




A0201
9900
	




蟲子
	型号：CZDJ-SC
规格及参数说明：
1.材质：纯天然椰壳
2.规格：总长度为 240mm ，锤体长度 120mm ，锤球直径115mm ，手柄长  152mm ，手柄直径 24mm
3.结构：由锤球和手柄组成，锤球用椰壳制成，呈空心椭球形，内装铁砂，木制手柄内装沙粒，两个为一付。手柄部分穿有 2 个小孔，孔中心穿有 DIY 中国结，粗细适宜，光滑手感好，牢固。
4.音色：声音明亮，清脆，可发“沙拉拉 ”音响效果
	



沈阳艺达
科技有限
公司
	中 型 企 业
	




128
	




/
	




10
	




1280
	




/
	




/
	
	




/
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[image: ]其他信息化设备
	


沙筒
	


A0201
9900
	


蟲子
	型号：CZDJ-0059
规格及参数说明：
1.材质：实木， 内含小颗粒
2.尺寸：长 150mm ，直径 40mm
3.颜色：原木色
4.工艺：加沟设计，精细打磨，无毛刺，不伤手
5.配件：刮棒 1 支，长 130mm
	

沈阳艺达
科技有限
公司
	中 型 企 业
	


32
	


/
	


10
	


320
	


/
	


/
	
	


/

	

16
	
其他信息化设备
	

沙蛋
	
A0201
9900
	

蟲子
	型号：CZDJ-0041
规格及参数说明：
1.材质：木质
2.尺寸：高 65mm ，直径 45mm
3.颜色：原木色
	
沈阳艺达
科技有限
公司
	中 型 企 业
	

26
	

/
	

10
	

260
	

/
	

/
	
	

/

	
17
	
其他信息化设备
	
摇铃（串铃）1
	
A0201
9900
	
蟲子
	型号：CZDJ-YL5
规格及参数说明：
1 、材质：木质手柄，牛皮带，金属铃铛
2 、规格：长 140mm ，高 90mm
	沈阳艺达
科技有限
公司
	中 型 企 业
	
26
	
/
	
10
	
260
	
/
	
/
	
	
/

	18
	其他信息
	摇铃（串
	A0201
	蟲子
	型号：CZDJ-YL7
	沈阳艺达
	中
	32
	/
	10
	320
	/
	/
	
	/
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	化设备
	铃）2
	9900
	
	规格及参数说明：
1 、材质：木质手柄，牛皮带，金属铃铛
2 、规格：长 150mm ，高 110mm
	科技有限公司
	型 企 业
	
	
	
	
	
	
	
	

	


19
	

其他信息化设备
	


棒铃
	

A0201
9900
	


蟲子
	型号：CZDJ-008
规格及参数说明：
1.材质：木棒+ 电镀铃铛
2.尺寸：整长 165mm ，手柄直径 20mm；手柄直径 12mm ，手柄长 75mm
3.规格：13 铃
	
沈阳艺达
科技有限
公司
	中 型 企 业
	


36
	


/
	


10
	


360
	


/
	


/
	
	


/

	
20
	
其他信息化设备
	
卡巴撒1
	
A0201
9900
	
蟲子
	型号：CZDJ-KBS
规格及参数说明：
1.材质：木质底托+10 排钢珠环绕
2.尺寸：整长 180mm ，直径 130mm；手柄直径 20mm ，长 95mm
	沈阳艺达
科技有限
公司
	中 型 企 业
	
78
	
/
	
10
	
780
	
/
	
/
	
	
/
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其他信息化设备
	
卡巴撒2
	
A0201
9900
	
蟲子
	型号：CZDJ-022
规格及参数说明：
1.材质：木质底托+10 排钢珠环绕
2.尺寸：整长 180mm ，直径 85mm；手柄直径 20mm ，长 95mm
	沈阳艺达
科技有限
公司
	中 型 企 业
	
116
	
/
	
10
	
1160
	
/
	
/
	
	
/
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[image: ]其他信息化设备
	




双响筒
	




A0201
9900
	




蟲子
	型号：CZDJ-003
规格及参数说明：
1.材质：榉木
2.尺寸：
筒长 175mm
筒外直径 35mm
筒内直径 24mm手柄长 155mm手柄直径 14mm
3.配件：敲棒 1 支
	



沈阳艺达
科技有限
公司
	中 型 企 业
	




25
	




/
	




30
	




750
	




/
	




/
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23
	其他信息化设备
	
响板
	A0201
9900
	
蟲子
	型号：CZDJ-0058
规格及参数说明：
1.材质：木质
	沈阳艺达
科技有限公司
	中 型 企
	
26
	
/
	
40
	
1040
	
/
	
/
	
	
/
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	2.尺寸：全长 210mm ，整厚 30mm ，手柄直径 15mm
3.颜色：原木色。
	
	业
	
	
	
	
	
	
	
	

	


24
	

其他信息化设备
	


响棒
	

A0201
9900
	


蟲子
	型号：CZDJ-031
规格及参数说明：
1.材质：木质
2.尺寸：长 200mm ，直径 20mm
3.颜色：原木色
4.工艺：打磨光滑细腻。
	
沈阳艺达
科技有限
公司
	中 型 企 业
	


21
	


/
	


30
	


630
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25
	


其他信息化设备
	


刮棒
	


A0201
9900
	


蟲子
	型号：CZDJ-0067
规格及参数说明：
1.材质：木质
2.尺寸：长 230mm ，直径 20mm
3.颜色：原木色
4.工艺：螺纹表面
5.配件：木刮棍 1 支（长 120mm）
	

沈阳艺达
科技有限
公司
	中 型 企 业
	


17
	


/
	


20
	


340
	


/
	


/
	
	


/
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蛙鸣筒
	



A0201
9900
	




蟲子
	型号：CZDJ-0053
规格及参数说明：
1.材质：木质
2.尺寸：
直径 59mm
发音孔 2 个直径 15mm 、 15mm整长 250mm
3.颜色：原木色，彩绘图案
4.配件：刮棒 ( 长 129mm）。
	


沈阳艺达
科技有限
公司
	中 型 企 业
	




45
	




/
	




30
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其他信息化设备
	


北梆子
	

A0201
9900
	


HXJX
	型号：HXJX-BBZ
规格及参数说明：
1.材质：梨木；
2.结构：由两根长短不等、粗细不同的实心硬木棒组成，形状为圆柱形；产品表面光滑，完整、光亮；
3.规格：长 ≧ 180mm ，宽 ≧44mm ，高≧32mm；另一根尺
	
长沙市湖
湘教学设
备有限公
司
	小 型 企 业
	


128
	


/
	


10
	


1280
	


/
	


/
	
	


/
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	寸 ≧ 180mm*25mm；
4.音色：音质清晰，洪亮、悦耳，音色饱满，无杂音.
5.使用方法：手各持一根互相敲击即可；
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

28
	
其他信息化设备
	

南梆子
	
A0201
9900
	

蟲子
	型号：CZDJ-024
规格及参数说明：
1.材质：木质
2.尺寸：长 175mm ，宽 50mm ，高 35mm
3.配件：木槌 1 支（直径 16mm）。
	
沈阳艺达
科技有限
公司
	中 型 企 业
	

28
	

/
	

10
	

280
	

/
	

/
	
	

/

	

29
	
其他信息化设备
	

木鱼
	
A0201
9900
	

蟲子
	型号：CZDJ-0065
规格及参数说明：
1.规格：8 音
2.材质：优质桦木
3.组成：8 个为一组，配敲锤 2 只
	
沈阳艺达
科技有限
公司
	中 型 企 业
	

145
	

/
	

30
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/
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其他信息化设备
	
铃鼓
	
A0201
9900
	
蟲子
	型号：CZDJ-004
规格及参数说明：
1.规格：8 英寸
2.材质：木质圈、不锈钢铃片、羊皮鼓面、泡钉。
	沈阳艺达
科技有限
公司
	中 型 企 业
	
38
	
/
	
30
	
1140
	
/
	
/
	
	
/
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[image: ]其他信息化设备
	
三角铁
	
A0201
9900
	

HXJX
	型号：HXJX-009
规格及参数说明：
1.规格：5 、6 、7 、8 、9 、10 英寸
2.材质：钢。
	长沙市湖
湘教学设
备有限公司
	小 型 企 业
	
85
	
/
	
30
	
2550
	
/
	
/
	
	
/
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其他信息化设备
	
碰铃
	
A0201
9900
	
蟲子
	型号：CZDJ-007
规格及参数说明：
1.规格：直径 44mm
2.材质：黄铜。
	沈阳艺达
科技有限
公司
	中 型 企 业
	
34
	
/
	
30
	
1020
	
/
	
/
	
	
/

	

33
	
其他信息化设备
	

棒钟
	
A0201
9900
	

蟲子
	型号：CZDJ-0044
规格及参数说明：
材质：黄铜
尺寸：整长 120mm ，钟口直径 30mm ，手柄长 90mm ，手柄直径 15mm。
	
沈阳艺达
科技有限
公司
	中 型 企 业
	

34
	

/
	

10
	

340
	

/
	

/
	
	

/
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34
	

其他信息化设备
	


扁鼓 1
	

A0201
9900
	


蟲子
	型号：CZDJ-BG
规格及参数说明：
1.规格：12 寸
2.尺寸：鼓直径 400mm 高 230mm
3.鼓总高： 650mm
4.配件：鼓架鼓棒
	
沈阳艺达
科技有限
公司
	中 型 企 业
	


406
	


/
	


1
	


406
	


/
	


/
	
	


/

	


35
	

其他信息化设备
	


扁鼓 2
	

A0201
9900
	


蟲子
	型号：CZDJ-BG
规格及参数说明：
1.规格：12 寸
2.尺寸：鼓直径 400mm 高 230mm
3.鼓总高： 650mm
4.配件：鼓架鼓棒
	
沈阳艺达
科技有限
公司
	中 型 企 业
	


406
	


/
	


1
	


406
	


/
	


/
	
	


/

	
36
	
其他信息化设备
	
堂鼓
	
A0201
9900
	
蟲子
	型号：CZDJ-TG
规格及参数说明：
1.规格：12 寸
2.参数：牛皮鼓+鼓棒+背带
	沈阳艺达
科技有限
公司
	中 型 企 业
	
507
	
/
	
2
	
1014
	
/
	
/
	
	
/

	
37
	
[image: ]其他信息化设备
	
中虎音锣
	
A0201
9900
	

HXJX
	型号：HXJX-HYL
规格及参数说明：
1.材质：响铜
2.规格：直径 300mm
	长沙市湖
湘教学设
备有限公司
	小 型 企 业
	
760
	
/
	
1
	
760
	
/
	
/
	
	
/

	
38
	
其他信息化设备
	
小锣
	
A0201
9900
	

HXJX
	型号：HXJX-XL
规格及参数说明：
1.材质：响铜
2.规格：直径 210mm
	长沙市湖
湘教学设
备有限公司
	小 型 企 业
	
237
	
/
	
2
	
474
	
/
	
/
	
	
/

	
39
	
其他信息化设备
	
铙
	
A0201
9900
	

HXJX
	型号：HXJX-N
规格及参数说明：
1.材质：响铜
2.规格：直径 270mm
	长沙市湖
湘教学设
备有限公司
	小 型 企 业
	
930
	
/
	
8
	
7440
	
/
	
/
	
	
/

	40
	其他信息化设备
	钹
	A0201
9900
	HXJX
	型号：HXJX-B
规格及参数说明：
	长沙市湖
湘教学设
	小 型
	236
	/
	8
	1888
	/
	/
	
	/
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	1.材质：响铜
2.规格：直径 150mm
	备有限公司
	企 业
	
	
	
	
	
	
	
	

	

41
	
其他信息化设备
	

口风琴1
	
A0201
9900
	

蟲子
	型号：CZCZ-018
规格及参数说明：
1.规格：32 键
2.颜色：蓝色、粉色、绿色
3.配件：帆布软包、说明书、吹管、吹嘴、擦琴布
	
沈阳艺达
科技有限
公司
	中 型 企 业
	

128
	

/
	

56
	

7168
	

/
	

/
	
	

/

	

42
	
其他信息化设备
	

口风琴2
	
A0201
9900
	

蟲子
	型号：CZCZ-KFQ
规格及参数说明：
1.规格：37 键
2.颜色：蓝色、粉色、绿色
3.配件：帆布软包、说明书、吹管、吹嘴、擦琴布
	
沈阳艺达
科技有限
公司
	中 型 企 业
	

153
	

/
	

56
	

8568
	

/
	

/
	
	

/

	

43
	
其他信息化设备
	

竖笛 1
	
A0201
9900
	

蟲子
	型号：CZCZ-SD6
规格及参数说明：
1.规格：6 孔
2.材质：ABS 树脂材质
3.可拆卸，清洗方便，合理孔距，平滑边缘
	
沈阳艺达
科技有限
公司
	中 型 企 业
	

14
	

/
	

56
	

784
	

/
	

/
	
	

/

	

44
	
[image: ]其他信息化设备
	

竖笛 2
	
A0201
9900
	

蟲子
	型号：CZCZ-MSD6
规格及参数说明：
1.规格：6 孔
2.材质：木质
3.可拆卸，合理孔距，平滑边缘
	
沈阳艺达
科技有限
公司
	中 型 企 业
	

60
	

/
	

56
	

3360
	

/
	

/
	
	

/

	

45
	
其他信息化设备
	

竖笛 3
	
A0201
9900
	

蟲子
	型号：CZCZ-SD8
规格及参数说明：
1.规格：8 孔
2.材质：ABS 树脂材质
3.可拆卸，清洗方便，合理孔距，平滑边缘
	
沈阳艺达
科技有限
公司
	中 型 企 业
	

14
	

/
	

56
	

784
	

/
	

/
	
	

/

	
46
	其他信息化设备
	
竖笛 4
	A0201
9900
	
蟲子
	型号：CZCZ-MSD8
规格及参数说明：
1.规格：8 孔
	沈阳艺达
科技有限公司
	中 型 企
	
68
	
/
	
56
	
3808
	
/
	
/
	
	
/
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	2.材质：木质
3.可拆卸，合理孔距，平滑边缘
	
	业
	
	
	
	
	
	
	
	

	

47
	
其他信息化设备
	

陶笛
	
A0201
9900
	

蟲子
	型号：CZCZ-007
规格及参数说明：
1.材质：优质白云土
2.工艺：熏烧
3.孔数：12 孔
	
沈阳艺达
科技有限
公司
	中 型 企 业
	

68
	

/
	

56
	

3808
	

/
	

/
	
	

/

	


48
	

其他信息化设备
	


葫芦丝1
	

A0201
9900
	


蟲子
	型号：CZCZ-003
规格及参数说明：
1.调式：C 调
2.材质：ABS 塑料，头层塑料
3.设计：装卸簧片，带有助力把位
4.经过无毒无味处理，下节管采用防水处理
	
沈阳艺达
科技有限
公司
	中 型 企 业
	


82
	


/
	


56
	


4592
	


/
	


/
	
	


/

	


49
	

[image: ]其他信息化设备
	


葫芦丝2
	

A0201
9900
	


蟲子
	型号：CZCZ-003A
规格及参数说明：
1.调式：bB 调
2.材质：ABS 塑料，头层塑料
3.设计：装卸簧片，带有助力把位
4.经过无毒无味处理，下节管采用防水处理
	
沈阳艺达
科技有限
公司
	中 型 企 业
	


82
	


/
	


56
	


4592
	


/
	


/
	
	


/

	


50
	


其他信息化设备
	


吉它
	


A0201
9900
	


蟲子
	型号：CZTB-001
规格及参数说明：
1.面板材质 : 云杉木2.指板材质 : 玫瑰木
3.背侧板材质 : 玫瑰木
4. 品位 : 21
5.卷弦器:封闭旋钮
	

沈阳艺达
科技有限
公司
	中 型 企 业
	


930
	


/
	


10
	


9300
	


/
	


/
	
	


/

	
51
	
其他信息化设备
	
大军鼓
	
A0201
9900
	
蟲子
	型号：CZDJ-034
规格及参数说明：
1.尺寸：24 英寸
2.材质：PVC 鼓面
	沈阳艺达
科技有限
公司
	中 型 企 业
	
507
	
/
	
10
	
5070
	
/
	
/
	
	
/




232

	
	
	
	
	
	3.表面：抛光电镀
4.配件：含背带、鼓棒、鼓钥匙
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


52
	

其他信息化设备
	


小军鼓
	

A0201
9900
	


蟲子
	型号：CZDJ-033
规格及参数说明：
1.尺寸：14 英寸
2.材质：PVC 鼓面
3.表面：抛光电镀
4.配件：含背带、鼓棒、鼓钥匙
	
沈阳艺达
科技有限
公司
	中 型 企 业
	


237
	


/
	


40
	


9480
	


/
	


/
	
	


/

	

53
	
其他信息化设备
	

多音鼓1
	
A0201
9900
	

蟲子
	型号：CZDJ-DYG3
规格及参数说明：
1.尺寸：8 、10 、12 英寸
2.材质：合成鼓皮。多层桦木鼓圈
3.配件：可调铝合金支架，一对鼓槌
	
沈阳艺达
科技有限
公司
	中 型 企 业
	

760
	

/
	

4
	

3040
	

/
	

/
	
	

/

	

54
	
[image: ]其他信息化设备
	

多音鼓2
	
A0201
9900
	

蟲子
	型号：CZDJ-DYG4
规格及参数说明：
1.尺寸：6 、8 、10 、12 英寸
2.材质：合成鼓皮。多层桦木鼓圈
3.配件：可调铝合金支架，一对鼓槌
	
沈阳艺达
科技有限
公司
	中 型 企 业
	
101
4
	

/
	

4
	

4056
	

/
	

/
	
	

/

	


55
	

其他信息化设备
	


笛子
	

A0201
9900
	


蟲子
	型号：CZCZ-004
规格及参数说明：
1.调式：G 调
2.材质：优质苦竹
3.接角：仿牛角
4.音色水灵省力，高音易吹，曲风欢快
	
沈阳艺达
科技有限
公司
	中 型 企 业
	


77
	


/
	


6
	


462
	


/
	


/
	
	


/

	


56
	

其他信息化设备
	


筝
	

A0201
9900
	


檀吟
	型号：TY-GZ4000
规格及参数说明：
1.材质：红木
2.整体长度： 1630mm
3.面板：精选泡桐材质。
4.图案：池中芙蓉，工艺螺钿
	
沈阳艺达
科技有限
公司
	中 型 企 业
	

253
5
	


/
	


2
	


5070
	


/
	


/
	
	


/
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[image: ]
	
	
	
	
	
	5.琴盒：宽度 120mm
6.背板：开孔数 4 孔
7.筝码：红花梨木手工制作，顶部镶嵌仿牛骨
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	









57
	








其他信息化设备
	









长笛
	








A0201
9900
	









蟲子
	型号：CZFL-100S
规格及参数说明：
1.调式：C 调
2.制式： 闭孔式
3.按键： 曲列式
4.E 键：附加 E 键【含防松动调节螺丝 4 个（按键面侧 2个，按键底侧 2 个） 】
5.管体材质：黄铜
6.表面处理：镀银、镀镍。
7.吹口片：纯银镀镍
8.顶帽高度：10.5mm±1mm ，顶帽重量：9g ±1g
9.调音管第一节管管头内径：16.4mm ，头管锥呈抛物线型锥度。调音管管尾内径 19.2mm。
10.簧针：0.6mm 、0.7mm 、0.8mm
11. 国产胶垫、毛毡、音孔肠衣垫。
12.足部管：C 型足部管
13.符合 QB/T1658.2-2012《长笛、短笛》标准要求。
	








沈阳艺达
科技有限
公司
	中 型 企 业
	








135
2
	









/
	









2
	









2704
	









/
	









/
	
	









/

	




58
	




其他信息化设备
	




小号
	




A0201
9900
	




蟲子
	型号：CZTR-100G
规格及参数说明：
1.调式：bB 调
2.材质：黄铜
3.表面处理：清漆喷涂
4.吹嘴：镀银 7C
5.键盖：天然贝壳
6.喇叭口直径：124mm±1mm
7. 内管尺寸：上端内径 11.5mm±1mm
8.吹嘴箍长度：47mm 、三色、耐磨、活塞
	



沈阳艺达
科技有限
公司
	中 型 企 业
	




139
0
	




/
	




30
	




41700
	




/
	




/
	
	




/
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	9.调音指环呈 6 字状,齿道长度 66.3mm±1mm
10.指环内径：20mm±1mm
11.第一二三活塞管：表面双色处理，有呢粘防震处理
12.第一辅助调音管：表面为双色处理，与前端大弯管之间有防脱落螺丝，有放水阀，有调音指环
13.前端大弯管支柱一根，高 53mm±1mm
14.第二调音管有指钩
15.第二辅助调音管、第三辅助调音管：表面为双色处理
16..符合 QB/T1657.2-2012《小号》标准要求。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	











59
	










[image: ]其他信息化设备
	











长号
	










A0201
9900
	











蟲子
	型号：CZTB-200G
规格及参数说明：
1.调式：bB 调
2.材质：黄铜
3.表面处理：双色清漆处理
4.喇叭口直径：208mm±1mm
5.吹嘴：48S
6.吹口内径：12mm±1mm
7.停止带：有
8.双色拉管支撑：粗度 10mm±1mm 长度 67.5mm±1mm
9.放水阀有软木处理
10.底部有橡皮垫
11.拉管连接处黄铜螺丝，表面带有防滑处理，直径 21.5mm ± 1mm 高度
11.3mm±1mm 后背配有防撞胶圈
12.号口连接处呈 H 状支撑 H 状顶端 15.2mm±1mm 底端20.2mm±1mm 相互支
撑立柱 11.2mm±1mm 全长长度 68mm±1mm
13.后弯管出 H 状支撑长 83mm±1mm ，外径 10.9mm±1mm
14.符合 QB/T1657.4-2012《长号》标准要求。
	









沈阳艺达
科技有限
公司
	中 型 企 业
	










145
0
	











/
	











4
	











5800
	











/
	











/
	
	











/

	60
	其他信息
	松香
	A0201
	蟲子
	型号：CZ-XS
	沈阳艺达
	中
	6
	/
	2
	12
	/
	/
	
	/
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[image: ]
	
	化设备
	
	9900
	
	规格及参数说明：
1.材质：松脂提取
2.适用：二胡、提琴类
	科技有限公司
	型 企 业
	
	
	
	
	
	
	
	

	
61
	
其他信息化设备
	
琴弦
	
A0201
9900
	

HXJX
	型号：HXJX-QX
规格及参数说明：
1.乐器配套（吉他、古筝）
	长沙市湖
湘教学设
备有限公司
	小 型 企 业
	
338
	
/
	
2
	
676
	
/
	
/
	
	
/

	
62
	
其他信息化设备
	
指甲及拨片
	
A0201
9900
	

HXJX
	型号：HXJX-ZJ
规格及参数说明：
1.乐器配套（吉他、古筝）
	长沙市湖
湘教学设
备有限公司
	小 型 企 业
	
78
	
/
	
2
	
156
	
/
	
/
	
	
/

	


63
	


其他信息化设备
	


乐谱架
	


A0201
9900
	


蟲子
	型号：CZPT-001
规格及参数说明：
1.谱台高度：可调节尺寸 900mm-1400mm
2.管体材质：高强度钢管
3.谱台材质：高强度钢板
4.旋钮材质：铁质螺母，硬塑胶旋钮
5.表面处理：黑色烤漆
	

沈阳艺达
科技有限
公司
	小 型 企 业
	


136
	


/
	


56
	


7616
	


/
	


/
	
	


/
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其他信息化设备
	






排练椅
	





A0201
9900
	






HXJX
	型号：HXJX-LYS002
规格及参数说明：
1.规格:座面有效深 420mm±5mm ，座面厚 50mm±5mm ，座面宽 480mm±5mm ，靠背上缘距座面高 370mm±5mm ，靠背宽 475mm±5mm ，椅腿前后最大间距 360mm±5mm ，椅腿尺寸 16mm*34mm+1mm,椅腿左右间距 500mm±5mm ，座面下横撑间距 180mm±5mm ，座面下横撑直径
16mm±1mm ，靠背与座面链接弯管尺寸 16mm*34mm+1mm ，靠背与座面链接弯管间距 380mm±5mm
2.材质：亚光漆铁+ 网面
3.表面处理：材质无虫蛀、无贯通裂缝、无尖角、棱角，采用优质净味清水漆喷涂工艺喷涂而成，安全环保、无毒无味、
	




长沙市湖
湘教学设
备有限公
司
	小 型 企 业
	






215
	






/
	






56
	






12040
	






/
	






/
	
	






/




236

	
	
	
	
	
	凸显木材纹理、手感光滑、无毛刺。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
65
	
其他信息化设备
	
苫布
	
A0201
9900
	

HXJX
	型号：HXJX-SB
规格及参数说明：
1.材质：210 涤塔夫涂银遮光布
2.用途：遮光、防水
	长沙市湖
湘教学设
备有限公司
	小 型 企 业
	
85
	
/
	
5
	
425
	
/
	
/
	
	
/

	
66
	
其他信息化设备
	
自制乐器材料
	
A0201
9900
	

HXJX
	型号：HXJX-ZZCL
规格及参数说明：
1.头饰、彩纸、彩绸、吹塑纸等
	长沙市湖
湘教学设
备有限公司
	小 型 企 业
	
212
	
/
	
56
	
11872
	
/
	
/
	
	
/

	


67
	

其他信息化设备
	


指挥棒
	

A0201
9900
	


HXJX
	型号：HXJX-ZHB
规格及参数说明：
1.五星指挥旗，可拆卸
2.材质：金属
3.颜色:金色
4.规格：长度 1100mm
	
长沙市湖
湘教学设
备有限公
司
	小 型 企 业
	


168
	


/
	


2
	


336
	


/
	


/
	
	


/
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[image: ]其他信息化设备
	



八音管
	


A0201
9900
	



蟲子
	型号：CZDJ-0084
规格及参数说明：材质：环保塑料
2.调性:8 音
3.颜色：彩色
4.尺寸：（C 调长 625mm 、D 调长 550mm 、E 调长 490mm 、 F 调长 460mm 、G 调长 450mm 、A 调长 360mm 、B 调长 320mm 、C 调长 280mm）音筒直径： 45mm
	


沈阳艺达
科技有限
公司
	中 型 企 业
	



105
	



/
	



5
	



525
	



/
	



/
	
	



/

	
69
	
其他信息化设备
	
空灵鼓
	
A0201
9900
	
蟲子
	型号：CZDJ-037
规格及参数说明：
1.规格：11 音 直径 300mm
	沈阳艺达
科技有限
公司
	中 型 企 业
	
405
	
/
	
2
	
810
	
/
	
/
	
	
/

	
70
	其他信息化设备
	
海洋鼓
	A0201
9900
	
蟲子
	型号：CZDJ-0079-1
规格及参数说明：
1.规格：专业 10 英寸
	沈阳艺达
科技有限公司
	中 型 企
	
130
	
/
	
3
	
390
	
/
	
/
	
	
/
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	2.材质：木质鼓圈、ABS 鼓皮、内置金属滚珠
3.颜色：蓝色海洋图案
4.工艺：鼓圈包布工艺
	
	业
	
	
	
	
	
	
	
	

	
71
	
其他信息化设备
	
非洲鼓
	
A0201
9900
	
蟲子
	型号：CZDJ-0077
规格及参数说明：
1.规格：直径 10 英寸
2.材质：实木鼓身，羊皮鼓面
	沈阳艺达
科技有限
公司
	中 型 企 业
	
372
	
/
	
2
	
744
	
/
	
/
	
	
/

	
72
	
其他信息化设备
	
雨节器
	
A0201
9900
	

HXJX
	型号：HXJX-028
规格及参数说明：
1.规格：长 200mm 直径 50mm
2.材质：塑料
	长沙市湖
湘教学设
备有限公司
	小 型 企 业
	
17
	
/
	
5
	
85
	
/
	
/
	
	
/

	
73
	
其他信息化设备
	
箱鼓
	
A0201
9900
	
蟲子
	型号：CZDJ-0051
规格及参数说明：
1.尺寸： 270mm*300mm*310mm
2.配件：箱包
	沈阳艺达
科技有限
公司
	中 型 企 业
	
405
	
/
	
1
	
405
	
/
	
/
	
	
/

	
74
	
[image: ]其他信息化设备
	
音束风铃
	
A0201
9900
	
蟲子
	型号：CZDJ-FL20
规格及参数说明：
1.材质：实木+铝制音条+敲槌 1 支
2.规格： 20 音
	沈阳艺达
科技有限
公司
	中 型 企 业
	
210
	
/
	
2
	
420
	
/
	
/
	
	
/

	



75
	


其他信息化设备
	


和弦风铃
	


A0201
9900
	



蟲子
	型号：CZDJ-0049
规格及参数说明：
1.材质：实木音板、铝制音条
2.尺寸：音板长 580mm ，宽 208mm ，高 925mm ，音条直径 10mm ，最长 195mm ，最短 50mm
3.工艺：音条采用金属铝材电镀工艺，色泽靓丽，不生锈电镀支架静音防滑底角
4.规格： 36 音
	


沈阳艺达
科技有限
公司
	中 型 企 业
	



533
	



/
	



3
	



1599
	



/
	



/
	
	



/

	
76
	其他信息化设备
	
踢脚线
	A0201
9900
	中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
线槽式铝合金踢脚线
	中国电信
股份有限
公司衡阳
	大 型 企
	
45
	
/
	
38.4
	
1728
	
/
	
/
	
	
/
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	分公司
	业
	
	
	
	
	
	
	
	

	
77
	
其他信息化设备
	
基础腻子
	
A0201
9900
	
中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
1 、腻子种类:专用内墙防霉腻子；
2 、刮腻子要求:满批三遍；
	中国电信
股份有限
公司衡阳分公司
	大 型 企 业
	
40
	
/
	
153.
6
	
6144
	
/
	
/
	
	
/

	
78
	
其他信息化设备
	
乳胶漆
	
A0201
9900
	
中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
1.涂料品种：乳胶环保漆
2.刷喷遍数:底漆一遍面漆两遍
	中国电信
股份有限
公司衡阳分公司
	大 型 企 业
	
35
	
/
	
153.
6
	
5376
	
/
	
/
	
	
/

	
79
	
其他信息化设备
	
墙面装修
	
A0201
9900
	
中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
高性能吸音板， 内部填充隔音棉。
	中国电信
股份有限
公司衡阳分公司
	大 型 企 业
	
160
	
/
	
153.
6
	
24576
	
/
	
/
	
	
/

	
80
	
其他信息化设备
	
顶部装修
	
A0201
9900
	
中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
龙骨吊顶，面层为高密度阻燃纤维吸音板材
	中国电信
股份有限
公司衡阳分公司
	大 型 企 业
	
100
	
/
	
90.7
2
	
9072
	
/
	
/
	
	
/

	
81
	
[image: ]其他信息化设备
	
地面装修
	
A0201
9900
	
中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
环保型木质地板设计，满足使用需要
	中国电信
股份有限
公司衡阳分公司
	大 型 企 业
	
80
	
/
	
90.7
2
	
7257.6
	
/
	
/
	
	
/

	十四、数字化美术教室
	
	
	
	
	
	
	
	

	
1
	
其他信息化设备
	
图片成像系统
	
A0201
9900
	
国产
	型号： 国标
规格及参数说明：
1200 万像素，光学防抖，1080P 高清摄像， 内置闪光灯，充电锂电池，存储卡容量 32G。
	
国产
	
/
	
198
00
	
/
	
1
	
19800
	
/
	
/
	交货时间：自合
同签
订起90 天内完
成设
	
/

	
2
	
其他信息化设备
	
衬布
	
A0201
9900
	

HXJX
	型号：HXJX-CB
规格及参数说明：
100cm×200cm；棉、麻、丝、绒
	长沙市湖
湘教学设
备有限公司
	小 型 企 业
	
21
	
/
	
10
	
210
	
/
	
/
	
	
/
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3
	
其他信息化设备
	
遮光窗帘
	
A0201
9900
	

HXJX
	型号：HXJX-CL
规格及参数说明：
1 、尺寸： 180cm×220cm ，遮光窗帘、平绒材质、正面为暗红色、反面亮银色；
2 、高强遮光，共 8 折，贴边宽 80mm ，配镀鉻挂钩 10 个。
	长沙市湖
湘教学设
备有限公司
	小 型 企 业
	

132
	

/
	

4
	

528
	

/
	

/
	备到
货安
装调试，具体时
间以
采购
人通
知为
准。
质保期：三
年，质保期内，对正常
使用
过程
中出
现的
质量
问题
及时
进行
免费维修、免费更换，软件
终身
	

/

	


4
	


其他信息化设备
	


写生凳
	


A0201
9900
	



HXJX
	型号：HXJX-HHD
规格及参数说明：
1.规格： φ250mm*450mm
2.材质：高强 PS 塑料
3.要求：升降高度 60mm-450mm；可伸缩折叠，携带方便，
支撑稳定，牢固可靠，工艺精细，表面光洁无毛刺，承重不低于 200kg。
	
长沙市湖
湘教学设
备有限公
司
	小 型 企 业
	


55
	


/
	


56
	


3080
	


/
	


/
	
	


/

	

5
	
其他信息化设备
	

写生灯
	
A0201
9900
	

HXJX
	型号：HXJX-XSD
规格及参数说明：
高度 60cm ，照射角度可调，可升降，3 节升降杆；落地配三角底座；聚光灯罩钢板喷塑,直径约 260mm ，配灯罩沿；三角支撑架用铝合金压铸而成。
	长沙市湖
湘教学设
备有限公司
	小 型 企 业
	

92
	

/
	

4
	

368
	

/
	

/
	
	

/

	
6
	
[image: ]其他信息化设备
	
工作台
	
A0201
9900
	

HXJX
	型号：HXJX-GZT
规格及参数说明：
尺寸（长×宽×高）： 160cm×80cm×70cm
	长沙市湖
湘教学设
备有限公司
	小 型 企 业
	
590
	
/
	
10
	
5900
	
/
	
/
	
	
/

	




7
	



其他信息化设备
	


美术教
学用品
柜
	



A0201
9900
	




HXJX
	型号：HXJX-WJG
规格及参数说明：
1 、基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 0.8mm；
2 、喷涂：钢制件表面进行除油除锈化工处理,并经酸洗磷化处理后，采用品牌喷涂粉末进行静电喷塑, 防止钢件生锈腐蚀，环保耐用。
3 、结构：上部为钢框钢化玻璃对开门， 内设 2 块可调层板，下部为钢板对开门， 内设 1 块可调层板，搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板。
	


长沙市湖
湘教学设
备有限公
司
	小 型 企 业
	



140
0
	




/
	




4
	




5600
	




/
	




/
	
	




/
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	4 、五金配件：优质五金配件。
5 、规格：  1800X850X390MM 上下双开门"
	
	
	
	
	
	
	
	
	负责免费升级服务。服务内容：衡南县云集中心幼儿园（清泉小学）信息化及设
施设
备政
府采
购
	

	
8
	
其他信息化设备
	
磁性白黑板
	
A0201
9900
	

HXJX
	型号：HXJX-HBB
规格及参数说明：
尺寸（长×宽×高）： 90cm×70cm ，铝合金边框。
	长沙市湖
湘教学设
备有限公司
	小 型 企 业
	
152
	
/
	
1
	
152
	
/
	
/
	
	
/

	



9
	


其他信息化设备
	


展示画框 1
	


A0201
9900
	



HXJX
	型号：HXJX-HK1
规格及参数说明：
1.学生用；
2.规格 60cm×45cm；
3. 由框架、玻璃面板、底板、锁扣等组成；
4.玻璃面板（或透明塑料面板）厚度 2 ㎜；
5.面板与框的结合处应紧密；
6.悬挂件牢固，能承受自身重量的 2～3 倍
	

长沙市湖
湘教学设
备有限公
司
	小 型 企 业
	



51
	



/
	



50
	



2550
	



/
	



/
	
	



/

	

10
	
[image: ]其他信息化设备
	
展示画框 2
	
A0201
9900
	

HXJX
	型号：HXJX-HK2
规格及参数说明：
尺寸（长×宽）：60cm×90cm ， 由框架、透明塑料面板、底板、锁扣等组成；透明塑料面板 2mm；悬挂件牢固、可靠，能承受自身重力的 2～3 倍。
	长沙市湖
湘教学设
备有限公司
	小 型 企 业
	

65
	

/
	

50
	

3250
	

/
	

/
	
	

/

	

11
	
其他信息化设备
	
美术教学软件
	
A0201
9900
	

画时
	型号：V3.2
规格及参数说明：
具备多种类数字画笔，支持数字化图形图像处理技术、支持美术课程局域网内多用户交互式教学和示范评价以及美术作品欣赏管理
	南京美之
笔教育科
技有限公司
	小 型 企 业
	
700
70
	

/
	

1
	

70070
	

/
	

/
	
	

/

	


12
	

其他信息化设备
	
美术教
学网络
系统
	

A0201
9900
	


画时
	型号：V4.0
规格及参数说明：
1 、仿真画笔功能：具备铅笔、钢笔、喷笔、水彩笔、油画笔、蜡笔、麦克笔、毛笔、特制笔等 10 种仿真画笔（软件自带，无需用户自行添加），具
备橡皮擦和一键清除图层功能；
	
南京美之
笔教育科
技有限公
司
	小 型 企 业
	

660
40
	


/
	


1
	


66040
	


/
	


/
	
	


/
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	2 、图像处理功能： 7 项图像编辑功能，可对图像进行色相/饱和度、亮度/对比度、一般模糊、多彩渐变、浮雕效果等后期处理；
3 、选区抠图功能： 8 种选框模板，支持矩形连线选取和自由套索选取，具备魔棒工具；
4 、插入素材功能： 80 个图片、动画、相框等素材的美术图库，可直接拖拽到图层使用，支持对素材进行拉伸、缩放、旋转、羽化等操作；
5 、图片保存功能：支持 7 种常用格式图片保存，可对原文件进行二次编辑，支持将作品一键保存到云端作品集；
6 、教材收录： 国标本中小学美术教材收录软件；
7 、动画制作功能：支持通过拖调节动画播放速度，可将动画保存为 GIF 动态图片或 AVI 视频；
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
13
	
其他信息化设备
	
写生画板
	
A0201
9900
	

HXJX
	型号：HXJX-XSHB
规格及参数说明：
尺寸（长×宽）： 45cm×32cm ，双面采用优质胶合板，木条框架，四周包边。
	长沙市湖
湘教学设
备有限公司
	小 型 企 业
	
9
	
/
	
56
	
504
	
/
	
/
	
	
/

	
14
	
[image: ]其他信息化设备
	人体结构活动模型
	
A0201
9900
	

HXJX
	型号：HXJX-RT
规格及参数说明：
高 40cm ，木质、表面无毛刺、关节活动灵活。
	长沙市湖
湘教学设
备有限公司
	小 型 企 业
	
65
	
/
	
4
	
260
	
/
	
/
	
	
/

	
15
	
其他信息化设备
	
云台
	
A0201
9900
	

HXJX
	型号：HXJX-YT
规格及参数说明：
直径 18cm ，高 3cm ，表面光洁、无毛刺，转动平稳灵活。
	长沙市湖
湘教学设
备有限公司
	小 型 企 业
	
10
	
/
	
56
	
560
	
/
	
/
	
	
/

	
16
	
其他信息化设备
	
泥工工具
	
A0201
9900
	

HXJX
	型号：HXJX-NGT
规格及参数说明：
泥塑刀 6 把、环形刀 3 把、刮刀 2 把、切割线 1 套、刮板 1 件、拍板 1 件、型板 1 块、喷壶 1 个、海绵 1 块
	长沙市湖
湘教学设
备有限公司
	小 型 企 业
	
61
	
/
	
56
	
3416
	
/
	
/
	
	
/

	18
	其他信息
	写生样
	A0201
	HXJX
	型号：HXJX-XSYB
	长沙市湖
	小
	450
	/
	56
	25200
	/
	/
	
	/
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	化设备
	本
	9900
	
	规格及参数说明：
中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝、唐三彩、彩陶器、瓷器等
	湘教学设
备有限公
司
	型 企 业
	
	
	
	
	
	
	
	

	
19
	
其他信息化设备
	
美术学具
	
A0201
9900
	

HXJX
	型号：HXJX-MST
规格及参数说明：
毛笔、小剪刀、调色盘、笔洗、美工刀、水溶性油墨、黑色胶滚、毛毡、刻纸刀、水粉画笔、调色盒、直尺
	长沙市湖
湘教学设
备有限公司
	小 型 企 业
	
67
	
/
	
56
	
3752
	
/
	
/
	
	
/

	

20
	
其他信息化设备
	
美术课
配套材
料
	
A0201
9900
	

HXJX
	型号：HXJX-PTCL
规格及参数说明：
勾线笔、油画棒、固体胶、彩色水笔、彩泥、彩色铅笔、双面胶、陶泥、水粉画颜料、墨汁、中国画颜料 、胶滚、胶版（水溶性） 、油墨（黑色）
	长沙市湖
湘教学设
备有限公司
	小 型 企 业
	

76
	

/
	

56
	

4256
	

/
	

/
	
	

/

	
21
	
其他信息化设备
	
电子绘画板 1
	
A0201
9900
	
画时
	型号：HS-HHB-1
规格及参数说明：
绘画区域 92mm×147mm, 1024 级压感以上，无线无源，配备与教材相应的软件
	南京美之
笔教育科
技有限公司
	小 型 企 业
	
338
	
/
	
1
	
338
	
/
	
/
	
	
/

	


22
	


[image: ]其他信息化设备
	


写生画箱
	


A0201
9900
	



HXJX
	型号：HXJX-XSHX
规格及参数说明：
箱体：尺寸（长×宽×高）： 47cm×33cm×8cm，
材质：优质实木；
特点：便携式、木质箱，箱体分为上箱体和下箱体，可以打开闭合，并可以在 0 °-120 °范围调节，铝合金腿、可伸缩、可折叠。
	
长沙市湖
湘教学设
备有限公
司
	小 型 企 业
	


182
	


/
	


1
	


182
	


/
	


/
	
	


/

	
23
	
其他信息化设备
	
写生教具 1
	
A0201
9900
	

HXJX
	型号：HXJX-XST1
规格及参数说明：
石膏像：阿古力巴（切面），  腊空（半面），太阳神（头像），海盗（头像），小大卫（头像）
	长沙市湖
湘教学设
备有限公司
	小 型 企 业
	
338
	
/
	
1
	
338
	
/
	
/
	
	
/

	24
	其他信息化设备
	写生教具 2
	A0201
9900
	HXJX
	型号：HXJX-XST2
规格及参数说明：
	长沙市湖
湘教学设
	小 型
	104
	/
	1
	104
	/
	/
	
	/
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	石膏几何形体：  圆球，长方体，正方体，  圆柱体，六棱柱，  圆锥，方锥
	备有限公司
	企 业
	
	
	
	
	
	
	
	

	
25
	
其他信息化设备
	
画架
	
A0201
9900
	

HXJX
	型号：HXJX-HJ
规格及参数说明：
高度 142cm,材质:松木，防蛀、防裂，表面平滑、无毛刺。丁字活动脚。
	长沙市湖
湘教学设
备有限公司
	小 型 企 业
	
51
	
/
	
1
	
51
	
/
	
/
	
	
/

	
26
	
其他信息化设备
	
画板
	
A0201
9900
	

HXJX
	型号：HXJX-HBJ
规格及参数说明：
尺寸（长×宽）： 60cm×45cm。
	长沙市湖
湘教学设
备有限公司
	小 型 企 业
	
26
	
/
	
1
	
26
	
/
	
/
	
	
/

	
27
	
其他信息化设备
	
绘图工具
	
A0201
9900
	

HXJX
	型号：HXJX-HHT
规格及参数说明：
圆规，直尺，三角板，曲线板
	长沙市湖
湘教学设
备有限公司
	小 型 企 业
	
36
	
/
	
1
	
36
	
/
	
/
	
	
/

	
28
	
[image: ]其他信息化设备
	
大圆规
	
A0201
9900
	

HXJX
	型号：HXJX-YG
规格及参数说明：
教学演示用，附橡皮脚
	长沙市湖
湘教学设
备有限公司
	小 型 企 业
	
24
	
/
	
1
	
24
	
/
	
/
	
	
/

	
29
	
其他信息化设备
	
丁字尺
	
A0201
9900
	
宇球
	型号：T3780
规格及参数说明：
教学演示用, 80cm
	无锡市宇
球绘图仪
器厂
	小 型 企 业
	
26
	
/
	
1
	
26
	
/
	
/
	
	
/

	
30
	
其他信息化设备
	
三角板
	
A0201
9900
	
宇球
	型号：4023
规格及参数说明：
含各角度三角板各 1 件
	无锡市宇
球绘图仪
器厂
	小 型 企 业
	
8
	
/
	
1
	
8
	
/
	
/
	
	
/

	
31
	
其他信息化设备
	
版画工具
	
A0201
9900
	

HXJX
	型号：HXJX-BHT
规格及参数说明：
木刻刀 5 把、笔刀 1 把、笔刀片 3 件、  电烙铁 1 把、
木蘑托 1 只、胶滚 1 套（大中小各 1 件） 、油石 1 件、
	长沙市湖
湘教学设
备有限公司
	小 型 企 业
	
139
	
/
	
1
	
139
	
/
	
/
	
	
/
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	刮刀 2-3 把、6B 中华绘图铅笔 2 支
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

32
	
其他信息化设备
	
绘画工具
	
A0201
9900
	

HXJX
	型号：HXJX-HHGJ
规格及参数说明：
水粉笔 1～12#各 1 支，水彩笔 1～12#各 1 支、大白云毛笔 1 支、小狼毫 1 支、勾线笔 1 支、斗笔 1 支、扁笔 1 支、调色盒 1 个、调色盘 1 个
	长沙市湖
湘教学设
备有限公司
	小 型 企 业
	

85
	

/
	

1
	

85
	

/
	

/
	
	

/

	




33
	




其他信息化设备
	




制作工具
	




A0201
9900
	




HXJX
	型号：HXJX-ZZGJ
规格及参数说明：
美工刀 1 把、剪刀 2 把、木刻刀 12 把、尖钻 1 把、篆刻刀 1 把、油石 1 块、改锥 2 把、多用锯 1 把、锯条 5 根、推刨 1 把、木锉 1 把、尖嘴钳 1 把、铁锤 1 把、  电烙铁 1 把、凿子 2 把、什锦锉 1 套、切割垫板 1 块、三用圆规 1 件、订书器 1 个、壁纸刀 1 把、U 型锯 1 把、线锯条 10 根、手摇钻 1 个、刨子 1 把、盒尺 1 个、角尺 1把、砂纸 5 张、小台钳 1 台、钢丝钳 1 把、钢锉 1 把、钢板尺 1 把、金属剪 1 把、铁砧子 1 件。
	


长沙市湖
湘教学设
备有限公
司
	小 型 企 业
	




405
	




/
	




1
	




405
	




/
	




/
	
	




/

	

34
	
[image: ]其他信息化设备
	
国画和
书法工
具
	
A0201
9900
	

HXJX
	型号：HXJX-GH
规格及参数说明：
含毛笔 8 支、画毡 1 块、调色盘 1 块、砚台 1 个、笔洗1 个、笔架 1 个、镇尺 1 付、笔帘 1 个、墨 1 块、  印盒 1 个、墨汁 1 瓶。
	长沙市湖
湘教学设
备有限公司
	小 型 企 业
	

100
	

/
	

1
	

100
	

/
	

/
	
	

/

	
35
	
其他信息化设备
	
电子绘画板
	
A0201
9900
	
画时
	型号：HS-HHB-3
规格及参数说明：
1 、绘画区域 135mm×200mm,压感级别 1024 级及以上。
2 、配套无线无源压感笔和教材相应的软件。
	南京美之
笔教育科
技有限公司
	小 型 企 业
	
480
	
/
	
1
	
480
	
/
	
/
	
	
/

	

36
	
其他信息化设备
	

版画机
	
A0201
9900
	

HXJX
	型号：HXJX-BHJ
规格及参数说明：
需满足制画要求
1 、规格：650mm×380mm；
2 、材质：优质钢板，升降式滚轴，升降行程  60mm 左右。
	长沙市湖
湘教学设
备有限公司
	小 型 企 业
	

390
	

/
	

28
	

10920
	

/
	

/
	
	

/
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37
	
其他信息化设备
	
工具
	
A0201
9900
	

HXJX
	型号：HXJX-DKT
规格及参数说明：
含木刻刀(圆口、三角口、斜口、平口四件套) 、胶滚、木刻用椴木五夹板。
	长沙市湖
湘教学设
备有限公司
	小 型 企 业
	
31
	
/
	
28
	
868
	
/
	
/
	
	
/

	


38
	


其他信息化设备
	


耗材
	


A0201
9900
	



HXJX
	型号：HXJX-HC
规格及参数说明：
含雪弗板 1 张、吹塑纸 2 张、白板纸 2 张、KT 版 1 张、硫酸纸 2 张、印纸 4 张、色纸 4 张、生宣纸 4 张、海绵纸 2 张（ 190×270mm）、橡皮图章 1 块 100×50×8mm 、水性油墨(黑、大红、湖蓝、柠檬黄、白色)30ml、油画棒 12色，调墨板 1 块 220×170mm
	
长沙市湖
湘教学设
备有限公
司
	小 型 企 业
	


130
	


/
	


28
	


3640
	


/
	


/
	
	


/

	
39
	
其他信息化设备
	
剪纸与拼贴
	
A0201
9900
	

HXJX
	型号：HXJX-JZT
规格及参数说明：
含各色彩纸 10 张、白板纸 10 张、卡纸 10 张、各色布料1 匹。
	长沙市湖
湘教学设
备有限公司
	小 型 企 业
	
65
	
/
	
28
	
1820
	
/
	
/
	
	
/

	

40
	
[image: ]其他信息化设备
	

书画桌
	
A0201
9900
	

HXJX
	型号：HXJX-SHZ
规格及参数说明：
1 、尺寸： 120cm×100cm
2 、材质：实木材质
3 、配套一桌两凳，方凳 30*30*45cm
	长沙市湖
湘教学设
备有限公司
	小 型 企 业
	
160
5
	

/
	

56
	

89880
	

/
	

/
	
	

/

	
41
	
其他信息化设备
	
书法工具
	
A0201
9900
	

HXJX
	型号：HXJX-SHT
规格及参数说明：
含毛笔(斗笔、大白云、  中白云、小白云、小狼毫、勾线笔) 、毛毡、镇尺、笔洗、墨汁、调色盘、笔架、名家字贴。
	长沙市湖
湘教学设
备有限公司
	小 型 企 业
	
130
	
/
	
56
	
7280
	
/
	
/
	
	
/

	


42
	

其他信息化设备
	
数字书
法教学
系统
	

A0201
9900
	

有支笔
	型号：V1.0
规格及参数说明：
1 、含软、硬笔书写笔触及数字化纸张，
2 、需支持集字临摹及录制、回放、批注、讲解功能，虚拟水墨,可自由调整笔画及文字布局；
3 、含完整数字书法字帖，字体包含正楷、行楷等字库，书
	
深圳市有
支笔手写
技术有限
公司
	小 型 企 业
	

130
000
	


/
	


1
	


130000
	


/
	


/
	
	


/




246

	
	
	
	
	
	法动画资源，支持笔顺演示动态临摹功能。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

43
	
其他信息化设备
	
国画工具
	
A0201
9900
	

HXJX
	型号：HXJX-GHT
规格及参数说明：
含毛笔(斗笔 1 支、大白云 3 支、  中白云 3 支、小白云1 支、小狼毫 1 支、勾线笔 1 支) 、毛毡、笔洗、墨汁、中国画颜料、四尺宣纸、调色盘、镇尺、笔架各 1 套。
	长沙市湖
湘教学设
备有限公司
	小 型 企 业
	

100
	

/
	

56
	

5600
	

/
	

/
	
	

/

	

44
	
其他信息化设备
	
作品展示架
	
A0201
9900
	

HXJX
	型号：HXJX-ZSJ
规格及参数说明：
1 、尺寸： 90cm×45cm×180cm
2 、材质：20mm 厚橡胶木指接板； 内部含隔断
3 、板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺。
	长沙市湖
湘教学设
备有限公司
	小 型 企 业
	
338
0
	

/
	

4
	

13520
	

/
	

/
	
	

/

	
45
	
其他信息化设备
	书法纸
张储物
架
	
A0201
9900
	

HXJX
	型号：定制
规格及参数说明：
1 、尺寸： 60*40*160cm
2 、橡胶木材质
	长沙市湖
湘教学设
备有限公司
	小 型 企 业
	
240
0
	
/
	
1
	
2400
	
/
	
/
	
	
/

	


46
	


[image: ]其他信息化设备
	

国画工
笔画拷
贝台
	


A0201
9900
	



HXJX
	型号：1500X900MM
规格及参数说明：
1 、外观尺寸 : 1500X900MM
2 、高度:800MM
3 、工作电压:DC12V
4 、额定功率 :180W
5 、整机重量:50KG
	
长沙市湖
湘教学设
备有限公
司
	小 型 企 业
	


540
8
	


/
	


1
	


5408
	


/
	


/
	
	


/

	十五、多媒体会议室装修
	
	
	
	
	
	
	
	

	1、电气施工
	
	
	
	
	
	
	
	

	
1
	
其他信息化设备
	
配电箱
AW
	
A0201
9900
	
国产
	型号：定制
规格及参数说明：
1.名称:配电箱 AW,100KW;
2.规格:600*800*1200mm ;
	
国产
	
/
	
260
0
	
/
	
1
	
2600
	
/
	
/
	交货时间：自合
同签
订起90 天
	
/

	2
	其他信息化设备
	电力电缆
	A0201
9900
	恒飞
	型号：WDZN-YJY-4*120+1*70
规格及参数说明：
	恒飞电缆
股份有限
	大 型
	450
	/
	30
	13500
	/
	/
	
	/




247

	
	
	WDZN-YJ
Y-4*120 +1*70
	
	
	1.名称 :电力电缆 ;
2.规格:WDZN-YJY-4*120+1*70 ;
3.材质:铜芯 ;
4.敷设方式、部位:穿管 ;
5.其他详见设计并满足规范要求 ;
6.含电缆头制作安装 ;
	公司
	企 业
	
	
	
	
	
	
	内完
成设
备到
货安
装调试，具体时
间以
采购
人通
知为
准。
质保期：三
年，质保期内，对正常
使用
过程
中出
现的
质量
问题
及时
进行
免费维修、免费更换，
	

	



3
	


其他信息化设备
	

电力电缆
WDZB1-Y
JY-5*10
	


A0201
9900
	



恒飞
	型号：WDZB1-YJY-5*10
规格及参数说明：
1.名称 :电力电缆 ;
2.规格:WDZB1-YJY-5*10 ;
3.材质:铜芯 ;
4.敷设方式、部位:穿管 ;
5.其他详见设计并满足规范要求 ;
6.含电缆头制作安装 ;
	


恒飞电缆
股份有限
公司
	大 型 企 业
	



46
	



/
	



20.2
	



929.2
	



/
	



/
	
	



/

	



4
	


[image: ]其他信息化设备
	

电力电缆
WDZB1-Y
JY-5*16
	


A0201
9900
	



恒飞
	型号：WDZB1-YJY-5*16
规格及参数说明：
1.名称 :电力电缆 ;
2.规格:WDZB1-YJY-5*16 ;
3.材质:铜芯 ;
4.敷设方式、部位:穿管 ;
5.其他详见设计并满足规范要求 ;
6.含电缆头制作安装 ;
	


恒飞电缆
股份有限
公司
	大 型 企 业
	



67
	



/
	



99.2
	



6646.4
	



/
	



/
	
	



/

	


5
	

其他信息化设备
	
配线
WDZ-BYJ 6
	

A0201
9900
	


恒飞
	型号：WDZ-BYJ6
规格及参数说明：
1.名称:配线 ;
2.规格:WDZ-BYJ6 ;
3.材质:铜芯 ;
4.配线形式:暗配 ;
	
恒飞电缆
股份有限
公司
	大 型 企 业
	


5
	


/
	

337.
8
	


1689
	


/
	


/
	
	


/

	6
	其他信息化设备
	配线
WDZ-BYJ
	A0201
9900
	恒飞
	型号：WDZ-BYJ4
规格及参数说明：
	恒飞电缆
股份有限
	大 型
	3
	/
	751.
8
	2255.4
	/
	/
	
	/
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	4
	
	
	1.名称:配线 ;
2.规格:WDZ-BYJ4 ;
3.材质:铜芯 ;
4.配线形式:暗配 ;
	公司
	企 业
	
	
	
	
	
	
	软件
终身
负责
免费
升级服务。服务内容：衡南
县云
集中
心幼
儿园
（清
泉小学）信息化
及设
施设
备政
府采购
	

	


7
	

其他信息化设备
	
配线
WDZ-BYJ 2.5
	

A0201
9900
	


恒飞
	型号：WDZ-BYJ2.5
规格及参数说明：
1.名称:配线 ;
2.规格:WDZ-BYJ2.5 ;
3.材质:铜芯 ;
4.配线形式:暗配 ;
	
恒飞电缆
股份有限
公司
	大 型 企 业
	


3
	


/
	

1212
.9
	


3638.7
	


/
	


/
	
	


/

	

8
	
其他信息化设备
	
配管 SC-20
	
A0201
9900
	

恒飞
	型号：SC-20
规格及参数说明：
1.名称:配管 ;
2.规格:SC-20 ;
3.配置形式:暗敷 ;
	
恒飞电缆
股份有限
公司
	大 型 企 业
	

11
	

/
	
404.
3
	

4447.3
	

/
	

/
	
	

/

	

9
	
[image: ]其他信息化设备
	
配管SC32
	
A0201
9900
	

恒飞
	型号：SC-32
规格及参数说明：
1.名称:配管 ;
2.规格:SC-32 ;
3.配置形式:暗敷 ;
	
恒飞电缆
股份有限
公司
	大 型 企 业
	

15
	

/
	
112.
6
	

1689
	

/
	

/
	
	

/

	

10
	
其他信息化设备
	
配管 SC-25
	
A0201
9900
	

恒飞
	型号：SC-20
规格及参数说明：
1.名称:配管 ;
2.规格:SC-20 ;
3.配置形式:暗敷 ;
	
恒飞电缆
股份有限
公司
	大 型 企 业
	

11
	

/
	
250.
6
	

2756.6
	

/
	

/
	
	

/

	

11
	
其他信息化设备
	
配管 SC-40
	
A0201
9900
	

恒飞
	型号：SC-20
规格及参数说明：
1.名称:配管 ;
2.规格:SC-20 ;
3.配置形式:暗敷 ;
	
恒飞电缆
股份有限
公司
	大 型 企 业
	

11
	

/
	

20.2
	

222.2
	

/
	

/
	
	

/
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12
	
其他信息化设备
	
配管 SC-50
	
A0201
9900
	

恒飞
	型号：SC-50
规格及参数说明：
1.名称:配管 ;
2.规格:SC-50 ;
3.配置形式:暗敷 ;
	
恒飞电缆
股份有限
公司
	大 型 企 业
	

20
	

/
	

10
	

200
	

/
	

/
	
	

/

	

13
	
其他信息化设备
	
配管
SC-150
	
A0201
9900
	

恒飞
	型号：SC-150
规格及参数说明：
1.名称:配管 ;
2.规格:SC-150 ;
3.配置形式:暗敷 ;
	
恒飞电缆
股份有限
公司
	大 型 企 业
	

118
	

/
	

30
	

3540
	

/
	

/
	
	

/

	



14
	


其他信息化设备
	

钢制桥架
-300*10 0
	


A0201
9900
	



国产
	型号：定制
规格及参数说明：
1.名称:钢制槽式桥架 ;
2.规格 :（宽+高 mm 以下）  400 ;
3.型号:300*100*1.2 ;
4.材质:冷轧钢板 ;
5.类型:槽式带盖板（含附配件），防腐处理 ;
6.接地方式:接地跨接 ;
	



国产
	



/
	



90
	



/
	



49.6
	



4464
	



/
	



/
	
	



/

	
15
	
[image: ]其他信息化设备
	
桥架支架
	
A0201
9900
	
国产
	型号：定制
规格及参数说明：
1.材质:角钢 40*4 ;
2.调和漆二遍、红丹防锈漆二遍
	
国产
	
/
	
14
	
/
	
77.5
04
	
1085.0
56
	
/
	
/
	
	
/

	

16
	
其他信息化设备
	
单联开关
	
A0201
9900
	

国产
	型号：250V  10A
规格及参数说明：
1.名称:单联开关 ;
2.规格:250V  10A ;
含接线盒安装
	

国产
	

/
	

23
	

/
	

1
	

23
	

/
	

/
	
	

/

	
17
	其他信息化设备
	双联开关
	A0201
9900
	
国产
	型号：250V  10A
规格及参数说明：
1.名称:双联开关 ;
	
国产
	
/
	
25
	
/
	
1
	
25
	
/
	
/
	
	
/
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	2.规格:250V  10A ;
含开关盒安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

18
	
其他信息化设备
	
五孔插座
	
A0201
9900
	

国产
	型号：250V  10A
规格及参数说明：
1.名称:五孔插座 ;
2.规格:250V  10A ;
含接线盒安装
	

国产
	

/
	

25
	

/
	

26
	

650
	

/
	

/
	
	

/

	

19
	
其他信息化设备
	
桌面五孔插座
	
A0201
9900
	

国产
	型号：250V  16A
规格及参数说明：
1.名称:桌面五孔插座 ;
2.规格:250V  16A ;
3.含接线盒安装 ;
	

国产
	

/
	

28
	

/
	

7
	

196
	

/
	

/
	
	

/

	

20
	
其他信息化设备
	
普通灯具 1
	
A0201
9900
	

国产
	型号：60W
规格及参数说明：
1.名称:嵌入式平板灯 ;
2.规格:600*600 ;
3.型号:60W;
	

国产
	

/
	

139
	

/
	

4
	

556
	

/
	

/
	
	

/

	

21
	
[image: ]其他信息化设备
	
普通灯具 2
	
A0201
9900
	

国产
	型号：400W
规格及参数说明：
1.名称:LED 全彩 RGBW 天地排平板灯 ;
2.型号:400W;
3.类型:LED 方形灯 ;
	

国产
	

/
	

140
	

/
	

5
	

700
	

/
	

/
	
	

/

	

22
	
其他信息化设备
	
普通灯具 3
	
A0201
9900
	

国产
	型号：150W
规格及参数说明：
1.名称:COB 全彩面光帕灯 ;
2.型号 :150W;
3.类型:圆形灯 ;
	

国产
	

/
	

139
	

/
	

8
	

1112
	

/
	

/
	
	

/

	
23
	其他信息化设备
	
装饰灯1
	A0201
9900
	
国产
	型号：9W
规格及参数说明：
1.名称 : (120)LED 筒灯 ;
	
国产
	
/
	
60
	
/
	
48
	
2880
	
/
	
/
	
	
/
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	2.规格:9W;
3.安装形式:吊顶内安装 ;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

24
	
其他信息化设备
	

装饰灯2
	
A0201
9900
	

国产
	型号：200w
规格及参数说明：
1.名称:LED 旋转激光镭射灯 ;
2.规格:200W;
3.安装形式:吊顶内安装 ;
	

国产
	

/
	

567
	

/
	

1
	

567
	

/
	

/
	
	

/

	

25
	
其他信息化设备
	

装饰灯 3
	
A0201
9900
	

国产
	型号：230W
规格及参数说明：
1.名称 :电脑摇头光束灯 ;
2.规格:230W;
3.安装形式:吊顶内安装 ;
	

国产
	

/
	

934
	

/
	

4
	

3736
	

/
	

/
	
	

/

	
26
	其他信息化设备
	
装饰灯4
	A0201
9900
	
国产
	型号：定制
规格及参数说明：
1.名称:软膜灯箱内灯（双）带 ;
	
国产
	
/
	
25
	
/
	195.
6
	
4890
	
/
	
/
	
	
/

	
27
	
[image: ]其他信息化设备
	
装饰灯 5
	
A0201
9900
	
国产
	型号：定制
规格及参数说明：
1.名称:铝合金线灯 ;
2.安装形式:铝合金风口两边安装 ;
	
国产
	
/
	
38
	
/
	
226.
6
	
8610.8
	
/
	
/
	
	
/

	

28
	
其他信息化设备
	
配电箱
ALW
	
A0201
9900
	

国产
	型号：定制
规格及参数说明：
1.名称 : 配电箱 ;
2.型号 : ALE ;
3.规格 : 600*800*200 ;
	

国产
	

/
	
106
2
	

/
	

1
	

1062
	

/
	

/
	
	

/

	


29
	

其他信息化设备
	
配线
WDZ-BYJ 2.5
	

A0201
9900
	


恒飞
	型号：WDZ-BYJ2.5
规格及参数说明：
1.名称:配线 ;
2.规格:WDZ-BYJ2.5 ;
3.材质:铜芯 ;
4.配线形式:暗配 ;
	
恒飞电缆
股份有限
公司
	大 型 企 业
	


3
	


/
	

290.
4
	


871.2
	


/
	


/
	
	


/
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30
	
其他信息化设备
	
配管 SC-20
	
A0201
9900
	

恒飞
	型号：SC-20
规格及参数说明：
1.名称:配管 ;
2.规格:SC-20 ;
3.配置形式:暗敷 ;
	
恒飞电缆
股份有限
公司
	大 型 企 业
	

11
	

/
	
145.
2
	

1597.2
	

/
	

/
	
	

/

	


31
	


其他信息化设备
	

安全出口标志灯
	


A0201
9900
	


国产
	型号：定制
规格及参数说明：
1.名称:安全出口标志灯（持续型） ;
2.型号:非集中控制型,A 型,LED 灯 DC36V 2W 灯具自带蓄电池，应急时间 30 分钟 ; ;
3.安装形式:安装高度门上 0.2 米 ;
4.含接线盒安装 ;
	


国产
	


/
	


65
	


/
	


3
	


195
	


/
	


/
	
	


/

	


32
	


[image: ]其他信息化设备
	

单向方向标志灯
	


A0201
9900
	


国产
	型号：定制
规格及参数说明：
1.型号:非集中控制型,A 型,LED 灯 DC36V 2W 灯具自带蓄电池，应急时间 30 分钟 ; ;
2.名称:单向方向标志灯（持续型） ;
3.安装形式:3.2M 吊装 ;
4.含接线盒安装 ;
	


国产
	


/
	


66
	


/
	


8
	


528
	


/
	


/
	
	


/

	


33
	


其他信息化设备
	
双面多信息复
合指示标志灯
	


A0201
9900
	


国产
	型号：定制
规格及参数说明：
1.名称:多信息复合指示标志灯（持续型） ;
2.型号:非集中控制型,A 型,LED 灯 DC36V 2W 灯具自带蓄电池，应急时间 30 分钟 ; ;
3.安装形式:3.2M 壁装 ;
4.含接线盒安装 ;
	


国产
	


/
	


66
	


/
	


2
	


132
	


/
	


/
	
	


/

	
34
	
其他信息化设备
	
应急照明灯 4W
	
A0201
9900
	
国产
	型号：定制
规格及参数说明：
1.名称:应急照明灯（持续型） ;
2.型号:非集中控制型,A 型,LED 灯 DC36V 4W 灯具自带蓄
	
国产
	
/
	
52
	
/
	
11
	
572
	
/
	
/
	
	
/
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	电池，应急时间 30 分钟 ;
3.安装形式:2.4M 壁挂 ;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
35
	
其他信息化设备
	
脚手架搭拆
	
A0201
9900
	
国产
	型号：定制
规格及参数说明：
1.第四册：脚手架搭拆费（10KV 以下架空线路、装饰灯具及路灯不计）
	
国产
	
/
	
880
	
/
	
1
	
880
	
/
	
/
	
	
/

	2、工程施工
	
	
	
	
	
	
	
	

	

1
	
其他信息化设备
	
砖砌体拆除
	
A0201
9900
	
中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
1.砌体拆除 人机配合拆除 实心砖墙（实心砖）
2.建筑垃圾运输 楼面运出垃圾
3.建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距 3000m 以内
	中国电信
股份有限
公司衡阳分公司
	大 型 企 业
	

821
	

/
	
0.75
6
	
620.67
6
	

/
	

/
	交货时间：自合
同签
订起90 天内完
成设
备到
货安
装调试，具体时
间以
采购
人通
知为
准。
质保期：三
年，质保期内，对
	

/

	


2
	

其他信息化设备
	


填充墙
	

A0201
9900
	

中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
1.厚度:200mm ;
2.砖品种:加气砼砌块 ;
3.砌块强度:A5.0 ;
4.砂浆强度等级、配合比:预拌砂浆、Ma7.50 专用砂浆 ;
	
中国电信
股份有限
公司衡阳
分公司
	大 型 企 业
	


368
	


/
	


2.64
	


971.52
	


/
	


/
	
	


/

	

3
	
[image: ]其他信息化设备
	
墙面一般抹灰
	
A0201
9900
	
中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
1.墙体类型:轻质墙
2.底层厚度、砂浆配合比:20 厚预拌砂浆 DP M20.0
3.素水泥浆遍数:一遍
	中国电信
股份有限
公司衡阳分公司
	大 型 企 业
	

49
	

/
	

26.4
	

1293.6
	

/
	

/
	
	

/

	

4
	
其他信息化设备
	
阻燃板封门头
	
A0201
9900
	
中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
1.骨架、边框材料种类、规格 : 40*40 木龙骨，间距 300mm ;
2.隔板材料品种、规格、颜色: 内侧 15mm 防火阻燃板，外侧 15mm 防火阻燃板基层+9mm 厚石膏板
	中国电信
股份有限
公司衡阳分公司
	大 型 企 业
	

223
	

/
	

7.2
	

1605.6
	

/
	

/
	
	

/

	5
	其他信息化设备
	垫层
	A0201
9900
	中国
电信
	型号：定制
规格及参数说明：
	中国电信
股份有限
	大 型
	355
	/
	13.2
	4686
	/
	/
	
	/
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	1.垫层材料种类、配合比、厚度:陶粒混凝土 C15 水泥42.5 ;
2.部位:舞台地面，厚度 220mm ;
	公司衡阳分公司
	企 业
	
	
	
	
	
	
	正常
使用
过程
中出
现的
质量
问题
及时
进行
免费维修、免费更换，软件
终身
负责
免费
升级服务。服务内容：衡南
县云
集中
心幼
儿园
（清
泉小学）信息化
	

	
6
	
其他信息化设备
	C20 混凝土垫层
	
A0201
9900
	
中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
1.垫层材料种类、配合比、厚度:混凝土 C20 水泥 42.5 ;
2.部位:舞台地面，厚度 80mm ;
	中国电信
股份有限
公司衡阳分公司
	大 型 企 业
	
246
	
/
	
4.8
	
1180.8
	
/
	
/
	
	
/

	


7
	


其他信息化设备
	


块料楼地面 1
	


A0201
9900
	


中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
1.面层材料品种、规格、颜色:10 厚全瓷地砖 750×1500 仿大理石柔光砖铺实拍平
2.结合层厚度、砂浆配合比:20 厚预拌砂浆 DS M15.0
3.素水泥浆遍数:一遍
4.参考图集 :15ZJ001 地 201/楼 201  陶瓷地砖楼地面
	
中国电信
股份有限
公司衡阳
分公司
	小 型 企 业
	


177
	


/
	


411
	


72747
	


/
	


/
	
	


/

	


8
	


[image: ]其他信息化设备
	


块料楼地面 2
	


A0201
9900
	


中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
1.面层材料品种、规格、颜色:10 厚全瓷地砖 150×1200 木纹砖铺实拍平
2.结合层厚度、砂浆配合比:20 厚预拌砂浆 DS M15.0
3.素水泥浆遍数:一遍
4.参考图集 :15ZJ001 地 201/楼 201  陶瓷地砖楼地面
	
中国电信
股份有限
公司衡阳
分公司
	小 型 企 业
	


209
	


/
	


45
	


9405
	


/
	


/
	
	


/

	


9
	

其他信息化设备
	

石材楼梯面层
	

A0201
9900
	

中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
1.面层材料品种、规格、颜色:20 厚意大利灰大理石板楼梯面层
2.结合层厚度、砂浆配合比:20 厚预拌砂浆 DS M15.0
3.防滑条材料种类、规格:防滑槽
	
中国电信
股份有限
公司衡阳
分公司
	大 型 企 业
	


588
	


/
	


15
	


8820
	


/
	


/
	
	


/

	
10
	其他信息化设备
	金属踢脚线
	A0201
9900
	中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
1.踢脚线高度:50mm
	中国电信
股份有限
公司衡阳
	大 型 企
	
39
	
/
	34.6
03
	1349.5
17
	
/
	
/
	
	
/
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	2.面层材料品种、规格、颜色:1.0 厚黑色亚光不锈钢踢脚板
3.基层材料种类、规格:阻燃胶合板 15mm
4.参考图集 :15ZJ001 踢 33  不锈钢板踢脚线
	分公司
	业
	
	
	
	
	
	
	及设
施设
备政
府采
购
	

	
11
	
其他信息化设备
	
墙面装饰板 1
	
A0201
9900
	
中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
1.基层 :阻燃胶合板 15mm
2.面层 15 厚成品吸音板安装。
	中国电信
股份有限
公司衡阳分公司
	大 型 企 业
	
159
	
/
	
42.2
28
	
6714.2
52
	
/
	
/
	
	
/

	
12
	
其他信息化设备
	
墙面装饰板 2
	
A0201
9900
	
中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
1.基层 :阻燃胶合板 15mm
2.面层 9 厚成品碳晶板安装。
	中国电信
股份有限
公司衡阳分公司
	大 型 企 业
	
139
	
/
	
202.
637
	
28166.
543
	
/
	
/
	
	
/

	
13
	
其他信息化设备
	
墙面装饰板 3
	
A0201
9900
	
中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
1.基层 :阻燃胶合板 15mm
2.面层  20 厚实木格栅安装。
	中国电信
股份有限
公司衡阳分公司
	大 型 企 业
	
241
	
/
	
104.
472
	
25177.
752
	
/
	
/
	
	
/

	
14
	
[image: ]其他信息化设备
	
墙面装饰板 4
	
A0201
9900
	
中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
1.基层 :轻钢龙骨
2.面层  定制冲孔铝板安装。
	中国电信
股份有限
公司衡阳分公司
	大 型 企 业
	
195
	
/
	
31.0
7
	
6058.6
5
	
/
	
/
	
	
/

	


15
	

其他信息化设备
	

石材柱面
	

A0201
9900
	

中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
1.柱截面类型、尺寸:混凝土柱面
2.安装方式:挂贴,先挂后灌浆
3.面层材料品种、规格、颜色:20 厚卡门灰大理石
4.缝宽、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝
	
中国电信
股份有限
公司衡阳
分公司
	大 型 企 业
	


518
	


/
	

111.
476
	

57744.
568
	


/
	


/
	
	


/

	
16
	
其他信息化设备
	
实木套装门 1
	
A0201
9900
	
国产
	型号：定制
规格及参数说明：
1.门代号及洞口尺寸:M1027(1000×2700) ;
2.其他:实木套装门 ;
	
国产
	
/
	
155
0
	
/
	
1
	
1550
	
/
	
/
	
	
/
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17
	
其他信息化设备
	
实木套装门 2
	
A0201
9900
	
国产
	型号：定制
规格及参数说明：
1.门代号及洞口尺寸:M1827(1800×2700) ;
2.其他:实木套装门 ;
	
国产
	
/
	
235
0
	
/
	
1
	
2350
	
/
	
/
	
	
/

	
18
	
其他信息化设备
	
实木套装门 3
	
A0201
9900
	
国产
	型号：定制
规格及参数说明：
1.门代号及洞口尺寸:M3027(3000×2700) ;
2.其他:实木套装门 ;
	
国产
	
/
	
585
0
	
/
	
1
	
5850
	
/
	
/
	
	
/

	


19
	


其他信息化设备
	

金属(塑钢、断桥)窗
	


A0201
9900
	


坚美铝材
	型号：定制
规格及参数说明：
1.窗规格、型号:成品铝合金中空玻璃推拉窗
2.窗代号及洞口尺寸:C1209(1200×900）
3.框、扇材质:90 系列铝合金型材
4.玻璃品种、厚度:钢化中空玻璃 5+9A+5,白玻
5.其他:含制作、安装、窗锁、五金、窗套等全部工作内容
	
广东坚美
铝型材厂
（集团）有
限公司
	大 型 企 业
	


120
0
	


/
	


1
	


1200
	


/
	


/
	
	


/
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[image: ]其他信息化设备
	



吊顶天棚 1
	



A0201
9900
	



中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
1.吊顶形式、 吊杆规格、高度:不上人型 平面
2.龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨中距 900~1000,次龙骨中距 450,横撑龙骨中距 900
3.面层材料品种、规格:9 厚纸面石膏板双层；
4.嵌缝材料种类:嵌缝膏嵌缝,贴绷带
5.防护材料种类:表面喷刷涂料计入油漆涂料章节
6.参考图集 :15ZJ001棚 2  轻钢龙骨纸面石膏板吊顶
	


中国电信
股份有限
公司衡阳
分公司
	大 型 企 业
	




178
	




/
	



202.
96
	



36126.
88
	




/
	




/
	
	




/

	

21
	
其他信息化设备
	
吊顶天棚 2
	
A0201
9900
	
中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
1.装配式 U 型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 450× 450mm 跌级
2.天棚面层 白色铝板 2mm 厚
	中国电信
股份有限
公司衡阳分公司
	大 型 企 业
	

198
	

/
	
188.
14
	
37251.
72
	

/
	

/
	
	

/

	22
	其他信息
	吊顶天
	A0201
	中国
	型号：定制
	中国电信
	大
	358
	/
	60.2
	21573.
	/
	/
	
	/
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	化设备
	棚 3
	9900
	电信
	规格及参数说明：
1.天棚面层 软膜吊顶 矩形
	股份有限
公司衡阳分公司
	型 企 业
	
	
	6
	08
	
	
	
	

	


23
	


其他信息化设备
	


吊顶天棚 4
	


A0201
9900
	


中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
1.吊顶形式、 吊杆规格、高度:不上人型 平面
2.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金方板天棚龙骨 嵌入式600×600，含收边线
3.面层材料品种、规格:方形铝扣板 600×600
4.参考图集 :15ZJ001 棚 17  铝合金方形板吊顶
	
中国电信
股份有限
公司衡阳
分公司
	大 型 企 业
	


203
	


/
	


20
	


4060
	


/
	


/
	
	


/

	
24
	
其他信息化设备
	
天棚灯槽
	
A0201
9900
	
中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
1.天棚灯槽 附加式灯槽:阻燃胶合板 15mm
	中国电信
股份有限
公司衡阳分公司
	大 型 企 业
	
54
	
/
	
97.8
6
	
5284.4
4
	
/
	
/
	
	
/

	

25
	
[image: ]其他信息化设备
	
木窗帘盒
	
A0201
9900
	
中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
1.窗帘盒材质、规格:阻燃胶合板 15mm ;
2.面板:9mm 石膏板 ;
3.白色无机涂料；
	中国电信
股份有限
公司衡阳分公司
	大 型 企 业
	

124
	

/
	

20
	

2480
	

/
	

/
	
	

/

	


26
	

其他信息化设备
	

天棚喷刷涂料
	

A0201
9900
	

中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
1.涂料品种、喷刷遍数:白色/黑色无机涂料，两遍 ;
2.喷刷涂料部位:天棚 ;
3.基层类型:石膏板 ;
4.腻子种类:成品腻子粉二遍 ;
	
中国电信
股份有限
公司衡阳
分公司
	大 型 企 业
	


52
	


/
	

300.
82
	

15642.
64
	


/
	


/
	
	


/

	

27
	
其他信息化设备
	
格栅吊顶
	
A0201
9900
	
中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
1.龙骨材料种类、规格、中距:30*60*2 镀锌方管灯架@300*600 ;
2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:黑色漆二遍 ;
	中国电信
股份有限
公司衡阳分公司
	大 型 企 业
	

201
	

/
	
22.7
6
	
4574.7
6
	

/
	

/
	
	

/
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	3.收边收口:配合相关安装工作的需要龙骨设置及收边收口等;
4.吊杆长度超过 1200mm 时需增加反支撑 ;
5.其它详见：相关图纸说明 ;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

28
	
其他信息化设备
	
铝合金单层百叶风口
	
A0201
9900
	
中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
1.名称:定制铝合金单层百叶风口 ;
2.规格:8500*300 ;
3.类型:成品风口制作安装 ;
	中国电信
股份有限
公司衡阳分公司
	大 型 企 业
	
155
0
	

/
	

13
	

20150
	

/
	

/
	
	

/

	

29
	
其他信息化设备
	
满堂脚手架
	
A0201
9900
	
中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
1.搭设方式:满堂脚手架 ;
2.搭设高度 :7.65m ;
3.脚手架材质 : 自行综合考虑 ;
	中国电信
股份有限
公司衡阳分公司
	大 型 企 业
	

25
	

/
	

471
	

11775
	

/
	

/
	
	

/

	3、空调施工
	
	
	
	
	
	
	
	

	


1
	

[image: ]其他信息化设备
	
紫铜冷媒管
9.5mm
	

A0201
9900
	


美的
	型号：定制
规格及参数说明：
1.安装部位:室内 ;
2.介质:空调冷媒管 ;
3.规格、压力等级:9.5mm ;
4.压力试验及吹、洗设计要求:氮气吹扫，真空干燥 ;
	
广东美的制冷设备
有限公司
	大 型 企 业
	


24
	


/
	


23.3
	


559.2
	


/
	


/
	交货时间：自合
同签
订起90 天内完
成设
备到
货安
装调试，具体时
间以
采购
	


/

	


2
	

其他信息化设备
	
紫铜冷媒管
12.7mm
	

A0201
9900
	


美的
	型号：定制
规格及参数说明：
1.安装部位:室内 ;
2.介质:空调冷媒管 ;
3.规格、压力等级 :12.7mm ;
4.压力试验及吹、洗设计要求:氮气吹扫，真空干燥 ;
	
广东美的制冷设备
有限公司
	大 型 企 业
	


31
	


/
	


8.2
	


254.2
	


/
	


/
	
	


/

	
3
	其他信息化设备
	紫铜冷媒管
15.9mm
	A0201
9900
	
美的
	型号：定制
规格及参数说明：
1.安装部位:室内 ;
	广东美的
制冷设备
有限公司
	大 型 企
	
41
	
/
	
40.5
	
1660.5
	
/
	
/
	
	
/




259

	
	
	
	
	
	2.介质:空调冷媒管 ;
3.规格、压力等级 :15.9mm ;
4.压力试验及吹、洗设计要求:氮气吹扫，真空干燥 ;
	
	业
	
	
	
	
	
	
	人通
知为
准。
质保期：三
年，质保期内，对正常
使用
过程
中出
现的
质量
问题
及时
进行
免费维修、免费更换，软件
终身
负责
免费
升级服务。服务内容：衡南
	

	


4
	

其他信息化设备
	
紫铜冷媒管
19.1mm
	

A0201
9900
	


美的
	型号：定制
规格及参数说明：
1.安装部位:室内 ;
2.介质:空调冷媒管 ;
3.规格、压力等级 :19.1mm ;
4.压力试验及吹、洗设计要求:氮气吹扫，真空干燥 ;
	
广东美的制冷设备
有限公司
	大 型 企 业
	


44
	


/
	


62.2
	


2736.8
	


/
	


/
	
	


/

	


5
	

其他信息化设备
	
紫铜冷媒管
22.2mm
	

A0201
9900
	


美的
	型号：定制
规格及参数说明：
1.安装部位:室内 ;
2.介质:空调冷媒管 ;
3.规格、压力等级:22.2mm ;
4.压力试验及吹、洗设计要求:氮气吹扫，真空干燥 ;
	
广东美的制冷设备
有限公司
	大 型 企 业
	


66
	


/
	


2.7
	


178.2
	


/
	


/
	
	


/

	


6
	

[image: ]其他信息化设备
	
紫铜冷媒管
25.4mm
	

A0201
9900
	


美的
	型号：定制
规格及参数说明：
1.安装部位:室内 ;
2.介质:空调冷媒管 ;
3.规格、压力等级:25.4mm ;
4.压力试验及吹、洗设计要求:氮气吹扫，真空干燥 ;
	
广东美的制冷设备
有限公司
	大 型 企 业
	


76
	


/
	


2.7
	


205.2
	


/
	


/
	
	


/

	


7
	

其他信息化设备
	
紫铜冷媒管
28.6mm
	

A0201
9900
	


美的
	型号：定制
规格及参数说明：
1.安装部位:室内 ;
2.介质:空调冷媒管 ;
3.规格、压力等级:28.6mm ;
4.压力试验及吹、洗设计要求:氮气吹扫，真空干燥 ;
	
广东美的制冷设备
有限公司
	大 型 企 业
	


92
	


/
	


23
	


2116
	


/
	


/
	
	


/

	
8
	其他信息化设备
	紫铜冷媒管
31.8mm
	A0201
9900
	
美的
	型号：定制
规格及参数说明：
1.安装部位:室内 ;
	广东美的
制冷设备
有限公司
	大 型 企
	
101
	
/
	
39.5
	
3989.5
	
/
	
/
	
	
/
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	2.介质:空调冷媒管 ;
3.规格、压力等级:31.8mm ;
4.压力试验及吹、洗设计要求:氮气吹扫，真空干燥 ;
	
	业
	
	
	
	
	
	
	县云集中心幼儿园（清泉小学）信息化及设
施设
备政
府采
购
	

	


9
	

其他信息化设备
	
紫铜冷媒管
41.3mm
	

A0201
9900
	


美的
	型号：定制
规格及参数说明：
1.安装部位:室内 ;
2.介质:空调冷媒管 ;
3.规格、压力等级:41.3mm ;
4.压力试验及吹、洗设计要求:氮气吹扫，真空干燥 ;
	
广东美的制冷设备
有限公司
	大 型 企 业
	


154
	


/
	


20
	


3080
	


/
	


/
	
	


/

	


10
	


其他信息化设备
	
空调冷凝水管 PE-RTDN 20
	


A0201
9900
	


美的
	型号：定制
规格及参数说明：
1.安装部位:室内 ;
2.介质:水 ;
3.材质、规格:PE-RT DN20 ;
4.连接形式:电熔连接，含管件安装 ;
5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 ;
	

广东美的制冷设备
有限公司
	大 型 企 业
	


24
	


/
	


23.3
	


559.2
	


/
	


/
	
	


/

	


11
	


[image: ]其他信息化设备
	
空调冷凝水管 PE-RTDN 25
	


A0201
9900
	


美的
	型号：定制
规格及参数说明：
1.安装部位:室内 ;
2.介质:水 ;
3.材质、规格:PE-RT DN25 ;
4.连接形式:电熔连接，含管件安装 ;
5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 ;
	

广东美的制冷设备
有限公司
	大 型 企 业
	


32
	


/
	


8.2
	


262.4
	


/
	


/
	
	


/

	


12
	


其他信息化设备
	
空调冷凝水管 PE-RTDN 32
	


A0201
9900
	


美的
	型号：定制
规格及参数说明：
1.安装部位:室内 ;
2.介质:水 ;
3.材质、规格:PE-RT DN32 ;
4.连接形式:电熔连接，含管件安装 ;
5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 ;
	

广东美的制冷设备
有限公司
	大 型 企 业
	


35
	


/
	


66
	


2310
	


/
	


/
	
	


/
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13
	
其他信息化设备
	多联机铜管保温
	
A0201
9900
	
美的
	型号：定制
规格及参数说明：
1.管道材质、规格:多联机铜管 ;
2.接口保温材料:橡塑、PEF 保温管 ;
	广东美的制冷设备
有限公司
	大 型 企 业
	
229
8
	
/
	
0.30
8
	
707.78
4
	
/
	
/
	
	
/

	


14
	


其他信息化设备
	

单面彩钢复合型风管1
	


A0201
9900
	


美的
	型号：定制
规格及参数说明：
1.名称:630*200 ;
2.材质:单面彩钢保温板风管 ;
3.接口形式:刷胶帆布连接 ;
4.形状:矩形 ;
5.规格:1000＜长边≤630 ;
	

广东美的制冷设备
有限公司
	大 型 企 业
	


101
	


/
	


68.0
6
	


6874.0
6
	


/
	


/
	
	


/

	


15
	


其他信息化设备
	

单面彩钢复合型风管2
	


A0201
9900
	


美的
	型号：定制
规格及参数说明：
1.名称 :1200*200 ;
2.材质:单面彩钢保温板风管 ;
3.接口形式:刷胶帆布连接 ;
4.形状:矩形 ;
5.规格:1000＜长边≤1200 ;
	

广东美的制冷设备
有限公司
	大 型 企 业
	


105
	


/
	


82.4
2
	


8654.1
	


/
	


/
	
	


/

	
16
	
[image: ]其他信息化设备
	
管道支架
	
A0201
9900
	
美的
	型号：定制
规格及参数说明：
1.材质:角钢 40*4 ;
2.含调和漆 2 遍、防锈漆 2 遍
	广东美的制冷设备
有限公司
	大 型 企 业
	
16
	
/
	
85.0
12
	
1360.1
92
	
/
	
/
	
	
/

	

17
	
其他信息化设备
	带滤网
门铰式
回风口 -1700*3 00
	
A0201
9900
	

美的
	型号：定制
规格及参数说明：
1.名称:单层百叶风口 ;
2.规格 :1700*300 ;
	
广东美的制冷设备
有限公司
	大 型 企 业
	

185
	

/
	

10
	

1850
	

/
	

/
	
	

/

	
18
	其他信息化设备
	带滤网
门铰式
回风口
	A0201
9900
	
美的
	型号：定制
规格及参数说明：
1.名称:单层百叶风口 ;
	广东美的
制冷设备
有限公司
	大 型 企
	
147
	
/
	
1
	
147
	
/
	
/
	
	
/
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[image: ]
	
	
	-1300*3 00
	
	
	2.规格 :1300*300 ;
	
	业
	
	
	
	
	
	
	
	

	
19
	
其他信息化设备
	铝合金双层百叶风口
	
A0201
9900
	
美的
	型号：定制
规格及参数说明：
1.名称:铝合金双层百叶风口 ;
2.规格:200*500 ;
	广东美的制冷设备
有限公司
	大 型 企 业
	
77
	
/
	
21
	
1617
	
/
	
/
	
	
/

	
20
	
其他信息化设备
	
帆布软接
	
A0201
9900
	
美的
	型号：定制
规格及参数说明：
1.弯头导流叶片及其他 帆布软管接口
	广东美的制冷设备
有限公司
	大 型 企 业
	
289
	
/
	
18.4
8
	
5340.7
2
	
/
	
/
	
	
/

	




21
	



其他信息化设备
	



风机盘管 1
	



A0201
9900
	




美的
	型号：定制
规格及参数说明：
1.名称:多联机室内风管机 ;
2.型号:SNJ-45 ;
3.规格:风量 750m3/h，制冷 4.5KW，制热 5.0KW，额定功率 40W，机外余压 30Pa ;
4.安装形式:嵌入式 ;
5.减震器、支架形式、材质:型钢支架制安，防腐刷油防锈漆、调和漆二遍，XHS 吊式弹簧减振器 4 只 ;
	


广东美的制冷设备
有限公司
	大 型 企 业
	



240
3
	




/
	




1
	




2403
	




/
	




/
	
	




/
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其他信息化设备
	



风机盘管 2
	



A0201
9900
	




美的
	型号：定制
规格及参数说明：
1.名称:多联机室内风管机 ;
2.型号:SNJ-140 ;
3.规格:风量 2000m3/h，制冷 14KW，制热 16KW，额定功率170W，机外余压 30Pa ;
4.安装形式:嵌入式 ;
5.减震器、支架形式、材质:型钢支架制安，防腐刷油防锈漆、调和漆二遍，XHS 吊式弹簧减振器 4 只 ;
	


广东美的制冷设备
有限公司
	大 型 企 业
	



328
8
	




/
	




10
	




32880
	




/
	




/
	
	




/

	23
	其他信息化设备
	空调器
	A0201
9900
	美的
	型号：定制
规格及参数说明：
	广东美的
制冷设备
	大 型
	313
46
	/
	2
	62692
	/
	/
	
	/
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	1.名称:多联机室外机 ;
2.型号:SWJ-730 ;
3.规格:制冷 73.5KW，制热 82.5KW，额定功率 24.5KW;
4.安装形式:落地安装 ;
5.隔振垫（器）、支架形式、材质:减震支架制作安装 ;
	有限公司
	企 业
	
	
	
	
	
	
	
	

	
24
	
其他信息化设备
	
脚手架搭拆
	
A0201
9900
	
中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
1.第七册：脚手架搭拆费
2.第十册：脚手架搭拆费(单独承担的埋地管道不计)
	中国电信
股份有限
公司衡阳分公司
	大 型 企 业
	
844
	
/
	
1
	
844
	
/
	
/
	
	
/

	
25
	
其他信息化设备
	
其他措施
	
A0201
9900
	
美的
	型号：定制
规格及参数说明：
1.第七册：采暖工程系统调整费
	广东美的制冷设备
有限公司
	大 型 企 业
	
158
0
	
/
	
1
	
1580
	
/
	
/
	
	
/

	十六、食堂装修
	
	
	
	
	
	
	
	

	1、一楼施工
	
	
	
	
	
	
	
	

	
1
	
[image: ]其他信息化设备
	
回填方1
	
A0201
9900
	
中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
(1)砂
	中国电信
股份有限
公司衡阳分公司
	大 型 企 业
	
65
	
/
	
61.4
	
3991
	
/
	
/
	交货时间：自合
同签
订起90 天内完
成设
备到
货安
装调试，具体时
间以
采购
	
/

	
2
	
其他信息化设备
	
回填方2
	
A0201
9900
	
中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
1.填方材料品种:炉渣混凝土 LC3.5 ;
	中国电信
股份有限
公司衡阳分公司
	大 型 企 业
	
65
	
/
	
92.1
	
5986.5
	
/
	
/
	
	
/

	
3
	
其他信息化设备
	
地面硬化
	
A0201
9900
	
中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
1.素水泥浆遍数:一遍 ;
2.面层厚度、砂浆配合比:20 厚预拌砂浆 DS M15.0 ;
	中国电信
股份有限
公司衡阳分公司
	大 型 企 业
	
70
	
/
	
307
	
21490
	
/
	
/
	
	
/

	
4
	其他信息化设备
	楼(地)面涂膜防水
	A0201
9900
	中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
(1)防水膜品种 :1.5mm 厚聚合物水泥基防水涂料
	中国电信
股份有限
公司衡阳
	大 型 企
	
35
	
/
	
307
	
10745
	
/
	
/
	
	
/
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	分公司
	业
	
	
	
	
	
	
	人通
知为
准。
质保期：三
年，质保期内，对正常
使用
过程
中出
现的
质量
问题
及时
进行
免费维修、免费更换，软件
终身
负责
免费
升级服务。服务内容：衡南
	

	
5
	
其他信息化设备
	
排水沟
	
A0201
9900
	
中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
1.水槽材质、规格:不锈钢板水槽 ;
2. (1)砖砌水沟 0.5m*0.3m ;
	中国电信
股份有限
公司衡阳分公司
	大 型 企 业
	
300
	
/
	
42
	
12600
	
/
	
/
	
	
/

	
6
	
其他信息化设备
	
水沟盖板
	
A0201
9900
	
中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
1.盖板材质、规格:不锈钢缝隙式盖板 ;
2. (1)水沟盖板（不锈钢厚 1.5mm） ;
	中国电信
股份有限
公司衡阳分公司
	大 型 企 业
	
200
	
/
	
42
	
8400
	
/
	
/
	
	
/

	

7
	
其他信息化设备
	
块料楼地面
	
A0201
9900
	
中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
1.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地砖 1000×1000 ;
2. (1)面层材料品种、规格、颜色:铺贴地面瓷砖 ;
3.结合层厚度、砂浆配合比:25 厚预拌砂浆 DS M15.0 ;
	中国电信
股份有限
公司衡阳分公司
	大 型 企 业
	

182
	

/
	

307
	

55874
	

/
	

/
	
	

/

	

8
	
[image: ]其他信息化设备
	
块料墙面
	
A0201
9900
	
中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
1.面层材料品种、规格、颜色:全瓷墙面砖 300×600 ;
2. (1)面层材料品种、规格、颜色:铺贴墙面瓷砖 ;
3.安装方式:水泥砂浆粘贴 ;
	中国电信
股份有限
公司衡阳分公司
	大 型 企 业
	

206
	

/
	

430
	

88580
	

/
	

/
	
	

/

	
9
	
其他信息化设备
	
抹灰面油漆
	
A0201
9900
	
中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
1.喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 内墙
	中国电信
股份有限
公司衡阳分公司
	大 型 企 业
	
40
	
/
	
200
	
8000
	
/
	
/
	
	
/

	

10
	
其他信息化设备
	
吊顶天棚
	
A0201
9900
	
中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
1.装配式 U 型轻钢天棚龙骨(上人型) 面层规格 600× 600mm 平面
2.方形铝扣板 600×600
	中国电信
股份有限
公司衡阳分公司
	大 型 企 业
	

96
	

/
	

307
	

29472
	

/
	

/
	
	

/

	11
	其他信息化设备
	普通灯具
	A0201
9900
	opple
	型号：定制
规格及参数说明：
	欧普照明
股份有限
	大 型
	120
	/
	40
	4800
	/
	/
	
	/
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	1.类型:方型顶灯 600*600 ;
2. (1)名称:吊顶灯 ;
	公司
	企 业
	
	
	
	
	
	
	县云
集中
心幼
儿园
（清
泉小学）信息化
及设
施设
备政
府采购
	

	2、二楼施工
	
	
	
	
	
	
	
	

	
1
	
[image: ]其他信息化设备
	
回填方1
	
A0201
9900
	
中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
(1)砂
	中国电信
股份有限
公司衡阳分公司
	大 型 企 业
	
65
	
/
	
61.4
	
3991
	
/
	
/
	交货时间：自合
同签
订起90 天内完
成设
备到
货安
装调试，具体时
间以
采购
人通
	
/

	
2
	
其他信息化设备
	
回填方2
	
A0201
9900
	
中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
1.填方材料品种:炉渣混凝土 LC3.5 ;
	中国电信
股份有限
公司衡阳分公司
	大 型 企 业
	
65
	
/
	
92.1
	
5986.5
	
/
	
/
	
	
/

	
3
	
其他信息化设备
	
地面硬化
	
A0201
9900
	
中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
1.素水泥浆遍数:一遍 ;
2.面层厚度、砂浆配合比:20 厚预拌砂浆 DS M15.0 ;
	中国电信
股份有限
公司衡阳分公司
	大 型 企 业
	
70
	
/
	
307
	
21490
	
/
	
/
	
	
/

	
4
	
其他信息化设备
	
块料楼地面
	
A0201
9900
	
中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
1.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地砖 1000×1000 ;
2. (1)面层材料品种、规格、颜色:铺贴地面瓷砖 ;
	中国电信
股份有限
公司衡阳分公司
	大 型 企 业
	
182
	
/
	
307
	
55874
	
/
	
/
	
	
/
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	3.结合层厚度、砂浆配合比:25 厚预拌砂浆 DS M15.0 ;
	
	
	
	
	
	
	
	
	知为
准。
质保期：三
年，质保期内，对正常
使用
过程
中出
现的
质量
问题
及时
进行
免费维修、免费更换，软件
终身
负责
免费
升级服务。服务内容：衡南
县云
	

	

5
	
其他信息化设备
	
块料墙面
	
A0201
9900
	
中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
1.面层材料品种、规格、颜色:全瓷墙面砖 300×600 ;
2. (1)面层材料品种、规格、颜色:铺贴墙面瓷砖 ;
3.安装方式:水泥砂浆粘贴 ;
	中国电信
股份有限
公司衡阳分公司
	大 型 企 业
	

206
	

/
	

69
	

14214
	

/
	

/
	
	

/

	
6
	
其他信息化设备
	
抹灰面油漆
	
A0201
9900
	
中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
1.喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 内墙
	中国电信
股份有限
公司衡阳分公司
	大 型 企 业
	
40
	
/
	
200
	
8000
	
/
	
/
	
	
/

	

7
	
其他信息化设备
	
吊顶天棚
	
A0201
9900
	
中国电信
	型号：定制
规格及参数说明：
1.装配式 U 型轻钢天棚龙骨(上人型) 面层规格 600× 600mm 平面
2.方形铝扣板 600×600
	中国电信
股份有限
公司衡阳分公司
	大 型 企 业
	

96
	

/
	

135
	

12960
	

/
	

/
	
	

/

	
8
	
[image: ]其他信息化设备
	
普通灯具
	
A0201
9900
	
opple
	型号：定制
规格及参数说明：
1.类型:方型顶灯 600*600 ;
2. (1)名称:吊顶灯 ;
	欧普照明
股份有限
公司
	大 型 企 业
	
120
	
/
	
18
	
2160
	
/
	
/
	
	
/

	





9
	




其他信息化设备
	




满堂脚手架
	




A0201
9900
	




中国电信
	


型号：定制
规格及参数说明：
1.搭设方式:符合规范要求 ;
2.脚手架材质 : 自行综合考虑 ;
3.满堂装饰脚手架 层高 3.6-5.2m ;
	



中国电信
股份有限
公司衡阳
分公司
	大 型 企 业
	





35
	





/
	





307
	





10745
	





/
	





/
	
	





/
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	集中
心幼
儿园
（清
泉小学）信息化
及设
施设
备政
府采购
	

	报价合计（元）
	大写：捌佰伍拾肆万玖仟贰佰壹拾贰元捌角伍分

	
	小写：8549212.85



说明： 品 目编码是指货物《政府采购品目分类目录》 中的分类代码，必须与采购文件的需求对应，否则报价有可能被拒绝。 品牌和制造厂商指产品的品牌。 中小微企业类型是指制造厂商为“ 中型企业 ”或者“小型、微型企业 ”。政策功能编码是指产品的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号。


[image: ]投标人名称（单位电子签章）：中国电信股份有限公司衡阳分公司


[image: ]法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：                 


日期：  2026   年  02   月  12  日
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