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第一章  询价邀请通知

平江县职业技术学校的平江职校实训设备采购项目进行询价采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商提交证明材料参与资格审查活动。

项目概况
平江职校实训设备采购项目的潜在供应商应在（湖南省岳阳市平江县大众安置区三期10栋4单元302）获取采购文件，并于2026年 11 月 3 日 9点 30 分 （北京时间）前提交响应文件。
一、采购项目基本信息

1、采购项目编号： CGXM2026430626000163        

2、采购项目名称：平江职校实训设备采购项目

3、政府采购计划编号： (2026)430626000132-1    
4、合同履行期限：平江职校实训设备采购项目；签订合同之日起30天；

5、本项目 否 接受联合体投标。
二、采购需求
	包名称
	最高限价（元）
	标的名称
	简要技术需求或服务要求
	数量
	单位
	预算金额（元）

	平江职校实训设备采购项目
	1703396.43
	图形工作站
	详见第四章采购需求
	140
	套
	963317.96

	
	
	其它计算软件
	详见第四章采购需求
	240
	节点
	190233.81

	
	
	教学仪器
	详见第四章采购需求
	13
	项
	519403.84

	
	
	视频会议系统及会议室音频系统
	详见第四章采购需求
	8
	项
	30440.82


说明：节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。

三、供应商的资格要求
1、供应商的基本资格条件：

（1）供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3） 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

（4）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

包名称： 平江职校实训设备采购项目                           
☑ 专门面向中小企业（含监狱及福利性单位）

3、供应商特定资格条件：无
包名称：平江职校实训设备采购项目                            
四、获取采购文件的时间、期限、地点及方式

1、时间：2026年 10月 21 日至2026年 10 月 27日，每天上午8:30 至12:00，下午14:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：湖南省岳阳市平江县大众安置区三期10栋4单元302

3、方式：线下获取

4、售价：0元

五、响应文件提交截止时间、地点

1、截止时间：2026年 11 月 3 日 09点30分（北京时间）

2、地点：湖南省岳阳市平江县大众安置区三期10栋4单元302

六、响应文件开启

1、开启时间：2026年 11月 3日 09点30分（北京时间）

2、地点：湖南省岳阳市平江县大众安置区三期10栋4单元302

七、公告期限

1、本公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本公告发布之日起3个工作日。

2、在其他媒体发布的邀请公告，公告内容以本公告为准。

八、询问及质疑

1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2、供应商认为采购文件或本公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到采购文件之日或本公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

九、询价说明

1、本公告选项：☑ 表示选择，☐ 表示未选择。

2、供应商参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。

十、其他补充事宜

1、本项目专门面向中小企业采购，中小企业划分标准所属行业为：工业。中小企业参加投标必须提供《中小企业声明函》并按要求填写，否则视为无效投标。

 2、潜在供应商应递交资格审查证明材料参与资格审查活动，询价小组对供应商提交的资格审查证明材料进行资格审查，确定拟邀请参加询价的供应商。资格审查证明材料的递交截止时间为2026年 10 月 27 日 17:00（北京时间），逾期送达的，不予受理。资格审查证明材料应胶装成册，一式3份，并在文件封面写明供应商单位联系人（即法定代表人或委托代理人）的姓名、电话号码及邮箱号码。

十一、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

（1）名 称：平江县职业技术学校

（2）地 址：平江县
（3）联系人：凌老师

（4）邮 编：414500

（5）电 话：13575020668

（6）电子邮箱：2275699987@qq.com

2、采购代理机构信息

（1）名 称：湖南永邦工程管理有限责任公司

（2）地 址： 湖南省岳阳市平江县大众安置区三期10栋4单元302

（3）联系人：王先生

（4）邮 编：414500

（5）电 话：18569525267

（6）电子邮箱：\
 3、项目联系方式

项目联系人：凌老师
电话：13575020668
附件：确认通知
                       确认通知
         （采购人、采购代理机构）：
我单位已于     年  月  日收到你单位    年  月  日发出的     （项目名称）询价邀请通知，确认    （参加/不参加）询价采购。
特此确认。
单位名称（盖单位公章）：            
法定代表人（或授权代表人）（签字或印章）：        
        年  月  日
第二章 询价须知

询价须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	采购项目
	平江职校实训设备采购项目

	第二章第2.1款
	采购人
	采 购 人：平江县职业技术学校 
联 系 人： 凌老师            
电    话： 13575020668       
地    址： 平江县            

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	名称： 湖南永邦工程管理有限责任公司  
地址：湖南省岳阳市平江县大众安置区三期10栋4单元302
电话：  18569525267   
联系人：  王先生      

	第二章第2.3款
	供应商的邀请方式
	邀请通知的方式

	
	领取或购买询价通知书时应提供的资料
	(1) 询价通知；

(2) 个人身份证、法定代表人身份证明(或者授权委托书并附法定代表人身份证明)。

(3)中小企业声明函

	第二章第3.1款
	供应商资格条件
	1、供应商基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件
2、供应商特定资格条件：无

	第二章第6.1款
	联合体形式
	■不接受

□ 接受

	第二章第7.1款
	现场勘察
	■不组织

□组织，踏勘时间：   年   月  日
        踏勘集中地点：                  

	   第二章第8.1款
	采购进口产品
	■本项目拒绝进口产品
□本项目已经财政部门审核同意购买进口产品

	   第二章第9.1款
	政府采购优先采购：

1、非强制采购的节能产品；

2、环境标志产品；

3、支持中小企业发展；

4、其他。
	1、采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新      期)内非标记★符号的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术/%、价格4%

2、采购产品为《环境标志产品政府采购清单》(第       期)内的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 / %、价格 4  %。
3、■专门面向中小企业采购（本项目为货物采购）采购需求对应的制造商企业所属行业为工业，不再另外享受价格扣除。

A、中小企业参加政府采购活动，应当出具《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）规定的《中小企业声明函》,否则不得享受相关中小企业扶持政策。不要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。
B、供应商按照《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

□非专门面向中小企业采购：

A、给予小型和微型企业产品的价格给予10%-20%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为/％。

B、给予联合体2%-3%的价格扣N除。本项目具体扣除比例为／％。

C、监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业。

4、其他

	
	政府采购支持中小企业融资
	有融资需求的，可向本附表附页1所列银行咨询或登陆中国湖南政府采购网查询。

	
	政府采购支持监狱企业发展
	在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除参照政府采购支持中小企业发展中给予小型、微型企业扣除比例标准。

	
	法律、法规、规章和省级以上财政部门规定的其他内容
	请在财政部门指定媒体上查阅相关信息并及时填写。

	二、询价通知书

	第二章第11.1款
	提交响应文件的截止时间
	2026年 11 月 3 日 9 时  30  分 (北京时间)

	三、响应文件

	第二章第13.4款
	响应文件形式
	响应文件均需采用书面形式，每册采用 胶装 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订

	第二章第15.4款
	采购项目预算
	预算金额：1703396.43元

（注：（一）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1

	
	
	项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

	第二章第17.1款
	保证金
	■ 不要求提供

( 要求提供



	第二章第18.1款
	响应文件有效期
	 90日（日历日）

	第二章第19.1款
	响应文件份数
	响应文件正本壹份，副本贰份；电子文件一份（U盘，响应文件电子文档为PDF格式，内容需与纸质响应文件正本完全一致，是正本签字盖章后的扫描件。）

	四、响应文件的递交

	第二章第20.2款
	封套上应载明的信息
	  平江职校实训设备采购项目 响应文件  

政府采购编号：     
委托代理编号：      
在  2026 年   11 月 3 日 9 时 30 分之前不得启封 

	 第二章第22.1款
	响应文件的递交地点
	湖南永邦工程管理有限责任公司（湖南省岳阳市平江县大众安置区三期10栋4单元302）

	六、成交结果信息公布与供应商质疑

	  第二章第34.1款
	指定的媒体
	  中国·湖南政府采购网

(www.cYYCGp-hunan.gov.cn)

	第二章第36.3款
	履约担保
	■ 不要求提供

□ 要求提供，履约担保的金额为：       

	七、其他规定

	第二章第38.1款
	采购代理服务费
	（1）招标代理服务费22696元。收费标准：按协议收取；                                                       

	第二章第39.1款
	其他规定
	对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1、信用信息查询的查询渠道：“信用中国 www.creditchina.gov.cn）” 、“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn/”、“国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/)”。2、信用信息查询的截止时间：至本项目投标截止时间止（或至本项目响应文件提交截止时间止）。


附页 1

政府采购“中标贷”推广介绍

为进一步优化营商环境，帮助企业解决融资难、融资贵的问题，所有在岳阳市成交的政府采购类项目，中标企业都可以通过中标贷平台在线向银行提出贷款申请。

中标贷是银行、担保公司等金融机构以工程建设、政府采购合同为载体，以财政支付为保障，以企业参与公共资源交易形成的信用为融资依据，向中标企业发放的信用贷款。

一、中标贷的特点

在线申请，快捷方便：中标企业用CA证书即可登录中标贷平台，进行在线申请。银行贷前、贷中调查需要的企业相关资料，都可以在线提交。

信用贷款，无需抵押：凭中标通知书，中标合同即可申请，无需抵押。

平台渠道，利率优惠：相比其他渠道的同类贷款，银行针对中标贷给出的利率优惠力度更大。

专用产品，放款快速：银行提供专用产品匹配中标贷，中标企业提交中标合同、约定还款账号等关键资料后，符合条件的，不超过15天即可放款。

二、中标贷的操作

登录入口：

岳阳市公共资源交易中心官网-中标贷平台，

或https://hnyy.biddingloan.com

登录工具：企业CA（湖南CA办理电话：0730-8181828）

贷款申请：详见“中标贷操作手册 ”。

岳阳市公共资源交易中心官网-办事服务-政府采购-【中标贷手册V1.2.4】，或下载

http://ggzy.yueyang.gov.cn/uploadfiles/202009/20200917151230447.pdf

三、业务咨询电话

0730-2966626，向先生  16673063296，陈工

附页 2


湖南省政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单

	银行名称
	联系人
	职
务
	联系电话

	交通银行湖南省分行
	刘
波
	名城支行客户经理
	13874998873

	交通银行湖南省分行
	肖勇光
	分行高级经理
	13755192647

	中国民生银行岳阳分行
	黄飞燕
	营业部总经理
	13308463468

	中国民生银行岳阳分行
	蒋寒奇
	营业部中小企业客户经理
	13548982975

	兴业银行岳阳分行
	刘栅延
	支行行长
	13337316405

	兴业银行岳阳分行
	蒋修远
	支行客户经理
	18607310422

	中国光大银行岳阳分行
	邓永胜
	岳麓支行副行长
	13617319650

	中信银行岳阳分行
	蔡学军
	公司银行部负责人
	13055167195

	中信银行岳阳分行
	宋学农
	银行部综合管理部副总经理
	0731-845822141
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湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单

	信用担保机构
	联系人
	联系电话

	中国投资担保公司
	何
嘉
	010-88821333281.179/13718642233

	湖南省中小企业信用担保有限责任公司
	蔡建雄
	0731-84172390-201/15573193555

	湖南农业信用担保有限公司
	彭
球

邓霞英
	0731-89761702/13875980906

0731-89761706/13574125851


  附件4
政府采购履约担保函

编号： 

 
（采购人）：
鉴于你方与 
（ 以下简称供应商） 于 
年 月  日签定编号为的《 
政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在   年  月日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的   方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额
（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他

人的；

主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2） 
。

（ 二） 我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的 
% 数额为 
元（ 大写 
），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后 
日内。如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付

上述款项。

三、承担保证责任的程序

你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供 
部门出具的质量检测报告， 或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在 
工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自   动终止。我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出） 之日起，保证责任即终止。

按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计   算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。  
六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为   法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

          保证人：（公章）
 
 年     
月      
日

询价须知正文
一、说明

1. 适用范围

1.1 本询价通知书仅适用于询价须知前附表(以下简称询价须知前附表)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见询价须知前附表。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见询价须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应询价通知书要求、参加询价采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过询价须知前附表所述方式，经询价小组确定。据此，采购人或采购代理机构己向其发出询价通知，供应商应持询价须知前附表规定的资料领取或购买询价通知书。
2.4 “询价小组”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、空调、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.6 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.7 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合询价须知前附表中规定的下列资格条件要求；

（l）《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件；
（2） 询价通知书规定的供应商特定资格条件。 

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在控股、关联关系。

（3）受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

4.参与询价的费用 

4.1 无论询价的结果如何，供应商应自行承担所有与询价采购活动有关的全部费用。

5．授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。

6．联合体形式

6.1除询价须知前附表中另有规定，本次询价采购不接受为联合体形式的供应商。

6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除询价须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察

7.1供应商应按询价须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品

8.1除询价通知书前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加询价采购活动。

8.2本章第8.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足询价通知书要求的国内产品参与询价。

9. 政府采购政策支持

9.1产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项(由供应商在报价文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行价格扣除)；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项累加扣除。省级以上财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在本章第36.1款指定的媒体和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见询价须知前附表。

9.2同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除。

9.3为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读省级以上财政部门相关政策规定。符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明材料。

二、询价通知书

10．询价通知书的组成

10.1 询价通知书由下列文件组成：

第一章 询价通知

第二章 询价须知

第三章 政府采购合同格式条款

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

10.2本章第11.1款规定的提交响应文件截止时间前对询价通知书澄清或者修改内容，为询价通知书的组成部分。
10.3供应商应仔细阅读询价通知书的全部内容，按照询价通知书要求编制响应文件。任何对询价通知书的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11.提交响应文件的截止时间
11.1供应商提交响应文件截止时间见询价须知前附表。

12.询价通知书的澄清或者修改

12.1在本章第11.1款规定的提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者询价小组可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改。 

12.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者询价小组应当在本章第11.1款规定的提交响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收询价通知书的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交响应文件截止时间。

三、响应文件

13.一般要求

13.1 供应商应仔细阅读询价通知书的所有内容，按询价通知书的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对询价通知书做出实质性的响应。

13.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、询价小组就有关询价的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
13.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

13.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

13.5 供应商应按询价通知书中提供的响应文件格式填写。

14.响应文件的组成

14.1 响应文件包括下列内容： 

（1）询价响应声明

（2）保证金(根据湘财购[2013]5号文件规定，本项目免收保证金）

（3）供应商的资格证明文件

（4）货物说明或者服务方案(根据项目属性编制)

（5）技术/商务响应与偏离表

（6）提供政府采购政策产品清单及有关证明材料

（7）报价一览表及报价文件，以及规定格式的电子文件

（8）供应商认为需提供的其他资料

14.2根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

15.报价

15.1供应商应当根据询价通知书要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

15.2供应商应按第四章“采购需求”要求及第五章“响应文件组成”格式填写。供应商在本章第11.1款规定的提交响应文件截止之日前修改报价一览表中的报价，应同时修改其按第五章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第21.1款的有关要求。

15.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

15.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见询价须知前附表。

16.供应商符合询价通知书规定的证明文件

16.1在询价小组确定邀请供应商名单起至提交响应文件止，供应商资格条件发生重大变化，影响或者可能影响资格条件的，供应商应更新或者补充提供的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。

16.2供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质响应而被拒绝。
17.保证金(根据湘财购[2013]5号文件规定，本项目免收保证金）
17.1询价须知前附表规定交纳保证金的，应按询价须知前附表规定的保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在本章第11.1款规定的提交响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。保证金有效期应当与本章第18.1款规定的响应文件有效期一致。

17.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳保证金，其交纳的保证金，对联合体各方均具有约束力。
17.3 未按询价通知书规定提交保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件。

17.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

17.5 有下列情形之一的，保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）供应商在本章第11.1款规定的提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）询价通知书规定的其他情形。

18. 响应文件有效期
18.1响应文件有效期见询价须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从本章第11.1款规定的提交响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

19.响应文件的签署及规定

19.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见询价须知前附表,电子文件一份（U盘，并标注供应商名称）。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

19.2 响应文件正本和副本应按询价通知书要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

四、响应文件的递交

20.响应文件的密封和标记

20.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处（封套两端折叠封口处）盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。

20.2响应文件封套上应写明的内容见询价须知前附表。
20.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

21.响应文件的补充、修改或者撤回
21.1供应商在本章第11.1款规定的提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

21.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
22.响应文件的递交与接收

22.1 供应商应在本章第11.1款规定的提交响应文件截止时间前，将响应文件送达询价须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者询价小组应当拒收。
22.2在本章第11.1款规定的提交响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构当场拆封响应文件。

五、响应文件的评审与询价
23.供应商资格审查

23.1供应商有本章第16.1款情形的，询价小组将根据本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，对更新或补充提供的资格证明材料进行审查。不满足资格条件的，视为无效响应。

23.2供应商为联合体的，询价小组将根据本章第6.2款的规定对联合体各方资格文件、联合体协议进行审查，不满足资格条件的，视为无效响应。
23.3除本章第16.1款、第16.2款情形外，询价小组不再对供应商进行资格审查。
24.询价程序

24.1询价程序：初步审查、澄清、符合性审查、提出成交供应商。

25.初步审查

25.1询价小组应当对供应商提交的响应文件进行初步审查。响应文件有下列情况之一，其响应文件无效，询价小组应当告知有关供应商。

（1）应交未交保证金或金额不足、保函有效期不足、保证金形式或保函出证机构不符合询价通知书要求的；
（2）未按照询价通知书规定要求签署、盖章的；

（3）响应文件有效期不足的；

（4）不符合法律、规章、规范性文件和询价通知书规定的。

26.实质性响应

26.1实质性响应是指响应文件与询价通知书要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应询价通知书的要求。
26.2响应文件是否实质性响应询价通知书要求由询价小组依据询价通知书规定认定。询价小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

27.澄清

27.1 询价小组在对响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出询价通知书的范围或者改变响应文件的实质性内容。

27.2报价计算错误修正的原则：报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

28.符合性审查

28.1对响应文件的符合性审查。询价小组应当对响应文件进行符合性审查，供应商响应文件有下列情况之一，其响应文件无效，询价小组应当告知有关供应商：

（1）不满足本章第26.1款规定的实质性要求的；

（2）不符合法律、规章、规范性文件和询价通知书规定的。

29.提出成交供应商

29.1询价小组应当从质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。供应商符合本章第9.1款、第9.2款关于政府采购政策规定的，报价按本章第9.1款、第9.2款规定进行价格扣除，并按价格扣除后的报价排序。

29.2按本章第29.1条按价格扣除后的报价排序相同的，由采购人确定成交供应商。
30.确定成交供应商

30.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

30.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。

31.询价终止

31.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，在省级以上财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 

（1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。
32．重新评审

32.1除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现询价小组未按照询价通知书规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

33.保密及串通行为

33.1询价小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

33.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

33.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；

（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；

（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加询价政府采购活动的；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出询价或者放弃成交的；

（7）供应商与采购人、采购代理机构以及询价小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同

34.成交信息的公布

34.1成交供应商确定后2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将成交结果信息在询价须知前附表指定的媒体上公布。

35.询问及质疑

35.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。
35.2供应商若认为询价通知书、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。

36.成交通知

36.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

36.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

36.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照询价须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

36.4 成交供应商没有按照本章第37.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
37.签订合同

37.1 询价通知书、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

37.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

37.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

37.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照询价通知书确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。
七、其他规定

38.采购代理服务费

38.1采购代理机构应按询价须知前附表规定收取采购代理服务费。

38.2集中采购机构不得收取采购代理服务费。

39. 其他规定

39.1询价通知书的其他规定见询价须知前附表。

第三章  政府采购合同格式

政府采购合同协议书

采购合同编号：                 
采购人（全称）：                             （甲方）

供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称：                                          
（2）采购计划编号：                           

（3）项目内容：                             
（货物项目）交货时间：                 项目经理：               。

2.合同金额

（1）合同金额小写：                      
大写：                      
（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式： 固定总价合同      。

3.履行合同的时间、地点及方式 

起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。

地点：                             

方式：                             
4.付款：

1、                                             。  
2、预付款根据采购文件的约定，在合同签订前提交不超过合同金额10%的履约担保。
5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼

 6.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）成交通知书

（3）响应文件

（4）政府采购合同格式条款及其附件

（5）专用合同条款

（6）通用合同条款（如果有）

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）

（8）其他合同文件。

 7.合同生效

本合同自                               生效。

 8.合同份数

本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
	甲方（盖章）：

法定代表人：           
委托代理人：           
联系电话：             
单位地址：             


	乙方（盖章）：

法定代表人：           
委托代理人：           
联系电话：             
单位地址：             
开户银行：             
账    号：              

	采购代理机构（盖章）：
经办人（签字）：
联系电话：
签订时间：
	政府采购管理部门（盖章）：
备案经办人（签字）：
联系电话：
备案时间：


二、政府采购合同通用条款

政府采购合同通用条款（货物类）

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动而取得成交资格，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。
1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、空调、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称在政府采购合同专用条款指明。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据询价文件、响应文件而确定。

3.合同标的及金额
3.1 合同标的及金额应与成交结果一致，具体的货物名称、规格、型号、数量和价格见政府采购合同专用条款。

4.合同价款
4.1具体合同价款见本合同第3.1项。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。
5.履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见政府采购合同专用条款。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6.货物的验收
6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（采购文件另有约定的除外）。

7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8.运输和保险
8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第五条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准
（1）本合同下交付的货物应符合第七章采购需求所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

 9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于政府采购合同专用条款规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在政府采购合同专用条款规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1项规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，甲乙双方均有保密义务。

13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。

13.4支付方式和条件在政府采购合同专用条款中另有规定。

14.伴随服务付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖财务专用章、法人代表签字的证明文件，报经甲方审查核准，并报财政部门备案。

13.5 合同价款支
14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。

（5）政府采购合同专用条款与第四章采购需求规定的其他伴随服务

14.3 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

 15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和空调来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第19条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七日计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在响应文件中说明，且未经甲方书面同意，乙方不得将合同的主体、关键性工作分包给他人。

18.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。

19.不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20.解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以按政府采购合同专用条款中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21.法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22.通知

22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23.合同生效

23.1 本合同在合同各方签字盖章后生效
24.附则

24.1本合同未尽事宜，见政府采购合同专用条款。

政府采购合同专用条款（货物类）
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	第1.2（6）款
	项目现场
	 采购人指定地点

	第5.1条
	履行合同的时间、地点及方式
	交货时间: 签订合同之日起30天
交货地点: 采购人指定地点

	第9.2(1) 款
	质量保证期
	质量标准：符合国家现行相关标准，验收时达到合格标准

质保要求：验收合格之日起质保期3年  


	第9.2(4) 款
	响应时间
	售后服务响应不得迟于2小时且解决故障精准快速。

	第13.5条
	合同价款支付方式和条件
	     签订合同时协商

	第14.2(5) 款
	伴随服务
	按第四章“采购需求”中相关条款执行

	第20.2条
	解决争议的方式
	■ 诉讼

□ 仲裁

	第24.1条
	合同未尽事项
	由双方协商解决




第四章  采 购 需 求
第一节 项目概述
1、平江职校实训设备采购，采购内容详见采购清单。交货地点：采购人指定地点。交货时间：自合同签订之日起30天内完成交货。
2、本项目所需辅助材料各供应商自行估算，以人民币报价，报价包括所有材料（制造、检测、人工工资、一切保险费、规费、措施费、装卸运输、仓储、安装调试、税收、利润、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、各项政策性取费和执行合同过程中可能遇到的化解风险费用以及招标文件中所要求的由投标人承担的费用等一切费用，是税后价。
3、供应商必须对谈判文件中标明的技术参数、性能配置、数量、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容作出满足或更优的承诺。

第二节 采购清单和技术要求

	序号
	产品名称及品目分类
	参数
	数量
	单位
	备注

	1
	图形工作站
	
	
	
	

	1.1
	国产电脑
	1、机箱：≥13.6L，支持侧板挂环锁、Kensington锁；

2、处理器：1颗国产CPU，每颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥3.0GHz； 

3、内存：≥16GB DDR4 UDIMM内存，配置≥4个内存插槽；

4、显卡：≥4G独立显卡，支持VGA+HDMI视频输出显示；

5、硬盘：≥512GB M.2接口NVME协议SSD；

6、电源：电源功率≤180W；电源通过80PLUS认证（网站可查）；

7、网络：1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口；

8、接口扩展 ：PCIE插槽数量≥3个；前置USB3.0接口≥4个；后置USB3.0接口≥2个，USB2.0接口≥2个；音频接口：麦克风1个，耳机1个；后端3个Audio音频接口；

9、易用性：机箱模块化设计，免工具拆装，产品可使用USB键盘组合键开机，产品接口有功能标识。机箱配置防尘罩，支持通过防尘棉阻隔灰尘，并提供证明材料；

10、数据安全：BIOS级USB屏蔽及智能USB数据保护：USB支持BIOS下接口开关，针对存储设备支持USB接口切换禁止访问模式/只读模式；

11、显示器：≥23.8寸LED显示器，与主机同品牌，分辨率≥1920*1080，刷新频率≥100Hz，对比度≥1000:1，视频接口VGA+HDMI；

12、服务：针对产品提供原厂三年质保，提供专业的7*24h远程服务支持。
	140
	台
	

	1.2
	国产系统
	1、国产桌面操作系统（教育版）/三年服务
	140
	台
	

	1.3
	虚拟终端管理系统
	1.为实现异构平台混合管理，要求管理平台支持在Windows或麒麟等国产系统搭建，支持对终端的操作系统镜像生成与统一分发管理。

2.为提升学校管理效率，云桌面管理平台支持批量管理终端计算机名、IP地址、分辨率、时间同步等配置信息，同时支持针对不同的终端群组设置不同的安全管控策略。

3.可充分利用学校现有网络，支持在镜像下发时进行组内网络探测与网速传输测试，提前优化镜像下发策略，保障传输效率。(提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告）

4.为了提升机房的统一部署与更新时间，减少老师的操作步骤与等待时间，支持镜像下发时的策略设置，更新镜像时锁定终端屏幕和更新时隐藏下载窗口；支持系统镜像下发后自动执行关机、重启等操作。(提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告）

5.为方便学校进行硬件资产统计，支持平台收集所有终端硬件配置信息，包含但不限于终端名称、主板型号、CPU型号、内存容量、最近运行时间、合计运行时间、硬件变更和记录信息等。 （提供此功能界面截图证明）

6.为方便学校掌握终端硬件运行情况，支持平台收集所有终端的运行状态信息，包含但不限于终端名称、CPU温度、开机时间、硬盘信息等。（提供此功能界面截图证明）

7.为保障在大批量终端集中下发与更新镜像时能够获得更快的速度，满足学校考试环境部署或统一更换镜像的需求，当学校网络带宽有限时，可支持在管理集群内将主服务器内镜像提前下发至IO服务器，通过IO服务器分发镜像，实现数据分流，提升局域网内镜像的更新速度。(提供此功能界面截图证明）

8.支持大数据展示。可展示包括但不限于资产统计、设备详情、开关机对比、日志、系统使用情况等信息。(提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告）

9.为避免网络端口被占用而引起的教学环境不可用的问题，云桌面管理平台支持对服务器使用的网络端口进行检测，并通过检测结果帮助管理员快速分析和解决问题。（提供此功能界面截图证明）

10.可提供网盘功能：支持用户在终端登录网盘，实现数据漫游与数据共享；支持用户将网盘中的文件分享给其他用户，其他用户可通过链接和提取码查看文件。

11.网盘回收站功能：为防止误删重要文件，删除的文件会先保留在回收站，可根据实际情况按需取回。

12.为满足客户单位形象与风格的统一要求，支持系统名称、LOGO、登录背景图等可按需修改成客户单位名称。

13.为满足学校各类考试需求，包括但不限于国家计算机一、二级等级考试、社会职称考试等，支持ATA、NCRE等考试模式，支持设置考试专属镜像并在考试开始前将考试镜像设置为隐藏模式，不被破坏。为方便后期溯源备查考试结果并可快速进入下一场考试，支持管理员自定义保留考试桌面保留的周期时间，即在保留学生完整桌面、系统环境、文件数据的同时，可快速部署下一场考试桌面。

14.为方便学校对教学软件运行情况的统计，支持平台收集所有终端的软件信息，包含但不限于程序名称、运行次数、运行时长、版本、程序大小等。(提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告）

15.为简化管理，云桌面管理平台支持创建组织、用户、角色，支持管理员对不同用户和角色进行分级分权管理。

16.终端支持多盘缓存模式，即在终端固态盘容量小导致无法多镜像缓存时，支持固态盘和机械盘混合缓存载入，充分利用终端现有存储资源。

17.终端支持部署多操作系统：支持统信UOS、麒麟KOS、Linux、 Windows全系列，支持从管理端或客户端自主选择启动环境；且多个系统环境可快速切换。

18.为满足国产化要求，云桌面客户端支持部署在兆芯、海光、飞腾和龙芯架构的国产芯片终端设备上，实现异构设备的统一管理。

19.当终端无法进入系统时，支持基于Linux和Windows两种方式进行系统数据恢复。(提供此功能界面截图证明）

20.支持对终端端口进行分类控制，包括但不限于控制所有 USB 存储接口、光盘驱动器接口、USB存储设备接口、打印机接口、1394接口、串并口接口、蓝牙驱动器接口等。(提供此功能界面截图证明）
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	1.4
	多媒体教学管理系统
	1.教师演示：为提升教师演示的灵活性，支持对单一、部分或全体学生进行屏幕演示，支持以全屏、窗口方式进行屏幕演示；

2.屏幕笔：即教师教学使用的辅助工具，功能包括但不限于突出显示项目、添加注释、添加批注等；

3.视频广播：为保障教师机可流畅地播放的视频可同步广播到学生机采用流媒体技术，实现同步广播到学生机，且达到流畅无延时，支持市面常见的媒体音视频格式，包括但不限于Windows Media文件，VCD文件，DVD文件，Real文件，AVI文件，MP3等，支持视频清晰度包括但不限于720p、1080p；

4.分组讨论：教师可以创建多个小组进行讨论活动，并可任意选择分组加入讨论活动。同组师生支持多种方式进行交流，包括但不限于文字，表情，图片等。

5.视频直播：为达到更形象的教学效果，支持通过USB摄像头将教师的画面实时广播到学生机；为快速设置摄像头，支持引导提示客户选择视频设备；

6.屏幕录制：教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为ASF录像文件，可以用 Windows 自带的 Media Player 直接播放。(提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告）

7.语音广播：教师机支持将声音广播至学生，声音来源包括但不限于麦克风或其他输入设备（如磁带、CD）；

8.教师可与任意一名已登录的学生进行双向语音交谈，且其他学生不会受到干扰，教师可动态切换对讲对象；

9.教师可选定一台学生机，由此学生代替教师进行示范教学；

10.教师分派组长执行指定的功能，组长代替教师进行小组教学，小组不需要再临时创建，可以直接使用既有分组信息，教师可以监控每个分组的教学过程，以了解分组教学的进度；

11.支持屏幕录制与回放，教师机可以将本机的操作过程、讲解录制为一个文件，内容可回放，并可通过屏幕广播给学生；

12.允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至学生机的某目录下。若目录不存在则自动新建此目录；若盘符不存在或路径非法则不允许分发；若文件已存在则可选择自动覆盖或保留原始文件。

13.教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕 ；

14.为方便教师收取作业批改，支持学生把做好的作业直接提交到教师机。教师可选择接收或拒绝学生提交的文件；且教师可限制学生提交文件的数目和大小。

15.支持对学生访问网站的黑名单或白名单设置，支持对学生可以访问的Internet站点进行管理。支持多浏览器限制，包括但不限于QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器，支持通过各种策略限制学生使用程序。

16.支持远程设置学生桌面主题、桌面背景、屏幕保护方案、学生的频道号和音量、学生端密码，是否启用进程保护，断线锁屏，热键退出等。(提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告）
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	2
	应用软件
	
	
	
	

	2.1
	机械CAD制图软件
	1. 软件默认工作文件格式应为dwg，应能够打开dwg、dxf、dwf、dwfx、dws及dwt格式文件，应支持输出wmf、sat、dwg、bmp、jpg、png、tif、dwf、dwfx、dgn、stl格式的图纸文件，支持打印PDF、SVG、JPEG、PNG格式的图纸文件。

2. 软件应具有参数化模块，必须支持几何约束、自动约束、标注约束、标注转换、约束设置功能。

3. 软件应具有智能模块，必须支持智能匹配、批量成块、图形计数、相似图形查找、智能输入功能，在智能输入设置中，控制方式可以选择“锁定英文输入模式”或“自动切换输入法模式”。（需提供软件运行截图）

4. 软件须支持通过鼠标移动轨迹来触发相应的命令，如按住鼠标右键在绘图区域向上绘制一条直线，即可执行“NEW”命令。手势对应的命令应支持自定义设置。(需提供软件运行截图)

5. 软件应支持在模型空间及布局空间内任意位置插入语音，语音可以显示或隐藏。语音管理器应具有录音转简体中文和录音转英文功能。(需提供软件运行截图)

6. 软件须具有“图层工具”和“标注工具”功能，“图层工具”应包括图层浏览器、释放所有图层功能，“标注工具”应包括对象自动标注、标注合并、标注对齐、标注文字避让功能。

7. 软件须具备SXF转换功能，支持批量转换DWG为SXF、批量转换SXF为DWG、P21输出、SFC输出。（需提供软件运行截图）

8. 软件须具有加载应用程序功能，所加载文件扩展名应包括zrx、lsp、zel、zelx、vls、zvb。（需提供软件运行截图）

9. 软件图幅设置须提供包括GB、ISO、ANSI、DIN、JIS、BSI、CSN、GOST在内的8种样式。

10. 软件须有螺纹联接功能。模板列表须至少包含螺栓螺帽联接、螺栓盲孔联接、螺栓通孔联接、沉头螺栓螺帽联接、沉头螺栓通孔联接、沉头螺栓盲孔联接、螺柱联接。螺纹联接设置须包含消隐设置与螺栓长度设置。（需提供软件运行截图）

11. 软件须有产品结构管理功能，产品结构管理须至少包含项目整理、打开零部件图纸、零部件重新指定图纸。（需提供软件运行截图）

12. 软件须具备化工装备设计模块，模块须至少包含主体件、换热器、钣金展开等功能。其中主体件功能须支持卧式容器、支座的绘制且支持参数选择；换热器功能须至少包含换热器布管、膨胀节、防松支耳，其中膨胀节的参数设定须包含ZX薄型、ZD厚型、HZ焊接三种类型；钣金展开功能须具有折边锥体、斜锥体、偏心锥体。（需提供软件运行截图）

13. 软件须有创建视图功能，创建视图须至少包含局部详图、剖切线、区域缩放、自动创建视口。

14. 软件的超级符号库中须包括机构运动符号、液压气动符号库、电气符号库GB472、金属结构件。

15. 软件须有链轮和皮带轮功能。绘制链轮时可以选择与之匹配的链条标准来生成链轮图形，链条标准须包含ISO_606、ISO_606K、GB/T_1243、ASME/ANSI在内的4种标准；绘制皮带轮时可以选择与之匹配的皮带标准来生成皮带轮图形，皮带标准须包含ISO_5294、GB在内的2种标准。（需提供软件运行截图）

1. 软件默认工作文件格式应为dwg，应能够打开dwg、dxf、dwf、dwfx、dws及dwt格式文件，应支持输出wmf、sat、dwg、bmp、jpg、png、tif、dwf、dwfx、dgn、stl格式的图纸文件，支持打印PDF、SVG、JPEG、PNG格式的图纸文件。

2. 软件应具有参数化模块，必须支持几何约束、自动约束、标注约束、标注转换、约束设置功能。

3. 软件应具有智能模块，必须支持智能匹配、批量成块、图形计数、相似图形查找、智能输入功能，在智能输入设置中，控制方式可以选择“锁定英文输入模式”或“自动切换输入法模式”。（需提供软件运行截图）

4. 软件须支持通过鼠标移动轨迹来触发相应的命令，如按住鼠标右键在绘图区域向上绘制一条直线，即可执行“NEW”命令。手势对应的命令应支持自定义设置。(需提供软件运行截图)

5. 软件应支持在模型空间及布局空间内任意位置插入语音，语音可以显示或隐藏。语音管理器应具有录音转简体中文和录音转英文功能。(需提供软件运行截图)

6. 软件须具有“图层工具”和“标注工具”功能，“图层工具”应包括图层浏览器、释放所有图层功能，“标注工具”应包括对象自动标注、标注合并、标注对齐、标注文字避让功能。

7. 软件须具备SXF转换功能，支持批量转换DWG为SXF、批量转换SXF为DWG、P21输出、SFC输出。（需提供软件运行截图）

8. 软件须具有加载应用程序功能，所加载文件扩展名应包括zrx、lsp、zel、zelx、vls、zvb。（需提供软件运行截图）

9. 软件图幅设置须提供包括GB、ISO、ANSI、DIN、JIS、BSI、CSN、GOST在内的8种样式。

10. 软件须有螺纹联接功能。模板列表须至少包含螺栓螺帽联接、螺栓盲孔联接、螺栓通孔联接、沉头螺栓螺帽联接、沉头螺栓通孔联接、沉头螺栓盲孔联接、螺柱联接。螺纹联接设置须包含消隐设置与螺栓长度设置。（需提供软件运行截图）

11. 软件须有产品结构管理功能，产品结构管理须至少包含项目整理、打开零部件图纸、零部件重新指定图纸。（需提供软件运行截图）

12. 软件须具备化工装备设计模块，模块须至少包含主体件、换热器、钣金展开等功能。其中主体件功能须支持卧式容器、支座的绘制且支持参数选择；换热器功能须至少包含换热器布管、膨胀节、防松支耳，其中膨胀节的参数设定须包含ZX薄型、ZD厚型、HZ焊接三种类型；钣金展开功能须具有折边锥体、斜锥体、偏心锥体。（需提供软件运行截图）

13. 软件须有创建视图功能，创建视图须至少包含局部详图、剖切线、区域缩放、自动创建视口。

14. 软件的超级符号库中须包括机构运动符号、液压气动符号库、电气符号库GB472、金属结构件。

15. 软件须有链轮和皮带轮功能。绘制链轮时可以选择与之匹配的链条标准来生成链轮图形，链条标准须包含ISO_606、ISO_606K、GB/T_1243、ASME/ANSI在内的4种标准；绘制皮带轮时可以选择与之匹配的皮带标准来生成皮带轮图形，皮带标准须包含ISO_5294、GB在内的2种标准。（需提供软件运行截图）
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	2.2
	3D平台设计软件
	1. 软件须支持实体与曲面的混合建模方式，具体表现为平面片体和曲面片体的布尔运算，支持实体与曲面进行布尔运算操作。(需提供软件运行截图)

2. 软件须支持创建草图、基本几何体（六面体、圆柱体、圆锥体、球体）、拉伸、旋转等基础造型功能；须支持创建圆角、倒角、拔模、孔、螺纹等工程特征功能；支持创建圆柱齿轮、圆锥齿轮、蜗轮等功能。

3. 软件须满足数据交流的要求，须支持通用格式如STEP、IGES、DWG、DXF等文件的导入。以上格式数据导入到软件后，要求保留原有数据中的装配信息、层信息和颜色信息。

4. 软件须支持一个模型文档中包含多个格式文档的数据管理方式，提供文件管理器，包括零件、装配格式在内的文档均显示在管理器内。

5. 提供不少于3种角色配置，根据使用者能力的不同，自行选择适合的角色。为满足教学多样化，还须支持自行创建角色。

6. 软件须支持一键导入和复制/粘贴CAD图形中的二维轮廓到三维软件的草图或工程图中，并可以直接使用该轮廓进行编辑及建模操作。

7. 软件须支持将jpg、png格式图片转换成图线，可以使用该图线进行编辑和建模操作。(需提供软件运行截图)

8. 软件须包含钣金模块，支持全凸缘、轮廓凸缘、褶弯凸缘、放样凸缘、扫掠凸缘、沿线折弯、转折等钣金特征创建的功能。支持创建凹陷、百叶窗等，可以对钣金零件展开或折叠。

9. 软件须具有运动模块，运动模块须具有运动体、基础副、驱动和传感器，在动画功能中可以提供干涉检查、运动轨迹、区域分析。(需提供软件运行截图)

10. 软件须提供模具项目管理模块，可根据产品结构区分型芯与型腔区域，生成不同的颜色标记；可以通过参数化设计流道、浇口、滑块头、斜顶、虎口的结构；须具有模具标准件库，须包含模架、顶针、司筒、定位环、螺钉等各种标准件，模架须包含FCPK、FUTABA、HASCO、LKM、MEUSBURGER、RABOURDIN、DME厂家的产品。(需提供软件运行截图)

11. 同一个软件内须具有三维造型标注（PMI）和二维工程图标注，二维工程图标注可以继承PMI标注的内容，例如：长度、直径等尺寸可以直接继承到二维工程图中，用户无须进行二次标注。

12. 软件须支持导入STL、输入OBJ点云数据格式，同时还能满足对txt、asc、csv、dat、exp、pts、xyz格式的文件导入；支持网格化功能，能够实现添加面、删除面、反转面功能；须支持通过截面线、跟踪区域、测地线路径、追踪尖锐边、追踪轮廓方式创建曲线。(需提供软件运行截图)

13. 软件须具有对零件、装配模型的旋转功能并提供快捷图标供用户选择，旋转功能须包含智能旋转中心、绕视图原点、绕包络框中心、绕鼠标位置这四种功能供用户选择。(需提供软件运行截图)

14. 软件须支持边学边用的功能，具体为在一个软件界面内使用者可以一边查看教学指引一边操作学习，提示区域和绘图区域一体化；须具有边学边用编辑器，方便使用者操作边学边用。(需提供软件运行截图)

15. 软件须支持钻孔、2轴、3轴策略铣削和Volumill加工方式，根据加工策略，自行选择相应的刀具类型，保证合理的切削工艺，计算出加工轨迹。

16. 软件须支持车削模块，能够使用三维实体造型进行编程加工，须包含钻孔、端面、粗车、螺纹、精车、槽加工以及截断功能。

17. 软件须支持5轴铣削模块，并提供平面、侧刃、驱动线切削、流线、分层、交互式切削的加工方式。

18. 软件须自带常用的机床后处理文件，如GSK988TA、HNC-818A、FANUC Oi TF、KND-2000MC等。

19. 软件须支持对外观进行修改，具体为具有表面处理功能，表面处理应包含金属光感、拉丝、哑光、铸造、抛光、棋盘格、铬、花岗石纹理和大理石；可以修改周围环境属性，例如：光源的添加、修改、删除。

20. 软件须支持实时查看实际加工的仿真效果，须提供全机床仿真、实体仿真、刀轨仿真的仿真模式，须模拟机床实际加工过程；仿真可以支持对于零件、夹具、坯料、工作台、夹持、刀架等加工附件的仿真设置。
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	2.3
	系统集成服务
	1.主机安装调试、系统安装调试，制图类软件安装调试，包含机械CAD制图软件、3D平台设计软件、Adobe PhotoShop；Adobe ILLustrator；Adobe Auditrion等软件的安装与调试
	1
	套
	

	3
	教学仪器
	
	
	
	

	3.1
	数控桌面铣床
	整机封闭式防护结构、通过欧盟CE安全认证、机身铸铁一体成型，搭配高精度H级精密直线导轨、C3级研磨滚珠丝杆、搭载980MC工业级数控系统、XYZ 三轴配伺服电机；采用ISO标准G代码编程，支持 M、S 代码运行，兼容发那科、三菱系统标准代码；支持MasterCAM、UG、Solidworks、Fusion360、Hypermill、Powermil、Caxa等主流 CAD/CAM 设计编程软件；主要加工铝合金、铜、碳钎维、塑料及不绣钢件、铁的轻切削加工；重复定位精度：0.01mm；系统分辩率：0.001mm；XYZ轴行程：235/130/220mm；工作台面尺寸：470×130mm；T型槽槽数/槽宽/间距：3/12/24；工作台最大载重：60kg；主轴鼻端至工作台面距离：330mm；主轴中心至立柱轨面距离：180mm；钻孔容量：13mm；端面铣容量：16mm；表面铣容量：60mm；主轴转速：100~3500 转/分钟；XYZ轴电机：400W伺服电机；XYZ轴移动速度：10000mm/min；主轴锥度：MT3；XYZ轴导轨：精密直线导轨；油路润滑系统：集中多路导管式；安全认证：欧盟CE安全认证；电子手轮：4轴三档电子手轮；数控系统：980MC工业级数控系统；主轴功率：1000W；整机功率：2500W；使用电源：AC220V/50Hz；净重/毛重：165/185kg；外形尺寸：850×650×1000mm；包装尺寸：950×700×1200mm；随机配件：钻夹头钥匙1把、钻夹头锁紧螺杆1根、弹性夹头套件1套、T型螺母2个、内六角扳手1套、塑料油壶1个、双头扳手3把、单头扳手1把、钩头扳手1把、顶杆1根、平口钳1个、铣刀2把、钻头1把、毛刷1把、垫片2片、螺栓2个、耗材2块、U盘1个、硬件说明书1本、数控系统(维护手册)1本、数控系统(编程手册)1本
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	3.2
	新能源汽车故障诊断仪
	一、功能要求：

配置超前性能优异：全新 2K 高清屏、屏幕更大、重量更轻、存储更大 BBA 诊断 功能齐备：超全覆盖设码、刷隐藏/改装、参数化/校准、编程等功能

智能诊断 车型更多：推荐使用智能诊断自动读取 VIN 码适配更多车型防盗克隆并驾齐驱：汽车钥匙增加/全丢，防盗模块更换/克隆，防盗密码读取

产品功能要求：在线编程、智能诊断、SmartLink 远程诊断48 项特殊功能、检测计划(故障引导)、拓扑图、新能源电控

系统诊断、引脚检测、诊断反馈、维修资料库、培训视频扩展模块(电瓶夹、示波器、传感器、内窥镜、Wi-Fi 打印机)

扩展功能(ADAS 校准、防盗功能、胎压匹配、新能源电池诊断、商用车诊断)、J2534 诊断、CAN 分析仪

诊断盒参数要求：工作电压 DC8.5V~35V，显示屏≥3.9 英寸TFT 屏 ，  内存 256M ，存储 8G ， 分辨率 ≥ 320x480 ， IODB15/Type B USB/RJ45/DC，通讯方式 本地诊断:Wi-Fi/蓝牙/USBSmartlink 远程诊断:Wi-Fi/以太网，工作温度 0℃~50℃，尺寸 ≥192*103*40mm 主机参数要求：操作系统 安卓 13.0，处理器≥1.8GHz 八核，内存≥12G，存储 ≥512G，显示屏 ≥13.4 英寸，分辨率 ≥2560x1600，电池 ≥9,000 mAh@7.6V/71.1Wh，I/OT Type C/TyPe A/DC IN/Micro SD/HDMI，摄像头前≥650 万，后 1900万，供电 DC IN，防护等级≥IP64，重量 ≥2.5kg，尺寸≥370*240*33mm (mm)，Wi-Fi ≥2.4GHz&/5GHz 双频

扩展充放电模块要求：电源输入：AC 100-240V / 50-60Hz。电池模组电压工作范围：DC 0~112V。电芯电压测量范围：1.6~5V。充电电流可调范围：0.5~40A，最大充电功率3.2kW。放电电流可调范围：0.1~20A，最大放电功率2.4kW。单体电压精度：±0.1%FS + 5mV（基于最大量程5V）。单体电流精度：±0.5%FS ±0.05A（基于最大量程20A）。

均衡接口配置：12PIN接口一个，13PIN接口一个；通讯方式：支持Wi-Fi和蓝牙；支持最大40A充电电流和20A放电电流，具备恒压/恒流充电及恒流/恒压放电控制，满足电池模组快速充放电需求。支持24节电芯，兼容三元锂、磷酸铁锂、钛酸锂等主流电池类型。电池包深度检测功能可读取SOC/SOH、单体/模组电压、温度及故障信息，自动计算总电压、压差并标注异常数据。内置多重安全防护：过压、欠压、过流、短路、反接、过温保护（散热箱85°C保护），主机具备过温、过流、电流失控停机保护，以及电源线或主电缆掉电异常保护。支持OTA远程固件升级与功能模块迭代。支持防盗匹配。

编程器模块要求：

 技术参数

工作温度范围：0 ~ 50℃。  接口类型：DB26、DB15、DC12电源接口、DIY插槽。  输入电源电压：12V直流供电。  工作电流：小于500mA。 设备尺寸：长228mm × 宽110mm × 高45.5mm。操作流程有两种连接方式：

方式一：直接通过OBD16接口连接车辆，进行钥匙匹配、数据读写等操作。方式二：将防盗EEPROM或MCU芯片放置在芯片烧录座中，再将烧录座插入防盗匹配编程器锁紧器的DIY插槽中并锁紧，实现IC防盗芯片与诊断主机的数据交互。

二、支持系统与功能

支持的车辆系统包括：发动机系统、自动变速器、仪表系统、CAS（防盗控制系统）、车身系统、锁头系统等。支持常见ECU和MCU主流厂商，覆盖的芯片型号超过1000个，且持续更新增加中。

核心功能包括：

EEPROM数据读写。 MCU芯片读写。大众奥迪四代钥匙匹配。奥迪五代转向柱芯片OBD读写。奥迪五代UDS协议下的发动机更换匹配。奥迪五代UDS协议下的发动机、变速箱、转向柱等部件更换匹配。Flash和EEPROM读写操作。汽车钥匙槽：用于放置汽车钥匙，执行钥匙匹配功能。奔驰钥匙红外槽：用于放置奔驰红外钥匙，执行钥匙匹配功能。汽车钥匙芯片孔：用于放置钥匙芯片，执行钥匙匹配。

DB26接口：用于连接各防盗线束，例如四代仪表钥匙全丢采集数据线等。DB15接口：用于连接主线束。DIY插槽：通过连接线连接防盗ECU引脚，进行数据读写操作。锁紧器：用于安装芯片烧录座，完成EEPROM或MCU的数据读写操作。状态指示灯：用于显示电源状态等工作指示。支持ADAS校正支持六大系统的校准：LDW（车道偏移报警系统）、ACC（自适应巡航系统）、BSD（盲点监测系统）、AVM（全景监视系统）、RCW（后方碰撞预警系统）、NVS（夜视系统）。标配适用大众车型的LDW标靶、ACC雷达标靶、三角锥。设备升降：支持手动滑动升降，通过刻度标尺定位高度。水平调节：通过调节底座螺栓实现设备水平调节。开通adas静态与动态校准功能的开通包含电池包系统的诊断功能;本扩展包分为软件点卡(激活卡)和电池包接头跳线两大部分，软件点卡用于在诊断设备上开通新能源功能，接头跳线明细如下比亚迪E5TL-100R，比亚迪唐DMTL-101R，比亚迪汉EVTL-102R，威马EX5400TL-104Y，小鹏G3TL-107R，车风风神E70TL-110B，荣威EI5TL-114Y，特斯垃Model 3TL-124B。五菱宏光MINITL-105R，吉利帝豪EV450TL-108Y，启辰D60TL-112B，比亚迪秦PROEVTL-126R，特斯拉Model 3背靠背TL-152B，小鹏P7TL-106R，哪吒TL-109Y，荣威E16TL-113Y，广汽传祺GE3TL-130R，特斯拉ModelS&xTL-153B，五菱宏光MINITL-105R，吉利帝豪EV450TL-108Y，启辰D60TL-112B，比亚迪秦PROEVTL-126R，Model 3背靠TL-152B，小鹏P7TL-106R，哪吒TL-109Y荣威E16TL-113Y，广汽传祺GE3TL-130R，特斯拉ModelS&xTL-153B，跳线(Jump-8)，转接线3(8pcs)，转接线8(8pcs)，转接线12(8pcs)，转接主线，转接线1(8pcs)，转接线6(8pcs)，转接线10(8pcs）扩展延长线，转接线2(8pcs)，转接线7(8pcs)，转接线11(8 pcs)，开关电源(12V5A)
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	3.3
	新能源高压绝缘测试仪
	一、产品概述

采用最新数字及微处理技术，具有独特的抗干扰能力和环境适应能力，重复测试一致性好，确保长年测量的高精度、高稳定性和高可靠性。

二、产品功能

1）具有背光和电池检测功能

2）具有数据保存和储存功能

3）具有自动关机省电功能

4）可作精密三线式测量，也可做简易二线式测量

5）双重绝缘或强化绝缘安全构造

三、技术参数

1）产品尺寸：160*70.5*100mm

2)绝缘阻抗：测量电路与外壳绝缘阻抗不小于20MΩ

3）测量方式

①接地电压测量：平均值响应

②接地电阻测量：测试信号频率约820Hz，电流20Ω档、约3.2mA
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	3.4
	新能源汽车维修万用表
	一、产品要求：

1.霍尔效应传感器交/直流电流测量

2.真有效值,非正常交流信号的有效表达

3.自动和手动量程两种模式切换，测量极为灵活

4.浪涌电流测量：能观察到设备启动瞬间而产生的启动电流浪涌峰值保持

5.低通滤波功能：能滤除高频信号对测量结果的影响

6.MAX/MIN/REL:最大值/最小值/相对值测量模式

7.数字模拟条显示，更直观和快速的观察动态信号

8.电流信号输出功能，可将钳头所测得的电流信号1A/1mV的比例转换成电压信号输出

9.1000组数据存储，对测量结果进行有效保护

10.AC+DC：AC成分，和DC成分在一档测量

11.K型热电偶温度测量功能

12.电容测量功能

13.频率和占空比测量

14.数据保持功能，方便保持测量结果，随时读取

15.LCD背光灯功能，应对在黑暗环境下也能有效读数

16.自动关机功能,节省用电、有效节约成本

17.通过耐撞击强度测试，可承受一米落地撞击

18.电流信号输出功能,可将钳头所测得的电流信号1A/1mV的比例转换成电压信号输出

19.符合双重绝缘和CATIV 600V的安全等级认证

20. 适用于新能源汽车教学系统的测试

二、测量参数：

交流电流（A)：600A/2500A/±(1.5%+5)

直流电流（A)：600A/2500A/±(1.5%+5)

交流电压（V)：6V/60V/600V/1000V/± (1.2%+5)

直流电压（V)：6V/60V/600V/1000V/±(0.5%+2)

电阻(Ω) ：600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ/±(1%+2)

电容(F)：60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6000uF/60mF/±(3.0%+5)

频率(Hz)：60Hz/600Hz/6kHz/60kHz/600kHz/6MHz/60MHz/±(0.1%+3)

摄氏温度(°C)：-40°C ～ 1000°C/±(1.0%+8)

华氏温度(°F)：-40°F ～ 1832°F/±(1.0%+12)

三、特殊功能：

最大显示：6000

开口尺寸：63mm

真有效值：交流电压/ 交流电流

占空比：0.1%~99.9%

二极管测试

通断蜂鸣

低通滤波

浪涌电流：交流电流

相对值测量

数据保持

最大/最小值

数据存储：1000

LCD 背光

模拟条：61

全符号显示

自动关机

低电压显示

输入阻抗：≥10MΩ

四、尺寸及配件

电源：9V 电池

LCD 尺寸：43mm×30mm

标准配件：测试表笔，输出线，热电耦
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	3.5
	新能源电池内阻测试仪
	核心架构：微处理器全自动控制，四线开尔文测试

显示配置：4.3 英寸 LCD 大屏，内阻、电压同步同屏显示

读数能力：电阻 5 位显示，电压 6 位显示

电压测量区间：0.00001V～404.000V

电压档位：6V/60V/100V/400V，支持自动、手动量程切换

电压测量精度：±0.01%

内阻测量区间：0.0001mΩ～3.2kΩ      内阻档位：3mΩ、30mΩ、300mΩ、3Ω、30Ω、300Ω、3kΩ

内阻测量精度：±0.5%                 最大计数：电阻 31000，电压 606000

校准功能：全量程短路清零，消除引线阻抗误差      分选功能：内阻、电压独立阈值设置，输出 PASS/FAIL 判定

比对模式：绝对值公差、百分比公差两种判定逻辑     声光告警：合格、不合格双蜂鸣，提示音可关闭

数据存储容量：最大存储 10000 组测量数据，自带统计运算     存储形式：U 盘本地存储，支持仪器屏幕截屏保存

数据处理：配套上位采集软件，测量数据可导出 Excel    硬件接口：HANDLER、RS-232C、USB Host、USB Device

通讯协议：SCPI、MODBUS，支持远程程控    操作功能：键盘锁定、一键截屏打印

系统设置：中英文双语切换、按键音开关控制    供电输入：AC 100V~240V，50/60Hz 宽电压适配

标准校准环境：18℃~28℃，相对湿度＜65% RH    工作温度区间：10℃~40℃

存储温度区间：0℃~50℃    工作湿度：10%~80% RH，无凝露

适用海拔高度：≤2000 米    外观配色：工业灰色

整机净重：2.6kg     机身尺寸：340mm×214mm×89mm

标准配套：电源线、开尔文四线测试线、皇冠表笔测试线

可选配件：大电流鳄鱼夹测试线      装箱规格：外箱 420mm×360mm×405mm，整箱毛重 8.5kg

适配被测物：纽扣电池、铅酸蓄电池、锂电池模组、400V 高压动力电池包

适用场景：电池研发实验室、动力电池产线分选、储能电池巡检、高压电池故障检测。
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	3.6
	新能源汽车专用示波器
	（一）功能要求

1.双输入数字示波器，具备自动量程。

2.实时采样率≥500MS/s，带宽≥100MHz，上升时间≤3.5ns

3.存储深度每通道≥7.5kpts

4.垂直灵敏度≤5mV/div-50V/div，时基范围≤5ns/div-50s/div

5.触发类型：脉宽\视频\边沿\交替

6.精细的视窗扩展功能，精确分析波形细节与概貌。

7.屏幕拷贝功能

8.U盘升级功能

9.锂电池供电≥7000mAh，工作时间≥7个小时

10.工业级≥5.7英寸TFT LCD，可黑白显示

（二）万用表指标要求

直流电压(V)：量程600mV/6V/60V/600V/1000V ，精度±(1%+5)

交流电压(V)(45Hz~400Hz)：量程600mV/6V/60V/600V/700V,频率:＜200Hz，精度(1.2%+5)；量程600mV/6V/60V/600V/700V,频率:≥200HZ，精度(1.5%+5)

直流电流(A)(外接转换器)：量程6mA/60mA/600mA，精度(1.2%+5)；量程6A，精度(1.5%+5)

交流电流(A)(外接转换器)：量程6mA/60mA/600mA，精度(2%+5)，量程6A，精度(2.5%+5)

电阻(Ω):量程6kΩ/60kΩ/600kΩ，精度(1.2%+5）；量程600Ω/6MΩ/60MΩ，精度(1.5%+5)

电容(F)：量程6nF/6mF，精度(5%+10)，量程60nF/600nF/6uF/60uF/600uF，精度(4%+5)

最大显示：5999

（三）尺寸规格

直流适配器:100~240V，9V/4A 输出

机身尺寸(WXHXD)：≥168mmx268mmx60mm

标准配件：万用表笔、探头X2、电流/电压转换器X2

标准包装：纸箱、布包
	2
	台
	

	3.7
	新能源汽车专用毫欧表
	1.可用于测量各种线圈电阻、检测各类分流器电阻。

2.测量开关及接插件、继电器等电器元件的接触电阻。

3.低电阻测试范围0.5mΩ-6kΩ，最小分辨率10μΩ，测量电流5A。

4.仪表采用LCD大字体读取直观清晰，测试速度快

5.自动判断，被测产品合格与否

6.低电指示功能

7.提供多种测试线，以四线方式测量

8. USB双向通讯（免安装驱动）

9.数据保持功能

10.数据储存功能，最多1000条
	2
	台
	

	3.8
	新能源汽车动力电池均衡仪
	48均衡通道&单芯均衡设计独立单体电芯均衡方案，支持单芯精准均衡;支持最多4组模组均衡，每组最多12串电芯均衡

智能电芯均衡

支持三元锂、磷酸铁锂、锰酸锂、钛酸锂多类型电池;支持均衡维护参数设置，根据电池类型预置电压范围选择，自行切换充放电模式，有效解决模组电压不一致导致的电池包性能问题

日志管理&数据可视化支持“均衡前”与“均衡后”差异化对比，可导出均衡数据;支持均衡过程实时监控各个单体电芯电压参数和均衡状态，过程清晰，可视化

高精度&均衡增益

支持单芯电压参数高精度采集，有效提高整车功率，保证电池包性能

工作电源AC220V5OHZ    

充放电电压范围1.8~4.5V  电压测量精度+(0.1%FS+2mV)   

充放电电流范围0.1~5A    电流检测精度±(1%FS+0.05A)    

电池温度检测精度±2°C(-25~85°C)可设置充放电温度范围

单设备可支持模组数最大4组，每组量多12节电池

充放电功率1200W(最大)

电池接口26Pinx2    温度接口24Pin

显示屏10.1英寸，分辨率1280x800像素

PC机数据通讯TCP/IP, USB-Device

无线通信Wi-Fi

数据存储方式设备内部存或数据转存U盘

充电模式恒流充电+恒压充电      放电模式恒流放电+恒压放电

保护机制过充、过放保护过压、过流、过温保护电池短接、反接保护电源线掉电、主电缆掉电等异常保护风扇异常保护

耐压测试交流输入-机壳:2200V DC/分钟直流输入-机壳:2200V DC/分钟

散热强制风冷

工作温度-5~45°C工作湿度5%~93%尺寸616.5x349x518.3 (mm)
	3
	台
	

	3.9
	新能源汽车锂电池专用充电器
	产品特点：

1.塑胶面板，美观大方。提手设计，方便搬运。  

2.电压、电流均设粗调、细调，精确调整电压和电流值。

3.恒压、恒流自动转换，即可当恒压源使用，亦可当恒流源使用。

4.保护功能完善：可调式过压保护（OVP），短路限流保护（OCP），过温保护（OTP），过功保护（OPP）。

5.线路设计合理，关键部件原装进口，可长期满负载使用。PWM开关模式，重量轻，效率高，节能环保。                                                                  

应用范围：

1.工厂产品老化测试：如直流马达，车载DVD，车载音响，电阻，电容等产品的老化测试。

2.蓄电池充电行业：完美的应用于电池充电行业，先提供恒流充电，再转为恒压涓流充电，或设定过压保护，实行自动充电，充满自动停止。

3.逆变器行业：克服了线性电源继电器转换的卡死问题，极快的响应速度，满足瞬时变化的负载要求。

4.LED制造行业：LED测试，老化。

5.其它一切需要直流稳压电源的场合。 

技术参数：

输入电压：220V 50Hz（默认）

输出电压：DC 0-120V 连续可调

2.输出电流：DC 0-10A 连续可调

3.显示分辨率电压 ；0.1V ，电流 0.1A 。

4.显示精度：±1% ±1字

5.电压稳定度：≤0.2%

6.电流稳定度：≤0.5%

7.负载稳定度：≤0.5%

8.纹波及噪声：≤1% RMS

9.冷却方式：智能温控风扇强制风冷。

10.工作环境：-10 — 40℃ 相对湿度＜80%

11.储存环境：-20 — 80℃ 相对湿度＜80%

外观尺寸：长280mm*宽200mm*高160mm（不包含突出部分）
	4
	套
	

	3.10
	39件套绝缘工具
	1.2件绝缘剪刀、绝缘剥线刀，8件绝缘一字螺丝批:2.5*75mm、3*100mm、3.5*100mm、4*100mm、5.5*125mm、6.5*150mm、8*175mm、10*200mm

2.4件绝缘十字螺丝批:PH0*60mm、PH1*80mm、PH2*100mm、PH3*150mm

3.4件绝缘米字螺丝批:PZ0*60mm、PZ1*80、PZ2*100mm、PZ3*150mm

4.1件绝缘测电笔  8件3/8"绝缘套筒:8、10、12、13、14、17、19、22mm

5.1件3/8"绝缘T型扳手

6.1件3/8"绝缘接杆

7.1件3/8"绝缘棘轮扳手

8.4件斜口钳6"、剥线钳6"、尖嘴钳8"、钢丝钳8"                                        

12件绝缘螺帽螺丝批:4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm
	1
	套
	

	3.11
	CAN分析仪
	双通道，兼容部分第三方软件。支持协议解析等功能
	1
	台
	

	3.12
	新能源汽车动力电池包总成
	一、整体概述

1、选用原厂纯电动汽车动力电池包电池管理系统（BMS）采用分体式、模组化的布局。实训台不少于10台采集电脑与不少于150节单体电芯、50个温度传感器。系统通过CAN总线监控系统所有的电芯和传感器的状态。系统带有高压互锁、不少于7个继电器和2组CAN总线、霍尔传感器等接口。可通过WIFI无线连接电脑、手机或平脑、电脑实现上位机的数据显示。

系统可以通过标准交流充电桩给电池进行充电。还可以通过负载给电池进行放电。

2、上位机软件带有仪表的功能，系统正常上电会显示0K标志，插上充电枪时，会显示充电枪标志。当电池数据采集异常时，显示电池故障标志，当电池温度过高时，会显示电池高温标志。当充电或放电时，软件也能实时的查看到电流数据。上位机软件可以查看每节单体电芯的情况，单体电芯信息根据模组为单元，分别显示每个模组的单体电芯电压与每个温度值和模组的单体电芯数量。模组的选择按钮按照从总负到总正的极性顺序显示，屏幕上还通过立体动画同步显示对应模组在电池包的确正位置。屏幕上还分两块显示模组的单体电压和温度的情况，直观的显示出模组的最高与最低的单体电压、温度的数值和地址。每一节单体电芯会用一个电池的动画进行描述，电池的动画是根据电芯的极限高压与低压设定。界面中会根据电芯的数量，显示出对应数量的电池动画，每个动画都按顺序对应一节单体电芯。当充满电时，电池动画正好满格，呈现绿色。当电芯电压过低时，动画也会与电压比例显示，同时呈现出黄色。当电芯电压严重过低时，动画也会与电压比例显示，同时呈现出红色。当电芯的电压已经低于极限时，动画会显示出一节透明的电池。每节电池上还显示出对应单体电芯的电压值，准度为1mV采样时间不大于1秒。

教学资源库内置了原厂维修手册和教学资料、电芯原理视频。上位机软件内置视频、音频和图片的播放器，可支持MP4、MKV、3PG、AVI、VOB和MP3、AMR、JPG、BMP、GIF等音像文件。为了便于教学，软件还支持PDF、PPT、WORD、EXCEL、TXT等文件的打开与播放。

3、技术平台配置国标交流充电口与车载充电机，数据标定完成后可对电池包进行充电测试，完成充电线路原理与实训教学。

4、实训台配套220V交流充电枪，方便学员进行充电线路测试，平台支持国标7芯交流充电桩充电（含CC,CP信号）。

5、该平台配置电池包高压控制模块，可完成高压上下电控制线路原理的调试教学；

6、动力电池包外有专用检测面板和控制盒，控制盒加紧急断电开关，紧急断电开关安装在前部易操作部位 , 紧急情况下按下红色紧急断电开关按钮，整个高压电系统断电，保证教学过程安全。检测面板可以检测每个电芯的电压和每个温度传感器的数据，检测面板由高档亚克力经高清UV打印制作而成，检测端子采用≥2mm的铜端子连接。

7.电池之间连接激光焊接导电片连接，满足工业生产连接工艺性要求。

第2部分：动力电池装调与智能检测教学系统

1．统可对组装后电池组进行动态检测，并可通过人机交互界面对动力电池 PACK实训台进行图形化控制，方便对电池组的数据分析

2．系统可实时检测CAN设备等通讯设备的连接状态，并能对检测结果进行判定，异常 时会上报相应的错误提示。

3．动态显示动力电池组总电压，8处电池温度，36节单体电池电压，单体电池最高  电压、单体电池最低电压、电池最高温度、电池最低温度、母线电流，SOC等数据信 息。

4.放电时，动态显示放电电流等；充电时，动态显示充电枪连接状态，，充电电流等信息。

5.配套软件具有接触器检测功能；可实时检测总正继电器、总负继电器、预充继电 器、充电继电器等；接触器工作时，软件界面可显示。

6.具有展示数据流功能，可动态显示动力电池管理系统相关数据流，包含：电池组  总电压、母线电流、系统SOC、系统运行状态、充电枪连接状态、充电状态、充电枪 充电模式和状态、电池温差、充电机通讯状态等信息。

7.智能检测系统能够满足各种复杂和精细的电压测量需求，具体如下：

（1）高精度测量：检测系采用先进的测量技术和算法，能够实现高精度的电压测量 。无论是直流电压还是交流电压，系统都能提供准确的测量结果，满足各种应用场 景的需求。

（2）实时性：系统能够实时采集各类电压数据，并将数据迅速传输到处理单元或上 位机。这种实时性特点使得系统能够迅速响应电压变化，为用户提供及时的电压信息。

（3）模块化设计：系统通常采用模块化设计，每次可以至少测量36个电压点。系统灵活和可扩展。用户可以根据需要选择不同数量的采集模块，以适应不同规模的电压测量任务。

（4）抗干扰能力强：能抑制外部干扰对测量结果的影响，同时系统隔离设计，不影 响原来的车身系统。

（5）安全性高：具有过压保护、过流保护等功能，以防止因电压异常而导致的设备 损坏或人员伤亡。

第3部分：新能源动力电池虚拟仿真软件设备内部的工作情况；随时暂停、启动虚拟设备的运行状态，操作更人性化；还可以局部显示运行仿真的内容；使学生学习更有针对性。

3.强化练习

拆解组装练习；在储备了基本的理论操作知识后，虚拟拆解组装练习能够为学生实际操作奠定基础；减少在实际操作中的出错率，降低真实场景拆解组装的材料损耗。过程信息提示框实时提示操作流程和注意事项，规范用户安全操作，悬浮式工具栏和零件箱的设计，以下拉菜单形式选择工具类型，更方便用户的操作；智能提示用户使用正确的拆装工具，拆卸组装的部位将会自动旋转到用户的最佳视角，并对拆解组装部位使用shader着色器高亮显示。快速定位拆卸部位，提高交互操作的友好度。拆解练习中配以维修手册等理论知识，一键切换到学习资料模块，可随时检阅维修资料。

拆解组装考核：在反复的虚拟拆解组装练习中，为了检验学生的学习成果和练习的熟练程度，系统会实时详细地记录考核中的错误操作和最后操作得分，清晰划分操作的一般错误和严重错误。

4.操作助手

系统配置软件操作助手，配以图文的操作说明内容，使用户操作更易上手。

三 .套移动互联智能触控故障设置考核诊断系统：

分为学生系统和教师系统，教师系统主要有故障设置、密码管理、成绩管理、题目管理和资料管理功能；学生系统主要有考核模式、挑战模式、理论考试、理论练习和多媒体数字资源功能。

2.1教师端（上位机）

教师端要使用密码进行登陆，教师登陆后可以根据需要设置不同的设备控制系统的故障和学生排除故障的时间，登陆后还可以修改密码。

1)成绩管理：教师端的成绩管理功能可以实时查看所有学生端的考核的成绩，方便教师查阅和统计。2) 题目管理功能：题目管理功能主要是对理论题目进行增加、删除和修改，方便教师对理论题库的更新。

3) 数字资源管理：数字资源主要是指教学上使用的多媒体资料，包括电子课本、PPT课件和视频等教学资料，教师可以对这些资料进行增加、删除和修改。教学通过对这些资源的管理，可以实现数字化的教学。

2.2学生端（下位机）

学生端输入学生姓名和学号后即可进入学生操作界面。

1）考核模式：学生在考核模式下对教师设置的各种故障进行排除，如果在规定的时间内学生不能排除完毕，系统将强制交卷。2）挑战模式：挑战模式就是能够实现人机对抗功能，系统共有为五个闯关等级，分别为：入门模式、初级模式、中级模式、高级模式和技师模式。学生可以根据自己的兴趣和能力选择其中一个闯关等级，系统自动设置故障，随着等级的增加，系统自动增加题目的难度。学生排除完一个等级的故障后可以进行下一关的对抗，全过程教师不用参与，系统自动打分和设置故障。这种人机对抗的功能不仅可以激发学生的学习兴趣，提高学生学习效率，而且整个过程教师不用参与，可以使教师从繁琐的日常教学任务中释放出来，大大地提高了教师的上课效率。

四．技术参数 

1.动力电池组      动力电池类型：环保型磷酸铁锂动力电池（方形铝壳，单体电池3.2V130AH）， 动力电池包容量：115.2V130AH，完全充放电次数：2000次，工作温度：-20℃~40℃    BMS电池管理系统：1个主控模块，3个从控模块。 

2.电池充放电功能        恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电、恒流放电、恒负载放电、恒功率放电，保证36个 电池实际电压相差不大于0.2V，内阻不大于3mΩ;

3.车载充电机：     类型：强制风冷车载智能充电机      输入电压：100～240VAC    输入功率：不小于1.2KW      防护等级：IP67     抗震等级：SAEJ1378   与动力电池包通讯方式：  通过CAN网络通讯4.DC-DC转换器：      类型：自然风冷DC-DC转换器    

4.放电负载模块由采用原车空调PTC模块，更好的体现原车电能使用过程。 

5.平台主体采用整体结构设计，主体外壳采用≥1.5mm厚冷轧板，严格按照钣金加工工艺操作，酸洗、喷塑、丝印；主体框架采用钢结构焊接，表面采用防静电喷涂工艺处理，系统部件通过激光切割和数控加工结构件，配置带锁止功能的万向静音脚轮。

6.配备42寸一体机
	1
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	3.13
	电池容量测试仪
	本产品采用微电脑控制的多功能数码电源智能综合测试仪，内置低功耗运算芯片以及台湾微电脑芯片，精密测量电池及各种电源参数；具有双排四位精密数码显示、电压、容量显示更加精确，功能更加强大， 

适合于锂/镍电池的电压、容量及放电的电流测试等。

1.采用由微芯片控制精确测试显示器；

2.出空载及放电电压及容量的安时数值；

3.具有0.5A/1A/2A/5A/10A/20A电池容量级别选择测试模式；

4.适用磷酸铁锂/三元锂电池测试；

5.具有测试功能相对应的状态图标文字显示；

6.连接线反接时启动警报装置,发出警报；

供电电压 AC110V/220V 

产品尺寸 300X90X82CM 

测试电压 0~55V 

放电电流测试 0.5A/1A/2A/5A 

放电电流显示 0-20A
	2
	台
	

	4
	视频会议系统及

会议室音频系统
	
	
	
	

	4.1
	专业音响
	额定功率：150W/8Ω 频率响应：48-20KHZ

（±2dB）灵敏度：90 dB）（±2dB 单元组成： 3"X2+10" 内置高音保护电路
	6
	台
	

	4.2
	纯功放
	输出功率：8Ω 2 X400W 4Ω 2X600W 桥接功率8Ω1200W 功耗：1260W

输入电压：220V尺寸：483X89X378M
	3
	台
	

	4.3
	调音台
	8路输入
	1
	台
	

	4.4
	防啸抑制器
	全自动无线话筒防啸叫效果器
	1
	台
	

	4.5
	音响支架
	国标
	6
	个
	

	4.6
	时序电源
	8路自动时序电源
	1
	台
	

	4.7
	无线会议话筒
	一拖四无线话筒 

二桌面二手持
	1
	套
	

	4.8
	音响线及辅材
	1.200芯双股无氧铜/

镀锡铜金银线
	1
	批
	

	5
	项目措施费
	财审清单中的措施项目费、其他项目费、销项税额
	1
	项
	


第三节　商务要求

采购标的的交货期、地点和质保期：★
交货期：合同签订之日起30日内到货、安装完成。
交货地点：平江县，采购人指定地点。

质保期：1年。

设备运输和安装、调试：

产品运输、保险及保管

1）成交人确保设备安全无损运抵采购人指定现场，设备原厂外包装及标识完整合规，否则采购人有权拒收。成交人承担货物的运费、保险费、装卸费、安装费等费用及安全责任。

2)成交人负责产品及自己使用的工具在项目实施地点的保管，直至项目验收合格。
安装、调试

1）在开始安装以前，本项目中需要实地测量尺寸和确定安装位置的，成交人须经采购人确定后实施。

2）设备到达采购人指定现场并且安装条件合格，在接到采购人通知后，成交人应安排有经验的技术人员负责所有货物、系统及配套设施到采购人现场进行安装、调试，按验收指标逐项测试，直到达到设备、系统平台及配套设施设备应具有的功能和技术指标等相关验收要求，安装、调试检验结果应符合制造厂产品标准和用户认可的技术性能为止，并负责相关技术支持和维护。同时成交人必须提供产品的全部售后服务条款(如质保期、现场维修等)，不得擅自缩小售后服务范围。

3）安装调试、拆除、运输设备所需辅助材料和专用工具与设施，由成交人提供，并负责对其派出安装、调试人员在其项目实施期间的安全、保险、食宿、交通等。

4）成交人须保证在产品和系统安装过程中不影响采购人的日常工作，不能对采购人现有业务造成影响，遵守采购人相关规章制度，由于项目实施期间的不规范行为造成的一切安全问题及损失，由成交人承担全部责任。

验收

货物到达采购人现场后，按照在采购人指定的时间在采购人指定现场进行开箱查验，按照安装顺序，在安装前通知采购人进行开箱查验。并向采购人提供以下资料：

1）每个包装箱的外部应附有一套详细的装箱单正本、到货清单；

2）产品操作手册、说明书；

3）出厂检验合格证书。

采购人按成交人提供的产品清单及检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料负责开箱检验、检查设备及随机附件是否完整无损，技术资料与图纸是否与采购人的要求相符，如有损坏、缺件等情况，成交人应在3日内更换新产品，相应的费用及责任由成交人自行负担。

同时采购人有权组织相关部门人员抽检到场产品，看是否符合采购文件或投标文件的约定和承诺，成交人无条件配合采购人的检查并对检查后的设备及配件进行恢复至正常使用状态，所有费用由成交人承担。

验收标准：项目整体验收须按国家标准和规范及合同要求、投标文件中相关承诺进行。采购人代表有权自行组织或委托第三方检测机构进行有关的验收试验，验收所产生的费用由成交人承担。

★货物的各项技术性能须达到合同和相关技术文件规定的要求，须符合国家和行业的有关规定和标准，是有品牌的整机原厂全新正品。双方在《验收报告单》上签字确认，视为验收合格。

项目完成后成交人应将项目有关的全部资料包括但不限于：产品的全部有关产品规格书、技术资料、第三方的检测报告，产品数量清单、系统数据专业文档等移交采购人。上述资料文件应编辑正确、组织合理、内容充实、容易理解，详尽描述所供货物的性能、原理、结构和尺寸，并包括部件的型号、规格、技术参数，保证采购人能够正确进行产品操作和使用。

在验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如检测结论为成交人不符合采购文件规定的技术参数要求以及规范要求，则由成交人按合同要求重新提供产品或重新进行安装调试，并承担所有费用，赔偿采购人的损失；

培训、保修及售后服务要求

保修：

★1）本项目质保期自产品安装验收合格之日起开始计算。包括但不限于所投设备功能完善、性能提升、软件升级、可能涉及的故障检测、免费维修等。质保期内提供所有所投设备及系统的上门保修和免费升级维护服务，免费提供所有备品备件的更换和安装，并进行终身维护。在成交人承诺的质保期满后，成交人应及时优惠提供所需的备品备件、软件终身免费升级等服务。未说明部分，按中华人民共和国售后服务相关规定执行。
2）在安装、调试过程中，如由于成交人操作不规范导致安装、调试不成功和（或）造成合同货物损坏的情况，成交人应承担所有连带责任。
3）保修期结束前，需由成交人和采购人进行一次全面检查，任何缺陷由成交人负责修理，在修复之后，成交人将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

4）质保期满后解决故障的响应时间和质保期内一样，仍应在4小时内响应、赶到采购人现场。设备出现故障需更换配件，维修时只收取零配件成本费用，免收其他费用。

售后服务：

1）现场维护服务：设置7*24小时报修电话，如发生异常，成交人在接到采购人通知后立即响应，4小时技术人员到达现场，向采购人提供现场维修服务，12小时内免费排除故障（重大故障24小时内排除），确保不影响采购人的正常使用（第二节技术要求中另有要求的以技术要求为准）。若24小时不能排除故障，须提供备用产品，满足采购人工作需求。（特殊时期提供技术人员值守服务）货物的质量保修期自然顺延。如果成交人收到采购人通知后，未在规定的响应时间内赶到现场弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由成交人承担，并从合同款项中抵扣。
付款方式和条件：签订合同时约定
其它需要说明的事项：

投标产品必须是原厂家生产的，新的未使用和未经修复的，必须符合国家规定的相应技术标准，并按相应的国家标准及行业规范完成所有产品和系统的安装、调试、安装。必须严格按《产品质量法》实行三包。

供应商所投产品应以谈判文件的技术要求为标准，满足或者高于谈判文件的技术要求内容。完整具备采购人所要求的使用功能、产品标准以及本身应具有的所有使用功能。响应文件中各种参数必须真实可靠。供应商必须在承诺的交货期内到货。

其他未尽事宜由采购人和成交人双方在采购合同中详细约定。

注：★
对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。

本项目以上技术、商务以及合同草案，在谈判过程中均可能产生实质性变动。
政府采购

询价响应文件

货物类

（商务技术响应文件）
 采购项目名称：___________________

        政府采购编号：_____________________
        委托代理编号：_____________________

               供应商                       

第五章 响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下八个部分：

一、询价响应声明

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加询价)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加询价)

二、保证金

附件3：保证金退还申请书

三、供应商的资格证明材料

附件4：供应商基本情况表

附件5：供应商的资格条件更新材料

附件6：湖南省政府采购供应商资格承诺函

四、货物说明

    附件7：技术指标说明
五、技术/商务响应与偏离表

六、提供政府采购政策产品等证明材料

附件8：中小企业声明函

      “节能产品”、“环境标志产品”等证明材料

附页9：残疾人福利性单位声明函

附件10：监狱企业证明资料

七、报价一览表及报价文件

附件11：报价一览表

附件12：分项价格表
八、供应商认为需提供的其它资料

一、询价响应声明

致             (采购人或采购代理机构)：

我方己仔细研究了                 (项目名称)的询价通知书（政府采购编号：             ；采购代理编号：           ）的全部内容，知悉参加询价的风险，我方承诺接受询价通知书的全部条款且无任何异议。
一、我方同意在询价通知书中规定的提交响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件正本一份和副本一式     份，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照询价通知书确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加询价)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加询价)

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
日期：            年            月            日

附件1

法定代表人身份证明
供应商名称：                   

注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日

经营期限：                  

经营范围：主营：               ；兼营：              

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件
供应商名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日      

附件2

法定代表人授权书
 本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购编号、采购代理机构编号）响应文件及报价； (2)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)

法定代表人（签字）：                     
委托代理人（签字）：                     
日期：         年      月       日

二、保证金

1、提供付款凭证复印件或金融机构、担保机构出具的保函原件。

2、根据供应商递交的《投标保证金退还申请书》上的账户信息，以转账或电汇方式退还至供应商的原缴纳账户。
附件3：

保证金退还申请书

致                 (采购人或采购代理机构)： 

我系参加                          （项目名称），政府采购编号：             ，委托代理编号：               询价的供应商，现申请按该项目询价通知书规定，退返保证金人民币         (大写）￥            (小写），保证金请退还到以下原缴纳账户：

户名：                                 

账号：                                 

开户行：                               

开户行地址：          省            市

如果提供的账户信息有误或因账户信息变更未及时通知，一切后果均由本单位自行负责。

供应商(盖单位章)：

联系人：                  

移动电话：               
固定电话：                

日期：      年    月   日
说明：《保证金退还申请书》需单独递交，不得装订在响应文件中；可在办理保证金交割手续时提交，也可在提交首次响应文件截止时间后补交，未交《保证金退还申请书》的供应商，将影响其保证金的正常退还。

三、供应商的资格证明材料

附件4
供应商基本情况表

盖供应商单位章

	供应商名称
	
	法定代表人
	

	组织机构代码
	
	邮政编码
	

	委托代理人
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及帐号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	提供营业执照和组织机构代码证(副本复印件)，其他资料按第二章第39.1款或第四章要求提供。


附件5

供应商的资格条件材料

提供营业执照副本复印件

提供湖南省政府采购供应商资格承诺函

（注：根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的规定》湘财购（2026）17号，符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》参与政府采购，供应商无需提供相关财务状况、缴纳税收和社保等证明材料，符合政府采购的资格条件即可参加政府采购活动。经采购人或监管部门查实，提供虚假承诺的供应商将以虚假资料谋取中标（成交）的违法行为，被列入不良记录名单，采购人有权取消其中标资格。）
附件6
湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号) ，本公司企业规模为：

大型□        中型□           小型□           微型□
公司(单位)名称(盖章) 

 年   月    日

机构代码：    
注册登记机构：

注册日期：

有效期：

注册资本：

地 址:

经济行业:

经济性质

法定代表人 (负责人) 姓名 (签字) 

身份证号:

手机号： 

授权代表人姓名(签字) :

身份证号；

手机号：
附件7
信用记录查询的相关证明文件

 提供供应商最近一个月内在“信用中国 www.creditchina.gov.cn）” 、“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn/”、“国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/)”的查询中无重大失信等被禁止投标记录；提供查询结果截图打印件并加盖公章； 
 注：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。（两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。）
四、货物说明

附件8
技术指标说明

包号
	序号
	货物名称（品目分类）
	制造商名称
	型号规格
	主要技术参数和技术指标
	政策功能类型及编号
	备  注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


供应商名称：                
法定代表人或其委托代理人(签字)：              
日期：       年      月     日
说明：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

五、技术/商务响应与偏离表

	序号
	文件条目号
	采购规格/商务条款
	响应文件的规格/商务条款
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”；
      2、属询价文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明；
      3、按照《第二章询价须知前附表》及《第四章采购需求》内容分项填写。
供应商名称：                   
法定代表人或其委托代理人(签字)：                   
日          期：       年      月     日

六、提供政府采购政策产品等证明材料

附件9 
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为  （企业名称）  ，从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

             供应商名称（盖单位章）： 

             日期：        年    月   日

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
 说明：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）相关规定。

2、中小企业部分提供其他中小企业制造货物的应另附说明，并与后面的报价一栏表保持一致。

3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

“节能产品”、“环境标志产品”证明材料
说明：1、供应商提供的产品属于下列情形，应按第二章询价须知第2.8款、第9.2款规定提供相关证明材料(清单或目录所在页复印件)，并在本章《七、报价一览表及报价文件》中提供相应数据。

(1)符合政府采购强制采购政策的(《节能产品政府采购清单》中标记★符号节能产品及其他强制采购产品)；
(2)符合政府采购优先采购政策的(《节能产品政府采购清单》中非标记★符号节能产品，《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品)。
2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

附页10
残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

       日  期：

附件11
监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

七、报价一览表及报价文件
附件12  

报价一览表

	序号
	项目名称
	  
	政府采购计划编号
	

	
	
	
	采购代理编号
	

	1
	合同包号
	/

	2
	货物名称
	

	3
	品目代码
	 

	4
	规格型号
	

	5
	品牌和生产厂家
	品牌：      ，生产厂家         (组织机构代码：       )

	6
	质量标准
	

	7
	质保期
	

	8
	数量
	

	9
	单价
	

	10
	交货日期
	

	11
	交货地点
	

	12
	总报价人民币
	大写：                    元人民币整

小写：                    元人民币整

	13
	备  注
	


说明：1、“品目代码”栏按《政府采购品目分类目录》规定填写，如A02010103服务器；

“品牌和生产厂家”栏指产品的品牌和生产厂家，生产厂家还应提供组织机构代码；

报价均不得超过项目预算金额。
供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日

附件13                            分项价格表 

项目名称：

包号：                                                                                                       金额单位：元

	序号
	货物名称
	品目代码
	商品编码
	品牌
	型号规格
	制造厂商
机构代码
	中小企业
	单价
	数量
	合计
	政策功能编码
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	包合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


报价金额合计：小写：                      大写：                      

说明：品目代码是指货物《政府采购品目分类目录》中的分类代码，必须与采购文件的需求对应，否则报价有可能被拒绝。商品编码是指标准版商品条码（EAN-13码）。品牌和制造厂商指产品的品牌和生产厂商的组织机构代码。中小企业是指制造厂商为“中型企业”或者“小型、微型企业”。政策功能编码是指产品的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号。 

八、供应商认为需要提供的其它资料


