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第一章
谈判通知

郴州市苏雅中学的苏雅中学新建综合楼教学设备采购进行竞争性谈判采购，现采用发布公告的方式，邀请符合资格条件的供应商提交证明材料参与资格审查，并参与竞争性谈判采购活动。

一、采购项目基本概况

1、采购项目名称：苏雅中学新建综合楼教学设备采购

2、政府采购计划编号：苏财采计[2026]0122号
3、委托代理编号：SXCG-2026-07

4、采购项目预算：￥1586450.0元

□支持预付款，预付比例：  / 。

5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 工业 
6、合同定价方式：☑固定总价□固定单价 □成本补偿 □绩效激励

7、合同履行期限：详见采购需求。

8、根据《关于进一步优化政府采购领域营商环境的通知》郴财采资〔2024〕6号文件精神，本项目取消投标保证金及履约保证金。

二、采购需求
	包号
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算（元）
	最高限价（元）

	1
	苏雅中学新建综合楼教学设备采购（教学一体机、电脑室等）
	详见谈判文件第四章“采购需求”
	详见谈判文件第四章“采购需求”
	935450.00
	935450.00

	2
	苏雅中学新建综合楼教学设备采购（更新学生课桌椅采购项目）
	详见谈判文件第四章“采购需求”
	详见谈判文件第四章“采购需求”
	651000.00
	651000.00


说明：
1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。
2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与谈判。
三、采购项目需落实的政府采购政策
（1）强制采购：政府采购实行强制采购的节能产品。

（2）优先采购：政府采购鼓励采购节能产品、环境标志产品。

（3）价格评审优惠：政府采购促进小微企业发展（包括政府采购支持监狱企业发展、政府采购促进残疾人就业）。
四、供应商资质要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

☑专门面向：☑中小企业 □小微企业 □监狱企业 □福利性单位。

□强制分包：大型企业应将采购份额的/%分包给中小企业。
3、本项目的特定资格要求：无

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

6、被“信用中国”“信用湖南”“信用郴州”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”“湖南省政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动，投标人提供公告发布后查询信息资料。

7、联合体响应。本次采购 不接受 联合体响应。

五、获取谈判文件的时间、地点及方式

1、谈判文件的获取时间：凡符合投标资格要求并有意参加投标者，可在公告发布之日起至提交响应文件截止之日通过郴州市政府采购（非标）电子交易平台（网址：http://cz.hbncp.com.cn/#/）免费获取及下载电子谈判文件。
2、谈判文件及修改、澄清文件的获取方式：

2.1供应商应在本项目获取谈判文件截止时间前登录湖南省公共资源交易统一注册平台（网址：http://222.240.80.14:8888/G2/register!verification.do?systemId=4028c7b35a8cfff2015a8df8bba001fc）中进行账号注册和数字证书申请。

2.2供应商应在本项目获取谈判文件截止时间前登录郴州市政府采购（非标）电子交易平台（网址：http://cz.hbncp.com.cn/#/）中进行“公告”--“立即投递”--“下载文件”的操作，逾期将不能获取文件。未按照相关程序操作的投标人，所产生的后果由投标人自行承担全部责任。修改、澄清后的谈判文件请投标人自行在以上网站下载或查阅，恕不另行通知，如有遗漏，由投标人自行承担全部责任。

3、通过网络下载，其谈判文件与备案的书面谈判文件具有同等法律效力。供应商应及时关注网上相关采购信息，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），采购人概不负责，所造成的投标失败或损失由投标人自行承担。
六、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点
1、响应文件的提交方式：供应商应在本项目获取谈判文件截止时间前登录郴州市公共资源（非标）电子交易平台（网址：http://cz.hbncp.com.cn/#/）进行线上上传，逾期送达的，不予受理。

2、首次响应文件的提交截止时间：2026年11月13日上午9时30分（北京时间），超过截止时间的投标将被拒绝。

3、首次响应文件的开启时间：2026年11月13日上午9时30分（北京时间）。

4、首次响应文件的开启地点：郴州市市民服务中心4楼市公共资源交易中心第 3开标室。

5、本项目实行全流程电子化，供应商应在规定时间内使用电脑自行远程解密开启文件，并参加网上开标活动。电子响应文件解密时限：30分钟。请投标人确保响应文件如期解密。

6、首次响应文件的开启时间与提交首次响应文件的截止时间为同一时间。

7、本项目电子响应文件容量应当控制在100MB以内（如文件大小超过100M，请联系系统客服协助），请投标人注意控制文件大小，若因响应文件容量较大而影响投标的，其责任由投标人自行承担。

8、为保证本项目的顺利进行，投标人应在投递页面填写本项目的谈判授权代表的手机号码，以便顺利通过视频会议进行谈判。

七、公告期限

本谈判邀请公告在湖南政府采购网（网址：http://www.ccgp-hunan.gov.cn）和郴州市公共资源交易中心网（网址：http://czggzy.czs.gov.cn/）发布。在其他媒体发布的谈判邀请公告，公告内容以本谈判邀请公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本谈判邀请公告指定媒体最先发布公告之日起计算。
八、确定邀请供应商

谈判小组确定所有符合相应资格条件的供应商参与竞争性谈判采购活动。
九、询问及质疑

1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2、潜在投标人认为谈判文件使自己的合法权益受到损害的，可以在收到谈判文件之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》（湘财购【2024】67号）规定，以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出针对同一采购程序环节的质疑。
十、采购项目联系人姓名和电话

1、联系人姓名：彭春平
2、电话：0735-2889158
十一、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法

1、采购人信息

名 称：郴州市苏雅中学

地 址：郴州市曹家坪45号

联系人：邝女士

电 话：13549588295
2、采购代理机构信息

采购代理机构：郴州市苏仙区政府采购中心

地址：郴县路 177 号苏仙区行政中心二楼 0206 室

联系人：彭春平  钟露
联系电话：0735-2889158
3、电子交易平台服务机构信息
名称：郴州市公共资源交易中心

地址：郴州市市民服务中心 4 楼市公共资源交易中心

联系人：政府采购科

电话：0735-2299020

十二、其它补充事宜

1、本邀请公告选项：☑表示选择 □表示未选择

2、招标代理服务费不收取，专家评审费由采购人支付。
3、参与本项目政府采购活动的投标人无需向采购人、采购代理机构、交易平台缴纳任何费用。

4、各投标人可在郴州市公共资源交易中心网“下载中心”中下载“政府采购电子标操作手册”。

5、若因投标人对网上招投标操作不熟悉或自身电脑、个人网络等原因导致不能在投标截止时间之前完成响应文件上传的，所造成的投标失败或损失由投标人自行承担。建议在各投标人在工作时间段内上传响应文件，在操作系统过程中有疑问或困难请及时进行咨询。
6、若开标时出现网络故障、交易系统技术故障等情形，导致解密无法完成而影响采购活动开展的，采购人有权采取非加密文件上传或者将项目延期、延长响应文件解密时间等相应措施，以保障采购活动的公开、公平和公正，投标人不得对此持有异议。
7、交易平台技术支持联系方式：

平台客服电话：400-112-9919；客服 QQ：800182906。
第二章 谈判须知

谈判须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第 1.1 款
	采购项目
	苏雅中学新建综合楼教学设备采购

	第 1.2 款
	是否预留采购份额
	( 是。
本项目为：
(专门面向中小企业采购。
(   /  （采购包）专门面向中小企业采购。
要求以联合体形式或合同分包形式参加。联合体协议或者分包意向协议中中小企业合同份额
应占到合同总份额的 / %。
注：预留份额部分不再享受本章第 41 条“价格评审优惠 ”的小微企业扶持政策。
否

	第二章第 2.1 款
	采购人
	详见第一章谈判邀请

	第二章第 2.2 款
	采购代理机构
	详见第一章谈判邀请

	第二章第 2.3 款
	供应商的邀请方式
	☑发布谈判邀请公告

□采用采购人和评审专家分别书面推荐供应商方式

	第二章第 3.1 款
	供应商资格条件
	详见第一章谈判邀请

	第二章第 6.1 款
	联合体形式
	☑不接受

□接受

	第二章第 7.1 款
	现场勘察
	☑不组织

□ 组织

	第二章第 8.1 款
	采购进口产品
	☑本项目拒绝进口产品参加

□ 本项目已经财政部门审核同意购买进口产品

	第二章第 9.1 款
	小型、微型企业的价

格折扣比例
	①对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予 10%—20%（工程项目为 6%—10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。具体扣除比例如下：
(货物采购：货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。本项目给予小微企业 10 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
□工程采购：工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。本项目小微企业给予  / %   的扣除。
□服务采购：服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。本项目小微企业给予 / %的扣除。
②监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为  /   ％。（监狱企业、残疾人福利性单位同时属于小型、微型企业的，不重复享受价格评审优惠政策。

供应商如提供有小、微企业产品，响应文件必须按询价文件要求提供“享受政府采购政策优惠的证明材料 ”，否则评审时不予以考虑。
注：本项目为专门面向中小企业。

	
	节能产品的价格折扣

比例、环境标志产品的价格折扣比例
	采购产品为《节能产品政府采购品目清单》内非标记★符号的：

应给予5%-10%的价格扣除。本项目具体扣除比例为5％；

采购产品为《环境标志产品政府采购品目清单》内的：

应给予5%-10%的价格扣除。本项目具体扣除比例为5％；

	
	政府采购本国产品支持政策
	根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发[2025]34号，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。   

（1）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（2）请供应商提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，格式详见采购文件。

	
	法律、法规、规章和省级以上财政部门规

定的其他内容
	请在财政部门指定媒体上查阅相关信息并及时填写。

	二、谈判文件

	第二章第 10.3 款
	谈判文件的可能实质

性变动内容
	技术、服务、合同条款，由谈判小组现场决定。

	第二章第 11.1 款
	提交首次响应文件的

截止时间
	详见第一章谈判邀请

	三、响应文件的编写

	第二章第 15.4 款
	采购项目预算
	人民币：壹佰伍拾捌万陆仟肆佰伍拾元整（￥1586450.0 元）

其中：
包1：人民币：玖拾叁万伍仟肆佰伍拾元整（￥935450.00元）
包2：人民币：陆拾伍万壹仟元整（￥651000.00元）

	第二章第 15.5 款
	报价的其他要求
	1、投标总价不得超过采购项目的预算，否则视为无效投标。

2、根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号的规定：
采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

	第二章第 17.1 款
	保证金
	☑不要求提供

□ 要求提供

	第二章第 18.1 款
	响应文件有效期
	  90
日（日历日）

	第二章第 19.1 款
	响应文件副本份数
	供应商应在本项目获取谈判文件截止时间前登录郴州市公共资源（非标）电子交易平台（网址：http://cz.hbncp.com.cn/#/）进行线上上传。（中标单位中标后在 5 个工作日内需向招标代理机构提交纸质版投标文件3套。）

	四、响应文件的递交

	第二章第 22.1 款
	响应文件的递交
	1. 供应商应在本文件规定的递交截止时间之前，在平台中递交电子版谈判响应文件，电子版响应文件递交成功后会自动加密，任何单位或个人均无法在开标时间之前查看或篡改。谈判项目还需在投递页面填写本项目的谈判代表的手机号码，以便顺利进行视频会议邀请通知。供应商须在谈判文件规定解密截止时间前，进行谈判响应文件的解密，未在规定时间解密的将视为未提交谈判响应文件。

	六、成交结果信息公布与供应商质疑

	第二章第 36.1 款、
	财政部门指定的媒体
	湖南省政府采购网(http:// ccgp-hunan.gov.cn)

郴州市公共资源（非标）电子交易平台（网址： http://cz.hbncp.com.cn/#/）

	第二章第 38.3 款
	履约担保
	☑不需要

□ 需要

	七、其他规定

	第二章第 40.1 款
	采购代理服务费
	0元

	第二章第 41.1 款
	其他规定
	1、本响应文件要求提供的原件是指原件扫描件；复印件是指复印件或扫描件或影印件；响应文件中未注明原件或复印件的按复印件提供。
2、供应商所提供的证明材料必须清晰可辨，因提供的证明材料模糊不清楚，导致未计分或审查不通过的，一切责任自负。
注：谈判文件中提到的不管是扫描件、复印件或是影印件，都必须加盖供应商的单位电子公章，否则，视为无效响应。
3、开标时间段内请各投标单位授权委托人或者法人保持手机畅通，以便联系。
4、免责声明：
4.1 投标人应在投标截止时间之前完成电子投标文件上传。若因投标人对网上招投标操作不熟悉或自身电脑、个人网络等原因导致不能在投标截止时间之前完成投标文件上传的，所造成的投标失败或损失由投标人自行承担。建议各投标人在工作时间段内上传投标文件，在操作系统过程中有疑问或困难请及时进行咨询。
4.2 投标人使用加密投标文件的 CA 数字证书在规定时间内完成投标文件解密。因投标人自身原因未在规定时间内完成解密或解密失败的，视为撤销投标文件，其责任由投标人自行承担，开标继续进行。若开标时出现网络故障、交易系统技术故障等情形，导致解密无法完成而影响采购活动开展的，采购人有权采取非加密文件上传、纸质标书评审方式或将项目延期、延长投标文件解密时间等相应措施，以保障采购活动的公开、公平和公正，投标人不得对此持有异议。
4.3.投标人自行承担投标过程中产生的费用。无论因何种因素导致招标项目延期开标、废标（流标）、投标人未中标、项目终止招标的，采购人与采购代理机构均不承担投标人的投标费用。

4.4. 投标人在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故， 由投标人自行承担一切责任并赔偿损失。

4.5.投标人参与政府采购应提供真实有效的证明材料，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假制造商产品彩页、虚假业绩、虚假证书等）、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报行政监管部门严肃查处。


附表 1 资格审查表
资格审查表
	序号
	审查项目
	审查标准

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件， 自然人的身份证明：供应商为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；供应商为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；供应商为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；供应商为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	根据供应商的实际情况，提供“湖南省政府采购供应商资格承诺函 ”， 内容填写完整，签字盖章齐全。

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	根据供应商的实际情况 ，提供 “供应商资格声明 ”书面声明。

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	根据供应商的实际情况，提供“湖南省政府采购供应商资格承诺函 ”， 内容填写完整，签字盖章齐全。

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	根据供应商的实际情况 ，提供 “供应商资格声明 ”书面声明。

	6
	法律、行政法规规定的其他条件
	根据供应商的实际情况 ，提供 “供应商资格声明 ”书面声明。

	7
	信用记录查询
	被“信用中国 ”“信用湖南 ”“信用郴州 ”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“ 中国政府采购网 ”“湖南省政府采购网 ”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。
以采购人或采购代理机构查询的结果为准。

	8
	符合特定资格条件的证明材料复印件或者情况说明
	本项目不要求，无需提供。

	9
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的书面说明
	根据供应商的实际情况 ，提供 “供应商资格声明 ”书面声明。

	10
	为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动
	根据供应商的实际情况 ，提供 “供应商资格声明 ”书面声明。

	11
	联合体响应
	本次采购不接受联合体响应。

	12
	首次报价
	首次报价不得超过采购项目预算。分项报价也不得超过采购项目的分项预算（如有）。
供应商对采购项目只允许有一个首次报价，否则其响应无效。

	13
	法定代表人身份证明及授权委托书
	如果是法定代表人（单位负责人）直接参与投标的，提供法定代表人（单位负责人）身份证明（格式），如果是委托代理人参加的,提供法定代表人身份证明（格式）和授权委托书（格式），签署、盖章符合要求。


注：

1.资格审查由谈判小组全体成员进行。
2.符合的因素记“通过 ”，不符合的因素记“不通过 ”。结论填写“通过 ”或“不通过 ”。只要有一项不符合要求的属于不合格供应商，不合格供应商不能进入下一步评审。合格供应商数量少于 3 个的，不得进行符合性审查。

附表 2 符合性审查表
符合性审查表
	序号
	审查项目
	审查标准

	1
	合同履行期限
	是否响应谈判文件

	2
	响应文件有效期
	是否符合谈判文件的规定

	3
	响应文件的签署、盖章
	是否符合谈判文件的规定

	4
	供应商对采购项目只允许有一个首次报价，否则其响应无效。
	是否符合谈判文件的规定

	5
	分项报价表
	▲按磋商文件提供的分项报价表，对采购清单内所有货物单价逐一进行分项报价，否则，其报价无效。

	6
	响应文件实质性响应
	响应文件满足谈判文件的实质性要求和条件（谈判文件中用“▲ ”符号标明的条款为实质性要求和条件）

	7
	响应文件载明的范围符合谈判文件规定的范围
	没有缺漏谈判文件所要求的内容

	8
	响应文件没有采购人不能接受的附加条件
	是否符合谈判文件的规定

	9
	符合法律 、 法规和谈判文件中用 “ 拒绝 ”“ 不接受 ”“ 无效 ”“ 不得 ”等文字规定的实质性条款
	是否符合谈判文件的规定


注：

符合的因素记“通过 ”，不符合的因素记“不通过 ”。结论填写“通过 ”或“不通过 ”。只要有一项不符合要求的属于不合格供应商，不合格供应商不能进入下一步评审。合格供应商数量少于 3 个的，不得进行谈判。
谈判须知正文

一、说明

适用范围

本谈判文件仅适用于谈判须知前附表(以下简称谈判须知前附表)中所叙述的采购项目。 2.定义

“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见谈判须知前附表。

“采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见谈判须知前附表。

“供应商”是指响应谈判文件要求、参加竞争性谈判采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过谈判须知前附表所述方式，经谈判小组确定。据此，采购人或采购代理机构己向其发出谈判通知，供应商应持谈判须知前附表规定的资料领取或购买谈判文件。

“谈判小组”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189 号)。
“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189 号)。
“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189 号)。
“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119 号)。
供应商的资格要求

供应商应当符合谈判须知前附表中规定的下列资格条件要求；

（l）《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件；

（2） 谈判文件规定的供应商特定资格条件。

供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在控股、关联关系。
受到刑事处罚，或者受到 200 万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。
参与谈判的费用

无论谈判的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性谈判采购活动有关的全部费用。 
5．授权委托

5.1 供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。
联合体形式

除谈判须知前附表中另有规定，本次谈判采购接受为联合体形式的供应商。

供应商为联合体形式的，除应符合本章第 3 条规定外，还应遵守以下规定：
（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作

量；

联合体各方均应当符合本章第 3.1 款规定的供应商基本资格条件；
除谈判须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第 3.1 款规定的
供应商特定资格条件；

联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。  
7.现场勘察

供应商应按谈判须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何  借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

采购进口产品

除谈判文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性谈判采购活动。

本章第 8.1 款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足谈判文件要求的国内产品参与竞争性谈判。
政府采购政策支持

供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，本项目价格扣除比例见谈判须知前附表。

同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除。
为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读省级以上财政部门相关政策规定。符合本章第 9.1 款、第 9.2 款规定的，应提供相关证明材料。二、谈判文件
谈判文件的组成

谈判文件由下列文件组成： 第一章 谈判通知
第二章 谈判须知
第三章 政府采购合同格式条款第四章 采购需求
第五章 响应文件组成

本章第 11.1 款规定的提交首次响应文件截止时间前对谈判文件澄清或者修改内容，为谈判文件的组成部分。
谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务  要求以及合同条款，在谈判须知前附表中明确。
供应商应仔细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件要求编制响应文件。任何对谈判文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
提交首次响应文件的截止时间

供应商提交首次响应文件截止时间见谈判须知前附表。12.谈判文件的澄清或者修改

在本章第 11.1 款规定的提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。
澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在本章第 11.1 款规定的提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足 3 个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。
三、响应文件

一般要求

供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件做出实质性的响应。
供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、谈判小组就有关谈判的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

供应商应按谈判文件中提供的响应文件格式填写。
14.响应文件的组成

响应文件包括下列内容：

一、报价表及报价文件(格式)
二、谈判响应声明(格式)
三、授权委托书(格式)
四、供应商资格审查材料
五、采购需求响应
六、合同条款偏离表
七、采购需求偏离表
八、享受政府采购政策的证明资料
九、响应标的符合谈判文件规定的证明文件
十、供应商认为需提供的其他资料

十一、最后报价
在谈判过程中，供应商根据谈判小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应

文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

谈判文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术响应与偏离表》、《商务响应与偏离表》中对应内容注明。
根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。 
15.报价

供应商应当根据谈判文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。
供应商应按第四章“采购需求”要求及第五章“响应文件组成”格式填写。供应商在本章第 11.1 款规定的提交首次响应文件截止之日前修改报价一览表中的报价，应同时修改其按第五章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第 21.1 款的有关要求。
响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见谈判须知前附表。 16.供应商符合谈判文件规定的证明文件

在谈判小组确定邀请供应商名单起至提交首次响应文件止，供应商资格条件发生重大变化，影响或者可能影响资格条件的，供应商应更新或者补充提供的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第 3.1 款规定的供应商资格条件要求。
供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质响应而被拒绝。
保证金：不要求提供
响应文件有效期

响应文件有效期见谈判须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从本章第 11.1 款规定的提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。
电子响应文件的制作和签署
投标人确认投标后，应当在郴州市公共资源交易政府采购电子化平台上认可的“投标文件制作工具软件下载”制作投标文件（含澄清、说明文件）并进行固化、加密；否则将可能影响电子投标文件的上传而导致投标无效。
投标人应按照电子谈判文件格式及投标工具编制商务、技术及综合评分表相关资料。必须按谈判文件目录和节点对应位置上传或填写相应资料，否则，由于编制上传位置失误，系统将判断投标人未提交此项资料，由此造成的后果和责任由投标人自行承担。
投标人应注意压缩电子文件，上传的有关扫描件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的扫描件复印件，无法阅读、识别和判断的，由此可能导致的不予计分、废标等后果由投标人自行承担。
投标人应在电子投标文件指定签章处采用交易平台认可的 CA 数字证书（含电子印章）进行签章。

电子招投标文件具有法律效力，若响应文件与谈判文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。
四、响应文件的递交

响应文件的递交

本项目实行网上投标，投标人应在【谈判须知前附表】规定的投标截止时间前登录郴州市政府采购（非标）电子交易平台进行线上上传。本项目电子响应文件容量应当控制在 100MB 以内，请投标人注意控制文件大小，若因响应文件容量较大而影响投标的，其责任由投标人自行承担。

采购人、采购代理机构对已发出的谈判文件进行了必要澄清或者修改的，投标人应撤回原电子响应文件，并将修改后的响应文件再次进行线上上传。谈判文件规定的投标截止时间之后，投标人不得对响应文件做任何修改。

谈判文件规定的投标截止时间止，郴州市政府采购（非标）电子交易平台将关闭递交文件的入口，届时将无法递交响应文件。

响应文件的补充、修改或者撤回

投标人在谈判文件规定的投标截止时间前，可以撤回已上传的响应文件，也可以撤回并修改后再重新上传。

采购人、采购代理机构发布了修改、澄清文件的，投标人应按照修改、澄清后的谈判文件要求重新编制响应文件并上传至交易平台。

投标人应在【投标须知前附表】规定的投标截止时间前将电子响应文件上传至交易平台，逾期不予受理。

解密电子投标文件时限及方式

投标人使用加密投标文件的CA 数字证书在投标截止时间起 30 分钟内完成投标文件的解密，投标文件在解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其投标文件，有三家或三家以上解密成功的，开标继续进行。（如因交易平台出现系统故障，导致解密无法完成的，由采购人或采购代理机构酌情延长解密时间）

五、响应文件的评审与谈判

供应商资格审查
由谈判小组对供应商进行资格审查。24.谈判程序

24.1 谈判程序：初步审查、谈判（包括澄清、符合性评审查）、提出成交供应商。其中，谈判按本章第 29.1 款或者第 29.2 款情形进行。

初步审查

谈判小组应当对供应商提交的首次响应文件进行初步审查。响应文件有下列情况之一，其响应文件无效，谈判小组应当告知有关供应商。

未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；
响应文件有效期不足的；

不符合法律、规章、规范性文件和谈判文件规定的。26.实质性响应

实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与谈判文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应谈判文件的要求。
响应文件是否实质性响应谈判文件要求由谈判小组依据谈判文件规定认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。
澄清

谈判小组在对响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。
符合性审查

对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的符合性审查。谈判小组应当对响应文件进行符合性审查，供应商响应文件有下列情况之一，其响应文件无效（供应商不参加谈判），谈判小组应当告知有关供应商：
不满足本章第 26.1 款规定的实质性要求的；
不符合法律、规章、规范性文件和谈判文件规定的。29.谈判

谈判小组所有成员集中与单一供应商分别（线上）进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人通过视频会议进行谈判。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动技术标准及要求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，谈判小组将以书面形式将修改内容同时通知所有参加谈判的供应商。
每轮谈判中，参加谈判的供应商代表应认真、准确、完整地记录谈判小组提出的问题和要求。重新提交的响应文件应当对谈判小组书面通知提出的要求和条件作出明确响应，并由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。
本项目谈判方式为视频邀请谈判。参与谈判的人员应包含商务、技术代表，并出示身份证明以供谈判小组线上核验身份。
视频邀请谈判操作流程为：

投标人在开标结束后，可以提前登录郴州市政府采购（非标）电子交易平台等待谈判小组的视频谈判邀请。

请各投标人使用 360、QQ、谷歌（Google）浏览器登录郴州市政府采购（非标）电子交易系统，并确保电脑有麦克风及视频功能（台式电脑需具备扩音器，笔记本电脑若已配备视频通话功能，则无需另配）。

通过郴州市政府采购（非标）电子交易系统的视频会议功能，系统机器人会电话通知投标人准备视频会议（系统机器人默认拨打投标人注册手机号码），投标人应及时接听，以免错过视频会议。
使用电脑端视频（推荐首选使用）：投标人接听电话后，应立即打开郴州市政府采购（非

标）电子交易平台登录报名此次项目的系统账号，点击进入页面自动弹出的“进房邀请”对话框进行视频通话。

使用微信小程序：投标人接听电话后，应立即在开标大厅点击“微信小程序”，扫描二
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，然后输入郴州市政府采购（非标）电子交易平台所使用的账号密码，点击进入页面自动弹出的“邀请视频”对话框进行视频通话。

退出谈判

供应商在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并书面通知采购人、采购代理机构或者谈判小组。该通知由供应商代表签字。
最后报价

谈判结束后，谈判小组按本章第 21.2 款规定对响应文件或重新提交的响应文件进行审查。响应文件不符合谈判文件规定的实质性要求和条件的，谈判小组不得要求供应商提交最后报价，也不得接受供应商提交的最后报价。符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于 3 家的，谈判小组应当要求符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价应由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。
谈判文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有供应商在规定时间内提交最后报价。
谈判文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

下列情形，谈判小组确认符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于 3 家， 可以不与供应商谈判，直接要求符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商提交最后报价。

谈判文件未明确可能实质性变动的；

谈判文件明确可能实质性变动，但谈判小组对供应商提交的首次响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，认为谈判文件不需发生实质性变动、不需要谈判的。

提交最后报价的操作流程为：

谈判结束后，谈判小组通过郴州市政府采购（非标）电子交易系统向合格投标人发出最后报价邀请。

各投标人应在系统自动弹出的“最终报价”对话框中点击“下载附件”，自行下载报价格式清单进行最后报价的填报。最后报价表填报完毕后以 PDF 格式文件进行上传，上传成功后点击 文件右侧的“签章”按键进行签章及解密。投标人未在规定时间内上传最后报价的， 将视为放弃最后报价资格。
不合理报价
29．7.1 谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为响应无效处理。
提出成交供应商

谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人，并编写评审报告。

最后报价排序相同的，由采购人确定成交供应商。

31.确定成交供应商

采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。

采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。

30.3 最后报价确定遵守本章第 30 条的规定。

32.谈判的特殊情形
32.1 公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照省级以上财政部门相关规定，经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。符合本款情形的，本章第 29.1 款、第

29.2 款、第 30.1 款、第 33.1 款中规定的供应商最低数量可以为两家。

33.谈判终止
33.1 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，在省级以上财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

出现影响采购公正的违法、违规行为的；

在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，或
者提交最后报价的供应商少于 3 家的；

因重大变故，采购任务取消的。34．重新评审

34.1 除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现谈判小组未按照采购文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

保密及串通行为

谈判小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国  家秘密、商业秘密。
供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理  机构或者谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：
供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；
采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；

供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；

属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性谈判政府采购活动的；
供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出谈判或者放弃成交的；

供应商与采购人、采购代理机构 以及谈判小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同

成交信息的公布

成交供应商确定后 2 个工作日内，采购人或者采购代理机构应将成交结果信息在谈判须知前附表指定的媒体上公布。

询问及质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

供应商若认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规
章及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。 38.成交通知

成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
成交通知书是合同文件的组成部分。39.签订合同

谈判文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依
据。

成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内与采购人签订政府采购合同。
成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得
将成交项目分包后分别向他人转让。

成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在 1 至 3 年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、其他规定

采购代理服务费

采购人应按谈判须知前附表规定交纳采购代理服务费。

其他规定

谈判文件的其他规定见谈判须知前附表。

第三章
政府采购合同格式条款

采购合同编号：
采购人（全称）：                             （甲方）

供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称：                                          
（2）政府采购计划编号：                           

（3）项目内容：                             
（4）是否分包：               。

（5）项目负责人：               。

（6）联系电话：               。

2.合同金额

（1）合同金额小写：                      
大写：                      
（2）具体标的见附件。

（3）合同定价方式：(固定总价 (固定单价 (成本补偿 (绩效激励
（4）付款方式（按项目实际勾选填写）：

(全额付款：     （应一次性支付全部合同款项）                    

(预付款：    （应明确预付款的支付比例和支付条件）               

(分期付款：     （应按照季度分期支付合同款项）                   
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3.合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。

（2）地点：                             

（3）方式：                             

（4）履约担保：履约担保的金额、形式和期限要求。

（5）质量保证金：质量保证金的金额、形式和期限要求。

4.合同验收

（1）验收主体：                             。

（2）验收方式：                             。

（3）验收标准：                             。

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）成交通知书

（4）响应文件

（5）政府采购合同专用条款

（6）政府采购合同通用条款

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。

（8）其他合同文件。

6.合同生效

本合同自                             生效。

7.合同份数

本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
附件：具体标的明细、分包合同等。    

甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：                    
委托代理人：                            委托代理人：                    
电      话：                            电      话：                    
传      真：                            传      真：                    
                                    开 户 银 行：                   
                                     账      号：                    
第四章 采购需求

第一节 采购清单一览表
	包号 
	包名称
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算（元）
	地点

	1
	包1
	苏雅中学新建综合楼教学设备采购（教学一体机、电脑室等）
	详见“第二节 技术要求”
	详见“第二节 技术要求”
	935450.00
	采购人指定地点

	2
	包2
	苏雅中学新建综合楼教学设备采购（更新学生课桌椅采购项目）
	详见“第二节 技术要求”
	详见“第二节 技术要求”
	651000.00
	


注：1、“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。

2、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。

3、供供应商可根据自身情况任意选择 1 个包或多个包分包号进行投标，但同一供应商只能中选 1 个包；磋商小组按包号顺序依次评审：①如 A 供应商参加了多个包的投标且为包 1 的第一成交候选人，则 A 供应商只能选择包 1 为成交包号（须提供承诺函，格式自拟）。

第二节 技术要求

（包1）郴州市苏雅中学设备采购（教学一体机、电脑室等）

	一、教学一体机

	序号
	名称
	参数
	数量
	单位

	1
	交互式智能平板
	一、整体设计要求：
1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。
2、整机屏幕采用≥75英寸液晶显示器。整机采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160，钢化玻璃表面硬度≥9H。
3、三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。
4、整机前置输入接口应不少于 3 路 USB 接口，其中包含 1 路 Type-C 接口和 2 路 USB 接口；侧置接口应不少于 2 路 HDMI 接口、1 路 RS232 接口（RJ45 形态）、1 路 USB 接口、1 路音频输出接口、1 路触控 USB 输出接口。侧置接口为整机原生接口，非通过外接转接器实现。

5、整机左、右边框具备磁吸功能，可在边框任意位置吸附配套磁吸功能的书写笔，方便书写笔的收纳管理。【提供所投产品制造商出具的产品白皮书或产品使用说明书以及符合上述技术指标的佐证材料并加盖投标人公章】

6、支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。
7、设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可同步录制屏幕显示内容、音频内容及人声。

8、整机前置功能按键支持自定义设置，可将前置物理功能按键设置为一键启用全局小工具或快捷开关，包括但不限于批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历、节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式

9、整机在Windows系统和Android系统均支持≥50点触控及书写划线。
10、整机屏幕触摸有效识别高度不超过 1.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面间距不超过 1.5mm 时，触摸屏可识别为点击操作；整机支持提笔书写，在 Windows 系统下，检测到书写笔笔尖接触屏幕时可自动进入书写模式，无需提前点击功能入口。

11、整机内置 2.2 声道扬声器，扬声器位于设备上边框，朝前发声，整机扬声器总最大功率不低于 80W；所有扬声器模块支持正面维护，无需拆开设备背板即可单独拆卸更换。

12、整机听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持≥3档强弱调节，通过AI算法提取视频/音频中的语言进行效果增强。【提供所投产品制造商出具的产品白皮书或产品使用说明书以及符合上述技术指标的佐证材料并加盖投标人公章】

13、整机内置非独立外扩展的 8 阵列麦克风，麦克风阵列拾音角度不小于 180°，可用于教室环境音频采集，有效拾音距离不小于 12m。

14、为方便教师的应用，整机配套教学应用APP可通过wifi直连技术，近场发现附近教学设备，无需扫码或账号密码登入，可直接连接并登录教学设备，基于统一身份认证，其他教学软件可实现免登录操作。【提供所投产品制造商出具的产品白皮书或产品使用说明书以及符合上述技术指标的佐证材料并加盖投标人公章】
15、整机应支持标准、听力、观影及 AI 空间感知音效模式；AI 空间感知音效模式可根据教室环境声音自动调整音频频段、音量及音效表现，适配当前教室声学环境。

16、整机上边框内置非独立式摄像头模组，摄像头数量不少于 5 个，其中不少于 4 颗摄像头有效像素不低于 1300 万，整机摄像头模组支持有效像素不低于 5200 万的照片拍摄，并支持 8192×2772 分辨率视频拍摄。

17、处理器：Intel Core i5 十二代或以上 CPU，内存规格：DDR4内存，≥16G；硬盘：≥256G 固态硬盘。
18、采用模块化电脑，抽拉内置式，需实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块，电脑模块和整机连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gpbs。
二、主要功能要求
1、整机前置 Type-C 接口应支持音视频输入及触控回传功能，外接电脑设备通过双头 Type-C 线连接整机后，可将外接电脑画面显示至整机，并支持整机触控操作外接电脑，无需额外连接触控 USB 线。

2、整机嵌入式系统版本≥Android 15，CPU≥8核，主频≥1.6GHz。【提供所投产品制造商出具的产品白皮书或产品使用说明书以及符合上述技术指标的佐证材料并加盖投标人公章】
3、整机内置专业硬件自检维护工具，该工具为设备原生内置系统工具，非第三方独立软件，支持对整机内部板卡及主要部件进行故障检测，并支持系统还原功能。

4、整机支持外接信号输入自动唤醒功能，设备处于关机通电状态时，外接电脑显示信号通过 HDMI 接口输入后，设备可智能识别信号并自动开机。

5、整机配套教学软件支持智能图表绘制，可将手绘表格转化为智能表格，形成表格后，表格中书写区域可根据书写内容自适应调整，并支持将表格外书写内容移动至表格内。【提供所投产品制造商出具的产品白皮书或产品使用说明书以及符合上述技术指标的佐证材料并加盖投标人公章】
6、整机全通道侧边栏快捷菜单应提供以下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。

7、整机全通道侧边栏快捷菜单小工具支持自定义，支持设置对应小工具的显示/隐藏。
8、整机全通道侧边栏快捷菜单应支持查看物联设备连接状态，并可通过设备图标快速调出设备控制菜单进行统一管控。
	25
	台

	2
	智能化授课教学平台
	1、教学平台应为全校教师提供可扩展、易管理、安全可靠的个人云存储空间，并可根据教师使用时长、教学资源制作频率等因素，将个人云空间扩展至不小于 200GB。

2、教学平台应为全体教师配备个人账号，形成统一的信息化教学账号体系；教师个人云空间应与学校、学科及校本资源库自动关联。教师个人账号应支持数字账号、微信二维码、硬件密钥等多种登录方式。

3、互动教学课件支持定向分享功能，分享者可将互动课件或课件组精准推送到指定接收方账号的云空间，接收方可在个人云空间中接收并打开分享课件。

4、互动教学课件支持分享至学校校本资源库，课件对应的学段、学科信息可根据教师账号信息自动匹配；分享后课件可在校本资源库中全校可见，并支持教师直接下载使用。校本资源库应支持按学科、学段快速查找，并支持关键词检索。

5、完成研讨后，集备终稿自动归档同步到校本资源库，并支持生成集体备课报告，报告内至少包含集备信息、数据统计、研讨记录等。（提供能清晰、完整展示软件对应功能的截图并加盖投标人公章）
6、课件软件应支持交互表格功能，可在课件中自由插入表格，预置不少于 5 种表格样式，支持边框、底纹设置及单元格合并；表格应具备单元格遮罩功能，可对任一单元格内容进行遮罩，授课模式下点击可取消遮罩。

7、课件软件支持全文快速搜索，可在课件中通过搜索，输入文本即可查找课件内文本框、形状、表格中对应的文本匹配项。（提供能清晰、完整展示软件对应功能的截图并加盖投标人公章）
8、平台内置微课录制工具，支持同步录制音频与课件操作过程，具体要求如下： （1）录制过程中可对课件内素材进行拖动、复制、删除等编辑操作，支持实时书写与擦除批注； （2）支持按课件页面分段剪辑、局部重录，支持一键将成品微课上传云端存储； （3）支持空白画布录制微课，可新建不少于 100 页空白讲解页面； （4）微课完成后支持生成分享链接或分享海报，学生通过移动端直接播放观看，无需安装专用客户端； （5）学生观看微课过程中，支持参与课件交互，可操作课件素材，完成课堂互动练习； （6）系统后台可统计微课观看数据，支持教研分析使用。

9、互动答题工具：教师根据讲解内容发布答题板供学生选择作答，学生提交答案后系统自动统计正确率和答题详情。（提供能清晰、完整展示软件对应功能的截图并加盖投标人公章）
10、平台应配备数据互通的移动端应用，移动端支持上传手机相册中的照片、视频至资料夹，并支持调用系统相机拍摄照片后直接上传，教师可在备课端选择相关资源插入课件。
	25
	套

	3
	集中控制平台
	一、设备巡视
1、设备巡视：设备巡视功能应支持同时查看不少于 20 个教室的实时摄像头画面和设备屏幕画面；支持在同一界面查看单个教室内设备屏幕画面、摄像头实时画面及麦克风声音。摄像头画面可复用班班通设备自带摄像头，也支持批量导入学校已有网络摄像头，并与同场地班班通设备自动建立连接。单台设备巡视时，应支持远程发送文本消息、语音消息，支持记录备注和听课评价，并支持巡视日志回溯功能。

2、个性化巡视应支持自定义巡视水印类型、水印内容及水印颜色，设置后摄像头画面和设备屏幕画面均叠加水印信息；支持自定义选择是否显示摄像头、麦克风及相关音视频源。

3、点播巡视应支持根据班级课程表自动获取当前上课或即将上课的科目、教师及教室信息，快速定位并远程听课；支持在听课过程中进行教学评价，支持创建和管理多个评课表，并将评价结果记录至巡视记录。

二、设备安全
1、平台应支持远程批量清理班班通设备磁盘，可清理指定磁盘中的指定文件夹，包括系统盘备份、缓存、日志等文件；支持迁移系统盘中的视频、图片、音乐、文档等文件，并支持对非系统盘进行格式化。

2、平台应支持远程管控已开启系统还原保护的设备，可在设备处于还原保护状态下下发指令、推送软件；设备正常关机后自动完成指令执行或软件安装，恢复保护状态后仍可正常使用已安装软件，过程中无需人工解除还原保护。

3、流量监管：平台应支持流量监管，可查看校内班班通设备当日流量使用情况及带宽利用率，并支持对设备进行限速设置。

4、平台应具备 AI 画面监测功能，可自动识别设备画面中的色情、恐怖、暴力、游戏等风险内容或异常画面；支持设置告警规则，监测到风险画面后自动提醒，并支持将风险结果推送至管理端；支持按设备、按画面回溯历史风险记录。

三、设备管控
1、多场景锁屏：平台应支持多场景锁屏管理，包括一键下课锁屏、开机自动锁屏、无网络身份验证解锁等模式；下课锁屏可通过班班通设备端 “下课” 按钮触发，开机自动锁屏可设置生效时间和生效设备；无网络环境下，应支持通过移动端验证身份后获取解锁方式。平台应支持设置锁屏壁纸，并提供普通锁屏、极速锁屏等不同模式。

2、智慧管控应支持用户自定义无人使用时间段，设备在无人使用状态下可自动进入屏保、锁屏、息屏或关机状态。

3、软件静默安装：平台应支持软件静默安装，管理员可上传软件安装包，并批量下发至班班通设备进行自动安装，安装过程无需人工现场操作。

4、音视频直播：平台应支持音视频直播功能，多位教师可同时向不同设备发起直播，直播方式包括纯桌面直播、视频直播、音频直播、桌面 + 视频直播等；直播过程中支持动态增减接收设备，支持实时查看接收端教室画面，支持切换直播画质，并支持实时查看直播码率、帧率等数据。

五、设备治理：
1、设备概览：支持通过不少于五大维度，科学合理监测评估基建设备的稳定性；支持通过网络达标情况了解设备是否常态化联网；支持通过硬件达标情况了解设备使用年限、CPU/内存/磁盘等硬件的配置，通过流畅度情况了解设备CPU占用/温度、内存占用、系统盘容量占用的情况。
2、设备盘点：设备盘点应支持快速筛选全校设备各项指标达标率，识别问题设备；支持查看单台设备详情，包括设备基础参数及各项指标明细数据；支持导出全校设备网络状态、硬件参数、运行流畅度、安全防护服务状态等信息。

3.基建优化建议：平台应支持基建优化建议，可对设备运行数据进行分析，根据网络带宽利用率分析网络稳定性并提出优化建议，根据硬件参数及运行流畅度分析设备稳定性并提出优化建议，根据安全服务开启情况分析运行风险并提出优化建议。

4.素养提升建议：平台应支持教师信息化素养分析，可根据教师使用数据、学科数据、设备数据及软件使用明细进行分析，识别经验教师和常用软件，并提出信息化素养提升、软件推广、软件替换或软件拦截等建议。
	25
	套

	4
	施工费
	拆除原有一体机并搬运至指定地方，运输、安装新购一体机
	25
	套

	二、LED屏

	序号
	名称
	参数
	数量
	单价

	1
	P2.5全彩显示屏
	1. 1R1G1B三合一像素结构，像素点间距≤2.5mm，像素密度≥160000点/㎡；
2. 显示屏尺寸：宽≥3.52米，高≥1.6米；
3、前维护设计，支持灯板、电源、接收卡正面拆卸，水平视角≥160°，垂直视角≥160°；
4、换帧频率≥60 Hz，刷新率≥3840 Hz，灰度等级≥16 bit；
5、白平衡亮度≥600 cd/㎡，色温不低于1700K-15000K可调，101x照度环境条件下对比度≥5500：1，色度均匀性± 0.001Cx，Cy之内，亮度均匀性≥ 99％；
6、支持信源接入状态显示,可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web浏览器进行信源切换，具备OSD菜单显示功能，支持可视化屏幕调节；
7、支持通过 Web 浏览器查看 LED 整墙的概览信息和 LED 屏连线状态;支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模,在Web 端鼠标移到网格上时,可展示该网格所属网口的所有接收卡单元并高亮展示,可展示网线连线顺序、网口号、工作状态；
8、支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正；支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点16位颜色校正；                                                                                                                    9、支持坏点检测，某颗灯珠存在问题时，可以剔除该点，不会形成毛毛虫，具备3条以上r校正曲线，支持自行调整，具有重置gamma表功能，支持射频遥控器和红外两种遥控器；                                                                                                                                                                                                 10、支持通过RS485接口与中控设备进行对接，支持设置文稿场景、影院场景，安防场景、常规场景、广告场景、视讯场景、HDR场景、自定义场景，支持通过客户端或设备自带Web浏览器控制多台样品同时进行远程重启；                                                                                                                      11、在特定条件下，射频遥控器最远距离不小于8m ,可穿过一层普通建筑物墙壁进行遥控，屏幕控制参数、联屏文件设置数据可通过TCP/IP通讯协议实现多级级联管理和控制；                                                                                                                                                        12、支持智能光感护眼功能，可识别环境光强弱，自动调节屏幕亮度，接收卡具有环路备份功能，且主备信号可自动切换，无闪烁；                                                                                  
	5.632
	平方

	2
	接收卡
	1 可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面。
2 支持显示效果设置功能，在软件端进行配置，可调节某行偏暗、低灰偏色、消影、耦合等问题。
3 支持对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，可用于调试显示屏低灰均匀性、白平衡一致性效果。
4 支持Mapping功能，可在每个箱体上会显示独立ID，可在屏幕正面查看不同网口下的对应接收卡，无需进屏幕后排查，可用于实现问题箱体快速定位以及快速点屏。
5 支持低亮高灰功能，可在软件端设置调整低灰均匀性，低灰优化，耦合优化，余辉控制，灰度等级等功能。
6 接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题。
7 支持智能温控功能，当温度高于设定值时，可配合多功能卡实现自动断电或打开风扇降低温度。
	11
	张

	3
	电源
	直流电压：4.2-5V，额定电流：40A，电流范围：0~60A，额定功率：≥200W，最大峰值功率：≥200W，纹波与噪声15mVp-p,电压调整范围：4.2~5V，电压精度：±3.0%，线性调整率：±0.5%，负载调整率：±2.0%，电压输入范围：90~264VAC，频率范围：47~63Hz，效率：＞89%，保护过负载：额定输出功率的113%~135%，负载异常条件移除后自动恢复，保护过电压：异常条件移除后自动恢复，工作温度：-40~+60℃，储存温度：-40~+85℃，内置功率因素校正功能，PF＞0.95。
	19
	个

	4
	视频处理器
	1、输入：HDMI×3、USB×1、DEBUG×1、网络通信网口×2、RS485×1、IR IN×1；输出：Audio OUT×1,HDMI (Monitor) ×1,带载网口×2；按键：开关×1、功能按键×3；
2、控制网口×2，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联；
3、信号输入：3路HDMI1.4，每路支持最大分辨率：260W@60Hz,可自定义分辨率,极限宽度：4096,极限高度：4096,支持HDCP；
4、单网口带载≥65W像素，设备总带载≥130W像素；
5、支持亮度调节，支持通过客户端、遥控器、物理按键进行调节；可通过物理按键、客户端、Web浏览器方式对屏幕红、绿、蓝、白、条纹逐行扫描进行自检操作
6、支持通过Web浏览器，在级联模式下，可以在同一界面下支持查看多发送卡下LED整墙的概览信息和LED屏连线状态;支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模、在Web端鼠标移到网格上时，可展示该网格所属网口的所有接收卡单元，高亮展示，展示网线连线顺序，网口号，展示工作状态。
8、字幕单设备最大支持宽度为32760，内容支持滚动，支持设置滚动速度 最大32760。
8、支持3路信号源同时上墙显示。
	1
	台

	5
	电源线
	取电处到屏体主电源线规格不低于3*4平方
	60
	米

	6
	屏内配线
	磁铁，长排线，电源线、网线等线材、辅材
	1
	批

	7
	配电箱
	10KVA
1、具备手动控制设备供应电的开启和关闭
2、多组回路输出，每组可独立控制，标配为手动控制，可添加多种控制方式
3、具备上电保护功能，具有防雷，过流、短路等保护
4、具有电源状态指示，运动状态指示及风机\空调独立控制开关机指示
	1
	套

	8
	机柜
	12U墙柜
	1
	套

	8
	钢结构
	全彩屏尺寸:3.62m(长）*1.7m（高）=6.154㎡
1.材质镀锌铁管                 
2.外框尺寸50*100材料1.1厚
3.背条尺寸40*20材料0.9厚      
4.塑料拐角链接
5.不锈钢黑钛拉丝无指纹包边
	6.154
	平方

	10
	功放
	输出功率：≥130W；
输出电压：70V、100V or 4-16Ω；
输入灵敏度：MINC:600Ω 300mv AUX:15KΩ不平衡；
输出灵敏度：600Ω 1V （0dB）；
信噪比：MIC：＞70 AUX：＞80；
频率响应：80Hz-18KHz；
总谐波失真：<0.8%；
	1
	台

	11
	音柱
	1.额定功率:≥20W；
2.输入电压：100V/70V
3.灵敏度:89±3dB；
4.频率响应:100Hz-18KHz；
5.单元:5"全频*1+高音*1；
	2
	支

	12
	集成费
	安装、调试、培训
	1
	项

	三、电脑室

	序号
	名称
	参数
	数量
	单价

	1
	国产教师终端
	一、硬件参数要求：
1、处理器：主频≥3.0GHz 、≥8核处理器16线程，三级缓存≥16MB。
2、内存：≥16GB DDR4 3200MT/s 内存或以上。
4、硬盘：≥512GB M.2 NVME SSD，支持3.5寸机械硬盘拓展。
5、显卡：≥2GB显存。
6、支持拓展9.5mm标准光驱。
7、支持1000Mbps。网口支持wake on LAN。
8、集成标准声卡。
9、USB有线键盘、鼠标。
10、前置面板：USB≥4个；耳麦接口≥1个；麦克风接口≥1
11、后置面板：USB≥6个；音频输入≥2个；音频输出≥1个；RJ45≥1个；串口≥1个。
12、独立显卡：≥2G。
13、内部插槽：PCIEX16≥2个（支持拓展独立显卡）；PCIEX8≥1个；PCIEX1≥1个；M.2≥1个。
14、显示器：≥23.8英寸显示屏幕，分辨率≥1920*1080，屏幕亮度≥300cd/m2。
二、教师助手软件要求： 
1、登录方式多样性：支持帐号和手机微信扫码两种登录方式。（提供能清晰、完整展示软件对应功能的截图并加盖投标人公章）
2、设备运行状态：支持查看当前设备的内存、CPU、硬盘、系统盘、网速的实时占用状态信息。
3、文件发送：支持一次发送单个或多个文件给多个接收端；接收端离线时文件能够暂存在云端，在线后可进行自动下载；
4、截屏：支持自定义框选截屏区域；截取的内容支持使用画笔标注，支持选择画笔粗细和画笔颜色；支持提取文字功能，支持对识别截图截取文字内容，支持对识别的文字进行复制；支持保存截图到电脑本地；支持保存截图到剪切板，并能粘贴到目标位置；支持快捷键唤起截图功能。
5、PDF格式转化：支持对PDF文件进行转换格式，支持转换格式为XLSX、DOCX、PPT；转换后文件内容的排布与源PDF保持一致；PDF文件转换后支持下载文件至电脑本地，支持对转换后的文件进行编辑，包括编辑文本、编辑表格、编辑图片。
	1
	台

	2
	云桌面平台教学管理软件
	1.便携部署：为便于云桌面设备的快速部署和维护，支持无操作系统裸机部署模式，通过U盘、PXE方式将终端部署成云桌面终端；支持带操作系统的物理机部署模式，将Windows、统信UOS、银河麒麟等操作系统的物理机批量部署成云桌面终端。
2.镜像同传：为简化管理员的维护，支持任意终端作为发送端将自身镜像同传给其他设备，同传时可在同传界面直观显示传输信息；支持镜像同传给局域网内其他终端设备，支持辨别其他终端的设备型号、IP地址、剩余磁盘容量、网卡速率等信息，支持同传过程中查看进度、传输速度等信息；支持手拉手和P2P同传方式；支持增量同传和断点续传。
3.同传速度:千兆环境（千兆网线、千兆网卡、千兆交换机）下的同传峰值速度不低于261MB/S（2088Mb/S），平均速度不低于150MB/S（1200Mb/S）；百兆环境（百兆网线、百兆网卡、百兆交换机）下的同传峰值速度不低于40MB/S（320Mb/S），平均速度不低于20MB/S（160Mb/S）。
4.多镜像:为便于不同场景、环境下的使用，支持单个终端部署多个系统镜像，多个系统镜像共享整个磁盘空间，系统运行互不影响.
5.计划任务：支持计划任务设置，可以设置每日、每周、每月、指定日期和指定时间点进行定时执行各种任务类型，包括开机、关机、还原、切换镜像等。
6.设备信息查看：支持查看设备的相关信息，包括设备名称、连接状态、当前系统、设备类型、IP地址、软件版本、座位编号、分组信息、固件版本、设备型号、MAC地址、网卡速率、SN号码、CPU型号、内存容量等信息。
7.外网访问禁用：支持外网访问禁用，禁用后Windows、统信、麒麟等操作系统将无法访问外网，局域网不影响访问，设置实时生效。
8.软件下发：支持批量下发软件到终端安装；支持自定义软件安装参数；支持下发后合并且更新镜像，适用于软件永久使用场景，还原后依然可以保留下发的软件更新。
9.设备定位：支持远程设备定位与取消定位，开启定位后，被定位设备会显示已被定位的特殊界面，便于快速找到设备位置。
10.多方式登录：终端设备配置管理平台后，提供用户统一登录认证功能，支持通过账号登录、手机扫码登录、本地管理密码登录。
11.支持监测网络状态，支持查看当前网络类型，支持查看终端设备IP地址，支持查看与管理平台的网络连接质量。
12.支持系统启动方式配置，可配置成开机自动启动操作系统或进入云桌面系统.
	1
	套

	3
	云桌面终端授权软件
	1、可实现实时监控学生机画面、以及进行统一的教学管理，文件共享和回收。
2、学校管理员可以添加教师和管理员的角色，添加之后管理员能够绑定设备和进行正常的授课工作。
3、教师在屏幕广播状态下，提供授课小工具，包括提供可自由调整笔迹颜色及笔触粗细的画笔、黑板、橡皮擦等。
4、支持老师将指定学生的屏幕画面广播给其他所有学生，同时老师也能看到该指定学生的屏幕图像。
5、支持同步课堂活动的课件并支持下发，下发后学生拖动答案进行作答，系统将自动判断正误。
6、教师可以在管理后台预先录入学生名单。授课时，教师选择相应的班级，学生在课程开始后只需输入自己的姓名即可完成签到。同时，教师端能够实时显示尚未签到的学生名单。
7、在教师广播过程中，支持自动截取屏幕内容供学生答题，并在学生回答后在教师端展示答题数据。
8、教师可通过同品牌移动教学软件，在不同局域网环境下实现屏幕共享，支持屏幕画面自动广播至学生端。
9、在登录模式下，教师可选择允许特定设备免输入姓名直接进入课堂。
10、支持教师端远程控制学生端的画面操作。
11、支持同步教学软件的课件内容，支持按照大小、更新时间进行排序，支持按照文件类型进行筛选。
12、支持教师把云空间的文件批量共享给指定的多个授课班级，设备重启还原后，学生进入授课班级后仍可重新下载。
13、教师可以选定学生执行黑屏操作。
14、开始授课后，若学生设备离线时会自动在教师端显示离线的设备总量以及对应离线的设备IP。
15、支持设置应用程序白名单。
16、支持显示最近一节课的违规使用应用程序的名称、违规操作人、设备IP，以及支持教师禁用和取消禁用学生使用违规应用程序。
17、支持教师对最近一节课的违规使用应用程序进行一键禁用。
18、支持设定学生访问网站的白名单信息，对学生可以访问的网址进行管理。
19、支持防止卸载学生端应用。
20、支持在管理后台导入、增加、删除、更改、查询班级学生名单，并同步到终端应用教学软件中。
	50
	套

	4
	国产学生终端
	1、处理器：主频≥3.0GHz 、≥8核处理器16线程，三级缓存≥16MB。
2、内存：≥8GB DDR4 3200MT/s 内存或以上。
4、硬盘：≥256GB M.2 NVME SSD，支持3.5寸机械硬盘拓展。
5、显卡：≥2GB显存。
6、支持拓展9.5mm标准光驱。
7、支持1000Mbps。网口支持wake on LAN。
8、集成标准声卡。
9、USB有线键盘、鼠标。
10、前置面板：USB≥4个；耳麦接口≥1个；麦克风接口≥1
11、后置面板：USB≥6个；音频输入≥2个；音频输出≥1个；RJ45≥1个；串口≥1个。
12、独立显卡：≥2G。
13、内部插槽：PCIEX16≥2个（支持拓展独立显卡）；PCIEX8≥1个；PCIEX1≥1个；M.2≥1个。
14、显示器：≥23.8英寸显示屏幕，分辨率≥1920*1080，屏幕亮度≥300cd/m2。
	50
	套

	5
	施工费
	集成安装调试（运输、安装、调试、综合布线）
	51
	台

	四、AI师生成长系统建设

	序号
	名称
	参数
	数量
	单位

	1
	AI算力服务器
	1.整机采用一体设计，产品边缘采用圆角包边防护；背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；
2.整机接口非外接拓展，不少于2路千兆以太网交换接口；

不少于3路支持PoE功能的千兆以太网接口，支持级联PoE功能的网络摄像机和阵列麦克风； 

不少于1路MicroSD卡接口，支持通过MicroSD卡升级整机系统软件；

不少于1路Type-C 接口，支持调试和控制功能；

3.处理器内核不低于8核A53内核芯片，主频≥2.3GHz；
4.系统支持不低于linux 5.4，采用LPDDR4内存，内存容量大于等于16GB；采用SSD存储，支持TCG-OPAL 2.0硬件加密功能，存储容量大于等于256GB；
5.采用国产AI算力芯片，峰值算力不低于32TOPS@INT8峰值算力，支持H.264&H.265解码格式，解码能力支持32x1080P@25fps，8x4K@25fps，不低于8K ；编码能力不低于12x1080P@25fps, 不低于3x4K@25fps，不低于8K。支持JPEG图片编解码：1080P@60fps，不低于32768*32768。
6.存储器支持TCG-OPAL 2.0硬件加密功能。
7.支持通过web管理后台实现定时开关机、远程关机功能、查看设备在线状态。
8.支持云端在线系统固件升级。
9.支持AC220V独立供电，功耗≤80W。
	5
	台

	2
	AI课堂智能反馈系统软件
	1.系统支持对教室环境的3D还原重建。
2.系统依据采集到的音视频数据，自动生成课堂质量、课程总览、课堂提问、师生互动、合作学习、新课标落实等维度的课堂反馈建议，可查看课程知识点、课堂思维导图、符合知识性目标的提问、对课堂提问建议、师生互动建议、新课标落实改进建议。
3.系统支持自动识别课堂学生互动情况，并统计不同学生的提问举手次数、回答问题次数，按照人员的形式呈现。点击头像可以跳转对应的视频片段。
4.系统自动对课堂按照教学内容进行切片划分，支持显示片段的标题和内容小结，支持查看不同片段的视频和课堂对话文字明细，文字明细会按师生角色区分，并自动进行分段分句。会自动统计片段中教室提问、学生回答、教师评价发生的情况，并标记每个提问与回答的类型。
5.系统支持自动识别老师的核心提问，并且会将提问片段进行抽取，可以看到片段总体的抬头率、回答问题的举手率。点击片段明细，可以按照座位图的方式，查阅具体学生举手和回答的情况。
6.系统支持自动识别学生回答时长，可分类为5秒以内，5-15秒，15秒以上。点击各个类型会自动打开到相应的课堂实录视频片段窗口，显示对应文字明细，文字明细会按师生角色区分，并自动进行分段分句。
7.系统将从课堂艺术、学习体验、合作探究、整体发展、目标达成、评价反馈、思维激发、课堂调控等维度，计算出整体的教研指数，并根据课堂中实际获得指数值，与全国均值对比，明确本节课的优劣点。同时支持AI分析建议，帮助老师更好理解课程当前的情况以及接下来改进的方向。
8.系统自动读取学校的评课表，并且依据评课表的维度进行分析。系统根据评课表的要求，给出评价结论和依据，并且会针对性给出改进的建议。支持老师根据实际情况，切换不同评课表，切换后会自动生成新的分析建议。
9.系统支持上传word/pdf格式的教学设计，或者读取用户的云教案。当上传教学设计后，系统会自动识别教学设计中的教学目标、教学重难点和教学环节，并且比对课堂中真实授课的数据，从而判断对应的教学目标、教学重难点和教学环节是否达成。当系统识别出未达成，或者部分达成的时候，会有对应标识，并且给出对应的理由和AI改进建议。整体按照思维导图的形式呈现，并且支持自由缩放与拖拽。
10.系统自动统计教师讲授、师生问答、学生练习、学生诵读、学生观察、学生记录、学生讨论、学生展示、学生实验、自主学习等不同维度的时间占比
11.系统支持将报告以docx格式下载至本地，报告中包含基础数据、AI建议、教学时间分配、PTA模型、问答模型、提问类型、弗兰德斯编码图、S-T/Rt-Ch教学分析图、提问数据统计、课程总体分析、课堂活跃情况、AI课堂总览、学生互动数据、学习行为分布、学生应答时长、教师总体数据、素养课堂分析、师生互动分析、提问列表等。
12.系统支持不少于5节课数据进行对比，实现同课异构分析，支持课堂教学质量，以及基础数据两种形式进行比较。系统将提供课程得分维度及子维度明细数据，以及基础数据（总体数据、课堂活跃图、课堂时间分配、PTA模型、学生抬头率）、学生学习（学生互动数据、学生行为分布、回答建构分类、应答时间）、教师教学（讲授数据、课堂流程重构、提问有效性、提问类型、4MAT模型、候答时间、评价类型、弗兰德斯互动分析、S-T分析、Rt-Ch分析）的对比分析，同时支持数据下载。
13.系统支持以海报、二维码的方式分享给他人。
14.系统支持在移动端查看报告。
15.支持报告管理能力，能对报告收藏、移除、下载视频、重命名以及关联听评课。
	5
	套

	3
	AI学生成长系统
	1、能根据开课情况，自动识别学生认真听讲、积极举手、问答问题等行为，并且课后形成AI建议给到老师。老师可以删除或者增加学生点评。
2、支持以座位表图片、导入Excel表格等形式还原座位布局，以管理座位排布。
3、系统支持按照周、月自动生成班级报表。支持按照全部老师，以及老师个体的数据进行查阅呈现。
4、系统自动生成周期内待关注学生列表，按照情绪波动、有点小情绪、专注度下降、表扬减少、待改进增加、以及单项待改进最多的标签显示学生头像及姓名。支持点击下钻查阅学生详情，包含待改进变化、点评变化、以及自动生成AI评语。
5、系统自动生成周期内标杆学生清单，按照小红花最多、小红花飙升、待改进减少、专注度最高、专注度飙升、以及单项最多的表扬项标签显示学生头像及姓名。支持点击下钻查阅学生详情，包含待改进变化、点评变化、以及自动生成AI评语。
6、系统支持一键生成奖状，支持修改奖状的模版、获奖学生姓名、奖状内容、称号、颁发人、颁发日期。支持删除奖状与颁发推送，并发送站内通知。
7、系统依据采集到的学生情绪状态数据、专注度数据、点评数据，生成全班的学生成长报告，按照学生头像形式进行选择。点击学生头像即可打开具体报告，并支持调整学期时间。
8、系统根据采集到的点评数据、专注度及情绪数据进行综合理解，自动生成AI评语。
9、系统自动采集学生点评数据、专注度数据和情绪数据，并且支持数据下钻。其中点评数据可以看见表扬、待改进次数、点评趋势、待改进趋势，支持班级均值和当前学生比较。点评分布支持按照表扬维度和待改进维度以饼图形式呈现。支持查阅点评记录
10、系统按照点评的统计，自动形成综合素质评价。系统将根据点评的内容，按照学习表现、品行素养、身心健康、社会实践、艺术审美五个维度构建雷达图。并且基于评价内容，生成AI评价。支持学生数值和全班均值比较。
11、根据采集到的不同学科的专注度、愉悦度数据，系统进行学科兴趣分析，并且基于学科兴趣分析形成AI分析建议。支持点击学科下钻，查阅学科的个性化评价建议、专注度变化、情绪指数变化以及点评数据。
12、系统支持绑定班级信息，并且设定开启定时录制能力。同时支持上传人脸信息，实现人脸绑定。支持设定AI点评项。
	5
	套

	4
	4K教学观察摄像机
	整机采用一体化设计，内置4k摄像头；
整机摄像头水平视场角≥40°，对角线视场角≥42°；

整机摄像头支持4K超高清影像输出；
可提供3840×2160图像编码输出，同时向下兼容 1920×1080、1280×720分辨率；

整机内置视频处理器采用四核处理器，linux 5.1及以上操作系统，≥512MB系统内存、≥128MB存储空间；

在无需连接外网情况下，整机支持老师在教学过程书写的板书内容和老师遮挡分层处理，输出视频中老师身体遮挡板书内容实现透视可见，实现教学过程板书可视化；

整机支持H.264视频编码格式； 

整机视频码率设置范围：819Kbps ~ 12288Kbps；

整机接口含2路RJ45级联接口，POE IN，POE OUT支持RJ45级联；1路DC接口；1个红绿双色指示灯，支持显示整机工作状态；1路针孔按键，支持复位重启设备功能；

整机支持2种供电方式，POE和DC12V供电方式；
整机软件支持web端进行远程OTA在线升级。 
	5
	台

	5
	全向拾音麦
	产品采用一体化设计，内置8个传感器单元，组成线阵列麦克风。
产品内置阵列麦克风，麦克风清晰最大拾音距离≥10m；

产品音频处理采用4核音频处理芯片；

产品支持网络数字音频数据传输；

产品接口含2路RJ45级联接口，POE IN支持RJ45音频输入，POE OUT支持网络级联和数据输出，同时支持POE IN电源；1路Type-C调试接口；1个红绿双色指示灯，支持显示产品工作状态；
支持网络级联，级联数量最大支持3级；
支持波束成型、噪声抑制、增益控制；
阵列麦克风具备≥1个状态指示灯，可显示麦克风工作状态。
	5
	套

	6
	集成费
	设备施工安装（含布线材料），调试
	5
	批


注: ▲本项目采购需求内容均为实质性要求，不允许负偏离，≧1项负偏离的视为无效响应。
（包2）郴州市苏雅中学更新学生课桌椅采购项目
	序号
	名称
	参数
	数量
	单位

	1
	套管升降式单斗课桌椅（椅子带靠背）
	钢塑升降桌子：650mm*450mm*670mm-760mm（升降范围)
1、桌面规格：长650mm*宽450mm*厚18mm，桌面材质采用18mm厚E0级多层板；桌面靠胸前处设计成斜坡形状，贴合人体，防止挤压胸腔，方便书写流畅；桌面左上角设有一个笔槽和一个杯槽，桌面四周边缘封边、笔槽及杯槽采用PP塑料一次性无接头注塑封边一次成型。注：外观尺寸允许±3mm。
2、桌斗：采用一次成型冷轧钢板制作而成高≥175*长450*深320*厚度0.7mm。

3、桌架:下套管采用≥68mm*45mm*1.2mm椭圆钢管制作，上套管采用≥56mm*34mm*1.2mm椭圆钢管制作，着地脚采用≥45mm*68mm*1.2mm椭圆钢管，椭圆管材外表面平整顺直，轮廓线条连续圆滑，不得存在成型造成的局部内凹、外凸结构；连接档采用≥20mm*50mm*1.2mm椭圆钢管制作。（需提供体现下套管、上套管、着地脚外形尺寸的实物测量彩照）二、钢塑升降椅子
1、椅子整体规格：≥415*375*380mm-430mm（升降高度）
2、椅子面板：坐板：规格≥宽415mm±5mm*深375mm±5mm，材质采用环保PP塑料一次性注塑成型；靠背板：规格≥宽415mm±5mm*高350mm±5mm，材质采用环保PP塑料一次性注塑成型；
3、椅架:下套管采用≥68mm*45mm*1.2mm椭圆钢管制作，上套管采用≥56mm*34mm*1.2mm椭圆钢管制作，着地脚采用≥45mm*68mm*1.2mm椭圆钢管，椭圆管材外表面平整顺直，轮廓线条连续圆滑，不得存在成型造成的局部内凹、外凸结构；连接档采用≥20mm*50mm*1.2mm椭圆钢管制作，椅靠背管采用≥20mm*40mm*1.2mm椭圆管，（需提供体现下套管、上套管、着地脚外形尺寸的实物测量彩照）三、配件和工艺
1.课桌椅脚套：采用优质耐磨PP工程塑料一次性注塑成型规格为：≥60.5mm*51.5mm*78mm脚套底部设有纵横加强筋，可增加对地面的摩擦系数，增加课桌椅的防滑性，并降低了课桌椅的破损率，脚套与钢管螺丝固定，安装后钢管和脚套槽内牢固不松动，不脱落。（投标文件中需提供脚套外观尺寸的实物测量照片）2.课桌椅内塞固定件：下为套管升降课桌椅专用内置档位调节塑料件，具备六档分级高度调节功能；外形尺寸：≥127mm*40mm*63mm，塑件最厚部位壁厚 2.9mm；本体采用多格六边形加强筋腔体结构，多档位卡位一体成型，用于课桌、课椅立管套管内部卡位锁止，实现桌椅高度六档定位调节，装配于升降套管内部，实现高度锁定，承受桌椅竖向载荷，结构抗形变，保障档位调节稳定不滑脱。（投标文件中需提供内塞固定件外观尺寸的实物测量照片）
3.课桌椅升降套：升降套管配备高度调节管套，管套采用优质耐磨PP工程塑料一次性注塑成型规格为：≥79mm*49.5mm*74mm。（投标文件中需提供升降套外观尺寸的实物测量彩图）4、组装钢架部位采用螺丝连接升降，其余各连接部位用国标专用止退螺栓、螺帽。要求所有焊接部位采用二氧化碳保护焊新工艺，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝咬边和飞溅，保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象。保证抗拉压强度不少于40kg/mm2。表面处理：钢制部件表面经磨光去刺去油去锈、酸洗、磷化处理，流水线静电喷塑。
	2100
	套


注: ▲本项目采购需求内容均为实质性要求，不允许负偏离，≧1项负偏离的视为无效响应,塑料件不可使用3D打印。
第三节 商务要求
（包1）郴州市苏雅中学设备采购（教学一体机、电脑室等）

一、项目概况

1、项目范围和施工内容：教学一体机、LED屏、电脑室、AI师生成长系统及相关配套材料，含设备供货、运输、卸货、安装调试、系统部署、培训、质保、验收等全部工作，为交钥匙工程。
2、项目建设地点：郴州市苏雅中学
3、交货时间：合同签订后10个日历日内完成设备安装及调试、培训并交付使用。
二、项目实施要求
1、投标人在投标文件中需提供完整的施工方案、供货计划、进度保障措施、质量保障措施、安全保障措施、技术人员配备情况，方案描述详细，具有针对性和可行性，安排科学合理。采购人根据投标人制定的方案进行监督，保证项目能在规定时间内完成。
2、成交供应商须负责本项目所有设备的包装、运输、现场卸货、搬运至指定教室、安装、布线、调试、系统联调，所有施工产生的垃圾由成交供应商负责清理出场，相关费用全部包含在投标报价内。

3、现场施工须服从学校后勤管理规定，施工时间由采购人统一安排，尽量避开教学时段；施工人员须持证上岗，做好安全防护，施工期间发生的人身伤害、财产损毁等一切安全责任，全部由成交供应商承担。投标人在施工方案中必须出具施工安全承诺书，在施工过程中一定要文明施工，安全施工，施工过程中出现任何安全事故，均由中标人全权负责。
4、设备安装点位由采购人现场指定，成交供应商进场前须安排技术人员现场勘查，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。采购人接受的是能够完全正常运行且满足招标要求的系统及配套硬件设备。
5、设备布线须采用阻燃线材，线缆排布整齐、固定牢固，明线须使用线槽保护，不得随意裸露布线；所有接线标识清晰，强电弱电分离，避免信号干扰。

6、项目实施全过程，所有进场设备不得拆封，待采购人代表现场见证后方可拆封验收外观；设备提前私自拆封的，采购人有权拒绝验收。
三、产品质量要求
1、所有供货产品必须为全新原厂正品，未使用、无返修、无翻新、非样机，原厂完整包装，所有设备序列号可在制造商官方平台核验；不接受 OEM 贴牌、二次翻新、库存样机、渠道串货产品。
2、产品所有技术参数须完全满足本采购需求技术规格，所有功能均可正常使用；响应文件中承诺的功能，现场实测不满足的，视为产品质量不达标。
3、所投产品属于国家法律法规规定强制要求的，投标时需提供相关证书复印件，否则视为无效投标。产品出厂检验合格证书、3C 认证证书须随设备一并提供；证书型号必须和所投设备型号一一对应，证书型号不一致视为产品不合格。

4、产品包装应具备防潮、防震防护，运输过程造成的磕碰、划痕、屏幕损坏，全部由成交供应商免费更换新机。

三、培训要求
1、投标人在投标文件中需提供完善的培训方案计划、培训内容、培训方式，项目培训方案阐述全面、具体，清晰合理，完全符合本项目需求，重点突出，切合实际；
2、培训对象要求：覆盖全校任课教师、信息化管理员、后勤运维人员，培训到场人数须由采购人现场签到确认，成交供应商须完整留存签到台账，缺一不可。

3、投标人提供现场技术培训服务，保证操作人员能够正确、顺利的操作软件的各项功能。
4、后续常态化培训：质保期内，学校可随时申请免费复训、专项小班培训、新教师岗前培训，供应商须在24小时内响应、72小时内完成上门培训，不得以任何理由推脱、收费。

四、售后服务要求（提供承诺函原件，格式自拟）
1、 项目验收合格之日起提供三年质保及三年免费上门服务，7*24小时响应。
2、故障响应：质保期内，设备故障报修后，1 小时远程响应，2 小时到达项目现场，8 小时内完成故障修复；无法现场修复的，24 小时内提供备用机，保障教学正常使用。

3、质保期内所有维修、更换配件均为原厂全新配件，不使用维修件、翻新件；维修更换部件质保重新起算。质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗拒的除外），由中标人负责全免费更换或维修；中标人未履行服务义务的，采购人可选择第三方维修处理，费用由中标人负责。
4、终身技术支持：质保期满后，成交供应商提供终身成本价维修服务，免费提供技术咨询、软件升级服务；软件固件升级终身免费。

5、所投产品要求生产厂家提供售后服务技术支持，为保证完善的售后服务，并提供售后人员名字及电话号码，在中标人无法响应服务的情况下甲方能够顺利的联系生产厂家的售后工作人员。中标人的售后服务机构名称、联系方式如有变化，应及时通知采购人。中标人不及时通知采购人，由此造成的损失由中标人负责。

6、为满足学校教学教研工作需要，AI 师生成长系统在投标文件中须提供完善服务方案，每星期安排技术人员上门开展指导工作，协助教师完成教学、学习、行为等数据采集，与校园平台做好对接工作。
7、巡检服务：项目验收合格之日起，质保期内每季度 1 次现场巡检；质保期满前，安排 1 次全面终检；重大活动、开学季、节假日前后，根据采购人需求提供专项预防性巡检；接到故障预警、重大隐患提示后，开展应急专项巡检。

五、项目验收要求
1、投标人在投标文件中需提供完善的验收方案，在中标人提出验收后七个工作日内，由甲方和委托第三方验收人员根据供应商提供的验收方案对整个项目进行验收，对照招标文件和投标文件的技术参数逐条核验其功能和参数，对于其虚假响应的责令整改，若整改还无法达到要求的视为无法交货，作逾期竣工违约并上报到财政管理部门进行处理。
2、到货初验：设备送达现场，采购人、成交供应商共同开箱，核对设备型号、序列号、外观、证书、包装，核对佐证资料。到货初验不合格，采购人有权拒收全部货物。

3、整体竣工验收：安装调试完成，培训全部结束后，成交供应商提交完整验收资料，向采购人提交验收申请。验收资料清单： ① 设备出厂合格证、3C 证书复印件 ②培训签到表、课件、培训现场照片（加盖公章）③投标文件需要提供的所有承诺函④所有技术指标对应的制造商白皮书 / 说明书佐证材料⑤设备序列号清单⑥施工记录、布线资料等。 
4、验收方式：采购人组织现场实测验收，对采购需求内所有功能逐项现场测试；所有技术指标现场实测必须全部达标，任何一项功能实测不满足，视为验收不合格。
5、项目验收时国家有强制性规定的，按国家规定执行；验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。
6、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。
7、项目验收不合格，由中标人返工直至合格；有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。
六、付款方式：
货物到达采购人指定地点，全部安装调试完成、培训到位、验收合格后十个工作日内凭正式发票支付合同金额的95%，余5%作质保金，在验收合格三年后（无质量问题）的七个工作日内支付（余款不计利息）。
七、其他要求及说明
1、中标人必须严格按施工内容及甲方要求施工，若中标人未能在合同约定的竣工日期完工或未经采购人书面批准的顺延工期内完成全部工程内容，则视为中标人违约。不可抗拒因素或因甲方原因导致施工不能正常进行外，不得拖延工期，如因乙方原因造成的工期延误，自合同约定的竣工日期次日起，每延误一日历天，中标人应按合同签约价款的千分之一(1‰)向采购人支付逾期竣工违约金。违约金总额上限：累计逾期竣工违约金的总额不得超过合同签约价款的百分之五(5%)
2、投标人参与政府采购应提供真实有效的证明材料，应当诚信守法、公平竞争，采购人有权要求成交中标人在确定成交后三个工作日内提供相关证明材料原件核查（包括但不限于技术参数响应佐证材料：如检测报告（向检测机构实验室书面核实是确认报告真实可靠）、制造商白皮书、产品彩页、其它相关证书等）。不得有以提供虚假材料、隐瞒失信信息等谋取中标的行为。如发现有弄虚作假骗取中标行为的，则取消成交资格并报行政监管部门处理。（提供承诺函原件，格式自拟）。
★对于本章节上述项目要求条款，投标人应在响应文件中进行实质性响应并作出承诺，不得出现负偏离，否则视为无效投标。
（包2）郴州市苏雅中学更新学生课桌椅采购项目
一、项目概况
1、项目范围和施工内容：套管升降式单斗课桌椅（椅子带靠背）及相关配套材料，含设备供货、运输、卸货、安装调试、质保、验收等全部工作，为交钥匙工程。
2、项目建设地点：郴州市苏雅中学
3、交货时间：合同签订后根据学校实际情况约定具体时间并完成设备安装及调试并交付使用。
二、项目实施要求
1、投标人在投标文件中需提供完整的安装方案、供货计划、进度保障措施、质量保障措施、安全保障措施、安装人员配备情况，方案描述详细，具有针对性和可行性，安排科学合理。采购人根据投标人制定的方案进行监督，保证项目能在规定时间内安装完成。

2、成交供应商须负责本项目所有设备的包装、运输、现场卸货、搬运至指定教室、安装、调试高度，以及现有的课座椅的搬运，所有施工产生的垃圾由成交供应商负责清理出场，相关费用全部包含在投标报价内。
3、现场施工须服从学校后勤管理规定，施工时间由采购人统一安排，尽量避开教学时段；施工人员须持证上岗，做好安全防护，施工期间发生的人身伤害、财产损毁等一切安全责任，全部由成交供应商承担。投标人在施工安装方案中必须出具施工安全承诺书，在安装过程中一定要文明，安全，安装过程中出现任何安全事故，均由中标人全权负责。
4、设备安装点位由采购人现场指定，成交供应商进场前须安排技术人员现场勘查，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。
三、产品质量要求
1、为保证产品质量，投标单位开标时需提供有效期内符合标准的《中国环境标志产品认证证书》，《质量管理体系认证证书》，《环境管理体系认证证书》，《职业健康安全管理体系认证证书》。产品所有技术参数须完全满足本采购需求技术规格，所有功能均可正常使用。

2、为保证产品质量，投标单位需在投标文件中提供招标文件所要求体现外形尺寸的实物测量彩照，如不提供或提供不符合参数的实物测量彩图作为无效投标处理。

3、为保证产品质量，课桌需符合GB/T 3325-2024、GB/T 35607-2024、GB/T 2423.18-2021、GB/T 6461-2002、GB/T 31588.1-2015、GB/T 1741-2020的标准，其中检测内容包含而不限于：①表面理化性能要求：软、硬质覆面（耐冷热循环、耐干热、表面耐磨性、桌面耐污染符合要求，耐液性≥1级，抗冲击：冲击高度≥50mm，≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，表面胶合强度≥0.40Mpa）。②安全要求符合要求。③力学性能（课桌）：桌面垂直静载荷、桌面垂直冲击 、桌腿跌落、桌面水平静载荷符合要求。④塑料件中有害物质限量：邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DDP的总量）≤0.1%。⑤外观性能：金属件（焊接件、喷漆（塑）涂层符合要求）、木制件（封边、贴面、包边、软硬质覆面符合要求)、塑料件符合要求、可触及区域符合要求。⑥产品表面理化性能【金属喷漆（塑）涂层】：硬度、冲击强度、耐盐浴符合要求，附着力0级。⑦环境属性：产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物未检出。⑧盐雾和腐蚀试验：涂层耐湿（盐雾）/干燥/湿气环境的循环（循环A，30个循环）≥240h，无起泡、无剥落、无粉化、无生锈。⑨耐霉菌性：黑曲霉、黄曲霉、树脂子囊菌耐霉菌性等级0级。⑩抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、阴沟肠杆菌抗细菌率≥99.9%。⑪ 交变盐雾试验≥168h（试验方法3：一个循环周期7d)：10级/10级（无锈蚀、无鼓泡）（需提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告）

3.2课椅需符合GB/T 3325-2024、GB/T 35607-2024、GB/T 2423.18-2021、GB/T 6461-2002、GB/T 31588.1-2015、GB/T 1741-2020的标准，其中检测内容包含而不限于：①表面理化性能要求：软、硬质覆面（耐冷热循环、耐干热、表面耐磨性符合要求，耐液性≥1级，抗冲击：冲击高度50mm，≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级）。②安全要求符合要求。③力学性能（课椅）：椅子向前倾翻无倾翻、椅子向后无倾翻，座面、椅背联合静载荷、座面冲击、椅背冲击符合要求。④塑料件中有害物质限量：邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DDP的总量）≤0.1%。⑤外观性能：金属件（焊接件、喷漆（塑）涂层符合要求）、塑料件符合要求、可触及区域符合要求。⑥产品表面理化性能【金属喷漆（塑）涂层】：硬度、冲击强度、耐盐浴符合要求，附着力0级。⑦环境属性：产品有害物质：甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物未检出。⑧盐雾和腐蚀试验：涂层耐湿（盐雾）/干燥/湿气环境的循环（循环A，30个循环）≥240h，无起泡、无剥落、无粉化、无生锈。⑨耐霉菌性：黑曲霉、黄曲霉、树脂子囊菌耐霉菌性等级0级。⑩抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、阴沟肠杆菌抗细菌率≥99.9%。⑪ 交变盐雾试验≥168h（试验方法3：一个循环周期7d)：10级/10级（无锈蚀、无鼓泡）（需提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告）

3.3桌面符合：QB/T 4071-2021、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2024、LY/T 1985-2011、GB/T 17657-2022、GB/T 24128-2018、GB/T 12000-2017、GB/T 1043.1-2008检验项目包含而不限于：1、外观：⑴木制件、木制件漆膜外观：①外表应无干花、湿花②内表干花、湿花面积不超过板面的5%③外表应无明显划痕④外表应无明显压痕⑤外表应无明显色差⑥外表应无鼓泡、龟裂、分层⑵塑料件外观：①应无裂纹、明显变形、缩水、针孔②应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩④应无气泡、杂质、伤痕、白印⑤表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污渍⑥应无明显色差⑶木工要求：①人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理②贴面、封边，包边不应出现脱胶、鼓泡或开裂现象③板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角④各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；2、含水率≤10%；3、甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/m³；4、五氯苯酚含量未检出；5、盐雾试验≥100h；6、简支梁无缺口冲击强度；7、防霉等级：黑曲霉、黄曲霉、树脂子囊菌均为0级；8、抗冲击性能：落球高度、压痕直径、板面破损：无破损；9、挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出（需提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告）

3.4冷轧钢板：符合GB/T 232-2024、GB/T 11253-2019、GB/T 228.1-2021、GB/T 2423.18-2021、GB/T 6461-2002、GB/T 6739-2022、GB/T 4336-2016的标准；其中检验项目包含：弯曲试验，不使用放大辅助设备观察弯曲后的试样,弯曲外表面无目视可见裂纹；抗拉强度Rm370-500MPa，断后伸长率 A80mm≥30%，下屈服强度 ReL≥300MPa；化学成分：C≤0.13%、Si≤0.4%、Mn≤1.2%、P≤0.03%、S≤0.03%；交变盐雾试验168h(试验方法3:1个循环周期7d)，(无锈蚀,无鼓泡)保护评级（Rp）10级，外观评级（Ra）10级；硬度4H，（需提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告）

3.5坐板、靠背板：符合GB/T 32487-2016、GB/T 12000-2017、GB/T 11547-2008、GB/T 24128-2018的标准；其中检验项目包含：①塑料材料理化性能：耐老化性（室内用：≥500h），冲击强度的保持率≥65%，外观颜色变色评级≥4级②塑料件外观符合要求③理化性能（塑料件）：耐冷热循环符合要求，硬度≥70④盐雾试验≥100h：质量变化率≤1.5%⑤耐液体化学试剂性能：乙酸（50%）≥168h，外观变化等级：无变化（需提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告）

3.6螺栓、螺帽：符合GB/T 2423.18-2021、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021：①、乙酸盐雾试验（AASS试验）：≥480h(连续喷雾)：⑴外观评级（RA）：10级⑵保护评级（RP)：10级②、中性盐雾试验（NSS）：≥480h(连续喷雾)：⑴外观评级(RA)：10级⑵保护评级(RP)：10级③铜加速乙酸盐雾试验(CASS试验)：≥48h（连续喷雾）：⑴外观评级(RA)：10级⑵保护评级(RP)：10级④交变盐雾试验168h(试验方法3:1个循环周期7d)：10级/10级(无锈蚀,无鼓泡)（需提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告）

本招标文件中要求提供的证明材料(包括但不限于认证证书、检验报告)等 内容证书和检测报告必须和供应商或制造商名称一致，在发布成交结果公示期三个工作日内，采购人有权要求成交供应商或制造商提供所投相关正明材料原件核查如检测报告、其它相关证书等)。达不到采购要求的，将被取消成交资格，采购人将上报至同级财政监管部门，并追究其以虚假谋取中标的法律责任。

5、为确保货物质量，签订合同前成交供应商需提供符合采购文件内技术参数的套管升降式单斗课桌椅一套、脚套、内塞固定件、升降套样品供采购人查验。

四、售后服务要求（提供承诺函原件，格式自拟）
1、 项目验收合格之日起提供三年质保。

2、质保期内所有维修、更换配件均为原厂全新配件，不使用维修件、翻新件；维修更换部件质保重新起算。质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗拒的除外），由中标人负责全免费更换或维修；中标人未履行服务义务的，采购人可选择第三方维修处理，费用由中标人负责。

3、终身服务支持：质保期满后，成交供应商提供终身成本价配件维修服务，仅收配件成本价，免收上门工时费。
4、所投产品要求生产厂家提供售后服务支持，为保证完善的售后服务，并提供售后人员名字及电话号码，在中标人无法响应服务的情况下甲方能够顺利的联系生产厂家的售后工作人员。中标人的售后服务机构名称、联系方式如有变化，应及时通知采购人。中标人不及时通知采购人，由此造成的损失由中标人负责。

5、故障响应与上门时效：

5.1、报修受理：7×24 小时电话 / 微信报修通道，预留固定售后负责人、服务网点信息。

5.2、电话响应：接到报修 30 分钟内 联系校方，核实故障、制定方案。

5.3、、紧急故障（多套损坏、影响班级上课）：2–4 小时内上门，12 小时内修复；无法修复提供同规格备用桌椅，保障教学不间断。

5.4、一般故障（单套螺丝松动、小配件损坏）：12–24 小时内上门处置。

5.5、寒暑假集中问题：优先安排集中检修，避开开学时间。

6、主动巡检保养：

6.1、保期内每学期 / 每学年主动上门免费巡检 1 次，优先安排暑假。
6.2、全面紧固螺丝、检查升降机构、检查封边、钢架防锈排查、清理毛刺隐患。

6.3、形成巡检记录表，校方签字留存；提前集中处理一批隐患，降低开学故障。
五、项目验收要求
1、投标人在投标文件中需提供完善的验收方案，在中标人提出验收后七个工作日内，由甲方验收人员根据供应商提供的验收方案对整个项目进行验收，对照招标文件和投标文件的技术参数逐条核验其功能和参数，对于其虚假响应的责令整改，若整改还无法达到要求的视为无法交货，作逾期竣工违约并上报到财政管理部门进行处理。
2、到货初验：设备送达现场，采购人、成交供应商共同开箱，核对设备型号、序列号、外观、证书、包装，核对佐证资料。到货初验不合格，采购人有权拒收全部货物。
3、整体验收：安装调试完成后，成交供应商提交验收资料，向采购人提交验收申请。

4、验收方式：采购人组织现场验收，对采购需求内所投产品实测必须全部达标，任何一项功能实测不满足，视为验收不合格。
5、项目验收时国家有强制性规定的，按国家规定执行；验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。
6、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。
7、项目验收不合格，由中标人返工直至合格；有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。
给采购人造成的损失等费用由中标人承担。
六、付款方式：
货物到达采购人指定地点，全部安装调试完成、验收合格后十个工作日内凭正式发票支付合同金额的97%；剩余3%作为质保金，自项目验收合格之日起满 12 个月，在无质量问题、供应商已履行全部质保义务前提下，采购人于 7 个工作日内无息支付该 3% 质保金。
七、其他要求及说明
1、中标人必须严格按安装内容及甲方要求安装，若中标人未能在合同约定的日期完工或未经采购人书面批准的顺延工期内完成全部安装内容，则视为中标人违约。不可抗拒因素或因甲方原因导致安装不能正常进行外，不得拖延工期，如因乙方原因造成的工期延误，自合同约定的完工日期次日起，每延误一日历天，中标人应按合同签约价款的千分之一(1‰)向采购人支付逾期竣工违约金。违约金总额上限：累计逾期竣工违约金的总额不得超过合同签约价款的百分之五(5%)
2、投标人参与政府采购应提供真实有效的证明材料，应当诚信守法、公平竞争，采购人有权要求成交中标人在确定成交后三个工作日内提供相关证明材料原件核查（包括但不限于技术参数响应佐证材料：如检测报告（向检测机构实验室书面核实是确认报告真实可靠）、制造商白皮书、产品彩页、其它相关证书等）。不得有以提供虚假材料、隐瞒失信信息等谋取中标的行为。如发现有弄虚作假骗取中标行为的，则取消成交资格并报行政监管部门处理。（提供承诺函原件，格式自拟）。
★对于本章节上述项目要求条款，投标人应在响应文件中进行实质性响应并作出承诺，不得出现负偏离，否则视为无效投标。
第五章 响应文件组成
目录
供应商的响应文件应包含以下部分：
一、报价表及报价文件(格式)
二、谈判响应声明(格式)
三、授权委托书(格式)
四、供应商资格审查材料
五、采购需求响应
六、合同条款偏离表
七、采购需求偏离表
八、享受政府采购政策的证明资料
九、响应标的符合谈判文件规定的证明文件
十、供应商认为需提供的其他资料

十一、最后报价
一、报价表及报价文件(格式)
附件1-1 报价表
报价表
政府采购计划编号：                                 项目名称：                        
	报价
	其他内容

	小写金额：               （人民币元）
大写金额：              （人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	


注：

1、本表须按包填写，一个“包号”一份。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：    年    月     日
附件1-2分项报价说明
分项报价说明
注：1.供应商应按谈判文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，并说明。
附件1-3分项报价明细表
分项报价明细表
采购代理编号：__    ________                       项目名称：____            ______ 
包号：__    ________                               包名称：__    ________   
	分项项目名称
	规格型号
（或项目特征描述）
	品牌/产地
	数量/单位
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	小计
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价（元）：
	
	


备注：（1）本表应对应“开标一览表”，按包填写。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。
（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。
（3）如果开标一览表内容与本表内容不一致的，以开标一览表内容为准。
（4）投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第13.7款规定修改本表相应内容。否则，本表相应内容按投标报价修改的相同比例进行调整。
投标人名称（盖单位电子章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或签章）：       
日期：        年    月   日
二、谈判响应声明(格式)
致 (采购人、采购代理机构)：
根据贵方为（项目名称）的谈判邀请（政府采购计划编号：            ，委托代理编号：    ），签字代表 （姓名、职务）经正式授权并代表供应商 （供应商名称）提交响应文件电子文档：一份，参加采购项目第    包谈判，并在此声明，所递交的响应文件内容完整、真实。
一、我方已详细审查谈判文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
二、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
三、我方愿意按谈判文件规定和谈判小组要求重新提交响应文件和最后报价。
四、我方同意在谈判文件中规定的提交首次响应文件截止时间起     日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
五、我方承诺遵守《政府采购法》及实施条例、《政府采购非招标方式管理办法》（财政部第74号令）的有关规定，保证在获得成交资格后，按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
六、我方承诺在参与竞争性谈判过程中，若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条和《政府采购非招标方式管理办法》第五十四条规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。
七、我方的联系方式：
地址：       ；邮编：         ；电话：        ；电子邮箱：              。
供应商名称(盖单位公章)：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：     年      月      日
三、授权委托书(格式)
本人（姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（项目名称、政府采购计划编号、委托代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                    。
代理人无转委托权。
本授权书于    年    月     日签字生效，特此声明。
	委托代理人身份证（正面）复印件
	委托代理人身份证（反面）复印件

	法定代表人身份证（正面）复印件
	法定代表人身份证（反面）复印件


注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。
供应商名称(盖单位公章)：
法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：
委托代理人（签字或印章）：
日期：    年    月     日 

法定代表人身份证明
供应商名称：                 
统一社会信用代码：                 
注册地址：                 
姓名：         性别：         年龄：         职务：         系         （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件


注：供应商代表为法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。
供应商名称(盖单位公章)：
日期：               年      月     日

四、供应商资格审查材料
附件4-1 资格更新证明材料
供应商的资格更新证明材料
注：根据谈判文件第二章规定，被邀请的供应商在提交资格证明材料起至提交首次响应文件止，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条件的，应随本响应文件提供更新或者补充的资格证明材料。
五、采购需求的响应
编制说明：供应商应按谈判文件第四章采购需求自行编写采购需求响应文件，格式自拟。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：     年       月       日
六、合同条款偏离表
政府采购计划编号:                        项目名称：                     
	序号
	谈判文件章节条款号
	谈判文件要求
	响应文件的应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对谈判文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。


注：1.供应商应根据谈判文件第三章“合同草案条款”填写本表；
2.供应商如果对谈判文件第三章“合同草案条款”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
3.如不提供此表，则视为供应商不满足谈判文件第三章的所有条款要求，其响应无效。
4.在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“合同条款偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合谈判文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：    年    月     日
七、采购需求偏离表
政府采购计划编号:                           项目名称：                    
	序号
	谈判文件章节条款号
	谈判文件要求
	响应文件应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对谈判文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。


注：1.供应商应根据谈判文件第四章“采购需求”填写本表；
2.供应商如果对谈判文件第四章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
3.如不提供此表，则视为供应商不满足谈判文件第四章的所有条款要求，其响应无效。
4.在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“采购需求偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合谈判文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。
5.本表偏离表与本章第六节“采购需求响应”不一致时，以“采购需求响应”为准。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日      期：      年     月     日
八、享受政府采购政策优惠的证明资料
供应商符合第二章要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。
附件8-1中小企业声明函
中小企业声明函
本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司(联合体)参加    (单位名称)的   (项目名称)采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下
1、   ( 标的名称)，属于   (采购文件中明确的所属行业) 行业：承建（承接）企业为    (企业名称)，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于   (中型企业、小型企业，微型企业) 。
2、   ( 标的名称)，属于   (采购文件中明确的所属行业) 行业：承建（承接）企业为    (企业名称)，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于   (中型企业、小型企业，微型企业)  。
…

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称(盖章) ：
日期:
注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填写。
附件8-2残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
(不符合政策要求的无需提供)
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的               项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
附件8-3监狱企业证明资料
监狱企业证明资料
(不符合政策要求的无需提供)
注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
附件8-4 强制采购或者优先采购产品的证明材料
强制采购或者优先采购产品的证明材料
(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)
注：1.供应商提供的产品属于优先采购的，应按规定提供证明材料和本章本节附页1“优先采购产品清单”，并加盖供应商单位公章。
2.节能产品、环境标志产品(强制采购或者优先采购产品)认证证书内容注明“详见证书附件”的，应提供其附件，以证明认证证书与响应文件一致。
附页1优先采购产品清单
优先采购产品清单
政府采购计划编号:                           项目名称：                    
	以下为供应商提供的政府采购优先采购产品，供应商对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	序号
	货物名称
	规格型号
	价格（元）
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/


注：1.本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或者环境标志产品）的政府采购政策价格扣除。

2.栏目4“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
3.栏目6“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号。
4.货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只需填写一种。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或者其委托代理人（签字或者印章）：
日期：年月日
本项目所投执行本国产品政府采购政策功能产品清单

本国产品成本比例承诺函
	序号
	主要产品/技术名称（规格型号）
	本国产品
	该产品成本在产品总成本中占比（%）

	1
	
	是
	XX

	2
	
	是
	XX

	3
	
	否
	XX

	本国产品在产品总成本中占比合计
	XX


本公司（单位）承诺上述数据均已经我公司（单位）核实确认，确保真实、有效。
供应商名称（盖章）：__________________
日期： 年 月 日
注：
1、供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），如后续有更新的，则以更新后的文件为准，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》提供该产品成本在产品总成本中占比。

2、供应商须同时出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

附件1 
中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。 
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。 
附件2
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。 
公司（单位）名称（盖章）： 
日期： 年 月 日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写，多种产品应分别填写名称。 

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
附件3：其他证明材料
九、响应标的符合谈判文件规定的证明文件
供应商资格声明(格式)

致     (采购人、采购代理机构)：

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和    (项目名称)邀请公告的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为    ， 全称为    ，统一社会信用代码为     ，法定代表人（单位负责人）为     ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事   处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是   指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关   行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。

供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如  下： 
    


2、我单位直接控股的其他单位如下： 
 


3、与我单位存在管理关系的其他单位如下： 

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”、“信用湖南”、“信用郴州”网站被列入失信被执行人和重大税收违法   案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”、“湖南省政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记   录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

注：第三条“良好的商业信誉”是指供应商经营状况良好，无本承诺函第九条情形。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：     （签字或印章）

 日期：      年     月     日

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金,在前三年的经营活动中无重大违法记录,未列入严重失信行为名单,符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号),本公司企业规模为: 大型口中型口小型□微型□。
□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场,遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27 号),如违反承诺,同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选)。
公司机构代码：       ；注册登记机构：     ；日期：      ；
有效期：          ；注册资本：       ；地址：      ；
经济行业：           ；经济性质：             。
法定代表人姓名（签字）：           ；身份证号：           ；手机号：            。
授权代理人姓名（签字）：           ；身份证号：           ；手机号：            。
投标人名称（加盖公章）：
日期：   年  月  日
十、供应商认为需提供的其他资料
注：供应商认为需提供的其他资料包括：

1.谈判文件第三章采购需求要求的其他资料；

2.谈判文件要求的其他相关资料。

十一、最后报价
附件11-1最后报价表
最后报价表（谈判后网上递交）
政府采购计划编号：                                项目名称：                   
	报价
	其他内容

	小写金额：              （人民币元）
大写金额：               （人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	


注：

1、本表须按包填写，一个“包号”一份。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：     年    月     日


