采购需求

第一节 采购清单一览表
	包号 
	包名称
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算（元）
	地点

	1
	包1
	苏雅中学新建综合楼教学设备采购（教学一体机、电脑室等）
	详见“第二节 技术要求”
	详见“第二节 技术要求”
	935450.00
	采购人指定地点

	2
	包2
	苏雅中学新建综合楼教学设备采购（更新学生课桌椅采购项目）
	详见“第二节 技术要求”
	详见“第二节 技术要求”
	651000.00
	


注：1、“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。

2、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。

3、供供应商可根据自身情况任意选择 1 个包或多个包分包号进行投标，但同一供应商只能中选 1 个包；磋商小组按包号顺序依次评审：①如 A 供应商参加了多个包的投标且为包 1 的第一成交候选人，则 A 供应商只能选择包 1 为成交包号（须提供承诺函，格式自拟）。

第二节 技术要求

（包1）郴州市苏雅中学设备采购（教学一体机、电脑室等）

	一、教学一体机

	序号
	名称
	参数
	数量
	单位

	1
	交互式智能平板
	一、整体设计要求：
1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。
2、整机屏幕采用≥75英寸液晶显示器。整机采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160，钢化玻璃表面硬度≥9H。
3、三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。
4、整机前置输入接口应不少于 3 路 USB 接口，其中包含 1 路 Type-C 接口和 2 路 USB 接口；侧置接口应不少于 2 路 HDMI 接口、1 路 RS232 接口（RJ45 形态）、1 路 USB 接口、1 路音频输出接口、1 路触控 USB 输出接口。侧置接口为整机原生接口，非通过外接转接器实现。

5、整机左、右边框具备磁吸功能，可在边框任意位置吸附配套磁吸功能的书写笔，方便书写笔的收纳管理。【提供所投产品制造商出具的产品白皮书或产品使用说明书以及符合上述技术指标的佐证材料并加盖投标人公章】

6、支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。
7、设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可同步录制屏幕显示内容、音频内容及人声。

8、整机前置功能按键支持自定义设置，可将前置物理功能按键设置为一键启用全局小工具或快捷开关，包括但不限于批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历、节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式

9、整机在Windows系统和Android系统均支持≥50点触控及书写划线。
10、整机屏幕触摸有效识别高度不超过 1.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面间距不超过 1.5mm 时，触摸屏可识别为点击操作；整机支持提笔书写，在 Windows 系统下，检测到书写笔笔尖接触屏幕时可自动进入书写模式，无需提前点击功能入口。

11、整机内置 2.2 声道扬声器，扬声器位于设备上边框，朝前发声，整机扬声器总最大功率不低于 80W；所有扬声器模块支持正面维护，无需拆开设备背板即可单独拆卸更换。

12、整机听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持≥3档强弱调节，通过AI算法提取视频/音频中的语言进行效果增强。【提供所投产品制造商出具的产品白皮书或产品使用说明书以及符合上述技术指标的佐证材料并加盖投标人公章】

13、整机内置非独立外扩展的 8 阵列麦克风，麦克风阵列拾音角度不小于 180°，可用于教室环境音频采集，有效拾音距离不小于 12m。

14、为方便教师的应用，整机配套教学应用APP可通过wifi直连技术，近场发现附近教学设备，无需扫码或账号密码登入，可直接连接并登录教学设备，基于统一身份认证，其他教学软件可实现免登录操作。【提供所投产品制造商出具的产品白皮书或产品使用说明书以及符合上述技术指标的佐证材料并加盖投标人公章】
15、整机应支持标准、听力、观影及 AI 空间感知音效模式；AI 空间感知音效模式可根据教室环境声音自动调整音频频段、音量及音效表现，适配当前教室声学环境。

16、整机上边框内置非独立式摄像头模组，摄像头数量不少于 5 个，其中不少于 4 颗摄像头有效像素不低于 1300 万，整机摄像头模组支持有效像素不低于 5200 万的照片拍摄，并支持 8192×2772 分辨率视频拍摄。

17、处理器：Intel Core i5 十二代或以上 CPU，内存规格：DDR4内存，≥16G；硬盘：≥256G 固态硬盘。
18、采用模块化电脑，抽拉内置式，需实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块，电脑模块和整机连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gpbs。
二、主要功能要求
1、整机前置 Type-C 接口应支持音视频输入及触控回传功能，外接电脑设备通过双头 Type-C 线连接整机后，可将外接电脑画面显示至整机，并支持整机触控操作外接电脑，无需额外连接触控 USB 线。

2、整机嵌入式系统版本≥Android 15，CPU≥8核，主频≥1.6GHz。【提供所投产品制造商出具的产品白皮书或产品使用说明书以及符合上述技术指标的佐证材料并加盖投标人公章】
3、整机内置专业硬件自检维护工具，该工具为设备原生内置系统工具，非第三方独立软件，支持对整机内部板卡及主要部件进行故障检测，并支持系统还原功能。

4、整机支持外接信号输入自动唤醒功能，设备处于关机通电状态时，外接电脑显示信号通过 HDMI 接口输入后，设备可智能识别信号并自动开机。

5、整机配套教学软件支持智能图表绘制，可将手绘表格转化为智能表格，形成表格后，表格中书写区域可根据书写内容自适应调整，并支持将表格外书写内容移动至表格内。【提供所投产品制造商出具的产品白皮书或产品使用说明书以及符合上述技术指标的佐证材料并加盖投标人公章】
6、整机全通道侧边栏快捷菜单应提供以下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。

7、整机全通道侧边栏快捷菜单小工具支持自定义，支持设置对应小工具的显示/隐藏。
8、整机全通道侧边栏快捷菜单应支持查看物联设备连接状态，并可通过设备图标快速调出设备控制菜单进行统一管控。
	25
	台

	2
	智能化授课教学平台
	1、教学平台应为全校教师提供可扩展、易管理、安全可靠的个人云存储空间，并可根据教师使用时长、教学资源制作频率等因素，将个人云空间扩展至不小于 200GB。

2、教学平台应为全体教师配备个人账号，形成统一的信息化教学账号体系；教师个人云空间应与学校、学科及校本资源库自动关联。教师个人账号应支持数字账号、微信二维码、硬件密钥等多种登录方式。

3、互动教学课件支持定向分享功能，分享者可将互动课件或课件组精准推送到指定接收方账号的云空间，接收方可在个人云空间中接收并打开分享课件。

4、互动教学课件支持分享至学校校本资源库，课件对应的学段、学科信息可根据教师账号信息自动匹配；分享后课件可在校本资源库中全校可见，并支持教师直接下载使用。校本资源库应支持按学科、学段快速查找，并支持关键词检索。

5、完成研讨后，集备终稿自动归档同步到校本资源库，并支持生成集体备课报告，报告内至少包含集备信息、数据统计、研讨记录等。（提供能清晰、完整展示软件对应功能的截图并加盖投标人公章）
6、课件软件应支持交互表格功能，可在课件中自由插入表格，预置不少于 5 种表格样式，支持边框、底纹设置及单元格合并；表格应具备单元格遮罩功能，可对任一单元格内容进行遮罩，授课模式下点击可取消遮罩。

7、课件软件支持全文快速搜索，可在课件中通过搜索，输入文本即可查找课件内文本框、形状、表格中对应的文本匹配项。（提供能清晰、完整展示软件对应功能的截图并加盖投标人公章）
8、平台内置微课录制工具，支持同步录制音频与课件操作过程，具体要求如下： （1）录制过程中可对课件内素材进行拖动、复制、删除等编辑操作，支持实时书写与擦除批注； （2）支持按课件页面分段剪辑、局部重录，支持一键将成品微课上传云端存储； （3）支持空白画布录制微课，可新建不少于 100 页空白讲解页面； （4）微课完成后支持生成分享链接或分享海报，学生通过移动端直接播放观看，无需安装专用客户端； （5）学生观看微课过程中，支持参与课件交互，可操作课件素材，完成课堂互动练习； （6）系统后台可统计微课观看数据，支持教研分析使用。

9、互动答题工具：教师根据讲解内容发布答题板供学生选择作答，学生提交答案后系统自动统计正确率和答题详情。（提供能清晰、完整展示软件对应功能的截图并加盖投标人公章）
10、平台应配备数据互通的移动端应用，移动端支持上传手机相册中的照片、视频至资料夹，并支持调用系统相机拍摄照片后直接上传，教师可在备课端选择相关资源插入课件。
	25
	套

	3
	集中控制平台
	一、设备巡视
1、设备巡视：设备巡视功能应支持同时查看不少于 20 个教室的实时摄像头画面和设备屏幕画面；支持在同一界面查看单个教室内设备屏幕画面、摄像头实时画面及麦克风声音。摄像头画面可复用班班通设备自带摄像头，也支持批量导入学校已有网络摄像头，并与同场地班班通设备自动建立连接。单台设备巡视时，应支持远程发送文本消息、语音消息，支持记录备注和听课评价，并支持巡视日志回溯功能。

2、个性化巡视应支持自定义巡视水印类型、水印内容及水印颜色，设置后摄像头画面和设备屏幕画面均叠加水印信息；支持自定义选择是否显示摄像头、麦克风及相关音视频源。

3、点播巡视应支持根据班级课程表自动获取当前上课或即将上课的科目、教师及教室信息，快速定位并远程听课；支持在听课过程中进行教学评价，支持创建和管理多个评课表，并将评价结果记录至巡视记录。

二、设备安全
1、平台应支持远程批量清理班班通设备磁盘，可清理指定磁盘中的指定文件夹，包括系统盘备份、缓存、日志等文件；支持迁移系统盘中的视频、图片、音乐、文档等文件，并支持对非系统盘进行格式化。

2、平台应支持远程管控已开启系统还原保护的设备，可在设备处于还原保护状态下下发指令、推送软件；设备正常关机后自动完成指令执行或软件安装，恢复保护状态后仍可正常使用已安装软件，过程中无需人工解除还原保护。

3、流量监管：平台应支持流量监管，可查看校内班班通设备当日流量使用情况及带宽利用率，并支持对设备进行限速设置。

4、平台应具备 AI 画面监测功能，可自动识别设备画面中的色情、恐怖、暴力、游戏等风险内容或异常画面；支持设置告警规则，监测到风险画面后自动提醒，并支持将风险结果推送至管理端；支持按设备、按画面回溯历史风险记录。

三、设备管控
1、多场景锁屏：平台应支持多场景锁屏管理，包括一键下课锁屏、开机自动锁屏、无网络身份验证解锁等模式；下课锁屏可通过班班通设备端 “下课” 按钮触发，开机自动锁屏可设置生效时间和生效设备；无网络环境下，应支持通过移动端验证身份后获取解锁方式。平台应支持设置锁屏壁纸，并提供普通锁屏、极速锁屏等不同模式。

2、智慧管控应支持用户自定义无人使用时间段，设备在无人使用状态下可自动进入屏保、锁屏、息屏或关机状态。

3、软件静默安装：平台应支持软件静默安装，管理员可上传软件安装包，并批量下发至班班通设备进行自动安装，安装过程无需人工现场操作。

4、音视频直播：平台应支持音视频直播功能，多位教师可同时向不同设备发起直播，直播方式包括纯桌面直播、视频直播、音频直播、桌面 + 视频直播等；直播过程中支持动态增减接收设备，支持实时查看接收端教室画面，支持切换直播画质，并支持实时查看直播码率、帧率等数据。

五、设备治理：
1、设备概览：支持通过不少于五大维度，科学合理监测评估基建设备的稳定性；支持通过网络达标情况了解设备是否常态化联网；支持通过硬件达标情况了解设备使用年限、CPU/内存/磁盘等硬件的配置，通过流畅度情况了解设备CPU占用/温度、内存占用、系统盘容量占用的情况。
2、设备盘点：设备盘点应支持快速筛选全校设备各项指标达标率，识别问题设备；支持查看单台设备详情，包括设备基础参数及各项指标明细数据；支持导出全校设备网络状态、硬件参数、运行流畅度、安全防护服务状态等信息。

3.基建优化建议：平台应支持基建优化建议，可对设备运行数据进行分析，根据网络带宽利用率分析网络稳定性并提出优化建议，根据硬件参数及运行流畅度分析设备稳定性并提出优化建议，根据安全服务开启情况分析运行风险并提出优化建议。

4.素养提升建议：平台应支持教师信息化素养分析，可根据教师使用数据、学科数据、设备数据及软件使用明细进行分析，识别经验教师和常用软件，并提出信息化素养提升、软件推广、软件替换或软件拦截等建议。
	25
	套

	4
	施工费
	拆除原有一体机并搬运至指定地方，运输、安装新购一体机
	25
	套

	二、LED屏

	序号
	名称
	参数
	数量
	单价

	1
	P2.5全彩显示屏
	1. 1R1G1B三合一像素结构，像素点间距≤2.5mm，像素密度≥160000点/㎡；
2. 显示屏尺寸：宽≥3.52米，高≥1.6米；
3、前维护设计，支持灯板、电源、接收卡正面拆卸，水平视角≥160°，垂直视角≥160°；
4、换帧频率≥60 Hz，刷新率≥3840 Hz，灰度等级≥16 bit；
5、白平衡亮度≥600 cd/㎡，色温不低于1700K-15000K可调，101x照度环境条件下对比度≥5500：1，色度均匀性± 0.001Cx，Cy之内，亮度均匀性≥ 99％；
6、支持信源接入状态显示,可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web浏览器进行信源切换，具备OSD菜单显示功能，支持可视化屏幕调节；
7、支持通过 Web 浏览器查看 LED 整墙的概览信息和 LED 屏连线状态;支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模,在Web 端鼠标移到网格上时,可展示该网格所属网口的所有接收卡单元并高亮展示,可展示网线连线顺序、网口号、工作状态；
8、支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正；支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点16位颜色校正；                                                                                                                    9、支持坏点检测，某颗灯珠存在问题时，可以剔除该点，不会形成毛毛虫，具备3条以上r校正曲线，支持自行调整，具有重置gamma表功能，支持射频遥控器和红外两种遥控器；                                                                                                                                                                                                 10、支持通过RS485接口与中控设备进行对接，支持设置文稿场景、影院场景，安防场景、常规场景、广告场景、视讯场景、HDR场景、自定义场景，支持通过客户端或设备自带Web浏览器控制多台样品同时进行远程重启；                                                                                                                      11、在特定条件下，射频遥控器最远距离不小于8m ,可穿过一层普通建筑物墙壁进行遥控，屏幕控制参数、联屏文件设置数据可通过TCP/IP通讯协议实现多级级联管理和控制；                                                                                                                                                        12、支持智能光感护眼功能，可识别环境光强弱，自动调节屏幕亮度，接收卡具有环路备份功能，且主备信号可自动切换，无闪烁；                                                                                  
	5.632
	平方

	2
	接收卡
	1 可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面。
2 支持显示效果设置功能，在软件端进行配置，可调节某行偏暗、低灰偏色、消影、耦合等问题。
3 支持对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，可用于调试显示屏低灰均匀性、白平衡一致性效果。
4 支持Mapping功能，可在每个箱体上会显示独立ID，可在屏幕正面查看不同网口下的对应接收卡，无需进屏幕后排查，可用于实现问题箱体快速定位以及快速点屏。
5 支持低亮高灰功能，可在软件端设置调整低灰均匀性，低灰优化，耦合优化，余辉控制，灰度等级等功能。
6 接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题。
7 支持智能温控功能，当温度高于设定值时，可配合多功能卡实现自动断电或打开风扇降低温度。
	11
	张

	3
	电源
	直流电压：4.2-5V，额定电流：40A，电流范围：0~60A，额定功率：≥200W，最大峰值功率：≥200W，纹波与噪声15mVp-p,电压调整范围：4.2~5V，电压精度：±3.0%，线性调整率：±0.5%，负载调整率：±2.0%，电压输入范围：90~264VAC，频率范围：47~63Hz，效率：＞89%，保护过负载：额定输出功率的113%~135%，负载异常条件移除后自动恢复，保护过电压：异常条件移除后自动恢复，工作温度：-40~+60℃，储存温度：-40~+85℃，内置功率因素校正功能，PF＞0.95。
	19
	个

	4
	视频处理器
	1、输入：HDMI×3、USB×1、DEBUG×1、网络通信网口×2、RS485×1、IR IN×1；输出：Audio OUT×1,HDMI (Monitor) ×1,带载网口×2；按键：开关×1、功能按键×3；
2、控制网口×2，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联；
3、信号输入：3路HDMI1.4，每路支持最大分辨率：260W@60Hz,可自定义分辨率,极限宽度：4096,极限高度：4096,支持HDCP；
4、单网口带载≥65W像素，设备总带载≥130W像素；
5、支持亮度调节，支持通过客户端、遥控器、物理按键进行调节；可通过物理按键、客户端、Web浏览器方式对屏幕红、绿、蓝、白、条纹逐行扫描进行自检操作
6、支持通过Web浏览器，在级联模式下，可以在同一界面下支持查看多发送卡下LED整墙的概览信息和LED屏连线状态;支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模、在Web端鼠标移到网格上时，可展示该网格所属网口的所有接收卡单元，高亮展示，展示网线连线顺序，网口号，展示工作状态。
8、字幕单设备最大支持宽度为32760，内容支持滚动，支持设置滚动速度 最大32760。
8、支持3路信号源同时上墙显示。
	1
	台

	5
	电源线
	取电处到屏体主电源线规格不低于3*4平方
	60
	米

	6
	屏内配线
	磁铁，长排线，电源线、网线等线材、辅材
	1
	批

	7
	配电箱
	10KVA
1、具备手动控制设备供应电的开启和关闭
2、多组回路输出，每组可独立控制，标配为手动控制，可添加多种控制方式
3、具备上电保护功能，具有防雷，过流、短路等保护
4、具有电源状态指示，运动状态指示及风机\空调独立控制开关机指示
	1
	套

	8
	机柜
	12U墙柜
	1
	套

	8
	钢结构
	全彩屏尺寸:3.62m(长）*1.7m（高）=6.154㎡
1.材质镀锌铁管                 
2.外框尺寸50*100材料1.1厚
3.背条尺寸40*20材料0.9厚      
4.塑料拐角链接
5.不锈钢黑钛拉丝无指纹包边
	6.154
	平方

	10
	功放
	输出功率：≥130W；
输出电压：70V、100V or 4-16Ω；
输入灵敏度：MINC:600Ω 300mv AUX:15KΩ不平衡；
输出灵敏度：600Ω 1V （0dB）；
信噪比：MIC：＞70 AUX：＞80；
频率响应：80Hz-18KHz；
总谐波失真：<0.8%；
	1
	台

	11
	音柱
	1.额定功率:≥20W；
2.输入电压：100V/70V
3.灵敏度:89±3dB；
4.频率响应:100Hz-18KHz；
5.单元:5"全频*1+高音*1；
	2
	支

	12
	集成费
	安装、调试、培训
	1
	项

	三、电脑室

	序号
	名称
	参数
	数量
	单价

	1
	国产教师终端
	一、硬件参数要求：
1、处理器：主频≥3.0GHz 、≥8核处理器16线程，三级缓存≥16MB。
2、内存：≥16GB DDR4 3200MT/s 内存或以上。
4、硬盘：≥512GB M.2 NVME SSD，支持3.5寸机械硬盘拓展。
5、显卡：≥2GB显存。
6、支持拓展9.5mm标准光驱。
7、支持1000Mbps。网口支持wake on LAN。
8、集成标准声卡。
9、USB有线键盘、鼠标。
10、前置面板：USB≥4个；耳麦接口≥1个；麦克风接口≥1
11、后置面板：USB≥6个；音频输入≥2个；音频输出≥1个；RJ45≥1个；串口≥1个。
12、独立显卡：≥2G。
13、内部插槽：PCIEX16≥2个（支持拓展独立显卡）；PCIEX8≥1个；PCIEX1≥1个；M.2≥1个。
14、显示器：≥23.8英寸显示屏幕，分辨率≥1920*1080，屏幕亮度≥300cd/m2。
二、教师助手软件要求： 
1、登录方式多样性：支持帐号和手机微信扫码两种登录方式。（提供能清晰、完整展示软件对应功能的截图并加盖投标人公章）
2、设备运行状态：支持查看当前设备的内存、CPU、硬盘、系统盘、网速的实时占用状态信息。
3、文件发送：支持一次发送单个或多个文件给多个接收端；接收端离线时文件能够暂存在云端，在线后可进行自动下载；
4、截屏：支持自定义框选截屏区域；截取的内容支持使用画笔标注，支持选择画笔粗细和画笔颜色；支持提取文字功能，支持对识别截图截取文字内容，支持对识别的文字进行复制；支持保存截图到电脑本地；支持保存截图到剪切板，并能粘贴到目标位置；支持快捷键唤起截图功能。
5、PDF格式转化：支持对PDF文件进行转换格式，支持转换格式为XLSX、DOCX、PPT；转换后文件内容的排布与源PDF保持一致；PDF文件转换后支持下载文件至电脑本地，支持对转换后的文件进行编辑，包括编辑文本、编辑表格、编辑图片。
	1
	台

	2
	云桌面平台教学管理软件
	1.便携部署：为便于云桌面设备的快速部署和维护，支持无操作系统裸机部署模式，通过U盘、PXE方式将终端部署成云桌面终端；支持带操作系统的物理机部署模式，将Windows、统信UOS、银河麒麟等操作系统的物理机批量部署成云桌面终端。
2.镜像同传：为简化管理员的维护，支持任意终端作为发送端将自身镜像同传给其他设备，同传时可在同传界面直观显示传输信息；支持镜像同传给局域网内其他终端设备，支持辨别其他终端的设备型号、IP地址、剩余磁盘容量、网卡速率等信息，支持同传过程中查看进度、传输速度等信息；支持手拉手和P2P同传方式；支持增量同传和断点续传。
3.同传速度:千兆环境（千兆网线、千兆网卡、千兆交换机）下的同传峰值速度不低于261MB/S（2088Mb/S），平均速度不低于150MB/S（1200Mb/S）；百兆环境（百兆网线、百兆网卡、百兆交换机）下的同传峰值速度不低于40MB/S（320Mb/S），平均速度不低于20MB/S（160Mb/S）。
4.多镜像:为便于不同场景、环境下的使用，支持单个终端部署多个系统镜像，多个系统镜像共享整个磁盘空间，系统运行互不影响.
5.计划任务：支持计划任务设置，可以设置每日、每周、每月、指定日期和指定时间点进行定时执行各种任务类型，包括开机、关机、还原、切换镜像等。
6.设备信息查看：支持查看设备的相关信息，包括设备名称、连接状态、当前系统、设备类型、IP地址、软件版本、座位编号、分组信息、固件版本、设备型号、MAC地址、网卡速率、SN号码、CPU型号、内存容量等信息。
7.外网访问禁用：支持外网访问禁用，禁用后Windows、统信、麒麟等操作系统将无法访问外网，局域网不影响访问，设置实时生效。
8.软件下发：支持批量下发软件到终端安装；支持自定义软件安装参数；支持下发后合并且更新镜像，适用于软件永久使用场景，还原后依然可以保留下发的软件更新。
9.设备定位：支持远程设备定位与取消定位，开启定位后，被定位设备会显示已被定位的特殊界面，便于快速找到设备位置。
10.多方式登录：终端设备配置管理平台后，提供用户统一登录认证功能，支持通过账号登录、手机扫码登录、本地管理密码登录。
11.支持监测网络状态，支持查看当前网络类型，支持查看终端设备IP地址，支持查看与管理平台的网络连接质量。
12.支持系统启动方式配置，可配置成开机自动启动操作系统或进入云桌面系统.
	1
	套

	3
	云桌面终端授权软件
	1、可实现实时监控学生机画面、以及进行统一的教学管理，文件共享和回收。
2、学校管理员可以添加教师和管理员的角色，添加之后管理员能够绑定设备和进行正常的授课工作。
3、教师在屏幕广播状态下，提供授课小工具，包括提供可自由调整笔迹颜色及笔触粗细的画笔、黑板、橡皮擦等。
4、支持老师将指定学生的屏幕画面广播给其他所有学生，同时老师也能看到该指定学生的屏幕图像。
5、支持同步课堂活动的课件并支持下发，下发后学生拖动答案进行作答，系统将自动判断正误。
6、教师可以在管理后台预先录入学生名单。授课时，教师选择相应的班级，学生在课程开始后只需输入自己的姓名即可完成签到。同时，教师端能够实时显示尚未签到的学生名单。
7、在教师广播过程中，支持自动截取屏幕内容供学生答题，并在学生回答后在教师端展示答题数据。
8、教师可通过同品牌移动教学软件，在不同局域网环境下实现屏幕共享，支持屏幕画面自动广播至学生端。
9、在登录模式下，教师可选择允许特定设备免输入姓名直接进入课堂。
10、支持教师端远程控制学生端的画面操作。
11、支持同步教学软件的课件内容，支持按照大小、更新时间进行排序，支持按照文件类型进行筛选。
12、支持教师把云空间的文件批量共享给指定的多个授课班级，设备重启还原后，学生进入授课班级后仍可重新下载。
13、教师可以选定学生执行黑屏操作。
14、开始授课后，若学生设备离线时会自动在教师端显示离线的设备总量以及对应离线的设备IP。
15、支持设置应用程序白名单。
16、支持显示最近一节课的违规使用应用程序的名称、违规操作人、设备IP，以及支持教师禁用和取消禁用学生使用违规应用程序。
17、支持教师对最近一节课的违规使用应用程序进行一键禁用。
18、支持设定学生访问网站的白名单信息，对学生可以访问的网址进行管理。
19、支持防止卸载学生端应用。
20、支持在管理后台导入、增加、删除、更改、查询班级学生名单，并同步到终端应用教学软件中。
	50
	套

	4
	国产学生终端
	1、处理器：主频≥3.0GHz 、≥8核处理器16线程，三级缓存≥16MB。
2、内存：≥8GB DDR4 3200MT/s 内存或以上。
4、硬盘：≥256GB M.2 NVME SSD，支持3.5寸机械硬盘拓展。
5、显卡：≥2GB显存。
6、支持拓展9.5mm标准光驱。
7、支持1000Mbps。网口支持wake on LAN。
8、集成标准声卡。
9、USB有线键盘、鼠标。
10、前置面板：USB≥4个；耳麦接口≥1个；麦克风接口≥1
11、后置面板：USB≥6个；音频输入≥2个；音频输出≥1个；RJ45≥1个；串口≥1个。
12、独立显卡：≥2G。
13、内部插槽：PCIEX16≥2个（支持拓展独立显卡）；PCIEX8≥1个；PCIEX1≥1个；M.2≥1个。
14、显示器：≥23.8英寸显示屏幕，分辨率≥1920*1080，屏幕亮度≥300cd/m2。
	50
	套

	5
	施工费
	集成安装调试（运输、安装、调试、综合布线）
	51
	台

	四、AI师生成长系统建设

	序号
	名称
	参数
	数量
	单位

	1
	AI算力服务器
	1.整机采用一体设计，产品边缘采用圆角包边防护；背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；
2.整机接口非外接拓展，不少于2路千兆以太网交换接口；

不少于3路支持PoE功能的千兆以太网接口，支持级联PoE功能的网络摄像机和阵列麦克风； 

不少于1路MicroSD卡接口，支持通过MicroSD卡升级整机系统软件；

不少于1路Type-C 接口，支持调试和控制功能；

3.处理器内核不低于8核A53内核芯片，主频≥2.3GHz；
4.系统支持不低于linux 5.4，采用LPDDR4内存，内存容量大于等于16GB；采用SSD存储，支持TCG-OPAL 2.0硬件加密功能，存储容量大于等于256GB；
5.采用国产AI算力芯片，峰值算力不低于32TOPS@INT8峰值算力，支持H.264&H.265解码格式，解码能力支持32x1080P@25fps，8x4K@25fps，不低于8K ；编码能力不低于12x1080P@25fps, 不低于3x4K@25fps，不低于8K。支持JPEG图片编解码：1080P@60fps，不低于32768*32768。
6.存储器支持TCG-OPAL 2.0硬件加密功能。
7.支持通过web管理后台实现定时开关机、远程关机功能、查看设备在线状态。
8.支持云端在线系统固件升级。
9.支持AC220V独立供电，功耗≤80W。
	5
	台

	2
	AI课堂智能反馈系统软件
	1.系统支持对教室环境的3D还原重建。
2.系统依据采集到的音视频数据，自动生成课堂质量、课程总览、课堂提问、师生互动、合作学习、新课标落实等维度的课堂反馈建议，可查看课程知识点、课堂思维导图、符合知识性目标的提问、对课堂提问建议、师生互动建议、新课标落实改进建议。
3.系统支持自动识别课堂学生互动情况，并统计不同学生的提问举手次数、回答问题次数，按照人员的形式呈现。点击头像可以跳转对应的视频片段。
4.系统自动对课堂按照教学内容进行切片划分，支持显示片段的标题和内容小结，支持查看不同片段的视频和课堂对话文字明细，文字明细会按师生角色区分，并自动进行分段分句。会自动统计片段中教室提问、学生回答、教师评价发生的情况，并标记每个提问与回答的类型。
5.系统支持自动识别老师的核心提问，并且会将提问片段进行抽取，可以看到片段总体的抬头率、回答问题的举手率。点击片段明细，可以按照座位图的方式，查阅具体学生举手和回答的情况。
6.系统支持自动识别学生回答时长，可分类为5秒以内，5-15秒，15秒以上。点击各个类型会自动打开到相应的课堂实录视频片段窗口，显示对应文字明细，文字明细会按师生角色区分，并自动进行分段分句。
7.系统将从课堂艺术、学习体验、合作探究、整体发展、目标达成、评价反馈、思维激发、课堂调控等维度，计算出整体的教研指数，并根据课堂中实际获得指数值，与全国均值对比，明确本节课的优劣点。同时支持AI分析建议，帮助老师更好理解课程当前的情况以及接下来改进的方向。
8.系统自动读取学校的评课表，并且依据评课表的维度进行分析。系统根据评课表的要求，给出评价结论和依据，并且会针对性给出改进的建议。支持老师根据实际情况，切换不同评课表，切换后会自动生成新的分析建议。
9.系统支持上传word/pdf格式的教学设计，或者读取用户的云教案。当上传教学设计后，系统会自动识别教学设计中的教学目标、教学重难点和教学环节，并且比对课堂中真实授课的数据，从而判断对应的教学目标、教学重难点和教学环节是否达成。当系统识别出未达成，或者部分达成的时候，会有对应标识，并且给出对应的理由和AI改进建议。整体按照思维导图的形式呈现，并且支持自由缩放与拖拽。
10.系统自动统计教师讲授、师生问答、学生练习、学生诵读、学生观察、学生记录、学生讨论、学生展示、学生实验、自主学习等不同维度的时间占比
11.系统支持将报告以docx格式下载至本地，报告中包含基础数据、AI建议、教学时间分配、PTA模型、问答模型、提问类型、弗兰德斯编码图、S-T/Rt-Ch教学分析图、提问数据统计、课程总体分析、课堂活跃情况、AI课堂总览、学生互动数据、学习行为分布、学生应答时长、教师总体数据、素养课堂分析、师生互动分析、提问列表等。
12.系统支持不少于5节课数据进行对比，实现同课异构分析，支持课堂教学质量，以及基础数据两种形式进行比较。系统将提供课程得分维度及子维度明细数据，以及基础数据（总体数据、课堂活跃图、课堂时间分配、PTA模型、学生抬头率）、学生学习（学生互动数据、学生行为分布、回答建构分类、应答时间）、教师教学（讲授数据、课堂流程重构、提问有效性、提问类型、4MAT模型、候答时间、评价类型、弗兰德斯互动分析、S-T分析、Rt-Ch分析）的对比分析，同时支持数据下载。
13.系统支持以海报、二维码的方式分享给他人。
14.系统支持在移动端查看报告。
15.支持报告管理能力，能对报告收藏、移除、下载视频、重命名以及关联听评课。
	5
	套

	3
	AI学生成长系统
	1、能根据开课情况，自动识别学生认真听讲、积极举手、问答问题等行为，并且课后形成AI建议给到老师。老师可以删除或者增加学生点评。
2、支持以座位表图片、导入Excel表格等形式还原座位布局，以管理座位排布。
3、系统支持按照周、月自动生成班级报表。支持按照全部老师，以及老师个体的数据进行查阅呈现。
4、系统自动生成周期内待关注学生列表，按照情绪波动、有点小情绪、专注度下降、表扬减少、待改进增加、以及单项待改进最多的标签显示学生头像及姓名。支持点击下钻查阅学生详情，包含待改进变化、点评变化、以及自动生成AI评语。
5、系统自动生成周期内标杆学生清单，按照小红花最多、小红花飙升、待改进减少、专注度最高、专注度飙升、以及单项最多的表扬项标签显示学生头像及姓名。支持点击下钻查阅学生详情，包含待改进变化、点评变化、以及自动生成AI评语。
6、系统支持一键生成奖状，支持修改奖状的模版、获奖学生姓名、奖状内容、称号、颁发人、颁发日期。支持删除奖状与颁发推送，并发送站内通知。
7、系统依据采集到的学生情绪状态数据、专注度数据、点评数据，生成全班的学生成长报告，按照学生头像形式进行选择。点击学生头像即可打开具体报告，并支持调整学期时间。
8、系统根据采集到的点评数据、专注度及情绪数据进行综合理解，自动生成AI评语。
9、系统自动采集学生点评数据、专注度数据和情绪数据，并且支持数据下钻。其中点评数据可以看见表扬、待改进次数、点评趋势、待改进趋势，支持班级均值和当前学生比较。点评分布支持按照表扬维度和待改进维度以饼图形式呈现。支持查阅点评记录
10、系统按照点评的统计，自动形成综合素质评价。系统将根据点评的内容，按照学习表现、品行素养、身心健康、社会实践、艺术审美五个维度构建雷达图。并且基于评价内容，生成AI评价。支持学生数值和全班均值比较。
11、根据采集到的不同学科的专注度、愉悦度数据，系统进行学科兴趣分析，并且基于学科兴趣分析形成AI分析建议。支持点击学科下钻，查阅学科的个性化评价建议、专注度变化、情绪指数变化以及点评数据。
12、系统支持绑定班级信息，并且设定开启定时录制能力。同时支持上传人脸信息，实现人脸绑定。支持设定AI点评项。
	5
	套

	4
	4K教学观察摄像机
	整机采用一体化设计，内置4k摄像头；
整机摄像头水平视场角≥40°，对角线视场角≥42°；

整机摄像头支持4K超高清影像输出；
可提供3840×2160图像编码输出，同时向下兼容 1920×1080、1280×720分辨率；

整机内置视频处理器采用四核处理器，linux 5.1及以上操作系统，≥512MB系统内存、≥128MB存储空间；

在无需连接外网情况下，整机支持老师在教学过程书写的板书内容和老师遮挡分层处理，输出视频中老师身体遮挡板书内容实现透视可见，实现教学过程板书可视化；

整机支持H.264视频编码格式； 

整机视频码率设置范围：819Kbps ~ 12288Kbps；

整机接口含2路RJ45级联接口，POE IN，POE OUT支持RJ45级联；1路DC接口；1个红绿双色指示灯，支持显示整机工作状态；1路针孔按键，支持复位重启设备功能；

整机支持2种供电方式，POE和DC12V供电方式；
整机软件支持web端进行远程OTA在线升级。 
	5
	台

	5
	全向拾音麦
	产品采用一体化设计，内置8个传感器单元，组成线阵列麦克风。
产品内置阵列麦克风，麦克风清晰最大拾音距离≥10m；

产品音频处理采用4核音频处理芯片；

产品支持网络数字音频数据传输；

产品接口含2路RJ45级联接口，POE IN支持RJ45音频输入，POE OUT支持网络级联和数据输出，同时支持POE IN电源；1路Type-C调试接口；1个红绿双色指示灯，支持显示产品工作状态；
支持网络级联，级联数量最大支持3级；
支持波束成型、噪声抑制、增益控制；
阵列麦克风具备≥1个状态指示灯，可显示麦克风工作状态。
	5
	套

	6
	集成费
	设备施工安装（含布线材料），调试
	5
	批


注: ▲本项目采购需求内容均为实质性要求，不允许负偏离，≧1项负偏离的视为无效响应。
（包2）郴州市苏雅中学更新学生课桌椅采购项目
	序号
	名称
	参数
	数量
	单位

	1
	套管升降式单斗课桌椅（椅子带靠背）
	钢塑升降桌子：650mm*450mm*670mm-760mm（升降范围)
1、桌面规格：长650mm*宽450mm*厚18mm，桌面材质采用18mm厚E0级多层板；桌面靠胸前处设计成斜坡形状，贴合人体，防止挤压胸腔，方便书写流畅；桌面左上角设有一个笔槽和一个杯槽，桌面四周边缘封边、笔槽及杯槽采用PP塑料一次性无接头注塑封边一次成型。注：外观尺寸允许±3mm。
2、桌斗：采用一次成型冷轧钢板制作而成高≥175*长450*深320*厚度0.7mm。

3、桌架:下套管采用≥68mm*45mm*1.2mm椭圆钢管制作，上套管采用≥56mm*34mm*1.2mm椭圆钢管制作，着地脚采用≥45mm*68mm*1.2mm椭圆钢管，椭圆管材外表面平整顺直，轮廓线条连续圆滑，不得存在成型造成的局部内凹、外凸结构；连接档采用≥20mm*50mm*1.2mm椭圆钢管制作。（需提供体现下套管、上套管、着地脚外形尺寸的实物测量彩照）二、钢塑升降椅子
1、椅子整体规格：≥415*375*380mm-430mm（升降高度）
2、椅子面板：坐板：规格≥宽415mm±5mm*深375mm±5mm，材质采用环保PP塑料一次性注塑成型；靠背板：规格≥宽415mm±5mm*高350mm±5mm，材质采用环保PP塑料一次性注塑成型；
3、椅架:下套管采用≥68mm*45mm*1.2mm椭圆钢管制作，上套管采用≥56mm*34mm*1.2mm椭圆钢管制作，着地脚采用≥45mm*68mm*1.2mm椭圆钢管，椭圆管材外表面平整顺直，轮廓线条连续圆滑，不得存在成型造成的局部内凹、外凸结构；连接档采用≥20mm*50mm*1.2mm椭圆钢管制作，椅靠背管采用≥20mm*40mm*1.2mm椭圆管，（需提供体现下套管、上套管、着地脚外形尺寸的实物测量彩照）三、配件和工艺
1.课桌椅脚套：采用优质耐磨PP工程塑料一次性注塑成型规格为：≥60.5mm*51.5mm*78mm脚套底部设有纵横加强筋，可增加对地面的摩擦系数，增加课桌椅的防滑性，并降低了课桌椅的破损率，脚套与钢管螺丝固定，安装后钢管和脚套槽内牢固不松动，不脱落。（投标文件中需提供脚套外观尺寸的实物测量照片）2.课桌椅内塞固定件：下为套管升降课桌椅专用内置档位调节塑料件，具备六档分级高度调节功能；外形尺寸：≥127mm*40mm*63mm，塑件最厚部位壁厚 2.9mm；本体采用多格六边形加强筋腔体结构，多档位卡位一体成型，用于课桌、课椅立管套管内部卡位锁止，实现桌椅高度六档定位调节，装配于升降套管内部，实现高度锁定，承受桌椅竖向载荷，结构抗形变，保障档位调节稳定不滑脱。（投标文件中需提供内塞固定件外观尺寸的实物测量照片）
3.课桌椅升降套：升降套管配备高度调节管套，管套采用优质耐磨PP工程塑料一次性注塑成型规格为：≥79mm*49.5mm*74mm。（投标文件中需提供升降套外观尺寸的实物测量彩图）4、组装钢架部位采用螺丝连接升降，其余各连接部位用国标专用止退螺栓、螺帽。要求所有焊接部位采用二氧化碳保护焊新工艺，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝咬边和飞溅，保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象。保证抗拉压强度不少于40kg/mm2。表面处理：钢制部件表面经磨光去刺去油去锈、酸洗、磷化处理，流水线静电喷塑。
	2100
	套


注: ▲本项目采购需求内容均为实质性要求，不允许负偏离，≧1项负偏离的视为无效响应,塑料件不可使用3D打印。
第三节 商务要求
（包1）郴州市苏雅中学设备采购（教学一体机、电脑室等）

一、项目概况

1、项目范围和施工内容：教学一体机、LED屏、电脑室、AI师生成长系统及相关配套材料，含设备供货、运输、卸货、安装调试、系统部署、培训、质保、验收等全部工作，为交钥匙工程。
2、项目建设地点：郴州市苏雅中学
3、交货时间：合同签订后10个日历日内完成设备安装及调试、培训并交付使用。
二、项目实施要求
1、投标人在投标文件中需提供完整的施工方案、供货计划、进度保障措施、质量保障措施、安全保障措施、技术人员配备情况，方案描述详细，具有针对性和可行性，安排科学合理。采购人根据投标人制定的方案进行监督，保证项目能在规定时间内完成。
2、成交供应商须负责本项目所有设备的包装、运输、现场卸货、搬运至指定教室、安装、布线、调试、系统联调，所有施工产生的垃圾由成交供应商负责清理出场，相关费用全部包含在投标报价内。

3、现场施工须服从学校后勤管理规定，施工时间由采购人统一安排，尽量避开教学时段；施工人员须持证上岗，做好安全防护，施工期间发生的人身伤害、财产损毁等一切安全责任，全部由成交供应商承担。投标人在施工方案中必须出具施工安全承诺书，在施工过程中一定要文明施工，安全施工，施工过程中出现任何安全事故，均由中标人全权负责。
4、设备安装点位由采购人现场指定，成交供应商进场前须安排技术人员现场勘查，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。采购人接受的是能够完全正常运行且满足招标要求的系统及配套硬件设备。
5、设备布线须采用阻燃线材，线缆排布整齐、固定牢固，明线须使用线槽保护，不得随意裸露布线；所有接线标识清晰，强电弱电分离，避免信号干扰。

6、项目实施全过程，所有进场设备不得拆封，待采购人代表现场见证后方可拆封验收外观；设备提前私自拆封的，采购人有权拒绝验收。
三、产品质量要求
1、所有供货产品必须为全新原厂正品，未使用、无返修、无翻新、非样机，原厂完整包装，所有设备序列号可在制造商官方平台核验；不接受 OEM 贴牌、二次翻新、库存样机、渠道串货产品。
2、产品所有技术参数须完全满足本采购需求技术规格，所有功能均可正常使用；响应文件中承诺的功能，现场实测不满足的，视为产品质量不达标。
3、所投产品属于国家法律法规规定强制要求的，投标时需提供相关证书复印件，否则视为无效投标。产品出厂检验合格证书、3C 认证证书须随设备一并提供；证书型号必须和所投设备型号一一对应，证书型号不一致视为产品不合格。

4、产品包装应具备防潮、防震防护，运输过程造成的磕碰、划痕、屏幕损坏，全部由成交供应商免费更换新机。

三、培训要求
1、投标人在投标文件中需提供完善的培训方案计划、培训内容、培训方式，项目培训方案阐述全面、具体，清晰合理，完全符合本项目需求，重点突出，切合实际；
2、培训对象要求：覆盖全校任课教师、信息化管理员、后勤运维人员，培训到场人数须由采购人现场签到确认，成交供应商须完整留存签到台账，缺一不可。

3、投标人提供现场技术培训服务，保证操作人员能够正确、顺利的操作软件的各项功能。
4、后续常态化培训：质保期内，学校可随时申请免费复训、专项小班培训、新教师岗前培训，供应商须在24小时内响应、72小时内完成上门培训，不得以任何理由推脱、收费。

四、售后服务要求（提供承诺函原件，格式自拟）
1、 项目验收合格之日起提供三年质保及三年免费上门服务，7*24小时响应。
2、故障响应：质保期内，设备故障报修后，1 小时远程响应，2 小时到达项目现场，8 小时内完成故障修复；无法现场修复的，24 小时内提供备用机，保障教学正常使用。

3、质保期内所有维修、更换配件均为原厂全新配件，不使用维修件、翻新件；维修更换部件质保重新起算。质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗拒的除外），由中标人负责全免费更换或维修；中标人未履行服务义务的，采购人可选择第三方维修处理，费用由中标人负责。
4、终身技术支持：质保期满后，成交供应商提供终身成本价维修服务，免费提供技术咨询、软件升级服务；软件固件升级终身免费。

5、所投产品要求生产厂家提供售后服务技术支持，为保证完善的售后服务，并提供售后人员名字及电话号码，在中标人无法响应服务的情况下甲方能够顺利的联系生产厂家的售后工作人员。中标人的售后服务机构名称、联系方式如有变化，应及时通知采购人。中标人不及时通知采购人，由此造成的损失由中标人负责。

6、为满足学校教学教研工作需要，AI 师生成长系统在投标文件中须提供完善服务方案，每星期安排技术人员上门开展指导工作，协助教师完成教学、学习、行为等数据采集，与校园平台做好对接工作。
7、巡检服务：项目验收合格之日起，质保期内每季度 1 次现场巡检；质保期满前，安排 1 次全面终检；重大活动、开学季、节假日前后，根据采购人需求提供专项预防性巡检；接到故障预警、重大隐患提示后，开展应急专项巡检。

五、项目验收要求
1、投标人在投标文件中需提供完善的验收方案，在中标人提出验收后七个工作日内，由甲方和委托第三方验收人员根据供应商提供的验收方案对整个项目进行验收，对照招标文件和投标文件的技术参数逐条核验其功能和参数，对于其虚假响应的责令整改，若整改还无法达到要求的视为无法交货，作逾期竣工违约并上报到财政管理部门进行处理。
2、到货初验：设备送达现场，采购人、成交供应商共同开箱，核对设备型号、序列号、外观、证书、包装，核对佐证资料。到货初验不合格，采购人有权拒收全部货物。

3、整体竣工验收：安装调试完成，培训全部结束后，成交供应商提交完整验收资料，向采购人提交验收申请。验收资料清单： ① 设备出厂合格证、3C 证书复印件 ②培训签到表、课件、培训现场照片（加盖公章）③投标文件需要提供的所有承诺函④所有技术指标对应的制造商白皮书 / 说明书佐证材料⑤设备序列号清单⑥施工记录、布线资料等。 
4、验收方式：采购人组织现场实测验收，对采购需求内所有功能逐项现场测试；所有技术指标现场实测必须全部达标，任何一项功能实测不满足，视为验收不合格。
5、项目验收时国家有强制性规定的，按国家规定执行；验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。
6、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。
7、项目验收不合格，由中标人返工直至合格；有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。
六、付款方式：
货物到达采购人指定地点，全部安装调试完成、培训到位、验收合格后十个工作日内凭正式发票支付合同金额的95%，余5%作质保金，在验收合格三年后（无质量问题）的七个工作日内支付（余款不计利息）。
七、其他要求及说明
1、中标人必须严格按施工内容及甲方要求施工，若中标人未能在合同约定的竣工日期完工或未经采购人书面批准的顺延工期内完成全部工程内容，则视为中标人违约。不可抗拒因素或因甲方原因导致施工不能正常进行外，不得拖延工期，如因乙方原因造成的工期延误，自合同约定的竣工日期次日起，每延误一日历天，中标人应按合同签约价款的千分之一(1‰)向采购人支付逾期竣工违约金。违约金总额上限：累计逾期竣工违约金的总额不得超过合同签约价款的百分之五(5%)
2、投标人参与政府采购应提供真实有效的证明材料，应当诚信守法、公平竞争，采购人有权要求成交中标人在确定成交后三个工作日内提供相关证明材料原件核查（包括但不限于技术参数响应佐证材料：如检测报告（向检测机构实验室书面核实是确认报告真实可靠）、制造商白皮书、产品彩页、其它相关证书等）。不得有以提供虚假材料、隐瞒失信信息等谋取中标的行为。如发现有弄虚作假骗取中标行为的，则取消成交资格并报行政监管部门处理。（提供承诺函原件，格式自拟）。
★对于本章节上述项目要求条款，投标人应在响应文件中进行实质性响应并作出承诺，不得出现负偏离，否则视为无效投标。
（包2）郴州市苏雅中学更新学生课桌椅采购项目
一、项目概况
1、项目范围和施工内容：套管升降式单斗课桌椅（椅子带靠背）及相关配套材料，含设备供货、运输、卸货、安装调试、质保、验收等全部工作，为交钥匙工程。
2、项目建设地点：郴州市苏雅中学
3、交货时间：合同签订后根据学校实际情况约定具体时间并完成设备安装及调试并交付使用。
二、项目实施要求
1、投标人在投标文件中需提供完整的安装方案、供货计划、进度保障措施、质量保障措施、安全保障措施、安装人员配备情况，方案描述详细，具有针对性和可行性，安排科学合理。采购人根据投标人制定的方案进行监督，保证项目能在规定时间内安装完成。

2、成交供应商须负责本项目所有设备的包装、运输、现场卸货、搬运至指定教室、安装、调试高度，以及现有的课座椅的搬运，所有施工产生的垃圾由成交供应商负责清理出场，相关费用全部包含在投标报价内。
3、现场施工须服从学校后勤管理规定，施工时间由采购人统一安排，尽量避开教学时段；施工人员须持证上岗，做好安全防护，施工期间发生的人身伤害、财产损毁等一切安全责任，全部由成交供应商承担。投标人在施工安装方案中必须出具施工安全承诺书，在安装过程中一定要文明，安全，安装过程中出现任何安全事故，均由中标人全权负责。
4、设备安装点位由采购人现场指定，成交供应商进场前须安排技术人员现场勘查，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。
三、产品质量要求
1、为保证产品质量，投标单位开标时需提供有效期内符合标准的《中国环境标志产品认证证书》，《质量管理体系认证证书》，《环境管理体系认证证书》，《职业健康安全管理体系认证证书》。产品所有技术参数须完全满足本采购需求技术规格，所有功能均可正常使用。

2、为保证产品质量，投标单位需在投标文件中提供招标文件所要求体现外形尺寸的实物测量彩照，如不提供或提供不符合参数的实物测量彩图作为无效投标处理。

3、为保证产品质量，课桌需符合GB/T 3325-2024、GB/T 35607-2024、GB/T 2423.18-2021、GB/T 6461-2002、GB/T 31588.1-2015、GB/T 1741-2020的标准，其中检测内容包含而不限于：①表面理化性能要求：软、硬质覆面（耐冷热循环、耐干热、表面耐磨性、桌面耐污染符合要求，耐液性≥1级，抗冲击：冲击高度≥50mm，≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，表面胶合强度≥0.40Mpa）。②安全要求符合要求。③力学性能（课桌）：桌面垂直静载荷、桌面垂直冲击 、桌腿跌落、桌面水平静载荷符合要求。④塑料件中有害物质限量：邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DDP的总量）≤0.1%。⑤外观性能：金属件（焊接件、喷漆（塑）涂层符合要求）、木制件（封边、贴面、包边、软硬质覆面符合要求)、塑料件符合要求、可触及区域符合要求。⑥产品表面理化性能【金属喷漆（塑）涂层】：硬度、冲击强度、耐盐浴符合要求，附着力0级。⑦环境属性：产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物未检出。⑧盐雾和腐蚀试验：涂层耐湿（盐雾）/干燥/湿气环境的循环（循环A，30个循环）≥240h，无起泡、无剥落、无粉化、无生锈。⑨耐霉菌性：黑曲霉、黄曲霉、树脂子囊菌耐霉菌性等级0级。⑩抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、阴沟肠杆菌抗细菌率≥99.9%。⑪ 交变盐雾试验≥168h（试验方法3：一个循环周期7d)：10级/10级（无锈蚀、无鼓泡）（需提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告）

3.2课椅需符合GB/T 3325-2024、GB/T 35607-2024、GB/T 2423.18-2021、GB/T 6461-2002、GB/T 31588.1-2015、GB/T 1741-2020的标准，其中检测内容包含而不限于：①表面理化性能要求：软、硬质覆面（耐冷热循环、耐干热、表面耐磨性符合要求，耐液性≥1级，抗冲击：冲击高度50mm，≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级）。②安全要求符合要求。③力学性能（课椅）：椅子向前倾翻无倾翻、椅子向后无倾翻，座面、椅背联合静载荷、座面冲击、椅背冲击符合要求。④塑料件中有害物质限量：邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DDP的总量）≤0.1%。⑤外观性能：金属件（焊接件、喷漆（塑）涂层符合要求）、塑料件符合要求、可触及区域符合要求。⑥产品表面理化性能【金属喷漆（塑）涂层】：硬度、冲击强度、耐盐浴符合要求，附着力0级。⑦环境属性：产品有害物质：甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物未检出。⑧盐雾和腐蚀试验：涂层耐湿（盐雾）/干燥/湿气环境的循环（循环A，30个循环）≥240h，无起泡、无剥落、无粉化、无生锈。⑨耐霉菌性：黑曲霉、黄曲霉、树脂子囊菌耐霉菌性等级0级。⑩抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、阴沟肠杆菌抗细菌率≥99.9%。⑪ 交变盐雾试验≥168h（试验方法3：一个循环周期7d)：10级/10级（无锈蚀、无鼓泡）（需提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告）

3.3桌面符合：QB/T 4071-2021、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2024、LY/T 1985-2011、GB/T 17657-2022、GB/T 24128-2018、GB/T 12000-2017、GB/T 1043.1-2008检验项目包含而不限于：1、外观：⑴木制件、木制件漆膜外观：①外表应无干花、湿花②内表干花、湿花面积不超过板面的5%③外表应无明显划痕④外表应无明显压痕⑤外表应无明显色差⑥外表应无鼓泡、龟裂、分层⑵塑料件外观：①应无裂纹、明显变形、缩水、针孔②应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩④应无气泡、杂质、伤痕、白印⑤表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污渍⑥应无明显色差⑶木工要求：①人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理②贴面、封边，包边不应出现脱胶、鼓泡或开裂现象③板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角④各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；2、含水率≤10%；3、甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/m³；4、五氯苯酚含量未检出；5、盐雾试验≥100h；6、简支梁无缺口冲击强度；7、防霉等级：黑曲霉、黄曲霉、树脂子囊菌均为0级；8、抗冲击性能：落球高度、压痕直径、板面破损：无破损；9、挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出（需提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告）

3.4冷轧钢板：符合GB/T 232-2024、GB/T 11253-2019、GB/T 228.1-2021、GB/T 2423.18-2021、GB/T 6461-2002、GB/T 6739-2022、GB/T 4336-2016的标准；其中检验项目包含：弯曲试验，不使用放大辅助设备观察弯曲后的试样,弯曲外表面无目视可见裂纹；抗拉强度Rm370-500MPa，断后伸长率 A80mm≥30%，下屈服强度 ReL≥300MPa；化学成分：C≤0.13%、Si≤0.4%、Mn≤1.2%、P≤0.03%、S≤0.03%；交变盐雾试验168h(试验方法3:1个循环周期7d)，(无锈蚀,无鼓泡)保护评级（Rp）10级，外观评级（Ra）10级；硬度4H，（需提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告）

3.5坐板、靠背板：符合GB/T 32487-2016、GB/T 12000-2017、GB/T 11547-2008、GB/T 24128-2018的标准；其中检验项目包含：①塑料材料理化性能：耐老化性（室内用：≥500h），冲击强度的保持率≥65%，外观颜色变色评级≥4级②塑料件外观符合要求③理化性能（塑料件）：耐冷热循环符合要求，硬度≥70④盐雾试验≥100h：质量变化率≤1.5%⑤耐液体化学试剂性能：乙酸（50%）≥168h，外观变化等级：无变化（需提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告）

3.6螺栓、螺帽：符合GB/T 2423.18-2021、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021：①、乙酸盐雾试验（AASS试验）：≥480h(连续喷雾)：⑴外观评级（RA）：10级⑵保护评级（RP)：10级②、中性盐雾试验（NSS）：≥480h(连续喷雾)：⑴外观评级(RA)：10级⑵保护评级(RP)：10级③铜加速乙酸盐雾试验(CASS试验)：≥48h（连续喷雾）：⑴外观评级(RA)：10级⑵保护评级(RP)：10级④交变盐雾试验168h(试验方法3:1个循环周期7d)：10级/10级(无锈蚀,无鼓泡)（需提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告）

本招标文件中要求提供的证明材料(包括但不限于认证证书、检验报告)等 内容证书和检测报告必须和供应商或制造商名称一致，在发布成交结果公示期三个工作日内，采购人有权要求成交供应商或制造商提供所投相关正明材料原件核查如检测报告、其它相关证书等)。达不到采购要求的，将被取消成交资格，采购人将上报至同级财政监管部门，并追究其以虚假谋取中标的法律责任。

5、为确保货物质量，签订合同前成交供应商需提供符合采购文件内技术参数的套管升降式单斗课桌椅一套、脚套、内塞固定件、升降套样品供采购人查验。

四、售后服务要求（提供承诺函原件，格式自拟）
1、 项目验收合格之日起提供三年质保。

2、质保期内所有维修、更换配件均为原厂全新配件，不使用维修件、翻新件；维修更换部件质保重新起算。质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗拒的除外），由中标人负责全免费更换或维修；中标人未履行服务义务的，采购人可选择第三方维修处理，费用由中标人负责。

3、终身服务支持：质保期满后，成交供应商提供终身成本价配件维修服务，仅收配件成本价，免收上门工时费。
4、所投产品要求生产厂家提供售后服务支持，为保证完善的售后服务，并提供售后人员名字及电话号码，在中标人无法响应服务的情况下甲方能够顺利的联系生产厂家的售后工作人员。中标人的售后服务机构名称、联系方式如有变化，应及时通知采购人。中标人不及时通知采购人，由此造成的损失由中标人负责。

5、故障响应与上门时效：

5.1、报修受理：7×24 小时电话 / 微信报修通道，预留固定售后负责人、服务网点信息。

5.2、电话响应：接到报修 30 分钟内 联系校方，核实故障、制定方案。

5.3、、紧急故障（多套损坏、影响班级上课）：2–4 小时内上门，12 小时内修复；无法修复提供同规格备用桌椅，保障教学不间断。

5.4、一般故障（单套螺丝松动、小配件损坏）：12–24 小时内上门处置。

5.5、寒暑假集中问题：优先安排集中检修，避开开学时间。

6、主动巡检保养：

6.1、保期内每学期 / 每学年主动上门免费巡检 1 次，优先安排暑假。
6.2、全面紧固螺丝、检查升降机构、检查封边、钢架防锈排查、清理毛刺隐患。

6.3、形成巡检记录表，校方签字留存；提前集中处理一批隐患，降低开学故障。
五、项目验收要求
1、投标人在投标文件中需提供完善的验收方案，在中标人提出验收后七个工作日内，由甲方验收人员根据供应商提供的验收方案对整个项目进行验收，对照招标文件和投标文件的技术参数逐条核验其功能和参数，对于其虚假响应的责令整改，若整改还无法达到要求的视为无法交货，作逾期竣工违约并上报到财政管理部门进行处理。
2、到货初验：设备送达现场，采购人、成交供应商共同开箱，核对设备型号、序列号、外观、证书、包装，核对佐证资料。到货初验不合格，采购人有权拒收全部货物。
3、整体验收：安装调试完成后，成交供应商提交验收资料，向采购人提交验收申请。

4、验收方式：采购人组织现场验收，对采购需求内所投产品实测必须全部达标，任何一项功能实测不满足，视为验收不合格。
5、项目验收时国家有强制性规定的，按国家规定执行；验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。
6、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。
7、项目验收不合格，由中标人返工直至合格；有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。
给采购人造成的损失等费用由中标人承担。
六、付款方式：
货物到达采购人指定地点，全部安装调试完成、验收合格后十个工作日内凭正式发票支付合同金额的97%；剩余3%作为质保金，自项目验收合格之日起满 12 个月，在无质量问题、供应商已履行全部质保义务前提下，采购人于 7 个工作日内无息支付该 3% 质保金。
七、其他要求及说明
1、中标人必须严格按安装内容及甲方要求安装，若中标人未能在合同约定的日期完工或未经采购人书面批准的顺延工期内完成全部安装内容，则视为中标人违约。不可抗拒因素或因甲方原因导致安装不能正常进行外，不得拖延工期，如因乙方原因造成的工期延误，自合同约定的完工日期次日起，每延误一日历天，中标人应按合同签约价款的千分之一(1‰)向采购人支付逾期竣工违约金。违约金总额上限：累计逾期竣工违约金的总额不得超过合同签约价款的百分之五(5%)
2、投标人参与政府采购应提供真实有效的证明材料，应当诚信守法、公平竞争，采购人有权要求成交中标人在确定成交后三个工作日内提供相关证明材料原件核查（包括但不限于技术参数响应佐证材料：如检测报告（向检测机构实验室书面核实是确认报告真实可靠）、制造商白皮书、产品彩页、其它相关证书等）。不得有以提供虚假材料、隐瞒失信信息等谋取中标的行为。如发现有弄虚作假骗取中标行为的，则取消成交资格并报行政监管部门处理。（提供承诺函原件，格式自拟）。
★对于本章节上述项目要求条款，投标人应在响应文件中进行实质性响应并作出承诺，不得出现负偏离，否则视为无效投标。
