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一、项目名称及预算金额
项目名称： 桃江县中⼩学信息化建设“班班通”设备集中采购
预算金额： 587万元
二、项目概况
班班通75寸一体机、黑板采购、推拉黑板、高清视频展台、教学智能笔用于全市各校各班级及功能教中小学室日常教学活动，实现多媒体互动教学、课件展示、资源共享等功能，提升课堂教学效率与信息化水平，适配中学各学段各学科教学需求及桃江县职业中专学校新建实验室3间及采购45个仪器柜。
三、采购清单及产品参数及性能配置要求
	75英寸交互智能平板采购清单

	序号
	品名
	技术参数要求
	数量
	单位

	1
	75英寸交互智能平板
	1、 整体参数要求：
★1.屏幕尺寸：≥75英寸；屏幕分辨率：≥3840×2160；屏幕显示比例：16:9；屏幕类型：LED液晶显示屏。（投标人投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效。）
2.边框具备书写笔磁吸功能。
3.嵌入式系统：CPU≥8核，主频≥1.6GHz。触控方式：≥20点触控。
4.Wi-Fi：内置Wi-Fi6无线网卡（不接受外接）。蓝牙：≥5.4版本。无线模块（Wi-Fi和蓝牙）采用独立模块化设计，无需拆卸整机后壳即可独立拆装。
5.整机前置物理按键：≥2个，为适配教学场景的便捷使用。
6.整机接口：前置面板接口≥3个，为适应教学场景，所有接口均采用非转接方式，包含≥2路双通道USB接口、≥1路Type-C；侧置接口：侧置输入、输出接口：≥2路HDMI输入、≥1路RS232（RJ45形态）输入、≥1路USB输入；≥1路音频输出、≥1路触控USB输出。
二、音频参数要求：
1.扬声器规格：≥2.2声道、内置朝前发声、最大功率≥80W。扬声器维护：无需打开背板支持单独拆卸。
2.麦克风：内置、≥4阵列、拾音距离≥12m。
3.扩音：支持熄屏扩声功能。
4.听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持多档强弱调节。
三、显示性能要求：
1.色域：色域覆盖率（NTSC）≥72%。
2.图像设置：支持自定义图像设置。
3.护眼：支持纸质护眼模式。
四、摄像头参数要求：
1.摄像头：内置非独立摄像头，支持拍摄≥1600 万像素的照片和视频；
视场角：对角线视场角≥120度。
2.无需拆卸整机后壳，即可对整机摄像头、麦克风单独拆卸维护。
3.具备摄像头工作指示灯。
五、内置电脑模块参数要求：
1.为方便后期维护，内置电脑接口≤80Pin。
▲2.CPU采用国产自主可控CPU，符合国家《安全可靠测评结果公告》要求。工作主频≥2.8GHz，物理核心数≥8核，线程数≥16。
▲3.内存：≥8GB DDR4。
▲4.硬盘：≥256GB SSD。
5.网络接入：内置10/100/1000M自适应网卡。
6.电脑模块连接传输速率：万兆高速传输接口 ≥10Gpbs。
7.安全使用：采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。
六、整机功能设计：
1.智能锁：支持智能 U 盘锁功能，开启后锁定触摸及按键。
2.系统还原：关机状态下，支持通过电源键恢复系统到出厂默认状态。
3.文件传输：内置文件传输应用，支持通过扫码、wifi直连两种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。
4.半屏工具：支持将设备屏幕降低为半屏幕状态。
七、提供配套教学软件：
（1）教学白板软件电脑端：
1.整体设计：
1）备授课一体化设计，可根据教学场景自由切换类 PPT 界面的备课模式与触控交互教学模式。
2）具备云端静默推送下载功能，无需用户手动下载即可实现应用的在线升级，升级具有信息验证机制，确保教学秩序不受干扰。
2.分享：支持定向分享，分享者可将互动课件、课件组推送至指定接收方账号的云空间。
3.PPT解析：支持 PPT 的原生解析，教师可将pptx 课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式。
4.资源：
1）提供教案模板以供老师撰写教案，云教案内容可自动同步至云空间。支持以链接方式进行定向式分享和开放式 分享。
2）提供涵盖小学、初中、高中≥1000个微课程视频。
3）提供互动式教学课件资源，包含学科教育各学段教材版本全部教学章节，≥150000 份。
5.导出：互动课件支持导出为 pptx 、pdf。导出的课件支持在多终端（包含 windows 、Macos 、iOS 、安卓、 国产化系统） 进行二次编辑。
6.教研：
1）支持集体备课，支持选择教案、课件资源上传发起集备研讨；支持设置访问权限；可邀请外校老师，可用于跨校教研场景；参备人在可在线对教案进行随文式批注；支持生成集备报告。
2）支持上传教学片段和课堂实录等教学视频邀请老师开展线上评课。
（2）教学白板软件APP端：
1.教师能够通过白板APP软件查看云空间的课件及资料。 
2.识别功能：白板APP软件能够自动识别PC端授课课件，一键进入大小屏互动操作。
3.控制功能：支持移动端进行课件翻页、批注、拍照上传、摄像直播、手机传屏等功能。
4.分享：移动平台可将教师的课件通过微信、朋友圈、云空间账号、二维码、公开链接、加密链接的方式进行分享，分享有效期支持教师自定义。
	425
	套

	2
	高清视频展台
	1.像素：≥800万。
2.供电：USB五伏电源。
3.画幅：A4大小拍摄幅面。
4.画质：1080P动态视频预览达到30帧/秒。
5.托板设计：托板金属加强，托板可承重≥3kg。
6.软件功能：
1）展台画面实时批注，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。
2）具有故障自动检测功能，并给出原因。
7.防护：等级达到IP4X级别。
	425
	台

	3
	推拉黑板
	1、规格尺寸：长4000mm*高1305mm，采用标准一体式书写板面，尺寸适配常规教学场景，可根据教学一体机尺寸灵活适配调整。
2、整体结构：采用组合式推拉结构，由固定书写板、活动推拉板、精密滑轨、加固立柱组成，可隐藏式适配常规尺寸教学一体机安装，布局灵活。
3、结构性能：配置阻尼缓冲静音滑轨，推拉开合可自动减速缓冲、精准归位，无撞击异响；多组导向滑轮设计，滑行平稳静音；下滑轨采用防堵塞结构，可有效避免粉尘杂物堆积；底部配备通长开放式教具槽，方便收纳教学用具，实用性强。
4、板面材质：采用优质墨绿色整体无拼接烤漆书写板面，自带防护膜，低眩光、护眼不反光，书写流畅均匀；板面具备优异的耐酸碱、耐腐蚀、耐磨抗擦性能，干湿擦拭均无残留字迹、无污渍残留；背板采用优质镀锌钢板，结构稳固耐用。产品通过推拉耐久性、环保性能检测，甲醛、挥发性有机物等环保指标合规，各项性能均符合国家书写板安全及检测标准。
5、边框与滑轨：整板边框、立柱及滑轨采用高品质磨砂铝合金型材，防眩光、无毛刺、边角全包防护，安全美观；滑轨结构强度高、滑动阻尼适中，书写不晃动，自带缓冲降噪结构，运行稳定、使用寿命长。
6、安装工艺：采用隐形隐蔽式安装设计，无外露连接件，结构牢固、安全防盗，非专用工具无法拆卸，安全性高。
7、漆面环保：板面采用环保水性漆面，有害物质含量低，绿色安全，符合国家环境标志产品涂料标准。
8、铝型材性能：黑板专用铝合金型材外观完好、无缺陷，机械强度、硬度、氧化膜性能及耐盐雾防腐性能优良，抗老化、耐腐蚀，符合国家铝合金型材标准。
	226
	套

	4
	教学智能笔
	1.整体设计：笔型设计，≤三个遥控按键，可用于触摸书写、远程操控。
2.连接技术：2.4G蓝牙无线连接技术。
3.接收距离：≥15米。
4.书写精度：≤3mm。
5.驱动方式：单节7号电池、支持自动休眠节电。
6.支持自定义按键功能，可选功能包括：一键启动任意通道批注、一键启动/退出PPT播放、一键启动其他应用软件等。
7.支持通过长按/短按实现快捷功能。
	425
	支

	5
	集成施工培训
	含安装人工、配套线材、信息化培训全套服务，配备带保护门安全型 PDU 电源排插。项目竣工后开展专项运维实操培训，培训内容含设备孔位规范、PDU 排插操作、配套线路巡检、设备常见故障排查，保证校方管理人员具备独立日常运维能力。
	425
	套

	6
	合计
	
	
	

	物理电学实验室采购清单

	序号
	货物名称
	技术参数
	单位
	数量

	一、教师端实验设备

	1
	教师演讲台
	1.规格：全钢2400*700*850mm(±0.5)。
2.台面：12.7mm(±0.2)品牌实芯理化板，抗静电、耐磨、防火、耐化学腐蚀，经过一次成型技术加工而成。
3.柜身：柜体为落地式结构。所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。
柜体：主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm(±0.1)厚优质钢材 一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理（涂装厚度为0.75mm）；增加承重性，不易变形，棚板承重可达60kg。工艺：隧道式真空10道防锈前处理，表面采用环保静电粉体涂装设备无磷有机皮膜前处理，厚度40um左右，膜厚均匀，内外如一；滑轨采用静音、重型滑轨，承重100kg。
4.可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，不锈钢金属螺杆，高度可调节，调节范围为30-50mm，防滑减震。                                      
	台
	1

	2
	教师椅
	1.椅面/椅背选用优质高弹力网布面料；坐垫采用高密度原生海绵填充，使用透气网布进行包裹，具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，持久耐用等特点，依人体工学设计，使人体各部均匀受力，让您在工作更加轻松自如；
2.脚架及椅轮：下脚架采取五爪设计，使用全新料尼龙材质；椅轮采用PU外包裹尼龙轮，移动顺畅、静音、耐用。
3.配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。
	张
	1

	3
	教师总控台电源装置
	教师主控电源，按教育行业标准实施教学专用实验室电源： 
1.教师主控电源采用微电脑控制，贴片元件生产，轻触摸操作，具备数字化控制、数码显示
2.直流电压分辨率为0.1V，数字键调节，输出电压1.25-30V,数码显示，电流0-3A。交流电压分辨率为1V，全数字化控制。数码显示教师交直流电压，通过数字键盘，直接选取交流0-30V电压，电流0-3A。
3.具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。通过上下键，选取直流1.25-30.0V电压，分辨率为0.1V。电流0-3A。控制大电流9V输出，输出10秒自动关断。
4.通过数字键，可直接选取学生低压交流电源。交流电压0 - 30V，分辨率为2V。系统具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，能实现学生分组电源控制，过载保护及复位装置，总电源漏电保护器及输出电压表指示。
5.交流低压输出：2V－30V，每2V一档共15档；2V－6V/2A；8V－12V/2A；14V－30V/2A。
6.直流稳压输出：在教师供电的电压下调节所需电压1.25V－30V。
7.交流电压输出：220V±10%，50Hz，5A输出。
8.要有直流电流设置，在直流模式下有分恒流和恒压两种模式。直流输出模式下，具有恒压和恒流模式，“CV/CC”按键可以在恒压和恒流模式之间进行切换。在恒流模式下按“电流调节”按键恒流电流可以在1A.2A.3A之间循环切换，相应的数码管会有相应的输出指示。
	个
	1

	二、学生端实验室设备

	1
	学生实验台
	1.新型塑铝结构，整体1200*600*780mm(±0.5)。（产品美观、合理、安全、牢固、耐用）
2.台面：采用12.7mm(±0.3)厚实芯理化板，抗静电、耐磨、防火、耐化学腐蚀，经过一次成型技术加工而成。
桌身：由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁组成。
桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。
上腿规格：≥长590*宽55*高110mm，部分壁厚≥3.5mm，内侧设有凹槽。
下腿规格：≥长540*宽55*高105mm，部分壁厚≥3.5mm，下脚正面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观。
立柱：采用≥120*55mm，壁厚≥2.0mm。立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位。
前横梁：≥37*30mm，壁厚≥1.5mm。中横梁：≥40*30mm，壁厚≥1.5mm。
后横梁：≥37*30mm,壁厚≥1.5mm。后横梁上侧设50MM挡水板，防止物品滑落，挡水板两侧有塑料堵头圆角处理安全不刮伤。
加强横支撑件：采用60*30mm椭圆管，壁厚≥1.5mm。表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。
3.书包斗:420*260*155mm，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空独特造型，简洁时尚。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。产品特点：零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。
	张
	28

	2
	多功能柱
	规格：360*205*750mm
多功能柱由功能柱身及调试检修门组成，方便检修桶体内的风管或电线。工程ABS塑料模具一次成型，产品不变形，不扭曲。多功能柱身分为两壁厚3mm,采用优质ABS材料，塑料注塑模一次性成型,以卡槽式设计不需要螺丝连接，拆分组合方。底座2角设计注塑螺丝孔，用于向地面打螺丝固定，底座与功能柱为卡扣式不需要螺丝连接安装固定极其简单，整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。
	个
	28

	3
	学生安全电源
	1.采用微电脑程控及远程通信控制，与教师主控制台配套进行联网控制使用。采用轻触操作、数字化控制、数码显示，直流电压分辨率为0.1V，全数字化控制；交流电压分辨率为1V，全数字化控制。数码显示交、直流电压。通过数字键盘直接选取交流0-30V电压，分辨率为1V。电流0-3A，微电脑智能侦测过载保护点，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。通过数字键盘直接选取直流1.5-30V电压，分辨率为0.1V。电流0-2A。微电脑智能侦测过载保护点，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。
被教师远程锁定时，按键无效，同时面板上具有锁定指示。
2.实验台中间为数控电源部分，两个多功能数码显示表，分别显示交、直流电压和交直流电流，学生可通过举手按键提问。两边分别配置：0.6-3A电流表2个、3-15V直流电压测试表2个、灵敏电流计测试表2个。还具有举手功能，当学生需要提问时，学生按举手时，教师主控应该有语音播报哪组哪桌。
3.用铝合金框架, 安放在桌面上。
	套
	28

	4
	学生凳
	1.规格:315*455-510mm
2.凳脚材质:4个凳脚采用20*40*1.3mm椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。
凳脚弧度:上部凳脚弧度66°,下部凳脚弧度24°,整体美观大方。
3.方形托盘厚度3mm边长160*160mm
4.凳面:凳面直径315MM采用环保型PP改性塑料注塑成型;表面细纹咬花,防滑不发光。
5.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型。
6.凳子可螺旋升降,升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落。
	条
	56

	三、合计
	
	
	

	化学上通风实验室采购清单

	序号
	货物名称
	技术参数
	单位
	数量

	一、实验室设备

	（一）教师端实验设备

	1
	教师演讲台
	1.规格：全钢2400*700*850mm(±0.5)。
2.台面：12.7mm(±0.2)品牌实芯理化板，抗静电、耐磨、防火、耐化学腐蚀，经过一次成型技术加工而成。
3.柜身：柜体为落地式结构。所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。
柜体：主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm(±0.1)厚优质钢材 一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理（涂装厚度为0.75mm）；增加承重性，不易变形，棚板承重可达60kg。工艺：隧道式真空10道防锈前处理，表面采用环保静电粉体涂装设备无磷有机皮膜前处理，厚度40um左右，膜厚均匀，内外如一；滑轨采用静音、重型滑轨，承重100kg。
4.可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，不锈钢金属螺杆，高度可调节，调节范围为30-50mm，防滑减震。                                     
	台
	1

	2
	教师椅
	1.椅面/椅背选用优质高弹力网布面料；坐垫采用高密度原生海绵填充，使用透气网布进行包裹，具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，持久耐用等特点，依人体工学设计，使人体各部均匀受力，让您在工作更加轻松自如；
2.脚架及椅轮：下脚架采取五爪设计，使用全新料尼龙材质；椅轮采用PU外包裹尼龙轮，移动顺畅、静音、耐用。
3.配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。
	张
	1

	3
	教师总控台电源装置
	教师主控电源，按教育行业标准实施教学专用实验室电源： 
1.教师主控电源采用微电脑控制，贴片元件生产，轻触摸操作，具备数字化控制、数码显示。
2.直流电压分辨率为0.1V，数字键调节，输出电压1.25-30V,数码显示，电流0-3A。交流电压分辨率为1V，全数字化控制。数码显示教师交直流电压，通过数字键盘，直接选取交流0-30V电压，电流0-3A。
3.具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。通过上下键，选取直流1.25-30.0V电压，分辨率为0.1V。电流0-3A。控制大电流9V输出，输出10秒自动关断。
4.通过数字键，可直接选取学生低压交流电源。交流电压0 - 30V，分辨率为2V。系统具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，能实现学生分组电源控制，过载保护及复位装置，总电源漏电保护器及输出电压表指示。
5.交流低压输出：2V－30V，每2V一档共15档；2V－6V/2A；8V－12V/2A；14V－30V/2A。
6.直流稳压输出：在教师供电的电压下调节所需电压1.25V－30V。
7.交流电压输出：220V±10%，50Hz，5A输出。
8.要有直流电流设置，在直流模式下有分恒流和恒压两种模式。直流输出模式下，具有恒压和恒流模式，“CV/CC”按键可以在恒压和恒流模式之间进行切换。在恒流模式下按“电流调节”按键恒流电流可以在1A.2A.3A之间循环切换，相应的数码管会有相应的输出指示。
	个
	1

	4
	教师化验水槽
	防堵、防臭内嵌式5mm厚400×300×250mm高密度一体成型，耐酸碱，耐热，耐有机溶剂PP水封式化验黑色水槽。水槽采用从台面底部向上安装方式，台面不留沿。水槽与台面间采用防水密封胶粘和封闭。
	个
	1

	5
	洗眼器
	1.台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。
2.洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
3.控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，外观美观大方，阀门可自动关闭，密封可靠。
4.供水软管：采用2m长不锈钢软管。
	台
	1

	6
	教师三联水嘴
	三联水嘴采用陶瓷阀芯90°旋转，铜质内芯外采用聚碳酸酯一次注塑成型的防腐蚀、耐酸碱的实验室专用水嘴(一高二低)，符合 CQC32-432421《水嘴节水认证规则》 认证规则的要求。
	个
	1

	（二）学生端实验室设备

	1
	学生实验台
	1.新型塑铝结构，整体1200*600*780mm(±0.5)。（产品美观、合理、安全、牢固、耐用）。
2.台面：采用12.7mm(±0.3)厚实芯理化板，抗静电、耐磨、防火、耐化学腐蚀，经过一次成型技术加工而成。
桌身：由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁组成。
桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。
上腿规格：≥长590*宽55*高110mm，部分壁厚≥3.5mm，内侧设有凹槽。
下腿规格：≥长540*宽55*高105mm，部分壁厚≥3.5mm，下脚正面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观。
立柱：采用≥120*55mm，壁厚≥2.0mm。立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位。
前横梁：≥37*30mm，壁厚≥1.5mm。中横梁：≥40*30mm，壁厚≥1.5mm。
后横梁：≥37*30mm,壁厚≥1.5mm。后横梁上侧设50MM挡水板，防止物品滑落，挡水板两侧有塑料堵头圆角处理安全不刮伤。
加强横支撑件：采用60*30mm椭圆管，壁厚≥1.5mm。表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。
3.书包斗:420*260*155MM，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空独特造型，简洁时尚。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。产品特点：零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。
	张
	28

	2
	多功能柱
	规格：360*205*750mm
多功能柱由功能柱身及调试检修门组成，方便检修桶体内的风管或电线。工程ABS塑料模具一次成型，产品不变形，不扭曲。多功能柱身分为两壁厚3mm,采用优质ABS材料，塑料注塑模一次性成型,以卡槽式设计不需要螺丝连接，拆分组合方。底座2角设计注塑螺丝孔，用于向地面打螺丝固定，底座与功能柱为卡扣式不需要螺丝连接安装固定极其简单，整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。
	个
	28

	3
	学生安全电源
	1.ABS翻转式电源盒，置于书包盒中间。
2.学生交流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复。电压2V每档，由教师集中供电控制。
3.学生直流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复。由教师集中供电控制
4.配置1组220V国标5孔插座，保险丝保护，工作指示。具有火线关断开关。
5.电源具有工作，过载状态指示，能清楚的判断，
6.电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的面板，标识清楚。
	套
	28

	4
	水槽台
	水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。水槽柜规格：465*600*870mm。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面纹理与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。
水槽台尺寸为：460*560*350 上部为多功能安装平台采用2.0mm厚工程塑料整体模具注塑成型，多功能平台集成有给排水快速接口、三联水嘴接口、10条试管位滴水架，
水槽柜带前后独立倆块检修门，检修门配备独立锁具，带有独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型PP材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，
	个
	14

	5
	三联水嘴
	三联水嘴采用陶瓷阀芯90°旋转，铜质内芯外采用聚碳酸酯一次注塑成型的防腐蚀、耐酸碱的实验室专用水嘴(一高二低)，符合 CQC32-432421《水嘴节水认证规则》 认证规则的要求。
	套
	14

	6
	学生凳
	1.规格:315*455-510mm
2.凳脚材质:4个凳脚采用20*40*1.3mm椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象.
凳脚弧度:上部凳脚弧度66°,下部凳脚弧度24°,整体美观大方。
3.方形托盘厚度3mm边长160*160mm
4.凳面:凳面直径315mm采用环保型PP改性塑料注塑成型；表面细纹咬花,防滑不发光.
5.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型。
6.凳子可螺旋升降,升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落。
	条
	56

	二、通风系统

	1
	实验台通风装置
	关节：可360度旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗。
关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。
关节弹簧装置：防下垂、下滑、松动。
关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。
气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。
拱型/杯型集气罩：高密度PP/PC材质。
固定底座：非粘接而成，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底。
	套
	29

	2
	实验室通风机
	选用防腐蚀的6#变频调速风机，功率5.5KW,N=125-1250转/分，风量为0-12000m³/小时，噪声要求按行业标准≤55分贝，材质采用pvc可焊塑料制作，异型件、井架等。电机动力4KW。通风排毒效果为99%以上（3-5分钟）每小时换气20次，罩口风速6米/以上。
	套
	1

	3
	风机减振器
	专用设计减振
	套
	1

	4
	通风机消音器
	（1）消音器采用化工专用工程塑料，耐腐蚀，耐酸碱性能好的圆管制作，并且内壁装有吸音作用的材料，同时提高减少风的阻力。
（2）可以控制噪音达到国家规定噪音55db以下标准。
	套
	1

	6
	风机出入口软接头
	专业设计
	套
	1

	7
	防雨帽
	伞型结构
	套
	1

	8
	通风系统
	1.主通风管道选用耐腐蚀 PP 或玻璃钢国标 UPVC 管材，管径 φ400mm，管道埋地敷设延伸至室外；支风道采用 φ160mm 国标 UPVC 管材，管道接口使用专用密封胶粘接；工位通风支管采用 φ110mm 耐腐蚀 PP 或玻璃钢国标 UPVC 管材，单工位独立管路排风。
2.整套排风系统配置联动控制功能，运行全程维持室内稳定负压环境，负压控制在5-15Pa内，满足化学实验通风安全使用需求。
	套
	1

	三、合计
	
	
	

	生物实验室采购清单

	序号
	货物名称
	技术参数
	单位
	数量

	一、教师端实验设备

	1
	教师演讲台
	1.规格：全钢2400*700*850mm(±0.5)。
2.台面：12.7mm(±0.2)品牌实芯理化板，抗静电、耐磨、防火、耐化学腐蚀，经过一次成型技术加工而成。
3.柜身：柜体为落地式结构。所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。
柜体：主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm(±0.1)厚优质钢材 一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理（涂装厚度为0.75mm）；增加承重性，不易变形，棚板承重可达60kg。工艺：隧道式真空10道防锈前处理，表面采用环保静电粉体涂装设备无磷有机皮膜前处理，厚度40um左右，膜厚均匀，内外如一；滑轨采用静音、重型滑轨，承重100kg。
4.可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，不锈钢金属螺杆，高度可调节，调节范围为30-50mm，防滑减震。
	台
	1

	2
	教师椅
	1.椅面/椅背选用优质高弹力网布面料；坐垫采用高密度原生海绵填充，使用透气网布进行包裹，具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，持久耐用等特点，依人体工学设计，使人体各部均匀受力，让您在工作更加轻松自如；
2.脚架及椅轮：下脚架采取五爪设计，使用全新料尼龙材质；椅轮采用PU外包裹尼龙轮，移动顺畅、静音、耐用。
3.配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。
	张
	1

	3
	教师总控台电源装置
	装置在教师演示台，为抽屉式，采用教学安全交流总电源，对学生220V插座输出进行分组控制，有漏电保护功能、过载保护和复位功能。对学生台分四组控制。
	个
	1

	4
	教师化验水槽
	防堵、防臭内嵌式5mm厚400×300×250mm高密度一体成型，耐酸碱，耐热，耐有机溶剂PP水封式化验黑色水槽。水槽采用从台面底部向上安装方式，台面不留沿。水槽与台面间采用防水密封胶粘和封闭。
	个
	1

	5
	洗眼器
	1、台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。
2、洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
3、控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，外观美观大方，阀门可自动关闭，密封可靠。
4、供水软管：采用2m长不锈钢软管。
	台
	1

	6
	教师三联水嘴
	三联水嘴采用陶瓷阀芯90°旋转，铜质内芯外采用聚碳酸酯一次注塑成型的防腐蚀、耐酸碱的实验室专用水嘴(一高二低)，符合 CQC32-432421《水嘴节水认证规则》 认证规则的要求。
	个
	1

	二、学生端实验室设备

	1
	学生实验台
	1.新型塑铝结构，整体1200*600*780mm(±0.5)。（产品美观、合理、安全、牢固、耐用）
2.台面：采用12.7mm(±0.3)厚实芯理化板，抗静电、耐磨、防火、耐化学腐蚀，经过一次成型技术加工而成。
桌身：由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁组成。
桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。
上腿规格：≥长590*宽55*高110mm，部分壁厚≥3.5mm，内侧设有凹槽。
下腿规格：≥长540*宽55*高105mm，部分壁厚≥3.5mm，下脚正面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观。
立柱：采用≥120*55mm，壁厚≥2.0mm。立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位。
前横梁：≥37*30mm，壁厚≥1.5mm。中横梁：≥40*30mm，壁厚≥1.5mm。
后横梁：≥37*30mm,壁厚≥1.5mm。后横梁上侧设50MM挡水板，防止物品滑落，挡水板两侧有塑料堵头圆角处理安全不刮伤。
加强横支撑件：采用60*30mm椭圆管，壁厚≥1.5mm。表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。
3.书包斗:420*260*155mm，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空独特造型，简洁时尚。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。产品特点：零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。
	张
	28

	2
	多功能柱
	规格：360*205*750mm
多功能柱由功能柱身及调试检修门组成，方便检修桶体内的风管或电线。工程ABS塑料模具一次成型，产品不变形，不扭曲。多功能柱身分为两壁厚3mm,采用优质ABS材料，塑料注塑模一次性成型,以卡槽式设计不需要螺丝连接，拆分组合方。底座2角设计注塑螺丝孔，用于向地面打螺丝固定，底座与功能柱为卡扣式不需要螺丝连接安装固定极其简单，整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。
	个
	28

	3
	学生安全电源
	1、每两个学生中间，配备翻盖式防尘结构的直流电源盒，接受教师演示台送来的信号控制电源。2、交流电源：每台配备220V交流输出电源，电源全部由教师台控制。
	套
	28

	4
	水槽台
	水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。水槽柜规格：465*600*870mm。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面纹理与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。
水槽台尺寸为：460*560*350 上部为多功能安装平台采用2.0mm厚工程塑料整体模具注塑成型，多功能平台集成有给排水快速接口、三联水嘴接口、10条试管位滴水架，水槽柜带前后独立倆块检修门，检修门配备独立锁具，带有独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型PP材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接
	个
	14

	5
	三联水嘴
	三联水嘴采用陶瓷阀芯90°旋转，铜质内芯外采用聚碳酸酯一次注塑成型的防腐蚀、耐酸碱的实验室专用水嘴(一高二低)，符合 CQC32-432421《水嘴节水认证规则》 认证规则的要求。
	套
	14

	6
	生物灯
	底座采用优质ABS材料制成，弯头采用钢制蛇型管可360度旋转，不易生锈，灯管架为优质ABS注塑成型。LED节能灯功率：7W。
	台
	28

	7
	学生凳
	1.规格:315*455-510mm
2.凳脚材质:4个凳脚采用20*40*1.3mm椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。
凳脚弧度:上部凳脚弧度66°,下部凳脚弧度24°,整体美观大方。
3.方形托盘厚度3MM边长160*160mm
4.凳面:凳面直径315MM采用环保型PP改性塑料注塑成型;表面细纹咬花,防滑不发光。
5.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型。
6.凳子可螺旋升降,升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落。
	条
	56

	三、合计
	
	
	

	高中实验室仪器柜、药品柜采购清单

	序号
	品名
	规格
	技术参数
	单位
	数量

	1
	仪器柜
	1000*500*2000
	规格：1000*500*2000mm 结构：铝合金框架结构，分层 柜体：采用15mm厚优质三聚氰胺密度板，具有抗老化、无菌、无毒的性能。所有板件采用插件连接，结构稳固，承重性能好，且易于拆迁，利于在实验室特殊的工作环境下使用 背板：采用15mm厚双面灰色优质三聚氰胺密度板，具有抗老化、无菌、无毒的性能 层板：采用采用25mm厚优质环保型中纤板，表面粘贴三聚氢胺饰面板，热熔PVC封边作防潮处理，安装铝合金横梁支撑 门板：上柜门三聚氰胺板柜门镶嵌3mm白玻，下柜门三聚氰胺板柜门 拉手：玻璃门为砂型拉手，柜门为弧形拉手 垫脚：ABS垫脚，承重、防潮、防滑、抑菌、耐腐蚀
	个
	37

	2
	药品柜
	1000*500*2000
	规格：1000*500*2000mm 
1.主框架:采用实验室专用铝合金型材（35*35mm,壁厚≥1.2mm）框架结构，接头采用专用模具开模成成型的ABS材质接头，框架表面经环氧树脂喷涂高温固化处理,耐酸碱、承重能力强、外型美观。
2.柜身采用板材15mm双面三聚氰氨中纤板制作，颜色为时尚灰。板材横断面采用PVC封边防水、防潮处理，保证良好的密封性。
3.上柜门为木质边框玻璃对开门，采用16mm厚E1级板材。下柜门为木质对开门。(颜色可选)
4.铰链:优质防腐合金铰链,表面环氧树脂喷涂开合次数十万次以上。
5.柜脚：专用组合地脚，高度可调。
6.结构：直线设计，玻璃对开门式。
	个
	3

	3
	通风药品柜
	1000*500*2000
	规格：1000*500*2000mm 
1.主框架:采用实验室专用铝合金型材（35*35mm,壁厚≥1.2mm）框架结构，接头采用专用模具开模成成型的ABS材质接头，框架表面经环氧树脂喷涂高温固化处理,耐酸碱、承重能力强、外型美观。
2.柜身采用板材15mm双面三聚氰氨中纤板制作，颜色为时尚灰。层板底部均安装铝合金横梁做支撑。板材横断面采用PVC封边防水、防潮处理，保证良好的密封性。
3.上柜门为木质边框玻璃对开门，采用16mm厚E1级板材。下柜门为木质对开门。(颜色可选)
4.铰链:优质防腐合金铰链,表面环氧树脂喷涂开合次数十万次以上。
5.柜脚：专用组合地脚，高度可调。
6.结构：直线设计，玻璃对开门式。 7、带通风装置。
	个
	2

	4
	易燃品毒害品储存柜
	900*500*1840
	1.仪器总尺寸为900 mm×500 mm×1840mm。       
2.外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,柜壁为双层结构，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。
3.内胆采用阻燃耐腐蚀PVC板材；柜底部设置90*50*145mm进风口，进风口底部有不锈钢可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖有约60目的铜网。柜体底部设h=145mm黄沙(防倒）档板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。
4.柜底装有四个可移动钢轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便易燃品毒害品储存柜定位。
5.柜中部有3个三层阶梯式的固定搁板，阶梯式隔板为PVC材料一次成型，贴有警示红 ，警示蓝，警示黄装饰条，可区分碱性，酸性药品和易燃品的存放；每层搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度50mm。
6.柜顶部中间有Φ150mm出风口，柜顶风口内置一个AC220V、50HZ、0.18A轴流风机排风，控制开关设置在柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。
7.柜体填充具有保温隔热作用的隔热棉。
8.柜体门与柜体之间安装防火膨胀密封件，柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为150℃-180℃时密封条局部膨胀。
9.柜门上安装机械锁和电子密码锁，机械锁钥匙、电子密码锁密码应由两人分别保管，开启时两人应同时在场。
	个
	2

	5
	通风柜
	1500*850*2350
	1500*850*2350mm                                                            
主体左右旁板、前钢板、背板、顶板、下柜体可采用1.0~1.2mm厚钢板，2000W全自动数控激光切割机下料，折弯采用全自动数控折弯机一次性一体折弯成型，表面经环氧树脂粉末静电流水线自动化喷涂及高温固化。
内衬板、导流板采用5mm厚实芯抗倍特板具有良好的防腐蚀、化学抗性。导流板固定件使用PP优质材质制作一体成型。
移动视窗玻璃两侧PP夹条包裹，拉手PP一体成型，嵌入5mm钢化玻璃，门开启高度为760mm,自由升降，移门上下滑动装置采用滑轮钢丝绳结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成。
固定视窗框架为钢板制作环氧树脂喷涂，框内嵌入5mm厚钢化玻璃。
台面采用（国产）实芯理化板（12.7mm厚）耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到E1级别标准。连接部分所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都抗化学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料。
排气出口采用与顶板一体成型集气罩，出风口直径250mm圆孔，套管连接，减少气体扰流。
水路配有进口一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀。单口水龙头由黄铜构成并安装在通风柜内台面上（水为选配项，默认为桌面单口水龙头，可根据需求改其它水）。
电路控制面板采用液晶显示屏面板（可设置快慢自由调节，可适应市场上大部分类似产品，支持电动风阀6秒快开）8个按键电源、设置、确定、照明、备用、风机、风阀+\-键。
照明LED白光灯快速启动类型，安装置通风柜顶部，使用寿命长。
插座配有四个10A 220V五孔多功能插座。线路使用正泰2.5平方铜芯电线。
下柜门铰链采用110度直弯铰链，使用寿命高，拆装方便。
其它下柜内背板预留检修窗，方便故障检修，左右旁板各预留4个孔方便加装考克等设施。
	个
	1
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	合计
	
	
	
	




3.1 附件及零配件（包括专用工具）、备品备件的要求
提供随机标准附件、专用工具。质保期满后，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。
3.2产品运输、保险及保管
（1）中标人负责设备到交货地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等，由于搬运、装卸及运输不当造成的各种事故责任和损失由中标人承担。
（2）中标人负责设备在交货地点的保管， 直至项目验收合格。
（3）中标人负责其派出的安装人员的人身意外保险。
（4）中标人应保证设备包装完整，到达指定的交货地点前未拆封。
3.3 验收要求及标准
（1）设备运抵采购人指定地点后，由采购人对到货产品的数量、型号、外观质量、随机备品备 件、技术资料等进行检查， 要求中标人提供验收方案（包括货物部分和工程部分） ，由采购人书面审定后实施，与采购人协商后确定。
（2）中标人应保证所提供的设施、设备在出厂前经过严格和完善的测试检验；在设备验收中出现故障或性能指标未达到要求的，经双方确认， 中标人应无条件更换相关设备。
（3）设备按照本招标文件中的各项技术指标、规格、性能及生产厂家提供的正式技术文件进行验收测试。验收测试通过后， 提交正式运行，同时进入维护期。
（4）项目验收另有国家有强制性规定的， 按国家规定执行，验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。项目验收不合格， 由中标人返工直至合格， 有关返工、再行验收，以及 给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的， 采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购， 由此带来的一切损失由中标人承担。
（5）验收过程中产生纠纷的，如需由质量技术监督部门认定的检测机构进行检测的，其第三方检测费用均由中标人承担。
3.4 售后服务要求
（1）质量保证
投标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。属于“3C”认证产品的，必须使用“3C”认证产品。
（2）质保运维服务
2.1 质保运维服务期：2 年。
2.2 质保运维服务的内容
质保运维服务期内出现的任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外） ，由中标人负责更换，同时要求在质保运维服务期内，提供日常运维、服务咨询、巡检保养、主动监测、故障修复、特殊保障和升级优化等服务，以保证故障设备设施或系统及时得到维护。
2.3 质保运维服务期的起算日期：自项目验收合格之日后的下一日开始计算。
（3）维护要求
3.1 定期维护计划。
3.2 对采购人不定期维护要求的响应措施。
（4）技术支持
4.1 提供 7×24 小时的技术咨询服务。
4.2 敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。
（5）故障响应
5.1 质保运维服务期内：出现故障30分钟内响应，电话沟通无法解决故障的，4 小时内到现 场维护，在24小时内排除故障。中标人应保证设备正常运行并进行设备操作培训，所产生的费用
由中标人承担。
5.2 质保运维服务期外：无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。
5.3 如中标人未按前述时间响应或中标人未按前述时间维修解决排除故障的，采购人有权委托 第三方进行维修，维修费用由中标人承担（采购人有权在质保运维服务费中扣除，不足扣除的， 采购人有权向中标人追偿）。
（6）人员培训要求
6.1 中标人应科学制定相配套的培训计划，对采购人的使用操作人员进行切实有效的培训，确 保产品能良好地运作。培训内容至少包括：对使用操作人员提供的正常使用和简单维护培训，应提供系统的培训教材，保证培训质量。
6.2 中标人应按采购人要求对项目进行设备维护人员培训，达到熟练掌握设备性能，并能及时排除一般故障的程度。
6.3 培训产生的费用全部由中标人承担。培训实施具体细节由中标人和采购人共同商定。
四、付款方式
分期付款:项目完成交货后60天内支付合同金额的97%，项目验收合格后且双方无质量问题、售后服务纠纷以及其他经济法律纠纷后采购人在十五个工作日内支付至合同金额的100%。
五、 其它需要说明的事项
（1）项目采购清单的技术参数中，如有提到的型号或技术参数均仅作为参考，并非进行限制。投标人投标时可以替换相应的品牌或型号，但所替换的品牌或型号的产品在功能和技术上需满足或响应招标文件技术或功能要求。
（2）本项目投标报价为包干总价。要求各投标人根据本项目供货内容及服务要求、责任范围和合同条件等自行进行报价。合同总价包括但不限于项目所需的设备、材料的购置费用及设备安装、调试、安装后装修复原改造、运输（含到货搬运） 、装卸、验收、检测、管理、机械使用、培训、售后服务及维修、 设备基础维保、 垃圾清运、人工、安全施工、保险、利润、 税金等所有费用。如果还有涉及到本项目的其他费用，也请投标人一一列明， 否则，将视为已包括在投标总价或相应的项目单价中。
（3）在项目实施过程中，中标人对采购人所提供的相关资料、数据，未经采购人书面同意不得泄露， 不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目， 否则均以违法违约处理。中标人负有对成果资料保密的责任，且保密责任不因合同的中止或解除而失效。
（4）中标人所使用的技术、资料等方面发生侵权行为时，其侵权责任与采购人无关，应由中标 人承担相应的责任， 并不得损害采购人的利益。采购人对提供给中标人的有关文档、数据和技术资料具有独家使用权， 中标人未经采购人同意不得随意复制或使用。
（5）自项目开始实施至提交验收合格后，中标人应提供与项目相关咨询、协调和项目审查等技术支持服务。采购人认为必要时， 应派人员到用户工作地点提供现场驻点服务， 由此产生的一切费用均由中标人承担。对一般情况的轻微技术问题，应保证及时通过电话、 E-mail、QQ、传真等指导方式解决。上述服务产生的一切费用均由中标人承担。
（6）投标人一旦中标， 不得以任何形式将本项目转包或分包给其他单位， 如发现转包或分包，采购人有权终止合同，所造成的一切损失由中标人负责。
（7）要求投标人提供所投产品厂商出具的产品参数确认表或检测机构出具的检测报告或产品印刷版资料等相关证明材料， 严禁投标人完全照抄、照搬招标文件中的技术参数及功能描述要求， 否则视为不响应招标文件技术参数、性能指标、功能描述要求，将予以扣分。
（8）其它未尽事宜， 应遵照行业标准及国家相关标准与规范， 结合招标文件与本项目施工图纸执行。



