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【郴州】政府采购  

竞争性磋商文件

（电子标）
采购项目名称：苏仙中学新建博艺楼设备采购和一体机采购二标段(配套设施设备采购)
采   购   人：郴州苏仙中学 

政府采购编号：苏财采计[2026]0094号

采购代理编号：ZKGSF(ZB)-20261601
采购代理机构：中科高盛咨询集团有限公司

2026年8月
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郴州苏仙中学 的苏仙中学新建博艺楼设备采购和一体机采购二标段(配套设施设备采购)进行竞争性磋商采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的潜在供应商参与竞争性磋商采购活动。

一、项目概况
1、采购项目名称：苏仙中学新建博艺楼设备采购和一体机采购二标段(配套设施设备采购)
2、政府采购编号：苏财采计[2026]0094号

3、采购代理编号：ZKGSF(ZB)-20261601

4、采购项目预算：1417760.00元
支持预付款，预付比例： /  
本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业；

6、评分办法：□最低价法 ☑综合评分法
7、合同定价方式：☑固定总价 □固定单价 □成本补偿 □绩效激励
8、合同履行期限：合同签订后60日内交货并完成安装调试、正常使用。

9、本项目分阶段要求供应商提供以下保证：

□磋商保证金：采购项目预算的   %；

□履约保证金：中标金额的   %；

□预付款保证金：预付款的   %；

□质量保证金：合同金额的   %；

10、根据《关于进一步优化政府采购领域营商环境的通知》郴财采资〔2024〕6号文件精神，本项目取消磋商保证金及履约保证金。

二、采购需求
	包号 
	包名称
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算
	最高限价
	节能产品
	进口产品

	1
	苏仙中学新建博艺楼设备采购和一体机采购二标段(配套设施设备采购)
	苏仙中学新建博艺楼设备采购和一体机采购二标段(配套设施设备采购)
	详见采购需求
	1批
	1417760.00元
	1417760.00元
	☑
	□


★注：各供应商的磋商报价均不得超过本项目采购预算和最高限价，否则将被视为无效磋商。
三、采购项目需落实的政府采购政策
（1）强制采购：政府采购实行强制采购的节能产品。

（2）优先采购：政府采购鼓励采购节能产品、环境标志产品。

（3）价格评审优惠：政府采购促进中小企业发展（包括政府采购支持监狱企业发展、政府采购促进残疾人就业）。

四、供应商的资格要求
1、供应商基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
□专门面向：□中小企业  □小微企业  □监狱企业  □福利性单位。
□强制分包：大型企业应将采购份额的  /  %分包给中小企业。

说明：依据湖南省财政厅《关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式见附件1）参与政府采购活动，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。

3、本项目的特定资格要求：无
五、获取磋商文件的时间、地点及方式
1、磋商文件的获取时间：凡符合磋商资格要求并有意参加磋商者，可在公告发布之日起至提交响应文件截止之日通过郴州市政府采购（非标）电子交易平台（网址：http：//cz.hbncp.com.cn/#/）免费获取及下载电子磋商文件。

2、磋商文件及修改、澄清文件的获取方式：

2.1 供应商应在本项目获取磋商文件截止时间前登录湖南省公共资源交易统一注册平台（网址：http：//222.240.80.14：8888/G2/register!verification.do?systemId=4028c7b35a8cfff2015a8df8bba001fc）中进行账号注册和数字证书申请。

2.2 已完成审核的供应商应在本项目获取磋商文件截止时间前登录郴州市政府采购（非标） 电子交易平台（网址：http：//cz.hbncp.com.cn/#/）中进行“公告”--“立即投递”--“下载文件” 的操作，逾期将不能获取文件。未按照相关程序操作的供应商，所产生的后果由供应商自行承担 全部责任。修改、澄清后的磋商文件请供应商自行在以上网站下载或查阅，恕不另行通知，如有 遗漏，由供应商自行承担全部责任。 

3、通过网络下载，其磋商文件与备案的书面磋商文件具有同等法律效力。供应商应及时关注 网上相关采购信息，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），采购人概不负责，所 造成的磋商失败或损失由供应商自行承担。

六、响应文件提交的截止时间、开标时间及地点:
1、响应文件的提交方式：供应商应在本项目获取磋商文件截止时间前登录郴州市公共资源（非标）电子交易平台（网址：http：//cz.hbncp.com.cn/#/）进行线上上传。
2、首次响应文件的提交截止时间：2026年08月28日上午09时30分（北京时间），超过截止时间的磋商将被拒绝。
3、首次响应文件的开启时间：2026年08月28日上午09时30分（北京时间）
4、首次响应文件的开启地点：郴州市市民服务中心3楼市公共资源交易中心第11开标室。
5、本项目实行全流程电子化，供应商应在规定时间内使用电脑自行远程解密开启文件，并参加网上开标活动。电子响应文件解密时限：30分钟。请供应商确保响应文件如期解密。
6、首次响应文件的开启时间与提交首次响应文件的截止时间为同一时间。
7、本项目电子响应文件容量应当控制在100MB以内（如文件大小超过100MB，请联系系统客服协助），请供应商注意控制文件大小，若因响应文件容量较大而影响磋商的，其责任由供应商自行承担。
8、为保证本项目的顺利进行，供应商应在投递页面填写本项目的磋商代表的手机号码，以便顺利进行视频会议进行磋商。
七、磋商邀请公告
本磋商邀请公告在中国湖南政府采购网（网址：http://www.ccgp-hunan.gov.cn）和郴州市公共资源交易中心网（网址：http://czggzy.czs.gov.cn/）发布。在其他媒体发布的磋商邀请公告，公告内容以本磋商邀请公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本磋商邀请公告指定媒体最先发布公告之日起计算。
八、确定邀请供应商

磋商小组确定所有符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。
九、询问及质疑
1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2、潜在供应商认为采购文件或采购公告使自己的合法权益受到损害的，可以 在收到采购文件之日或招标公告期限届满之日起 7 个工作日内，按《湖南省财政厅 关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》 (湘财购【2024】67号)规定，以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出针对同一采购程序环 节的质疑。

十、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法
1、采购人信息
（1）采购人：郴州苏仙中学       

（2）地  址：郴州市苏仙南路40号  

（3）联 系 人：刘老师                      

（4）联系电话：13873551348 

2、采购代理机构信息
（1）名  称：中科高盛咨询集团有限公司

（2）地址：郴州市青年大道芳头小区 1 期 1 栋 401

（3）联 系 人：苏海东 

（4）电    话：18169200831   0735-2863018

（5）电子邮箱：1115236759@qq.com 

十一、其它补充事宜

1、本邀请公告选项：■表示选择  □表示未选择
2、采购代理服务费和专家评审费由采购人支付，代理费用：15676.00元。
3、各供应商可在郴州市公共资源交易中心网“下载中心”中下载“政府采购电子标操作手册”。
4、若因供应商对网上招磋商操作不熟悉或自身电脑、个人网络等原因导致不能在磋商截止时间之前完成响应文件上传的，所造成的磋商失败或损失由供应商自行承担。建议在各供应商在工作时间段内上传响应文件，在操作系统过程中有疑问或困难请及时进行咨询。
5、若开标时出现网络故障、交易系统技术故障等情形，导致解密无法完成而影响采购活动开展的，采购人有权采取非加密文件上传或者将项目延期、延长响应文件解密时间等相应措施，以保障采购活动的公开、公平和公正，供应商不得对此持有异议。
6、交易平台技术支持联系方式：平台客服电话：400-112-9919；客服QQ：800182906。
第二章 磋商须知

磋商须知前附表

注： 请在方框□内划√选择，在“条款号”内限选一项。（本项目采用的条款用“■”标示）

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	采购项目
	详见第一章磋商邀请

	第二章第2.1款
	采购人
	详见第一章磋商邀请

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	详见第一章磋商邀请

	第二章第2.3款
	投标人的产生方式
	☑发布公告

	第二章第3.1款
	投标人资格条件
	详见第一章磋商邀请

	第二章第6.1款
	联合体形式
	不接受

	第二章第6.2款
	对联合体各方的要求
	不作要求

	第二章第7.1款
	现场勘察
	不组织

	第二章第8.1款
	答疑会
	不组织

	第二章第9.1款
	政府采购优先采购非标记★符号的节能产品
	采购产品为《节能产品政府采购品目清单》（最新发布）内非标记★符号的节能产品：对于技术和价格分，应分别给予总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术 4 %，价格 4 %。

	
	政府采购优先采购环境标志产品
	采购产品为《环境标志产品政府采购品目清单》（最新发布）内的：对于技术和价格分，应分别给予总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术 4 %、价格 4 %。

	
	优先采购
	1、同时属于“节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（供应商自行选择，并在响应文件中填报相关信息及数据）。
2、中小企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。
3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受政府采购中小企业扶持政策。
4、同一项目中部分产品属于优先采购政策的，以及小型和微型企业的供应商代理部分小型和微型企业产品的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及政策加分。

	第二章第9.2款
	★政府采购强制采购的节能产品
	□否
■ 是，采购《节能产品政府采购品目清单》（最新发布）内标记★符号的节能产品。
★本项目强制节能产品为：激光多功能A4打印机、A4 彩色打印机、A3彩打印机。

	第二章第9.3款
	政府采购支持中小企业发展
	□ 专门面向中小企业采购。
■ 非专门面向中小企业采购
1、小型和微型企业给予10%-20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目具体扣除比例为 10 %。
2、接受大中型企业与小型、微型企业组成联合体的给予4%-6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目具体扣除比例为 4 %。
3、允许大中型企业向一家或多家小型、微型企业分包的给予4%-6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目具体扣除比例为

 4 %。

	
	政府采购支持个体工商户发展
	在政府采购活动中，符合中小企业划分标准的个体工商户视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
评审中价格扣除参照政府采购支持中小企业发展中给予小型、微型企业扣除比例标准，本项目具体扣除比例为10%。

	
	政府采购支持残疾人福利性单位发展
	在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
评审中价格扣除参照政府采购支持中小企业发展中给予小型、微型企业扣除比例标准，本项目具体扣除比例为10%。

	
	政府采购支持监狱企业发展
	在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。
评审中价格扣除参照政府采购支持中小企业发展中给予小型、微型企业扣除比例标准，本项目具体扣除比例为 10 %。

	
	政府采购本国产品支持政策
	1、政府采购活动中，采购项目或采购包既有本国产品又有非本国产品参与投标的：
1.1 采购项目或采购包中仅有一个标的，且在本国产品政策适用范围内时，对供应商所投产品符合本国产品标准的产品给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目具体扣除比例为 20 %。
1.2 采购项目或采购包中有多个标的时，供应商为该采购项目或采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上（含）时，对该供应商提供的全部产品给予价格扣除，即对该供应商提供的全部产品的总投标报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目具体扣除比例为 20 %。
2、政府采购活动中，采购项目或采购包仅有本国产品参与投标的，不享受政府采购本国产品支持政策。

3、中小企业的价格评审优惠可以与本国产品的价格评审优惠累加计算。

	第二章第9.8款
	采购进口产品
	■ 本采购项目拒绝进口产品参加投标。
□ 本采购项目涉及到进口产品的已经财政部门审核同意购买进口产品。

	第二章第9.9款
	政府采购融资
	有融资、担保需求的，可登录中国湖南政府采购网查询相关业务信息。

	二、磋商文件

	第二章第10.2款
	磋商文件中可能实质性变动的内容
	合同条款

	第二章第11.1款
	提供磋商文件期限
	详见第一章磋商邀请

	第二章第11.2款
	领取或购买磋商文件时应提供的资料
	详见磋商公告“获取磋商文件的时间、期限、地点及方式”

	第二章第12.1款
	提交首次响应文件的截止时间
	详见第一章磋商邀请

	三、响应文件的编写

	第二章第15.4款
	采购项目预算及最高限价
	采购项目预算及最高限价：1417760.00元

	第二章第18.1款
	磋商保证金
	根据《关于进一步优化政府采购领域营商环境的通知》郴财采资〔2024〕6号文件精神，本项目取消投标保证金及履约保证金。

	第二章第19.1款
	响应文件有效期
	90日（日历日）

	第二章第20.1款
	响应文件份数
	中标后5个工作日内提供响应文件纸质版正本1份，副本2份。

	四、响应文件的递交

	第二章第23.1款
	响应文件的递交地点
	详见第一章磋商邀请

	五、响应文件的开启和开标仪式

	第二章第24.1款
	响应文件开启时间和地点
	详见第一章磋商邀请

	六、响应文件的磋商与评审

	第二章第26.1款
	磋商小组人员数量及组成
	磋商小组由采购人或采购代理机构依法组建，磋商小组人员数量3人。

	七、成交结果信息公布与授予合同

	第二章第38.1款
	财政部门指定的媒体
	中国湖南政府采购网 (www.ccgp-hunan.gov.cn)、郴州市公共资源交易中心(http://czggzy.czs.gov.cn/)

	第二章第43.4款
	非实质性偏离的范围和幅度
	磋商文件第五章【采购需求】中条款偏离项数之和≥20项将导致无效磋商。

条款数（最高项数）的统计方法：招标文件中，凡编排有单独的中文序数或阿拉伯数字或英文字母序列号等字符的条款算一项商务或技术要求项数，相同内容的条款不重复计算项数。

	八、其他规定

	第二章第44.1款
	其他规定
	1.磋商报价超过采购项目预算及最高限价的，为无效磋商。

2.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价磋商（响应）审查程序： 

2.1磋商（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商磋商（响应）报价平均值50%的，即磋商（响应）报价<全部通过符合性审查供应商磋商（响应）报价平均值×50%； 

2.2磋商（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商磋商（响应）报价50%的，即磋商（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商磋商（响应）报价×50%； 

2.3磋商（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即磋商（响应）报价<采购项目最高限价×65%； 

2.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.5评审委员会启动异常低价磋商（响应）审查后，属于前述第2.1项至第2.4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对磋商（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第2.3项情形，供应商已随磋商（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 

3.评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。磋商（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效磋商（响应）处理。 

4.采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

5.异常低价磋商（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

	其他条款
	采购本国产品
	■ 适用，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物，具体是指《政府采购品目分类目录》（财库【2022】31号）中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物（A01000000），文物和陈列品（A03000000），图书和档案（A04000000），特种动植物（A06000000），农林牧渔业产品（A07030000），矿与矿物（A07040000），电力、城市燃气、蒸汽和热水、水（A07050000），食品、饮料和烟草原料（A07060000），无形资产（A08000000）共9类品目及子品目的货物类产品。
□ 不适用

	
	技术、商务、价格得分或总得分调整


	符合政府采购政策分值调整：

节能产品：

技术加分＝技术分值× 加分比例（比例见前附表,下同）×（节能产品最后报价÷最后总报价）；

价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品最后报价÷最后总报价）。

2、环境标志产品：

技术加分＝技术分值× 加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）；

价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）。

	
	相同品牌产品评审得分相同的规定
	提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	
	非单一产品采购项目的核心产品
	本项目为非单一产品采购项目，核心产品为： 无线话筒、线阵音箱
不同供应商参加同一项目不同包投标时，以上核心产品提供相同品牌产品且均通过资格审查、符合性审查的，在统计供应商数量时，作为一个供应商计算。



	
	信用查询
	根据《湖南省财政厅关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》湘财购[2017]2号文要求，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

信用信息查询的截止时点：至本项目首次响应文件的提交截止时间止。

信用信息查询记录的具体方式：由采购人或采购代理机构在规定的查询渠道进行查询。

信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。

信用信息的使用规则：留存备查。


附页1
湖南省采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单
	银行名称
	联系人
	职 务
	联系电话

	交通银行湖南省分行
	刘  波
	名城支行客户经理
	13874998873

	交通银行湖南省分行
	肖勇光
	分行高级经理
	13755192647

	中国民生银行长沙分行
	黄飞燕
	营业部总经理
	13308463468

	中国民生银行长沙分行
	蒋寒奇
	营业部中小企业客户经理
	13548982975

	兴业银行长沙分行
	刘栅延
	支行行长
	13337316405

	兴业银行长沙分行
	蒋修远
	支行客户经理
	18607310422

	中国光大银行长沙分行
	邓永胜
	岳麓支行副行长
	13617319650

	中信银行长沙分行
	蔡学军
	公司银行部负责人
	13055167195

	中信银行长沙分行
	宋学农
	银行部综合管理部副总经理
	0731-845822141


附页2
湖南省采购信用担保试点工作的信用担保机构名单
	信用担保机构
	联系人
	联系电话

	中国投资担保公司
	何  嘉
	010-88822659/13718642233

	湖南省中小企业信用担保有限责任公司
	蔡建雄
	0731-84172390-201/15573193555

	湖南农业信用担保有限公司
	彭  球
邓霞英
	0731-89761702/13875980906 0731-89761706/13574125851


磋商须知正文
一、说明
1.适用范围
1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。
2.定义
2.1 “采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次采购的采购委托代理机构、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.3 “投标人”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次采购项目邀请的投标人通过磋商须知前附表所述方式，邀请符合资格条件的投标人提交响应文件（含资格证明资料），参与竞争性磋商采购活动。
2.4 “磋商小组”是指依据财政部《采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。
2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等，详见《采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。
2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。
2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象，详见《采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。
3.投标人的资格要求
3.1 投标人应当符合磋商须知前附表中规定的资格条件要求。
3.2 投标人不得存在下列情形之一：
（l）与采购人和采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；
（2）有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；
（3）申请人因采购活动中有违法违规等不良行为，被采购监督管理部门公示限制且限制期限未满的。
4.参与磋商的费用 

4.1 无论磋商的结果如何，投标人应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。
5．授权委托
5.1投标人代表为投标人法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。投标人代表不是投标人法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。
6．联合体形式
6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次磋商采购不接受为联合体形式的投标人。
6.2对联合体各方的要求：投标人应当符合磋商须知前附表中规定的要求。
7.现场勘察
7.1投标人应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。
7.2勘察现场的费用由投标人自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。
7.3采购人不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，投标人不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.答疑会
8.1投标人应按磋商须知前附表中规定参与采购项目答疑会。
9. 采购政策支持
9.1 优先采购：
（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，按财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库【2019】9号）规定，实施政府优先采购的，评审时按相应评标方法给予政策加分。具体加分比例见【磋商须知前附表】。
9.2 强制采购：
（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，按财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库【2019】9号）规定，实施政府强制采购的（品目清单标注★符号产品），供应商投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则，其投标无效。
9.3 价格评审优惠：
（1）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或服务符合下列情形的：①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或注册商标；②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。具体价格扣除比例见【磋商须知前附表】。
（2）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，符合小型、微型企业生产的货物或提供的服务、工程情形的，给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。
接受大中型企业与小型、微型企业组成联合体的采购项目，对于联合体协议中明确约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额 40%以上的，该联合体投标价格给予一定的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同为中小企业。其中，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同小型、微型企业。具体价格扣除比例见【磋商须知前附表】。
允许大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包的采购项目，对于分包意向协议中明确约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，该大中型企业投标价格给予一定的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同为中小企业。其中，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同小型、微型企业。具体价格扣除比例见【磋商须知前附表】。
（3）符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。具体价格扣除比例见【磋商须知前附表】。
（4）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。具体价格扣除比例见【磋商须知前附表】。
（5）与大企业的负责人为同一人，或与大企业存在直接控股、管理关系的中小企业，不享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（6）在政府采购活动中，采购项目或采购包既有本国产品又有非本国产品参与投标的，依法对本国产品给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。具体价格扣除比例见【磋商须知前附表】。

9.4 政府采购政策交叉与叠加
（1）优先采购同时属于“节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（供应商自行选择，并在响应文件中并填报相关信息及数据）；
（2）供应商同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；
（3）中小企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。

（4）中小企业的价格评审优惠可以与本国产品的价格评审优惠累加计算；
（5）中小企业、本国产品的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”及“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。

9.5 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受政府采购中小企业扶持政策。
9.6 部分投标产品属于优先采购的，以及中小企业的供应商代理部分小型和微型企业产品的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及政策加分。供应商应按本章第34.7款规定提供相关证明资料，并按第六章第三节“投标分项价格表”格式提供相关证明资料（包括提供相关报价）。
9.7 供应商符合本章第9.1款、第9.2款、第9.3款规定的，应提供相关证明资料。
（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。
（2）中小企业：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的所属行业的划型标准，货物类采购项目按《财政部、工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库【2020】46号）文件规定，提供《中小企业声明函》（格式）；服务类采购项目，按《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展的有关措施的通知》（湘财购【2022】17号）文件规定，提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式）。
（3）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件）。
（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

（5）符合本国产品标准的产品：按《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发【2025】34号）文件规定提供《中国境内生产的组件成本核算基本规则》、《关于符合本国产品标准的声明函》（格式）、《本国产品成本比例承诺函》（格式）、《供应商提交的其他资料》（如有，复印件）。

9.8 进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库【2007】119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库【2008】248号）文件规定的产品。除【磋商须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不得限制满足磋商文件要求的国内产品参与投标竞争。
9.9 供应商有融资、担保需求的，可登录中国湖南政府采购网查询相关业务信息。
二、磋商文件
10．磋商文件的组成
10.1 磋商文件由下列文件组成：
第一章 磋商邀请
第二章 磋商须知
第三章 评审办法

第四章 政府采购合同通用条款及格式合同
第五章 采购需求
第六章 响应文件组成
10.2磋商小组根据与投标人磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款等，具体在磋商须知前附表中明确。
10.3投标人应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。
11. 磋商文件的提供期限
11.1磋商文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见磋商文件前附表。
11.2投标人应持磋商文件前附表规定的资料领取磋商文件。
12.提交首次响应文件的截止时间
12.1投标人提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。
13.磋商文件的澄清或者修改
13.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 

13.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的投标人，不足5日的，顺延投标人提交首次响应文件截止时间。
13.3提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
三、响应文件
14.一般要求
14.1 投标人应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。
14.2 投标人提交的响应文件及投标人与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
14.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
14.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
14.5 投标人应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。
15.响应文件的组成
15.1 响应文件包括下列内容： 

（1）磋商响应声明

（2）投标人的基本情况表及其他说明

（3）服务方案

（4）技术/商务响应与偏离表

（5）报价一览表及报价文件

（6）投标人认为需提供的其它资料

（7）享受政府采购政策优惠的证明资料

（8）最后报价
15.2在磋商过程中，投标人根据磋商小组书面形式要求重新提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。
15.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，投标人应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。
15.4根据《政府采购法》的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
16.报价
16.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。
16.2供应商应按第五章 响应文件组成格式填写。
16.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
16.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见磋商须知前附表。
17.投标人符合磋商文件规定的证明文件
17.1投标人应满足本章第3.1款规定的资格条件，本项目已进行过资格预审，可不再提供资格审查资料（竞争性磋商文件或评分标准需提供的相关证明文件除外）。如投标人资格条件发生重大变化，影响或者可能影响资格条件的，应更新或者补充提供的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足规定的资格条件要求。

17.2采购人有权核查投标人在响应文件中提供的材料，若在评审期间发现投标人提供了虚假资料，采购人有权对投标人的响应文件作废标处理；若在成交投标人公示期间发现作为预成交人提供了虚假资料，采购人有权取消其成交资格；若在项目合同签订后发现投标人提供了虚假资料，采购人有权与投标人解除合同。
18. 磋商保证金
18.1根据《关于进一步优化政府采购领域营商环境的通知》郴财采资〔2024〕6号文件精神，本项目取消投标保证金及履约保证金。

19. 响应文件有效期
19.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对投标人具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应，采购人有权拒绝其响应文件。
20.响应文件的签署及规定
20.1 投标人应当按照采购文件的要求编制投标文件。投标文件应当对采购文件提出的要求和条件作出明确响应。

20.2 投标人应当使用郴州市政府采购（非标）电子交易平台“投标文件制作软件”编制投标文件（含澄清、说明文件）并进行固化、加密。

20.3 投标人在编制电子投标文件时应当建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。在投标文件目录中属于本节点内容的必须上传或填写，未按要求上传或填写的，所造成的投标失败或损失由投标人自行承担。

20.4 投标人在编制电子投标文件时，采购文件要求的有关原件扫描件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的原件扫描件的，采购人或评标委员会有权认定其投标文件未对采购文件有关内容进行响应，涉及资格性审查或符合性审查的予以无效投标处理，涉及评分项的则该项评分记0分处理。

20.5投标文件应按照磋商文件要求在指定盖章处进行签章。

四、响应文件的递交
21. 响应文件的加密
21.1供应商应在本文件规定的递交截止时间之前，在平台中递交电子版响应文件，电子版响应文件递交成功后会自动加密，任何单位或个人均无法在开标时间之前查看或篡改。协商项目还需在投递页面填写本项目的协商代表的手机号码，以便顺利进行视频会议邀请通知。
21.2供应商须在采购文件规定解密截止时间前，进行响应文件的解密，未在规定时间解密的将视为未提交响应文件。
22.响应文件的补充、修改或者撤回
22.1供应商在递交响应文件后，可以撤回并修改其响应文件，但供应商必须在规定的截止期之前将修改的响应文件在郴州市政府采购电子交易平台（https://cz.hbncp.com.cn/）重新递交。在截止期之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。
23.响应文件的递交与接收
23.1 供应商应在本章规定的递交响应文件截止时间之前，将响应文件上传至郴州市政府采购电子交易平台（https://cz.hbncp.com.cn/）。
五、响应文件的开启及开标仪式
24.开启时间和地点
24.1采购人将按照本章磋商须知前附表中规定的开启时间和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。
24.2开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1） 宣布开标纪律；
（2） 公布在投标截止时间前提交首次响应文件的供应商名称，并点名确认投标人是否派人到场；
（3） 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关部门代表；
（4） 由投标人代表当场检查响应文件的密封情况；
（5）采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件；
（6）开标会议结束。
六、响应文件的磋商与评审
25.磋商程序
25.1磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、候选投标人排序。其中，磋商按本章第31款情形进行。
26. 磋商小组
26.1磋商小组人员数量及组成见磋商须知前附表。
27.响应文件审查 

27.1 资格性审查：投标人应满足本章第3.1款规定的资格条件，本项目已进行过资格预审，可不再进行资格预审。如投标人资格条件发生重大变化，影响或者可能影响资格条件的，应更新或者补充提供的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足规定的资格条件要求。
27.2符合性审查: 对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
27.3响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一投标人分别进行磋商，并给予所有参加磋商的投标人平等的磋商机会。投标人应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。
28.实质性响应与实质性修改
28.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。
28.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。
28.3在磋商过程中，磋商小组认为磋商文件需要进行实质性修改或调整的，磋商小组应将需要修改的内容书面告知投标人，并给予所有投标人均等的谈判机会。
29.无效响应 

29.1磋商小组在对符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关投标人：
（1）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；
（2）响应文件不满足本章第28.1款规定的实质性要求的；
（3）响应文件有效期不足的；
（4）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。
30.澄清
30.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
31. 视频磋商
投标人在开标结束后，可以提前登录郴州市政府采购（非标）电子交易平台等待磋商小组的视频磋商邀请。

（1）请各投标人使用 360、QQ、谷歌（Google）浏览器登录郴州市政府采购（非标）电子交易系统，并确保电脑有麦克风及视频功能（台式电脑需具备扩音器，笔记本电脑若已配备视频通话功能，则无需另配）。

（2）通过郴州市政府采购（非标）电子交易系统的视频会议功能，系统机器人会电话通知投标人准备视频会议（系统机器人默认拨打投标人注册手机号码），投标人应及时接听，以免错过视频会议。

（3）使用电脑端视频（推荐首选使用）：投标人接听电话后，应立即打开郴州市政府采购（非标）电子交易平台登录报名此次项目的系统账号，点击进入页面自动弹出的“进房邀请”对话框进行视频通话。

（4）使用微信小程序：投标人接听电话后，应立即在开标大厅点击“微信小程序”，扫描二维码[image: image3.png](< p)



，然后输入郴州市政府采购（非标）电子交易平台所使用的账号、密码，点击进入页面自动弹出的“邀请视频”对话框进行视频通话。
32.响应文件评审
32.1评审活动遵循客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的程序、方法和标准进行独立评审。本项目已进行资格预审，磋商小组在评审阶段不再对投标人进行资格审查（除非投标人资格条件发生了重大变化）。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理（磋商文件中规定允许实质性变动的内容除外），采购人应当告知提交响应文件的投标人。
32.2经磋商确定最终采购需求投标人后，由磋商小组采用综合评分法对提交投标人的响应文件和最后报价进行综合评价。
32.3综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选投标人排序的评审方法。本采购项目的评审程序、因素和标准见第三章 评审办法。
32.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的投标人的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
32.5评审时，磋商小组各成员应当独立对每个投标人的响应文件进行评价、评分，汇总各投标人的总得分。
33.推荐
     33.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选投标人，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价得分由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价得分相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《财政部关于采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和投标人合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选投标人。
34.确定成交投标人
34.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
34.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。
35.磋商终止
35.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第38.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）因重大变故，采购任务取消的。
36.重新评审
36.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。
37.保密及串通行为
37.1采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
37.2磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
磋商小组成员在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。
磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对评审有关的情况。在评审活动中，采购人成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。
37.3投标人不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；不得与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。
37.4与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。
37.5有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（一）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
（二）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
（三）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加采购活动；
（五）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
（六）投标人之间商定部分投标人放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；
（七）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。
七、成交结果信息公布与授予合同
38.成交信息的公布
38.1成交投标人确定后2个工作日内，成交结果信息将在磋商须知前附表指定的媒体上公布。
39.询问及质疑
39.1投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。
39.2投标人若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、行政法规及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。
40.成交通知
40.1采购人在成交投标人确定，公示期满无异议后2个工作日内，将中标、成交结果在省级以上人民政府财政部门指定的采购信息发布媒体上进行公告，同时以书面形式向成交投标人发出中标、成交通知书。
40.2成交通知书对采购人和成交投标人具有同等法律效力，成交通知书是合同文件的组成部分。
41. 签订项目合同
41.1竞争性磋商文件、成交投标人的响应文件、各种承诺、保证及其澄清文件等，均为签订合同的依据，并与合同具有相同的法律效力。
41.2项目合同必须经采购人审核同意，在获得同意前项目合同不得生效。
41.3成交投标人应当按照合同约定履行义务。未经采购人书面同意，成交投标人不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。确需分包的，应经采购人书面同意，且分包单位资质不得低于投标人资质。
41.4成交投标人有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加采购活动，并予以通报：
（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
（二）未按照采购文件确定的事项签订采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（三）拒绝履行合同义务的；
（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。
八、其他规定
42．采购代理服务费
42.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。

43.偏离与实质性响应

43.1 供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。
43.2 偏离是指响应文件不响应或者不满足磋商文件提出的要求和条件，分为实质性偏离和非实质性偏离。
43.3 磋商文件中用“★”符号标明的条款或注明了“其投标无效”的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。
43.4 响应文件偏离磋商文件的非实质性要求和条件，为非实质性偏离。非实质性偏离的范围和幅度超出【磋商须知前附表】规定的，其投标无效。
44. 其他规定
44.1磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。

第三章 评审办法及标准

1．通则
1.1评审根据本磋商文件第二章“响应文件的磋商与评审”进行。
1.2评审因素：价格、技术、商务的响应程序以及相应的比重或者权值等，但不包括本项目“磋商文件前附表”第二章第3.1项规定的投标人资格条件。
1.3权值的取值范围
	序号
	项     目
	权值/比重

	1
	价格
	30

	2
	技术
	50

	3
	商务
	20

	∑（1+2+3）=1
	100


2.响应文件审查
（1）资格检查
投标人应满足第二章第3.1款规定的资格条件，并提供以下证件及材料复印件，同时在磋商响应文件内提供相应的复印件进行资格检查。
附1  资格性检查表（投标文件中须有的内容）
	序号
	审查项目
	审查标准

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	（1）投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；

（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；

（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；

（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供了《湖南省政府采购供应商资格承诺函》，签署、盖章符合要求

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供了“投标人资格声明”，签署、盖章符合要求

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供了《湖南省政府采购供应商资格承诺函》，签署、盖章符合要求

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供了《湖南省政府采购供应商资格承诺函》，签署、盖章符合要求

	6
	法定代表人参加投标时，提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标时，提供法定代表人授权委托书及双方身份证原件的扫描件或复印件加盖公章
	提供签字或盖章的法定代表人身份证明或授权委托书及双方身份证原件的扫描件或复印件加盖公章

	7
	本次招标不接受联合体投标
	不是联合体参加投标

	8
	投标报价未超过磋商文件中规定的预算价及最高限价
	投标报价未超过磋商文件中规定的预算价及最高限价

	9
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动
	提供了“投标人资格声明”，签署、盖章符合要求

	10
	为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动
	提供了“投标人资格声明”，签署、盖章符合要求

	11
	信用记录
	信用记录符合法律法规要求的:

	12
	响应文件没有法律法规和竞争性磋商文件规定的其他投标无效情形的
	响应文件没有法律法规和竞争性磋商规定的其他投标无效情形的

	结论
	（合格/不合格）


注：1、上述内容合格用“√”表示，不合格用“×”表示；
2、上述内容有一项不合格的，则初步评审的综合评定结果为不合格。
（2）符合性检查：
依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
附2 符合性检查表（投标文件中须有的内容）
	序号
	检查项目
	审查标准

	1
	合同履行期限
	是否响应磋商文件

	2
	响应文件有效期
	是否符合磋商文件的规定

	3
	响应文件的签署、盖章
	是否符合磋商文件的规定

	4
	供应商对采购项目只允许有一个首次报价，否则其响应无效。
	是否符合磋商文件的规定

	5
	付款方式及条件符合磋商文件的规定
	是否符合磋商文件的规定

	6
	响应文件载明的范围符合磋商文件规定的范围
	是否符合磋商文件的规定

	7
	非实质性偏离的范围和幅度
	是否符合磋商文件的规定

	8
	响应文件没有采购人不能接受的附加条件
	是否符合磋商文件的规定

	9
	响应文件中没有不符合法律、法规和磋商文件规定其他实质性要求的
	是否符合磋商文件的规定

	结论
	


注：1、上述内容合格用“√”表示，不合格用“×”表示。
2、以上内容有一项不合格的，则初步评审的综合评定结果为不合格。
2.2
澄清有关问题
2.2.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
2.2.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。
附3  澄清、说明、补正事项纪要表
	序号
	投标人
	磋商文件中需要澄清的页次
	对投标文件中含义不明确
	对同类问题表述不一致
	明显文字和计算错误的内容

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


2.3   磋商
2.3.1以投标人递交首次响应文件的顺序确定为磋商评审顺序，并按此顺序根据第二章第31款“磋商”内容及要求进行磋商。
2.3.2磋商小组所有成员将集中与单一投标人分别进行磋商，并给予所有参加磋商的投标人平等磋商的机会，投标人应派其法定代表人或委托代理人参加。
2.4  响应文件评审
磋商小组按照磋商文件中规定的评审因素和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件两阶段评审：
第一阶段：磋商小组可以与投标人进行多轮磋商，磋商过程中可实质性修订磋商文件的技术、服务要求以及合同条件条款，但不得修订磋商文件中规定的不可磋商的核心条件。实质性变动的内容，须经采购人确认，并通知所有参与谈判的投标人。
第二阶段：综合评分。由磋商小组对投标人提交的最终响应文件进行综合评分，编写评审报告并向采购人提交候选投标人的排序名单（评审得分相同的，按照最后报价得分由高到低的顺序。评审得分且最后报价得分相同的，按照技术指标优劣顺序）。
2.4.1   响应程度、商务、技术、价格评分标准（采取百分制）
2.4.2   基准价
满足磋商文件要求且每一项最后磋商报价最低的报价为磋商基准价,其价格分为满分。
  评分准则
评分按以下计算汇总投标人最后得分。其计算公式如下：
评审总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评分因素的汇总得分；
A1、A2、……An 分别为各项评分因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。
F1：各磋商小组技术评分的算术平均值：F2=(F2-1+F2-2+….F2-N)/N

F1-N：每个磋商小组的技术评分，N为磋商小组人数。
2.4.4   记分、计算规则
A每次评分计算人民币报价的，保留小数点后三位；以百分比报价的，保留小数点后两位。投标人最终得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。
B有下列情况之一者单项评分为无效分，磋商小组须作出解释，并重新打分：
① 评分高出规定最高分或低于规定最低分的；
② 一个记分内容有2个或2个以上记分的；
③ 无记分；
④ 其它明显不合理记分。
2.4.5   评审因素及标准详见以下评分附表。
评审因素及标准

	评审因素及权值

	评审因素
	分值

	投标报价
	30分

	商务部分
	20分

	技术部分
	50分


评审因素和标准

	评审因素
	评分标准

	价格
30分
	1.满足招标文件要求且磋商报价最低的磋商报价为评标基准价其价格分为满分；其他供应商的价格分统一按照以下公式计算：
磋商报价得分= (评标基准价/磋商报价)×价格权值×100
2、异常低价审查情形:按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》 (财库(2026)2号)规定，政府采购评审中出现异常低价情形 , 评审委员会应当启动异常低价磋商审查程序。本项目适用情形详见“第二章第44.1款”其他条款的规定。

	技术
50分
	对所投产品的技术参数、性能指标、功能响应程度的评价

（28分）
	以磋商文件第五章“第一节、技术要求”为基准，所有技术参数须逐条应答，完全满足或优于磋商文件采购需求的，本项满分计28分，评审规则如下：
1.标注为“★”的核心技术条款出现负偏离的视为无效投标。
2.标注为“▲”的重要技术条款（标注为“▲”的重要技术条款共13条）全部满足、无偏离计26分，负偏离每一项扣2分，扣完为止。
3.未标注“▲”的一般技术条款全部满足、无偏离计2分，偏离项数在2项以内（含2项）负偏离每一项扣1分，扣完为止。
（1）存在缺项、漏项、参数无法响应、参数描述模糊不明确、设备配置描述不详等任一情形，均认定为负偏离。

（2）响应文件未按要求编制、提交《货物说明一览表》的，均认定为负偏离。
（3）▲条款需提供采购需求中所要求的证明材料，在提供的证明文件上醒目标注其技术指标相对应的磋商文件技术参数条款，方便专家查找，否则均认定为负偏离。

	
	实施方案（22分）
	根据磋商文件中提供的项目实施方案进行评审。项目实施方案应包含:①实施方案说明；②人员配备及安排；③供货进度计划及保证措施；④安装调试程序、质量保证措施等内容。
上述小项方案具有针对性和可行性，内容完整合理满足采购需求要求的每项得5.5分。存在一般缺陷的小项方案得3分（一般缺陷是指方案内容前后不一致或前后逻辑错误或内容有缺失，不影响项目的实施）。未提供或存在重大缺陷的小项方案不得分（重大缺陷是指方案凭空编造或与采购项目和采购需求无关，无法指导项目实施）。

	商务
20分
	项目业绩

（5分）
	供应商近 3 年（以递交响应文件截止之日前 36 个月内为有效，具体以类似项目合同签订日期为准）已完成的同类设备供货安装业绩，业绩内容包含本项目第五章采购清单中任意一项设备的，每提供 1 份有效合同业绩得 2.5 分，本项最高计 5 分；同一份合同仅计 1 次分，不重复计分。

注：①业绩证明材料须提供完整合同复印件，仅提供合同节选、发票、验收单等单独材料未附合同原件复印件的不予计分；②合同文本内需清晰体现对应供货设备名称（属于本项目第五章采购清单任一品类），方可认定为 1 份有效业绩；③若合同正文未载明对应设备品类，可额外提供加盖供应商公章的项目内容说明函作为佐证材料，佐证材料无法单独作为业绩依据，须配套合同一并提交。

	
	售后服务方案（15分）
	根据磋商文件中提供的项目实施方案进行评审。售后服务方案包括但不限于:①售后服务处理流程；②故障响应、恢复时间；③技术支持方式、培训方案等内容。
上述小项方案具有针对性和可行性，内容完整合理满足采购需求要求的每项得5分。存在一般缺陷的小项方案得2分（一般缺陷是指方案内容前后不一致或前后逻辑错误或内容有缺失，不影响项目的实施）。未提供或存在重大缺陷的小项方案不得分（重大缺陷是指方案凭空编造或与采购项目和采购需求无关，无法指导项目实施）。

	合计
	100分


第四章  政府采购合同协议书
 （请按照《中华人民共和国民法典》、《政府采购货物买卖合同（试行）》财办库〔2024〕84号及本采购项目特点确定合同格式，以实际签订的合同为准）
政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             
使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购
                                   文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
项目信息
采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      

     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

         (否

    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否
    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购         (否
          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购         (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
(是       (否      (不涉及
合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

合同验收
验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否
是否邀请专家参加验收：(是  (否
是否邀请服务对象参加验收：(是  (否
是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否
是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）(否
验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效

本合同自                             生效。
合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方应当自收到发票后将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	本项目不接受联合体参与采购活动

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	货物：包含本项目谈判文件采购需求载明的全部设备、主机、辅材、配件、耗材、配套工具、软件系统、说明书、质保资料等； 

配套服务：包含运输、装卸、上楼、安装、调试、检测、操作培训、质保维修、旧设备清运、终身技术咨询等全部伴随服务； 

（3）验收合格：指全部货物安装调试完毕，经采购人对照采购需求、响应文件承诺、国家现行标准逐项核查，无参数缺失、无质量缺陷，出具验收合格意见书。

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	采购人收到成交供应商提交的验收申请及、全套验收资料且已完成 5 天 试运行后，  15个  工作日内完成现场核查，存在问题书面一次性告知供应商整改。

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	提供货物存放、安装所需场地、基础水电接口，协调现场作业环境；无其他额外配套条件。

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	详见 “第五章 采购需求”

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	1）甲乙双方签订正式政府采购合同；

2）乙方按约定时限完成全部货物运输、卸货、就位、安装、调试工作，交付产品合格证、出厂检测报告、原厂质保卡、操作手册等全套纸质及电子资料；

3）乙方免费完成采购人操作人员实操培训；

4）乙方整理全套验收材料，向甲方书面提交验收申请；

5）甲方组织现场验收，出具验收意见；

6）验收合格后，乙方提供合规增值税发票；

7）甲方按约定支付合同价款；

8）质保期内乙方提供上门维修、定期巡检、备用设备等售后服务；

9）质保期满且无任何违约、质量纠纷，甲方无息支付合同余款。

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	成交供应商采用防潮、防震、防锈、防碰撞标准包装，包装物归采购人所有。

	
	指定现场
	采购人指定地点。

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	全程包干运输、搬运，运输途中破损、丢失由供应商无条件免费更换、补齐。

	第二节
第7.3款
	保险要求
	供应商自行投保足额货物运输保险，保险责任覆盖至验收合格之日。

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	详见 “第五章 采购需求”

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷响应时间
	提供 7×24 小时售后服务热线；  4  小时内工程师到场维修；设备故障 8 小时无法修复，成交供应商须免费提供同规格备用设备直至原设备维修完毕。

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	成交供应商应对采购过程、设备参数、单位业务数据、内部台账、涉密资料永久保密，不得向第三方泄露；项目结束后不得留存采购人涉密数据、内部资料。

如发生泄密行为，供应商承担合同总价 10% 违约金，同时赔偿采购人全部经济损失，采购人有权单方解除合同。

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	详见 “第五章 采购需求”

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	/

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	/

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	1)质保期内每  1  个月提供一次免费上门巡检，排查设备隐患并出具巡检记录。 

2）配套软件（如有）提供免费终身基础升级服务，如需功能升级另行协商。

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	设备报废后，采购人可要求供应商免费上门回收、无害化合规处置；无回收需求则本条作废。

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	1、中标人应指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。
2、非采购人的人为原因而出现产品质量问题，由中标人负责退换，并承担因此而产生的一切费用。

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	货物参数、规格、质量不符合采购需求及响应承诺，供应商须在 7 日内更换全新合格产品，并向采购人支付合同总价 5% 违约金；造成采购人损失的另行赔偿。

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	供应商未按约定工期完成交货安装，每逾期一日按合同总价款 0.1% 支付违约金，违约金累计上限不超过合同总价 10%；逾期超过 15 日，采购人有权单方解除合同，供应商须退还已支付全部款项并承担合同总价 10% 违约金。

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	无

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	供应商存在提供虚假材料、假冒伪劣产品、侵权产品等严重违约行为，采购人直接解除合同、没收履约保证金，并上报政府采购监管部门列入不良行为记录。

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向   仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为  ；

（2）向  项目所在地  人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	1）成交供应商须落实中小企业预留、价格扣除、节能、环保、强制采购等政府采购政策，所供产品须符合国家相关政策要求，未达标视为违约。

2）按相关法律法规及合同双方协商拟定。


第五章 采购需求
第一节、技术要求
采购清单

	序号
	品名
	数量
	单位
	参数
	备注

	1
	无线传屏器
	1
	台
	1.标配1个USB传屏器；传屏器可以通过USB接口、TYPE-C接口实现无线传屏功能；TYPE-C接口最大投屏画面分辨率优于或等同于3840p 30帧；投屏器通过USB接口或TYPE-C接口同时完成传输和供电，无线传屏至接收端。
2.内置安卓操作系统，系统版本优于或等同于安卓11，采用配置≥Mali-G52 MP2双核，≥Quad-Core A55四核处理器、≥2G内存、≥16GB存储空间。
3.具有多国语言界面，支持切换汉语/英语/法语/德语/西班牙语/意大利语。
4.支持将Windows、Mac OSX、Windows平板、IOS平板/手机、Android平板/手机显示内容以无线形式同屏到任何显示终端上。
5.接收机带载投屏器数量≥16个；同时投屏显示设备≥9个。
6.接收端具有网络设置功能，可连接外部网络；当手机连接接收端投屏时，仍可无线上网。                             
7.具有BYOM功能，通过个人电脑运行视频会议软件，调用接收机连接的摄像头、麦克风；把拍摄的画面共享到电脑。
8.具有云端投屏功能，通过WEB端，实现远程投屏功能。
9.Android和iOS操作系统设备可通过投屏软件推送视频、照片、音乐至接收机。
10.支持用户自定义开机界面；支持定时开关机功能，可设置无线投屏主机定时开关机。
11.支持将硬件发射器配置为主控发射器，主控发射器独享投屏，不受其他设备干扰。
12.支持PC电脑、手机、iPad、同时进行镜像反控，可设置多端同时控制或者主持人控制模式。
13.可在手机发射端发言，语音可直接进入音响系统；发言的同时，可共享视频。安卓手机或苹果手机可以被设定为主讲设备，可以对接收端进行控制。
14.输入端口：USB3.0≥1个；USB2.0≥1个；HDMI 2.0（3840p 30帧）≥1个；输出端口：HDMI 2.0（3840p 30帧）≥2个；AUDIO(小三芯接口)≥1个；RJ45≥1个。
	含安装、售后服务

	2
	配套软件安装及调试
	1
	台
	配套软件安装及调试
	含安装、售后服务

	3
	LED面光灯
	8
	台
	1.采用≥200W 白光LED COB，光源平均寿命≥50000H。
2.具备Ra≥96。
3.支持线性电动调焦，具备18°-65°光束角度。
4.采用≥φ140mm口径菲涅尔镜片。                                                                         5.支持0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪,支持0-100%电子线性调光。
6.采用≥1.8英寸蓝屏LCD显示屏，配置≥4个机械按键。
7.内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，智能降低LED的输出功率。
8.支持DMX512协议，手动控制模式。
9.通道模式：标准模式≥3CH。
	含安装、售后服务

	4
	固定染色灯
	8
	台
	1.采用≥18×10W RGBWAP六合一LED光源，光源平均寿命≥50000H。
2.具备光束角度≥20°，光斑角度≥50°。
3.支持0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪；支持0-100%电子线性调光。
4.具备RGBWAP(红绿蓝白琥珀紫)线性混色系统，内置宏功能；支持3200K-7200K色温线性调节。
5.支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新。
6.采用数码管显示，配置≥4个机械按键。
7.内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，智能降低LED的输出功率。）
8.支持DMX512协议，RDM协议，内置主从模式、自走模式、声控模式、手动控制模式。                                
9.具备≥2种通道模式，由精简模式≥6CH，标准模式≥10CH组成。
10.配置≥1个电源输入接口，≥1个电源输出接口，≥1个DMX512输入接口，≥1个DMX512输出接口。
	含安装、售后服务

	5
	摇头灯
	6
	台
	1.采用≥230W灯泡,光源平均寿命≥1500H。
2.配置≥φ145mm口径出光镜头，光束角度≤2.5°。
3.支持0-15次/秒单片式频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪；支持0-100%线性调光，具备≥4种调光曲线（平方曲线、反曲线、直线和S曲线）。
4.配置≥1个颜色盘，由≥14个颜色+≥1个白光组成，双向彩虹效果，速度可调，任意定位功能。
5.配置≥1个固定图案盘，由≥16个固定图案+≥1个白光组成，单向流水，速度可调，任意定位功能。
6.配置≥2个棱镜，由≥1个八棱镜+≥1个二十四棱镜组成，可正反旋转，速度可调，任意定位，棱镜叠加功能。
7.配置≥1个独立的雾化片，实现柔光雾化效果。
8.支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新。                                                                  
9.采用≥2.4英寸LCD液晶显示界面，配置≥5个机械按键。
10.配备≥20个独立可编辑场景，单机编程录制出多变的场景灯光效果。
11.支持弹窗式预警功能，在设备运行出现故障或其他问题时自动弹出一个警告窗口。
12.支持≥6种屏保模式，当显示屏在一段时间内没有活动时，将自动进入屏保模式。
13.支持RDM协议，单机编程控制模式；具备≥2种通道模式，由精简模式≥12CH，标准模式≥14CH组成。
14.配置≥1个电源输入接口，≥1个电源输出接口，≥1个DMX512输入接口，≥1个DMX512输出接口。
	含安装、售后服务

	6
	影视灯
	2
	台
	1.采用≥600W LED COB光源，光源平均寿命≥50000H。
2.采用≥φ200mm口径出光镜头。
3.具备Ra≥95。
4.支持1-1.5倍线性电动变焦，具备9°-14°光束角度。
5.具备独立线性CTO，支持2700K-6500K色温线性调节。                                                         
6.配置≥1个颜色盘，由≥5个颜色+≥1个白光组成，速度可调，任意定位功能。
7.配置≥1个旋转图案盘，由≥4个旋转图案+≥1个白光，可正反旋转，速度可调，任意定位功能。
8.具备光圈功能，支持5%-100%电动线性缩放，有光圈宏功能。
9.具有红外自动调焦功能。
10.采用≥7.0英寸全触控LCD液晶电容屏。
11.支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更。
12.采用可调速风扇+智能温控算法，根据灯具内部温度动态调整风扇转速，平衡噪音与散热效率。
13.内置多重传感器，当温度超过安全阈值时智能降低光源的输出功率或暂时关闭。
14.支持RDM协议，手动控制模式；标准通道模式≥12CH。
	含安装、售后服务

	7
	控台
	1
	台
	1.支持RDM双向通信。
2.具备≥2*512个DMX通道，可同时控制≥64台16个通道电脑灯。
3.内置≥600个灯位，可同时配接≥600台电脑灯进行控制。                                                          4.内置≥7000多种常用灯库，支持存储≥100000个内部灯库，支持r20、d4、dK、mxl四种格式直接配接使用，内置灯库编写软件。
5.支持智能属性分页，单个电脑灯支持≥512个通道。
6.支持可存储≥1000个素材和≥200个灯组。
7.支持内建通用和专用通道图形内置效果，支持自绘图形和关键帧图形，支持多种内置效果叠加运行。
8.支持全中文图形界面，支持自定义工作区和窗口，工作窗口可调节大小和位置，可保存工作区布局，窗口图标和字体可调节大小，支持图片命名和涂鸦效果命名。
9.支持中文简体，中文繁体，英文语言切换。
10.支持内置RGB/CMY调色取色板，支持自定义灯具顺序，回放全局和单属性时间，支持灯具交叠。
11.具备≥10个回放推杆，≥50个回放页，独立回放窗口，可存≥1000个回放。
12.支持回放占用模式和非占用模式，同时播放≥10个回放。
13.支持单个回放支持存储≥100个程序步。
14.具备≥10.1英寸显示屏。                                                                                   15.配置≥2个USB接口，≥2个DMX512输出接口，≥1个RJ45网络接口，≥1个音频接口。
	含安装、售后服务

	8
	直通箱
	1
	台
	1.具备过载与短路双重保护高分断空气开关。
2.具备≥12路×4KW功率输出。
3.支持A.B.C三相工作指示灯。
4.支持两脚和三脚万能用插座。
	含安装、售后服务

	9
	信号放大器
	1
	台
	1.支持DMX512公母接口输入。
2.支持输入输出光电隔离。                                                                                                                                                                                                                
3.支持≥8路独立放大驱动输出。                                                                            
4.具备信号放大整形功能，延长信号传输距离。                                                                                                                                                                                                        
5.具备增强数据总线接入设备数量的能力。                                                                                                               
6.具备独立的LED信号指示。
	含安装、售后服务

	10
	技术服务费
	1
	项
	含灯光各类施工材料
	含安装、售后服务

	11
	舞台背景灯
	20
	米
	1.LED条灯
	含安装、售后服务

	12
	DMX512 屏蔽信号线
	160
	米
	1.DMX512 屏蔽信号线
	含安装、售后服务

	13
	舞台灯光专用电源线 2×2.5
	140
	米
	1.舞台灯光专用电源线 2×2.5
2.含配管、安装、调试费
	含安装、售后服务

	14
	主干 3×4 平方动力电缆
	45
	米
	1.主干 3×4 平方动力电缆
2.含配管、安装、调试费
	含安装、售后服务

	15
	中控网线（六类）
	60
	米
	1.中控网线（六类）
2.含配管、安装、调试费
	含安装、售后服务

	16
	备用杂线 2×2.5
	30
	米
	1.备用杂线 2×2.5
2.含配管、安装、调试费
	含安装、售后服务

	17
	线阵音箱
	8
	只
	1.音箱类型为线阵列全频音箱，采用≥2只10寸低音单元，≥1只8寸铁氧体单元，≥1只3寸压缩高音驱动器。
2.额定功率≥700W；阻抗≤8Ω。
3.覆盖角(H°×V°):110°×10°（±5°）。
4.频率响应：55Hz-20kHz（-10dB）。
▲5.指定频带内的声压级（测试电压：64.8V，频率范围65Hz-20kHz，测试距离1m）：127dB±2dB，符合GB/T 12060.5-2011《声系统设备第5部分：扬声器主要性能测试方法》。（供应商须提供具备国家认可资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。）
▲6.总谐波失真(测试电压：2.45V，测试距离：1m)≤2.4%/4.75kHz。（提供第三方检测机构出具的检测依据为GB/T 12060.5-2011《符合GB/T 12060.5-2011《声系统设备第5部分：扬声器主要性能测试方法》。（供应商须提供具备国家认可资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。）
	含安装、售后服务

	18
	线阵音箱
	2
	只
	1.音箱类型为超低频音箱，低频扬声器：≥18""×1。
2.功率≥800W、标称阻抗：≤8Ω
3.频率范围等同或优于40Hz-400Hz。
	含安装、售后服务

	19
	支架
	2
	套
	1.线阵音箱支架
	含安装、售后服务

	20
	支架
	2
	套
	1.标配长度：≥6米；包含：葫芦架1套。承重：≥2t。
2.材质：国标G80级锰钢；外壳：加厚合金钢。
3.表面处理：淬火工艺+镀锌；颜色：黄色+红色。
4.链条破断应力：≥800Mpa。
5.刹车系统：双重干式；轴承：滚针轴承。                                                                         4.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°
5.高音≥1.4"压缩高音单元×1
6.低音≥8"低音×1
	含安装、售后服务

	21
	专业音箱
	4
	只
	1.阻抗≤8Ω
2.频响等同或优于60Hz-20KHz
3.额定功率≥300W
4.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°
5.高音≤1.4"压缩高音单元×1；低音：10"低音×1
	含安装、售后服务

	22
	专业音箱
	4
	只
	1.阻抗≤8Ω
2.频响等同或优于60Hz-20KHz
3.额定功率≥300W
4.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°
5.高音≤1.4"压缩高音单元×1；低音：10"低音×1
	含安装、售后服务

	23
	专业音箱
	2
	只
	1.音箱类型为超低频音箱，阻抗≤4Ω，额定功率≥1200W，低频≥2×18"铁氧体超低音单元。
2.频率响应（测试电压：2V，测试距离：1m）：等同或宽于40Hz-400Hz。
▲3.指定频带内的声压级（测试电压：69.3V，频率范围40Hz-400Hz，测试距离1m）：≥127dB±2dB，符合GB/T 12060.5-2011《声系统设备第5部分：扬声器主要性能测试方法》。（供应商须提供具备国家认可资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。）

	含安装、售后服务

	24
	专业功放
	4
	台
	1.标准≤1U机柜式设计，采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案。                                              
2.开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。
3.采用数字功放双环路压限保护电路，避免开机瞬间的大电流冲击扬声器，减少对扬声器的损害风险，为功放全方位系统保护。
4.采用开关电源输出电压自启停动态节能的功能，自适应动态功率高效转换功能。
5.支持过压保护、欠压保护、过流保护、输出短路保护、温度压限、信号压限、温度自动控风扇等功能，很大程度提高功放稳定性和可靠性。
6.XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出。
7.MONO/STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。
8.灵敏度1V/2V可选择切换。
9.带温控风机，开机即转，随着温度长高风扇加速。
10.面板有信号（绿）、削顶（橙）、保护指示灯（红）、电源指示灯（蓝）。                                      
11.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：≥2*1000W；立体声4Ω×2：≥2*1700W；立体声2Ω×2：≥2*2900W；桥接16Ω：≥2000W；桥接8Ω：≥3400W；桥接4Ω：≥5800W。
	含安装、售后服务

	25
	专业功放
	2
	台
	1.标准≤1U机柜式设计，采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案。
2.开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。
3.采用数字功放双环路压限保护电路，避免开机瞬间的大电流冲击扬声器，减少对扬声器的损害风险，为功放全方位系统保护。
4.采用开关电源输出电压自启停动态节能的功能，自适应动态功率高效转换功能。
5.支持过压保护、欠压保护、过流保护、输出短路保护、温度压限、信号压限、温度自动控风扇等功能，很大程度提高功放稳定性和可靠性。
6.XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出。
7.MONO/STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。
8.灵敏度1V/2V可选择切换 。                                                                                        9.带温控风机，开机即转，随着温度长高风扇加速。
10.面板有信号（绿）、削顶（橙）、保护指示灯（红）、电源指示灯（蓝）。
11.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：≥2*1200W；立体声4Ω×2：≥2*1900W；立体声2Ω×2：≥2*3200W；桥接16Ω：≥2400W；桥接8Ω：≥3800W；桥接4Ω：≥6400W；
	含安装、售后服务
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	专业功放
	7
	台
	标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。
标准XLR输入接口，和LINK输出口。
电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。
内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 
具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇功能。
输出功率：立体声8Ω ：≥350W×2；立体声4Ω：≥600W×2；桥接16Ω：≥700W Ω：≥850W×2；桥接@16Ω：≥1000W ；桥接@8Ω：≥1700W。
开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。
支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。
开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波。
数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。
整机转换效率达到85%以上。
数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 
MONO/STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。
开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。
内置≥6大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇功能。
	含安装、售后服务

	27
	专业音箱
	4
	只
	1.阻抗≤8Ω
2.频响等同或优于60Hz~20KHz
3.额定功率≥200W
4.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°
5.高音≥1.4"压缩高音单元×1
6.低音≥8"低音×1
	含安装、售后服务

	28
	数字调音台
	1
	台
	1.具有≥10.1英寸1280x800电容触摸屏、数字编码器以及按键构成的操作面板。
2.具有≥17个电动推子，电动推子可操控：≥1个LR主声道推子、≥16个通道推子。
3.支持中英文界面切换，且无需重启。
4.内置USB录音、放音功能。能够识别USB电子盘内的中英文歌曲名，具备快进、下一曲、快速暂停功能；且支持播放APE、FLAC、MP3、WAV音频格式。
5.内置≥16个通道独立的反馈抑制器，内置≥16路自动混音（增益共享型）。
6.具有≥2个内置效果器，自带有经典混响、大房间混响效果模块；FX音效可使用专用的返回通道返回到混音且不占用单声道和立体声输入通道。
7.支持iPad触摸屏全功能控制，实时数据同步；支持≥8个终端同时控制。
8.可通过网络或者USB升级ARM固件、DSP固件。
9.每个输入通道具有≥4段参数均衡、噪声门、高低通、压缩、反相。
10.每个输出通道具有≥8段参数均衡、高低通、压缩、反相、延时器。
11.模拟输入≥24CH ( MIC/Line)；输出通道支持L/R、10BUS、HeadPhone(L/R)，10BUS混音总线可选择推子前、推子后（PRE/POST）。
12.支持≥100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份；支持32个PEQ模式存储。
13.内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声。
14.支持通道参数拷贝功能，相同的通道快速复制数据，通道名称可自定义。
15.接线方式：平衡式输入、输出卡侬。
16.支持≥8个推子编组、≥8个用户自定义按键、≥4个快速静音组按键。
17.具有面板锁定按键，防止误操作。
	含安装、售后服务

	29
	AI音频处理器
	1
	台
	1.处理器≥4核，主频≥2.0GHz。
2.后面板具有≥16路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥16路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。
3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。
4.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72dB到12dB。
▲5.音频处理器具有跨平台软件，可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统。（提供功能截图佐证）
6.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端、IOS手机移动端、IOS平板端不同控制方式，可以同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。
7.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
8.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。
9.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。
10.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。
11.采用AI人工智能宽度学习算法进行噪声抑制，根据不同使用场景提供≥三个AI语音降噪档位可调整，有效降低甚至消除语言扩声系统中非人声类噪音信号，如拍掌、敲击桌子等非稳态噪声以及空调声、风扇声等稳态噪声，确保语音清晰度和可懂度（降噪能力≥40dB）。
	含安装、售后服务
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	无线话筒
	27
	套
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式；传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或宽于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz两个频段使用。
▲3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥1个工作状态指示灯、≥1×Type-C充电接口。（提供设备接口实物照片佐证）
4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。
5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。
6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。
8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
9.发射机能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
10.发射机供电方式支持Type-C直充、充电底座充电及5号电池（兼容镍氢/碱性/锂电池）供电。
	含安装、售后服务
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	无线话筒
	2
	套
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式；传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或宽于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz两个频段使用。
3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥1个工作状态指示灯、≥1×Type-C充电接口。
4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。
5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。
6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。
8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
9.发射机能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
10.发射机供电方式支持Type-C直充、充电底座充电及5号电池（兼容镍氢/碱性/锂电池）供电。
	含安装、售后服务

	32
	充电底座
	29
	套
	1.具有≥2个Type-C多功能充电孔位（兼容手持话筒和腰包机）、≥2×级联接口、≥1×RJ45接口、≥4×AA电池充电接口（带状态指示）；≥1个显示屏。
2.具有显示屏和电源指示灯，实时显示当前充电状态，包括充电进度、功率分配及设备识别状态。
▲3.支持通过智能充电管理软件远程监控充电状态（空闲、充电中、充满、异常）、显示设备状态（在线、离线、异常）、设备名称、IP地址设备信息；支持查看级联充电底座的设备信息；支持编辑设备名称、网络配置信息。（提供软件界面截图佐证）
▲4.支持推送设备异常、离线、充满状态消息；支持新消息未读标识提示和声音提醒功能（可开关）；支持打开弹窗查看消息列表，可标记单条或批量消息为已读；支持一键清空消息列表。（提供软件界面截图佐证）
5.支持通过智能充电管理软件实现区域筛选、状态筛选充电底座，查看充电底座使用情况和设备定位功能。
6.支持级联扩展功能，无需额外接线即可实现级联（≥4台设备），系统自动识别级联拓扑。
7.充电底座与话筒/腰包发射机搭配使用，实现即插即用，充满自动切换至维护模式，无需频繁更换电池。
8.支持网络和串口两种升级方式，支持通过智能充电管理软件进行固件升级，网络支持单个或批量固件升级，串口支持单个固件升级。
	含安装、售后服务
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	天线分配器
	2
	套
	1.具备≥2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果。
2.具备放大射频信号，补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗。
3.具备≥2个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的。                                     
4.具备≥4个直流电源输出接口，支持给≥4台接收机供电，减少适配器数量和免去繁琐布线。
	含安装、售后服务

	34
	话筒天线
	1
	套
	1.射频频率范围等同或优于470～950MHz
2.驻波比：≤2.0
3.输入阻抗：≤50Ω
4.指向性：≥180度指向
5.放大器增益：五档可调：无源(0dB)、有源(+3dB/+6dB/+10dB/+16dB)
	含安装、售后服务
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	AI智慧混音器
	4
	台
	1.具有≥2个状态指示灯、≥1个船型开关、≥1个散热风扇、≥1个LAN网口、≥16路模拟平衡输入（每路都具有48V幻象电源）、≥4路模拟平衡输出。
2.具有智能混音功能，提供增益共享型自动混音算法和门限型自动混音模式，可接≥16路话筒输入，≥4路音频输出；具有智能闪避功能，能够自动调节背景音乐或其他音频内容的音量，当有重要的音频信号（如语音或特定音效）进入时，背景音量会降低或“闪避”，从而突出主要信号；具有自动增益功能，可以自动调整音频信号的强度，避免音量过大或过小。通过调节音频信号的增益（音量）以保持输出音量的一致性；具有数字矩阵功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。
3.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。
4.支持设备统一集控，支持≥65535台设备通过软件集中控制。
5.支持多客户端数据同步，APP软件、PC软件多个客户端同时连接设备时多端数据同步。
▲6.混音器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供功能截图佐证）
	含安装、售后服务

	36
	会议话筒
	8
	台
	1.采用心型指向性驻极体麦克风。话筒核心器件全部采用国产化芯片，安全保密、核“芯”可控。
2.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术.
3.支持触摸按键签到功能。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。
4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥5100 mAh，可持续≥15小时发言。
5.具备≥5段EQ调节功能。
6.咪杆长度：≤380mm（黑色）
	含安装、售后服务

	37
	AI智慧电力管控主机
	1
	台
	1.具备≥1个100A空气开关，具有过载和短路双重保护功能；内置≥12个继电器，可瞬间触发，确保开关的快速响应。
2.具备≥14路独立输出通道（≥12路可控+≥2路直通）；≥12路可控输出通道分别为≥6路10A输出和≥6路16A输出；≥2路直通输出通道为10A输出；设备整体最大可带载≥22KW（100A）。
3.具有≥2.8英寸液晶显示屏，屏幕亮度可以手动调节，实时显示总电流、总功率、每路输出通道的开关状态、电压、电流、功率、耗电量，电源输入欠压、过压，电源输出每路过压、过流、过载等告警信息；可以显示设备信息、运行时长、运行日志、日期时间、CPU使用率、CPU温度、内存使用率等信息；自带屏幕锁、按键锁，防止误触。
4.支持DMX512、RDM、Art-Net、TCP/IP等通信协议；支持MODBUS（RS485、RS232、UDP）协议，可对接中控主机进行控制；配置≥1个DMX512输入接口，≥1个DMX512输出接口，≥1个RJ45网络接口，≥1个RS232接口，≥1个凤凰端子接口（RS485、24V直流输出、24V消防信号直流输入），≥1个USB接口。
5.支持多台设备组网，对所有组网设备统一管理；支持场景管理，包括开关状态场景编辑和保存，支持开关状态一键恢复。
6.支持一键开关，单个设备所有回路输出一键式顺序、逆序开关，也可以每路独立开关。
7.支持开关延时，开关开启和关闭延时0.5-999.0秒自定义设置，所有回路统一设置，也可以每路单独设置。
8.支持每路定时控制，可以自定义选择输出通道定时开启或关闭，可单次执行，也可以循环执行。
9.支持参数监测，输入电源电压欠压、过压监测，每路输出通道支持电压、电流、功率、开关状态，每路输出过压、过流、过载异常告警监测，并及时关闭对应通道的开关；支持设备内部温度监测功能，异常时自动告警并及时关闭开关。
10.支持设置输入电压欠压和过压阈值、延时响应时间，支持每路输出单独设置电压、电流告警阈值，支持设置输出总电流告警阈值，超出范围后报警并关闭开关；支持识别出每路没有正常工作的设备，可以选择是否断开输出电源。
11.支持实时监测设备所有的异常告警，显示告警信息，设备本机保存告警日志，并自动上报至云端，可在手机或平板APP端和WEB网页端查看，实现手机或电脑的远程实时监控。
12.支持安全设置，设备可自定义设置开启和关闭远程操作功能，防止因远端误操作造成安全隐患。
13.支持通过手机或平板APP端连接设备蓝牙，实时显示设备信息、运行时长、每一路的开关状态、电压、电流、功率等信息，轻松实现对设备总开关以及每一路开关的操控。
14.支持联网控制，设备具有RJ45网络接口，接入外网可自动分配IP接入云平台，由手机/平板APP端和WEB网页端远程控制，设备支持远程OTA升级固件程序；手机/平板APP端、WEB网页端均支持在具有移动网络或宽带网络的任何地点使用，可实现一键开关、顺序开关、并机管理、定时控制、参数监测、报警管理功能。
	含安装、售后服务

	38
	机柜
	3
	套
	1.机柜采用全模块化组装结构，内置≥4根≥19英寸≥42U安装立柱。
2.前门采用钢制嵌边式玻璃门。
3.后门和两侧采用钢质快速拆卸门板。
4.预留顶部和底部进线孔，满足上下进线需求。
	含安装、售后服务

	39
	音频连接线
	28
	根
	5米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）
	含安装、售后服务

	40
	音频连接线
	88
	根
	1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）
	含安装、售后服务

	41
	音频连接线
	4
	根
	5米音频连接线：3.5（耳机插头）-6.35话筒插头
	含安装、售后服务

	42
	摄像机
	2
	台
	1.高清摄像机具备≥30倍光学变倍镜头，并支持≥16倍数字变焦；采用1/2.8英寸、≥207万有效像素的HD CMOS传感器。
2.镜头焦距 f4.42mm ~ 132.6mm, F1.8 ~ F2.8。
3.支持1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50分辨率，支持输出帧率≥60帧/秒。
4.支持HDMI、SDI、USB、网络四路视频同时输出。
5.支持RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制；支持预置位数量≥255个，预置位精度：≤0.1°。
6.水平视场角：60.7°~2.28°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：水平：1.7° ~ 100°/s，俯仰：1.7° ~ 69.9°/s。
7.支持2D、3D降噪技术。
8.内置AI技术和行人重识别技术，实现自动识别目标人形并跟踪，自动框选。
9.支持AAC音频编码。                                                                                            
10.支持PoE供电。
11.具备≥1路HDMI输出接口、≥1路3G-SDI输出接口、≥1路USB3.0输出接口，具备≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口。
	含安装、售后服务

	43
	摄像机三脚架
	2
	台
	液压阻尼
	含安装、售后服务

	44
	AI智慧录播主机
	1
	台
	1.内置LCD屏，显示设备运行状态、参数信息、硬盘容量、音频状态、资源通道录制状态、文件拷贝进度。设备具备≥4个物理按键，具备一键录制、停止、直播以及一键拷贝录制文件的能力。
2.具备≥6路HDMI信号输入接口，全HDMI接口视频≥4K分辨率画面采集，具备≥1路Type-C接口采集画面，≥1080P分辨率采集画面。具备≥4路HDMI信号输出接口，其中≥2路4K分辨率以及音频同时输出；其他≥2路HDMI输出口具备自定义通道画面输出。具备≥1路3.5mm音频接口以及≥2路凤凰端子采集音频；≥1路3.5mm音频接口以及≥2路凤凰端子输出音频。
3.具备≥3路RS-232凤凰端子接口和≥1路RS-485凤凰端子接口，其中≥1路RS232和≥1路RS485带12V电压供电，可对接各种串口协议设备并对该设备进行供电；具备≥5路USB接口，用于接U盘拷贝文件或者键盘鼠标操作内嵌导播台；具备≥1路802.3ab 1000Base-T千兆RJ45网络接口，≥1路光纤接口，支持IPv4地址和IPv6地址。
4.设备可实现≥8路4K网络摄像头同时接入解码，具备≥6路资源画面合成输出≥4K分辨率PGM画面。
5.具备嵌入式导播控制台，可实时预览≥9路画面：≥1路PGM画面预览和≥8路资源通道预览，≥9路视频流同时录制，录制的文件格式支持MP4、AVI、MOV、FLV、TS和MKV格式。具备独立录制功能，各路录制可自由绑定音频通道，可独立录制控制。
6.具备对供电异常导致损坏的视频文件进行文件修复功能。
7.具备软件中控，在录播管理界面填写好中控指令，即可通过界面进行中控操作，对接其它设备进行一键控制；支持录播安卓APP对接和控制；支持对接私有云平台服务器。对接成功后，云平台可对设备进行统一的管控，方便对多台录播设备进行管理。
8.音视频互动模式下，可实现HDMI输出主会场和分会场的画面，当主会场开启辅流共享时，主会场和分会场的HDMI接口都输出主会场的电脑课件内容；主会场不开启辅流共享时，主会场的HDMI接口输出主会场的电脑课件内容，分会场的HDMI接口输出分会场的电脑课件内容。
▲9.加密录制：可实现对录制文件加密录制，≥2种加密方式；加密视频需使用解密播放器进行播放，需使用U盾或密码对加密视频进行授权播放。（供应商须提供具备国家认可资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。）
10.支持PGM一键设置超高清、高清、标清、流畅四个等级，可自定义分辨率、码率、帧率。码率支持256kbps、512kbps、1Mbps、2Mbps、4Mbps、8Mbps、12Mbps、20Mbps，支持动态编码以及静态编码选择；支持自定义分辨率，不同分辨率比例设置。
11.音频编码支持多种格式，支持AAC、PCM、G.711A、G.711U、ADPCM格式，音频采样率支持48K、44.1K、8K。支持音频管理功能，支持音频混音管理，对≥5路音频输入混音设置以及每路通道音量大小单独控制。
12.主机支持AI实时记录课堂互动，分析师生行为占比，分析每节课的教学模式，包括讲授型、练习型、对话型、混合型，并绘制出S-T图与RT-CH图。
	含安装、售后服务

	45
	录播导播控制屏
	1
	台
	1.≥4英寸电容式触摸屏，一体化硬件设计，具有录制功能、导播模式、直播、画面切换、开关机≥5大模块，实现开始、暂停、结束录制、设置手动导播或者自动导播、控制开启或关闭直播、切换画面、控制主机的开机或关机多种功能，易用易维护安全性高；
2.录制功能：支持开始、暂停、结束录制功能；
3.导播模式：支持设置手动导播或者自动导播功能；支持≥8个通道画面进行切换导播。                                    

4.直播：控制开启或者关闭直播功能；
	含安装、售后服务

	46
	直播编码器
	1
	台
	支持RTMP推流
	含安装、售后服务

	47
	硬盘录像机NVR
（含软件及兼容）
	1
	台
	1.可接驳符合GB28181、ONVIF、RTSP标准的网络摄像机，支持≥32路视频接入，支持H265+/H.265/H.264视频解码格式。
2.支持同步录像、远程监看、备份录像。
3.支持VGA/HDMI同步输出。
4.支持预览图像与回放图像电子放大，支持报警抓拍、报警邮件发送功能。
5.支持Smart IPC 人车检测、人形检测、越界检测、区域入侵、人员逗留、人员离岗、车辆违停、车辆逆行。
6.支持后端智能检测：人脸检测、人脸比对、深度周界（区域入侵、越界检测、进入区域、离开区域）。
7.具有≥1路HDMI接口、≥1路VGA接口、≥1路音频输出接口、≥1路语音对讲输入接口、≥2路RJ45以太网口、≥2个RS-485全双工串行接口、≥1个标准RS-232串行接口、≥2个USB接口、≥16路报警输入接口、≥4路报警输出接口。
8.支持IP设备集中管理，IP设备参数配置、信息的导入、导出、在线升级功能。
9.支持智能搜索、回放、备份功能。
10.支持选择录像码流模式，支持1/2/4/6/8/9/16/25/32画面分屏模式预览。
	含安装、售后服务

	48
	麦克风
	10
	台
	1.采用高灵敏度全指向性咪头，全向拾音。
2.内置专用音频信号处理功能。
3.支持48V幻象供电，平衡输出。
4.信号处理电路：专用音频信号处理电路
5.内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护。
6.拾音范围等同或优于：5-50㎡
	含安装、售后服务

	49
	音频处理器
	1
	台
	1.内置≥四核处理器，主频≥2.0GHz。
2.后面板具有≥12路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥12路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。
3.输入通道支持灵敏度设置并具备三种测试信号切换，扩展器、压缩器、输入均衡（12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器）、闪避器、自动增益、自动混音功能（门限自动混音、增益共享自动混音）、反馈抑制、回声消除、噪声消除、矩阵切换；输出通道支持输出均衡（16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器）、延时器、分频器、限幅器；具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用24个可编程陷波点，可自由分配动态/固定点，自动/手动切换。
▲4.具有≥12*12路矩阵功能，支持单路增益调节功能，增益调节范围-72dB 到12dB。（供应商须提供具备国家认可资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。）
5.音频处理器具有跨平台软件，可运行于windows操作系统或国产银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）或国产银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）或macOS系统或统信UOS系统或Ubuntu桌面版操作系统。
6.具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端、iOS手机移动端、iOS平板端不同控制方式，可以同时登录APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。
7.可通过编码旋钮和内置显示屏控制和配置设备静音、增益、场景，并在软件中同步控制状态；内置显示屏能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平，并在软件中同步控制状态。
8.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。
9.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。
10.采用AI人工智能深度学习算法进行噪声抑制，根据不同使用场景提供≥三个AI语音降噪档位可调整，有效消除拍掌、敲击桌子非稳态噪声以及空调声、风扇声稳态噪声，确保语音清晰度和可懂度（降噪能力≥40dB）。
11.具有回声消除与降噪功能，回声消除可以选择不同档位（小房间、中房间、大房间）≥三档可选；支持可调节降噪等级，具有6dB、12dB、18dB、24dB、30dB≥五档可选。内置AI回声消除功能，通过软件手动开关该功能，可在复杂双讲、强混响及噪声干扰环境中同时抑制线性与非线性回声。
	含安装、售后服务

	50
	拉幕机
	2
	台
	1.具备≥1.0m/s对开速度；减速比1:15
2.具备≤50dB(A) 运行噪音
3.具备行程限位和机械限位双重保护
	含安装、售后服务

	51
	轨道
	21
	米
	1.配备拼接式三角桁架结构，吊拉间距＜5m，居中集中荷载≥150kg，每米吊拉均布荷载≥100kg/m
2.具备开合限位、安全板安全保护功能
	含安装、售后服务

	52
	吊杆机
	3
	台
	1.具有≥6.0kn（600kg）额定载荷
2.具有≥0.15m/s运行速度
3.具有≤±5mm 定位精度
4.具有≤50dB（A）运行噪音
5.具有≥22m行程
6.具有多层缠绕（双输出轴卷扬机）吊杆机卷绳形式
7.具有限位保护、双刹车制动、极限保护安全措施
	含安装、售后服务

	53
	吊杆
	27
	米
	1.具备￠48×2.7双管H型结构，中间采用40×20×2方管
	含安装、售后服务

	54
	控制设备
	1
	台
	1.具备电机信号线-管型冷压端子接线接线方式；
2.具备≥1个AC220V电源输入，级数L+N+E；带绿电源输入指示灯；≥1个AC220V电源输出，级数-3P+E；
3.具备≥2*1.1KW功率输出；
4.具备≥1个DC24V电源输出口(备用）；≥1个以太网端口(备用）；
5.具备≥1个DC24V电机限位线接口；≥1个DC24V遥控接口；支持≥100米内无障碍控制；≥4个C24V控制按钮；≥1个DC24V急停按钮；≥1个DC24V切换开关；                                                                                           6.具备≥1个12点输入/8点输出可编程控制器(PLC)I/O；
7.支持≥6个可编程控制器(PLC)I/O扩展模块；
8.具备≥10/100 Mbit/s数据传输速率；
9.具备≥2路变频控制输出路数。
	含安装、售后服务
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	控制柜
	1
	台
	1.支持通过APP进行无线控制，兼容Windows、iOS及Android多平台，可在局域网内通过手机、平板、PC等终端设备实现远程操作。
2.支持工业通信协议，串口通信采用MODBUS RTU协议；以太网通信运用MODBUS TCP/IP、EtherNet/IP协议。
3.支持变频控制，变频器采用矢量方式控制，通过动态调节电源频率实现电机转速的无级控制，搭配智能软启停技术,启动时频率由0线性攀升至额定值，使电机转速同步。
4.支持通过触摸屏实现对吊杆、对开大幕舞台设备的实时控制，界面采用图形化设计。
5.具备PLC接口，由2个以太网口，1个RS485口，16路数字量输入，16路数字量输出组成。
6.具备触摸屏接口，由2个以太网口，1个RS485口，1个USB2.0组成。                                                        7.额定输入功率5.5KW；额定输入电流：111.5A；配备变频器，变频器额定功率4.0KW，采用矢量控制，具备过载、短路、缺相保护功能。
	含安装、售后服务

	56
	幕布
	520
	m2
	(长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡
	含安装、售后服务
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	网络中控主机
	1
	台
	1.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。
2.主机具备≥4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。
3.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。
4.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制。
5.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。
6.支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式。
7.支持拼接矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。
8.支持≥2种局域网远程桌面方式，无需连接外部网络或使用第三方软件，支持多用户远程协同控制，便于现场运维。
9.对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。                                              
10.产品具有≥2种编程方式，包括图形化编程方式及语句式编程方式供用户选择；图形化编程方式具有拖拽式操作界面，用户可通过图形化编程软件内的模块使用信号连接方式构建程序逻辑；语句式编程方式提供功能函数进行自定义编程，用户可以通过编程界面编写控制代码。
	含安装、售后服务
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	触摸屏
	1
	台
	1.设备采用操作系统等同或优于Android 11，显示器≥10.1 英寸，显示画面≥1920*1200分辨率，显示屏≥10点触控，摄像头像素≥500W。
2.设备具有物理隐私拨片，滑动可遮挡摄像头，保护用户隐私。
3.内置≥4个拾音麦，拾音距离可达≥5米；搭配中控主机支持通过语音助手控制切换矩阵显示画面、设备开关等功能。
4.具有距离传感器，支持感应人体位置，实现人来亮屏功能；具有光感传感器，支持采集周边环境光线亮度值并可将数值实时显示；具有温湿度传感器，支持采集周边温湿度环境并可将数值实时显示。                                              
5.具有语音唤醒控制功能；呼唤指令词即可唤醒AI语音助手，通过将语音转换成中控指令，实现对周边设备控制或场景调用。
6.内置≥1个背光灯条，搭配中控主机可根据会议状态切换指示灯显示状态，无需接近即可了解会议室使用情况。
7.支持对接会务管理系统；搭配中控主机，可通过手机APP或WEB端预约会议室，设置情景类型以及开始/结束时间；会议开始前，系统会自动调用场景，设备背光灯条自动亮起，同时联动开启室内空调、照明灯具；会议结束后设备联动关闭会议室空调、灯光等设备。
	含安装、售后服务
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	无缝高清矩阵切换器
	1
	台
	1.矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置≥8×8路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,VGA信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,VGA信号。                          
2.采用板卡模块化设计，支持接入≥2块输入卡、≥2块输出卡、≥1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵。
3.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。
4.输入输出分辨率支持≥4K@60Hz；支持断电记忆功能；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。
5.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。
6.采用多线程通信技术，支持接入≥1块控制板卡，具有≥1路RS-232接口,≥1路RS-485接口,≥1路TCP/IP端口，支持扩展延长触控屏控制。
7.HDBaseT输入输出信号支持双向RS-232和双向IR 信号传输，可对RS-232和IR信号选择随视频信号切换，或分离切换模式。
8.机箱前面板内置≥7英寸全彩触摸屏，可通过前面板触控屏进行通道切换、场景调用、切换、保存操作，具备自定义设置场景名称功能，可查看设备IP地址、通道信息、切换状态，可进行IP地址设置、重置，具备通道切换状态显示，支持输出分辨率显示，支持板卡接入状态显示，具备中英文双语切换功能。
9.采用无极缩放算法与视频编解码处理技术，支持画面色度、亮度、对比度、色温、伽马值等调节，支持HDR画质增强功能。"
	含安装、售后服务
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	HDMI超高清无缝输入卡
	2
	块
	1．具有≥4路HDMI-A母接口输入和≥4路3.5mm音频座，支持音视频信号一起切换，同时支持音频单独传输，模拟音频与HDMI内嵌音频支持选择输入。
2．画面切换效果支持无缝切换，切换过程无闪烁、无黑屏。
3．模块插板式矩阵，支持热插拔，即插即用。
4．支持断电现场切换记忆保护功能，ESD静电保护功能。
5．支持分辨率≥3840×2160P@60Hz
6．支持EDID管理功能，可选默认EDID或者现场可学习。
	含安装、售后服务
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	HDMI超高清无缝输出卡
	2
	块
	1．具有≥4路HDMI-A母接口输出和≥4路3.5mm音频座，支持音视频信号一起切换，同时支持音频单独传输，模拟音频与HDMI内嵌音频支持选择输出。
2．画面切换效果支持无缝切换，切换过程无闪烁、无黑屏。
3．模块插板式矩阵，支持热插拔，即插即用。
4．支持断电现场切换记忆保护功能，ESD静电保护功能。
5．支持分辨率≥3840×2160P@60Hz
6．支持EDID管理功能，可选默认EDID或者现场可学习。
	含安装、售后服务
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	电源管理器
	3
	台
	1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。
3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。
4.具有≥1路USB接口。
	含安装、售后服务
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	会议系统主机
	1
	台
	1.支持≥300台无线会议单元同时接入管理使用，参与会议议程（签到、表决、服务）以及发言控制。
▲2.后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45（≥1个POE供电接口）、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个短路触发开关、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥2路卡侬接口和≥4路RCA接口；前面板具有≥1个显示屏、≥1个编码旋钮、≥4个状态指示灯（包括≥2个WiFi信号指示灯、≥1个主机工作状态指示灯、≥1个电源指示灯）。（提供设备接口实物照片佐证）
3.WEB管理端具有切换个性化主题风格功能，可切换≥4种风格，可选红色、蓝色、绿色、紫色主题，不同主题提供不同UI界面背景颜色。
4.支持通过软件同时开启≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，会议单元发言人数范围可设置为1至8之间。
5.客户端、WEB端软件可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统。
6.会议主机软件融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。
	含安装、售后服务
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	发射器
	1
	台
	1.遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps
2.支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法。
3.支持中文SSID，可指定最长包含≥31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID
4.支持WPA3安全协议。
5.支持等同或优于80/160MHz的高带宽频段。
	含安装、售后服务
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	充电箱
	2
	台
	1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持≥18W快充。支持同时插满所有USB接口。
2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能。
	含安装、售后服务
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	配套软件安装及调试
	11
	台
	配套软件安装及调试
	含安装、售后服务
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	激光翻页笔
	2
	套
	1.无线控制
	含安装、售后服务
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	特效设备
	2
	台
	1.具备1%-100%输出大小档位。
2.具备输出烟雾量≥754立方米/分钟。
3.具备喷射距离≥6米。
4.具备输出耗油量≤7分钟/升。。
5.具备0°-130°可调出烟角度。
6.具备机械温控和电子温控。
7.具有油桶容积≥4.0升。
8.支持DMX512协议，RDM控制，手动控制，遥控控制。
9.通道模式：标准模式≥2CH。
	含安装、售后服务
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	特效设备
	2
	台
	1.具备≥10米吹泡高度，≥100分钟持续时间，≥200平方米覆盖范围。                                                  2.支持DMX512协议，支持遥控控制（距离≥30米）。
3.具备≥2.5升泡泡油容量。
4.通道模式：标准模式≥2CH。。
	含安装、售后服务
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	无线WIFI覆盖增强AP
	3
	台
	大功率
	含安装、售后服务
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	专业音箱
	6
	只
	1.阻抗≤8Ω
2.频响等同或优于65Hz~20KHz
3.额定功率≥150W
4.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°
5.高音≥3""锥形高音单元×1
6.低音≥8""低音×1
	含安装、售后服务
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	多媒体功放机
	1
	台
	音源具备光纤，同轴，USB，蓝牙，路线，麦克风多路输入；
2.内置DSP音效处理，具备延时、混响、混音、防啸叫（7级移频）、变调（10级），人声激励，消原唱功能。
3.控制可以通过红外遥控、编码开关、按键实现其功能；
4.面板LCD显示屏,实现直观显示各种功能及工作状态；
5.提供≥3路RCA线路输入，≥3路平衡麦带幻象电源输入；
6.采用DSP处理器，预置多种场景模式；
7.每路话筒音量独立可调，效果可调，音乐音量独立可调，高中低音调节；
8.具备≥1路RS485接口，支持RS485通讯中控集成控制；

9.支持USB播放，支持MP3、WAV、APE、FLAC主流音乐格式。
10.具有开关机软启动保护功能，具有功放有压限、短路、过载、过热保护。
11.面板：铝合金材质；
12.内置≥48V幻象开关控制功能。
13.支持蓝牙功能，可以手机，电脑设备连接；
14.每个话筒输入有增益调节功能，话筒能最佳匹配功放输入状态。
15.额定输出功率*：≥2x500W@4R；≥2x350W@8R
	含安装、售后服务

	73
	电子桌牌
	10
	台
	1.设备采用双屏设计，具有≥1个7英寸IPS全视角显示屏、≥1个7英寸IPS全视角触摸显示屏。
2.供电方式：锂电池供电；具有TYPE-C接口，支持快充。
3.支持电子铭牌显示功能，支持≥11种字体以及自由设置颜色及字号，可在本地使用输入法输入；可通过客户端自定义铭牌，支持选用图片及多种字体的文字。
4.支持多种铭牌背景模板，可自定义导入国徽、图片作为背景。
5.支持显示会议信息，可预览服务器下发的会议信息部分内容（例如会议名称、标语、内容、参会人员信息）。
6.支持显示设备状态，包括ID、IP、MAC、网络连接状态、服务器连接状态、设备电量、名称、单位、职位、信号量。
7.支持C/S管控架构，通过客户端即可统一下发会议主题、铭牌背景及铭牌信息，可点击查看或在主页面预览，支持统一控制关机。
8.支持多种服务呼叫功能（咖啡、茶、水、话筒、纸、笔、人工服务、自定义其他）；通过客户端查看与会人员服务需求。
9.支持离线本地编辑人名信息，字体大小、背景颜色，本地背景图片，支持居中、靠左、靠右的对齐方式。支持自由布局文字摆放位置。
10.支持会议室内电子桌牌设备之间内部短消息通讯，支持文字发送功能。
11.支持会议签到，可显示人员名称进行确认签到。
12.支持会议投票，可查看当前投票描述详情进行投票。
13.产品内置中、英、俄文三国语言切换功能，软件界面可切换为中、英、俄文，满足不同人员使用。
	含安装、售后服务
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	新中控编辑软件
	1
	套
	1.支持C/S管控架构，通过客户端即可统一下发会议主题、铭牌背景及铭牌信息，可点击查看或在主页面预览，支持统一控制关机。
2.支持会议信息，对终端实时可下发会议名称、会议标语、会议内容。
3.支持人员列表编辑功能，可添加、导入、修改、删除用户信息，支持对用户实时修改及下发终端。
4.支持统一管理多个投票，实时查看投票过程与结果，并选择导出投票结果。
5.支持投票模板功能，可以预设投票类型，可设置多个投票项。
6.支持集中控制管理终端，控制终端切换会议信息、显示标语，显示铭牌、清屏（清除终端显示数据）、控制终端关机。
7.支持管理会议签到，控制签到开始、结束，支持协助签到，可查看当前签到情况。
8.支持会议通知功能，实时向终端发送系统通知。                                                              
9.支持会议呼叫服务功能，可对终端呼叫的茶、纸、笔、其他需求进行实时处理。
10.支持终端铭牌后台统一设置功能，可设置背景图、背景色、显示单位、显示职务、显示单位，并对字体颜色、大小统一设置，可实时下发终端进行管理。
11.支持无线及有线终端设备列表状态实时显示功能，可显示在线状态，支持拖动排序。
12.支持通过客户端一键批量更新电子铭牌信息，支持EXCEL表格批量导入、导出人员信息。
	含安装、售后服务

	75
	交换机
	1
	台
	1.9个10/100/1000Base-T RJ45端口，1个千兆SFP光⼝；
2.1〜8号千兆RJ45端⼝⽀持IEEE 802.3af/at标准PoE供电；                                                      
3.整机最⼤PoE供电功率为120W，单端口最⼤PoE供电功率为30W；
4.⽀持智能开局、异常告警、快速排障；
5.⽀持802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带宽控制、⻛暴抑制；
6.⽀持端口汇聚、端口流量统计、端口监控、线缆检测、环回保护。
	含安装、售后服务

	76
	发射器
	1
	台
	1.吸顶式的设计，采用PoE供电方式，安装使用简捷方便。
2.网络吞吐量：采用802.11n和802.11ac双频双空间流技术，1.2Gbps的千兆WiFi接入，满足室内大容量，高吞吐量的应用需求。
3.无线安全：无线AP支持包括OPEN，WEP, WPA，WPA2，WPA-PSK，WPA2-PSK，802.11i在内的多种加密标准，并提供无线用户隔离和无线用户黑白名单安全特性，为用户提供一个安全的网络应用环境。
	含安装、售后服务

	77
	音频连接线
	2
	根
	1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头
	含安装、售后服务

	78
	投影仪
	1
	台
	高清投影仪，亮度≥3500流明，分辨率1080P，投射比1.2:1，支持连接电脑、U盘，可搭配幕布
	含安装、售后服务

	79
	机柜
	1
	套
	1.机柜采用全模块化组装结构，内置≥4根≥19英寸≥24U安装立柱。
2.前门采用钢制嵌边式玻璃门。
3.后门和两侧采用钢质快速拆卸门板。
4.预留顶部和底部进线孔，满足上下进线需求。
	含安装、售后服务

	80
	全自动上水壶
	1
	套
	台面式
	含安装、售后服务

	81
	桶装水支架
	1
	套
	桶装水支架
	含安装、售后服务

	82
	小型冰箱
	1
	台
	50~100L
	含安装、售后服务

	83
	消毒柜
	1
	台
	台式小型
	含安装、售后服务

	84
	有源音箱
	3
	套
	1.内置高保真高档扬声器，内置电子分频器，额定输出功率≥2×50W，输出阻抗≤4Ω。
2.支持≥1路话筒、≥1路立体声线路输入接口、≥1路立体声线路输出接口，具有默音功能，100V广播输入优先于线路输入。具有≥1个麦克风音量调节，≥1个线路输入音量调节，≥2个高低音调节。
3.支持≥100V广播优先输入接口。
4.具有输出过载、过压、短路保护功能。
5.信噪比≥73dB，频率响应等同或优于40~20KHz(≤±3dB)，谐波失真≤1%。
	含安装、售后服务

	85
	音频连接线
	1
	根
	5米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）
	含安装、售后服务

	86
	组合推拉式黑板
	1
	组
	长2400mm×高1300mm
	含安装、售后服务

	87
	智能心理沙盘套装
	1
	套
	沙箱720×570×70mm
	含安装、售后服务

	88
	激光多功能A4打印机
	1
	台
	打印/复印/扫描三合一
	含安装、售后服务

	89
	智能宣泄仪
	1
	台
	1.显示模块

屏幕尺寸：≥43寸                                                                    

显示设备：LED示模块     

分辨率达：≥1920*1080；亮度：450cd/m2，对比度：2000W:1，比例：16:9；点距：0.464mm，颜色素：16.7M色；可视角度：L890/R890/U890/D890；画质： DDHD3数字动态全高清芯片，亮艳色彩背光(XWCG-CCFL) ,120Hz图像倍频处理技术

2.基本模块                                                                                                  机柜材质采用≥1.5MM厚冷扎钢板，不锈钢磨沙面框，流线型模具制作，机柜底部带4个万象轮，

3.声音模块

扬声器：多媒体立体声、双声道、防磁音响

4.供电系统

电源模块：双路供电，双路在线电源，主机模块与功能模块独立供电

5.功耗

工作功耗：50W~200W;

待机功耗：1W~10W。

6.运行环境

工作环境：温度：-20℃~60℃；湿度：10％~80％                                                                         7.基本功能

主机内置≥ 140 款中文训练游戏，涵盖动作冒险、益智解谜、休闲娱乐等品类，设备支持单人独立游玩、双人协作游玩两种模式

8.体感主机介绍：

主机采用AR影像识别技术，摄像头捕捉人体动作。简单的挥手，复杂的跳跃、转身，迅速识别，分析手势和身体动作手持手柄，凭肢体动作就能轻松控制互动游戏。
	含安装、售后服务

	90
	智能幻影互动宣泄系统
	1
	台
	1.运动竞技+心理疏导，身心同步减压，实时监测心率，提供专业宣泄建议，避免暴力宣泄；
2.运动减压：可通过单车前把按钮控制系统运行，将系统与单车互联；
3.呐喊宣泄：通过呐喊分贝的大小来击碎游戏进程中的石头达到宣泄效果；
4.注册登录：提供注册登录功能，留存用户数据，同时生成用户账号，便于记录统计用户的个人运动数据；
5.档案管理：自动生成用户使用档案，包括消耗卡路里、运动历程等数据，详细为用户展示自身的健身数据；
6.操作台四色按键控制系统：在单车表头增加实体按键，实现手不离把控制界面，易于用户操作使用，四色按键分别为向左向右返回确定；
7.配置：单车+ ≥43寸一体机 + 多维运动宣泄系统；
	含安装、售后服务

	91
	呐喊宣泄仪
	1
	台
	1、宣泄仪整机尺寸≥105cm*49cm*175cm，屏幕尺寸≥43英寸，屏幕分辨率1920*1080PX，运行内存≥4G，存储≥32G；  

2、机身：钣金材质，钣金厚度≥1.5mm，内嵌可上下翻转的专业摄像头、光学指纹采集器、3条氛围灯，带2个USB接口、1个网口；
3、配置无线呼吸腰带1条，检测核心指标包含呼吸频率、呼吸比、吸气时间、呼气时间等，呼吸变异性BRV指标包含BR_SDDN、呼吸强度、R_LF、BR_HF、BR_LF/HF等。柔性压电薄膜传感器，灵敏度高、耐弯折。蓝牙5.2芯片，发射功率最大+8dB；
4、系统至少包含心理测评、自定义训练、主题训练、游戏训练、心理音乐、数据中心等功能模块；
5、系统支持用户通过密码登录、指纹登录、人脸识别登录三种方式进行登录；
6、系统至少内置100个专业心理量表，涵盖人际关系、心理健康、依赖或成瘾问题、积极心理、个性与能力等内容； 

7、系统至少内置400首疗愈音乐，涵盖放松类、改善睡眠、冥想类、疗愈音乐、中医五行等18个类别。                   

8、系统支持直接跳转至呐喊宣泄操作界面，使用者可通过呐喊方式开展情绪宣泄，宣泄流程结束后，系统自动采集宣泄者呼吸波形图、宣泄持续时长、呐喊分贝值等多项核心指标，基于采集数据自动生成专项宣泄分析报告

9、系统至少包含挫折成败、环境适应、家庭关系、恋爱情感、情绪管理、人际交往、生命认知、学习工作、应激调节、自知自省等十大主题内容。每个主题都有相关的语音引导，在即定主题模式指导下进行呐喊宣泄。

10、系统至少包含8个游戏内容，每个游戏至少有简单、一般、困难等三种难度供用户自由选择，用户可以选择自己喜欢的内容及难易程度进行呐喊宣泄，释放压力；
11、系统需有数据中心功能，能自动分类用户心理测评、自定义训练、主题训练、游戏训练的报告。支持分级管理，有管理员和用户两种角色，管理员可查看、删除所有用户的账户信息、报告等。
	含安装、售后服务

	92
	音乐播放器
	1
	台
	蓝牙音箱+放松音乐资源
	含安装、售后服务

	93
	心理健康检测仪器
	1
	台
	1.系统融合EEG脑电信号与PPG光电容积脉搏波信号，结合时域、频域多维度智能算法，实时分析使用者情绪状态、精神压力、自主神经平衡度，配套多元化心理减压引导资源，同步采集使用者身心反馈数据。
2.软件系统至少包含数据监测、调节中心、心理评估、报告中心、用户中心五大功能模块。
3.身心监测功能：支持采集脑电信号、眼电信号、红外/红光脉搏信号；从脑波能量、HRV心率变异性、压力指数、自主神经状态、体征数据五大维度生成分析报告，分析指标≥50项；系统自动匹配对应身心调节方案，辅助使用者开展心理干预。      
4.心理测评模块：内置不少于35套专业心理测评量表，覆盖智力筛查、抑郁检测、焦虑测评、人格性格、人际关系、社会适应、成瘾筛查、心理健康、睡眠状态、自杀风险、心理素质等多测评维度，测评结束自动生成测评报告。
5.情绪调节资源：内置不少于260款身心调节内容，覆盖放松训练、睡眠改善、抑郁疗愈、焦虑缓解、专注力训练、心理减压、疲劳舒缓等类别；采用音视频生物反馈模式开展训练，训练结束自动生成专项调节报告。
6.权限管理：区分管理员、普通用户两级登录体系；管理员可统一管理账户、查看、导出全部用户报告；个人用户可查阅自身监测、测评、调节类所有报告。
7.配套硬件：配备铝合金防护箱1个；箱体尺寸≥长390mm×宽100mm×高230mm；配套智能平板终端，屏幕尺寸≥10.36英寸，分辨率≥2000×1200；运行内存≥6GB，机身存储≥128GB。                                                     
8.一体化采集终端：采用额式脑电+脉搏同步检测结构，搭载柔性采集工艺；集成双通道脑电传感器与血氧脉搏传感器；核心参数：采样频率250Hz、ADC24位高精度采集；支持BLE5.0及以上蓝牙通信协议，发射功率≥+8dBm。"
	含安装、售后服务

	94
	按摩椅
	1
	台
	全身多功能，可调节模式（放松、舒缓、解压），皮质柔软，静音设计
	含安装、售后服务

	95
	可倾斜实木绘画桌
	16
	套
	适配美术教学，实木（橡胶木）材质，可调节倾斜角度，尺寸1500*600mm
	含安装、售后服务

	96
	美术圆凳
	35
	套
	舒适耐用，高度适配绘画桌
	含安装、售后服务

	97
	2开绘画画架
	10
	套
	稳固可调节，适配2开画板，便于绘画摆放，总高度145cm，边框宽3.6cm、厚1.7cm，环保ABS塑料材质，无异味，底板尺寸25.5cm×25.5cm
	含安装、售后服务

	98
	2开绘画画板
	10
	台
	平整光滑，适配2开画架，适合各类绘画创作，尺寸适配2开画纸（53cm×76cm），材质为优质椴木，厚度0.8cm
	含安装、售后服务

	99
	可移动式黑板
	1
	台
	易擦拭，可灵活移动，适配美术教学板书需求，尺寸120cm×80cm，双面可用，镀锌钢板面板，带万向轮，可折叠，边框为铝合金材质
	含安装、售后服务

	100
	A3彩打印机
	1
	台
	支持A3尺寸彩色打印，适配美术作品打印需求，打印分辨率1200×1200dpi，支持打印、复印、扫描、传真，每分钟18页彩色打印，支持无线连接
	含安装、售后服务

	101
	移动式五线谱白板
	1
	套
	180×90cm，磁性可移动
	含安装、售后服务

	102
	AI音频处理器
	3
	台
	1.处理器≥4核，主频≥2.0GHz。
2.后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。
3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。
4.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72dB到12dB。
5.音频处理器具有跨平台软件，可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统。
6.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端、IOS手机移动端、IOS平板端不同控制方式，可以同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。
7.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
8.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。
9.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。
▲10.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供功能截图佐证）
11.采用AI人工智能宽度学习算法进行噪声抑制，根据不同使用场景提供≥三个AI语音降噪档位可调整，有效降低甚至消除语言扩声系统中非人声类噪音信号，如拍掌、敲击桌子等非稳态噪声以及空调声、风扇声等稳态噪声，确保语音清晰度和可懂度（降噪能力≥40dB）。
	含安装、售后服务

	103
	卡拉 OK 系统
	1
	套
	无线麦克风 + 功放一体机
	含安装、售后服务

	　
	话筒
	4
	支
	1.采用柱极式电容麦克风设计，具有良好的束状特性。
2.接口：平衡式XLR接口；方向特性：束状
3.支持单只麦克风或多只麦克风同时使用。
4.幻象供电：≥+48V
	含安装、售后服务

	104
	支架
	4
	个
	1.高度调节等同或优于1030-1710mm
2.横杠长度≥750mm
3.重量≥2.85kg
4.外箱尺寸≥325*290*1000MM
	含安装、售后服务

	105
	钢琴
	2
	台
	88 键，高度 121cm 外观：黑色亮光烤漆（PE）、金色五金、大谱台、上门板扩音孔。
	含安装、售后服务

	106
	配套软件安装及调试
	1
	台
	配套软件安装及调试
	含安装、售后服务

	107
	A4 彩色打印机
	1
	台
	彩色喷墨连供
	含安装、售后服务

	108
	乐谱架
	3
	套
	乐谱架
	含安装、售后服务

	109
	组合推拉式五线谱白板
	1
	组
	长 2400mm× 高 1300mm
	含安装、售后服务

	110
	支架
	14
	只
	音箱支架
	含安装、售后服务

	111
	卡拉 OK 系统
	1
	套
	无线麦克风 + 功放一体机
	含安装、售后服务

	112
	专业音箱
	2
	只
	1.阻抗≤8Ω，额定功率≥300W，高频≥1.4"×1压缩单元，低频≥10"×1低音单元；覆盖角度：等同或宽于80°(H)×60°(V)。
2.频率响应（测试电压：2.83V，测试距离：1m）：等同或宽于50Hz-20kHz。
▲3.指定频带内的声压级（测试电压：48.9V，频率范围50Hz-20kHz，测试距离1m）：≥120dB±2dB。符合GB/T 12060.5-2011《声系统设备第5部分：扬声器主要性能测试方法》。（供应商须提供具备国家认可资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。）
	含安装、售后服务

	113
	专业功放
	3
	台
	1.标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@16Ω：≥1000W ；桥接@8Ω：≥1700W。
2.开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。
3.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。
4.开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波。
5.数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。
6.整机转换效率达到85%以上。
7.数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 
8.MONO/STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。                                                                   
9.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。
10.内置≥6大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇功能。
	含安装、售后服务

	114
	调音台
	1
	台
	1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，CH1-CH6线路输入接口带48V幻象开关独立控制；≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入接口。
2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。
3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。
4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。
5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。
	含安装、售后服务

	115
	AI反馈抑制器
	1
	台
	1.处理器主频≥1.3GHz；配置≥2个完全独立的反馈抑制通道，每通道均支持自适应反馈抑制（AFC）功能，传声增益提升≥6dB，可分别处理不同声源信号（如主讲麦克风与观众席拾音），避免多麦克风场景下的交叉啸叫干扰。）
2.支持声场校正按钮，按下可以预测声反馈回路。提供≥高/中/低三档输入电平调节。
3.具有≥2个独立通道，每通道均支持等同或宽于0-99级数字音量调节及静音开关功能。
4.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。
5.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、IPS显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。
6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
7.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。
8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。
9.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。
10.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。
	含安装、售后服务

	116
	音频连接线
	2
	根
	1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头                                                                                耳机插头）-双6.35话筒插头
	含安装、售后服务

	117
	投屏设备
	1
	套
	支持无线/有线投屏，适配电脑信号，分辨率不低于 1080P
	含安装、售后服务

	118
	可升降幕布
	1
	套
	120英寸，电动升降，幕布材质为高清白塑/玻纤
	含安装、售后服务

	119
	移动式活动把杆
	3
	组
	长度3.5米，可移动、可升降，底座稳固防滑
	含安装、售后服务

	120
	PVC 运动垫
	4
	组
	专业舞蹈室专用PVC材质，防滑、耐磨、减震，适配舞蹈训练场景
	含安装、售后服务

	121
	训练气垫
	2
	组
	尺寸2米×5米，充气式，材质耐磨防爆，承重满足多人训练需求
	含安装、售后服务

	122
	多功能舞蹈垫
	30
	块
	尺寸1.7米×0.6米，防滑、减震、隔音，材质环保无异味
	含安装、售后服务

	123
	瑜伽砖
	60
	块
	标准尺寸 23cm×15cm×7.5cm，EVA / 高密度泡沫材质，防滑耐磨
	含安装、售后服务

	124
	组合推拉式白板
	1
	组
	长2400mm×高1300mm
	含安装、售后服务

	125
	教育机器人
	4
	组
	动作编程、人机交互、舞蹈演示
	含安装、售后服务

	126
	编程机器人套件
	4
	组
	模块化拼装，支持图形化编程，益智搭建
	含安装、售后服务

	127
	机器人拓展传感器套件
	4
	组
	机器人拓展传感器套件
	含安装、售后服务

	128
	多功能工具箱
	2
	组
	多功能工具箱
	含安装、售后服务


标有“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

★强制节能产品要求

具体内容为：强制节能产品为：激光多功能A4打印机、A4 彩色打印机、A3彩打印机。请供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的产品认证证书，认证证书的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供。

第二节、商务要求

一、报价要求 
供应商磋商的产品应包含直接费、管理费、保险费、利润、各项税金、配套货物的出厂价、到达最终目的地点的相关运输费、保险、仓储费、装卸费、安装费、检测费、评审费、人员培训费等伴随服务费和招标需求的有关内容。 
二、质量保证，安装调试、培训要求及其它 

1、质量保证：中标供应商需保证所提供货物是全新的、未使用过的，并且各方面与合同规定的质量，规格和性能相一致。在使用过程中，如最终用户发现中标供应商提供的货物属于翻新的货物或假货，最终用户拥有不受时限的追索权，有权要求中标供应商赔偿其所有损失。 

3、中标供应商应配置工程技术人员，提供开箱验货、安装、调试或维修等服务。 

4、技术培训要求: 供应商需提供详细培训方案，内容包括但不限于所提供设备的原理和技术性能、操作维护方法、排除故障等方面，中标供应商应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；除现场培训外,厂方安排免费集中培训一次。 制定人员培训方案，培训方案应包括培训目的、培训时间安排、人数、次数、培训课程、培训组织方式等。

5、安全性能：符合国家商品安全质量要求。 

6、供应商可根据现场考察的实际情况提供详细项目实施计划及安装调试措施，包括但不限于包括安装调试、试运行、测试等，交货时间和安装调试竣工时间要求、质量保证措施、进度保障措施。对于本项目实施所需的设备材料、工具等均需自备。中标供应商须负责安装期间的设备的妥善保管， 因中标供应商的责任造成的火灾、设备毁损、人员伤亡等事故，由中标供应商负责处理并承担相应的经济、民事及其它法律责任。 

三、售后服务

★1、质保期≥1年，产品质保年限大于一年的，以厂家质保期年限为准。

2、质保期从验收合格后起计算，在质保期内中标人对产品质量实行三包，因设备配置、设备或零部件制造质量问题而引起的故障，中标人应在24小时内免费维修或更换，保证设备及时恢复正常，由此引起的一切费用由中标人承担。
3、在质保期内，中标人应提供免费上门维修和技术支持的服务，及时维修、更换有缺陷的货物或部件，并进行终身维护。如果中标人收到采购人通知后，未在规定的响应时间内赶到现场弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由中标人承担，并从质量保证金中抵扣。质保期后应提供长期优质服务。在使用寿命期内，中标人应保证对设备的零件、易损件的供应。
4、中标人应能保证设备使用运行所需的备件和具备相关技术保障机制，并保证能提供5×8小时的故障响应，包含法定节假日。
5、在质保期间，中标人应承诺设备在出现的一般性故障应在24小时内解决；对严重影响系统运行的故障应在48小时内解决。
6、中标人的售后服务机构名称、联系方法等如有变化，应及时通知采购人。中标人不及时通知采购人，由此而造成的损失由中标人负责。
7、中标人售后服务机构不履行本合同质量和售后服务有关规定，由中标人承担一切责任。
8、自验收合格之日起，中标人所提供产品的质保期应满足清单中要求的质保时间。

四、验收方式

1、在货物到达使用单位，现场场地符合安装条件后，供应商派技术人员安装、负责调试，并应在7日内到达采购人指定安装地点，在采购方人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承 担因此发生的一切费用。如卖方7日内未到达采购人指定安装地点，采购人有权自行开箱安装调试。 开箱如有缺货、错装、损坏或技术问题，供应商应承担全部责任。 
2、设备各项技术性能、指标必须达到合同和技术文件规定的要求，设备安装后，采购人按国际和国家标准及招标参数要求进行质量验收。 

3、设备验收签字前如有任何质量问题，供应商必须无条件更换。 

4、供应商须承担货物验收前的财产保护责任，在验收前出现损坏由卖方负责。在安装运输过程中 如出现人员伤亡及财产损坏由供应商承担赔偿责任

五、交货时间、地点及要求 
★1、交货时间：合同签订后60日内交货并完成安装调试、正常使用。 
2、交货地点：采购人指定地点。 

3、本项目为“交钥匙”工程，供应商应提供产品的供货、安装调试及售后服务等其他服务。 其所有费用由中标供应商负责。在采购项目实施中出现任何遗漏，均由中标供应商自行负责， 采购人不再支付任何费用。 
六、付款方式和条件

全部货物送达采购人指定地点，完成供货、安装、调试并经采购人验收合格后，甲方支付合同总价款的 97%；剩余 3% 合同尾款，待壹年质保期满且无质量违约情形后无息付清。实际付款时点以苏仙区财政局国库支付审批时间为准。乙方须按国家财税相关规定开具真实、合法、有效的全额增值税发票，否则甲方有权顺延付款，由此产生的一切责任由乙方自行承担。

七、项目实施的其他要求
1、本项目采用费用包干方式，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需产品的购置，以及产品运输保险保管、试用、产品通过验收、培训、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目 实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。 

2、供应商在磋商前，须踏勘现场的，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。 

八、其他未尽事宜合同中约定 

★对于上述商务要求，供应商不得负偏离，应在响应文件中进行回应，作出承诺，未作出承诺的为无效磋商。 

第六章 响应文件组成

投标人的响应文件应包含以下八个部分：
一、磋商响应声明
附件1：法定代表人身份证明
附件2：法定代表人授权委托书

二、投标人的基本情况表及其他说明
附件3：投标人基本情况表
附件4：其他证明资料或说明
三、货物说明一览表

四、技术/商务响应与偏离表
五、报价一览表及报价文件
附件5：报价文件

六、投标人认为需提供的其它资料
七、享受政府采购政策优惠的证明资料

八、最后报价

一、磋商响应声明
致             (采购人或采购代理机构)：
我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞争性磋商文件（委托代理编号：        政府采购计划编号：      ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。
一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
二、我方提交电子投标文件一份上传至郴州市公共资源（非标）电子交易平台（网址：http://cz.hbncp.com.cn/#/），并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。
三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。
四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。
五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
六、我方在此声明： 

（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。
（二）我方与参加本项目的其他投标人不存在控股、关联关系，或者与其他投标人法定代表人（或者负责人）为同一人。
（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。
（四）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：
1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。
2、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：
(1)受到刑事处罚；
(2)受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。
供应商名称(盖单位章)：
法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
日     期：           年     月    日
附件1

法定代表人身份证明
供应商名称：                   
注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日
经营期限：                  
经营范围：主营：               ；兼营：              
姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件
供应商名称(盖单位章)：
日期：        年     月    日      
附件2
法定代表人授权委托书
本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、委托代理编号、政府采购计划编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)
法定代表人（签字）：                     
委托代理人（签字）：                     
日期：         年      月       日

二、供应商基本情况表及其他文件
附件3              供应商基本情况表
盖供应商单位章
	供应商名称
	
	法定代表人
	

	委托代理人
	
	邮政编码
	

	上年营业收入
	
	电子邮箱
	

	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及账号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	提供营业执照和组织机构代码证(副本复印件)。


附件4          其他证明资料或说明
提供磋商文件中资格要求或评分标准要求需要提供的相关证明文件复印件。
三、货物说明一览表

技术指标说明
	序号
	货物名称（品目分类）
	制造商名称

	规格型号（如有）
	主要技术参数和技术指标
	政策功能类型及政策功能编码（如有）

	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：本表填写不完整或者填写错误的都视为负偏离不予计分。
供应商名称：                
法定代表人或其委托代理人(签字)：              _
日期：       年      月     日
四、技术响应与偏离表
	序号
	磋商文件条目号
	采购规格
	响应文件的规格
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：
1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”，若没有注明的，则视为“响应”。
2、属磋商文件规定有可能实质性变动的内容请在“说明”栏中注明。
供应商名称：                   
法定代表人或其委托代理人(签字)：                   
日          期：       年      月     日
商务响应与偏离表
	序号
	磋商文件条目号
	响应文件商务条款
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：
1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”，若没有注明的，则视为“响应”。
2、属磋商文件规定有可能实质性变动的内容请在“说明”栏中注明。
供应商名称：                   
法定代表人或其委托代理人(签字)：                   
日          期：       年      月     日
五、报价一览表及报价文件
附件5-1：
首次报价表
	项目名称
	
	采购计划编号
	

	
	
	委托代理编号
	    

	报价
	大写：

小写：

备注：大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准

	交货期
	

	备  注
	


供应商（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日

附件 5-2 分项报价说明 
分项报价说明
注：1.供应商应按磋商文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，并说明。 
附件 5-3 分项报价明细表 
分项报价明细表（货物）
	标的名称
	规格型号
（或项目特征描述）
	品牌/产地
	数量/单位
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	小计
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价（元）：
	
	


注：（1）本表为本项目所有服务的报价明细表，应对应“附件 5-1 投标报价一览表”填写。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。 
（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。 
（3）投标总报价为含税全包价，应包含直接费、管理费、保险费、利润、各项税金、配套货物的出厂价、到达最终目的地点的相关运输费、保险、仓储费、装卸费、安装费、检测费、评审费、人员培训费等伴随服务费和招标需求的有关内容。如一旦中标，因中标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再支付任何费用。 
（4）投标人在提交响应文件的截止时间前修改“附件 5-1 投标报价一览表”中的投标报价的，本表相应内容应同时修改。否则，分项报价按投标报价修改的相同比例进行调整，其风险由投标人自己承担。 
供应商（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日

六、投标人认为需提供的其它资料

七、享受政府采购政策优惠的证明资料
投标人符合要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。否则，评审时不予以考虑。

附件7-1                      

 中小企业声明函（货物）
（不符合条件无需填写）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日 期：
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附件7-1-1  湖南省政府采购供应商资格承诺函
湖南省政府采购供应商资格承诺函

致            （采购人、采购代理机构）：
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：□大型  □中型  □小型  □微型
公司机构代码：         ；注册登记机构：       ；日期     ；有效期：       ；注册资本：     ；地址                ；经济行业：         ；经济性质：                   ；
法定代表人姓名（签字）：      ；身份证号：               ；手机号：           ；
授权代表人姓名（签字）：       ；身份证号：            ；手机号：           ；
 
供应商名称（盖公章）：

日期：       年    月    日
附件7-1-2  供应商资格声明(格式)
供应商资格声明(格式)
致           (采购人、采购代理机构)：

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和                       （项目名称）邀请公告的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为                 ，全称为                 ，统一社会信用代码为                  ，法定代表人（单位负责人）为                ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：                         

2、我单位直接控股的其他单位如下：                           

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：                           

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

注：第三条“良好的商业信誉”是指供应商经营状况良好，无本承诺函第九条情形。

 

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：       （签字或印章）

日期：       年  月  日

附件7-2 残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

       日  期：

附件7-3 监狱企业证明资料

监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

附件7-4 优先采购产品的证明材料

优先采购产品的证明材料

(不属于优先采购产品的无需提供)

说明：

1、投标人提供的产品属于优先采购的（非强制性节能产品、环境标志产品），应按第二章规定提供证明材料和本章本节附页2“优先采购产品清单”，并加盖投标人单位公章。

（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

2、节能产品、环境标志产品(优先采购产品)认证证书内容注明“详见证书附件”的，应提供其附件，以证明认证证书与响应文件一致。
附页  优先采购产品清单

优先采购产品清单
委托代理编号：__    ________                     项目名称：____            ______ 

	以下为投标人提供的政府采购优先采购产品，投标人对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	序号
	货物名称
	规格型号
	价格（元）
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	


说明：1、本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或环境标志产品）的政府采购政策价格扣除。

2、栏目4“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

3、栏目6“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号（货物同时属于节能产品、环境标志产品，只须填写一种）。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：       
日期：        年    月   日

本项目所投执行本国产品政府采购政策功能产品清单

本国产品成本比例承诺函
	序号
	主要产品/技术名称（规格型号）
	本国产品
	该产品成本在产品总成本中占比（%）

	1
	
	是
	XX

	2
	
	是
	XX

	3
	
	否
	XX

	本国产品在产品总成本中占比合计
	XX


本公司（单位）承诺上述数据均已经我公司（单位）核实确认，确保真实、有效。
供应商名称（盖章）：__________________
日期： 年 月 日
注：
1、供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），如后续有更新的，则以更新后的文件为准，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》提供该产品成本在产品总成本中占比。

2、供应商须同时出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

附件1 
中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。 
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。 
附件2
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。 
公司（单位）名称（盖章）： 
日期： 年 月 日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写，多种产品应分别填写名称。 

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
附件3：其他证明材料
八、最后报价
通过在郴州市政府采购（非标）电子交易平台磋商后递交。

	项目名称
	
	采购计划编号
	

	
	
	委托代理编号
	    

	报价
	大写：

小写：

备注：大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准

	交货期
	

	备  注
	


供应商（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日

最后报价分项报价明细表（货物）
	标的名称
	规格型号
（或项目特征描述）
	品牌/产地
	数量/单位
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	小计
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价（元）：
	
	


注：

（1）本表为本项目所有服务的报价明细表，应对应“最后报价”填写。投标人如果不提供最后报价分项报价明细表，其投标无效。 
（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。 
（3）投标总报价为含税全包价，应包含直接费、管理费、保险费、利润、各项税金、配套货物的出厂价、到达最终目的地点的相关运输费、保险、仓储费、装卸费、安装费、检测费、评审费、人员培训费等伴随服务费和招标需求的有关内容。如一旦中标，因中标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再支付任何费用。 
供应商（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日
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