采购需求

第一节、技术要求
采购清单
	序号
	品名
	数量
	单位
	参数
	备注

	1
	无线传屏器
	1
	台
	1.标配1个USB传屏器；传屏器可以通过USB接口、TYPE-C接口实现无线传屏功能；TYPE-C接口最大投屏画面分辨率优于或等同于3840p 30帧；投屏器通过USB接口或TYPE-C接口同时完成传输和供电，无线传屏至接收端。
2.内置安卓操作系统，系统版本优于或等同于安卓11，采用配置≥Mali-G52 MP2双核，≥Quad-Core A55四核处理器、≥2G内存、≥16GB存储空间。
3.具有多国语言界面，支持切换汉语/英语/法语/德语/西班牙语/意大利语。
4.支持将Windows、Mac OSX、Windows平板、IOS平板/手机、Android平板/手机显示内容以无线形式同屏到任何显示终端上。
5.接收机带载投屏器数量≥16个；同时投屏显示设备≥9个。
6.接收端具有网络设置功能，可连接外部网络；当手机连接接收端投屏时，仍可无线上网。                             
7.具有BYOM功能，通过个人电脑运行视频会议软件，调用接收机连接的摄像头、麦克风；把拍摄的画面共享到电脑。
8.具有云端投屏功能，通过WEB端，实现远程投屏功能。
9.Android和iOS操作系统设备可通过投屏软件推送视频、照片、音乐至接收机。
10.支持用户自定义开机界面；支持定时开关机功能，可设置无线投屏主机定时开关机。
11.支持将硬件发射器配置为主控发射器，主控发射器独享投屏，不受其他设备干扰。
12.支持PC电脑、手机、iPad、同时进行镜像反控，可设置多端同时控制或者主持人控制模式。
13.可在手机发射端发言，语音可直接进入音响系统；发言的同时，可共享视频。安卓手机或苹果手机可以被设定为主讲设备，可以对接收端进行控制。
14.输入端口：USB3.0≥1个；USB2.0≥1个；HDMI 2.0（3840p 30帧）≥1个；输出端口：HDMI 2.0（3840p 30帧）≥2个；AUDIO(小三芯接口)≥1个；RJ45≥1个。
	含安装、售后服务

	2
	配套软件安装及调试
	1
	台
	配套软件安装及调试
	含安装、售后服务

	3
	LED面光灯
	8
	台
	1.采用≥200W 白光LED COB，光源平均寿命≥50000H。
2.具备Ra≥96。
3.支持线性电动调焦，具备18°-65°光束角度。
4.采用≥φ140mm口径菲涅尔镜片。                                                                         5.支持0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪,支持0-100%电子线性调光。
6.采用≥1.8英寸蓝屏LCD显示屏，配置≥4个机械按键。
7.内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，智能降低LED的输出功率。
8.支持DMX512协议，手动控制模式。
9.通道模式：标准模式≥3CH。
	含安装、售后服务

	4
	固定染色灯
	8
	台
	1.采用≥18×10W RGBWAP六合一LED光源，光源平均寿命≥50000H。
2.具备光束角度≥20°，光斑角度≥50°。
3.支持0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪；支持0-100%电子线性调光。
4.具备RGBWAP(红绿蓝白琥珀紫)线性混色系统，内置宏功能；支持3200K-7200K色温线性调节。
5.支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新。
6.采用数码管显示，配置≥4个机械按键。
7.内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，智能降低LED的输出功率。）
8.支持DMX512协议，RDM协议，内置主从模式、自走模式、声控模式、手动控制模式。                                
9.具备≥2种通道模式，由精简模式≥6CH，标准模式≥10CH组成。
10.配置≥1个电源输入接口，≥1个电源输出接口，≥1个DMX512输入接口，≥1个DMX512输出接口。
	含安装、售后服务

	5
	摇头灯
	6
	台
	1.采用≥230W灯泡,光源平均寿命≥1500H。
2.配置≥φ145mm口径出光镜头，光束角度≤2.5°。
3.支持0-15次/秒单片式频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪；支持0-100%线性调光，具备≥4种调光曲线（平方曲线、反曲线、直线和S曲线）。
4.配置≥1个颜色盘，由≥14个颜色+≥1个白光组成，双向彩虹效果，速度可调，任意定位功能。
5.配置≥1个固定图案盘，由≥16个固定图案+≥1个白光组成，单向流水，速度可调，任意定位功能。
6.配置≥2个棱镜，由≥1个八棱镜+≥1个二十四棱镜组成，可正反旋转，速度可调，任意定位，棱镜叠加功能。
7.配置≥1个独立的雾化片，实现柔光雾化效果。
8.支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新。                                                                  
9.采用≥2.4英寸LCD液晶显示界面，配置≥5个机械按键。
10.配备≥20个独立可编辑场景，单机编程录制出多变的场景灯光效果。
11.支持弹窗式预警功能，在设备运行出现故障或其他问题时自动弹出一个警告窗口。
12.支持≥6种屏保模式，当显示屏在一段时间内没有活动时，将自动进入屏保模式。
13.支持RDM协议，单机编程控制模式；具备≥2种通道模式，由精简模式≥12CH，标准模式≥14CH组成。
14.配置≥1个电源输入接口，≥1个电源输出接口，≥1个DMX512输入接口，≥1个DMX512输出接口。
	含安装、售后服务

	6
	影视灯
	2
	台
	1.采用≥600W LED COB光源，光源平均寿命≥50000H。
2.采用≥φ200mm口径出光镜头。
3.具备Ra≥95。
4.支持1-1.5倍线性电动变焦，具备9°-14°光束角度。
5.具备独立线性CTO，支持2700K-6500K色温线性调节。                                                         
6.配置≥1个颜色盘，由≥5个颜色+≥1个白光组成，速度可调，任意定位功能。
7.配置≥1个旋转图案盘，由≥4个旋转图案+≥1个白光，可正反旋转，速度可调，任意定位功能。
8.具备光圈功能，支持5%-100%电动线性缩放，有光圈宏功能。
9.具有红外自动调焦功能。
10.采用≥7.0英寸全触控LCD液晶电容屏。
11.支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更。
12.采用可调速风扇+智能温控算法，根据灯具内部温度动态调整风扇转速，平衡噪音与散热效率。
13.内置多重传感器，当温度超过安全阈值时智能降低光源的输出功率或暂时关闭。
14.支持RDM协议，手动控制模式；标准通道模式≥12CH。
	含安装、售后服务

	7
	控台
	1
	台
	1.支持RDM双向通信。
2.具备≥2*512个DMX通道，可同时控制≥64台16个通道电脑灯。
3.内置≥600个灯位，可同时配接≥600台电脑灯进行控制。                                                          4.内置≥7000多种常用灯库，支持存储≥100000个内部灯库，支持r20、d4、dK、mxl四种格式直接配接使用，内置灯库编写软件。
5.支持智能属性分页，单个电脑灯支持≥512个通道。
6.支持可存储≥1000个素材和≥200个灯组。
7.支持内建通用和专用通道图形内置效果，支持自绘图形和关键帧图形，支持多种内置效果叠加运行。
8.支持全中文图形界面，支持自定义工作区和窗口，工作窗口可调节大小和位置，可保存工作区布局，窗口图标和字体可调节大小，支持图片命名和涂鸦效果命名。
9.支持中文简体，中文繁体，英文语言切换。
10.支持内置RGB/CMY调色取色板，支持自定义灯具顺序，回放全局和单属性时间，支持灯具交叠。
11.具备≥10个回放推杆，≥50个回放页，独立回放窗口，可存≥1000个回放。
12.支持回放占用模式和非占用模式，同时播放≥10个回放。
13.支持单个回放支持存储≥100个程序步。
14.具备≥10.1英寸显示屏。                                                                                   15.配置≥2个USB接口，≥2个DMX512输出接口，≥1个RJ45网络接口，≥1个音频接口。
	含安装、售后服务

	8
	直通箱
	1
	台
	1.具备过载与短路双重保护高分断空气开关。
2.具备≥12路×4KW功率输出。
3.支持A.B.C三相工作指示灯。
4.支持两脚和三脚万能用插座。
	含安装、售后服务

	9
	信号放大器
	1
	台
	1.支持DMX512公母接口输入。
2.支持输入输出光电隔离。                                                                                                                                                                                                                
3.支持≥8路独立放大驱动输出。                                                                            
4.具备信号放大整形功能，延长信号传输距离。                                                                                                                                                                                                        
5.具备增强数据总线接入设备数量的能力。                                                                                                               
6.具备独立的LED信号指示。
	含安装、售后服务

	10
	技术服务费
	1
	项
	含灯光各类施工材料
	含安装、售后服务

	11
	舞台背景灯
	20
	米
	1.LED条灯
	含安装、售后服务

	12
	DMX512 屏蔽信号线
	160
	米
	1.DMX512 屏蔽信号线
	含安装、售后服务

	13
	舞台灯光专用电源线 2×2.5
	140
	米
	1.舞台灯光专用电源线 2×2.5
2.含配管、安装、调试费
	含安装、售后服务

	14
	主干 3×4 平方动力电缆
	45
	米
	1.主干 3×4 平方动力电缆
2.含配管、安装、调试费
	含安装、售后服务

	15
	中控网线（六类）
	60
	米
	1.中控网线（六类）
2.含配管、安装、调试费
	含安装、售后服务

	16
	备用杂线 2×2.5
	30
	米
	1.备用杂线 2×2.5
2.含配管、安装、调试费
	含安装、售后服务

	17
	线阵音箱
	8
	只
	1.音箱类型为线阵列全频音箱，采用≥2只10寸低音单元，≥1只8寸铁氧体单元，≥1只3寸压缩高音驱动器。
2.额定功率≥700W；阻抗≤8Ω。
3.覆盖角(H°×V°):110°×10°（±5°）。
4.频率响应：55Hz-20kHz（-10dB）。
▲5.指定频带内的声压级（测试电压：64.8V，频率范围65Hz-20kHz，测试距离1m）：127dB±2dB，符合GB/T 12060.5-2011《声系统设备第5部分：扬声器主要性能测试方法》。（供应商须提供具备国家认可资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。）
▲6.总谐波失真(测试电压：2.45V，测试距离：1m)≤2.4%/4.75kHz。（提供第三方检测机构出具的检测依据为GB/T 12060.5-2011《符合GB/T 12060.5-2011《声系统设备第5部分：扬声器主要性能测试方法》。（供应商须提供具备国家认可资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。）
	含安装、售后服务

	18
	线阵音箱
	2
	只
	1.音箱类型为超低频音箱，低频扬声器：≥18""×1。
2.功率≥800W、标称阻抗：≤8Ω
3.频率范围等同或优于40Hz-400Hz。
	含安装、售后服务

	19
	支架
	2
	套
	1.线阵音箱支架
	含安装、售后服务

	20
	支架
	2
	套
	1.标配长度：≥6米；包含：葫芦架1套。承重：≥2t。
2.材质：国标G80级锰钢；外壳：加厚合金钢。
3.表面处理：淬火工艺+镀锌；颜色：黄色+红色。
4.链条破断应力：≥800Mpa。
5.刹车系统：双重干式；轴承：滚针轴承。                                                                         4.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°
5.高音≥1.4"压缩高音单元×1
6.低音≥8"低音×1
	含安装、售后服务

	21
	专业音箱
	4
	只
	1.阻抗≤8Ω
2.频响等同或优于60Hz-20KHz
3.额定功率≥300W
4.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°
5.高音≤1.4"压缩高音单元×1；低音：10"低音×1
	含安装、售后服务

	22
	专业音箱
	4
	只
	1.阻抗≤8Ω
2.频响等同或优于60Hz-20KHz
3.额定功率≥300W
4.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°
5.高音≤1.4"压缩高音单元×1；低音：10"低音×1
	含安装、售后服务

	23
	专业音箱
	2
	只
	1.音箱类型为超低频音箱，阻抗≤4Ω，额定功率≥1200W，低频≥2×18"铁氧体超低音单元。
2.频率响应（测试电压：2V，测试距离：1m）：等同或宽于40Hz-400Hz。
▲3.指定频带内的声压级（测试电压：69.3V，频率范围40Hz-400Hz，测试距离1m）：≥127dB±2dB，符合GB/T 12060.5-2011《声系统设备第5部分：扬声器主要性能测试方法》。（供应商须提供具备国家认可资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。）

	含安装、售后服务

	24
	专业功放
	4
	台
	1.标准≤1U机柜式设计，采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案。                                              
2.开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。
3.采用数字功放双环路压限保护电路，避免开机瞬间的大电流冲击扬声器，减少对扬声器的损害风险，为功放全方位系统保护。
4.采用开关电源输出电压自启停动态节能的功能，自适应动态功率高效转换功能。
5.支持过压保护、欠压保护、过流保护、输出短路保护、温度压限、信号压限、温度自动控风扇等功能，很大程度提高功放稳定性和可靠性。
6.XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出。
7.MONO/STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。
8.灵敏度1V/2V可选择切换。
9.带温控风机，开机即转，随着温度长高风扇加速。
10.面板有信号（绿）、削顶（橙）、保护指示灯（红）、电源指示灯（蓝）。                                      
11.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：≥2*1000W；立体声4Ω×2：≥2*1700W；立体声2Ω×2：≥2*2900W；桥接16Ω：≥2000W；桥接8Ω：≥3400W；桥接4Ω：≥5800W。
	含安装、售后服务

	25
	专业功放
	2
	台
	1.标准≤1U机柜式设计，采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案。
2.开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。
3.采用数字功放双环路压限保护电路，避免开机瞬间的大电流冲击扬声器，减少对扬声器的损害风险，为功放全方位系统保护。
4.采用开关电源输出电压自启停动态节能的功能，自适应动态功率高效转换功能。
5.支持过压保护、欠压保护、过流保护、输出短路保护、温度压限、信号压限、温度自动控风扇等功能，很大程度提高功放稳定性和可靠性。
6.XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出。
7.MONO/STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。
8.灵敏度1V/2V可选择切换 。                                                                                        9.带温控风机，开机即转，随着温度长高风扇加速。
10.面板有信号（绿）、削顶（橙）、保护指示灯（红）、电源指示灯（蓝）。
11.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：≥2*1200W；立体声4Ω×2：≥2*1900W；立体声2Ω×2：≥2*3200W；桥接16Ω：≥2400W；桥接8Ω：≥3800W；桥接4Ω：≥6400W；
	含安装、售后服务

	26
	专业功放
	7
	台
	1. 标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。
2. 标准XLR输入接口，和LINK输出口。
3. 电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。
4. 内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 
5. 具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇功能。
6. 输出功率：立体声8Ω ：≥350W×2；立体声4Ω：≥600W×2；桥接16Ω：≥700W Ω：≥850W×2；桥接@16Ω：≥1000W ；桥接@8Ω：≥1700W。
7. 开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。
8. 支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。
9. 开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波。
10. 数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。
11. 整机转换效率达到85%以上。
12. 数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 
13. MONO/STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。
14. 开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。
15. 内置≥6大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇功能。
	含安装、售后服务

	27
	专业音箱
	4
	只
	1.阻抗≤8Ω
2.频响等同或优于60Hz~20KHz
3.额定功率≥200W
4.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°
5.高音≥1.4"压缩高音单元×1
6.低音≥8"低音×1
	含安装、售后服务
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	数字调音台
	1
	台
	1.具有≥10.1英寸1280x800电容触摸屏、数字编码器以及按键构成的操作面板。
2.具有≥17个电动推子，电动推子可操控：≥1个LR主声道推子、≥16个通道推子。
3.支持中英文界面切换，且无需重启。
4.内置USB录音、放音功能。能够识别USB电子盘内的中英文歌曲名，具备快进、下一曲、快速暂停功能；且支持播放APE、FLAC、MP3、WAV音频格式。
5.内置≥16个通道独立的反馈抑制器，内置≥16路自动混音（增益共享型）。
6.具有≥2个内置效果器，自带有经典混响、大房间混响效果模块；FX音效可使用专用的返回通道返回到混音且不占用单声道和立体声输入通道。
7.支持iPad触摸屏全功能控制，实时数据同步；支持≥8个终端同时控制。
8.可通过网络或者USB升级ARM固件、DSP固件。
9.每个输入通道具有≥4段参数均衡、噪声门、高低通、压缩、反相。
10.每个输出通道具有≥8段参数均衡、高低通、压缩、反相、延时器。
11.模拟输入≥24CH ( MIC/Line)；输出通道支持L/R、10BUS、HeadPhone(L/R)，10BUS混音总线可选择推子前、推子后（PRE/POST）。
12.支持≥100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份；支持32个PEQ模式存储。
13.内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声。
14.支持通道参数拷贝功能，相同的通道快速复制数据，通道名称可自定义。
15.接线方式：平衡式输入、输出卡侬。
16.支持≥8个推子编组、≥8个用户自定义按键、≥4个快速静音组按键。
17.具有面板锁定按键，防止误操作。
	含安装、售后服务
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	AI音频处理器
	1
	台
	1.处理器≥4核，主频≥2.0GHz。
2.后面板具有≥16路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥16路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。
3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。
4.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72dB到12dB。
▲5.音频处理器具有跨平台软件，可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统。（提供功能截图佐证）
6.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端、IOS手机移动端、IOS平板端不同控制方式，可以同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。
7.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
8.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。
9.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。
10.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。
11.采用AI人工智能宽度学习算法进行噪声抑制，根据不同使用场景提供≥三个AI语音降噪档位可调整，有效降低甚至消除语言扩声系统中非人声类噪音信号，如拍掌、敲击桌子等非稳态噪声以及空调声、风扇声等稳态噪声，确保语音清晰度和可懂度（降噪能力≥40dB）。
	含安装、售后服务
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	无线话筒
	27
	套
	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式；传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或宽于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz两个频段使用。
▲3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥1个工作状态指示灯、≥1×Type-C充电接口。（提供设备接口实物照片佐证）
4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。
5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。
6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。
8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
9.发射机能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
10.发射机供电方式支持Type-C直充、充电底座充电及5号电池（兼容镍氢/碱性/锂电池）供电。
	含安装、售后服务
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	无线话筒
	2
	套
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式；传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或宽于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz两个频段使用。
3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥1个工作状态指示灯、≥1×Type-C充电接口。
4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。
5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。
6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。
8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
9.发射机能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
10.发射机供电方式支持Type-C直充、充电底座充电及5号电池（兼容镍氢/碱性/锂电池）供电。
	含安装、售后服务
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	充电底座
	29
	套
	1.具有≥2个Type-C多功能充电孔位（兼容手持话筒和腰包机）、≥2×级联接口、≥1×RJ45接口、≥4×AA电池充电接口（带状态指示）；≥1个显示屏。
2.具有显示屏和电源指示灯，实时显示当前充电状态，包括充电进度、功率分配及设备识别状态。
▲3.支持通过智能充电管理软件远程监控充电状态（空闲、充电中、充满、异常）、显示设备状态（在线、离线、异常）、设备名称、IP地址设备信息；支持查看级联充电底座的设备信息；支持编辑设备名称、网络配置信息。（提供软件界面截图佐证）
▲4.支持推送设备异常、离线、充满状态消息；支持新消息未读标识提示和声音提醒功能（可开关）；支持打开弹窗查看消息列表，可标记单条或批量消息为已读；支持一键清空消息列表。（提供软件界面截图佐证）
5.支持通过智能充电管理软件实现区域筛选、状态筛选充电底座，查看充电底座使用情况和设备定位功能。
6.支持级联扩展功能，无需额外接线即可实现级联（≥4台设备），系统自动识别级联拓扑。
7.充电底座与话筒/腰包发射机搭配使用，实现即插即用，充满自动切换至维护模式，无需频繁更换电池。
8.支持网络和串口两种升级方式，支持通过智能充电管理软件进行固件升级，网络支持单个或批量固件升级，串口支持单个固件升级。
	含安装、售后服务
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	天线分配器
	2
	套
	1.具备≥2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果。
2.具备放大射频信号，补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗。
3.具备≥2个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的。                                     
4.具备≥4个直流电源输出接口，支持给≥4台接收机供电，减少适配器数量和免去繁琐布线。
	含安装、售后服务
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	话筒天线
	1
	套
	1.射频频率范围等同或优于470～950MHz
2.驻波比：≤2.0
3.输入阻抗：≤50Ω
4.指向性：≥180度指向
5.放大器增益：五档可调：无源(0dB)、有源(+3dB/+6dB/+10dB/+16dB)
	含安装、售后服务
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	AI智慧混音器
	4
	台
	1.具有≥2个状态指示灯、≥1个船型开关、≥1个散热风扇、≥1个LAN网口、≥16路模拟平衡输入（每路都具有48V幻象电源）、≥4路模拟平衡输出。
2.具有智能混音功能，提供增益共享型自动混音算法和门限型自动混音模式，可接≥16路话筒输入，≥4路音频输出；具有智能闪避功能，能够自动调节背景音乐或其他音频内容的音量，当有重要的音频信号（如语音或特定音效）进入时，背景音量会降低或“闪避”，从而突出主要信号；具有自动增益功能，可以自动调整音频信号的强度，避免音量过大或过小。通过调节音频信号的增益（音量）以保持输出音量的一致性；具有数字矩阵功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。
3.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。
4.支持设备统一集控，支持≥65535台设备通过软件集中控制。
5.支持多客户端数据同步，APP软件、PC软件多个客户端同时连接设备时多端数据同步。
▲6.混音器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供功能截图佐证）
	含安装、售后服务
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	会议话筒
	8
	台
	1.采用心型指向性驻极体麦克风。话筒核心器件全部采用国产化芯片，安全保密、核“芯”可控。
2.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术.
3.支持触摸按键签到功能。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。
4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥5100 mAh，可持续≥15小时发言。
5.具备≥5段EQ调节功能。
6.咪杆长度：≤380mm（黑色）
	含安装、售后服务
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	AI智慧电力管控主机
	1
	台
	1.具备≥1个100A空气开关，具有过载和短路双重保护功能；内置≥12个继电器，可瞬间触发，确保开关的快速响应。
2.具备≥14路独立输出通道（≥12路可控+≥2路直通）；≥12路可控输出通道分别为≥6路10A输出和≥6路16A输出；≥2路直通输出通道为10A输出；设备整体最大可带载≥22KW（100A）。
3.具有≥2.8英寸液晶显示屏，屏幕亮度可以手动调节，实时显示总电流、总功率、每路输出通道的开关状态、电压、电流、功率、耗电量，电源输入欠压、过压，电源输出每路过压、过流、过载等告警信息；可以显示设备信息、运行时长、运行日志、日期时间、CPU使用率、CPU温度、内存使用率等信息；自带屏幕锁、按键锁，防止误触。
4.支持DMX512、RDM、Art-Net、TCP/IP等通信协议；支持MODBUS（RS485、RS232、UDP）协议，可对接中控主机进行控制；配置≥1个DMX512输入接口，≥1个DMX512输出接口，≥1个RJ45网络接口，≥1个RS232接口，≥1个凤凰端子接口（RS485、24V直流输出、24V消防信号直流输入），≥1个USB接口。
5.支持多台设备组网，对所有组网设备统一管理；支持场景管理，包括开关状态场景编辑和保存，支持开关状态一键恢复。
6.支持一键开关，单个设备所有回路输出一键式顺序、逆序开关，也可以每路独立开关。
7.支持开关延时，开关开启和关闭延时0.5-999.0秒自定义设置，所有回路统一设置，也可以每路单独设置。
8.支持每路定时控制，可以自定义选择输出通道定时开启或关闭，可单次执行，也可以循环执行。
9.支持参数监测，输入电源电压欠压、过压监测，每路输出通道支持电压、电流、功率、开关状态，每路输出过压、过流、过载异常告警监测，并及时关闭对应通道的开关；支持设备内部温度监测功能，异常时自动告警并及时关闭开关。
10.支持设置输入电压欠压和过压阈值、延时响应时间，支持每路输出单独设置电压、电流告警阈值，支持设置输出总电流告警阈值，超出范围后报警并关闭开关；支持识别出每路没有正常工作的设备，可以选择是否断开输出电源。
11.支持实时监测设备所有的异常告警，显示告警信息，设备本机保存告警日志，并自动上报至云端，可在手机或平板APP端和WEB网页端查看，实现手机或电脑的远程实时监控。
12.支持安全设置，设备可自定义设置开启和关闭远程操作功能，防止因远端误操作造成安全隐患。
13.支持通过手机或平板APP端连接设备蓝牙，实时显示设备信息、运行时长、每一路的开关状态、电压、电流、功率等信息，轻松实现对设备总开关以及每一路开关的操控。
14.支持联网控制，设备具有RJ45网络接口，接入外网可自动分配IP接入云平台，由手机/平板APP端和WEB网页端远程控制，设备支持远程OTA升级固件程序；手机/平板APP端、WEB网页端均支持在具有移动网络或宽带网络的任何地点使用，可实现一键开关、顺序开关、并机管理、定时控制、参数监测、报警管理功能。
	含安装、售后服务

	38
	机柜
	3
	套
	1.机柜采用全模块化组装结构，内置≥4根≥19英寸≥42U安装立柱。
2.前门采用钢制嵌边式玻璃门。
3.后门和两侧采用钢质快速拆卸门板。
4.预留顶部和底部进线孔，满足上下进线需求。
	含安装、售后服务

	39
	音频连接线
	28
	根
	5米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）
	含安装、售后服务

	40
	音频连接线
	88
	根
	1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）
	含安装、售后服务

	41
	音频连接线
	4
	根
	5米音频连接线：3.5（耳机插头）-6.35话筒插头
	含安装、售后服务

	42
	摄像机
	2
	台
	1.高清摄像机具备≥30倍光学变倍镜头，并支持≥16倍数字变焦；采用1/2.8英寸、≥207万有效像素的HD CMOS传感器。
2.镜头焦距 f4.42mm ~ 132.6mm, F1.8 ~ F2.8。
3.支持1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50分辨率，支持输出帧率≥60帧/秒。
4.支持HDMI、SDI、USB、网络四路视频同时输出。
5.支持RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制；支持预置位数量≥255个，预置位精度：≤0.1°。
6.水平视场角：60.7°~2.28°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：水平：1.7° ~ 100°/s，俯仰：1.7° ~ 69.9°/s。
7.支持2D、3D降噪技术。
8.内置AI技术和行人重识别技术，实现自动识别目标人形并跟踪，自动框选。
9.支持AAC音频编码。                                                                                            
10.支持PoE供电。
11.具备≥1路HDMI输出接口、≥1路3G-SDI输出接口、≥1路USB3.0输出接口，具备≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口。
	含安装、售后服务

	43
	摄像机三脚架
	2
	台
	液压阻尼
	含安装、售后服务

	44
	AI智慧录播主机
	1
	台
	1.内置LCD屏，显示设备运行状态、参数信息、硬盘容量、音频状态、资源通道录制状态、文件拷贝进度。设备具备≥4个物理按键，具备一键录制、停止、直播以及一键拷贝录制文件的能力。
2.具备≥6路HDMI信号输入接口，全HDMI接口视频≥4K分辨率画面采集，具备≥1路Type-C接口采集画面，≥1080P分辨率采集画面。具备≥4路HDMI信号输出接口，其中≥2路4K分辨率以及音频同时输出；其他≥2路HDMI输出口具备自定义通道画面输出。具备≥1路3.5mm音频接口以及≥2路凤凰端子采集音频；≥1路3.5mm音频接口以及≥2路凤凰端子输出音频。
3.具备≥3路RS-232凤凰端子接口和≥1路RS-485凤凰端子接口，其中≥1路RS232和≥1路RS485带12V电压供电，可对接各种串口协议设备并对该设备进行供电；具备≥5路USB接口，用于接U盘拷贝文件或者键盘鼠标操作内嵌导播台；具备≥1路802.3ab 1000Base-T千兆RJ45网络接口，≥1路光纤接口，支持IPv4地址和IPv6地址。
4.设备可实现≥8路4K网络摄像头同时接入解码，具备≥6路资源画面合成输出≥4K分辨率PGM画面。
5.具备嵌入式导播控制台，可实时预览≥9路画面：≥1路PGM画面预览和≥8路资源通道预览，≥9路视频流同时录制，录制的文件格式支持MP4、AVI、MOV、FLV、TS和MKV格式。具备独立录制功能，各路录制可自由绑定音频通道，可独立录制控制。
6.具备对供电异常导致损坏的视频文件进行文件修复功能。
7.具备软件中控，在录播管理界面填写好中控指令，即可通过界面进行中控操作，对接其它设备进行一键控制；支持录播安卓APP对接和控制；支持对接私有云平台服务器。对接成功后，云平台可对设备进行统一的管控，方便对多台录播设备进行管理。
8.音视频互动模式下，可实现HDMI输出主会场和分会场的画面，当主会场开启辅流共享时，主会场和分会场的HDMI接口都输出主会场的电脑课件内容；主会场不开启辅流共享时，主会场的HDMI接口输出主会场的电脑课件内容，分会场的HDMI接口输出分会场的电脑课件内容。
▲9.加密录制：可实现对录制文件加密录制，≥2种加密方式；加密视频需使用解密播放器进行播放，需使用U盾或密码对加密视频进行授权播放。（供应商须提供具备国家认可资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。）
10.支持PGM一键设置超高清、高清、标清、流畅四个等级，可自定义分辨率、码率、帧率。码率支持256kbps、512kbps、1Mbps、2Mbps、4Mbps、8Mbps、12Mbps、20Mbps，支持动态编码以及静态编码选择；支持自定义分辨率，不同分辨率比例设置。
11.音频编码支持多种格式，支持AAC、PCM、G.711A、G.711U、ADPCM格式，音频采样率支持48K、44.1K、8K。支持音频管理功能，支持音频混音管理，对≥5路音频输入混音设置以及每路通道音量大小单独控制。
12.主机支持AI实时记录课堂互动，分析师生行为占比，分析每节课的教学模式，包括讲授型、练习型、对话型、混合型，并绘制出S-T图与RT-CH图。
	含安装、售后服务

	45
	录播导播控制屏
	1
	台
	1.≥4英寸电容式触摸屏，一体化硬件设计，具有录制功能、导播模式、直播、画面切换、开关机≥5大模块，实现开始、暂停、结束录制、设置手动导播或者自动导播、控制开启或关闭直播、切换画面、控制主机的开机或关机多种功能，易用易维护安全性高；
2.录制功能：支持开始、暂停、结束录制功能；
3.导播模式：支持设置手动导播或者自动导播功能；支持≥8个通道画面进行切换导播。                                    
4.直播：控制开启或者关闭直播功能；
	含安装、售后服务

	46
	直播编码器
	1
	台
	支持RTMP推流
	含安装、售后服务

	47
	硬盘录像机NVR
（含软件及兼容）
	1
	台
	1.可接驳符合GB28181、ONVIF、RTSP标准的网络摄像机，支持≥32路视频接入，支持H265+/H.265/H.264视频解码格式。
2.支持同步录像、远程监看、备份录像。
3.支持VGA/HDMI同步输出。
4.支持预览图像与回放图像电子放大，支持报警抓拍、报警邮件发送功能。
5.支持Smart IPC 人车检测、人形检测、越界检测、区域入侵、人员逗留、人员离岗、车辆违停、车辆逆行。
6.支持后端智能检测：人脸检测、人脸比对、深度周界（区域入侵、越界检测、进入区域、离开区域）。
7.具有≥1路HDMI接口、≥1路VGA接口、≥1路音频输出接口、≥1路语音对讲输入接口、≥2路RJ45以太网口、≥2个RS-485全双工串行接口、≥1个标准RS-232串行接口、≥2个USB接口、≥16路报警输入接口、≥4路报警输出接口。
8.支持IP设备集中管理，IP设备参数配置、信息的导入、导出、在线升级功能。
9.支持智能搜索、回放、备份功能。
10.支持选择录像码流模式，支持1/2/4/6/8/9/16/25/32画面分屏模式预览。
	含安装、售后服务

	48
	麦克风
	10
	台
	1.采用高灵敏度全指向性咪头，全向拾音。
2.内置专用音频信号处理功能。
3.支持48V幻象供电，平衡输出。
4.信号处理电路：专用音频信号处理电路
5.内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护。
6.拾音范围等同或优于：5-50㎡
	含安装、售后服务

	49
	音频处理器
	1
	台
	1.内置≥四核处理器，主频≥2.0GHz。
2.后面板具有≥12路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥12路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。
3.输入通道支持灵敏度设置并具备三种测试信号切换，扩展器、压缩器、输入均衡（12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器）、闪避器、自动增益、自动混音功能（门限自动混音、增益共享自动混音）、反馈抑制、回声消除、噪声消除、矩阵切换；输出通道支持输出均衡（16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器）、延时器、分频器、限幅器；具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用24个可编程陷波点，可自由分配动态/固定点，自动/手动切换。
▲4.具有≥12*12路矩阵功能，支持单路增益调节功能，增益调节范围-72dB 到12dB。（供应商须提供具备国家认可资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。）
5.音频处理器具有跨平台软件，可运行于windows操作系统或国产银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）或国产银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）或macOS系统或统信UOS系统或Ubuntu桌面版操作系统。
6.具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端、iOS手机移动端、iOS平板端不同控制方式，可以同时登录APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。
7.可通过编码旋钮和内置显示屏控制和配置设备静音、增益、场景，并在软件中同步控制状态；内置显示屏能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平，并在软件中同步控制状态。
8.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。
9.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。
10.采用AI人工智能深度学习算法进行噪声抑制，根据不同使用场景提供≥三个AI语音降噪档位可调整，有效消除拍掌、敲击桌子非稳态噪声以及空调声、风扇声稳态噪声，确保语音清晰度和可懂度（降噪能力≥40dB）。
11.具有回声消除与降噪功能，回声消除可以选择不同档位（小房间、中房间、大房间）≥三档可选；支持可调节降噪等级，具有6dB、12dB、18dB、24dB、30dB≥五档可选。内置AI回声消除功能，通过软件手动开关该功能，可在复杂双讲、强混响及噪声干扰环境中同时抑制线性与非线性回声。
	含安装、售后服务

	50
	拉幕机
	2
	台
	1.具备≥1.0m/s对开速度；减速比1:15
2.具备≤50dB(A) 运行噪音
3.具备行程限位和机械限位双重保护
	含安装、售后服务

	51
	轨道
	21
	米
	1.配备拼接式三角桁架结构，吊拉间距＜5m，居中集中荷载≥150kg，每米吊拉均布荷载≥100kg/m
2.具备开合限位、安全板安全保护功能
	含安装、售后服务

	52
	吊杆机
	3
	台
	1.具有≥6.0kn（600kg）额定载荷
2.具有≥0.15m/s运行速度
3.具有≤±5mm 定位精度
4.具有≤50dB（A）运行噪音
5.具有≥22m行程
6.具有多层缠绕（双输出轴卷扬机）吊杆机卷绳形式
7.具有限位保护、双刹车制动、极限保护安全措施
	含安装、售后服务

	53
	吊杆
	27
	米
	1.具备￠48×2.7双管H型结构，中间采用40×20×2方管
	含安装、售后服务

	54
	控制设备
	1
	台
	1.具备电机信号线-管型冷压端子接线接线方式；
2.具备≥1个AC220V电源输入，级数L+N+E；带绿电源输入指示灯；≥1个AC220V电源输出，级数-3P+E；
3.具备≥2*1.1KW功率输出；
4.具备≥1个DC24V电源输出口(备用）；≥1个以太网端口(备用）；
5.具备≥1个DC24V电机限位线接口；≥1个DC24V遥控接口；支持≥100米内无障碍控制；≥4个C24V控制按钮；≥1个DC24V急停按钮；≥1个DC24V切换开关；                                                                                           6.具备≥1个12点输入/8点输出可编程控制器(PLC)I/O；
7.支持≥6个可编程控制器(PLC)I/O扩展模块；
8.具备≥10/100 Mbit/s数据传输速率；
9.具备≥2路变频控制输出路数。
	含安装、售后服务

	55
	控制柜
	1
	台
	1.支持通过APP进行无线控制，兼容Windows、iOS及Android多平台，可在局域网内通过手机、平板、PC等终端设备实现远程操作。
2.支持工业通信协议，串口通信采用MODBUS RTU协议；以太网通信运用MODBUS TCP/IP、EtherNet/IP协议。
3.支持变频控制，变频器采用矢量方式控制，通过动态调节电源频率实现电机转速的无级控制，搭配智能软启停技术,启动时频率由0线性攀升至额定值，使电机转速同步。
4.支持通过触摸屏实现对吊杆、对开大幕舞台设备的实时控制，界面采用图形化设计。
5.具备PLC接口，由2个以太网口，1个RS485口，16路数字量输入，16路数字量输出组成。
6.具备触摸屏接口，由2个以太网口，1个RS485口，1个USB2.0组成。                                                        7.额定输入功率5.5KW；额定输入电流：111.5A；配备变频器，变频器额定功率4.0KW，采用矢量控制，具备过载、短路、缺相保护功能。
	含安装、售后服务

	56
	幕布
	520
	m2
	(长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡
	含安装、售后服务

	57
	网络中控主机
	1
	台
	1.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。
2.主机具备≥4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。
3.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。
4.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制。
5.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。
6.支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式。
7.支持拼接矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。
8.支持≥2种局域网远程桌面方式，无需连接外部网络或使用第三方软件，支持多用户远程协同控制，便于现场运维。
9.对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。                                              
10.产品具有≥2种编程方式，包括图形化编程方式及语句式编程方式供用户选择；图形化编程方式具有拖拽式操作界面，用户可通过图形化编程软件内的模块使用信号连接方式构建程序逻辑；语句式编程方式提供功能函数进行自定义编程，用户可以通过编程界面编写控制代码。
	含安装、售后服务

	58
	触摸屏
	1
	台
	1.设备采用操作系统等同或优于Android 11，显示器≥10.1 英寸，显示画面≥1920*1200分辨率，显示屏≥10点触控，摄像头像素≥500W。
2.设备具有物理隐私拨片，滑动可遮挡摄像头，保护用户隐私。
3.内置≥4个拾音麦，拾音距离可达≥5米；搭配中控主机支持通过语音助手控制切换矩阵显示画面、设备开关等功能。
4.具有距离传感器，支持感应人体位置，实现人来亮屏功能；具有光感传感器，支持采集周边环境光线亮度值并可将数值实时显示；具有温湿度传感器，支持采集周边温湿度环境并可将数值实时显示。                                              
5.具有语音唤醒控制功能；呼唤指令词即可唤醒AI语音助手，通过将语音转换成中控指令，实现对周边设备控制或场景调用。
6.内置≥1个背光灯条，搭配中控主机可根据会议状态切换指示灯显示状态，无需接近即可了解会议室使用情况。
7.支持对接会务管理系统；搭配中控主机，可通过手机APP或WEB端预约会议室，设置情景类型以及开始/结束时间；会议开始前，系统会自动调用场景，设备背光灯条自动亮起，同时联动开启室内空调、照明灯具；会议结束后设备联动关闭会议室空调、灯光等设备。
	含安装、售后服务

	59
	无缝高清矩阵切换器
	1
	台
	1.矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置≥8×8路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,VGA信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,VGA信号。                          
2.采用板卡模块化设计，支持接入≥2块输入卡、≥2块输出卡、≥1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵。
3.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。
4.输入输出分辨率支持≥4K@60Hz；支持断电记忆功能；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。
5.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。
6.采用多线程通信技术，支持接入≥1块控制板卡，具有≥1路RS-232接口,≥1路RS-485接口,≥1路TCP/IP端口，支持扩展延长触控屏控制。
7.HDBaseT输入输出信号支持双向RS-232和双向IR 信号传输，可对RS-232和IR信号选择随视频信号切换，或分离切换模式。
8.机箱前面板内置≥7英寸全彩触摸屏，可通过前面板触控屏进行通道切换、场景调用、切换、保存操作，具备自定义设置场景名称功能，可查看设备IP地址、通道信息、切换状态，可进行IP地址设置、重置，具备通道切换状态显示，支持输出分辨率显示，支持板卡接入状态显示，具备中英文双语切换功能。
9.采用无极缩放算法与视频编解码处理技术，支持画面色度、亮度、对比度、色温、伽马值等调节，支持HDR画质增强功能。"
	含安装、售后服务

	60
	HDMI超高清无缝输入卡
	2
	块
	1．具有≥4路HDMI-A母接口输入和≥4路3.5mm音频座，支持音视频信号一起切换，同时支持音频单独传输，模拟音频与HDMI内嵌音频支持选择输入。
2．画面切换效果支持无缝切换，切换过程无闪烁、无黑屏。
3．模块插板式矩阵，支持热插拔，即插即用。
4．支持断电现场切换记忆保护功能，ESD静电保护功能。
5．支持分辨率≥3840×2160P@60Hz
6．支持EDID管理功能，可选默认EDID或者现场可学习。
	含安装、售后服务

	61
	HDMI超高清无缝输出卡
	2
	块
	1．具有≥4路HDMI-A母接口输出和≥4路3.5mm音频座，支持音视频信号一起切换，同时支持音频单独传输，模拟音频与HDMI内嵌音频支持选择输出。
2．画面切换效果支持无缝切换，切换过程无闪烁、无黑屏。
3．模块插板式矩阵，支持热插拔，即插即用。
4．支持断电现场切换记忆保护功能，ESD静电保护功能。
5．支持分辨率≥3840×2160P@60Hz
6．支持EDID管理功能，可选默认EDID或者现场可学习。
	含安装、售后服务

	62
	电源管理器
	3
	台
	1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。
3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。
4.具有≥1路USB接口。
	含安装、售后服务

	63
	会议系统主机
	1
	台
	1.支持≥300台无线会议单元同时接入管理使用，参与会议议程（签到、表决、服务）以及发言控制。
▲2.后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45（≥1个POE供电接口）、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个短路触发开关、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥2路卡侬接口和≥4路RCA接口；前面板具有≥1个显示屏、≥1个编码旋钮、≥4个状态指示灯（包括≥2个WiFi信号指示灯、≥1个主机工作状态指示灯、≥1个电源指示灯）。（提供设备接口实物照片佐证）
3.WEB管理端具有切换个性化主题风格功能，可切换≥4种风格，可选红色、蓝色、绿色、紫色主题，不同主题提供不同UI界面背景颜色。
4.支持通过软件同时开启≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，会议单元发言人数范围可设置为1至8之间。
5.客户端、WEB端软件可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统。
6.会议主机软件融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。
	含安装、售后服务

	64
	发射器
	1
	台
	1.遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps
2.支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法。
3.支持中文SSID，可指定最长包含≥31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID
4.支持WPA3安全协议。
5.支持等同或优于80/160MHz的高带宽频段。
	含安装、售后服务

	65
	充电箱
	2
	台
	1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持≥18W快充。支持同时插满所有USB接口。
2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能。
	含安装、售后服务

	66
	配套软件安装及调试
	11
	台
	配套软件安装及调试
	含安装、售后服务

	67
	激光翻页笔
	2
	套
	1.无线控制
	含安装、售后服务

	68
	特效设备
	2
	台
	1.具备1%-100%输出大小档位。
2.具备输出烟雾量≥754立方米/分钟。
3.具备喷射距离≥6米。
4.具备输出耗油量≤7分钟/升。。
5.具备0°-130°可调出烟角度。
6.具备机械温控和电子温控。
7.具有油桶容积≥4.0升。
8.支持DMX512协议，RDM控制，手动控制，遥控控制。
9.通道模式：标准模式≥2CH。
	含安装、售后服务

	69
	特效设备
	2
	台
	1.具备≥10米吹泡高度，≥100分钟持续时间，≥200平方米覆盖范围。                                                  2.支持DMX512协议，支持遥控控制（距离≥30米）。
3.具备≥2.5升泡泡油容量。
4.通道模式：标准模式≥2CH。。
	含安装、售后服务

	70
	无线WIFI覆盖增强AP
	3
	台
	大功率
	含安装、售后服务

	71
	专业音箱
	6
	只
	1.阻抗≤8Ω
2.频响等同或优于65Hz~20KHz
3.额定功率≥150W
4.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°
5.高音≥3""锥形高音单元×1
6.低音≥8""低音×1
	含安装、售后服务

	72
	多媒体功放机
	1
	台
	1. 音源具备光纤，同轴，USB，蓝牙，路线，麦克风多路输入；
2.内置DSP音效处理，具备延时、混响、混音、防啸叫（7级移频）、变调（10级），人声激励，消原唱功能。
3.控制可以通过红外遥控、编码开关、按键实现其功能；
4.面板LCD显示屏,实现直观显示各种功能及工作状态；
5.提供≥3路RCA线路输入，≥3路平衡麦带幻象电源输入；
6.采用DSP处理器，预置多种场景模式；
7.每路话筒音量独立可调，效果可调，音乐音量独立可调，高中低音调节；
8.具备≥1路RS485接口，支持RS485通讯中控集成控制；
9.支持USB播放，支持MP3、WAV、APE、FLAC主流音乐格式。
10.具有开关机软启动保护功能，具有功放有压限、短路、过载、过热保护。
11.面板：铝合金材质；
12.内置≥48V幻象开关控制功能。
13.支持蓝牙功能，可以手机，电脑设备连接；
14.每个话筒输入有增益调节功能，话筒能最佳匹配功放输入状态。
15.额定输出功率*：≥2x500W@4R；≥2x350W@8R
	含安装、售后服务

	73
	电子桌牌
	10
	台
	1.设备采用双屏设计，具有≥1个7英寸IPS全视角显示屏、≥1个7英寸IPS全视角触摸显示屏。
2.供电方式：锂电池供电；具有TYPE-C接口，支持快充。
3.支持电子铭牌显示功能，支持≥11种字体以及自由设置颜色及字号，可在本地使用输入法输入；可通过客户端自定义铭牌，支持选用图片及多种字体的文字。
4.支持多种铭牌背景模板，可自定义导入国徽、图片作为背景。
5.支持显示会议信息，可预览服务器下发的会议信息部分内容（例如会议名称、标语、内容、参会人员信息）。
6.支持显示设备状态，包括ID、IP、MAC、网络连接状态、服务器连接状态、设备电量、名称、单位、职位、信号量。
7.支持C/S管控架构，通过客户端即可统一下发会议主题、铭牌背景及铭牌信息，可点击查看或在主页面预览，支持统一控制关机。
8.支持多种服务呼叫功能（咖啡、茶、水、话筒、纸、笔、人工服务、自定义其他）；通过客户端查看与会人员服务需求。
9.支持离线本地编辑人名信息，字体大小、背景颜色，本地背景图片，支持居中、靠左、靠右的对齐方式。支持自由布局文字摆放位置。
10.支持会议室内电子桌牌设备之间内部短消息通讯，支持文字发送功能。
11.支持会议签到，可显示人员名称进行确认签到。
12.支持会议投票，可查看当前投票描述详情进行投票。
13.产品内置中、英、俄文三国语言切换功能，软件界面可切换为中、英、俄文，满足不同人员使用。
	含安装、售后服务

	74
	新中控编辑软件
	1
	套
	1.支持C/S管控架构，通过客户端即可统一下发会议主题、铭牌背景及铭牌信息，可点击查看或在主页面预览，支持统一控制关机。
2.支持会议信息，对终端实时可下发会议名称、会议标语、会议内容。
3.支持人员列表编辑功能，可添加、导入、修改、删除用户信息，支持对用户实时修改及下发终端。
4.支持统一管理多个投票，实时查看投票过程与结果，并选择导出投票结果。
5.支持投票模板功能，可以预设投票类型，可设置多个投票项。
6.支持集中控制管理终端，控制终端切换会议信息、显示标语，显示铭牌、清屏（清除终端显示数据）、控制终端关机。
7.支持管理会议签到，控制签到开始、结束，支持协助签到，可查看当前签到情况。
8.支持会议通知功能，实时向终端发送系统通知。                                                              
9.支持会议呼叫服务功能，可对终端呼叫的茶、纸、笔、其他需求进行实时处理。
10.支持终端铭牌后台统一设置功能，可设置背景图、背景色、显示单位、显示职务、显示单位，并对字体颜色、大小统一设置，可实时下发终端进行管理。
11.支持无线及有线终端设备列表状态实时显示功能，可显示在线状态，支持拖动排序。
12.支持通过客户端一键批量更新电子铭牌信息，支持EXCEL表格批量导入、导出人员信息。
	含安装、售后服务

	75
	交换机
	1
	台
	1.9个10/100/1000Base-T RJ45端口，1个千兆SFP光⼝；
2.1〜8号千兆RJ45端⼝⽀持IEEE 802.3af/at标准PoE供电；                                                      
3.整机最⼤PoE供电功率为120W，单端口最⼤PoE供电功率为30W；
4.⽀持智能开局、异常告警、快速排障；
5.⽀持802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带宽控制、⻛暴抑制；
6.⽀持端口汇聚、端口流量统计、端口监控、线缆检测、环回保护。
	含安装、售后服务

	76
	发射器
	1
	台
	1.吸顶式的设计，采用PoE供电方式，安装使用简捷方便。
2.网络吞吐量：采用802.11n和802.11ac双频双空间流技术，1.2Gbps的千兆WiFi接入，满足室内大容量，高吞吐量的应用需求。
3.无线安全：无线AP支持包括OPEN，WEP, WPA，WPA2，WPA-PSK，WPA2-PSK，802.11i在内的多种加密标准，并提供无线用户隔离和无线用户黑白名单安全特性，为用户提供一个安全的网络应用环境。
	含安装、售后服务

	77
	音频连接线
	2
	根
	1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头
	含安装、售后服务

	78
	投影仪
	1
	台
	高清投影仪，亮度≥3500流明，分辨率1080P，投射比1.2:1，支持连接电脑、U盘，可搭配幕布
	含安装、售后服务

	79
	机柜
	1
	套
	1.机柜采用全模块化组装结构，内置≥4根≥19英寸≥24U安装立柱。
2.前门采用钢制嵌边式玻璃门。
3.后门和两侧采用钢质快速拆卸门板。
4.预留顶部和底部进线孔，满足上下进线需求。
	含安装、售后服务

	80
	全自动上水壶
	1
	套
	台面式
	含安装、售后服务

	81
	桶装水支架
	1
	套
	桶装水支架
	含安装、售后服务

	82
	小型冰箱
	1
	台
	50~100L
	含安装、售后服务

	83
	消毒柜
	1
	台
	台式小型
	含安装、售后服务

	84
	有源音箱
	3
	套
	1.内置高保真高档扬声器，内置电子分频器，额定输出功率≥2×50W，输出阻抗≤4Ω。
2.支持≥1路话筒、≥1路立体声线路输入接口、≥1路立体声线路输出接口，具有默音功能，100V广播输入优先于线路输入。具有≥1个麦克风音量调节，≥1个线路输入音量调节，≥2个高低音调节。
3.支持≥100V广播优先输入接口。
4.具有输出过载、过压、短路保护功能。
5.信噪比≥73dB，频率响应等同或优于40~20KHz(≤±3dB)，谐波失真≤1%。
	含安装、售后服务

	85
	音频连接线
	1
	根
	5米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）
	含安装、售后服务

	86
	组合推拉式黑板
	1
	组
	长2400mm×高1300mm
	含安装、售后服务

	87
	智能心理沙盘套装
	1
	套
	沙箱720×570×70mm
	含安装、售后服务

	88
	激光多功能A4打印机
	1
	台
	打印/复印/扫描三合一
	含安装、售后服务

	89
	智能宣泄仪
	1
	台
	1.显示模块
(1) 屏幕尺寸：≥43寸                                                                    
(2) 显示设备：LED示模块     
(3) 分辨率达：≥1920*1080；亮度：450cd/m2，对比度：2000W:1，比例：16:9；点距：0.464mm，颜色素：16.7M色；可视角度：L890/R890/U890/D890；画质： DDHD3数字动态全高清芯片，亮艳色彩背光(XWCG-CCFL) ,120Hz图像倍频处理技术
2.基本模块                                                                                                  机柜材质采用≥1.5MM厚冷扎钢板，不锈钢磨沙面框，流线型模具制作，机柜底部带4个万象轮，
3.声音模块
扬声器：多媒体立体声、双声道、防磁音响
4.供电系统
电源模块：双路供电，双路在线电源，主机模块与功能模块独立供电
5.功耗
(1) 工作功耗：50W~200W;
(2) 待机功耗：1W~10W。
6.运行环境
工作环境：温度：-20℃~60℃；湿度：10％~80％                                                                         7.基本功能
主机内置≥ 140 款中文训练游戏，涵盖动作冒险、益智解谜、休闲娱乐等品类，设备支持单人独立游玩、双人协作游玩两种模式
8.体感主机介绍：
主机采用AR影像识别技术，摄像头捕捉人体动作。简单的挥手，复杂的跳跃、转身，迅速识别，分析手势和身体动作手持手柄，凭肢体动作就能轻松控制互动游戏。
	含安装、售后服务

	90
	智能幻影互动宣泄系统
	1
	台
	1.运动竞技+心理疏导，身心同步减压，实时监测心率，提供专业宣泄建议，避免暴力宣泄；
2.运动减压：可通过单车前把按钮控制系统运行，将系统与单车互联；
3.呐喊宣泄：通过呐喊分贝的大小来击碎游戏进程中的石头达到宣泄效果；
4.注册登录：提供注册登录功能，留存用户数据，同时生成用户账号，便于记录统计用户的个人运动数据；
5.档案管理：自动生成用户使用档案，包括消耗卡路里、运动历程等数据，详细为用户展示自身的健身数据；
6.操作台四色按键控制系统：在单车表头增加实体按键，实现手不离把控制界面，易于用户操作使用，四色按键分别为向左向右返回确定；
7.配置：单车+ ≥43寸一体机 + 多维运动宣泄系统；
	含安装、售后服务

	91
	呐喊宣泄仪
	1
	台
	1、宣泄仪整机尺寸≥105cm*49cm*175cm，屏幕尺寸≥43英寸，屏幕分辨率1920*1080PX，运行内存≥4G，存储≥32G；  
2、机身：钣金材质，钣金厚度≥1.5mm，内嵌可上下翻转的专业摄像头、光学指纹采集器、3条氛围灯，带2个USB接口、1个网口；
3、配置无线呼吸腰带1条，检测核心指标包含呼吸频率、呼吸比、吸气时间、呼气时间等，呼吸变异性BRV指标包含BR_SDDN、呼吸强度、R_LF、BR_HF、BR_LF/HF等。柔性压电薄膜传感器，灵敏度高、耐弯折。蓝牙5.2芯片，发射功率最大+8dB；
4、系统至少包含心理测评、自定义训练、主题训练、游戏训练、心理音乐、数据中心等功能模块；
5、系统支持用户通过密码登录、指纹登录、人脸识别登录三种方式进行登录；
6、系统至少内置100个专业心理量表，涵盖人际关系、心理健康、依赖或成瘾问题、积极心理、个性与能力等内容； 
7、系统至少内置400首疗愈音乐，涵盖放松类、改善睡眠、冥想类、疗愈音乐、中医五行等18个类别。                   
8、系统支持直接跳转至呐喊宣泄操作界面，使用者可通过呐喊方式开展情绪宣泄，宣泄流程结束后，系统自动采集宣泄者呼吸波形图、宣泄持续时长、呐喊分贝值等多项核心指标，基于采集数据自动生成专项宣泄分析报告
9、系统至少包含挫折成败、环境适应、家庭关系、恋爱情感、情绪管理、人际交往、生命认知、学习工作、应激调节、自知自省等十大主题内容。每个主题都有相关的语音引导，在即定主题模式指导下进行呐喊宣泄。
10、系统至少包含8个游戏内容，每个游戏至少有简单、一般、困难等三种难度供用户自由选择，用户可以选择自己喜欢的内容及难易程度进行呐喊宣泄，释放压力；
11、系统需有数据中心功能，能自动分类用户心理测评、自定义训练、主题训练、游戏训练的报告。支持分级管理，有管理员和用户两种角色，管理员可查看、删除所有用户的账户信息、报告等。
	含安装、售后服务

	92
	音乐播放器
	1
	台
	蓝牙音箱+放松音乐资源
	含安装、售后服务

	93
	心理健康检测仪器
	1
	台
	1.系统融合EEG脑电信号与PPG光电容积脉搏波信号，结合时域、频域多维度智能算法，实时分析使用者情绪状态、精神压力、自主神经平衡度，配套多元化心理减压引导资源，同步采集使用者身心反馈数据。
2.软件系统至少包含数据监测、调节中心、心理评估、报告中心、用户中心五大功能模块。
3.身心监测功能：支持采集脑电信号、眼电信号、红外/红光脉搏信号；从脑波能量、HRV心率变异性、压力指数、自主神经状态、体征数据五大维度生成分析报告，分析指标≥50项；系统自动匹配对应身心调节方案，辅助使用者开展心理干预。      
4.心理测评模块：内置不少于35套专业心理测评量表，覆盖智力筛查、抑郁检测、焦虑测评、人格性格、人际关系、社会适应、成瘾筛查、心理健康、睡眠状态、自杀风险、心理素质等多测评维度，测评结束自动生成测评报告。
5.情绪调节资源：内置不少于260款身心调节内容，覆盖放松训练、睡眠改善、抑郁疗愈、焦虑缓解、专注力训练、心理减压、疲劳舒缓等类别；采用音视频生物反馈模式开展训练，训练结束自动生成专项调节报告。
6.权限管理：区分管理员、普通用户两级登录体系；管理员可统一管理账户、查看、导出全部用户报告；个人用户可查阅自身监测、测评、调节类所有报告。
7.配套硬件：配备铝合金防护箱1个；箱体尺寸≥长390mm×宽100mm×高230mm；配套智能平板终端，屏幕尺寸≥10.36英寸，分辨率≥2000×1200；运行内存≥6GB，机身存储≥128GB。                                                     
8.一体化采集终端：采用额式脑电+脉搏同步检测结构，搭载柔性采集工艺；集成双通道脑电传感器与血氧脉搏传感器；核心参数：采样频率250Hz、ADC24位高精度采集；支持BLE5.0及以上蓝牙通信协议，发射功率≥+8dBm。"
	含安装、售后服务

	94
	按摩椅
	1
	台
	全身多功能，可调节模式（放松、舒缓、解压），皮质柔软，静音设计
	含安装、售后服务

	95
	可倾斜实木绘画桌
	16
	套
	适配美术教学，实木（橡胶木）材质，可调节倾斜角度，尺寸1500*600mm
	含安装、售后服务

	96
	美术圆凳
	35
	套
	舒适耐用，高度适配绘画桌
	含安装、售后服务

	97
	2开绘画画架
	10
	套
	稳固可调节，适配2开画板，便于绘画摆放，总高度145cm，边框宽3.6cm、厚1.7cm，环保ABS塑料材质，无异味，底板尺寸25.5cm×25.5cm
	含安装、售后服务

	98
	2开绘画画板
	10
	台
	平整光滑，适配2开画架，适合各类绘画创作，尺寸适配2开画纸（53cm×76cm），材质为优质椴木，厚度0.8cm
	含安装、售后服务

	99
	可移动式黑板
	1
	台
	易擦拭，可灵活移动，适配美术教学板书需求，尺寸120cm×80cm，双面可用，镀锌钢板面板，带万向轮，可折叠，边框为铝合金材质
	含安装、售后服务

	100
	A3彩打印机
	1
	台
	支持A3尺寸彩色打印，适配美术作品打印需求，打印分辨率1200×1200dpi，支持打印、复印、扫描、传真，每分钟18页彩色打印，支持无线连接
	含安装、售后服务

	101
	移动式五线谱白板
	1
	套
	180×90cm，磁性可移动
	含安装、售后服务

	102
	AI音频处理器
	3
	台
	1.处理器≥4核，主频≥2.0GHz。
2.后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。
3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。
4.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72dB到12dB。
5.音频处理器具有跨平台软件，可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统。
6.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端、IOS手机移动端、IOS平板端不同控制方式，可以同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。
7.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
8.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。
9.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。
▲10.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供功能截图佐证）
11.采用AI人工智能宽度学习算法进行噪声抑制，根据不同使用场景提供≥三个AI语音降噪档位可调整，有效降低甚至消除语言扩声系统中非人声类噪音信号，如拍掌、敲击桌子等非稳态噪声以及空调声、风扇声等稳态噪声，确保语音清晰度和可懂度（降噪能力≥40dB）。
	含安装、售后服务

	103
	卡拉 OK 系统
	1
	套
	无线麦克风 + 功放一体机
	含安装、售后服务

	　
	话筒
	4
	支
	1.采用柱极式电容麦克风设计，具有良好的束状特性。
2.接口：平衡式XLR接口；方向特性：束状
3.支持单只麦克风或多只麦克风同时使用。
4.幻象供电：≥+48V
	含安装、售后服务

	104
	支架
	4
	个
	1.高度调节等同或优于1030-1710mm
2.横杠长度≥750mm
3.重量≥2.85kg
4.外箱尺寸≥325*290*1000MM
	含安装、售后服务

	105
	钢琴
	2
	台
	88 键，高度 121cm 外观：黑色亮光烤漆（PE）、金色五金、大谱台、上门板扩音孔。
	含安装、售后服务

	106
	配套软件安装及调试
	1
	台
	配套软件安装及调试
	含安装、售后服务

	107
	A4 彩色打印机
	1
	台
	彩色喷墨连供
	含安装、售后服务

	108
	乐谱架
	3
	套
	乐谱架
	含安装、售后服务

	109
	组合推拉式五线谱白板
	1
	组
	长 2400mm× 高 1300mm
	含安装、售后服务

	110
	支架
	14
	只
	音箱支架
	含安装、售后服务

	111
	卡拉 OK 系统
	1
	套
	无线麦克风 + 功放一体机
	含安装、售后服务

	112
	专业音箱
	2
	只
	1.阻抗≤8Ω，额定功率≥300W，高频≥1.4"×1压缩单元，低频≥10"×1低音单元；覆盖角度：等同或宽于80°(H)×60°(V)。
2.频率响应（测试电压：2.83V，测试距离：1m）：等同或宽于50Hz-20kHz。
▲3.指定频带内的声压级（测试电压：48.9V，频率范围50Hz-20kHz，测试距离1m）：≥120dB±2dB。符合GB/T 12060.5-2011《声系统设备第5部分：扬声器主要性能测试方法》。（供应商须提供具备国家认可资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。）
	含安装、售后服务

	113
	专业功放
	3
	台
	1.标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@16Ω：≥1000W ；桥接@8Ω：≥1700W。
2.开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。
3.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。
4.开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波。
5.数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。
6.整机转换效率达到85%以上。
7.数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 
8.MONO/STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。                                                                   
9.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。
10.内置≥6大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇功能。
	含安装、售后服务

	114
	调音台
	1
	台
	1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，CH1-CH6线路输入接口带48V幻象开关独立控制；≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入接口。
2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。
3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。
4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。
5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。
	含安装、售后服务

	115
	AI反馈抑制器
	1
	台
	1.处理器主频≥1.3GHz；配置≥2个完全独立的反馈抑制通道，每通道均支持自适应反馈抑制（AFC）功能，传声增益提升≥6dB，可分别处理不同声源信号（如主讲麦克风与观众席拾音），避免多麦克风场景下的交叉啸叫干扰。）
2.支持声场校正按钮，按下可以预测声反馈回路。提供≥高/中/低三档输入电平调节。
3.具有≥2个独立通道，每通道均支持等同或宽于0-99级数字音量调节及静音开关功能。
4.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。
5.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、IPS显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。
6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
7.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。
8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。
9.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。
10.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。
	含安装、售后服务

	116
	音频连接线
	2
	根
	1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头                                                                                耳机插头）-双6.35话筒插头
	含安装、售后服务

	117
	投屏设备
	1
	套
	支持无线/有线投屏，适配电脑信号，分辨率不低于 1080P
	含安装、售后服务

	118
	可升降幕布
	1
	套
	120英寸，电动升降，幕布材质为高清白塑/玻纤
	含安装、售后服务

	119
	移动式活动把杆
	3
	组
	长度3.5米，可移动、可升降，底座稳固防滑
	含安装、售后服务

	120
	PVC 运动垫
	4
	组
	专业舞蹈室专用PVC材质，防滑、耐磨、减震，适配舞蹈训练场景
	含安装、售后服务

	121
	训练气垫
	2
	组
	尺寸2米×5米，充气式，材质耐磨防爆，承重满足多人训练需求
	含安装、售后服务

	122
	多功能舞蹈垫
	30
	块
	尺寸1.7米×0.6米，防滑、减震、隔音，材质环保无异味
	含安装、售后服务

	123
	瑜伽砖
	60
	块
	标准尺寸 23cm×15cm×7.5cm，EVA / 高密度泡沫材质，防滑耐磨
	含安装、售后服务

	124
	组合推拉式白板
	1
	组
	长2400mm×高1300mm
	含安装、售后服务

	125
	教育机器人
	4
	组
	动作编程、人机交互、舞蹈演示
	含安装、售后服务

	126
	编程机器人套件
	4
	组
	模块化拼装，支持图形化编程，益智搭建
	含安装、售后服务

	127
	机器人拓展传感器套件
	4
	组
	机器人拓展传感器套件
	含安装、售后服务

	128
	多功能工具箱
	2
	组
	多功能工具箱
	含安装、售后服务


标有“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
★强制节能产品要求
具体内容为：强制节能产品为：激光多功能A4打印机、A4 彩色打印机、A3彩打印机。请供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的产品认证证书，认证证书的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供。
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第二节、商务要求
一、报价要求 
供应商磋商的产品应包含直接费、管理费、保险费、利润、各项税金、配套货物的出厂价、到达最终目的地点的相关运输费、保险、仓储费、装卸费、安装费、检测费、评审费、人员培训费等伴随服务费和招标需求的有关内容。 
二、质量保证，安装调试、培训要求及其它 
1、质量保证：中标供应商需保证所提供货物是全新的、未使用过的，并且各方面与合同规定的质量，规格和性能相一致。在使用过程中，如最终用户发现中标供应商提供的货物属于翻新的货物或假货，最终用户拥有不受时限的追索权，有权要求中标供应商赔偿其所有损失。 
3、中标供应商应配置工程技术人员，提供开箱验货、安装、调试或维修等服务。 
4、技术培训要求: 供应商需提供详细培训方案，内容包括但不限于所提供设备的原理和技术性能、操作维护方法、排除故障等方面，中标供应商应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；除现场培训外,厂方安排免费集中培训一次。 制定人员培训方案，培训方案应包括培训目的、培训时间安排、人数、次数、培训课程、培训组织方式等。
5、安全性能：符合国家商品安全质量要求。 
6、供应商可根据现场考察的实际情况提供详细项目实施计划及安装调试措施，包括但不限于包括安装调试、试运行、测试等，交货时间和安装调试竣工时间要求、质量保证措施、进度保障措施。对于本项目实施所需的设备材料、工具等均需自备。中标供应商须负责安装期间的设备的妥善保管， 因中标供应商的责任造成的火灾、设备毁损、人员伤亡等事故，由中标供应商负责处理并承担相应的经济、民事及其它法律责任。 
三、售后服务
★1、质保期≥1年，产品质保年限大于一年的，以厂家质保期年限为准。
2、质保期从验收合格后起计算，在质保期内中标人对产品质量实行三包，因设备配置、设备或零部件制造质量问题而引起的故障，中标人应在24小时内免费维修或更换，保证设备及时恢复正常，由此引起的一切费用由中标人承担。
3、在质保期内，中标人应提供免费上门维修和技术支持的服务，及时维修、更换有缺陷的货物或部件，并进行终身维护。如果中标人收到采购人通知后，未在规定的响应时间内赶到现场弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由中标人承担，并从质量保证金中抵扣。质保期后应提供长期优质服务。在使用寿命期内，中标人应保证对设备的零件、易损件的供应。
4、中标人应能保证设备使用运行所需的备件和具备相关技术保障机制，并保证能提供5×8小时的故障响应，包含法定节假日。
5、在质保期间，中标人应承诺设备在出现的一般性故障应在24小时内解决；对严重影响系统运行的故障应在48小时内解决。
6、中标人的售后服务机构名称、联系方法等如有变化，应及时通知采购人。中标人不及时通知采购人，由此而造成的损失由中标人负责。
7、中标人售后服务机构不履行本合同质量和售后服务有关规定，由中标人承担一切责任。
8、自验收合格之日起，中标人所提供产品的质保期应满足清单中要求的质保时间。
四、验收方式
1、在货物到达使用单位，现场场地符合安装条件后，供应商派技术人员安装、负责调试，并应在7日内到达采购人指定安装地点，在采购方人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承 担因此发生的一切费用。如卖方7日内未到达采购人指定安装地点，采购人有权自行开箱安装调试。 开箱如有缺货、错装、损坏或技术问题，供应商应承担全部责任。 
2、设备各项技术性能、指标必须达到合同和技术文件规定的要求，设备安装后，采购人按国际和国家标准及招标参数要求进行质量验收。 
3、设备验收签字前如有任何质量问题，供应商必须无条件更换。 
4、供应商须承担货物验收前的财产保护责任，在验收前出现损坏由卖方负责。在安装运输过程中 如出现人员伤亡及财产损坏由供应商承担赔偿责任
五、交货时间、地点及要求 
★1、交货时间：合同签订后60日内交货并完成安装调试、正常使用。 
2、交货地点：采购人指定地点。 
3、本项目为“交钥匙”工程，供应商应提供产品的供货、安装调试及售后服务等其他服务。 其所有费用由中标供应商负责。在采购项目实施中出现任何遗漏，均由中标供应商自行负责， 采购人不再支付任何费用。 
六、付款方式和条件
全部货物送达采购人指定地点，完成供货、安装、调试并经采购人验收合格后，甲方支付合同总价款的 97%；剩余 3% 合同尾款，待壹年质保期满且无质量违约情形后无息付清。实际付款时点以苏仙区财政局国库支付审批时间为准。乙方须按国家财税相关规定开具真实、合法、有效的全额增值税发票，否则甲方有权顺延付款，由此产生的一切责任由乙方自行承担。
七、项目实施的其他要求
1、本项目采用费用包干方式，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需产品的购置，以及产品运输保险保管、试用、产品通过验收、培训、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目 实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。 
2、供应商在磋商前，须踏勘现场的，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。 
八、其他未尽事宜合同中约定 


★对于上述商务要求，供应商不得负偏离，应在响应文件中进行回应，作出承诺，未作出承诺的为无效磋商。 
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