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第一节 技术要求

一、项目名称：第四次全国农业普查数据采集用平板电脑(PDA)采购项目 
二、采购预算：2290000.00元
三、采购清单
	包名称
	标的名称
	品目分类
	产品
	采购数量

	包1
	第四次全国农业普查数据采集用平板电脑(PDA)采购项目项目
	A02010109-平板式计算机
	手持数据采集终端
	640台


四、采购背景
为保障第四次全国农业普查入户走访、地块坐标采集、纸质台账电子化、现场影像留存等户外外业工作，统一采购国产移动数据采集平板设备，实现普查数据离线填报、加密存储、全网线上上传，适配乡村田间、农户入户等复杂作业环境。
五、技术规格与参数要求
	序号
	名称
	参数

	1
	手持数据采集终端
	★1、CPU处理器:八核及以上处理器，最高主频≥2.0GHz（国产化芯片）
▲2、运行内存RAM:≥8GB ；
▲3、机身存储ROM≥128GB，存储支持存储卡拓展，运行流畅无卡顿，可批量存储海量农户台账、地块影像、普查报表数据；
★4、操作系统:
（1）深度定制国行 Android 系统，底层 Android 版本≥10；
（2） HarmonyOS 4.0 及以上正式系统，或合规商业化 OpenHarmony 发行版系统；
（3）其他国产系统；
以上任一系统兼容普查数据采集专用APP即可。
▲5、屏幕分辨率:分辨率≥2000×1200，屏幕尺寸:≥10.4英寸；
6、屏幕刷新率:≥120Hz；
7、屏幕类型:IPS屏或OLED屏；
8、电池容量:电池典型值容量≥7000mAh；
9、电源:输入100～240V 50Hz/60Hz， Type-C充电接口 ，原厂标配充电功率≥30W充电器；
▲10、前置摄像头:≥800万像素，后置摄像头:≥1300万像素；
11、前置摄像头FOV:支持≥105度广角；
12、接口:Type-C接口（支持数据传输、连接外部设备）；
13、WIFI:支持802.11 a/b/g/n/ac/ax无线协议；
14、蓝牙:支持蓝牙5.2及向下兼容；
15、后壳材质:塑胶、铝合金、碳纤维、玻璃纤维或其他金属材质；
16、麦克风:内置麦克风≥2个，扬声器:内置扬声器≥4；
17、传感器:重力感应器、环境光传感器、霍尔传感器；
★18、网络制式:支持4G及更高等级移动通信网络，可插SIM卡，兼容移动/联通/电信/广电四大运营商；
★19、定位功能:设备内置卫星定位芯片，支持多制式卫星定位；
▲20、机身重量：≤600g
★21、配件：充电器、数据线、平板保护套、说明书


六、售后服务
1. 质保期：本项目整机免费质保期≥一年，在质保期内免费上门维修、维护；质保期开始日期自全部安装完毕并验收合格交付使用之日起算。
2. 提供制造商出具针对本项目的售后服务承诺函，必须加盖制造商公章或电子章。
3. 响应时间：设备发生故障1小时内响应，4小时内派专业人员到现场负责设备的维修，24小时内解决问题。
4. 设备交付后派遣不少于2名专职技术人员驻县统计局安装普查数据采集专用APP，实时解决设备、软件适配类现场问题。安装完成后提供远程技术支持，远程无法解决须到现场解决问题。
5. 在产品的设计使用寿命期内，应保证采购人更换到原厂正宗的零部件，确保产品的正常使用。
6. 质保期内因设备质量或安装调试原因引起的全部维修费用（包括更换零配件的费用）均由成交供应商承担，如因设备质量问题或技术缺陷问题，成交供应商应无条件提供“包修包换包退”服务。
7. 质保期满之后成交供应商应终身提供优质服务，售后服务方案中含质保期外内容，包含但不限于保修期外维修服务、技术保修的方式、零配件的优惠价格等。七、验收
1、到货验收
供应商应提前3个工作日书面通知采购人到货时间及物流信息。货物送达后，由采购人、供应商双方代表共同在场验收。设备须为全新原厂正品未激活产品，包装完好无损，数量640台与合同一致，配件（充电器、数据线、平板保护套、说明书等）与装箱单对应。随货须一并交付产品合格证、3C认证证书、出厂质检报告、制造商质保承诺函原件、供货清单等文件，文件不齐全的采购人有权不予验收。数量短缺、型号不符或配件缺失的，采购人有权拒收该批次全部或部分货物，供应商须在3个工作日内完成补发或更换，费用由供应商承担。双方代表签字确认《设备到货验收交接单》；验收不通过的，供应商须在5个工作日内完成整改并重新验收，第二次仍不通过的，采购人有权单方面解除合同。。
2、参数核验
采购人按不低于供货总数10%的比例（即不少于64台）进行随机抽样核验，供应商代表全程在场见证。逐台核对CPU型号及主频、运行内存容量、机身存储容量、屏幕尺寸及分辨率、屏幕刷新率、前后摄像头像素等硬件配置，须与投标文件完全一致；屏幕无坏点、触控流畅；插入四大运营商SIM卡测试4G网络正常；在室外空旷区域使用定位测试软件连续测试10分钟，验证支持北斗定位且定位精度正常；读取操作系统版本与投标文件一致。抽检设备中随机选取不少于10台进行普查专用APP实地测试：安装无报错，离线填报、地块坐标采集、拍照存储正常，数据加密存储无法通过第三方直接读取明文，数据上传完整无丢失，连续操作2小时无闪退卡顿死机。全部合格判定通过，任一项不合格判定不通过。不通过的，供应商须在7个工作日内对全部640台设备无条件换新并重新抽检，第二次仍不合格的采购人有权解除合同。因抽检不合格产生的复检费用由供应商承担。
3、试运行
参数核验通过后，采购人随机抽取不少于50台，投入实际普查工作场景进行30个自然日试运行。试运行须覆盖农户入户走访（每台完成至少20户数据采集）、地块坐标采集（每台完成至少10个地块）、纸质台账电子化（每台录入至少30份）、现场影像留存（每台拍摄至少50张带水印照片）、离线数据存储、数据上传、续航实测（模拟不少于8小时持续操作）等场景。试运行期间个别设备出现闪退、卡顿等故障的，供应商须在2小时内响应、12小时内修复或更换备用机；出现≥5台相同故障的批量性问题，供应商须在24小时内查明原因并出具书面处置方案、48小时内完成全部更换。试运行期满后，普查APP全部设备运行稳定无闪退无功能失效、累计故障停机≤3次/台且无批量性重大故障、典型外业持续工作≥6小时、无数据丢失事件，即为通过。不通过的，供应商须在10个工作日内完成整改或换新并重新试运行，第二次仍不通过的采购人有权解除合同。
4、最终验收
供应商提交终验申请，采购人在10个工作日内组织最终验收。到货验收、参数核验、试运行均已通过，双方签署《最终验收报告》。
5、违约处理
交付产品技术参数与投标文件不符的，供应商须在7个工作日内换新，逾期未完成的采购人有权解除合同。经查实交付翻新机、二手设备、假冒伪劣产品或替换核心零部件的，采购人有权拒收全部货物、单方解除合同、不予支付任何款项，已支付款项供应商须在7个工作日内全额退还。供应商存在违约行为的，应按合同总金额的20%向采购人支付违约金，违约金不足以弥补实际损失的继续赔偿。
第二节 商务要求
一、主要商务要求
	履行合同的时间、地点及方式
	1、交付时间：合同签订生效后 15 个日历天内，完成全部 640 台设备送达采购人指定地点并完成现场清点、调试。
2、交货地点：采购人指定地点。
3、交货方式：按采购人指定方式，所供货品需能直接使用，按标准配备，不得以任何理由或方式增加费用。

	质量保证期
	整机原厂免费质保不少于1年，屏幕、主板、电池、摄像头等全部配件同步纳入质保范围；质保期内非人为损坏免费维修、更换配件

	响应时间
	1、提供7×24小时技术支持，支持内容包括电话咨询、现场服务。
2、响应时间不得超过24小时。
3、对于一般问题，提供7×24小时电话热线支持或远程支持；对于严重问题，应在收到采购人通知后4小时内到达现场，24小时解决出现的问题。如需退换货，应在收到采购人通知后7天内完成。并提供现场支持、培训等服务及时解决质量问题。

	合同价款支付方式
	支付方式：合同签订后全部货物送达指定地点货物清点完毕，参数抽检完成合格后，采购人支付合同总价的70%；全部货物验收合格后，支付合同总价的97%，剩余3%作为质保金待质保期满一年后付清。
付款条件：支付货款前中标人应提供正式、有效、合法的增值税发票,否则采购人有权拒付。

	解决争议的方式
	□仲裁     ☑ 诉讼



