采购需求
[bookmark: heading_0]一、项目概况
[bookmark: heading_3]（一）采购用途
用于资兴市职业技术学校综合技能教学实训中心日常教学活动，实现多媒体互动教学、课件展示、资源共享等功能，提升课堂教学效率与信息化水平，适配各学科教学需求。
[bookmark: heading_4]（二）采购预算
资兴市职业技术学校综合技能教学实训中心教学一体机采购项目，预算金额：532855元，超过预算的报价视为无效报价，项目不分包，所有费用含设备供货、安装、拆旧、调试、培训、质保及税费等全部费用。
2、 采购参数要求
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	规格参数

	1
	75英寸交互智能平板
	台
	24
	一、整体设计：
1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起；屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。
2、★整机屏幕采用≥75英寸液晶显示器。整机采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨≥3840×2160，钢化玻璃表面硬度≥9H。（为避免虚假应标，在中标后的五个工作日内，提供75寸交互一体机软硬件检测报告原件备查以及提供样机在指定地点演示，未提供视为放弃中标。提供承诺函）
3、整机左、右、下三边框皆具备磁吸功能，边框任意位置可吸附具备磁吸功能的书写笔，吸附稳定不掉落，磁吸拉力≥60g，方便教具的收纳管理。
4、整机采用≥12核国产化嵌入式芯片，CPU≥8核，整机嵌入式系统版本≥Android15，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB。（提供带有CMA标识的检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖投标人公章）
5、整机设备内置2.2声道扬声器，前朝向发声，10W高音扬声器2个，30W中低音扬声器2个，最大功率≥80W，单个扬声器容积≥0.62L。（提供带有CMA标识的检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖投标人公章）
6、整机扬声器采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸。
7、整机无线模块（Wi-Fi和蓝牙）采用独立模块化设计，无需拆卸整机后壳即可独立拆装。
8、整机听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持三挡强弱调节，通过AI算法提取视频/音频中的语言进行效果增强，在不增加音量的情况下提升语言清晰度，扩声系统语言传输指数（STIPA）≥0.75。（提供带有CMA标识的检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖投标人公章）
9、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作。（提供带有CMA标识的检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖投标人公章）
10、整机PC通道及安卓通道各具备一颗WiFi6无线芯片，PC和安卓通道均可通过大屏发送WiFi6热点以及连接WiFi6的路由器。

	
	
	
	
	二、功能设计：
1、整机内置语音助手，通过整机麦克风及智能笔以唤醒词调起语音助手，支持语音交互的方式调节整机音量、亮度，语音操控打开系统已安装应用如：教学白板、浏览器、计算器、画板，语音搜索指定网页内容，支持选择网页中的视频进行播放或暂停。（提供带有CMA标识的检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖投标人公章）
2、整机配套教学应用APP可通过WiFi直连技术，近场发现附近教学大屏设备，无需扫码、账号密码输入步骤，即可直接连接并登录教学大屏设备，基于统一身份认证机制可实现其他教学软件免登录操作。
3、整机具备班级视力检测功能，学⽣站在距离屏幕前5m处，可通过⼿势识别方式来标识方向进行视力测试，测试完成后可直接⽣成视⼒检测结果，并建⽴学⽣视⼒档案，对学⽣视⼒情况进⾏管理。（提供带有CMA标识的检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖投标人公章）
4、整机侧边栏内置朗读工具，通过整机麦克风监测教室中学生的朗读情况，并以游戏化界面反馈学生朗读音量大小。
5、整机支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。
6、整机内置AI授课工具，支持对整机页面显示的题目或视频展台所采集的题目内容进行识别，支持手动框选题目范围，能够对题目进行详细的讲解，讲解内容包括解题步骤和注意事项。（提供带有CMA标识的检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖投标人公章）

	
	
	
	
	三、模块设计：
1、CPU处理器：≥i512代主频≥2.0GHz
2、内存：≥8GB或以上配置
3、硬盘：≥256GB或以上固态硬盘
4、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。
5、和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。

	
	
	
	
	四、软件功能参数：
1、教学平台为全校教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间。
2、教学平台须为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。
3、互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件；
4、互动教学课件支持分享至学校校本资源库，学段学科根据教师个人信息自动匹配，分享后课件全校教师可见，并可直接下载使用。校本资源库支持按学科、学段进行快速查找，同时支持关键词精准检索。
5、完成集备研讨后，集备终稿会自动上传到校本资源库，并生成集体备课报告，报告内包含集备信息、数据统计、研讨记录的具体内容。
6、具备交互表格功能，课件可自由插入表格，预置不少于5种表格样式，支持边框、底纹设置，自由合并单元格；具备遮罩功能，表格中任一单元格可添加遮罩掩盖单元格内容，授课模式点击即可取消遮罩，便于教师交互式教学。
7、软件支持全文快速搜索，在课件中通过搜索，输入文本即可查找课件内文本框、形状、表格中对应的文本匹配项。
8、立体几何工具：可自由绘制长方体、立方体、圆柱体、圆锥等立体几何图形。任意调节几何体的大小尺寸，支持几何图形按比例放大缩小和通过单独调整长宽高（半径/高）改变几何体大小。支持为长方体、圆柱体、圆锥等几何体的各面、棱分别填涂颜色，并且可通过360°旋转观察涂色面与未涂色面。
9、提供三维立体星球模型，内含太阳系全览模型、行星模型、卫星模型，支持360°自由旋转、缩放。太阳系全览模型、行星、卫星使用模型嵌套设计，无需切换界面，可从太阳系逐层定位至卫星；提供丰富的地理教学图集。
10、胶囊式微课功能内置于交互式课件工具中，支持快速录制胶囊式微课，微课可录制保存音频和课件的互动操作
1）录制功能：录制过程中可对课件中的元素进行拖动、克隆、删除等操作，支持在录制过程中进行书写和擦除；
2）剪辑重录功能：支持按照课件页面片段剪辑和重录微课，支持一键上传至云端保存；
3）无课件录制：支持教师在空白页面录制胶囊式微课，支持自主添加不低于100页电子草稿进行讲解；
4）听课方式：微课录制结束后自动生成分享海报，学生扫码在即可在微信观看，无需下载额外app使用；
5）学生观看胶囊式微课时可进行多种互动，可在控制课件模式下移动、删除克隆课件内的元素，参与课堂活动互动练习；
6）系统后台自动统计胶囊式微课的观看次数，便于教师做教研管理。

	2
	AI无感扩声系统（含音响、音频处理器、吊麦）

	套
	24
	一、AI扩音主机;
1.AI智慧音箱采用AI音频处理器和数字功放、无线麦克风接收器、扩声音箱一体式设计,嵌入式架构。Al智慧音箱内置专为人声定制的≥4寸全频喇叭单元，语音清晰饱满，输入功率≥30W。
2.Al智慧音箱内置Al声场重构算法，通过深度神经网络分析当前音源，剔除回授信号，匹配内置标准模型数据重建语音信号。提升系统增益余量，提高鲁棒性，设备无需人工调试或软件调音、即插即用。（提供带有CMA标识的检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖投标人公章）
3.AI智慧音箱内置双核增强型HIFI-4数字信号处理器，专用AI语音处理引擎；AI智慧音箱采用数字功放芯片组，具有延时开关机静音保护、短路过流保护、过热保护功能。
4.具有≥2路麦克风输入接口，至少可接入两支吊装麦克风同时使用，组成师生互动扩声，且拾音距离≥5米，每路麦克风带48V幻象电源供电。具备多麦同时使用技术，且多麦同时使用不啸叫、不丢字、不卡顿，声场均匀。
5.AI智慧音箱可连接吊装麦克风组成无感扩声系统，通过Al智慧音箱内置的Al自动反馈抑制算法，可以将AI智慧音箱壁挂于黑板两侧，实现老师发声和音箱扩声的声源同步，增强老师的返听感的同时避免因多个发声源导致的学生专注力不集中。（提供带有CMA标识的检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖投标人公章）
6.AI智慧音箱具有≥1路平衡输入和≥1路隔离输入接口、≥1路录音输出接口和≥1路线路输出接口、≥1路闪避实体开关、≥1路隐藏式音量电位器、≥1路高音可调电位器、≥1路USB升级接口、≥1路RS232串口通讯接口，支持PC调试和中控控制且以上接口名称均为中文标识。
7.调试软件具有≥5档可调啸叫抑制等级，完全自动适应环境和反馈参数，无需复杂人工调试，自动反馈抑制。具有≥16段GEQ图示均衡功能，图示均衡频点可自定义，增益可调≥±18dB。
8.调试软件具有≥6档可调降噪等级，可根据老师使用需求调节降噪强度。调试软件具有保存参数、导出参数、导入参数等功能。
9.Al智慧音箱支持Al自动降噪算法，内置≥300种噪声识别模型，可以自动识别并消除例如敲击声、鼓掌声、电钻声、风扇声等稳态及非稳态噪音，且不影响正常扩声效果。（提供带有CMA标识的检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖投标人公章）
10.内置功率放大器的额定输出功率≥2*30W。
11.频率响应（Frequency Response）：100Hz-16kHz（±3dB）。
12.反馈抑制（AFCXW）：传声增益提升幅度：≥14dB。
13.稳态非稳态降噪（ANSHN）：≥20dB。
14.自动增益控制：-12dB~+12dB。
15.音乐可调范围：-80dB~0dB。

	
	
	
	
	二、扩声系统话筒
1.采用心形指向音头,可5-8米远距离宽范围拾音并清晰扩声。
2.具有绿色工作指示灯,根据建筑层高配套铝合金伸缩吊杆。
3.有能抵抗话筒的杂音的优质音质。
4.卡侬输出接口,用48伏幻象电源进行操作与运转。
5.植绒防风海绵设计降低风声和呼吸噪音,抗手机、电磁、高频干扰。
6.频率响应：20-20KHZ。
7.敏感度：-34dB±3dB。
8.输出阻抗：200Ω。
9.最大声压级：≥135dBSPL
10.信噪比：≥80dB

	3
	高清视频展台
	台
	24
	1、壁挂式安装，防盗防破坏，无锐角无利边设计，有效防止师生碰伤、划伤。
2、展开后托板尺寸≥A4面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积。
3、外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。
4、采用≥800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅。
5、展台按键采用触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作。
6、采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。
7、整机自带均光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀。

	4
	无障碍推拉绿板
	套
	24
	一、结构
1、结构：分内外双层结构，四块同等大小的内板组成，整体尺寸为4000*1305mm。
2、组成：内层为两块固定书写板，安装后与智能平板一体机外边框平行，外层为两块滑动书写板，可以左右双向滑动，配有带品牌标识高档挂锁。
3、美观：平板一体机上下边框与书写板外边框之间配有根据智能平板一体机尺寸而定的挡板，两侧装有限位装置，确保看不到内侧墙面。

	
	
	
	
	二、材料
1、边框：采用高强度电泳香槟色铝合金，经氧化涂层处理，无明显炫光。上下边框规格78*57mm，左右边框规格100*29mm，外边框必须采用双层加强加厚结构，厚度15mm。
2、板面：采用金属烤漆书写板面，亚光、墨绿色，厚度≥0.3mm，光泽度≤12光泽单位，没有因黑板本身原因产生的眩光，书写流畅、字迹清晰、色彩协调可视效果佳。
3、内板：正面左右两侧采用无边框设计，无同色小边结构，上下边框高度不超8mm，最大限度的增大书写面积。
4、内芯：选用高强度吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度≥14mm。
5、背板：选用优质钢板，增强书写板整体承重能力。

	
	
	
	
	三、滑动系统及除尘
1、滑轮与轨道：上轮采用减震消音双滑道吊轮，下轮采用一字型平轮单滑动结构，各四组，使用高精度轴承，滑动流畅，噪音小，下滑轮采用弹片式结构，有效降低书写晃动。轨道上置隐藏式滑动系统，杜绝灰尘及杂物进入，结构性解决滑动受灰尘影响的问题。
2、铝合金粉尘储物槽：铝合金材质，宽度≥30mm，深度≥30mm的多用槽，多用槽与滑动系统分离，与边框一次模具成形，可放置书写笔、教鞭等教具，不影响滑动板滑动，也可用于灰尘集中处理。

	5
	平面绿板
	块
	24
	颜色：墨绿色
尺寸：4000mm×1215mm±10mm。
板面：采用金属烤漆书写板面，亚光、墨绿色，厚度≥0.3mm，光泽度≤12光泽单位，没有因黑板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、色彩协调可视效果佳，有效的缓解学生视觉疲劳；板面表面附有一层透明保护膜，符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。
衬板：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度≥14mm。
背板：采用优质镀锌钢板，厚度≥0.2mm，机械化流水线一次成型，设有凹槽加强筋，增加板体强度。
覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.025mg/L，符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。
边框：采用高强度香槟色电泳铝合金型材，规格47㎜×20㎜，壁厚≥1.2mm，型腔结构，增加板体挺度，教学板面采用槽内镶嵌、全包式结构。
包角：采用高强度、抗老化ABS工程塑料注塑成型。≥R15的圆角，无尖角毛刺。
安装：配装自制L形钢制安装件，隐形安装、没有外露的挂接件，符合GB21027-2007《学生用品的安全通用要求》。
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标有“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
★三、强制节能产品要求
具体内容为：强制节能产品为：75英寸交互智能平板。请供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的产品认证证书，认证证书的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供。
四、采购项目要求
1、供应商必须承诺提供厂商原装、符合用户提出的有关质量标准的货物。
2、所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。
3、对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在招标文件中明确列出。
4、成交人在实际供货时，如投标时所提供的货物已经停产（不列入该厂家当时的产品系统），需按成交价格提供与原承诺的货品更优质的货物，否则按违约处理。
5、成交人在实际供货时，若提供的货物未能达到招标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚，采购人将有权单方面终止合同的执行,并追究采购人因成交人未按其承诺所提供的产品而产生的所有损失和责任。
6、由成交人负责按国家相关标准进行货物包装，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜本项目实施地点的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交人承担。
7、因产品的质量问题发生争议，由相关省市质检部门进行质量鉴定。采购人与成交人认为有需要，可以共同提出或分别提出质量鉴定。
8、产品符合质量标准的，鉴定费由采购人承担；产品不符合质量标准的，鉴定费由成交人承担。
9、本项目为交钥匙项目，成交人承包及负责招标文件对成交人要求的一切事宜及责任。包括项目方案、货物供货、软件提供、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关服务等。
10、除采购人有明确规定外，成交人不得以任何方式转包或分包本项目。
11、所有产品的到货验收包括：数量、外观质量、随机备件备品、装箱单、随机资料（中文)及产品包装完整无破损。
12、产品验收通过前，外包装数量、质量及外包装内产品数量、质量，均由成交人负责。
13、报价方式：总价包干。
1）、所有报价应包含：货物供货、运输、保管、安装、拆旧搬运到校内指定地点、调试、搬运、耗材、验收及相关服务等费用，采购单位无须向成交单位另外支付任何费用。
2）、对含糊不清或不确定的报价将视为无效报价。
五、采购项目产品安装、测试及验收要求
1、货物验收所发生的检验费用由成交人负担。
2、所有产品均须由成交人派出技术人员上门并依照本项目招标文件的要求和响应文件的承诺，将设备安装并调试至正常运行的最佳状态，费用包含在报价中。
3、采购人按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对成交人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。
4、交付验收标准依次序对照适用标准为：
1）符合国家安全质量标准、环保标准或行业标准；
2）报价文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；
3）官方标准。
5、采购人组成验收小组，按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对成交人履约情况进行验收。因货物质量问题发生争议时，由采购人本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交人承担。
6、出现不合格货物时，成交人要无条件更换合格货物。除采购人认可，否则不接受任何形式的降格处理。
7、验收地点为采购人指定地点。
★8.中标方在签订合同前必须提供产品的合格证。
六、采购项目培训及售后服务要求
1、保修期内的售后服务
1）保修期自供需双方代表在产品验收单上签字之日起乙方提供3年免费维护服务；货物质保期按国家（行业）标准及制造厂商的三包政策执行。保修费用计入本合同总价。
2）、在设备的设计使用寿命周期内，成交人应能保证使用方更换到原厂正宗的备件材料，确保设备的正常使用。
3）产品故障报修的响应时间：每天8:00～18:00期间为1小时。其余期间为2小时。
3）如果产品故障在检修4小时后仍无法排除，成交人应在8小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。
4）所有产品保修服务方式均为上门保修，即由成交人派员到采购单位产品使用现场维修。由此产生的一切费用均由成交人承担。
5）成交人保修期内的维修、维护内容和范围：合同设备详细清单。
2、培训
1）成交人向采购人提供的培训内容：一般维护培训及双方商定的培训内容。
2）培训时间安排：设备安装调试完成，项目验收前进行培训。具体时间由采购人与成交人商定。
七、质量保证：
1、成交供应商应保证货物是已定型上市销售的全新、原产地、原包装、手续合法完整、渠道正规的产品，完全符合合同规定质量、规格和性能的要求。
2、成交供应商必须严格遵守《产品质量法》，在响应文件中对产品质量保证体系做出说明，并完整地履行质保期内的免费现场维修服务承诺。
3、在质保期内，成交供应商必须及时免费维修、更换有缺陷的货物或部件。如果成交供应商收到采购人通知后，未在规定的响应时间内赶到现场弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由成交供应商承担，并从质量保证金中抵扣。
4、成交供应商应与制造商签订所提供的产品享有制造商完全质量保证及要求设备保修和维护的权利的合同，并向采购人提供书面文件副本。当制造商不完全履行义务时，成交供应商有责任与义务，要求制造商履行义务，必要时，采购人支持成交供应商提起法律诉讼，否则，由成交供应商承担制造商应承担的全部责任。
八、付款方式：
1.产品交付到指定地点并安装调试、培训完成、验收合格后付款。
2.项目验收合格后，采购人凭成交供应商的《项目验收单》和供应商开具的发票7个工作日内支付至合同总金额的100%。
九、其他要求及说明
1、交货时间及地点
1)交货时间：合同签订后20天内货物运输到指定地点，安装调试验收合格完成培训工作交付使用。
2)交货地点：采购人指定地点。
2、本项目采用费用包干方式建设，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。
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