采购需求
一、采购项目概况：

1、项目名称：南县立达中学智慧黑板采购项目。

2、采购数量：30套。
二、技术参数：

	序号
	品名
	数量
	单位
	参数

	1
	86寸交互智能平板
	30
	套
	一、整体设计要求：

★1、整机屏幕采用（86英寸）超⾼清LED液晶A规屏，显示⽐例16:9，显示分辨率3840*2160，屏幕采⽤≤3mm钢化玻璃保护，表⾯硬度≥9H，透光率≥91%，雾度≤8%。

2、整机左、右、下三边框皆具备磁吸功能，边框任意位置可吸附具备磁吸功能的书写笔。

3、侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232（RJ45形态）、≥1路USB接口，输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出。前置输入接口≥3路USB接口（包含至少1路Type-C、2路USB）。

4、整机采用红外触控技术，系统支持≥20点触控及书写划线。

5、整机设备内置2.2声道扬声器，前朝向发声，12W高音扬声器2个，上朝向30W中低音扬声器2个，最大功率≥80W。

6.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节；纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰；提供具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖供应商公章。

★7.整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别；提供具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖供应商公章。

8.提供的交互式一体机型号要符合GB40070-2021《儿童青少年学习用教学多媒体近视防控卫生要求》。

二、整机功能要求：

1、外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠外接设备可直接使用于外接电脑。

2、整机内置非独立的高清摄像头，可拍摄≥1600 万像素数的照片,摄像头对角角度≥135度。

3、整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原PC系统，单独还原整机系统。

4、支持云端在线系统固件升级。

5、整机侧边栏小工具支持自定义显示和隐藏，可通过拖拽进行顺序自定义；可自定义侧边栏物联模块、进程管理、桌面文件模块的显示和隐藏。

三、内置系统要求：

★1、国产自主可控CPU，符合国家《安全可靠测评结果公告》要求。工作主频≥2.8GHz，最高加速频率智能频率可提升至≥3.0GHz物理核心数≥8核，线程数≥16，8GDDR4内存，支持固态硬盘256GB，兼容M.2接口（NVMe格式）和SATA3.0；

2、机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体尺寸≥22cm*17cm*3cm以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。具有标准PC防盗锁孔

3、为便于维护保养，内置电脑模块接口必须采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。

4、至少具有3个USB3.0接口，至少具有1个USB2.0接口；至少具有1个HDMI out 接口；至少具有一个RJ45接口；

四、教学应用系统及资源

1）、教学应用系统要求：

1、整体设计:1、能够为教师提供云存储空间，教师可在个人云空间中上传存储互动课件、云教案和其他教学资源。互动课件与其他教学资源的云空间相互独立。教师可新建课件组或素材文件夹对教学资源进行个性化分类与标记。多媒体素材库内的素材能插入互动课件，互动课件内的多媒体素材能在课件内直接上传至多媒体素材存储空间，实现了教师调用、采集教学素材。

2、支持PPT解析课件、互动云课件和云端资源调用等多种备课方式。教师可以直接在课件中调取试题、微课视频、仿真实验等云端资源，可以自由创建试题、课堂互动游戏、思维导图、网络画板、学科工具等形成互动课件。

2）、电脑客户端要求：

1、互动教学课件支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的web链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期。接收方通过web链接或二维码的课件分享入口可预览互动课件内容并可触控课件互动元素，并能将互动课件转存至个人云空间，登陆云空间即可接收并打开互动课件。

2、具有互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本≥160个。具有互动式教学课件资源，包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育 3 大分类的互动课件。 程数据打点绑定，生成播放链接。支持分发到微信、QQ、钉钉，支持链接、海报二维码2种分发模式。支持查看校本资源，包含学校搭建的课件、教案、微课、多媒体等资源

3）、内置教学资源：

1、智能备课助手提供备课场景中搜索课件库课件资源，涵盖15w+课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中；支持按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，例如导入新课、作者简介等等；支持按照元素类型如思维导图、课堂活动等等，用户可按需所取，在查看部分课件的同时支持查看对应整份课件，了解作者整体教学思路，便于教师积木式补充课件缺失部分。

2、【同步教学资源库】提供互动式教学课件资源，包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育三大分类的≥150000份的交互式课件。课件支持直接预览并下载，预览时支持拖动课堂活动、形状、几何、文本等元素；下载时课件可同步至教师个人云课件存储空间；课件支持教师在线评分。

★4）、内置正版软件：

1.流式软件：WPS Office 2023 for linux专业版办公软件V12.8或以上版本：支持用于处理文字、表格及幻灯片的流式办公软件，支持电子公文系统流转的wps、doc、et、dps等常用公文格式。文字主要功能：支持本地磁盘文件搜索。可以根据文档名称，文档内容，按照时间及文件类型搜索出符合条件的文档素材，搜索出来的文档支持直接查看和通过引用将文档内容直接插入到需要的文档中。

2.版式软件：数科OFD版式软件V3.0，基本功能：提供OFD/PDF版式文档打开、导出、打印、保存、另存、阅读、导览等功能，支持自动保存，支持文本内容带格式复制功能。安全可靠：安全性：提供保存、另存、打印、复制、截屏等禁用控制功能，支持国密https打开远程文件，可为文档添加阅读有效期和操作权限，提供加密保护功能。

3.杀毒软件：安装天擎杀毒软件(南县教育局统一免费提供安装链接）

4.操作系统：交互式一体机需自带操作系统激活注册。

	2
	教学智能笔
	30
	支
	1、采用笔型设计，具有三个遥控按键（上下翻页和功能键），既可用于触摸书写，也可用于远程操控。

2、采用2.4G蓝牙无线连接技术，无线接收距离最大可达15米。

3、无线接收器采用微型nano设计，整洁美观。

4、笔尖采用PE材质，经久耐磨，书写精度≤3mm。

（需与交互智能平板为同一品牌）

	3
	推拉黑板
	30
	套
	1、规格结构：外径≥4200mm×1300mm，左右推拉结构，显示设备居中镶嵌式安装。分内外双层，内层为固定书写板，外层为滑动书写板，可左右推拉。

2、书写面板：材质采用优质烤漆钢板，板面厚度≥0.30mm，墨绿色，表面附有透明保护膜；涂层硬度≥6H；光泽度≤8%；无明显眩光，不反光。

3、生产工艺：粘合剂采用环保型双组份聚氨酯胶水，游离甲醛释放量≤0.01g/kg，符合GB18583-2008，胶合牢固，不鼓包，不脱胶。

4、边框：材质采用高档亚光银白色铝合金，内边框规格≤30mm×20mm≥20mm*10mm；外框规格≤50mm×70mm，竖框规格≤30mm×90mm，均采用双层加强结构，确保牢固安全。

5、固定板：采用无固定件安装，以镶嵌式固定的书写板和上下框连接，维修显示设备时不用拆卸黑板，为减少固定板脱落，不接受铝角、铝片等其它安装固定方式。

6、包角：采用抗疲劳ABS工程塑料插角，模具注塑一次成型，圆角无毛刺。

7、滑动系统：每块滑动板安装4组滑轮（滑轮数量≥12个）；须采用减震消音正吊滑轮组2组，定位轮采用钢制骨架2轮组合滑轮组。滑轮推拉耐久性≥5万次，符合GB/T35607-2017。

8、缓冲垫：黑板外框内部两侧安装橡胶缓冲垫，保护边框，防止挤手。

9、安全性：各相对运动部件之间预留安全距离，保证使用者安全，不会挤手；黑板固定要考虑到墙体的特殊性，保证黑板安装牢固可靠；符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。

10、为实现无粉尘教室环境，黑板下框预置镶嵌式卡槽，可实现与无尘化装置一体化设计，无拼接需满足GB28231-2011建设标准要求，无尘化装置规格：≥4000×100×65mm，方便放置粉笔、板擦、教鞭等教具，无尘化装置耐磨性≥465，符合GB/T5237.2-2017。

	4
	高清视频展台
	30
	台
	1、设备应采用壁挂式安装方式，壁挂箱体采用铝合金外壳，美观耐用，四周无锐角无利边设计。

2、设备具有折叠开合式托板，托板展开后可调节为A3或A4面积。3、设备应配有≥10颗补光灯，支持三档调节触摸开关，补光灯色温≥5000K。

4、支持≥3个功能按键，分别为补光灯调节、放大、缩小。

★5、支持A3/A4自动切换：在开盖状态下，根据展台的拓展板是否打开，自动切换匹配A3/A4大小的视频画面分辨率。（提供具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖供应商公章）整机采用高清摄像头设计，≥1300万像素定焦镜头。

	5
	讲台
	30
	个
	1、外形尺寸：总体尺寸≥950*600*1200mm；

2、通体采用裸板0.8mm板厚优质冷轧钢板,喷塑以后1.0mm，讲台桌面采用平面设计，可以放置不同型号笔记本电脑，桌面四周半包围结构，有效防止物品滑落；讲台前面设置隐藏式抽拉储物盒 ，可放置笔记本电脑、键盘鼠标、板擦、粉笔等教学用具；

3、讲台扶手，背板采用高档实木制成，表面喷高档防滑漆，使用起来光滑度高，桌面12mm厚三聚氰胺板 ，使整个讲台看起来美观大方；

4、整体冲压成型，整体结构紧凑，空间设计合理；

5、讲台下柜前后门均可打开，前门为对开门，方便放设备，后门为抽拉门，节省空间，整个下柜可作为储物柜使用；

6、整个讲台采用上下分体，拼装组成。

	6
	耗材、贴膜
	30
	套
	一、专用笔套（每套12支）

1、铝合金外壳、表面喷漆、不易掉色。笔套使用寿命可达5年以上，耐摔、耐挤压性达标。

2、内径10mm，与粉笔紧密结合。

3、使用耐久性弹簧使用六年不失弹性，保修5年。

4、有移动组件控制粉笔推出自如，定位可靠，有良好定位功能，书写过程中不出现倒退现象。

5、与水溶性粉笔配合紧密，粉笔不脱落，使用顺畅。

6、笔套颜色种类≥4种，方便区分常用彩色粉笔。

7、提供国家文教用品质量监督检验中心出具的《学生用品的安全通用要求》合格检测报告（提供证明材料加盖供应商公章）。

二、清洗装置（每套2只）

1、板檫清洗套盒：专用桶（长≤29.2cm；宽≤20cm；高≤18cm）。

2、清洗板擦时配套的专用装置，所有配件均需采用环保材料。

3、清洗网板，采用树胶制作，耐压、耐用，阶梯形的设计，有利于洗附粉笔污垢。

4、清洗装置要同时能容纳2个或2个以上板擦放置空间

5、提供国家文教用品质量监督检验中心出具的《学生用品的安全通用要求》合格检测报告（提供证明材料加盖供应商公章）。

三、防潮收纳盒（每套1个）

1、长宽高18.5*11.0*11.5(CM)。

2、优等材料制造，抗划伤及变形。

3、收纳盒结构设计针对水溶性粉笔及笔套，分层合理化区分区域，密封性强（防潮），使用方便，便于集中收藏与保管，利于教室的整洁。

四、水溶性粉笔（每套白色20盒，彩色10盒）

1、直径10mm*长78mm ，每盒20支，每支书写线条1100米。

2、用润湿板擦反复两次可清除字迹，擦拭不留痕迹，两月后擦拭完均不留痕迹。

3、粉笔两端切面整齐，中部无空缺现象，粉笔内部无杂质。长时间书写不会损害绿膜。

4、干湿写书写润滑度均保持流畅，书写流畅，无顿挫感，不易折断。

5、100%无尘、无污染、无毒、无害，易清洗掉。

6、材质：优质钛白粉制作而成，固体形态。

7、提供国家文教用品质量监督检验中心出具的《学生用品的安全通用要求》合格检测报告（提供证明材料加盖供应商公章）。

五、海绵板擦（每套4个）

1、外壳使用优质材料制造、抗划伤及变形，有舒适的握感。

2、吸水棉采用吸水海绵材料制造，吸水能力及清洁能力必须强，且抗变形。

六、清洗板擦（每套4个）

1、外壳使用优质材料制造、抗划伤及变形，有舒适的握感。

2、采用布艺和纤维纺织编制而成，清洗黑板和大范围板书擦拭结合使用。

七、专用毛巾（每套4套）

1、规格：大（30CM*40CM）；小（25CM*25CM）；

2、棉细纤维，吸水效果佳；

3、使用周期不低于半年 ；

4、不掉毛、不褪色。

	7
	安装用材料
	30
	套
	包括音视频线、控制线、音箱线、受控电源线、安装管槽配件等（祼露在控制台外面的线要用钢制压板盖着固定在地面上）；穿线前应进行管路打磨，所有金属线槽盖板、护边、管口均应打磨，不留毛刺，以免划伤电缆；网线使用六类网线；一根一米内长度四头USB延长线,加装空气开关和开关盒子。

	合计
	30
	套
	


三、交付时间和地点
★1、本项目属于交钥匙项目，采购人不再另行支付合同价款外的任何费用。供应商应根据项目要求和项目风险综合考虑项目所需的人工、设备、材料、配件、辅材、运输等成本，以及本项目所涉及的优化设计、系统集成、安装调试、运维服务、税金、安全、保险等所有相关费用，如有遗漏，均由成交供应商自行负责。
★2、交付时间：成交供应商须在合同签订后60日历天内将所有设备安装到位并通过使用方验收，满足正常教学要求。

★3、产品验收：

3.1、验收标准：采购文件规定的产品技术参数要求，如果成交供应商响应文件提供的某项产品技术参数优于采购文件要求，则该项技术参数按响应文件的标准验收。

3.2、成交供应商提供的产品不能通过采购人验收，采购人将不支付合同款，并追究成交供应商的违约责任。

3.3、违约责任：由采购人报请财政部门处理。
4、交货地点：采购人指定的地点。

四、付款方式：
★1、合同签订后十五工作日内支付合同价款的30%，验收合格后十五工作日内支付合同价款的70%。
五、服务质保与维保要求
★1、产品质保服务周期：通过验收之日起提供质保服务。成交供应商对本次投标提供的硬件产品提供免费三年保修和升级服务，质保到期后的服务费用由业主承担。本项目所涉及的软件必须为授权使用的正版软件，提供质保期内免费使用及后期升级服务。如果涉及知识产权纠纷，由成交供应商负责处理，采购人不承担任何责任。
2、产品质量要求：产品实行生产许可证制度的，生产企业取得生产许可证，不实行的可不提供；所有产品是全新未使用过的新产品，国家有质量标准的达到国家标准，国家没有质量标准的达到行业标准，没有行业标准的达到企业标准；属于国家“3C”强制认证的产品出具国家“3C”产品强制认证证书。

3、质保期内，成交供应商没有按时按质提供质保、维护服务，造成采购人经济损失的，采购人有权追究供应商的违约赔偿责任，包括并不限于延误损失、另行采购服务经济损失、违约金、诉讼费、律师费、鉴定费等。
4、成交供应商没有按时按质承担质保、维护义务的，采购人有权拒绝支付合同约定款项，直到成交供应商承担质保、维护责任，承担违约责任之日止。
5、成交供应商违反采购文件、响应文件、承诺或者合同约定的，将按采购总价款的10%向采购人支付违约金。造成采购人其他经济损失的，还应当承担经济赔偿责任。
6、设备硬件及环境保养服务
为保修范围内的设备提供每季度一次的深度健康检查服务及重大节假日的节前安全检查服务；季度巡检及节前安全检查工作由成交供应商完成。对系统进行深度检查，并采取预防性措施，减低设备故障率。同时，对维保的设备进行清洁保养、给配电等环境保养。 
7、系统日常维护服务
成交供应商提供专业的系统工程师，为系统提供每季度一次巡检服务，对系统进行深度检查，采取预防性措施，降低操作系统的故障率，并提供规范的检查报告及优化方案。 
8、系统故障检测及排除服务
成交供应商为设备保修服务项目同时，也提供突发事件处理服务。当服务范围内的设备或系统出现故障时，成交供应商在接到用户的维护或维修通知后（含书面和口头通知），在2小时内派相应工程师或技术人员到达用户现场，4小时内解决故障，若需要备件则需要一周备货后替换。 
9、设备维修及更换服务
成交供应商为本项目系统设备及产品等提供维保服务。质保期内如需更换配件，由成交供应商采购更换，配件费用由成交供应商承担。
10、设备送修及备件服务
无法现场处理的故障设备，经用户认可，由成交供应商负责送专业设备维修公司检查、维修，保证一周内修复并送回。因市面配件短缺而无法按时修复，成交供应商及时通知用户，用户根据实际情况酌情处理。设备送修期间，成交供应商提供相应可用备件替代使用。故障件维修期间，替代件具有用户设备同等维护服务。送修产生的交通、人工、维修等费用由成交供应商承担。
