采购需求
采购清单一览表
	包号
	包名称
	简要技术要求
	数量
	节能
产品
	进口
产品
	金额（元）

	1
	益阳市赫山区教育局2026一体机(智慧黑板、幼教机)及附属设备采购项目
	详见第二节技术要求
	1
	否
	否
	5079950.26


技术要求

	序号
	设备
	参数
	数量
	单位

	1
	86英寸一体机
	整体设计功能要求：
1.整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 
2.整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器。整机采用 UHD 超高清 LED 液晶屏，显示比例 16:9，分辨率 3840×2160，钢化玻璃表面硬度 ≥9H。 
3.整机采用红外触控技术，Windows 系统和 Android 系统均支持≥50 点触控及书写划线。 
▲4.整机符合《GB 40070-2021儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》。（需要提供具备对应检测资质的第三方检测机构提供的测试报告或证书并加盖投标人公章证明，或者需要提供国家权威检测机构提供的测试报告或证书并加盖投标人公章证明）
5.三合一电源按键，同一电源物理按键完成 Android 系统和 Windows 系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机； 开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 
6.整机具有可放置书写笔、粉笔、水性笔的通屏笔槽结构。 
7.整机前置输入接口至少具备1路HDMI、 3路 USB 接口（包含 1 路 Type-C、2 路 USB）。
▲8.整机前置按键可实现护眼模式调节、音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且按键均支持功能复用。前置按键支持自定义功能，可将按键自定义为主页、护眼、返回、设置、录屏、触控开关、多任等功能。（需要提供具备对应检测资质的第三方检测机构提供的测试报告或证书并加盖投标人公章证明，或者需要提供国家权威检测机构提供的测试报告或证书并加盖投标人公章证明）
9.整机前置组合式电脑还原物理按键，无需专业人员即可轻松解决电脑系统故障。

▲10.为方便后期维护，前置接口、按键、扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸维护。（需要提供具备对应检测资质的第三方检测机构提供的测试报告或证书并加盖投标人公章证明，或者需要提供国家权威检测机构提供的测试报告或证书并加盖投标人公章证明）
11.整机左右两侧具有与教学应用相关的快捷键，支持单侧显示或双侧同时显示，该快捷键至少具有关闭窗口、展台、桌面、半屏模式、多屏互动等快捷按键。
▲12.具有悬浮功能应用菜单图标，手势可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加AI互动软件等多个应用。（需要提供具备对应检测资质的第三方检测机构提供的测试报告或证书并加盖投标人公章证明，或者需要提供国家权威检测机构提供的测试报告或证书并加盖投标人公章证明）
13.支持智能手势，可通过操作屏幕实现悬浮窗快速调用、屏幕息屏或亮屏、屏幕半屏模式、多任务等功能，方便教学操作。
14.支持手势快捷功能设定，可设置五指左滑、五指右滑、五指上滑、五指下滑、五指画圈、五指画~，可实现桌面、批注、聚光灯、放大镜、日历、时钟、关闭窗口、便签、计算器、截图、欢迎词等功能。
15.整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。 
16.整机具备 WiFi6 无线芯片，PC 和安卓通道均可通过大屏发送 WiFi6 热点以及连接 WiFi6 的路由器，整机内置蓝牙模块，支持连接外部蓝牙音响播放音频，≥12米无遮挡能正常连接音响播放音乐。
17.整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对整机内部的板卡及部件模块进行故障检测、系统还原功能。 
18.整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题。 
19.整机全通道支持 4K 显示，包括安卓通道、PC 通道、HDMI 通道。 
20.整机内置ECO光感模块，在关闭推拉黑板可自动进入黑屏节能模式，并可自主选择时间间隔。
21.整机支持色温调节模式；具备AI智能环境色温自适应功能，开启后可根据环境色温调节屏幕显示效果。
22.支持标准、明亮、鲜艳、三种画质模式；具备AI画质优化功能，开启后可根据画面显示调节画面显示参数设置。
▲23.整机具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护等功能。（需要提供具备对应检测资质的第三方检测机构提供的测试报告或证书并加盖投标人公章证明，或者需要提供国家权威检测机构提供的测试报告或证书并加盖投标人公章证明）
24.整机依据GB 21520-2023标准，能效等级达到1级。
二、摄像头与音响麦克风要求： 
1.整机设备内置 2.2 声道扬声器，具有6个发声单元，最大功率≥80W, 扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB；最低谐振频率不高于100Hz。
2.整机听力模式下具备 AI 人声语言增强功能，通过 AI 算法提取视频/音频中的语言进行效果增强，在不增加音量的情况下提升语言清晰度，扩声系统语言传输指数（STIPA）≥0.75。 
3.整机上边框内置体化超高清5K摄像头，采用一体化集成设计，单颗摄像头有效像素≥1800W，可输出最大分辨率5000*3000的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数及远程巡课功能，具备指示灯工作状态提示。
4.整机内置无线麦克风接收器具有独立扩声功能，设备通过接入无线麦克风即可通过设备音响扩声。
三、内置 OPS 模块功能参数要求： 
1.设备须提供标准模块化电脑（OPS）通用标准接口，以满足后续模块化电脑配置升级的需求；
2.标准模块化电脑CPU：Intel I5 12代及以上处理器；内存：≥16GB 或以上配置，硬盘：≥512GB 或以上固态硬盘。 
3.采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 PC 模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 
	65
	台

	2
	教学应用系统
	AI教学应用系统功能参数：
1.兼容Windows及国产化操作系统，操作逻辑一致，跨系统切换无需额外学习。

2.采用备授课一体化设计，支持新建课件、课件库、资源、班务、网盘等应用功能。

3.支持在课件库中以云存储的方式保存个人课件，课件库无大小限制。

4.课件编辑支持导入PPT，提供文本、连线、形状、表格、思维导图、学科工具、课堂活动等常用工具。可插入png、jpg、bmg、svg、mp3、wma、mp4、flv等常见素材格式；

5.教师备课时，软件会根据教师个人资料自动匹配对应的教学素材，支持将素材快速插入课件，同时支持跨学科、跨学段调用素材。软件还支持划词搜索，可根据选中内容搜索匹配对应的教学素材。

6.该软件支持无限次AI备课功能，可通过一句话生成课件，也支持导入文件生成课件，你还可以对PPT教学大纲内容、学段、年级、学科以及是否深度思考等参数进行设置，生成的课件可导出为PPT格式，保存到本地设备。

7.软件支持免登录使用，无需登陆账号即可打开黑板授课，提供选择、批注、擦除、放大镜、聚光灯、尺规、公式、汉字等教学工具。无需登陆账号，在Windows、国产化系统任意应用下都能调用批注功能。

8.提供覆盖高中学段教学资源，具备教案、课件、试卷、素材、视频等各类资源，不少于800万份。

9.软件资源覆盖小学、初中、高中各类课程资源，至少包含语文、数学、英语、历史、政治、地理、物理、化学、生物、政治、美术、音乐、体育、心理健康等15个学科。

10.软件资源教材版本至少覆盖统编版、湘教版、人教版、外研版等主要版本。

11.软件类提供考试专题资源，至少包括小升初、中考、高考专题资源，类别包括课件、教案、作业、试卷。

12.软件内设有班务管理功能模块，可帮助教师管理班级信息、学生信息、开展教学互动等；还支持座位表功能，教师只需在软件中直接拖拽调整学生座位，即可完成座位表更新。教学互动模块至少包含点名、批量点评、接龙、抽选、光荣榜等功能。
▲13支持AI自习纪律监管：内置自习工具，支持教室环境音量实时监测。通过整机麦克风采集学生音量，当分贝值大于阈值时，自动触发屏幕弹窗警示与语音播报提醒。（需要提供具备对应检测资质的第三方检测机构提供的测试报告或证书并加盖投标人公章证明，或者需要提供国家权威检测机构提供的测试报告或证书并加盖投标人公章证明）
14.提供专属影音播放平台，TV 电视、资源库等功能，无需安装单独的视频播放软件。可播放科普、德育、美育、新闻、体育、科教等资源。
	
	

	3
	教研平台
	1.软件采用 B/S 架构，支持多浏览器访问及客户端访问，客户端支持Windows、MacOS、国产化系统等不同版本，浏览器至少支持大屏端、个人PC端，可实现线上线下混合式教学、个人资源管理、校本资源库创建及管理、学校管理、AI备课、AI搜索、AI生成、AI智能体等功能。

2.为满足学校教学管理的需求，AI教研平台采用一体化设计，集AI教研、资源管理、AI教学等模块于一体，满足用户一站式教学教研管理体验。

3.软件支持多种登录认证方式，至少包含教学工号登录、扫码登录、忘记密码、账号登录等。

4.软件至少支持手动邀请和批量邀请教研组成员，可通过教职工管理名单总表搜索教职工姓名或工号来指定添加成员，支持一键导入教研组成员，为保护组内教师隐私，可设置教研组中教师工号与教师手机号是否互相可见。

5.软件支持教师开展线上线下混合教学教研活动，至少可支持100人同时在线协同进行。

6.软件中开展的教研活动支持其他参与的老师、学生以文字、语音、视频等不少于3种协同互动方式进行互动。

7.软件支持教师开展教研、教学签到，可自定义签到时长，主讲人可查看实时签到情况，显示已签到人数、未签到人数、签到剩余时间等信息，签到结果支持导出为Excel格式。

8.开展教研教学活动过程中，可调用软件中的校本资料及多种教学工具，至少包含批注、形状、投票、便签、思维导图等功能，也支持调用本地文件，以满足不同教学场景的需要。

9.教研过程中，为避免多人协同出现误操作，文本框支持锁定与权限控制，操作权限由主讲人掌握；为优化多人在线编辑体验，软件支持查看文本框创建人、最后修改人、修改时间等信息。

10.软件支持分组讨论，主会场与分会场音视频隔离，互不干扰；主讲教师可随意进入任意小组会场，观看或参与其小组讨论内容，可自定义小组画布区分小组，可临时增加分组，调整分组情况。

11.支持分组内主讲人视角跟随功能，跟随状态下，所有小组端视图与主讲人强制同步，实现统一视图、同步讲解，让学生注意力更集中、教学更高效。

12.系统提供教研时间分布表功能，可在单一视图中直观展示并规划整个学期的教研活动安排。支持多时间段灵活配置，已设置的周计划可直接整体复用至其他周次；支持对不同日期的相同教学计划通过快捷键快速复制、粘贴与批量设置，有效简化排课与活动安排操作，提升教师教学教研规划效率。

13.教研活动中，支持多文件与教研白板混合教学。可上传教案、课件、图片、音频、视频、3D模型等至少25种格式文件，与教研白板协同讲解，教学资料与教研白板书写可同屏显示。老师可按需调取、对比讲解，无需反复打开或关闭文件，从而提升课堂教学效率。

14.支持在同一个教研白板界面上传并展示不同格式的教学资料，支持多文件窗口独立并行播放，可同时实现视频播放、课件翻页等多种操作。视频播放时，同一教研白板内其他窗口可正常进行PPT翻页、文档翻阅、习题展示等操作，视频播放状态不卡顿、不停顿、不中断。同一教研白板界面内，视频、音频、PPT、PDF、图片等多类型文件可分别进行播放、暂停、进度调节、翻页、缩放等操作，满足教师边播放视频、边讲解课件、边演算批注的复合教研场景。

15.软件支持3D模型文件上传与解析展示，用于教学辅助演示，支持对 3D 模型进行手动任意角度旋转、自动旋转、视角复位、爆炸等操作，操作流畅无卡顿，便于教师从多方位展示模型结构与细节，清晰呈现多个角度的形态构造，提升教学直观性与理解效率。

16.具备校本资源库功能，用户可根据学校、学科、年级、资源类别等不同维度自定义校本资源目录。目录支持权限管理，校级管理员可管理所有目录的权限，各科目管理教师可管理目录内的所有资源及共享教师。科目内共享教师可查看和获取目录内的所有资源，并在目录中编辑自己上传的资源。支持搜索指定目录资源及指定资源内容。

17.软件具备AI 3D模型生成的功能，可根据文本或图片需求生成3D模型，支持重新生成，支持保存到我的资源或者直接下载到本地。

18.软件支持创建工具型AI智能体，可根据智能体名称智能生成智能体简介、智能体设定等其他信息，协助教师组卷、日常信息收集、工作计划、班会生成、发言稿、评语编写、学期工作汇报、活动策划等教务教学工作。

19.软件中的AI生成课件支持设置不少于10种教学方法，如苏格拉底提问法、情境教学法、支架式教学、案例教学法、拼图教学法等满足不同学科不同类型内容的教学需求。

20.软件中支持AI生成图片、音频、视频、3D模型等不同类型的文件。
	
	

	4
	设备集控制管理系统
	1.后台控制端采用 B/S 架构设计，可在 Windows、Linux、Android、IOS 等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行操作。

2.安全管理：首次登录，切换环境登录时验证身份手机验证码，保障系统安全性。

3.多层级管理：可设置不同权限的管理员，分配地点管理校园设备；账号与云端账号统一，根据手机号自动获取信息。

4.设备概览：可查看设备管理数据，包括管理设备总数、在线设备数量、异常设备数量、系统保护开启数量等。能够以图文形式展示设备使用数据统计，展示内容包含设备活跃数据、开机时长、软件使用情况统计、网站访问排行等，统计时间周期支持自定义。

5.远程巡课：无需部署本地巡课服务器，可按地点或班级进行巡课，并支持关键字检索所需巡视设备。巡视画面可根据2*3、2*5等缩略图模式展示或通过列表模式展示，支持同时查看不少于80台设备画面，支持添加巡课水印，防止画面恶意传播。巡课水印支持自定义内容、位置、颜色，水印效果可预览。

6.支持查看摄像头直播画面，支持10路视频流显示并可进行轮巡。可同时查看设备摄像头画面和桌面画面，巡课时可进行截屏备注、教学评价、喊话等功能。

7.支持对单个或多个设备进行远程开机、重启、打铃、屏幕锁、触控锁等指令下发，可设置定时下发计划。

8.支持对单个或多个设备远程下发通知；远程文件下发，将多个文件推送至所选设备，可根据文件重要程度选择是否关闭系统保护后再下发文件，文件格式包括文本、图片、pdf、word、excel、ppt、flash等。

9.支持下发软件安装包到终端进行静默安装，对非静默安装的软件安装包可进行审核后实现远程静默安装。

10.支持单个或多个设备远程设置倒计日、桌面壁纸、音量调节、信号源切换、显示模式、声音模式。

11.可查看校园内设备的状态，包括在线、离线状态，教室名称、设备类型、屏体温度、CPU及内存使用率、IP地址、系统保护开启状态、声音模式、显示模式等，其中屏体温度过高时能进行告警提示。

12.支持锁屏管控，批量设置开机锁屏、修改锁屏密码、锁屏壁纸等操作。开机锁屏支持自定义锁屏时间段。设备联网状态下可通过扫码进行解锁。

13.无需部署本地服务器、无需绑定IP地址即可开启云端直播。直播形式支持视频直播或音频直播，可提前预约直播日期、时间。预约直播即将开始时提供弹出倒计时提醒，直播结束自动关闭直播。

14.无需部署本地服务器，可下发网址、音/视频转播，可自定义播放时间、循环播放。

15.系统安全保护：支持冰点系统保护，批量进行冻结、解冻，可冻结单个或多个盘符，支持统计开启冰点保护设备总数。支持系统冰点穿透，设置系统穿透时间，非系统穿透时间段启动系统保护。

16.弹窗拦截：可对弹窗进行上报、拦截，具备弹窗拦截列表，可对列表内多个设备进行一键关闭拦截，可统计弹窗软件、拦截次数等数据。支持弹窗白名单管理。

17.支持网址过滤，可添加网址黑、白名单，查看违规网址访问记录。

18.可显示软硬件异常状态、修复情况，具备快捷键、触摸框、无线网卡驱动、显卡驱动、屏幕温度等状态信息告警。
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	75英寸幼教机
	整机设计功能要求：
1.智能交互平板边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起显示尺寸≥75英寸，分辨率：3840*2160，
2.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：素描纸、宣纸、水彩纸；支持透明度调节与色温调节。
3.交互平板前面板至少具备2路USB3.0接口，1路USB Type-c接口。
4.整机后置接口标配VGA输入≥1路，HDMI输入≥1路，Audio IN≥1路，Audio Out≥1路。
5.整机前置物理按键≤1个，具备电脑开关、节能息屏、锁屏功能。
6.整机内置Wi-Fi6无线网卡，在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。
7.采用针孔阵列发声设计，智能交互平板下边框具有4个发声单元，总功率≥30W,
8.交互平板具备≥12核芯片驱动， Android 系统版本≥14.0，内存≥4G，存储≥32G。
▲9.内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素≥1600W，可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频（需要提供具备对应检测资质的第三方检测机构提供的测试报告或证书并加盖投标人公章证明，或者需要提供国家权威检测机构提供的测试报告或证书并加盖投标人公章证明）
10.交互平板背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节。
11.交互平板内置电脑采用CPU采用Intel第12代及以上平台处理器酷睿I5处理器，内存：≥16G DDR4，硬盘：≥512G SSD固态硬盘。 
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	幼教教学应用系统
	幼教教学应用系统功能参数：
1.教学系统内容资源严格依据《3-6岁儿童学习与发展指南》与《幼儿园教育指导纲要》编制而成，教学课件涵盖健康、语言、社会、科学、艺术等五个领域，必须适合幼儿园小班、中班、大班教学场景使用，系统资源内容不含有小学化倾向内容。
▲2.教学系统应包含大型活动方案、环创指导方案、区域活动方案、户外游戏活动方案等方面，方案分别包括小班、中班、大班级别，活动方案数量不少于1000个，方案图片支持拖动、放大、缩小，双击支持自动复位。（需要提供具备对应检测资质的第三方检测机构提供的测试报告或证书并加盖投标人公章证明，或者需要提供国家权威检测机构提供的测试报告或证书并加盖投标人公章证明）
3.教学系统在内容资源上为教师提供不少于1000张的高清图片，种类划分包含动物、科技、生活、天文地理、文化、艺术等分类，支持手动翻页全屏浏览，可实现幻灯片式自动翻页浏览，图片支持拖动、放大、缩小，双击支持自动复位。
4.教学系统提供的高清视频资源内容上应包含中文儿歌、英文儿歌、KTV儿歌、节日儿歌、律动儿歌、三字儿歌等多种形式的儿歌。
5.软件应充分利用网络信息化技术，为幼师提供线上培训资源平台，线上资源包括公开课、保健管理、安全管理、户外活动、区域活动、领域活动、教学游戏、教具制作、早操、古诗操、韵律操律动资源等高清视频资源，资源总数不少于3000个；支持通过下载手机客户端学习。
6.教学系统提供的经典故事高清视频资源内容上应包含成语故事、国学故事、神话故事、童话故事、寓言故事、绘本故事等多种故事形式。
▲7.教学系统提供的乐园板块应包含自然科普、儿歌、经典故事、绘本故事、国学课堂高清视频资源，数量不少于400个。（需要提供具备对应检测资质的第三方检测机构提供的测试报告或证书并加盖投标人公章证明，或者需要提供国家权威检测机构提供的测试报告或证书并加盖投标人公章证明）
8.教学系统中一日生活音乐分类包含唤醒音乐、活动音乐、进餐音乐、入园离园音乐、睡前音乐、阅读音乐，数量不少于 100 首。
9.教学系统园务版块内容包含教学管理方案、家园管理方案、安全管理方案、后勤保健方案、实用表格、规章制度汇编等资源，支持下载、编辑，资源应不少于150个。（需要提供具备对应检测资质的第三方检测机构提供的测试报告或证书并加盖投标人公章证明，或者需要提供国家权威检测机构提供的测试报告或证书并加盖投标人公章证明）
10.教学系统支持账号、密码登陆，可个性化自定义园所的名称、不同班级名称或班级宣传语标识，主界面支持显示天气、网络连接状态、当前时间、通知信息内容。
11.智慧教学系统软件适配国产操作系统，在国产处理器平台上整体运行稳定，满足功能及兼容性测试要求。
二、画板软件：
1.画板软件在功能上应满足：包含水彩笔、铅笔、蜡笔、彩笔等多种画笔，每种笔刷不少于30种颜色设置、5种粗细线条设置，画笔支持10指同时触摸划线，支持手势擦除，擦除范围大小可根据手掌接触屏幕面积大小自动调节，支持不少于3种板擦大小。
2.画板软件具备图形及贴纸插入功能，支持插入正方形、长方形、三角形、圆形等常用图形，种类不少于10种形状的图形，填充颜色不少于30种；动物类型贴纸不少于80种、卡通类型贴纸不少于40种，插入的图形及贴纸图标素材支持锁定、置顶、置底、印章、删除、放大、缩小、旋转等操作。
3.画板软件支持输入文字，并可根据情景需要设定文字颜色及大小，颜色选择不少于30种；内置触控键盘和文本框；编辑完成的文字可以进行二次编辑、删除、旋转、放大、缩小等操作。
4.画板软件绘画背景支持纯色、风景、节日等多种背景模板类型，教师可根据需要自主更换。
5.画板软件具有照片册功能，单张导出以及批量导出等操作；导出路径可自由设置。
6.画板软件支持设置后台运行，具备小助手快捷方式，一键打开主程序，可在任意界面进行涂画标注、截屏、一键切换、退出后台运行等操作，截图画面可以直接在画板内进行再次编辑，标注笔迹颜色及粗细可调整。
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	86英寸智慧黑板
	一、整体参数要求：
1.屏幕尺寸：≥86英寸
2.屏幕分辨率：≥3840×2160
3.屏幕显示比例：16:9
4.屏幕类型：LED液晶显示屏
▲5.嵌入式系统：≥Android 15，CPU≥8核，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB。（需要提供具备对应检测资质的第三方检测机构提供的测试报告或证书并加盖投标人公章证明，或者需要提供国家权威检测机构提供的测试报告或证书并加盖投标人公章证明）
6.触摸技术类型：红外触控
7.触控方式：Windows ≥50点触控，Android ≥50点触控
▲8.Wi-Fi：内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。（需要提供具备对应检测资质的第三方检测机构提供的测试报告或证书并加盖投标人公章证明，或者需要提供国家权威检测机构提供的测试报告或证书并加盖投标人公章证明）
9.蓝牙：≥5.4版本，版本号HCI13.0/LMP13.0。
10.整机前置物理按键：≥2个，为适配教学场景的便捷使用，设备按键前置接口与按键在设备同一侧。
11.整机接口：≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路音频输出、≥1路触控USB输出；
12.前置接口：≤3路USB接口（包含≥1路Type-C）。
13.整体设计：三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，背板采用金属材质。
二、音频参数要求：
▲1.扬声器功率：整机设备内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，最大功率≥75W。（需要提供具备对应检测资质的第三方检测机构提供的测试报告并加盖投标人公章证明，或者需要提供国家权威检测机构提供的测试报告并加盖投标人公章证明）
2.扬声器声压级：在100%音量下，可做到1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB。
3.扬声器设计：全部扬声器无需打开背板即可单独拆卸。
4.麦克风：内置≥8阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥12m。
5.音效模式：整机听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持三挡强弱调节。（需要提供具备对应检测资质的第三方检测机构提供的测试报告或证书并加盖投标人公章证明，或者需要提供国家权威检测机构提供的测试报告或证书并加盖投标人公章证明）
6.声源定位:内置麦克风声源定位算法，可以识别回答问题的学生方位。
三、显示性能要求：
1.调光：支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit。
2.图像设置：支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。
3.护眼：全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。
▲4.增光：整机内置全视角背光增光膜，通过增光膜对背光光源进行均光，整机白场画面下亮度均匀性≥85%。（需要提供具备对应检测资质的第三方检测机构提供的测试报告或证书并加盖投标人公章证明，或者需要提供国家权威检测机构提供的测试报告或证书并加盖投标人公章证明）
四、摄像头参数要求：
1.摄像头：内置非独立摄像头，可拍摄≥5000万像素数的照片。
2.视场角：视场角≥135度且水平视场角≥120度。
3.支持人脸识别、清点人数、随机抽人。
4.具备摄像头工作指示灯。
五、内置电脑模块参数要求：
1.CPU：Intel 酷睿系列12代或12代以上i5的CPU。
2.内存：≥16GB DDR4。
3.硬盘：≥512GB SSD。
4.网络接入:内置10/100/1000M自适应网卡。
5.电脑模块连接传输速率：万兆高速传输接口 ≥10Gpbs。
6.安全使用：采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。
六、整机功能设计：
▲1.配套教学应用APP可通过wifi直连技术，近场发现附近教学大屏设备，基于统一身份认证机制可实现其他教学软件免登录操作。（需要提供具备对应检测资质的第三方检测机构提供的测试报告或证书并加盖投标人公章证明，或者需要提供国家权威检测机构提供的测试报告或证书并加盖投标人公章证明）
2.视力检测工具：支持通过手势识别方式来标识方向进行视力测试。
3.桌面：支持教学桌面功能。
4.朗读工具：整机侧边栏内置朗读工具，通过整机麦克风监测教室中学生的朗读情况，并以游戏化界面反馈学生朗读音量大小。（需要提供具备对应检测资质的第三方检测机构提供的测试报告或证书并加盖投标人公章证明，或者需要提供国家权威检测机构提供的测试报告或证书并加盖投标人公章证明）
5.自习工具：支持自动弹窗提醒进行自习纪律干预。
▲6.文件传输：支持通过扫码、超声、wifi直连三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。（需要提供具备对应检测资质的第三方检测机构提供的测试报告或证书并加盖投标人公章证明，或者需要提供国家权威检测机构提供的测试报告或证书并加盖投标人公章证明）
7.微课制作工具：支持对全屏/区域的屏幕内容、整机声音、麦克风声音、摄像头内容进行录制。
七、无尘书写套装：
1.板书笔可加液重复使用，线幅宽度不低于5mm，满足教学显示需求。板书笔书写字迹留于书写板面5天内，线迹擦除后板面应无痕迹。
2.专用板书液满足GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》的要求，可迁移元素锑、砷、钡、镉、铅、汞、铬和硒必须符合标准（技术）要求。
3.板书笔应满足正常教学书写的连续性和流畅性，应保证划线350m及以上，线迹流畅，无明显变淡、断线现象。为了保证教学板书的连贯性，板书笔书写间隔 3h，100mm 内应出墨正常。
4.板书笔在高温天气下应可以书写正常，其耐温性须满足QB/T 2859-2018《白板笔》的标准要求。
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	智慧教学应用系统
	智慧教学应用系统功能参数：
（1）教学白板软件电脑端：
1.云空间：备课时，网络自动更新同步至云空间，云空间具备隐私信息保护功能；
2.分享：课件支持云分享；
3.PPT解析：支持将pptx课件转化为互动教学课件，保留pptx原文件中动画等格式；
4.资源库：学段学科根据教师个人信息自动匹配，可直接下载使用。
5.导出：互动课件可导出为pptx、pdf。支持在多终端(windows、Macos、iOS、安卓、国产化系统等)进行二次编辑。
（2）教学白板软件APP端：
1.教师能够通过白板APP软件查看云空间的课件及资料。 
2.识别功能：白板APP软件能够自动识别PC端授课课件，一键进入大小屏互动操作。
3.控制功能：支持移动端进行课件翻页、批注、拍照上传、摄像直播、手机传屏等功能。
（3）资源平台及教学工具：
1.提供互动式教学课件资源。
2.课件覆盖学科：语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等
3.集体备课：支持集体备课，支持选择教案、课件资源上传发起集备研讨；支持设置访问权限；可邀请外校老师，可用于跨校教研场景；参备人在可在线对教案进行随文式批注；支持生成集备报告。
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	展台
	一、硬件参数：
1.箱体采用ABS环保材质，轻便耐腐蚀，箱内无可见连接线，整机圆边设计，安全防碰伤，关注师生安全。
2.镜头1300万像素，最大分辨率4160*3120
▲3.展示幅面：可拍全A3课件或试卷，横臂下降时可任意角度悬停，展示A4或A5幅面的纸张课件，镜头水平也可左右90°旋转侧向拍摄，方便老师多角度展示物件。（须提供图片证明复印件并加盖投标人公章或检测报告证明并加盖投标人公章）
4.箱体面板上可以触摸放大、缩小、旋转、一键启动、拍照/截图，既可通过箱体面板上的触摸实现，也可在一体机上进行操作。支持PPT全屏和展示画面之间进行一键快速切换，老师上课使用更灵活、高效。
▲5.USB-B*2 UVC免驱，USB线可分离，箱内USB连接线隐藏式设计，有效防止积尘。箱体外侧内嵌2个USB-A扩展口，可外接U盘或无线键鼠的接收器。（须提供图片证明复印件并加盖投标人公章或检测报告证明并加盖投标人公章）
6.采用AF自动对焦，课件翻页和光线变化时不能出现频繁对焦的情况，提高教学演示效率。
7.整机自带LED补光灯，可触摸式三级灯光调节。 
二、软件参数：
1.界面与功能图标内嵌中文，清晰易用，老师不用查阅帮助就能使用，减少误操作。
2.软件基础功能：可预设画笔批注的粗细及颜色，支持对展台画面进行移动、缩放。
3.故障检测：软件支持故障自检功能，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性的修复和解决方案，可判断硬件连接、解码器、显卡驱动、摄像头通道占用等问题，同时也有显示微信和技术电话提供协助。
4.二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。
5.软件自带虚拟黑板功能，截取实物展示的某一重点内容在虚拟黑板模式下进行单独批注讲解，板书支持保存和二次打开、编辑，使授课变得简单轻松。
6.图像特技：延时拍照、聚光灯、负片、镜像、黑白、自动曝光、视频冻结、同屏对比、旋转、屏幕录制。
	271
	个

	10
	无尘推拉黑板（适合86英寸）
	外框尺寸：≥4200*1250mm（与85寸一体机配套使用）。
2、产品结构：推拉黑板为双层结构，由四块书写板组成，内层有两块固定书写板与一体机平行，外层是两块滑动的书写板。一体机置于书写板中间位置。如果一体机尺寸较小，可在一体机上下各置一块与书写板边框颜色一致的铝板(或与绿板同色小板)，遮挡墙体与书写板之间的空隙，起到很好的装饰效果。使用一体机时，将滑动书写板推到两侧露出一体机；不使用一体机时，将滑动书写板拉到一体机前端锁定。
3、书写面：书写面板颜色为墨绿色，面板厚度0.27mm。硬度6H。为方便无尘书写，面板上粘贴带隐形格无尘书写绿膜。
4、背面：采用优质镀锌板，厚度0.2mm，板面平整，镀层牢固、光滑而均匀。
5、板面与衬板粘贴：采用防腐、防锈、防潮、环保的书写板专用胶漆，胶合牢固、经久耐用。
6、书写板边框：采用45*22.5mm，壁厚1mm高档磨砂亚光香槟铝型材。具有耐腐蚀与耐磨性。
7、外框滑轨：采用98×45mm，壁厚1mm高档磨砂亚光香槟铝型材，具有耐腐蚀与耐磨性。。
8、包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型，≥R5mm的圆角，无尖角毛刺。四个外框大包角按黑板整体厚度，一次成形，无拼接。
9、黑板滑轮：配装耐磨软尼龙滑轮，滑轮持久耐磨，推拉灵活、轻巧、无噪音。
10、隐形刹：在滑轮构件上与上下外框内设置隐形刹车，当移动书写板推拉至左、右两侧时，移动书写板不会与外框两侧立柱触碰。当两块移动书写板推拉至中间合拢时，两块书写板不会触碰，刹车定位准确，无外露。
11、缓冲垫：外框左右两边设有滑动缓冲胶垫，缓解滑动时可能发出的噪音以及强烈碰撞造成的损坏。
12、锁：书写板锁隐藏于书写板边框内的，无任何外露的锁片、螺丝与咬合片，能有效防止刮伤一体机。
13、除尘性：外下框两侧各开一个直径25mm的圆孔，配置100×80mm的抽拉式粉尘盒，粉尘盒可拆卸。书写板在滑动中即可将落入轨道的粉尘扫入粉尘盒内，轻松解决了滑轨的清洁问题。
14、易维护性：支持一体机自由装卸，当一体机需拆装维护时，不用拆动书写板的任何配件，即可取出一体机，非常方便。
	63
	块

	11
	无尘推拉黑板（适合75英寸）
	外框尺寸：4000*1280mm（与75寸一体机配套使用）。
2、产品结构：推拉黑板为双层结构，由四块书写板组成，内层有两块固定书写板与一体机平行，外层是两块滑动的书写板。一体机置于书写板中间位置。如果一体机尺寸较小，可在一体机上下各置一块与书写板边框颜色一致的铝板(或与绿板同色小板)，遮挡墙体与书写板之间的空隙，起到很好的装饰效果。使用一体机时，将滑动书写板推到两侧露出一体机；不使用一体机时，将滑动书写板拉到一体机前端锁定。
3、书写面：书写面板颜色为墨绿色，面板厚度0.27mm。硬度6H。为方便无尘书写，面板上粘贴带隐形格无尘书写绿膜。
4、背面：采用优质镀锌板，厚度0.2mm，板面平整，镀层牢固、光滑而均匀。
5、板面与衬板粘贴：采用防腐、防锈、防潮、环保的书写板专用胶漆，胶合牢固、经久耐用。
6、书写板边框：采用45*22.5mm，壁厚1mm高档磨砂亚光香槟铝型材。具有耐腐蚀与耐磨性。
7、外框滑轨：采用98×45mm，壁厚1mm高档磨砂亚光香槟铝型材，具有耐腐蚀与耐磨性。。
8、包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型，≥R5mm的圆角，无尖角毛刺。四个外框大包角按黑板整体厚度，一次成形，无拼接。
9、黑板滑轮：配装耐磨软尼龙滑轮，滑轮持久耐磨，推拉灵活、轻巧、无噪音。
10、隐形刹：在滑轮构件上与上下外框内设置隐形刹车，当移动书写板推拉至左、右两侧时，移动书写板不会与外框两侧立柱触碰。当两块移动书写板推拉至中间合拢时，两块书写板不会触碰，刹车定位准确，无外露。
11、缓冲垫：外框左右两边设有滑动缓冲胶垫，缓解滑动时可能发出的噪音以及强烈碰撞造成的损坏。
12、锁：书写板锁隐藏于书写板边框内的，无任何外露的锁片、螺丝与咬合片，能有效防止刮伤一体机。
13、除尘性：外下框两侧各开一个直径25mm的圆孔，配置100×80mm的抽拉式粉尘盒，粉尘盒可拆卸。书写板在滑动中即可将落入轨道的粉尘扫入粉尘盒内，轻松解决了滑轨的清洁问题。
14、易维护性：支持一体机自由装卸，当一体机需拆装维护时，不用拆动书写板的任何配件，即可取出一体机，非常方便。
	18
	块

	12
	普通黑板
	1、基本尺寸： 4000mm×1000mm
2、书写板面：书写面板颜色为墨绿色，面板厚度为0.3mm，符合《黑板安全卫生要求》对书写板颜色分类的规定，即可用传统粉笔书写，又可使用无尘粉笔书写。板面反光率低，色调柔和，书写字迹清晰，可有效降低学生视疲劳度。板面平整，可吸附磁钉、磁片，易写易擦、坚固耐用。
3、内芯材料：采用高强度瓦楞消音板做夹层，厚度8mm，面纸为250gA级牛卡纸，里纸为175g玖龙牛卡，瓦纸为150g玖龙高瓦，面层平整，无折痕，不变形，吸音强，环保。
4、背板：采用优质镀锌板，厚度为0.20mm，板面平整，镀层牢固、光滑而均匀，镀锌含量Z12技术要求不低于国标GB2518-88。
5、板面与衬板粘贴：采用防腐、防锈、防潮、环保的黑板专用胶漆，胶合牢固、经久耐用，永不脱壳，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。
6、边框：采用高档磨砂电泳香槟铝型材，规格20㎜×32㎜，铝型材经磨砂处理后，经久耐用，不变形、不反光、抗腐蚀；外型美观、高雅。耐腐蚀、耐磨性达到GB5237-2008标准。
7、包角材料：采用抗老化高强度ABS工程防爆塑料，模具一次成型，≥R30mm的圆角，无尖角毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。
	19
	块

	13
	讲台
	表面采用静电喷塑工艺，电喷灰色，桌面两边采用橡木扶手，使讲台更显得美观、高档；
1、讲台整体采用分体式结构，长1000mm、宽700mm、高1000mm； 上箱体尺寸：1000*700*360mm下箱体尺寸：700*580*640mm
2、材质：台面采用高档木黄色耐划木质材料，高端大气，讲台整体采用冷轧钢板0.8mm（裸板厚度，光洁平整无锈迹），数控设备精加工制作，前后开门，方便装入设备，不受讲台地面限制，结构牢固，不变形；
3、台面左边为放置台，可放置任意尺寸的笔记本电脑及课本等，台面左右两侧带有橡木扶手，让使用者有更好的选择；整机采用圆弧倒圆角设计，从而避免误伤师生的手，安全稳定、可靠、圆弧倒圆角式设计符合校安工程。
4、台面右边可选配模块接口盒，方便使用。
5、全封闭结构，安全防盗，锁好讲桌后，桌外无任何可拆卸部件。
6、结构特点：台面操作，双储物抽屉设计，使物品分类，方便老师使用。                      
7、钥匙通用：一把钥匙可以开启所有门。                  
8、包装：采用拆分式包装，台面为1包装，下箱体1个包装；运输方便，搬运省力，在教室既可现场组装。
	162
	个
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	86英寸一体机移动支架
	长1240mm 宽800mm 高1530mm
产品净重≥35kg
最大承重≥140kg
配件类别 移动落地电视挂架
适用机型 平板电视 智能电视 游戏电视 曲面电视 电脑显示器 商业显示
适配屏幕尺寸 60英寸 65英寸 70英寸 72英寸 75英寸 80英寸 85英寸 86英寸 90英寸 98英寸 100英寸 110英寸
材质 冷轧钢板
	2
	个


说明：

1、未按要求提供资料的不计分。评分按报价部分、商务部分及技术部分分别进行，计算出各合格供应商的综合得分。

2、投标人提供虚假资料骗取中标的，中标无效，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任，并将情况报同级财政主管部门，按相关法律法规进行处罚。

3、要求提供的证明资料有有限期的均须在有效期内，否则不计分。

4、为保证产品质量，投标人须提供加盖公章的核心产品参数确认函，确认函格式和内容自定。
第三节  商务要求
一、建设内容：益阳市赫山区教育局2026一体机(智慧黑板、幼教机)及附属设备采购项目

二、项目地点：采购指定地点
三、预算金额：5079950.26元。

四、交货期限：40天。

五、付款方式： 由中标人与采购方自行商议。

六、质量要求：合格并满足建设要求的规格型号、材质、参数及数量要求。

七、安全事项：中标人做好现场安全防护工作，实施过程中的一切安全与运输事项由中标人自行负责，采购人不承担任何责任。

八、承包范围：具体项目详见采购清单。

九、项目要求：

1、实施要求

1.1 中标人须保证免费运送至采购人指定地点并安装调试验收合格至交付使用。

1.2 中标人所提供产品必须为正规厂家产品，供货时需提供正规发票。 中标人在作业期间所产生的任何安全事故,一切责任和后果由中标人自行承担，采购方不负任何责任。

1.3 本项目不允许转包和分包。

1.4 根据项目的实际情况，中标人须在合同签订后进场实施并履行采购合同。

2、验收

2.1 项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，采购人将按照规定对本项目进行验收。

2.2 验收过程中产生纠纷的, 由相关监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的， 由中标人承担检测费用。

2.3 项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商， 由此带来的一切损失由中标人承担。

2.4 中标人在日常工作中，应严格按采购人制定的作业计划进行作业，并接受采购人的日常管理、指挥和临时工作安排。

3、质量标准

3.1 所有产品均需达到采购人所要求的规格型号、数量、材质工艺及参数要求。 中标人如有违反规定及粗制滥造现象，采购人有权加以制止,直至下令停止施工，其经济损失全部由中标人负责，工期不得顺延。

3.2 符合相关行业技术要求，达到相关验收合格标准。

十、售后服务

1、供应商需提供 24 小时售后服务，且维修人员须在接到维修电话后24 小时内赶到现场（如遇不可抗力因素除外），提供不间断的服务直到修复为止。维修点需提供足够的备件以适应采购人维修需求。 质保期三年，在质保期内，供应商未在规定的时间内解决故障，采购人可出具书面通知供应商交由第三方单位解决故障，其中产生的费用由成交供应商支付。

十一、说明

1、供应商参与政府采购应提供真实有效的证明材料，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假制造商产品彩页、虚假业绩、虚假证书等）、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报行政监管部门严肃查处。

2、如评标委员会认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，需提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3、验收： 中标人完成供货后，采购单位有权委托具有资质的检测机构针对本项目产品进行检测检验并出具合格的检测报告。若所供产品的检验结果不满足投标文件所提供的参数，则视为虚假响应，取消中标资格。

