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第一章  投标邀请
湖南同容德项目管理有限公司采购代理机构受衡山县公安局交通警察大队的委托，对金龙北路白南高速城北出口处和坪塘路两处T字形路口红绿灯及电子警察建设（采购编号：山财采计2025-A055、委托代理编号：HNTRD-CG-202512）项目进行公开招标采购，采用网上开标模式。欢迎符合资格条件的投标人前来投标。
采购人的采购需求：
分包：
	包名
	预算金额(元)
	最高限价(元)
	代理服务费限价
(元)

	包1
	1131959
	1131959
	13160


包详情：
	包名
	品目分类
	标的名称
	简要技术要求
	数量

	包1
	A02370200-交通管理设备
	金龙北路白南高速城北出口处和坪塘路两处T字形路口红绿灯及电子警察建设
	详见采购需求
	1批


（一）采购项目需要落实的政府采购政策：
1、强制采购：政府采购实行强制采购的节能、节水产品等。    
2、优先采购：政府采购鼓励采购节能、环境标志产品等。
3、价格评审优惠：政府采购促进中小企业发展等（包括政府采购支持监狱企业发展、政府采购促进残疾人就业）。
4、预留采购份额：
□专门面向：□中小企业 □小微企业 □监狱企业 □福利性单位
□强制分包（非专门面向）：大型企业应将采购份额的/%以上分包给中小企业，其中预留/%份额给小微企业。
（二）采购进口产品：本项目□接受 ☑拒绝 进口产品参加招标采购。
二、投标人的资格要求：
1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
投标人提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》即视为满足上述基本资格条件。
2、采购项目的特定资格条件：无。
3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
6、投标人为联合体形式的。本次招标采购□接受 ☑不接受 投标人为联合体形式。接受联合体形式的，联合体应当具备下列条件：
/。
三、获取招标文件及投标报名：
1、获取公开招标文件的时间(报名时间)：从2025年8月21日起至2025年8月28日17:00止；
2、请在衡阳市公共资源交易中心窗口办理CA认证后，在衡阳市公共资源网上交易平台（http://hyggzyjy.hengyang.gov.cn:89/TPBidder/memberLogin）进行报名，报名成功后，在本项目报名截止时间前登录衡阳市公共资源交易网站完整下载招标文件，并进行“报名确认”操作，逾期将视同放弃投标资格。投标人须从衡阳市公共资源交易网上完整下载招标文件，否则视同无效投标。网上完整下载/获取招标文件等技术资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人概不负责。如遇衡阳市公共资源交易平台操作问题，可拨打平台统一服务热线：0512-58188076，热线服务时间为工作日上午8:30时到12:00时，下午14:00时到17:00时。
3、投标人参与本项目的投标事宜，须办理以下数字证书：
（1）投标单位数字证书(电子印章); 
（2）法定代表人（单位负责人）数字证书(含电子签名或电子印章); 
（3）授权委托人数字证书(含电子签名或电子印章，若投标代表为法定代表人〔单位负责人〕，无需办理)。
具体办理流程详见衡阳市公共资源交易网市场主体服务区相关信息。数字证书(含电子印章、电子签名)有关业务流程或电话咨询手机CA互认平台(标证通：0734--8846545)、CFCA(0734--8869546)、湖南CA(0734--8846535)。
4、招标文件售价：0元。
四、开标时间与地点：
1、开标时间(提交电子投标文件的截止时间)：2025年09月11日 10时 （北京时间）；
2、开标地点：衡阳市公共资源交易不见面开标大厅（http://hyggzyjy.hengyang.gov.cn:89/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）；
3、投标文件的解密：电子投标文件上传截止时间后，投标人应在开标当天使用具有上网卡和音视频功能的电脑提前登录衡阳市公共资源交易网进入“服务导航”—“不见面开标大厅登录”。采购代理机构将在系统内公布投标人名单并核验投标保证金提交情况，然后通过不见面开标系统发出投标文件解密的指令。投标人在各自地点按“不见面开标系统”提示在规定时间自行实施远程解密参加网上开标活动（远程解密方法见衡阳市公共资源交易网--信息公开--服务指南--政府采购交易服务：《不见面大厅政府采购投标人操作手册》），投标人在采购代理机构发出解密指令之时起20分钟之内完成投标文件解密，否则视同放弃本次投标。关于“不见面开标系统”解密规定详见招标文件第三章投标须知第26条。
五、询问及质疑
1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、投标人认为招标文件或招标公告使自己的权益受到损害的，可在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)的规定，向采购人、采购代理机构提出书面质疑。联系人吴女士，联系电话15273458030。
六、投标保证金
本项目需交纳投标保证金0元。
七、联系方式
1、采购人

（1）名   称：衡山县公安局交通警察大队
（2）地   址：衡山县开云镇金龙南路188号
（3）联系人：肖林超
（4）电   话：18975457555
（5）电子邮箱：/
2、采购代理机构
（1）名   称：湖南同容德项目管理有限公司 

（2）地   址：衡阳市高新区创新中心B座20楼
（3）联系人：唐国强、吴洁、陶竹青
（4）电   话：0734-5818433、15273458030
（5）电子邮箱：/
第二章  投标须知前附表
注：本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“☑”标注。
	名称 
	内容规定 

	一、说明

	联合体投标 
	□接受☑不接受

	采购进口产品 
	☑本项目拒绝进口产品。

□本项目已经财政部门审核同意购买进口产品。
包1：      /              。
......（此项可编辑）

	二、招标文件

	实质性条款响应
	除法律、法规和规章规定外，招标文件中标注“★”号的条款为实质性要求条款（即重要条款）对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。

	一般条款允许偏离的
最高项数 
	一般商务和技术条款偏离项数之和≥12项将导致无效投标。
包1：≥   12 项将导致无效投标。 （非“★”号的技术商务条款）
......（此项可编辑）

	条款数（最高项数）的统计方法 
	招标文件中，技术部分和商务部分凡编排有单独的中文序数或阿拉伯  数字或英文字母序列号等字符的条款算一项商务或技术要求项数，但 相同内容的条款不重复计算项数。项目如有分包的话，按分包计算。

	三、投标文件的编制

	投标报价
	1、投标总价不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将视为无效投标。
2、投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将视为无效投标。（接受备选方案时除外。）
3、投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价(如果设定)，否则，在评标时将视为无效投标。
4、任何包含价格调整要求和条件的投标报价，在评标时将视为无效投标。

	备选方案 
	□接受☑不接受

	投标人的资格证明文件
	投标人有下列情形之一的，视为无效投标： 
1、未按《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》规定格式进行承诺的；
2、未按招标文件要求提交其他资格证明文件、联合体协议、分包意向协议或提供虚假资格证明文件的；
3、资格证明文件超过有效期的或未按有关规定年审合格的。

	样品提供的规定 
	□要求提供
样品提交时间：/
样品提交地点：/
☑不要求提供

	投标保证金
	本项目需交纳投标保证金0元。

	投标有效期
	90日（日历日），如投标有效期不足的，在评标时将视为无效投标。

	投标文件份数
	电子文件：在交易系统中提交电子投标文件一份。

	四、投标文件的提交

	电子投标文件的提交
	网络传输提交：投标人应在提交投标文件截止时间前将电子投标文件网络传输提交至“衡阳市公共资源交易网（https://ggzy.hengyang.gov.cn/）—投标人登录—投标文件上传模块”。逾期提交的投标文件，系统将自动拒收，视为放弃投标。

	五、开标、评标

	投标人电子投标文件解密方式
	投标人使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。

	投标人解密电子投标文件时限
	解密时限：自网上开标系统发出投标文件解密的指令起20分钟内完成，投标文件在解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其投标文件，开标继续进行。

	电子唱标
	以《开标一览表》为准，未提供的，按照无效投标处理。

	评标因素和标准 
	(提示：因评标因素“技术”项涉及政府采购政策优惠，为便于计算，应与其他评标因素分列) 

	权值 
	(说明：权值、评审因素等具体内容见第六章综合评分表) 

	无效投标的规定 
	投标文件中除前章节条款所述情况外，有下列情况之一的，也应在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： 
（1）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的(缺漏招标文件所要求的内容)；
（2）不符合法律、法规和招标文件其他规定的实质性内容。

	废标的规定 
	有下列情形之一时，评标委员会应予废标： 
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的； 
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
（3）投标人的报价超过了采购预算或超过最高限价的； 
（4）因重大变故，采购任务取消的。 

	关于多家代理商参加核心产品同一品牌产品投标的规定
	1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
2、非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件载明的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
3、本项目核心产品为：区域联网自适应信号控制机。

	投标文件修正
	投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正。

	推荐的中标候选人数量
	按评标委员会推荐顺序确定前3名（详见第六章）

	强制采购
	标记★符号的节能、节水产品
	投标人应按财库〔2019〕9号和财库〔2019〕19号文件要求，此仅限于《节能产品政府采购品目清单》内的，除财政部另有规定外，标记★符号产品为政府强制采购节能、节水产品；投标人提供的产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效，不是品目清单内的产品，在评审时不予以考虑：
采用综合评分法时，对于价格和技术分，应分别给予总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：价格部分4%、技术部分4%。

	优先
采购
	非标记★符号的节能、节水产品或环境标志产品
	投标人应按财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号和财库〔2019〕18号文件要求，此仅限于《节能产品政府采购品目清单》（非标记★符号的节能、节水产品）或《环境标志产品政府采购品目清单》内产品；投标人提供的产品应当取得国家确认的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，不是品目清单内的产品，在评审时不予以考虑：
采用综合评分法时，对于价格和技术分，应分别给予总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：价格部分4%、技术部分4%。 

	政府采购优惠政策
	中小企业
	行业类别如下：

（一）农、林、牧、渔业

（二）工业

（三）建筑业

（四）批发业

（五）零售业

（六）交通运输业

（七）仓储业

（八）邮政业

（九）住宿业

（十）餐饮业

（十一）信息传输业

（十二）软件和信息技术服务业

（十三）房地产开发经营

（十四）物业管理

（十五）租赁和商务服务业

（十六）其他未列明行业

	
	
	中小企业划分标准按国家规定执行：
依据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号）等规定进行中小企业划分。
投标人应提交符合《财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库﹝2020﹞46号）规定的《中小企业声明函》。

	
	
	□本项目中第包，所属行业，专门面向中小企业采购，不再执行价格扣除和评审优惠的扶持政策。
□本项目中第包，所属行业，专门面向小微企业采购，不再执行价格扣除和评审优惠的扶持政策。

	
	
	☑一、本项目中第1包，所属行业工业，非专门面向中小企业采购（投标人如为中小企业，投标文件中必须按招标文件要求的格式提供《中小企业声明函》，否则评审时不予考虑），给予小微企业报价10%-20%的扣除，用扣除后的价格参加评审，本项目具体扣除比例为：价格部分10％。
注：如整包响应，整包所有品目均为小型、微型企业制造才进行价格扣除。小型、微型企业提供大中型企业制造的货物的，视同为大中型企业。
□二、本项目非专门面向中小企业采购，预留40％以上份额专门面向中小企业采购（其中预留给小微企业的比例不低于60%），投标人在投标文件的中小企业声明函中明确被分包企业名称（制造商名称），并提供分包意向协议。中标人的分包协议须作为中标人与采购人签订的政府采购合同附件报同级财政政府采购监督管理部门和有关部门备案。接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。接受大中型企业投标人（制造商）与小微企业组成联合体或者允许大中型企业投标人（制造商）向一家或者多家小微企业（制造商）分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业（制造商）的合同份额占到合同总金额40%以上的，对联合体或者大中型企业投标人（制造商）的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。本项目具体扣除比例为：价格部分/％。

	
	残疾人福利性单位、监企业狱
	☑本项目中第1包，所属行业工业，非专门面向残疾人福利性单位、监狱企业采购（投标人如为残疾人福利性单位或监狱企业，投标文件中必须按招标文件要求的格式提供《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明材料，否则评审时不予考虑）： 
残疾人福利性单位、监狱企业视同为小型、微型企业，给予残疾人福利性单位、监狱企业报价10%-20%的扣除，用扣除后的价格参加评审，本项目具体扣除比例为：价格部分10％。

	
	多处获得政府采购政策优惠的计算方法
	1、投标人所投产品同时符合政府采购强制采购（或优先采购）节能、节水产品和优先采购环境标志产品政策的，投标人可选择其一，也可均填报。对均填报的，评标委员会评审时，只能选择其一，选择优惠范围最多的优惠政策进行评审。  
2、扶持中小企业发展的优惠政策可以与强制采购（或优先采购）优惠政策叠加享受。
3、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受扶持中小企业发展的优惠政策。

	
	政府采购合同融资
	投标人有政府采购合同融资需求的，可登录湖南政府采购网衡阳分网政府采购合同融资线上平台（http://220.168.30.70:89/page/portal/financeBankInfo_portal_hy.jsp?area_id=28）了解相关业务。

	七、合同签订

	履约担保 
	□需要。担保金额及方式：
/。
☑不需要。

	八、其他规定

	信用记录
	1、采购人或采购代理机构在对投标人进行资格审查时，还应对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，应拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
2、信用记录查询网站：“信用中国”网、中国政府采购网。
3、信用甄别时间：开标后至评标开始前。

	采购代理服务费 
	按照委托代理协议约定由采购人支付。

	网上开评标说明
	1、本项目采用网上开标模式，远程开标项目的时间以国家授时中心发布的时间为准。开标当日，投标人无需到达开标现场。开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法定代表人（单位负责人）应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、答疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法定代表人（单位负责人），投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。
2、本项目报名、下载、上传均通过互联网操作，请投标人充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。
3、参与网上开标的投标人，请在“衡阳市公共资源交易网（https://ggzy.hengyang.gov.cn/）--信息公开--服务指南模块”下载操作手册（不见面开标大厅操作手册-投标人），投标人应仔细阅读。开标、投标文件解密均在“不见面开标大厅”进行。投标人使用不见面开标大厅遇到问题时，可拨打平台统一服务热线：0512-58188076。 
4、投标文件提交截止时间前，采购人或采购代理机构提前进入不见面开标大厅，播放测试音频，各投标人的授权委托人或法定代表人（单位负责人）提前进入不见面开标大厅（登录衡阳市公共资源交易网（https://ggzy.hengyang.gov.cn/）找到“服务导航-不见面开标大厅登录”模块），根据操作手册（进入相应项目的开标会议区）收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未按时加入开标会议区并完成CA或账号密码登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程质疑的权利，投标人将无法看到解密指令、开标、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果。
5、开标环节，采购人或采购代理机构应导出并打印《标书雷同性分析检查表》，同《开标记录表》共同作为开标结果。
6、评标期间，评标委员会可能通过衡阳市公共资源交易网交易系统要求投标人进行澄清答复，投标人应及时关注交易系统动态，在评标结束前不要离线。投标人关注交易系统动态的操作：登录衡阳市公共资源交易网（https://ggzy.hengyang.gov.cn/），点击进入“服务导航-投标人登录”模块，关注“采购业务-评标澄清答复”动态。如评标委员会通过衡阳市公共资源交易网交易系统要求投标人进行澄清答复，投标人应在规定的时间内在线答复并进行电子签章确认，否则，视为投标人放弃澄清答复的权利，投标人承担由此导致的一切后果。

	其他
	1 、评标期间，评标委员会可能通过衡阳市公共资源交易网交易系统要求投标人进行澄清答复，投标人应及时关注交易系统动态，在评标结束前不要离线。投标人关注交易系统动态的操作：登录衡阳市公共资源交易网（https://ggzy.hengyang.gov.cn/），点击进入“服务导航-投标人登录”模块，关注“采购业务-评标澄清答复”动态。如评标委员会通过衡阳市公共资源交易网交易系统要求投标人进行澄清答复，投标人应在规定的时间内在线答复并进行电子签章确认，否则，视为投标人放弃澄清答复的权利，投标人承担由此导致的一切后果。
2、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人 的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当线上要求其 在评标过程中合理的时间内提供数据电文说明，必要时在交易系统线 上提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的或未在规定时 限内在线 响应，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3、根据《〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉释义》允许银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业，可以以分公司名义参加本项目投标。招标文件中涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构负责人”。（银行、保险、石油石化、电力、通信等有关行业特殊情况的单位，投标人可使用集团内相关资质。）

4、本项目核心产品为：区域联网自适应信号控制机。


第三章  投标须知
一、说明 
1.适用范围 
1.1本招标文件适用于投标邀请中所述采购项目。
2.定义 
2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本采购项目的采购人名称、地址、电话、联系人见投标须知前附表。 
2.2“采购代理机构”系指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和经财政部门认定资格的其他采购代理机构。
2.3“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。 
2.4电子招标投标：是指电子招标投标各方参与人（以下简称交易参与人）按照有关法律法规的规定，应用网络信息技术，使用衡阳市公共资源网上交易平台(以下简称交易平台)，进行的招标投标活动。
2.5“货物”系指投标人按招标文件要求，向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。 
2.6“服务”系指招标文件规定投标人须承担的系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。 
3.投标人的资格要求 
3.1投标人应当符合投标邀请中规定的下列资格条件要求：
（1）《中华人民共和国政府采购法》（以下简称“《政府采购法》”）第二十二条第一款规定的投标人基本资格条件； 
（2）采购项目有特殊要求，招标文件规定的投标人特定资格条件。 
3.2投标人不得存在下列情形之一： 
（1）与采购人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。 
（2）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 
（3）在参加本项目政府采购活动前3年因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动。 
3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3.4为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
4.投标费用 
4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。 
5.授权委托 
5.1投标人代表可为投标人的法定代表人（非法人组织、个体工商户等的负责人称为单位负责人）或其授权委托人。投标人代表为投标人法定代表人（单位负责人）的，应提供法定代表人（单位负责人）身份证明；投标人代表不是投标人法定代表人（单位负责人）的，应提供法定代表人（单位负责人）授权委托书，并附法定代表人（单位负责人）身份证明。 
6.联合体投标 
6.1除投标须知前附表另有规定，本采购项目不接受除政府采购政策规定以外的其他联合体投标。 
6.2投标人以联合体形式投标，除应符合本章第3.2款、第3.3款、第3.4款规定外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例； 
（2）联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的资格条件； 
（3）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级 
（4）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一项目的采购活动。 
7.采购进口产品 
7.1除投标须知前附表另有规定外，本采购项目拒绝进口产品参加投标。 
7.2本章第7.1款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。
二、招标文件 
8.招标文件的构成 
8.1招标文件共七章，分两部分。各部分的内容如下： 
第一章  投标邀请
第二章  投标须知前附表
第三章  投标须知
一、说明 
二、招标文件 
三、投标文件的编制 
四、投标文件的提交 
五、开标与评标
六、中标信息公告与中标通知书 
七、投标人质疑
八、合同签订  
九、其他规定 
第四章  采购合同协议书
第五章  采购内容与要求 
技术要求
商务要求
第六章  综合评分表
第七章  投标文件格式与要求 
9.招标文件的提供 
9.1招标文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见招标文件投标邀请。 
9.2投标人应及时登录交易平台下载招标文件，并按规定要求在网站完成投标报名。 
9.3招标文件的提供期限截止时，确认报名的投标人少于三家，采购人或采购代理机构可以延长招标文件的提供期限或者不再限制提供期限，并发布更正公告。延长招标文件的提供期限或者不再限制提供期限的，遵守本章第11.1款关于招标文件修改的规定。 
10.偏离
10.1本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款（参数）偏离。 
10.2除法律、法规和规章规定外，招标文件中标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。 
10.3第二章和第五章中的一般商务和技术条款（参数），在超出允许偏离的条款数（见投标须知前附表）时，在评标时将其视为无效投标。
10.4条款数（最高项数）的统计方法见投标须知前附表。 
11.招标文件的澄清与修改 
11.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标须知前附表规定的提交投标文件截止时间至少15日前，在财政部门指定的媒体和衡阳市公共资源交易中心网站发布澄清或者修改的内容。
11.2如果澄清或者修改发出的时间距投标截止时间不足15日，将相应顺延投标截止时间。 
12. 推迟投标截止时间和开标时间 
采购代理机构可以视采购具体情况，推迟投标截止时间和开标时间，并将变更时间在财政部门指定的媒体和衡阳市公共资源交易中心网站发布更正公告。 
三、投标文件的编制
13.投标语言 
投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。 
14.计量单位 
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 
15.投标文件组成 
投标文件由资格证明文件、商务文件、技术文件三部分组成。详见第七章投标文件格式与要求。
16.投标报价 
16.1投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。 
16.2投标人应按《开标一览表》和《分项价格表》的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标总价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将视为无效投标。 
16.3除投标须知前附表允许提交备选方案外，投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将视为无效投标。 
16.4投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价(如果设定)，否则，在评标时将视无效投标。采购项目预算、最高限价见投标邀请。 
16.5投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标报价，在评标时将其视为无效投标。 
16.6投标人的价格优惠应当直接在开标一览表的投标报价中给出。 
17.备选方案 
17.1除投标须知前附表另有规定外，本采购项目不接受备选方案投标。 
17.2接受备选方案投标时： 
17.2.1投标人在投标文件中只能提交一个备选方案并注明主选方案，且备选方案的投标报价不得高于主选方案。如果投标人在投标文件中提交两个以上备选方案或未注明何为主选方案，在评标时将其视为无效投标。 
17.2.2备选方案应当在《开标一览表》备注中列出。 
18.投标人的资格证明文件 
18.1投标人应提交满足投标邀请规定的资格条件要求的证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分。
18.2如果投标人为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在资格审查时将其视为无效投标。
18.3投标人有下列情形之一的，视为无效投标： 
18.3.1未按《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》规定格式进行承诺的；
18.3.2 未按招标文件要求提交其他资格证明文件、联合体协议、分包意向协议或提供虚假资格证明文件的；
18.3.3 资格证明文件超过有效期的或未按有关规定年审合格的。 
19.投标文件符合招标文件规定的证明文件 
19.1投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分。 
19.2投标人应按招标文件要求详细填写相关表格。 
19.3商务、技术偏离表中应对照招标文件所有商务、技术要求如实填写。
19.4投标须知前附表规定投标人在投标时提供样品的，投标人有以下情形之一的，在评标时将不予评分：
19.4.1未在投标须知前附表规定的提交时间、地点提交的； 
19.4.2投标人提交的样品与招标文件中规定的样品标准要求不一致的。 
20.投标保证金 
本项目投标保证金详见投标须知前附表投标保证金之规定。
21.投标有效期 
投标有效期见投标须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标邀请规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。 
22.投标文件的编制和签署 
22.1电子投标文件：投标人应按照电子招标文件要求制作电子投标文件，并进行电子签名和盖章。
22.1.1投标人确认投标后，应从交易平台上下载“电子招标文件制作工具”，并使用此工具编制电子投标文件，否则将可能影响电子投标文件的上传而导致投标无效。
22.1.2投标人因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件视为无效投标文件。
22.1.3电子招投标文件具有法律效力，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。
四、投标文件的提交 
23.电子投标文件的提交
23.1电子投标文件的密封和标记
23.1.1电子投标文件通过数字证书进行加密并签章。未按要求加密和数字证书认证的投标文件，电子开标软件将无法接受，采购代理机构不予受理。
23.2电子投标文件的提交
23.2.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前将电子投标文件上传到指定网站的指定栏目。逾期不予受理。
23.2.2如遇系统提示“上传未成功”，投标人应及时重新修改文件或与系统运维机构联系，查明原因，确保上传无误，因自身原因导致不能上传的，由投标人自行承担责任。
23.3电子投标文件的修改和撤回 
投标人在招标文件规定的投标截止时间前，可以撤回已上传的电子投标文件，也可以撤回并修改后再重新上传。在投标截止时间之后，投标人撤回其电子投标文件的，按政府采购相关规定接受处罚。
24.无论中标与否，投标人的投标文件均不予退还。
25.串通投标 
有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装。
五、开标、评标 
26.开标 
26.1投标人可通过网上开标系统参加开标会；
26.2开标程序。采购代理机构在规定的时间内，按下列程序进行开标；
26.2.1投标人在开标时间前提前登录网上开标系统；
26.2.2开标时间，由系统在线公布投标人名单，并核验投标保证金到账或电子保函情况；
26.2.3投标人根据系统发出投标文件解密指令提示后在规定时间内使用加密投标文件的CA数字证书进行投标文件解密。解密时限为20分钟，投标文件在解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其投标文件，开标继续进行。 
26.2.4唱标：以《开标一览表》为准，未提供的按无效投标处理。在线生成的《开标记录表》所有有效投标人可以在线即时查看、下载。  
26.2.5投标人法定代表人（单位负责人）或授权委托人应在系统规定的时间内在开标记录上进行确认，否则视同认可开标结果。
26.3开标时，出现下列情形之一的，不得进入评标：
26.3.1开标时，出现下列情形之一的，视为投标人撤销其投标：
（1）投标人未按要求配置开标所需的软硬件设备，导致解密失败的；
（2）投标人电脑故障或无法上网，导致解密失败的； 

（3）解密锁发生故障、失效、错误等，导致解密失败的；
（4）解密时间超过规定时限的；
（5）其他由于投标人自身原因导致解密失效的情形。
26.3.2如因网上开标系统出现系统故障，导致开标解密无法完成的，由采购人或采购代理机构向交易平台提出延长解密时间的申请，交易平台酌情延长解密时间。

27.政府采购政策支持

省级以上财政部门关于政府采购强制采购、优先采购以及支持中小企业的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)和中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）查询。本项目价格扣除或加分比例见投标须知前附表。
27.1强制采购：
产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购。纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注★符号产品），投标人提供的产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效。实施政府强制采购的，评审时按投标须知前附表的规定给予价格部分和技术部分加分。
27.2优先采购：
对纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品（非标记★符号节能产品）、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按投标须知前附表的规定给予价格部分和技术部分加分。
27.3小微企业评审优惠:
（1）在货物采购项目中，投标人提供的货物均为小型、微型企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。投标人提供的货物、工程或者服务符合上述情况的，按《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）和《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》（湘财购〔2022〕17号）规定，评审时按投标须知前附表的规定给予价格扣除，用扣除后的价格参加评审。本项所称货物不包括使用大中型企业注册商标的货物。
（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，具体按投标须知前附表的规定给予价格扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。
（3）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，具体按投标须知前附表的规定给予价格扣除，用扣除后的价格参加评审。
（4）中小企业划分标准按投标须知前附表的规定执行。
27.4政府采购政策交叉与叠加
（1）符合政府采购强制采购和优先采购政策的，产品只能享受节能产品、节水产品、环境标志产品等产品优惠中的一项（投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据）。
（2）投标人同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；
（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“节水产品”、“环境标志产品”中的一项政府采购优惠累加计算。
27.5投标文件符合本章第27.1款、第27.2款、第27.3款规定的，投标人应提供相关证明资料。
（1）节能产品、节水产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（扫描件）。
（2）中小企业：按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，提供《中小企业声明函》（格式）。
（3）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定提供证明文件（扫描件）。
（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。
27.6 投标人有政府采购合同融资需求的，详见投标须知前附表。
28.评标 
28.1评标委员会 
28.1.1评标由依法组成的评标委员会负责。 
28.2评标方法 
28.2.1评标方法：综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。 
28.2.2本采购项目的评标因素和标准见综合评分表。 
28.3投标文件的初步评审 
28.3.1初步评审分为资格性审查和符合性审查。 
（1）资格性审查。根据法律法规和招标文件的规定，采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明材料、信用记录、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。对未通过资格审查的投标人，将告知投标人原因。 
（2）符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。 
（3）评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。 
28.3.2投标文件中除前章节条款所述情况外，有下列情况之一的，也应在资格性、符合性审查时按照无效投标处理： 
（1）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的(缺漏招标文件所要求的内容)；
（2）不符合法律、法规和招标文件其他规定的。 
28.3.3有下列情形之一时，评标委员会应予废标，并将理由通知所有投标人。废标的情形同时在投标须知前附表集中列示： 
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的； 
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
（3）投标人的报价均超过了采购预算； 
（4）因重大变故，采购任务取消的。 
28.3.4多家代理商提供同一品牌产品投标的，在统计投标人数量时要求如下：
（1）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
（2）非单一产品采购项目时，多家投标人提供的招标文件载明的核心产品品牌相同的，按前（1）规定处理。
28.4澄清有关问题 
28.4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
28.4.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用数据电文形式，并根据要求进行电子签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
28.4.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标人应对修正进行确认，如不确认，评标时将视为无效投标。 
28.4.4有效的数据电文澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。 
28.5比较与评价 
28.5.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。 
28.5.2价格评审。价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他有效投标人的价格分统一按照下列公式计算： 
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格参与价格评审。 
28.5.3涉及政府采购政策优惠的，按投标须知前附表规定调整投标人的技术、价格得分或总得分。  
28.5.4评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、计分。
28.5.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供数据电文说明，必要时提交相关证明材料（提交电子扫描件）；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
28.5.6评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
28.6推荐中标候选人名单 
28.6.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按评审后的价格由低到高顺序排序。得分相同但价格相同的，按评审后的技术得分由高到低顺序排序。
28.6.2本次招标采购推荐的中标候选人数量见第六章。 
六、中标信息公告与中标通知书
29.中标信息公告 
中标人确定后，中标信息将在财政部门指定的媒体和衡阳市公共资源交易网上公告。 
30.中标通知书
30.1中标结果通知 

30.1.1在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构将以数据电文形式向中标人发出已完成电子签章的《中标通知书》。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。
30.1.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
七、询问、质疑与投诉
31. 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人将在三个工作日内作出答复。 
32. 投标人认为招标文件、采购过程和中标成交结果使自己的权益受到损害时，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。
33.前款“应知其权益受到损害之日”是指：
33.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日起 
33.2对采购程序提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； 
33.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 
34. 投标人提出质疑的，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，并提供质疑函和必要的证明材料。采购人或采购代理机构应当向质疑投标人开具签收回执。 
35.质疑函应当包括下列内容： 
35.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
35.2质疑项目的名称、编号；
35.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； 
35.4事实依据； 
35.5必要的法律依据； 
35.6提出质疑的日期。
36.质疑书应当由质疑投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖投标人单位公章，由授权的代理人签字的应附其法定代表人（单位负责人）委托授权书。 
37.采购人应当在签收回执之日起七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人或采购代理机构。 
38.质疑投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向财政部门提出投诉。  
八、合同签订 
39.履约担保 
中标人在收到中标通知书后十日内，需向采购人提交履约担保的，应按照投标须知前附表的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。 
40.签订合同 
采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。  
九、其他规定 
41.信用记录
41.1为推进政府采购诚信体系建设，投标人在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读省级以上财政部门相关政策规定。
41.2采购人或采购代理机构在对投标人进行资格审查时，还应对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，应拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
41.3信用记录查询网站见投标须知前附表。
41.4信用甄别时间见投标须知前附表。
41.5信用信息查询记录和证据留存具体方式：对有不良信用记录的投标人情况截图，作为查询记录和证据。
42.网上开标说明（详见投标须知前附表）
43.采购代理服务费 
采购代理服务费见投标须知前附表。
44.其他
招标文件的其他规定见投标须知前附表。
第四章   采购合同协议书
政府采购编号：                             
委托代理编号：                             
采购人（全称）：                      （甲方） 
中标人（全称）：                      （乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。 
1.项目管理信息 
（1）采购组织形式：                          
（2）采购方式：                          
（3）项目名称：                          
2.合同标的及金额 
	序号
	标的名称
	型号规格
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合同金额小写：                      
大写：                      


3.履行合同的时间、地点及方式：                       
4.付款：                        。 
5.解决合同纠纷方式 
首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷： 
□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼 
6.组成合同的文件 
合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释： 
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议 
（2）本合同协议书 
（3）中标或成交通知书 
（4）政府采购合同格式条款 
（5）投标文件 
（6）招标文件 
（7）标准、规范及有关技术文件 
合同订立时间：         年      月      日 
合同订立地点：                            
    
	甲方：（公章）
	乙方：（公章）

	法定代表人（单位负责人）：      
	法定代表人（单位负责人）：          

	授权委托人：                      
	授权委托人：                         

	电话：                           
	电话：                               

	传真：                            
	传真：                                 

	开户银行：                         

	帐        号：                         


第五章  采购内容与要求
第一节 技术要求
采购内容及数量

	包号
	品目分类
	标的名称
	数量
	预算金额

	包1
	A02370200-交通管理设备
	金龙北路白南高速城北出口处和坪塘路两处T字形路口红绿灯及电子警察建设
	1批
	1131959元


说明： 
1、本项目“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。 
2、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。 
技术参数及要求

	一、衡山北互通平交口

	序号
	设备名称
	规格要求
	数量
	单位

	一、
	交通信号控制

	1
	方向指示信号灯
	包含：灯具、帽檐、装饰边、背杆支架、U型抱箍（直径：120mm）
产品尺寸：1380×455×130mm（铝壳灯体）
面罩规格：φ400mm 
面罩材质：玻璃
外壳材质：铝压铸
表面处理：黑色喷塑哑光
LED数量：红90，黄90，绿90
LED波长：红：625nm；黄：590nm；绿：505nm
LED直径：φ5mm 
单管电流：＜18mA
LED寿命：≥70000小时
绝缘电阻：≥500MΩ
介电强度：≥1440V
中心亮度：5000 ~15000 cd/m2
可视距离：＞450m
可视角度：＞30°
工作电压：AC 220V±44V，50HZ   
功率：功率≤20W
工作温度：-40 ~ +80℃ 
相对湿度：≤93%
防护等级：IP53
重量：32kg
	1
	台

	2
	机动车信号灯
	包含：灯具、帽檐、装饰边、背杆支架、U型抱箍（直径：170mm）
产品尺寸：1380×455×130mm（铝壳灯体）
面罩规格：φ400mm 
面罩材质：玻璃
外壳材质：铝压铸
表面处理：黑色喷塑哑光
LED数量：红156，黄156，绿156
LED波长：红：625nm；黄：590nm；绿：505nm
LED直径：φ5mm 
单管电流：＜18mA
LED寿命：≥70000小时
绝缘电阻：≥500MΩ
介电强度：≥1440V
中心光强：400 ~1000 cd
可视距离：＞450m
可视角度：＞30°
工作电压：AC 220V±44V，50HZ   
功率：功率≤20W
工作温度：-40 ~ +80℃ 
相对湿度：≤93%
防护等级：IP53
重量：33kg
	3
	台

	3
	行人信号灯
	3米一体化不锈钢铝制303双8静态人行灯
包含：一体化灯具
产品尺寸：3000×420×150 mm
面罩规格：φ300mm 
面罩材质：玻璃
外壳材质：铝槽、不锈钢板、底座镀锌钢板
计时方式    学习/触发/RS485通信
LED数量：人行灯：红60，绿56；倒计时：红140，绿140
LED波长：红：625nm；绿：505nm
LED直径：φ5mm 
单管电流：＜18mA
LED寿命：≥70000小时
绝缘电阻：≥500MΩ
介电强度：≥1440V
中心光强：150~400 cd
可视距离：＞300m
可视角度：＞30°
工作电压：AC 220V±44V，50HZ   
功率：功率≤15W
工作温度：-40 ~ +80℃ 
相对湿度：≤93%
防护等级：IP53
重量：≤80kg
	6
	台

	4
	信号

灯杆
	八角立杆对角φ320-380-10mm，高度6.8m，
八角横臂对角φ110-300-6mm，横臂长12m，热镀锌喷塑。
	2
	根

	5
	单柱式信号灯杆
	立杆ф140-6mm，高度5米，热镀锌喷塑。
	1
	根

	6
	人行灯立杆
	φ89*4*3500mm，热镀锌喷塑，含地笼、基础
	6
	根

	7
	车流量检测器
	全局曝光CMOS低照度毫米波雷达摄像机。
支持多目标机动车检测及目标可视化，纵向500米。
支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响。
采用H.264/H.265 High Profile编码，可输出Full HD4096×2160@25fps实时图像。
支持输出H.265或H.264码流，三路高清码流可分别独立设置不同的高清分辨率，帧率与码率。
支持雷达视频融合检测车辆目标。
内置深度学习算法，支持智能识别功能，支持车牌识别及目标全结构化。
取证模式（事件检测）：支持拥堵、行人、路障、施工、抛洒物、事故检测 、压线、变道、逆行、未保持安全车距、斑马线未减速、蛇形行驶、右侧超车、机动车低速行驶、飙车、连续变道、大车占道、加塞、超速、低能见度、路口溢出、违停违章检测功能；支持多种道路交通参数采集：车道流量(区分大、中、小型车)、车道速度 。
视频电警模式：支持不按导向行驶、违章变道、逆行、路口停车、机占非、掉头不让直行、左转不让直行、闯绿灯、闯红灯、加塞、压车道线、违反禁令标志、超速、绿灯停车、占用机动车道、未带头盔、大弯小转、禁摩、违章掉头、违法停车、不礼让行人、大车右转不停车、斑马线未减速、不让右方道路来车先行、未交替通行、环岛路口未让行。
	3
	台

	8
	车流量检测设备支架
	SPCC，横杆支架，可用于固定点位安装云台类产品，横杆直径90mm~300mm
	3
	只

	9
	区域联网自适应信号控制机
	1、采用国际标准通信协议NTCIP，提供符合标准的协议接口，并通过中国软件评测中心测试，符合GB25280-2016及GB/T20999-2007
2、控制路数：最大支持48路；
3、相位控制数：支持≥64个主相位，并支持主相位重复运行，满足周期内交通流重复放行及参数独立设置；
4、信号组输出数：支持16组独立信号输出；
5、控制转换：支持手动控制和自动控制切换，满足最小安全时间，设备信号切换不突变；
6、倒计时功能：支持学习式倒计时、脉冲式倒计时、485通讯式倒计时设置，以及通讯式倒计时国标和波特率设置；
7、自动维护：支持；
8、故障监测：绿冲突监测降级机制；灯具监测故障降级机制；故障软件黄闪控制；独立硬件黄闪控制；故障信息上载查询；
9、电源输入：1个主电源输入；1个应急电源输入（支持主备电源旋钮开关切换）；
10、网络接口：主控板1个百兆电口；通讯板2个百兆电口（其中1个电口和光口复用一个MAC地址），1个百兆光口；
	1
	台

	10
	电力电缆
	VV22-0.6/1kV-3x16mm2
	50
	米

	11
	电表开户
	市电开户，含架线电杆、电力管道、表前电缆等所有设施
	1
	项

	12
	IDC数据专线
	路口与IDC机房裸光纤公安专线，含一年租赁费、通信电路开户初装费
	1
	条

	13
	控制电源线
	ZR-KVVP22 4*2.5mm2
	450
	米

	14
	控制电源线
	ZR-KVVP22 3*2.5mm2
	380
	米

	15
	八角立杆基础
	2×2×2.2米，C25，含浇筑、模板、养护等
	2
	项

	16
	单立杆基础
	1.3×1.3×1.5米，C25，含浇筑、模板、养护等
	1
	项

	17
	人行灯立杆基础
	0.6×0.6×0.7米，C25，含浇筑、模板、养护等
	6
	项

	18
	顶管
	HDPE50，拖拉管
	90
	米

	19
	PE管
	HDPE50
	324
	米

	20
	接线井
	砖砌，C250铸铁井盖，内空640×840×1300mm
	11
	座

	21
	信号系统接入及集成
	信号控制系统接入县交警中心平台及上级公安交管平台，含开发、调试及平台授权扩容。功能包括但不限于：信号控制、静态绿波、动态绿波、特勤任务、手动特勤、路口诊断优化、干线诊断优化、区域控制、路口交通评价、干线交通评价、路口运行检测、绿波运行检测、周期指标、运行方案查询
	1
	项

	22
	辅材
	施工工具、汽油、沥青，钻头，开关，配材，胶带、套管、角钢、螺丝、接线端子排等
	1
	项

	23
	线缆敷设、施工协调
	1、设备安装调试
2、路面开挖及恢复，线路架空敷设。包含：施工许可证、渣土运输费、绿化恢复及赔付费、城管、当地村民、园林等各种相关单位及个人的协调费用
	1
	项

	二、
	电子警察

	1
	电警摄像机
	采用多光谱融合技术，可以在晚间使用内置LED灯结合红外爆闪灯的情况下，仍得到全彩的图片，解决夜间白光爆闪光污染。
内置摄像机采用2个1.1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率可达4112 × 3072，帧率高达25帧，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点。
视频采用H.265、H.264或MJPEG编码，低延时，低码率，压缩比高，处理灵活。
支持白天用白光爆闪，晚上用内置灯或外置LED灯加红外爆闪同步补光。
支持视频触发等多种触发模式并实现全结构化：支持深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、行人、人脸等目标全结构化信息，为大数据业务提供全方位的特征数据基础。
支持机动车的车牌，车身颜色，车型，子品牌，驾驶室人员等特征检测，支持机动车的过车记录和违章行为检测抓拍。
支持非机动车和行人的抓拍和特征检测。
支持车辆检测处理器、雷达、补光灯的接入。
支持远程数据上传，GB/T 28181视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议，可将抓拍的图片上传给路口控制机、FTP服务器或者后端平台。
可支持TF插卡本地存储，可支持至256G，抓拍图片可断网续传。
支持5G网络上传数据，支持卡口、违章图片数据上传。
支持中国香港、中国澳门和大陆车牌识别。
	3
	台

	2
	卡口摄像机
	内置摄像机采用2个1.1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率可达4112 × 3072，帧率高达25帧，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点。
视频采用H.265、H.264或MJPEG编码，低延时，低码率，压缩比高，处理灵活。
支持LED频闪灯同步补光。
支持机动车辆、非机动车、行人抓拍。
支持车牌、车型、车身颜色（环境光有要求）、车标、子品牌等信息识别功能，支持压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶等违法检测功能。
红绿灯信号检测方式支持：IO信号，红绿灯检测器，视频检测。
支持远程数据上传，GB/T 28181视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议，可将抓拍的图片上传给路口控制机、FTP服务器或者后端平台。
可支持TF插卡本地存储，可支持至256G，抓拍图片可断网续传；
支持5G网络上传数据，支持卡口、违章图片数据上传。
支持中国香港、中国澳门和大陆车牌识别。

▲设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光；抓拍支持输出三张同时刻同目标图片，包括可见光路图片(全彩)、红外路图片(黑白)和融合图片(全彩)，三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。
	3
	台

	3
	交通违章取证球机
	违章取证:球机通道支持违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头六种违章事件检测;枪机通道支持逆行、压线、变道、机占非、掉头五种违章事件检测;交通事件检测:球机通道支持拥堵检测、施工检测、交通事故检测;枪机通道支持拥堵检测、施工检测、交通事故检测;
交通数据采集:支持车流量、车道平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率信息采集;
车辆检测:球机通道支持过车抓拍，进行牌识，并对车辆进行全结构化分析。枪机通道支持过车抓拍进行牌识，并对车辆进行全结构化分析。
支持350米车辆目标检测，支持多目标的位置，车道，速度、方向、迹等信息检测。支持对于车辆违停检测，抓拍;
球机通道自带白光灯，支持针对车牌进行自光补光，提升产品适应范围;Smart事件:支持全景摄像机对设定区域进行布防，当检测到目标时联动特写摄像机对目标进行跟踪及报警，实现周界布防。跟踪后有两种模式:跟踪抓拍和接管跟踪，两者功能互斥:接管跟踪:当跟踪的目标离开全景摄像机画面后，特写摄像机继续对目标进行跟踪，扩大跟踪范围;车辆布控:支持前端实时建模比对，对授权和非授权名单车辆进行布控跟踪，跟踪过程中目标经纬度信息实时上传，构建时空域场景:
车辆轨迹与车牌信息拟合:支持350米车辆目标检测，目标轨迹输出，车辆车牌与车辆轨迹拟合，输出目标轨迹信息;;支持自动和手动标定:枪机与雷达标定，球机与枪机标定;全息路口及全息道路信息展示:雷球探测路口，道路车辆信息，实现车流投射效果，平台进行接力展示全息路口及全息道路信息。
交通事故车辆信息上报:雷球检测发送交通事故的车辆，判断出交通事故事件，上报现场事件发生前后照片图片、视频、雷达轨迹组成证据链，辅助交警定责。
支持前端实时建模比对，对授权和非授权名单车辆进行布控跟踪，跟踪过程中目标经纬度信息实时上传，构建时空域场景。
支持GB35114安全加密
支持MicroSD卡，最大支持256GB;
探测距离:窄波束:350m
宽波束:100m
测速范围:-300Km/h~300Km/h
水平角度:窄波束:-14.5°~+14.5°

▲可将雷达和视频探测到的路口、道路车辆信息在智慧交管平台进行虚拟化 3D 投影，在平台上显示实时的车流信息，平台可接力展示各区域设备监控画面和雷达探测信息的路口和目标投影。
	1
	台

	4
	频闪补光灯
	1、色温范围2700-3000K。
2、最佳照射距离18～23米。
3、支持通过相机远程控制20级亮度等级，控制补光灯点亮和熄灭。
4、支持RS485串口软件升级。
5、支持抓拍同步补光功能。
6、响应时间 90us。
	8
	台

	5
	四合一补光灯
	1、集成LED和气体放电光源 ；
2、支持暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种模式；
3、支持LED亮度等级0~99级可调；
4、LED光源色温：3000K~6500K；
5、支持通过光敏进行红外和白光切换；
6、支持在红外模式下气体放电爆闪时，LED爆闪同步闪光；
7、支持LED频闪熄灭时，叶片自动切换成白光模式；
8、在距离补光灯20米处，LED频闪亮度等级20级时，中心光斑的照度不得超过40lx；
9、支持在白光模式下触发氙气爆闪时，LED爆闪不闪光；
10、具备符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》的检测报告；
11、支持通过光敏进行红外和白光切换；
12、符合GB/T 37958-2019《视频监控系统主动照明部件光辐射安全要求》的0类危险要求；
	8
	台

	6
	存储卡
	Class 10，256GB
	7
	张

	7
	交通技术监控机柜
	工作温度-30℃～70℃
工作湿度10%～90%
尺寸：600mm(宽) x 1150mm(高) x 600mm(深)
内置机柜监测仪，实现电力与环境量检测、远程电力控制功能
内置散热风扇，机柜内温度过高时自动开启
内置温湿度传感器，实时检测机柜内温湿度信息
内置强电保护模块，电压或电流异常时自动进行保护
可选配振动传感器，敲打、撬动机柜时触发设备报警、相机抓拍
可选配针孔摄像机，机柜门异常开启时自动抓拍图片，实现机柜防盗功能
支持无线传输的型号，监测数据可无线上传中心平台，可实现短信报警提醒功能
	1
	台

	8
	智能机柜
	1、防护等级IP55；喷粉处理箱体，具备防雨、防尘、防虫、通风散热、抗紫外线、防盗设计；尺寸500mm×400mm×200mm
2、箱体内含导轨式主控模块、导轨式自动重闸模块、防浪涌模块、直流电源及220V监测模块；断电报警：支持系统断电延时工作。当整个系统断电时，可向远程上位机发出断电报警信号；断网监测：当设备与客户端断网时，显示断网状态；
3、显示IP、网关、主机及各模块ID号（直流监测单元）；自动重闸模块实时显示总电压、电流值，客户端监测电压、电流、开关状态；
4、在线升级：可对主控盒、电源监测模块、自动重合闸的程序进行在线升级；客户端显示经纬度信息，每个模块支持按钮初始化设置；
	3
	套

	9
	电缆
	ZR-YJV22 3*2.5mm²
	520
	米

	10
	光缆
	GYTA53-6B1.3+RV4×2.5mm²
	300
	米

	11
	超五类网线
	CAT5e FTP 4PR 24AWG Armoured
	300
	米

	12
	电源线
	RVV 2*1.5mm²
	200
	米

	13
	光缆熔接
	含熔纤包、分纤盘、跳线等
	24
	芯

	14
	光纤交换机
	≥8个千兆电口，≥1个光纤端口1000BaseFX端口（SFP接口），含光模块
	3
	台

	15
	光纤交换机
	≥4个千兆电口，≥8个光纤端口1000BaseFX端口（SFP接口），含光模块
	1
	台

	16
	路口控制机
	新一代高性能基于深度学习算法的多路视频智能分析设备，主要针对道路卡口场景进行驾驶员人脸建模比对分析。
设备可从中心服务器接受人脸黑名单数据，并进行布防，接收人脸卡口相机的人脸数据后，对驾驶员进行人脸建模，与黑名单模型比对后进行报警
支持对8路700万人脸卡口相机自接入。
	1
	台

	17
	红灯信号检测器
	1、支持最多接入20路红/绿灯信号，进行输入通断检测，并通过100M网口将信号状态实时传输给摄像机
2、支持通过配置工具设置20路相机参数和检测参数，每个检测通道最多支持关联5个相机IP；
3、支持通过配置工具设置红绿灯信号输入异常判断时长，设置范围[1,300]秒。
4、支持通过配置工具设置NTP 校时或同步PC时间。
5、支持通过配置工具设置红灯检测模式或绿灯检测模式。
6.支持通过配置工具设置交换机网关，并开启ping功能，用来监测网络状态；
7.支持记录最多1700条日志，并通过配置工具查询设备的操作日志、校时日志、ping成功/失败日志、红/绿灯输入信号异常及异常恢复等日志，用于查询设备的操作记录及异常情况；
8.支持通过工具对设备进行网络升级；
	1
	台

	18
	校时控制端
	1.同步精度：卫星同步精度微秒级，CDMA同步精度毫秒级
2.授时频段：GPS授时中心频率1575MHZ，北斗授时中心频率1568MHZ，CDMA授时中心频率800MHZ
处理器 Intel® Xeon®E3 V5处理器
内存：4根内存插槽，最大支持64GB  ECC  DDR4  UDIMM
网络控制器：Intel 210AT两口RJ45千兆

	1
	台

	19
	NTP天线
	内导体材料：裸铜丝；结构：1/1.40±0.02mm；标称截面：1.54 mm2绝缘材料：聚乙烯；平均厚度：1.7mm；外导体：材料铜丝
	1
	套

	20
	电警杆
	八角立杆对角φ390-440-12mm，高度6.5m，
八角横臂对角φ110-340-8mm，横臂长16m，热镀锌喷塑。
	1
	套

	21
	电警杆
	八角立杆对角φ300-360-10mm，高度6.5m，
八角横臂对角φ110-260-6mm，横臂长10m，热镀锌喷塑。
	2
	套

	22
	交通立杆基础
	2×2×2.2米，C25，含浇筑、模板、养护等
	3
	项

	23
	平台视频授权
	管理本级视频设备的视频监控通道总路数。
	150
	路

	24
	平台卡口授权
	管理卡口、电警、流量车检器设备的所覆盖车道数。
按相机实际覆盖车道数计算。
	350
	车道

	25
	平台运维授权
	管理新增设备的交通综合管控平台的运维通道总路数
	200
	路

	26
	电子警察系统集成
	电子警察管理系统与现有智能交通大平台对接，把本次建设的电子警察系统完全纳入到衡山县智能交通大平台下进行统一管理。实现违法数据、图片和视频跟原有智能交通大平台的顺利上传，将所有视频、违法图片、过车图片对接到公安交通集成指挥平台。
路口设备及系统的软硬件对接定制。设备接入县交警中心平台及全国公安集成指挥平台、稽查布控接口定制、县市公安平台系统集成、市支队平台对接、六合一处罚平台对接等，含开发、调试及平台授权扩容。
	1
	项

	27
	移动式太阳能信号灯
	‌基础功能‌：采用太阳能+锂电池储能供电，支持离网运行；光源为红/黄/绿三色LED灯珠，亮度≥8000cd（日间可视距离300米以上）；显示模式包括固定周期红绿灯和黄闪警示，可通过遥控切换；控制方式为微处理器智能控制，可选配倒计时显示功能。
‌关键性能‌：阴雨天续航能力≥7天（25℃环境下连续工作）；电池容量80Ah-150Ah（推荐磷酸铁锂电池，工作温度-20℃~60℃）；太阳能板功率120W-200W（单/双晶硅，转化率≥22%），标准日照下充电时间6-8小时；防护等级IP65以上，适应户外暴雨环境。
‌结构设计‌：支架为可折叠三角底座配万向轮（带刹车），灯杆高度2.5m-3.5m（可升降调节），整机重量≤80kg（含电池），抗风能力≥8级（可加防风拉索），表面经热镀锌+喷塑处理（防腐≥5年）。
	1
	台

	28
	乙型护栏
	1．护栏主体（除底座外）钢材材质应符合GB700碳素结构钢的要求。护栏构件喷塑层均匀，无疤斑、滴流等表面能缺陷； 无剥落、气泡、裂纹、等表面缺陷；喷塑层均匀，无熔渣、色泽不一等缺陷；表面光滑、平整、无凹陷、杂质和其他表面缺陷。
2．护栏为整体热镀锌，表层聚酯白色粉沫喷涂，单片长度3000mm。
3．立柱含底座高度1200mm，立柱规格为100mm×100mm×3.5mm热镀锌钢八角异型管，表面聚酯白色粉沫喷涂。
4．每根立柱安装一个pvc套装式反光标，反光标要求夜间反射光线均匀，不眩目，其尺寸为：185mm×40mmx35mm.
5．立柱顶端用钢质柱帽封闭，柱帽要求美观实用。
6．下横梁槽钢横截面不小于63mm；壁厚不小于4.8mm.
7．竖管为16号圆钢，每片护栏均匀安装11道竖梁，表面聚酯白色粉沫喷涂。
8．护栏基座规格为360mm×360mm×150mm。
	30
	米

	29
	辅助标志
	□800*800mm，配套辅助告示标志牌，电警杆件附着式
	3
	套

	30
	限速标志
	Φ800mm，Φ89mm热镀锌单立杆，基础规格800*800*1000mm，含地笼
	1
	套

	31
	车道导向标志
	标志尺寸□3000*1500mm
立杆规格φ273-8mm，高度6.5m
横臂规格φ110-5mm，横臂长4m，基础规格1500*1500*1700mm，含地笼
	3
	套

	32
	热熔交通标线
（含除线）
	1、热熔反光型
2、施划厚度≥1.8mm
3、涂料符合JT/T280-2004的要求，涂料中含18%~25%的玻璃珠，面撒玻璃珠采用高亮、高圆
4、涂料需提供国家交通安全设施质量监督检测中心检测报告。
5、按照GB 5768.3-2009、GB/T 16311-2009和国家有关规范、标准施工验收。
	150
	m2

	二、坪塘路平交口

	序号
	设备名称
	规格要求
	数量
	单位

	一、
	交通信号控制

	1
	方向指示信号灯
	包含：灯具、帽檐、装饰边、背杆支架、U型抱箍（直径：120mm）
产品尺寸：1380×455×130mm（铝壳灯体）
面罩规格：φ400mm 
面罩材质：玻璃
外壳材质：铝压铸
表面处理：黑色喷塑哑光
LED数量：红90，黄90，绿90
LED波长：红：625nm；黄：590nm；绿：505nm
LED直径：φ5mm 
单管电流：＜18mA
LED寿命：≥70000小时
绝缘电阻：≥500MΩ
介电强度：≥1440V
中心亮度：5000 ~15000 cd/m2
可视距离：＞450m
可视角度：＞30°
工作电压：AC 220V±44V，50HZ   
功率：功率≤20W
工作温度：-40 ~ +80℃ 
相对湿度：≤93%
防护等级：IP53
重量：32kg
	1
	台

	2
	机动车信号灯
	包含：灯具、帽檐、装饰边、背杆支架、U型抱箍（直径：170mm）
产品尺寸：1380×455×130mm（铝壳灯体）
面罩规格：φ400mm 
面罩材质：玻璃
外壳材质：铝压铸
表面处理：黑色喷塑哑光
LED数量：红156，黄156，绿156
LED波长：红：625nm；黄：590nm；绿：505nm
LED直径：φ5mm 
单管电流：＜18mA
LED寿命：≥70000小时
绝缘电阻：≥500MΩ
介电强度：≥1440V
中心光强：400 ~1000 cd
可视距离：＞450m
可视角度：＞30°
工作电压：AC 220V±44V，50HZ   
功率：功率≤20W
工作温度：-40 ~ +80℃ 
相对湿度：≤93%
防护等级：IP53
重量：33kg
	3
	台

	3
	行人信号灯
	3米一体化不锈钢铝制303双8静态人行灯
包含：一体化灯具
产品尺寸：3000×420×150 mm
面罩规格：φ300mm 
面罩材质：玻璃
外壳材质：铝槽、不锈钢板、底座镀锌钢板
计时方式    学习/触发/RS485通信
LED数量：人行灯：红60，绿56；倒计时：红140，绿140
LED波长：红：625nm；绿：505nm
LED直径：φ5mm 
单管电流：＜18mA
LED寿命：≥70000小时
绝缘电阻：≥500MΩ
介电强度：≥1440V
中心光强：150~400 cd
可视距离：＞300m
可视角度：＞30°
工作电压：AC 220V±44V，50HZ   
功率：功率≤15W
工作温度：-40 ~ +80℃ 
相对湿度：≤93%
防护等级：IP53
重量：≤80kg
	6
	台

	4
	信号灯杆
	八角立杆对角φ340-400-12mm，高度6.8m，
八角横臂对角φ110-300-8mm，横臂长14m，热镀锌喷塑。
	2
	根

	5
	单柱式信号灯杆
	立杆ф140-6mm，高度5米，热镀锌喷塑。
	1
	根

	6
	人行灯立杆
	φ89*5*3500mm，热镀锌喷塑，含地笼、基础
	6
	根

	7
	车流量检测器
	全局曝光CMOS低照度毫米波雷达摄像机。
支持多目标机动车检测及目标可视化，纵向500米。
支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响。
采用H.264/H.265 High Profile编码，可输出Full HD4096×2160@25fps实时图像。
支持输出H.265或H.264码流，三路高清码流可分别独立设置不同的高清分辨率，帧率与码率。
支持雷达视频融合检测车辆目标。
内置深度学习算法，支持智能识别功能，支持车牌识别及目标全结构化。
取证模式（事件检测）：支持拥堵、行人、路障、施工、抛洒物、事故检测 、压线、变道、逆行、未保持安全车距、斑马线未减速、蛇形行驶、右侧超车、机动车低速行驶、飙车、连续变道、大车占道、加塞、超速、低能见度、路口溢出、违停违章检测功能；支持多种道路交通参数采集：车道流量(区分大、中、小型车)、车道速度 。
视频电警模式：支持不按导向行驶、违章变道、逆行、路口停车、机占非、掉头不让直行、左转不让直行、闯绿灯、闯红灯、加塞、压车道线、违反禁令标志、超速、绿灯停车、占用机动车道、未带头盔、大弯小转、禁摩、违章掉头、违法停车、不礼让行人、大车右转不停车、斑马线未减速、不让右方道路来车先行、未交替通行、环岛路口未让行。
	3
	台

	8
	车流量检测设备支架
	SPCC，横杆支架，可用于固定点位安装云台类产品，横杆直径90mm~300mm
	3
	只

	9
	区域联网自适应信号控制机
	1、采用国际标准通信协议NTCIP，提供符合标准的协议接口，并通过中国软件评测中心测试，符合GB25280-2016及GB/T20999-2007
2、控制路数：最大支持48路；
3、相位控制数：支持≥64个主相位，并支持主相位重复运行，满足周期内交通流重复放行及参数独立设置；
4、信号组输出数：支持16组独立信号输出；
5、控制转换：支持手动控制和自动控制切换，满足最小安全时间，设备信号切换不突变；
6、倒计时功能：支持学习式倒计时、脉冲式倒计时、485通讯式倒计时设置，以及通讯式倒计时国标和波特率设置；
7、自动维护：支持；
8、故障监测：绿冲突监测降级机制；灯具监测故障降级机制；故障软件黄闪控制；独立硬件黄闪控制；故障信息上载查询；
9、电源输入：1个主电源输入；1个应急电源输入（支持主备电源旋钮开关切换）；
10、网络接口：主控板1个百兆电口；通讯板2个百兆电口（其中1个电口和光口复用一个MAC地址），1个百兆光口；
	1
	台

	10
	电力电缆
	VV22-0.6/1kV-3x16mm2
	50
	米

	11
	电表开户
	市电开户，含架线电杆、电力管道、表前电缆等所有设施
	1
	项

	12
	IDC数据专线
	路口与IDC机房裸光纤公安专线，含一年租赁费、通信电路开户初装费
	1
	条

	13
	控制电源线
	ZR-KVVP22 4*2.5mm2
	410
	米

	14
	控制电源线
	ZR-KVVP22 3*2.5mm2
	350
	米

	15
	八角立杆基础
	2×2×2.2米，C25，含浇筑、模板、养护等
	2
	项

	16
	单立杆基础
	1.3×1.3×1.5米，C25，含浇筑、模板、养护等
	1
	项

	17
	人行灯立杆基础
	0.6×0.6×0.7米，C25，含浇筑、模板、养护等
	6
	项

	18
	顶管
	HDPE50，拖拉管
	110
	米

	19
	PE管
	HDPE50
	309
	米

	20
	接线井
	砖砌，C250铸铁井盖，内空640×840×1300mm
	12
	座

	21
	信号系统接入及集成
	信号控制系统接入县交警中心平台及上级公安交管平台，含开发、调试及平台授权扩容。功能包括但不限于：信号控制、静态绿波、动态绿波、特勤任务、手动特勤、路口诊断优化、干线诊断优化、区域控制、路口交通评价、干线交通评价、路口运行检测、绿波运行检测、周期指标、运行方案查询
	1
	项

	22
	辅材
	施工工具、汽油、沥青，钻头，开关，配材，胶带、套管、角钢、螺丝、接线端子排等
	1
	项

	23
	线缆敷设、施工协调
	1、设备安装调试
2、路面开挖及恢复，线路架空敷设。包含：施工许可证、渣土运输费、绿化恢复及赔付费、城管、当地村民、园林等各种相关单位及个人的协调费用
	1
	项

	二、
	电子警察

	1
	电警摄像机
	采用多光谱融合技术，可以在晚间使用内置LED灯结合红外爆闪灯的情况下，仍得到全彩的图片，解决夜间白光爆闪光污染。
内置摄像机采用2个1.1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率可达4112 × 3072，帧率高达25帧，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点。
视频采用H.265、H.264或MJPEG编码，低延时，低码率，压缩比高，处理灵活。
支持白天用白光爆闪，晚上用内置灯或外置LED灯加红外爆闪同步补光。
支持视频触发等多种触发模式并实现全结构化：支持深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、行人、人脸等目标全结构化信息，为大数据业务提供全方位的特征数据基础。
支持机动车的车牌，车身颜色，车型，子品牌，驾驶室人员等特征检测，支持机动车的过车记录和违章行为检测抓拍。
支持非机动车和行人的抓拍和特征检测。
支持车辆检测处理器、雷达、补光灯的接入。
支持远程数据上传，GB/T 28181视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议，可将抓拍的图片上传给路口控制机、FTP服务器或者后端平台。
可支持TF插卡本地存储，可支持至256G，抓拍图片可断网续传。
支持5G网络上传数据，支持卡口、违章图片数据上传。
支持中国香港、中国澳门和大陆车牌识别。
	3
	台

	2
	卡口摄像机
	内置摄像机采用2个1.1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率可达4112 × 3072，帧率高达25帧，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点。
视频采用H.265、H.264或MJPEG编码，低延时，低码率，压缩比高，处理灵活。
支持LED频闪灯同步补光。
支持机动车辆、非机动车、行人抓拍。
支持车牌、车型、车身颜色（环境光有要求）、车标、子品牌等信息识别功能，支持压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶等违法检测功能。
红绿灯信号检测方式支持：IO信号，红绿灯检测器，视频检测。
支持远程数据上传，GB/T 28181视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议，可将抓拍的图片上传给路口控制机、FTP服务器或者后端平台。
可支持TF插卡本地存储，可支持至256G，抓拍图片可断网续传；
支持5G网络上传数据，支持卡口、违章图片数据上传。
支持中国香港、中国澳门和大陆车牌识别。

▲设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光；抓拍支持输出三张同时刻同目标图片，包括可见光路图片(全彩)、红外路图片(黑白)和融合图片(全彩)，三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移；
	3
	台

	3
	交通违章取证球机
	违章取证:球机通道支持违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头六种违章事件检测;枪机通道支持逆行、压线、变道、机占非、掉头五种违章事件检测;交通事件检测:球机通道支持拥堵检测、施工检测、交通事故检测;枪机通道支持拥堵检测、施工检测、交通事故检测;
交通数据采集:支持车流量、车道平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率信息采集;
车辆检测:球机通道支持过车抓拍，进行牌识，并对车辆进行全结构化分析。枪机通道支持过车抓拍进行牌识，并对车辆进行全结构化分析。
支持350米车辆目标检测，支持多目标的位置，车道，速度、方向、迹等信息检测。支持对于车辆违停检测，抓拍;
球机通道自带白光灯，支持针对车牌进行自光补光，提升产品适应范围;Smart事件:支持全景摄像机对设定区域进行布防，当检测到目标时联动特写摄像机对目标进行跟踪及报警，实现周界布防。跟踪后有两种模式:跟踪抓拍和接管跟踪，两者功能互斥:接管跟踪:当跟踪的目标离开全景摄像机画面后，特写摄像机继续对目标进行跟踪，扩大跟踪范围;车辆布控:支持前端实时建模比对，对授权和非授权名单车辆进行布控跟踪，跟踪过程中目标经纬度信息实时上传，构建时空域场景:
车辆轨迹与车牌信息拟合:支持350米车辆目标检测，目标轨迹输出，车辆车牌与车辆轨迹拟合，输出目标轨迹信息;支持自动和手动标定:枪机与雷达标定，球机与枪机标定;全息路口及全息道路信息展示:雷球探测路口，道路车辆信息，实现车流投射效果，平台进行接力展示全息路口及全息道路信息。
交通事故车辆信息上报:雷球检测发送交通事故的车辆，判断出交通事故事件，上报现场事件发生前后照片图片、视频、雷达轨迹组成证据链，辅助交警定责。;
支持前端实时建模比对，对授权和非授权名单车辆进行布控跟踪，跟踪过程中目标经纬度信息实时上传，构建时空域场景。
支持GB35114安全加密
支持MicroSD卡，最大支持256GB;
探测距离:窄波束:350m
宽波束:100m
测速范围:-300Km/h~300Km/h
水平角度:窄波束:-14.5°~+14.5°

▲可将雷达和视频探测到的路口、道路车辆信息在智慧交管平台进行虚拟化 3D 投影，在平台上显示实时的车流信息，平台可接力展示各区域设备监控画面和雷达探测信息的路口和目标投影。
	1
	台

	4
	频闪补光灯
	1、色温范围2700-3000K。
2、最佳照射距离18～23米。
3、支持通过相机远程控制20级亮度等级，控制补光灯点亮和熄灭。
4、支持RS485串口软件升级。
5、支持抓拍同步补光功能。
6、响应时间 90us。
	8
	台

	5
	四合一补光灯
	1、集成LED和气体放电光源 ；
2、支持暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种模式；
3、支持LED亮度等级0~99级可调；
4、LED光源色温：3000K~6500K；
5、支持通过光敏进行红外和白光切换；
6、支持在红外模式下气体放电爆闪时，LED爆闪同步闪光；
7、支持LED频闪熄灭时，叶片自动切换成白光模式；
8、在距离补光灯20米处，LED频闪亮度等级20级时，中心光斑的照度不得超过40lx；
9、支持在白光模式下触发氙气爆闪时，LED爆闪不闪光；
10、具备符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》的检测报告；
11、支持通过光敏进行红外和白光切换；
12、符合GB/T 37958-2019《视频监控系统主动照明部件光辐射安全要求》的0类危险要求；
	8
	台

	6
	存储卡
	Class 10，256GB
	7
	张

	7
	交通技术监控机柜
	工作温度-30℃～70℃
工作湿度10%～90%
尺寸：600mm(宽) x 1150mm(高) x 600mm(深)
内置机柜监测仪，实现电力与环境量检测、远程电力控制功能
内置散热风扇，机柜内温度过高时自动开启
内置温湿度传感器，实时检测机柜内温湿度信息
内置强电保护模块，电压或电流异常时自动进行保护
可选配振动传感器，敲打、撬动机柜时触发设备报警、相机抓拍
可选配针孔摄像机，机柜门异常开启时自动抓拍图片，实现机柜防盗功能
支持无线传输的型号，监测数据可无线上传中心平台，可实现短信报警提醒功能
	1
	台

	8
	智能机柜
	1、防护等级IP55；喷粉处理箱体，具备防雨、防尘、防虫、通风散热、抗紫外线、防盗设计；尺寸500mm×400mm×200mm
2、箱体内含导轨式主控模块、导轨式自动重闸模块、防浪涌模块、直流电源及220V监测模块；断电报警：支持系统断电延时工作。当整个系统断电时，可向远程上位机发出断电报警信号；断网监测：当设备与客户端断网时，显示断网状态；
3、显示IP、网关、主机及各模块ID号（直流监测单元）；自动重闸模块实时显示总电压、电流值，客户端监测电压、电流、开关状态；
4、在线升级：可对主控盒、电源监测模块、自动重合闸的程序进行在线升级；客户端显示经纬度信息，每个模块支持按钮初始化设置；
	3
	套

	9
	电缆
	ZR-YJV22 3*2.5mm²
	500
	米

	10
	光缆
	GYTA53-6B1.3+RV4×2.5mm²
	400
	米

	11
	超五类网线
	CAT5e FTP 4PR 24AWG Armoured
	320
	米

	12
	电源线
	RVV 2*1.5mm²
	200
	米

	13
	光缆熔接
	含熔纤包、分纤盘、跳线等
	24
	芯

	14
	光纤交换机
	≥8个千兆电口，≥1个光纤端口1000BaseFX端口（SFP接口），含光模块
	3
	台

	15
	光纤交换机
	≥4个千兆电口，≥8个光纤端口1000BaseFX端口（SFP接口），含光模块
	1
	台

	16
	路口控制机
	新一代高性能基于深度学习算法的多路视频智能分析设备，主要针对道路卡口场景进行驾驶员人脸建模比对分析。
设备可从中心服务器接受人脸黑名单数据，并进行布防，接收人脸卡口相机的人脸数据后，对驾驶员进行人脸建模，与黑名单模型比对后进行报警
支持对8路700万人脸卡口相机自接入。
	1
	台

	17
	红灯信号检测器
	1、支持最多接入20路红/绿灯信号，进行输入通断检测，并通过100M网口将信号状态实时传输给摄像机
2、支持通过配置工具设置20路相机参数和检测参数，每个检测通道最多支持关联5个相机IP；
3、支持通过配置工具设置红绿灯信号输入异常判断时长，设置范围[1,300]秒。
4、支持通过配置工具设置NTP 校时或同步PC时间。
5、支持通过配置工具设置红灯检测模式或绿灯检测模式。
6.支持通过配置工具设置交换机网关，并开启ping功能，用来监测网络状态；
7.支持记录最多1700条日志，并通过配置工具查询设备的操作日志、校时日志、ping成功/失败日志、红/绿灯输入信号异常及异常恢复等日志，用于查询设备的操作记录及异常情况；
8.支持通过工具对设备进行网络升级；
	1
	台

	18
	校时控制端
	1.同步精度：卫星同步精度微秒级，CDMA同步精度毫秒级
2.授时频段：GPS授时中心频率1575MHZ，北斗授时中心频率1568MHZ，CDMA授时中心频率800MHZ
处理器 Intel® Xeon®E3 V5处理器
内存：4根内存插槽，最大支持64GB  ECC  DDR4  UDIMM
网络控制器：Intel 210AT两口RJ45千兆
	1
	台

	19
	NTP天线
	内导体材料：裸铜丝；结构：1/1.40±0.02mm；标称截面：1.54 mm2绝缘材料：聚乙烯；平均厚度：1.7mm；外导体：材料铜丝
	1
	套

	20
	电警杆
	八角立杆对角φ390-440-12mm，高度6.5m，
八角横臂对角φ110-340-8mm，横臂长16m，热镀锌喷塑。
	2
	套

	21
	电警杆
	八角立杆对角φ300-360-10mm，高度6.5m，
八角横臂对角φ110-260-6mm，横臂长10m，热镀锌喷塑。
	1
	套

	22
	交通立杆基础
	2×2×2.2米，C25，含浇筑、模板、养护等
	3
	项

	23
	平台视频授权
	管理本级视频设备的视频监控通道总路数。
	150
	路

	24
	平台卡口授权
	管理卡口、电警、流量车检器设备的所覆盖车道数。
按相机实际覆盖车道数计算。
	350
	车道

	25
	平台运维授权
	管理新增设备的交通综合管控平台的运维通道总路数
	200
	路

	26
	存储

扩容
	8U机架式48盘位网络存储设备，搭载64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行
处理器：2颗64位多核处理器
系统内存：8GB（可扩展至256GB）
存储接口：48个SATA接口，支持硬盘热插拔，含48块12TB企业级硬盘
网络接口：4个千兆数据网口，1个千兆管理口
其他接口：4个USB（后置）
整机电源：1200W，1+1冗余电源
视频性能：最大支持接入1024路（最大接入带宽2048Mbps）
支持视频流、图片流直存
支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议
支持VRAID2.0数据保护技术，可自定义安全级别，具备多种容错模式，最高可支持8块硬盘故障数据不丢失
支持磁盘超容错处理，故障盘超过冗余限制，剩余硬盘数据可读，且新数据可正常写入
支持N+M集群，工作机节点出现异常，备机节点自动接管业务，故障恢复后，可回迁接管期间的业务录像，提供了跨存储节点的业务保护能力
支持IPC/DVR/NVR等前端历史数据回传至CVR备份存储
支持定时录像、手动录像、报警录像等多种录像方式
支持智能补录（ANR）、录像丢失检测报警，可确保网络异常时录像数据的完整性
支持关键视频数据的加锁保护功能，防止循环覆盖
支持多级运维管理，多渠道报警机制防止报警信息遗漏

▲支持两台设备实现双机组网，可配置双激活模式，同时录像，保持数据的实时同步；当一台设备出现异常后，另一台设备可无缝接管，录像不丢失，业务不中断；当异常设备故障恢复之后，数据可同步回迁；双机设备组网后，提供唯一IP接入平台，自动判断异常设备，不影响业务正常运行。
	1
	台

	27
	电子警察系统集成
	电子警察管理系统与现有智能交通大平台对接，把本次建设的电子警察系统完全纳入到衡山县智能交通大平台下进行统一管理。实现违法数据、图片和视频跟原有智能交通大平台的顺利上传，将所有视频、违法图片、过车图片对接到公安交通集成指挥平台。
路口设备及系统的软硬件对接定制。设备接入县交警中心平台及全国公安集成指挥平台、稽查布控接口定制、县市公安平台系统集成、市支队平台对接、六合一处罚平台对接等，含开发、调试及平台授权扩容。
	1
	项

	28
	移动式太阳能信号灯
	‌基础功能‌：采用太阳能+锂电池储能供电，支持离网运行；光源为红/黄/绿三色LED灯珠，亮度≥8000cd（日间可视距离300米以上）；显示模式包括固定周期红绿灯和黄闪警示，可通过遥控切换；控制方式为微处理器智能控制，可选配倒计时显示功能。
‌关键性能‌：阴雨天续航能力≥7天（25℃环境下连续工作）；电池容量80Ah-150Ah（推荐磷酸铁锂电池，工作温度-20℃~60℃）；太阳能板功率120W-200W（单/双晶硅，转化率≥22%），标准日照下充电时间6-8小时；防护等级IP65以上，适应户外暴雨环境。
‌结构设计‌：支架为可折叠三角底座配万向轮（带刹车），灯杆高度2.5m-3.5m（可升降调节），整机重量≤80kg（含电池），抗风能力≥8级（可加防风拉索），表面经热镀锌+喷塑处理（防腐≥5年）。
	1
	台

	29
	乙型

护栏
	1．护栏主体（除底座外）钢材材质应符合GB700碳素结构钢的要求。护栏构件喷塑层均匀，无疤斑、滴流等表面能缺陷； 无剥落、气泡、裂纹、等表面缺陷；喷塑层均匀，无熔渣、色泽不一等缺陷；表面光滑、平整、无凹陷、杂质和其他表面缺陷。
2．护栏为整体热镀锌，表层聚酯白色粉沫喷涂，单片长度3000mm。
3．立柱含底座高度1200mm，立柱规格为100mm×100mm×3.5mm热镀锌钢八角异型管，表面聚酯白色粉沫喷涂。
4．每根立柱安装一个pvc套装式反光标，反光标要求夜间反射光线均匀，不眩目，其尺寸为：185mm×40mmx35mm.
5．立柱顶端用钢质柱帽封闭，柱帽要求美观实用。
6．下横梁槽钢横截面不小于63mm；壁厚不小于4.8mm.
7．竖管为16号圆钢，每片护栏均匀安装11道竖梁，表面聚酯白色粉沫喷涂。
8．护栏基座规格为360mm×360mm×150mm。
	60
	米

	30
	辅助标志
	□800*800mm，配套辅助告示标志牌，电警杆件附着式
	3
	套

	31
	限速标志
	Φ800mm，Φ89mm热镀锌单立杆，基础规格800*800*1000mm，含地笼
	1
	套

	32
	车道导向标志牌
	标志尺寸□3000*1500mm
立杆规格φ273-8mm，高度6.5m
横臂规格φ110-5mm，横臂长4m，基础规格1500*1500*1700mm，含地笼
	3
	套

	33
	热熔交通标线
（含除线）
	1、热熔反光型
2、施划厚度≥1.8mm
3、涂料符合JT/T280-2004的要求，涂料中含18%~25%的玻璃珠，面撒玻璃珠采用高亮、高圆
4、涂料需提供国家交通安全设施质量监督检测中心检测报告。
5、按照GB 5768.3-2009、GB/T 16311-2009和国家有关规范、标准施工验收。
	200
	m2


第二节 商务要求

一、主要商务要求
	履行合同的时间、地点及方式
	1.签订合同后90日内完成供货及安装。
2.地点：采购人指定地点。

3.交货方式：合同约定。

	质保期
	质保期一 年（自项目验收合格之日开始计算，一年内免费更换坏损件），5 年内负责系统正常运行，损件、坏件按市场价供货，技术指导免费。

	响应时间
	提供 7×24 小时的故障服务受理，受理后4小时内到达故障现场，8小时内处理完毕。若8小时未能处理的，需提供备件，12小时内处理完毕。

	合同价款支付方式和条件
	双方合同约定

	解决争议的方式
	仲裁   [image: image2.png]


诉讼


二、 项目实施要求与说明
1．产品运输、保险及保管 
1.1 中标人负责产品到实施地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。 
1.2 中标人负责产品在实施地点的保管，直至项目验收合格。 
1.3 中标人负责其派出的项目实施人员的人身意外保险。

1.4产品交付验收前所有质量及安全保障由中标供应商承担。 
2.交货与安装调试 
2.1 交付时间：所有设备材料到货后需经采购方验收合格后方可安装。并于合同签订后90 个日历日内交付使用。 
2.2交货地点：采购人指定地点。 
2.3 中标人须负责所有设备的安装调试，在项目实施过程中须加强项目实施的组织管理，所有人员应遵守采购人有关规章制度。 
2.4 项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、运维权限等移交采购人。 
3.测试验收 
3.1 项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由中标人承担。 
3.2 验收过程中产生纠纷的，由市场监管部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。 

3.3 项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的 损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选 择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。 
4.质量保证 
4.1 中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。 
4.2 整体项目质保期要求一年（从竣工验收合格之日起计算，一年内免费更换坏损件）。超出生产厂家正常保修范围的，中标人需向生产厂家购买；未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供。 
5.售后服务 
5.1 系统维护。要求提交以下内容。 
1）定期维护计划。 
2）对采购人不定期维护要求的响应措施。 
3）对用户修改设计要求的响应措施。 
5.2 技术支持 
1）提供 7×24 小时的技术咨询服务。 
2）提供符合国标标准的系统升级和升级、扩容接口。 
5.3 故障响应 
1）提供 7×24 小时的故障服务受理，受理后4小时内到达故障现场，8小时内处理完毕。若8小时未能处理的，需提供备件，12小时内处理完毕。
2）备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。 
5.4 质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等）更换或维修。质保期满后，中标人须终身为采购人提供维护，并提供相关优惠。 
6.培训 
6.1 中标人应按招标文件要求负责进行必要的人员培训，达到熟练掌握产品性能、操作技能及排除一般故障的程度。
7.网络安全服务能力要求

7.1投标人需具备安全服务能力，发生安全事件后，能协助采购人提供安全服务支持。

三、其它

1.本项目采用费用包干方式，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，本项目采取交钥匙原则，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，除采购人要求对图纸及安置方案变更导致的情形以外，采购人不再支付任何费用。

2.采购人不统一组织踏勘，投标人在投标前，如需踏勘现场，请自行安排，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

3.其他未尽事宜由采购人和中标人双方在采购合同中详细约定。
第六章  综合评分表
	综合评分法

	适用范围
	1000155177

	评审因素及权值

	评审因素
	权值范围

	技术部分
	30.0

	商务部分
	10.0

	价格部分
	60.0

	综合评分表

	评审因素
	计分因素
	分值
	计分标准

	技术部分（F1、满分为100分）
	节能节水环境标志产品加分
	0.0
	本项目的具体政府采购政策加分比例详见第二章投标须知前附表

	
	技术参数响应情况
	20.0
	所投产品各项技术指标要求均满足或优于招标文件参数要求的计满分20分；▲为重点参数，每偏离一项扣4分，其它一般技术参数有负偏离的，每处扣2分，扣完为止（同一设备同一技术参数的负偏离按一处扣分，不重复扣分）。

计分说明：技术参数中带“▲”号条款须提供公安部有效检测报告扫描件并加盖投标人公章，未提供或未按要求提供的不得分。缺项、漏项、不满足对照条款或未作出响应的都将被判定为负偏离。

	
	项目实施方案
	10.0
	1.投标人需提供详细的项目实施方案，包括人员配备及安排、建设进度计划及保证措施、产品质量保证措施等内容；方案包含以上全部基本项的计5分，未提供或任意缺漏项不计分。

2.根据投标人提供的方案完整性、先进性、合理性等方面进行综合评审：

方案科学、完整、合理的计5分； 

方案较科学、较完整、较合理的计3分； 

方案一般、内容简洁、欠缺合理性的计2分； 

方案较差或未提供方案的计 0 分。

	
	产品综合实力
	70.0
	1.投标人所投电警和卡口摄像机产品制造商应具备较强的技术研发实力，获得过国家级科学技术类奖励证书，提供1项计15分，获得过省部级科学技术奖励证书，每提供1项计5分，证书最多提供2个，未提供不计分。（提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不计分）

2.投标人所投区域联网自适应信号控制机产品制造商应具有高水平的科技创新能力，具有国家行政职能部门认定的国家专业化众创空间的计20分，未提供不计分。（提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不计分）

3.为贯彻“科技强警”战略，反映科技创新能力、警务效能和实战能力，投标人所投交通违章取证球机和存储扩容产品制造商获得“公安部重点实验室”认定的，计20分，没有提供不得分。（提供相关证明材料复印件加盖投标人公章，否则不计分）

	
	节能、节水产品或环境标志产品加分(此仅限于节能、节水产品或环境标志政府采购品目清单内产品，不是品目清单内的产品，在评审时不予以考虑)： 

所投节能、节水产品或环境标志产品的价格/项目总价格

×价格权值×100×本项目加分比例=应加分数

注：整包中某一品目为节能、环境标志政府采购品目清单内产品时只对该品目价格加分，并合计到价格最终得分。

	商务部分（F2、满分为100分）
	项目同类业绩
	40.0
	投标人自2022年以来具有类似项目业绩的，每提供一个计20分，最多计40分。

注：提供中标通知书或项目合同扫描件并加盖公章，否则不计分。

	
	售后服务保障方案
	60.0
	1.投标人需提供售后服务方案及售后服务保障措施，包括整体售后服务方案、响应时间、质量保证期限、自有运维服务队伍规模、技术力量、售后服务机构人员配置情况等内容；方案包含以上全部基本项的计30 分，未提供或任意缺漏项不计分。

2.根据方案内容的合理性、完备性进行综合评审： 

售后服务保障措施内容科学、完整、合理的计30分； 

售后服务保障措施内容较科学、较完整、较合理的计20分； 

售后服务保障措施内容一般的计10分； 

未提供或提供的内容与项目不符的不计分。

	价格部分(F3)
	投标报价
	100.0
	1、投标报价调整：本项目的具体政府采购政策价格扣除/加分比例详见第二章投标须知前附表；满足招标文件要求且投标报价中最低的投标报价为评标基准价其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

	
	节能节水环境标志产品加分
	0.0
	节能、节水产品或环境标志产品加分(此仅限于节能、节水产品或环境标志政府采购品目清单内产品，不是品目清单内的产品，在评审时不予以考虑)： 

所投节能、节水产品或环境标志产品的价格

———————————×价格权值×100×本项目加分比例= 应加分数

项目总价格

注：整包中某一品目为节能、环境标志政府采购品目清单内产品时只对该品目价格加分，并合计到价格最终得分。

	评委评分=F1×A1+F2×A2+……+Fn×An

	A1、A2......分别为各项评分因素所占的权值(A1+A2+......+An=1)

	推荐的中标候选人数量
	综合得分前3名。

	推荐中标候选人方式
	以综合得分高低顺序排名，得分最高的为第一成交候选人。

	说明
	1、计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。

2、投标人的最终得分为：所有评委对其评分的算术平均值。




第七章  投标文件格式与要求
目  录

一、资格证明文件封面
二、投标人资格证明文件审查
三、授权委托书
四、法定代表人（单位负责人）身份证明
五、投标人基本情况
六、投标人资格承诺函
七、湖南省政府采购供应商资格承诺函
八、项目免收投标保证金承诺书
九、符合性审查表
十、商务文件封面
十一、投标函
十二、开标一览表(总价)
十三、分项价格表
十四、商务响应与偏离表
十五、中小企业声明函
十六、残疾人福利性单位声明函
十七、监狱企业证明材料
十八、招标文件规定的其他与本项目相关的证明文件
十九、进口产品经销或代理投标货物或为投标货物提供售后服务的证明文件
二十、按招标文件的商务★条款的要求提供相关响应资料
二十一、附表：本项目所投节能、节水或环境标志产品
二十二、附表：本项目所投小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品清单
二十三、技术文件封面
二十四、货物说明一览表
二十五、技术规格、参数响应或偏离表
二十六、投标货物符合招标文件规定的证明文件
二十七、按招标文件的技术★条款的要求提供相关响应资料
二十八、投标人需提供的其他资料
一、资格证明文件封面
政府采购 
投 标 文 件 
（资格证明文件） 
  
                     
采购项目名称：________________ 
政府采购编号：________________ 
委托代理编号：________________ 
  
  
  
  
  
投标人_____________________ 
  
年       月       日
二、投标人资格证明文件审查
投标人应按本招标文件“第一章  投标邀请”中第二条“投标人资格要求”提供相应证明文件 
资格审查表

	序号
	审查项目
	审查内容

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	对照《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》，从相关网站查证投标人营业执照或事业单位法人证书（如投标人为自然人，应提供自然人的身份证明扫描件）。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	是否提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》。

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	是否提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》。

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	对照《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》，从相关网站查证。

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	对照《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》，从相关网站查证。

	6
	信用记录查询
	对照《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》，从相关网站查证。

	7
	项目免收投标保证金承诺书
	是否提供项目免收投标保证金承诺书。

	8
	投标报价超预算（上限值）
	对照项目预算（上限值），审查投标报价是否超过项目预算（上限值）。

	9
	特定资格条件
	根据招标文件要求提供。

	10
	法律、行政法规规定的其他条件
	根据招标文件要求提供。

	结论
	


三、授权委托书
授权委托书
本人                   （姓名、职务）系_______________  （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现授权                     （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、补正、修改、撤回、提交_______________ （项目名称、政府采购编号、委托代理编号）资格审查文件和投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 

委托期限：                               。

代理人无转委托权。 

本授权书于             年          月           日签字生效，特此声明。 

  

	授权委托人身份证扫描件


附：法定代表人（单位负责人）身份证明 

  

  

投标人名称（单位电子签章）： 

法定代表人（单位负责人）（电子签名或电子印章）：                   联系电话：                       
授权委托人（电子签名或电子印章）：               联系电话：                       

               年           月            日

四、法定代表人（单位负责人）身份证明
法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：                    
统一社会信用代码：                      
注册地址：                        
成立时间：      年    月   日 
经营期限：                     
经营范围：                          
姓名：      性别：   年龄：    职务：    系     （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。 
特此证明。 
  
	法定代表人（单位负责人）身份证扫描件


  
投标人名称（单位电子签章）： 
法定代表人（单位负责人）（电子签名或电子印章）：                 
联系电话：：                 
               年           月            日

五、投标人基本情况
 

投标人基本情况
1.名称及概况： 

(1) 投标人名称：                          地址：                          传真/电话号码：                      邮政编码：                    

(2) 成立或注册日期：                          

(3) 统一社会信用代码：                                   

(4) 实收资本：                                   

(5) 近期资产负债表（到      年     月     日止） 

①固定资产：                          

②流动资产：                          

③长期负债：                          

④流动负债：                          

⑤净值：                              

(6) 法定代表人（单位负责人）姓名：                        

(7)投标保证金信息

户名：                                

账号：                                  
开户行：                              
开户行地址：       省         市                                
2. 经营范围：                          

3.近年营业额： 

	年度
	总额

	
	

	
	

	
	


4.近年该货物主要销售客户的名称地址(可另附页)： 

(1)                         （用户名称和地址）                      （销售项目名称） 

(2)                        （用户名称和地址）                      （销售项目名称） 

5.同意为投标人制造货物的制造商名称、地址(非制造商填写) 

                                                                                  

6，近年类似项目业绩(可另附页)： 

采  购  人：_____________________________________ 

合同签订时间：_________________________________ 

数        量：_____________________________________ 

合  同 金 额：___________________________________ 

7.开立基本帐户银行的名称和地址：____________________________

（提供注册地人民银行开户许可证扫描件） 。

8.其他情况：组织机构、技术力量、制造商体系认证情况等 。

9.提供营业执照副本及其年检合格(自然人为投标人时，提供自然人身份证明)等证明材料的扫描件。 

兹声明上述数据和资料是真实、正确的，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 

  

投标人名称（单位电子签章）： 

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：     
               年           月            日
六、投标人资格承诺函
投标人资格承诺函
致                  (采购人、采购代理机构)：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为             ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，身份证号码：           ，具有独立承担民事责任的能力，符合政府采购供应商的基本资格要求。
二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。
三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
四、我单位依法缴纳税收和社会保障资金。
五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。
六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年的经营活动中无重大违法记录，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。
投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：
2、我单位直接控股的其他单位如下：
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：
九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕 46 号) ，本公司所投产品制造商企业规模为：□大型、□中型、□小型、□微型。
注：第三条“良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形。
投标人名称（单位电子签章）： 

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：       
               年           月            日 

七、湖南省政府采购供应商资格承诺函
湖南省政府采购供应商资格承诺函
 
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型☐ 中型☐ 小型☐  微型☐
☐本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。
 
公司（单位）名称（电子签章）
 
      年    月    日

机构代码：                     

注册登记机构：                     

日期：                     
有效期：                     
注册资本：                     
地址：                     
经济行业：                     
经济性质：                     
法定代表人（负责人）姓名（电子签名或电子印章）：                     
身份证号：                     
手机号：                     
授权代表人姓名（电子签名或电子印章）：                     
身份证号：                     
手机号：               
八、项目免收投标保证金承诺书
项目免收投标保证金承诺书
致                  (采购人、采购代理机构)：
根据衡阳市财政局《关于进一步降低政府采购投标成本的通知》（衡财购〔2022〕310号）文件精神，本项目免收投标保证金。我公司承诺，如有下列情形之一的，愿意承担相关的法律责任，并接受财政部门的相关处罚。
（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
（二）未经采购人同意，将成交项目分包方式履行合同的；
（三）在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；
（四）在投标文件中提供虚假材料的；

（五）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
（六）法律法规或者采购文件规定的其他情形。
    特此承诺！
投标人名称（单位电子签章）：                 
                               年           月            日 
九、符合性审查表
符合性审查表
项目名称：                           包号及包名称：               
政府采购编号：                委托代理编号：               
	序号
	审查项目
	审查标准

	1
	投标文件有效性审查
	投标文件上法定代表人（单位负责人）或授权委托人的签字齐全，按招标文件要求进行电子签章。

	2
	投标文件有效性审查
	每个分包只能有一个方案投标（前附表中允许除外）。

	3
	投标文件有效性审查
	只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价（前附表中允许除外）。

	4
	投标文件完整性审查
	投标文件内容齐全、无遗漏。

	5
	投标文件对招标文件的响应程度审查
	1、投标文件内容实质性响应（标注“★”号参数）；

2、一般商务和技术条款偏离项数之和是否超过投标须知前附表规定的偏离项数。

	6
	投标文件对招标文件的响应程度审查
	投标有效期：满足招标文件规定

	
	......
	

	结论
	


十、商务文件封面
政府采购 
投 标 文 件 
（商务文件） 
  
                     
采购项目名称：________________ 
政府采购编号：________________ 
委托代理编号：________________ 
  
  
  
  
  
投标人_____________________ 
  
年       月       日
十一、投标函
投 标 函
致：           (采购人、采购代理机构)：  
根据贵方为    （项目名称）的投标邀请（政府采购编号：     ，委托代理编号：        ），签字代表      （姓名、职务）经正式授权并代表投标人      （投标人名称）提交下述文件并在此声明，所提交的投标文件内容完整、真实。 

1、投标资格证明文件；
2、商务文件：投标函、开标一览表、分项价格表、商务条款响应/偏离表； 

3、技术文件：货物说明一览表、技术规格响应/偏离表、投标货物符合招标文件规定的证明文件。 

在此，签字代表宣布同意如下： 

1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。
2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。 

3、投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。 

4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起   个日历日。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。 

5、投标人资格声明 （见附件）。
6、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。 

7、废标后，若采购人向财政部门申请公开招标转竞争性谈判等采购方式，在收到贵方的通知后，我方本投标函及所有投标文件中声明、授权、承诺、盖章签字等，对于贵方采用竞争性谈判采购仍然有效。我方遵守贵方招标文件关于特殊情形采用竞争性谈判采购的有关规定，并无异议。 

8、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：              邮编：          

电话：              传真：          

投标人名称（单位电子签章）： 

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：    
日期：     年    月    日 
备注：

1、除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，在评标时将其视为无效投标。 
2、投标人注册成立不足三年的，承诺与声明从单位成立始至参加本项目政府采购活动止(后同)。
十二、开标一览表(总价)
开标一览表（固定总价）
  
	                              项目名称
	
	政府采购编号
	

	
	
	委托代理编号
	

	  包名称
	 
	包    号
	第   包  

	货物名称
	
	交货期
	

	品目编码
	

	投标报价
	报价（小写金额）：             （人民币元）
报价（大写金额）：             （人民币元）

	投标保证金：

金额：             元
交纳形式：□支票 □汇票 □本票 □金融机构、担保机构出具的保函 □其他

	项目负责人
	

	备  注
	


说明：
1、“品目编码”栏按《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）规定填写。
2、请按照第三章第 16条的要求报价。
投标人名称（单位电子签章）：
法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：                _
日期：          年        月     日
十三、分项价格表
分项价格表
项目名称：                 包号：
金额单位：人民币元
	序号
	采购品目
	货物名称
	品目编码
	品牌
	参数（型号、规格及参数说明）
	制造厂商名称
	大中小微企业类型
	单价
	折扣率/费率（如有）
	数量
	小计
	综合折扣率/费率（如有）
	政策功能

编码
	交付要求（交货期、质保期、服务内容等）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（元）
	大写：

	
	小写：


说明：品目编码是指货物《政府采购品目分类目录》中的分类代码，必须与采购文件的需求对应，否则报价有可能被拒绝。品牌和制造厂商指产品的品牌。中小微企业类型是指制造厂商为“中型企业”或者“小型、微型企业”。政策功能编码是指产品的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号。 
  
  
投标人名称（单位电子签章）： 

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：                      
日期：     年    月    日
十四、商务响应与偏离表
商务响应与偏离表
项目名称：                          包号及包名称：               
政府采购编号：                委托代理编号：                

	序号
	招标文件章节条款号
	招标文件要求
	投标文件的应答
	偏离说明
	备注

	
	
	
	
	
	

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

投标人保证：除本商务条款偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他商务条款完全响应，无偏离。（参考格式） 


注：1、投标人如果对招标文件商务条款的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明。
2、如投标人对招标文件商务条款的响应无偏离，应对完全响应，无偏离条款进行保证，无需填写相关条款内容。

3、如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件的所有商务条款，其投标无效。
  

投标人名称（单位电子签章）： 

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：          
日期：     年    月    日
十五、中小企业声明函
中小企业声明函
（不满足以下条件的无需填写和盖章）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于 （招标文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元
，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；
2. （标的名称） ，属于 （招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称（单位电子签章）： 

日期：     年    月    日

十六、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
（不属于残疾人福利性单位的无需填写和盖章）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__________单位的__________项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称（单位电子签章）： 

日期：     年    月    日

十七、监狱企业证明材料
监狱企业证明材料
（不属于监狱企业的无需提供和盖章）
备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（扫描件）。

投标人名称（单位电子签章）： 
             年          月           日
十八、招标文件规定的其他与本项目相关的证明文件
招标文件规定的其他与本项目相关的证明文件
十九、进口产品经销或代理投标货物或为投标货物提供售后服务的证明文件
进口产品经销或代理投标货物或为投标货物提供售后服务的证明文件

备注：提供（1）协议或授权函扫描件； 
（2）制造商或者国内总代的《营业执照》（副本）扫描件。 
投标人名称（单位电子签章）： 
             年          月           日
二十、按招标文件的商务★条款的要求提供相关响应资料
按招标文件的商务★条款的要求提供相关响应资料﻿
二十一、附表：本项目所投节能、节水或环境标志产品
附表：本项目所投节能、节水或环境标志产品

	品目号
	产品名称
	价格(元)
	类型（节能/环境标志产品）
	政策功能编码
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	产品总价(元)
	
	


 

注：享受节能、节水或环境标志产品政策优惠的，投标时应提供此表，以上所列产品应提供其在《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》中所对应品目名称截图以及认证证书扫描件，未按要求提供的，评审时不予以政策优惠考虑。
投标人名称（单位电子签章）： 

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：          
日期：     年    月    日
二十二、附表：本项目所投小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品清单
附表：本项目所投小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品清单 

	品目号
	产品名称
	价格(元)
	生产厂家（中小企业产品、监狱企业、残疾人福利性单位）
	生产厂家名称

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	产品总价(元)
	


 

注：投标时应提供此表，并招标文件格式条款提供承诺书，未按要求提供的，评审时不予以考虑。
投标人名称（单位电子签章）： 

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：          
日期：     年    月    日
二十三、技术文件封面
政府采购 
投 标 文 件 
（技术文件） 
  
                     
采购项目名称：________________ 
政府采购编号：________________ 
委托代理编号：________________ 
  
  
  
  
  
投标人_____________________ 
  
年       月       日
二十四、货物说明一览表
货物说明一览表

项目名称：                          包号及包名称：            
政府采购编号：               委托代理编号：              
	序号
	包号及品目号
	货物名称
	制造商名称
	型号规格
	主要技术参数和技术指标
	备 注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

  

  

投标人名称（单位电子签章）： 

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：       

     年    月    日

二十五、技术规格、参数响应或偏离表
技术规格、参数响应或偏离表

项目名称：                             包号及包名称：               
政府采购编号：                 委托代理编号：               
	序号
	招标文件章节条款号
	招标文件要求
	投标文件的应答
	偏离说明
	备注

	
	
	
	
	
	

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
投标人保证：除本技术条款偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他技术条款完全响应，无偏离。  （参考格式）
  


注：1、投标人如果对招标文件技术规格、参数的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明。

2、如投标人对招标文件技术条款的响应无偏离，应对完全响应，无偏离条款进行保证，无需填写相关条款内容。

3、如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件的所有技术条款，其投标无效。
投标人名称（单位电子签章）： 
法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：       
     年    月    日
二十六、投标货物符合招标文件规定的证明文件
投标货物符合招标文件规定的证明文件
备注：提供招标文件“技术规格、参数及要求”和“综合评分表”规定（包括投标货物的强制性认证、注册等）的证明材料扫描件
二十七、按招标文件的技术★条款的要求提供相关响应资料
按招标文件的技术★条款的要求提供相关响应资料
二十八、投标人需提供的其他资料
投标人需提供的其他资料
�从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。








