衡阳市政府集中采购项目需求表（一）
	项  目  描  述

	1
	项目名称
	南岳树木园自然教育研学基地场景及设施项目（多媒体设备）

	2
	采购预算
	1134036.77

	3
	最高限价
	1134036.77

	4
	政府采购编号
	NY【2026】-A003

	5
	预计采购时间
	2026年6月

	6
	项目概况
	南岳树木园自然教育研学基地场景及设施建设项目多媒体设备及视频内容定制。

	7
	项目联系人
	姓名：旷文秦            手机：18974779970

	8
	采购方式
	公开招标      邀请招标    竞争性谈判  
竞争性磋商    单一来源    询价

	9
	落实政府采购政策措施
	是否专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利单位等）。是否 
是否专门面向小微企业。                                是否
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]是否预留采购份额。否  是 ★本项目预留  %份额专门面向中小企业采购（其中预留给小微企业的比例不低于60%），投标人在投标文件的中小企业声明函中明确被分包企业名称（制造商名称），并提供分包意向协议。中标人的分包协议须作为中标人与采购人签订的政府采购合同附件报行政监管部门备案。
节能产品 是否  根据财库〔2019〕9 号和财库〔2019〕19号文件精神，本项目中的控制电脑、平板、显示器属于节能产品政府采购品目清单的品目；节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本。其中，标注“★”的台式计算机、平板、显示器为政府强制采购产品，实施政府强制采购，投标人应当提供所投产品所取得的国家认可的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章，否则其投标无效。
环境标志产品 是否  环境标志产品:控制电脑、平板、显示器、应符合《关于印发〈台式计算机政府采购需求标准（2023年版）〉的通知》（财库〔2023〕29号）等财政部关于政府采购需求标准的文件的要求，环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本。

	10
	是否购买进口产品并已履行审批手续
	是（附财政局批文复印件或扫描件）。
否

	11
	是否接受联合体
	是    否

	12
	项目是否分包及分包预算
	是  共分为个   包。各包预算分别为：第1包    万元，第2包    万元，第3包    万元，第4包    万元，……

	
	
	否

	13
	供应商资格要求
	1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、特定资格条件：无  有

	14
	采用的评标办法
	综合评分法    最低评标价法

	15
	样品
	提供样品      不需提供样品


申报单位：（单位公章)

衡阳市政府集中采购项目需求表（二）
申报单位：（单位公章）
		[bookmark: OLE_LINK45]序号
	名称
	技术要求
	数量
	单位
	备注

	1
	一体化智能显示单元
	1. DLP成像显示终端系统，DMD芯片尺寸≤0.82英寸。
2. 标准对比度≥5000000:1，物理分辨率≥1920*1200（1200P）,画面比例16:10（支持4:3,16:9）。
3. 纯激光固态光源，亮度≥7000lm（非中心亮度），SLPL激光光源技术。
●4. 标准模式下，光源寿命≥25000小时(需提供国家认可的机构出具的有效合格检测报告并加盖供应商公章)。
5. 标镜投射比≥1.2-1.56，变焦倍数≥1.3倍，还可匹配各种不同投射比镜头，适配各种不同安装环境，360°任意安装，梯形校正范围：垂直/水平≥±29°，支持四角校正功能。
6. 自带镜头位移功能：垂直方向位移范围≥±40%，水平方向位移范围≥±20%。
7. 整机防尘等级≥IP5X级(需提供国家认可的机构出具的有效合格检测报告并加盖供应商公章)。
●8. CLASS 1类激光产品(需提供需提供国家认可的机构出具的有效合格检测报告并加盖供应商公章)。
9. 整机功率≤450W，待机功耗＜0.5W。
10. 主动3D功能，DLP-Link 3D技术。
11. 成像显示终端遥控器具有ID锁定功能，能给每台单独的ID编码，能用同一遥控器分别独立控制同一场景内的30台而不互相干扰。
12. 成像显示终端遥控器具有电子教鞭功能，方便教师互动讲学。
13. 一键遮屏功能，内置成像显示终端状态测试图样≥5张。
14. 接口配置：VGA IN×≥1、AUDIO IN×≥1、HDMI×≥2、USB-A×≥2、VGA OUT×≥1、AUDIO OUT (mini-jack,3.5mm)×≥1、3D SYNC OUT×≥1
RS232 input×≥1、LAN网络接口(RJ45）×≥1、USB-A（5V）×≥1。
	4
	台
	

	2
	一体化智能显示单元
	1.  DLP成像显示终端系统，DMD芯片尺寸≤0.82英寸。
2. 标准对比度≥5000000:1，物理分辨率≥1920*1200（1200P）,画面比例16:10（支持4:3,16:9）。
3. 纯激光固态光源，亮度≥6500lm（非中心亮度），SLPL激光光源技术。
4. 标准模式下，光源寿命≥25000小时(需提供国家认可的机构出具的有效合格检测报告并加盖供应商公章)。
5. 标镜投射比≥1.2-1.56，变焦倍数≥1.3倍，还可匹配各种不同投射比镜头，适配各种不同安装环境， 360°任意安装，梯形校正范围：垂直/水平≥±29°，支持四角校正功能。
6. 自带镜头位移功能：垂直方向位移范围≥±40%，水平方向位移范围≥±20%。
7. 整机防尘等级≥IP5X级(需提供国家认可的机构出具的有效合格检测报告并加盖供应商公章)。
8. CLASS 1类激光产品(需提供国家认可的机构出具的有效合格检测报告并加盖供应商公章)。
9. 整机功率≤380W，待机功耗≤0.5W。
10. 主动3D功能，DLP-Link 3D技术。
11. 成像显示终端遥控器具有ID锁定功能，能给每台单独的ID编码，能用同一遥控器分别独立控制同一场景内的30台而不互相干扰。
12. 成像显示终端遥控器具有电子教鞭功能，方便教师互动讲学。
13. 一键遮屏功能，内置成像显示终端状态测试图样≥5张。
14. 接口配置：VGA IN×≥1、AUDIO IN×≥1、HDMI×≥2、USB-A×≥2、VGA OUT×≥1、AUDIO OUT (mini-jack,3.5mm)×≥1、3D SYNC OUT×≥1
RS232 input×≥1、LAN网络接口(RJ45）×≥1、USB-A（5V）×≥1。
	3
	台
	

	3
	短焦
镜头
	1. 短焦镜头。
2. 多种投射比规格短焦镜头可选0.4/0.58/0.65/0.75。
	7
	个
	

	4
	吊架
	1.成像显示终端专用吊架，长度≥1.5米。                                                   2.承重≥30KG。
	7
	个
	

	5
	曲面校正系统软件
	1.成像显示弧形画面融合及视频播放软件，支持通过摄像头自动整合。                        
2.支持任意视频格式解码，最大支持到8K，单个视频分辨率上限16384 x 16384。                                                                          3.支持图像的任意分割重组、几何变形与旋转，完成不同形状、角度的拼接显示。
	4
	套
	

	6
	视频延长器
	1. 支持分辨率：4K30Hz向下兼容； 7680x1200@30，5760X1200@30，7680X1080@30。 
2. 像素带宽：165MHz/300MHz，全数字。 
3.支持网线供电POE，只需给单台（TX/RX）设备供12V 2A电源。 
4. 采用纯硬件设计架构，即插即用，无需任何软件驱动。   
5. 支持CEC/IR/RS232透传。
	7
	条
	

	7
	6寸吸顶扬声器
	1.频响范围≥50Hz-20KHz。
2.灵敏度：≥89dB。
3.最大声压级：≥104dB。
4.额定功率：≥40W。
5.输入电压：70V/100V/4-16Ω;定阻8寸全频吸顶喇叭。
	8
	台
	

	8
	草地型扬声器系统
	1.频响范围≥150Hz-20KHz。
2.灵敏度：≥83dB。
3.最大声压级：≥95dB。
4.额定功率：≥15W。
5.输入电压：70V/100V。
	10
	台
	

	9
	合并功率放大器
	1.三个话筒输入口，两个辅助输入口，一个辅助输出口,最宜于公共广播。
2.100V, 70V定压输出和P1输出。
3.额定输出功率≥550W。 
4.输出方式≥4~16欧，70V、100V定压输出。
5.辅助输出电平: 1000 mV±100mV。
6.话筒：≤5.5mV（不平衡）,线路：≤300mV（不平衡）。
7.音调调节范围:低音≥±10dB（100Hz）,高音≥±10dB（10kHz)。
	1
	台
	

	10
	合并式
功率放大器
	1.三个话筒输入口，两个辅助输入口，一个辅助输出口,最宜于公共广播。
2.100V, 70V定压输出和P1输出。
3.额定输出功率≥ 60W。 
4.话筒：≤5.5mV（不平衡）,线路：≤300mV（不平衡）。
5.频率响应: 80Hz-15KHz（±3dB）。
6.总谐波失真 ≤1% （1KHz，正常工作条件）。
7.信噪比 线路输入：≥74dB（宽带）。
8.音调调节范围:低音：±10dB（100Hz）,高音：±10dB（10kHz)。
	5
	台
	

	11
	音响配件及其他安装辅材
	1.说明：钢丝绳、BNC接插件，卡龙公母插头、莲花插头、6.35直插插头、八芯防水音箱插头、音箱四芯音箱插头等音响配件；PVC防火套管、扎带、剪刀等安装辅材及配件。
	1
	项
	

	12
	21.5寸触摸一体机
（含烤漆触摸台）
	1、OPS：国产处理器≥4核4线程，屏幕尺寸 21.5英寸。
2、响应时间≤ 8ms。
3、画面比例 16:9。
4、分辨率≥ 1920(H)×1080(V)。
5、刷新频率 ≥60Hz。
6、色彩度 16.7M，色域 NTSC(Typ) ≥72%。
7、对比度 1200:1。
8、可视角度 ≥178 °(H/V)。
9、钢化玻璃，表面硬度 ≥7H。
10、亮度(Typ) ≥250cd/m² (九点中心典型值)。                                                  ●11.节能环保资质要求：具备国家认可的机构出具的中国节能产品认证证书（响应文件同步提供证书加盖供应商公章扫描件）。
12.国产操作系统。
	22
	台
	

	13
	液压
支架
	1.适配尺寸：86英寸（兼容85–90寸）。
2. 材质：优质冷轧钢，防锈喷塑。 
3. 安装孔距：横向≤1268mm，纵向≤800mm（标准VESA 600×400）。
4. 伸缩行程：前伸200–250mm，回缩≤50mm（嵌墙/超薄）。
	1
	个
	

	14
	HDMI延长器
	1.支持≥4K60HZ信号，传输距离≥100米。
	1
	个
	

	15
	液晶拼接屏
	1.屏幕尺寸≥ 46寸。                                                                      
2.拼接缝隙≤1.7mm。
3.分辨率≥1920X1080。
4.屏幕亮度≥500 cd/m2。
5.丰富的接口：HDMI×≥1/DVI×≥1/VGA×≥1/AV×≥1/USB×≥1/RS232。
6.对比度≥4000:1 （透射比）。
7.可视角度≥178度。
	12
	台
	

	16
	红外触摸框
	1.红外触摸框外观材质为：国标纯铝质，厚度≤12mm，宽度26.8mm，前维护设计，便于安装及售后维护拆卸。
2.透光率：100%透光率为100%（无玻璃）。
3.触控物理分辨率≥4096×4096。
4.报告分辨率≥32768×32768。
5.最小识别点大小：2mm×2mm/最小触点检测：≤3mm/触控压力：零压力。
6.表面耐久性≥7H。
7.触控点识别：标准触控点≥10点。
8.超大尺寸规格响应速度:单点落笔时≦10-20ms。
9.扫描速度≥50帧/秒。
10.受干扰情况：无静电干扰，漂移现象。
11.寿命：单个传感器连续工作≥5000小时分时工作，整机连续寿命≥5000小时×200；在节能模式下，还可以提高 10倍工作寿命（长时间无触控情况下，低速运行）。
12.触控次数：没有机械结构，等同电容屏≥2亿次。
13.物体形状识别：支持/触控方式：手指，笔（非电容，电磁笔）。
14.支持平台：多操作系统。
	2
	套
	

	17
	红外触摸软件
	1.定制红外触摸软件。
	2
	套
	

	18
	分配器
	1.支持≥1路HDMI输入，≥6路HDMI输出，4K分辨率。
	2
	台
	

	19
	前维护壁挂液压支架
	1.支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头。                                           2.表面采用静电喷塑工艺,喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100徽米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈 。                                                                                                   3.材料:SPCC高强度钢板☐ 。                                                      4.表面处理:静电喷塑。
	12
	套
	

	20
	线材、辅材
	1.HDMI/RS-232/网线/电源等线材。
	12
	套
	

	21
	HDMI延长器
	1.支持4K60HZ信号，传输距离≥100米。
	2
	个
	

	22
	▲公共信息发布终端
	1.终端尺寸：宽≥4.48m 高≥2.24m，整屏分辨率2408*1204点。
2.终端间距≤1.87mm；像素密度≥282000点/㎡，刷新率（Hz） ≥3840HZ。
3.像素失控率：Pz≤0.000001，Pq≤0.00003。
4.产品水平和垂直视角≥160°；亮度均匀性≥98%，色度均匀性≤±0.0011Cx、Cy之内；亮度0%-100%可调，色温≥3000K~15000K连续调节；亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式（需提供国家认可的机构出具的有效合格检测报告并加盖供应商公章)。
5.支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正； 支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正。
6.平均失效间隔工作时间MTBF≥100000小时，平均修复时间MTTR≤5分钟。
7.电路承载板采用FR-4材质，灯驱合一，电路采用多层电路板沉金工艺设计，具有消隐，节能处理，EMC处理，保证单模块的稳定性和抗氧化性。
8.按照GB4943.1-2011《信息技术设备安全第l部分:通用要求》进行温升测试，最大亮度白色连续工作2小时，模组表面温升≤20℃。
9.具有防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能；阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式显示屏驱动电路保护功能。
10.具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施。
11.支持通过 Web 浏览器查看整墙的概览信息和连线状态;支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模,在Web 端鼠标移到网格上时,可展示该网格所属网口的所有接收卡单元并高亮展示,可展示网线连线顺序、网口号、工作状态（需提供需提供国家认可的机构出具的有效合格检测报告并加盖供应商公章）。
12.NTSC色域覆盖率≥109%上、DCI-P3色域覆盖率≥104%。
●13.蓝光危害加权辐亮度值 (LB) 优于国标限量值≤2.1W·m-2·sr-1（需提供国家认可的机构出具的带有“CMA”标识的有效合格检测报告并加盖供应商公章）。
●14.在30000s爆辐射中不造成化学紫外线危害(ES),并在1000s内不造成近紫外线危害(EUVA)，并在10秒内不造成视网膜热危害（LR），并且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR）（需提供国家认可的机构出具的有效合格检测报告并加盖供应商公章）。
●15.管理软件支持C/S和B/S系统架构，支持通过浏览器对系统进行设备统一管理、信号显示控制、内容上墙、大屏门户环境设备配置和控制操作、信息发布、大屏管理，支持通过客户端软件和手机平板APP对大屏系统进行大屏门户、远程操控、内容上墙、内容切换等大屏操作（需提供国家认可的机构出具的有效合格检测报告并加盖供应商公章）。
●16.根据 SJ/T 11590-2016 显示屏图像质量主观评价方法、运动图像清晰度、大面积色彩还原、图像均匀性均符合评价优（需提供国家认可的机构出具的有效合格检测报告并加盖供应商公章）。
	10
	㎡
	

	23
	视频处理器
	1.输入：HDMI ×3、USB×1、DEBUG×1、网络通信网口*2、RS485×1、IR IN×1。
2.输出：Audio OUT*1,HDMI1.4(Monitor)*1,数据带载网口*6，按键：开关×1，功能按键×3。
3.支持不小于6路网口输出，不小于390万像素带载
●4.为实现大屏的精细调节，达到最佳显示效果。要求设备可通过客户端、遥控器或物理按键对显示屏的色域、色温、亮度、色彩、灰度等多项显示效果进行调节（需提供国家认可的机构出具的有效合格检测报告并加盖供应商公章）。
5.可支持射频遥控器和红外两种遥控器，遥控器最远距离不小于8m，可穿过普通建筑物墙壁进行遥控。
6.支持多种控制方式，包含自带Web浏览器，PC客户端，遥控器，物理按键进行控制，可以进行显示效果调试、信源控制、屏幕自检，多设备集控（需提供国家认可的机构出具的有效合格检测报告并加盖供应商公章）。
●7.支持不小于7个窗口任意布局，其中至少3个信源窗口、2个图文窗口、1个字幕窗口；支持至少3路信号源同时上墙显示；字幕单设备最大支持宽度为32760，内容支持滚动，支持设置滚动速度；支持场景的调用和保存，支持修改场景名称，最大支持保存10个场景（需提供国家认可的机构出具的有效合格检测报告并加盖供应商公章）。
	1
	台
	

	24
	控制软件
	1、支持拼控器、播控主机、PC主机、中控主机、LED控制卡的添加、修改、删除，支持根据设备名称及IP地址模糊搜索相关设备， 支持通过组织树筛选设备；支持展示播控主机、PC 主机、中控主机的在离线状态；支持通过平台远程管控，包括同步、重启、升级播控主机程序 。
2、关联了播控信号的拼控大屏、播控大屏、会议平板等屏幕，支持创建多个播控页面，可按照播控的分辨率创建画布，画布支持调节缩放比例， 支持 添加、删除、修改多个页面，页面可设置背景颜色、背景图片等；支持将网页、程序包、图片、视频、 PPT 、Word 、 Excel 、 PDF 、文本等内容窗口拖动到播控页面中进行设置，可设置多种类型窗口的拼接布局，每种类型窗口可添加多个文件，可设置内容文件播放时长 、 内容播放顺序等属性，可一键切换大屏中播放的内容。 
●3、支持屏幕、网页、窗口等多种类型采集后投屏，不需要外接物理线缆，即可实现画面投屏显示；支持电脑桌面映像实时预览，并可反向控制桌面，实现远程控制，支持触摸屏控制；支持音频采集，支持音视频分离功能；支持自定义分辨率桌面采集编码，包括3840×2160、1920×1080、1280×720、1024×768、1280×1024 。（需提供国家认可的机构出具的有效合格检测报告并加盖供应商公章）。
	1
	套
	

	25
	钢结构
	根据现场定制，镀锌方管焊接钢结构、正面不锈钢包边，用于放置相关设备。
	10
	㎡
	

	26
	线材、辅材
	分支电缆、网线等，需满足本项目配套所需。
	1
	套
	

	27
	控制电脑
	★1.CPU符合安全可靠测评要求（需查阅中国信息安全测评中心国家保密科技测评中心公布的安全可靠测评结果公告，查阅网址：中国信息安全测评中心 http://www.itsec.gov.cn/）。
★2.国产处理器，八核≥16线程， 基础频率≥2.7GHz 。
★3.基础内存≥8G DDR4(支持扩展）。
★4.独立显卡≥ 3060。                                                        5. DVDRW光驱。                                                                             ★6.基础硬盘≥M.2 NVME 256GB SSD(支持扩展10M/100M/1000M自适应网卡）。
7.≥5.1声道声卡 。                                                                          8.USB接口：前置≥4xUSB3.0+1xUSB 3.0 Type，后置≥2xUSB3.0+2xUSB2.0。
★9.其他参数满足台式计算机政府采购需求标准。
★10.供应商需提供关于所投台式计算机满足采购文件要求的承诺函并加盖供应商公章。
	6
	台
	

	28
	音箱
	1.频率响应范围：95Hz-18KHz。
2.额定功率：≥240W。
3.灵敏度：≥90dB。
4.最大声压级：≥114dB。
5.单元组成：≥1个1寸，≥8个4.5寸。
6.额定阻抗：≥4Ω。
	6
	只
	

	29
	功率放大器
	1.多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,每声道（8Ω）额定输出≥300W，每声道（4Ω）额定输出≥450W，桥接（8Ω）额定输出≥900W。
2.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:失真限制的输出功率：≥333W；增益限制的有效频率范围：10-25kHz；总谐波失真：≤0.18%；最小源电动势：≤1050mV；信噪比（线路输入）：≥96.4dB。
3.为保证产品稳定，功放设备需具备过流限幅保护电路的功能。
4.为保证产品稳定，功放设备需具备保护系统以及设备的功能。
	3
	只
	

	30
	8进8出数字音频矩阵
	1.处理器≥4核，主频≥2.0GHz。
2.后面板具有≥8路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥8路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。
●3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换（需提供国家认可的机构出具的有效合格检测报告并加盖供应商公章）。
4.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。
●5.采用AI人工智能宽度学习算法进行噪声抑制，根据不同使用场景提供≥三个AI语音降噪档位可调整，有效降低甚至消除语言扩声系统中非人声类噪音信号，如拍掌、敲击桌子等非稳态噪声以及空调声、风扇声等稳态噪声，确保语音清晰度和可懂度（降噪能力≥40dB）（需提供国家认可的机构出具的有效合格检测报告并加盖供应商公章）。
	1
	台
	

	31
	电源时序器
	1. 具有≥2.4 寸 LCD彩色显示屏，可显示电源电压状态、≥8路电源通道开关状态、日期和时间。
2.具有≥2路10A直通万能电源插座,≥8路可接入16A/10A电源插座，≥1路RJ45接口，≥2路RS485接口，≥1路RELAY干接点输出，≥1路I/O短路触发输入。
3.支持通道时间设置功能，可设置通道开启延时时间和通道关闭延时时间，调节延时时间范围为0-999秒。       
4.支持输入密码进入设置界面，此功能可设置为开启或关闭。
5.支持设备ID号设置，可设置≥16个ID号。
	1
	台
	

	32
	（4寸电阻式）
触摸屏
	1.触摸按键控制（触摸3秒），对电源管理器远程开关机。
2.状态指示灯显示，且指示灯与电源管理器的开机指示灯状态同步。
3.通过网线与智能时序电源管理器连接。
4.控制距离：≤200米。
5.控制方式：触摸按键控制。
6.供电电源：DC12V（主机提供，网线连接）。
7.安装方式：嵌入式。
	1
	台
	

	33
	无线手持话筒
	1.采用UHF超高频段真分集接收方式，PLL双频道锁相环回路设计。
2.具有≥2路XLR平衡输出接口，≥1路6.35mm输出接口，≥1路电平调节开关，≥4路ANT天线接口。
3.具有≥1块液晶显示屏，可显示频率、频道、静噪、电平等信息。
4.接收机及话筒具有≥2种对频模式选择，采用红外线对频，通道音量可独立调节。
5.配套≥1台接收主机，≥2只手持式话筒。
	1
	套
	

	34
	一拖四 会议鹅颈话筒
	1.频率范围≥640-740MHz，调制方式：宽带FM，可调范围：50MHz，信道数目≥200，信道间隔≥200KHz。
2.频率稳定度≤ ± 0.005%以内，动态范围： ＞ 105dB，最大频偏≤ ± 45KHz。
3.音频响应：40Hz-18KHz（ ± 3dB)，综合信噪比： ＞ 115dB，综合失真： ≤ 0.2%，工作温度：-25℃--+40℃。
4.接收机方式：二次变频超外差，输入功率≥5W；中频频率：第一中频≥110MHz，第二中频≥10.7MHz。
5.鹅颈麦克风内置天线，输出功率≥20mW。
	1
	套
	

	35
	四芯音响专用插头
	1.金属音箱插头。                                
2.独特外壳设计，闩锁功能快速锁定。                                         
3.PE环保材料，坚固耐用，持久性强。                                           
4.镀银触点，金属外壳，抗干扰强，传导阻抗小。
	16
	个
	

	36
	音源信号输入线
	1.定制过桥信号线≥1米。
	10
	个
	

	37
	机柜
	1. 机柜尺寸：1800*600*600。
2. 冷轧钢板，承重柱厚1.2㎜。
3. 冷却风扇，10口PDU。
	1
	台
	

	38
	音响配件及其他安装辅材
	1.说明：钢丝绳、BNC接插件，卡龙公母插头、莲花插头、6.35直插插头、八芯防水音箱插头、音箱四芯音箱插头等音响配件；PVC防火套管、扎带、剪刀等安装辅材及配件。
	1
	项
	

	39
	扩声系统调试
	系统调试。
	1
	系统
	

	40
	LED 染色灯
	1.功   率≥200W。
2.LED光源：18pcs*10W 四合一灯珠。
3.颜   色≥16.7万种颜色变化。
4.灯泡寿命≥6W-10W小时。
5.色   温：可调。
6.角   度：≥25°。
7.调   光：0-100%。
8.控制模式：DMX512,自走，声控，主从。
9.颜色变化：彩色频闪，颜色调光器，颜色渐变/颜色跳跃变化。
	16
	套
	

	41
	LED面光灯
	1.功率≥250W。
2.光源：高亮度COB白光200W  LED 。
3.LED色温：3200K/5600K。
4.显色指数：≥95。
5.光学系统：螺纹镜。
6.出光角度：15°-60°。
7.调光：0-100%线性电子调光。
8.调焦:手动调焦。
9.控制面板：按键面板。
10.散热：定制风扇，智能调节转速和噪音。
	10
	套
	

	42
	灯控台
	1.DMX512/1990标准，≥700个DMX控制通道，两路光电隔离信号输出。
2.最大控制32台电脑灯或32路调光。
3.内置图形轨迹发生器，有≥130个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。
4.每个场景可保存图形数量≥5个，同时可运行图形数量≥10个。
5.可储存≥60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存≥600个单步。
6.可同时输出和运行≥10个重演场景。
7.带根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容。
8.U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享。
9.支持远程软件升级，随时随地增加新的功能 。                                                                                                   
10.预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷。
11.支持立即黑场。
	1
	台
	

	43
	信号放大器
	1.1U设计。
2.支持RDM功能。
3.≥1个DMX输入口，≥8个DMX输出口。
4.DMX信号优化和整形放大，延长DMX信号传输距离。
5.DMX信号分配功能。
6.采用高压光电隔离技术，隔离电压＞1000V。
	1
	台
	

	44
	电源接插件
	1.具备过载与短路双重保护高分断空气开关。
2.具备≥12路×4KW功率输出。
3.支持A.B.C三相工作指示灯。
4.支持两脚和三脚万能用插座。
	26
	套
	

	45
	信号接插件
	1.支持DMX512公母接口输入。
2.支持输入输出光电隔离。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
3.具备增强数据总线接入设备数量的能力。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	26
	套
	

	46
	灯钩保险绳
	1.规格：厚度≥28mm。
2.承重：≥50kg。
3.卡管：40mm-58mm。
4.配套：外六角螺栓M10*30（GB5783，≥4.8级）。
5.材质：拉伸铝。
6.规格：直径≥4.0mm。
7.长度：总长≥845mm。
8.材质：铁+包胶。
9.承重：≥100kg。
	26
	套
	

	47
	安装调试
	1. 灯光系统安装调试，操作培训。
	1
	项
	

	48
	42U
机柜
	1.单开白色钢化玻璃前门 。                                                    2.单开钣金后门。                                                            3.前后门免焊加强筋结构,美观牢固。                                              4.前后门配高级典雅锁 。                                                                                                  5.可配客户需要的各种锁 。                                                       6.前后门可改为双开。
	3
	个
	

	49
	机柜
电源（PDU）
	1. 6位，10A 。                                                                  2.国标PDU。
	2
	个
	

	50
	8口POE交换机
	企业级交换机应用层级，二层传输速率：10/100/1000Mbps。
	2
	台
	

	51
	无线AP
	1.企业级无线AP频率范围：双频（2.4GHz，5GHz）。                         2.最高传输速率：1200Mbps网络接口≥1个10/100/1000Mbps 。                                         3.WAN口网络管理：FIT AP模式：由TP-LINK 无线控制器(AC)统一管理FAT 。                                               4.AP模式：独立web页面管理电源功率≤10W。
	4
	个
	

	52
	路由器
	1.企业级无线路由器频率范围：双频（2.4GHz，5GHz）。                    2.最高传输速率≥450Mbps。                                                3.网络接口≥1个10/100/1000Mbps ，WAN≥4个10/100/1000Mbps。                               4.LAN口WDS功能：支持WDS无线桥接。               5.WPS功能：支持WPS一键加密功能。
	1
	台
	

	53
	平板

	1.内存≥6G存储容量：≥128GB 。                                                   2.处理器 配备 64 位架构的 A10 芯片，运动协处理器。                            3.屏幕尺寸≥10.1英寸 。                                                             4.屏幕分辨率：超高清 。                                                               5.屏幕比例：4:3 。                                                               6.WiFi功能：802.11a/b/g/n/ac 。                                                  7.蓝牙： 4.2 。                                                                    8.技术音频接口：3.5 毫米立体声耳机迷你插孔。                                     9.摄像头像素≥800W。                                                                      
	1
	台
	

	54
	控制器
	1.工作电压12V/24v,每路可负载10A,接口: RS232。
2.主控制芯片：8位高性能单片机加高速高稳定FPGA可编程阵列电路。
	2
	台
	

	55
	时序
电源
	1.RS232/485可控8路电源，时分钞控制与锁定，顺序开关。               
2.采用优质继电器，单路输出最大是30A。                             3.采用稳压电源，为芯片控制提供稳定控制。                                4.顺时开关，每路延时可自由设置秒。
	2
	台
	

	56
	中控
主机
	1.≥15.6寸电容触摸一体机。                                           2.分辨率≥1920*1080。
3.标配接口配桌面支架。
	1
	台
	

	57
	显示器
	1.面板类型：IPS。                                                                        2.面板尺寸≥21.5英寸。                                                        3.屏幕比例：16:9。                                                                  4.最佳分辨率≥3840*2160。                                                        5.响应时间≤5ms。                                                                 6.亮度≥250cd/m2 。                                                                   7.对比度：静态对比度≥1000：1。                                                          8.动态对比度≥5,000,000：1。                                                     
	1
	台
	

	58
	高清全彩摄像头
	1.400万海螺型网络摄像机。
2.智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m。
3.传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS。
4.最大图像尺寸≥2560 × 1440。
5.宽动态：数字宽动态。   
6.防补光过曝：支持。
7.补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯。 
8.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264。
9.子码流：H.265/H.264/MJPEG 。
10.音频：1个内置麦克风。
11.网络≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口。 
12.防护≥IP66。
	29
	台
	

	59
	硬盘录像机
	1.支持WEB、本地GUI界面操作。
2.支持最大32路网络视频接入，网络性能160Mbps接入、128Mbps储存、60Mbps转发。
3.支持2路后智能智能动检。
4.支持≥4个内置SATA接口，单盘最大容量支持≥20T。
5.支持≥8路报警输入、≥2路报警输出。
6.支持≥2个USB接口（1个前置USB2.0接口、1个后置USB2.0接口）。
7.支持≥2个千兆以太网口，支持≥2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余。
8.支持VGA、HDMI异源输出，HDMI视频输出分辨率最大支持4K显示。
9.支持云联功能，支持云联APP远程监控、预览、回放。
10.支持多种SmartIPC接入，包括绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移、智能动检、人群分布、热度图、人数统计、车牌检测（支持卡口ITC、球机）、立体行为分析等。
	1
	台
	

	60
	企业级存储硬盘
	1. ST4000VX000，SATA 6Gb/秒，缓存64MB，最高持续传输率180MB/s。
2. ≥4T。
	4
	个
	

	61
	企业路由器
	1.≥10口全千兆PoE一体化路由器。                                                   2.终端带机量≥200台，最大支持1000Mbps带宽。                                        3.整机带10个千兆以太网口，其中固化1个WAN口，3个LAN/WAN可切换口，≥6个固化LAN口，最大支持4个WAN口。                                                              4.整机最大PoE输出110W，单端口最大输出30W。                                         5.集成统一网络控制器功能，最大可管理150台支持智能组网特性的EAP、RAP或网管交换机，以及128台以内的ES2xx系列智能交换机。                                    6.支持应用识别、流量控制、VPN、PPPoE、认证、行为管理等丰富功能。
	1
	台
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	POE交换机
	1.≥16个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），≥2个SFP光口。                         
2.整机POE最大输出功率240W。                                                        3.支持端口状态显示、端口流量统计、PoE端口输出功率状态、端口双工/协商速率配置、流控配置、PoE输出开关。                                               
	3
	台
	

	63
	超五类网线
	1.导体采用无氧铜，符合国家标准：GB/T 3953，传输衰减小、延时低。
2.阻燃性能符合国家标准：GB/T 18380.22。
3.绿色环保，所用材料均符合RoHS。
	2
	箱
	

	64
	电源线
	1.RVV 3*1.0无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。
2.环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。
	3
	卷
	

	65
	监视器
	1.≥1920×1080全高清分辨率，250nit亮度。
2.≥178°宽视角面板，适合7*16小时连续工作。
3.≥1000:1对比度，明暗细节显示出众。
4.≥100Hz高刷，有效降低拖拽和延迟现象。
5.≥72% ntsc色域。
	1
	台
	

	66
	支架
	1.前维护支架。
2.支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺。
	1
	项
	

	67
	HDMI线
	1.2.0HDMI线。
	1
	项
	

	68
	防雷插线板
	1. 防雷插座。
2. 8位10A国标孔。
	1
	项
	

	69
	水晶头
	1. 超五类网络水晶头。
2. 需满足本项目实际使用需要。
	1
	项
	

	70
	辅材
	1. 卡子，标签纸，等辅材。
2. 需满足本项目实际使用需要。
	1
	项
	

	71
	PVC线管
	1. 管径：Ф20。
2. 需满足本项目实际使用需要。
	1
	项
	

	72
	系统
集成
	产品内容：布线，安装，调试。
	1
	项
	

	73
	数字沙盘视频定制
	1.无人机摄影，软件内容为实景拍摄或者三维动画制作。
2.软件内容拍摄部分使用全画幅设备，三维制作使用渲染矩阵输出。
3.软件内容包含三维模型、贴图绘制、骨骼动画、渲染输出，后期特效等内容。
4. 最终输出分辨率≥4K（3840×2160）输出格式：HAP  H.265 / ProRes 422 HQ 符合现场融合播控，配合现场调试帧率≥60fps，确保动态画面流畅。
5.软件内容三维制作部分模型精细、逼真。贴图实景还原度高，纹理清晰。
6.软件制作前能够为用户单位提供的拍摄方案和分镜头脚本提供专业意见。
7.能够按要求按时完成前期筹备、内容制作、代码编写、输出测试等制作工作。
8.采用 3dmax/c4d 制作3D模型及场景，所有模型必须采用PBR材质流程（Base Color, Normal, Roughness, Metalic, AO）植被模型需支持Wind System（风场系统），实现叶片自然摆动。
9．气候与光影系统：实现动态气候系统，至少包括：
晴天（高对比光照、体积光）、雨天（粒子系统、地面湿润反射、雨滴特效）、雾天（体积雾、能见度渐变） 气候切换需平滑过渡，不得跳帧或黑屏。支持实时全局光照（Lumen） 与虚拟阴影贴图（VSM）。
10.3D制作平台与引擎应满足实时渲染与气候系统模拟要求，可采用Unreal Engine5.0及以上版本或其他等效引擎；界面及后台控制应采用主流编程语言开发，满足稳定对接要求，可采用VisualC++、VisualC#或其他等效语言。 
特效包装可采用After Effects或其他等效软件。 
11. 软件视频内容部分要求高清，全片均为高清拍摄，相关拍摄设备由供应商提供。
12.软件输出格式：Exe 可执行文件                                             ★13.结合本项目实际需求，依托衡山区域地理地形图，专属定制场地mapping投影秀内容。本次投影秀整体采用三维建模、实时渲染、动态特效相结合的数字化制作技术，深度挖掘衡山山水景色作为创作主旨。视觉层面以线条光影艺术勾勒衡山山川地貌、山水肌理，搭配多元化动态特效渲染整体场景氛围。为保障方案落地效果，供应商需制作时长≥30秒的投影秀视频小样，小样内容须完整覆盖≥2项核心展示模块（如衡山风貌+重点建筑），样片原创实地拍摄画面需占全部视频有效画面比例≥50%，不含网图、网络素材、库存通用素材、第三方版权视频片段。真实还原最终成片画质、动画效果及配音风格。小样分辨率：≥1920×1080dpi，帧率≥25fps，格式为MP4/MOV双版本，画面清晰、无卡顿、无偏色，音画同步。
	1
	项
	

	74
	数字沙盘（控制程序）
	1本软件应采用主流游戏开发引擎开发，满足功能要求。
2.刷新速率≥ 25 FPS。
3.兼容多操作系统。
4.稳定运行时,CPU占用率不得超过80%。
5.必须采用C#脚本,且运行24小时及开机系统会自动启动。
6.后台系统 必须采用VISUAL STUDIO 2015及以上系统。
7.为便于视频控制稳定对接，需用 VISUAL C++或者 Visual C#开发界面及后台控制,数据传输必须用串口或者socket通信。
8.支持对接中控，支持UDP、TCP网络协议控制。影片需预留时间轴事件触发接口，用于与中控系统对接。
	1
	套
	

	75
	一体机（程序状态控制软件）
	1. 支持对接中控。
2.支持UDP、TCP网络等协议控制内容切换。
3. 影片需预留时间轴事件触发接口，用于与中控系统对接。
	1
	项
	

	76
	UI界面艺术设计（21.5寸触控一体机）
	1.具有独立编辑、浏览、查询等功能，内容导入，支持系统设置、定时关机，无人值守时指定图片视频自动播放功能，可手动静音背景音乐功能，主界面用户可随意修改滚动公告通知内容。
2.查询框架结构完全自定义，无限级栏目页面定义，任何栏目和场景都可由用户进行增加、修改或移动。
3.视频和图片场景窗口下可自由叠加、移动、大小修改，窗口内容自由选择，内容支持HTML、JPG、视频、等多种格式文件，并可随时更改。
4.图片浏览器功能、视频浏览器功能、网站浏览器功能、电子书功能、视频电子签名功能。
5.自定义栏目内容，栏目内容可选择打开的模式有：图片浏览、视频浏览、图片滑屏、电子翻书。
6.能与答题功能结合在一起使用。
7.以上功能需统一集成在同一查询系统中，不能独立运行。
	1
	项
	

	77
	互动程序开发（21.5寸触控一体机）
	1. 根据已有软件模版，设计背景及按钮图片UI，包括每一层级的按钮及架构布局 。                                                                               
2. 按照屏幕分辨率，输出为PSD及AI格式。
3. 影片需预留时间轴事件触发接口，用于与中控系统对接。
	1
	项
	

	78
	视频内容定制（适配液体拼接屏）
	1.无人机摄影，软件内容为实景拍摄或者三维动画制作。
2.软件内容拍摄部分使用全画幅设备，三维制作使用渲染矩阵输出。
3.软件内容包含三维模型、贴图绘制、骨骼动画、渲染输出，后期特效等内容。
4.软件内容拍摄部分工作器材需满足 4K 以上精度要求。
5.软件内容三维制作部分模型精细、逼真。贴图实景还原度高，纹理清晰。
6.软件制作前能够为用户单位提供的拍摄方案和分镜头脚本提供专业意见，能够按要求按时完成前期筹备、内容制作、代码编写、输出测试等制作工作。
7.建议采用 3dmax/c4d 制作3D模型及场景。
8.建议采用PR/PE进行后期处理。
9.软件视频内容部分要求高清，全片均为高清拍摄，相关拍摄设备由供应商提供。
10.软件支持 TUIO 协议，支持市售各种型号雷达互动。
11.软件输出格式：Exe 可执行文件。
	2
	项
	

	79
	视频内容定制（适配86寸触控一体机）
	1.无人机摄影，软件内容为实景拍摄或者三维动画制作。
2.软件内容拍摄部分使用全画幅设备，三维制作使用渲染矩阵输出。
3.软件内容包含三维模型、贴图绘制、骨骼动画、渲染输出，后期特效等内容。
4.软件内容拍摄部分工作器材需满足 4K 以上精度要求。
5.软件内容三维制作部分模型精细、逼真。贴图实景还原度高，纹理清晰。
6.软件制作前能够为用户单位提供的拍摄方案和分镜头脚本提供专业意见。能够按要求按时完成前期筹备、内容制作、代码编写、输出测试等制作工作。
7.建议采用 3dmax/c4d 制作3D模型及场景。
8.建议采用PR/PE进行后期处理。
9.软件视频内容部分要求高清，全片均为高清拍摄，相关拍摄设备由供应商提供。
10.软件支持 TUIO 协议，支持市售各种型号雷达互动。
11.软件输出格式：Exe 可执行文件。
	1
	项
	

	80
	视频内容定制（适配沉浸式半景画）
	1.无人机摄影，软件内容为实景拍摄或者三维动画制作。
2. 界面及后台控制应采用主流编程语言开发，满足稳定对接要求，可采用VisualC++、VisualC#或其他等效语言。
3.软件内容包含三维模型、贴图绘制、骨骼动画、渲染输出，特效等内容包括所有动植物模型需基于衡山本地物种（如银杏、红豆杉、长尾雉、灵猫）进行高精度建模。
动物模型需具备骨骼动画系统（行走、觅食、飞行），植物模型支持风场交互，与人物路径产生遮挡关系。
4. 分辨率≥4K（3840×2160）、输出格式：HAP  H.265 / ProRes 4444（带Alpha通道）符合现场融合播控、配合现场调试、帧率≥60fps（适配半景画投影融合）。
5. 定制影片，视频实景拍摄+建模+渲染+剪辑的手法（包含前期策划，视频素材资料收集分类整理，素材美化，脚本分镜制作汇报）由大致小，层层递进，从宏观到微观视角穿插，使衡山物种及风景文化内核逐一展现在观者面前
分步骤动画，支持暂停、重播。
6.软件制作前能够为用户单位提供的拍摄方案和分镜头脚本提供专业意见。支持虚拟相机运动（航拍、跟拍、微距）。实拍人物需与UE5场景进行光照匹配、阴影投射、景深融合。必须提供多通道输出（RGB + Depth + Object ID）用于后期合成。
7.能够按要求按时完成前期筹备、内容制作、代码编写、输出测试等制作工作。
8.建议采用 3dmax/c4d 制作3D模型及场景。
9.建议采用PR/PE进行后期处理。
10.软件视频内容部分要求高清，全片均为高清拍摄，相关拍摄设备由供应商提供。
11.软件支持 TUIO 协议，支持市售各种型号雷达互动。
12.软件输出格式：Exe 可执行文件                                             ★13.半沉浸式画卷视频制作要求：用创作影片+视频实景拍摄+建模+渲染+剪辑的手法（包含前期策划，视频素材资料收集分类整理，素材美化，脚本分镜制作汇报）由大致小，层层递进，从宏观到微观视角穿插，使衡山物种及风景文化内核逐一展现在观者面前，全方位演绎衡山地域地理风貌、特色物产与本土人文底蕴，打造沉浸式衡山地域文化视觉画卷。供应商需在响应文件中提交视频及软件集成小样，视频小样时长≥30秒，需完整呈现至少2个核心内容模块（如衡山物种及风景文化），样片原创实地拍摄画面需占全部视频有效画面比例≥50%，不含网图、网络素材、库存通用素材、第三方版权视频片段，真实还原最终成片画质、动画效果及配音风格。分辨率：≥1920×1080，帧率≥25fps，格式为MP4/MOV等多版本，画面清晰、无卡顿、无偏色，音画同步。 
	120
	秒
	

	81
	控制程序（适配沉浸式半景画）
	1.本软件建议采用 Unity 3D开发游戏内容控制。
2.刷新速率≥ 25 FPS。
3.兼容多操作系统。
4.稳定运行时,CPU占用率不得超过80%。
5.必须采用C#脚本,且运行24小时及开机系统会自动启动。
6.后台系统建议采用VISUAL STUDIO 2015及以上系统。
7.用 VISUAL C++或者 Visual C#开发界面及后台控制,数据传输必须用串口或者socket通信。
8.支持对接中控，支持UDP、TCP网络协议控制。
	1
	套
	

	82
	中控系统（远程控制系统）
	1.根据客户的需求，配置操作按钮,支持多操作系统触摸。
	1
	项
	

	83
	中控系统（中控程序）
	1、双向中控，可检测电脑、投影开关信号，防止误点重复开关。
2、可控电脑、投影、红外、电视、电机、电路、电灯、软件切换、视频播放等设备以及软件。
3、支持PPT控制切换以及放映控制。
4、支持网页控制切换。
5、支持动态编程，可导入按钮图标,方便点击。
6、支持pjlink、网络唤醒、UDP、TCP、串口RS232/485等协议命令控制。
7、支命令可分组，支持进入模式后其他按钮生效。
8、支持定制对接其他任何协议控制设备。
9、可按照时间轴自动发送命令，开机可自动执行命令，关机前也自动执行命令。
	1
	项
	


技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务类项目的服务内容和标准等。
主要技术要求：
1、 功能和质量要求：详见主要技术参数。

2、“★”号参数或条款：详见主要技术参数。

3、“▲”核心产品：公共信息发布终端。

4、 其他：
（1）根据财库〔2019〕9 号和财库〔2019〕19号文件精神，本项目中的控制电脑、平板、显示器属于节能产品政府采购品目清单的品目；节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本。其中，标注“★”的平板、显示器为政府强制采购产品，实施政府强制采购，投标人应当提供所投产品所取得的国家认可的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章，否则其投标无效。
（2）环境标志产品:控制电脑、平板、显示器、应符合《关于印发〈台式计算机政府采购需求标准（2023年版）〉的通知》（财库〔2023〕29号）等财政部关于政府采购需求标准的文件的要求，环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本。



衡阳市政府集中采购项目需求表（三）

申报单位：（单位公章）
	商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点，付款条件，包装和运输，售后服务，保险等。
采购人根据项目特点和实际需要自行编制科学、合理的项目商务要求。如需设置“★”号条款，可在相应内容中标注。

	履行合同的时间、地点及方式
	1、 采购合同签订之日起 90 天内完成视频制作、施工、交货、安装调试并验收合格交付使用。
2、 地点： 湖南省南岳树木园(南岳区梵音谷国有林场)。

	质量保证期
	项目整体质量保证期自验收合格之日起 1 年（其中：软件系统部分免费运维2年，硬件设备免费运维1年）。

	响应时间
	详见附件。

	合同价款支付方式、进度和条件
	支付方式：合同款实行财政国库集中支付。
付款进度：视频制作、施工、安装调试验收合格后15个工作日，支付合同总金额的90%；剩余10%质保金在质保期满且无任何质量问题后无息付清。

	售后服务
	详见附件。

	解决争议的方式
	□仲裁  ☑诉讼


备注：
1、采购需求主要包括技术要求和商务要求，应当符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定，符合国家强制性标准，遵循预算、资产和财务等相关管理制度规定，符合采购项目特点和实际需要。采购需求应当清楚明了、表述规范、含义准确，可以直接引用相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范。
2、本采购需求表中技术参数要分条列示，并标注“★”区分关键性和非关键性参数，“★”号参数原则上要求供应商必须完全响应或优于响应，带“★”的条款为实质性条款，投标人如果未实质性响应，将导致投标无效。定量参数应当用“≥”或“≤”表示。填写产品技术参数时，建议根据产品的主要性能指标填写，与产品性能无关的指标应当不提，不能复制某特定型号产品的技术参数，不得具有倾向性和排斥性。
    3、重要技术条款（●条款），并在技术要求栏中标注“●”号。
    4、产品证明文件。对省内、国内、行业强制要求取得的认证须在招标文件中注明，其他证书不得作为强制要求。
    5、进口产品。需要采购的产品在中国境内无法获取或者无法以合理的商业条件获取，以及法律法规另有规定确需采购进口产品的，应在采购活动前获得财政部门批准。
6、质保及服务要求。原则上执行国家标准、行业标准质保规定。服务要求应包括服务标准、安全、期限、效率、安装、调试、培训、维护等（如有实际需求），需要购买超过标准质保的服务，须在招标文件中作为购买服务单独列明，要求供应商单独明确报价，并在供货时提供质保服务承诺函。
7、采购人提出的采购项目的技术要求和商务要求等存在倾向性和排斥性的，应当依法承担相应责任。
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附件：
售后服务
一、货物运输、保管及保险
1.中标人负责货物到采购人指定交货地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。由于搬运、装卸、吊装及运输不当造成的各种事故责任和损失由中标人承担。
2.货物包装应采用符合国家或行业标准的材料，适合长途运输，做到防潮、防雨、防锈、防震，包装箱上应用中文清晰标出货物名称、规格型号、数量、重量、储运标识等必要信息。
3.中标人应保证货物包装完整，货物在到达指定的交货地点并经采购人现场查验前保持未拆封状态。
4.中标人负责货物在交货地点的保管，直至项目最终验收合格。保管期间发生的货物毁损、灭失风险由中标人承担。
5.中标人应对其提供的货物在运输、存放及交货过程中的毁损或灭失风险进行投保，并负责其派出的安装、服务等人员的人身意外保险。相关保险费用应包含在投标总价中。
二、交货、安装与调试
1.中标人负责货物免费送货上门、安装调试至正常运行。安装调试期间所发生的一切安全和质量事故及费用均由中标人承担。
2.安装施工期间中标人人员的食宿、交通等费用由中标人自行负责。
3.中标人在安装期间应注意对采购人既有建筑物、构筑物、设施、绿化等的保护，因中标人原因造成损坏的，由中标人负责修复或赔偿。
4.如果因中标人提供的货物存在设计、制造缺陷等原因导致发生人身伤害或财产损失事故，一切责任由中标人承担。
5.在货物安装、调试过程中如发现货物存在质量问题，中标人应免费提供现场更换、维修或调试服务，由此产生的费用由中标人承担。
6.中标人应提供货物安装、调试及试运行所需的所有耗材、辅材及专用工具，相关费用包含在投标总价中。
7.安装要求
（1）中标人应指派具备相应资质和经验的技术人员到现场进行安装，直至设备调试合格、正常运行。相关费用计入投标总价。
（2）安装开始前，中标人应向采购人提交完整的安装方案、技术资料及进度计划，经采购人确认后方可实施。
（3）中标人应严格遵守安全生产相关法律法规及采购人现场管理规定，建立安全责任制，持证上岗。采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于中标人安全措施不力或违规操作造成的一切事故，其全部法律责任和经济损失由中标人承担。
（4）安装所用的工具、设备、材料由中标人自备并运至安装场地，进场前应进行必要的性能安全检查。安装完成后，中标人应自费将剩余材料、工具及废弃物清运出场。采购人可提供临时存放场所，保管责任由中标人自负。采购人提供施工所需的临时水源、电源接口，水电费用由中标人承担。
8.调试与试运行
（1）货物安装完毕后，中标人应在采购人监督下进行系统调试和试运行，以验证其功能、性能及操作性是否符合合同约定。
（2）调试及试运行应按照预先双方确认的测试方案进行，测试结果应形成书面记录，由双方签字确认。
（3）中标人指派的安装调试及后续维护人员应具备相应的专业知识、技术水平和资质，熟悉所供货物的技术性能、操作规程及维护保养要求。
（4）中标人必须随货提供完整的技术资料，至少应包括：货物详细配置清单、技术参数说明书、产品合格证、质量保证书、使用操作手册、维护保养手册等。
三、验收
1.中标人应对其提供的货物、材料、服务的合法性、真实性、质量符合性负责。
2.验收依据：本项目的采购文件、中标人的投标文件、双方签订的政府采购合同、国家强制性标准、行业标准以及合同约定的其他技术规范。
3.采购人负责组织项目验收。中标人应在货物安装调试完毕并自检合格后，向采购人提交书面验收申请及完整的验收资料。验收费用由中标人承担。验收过程中，采购人有权对货物进行必要的性能测试。如测试发现货物存在质量问题，由此造成的损失由中标人承担。若首次验收不合格，中标人须在规定期限内完成整改并重新提交验收；若重新验收仍不合格，采购人有权依据合同约定及法律法规追究中标人违约责任，包括但不限于解除合同、要求赔偿损失等。
4.验收过程中如对货物质量、性能产生争议，任何一方均可提议委托具有相应资质的、双方认可的第三方检测机构进行检测。检测标准以采购文件、投标响应及合同约定为准。检测结果合格的，检测费用由提议方承担；检测结果不合格的，检测费用由中标人承担。
5.投标文件及供货时应明确货物、主要原材料、关键部件的品牌、产地、规格型号、性能参数等信息。若信息不清或无法核实，采购人有权拒绝接收相关货物。
6.项目最终验收合格后，双方共同签署验收报告。该验收报告作为支付合同款项的必要依据之一。
四、培训
1.中标人须就货物的操作使用、日常维护、基本故障诊断与排除、安全注意事项及应急处理措施等，对采购人指定的操作及维护人员进行免费现场培训，确保受训人员能够独立、安全地进行基本操作和维护。
2.中标人应在培训开始前向采购人提交详细的培训计划（包括培训内容、时间、地点、师资、教材等），并获得采购人确认。
3.培训所涉及的所有费用，包括讲师费、教材费、差旅食宿费等，均已包含在投标总价中，采购人不另行支付。
五、质量保证
1.中标人提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的合格产品，符合国家产品质量标准及合同约定的技术要求，并随附齐全的出厂合格证明文件。
2.项目整体质量保证期自验收合格之日起 1 年（其中：软件系统部分免费运维2年，硬件设备免费运维1年）。具体期限以招标文件或合同约定为准。货物生产厂家承诺的质保期优于上述约定的，按厂家承诺执行。
3.质保期内，货物出现非因人为损坏或不可抗力导致的任何质量问题，中标人应提供免费上门维修或更换服务（免工时费、材料费、运输费等一切费用）。质保期内维修所需更换的零部件，如未在投标报价中单列，视为免费提供。
4.质保期满后，中标人应承诺以不高于市场公允价格的优惠条件向采购人提供持续的技术支持、维修服务及备品备件供应，且响应时间不应低于质保期内承诺的标准。质保期外的具体服务内容及收费标准，应在投标文件中列明，并作为合同附件。
六、售后服务
1.售后服务基本要求：中标人须在投标文件中明确以下内容，并作为合同组成部分：
（1）为本项目提供售后服务的机构名称、详细地址、固定服务电话及传真；
（2）本项目指定的售后服务负责人及技术联系人的姓名、手机、电子邮箱等有效联系方式；
（3）详细的维护保养计划，包括定期巡检的周期、内容及标准；
（4）对采购人临时性维护或紧急故障报修需求的响应流程与承诺；
（5）保修期内的免费服务内容与保修期外的有偿服务收费标准（需列明人工费、差旅费、材料费等计价方式）；
（6）货物制造商为本项目提供的专项服务承诺（如有），中标人须承诺不低于制造商的服务标准。
[bookmark: _GoBack]2.售后服务方案：投标人须结合本项目特点，提交详细的售后服务方案，方案应至少包括但不限于以下内容：①货物运输及交货方案、②安装调试及验收方案、③售后维修维护措施及应急响应计划方案、④服务升级和更新方案、⑤售后人员配备与培训方案等。
3.服务响应承诺：
（1）技术支持：提供7×24小时电话、在线等技术咨询服务。
（2）故障响应：
a. 提供7×24小时故障服务受理。
b. 中标人接到采购人故障报修通知后，应在15分钟内首次响应（如电话、短信等），2小时内提供有效的远程技术指导或解决方案。如需现场服务，应在4小时内（适用于市内）或8小时内（适用于省内其他地区）派员到达现场。一般故障应在24小时内修复；复杂故障应在48小时内修复或提供明确的解决方案及时间表。
c. 若故障在承诺时间内无法修复，且严重影响采购人关键业务运行的，中标人应在采购人提出要求后24小时内，免费提供同等或更高性能的备用设备供采购人临时使用，直至故障设备修复。
（3）定期巡检与预防性维护：质保期内，中标人应每季度提供一次免费的定期巡检和预防性维护服务，并提交书面巡检报告。
4.其他服务：鼓励中标人提供超出上述基本要求的增值服务承诺，该承诺将在评审时予以考虑。
七、其他要求及说明
1.本项目采用总价包干方式，投标报价应包含为完成本项目所需的货物设备购置、运输、保险、安装、调试、培训、验收、质保期服务、税金、利润及合同实施过程中可预见和不可预见的一切风险、责任等全部费用。采购人不再支付合同价外的任何费用。
2.采购人不统一组织现场踏勘，投标人可根据需要自行踏勘，费用自理，风险自担。
3.本项目所引用的国家或行业标准，如与合同履行期间颁布的最新强制性标准不一致，应按最新标准执行。
4.投标人须结合本项目特点，提交详细的项目实施方案，内容应至少包括：①项目需求分析与总体规划、②进度保障措施；③质量保障措施；④安全保障措施；⑤技术人员配备等。
5.售后服务要求作为合同的重要组成部分，与合同主体具有同等法律效力。中标人未达到上述服务承诺的，采购人有权根据合同约定追究其违约责任，包括但不限于扣减履约保证金、要求支付违约金、赔偿损失等。具体违约责任应在政府采购合同中明确。
6.其他未尽事宜，由采购人和中标人在政府采购合同中另行约定。合同内容是对本采购文件（包括招标文件、中标人投标文件等）的细化和补充，但不得与本采购文件的实质性要求和条款相抵触。

