采购需求

第一节、技术要求
采购清单
	序号
	品名
	数量
	单位
	参数
	备注

	1
	室内全彩LED屏
	21.4
	m2
	1.LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD1515黑灯；
2.LED显示屏采用≤2.0mm点间距；
3.LED显示屏模组尺寸320mm*160mm；
4.LED显示屏采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力；
5.LED显示屏符合等同或优于IP5X防护等级；
6.LED显示屏亮度可达到450cd/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节；
7.LED显示屏对比度≥10000：1；LED显示屏杂点率≤1/100000且无连续失控点；
8.LED显示屏亮度均匀性≥99%；LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内；
9.LED显示屏观看水平≥160°/垂直视角≥140°；
10.LED显示屏刷新频率≥3840Hz；
11.LED显示屏峰值功耗为≤450W/㎡；LED显示屏平均功耗为≤150W/㎡；      
▲12.LED显示屏具备低蓝光模式，支持多档低蓝光调节，至少包含 30%、40%、70% 档位，有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害；（供应商须提供具备国家认可资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。）
▲13.具备LED显示屏开关机次数、使用时长记录，可形成数据保存周期≥100天，并支持对现场温湿度的监测，可在控制软件端实时显示数据，方便用户了解现场屏体、环境温湿度数据情况；（供应商须提供具备国家认可资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。）
	含安装、售后服务

	2
	LED屏钢结构框架
	1
	项
	室内结构设计,采用30mm*30mm/40mm*20mm的钢结构规格
	含安装、售后服务

	3
	视频处理器
	1
	台
	1.具有≥1个LCD显示屏，可显示设备当前状态和菜单，分辨率≥160×128。                                        
2.整机支持带载≥650万像素自定义输出，宽度≥19200像素，高度≥19200像素；单网口支持带载≥65万像素，宽度≥1920像素，高度≥1920像素。
3.支持输入分辨率≥3840×2160@30Hz；具备输入信号EDID管理功能，自定义宽度≥7680像素，高度≥7680像素。
4.具备视频源任意切换功能，亮度和色温调节功能。
5.具备≥8画面显示，≥1路OSD字幕画面，具备画面位置、大小自由调节功能。
6.具备检测输入信号、输出网口、接收卡通讯状态，支持在软件端进行查看。
7.支持安卓、鸿蒙系统移动终端控制APP，实现信号切换功能。
8.具备画面回显功能，通过上位机软件预览输入输出画面。
9.具有≥10路千兆网口输出，支持网口备份模式；具有≥3个HDMI 1.3输入接口，≥1个DVI输入接口，≥1路AUDIO音频输出接口，≥1路RS-232接口。
	含安装、售后服务

	4
	配电柜
	1
	台
	1.额定功率：≥20kW，输出路数：≥6路；
2.输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%；                                                            3.输出电压：单相220VAC；
4.具备过压、欠压、过流、短路、断路、过载、浪涌电气保护措施；
5.具备电子按键、手持遥控器、电脑远控多种控制方式；
6.具备单台、集群管理功能，采用RS485有线以太网远程通信端口，在局域网内任意一台电脑进行控制；
7.具备设置≥4组开关时间，支持每天定时通电和断电功能；
8.具备通过PLC软件实现实时温度、湿度、过压、欠压、过流、缺相监测，实时高温低温、高湿自动断电；
9.具备触发告警后，电脑自动强制弹屏提示，PLC蜂鸣器告警、软件弹屏告警方式；
10.具备继电器回路整体上下电，也可通过PLC软件单独控制每个接触器的上下电；
11.内置避雷器，具有避雷防雷功能；
12.内置10A-16A备用三孔万能插座；
13.PLC软件具备多国语言切换界面，可运行于银河麒麟、统信国产操作系统；
14.PLC软件具备自动保存所有操作记录、告警记录、温湿度运行数据，支持历史记录查询，导出Excel文档；             
15.具备配电系统中对线路起隔离、过载、短路及过压、欠压保护及自动恢复功能，同时可实现远程控制自动分闸，及自动重合闸功能，发生故障时也可切换手动维修合闸；
	含安装、售后服务

	5
	台式电脑
	13
	台
	1.名称:台式电脑;
2.规格:1.名称:1.处理器：等同于或优于I5处理器;
2.规格:1.处理器：等同于或优于I5处理器
2.内存：≥16G
3.硬盘：≥1TB SSD
4.系统：Windows
5.包含21.45英寸显示器;
6.含相关设备配套操作软件
	含安装、售后服务

	6
	43英寸液晶一体机
	2
	台
	1.屏幕尺寸：43 inch (对角线)
2.背光类型 ELED / D-LED（侧入式或直下式）
3.显示比例 16:9
4.物理分辨率 ≥1920 x 1080 (FHD)
5.亮度 ≥300cd/m² (Typ.)
6.对比度 ≥1200:1 (Typ.)
7.可视角度 ≥178° (H) / 178° (V)
	含安装、售后服务

	7
	户内单红LED屏
	4.991
	m2
	1.LED封装形式：SMD2121，发光点颜色组合：1R。
2.物理点间距：≤4.75mm；分辨率：44321点/㎡。
3.单元板分辨率：64*32，单元板尺寸（mm）：304*152，白平衡亮度：200CD/㎡。
4.水平视角：≥120°；垂直视角：≥120°。
5.杂点率：≤1/10000且无连续失控点
6.平均无故障时间：≥10000H
7.控制方式：异步控制；驱动器件：恒流；刷新频率：360Hz；换帧频率：≥60Hz；驱动方式：1/16扫描。
8.环境温度：存储-35℃~+85℃，工作温度：－20℃~+50℃。
9.亮度调节方式：软件0到16无级调节。
	含安装、售后服务

	8
	LED屏钢结构框架
	1
	项
	室内结构设计,采用45mm*90mm/35mm*90mm铝型材结构边框
	含安装、售后服务

	9
	控制卡
	1
	台
	1.支持控制单色带载≥4800*512，向下兼容；双色带载≥4096*512，向下兼容；
2.支持适配各种规格的单色/双基色LED显示屏；
3.支持分组集群管理、多节目编辑、多区域显示、多种语言版本；
4.支持≥256个节目，每个节目划分为≥32个区域；                                                             
5.支持区域有天气区、图文区、字幕区、动画区、农历区、时间区、模拟表盘区、正负计时区、传感器区；
6.支持时钟显示农历、模拟表盘、中英文时钟、正负计时 (均支持多组显示)；
7.支持温度、温湿度、亮度传感器；，扩展支持其它RS485接口传感器。
8.支持16级亮度，支持分时调亮、软件调亮、遥控调亮；
9.支持屏幕配置参数的保存与回读；
	含安装、售后服务

	10
	转接板
	1
	台
	1.配套转接板；50PIN背插连接，结构紧凑；
2.最大高度：≥128行（≥4组T8接口）；
	含安装、售后服务

	11
	户内全彩LED屏
	10.65
	m2
	1.LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD2121黑灯；
2.LED显示屏采用≤2.5mm点间距；
3.LED显示屏模组尺寸320mm*160mm；4.LED显示屏采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力；
5.LED显示屏符合等同或优于IP5X防护等级；
6.LED显示屏亮度可达到450cd/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节；
7.LED显示屏对比度≥10000：1；LED显示屏杂点率≤1/100000且无连续失控点；
8.LED显示屏亮度均匀性≥99%；LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内；
9.LED显示屏观看水平≥160°/垂直视角≥140°；
10.LED显示屏刷新频率≥3840Hz；
11.LED显示屏峰值功耗为≤450W/㎡；LED显示屏平均功耗为≤150W/㎡；
12.LED显示屏具备低蓝光模式，支持多档低蓝光调节，至少包含 30%、40%、70% 档位，有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害；
13.具备LED显示屏开关机次数、使用时长记录，可形成数据保存周期≥100天，并支持对现场温湿度的监测，可在控制软件端实时显示数据，方便用户了解现场屏体、环境温湿度数据情况；
	含安装、售后服务

	12
	视频处理器
	1
	台
	1.具有≥1个LCD显示屏，可显示设备当前状态和菜单，分辨率≥160×128。
2.整机支持带载≥390万像素自定义输出，宽度≥11520像素，高度≥11520像素；单网口支持带载≥65万像素，宽度≥1920像素，高度≥1920像素。
3.支持输入分辨率≥3840×2160@30Hz；具备输入信号EDID管理功能，自定义宽度≥7680像素，高度≥7680像素。
4.具备视频源任意切换功能，亮度和色温调节功能。
5.具备≥8画面显示，≥1路OSD字幕画面，具备画面位置、大小自由调节功能。
6.具备检测输入信号、输出网口、接收卡通讯状态，支持在软件端进行查看。
7.支持安卓、鸿蒙系统移动终端控制APP，实现信号切换功能。                                                     
8.具备画面回显功能，通过上位机软件预览输入输出画面。
9.具有≥6路千兆网口输出，支持网口备份模式；具有≥3个HDMI 1.3输入接口，≥1个DVI输入接口，≥1路AUDIO音频输出接口，≥1路RS-232接口。"
	含安装、售后服务

	13
	配电柜
	1
	台
	1. 额定功率：≥10kW，输出路数：≥3路；
2.输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%；
3.输出电压：单相220VAC；
4.具备过压、欠压、过流、短路、断路、过载、浪涌电气保护措施；
5.具备电子按键、手持遥控器、电脑远控多种控制方式；
6.具备单台、集群管理功能，采用RS485有线以太网远程通信端口，在局域网内任意一台电脑进行控制；
7.具备设置≥4组开关时间，支持每天定时通电和断电功能；
8.具备通过PLC软件实现实时温度、湿度、过压、欠压、过流、缺相监测，实时高温低温、高湿自动断电；
9.具备触发告警后，电脑自动强制弹屏提示，PLC蜂鸣器告警、软件弹屏告警方式
10.具备继电器回路整体上下电，也可通过PLC软件单独控制每个接触器的上下电；
11.内置避雷器，具有避雷防雷功能；
12.内置10A-16A备用三孔万能插座；
13.PLC软件具备多国语言切换界面，可运行于银河麒麟、统信国产操作系统；
14.PLC软件具备自动保存所有操作记录、告警记录、温湿度运行数据，支持历史记录查询，导出Excel文档；
15.具备配电系统中对线路起隔离、过载、短路及过压、欠压保护及自动恢复功能，同时可实现远程控制自动分闸，及自动重合闸功能，发生故障时也可切换手动维修合闸；
	含安装、售后服务

	14
	包装材料
	10.65
	m2
	8mm胶合免熏蒸木箱
	含安装、售后服务

	15
	8mm胶合免熏蒸木箱
	26.39
	m2
	8mm胶合免熏蒸木箱
	含安装、售后服务

	16
	交互智能平板
	39
	台
	1.整机采用窄边框设计，≥75英寸UHD超高清LED液晶屏，钢化玻璃表面硬度≥7H，显示分辨率≥3840*2160，显示比例≥16:9，具备防眩光效果；在高照度(110K Lux)环境下仍能正常工作。                                                                                                                 2.整机屏幕显示画面颜色细节丰富，色彩还原度高，色域值≥NTSC 72%。
3.内置操作系统等同或优于Android 14.0，采用的处理器≥4核，主频≥1.5GHz；内存≥4G、硬盘≥32G。
4.内置拥有≥2.0声道扬声器且额定总功率≥30W，均为前置方向。
5.屏幕显示灰度分辨等级≥128灰阶。
6.具有护眼功能，可通过触摸菜单按钮一键启用。
7.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。
8.采用红外触控技术，支持双系统多人多点触摸书写，安卓系统支持≥40点触摸，Windows系统支持≥40点触摸。
9.内置无线网络模块，无任何外接或转接天线、网卡可同时实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。支持2.4G&5G频段，版本符合IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准。
10.整机支持屏幕双侧边缘虚拟导航按键设计，可快捷实现返回、主页、白板批注、多任务管理、信号源切换、工具调用等核心操作，同时支持自定义替换快捷入口对应的应用与工具。
11.支持内容分享功能，白板内容可选择本地、U盘两种方式保存，支持二维码扫码分享，A、B书写笔可分别设定不同颜色，快速实现内容讲解，差异化标注。支持文件快传功能。
12.支持二分屏功能，在安卓系统环境下，可通过左、右侧边栏调取快捷工具，实现屏幕显示二分屏任务协同，可同时显示两个应用，通知支持书写和演示图片、文档，支持进入批注模式，且可通过扫码进行分享。
13.在任意通道下，可通过手势在任意位置迅速调出中控便捷菜单，具有返回操作、一键主页、任务预览、菜单设置、一键白板、全通道屏幕批注功能，且可自定义新增≥六个快捷应用。
14.整机采用一体化物理按键设计，单枚物理按键可集成实现整机电源开关、内置 OPS 电脑电源控制、节能待机三种功能控制。
15.内置互动投票功能，支持自定义编辑投票议题与选项内容，单议题可设置不少于 10 个选项，兼容单选、多选两种投票模式；支持移动端扫码参与投票，投票结果可自动生成饼状图、条形图等可视化统计图表，并支持将统计结果以图片格式插入白板文档。
16.支持多设备无线投屏混合显示功能，单屏可同时展示不少于 9 个投屏画面，兼容手机、电脑等不同类型设备混合同屏显示，整机支持同时接入不少于 16 台投屏设备。
17.支持端口信号唤醒功能，整机处于待机状态时，可通过 LAN 端口、HDMI 端口的输入信号触发自动唤醒开机。
18.整机可自定义开机默认通道，在任意通道关机均可指定默认通道开机，也可设置关机信号源记忆为开机信号源。
19.支持自定义欢迎页面设置，内置多类欢迎页模板，至少包含自定义模板、庆典活动模板、多媒体展示模板、纯文本模板四类，可适配不同场景的展示需求。
20.支持设备锁功能，开启功能之后可使用遥控锁、触摸锁、按键锁、设置锁、USB锁，使用对应设备需输入设定的密码。
▲21.前置端口：≥3路USB 3.0、≥1路Type-C、≥1路Touch USB、≥1路HDMI in；后置接口：≥1路USB 2.0、≥1路USB 3.0、≥1路Touch USB、≥1路RJ45、≥1路RS232、≥1路Mic IN、≥2路HDMI IN、≥1路OPTICAL、≥1路Line out*1。（提供设备接口实物照片佐证）
▲22.具有≥7个按键，包括但不限于录屏、信号源、音量-、音量+、设置、护眼、电源。（提供设备接口实物照片佐证）
	含安装、售后服务

	17
	交互智能平板
	2
	台
	1.整机采用窄边框设计，≥65英寸UHD超高清LED液晶屏，钢化玻璃表面硬度≥7H，显示分辨率≥3840*2160，显示比例≥16:9，具备防眩光效果；在高照度(110K Lux)环境下仍能正常工作。
2.整机屏幕显示画面颜色细节丰富，色彩还原度高，色域值≥NTSC 72%。
3.内置操作系统等同或优于Android 14.0，采用的处理器≥4核，主频≥1.5GHz；内存≥4G、硬盘≥32G。
4.内置拥有≥2.0声道扬声器且额定总功率≥30W，均为前置方向。
5.屏幕显示灰度分辨等级≥128灰阶。
6.具有护眼功能，可通过触摸菜单按钮一键启用。
7.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。
8.采用红外触控技术，支持双系统多人多点触摸书写，安卓系统支持≥40点触摸，Windows系统支持≥40点触摸。        
9.内置无线网络模块，无任何外接或转接天线、网卡可同时实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。支持2.4G&5G频段，版本符合IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准。
10.整机支持屏幕双侧边缘虚拟导航按键设计，可快捷实现返回、主页、白板批注、多任务管理、信号源切换、工具调用等核心操作，同时支持自定义替换快捷入口对应的应用与工具。
11.支持内容分享功能，白板内容可选择本地、U盘两种方式保存，支持二维码扫码分享，A、B书写笔可分别设定不同颜色，快速实现内容讲解，差异化标注。支持文件快传功能。
12.支持二分屏功能，在安卓系统环境下，可通过左、右侧边栏调取快捷工具，实现屏幕显示二分屏任务协同，可同时显示两个应用，通知支持书写和演示图片、文档，支持进入批注模式，且可通过扫码进行分享。
13.在任意通道下，可通过手势在任意位置迅速调出中控便捷菜单，具有返回操作、一键主页、任务预览、菜单设置、一键白板、全通道屏幕批注功能，且可自定义新增≥六个快捷应用。
14.整机采用一体化物理按键设计，单枚物理按键可集成实现整机电源开关、内置 OPS 电脑电源控制、节能待机三种功能控制。
15.内置互动投票功能，支持自定义编辑投票议题与选项内容，单议题可设置不少于 10 个选项，兼容单选、多选两种投票模式；支持移动端扫码参与投票，投票结果可自动生成饼状图、条形图等可视化统计图表，并支持将统计结果以图片格式插入白板文档。
16.支持多设备无线投屏混合显示功能，单屏可同时展示不少于 9 个投屏画面，兼容手机、电脑等不同类型设备混合同屏显示，整机支持同时接入不少于 16 台投屏设备。
17.支持端口信号唤醒功能，整机处于待机状态时，可通过 LAN 端口、HDMI 端口的输入信号触发自动唤醒开机。
18.整机可自定义开机默认通道，在任意通道关机均可指定默认通道开机，也可设置关机信号源记忆为开机信号源。
19.支持自定义欢迎页面设置，内置多类欢迎页模板，至少包含自定义模板、庆典活动模板、多媒体展示模板、纯文本模板四类，可适配不同场景的展示需求。
20.支持设备锁功能，开启功能之后可使用遥控锁、触摸锁、按键锁、设置锁、USB锁，使用对应设备需输入设定的密码。   
▲21.前置端口：≥3路USB 3.0、≥1路Type-C、≥1路Touch USB、≥1路HDMI in；后置接口：≥1路USB 2.0、≥1路USB 3.0、≥1路Touch USB、≥1路RJ45、≥1路RS232、≥1路Mic IN、≥2路HDMI IN、≥1路OPTICAL、≥1路Line out*1。（提供设备接口图佐证）
▲22.具有≥7个按键，包括但不限于录屏、信号源、音量-、音量+、设置、护眼、电源。（提供设备图佐证）
	含安装、售后服务

	18
	交互智能平板
	1
	台
	1.整机采用窄边框设计，≥86英寸UHD超高清LED液晶屏，钢化玻璃表面硬度≥7H，显示分辨率≥3840*2160，显示比例≥16:9，具备防眩光效果；在高照度(110K Lux)环境下仍能正常工作。
2.整机屏幕显示画面颜色细节丰富，色彩还原度高，色域值≥NTSC 72%。       
3.内置操作系统等同或优于Android 14.0，采用的处理器≥4核，主频≥1.5GHz；内存≥4G、硬盘≥32G。
4.内置拥有≥2.0声道扬声器且额定总功率≥30W，均为前置方向。
5.屏幕显示灰度分辨等级≥128灰阶。
6.具有护眼功能，可通过触摸菜单按钮一键启用。
7.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。
8.采用红外触控技术，支持双系统多人多点触摸书写，安卓系统支持≥40点触摸，Windows系统支持≥40点触摸。
9.内置无线网络模块，无任何外接或转接天线、网卡可同时实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。支持2.4G&5G频段，版本符合IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准。
10.整机支持屏幕双侧边缘虚拟导航按键设计，可快捷实现返回、主页、白板批注、多任务管理、信号源切换、工具调用等核心操作，同时支持自定义替换快捷入口对应的应用与工具。
11.支持内容分享功能，白板内容可选择本地、U盘两种方式保存，支持二维码扫码分享，A、B书写笔可分别设定不同颜色，快速实现内容讲解，差异化标注。支持文件快传功能。
12.支持二分屏功能，在安卓系统环境下，可通过左、右侧边栏调取快捷工具，实现屏幕显示二分屏任务协同，可同时显示两个应用，通知支持书写和演示图片、文档，支持进入批注模式，且可通过扫码进行分享。
13.在任意通道下，可通过手势在任意位置迅速调出中控便捷菜单，具有返回操作、一键主页、任务预览、菜单设置、一键白板、全通道屏幕批注功能，且可自定义新增≥六个快捷应用。
14.整机采用一体化物理按键设计，单枚物理按键可集成实现整机电源开关、内置 OPS 电脑电源控制、节能待机三种功能控制。
15.内置互动投票功能，支持自定义编辑投票议题与选项内容，单议题可设置不少于 10 个选项，兼容单选、多选两种投票模式；支持移动端扫码参与投票，投票结果可自动生成饼状图、条形图等可视化统计图表，并支持将统计结果以图片格式插入白板文档。
16.支持多设备无线投屏混合显示功能，单屏可同时展示不少于 9 个投屏画面，兼容手机、电脑等不同类型设备混合同屏显示，整机支持同时接入不少于 16 台投屏设备。
17.支持端口信号唤醒功能，整机处于待机状态时，可通过 LAN 端口、HDMI 端口的输入信号触发自动唤醒开机。
18.整机可自定义开机默认通道，在任意通道关机均可指定默认通道开机，也可设置关机信号源记忆为开机信号源。
19.支持自定义欢迎页面设置，内置多类欢迎页模板，至少包含自定义模板、庆典活动模板、多媒体展示模板、纯文本模板四类，可适配不同场景的展示需求。
20.支持设备锁功能，开启功能之后可使用遥控锁、触摸锁、按键锁、设置锁、USB锁，使用对应设备需输入设定的密码。
▲21.前置端口：≥3路USB 3.0、≥1路Type-C、≥1路Touch USB、≥1路HDMI in；后置接口：≥1路USB 2.0、≥1路USB 3.0、≥1路Touch USB、≥1路RJ45、≥1路RS232、≥1路Mic IN、≥2路HDMI IN、≥1路OPTICAL、≥1路Line out*1。（提供设备接口图佐证）
▲22.具有≥7个按键，包括但不限于录屏、信号源、音量-、音量+、设置、护眼、电源。（提供设备图佐证）
	含安装、售后服务

	19
	OPS电脑模块
	4
	台
	1.采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受灰尘影响。采用80pin接口，实现无单独接线的插拔。
2.采用按压式开关，可直接拆卸电脑模块，无需工具。
3.配置CPU≥8核，内存≥16G，硬盘≥SSD-512G。
4.前I/O接口：HDMI（支持4096*2160@30Hz）≥1，DP（支持4096*2160@60Hz）≥1；USB2.0≥3，USB3.0≥3，RJ45≥1，MIC IN≥1，Line OUT≥1，Wi-Fi/BT ANT≥2，电源按钮≥1，复位按钮≥1。
	含安装、售后服务

	20　
	OPS电脑模块
	1
	台
	1.采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受灰尘影响。采用80pin接口，实现无单独接线的插拔。
2.采用按压式开关，可直接拆卸电脑模块，无需工具。
3.配置CPU≥8核，内存≥16G，硬盘≥SSD-512G。
4.前I/O接口：HDMI（支持4096*2160@30Hz）≥1，DP（支持4096*2160@60Hz）≥1；USB2.0≥3，USB3.0≥3，RJ45≥1，MIC IN≥1，Line OUT≥1，Wi-Fi/BT ANT≥2，电源按钮≥1，复位按钮≥1。
	含安装、售后服务

	21　
	OPS电脑模块
	1
	台
	1.采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受灰尘影响。采用80pin接口，实现无单独接线的插拔。
2.采用按压式开关，可直接拆卸电脑模块，无需工具。
3.配置CPU≥8核，内存≥16G，硬盘≥SSD-512G。
4.前I/O接口：HDMI（支持4096*2160@30Hz）≥1，DP（支持4096*2160@60Hz）≥1；USB2.0≥3，USB3.0≥3，RJ45≥1，MIC IN≥1，Line OUT≥1，Wi-Fi/BT ANT≥2，电源按钮≥1，复位按钮≥1。
	含安装、售后服务

	22
	移动支架
	14
	台
	1.材质：SPCC高强度钢（主体）/PA6+PU（脚轮）
2.高度调节行程：0-430mm
3.高度调节方式：螺丝锁定调整
4.适用一体机尺寸：55英寸-86英寸
	含安装、售后服务

	23　
	移动支架
	2
	台
	1.材质：SPCC高强度钢（主体）/PA6+PU（脚轮）
2.高度调节行程：0-430mm
3.高度调节方式：螺丝锁定调整
4.适用一体机尺寸：55英寸-86英寸
	含安装、售后服务

	　24
	移动支架
	1
	台
	1.材质：SPCC高强度钢（主体）/PA6+PU（脚轮）
2.高度调节行程：0-430mm
3.高度调节方式：螺丝锁定调整
4.适用一体机尺寸：55英寸-86英寸
	含安装、售后服务

	25
	无线传屏器
	2
	台
	1.支持系统类型：Windows，Apple Mac
2.Wi-Fi模块：5GHz/2.4GHz
3.Wi-Fi带宽：≥867Mbps
4.最高传输分辨率：≥3840×2160
5.输入帧率：Type C ≥30fps
6.传输距离：空旷≥30米/办公环境4K≥15米
7.触摸反控：支持
	含安装、售后服务

	26
	变频风管机
	2
	台
	3匹风管机，变频风管机;风量：1200m³/h；制冷量：7.2kw；制热量：8.6kw；制冷功率：2.79kw；制热功率：2.7kw；配电功率：5.7kw；室内机外形尺寸（宽*深*高）：1200mm*450mm*198mm；室外机外形尺寸（宽*深*高）：889mm*340mm*660mm
	含安装、售后服务

	27
	变频风管机
	6
	台
	2匹风管机，变频风管机;风量：750m³/h；制冷量：5.0kw；制热量：6.2kw；制冷功率：1.75kw；制热功率：2.0kw；配电功率：4.3kw；室内机外形尺寸（宽*深*高）：900mm*450mm*198mm；室外机外形尺寸（宽*深*高）：805mm*316mm*555mm
	含安装、售后服务

	28
	线控器
	8
	台
	液晶控制面板
	含安装、售后服务

	29
	分体柜式空调 
	1
	台
	3匹 风量：1620m³/h；制冷量：7.42kw；制热量：10.22kw；制冷功率：1.945kw；制热功率：2.85kw
	含安装、售后服务

	30
	分体柜式空调 
	20
	台
	2匹 风量：1520m³/h；制冷量：5.32kw；制热量：7.43kw；制冷功率：1.25kw；制热功率：7.43kw
	含安装、售后服务

	31
	分体挂式空调 
	4
	台
	3匹 风量：1410m³/h；制冷量：7.31kw；制热量：9.81kw；制冷功率：1.94kw；制热功率：2.88kw
	含安装、售后服务

	32
	分体挂式空调 
	2
	台
	1.5匹 风量：810m³/h；制冷量：3.53kw；制热量：5.02kw；制冷功率：0.84kw；制热功率：1.24kw
	含安装、售后服务

	33
	内机风口材料
	1
	项
	配件
	含安装、售后服务

	34
	设备（施工、安装、调试）
	1
	台
	配件
	含安装、售后服务

	35
	ABS带网回风口
	8
	个
	定制
	含安装、售后服务

	36
	ABS双层百叶送风口
	8
	个
	定制
	含安装、售后服务

	37
	帆布软接
	24
	m
	定制
	含安装、售后服务

	38
	内外机连接铜管
	16
	m
	∮12.7*0.8
	含安装、售后服务

	39
	内外机连接铜管
	48
	m
	∮9.52*0.8
	含安装、售后服务

	40
	内外机连接铜管
	64
	m
	∮6.35*0.8
	含安装、售后服务

	41
	保温套管
	16
	m
	∮13*15
	含安装、售后服务

	42
	保温套管
	48
	m
	∮10*15
	含安装、售后服务

	43
	保温套管
	64
	m
	∮6*15
	含安装、售后服务

	44
	PVC冷凝水保温管
	48
	m
	∮25
	含安装、售后服务

	45
	PVC管件
	1
	项
	∮25
	含安装、售后服务

	46
	内外机通讯线
	64
	m
	2*0.75mm2
	含安装、售后服务

	47
	线控器控制线
	64
	m
	2*0.75mm2
	含安装、售后服务

	48
	内外机电源线
	64
	m
	3*4mm2
	含安装、售后服务

	49
	丝杆
	90
	米
	∮8
	含安装、售后服务

	50
	保温扎带
	24
	卷
	　
	含安装、售后服务

	51
	风管
	1
	项
	单面彩钢酚醛复合风管
	含安装、售后服务

	52
	其他辅材
	1
	项
	　
	含安装、售后服务

	53
	设备（施工、安装、调试）
	8
	台
	　
	含安装、售后服务

	54
	礼堂椅
	269
	张
	1. 座椅中心距580mm（扶手宽80mm，座椅内空500mm），座高440mm，背高1000mm。
2. 座、背海绵：采用高密度冷发泡PU定型海绵，高弹性，舒适耐用。座海绵密度为45KG/M3,背海绵密度为40KG/M3，具有保温、隔热、吸音、减震、防静电、透气性能好等特性。
3. 座、背内板：采用优质夹板经模具压弯成型，外型成弧形，厚度为10mm，符合人体工学原理，承托力强，耐冲击，抗变形。
4. 座背外壳：采用优质PP（聚丙烯）多元素复合材料经模具压注成型，承托力强，具有抗冲压、防老化、防褪色等特性，附独特蜂窝式吸音气孔，保证座椅的良好透气性能和整个会场无噪音。
5. 扶手面：采用高级橡木并经3次油漆工艺精制而成油漆饰面。 
6. 侧板：采用高密度中纤板材料经模具冲压成型，外粘海绵和扪布，触感柔和舒适。                                
7. 写字板：采用前置三氨写字板(长265x宽235x厚15mm), 四周注塑封边；连接支架采用直径为14mm#的实心圆柱。，翻折无异响。写字板收藏于扶手脚内部，美观方便。
8. 站脚：扶手框架采用厚度为 1.8mm的优质轧板，脚管采用80*40*1.2的优质方管经二氧化碳焊接成型，并经打磨，除锈，磷化，静电喷粉，高温锔炉等工序处理。
9. 面料：座、背、侧板采用礼堂椅专用面料，耐磨，抗氧化；
10. 座椅结构：采用加强型连接结构，使座在受外力作用与背相碰撞时更加耐用、牢固、更舒适。
11. 回位功能：座内采用弹簧回复装置，使椅座能精准自动复位，回位轻盈，无杂音，零故障。
	含安装、售后服务

	55
	沙发+茶几
	1
	套
	1. 面料：加厚西皮，PVC.厚度为1.2mm，耐磨性强  
2. 座+背海绵：高密度纯海绵，密度为45，回弹性高，坐感舒适 
3. 沙发内架：铁架子造型+5*3cm实木架，木方经四面刨方和高温烘干，耐用，耐腐蚀  
4. 沙发弹簧：沙发坐垫内有立式弹簧架，弹簧加大3.8，且加了坚固带。使沙发更具回弹性和抗老性，增加沙发的会谈持久性和使用寿命 
5. 脚架：厚度是2.0mm，经抛光打磨后，更具耐腐蚀性和美观性 
6. 沙发外形：设计符合人体工程学原理，舒适度好。
	含安装、售后服务

	56
	会议桌
	1
	张
	1. 台面：25厘E1级实木颗粒板，2厘PVC工艺，桌面含插座
2. 副柜：16厘E1级实木颗粒板，1厘PVC封边，抽面/顶板/门板2厘PVC封边
3. 功能梁：精钢加厚焊接，吸音布艺挡板
4. 五金台架：1.5厘专利管型脚架，万向防滑专利脚垫
5. 配件：（1）USB多功能线盒盖，（2）优质静音加厚三节导轨；（3）专利款蛋形密码锁（4）预留插座孔位（5）合金缓冲门铰
6. 所有板件四周封边（防尘、环保、美观）
	含安装、售后服务

	57
	会议椅
	35
	张
	钢架结构，华宇优质特网,黑色PP加玻纤背架,规格54cm*44cm*97.5cm
	含安装、售后服务

	58
	条形桌
	5
	套
	1. 台面：25厘E1级实木颗粒板，2厘PVC工艺，，桌面含插座
2. 副柜：16厘E1级实木颗粒板，1厘PVC封边，抽面/顶板/门板2厘PVC封边
3. 功能梁：精钢加厚焊接，吸音布艺挡板
4. 五金台架：1.5厘专利管型脚架，万向防滑专利脚垫
5. 配件：（1）USB多功能线盒盖，（2）优质静音加厚三节导轨；（3）专利款蛋形密码锁（4）预留插座孔位（5）合金缓冲门铰
6. 所有板件四周封边（防尘、环保、美观）
	含安装、售后服务

	59
	茶桌 （1桌5椅）
	1
	套
	橡木+多层实木，规格200cm*80cm*72cm
	含安装、售后服务

	60
	3+1+1沙发 茶几
	1
	套
	1. 面料：加厚西皮，PVC.厚度为1.2mm，耐磨性强                                                                           
2. 座+背海绵：高密度纯海绵，密度为45，回弹性高，坐感舒适                                                                     
3. 沙发内架：铁架子造型+5*3cm实木架，木方经四面刨方和高温烘干，耐用，耐腐蚀                                           
4. 沙发弹簧：沙发坐垫内有立式弹簧架，弹簧加大3.8，且加了坚固带。使沙发更具回弹性和抗老性，增加沙发的会谈持久性和使用寿命                                                                                                 
5. 脚架：厚度是2.0mm，经抛光打磨后，更具耐腐蚀性和美观性                                                       
6. 沙发外形：设计符合人体工程学原理，舒适度好。
	含安装、售后服务

	61
	讲台
	1
	张
	1. 台面：25厘E1级实木颗粒板，2厘PVC工艺，，桌面含插座
2. 副柜：16厘E1级实木颗粒板，1厘PVC封边，抽面/顶板/门板2厘PVC封边
3. 功能梁：精钢加厚焊接，吸音布艺挡板
4. 五金台架：1.5厘专利管型脚架，万向防滑专利脚垫
5. 配件：（1）USB多功能线盒盖，（2）优质静音加厚三节导轨；（3）专利款蛋形密码锁（4）预留插座孔位（5）合金缓冲门铰
6. 所有板件四周封边（防尘、环保、美观）
	含安装、售后服务

	62
	活动桌椅
	6
	套
	1. 台面：25厘E1级实木颗粒板，2厘PVC工艺，，桌面含插座
2. 副柜：16厘E1级实木颗粒板，1厘PVC封边，抽面/顶板/门板2厘PVC封边
3. 功能梁：精钢加厚焊接，吸音布艺挡板
4. 五金台架：1.5厘专利管型脚架，万向防滑专利脚垫
5. 配件：（1）USB多功能线盒盖，（2）优质静音加厚三节导轨；（3）专利款蛋形密码锁（4）预留插座孔位（5）合金缓冲门铰
所有板件四周封边（防尘、环保、美观）
	含安装、售后服务

	63
	沙发茶几
	1
	套
	1. 面料：加厚西皮，PVC.厚度为1.2mm，耐磨性强  
2. 座+背海绵：高密度纯海绵，密度为45，回弹性高，坐感舒适 
3. 沙发内架：铁架子造型+5*3cm实木架，木方经四面刨方和高温烘干，耐用，耐腐蚀  
4. 沙发弹簧：沙发坐垫内有立式弹簧架，弹簧加大3.8，且加了坚固带。使沙发更具回弹性和抗老性，增加沙发的会谈持久性和使用寿命 
5. 脚架：厚度是2.0mm，经抛光打磨后，更具耐腐蚀性和美观性
6. 沙发外形：设计符合人体工程学原理，舒适度好。
	含安装、售后服务

	64
	办公桌+椅
	4
	套
	1. 台面：25厘E1级实木颗粒板，2厘PVC工艺，，桌面含插座
2. 副柜：16厘E1级实木颗粒板，1厘PVC封边，抽面/顶板/门板2厘PVC封边
3. 功能梁：精钢加厚焊接，吸音布艺挡板
4. 五金台架：1.5厘专利管型脚架，万向防滑专利脚垫
5. 配件：（1）USB多功能线盒盖，（2）优质静音加厚三节导轨；（3）专利款蛋形密码锁（4）预留插座孔位（5）合金缓冲门铰
6. 所有板件四周封边（防尘、环保、美观）
	含安装、售后服务

	65
	单人沙发+茶几
	1
	套
	1. 优质西皮面料；实木方+15mm环保夹板框架；
2. 海绵40密度高回弹；
3. φ38mm锰钢拱簧承重打底；
4. 黑色碳钢五金脚；
	含安装、售后服务

	66
	工作桌椅
	1
	套
	1.台面：E1级实木颗粒板加2厘PVC封边，E1级中纤板斜边扪西皮。侧脚：采用高分子肤感覆膜工艺,
2.副柜：16厘E1级实木颗粒板，1厘PVC封边，抽面/顶板/门板2厘PVC封边,E1级中纤板斜边扪优质西皮
3.配件：（1）多功能线盒，（2）优质加厚三节导轨；（3）密码锁；（4）预留插座孔位     
4.所有板件四周封边（防尘、环保、美观）
	含安装、售后服务

	67
	音乐小凳
	40
	个
	12mm厚纳米纤维密度板（三聚氰胺贴面）,内置木条架，整块木板支撑，或钢架等不同加固支撑，可以坐板凳，舞台凳压腿凳合唱台，舞台道具等多场景使用,规格40cm*30cm*25cm
	含安装、售后服务

	68
	高凳
	1
	张
	铁艺主体，表面烤漆；规格31cm*31cm*75.5cm
	含安装、售后服务

	69
	讲台
	1
	张
	1.台面：25厘E1级实木颗粒板，2厘PVC工艺，，桌面含插座
2.副柜：16厘E1级实木颗粒板，1厘PVC封边，抽面/顶板/门板2厘PVC封边
3.功能梁：精钢加厚焊接，吸音布艺挡板
4.五金台架：1.5厘专利管型脚架，万向防滑专利脚垫
5.配件：（1）USB多功能线盒盖，（2）优质静音加厚三节导轨；（3）专利款蛋形密码锁（4）预留插座孔位 （5）合金缓冲门铰
6.所有板件四周封边（防尘、环保、美观）
	含安装、售后服务

	70
	折叠会议椅
	40
	张
	1. 优质棉绒弹力面料，柔软舒适
2. 靠背PP+GF材质，优质耐磨网背饰面
3. 扶手PP+GF材质，滑动扶手
4. 坐垫采用高回弹高密度纯棉
5. 钢架采用1.0厚表面电镀处理，且可以折叠，节省空间
6. 坐木板采用12MM抛压成型多层环保夹板
7. 整椅座板可以翻转，钢架可以折叠     
8. 座椅靠背处为一体成型连体PP，坚固耐用。
9. 规格50cm*57cm*82cm
	含安装、售后服务

	71
	文件柜
	2
	个
	1. 柜体主材：SPCC优质冷轧钢板
2. 板材厚度：常规0.4mm
3. 加工工艺：数控裁切、一体折弯加固，焊点平整牢固，全圆角折边，无尖锐毛刺。
4. 表面处理：钢板经脱脂、酸洗、磷化防锈预处理；采用环保环氧聚酯粉末静电喷塑，180℃高温固化。涂层附着力强、耐刮耐磨、防潮防锈、无异味、不含挥发性有害物质。
5. 配件：加厚层板、可调层板卡扣、静音铰链、钢制防盗门锁；层板配备加强筋，承重稳定。
6. 特性：防火防潮、防蛀防霉、结构稳固，适用于办公室、档案室、车间、宿舍储物使用。
7. 规格85cm*39cm*185cm
	含安装、售后服务

	72
	办公桌+椅
	2
	套
	1.台面和副柜面；造型采用弧形雕刻设计后用吸塑工艺；质感满满。
2.前挡板；采用凹凸造型密度板后吸塑工艺：设计感十足。
3.板材；采用P2级高密度中纤素板与E1级颗粒板，甲醛释放里达到国家标准。
4.封边；采用热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入。
5.五金；采用阻尼液压缓冲门铰，12寸三节静音道轨，小博士智能密码锁，专利拉手。                               6.灯带：前挡板内嵌LED3000k暖光灯带。
7.线盒：台面采用双面过线线盒。
	含安装、售后服务

	73
	沙发+茶几
	1
	套
	1. 台面：E1级实木颗粒板加2厘PVC封边，E1级中纤板斜边扪西皮。
2. 侧脚：采用高分子肤感覆膜工艺,
3. 副柜：16厘E1级实木颗粒板，1厘PVC封边，抽面/顶板/门板2厘PVC封边,E1级中纤板斜边扪优质西皮
4. 配件：（1）多功能线盒，（2）优质加厚三节导轨；（3）密码锁；（4）预留插座孔位     
5. 所有板件四周封边（防尘、环保、美观）
	含安装、售后服务


标有“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
★强制节能产品要求
强制节能产品为：台式电脑、43英寸液晶一体机、交互智能平板、变频风管机、分体挂式空调。请供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的产品认证证书，认证证书的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供。
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第二节、商务要求
一、报价要求 
供应商磋商的产品应包含直接费、管理费、保险费、利润、各项税金、配套货物的出厂价、到达最终目的地点的相关运输费、保险、仓储费、装卸费、安装费、检测费、评审费、人员培训费等伴随服务费和招标需求的有关内容。 
二、质量保证，安装调试、培训要求及其它 
1、质量保证：中标供应商需保证所提供货物是全新的、未使用过的，并且各方面与合同规定的质量，规格和性能相一致。在使用过程中，如最终用户发现中标供应商提供的货物属于翻新的货物或假货，最终用户拥有不受时限的追索权，有权要求中标供应商赔偿其所有损失。 
3、中标供应商应配置工程技术人员，提供开箱验货、安装、调试或维修等服务。 
4、技术培训要求: 供应商需提供详细培训方案，内容包括但不限于所提供设备的原理和技术性能、操作维护方法、排除故障等方面，中标供应商应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；除现场培训外,厂方安排免费集中培训一次。 制定人员培训方案，培训方案应包括培训目的、培训时间安排、人数、次数、培训课程、培训组织方式等。
5、安全性能：符合国家商品安全质量要求。 
6、供应商可根据现场考察的实际情况提供详细项目实施计划及安装调试措施，包括但不限于包括安装调试、试运行、测试等，交货时间和安装调试竣工时间要求、质量保证措施、进度保障措施。对于本项目实施所需的设备材料、工具等均需自备。中标供应商须负责安装期间的设备的妥善保管， 因中标供应商的责任造成的火灾、设备毁损、人员伤亡等事故，由中标供应商负责处理并承担相应的经济、民事及其它法律责任。 
三、售后服务
★1、质保期≥1年，产品质保年限大于一年的，以厂家质保期年限为准。
2、质保期从验收合格后起计算，在质保期内中标人对产品质量实行三包，因设备配置、设备或零部件制造质量问题而引起的故障，中标人应在24小时内免费维修或更换，保证设备及时恢复正常，由此引起的一切费用由中标人承担。
3、在质保期内，中标人应提供免费上门维修和技术支持的服务，及时维修、更换有缺陷的货物或部件，并进行终身维护。如果中标人收到采购人通知后，未在规定的响应时间内赶到现场弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由中标人承担，并从质量保证金中抵扣。质保期后应提供长期优质服务。在使用寿命期内，中标人应保证对设备的零件、易损件的供应。
4、中标人应能保证设备使用运行所需的备件和具备相关技术保障机制，并保证能提供5×8小时的故障响应，包含法定节假日。
5、在质保期间，中标人应承诺设备在出现的一般性故障应在24小时内解决；对严重影响系统运行的故障应在48小时内解决。
6、中标人的售后服务机构名称、联系方法等如有变化，应及时通知采购人。中标人不及时通知采购人，由此而造成的损失由中标人负责。
7、中标人售后服务机构不履行本合同质量和售后服务有关规定，由中标人承担一切责任。
8、自验收合格之日起，中标人所提供产品的质保期应满足清单中要求的质保时间。
四、验收方式
1、在货物到达使用单位，现场场地符合安装条件后，供应商派技术人员安装、负责调试，并应在7日内到达采购人指定安装地点，在采购方人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承 担因此发生的一切费用。如卖方7日内未到达采购人指定安装地点，采购人有权自行开箱安装调试。 开箱如有缺货、错装、损坏或技术问题，供应商应承担全部责任。 
2、设备各项技术性能、指标必须达到合同和技术文件规定的要求，设备安装后，采购人按国际和国家标准及招标参数要求进行质量验收。 
3、设备验收签字前如有任何质量问题，供应商必须无条件更换。 
4、供应商须承担货物验收前的财产保护责任，在验收前出现损坏由卖方负责。在安装运输过程中 如出现人员伤亡及财产损坏由供应商承担赔偿责任
五、交货时间、地点及要求 
★1、交货时间：合同签订后60日内交货并完成安装调试、正常使用。 
2、交货地点：采购人指定地点。 
3、本项目为“交钥匙”工程，供应商应提供产品的供货、安装调试及售后服务等其他服务。 其所有费用由中标供应商负责。在采购项目实施中出现任何遗漏，均由中标供应商自行负责， 采购人不再支付任何费用。 
六、付款方式和条件
货物到达采购人指定地点，全部产品安装调试完毕并经采购人验收合格后，支付合同款项的 97%；剩余合同款项的 3%，待壹年质保期届满后予以支付。

七、项目实施的其他要求
1、本项目采用费用包干方式，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需产品的购置，以及产品运输保险保管、试用、产品通过验收、培训、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目 实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。 
2、供应商在磋商前，须踏勘现场的，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。 
八、其他未尽事宜合同中约定 


[bookmark: _GoBack]★对于上述商务要求，供应商不得负偏离，应在响应文件中进行回应，作出承诺，未作出承诺的为无效磋商。
