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第一部分  投标邀请
项目概况
太原市晋源区应急广播系统建设（一期）公开招标采购项目的潜在投标人应在中国政府采购网山西分网获取招标文件，并于2025年10月21日09点00分（北京时间）前提交投标文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：1401102025AGK00032
项目名称：太原市晋源区应急广播系统建设（一期）公开招标采购
预算金额：596000元。
采购需求：详见招标文件“第四部分 采购需求”。
注：1.所有招标内容除特别标注为“进口产品”外，均采购国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，投标货物及服务各项技术标准应当符合国家强制性标准。2.招标内容标注为“进口产品”的，满足需求的国产产品和进口产品按照公平竞争原则实施采购。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003]交货期限：合同签订后60日内完成。
交货地点：采购人指定地点
本项目不接受联合体投标。
二、投标人资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
(1)具有独立承担民事责任的能力；
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004](6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。
3.本项目的特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取招标文件
时间：2025年10月1日00点00分00秒至2025年10月17日23点59分59秒（北京时间）
地点：中国政府采购网山西分网（www.ccgp-shanxi.gov.cn）
方式：登录中国政府采购网山西分网，通过项目采购公告下方“潜在供应商”“获取采购文件”在线获取。
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间、地点和方式
提交投标文件截止时间及开标时间：2025年10月21日09点00分（北京时间）
地点：中国政府采购网山西分网（www.ccgp-shanxi.gov.cn）
方式：登录中国政府采购网山西分网上传投标文件。
投标截止时间前未完成提交的，将拒收投标文件。
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007]开标时登录中国政府采购网山西分网在规定时间内解密电子投标文件，解密设备及网络环境由投标人自行准备。
五、招标公告期限
自本项目招标公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008]供应商参与项目遇到系统操作问题，请及时联系客服电话。
联系电话：95763
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.招标人信息
名称：太原市晋源区文化和旅游局
地址：太原市晋源区图书馆3楼办公室　　　　　　　　　　　　　　　　　
联系人：崔主任
联系电话：0351-6592021
2.集中采购代理机构信息
名称：太原市晋源区政府采购中心　　　　　　　　　　　　
地址：太原市晋源区延盛街23号（晋源区发改局3楼）　　　　　　　　　　　　
联系人：刘鑫悦、祝蓓蓓、张红
联系电话：0351-6592992　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
[bookmark: _Toc352761928][bookmark: _Toc26881689][bookmark: _Toc424378683]

第2部分  投标人须知前附表

	序号
	内  容
	说明与要求

	1
	投标人资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
(1)具有独立承担民事责任的能力；
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
备注：上述（1）至（5）条提供《供应商信用承诺书》，见“第八部分 投标文件内容要求及格式”附件3。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购
采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业
3.本项目的特定资格要求：无

	2
	预算金额
及最高限价
	预算金额：596000元。

	
	
	最高限价：596000元。

	3
	保证金
	1. 交纳金额：人民币5000元。
2. 提交形式：  
（1）银行转账、网银支付、银行支票、银行汇票、银行本票等非现金形式将投标保证金汇入指定账户并注明“项目编号-保证金”，以银行到账时间和金额为准。
收款单位：太原市晋源区政府采购中心
开户银行：晋商银行股份有限公司太原龙山大街支行
开户银行行号：313161000898
[bookmark: _GoBack]银行账号：35118330000003999001011
退还方式：按提交方式退还。
（2）保函：提供针对本项目且满足保证金金额的由金融机构或担保机构出具的保函。
①电子保函：包括电子银行保函、担保保函、保证保险等。
②银行保函：即国有商业银行、股份制银行的基本户或一般户出具的银行保函。
保证金缴纳截止时间：投标文件提交截止时间

	
	
	履约保证金
不收取

	4
	投标文件构成
	投标文件为电子投标文件，包括：
（1）开标一览表
（2）资格审查部分
（3）商务技术部分
（4）投标文件的补充、修改以及澄清、说明或补正

	5
	投标文件编制
	按照招标文件“第八部分 投标文件内容要求及格式”要求进行编制。

	6
	投标文件
提交及解密
	登录中国政府采购网山西分网上传投标文件。投标截止时间前未完成提交的，将拒收投标文件。
开标时登录中国政府采购网山西分网在规定时间内解密电子投标文件，解密设备及网络环境由投标人自行准备。

	7
	投标报价
	投标人就招标文件“第四部分 采购需求”规定的服务进行唯一报价，不得拆包（项）报价。

	
	
	投标报价包括货物、随配附件、备品、备件、工具、送达指定交货地点各种费用和安装调试、培训、技术服务、使用前的技术咨询、售后服务、税费等所有费用的总和。即：一次性安装调试即可全面投入使用。

	8
	现场考察
及答疑会
	现场考察
不组织

	
	
	答疑会
不组织

	9
	样品
	不提交

	10
	讲标
	无

	11
	投标有效期
	1.投标有效期自提交投标文件的截止之日起算120天。
2.在特殊情况下，采购人或集中采购机构可与投标人协商延长投标有效期。
3.项目履约期限超过“提交投标文件的截止之日起算120天”的，投标有效期延长至合同全面履行完毕。

	12
	技术选择性方案
	不接受 

	13
	分包
	不接受

	14
	进口产品
	招标文件注明采购进口产品的，如有满足需求的国内产品参与投标，将按照公平竞争原则进行评审。 

	15
	免费质保期
	免费质保期应按照“采购需求”中要求的年限执行；没有列明免费质保期年限的，按照国家或相关行业规定执行。        

	16
	合同期内调价
	不接受

	17
	采购资金
支付程序及方式
	详见“第四部分 采购需求”。

	18
	采购合同
	中标人按照规定的时间，携带相关资料，并保证履行投标文件中的全部承诺，与采购人签订采购合同。

	19
	政府采购
相关政策要求
（如涉及）
	节能产品
1.采购货物涉及最新公布的《节能产品政府采购品目清单》标注“★”政府强制采购节能产品的，投标人应提供所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。
2.投标货物中有最新公布的《节能产品政府采购品目清单》中强制采购产品以外的其他节能产品将按照“第六部分 评标方法和评标标准”给予加分。

	
	
	环境标志产品
1.凡涉及最新公布的《环保产品政府采购品目清单》标注“★”的政府强制采购环保产品，报价人须提供所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环保产品认证证书。
2.投标货物中有最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中产品的将按照“第六部分 评标方法和评标标准”给予加分。

	
	
	中小企业
1.根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式提供《中小企业声明函》（详见第八部分 投标文件内容要求及格式）。
2.根据山西省财政厅发布的《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（晋财购〔2022〕6号）第四条规定，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠为15%，用扣除后的价格参加评审。
3.小微企业提供本企业制造的货物、承建的工程或者承接的服务，或者提供其他小微企业制造的货物，享受价格折扣优惠政策。供应商提供的货物既有小微企业制造货物，也有中大型企业制造货物的，不享受价格折扣优惠政策。
4.如接受联合体投标，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业，享受价格折扣优惠政策；联合体中有大中型企业也有小微企业，且联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价给予6%的折扣。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业存在直接控股、管理关系的，不享受价格折扣优惠政策。

	
	
	监狱企业
根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，能够提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”的监狱企业，视同小型、微型企业。

	
	
	福利企业
根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。

	
	
	创新产品、创新服务：
1.投标人投标产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审时，享受投标产品6%的价格折扣，以折扣后的价格参与评审。
2.投标人投标创新产品或创新服务的，需如实填写《创新产品或创新服务明细表》，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》的扫描件或截图。（格式见附件第八部分）
3.创新产品或创新服务的价格折扣政策可与中小企业、监狱企业、福利企业等政府采购政策叠加。

	20
	信用记录查询
	1.查询渠道：
信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）
中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）  
信用中国（山西太原）（credit.taiyuan.gov.cn）
2.查询截止时间：开标当日
3.信用信息查询结果：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件无效；查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有不良信用记录。
4.如接受联合体投标，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	21
	招标服务费
	本次招标不收取任何服务费。


注：本表内容与投标人须知内容不一致的，以本表内容为准。


[bookmark: _Toc26881690][bookmark: _Toc352761929][bookmark: _Toc424378684]第三部分  投标人须知
1、 [bookmark: _Toc352761930][bookmark: _Toc424378685][bookmark: _Toc26881691]总则
1. 适用范围
1.1本招标文件仅适用于本次招投标活动。
2. 定义
2.1“采购人”指本次招标活动的采购单位。
2.2“集中采购机构”指组织本次招标活动的执行机构，即“太原市晋源区政府采购中心”。
2.3“投标人”指符合本招标文件规定并向集中采购机构提交投标文件的供应商。
2.4“中标人”是指采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定的签订政府采购合同的投标人。
2.5“投标货物”是指包括原材料、设备、产品、辅件配件、备品备件、软件、服务等标的物在内的各种形态、种类的物品及其他有关技术资料和材料。
2.6“服务承诺”是指为了保障项目顺利实施由投标人承担的货物的提供、运输、安装、调试、技术指导、培训以及售前、售中、售后服务和投标人承诺的其他类似服务。
2.7“产品缺陷”是指投标货物的设计、原材料和零部件、制造、装配或说明指示等方面存在的潜在隐患或有碍产品使用安全和产品使用寿命等情形。
2.8“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程虚报、谎报、隐瞒事实，以假充真，以次充好，虚假承诺，损害国家公共利益的行为。
2.9本招标文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。
3. 投标人资格
3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条等相关法律法规的规定。
3.2符合招标公告有关要求，承认并履行招标文件各项规定。
3.3能够承担投标过程及履行采购合同中的全部责任与义务。
3.4投标人负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的投标。
3.5投标人为本项目提供过前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，不得参加本项目投标。
3.6 本次招标允许由两个以上供应商组成一个联合体以一个投标人身份共同参加投标的，联合体各方应具备：
3.6.1 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条等相关法律法规的规定。
3.6.2 本项目的特定资格要求规定联合体相关资格要求的，按照联合体各方的同类资质等级较低的供应商确定联合体资质等级。联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。
3.6.3 联合体各方应签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合协议连同投标文件一并提交。
4. 知识产权
4.1投标人应保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，且免受第三方提出的包括但不限于因侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权而引起的法律或经济纠纷。如因采购人使用而遭受第三方主张权利的，投标人应承担全部赔偿责任，包括但不限于采购人、采购代理机构的责任。
4.2如投标人不拥有投标货物、资料、技术、服务等的知识产权，则投标报价中已包含采购人使用该知识的一切相关费用；否则，由此造成的一切损失由投标人承担。
4.3投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，应在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人应提供开发接口和开发手册等技术文档。
4.4系统软件、通用软件应当是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。
5. 投标有效期
5.1投标有效期自提交投标文件的截止之日起算120天。
5.2在特殊情况下，采购人或集中采购机构可与投标人协商延长投标有效期。
5.3项目履约期限超过“提交投标文件的截止之日起算120天”的，投标有效期延长至合同全面履行完毕。
6. 投标费用
6.1无论投标结果如何，投标人应自行承担参加投标相关的全部费用。
7. 集中采购机构的权利
7.1集中采购机构无论出于任何情况和原因，可停止本次招标，无需对受影响的投标人承担任何责任。
8. 解释权
8.1本次招标文件的最终解释权属于太原市晋源区政府采购中心。
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9. 招标文件的构成
9.1 招标文件包括：
9.1.1第一部分 投标邀请；
9.1.2第二部分 投标人须知前附表；
9.1.3第三部分 投标人须知；
9.1.4第四部分 采购需求；
9.1.5第五部分 资格审查内容及标准；
9.1.6第六部分 评标方法和评分标准；
9.1.7第七部分 合同文本；
9.1.8第八部分 投标文件内容要求及格式；
9.1.9招标文件的澄清公告以及图纸、答疑、变更或补充通知等。
9.2 招标文件未规定但法律法规有规定的，依据相关法律法规的规定。
10. 招标文件的澄清或修改
10.1在投标截止日前的任何时候，无论出于何种原因，集中采购机构可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行澄清或修改。
10.2招标文件的澄清或修改内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体中国政府采购网山西分网以澄清公告的形式予以公布，视为已送达各投标人，投标人有义务在招标活动期间浏览相关网站。
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11. 投标文件的构成
11.1投标文件为电子投标文件，包括：
11.1.1开标一览表
11.1.2资格审查部分
11.1.3商务技术部分
11.1.4投标文件的补充、修改以及澄清、说明或补正
12. 投标文件的编制
12.1投标人应详细阅读招标文件内容，认真编制投标文件，对招标文件做出实质性响应，并保证提供的资料合法、真实、完整、有效。
12.2投标人登录中国政府采购网山西分网编制投标文件。
12.3投标文件应使用中文编制，字迹清晰、内容齐全，行间不得插字、涂改和增删。如有修改，应加盖投标人公章或经法定代表人（全权代理人）签字后生效。
12.4投标人资质证书（或资格证明）处于年检、换证、升级、变更等期间，除法律法规或发证机构有书面材料明确表明投标人资质（或资格）有效外，一律不予认可。
13. 投标语言及计量单位
13.1投标文件以及投标人与集中采购机构就有关投标的所有来往的文字、函电统一使用中文；非中文数据或资料，提供其中文译文。
13.2投标文件中的计量单位，除招标文件有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。
14. 投标报价
14.1投标均以人民币报价。
14.2投标人应根据自身生产、经营状况和经营范围，按照“第四部分 采购需求”对某包（项）或全部货物进行唯一报价，具体要求详见“第二部分 投标人须知前附表”，集中采购机构不接受有任何选择性的报价。
14.3投标人应以“包”为基本单位进行报价。若本项目分为若干包，则投标人可选择其中的部分或所有包报价，并以“包”为单位分别填报《开标一览表》《投标报价表》。
14.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
14.4.1《开标一览表》与《投标报价表》不一致时，以《开标一览表》为准；
14.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
14.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价;
14.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
14.4.5同时出现两种以上不一致的，投标人应按照上述规定的顺序进行修正并书面确认，经确认后的报价对投标人产生约束力。
15. 投标保证金
15.1投标人应在投标截止时间前，向集中采购机构足额交纳投标保证金。
15.2集中采购机构自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金；自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。
15.3发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：
15.3.1投标人在投标有效期内撤销其投标文件的；
15.3.2投标人弄虚作假的；
15.3.3投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
15.3.4中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的；
15.3.5中标人无正当理由不与采购人订立合同的；
15.3.6中标人在签订合同时向采购人提出附加条件的；
15.3.7招标文件规定的其他情形；
15.3.8其他违反法律、法规和规章的行为。
16. 投标文件签章
16.1投标文件应按照招标文件规定进行签署、加盖公章。招标文件规定的“单位公章”、“公章”等均指标准公章，不得使用其他（如带有“专用章”等字样）印章。
16.2投标文件的签章应清晰工整。
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17. 投标文件的加密
17.1提交的电子投标文件应使用数字证书进行加密。
17.2投标文件一经提交，无论投标人是否中标，均不予退还。
18. 投标文件提交
18.1投标时间及投标截止时间以《招标公告》或《澄清公告》公告时间为准。延长投标截止时间的采购项目，集中采购机构和投标人的权利及义务将受到新的投标截止时间的约束。
18.2投标人在投标截止时间前，可对投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或集中采购机构；补充、修改的内容应按招标文件要求签章、加密。
18.3投标人在投标截止时间后，不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。
18.4投标人有下列情形之一的，集中采购机构将拒收投标文件：
18.4.1未按招标公告要求获取招标文件的；
18.4.2在招标文件规定的投标截止时间之后提交投标文件的。
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19.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
19.1.1投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
19.1.2属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
19.1.3投标人之间事先约定由某一特定供应商中标；
19.1.4投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
19.1.5投标人相互之间为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
19.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
19.2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
19.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
19.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
19.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
19.2.5不同投标人的投标文件相互混装；
19.2.6不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；
19.2.7不同供应商编制电子响应文件使用的计算机或上传电子响应文件使用的计算机网卡MAC地址、IP地址一致；
19.2.8供应商上传的电子响应文件出现使用本项目其他供应商的数字证书加密或加盖本项目的其他供应商的电子印章。
20. 弄虚作假
20.1有下列情形之一的，属于投标人弄虚作假的行为：
20.1.1使用伪造、变造的许可证件、印章或票据凭证等；
20.1.2提供虚假的材料、样品、检验报告、财务状况或者业绩；
20.1.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
20.1.4提供虚假的信用状况；
20.1.5冒名顶替他人签字；
20.1.6提供虚假的技术参数或服务方案；
20.1.7其他弄虚作假的行为。
21. 投标人存在下列情况之一的，投标无效：
21.1获取招标文件时的单位名称与其提交的投标文件中公章不一致的；
21.2未按照招标文件的规定提交投标保证金、投标文件的；
21.3在规定时间内投标文件未解密的；
21.4未按招标文件要求递交资质原件、合同原件、投标产品样品及其它需要提供的证明材料等的；
21.5不具备招标文件中规定的资格要求的；
21.6投标人信用记录查询被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
21.7投标人通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的；
21.8如接受联合体投标，投标文件没有提交联合协议的；
21.9投标文件未按招标文件要求签署、签字或盖章的；
21.10投标报价出现明显错误，投标人拒绝按照本部分14.4的规定进行修正的；
21.11投标总价、投标单价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；或者投标单价高于市场销售单价的；
21.12评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性的；
21.13招标文件中明确要求的事项，而投标文件中未做出响应的；
21.14投标文件未对标注“★”不允许负偏离的实质性要求和条件做出实质性响应的；
21.15投标文件对非标注“★”项的技术指标或其他要求响应负偏离超过五项（含五项）的；
21.16采购货物未注明“进口产品”字样的，投标产品为进口产品的；
21.17投标人照搬照抄招标文件“第四部分 采购需求”的内容，并未提供技术资料或提供资料不全面的；
21.18投标文件中的非中文数据或资料未提供其中文译文，评标委员会无法评判的；
21.19投标产品各项技术标准低于国家强制性标准的；
21.20采购货物属于最新公布的《节能产品政府采购品目清单》标注“★”的政府强制采购节能产品，未提供所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；
21.21采购货物中含有《实施国家强制性产品认证的产品目录》内应强制3C认证的产品，但未提供所投产品国家确定的认证机构按国家标准认证颁发的有效认证证书的；
21.22投标产品中包含的软件类产品为非正版软件的；
21.23同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的，但招标文件要求提交备选投标的除外；
21.24评标委员会要求澄清的事项，投标人在规定时限内未做出解释，做出的解释不合理或不能提供证明材料的；
21.25投标文件未对合同履行期限、地点、质保期做出实质性响应的；
21.26投标人在评审过程中做出试图影响评审结果的一切不符合法律或招标规定的活动的；
21.27投标人相互串通投标、弄虚作假的；
21.28投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
21.29法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
22. 有下列情形之一的，应予废标：
22.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
22.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
22.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
22.4因重大变故，采购任务取消的。
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23.1集中采购机构按照《招标公告》或《澄清公告》规定的时间和地点组织开标会。
23.2开标时，投标人登录“网上开标大厅”在规定时间内解密电子投标文件。
23.3开标时，集中采购机构依据《开标一览表》公布投标人名称、投标价格等内容，以及集中采购机构认为需要公布的其它事项。
23.4投标人在开标现场对开标过程和开标记录进行签字确认，当场未确认且未提出疑义的，视同认可开标结果。
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24. 资格审查
24.1资格审查人员依法对投标人资格进行审查，并根据有关法律法规和招标文件规定的审查程序、审查方法及审查标准独立履行审查职责。
24.2资格审查人员对存在争议的事项，按照“少数服从多数”的原则做出结论。
25. 评标
25.1 集中采购机构根据政府采购有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目特点组建评标委员会。
25.2评标委员会的组成人员为采购人或集中采购机构就招标文件征询过意见的专家，不得参加本项目评审。
25.3评标委员会的组成人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：
25.3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
25.3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
25.3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
25.3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
25.3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
25.4评标委员会成员负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定的评标程序、评标方法及评标标准独立履行评标职责。
25.5评标委员会对需要共同认定的事项存在争议的，按照“少数服从多数”的原则做出结论。
25.6确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。
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26. 中标通知
26.1集中采购机构在中标人确定之日起2个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体中国政府采购网山西分网发布《中标公告》。
26.2采购人或集中采购机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。
26.3中标人登录中国政府采购网山西分网自行打印《中标通知书》
26.4中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任，出现争议的，报财政部门处理。
27. 履约保证金
27.1中标人应按照采购人或集中采购机构的要求于签订采购合同前，足额缴纳履约保证金。
27.2中标人不按照采购人或集中采购机构要求提交履约保证金的，取消其中标资格。
27.3当中标人全面完成采购合同事项并验收合格后，采购人或集中采购机构如数退还履约保证金（不计利息）。
27.4如果中标人未按双方签订合同事项履约，则没收其全部履约保证金；给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
28. 领取合同
28.1中标人按照规定的时间，携带相关资料，并保证履行投标文件中的全部承诺，与采购人签订《采购合同》。
28.2招标文件、招标文件的澄清及修改、中标人的投标文件、中标人在评审过程当中的答复澄清事项等均为此次采购合同附件，并具有法律效力。
28.3中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。
28.4采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
29. 对投标人不良行为的处罚
29.1投标人发生下列情形之一的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：
29.1.1弄虚作假谋取中标的；
29.1.2与采购人、其他投标人或集中采购机构恶意串通的；
29.1.3向采购人、集中采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；
29.1.4在招标采购过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
29.1.5投标人在评审阶段资格发生变化，未按照有关规定通知采购人和集中采购机构的；
29.1.6拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
29.1.7投标人有上述情形之一的，中标无效。
30. 对中标人不良行为的处罚
30.1中标人发生下列情形之一的，将没收其履约保证金，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：
30.1.1将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人或集中采购机构同意，将中标项目分包给他人的；
30.1.2拒绝履行合同义务的。
31. 诚实信用
31.1投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循诚实信用原则，凡有悖诚实信用原则的行为将被录入供应商诚信档案中，依据情节轻重按照有关规定处理。
31.2有证据表明投标人在诚信中存在严重问题时，将拒绝其投标或投标无效。
31.3投标人的违法违规和诚实信用缺失行为将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用中国（山西太原）（credit.taiyuan.gov.cn）等网站进行记录和曝光。
[bookmark: _Toc421716587][bookmark: _Toc18682][bookmark: _Toc26881698][bookmark: _Toc424378692]八、服务费
32. 服务费
32.1集中采购机构作为非营利事业法人，是集中采购项目的执行机构，在政府采购活动中不收取任何服务费。
[bookmark: _Toc424378693][bookmark: _Toc26881699][bookmark: _Toc29869][bookmark: _Toc421716588]九、保密和披露
    33. 保密
33.1投标人自领取招标文件之日起，应承诺承担本招标项目下的保密义务，除非得到采购人或集中采购机构的同意，不得将因参加本次招标获得的信息向任何第三方透露。
33.2由采购人或集中采购机构提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均视为保密资料，仅用于本项目规定的用途。
33.3开标结束后，应采购人或集中采购机构要求，投标人应归还所有从采购人或集中采购机构处获得的保密资料。
    34. 披露
34.1 集中采购机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审投标文件的有关人员披露。
34.2 在集中采购机构认为适当时或国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律法规规定的情形下，集中采购机构无须事先征求投标人/中标人同意即可披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但必须在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。
[bookmark: _Toc26881700][bookmark: _Toc20833][bookmark: _Toc352761941]十、询问、质疑、投诉
35. 询问
35.1对招标文件内容（不包括采购需求）、评审过程、采购结果提出的口头或书面询问，由集中采购机构在法定期限内作出答复。对招标文件中采购需求提出的询问，口头形式向采购人提出；书面形式在线提交，由采购人在法定期限内作出答复。
36. 质疑
36.1供应商认为招标文件、评标过程和采购结果使自己的权益受到损害，应当按以下原则在法定质疑期限内以书面形式一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
36.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，在收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；
36.1.2对采购过程提出质疑的，在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；
36.1.3对中标结果提出质疑的，在中标公告期限届满之日起七个工作日内提出。
36.2质疑函应当包括下列内容：
36.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
36.2.2质疑项目的名称、编号；
36.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
36.2.4事实依据；
36.2.5必要的法律依据；
36.2.6提出质疑的日期。
36.2.7供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
36.3供应商质疑实行实名制，质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。
36.5对招标文件内容（不包括采购需求）、评审过程、采购结果提出质疑的，由集中采购机构在法定期限内作出答复。对招标文件中采购需求提出质疑的，由采购人在法定期限内作出答复。
36.6质疑供应商撤回质疑的，终止质疑处理。
37. 投诉
37.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向集中采购机构提出质疑。对质疑答复不满意或者集中采购机构未在规定期限内做出答复的，质疑供应商可以在答复期满后十五个工作日内向太原市晋源区财政局提起投诉。
37.2供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。
37.3投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动:
37.3.1捏造事实；
37.3.2提供虚假材料；
37.3.3以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
[bookmark: _Toc26881701][bookmark: _Toc18768]

第四部分 采购需求
[bookmark: _Toc424378696][bookmark: _Toc352761948][bookmark: _Toc26881702][bookmark: _Toc28436]一、项目概述及采购说明 
本项目建设内容包含1套区级应急广播平台系统、1套传输覆盖网系统、1套横向部门对接系统、1套乡镇分控平台及终端设备（包含2台智能多模音柱等）、15 套行政村平台及终端设备（包含30台智能多模收扩机和60只高音喇叭等）、1套社区平台及终端设备（包含2台智能多模音柱等）和网络租赁等，包括货物的供应、运输、安装调试、售后等相关内容。具体应达到的要求，以本招标文件中商务、技术需求的相应规定为准，所采购的产品必须符合国家的强制性标准。  
本项目充分利用现有广播资源，建立多级贯通的应急广播系统，以晋源区应急广播统一标准、统一考核、分级监管、快速高效、运行稳健为目标，实现全区应急广播资源的快速调度、响应和联动，全面满足资源、终端实时在线监测管理的需求，实现全流程、多种方式应急模拟演练和应急广播发布效果自动评估，提高晋源区应急广播的效用和管理能力。预留对接太原市平台能力，保证后期国家、省、市、区、乡镇、村多级联网，并在城、乡、村安装终端，保证应急广播对城乡居民的覆盖。
本项目预算金额：596000元。
资金来源：财政预算
交货时间：合同签订后60日内完成。
交货地点：采购人指定地点
二、投标资质要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购
采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。
3.本项目的特定资格要求：无。
三、采购设备技术参数

	一、应急广播区级平台系统
	
	
	

	设备及软件名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	核心部分
	应用服务器
	国产服务器硬件：
（1）CPU:配置国产处理器，主频不低于2.3主频，支持不低于 16 核；
（2）内存：不低于64G；
（3）硬盘：配置 SATA 硬盘，容量不小于 2TB；
（4）具备板载双千兆网卡；
（5）具备热插拔冗余双电源模块，确保高可靠不间断运行。

国产服务器操作系统软件：
兼容适配：
(1)支持龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏、海光、申威等主流国产CPU；
(2)支持人大金仓、达梦、神舟通用、南大通用等数据库；
(3)支持金蝶、中创、东方通、普元、宝兰德、华宇等中间件；
(4)兼容CentOS和欧拉生态，同时提供rpm数据库自动转换dpkg数据库工具；
安全特性：
(1)支持内核和核外统一访问控制安全框架KYSEC；
(2)支持系统图形登录功能策略、三权分立功能策略、审计服务策略、执行控制功能策略、白名单功能策略；
(3)内置国密算法，支持基于国密算法的加解密应用，支持可信计算；
配套产品支撑：
(1)支持同品牌的高可用集群、服务器虚拟化系统等配套产品。
	1
	台
	

	
	数据库服务器
	国产服务器硬件：
（1）CPU:配置国产处理器，主频不低于2.3主频，支持不低于 16 核；
（2）内存：不低于64G；
（3）硬盘：配置 SATA 硬盘，容量不小于 2TB；
（4）具备板载双千兆网卡；
（5）具备热插拔冗余双电源模块，确保高可靠不间断运行。

国产服务器操作系统软件：
兼容适配：
(1)支持龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏、海光、申威等主流国产CPU；
(2)支持人大金仓、达梦、神舟通用、南大通用等数据库；
(3)支持金蝶、中创、东方通、普元、宝兰德、华宇等中间件；
(4)兼容CentOS和欧拉生态，同时提供rpm数据库自动转换dpkg数据库工具；
安全特性：
(1)支持内核和核外统一访问控制安全框架KYSEC；
(2)支持系统图形登录功能策略、三权分立功能策略、审计服务策略、执行控制功能策略、白名单功能策略；
(3)内置国密算法，支持基于国密算法的加解密应用，支持可信计算；
配套产品支撑：
(1)支持同品牌的高可用集群、服务器虚拟化系统等配套产品。
	1
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	数据库软件
	（1） 大型国产商用关系型数据库，64位版本；
（2） 支持集群部署，具备集群扩展能力；
（3） 支持多语种，必须完全支持如Unicode,GBK等常用字符集；
（4） 支持微软Windows SERVER和各种主流的Linux操作系统发行版本；
（5） 提供符合国际标准的SQL语言及多样的数据访问接口；
（6） 支持主流国产Linux操作系统；
（7） 满足高效性、高可靠性、可用性、安全性、可整合与可扩展性的要求；
（8） 含数据库软件部署、数据库初始化工作和必要的优化工作。
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	应急广播平台软件
	一）信息接入功能
1、心跳发送功能：支持定时向上级应急广播平台发送心跳数据包。
2、信息主动上报：支持本平台维护的应急广播平台、前端/台站、应急广播适配器、传输覆盖播出设备、终端等信息变化时，向上级应急广播平台主动上报。
3、信息被动上报：支持根据上级应急广播平台的要求，将本平台维护的应急广播平台、前端/台站、应急广播适配器、传输覆盖播出设备、终端等信息反馈至上级应急广播平台。
4、状态主动上报：支持本平台维护的应急广播平台、前端/台站、应急广播适配器、传输覆盖播出设备、终端等设备的状态发生变化时，向上级应急广播平台主动上报。
5、状态被动上报：支持根据上级应急广播平台的要求，将本平台维护的应急广播平台、前端/台站、应急广播适配器、传输覆盖播出设备、终端等状态反馈至上级应急广播平台。
6、应急广播播发接入并响应：支持接收和响应上级应急广播平台启动调频广播系统、有线数字电视系统、地面数字电视系统、应急广播大喇叭系统进行应急广播的指令，并能正确处理未到时、已到时未过期、已过期三种时间指令，并将正确的播发状态、应急广播适配器状态及终端状态反馈至上级应急广播平台。
7、应急广播播发请求：支持向上级应急广播平台发送应急广播播发请求，并接收上级的播发结果反馈信息。
8、播发状态查询：支持上级应急广播平台发送的应急广播播发状态查询指令，并反馈查询结果。
9、播发记录查询：支持上级应急广播平台发送的播发记录查询指令，并反馈查询结果。
10、播发取消：省平台下发取消某条应急消息播发的请求后，县平台能将对应消息的播发取消并上报取消状态，并且本消息的状态要根据实际合理变化。
11、信息源接入：具备与气象预警发布系统，应急部门预警发布系统信息源接入功能。
（二）信息处理功能
1、接入信息解析处理：支持解析和存储接收到的应急信息以及应急广播消息的来源单位、信息/消息ID、事件类型、事件级别、发布起止时间、发布内容。
2、接入信息提示功能：支持在界面上展示接收到信息/消息，并支持信息接入提示，支持界面、短信、声光报警多种提醒方式。
（三）信息制作和审核功能
1、文转语功能：支持将接收到的应急广播文本内容（汉语）自动转换成语音文件。数量至少达2500字。支持敏感词过滤，敏感词过滤至少支持100个。
2、音频文件流化功能：支持将接收到的音频文件转化成音频流。
3、信息审核功能：支持对接收到的应急广播文本内容、语音文件、外部应急广播音频、指令进行审核、监听。
4、文件上传：具备根据播发需求、播发策略生成应急广播信息的功能。支持多个文件上传到平台，可自动检测文件的类型，文件大小。
（四）资源管理功能
1、资源管理：支持前端/台站适配器、大喇叭县乡村适配器、终端等资源的增、删、改，资源编码的分配管理。
2、设备管理：通过平台可查看应急广播适配器正在广播状态、区域逻辑码、音量大小等信息；可查看终端设备信号强度、广播状态、频率等的实时参数（符合GY/T 383-2023《应急广播系统总体技术规范》）；可查看应急广播适配器下可管理的音柱数量；具备资源类型及资源编码设置功能。
3、设备自动注册：未注册设备连接平台后，应该具备自动上报功能，平台审核信息合法后，可注册到平台。
4、资源状态获取及显示功能：支持获取前端/台站适配器、大喇叭县乡村适配器、终端回传的状态数据，并在系统中进行查看。
5、资源故障报警功能：支持设定前端/台站适配器、大喇叭县乡村适配器、终端的报警值，支持声光报警。
（五）资源调度功能
1、调度预案管理：支持调度预案编辑和维护，调度预案支持分级处理。
2、资源调度功能：支持根据发布需求、调度预案，自动生成资源调度方案，并支持人工修改调度方案。具备调度预案管理，查看所有等待发布、正在发布的应急广播消息状态，以及历史发布的调度预案信息，具备监控应急广播消息传输状态功能。
3、应急广播消息指令生成功能：支持根据资源调度方案，自动生成应急广播消息指令及签名信息。
4、播发任务监控功能：支持监管当前系统正在进行的应急广播发布任务，并能对当前播出任务下发停止播发指令。
5、资源监管：可直观查看平台下属范围内各级平台的运行情况，下发的任务的效果评估信息、告警统计实时列表、设备播发列表、历史播发信息。
6、平台资源动态调度：支持对平台资源（包括：URL、PID等）进行动态调度。有广播任务时动态调度空闲的资源，广播完成后自动及时的释放资源，以供其它广播使用。
（六）生成播发功能
1、有线前端播出：平台接口支持与有线数字电视前端的应急广播适配器对接，发布应急广播消息。
2、调频前端播出：平台接口支持与调频前端的应急广播适配器对接，发布应急广播消息。
3、应急广播大喇叭播出：平台接口支持与县级应急广播大喇叭适配器对接，发布应急广播消息、通过RTP推送MP3音频流
4、播发控制：支持根据播发指令和本级应急广播资源可用情况，按照应急广播播出预案，可采用如下方式进行综合播发：支持调用本级应急广播系统资源进行本级播发，支持通知下级播发，支持申请上级播发；
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	区级应急广播大喇叭适配器
	（一）总体要求
（1）具备输出音频信号及RDS指令信号，控制终端进行应急广播消息播发的功能，输出信号符合GY/T 390-2023《模拟调频广播应急广播技术规范》；
（2）具备输出音频信号及DTMB/DVB-C指令信号，控制终端进行应急广播消息播发的功能，输出信号符合GD/J 087—2018《地面数字电视应急广播技术规范》和GY/T 393-2023《有线数字电视应急广播技术规范》；
（3）具备输出音频信号及IP指令信号，控制终端进行应急广播消息播发的功能，输出信号符合GY/T 394-2023《应急广播大喇叭系统技术要求和测量方法》附录D；
（二）功能要求
（1）具备7寸触摸显示屏，支持电容多点触控，可显示在线状态及各主要操作参数，支持操作和查看； 
（2）可脱离应急广播平台实现对下一级进行本地广播功能（调频要求）；
（3）支持U盘（MPEG-1 Layer 2和MP3格式文件）广播、线路广播、话筒广播、电话广播，U盘广播可通过按键选择上下曲；
（4）内置监听喇叭，监听音量可调节，具有音频存储功能，音频编码格式为MP3、AAC，采用SSD固态硬盘方式，容量≥256G；
（5）可设置定时广播（≥100个时间段），广播音源可选择话筒广播、U盘、调频接收、线路输入；
（6）可在平台中对本设备的工作参数配置；
（7）可在平台中对本设备进行领用和回收操作；
（8）可在平台中控制本设备的工作状态，可以读取本设备的当前状态；
（9）支持优先级判断（应急广播最高优先，紧急广播下级优先；优先顺序：调频、IP、DTMB；同等优先级的，不能打断正常播出）；
（10）设备本地优先级模式：话筒广播（紧急）>电话广播>调频>IP>DTMB>DVB-C>话筒广播（日常）>U盘>线路广播；
（11）支持一键切换为紧急模式；
（12）具有签名、验签功能，签名验签符合GY/T 389-2023《应急广播系统数字签名技术规范》要求；
（13）支持模块化设计，IP模块、调频模块、TS模块（输出）和4G通信模块（全模式或电信或移动或联通）；
（14）配置移动通信模块（通话和回传功能）；
（15）具备本地播发、上级信号接收播发、平台控制播发功能；
（16）在相同优先级的情况下，具备本地多音源切换功能；
（17）支持分区域播发控制；
（18）具有电话（电话接入和短信接收）广播功能，电话广播支持至少256个白名单；
（19）具备主动上报功能，适配器能主动通过网络向平台上报短信发布、电话发布的开始和结束状态；
（20）具备心跳维持功能，适配器能通过网络向平台发送心跳数据包。
（三）接口要求
（1）具有1路AC220V可控电源输出，输出功率≥1000W；
（2）具有2路及以上音频输出，接口类型：RCA莲花母座；
（3）具有1路及以上线路音频输入接口，RCA莲花母座或BNC；
（4）具有话筒输入：具有6.5mm话筒接口；
（5）具有网络接口：RJ45，≥100M，1个；
（6）具有FM输入接口：公制F母座，1路输入内置2分配，配置2个调谐器；
（7）具有FM输出接口：公制F母座，输出1路；
（8）具有ASI输出接口：BNC或者RJ45；
（四）性能要求
（1）工作电压范围：AC:160V～260V；
（2）信噪比：≥65dB（本设备音频输入输出：线路0dBu）；
（3）频响：40Hz～15KHz (±3dB)（本设备音频输入输出：线路0dBu）；
（4）谐波失真：≤1%（本设备音频输入输出：线路0dBu）；
（5）音频输出电平：0.775±10% V（r.m.s）（线路0dBu）；
（6）音频输出阻抗：低阻，<100欧姆；
（7）音频输入阻抗：高阻，>10K欧姆；
（8）FM输出频率范围：87MHz～108MHz；
（9）IP广播单播并发量，不低于1000路。
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	安全设备
	防火墙
	（1）标准1U专用千兆硬件平台，单电源，内存≥8 GB，硬盘≥64G 。标配8个千兆电口（含2组电口Bypass），4个千兆光口，1个RJ45串口，2个USB 接口；支持2个接口扩展槽，设备最大吞吐量≥2 Gbps，IPS吞吐量≥600 Mbps，AV吞吐量≥600 Mbps，最大并发连接数≥100万，每秒新建连接数≥3.5万。三年硬件维保服务。
（2）支持应用控制、URL过滤、病毒防护、入侵防御、威胁情报检测、IPSec VPN、SSL VPN等功能
（3）支持路由模式、交换模式、旁路模式、虚拟网线工作模式、混合模式；部署模式切换无需重启设备。； 
（4）系统定义超过20万条资产指纹库，可识别的主机资产类型包括但不限于通用主机、移动电话、防火墙、网络摄像机、温湿度变送器、呼叫中心、云安全等；可识别的主机资产操作系统包括但不限于Windows，Linux，MAC OS，Android，IOS等；可识别的软件资产类型包括但不限于WEB组件、WEB中间件等WEB应用，Oracle、Hive等数据库，电脑游戏、图像设计等桌面软件以及各类网络协议等；可识别的软件包括但不限于CrushFTP httpd，Android VNC Server等；
（5）系统预定义超过11000条主流攻击规则，包含对应IPS规则的级别、防护对象、操作系统、CVE编号等详细信息；
（6）威胁情报检测能力：支持检测C&C、恶意文件/恶意文件通信、溢出攻击、钓鱼、扫描、爬虫、垃圾信息、暴力破解、失陷主机/傀儡机、不受欢迎软件、可疑类情报、木马、病毒、蠕虫、勒索软件、后门、密码窃取、DDoS工具、键盘记录、Rootkit木马、间谍软件、僵尸网络、漏洞利用类回连、挖矿软件、矿池地址、恶意文件存放下载、黑客工具、监控工具等安全攻击类型；
（7）支持“业务优先”的智能模式和“安全优先”的普通模式。当系统在智能模式下，当达到安全引擎规格上限后，超出部分的流量会走转发引擎动态转发，不影响业务；而在普通模式下，对所有的流量都会严格检查后放行，业务流量吞吐会严格按照安全引擎开启规格转发；
（8）提供对控制策略、上网认证策略、带宽策略、策略路由、源NAT等策略的策略分析，可分析并展示问题策略数量以及所占百分比、问题策略详情、策略宽松度分布情况，简化运维工作；
（9）支持产品内置的默认模板以及自定义模板进行漏洞扫描，可扫描出漏洞名称、漏洞级别、漏洞描述、CVE-ID、CNNVD-ID等信息；支持查看资产关联的漏洞信息，并跳转到详情；
（10）含3年威胁情报数据订阅服务、应用识别库、URL分类特征库、病毒防护特征库、入侵防御特征库升级服务。
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	网络及外围
	接入交换机
	1、千兆以太网交换机；
2、支持不少于24个10/100/1000Base-T以太网端口；
3、支持不少于2个千兆SFP端口；
4、支持IPv4/IPv6静态路由；
5、支持端口镜像和流镜像功能；
6、支持虚拟化M-LAG；
7、支持STP/RSTP/MSTP协议功能。
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	时钟授时器
	1、标准机架式设备，支持北斗接收；
2、NTP网口：4路 10/100/1000Mbps；
3、1PPS输出：BNC，TTL电平，精度≤20ns（RMS）； NTP请求量：20000次/秒/单网口；
4、用户终端同步授时精度：0.1-2ms；
5、UTC同步精度30ns；
6、支持SSH，telnet、Web、SNMP网管等方式管理实现远程网络登录、管理、配置、维护。
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	（单模）支持北斗导航信号

	其它
	数字监听音箱
	1.整机采用木质箱体，外观美观轻便；
2.内部电路板喷涂三防漆，提高户外使用稳定性；
3.支持IP和全网通4G接入；
4.支持多任务接收，设备可根据任务优先级选择高优先级的优先播放；
5.产品工作状态指示，产品带LED指示灯，可指示不同状态；
6.支持加密传输，保证传输过程的安全可控；
7.设备支持手机扫码上线，免配置，极大简化工程安装；
8.4G接收带宽要求低（最低8kbps码率），播放稳定性好；
9.支持远程音量控制，可通过远程修改设备音量；
10.支持通过音量旋钮直接调节喇叭输出音量；
11.支持设备参数，状态回传，可在平台查看设备参数；
12.支持实时监控，可通过平台监看终端的播放状态；
13.支持调频备份，双调频接收，全数字稳频，RDS全自动开关机，全频抗干扰能力强；
14.产品支持远程升级，远程维护，远程重启功能，可通过平台对设备做远程操作；
15.具有广播断电自动恢复功能（断电时保存所有设置，供电正常后自动恢复之前广播）；
16.具有过热、过压及过载保护功能；
17.宽电压范围输入，支持AC180V-240V电压输入。  
18.支持蓝牙功能，可通过配套蓝牙工具对设备进行配置与状态监看。
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	话筒
	（1） 换能方式：电容式；
（2） 指向性：超心型；
（3） 频响范围：100Hz～16kHz；
（4） 灵敏度：-37dB±3dB；
（5） 输出阻抗：100Ω±30%；
（6） 供电电压（V）：DC 3V/9—52V幻象电源自动转换。
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	应急广播控制终端
	配置不低于：
（1）CPU：8 核，主频 2.8GHz ；
（2）DDR4 16G  ； 
（3）256SSD+1TB HDD硬盘 ；
（4）2G 独立显卡 ；  
（5）板载 RJ45 ； 
（6）180W 塔式电源 ；
（7）配键盘 /鼠标 ；
（8）不低于 23.8 吋显示器 ；
（9）含国产操作系统 。
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	IP话筒
	一、主要技术要求
1、桌面话筒式设计，外接鹅颈式话筒，金属外壳；
2、实现对特定广播终端或区域的寻呼广播；
3、支持U盘点播，可将U盘内的MP3文件点播给其他广播终端播放；
4、支持实时广播；
5、支持一路本地线路输入，具有转播功能,可转播音频节目到其他终端；
6、支持一路本地线路音频输出，可外接功放扩音广播；
7、支持免提通话，能利用3.5mm话筒接口接专业话筒，便于扩展非免提通话；
8、支持网络搜索配置，无需知道终端 IP地址可直接寻址；
9、支持静态IP和DHCP两种方式，可跨网段、跨路由工作；
10、支持网络在线升级；
11、支持用户名密码、U-KEY授权、支持APP扫描二维码进行用户授权等多种方式用户登录；
12、7寸及以上LCD 电容触控屏，支持电容多点触控；
二、技术指标：
1、Line In输入电平：400mV（标准3.5mm音频接口）；
2、Line Out输出电平：0.775V（标准3.5mm音频接口）；
3、频率响应：40Hz～20kHz（±3dB）；
4、信噪比：＞80dB；
5、总谐波失真（THD@1W）：≤1%；
6、采样率：8kHz～48kHz；
7、额定功率(Max.Po@1kHz 0dB)：3W；
8、电源电压：DC 15V/3A。
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	UPS电源
	10kva,12V-100AH *16节，16号电池柜* 1个,另包含输入输出电缆10米，电池柜到主机连接电缆10米内，电池连接线一套,满载情况下可后备2小时。
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	标准机柜
	容量42U；尺寸2000*600*1200
	1
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	42U

	
	指挥中心播控桌
	（1）采用三联播控桌；
（2）三联尺寸：桌面宽度1800mm，长度台面深度900mm，柜体台面高度750mm；
（3）静电喷粉设计工艺，表面光滑无毛刺，防腐；
（4）控制桌面为全平；
（5）台面配有推拉式键盘抽屉；
（6）预留有鼠标线孔，动圈话筒线多余长度可放入该孔进行隐藏；
（7）播控桌台面之下有安装机架式设备的不少于8U的安装位。
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	机架式收音头
	一、功能特点：
1.高档铝质1U黑色拉丝面板，机架式安装，美观大方；
2.具有2路立体声输出,1路采用平衡传输方式，另1路为非平衡输出；
3.具有1路混合单声道输出，AV莲花座接口；
4.具有FM/DAB+/USB/蓝牙等4个功能模式切换；
5.12864液晶屏显示，蓝色背光，尽显高端；
6.采用10个功能按键对设备进行操作；
7.音量可通过面板上的编码开关调节或遥控器调节；
8.两种独立天线接口（1路FM天线、1路蓝牙天线）；
9.蓝牙采用最新5.0方案，接收距离最远可达20米；
10.面板上与遥控器上均具有待机功能键；
11.为保证更好的收音效果，采用线性电源供电，AC110或AC220V通过拔码选择；
二、技术参数：
1.2路音频输出：0.775V
2.频率响应：20Hz~20KHz
3.电源线：(2×0.5 mm2)×1.5M(标准)
4.电源：AC110V/AC220V 50~60Hz
5.功率：20W
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	安装调试及辅材
	安装调试集成
	平台软、硬件安装调试
	1
	项
	包含区平台安装调试、网线、电源线、光纤等

	二、传输覆盖网系统设备清单
	
	
	

	类型
	设备及软件名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	调频广播覆盖网
	调频台站应急广播适配器
	（一）应急广播平台接口功能要求
1. 具备与上级应急广播平台对接的接口，接口实现符合GY/T 384-2023《应急广播平台接口规范》 应急广播平台接口规范；
2. 采用硬件方式，具备对接收到的应急广播消息进行验签，对向下级发送的应急广播表进行签名的功能；
3. 实现调频广播的RDS应急广播协议封装、适配、发送，包括调频广播RDS基带编码、应急广播RDS数据生成、RDS发送，以及应急广播音频输出功能。输出信号符合GY/T 390-2023《模拟调频广播应急广播技术规范》。
（二）基本功能要求
1. 具备一体式7寸电容触控显示面板，进行广播音频适配转换、播控功能操控；
2. 设备配置管理，应急广播业务配置与监测；
3. 支持以太网接口100M/1000M；
4. 支持应急广播节目的接收和存储、解码；
5. 支持应急广播指令的接收和存储、分析；
6. 具备RS232或其他接口，可外接其他应急广播监测设备；
7. 设备支持实时告警功能；
8. 系统必须具有灵活、先进的备份机制，确保安全播出；
9. 具备双电源供电，电源支持交/直流可选，支持电源模块的热备份及热插拔，在更换电源模块时不会导致业务中断，具备断电直通功能；
10. 设备具有100Base-T以太网接口，可实现基于SNMP的集中网络管理。可通过统一网管软件系统的监控管理进行设备配置，并实现通过网管统一集中进行状态监控，并支持软件升级；
11. 支持与调频发射机自动化系统对接的功能，能从自动化系统中获取发射机工作状态；
12. 支持输出控制指令，控制音频切换器切换输出应急广播音频节目。
13.采用SSD固态硬盘方式，容量≥256G
（三）接口要求
1.采用19英寸标准机架式设计；
2.具有以太网接口；
3.具备1路串口，接口类型：RS232；
4.具备1路网管IP接口，接口类型：RJ45；
5.具备1个USB接口，接口类型：USB TypeA；
6.具备1个RDS输出接口，接口类型：BNC。
（四）性能要求
1.工作电压范围：AC:160V～260V；
2.RDS接口速率：1.1875kbps；
3.RDS输出频率：57kHz；
4.RDS输出幅度：0-3.3 Vpp，幅度可调。
	1
	台
	

	
	音频切换器
	功能特点
1、具有掉电记忆功能。掉电后重新上电时，能自动切出前一次的操作通道，无须重新切换。提供两个与计算机相连的RS-232串行通讯控制接口，可由主备机直接进行控制（在配有相应切换软件的情况下）。
2、带监听输出和耳机监听口输出，播出和监听隔离。
3、八路音频输入，两路矩阵输出，每一路输出可选择八路输入中的任意一路，每路输出带有两路分配输出。
4、标准机架，触摸式按键，现代流行款式与色彩。
	1
	套
	

	
	接入交换机
	1、千兆以太网交换机；
2、支持不少于24个10/100/1000Base-T以太网端口；
3、支持不少于2个千兆SFP端口；
4、支持IPv4/IPv6静态路由；
5、支持端口镜像和流镜像功能；
6、支持虚拟化M-LAG；
7、支持STP/RSTP/MSTP协议功能。
	1
	台
	

	
	台站适配改造
	台站适配改造
	1
	台
	

	三、横向部门系统设备清单
	
	
	

	类型
	设备及软件名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	横向部门系统
	工作站
	配置不低于：
（1）CPU：8 核，主频 2.8GHz ；
（2）DDR4 16G  ； 
（3）256SSD+1TB HDD硬盘 ；
（4）2G 独立显卡 ；  
（5）板载 RJ45 ； 
（6）180W 塔式电源 ；
（7）配键盘 /鼠标 ；
（8）不低于 23.8 吋显示器 ；
（9）含国产操作系统 。
	1
	台
	

	
	应急消息发布前置系统
	1、基于GY/T 384-2023《应急广播平台接口规范》，支持气象协议接口，支持与应急管理和其它管理部门的系统接口协议转换；
2、身份认证：确认前置系统访问者的身份的合法性，通过用户名密码以及 USB_key 等方式进行认证；
3、用户管理：能够对用户信息管理，对人员权限角色进行统一管理；
4、信息录入：支持生成接入信息时可以按需选择事件类型、事件级别、开始时间、结束时间、输入事件摘要；支持本地媒资采集，支持直播、音频、音视频文件、图片、文字内容、本地文件等资源导入；
5、信息发送： 对提交的内容调用 USB 密码器进行签名保护，支持本地文件播发，支持实时应急广播、实时普通广播及流程广播；
6、操作日志：支持记录应急信息发布日志、操作日志、用户登录信息、信息上传内容，并提供日志查询、发布统计功能；；
7、信息提交：对录入信息进行核查及验证，完成后进行上传提交，对提交的内容调用USB密码器进行签名保护，数据格式符合GY/T 384-2023《应急广播平台接口规范》；
8、附属支撑：支持文字、图片、音视频等多种方式应急信息接入及发布；支持应急广播发布结果以数据、图表等多种方式查看及导出；
9、结果反馈：应急信息提交结果能够返回前置系统，使得前置机使用者能够看到所提交应急信息的执行响应情况；
	1
	套
	

	
	USB密码器
	1、接口：USB2.0；
2、支持国密SM系列算法；
3、具有密钥和证书管理功能；
4、支持信任列表和信任证书的更新；
5、具有签名、验签功能；
6、所有算法符合国家密码管理局相关规定；
	1
	台
	

	
	8口网络交换机
	1、以太网交换机；
2、具备不少于8个10/100/1000Mbps RJ45端口；
3、每个端口支持自适应、双工模式。
	1
	台
	

	
	IP话筒
	一、主要技术要求
1、桌面话筒式设计，外接鹅颈式话筒，金属外壳；
2、实现对特定广播终端或区域的寻呼广播；
3、支持U盘点播，可将U盘内的MP3文件点播给其他广播终端播放；
4、支持实时广播；
5、支持一路本地线路输入，具有转播功能,可转播音频节目到其他终端；
6、支持一路本地线路音频输出，可外接功放扩音广播；
7、支持免提通话，能利用3.5mm话筒接口接专业话筒，便于扩展非免提通话；
8、支持网络搜索配置，无需知道终端 IP地址可直接寻址；
9、支持静态IP和DHCP两种方式，可跨网段、跨路由工作；
10、支持网络在线升级；
11、支持用户名密码、U-KEY授权、支持APP扫描二维码进行用户授权等多种方式用户登录；
12、7寸及以上LCD 电容触控屏，支持电容多点触控；
二、技术指标：
1、Line In输入电平：400mV（标准3.5mm音频接口）；
2、Line Out输出电平：0.775V（标准3.5mm音频接口）；
3、频率响应：40Hz～20kHz（±3dB）；
4、信噪比：＞80dB；
5、总谐波失真（THD@1W）：≤1%；
6、采样率：8kHz～48kHz；
7、额定功率(Max.Po@1kHz 0dB)：3W；
8、电源电压：DC 15V/3A。
	1
	台
	

	
	数字监听音箱
	1.整机采用木质箱体，外观美观轻便；
2.内部电路板喷涂三防漆，提高户外使用稳定性；
3.支持IP和全网通4G接入；
4.支持多任务接收，设备可根据任务优先级选择高优先级的优先播放；
5.产品工作状态指示，产品带LED指示灯，可指示不同状态；
6.支持加密传输，保证传输过程的安全可控；
7.设备支持手机扫码上线，免配置，极大简化工程安装；
8.4G接收带宽要求低（最低8kbps码率），播放稳定性好；
9.支持远程音量控制，可通过远程修改设备音量；
10.支持通过音量旋钮直接调节喇叭输出音量；
11.支持设备参数，状态回传，可在平台查看设备参数；
12.支持实时监控，可通过平台监看终端的播放状态；
13.支持调频备份，双调频接收，全数字稳频，RDS全自动开关机，全频抗干扰能力强；
14.产品支持远程升级，远程维护，远程重启功能，可通过平台对设备做远程操作；
15.具有广播断电自动恢复功能（断电时保存所有设置，供电正常后自动恢复之前广播）；
16.具有过热、过压及过载保护功能；
17.宽电压范围输入，支持AC180V-240V电压输入。  
18.支持蓝牙功能，可通过配套蓝牙工具对设备进行配置与状态监看。
	1
	个
	

	
	安装调试及辅材集成
	平台软、硬件安装调试
	1
	项
	包含区平台安装调试、网线、电源线等

	四、乡镇级平台及终端设备清单
	
	
	

	类型
	设备及软件名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	乡镇级平台
	乡镇级应急广播分控平台系统
	1．广播系统数据存储、终端监控管理、图形化管理，流程广播控制，对终端远程开关机、音量控制;
2．可根据时间、对象、区域查看登陆及操作日志；
3．登陆用户分级、分层权限管理；
4．支持实时应急广播、实时普通广播及流程广播；
5．支持TTS文字转语音广播；
6．支持文字信息应急广播
7．支持短信转语音广播服务；
8．支持终端设备单个控制、分区、分组控制；
9．支持终端设备参数的初始化设置（注册、修改、删除等）
10．支持临时区域绑定；
11．支持地图上框选终端设备播放；
12．支持组织机构管理：用于配置操作员的权限范围;
13．用户管理：用于对用户信息的增、删、查、改;
14．支持GIS地图查询管理功能；
15．软件采用全B/S构架；
16．支持系统随操作系统启动。
17．支持地图查询管理功能；
	1
	套
	

	
	工作站
	配置不低于：
（1）CPU：8 核，主频 2、8GHz ；
（2）DDR4 16G  ； 
（3）256SSD+1TB HDD硬盘 ；
（4）2G 独立显卡 ；  
（5）板载 RJ45 ； 
（6）180W 塔式电源 ；
（7）配键盘 /鼠标 ；
（8）不低于 23、8 吋显示器 ；
（9）含国产操作系统 。
	1
	台
	

	
	乡村级应急广播适配器
	（一）总体概述
1.可接收上级调频信号，解调出音频信号及RDS数据，做出相应的播发/停止动作。信号处理符合GY/T 390-2023《模拟调频广播应急广播技术规范》。
2.可接收上级IP信号（有线和4G），解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作。信号处理符合GY/T 394-2023《应急广播大喇叭系统技术要求和测量方法》附录D。
3.具有本地音源和上级收转信号调频编码输出，进行信号传输。信号输出符合GY/T 390-2023《模拟调频广播应急广播技术规范》。
4.安全服务：应具有对应急广播传输覆盖指令进行数字签名功能，保障指令传输安全， 签名保护和验签机制见 GY/T 389-2023《应急广播系统数字签名技术规范》。
（二）功能要求
1．具备一体式7寸电容触控显示面板，进行广播音频适配转换、播控功能操控。
2.可脱离管理平台实现本级广播的功能（调频要求）。
3.支持U盘（MPEG-1 Layer 2和MP3格式文件）广播、线路广播、话筒广播、电话广播，U盘广播可通过触屏选择上下曲。
4.具有监听功能：内置监听喇叭，监听音量可调节。
5.可设置定时广播（≥3组），广播音源可选择话筒广播、U盘、调频接收、线路输入。
6.具有电话广播功能，电话广播支持至少32个白名单。
7.支持远程对本设备的网络参数、应急广播资源编码、回传参数工作参数配置。
8.支持读取安全模块编号功能，支持管理平台更新证书。
9.具备响应管理平台发出的控制和读取状态指令的功能。
10.支持优先级判断（应急广播>紧急广播（话筒或电话）>日常广播）。
11.设备本地优先级模式：话筒广播（紧急）>电话广播>调频>IP >话筒广播（日常）>U盘>线路广播。
12.集成国密算法功能，具有签名、验签功能。符合GY/T 389-2023《应急广播系统数字签名技术规范》 数字签名。
13.支持通道，必须支持IP和调频，4G播发应急广播消息通道。
14.支持将话筒广播一键切换为紧急模式。
15.支持通过手机APP进行扫码登录。
16.配置移动通信模块（通话和回传功能）。
17.具备本地播发、上级信号接收播发功能。
18.具备本地多音源切换功能。
19.支持分区域播发控制。
20.支持广播模式自动切换功能，当设备处于日常广播模式时，应急广播消息能自动切断日常广播播发应急消息，应急广播消息播发完毕，切换回原来的日常广播状态。
 (三)、接口要求
1.具有1路AC220V可控电源输出，输出功率≥1000W。
	1
	台
	

	
	8口网络交换机
	1、以太网交换机；
2、具备不少于8个10/100/1000Mbps RJ45端口；
3、每个端口支持自适应、双工模式。
	1
	台
	

	
	话筒
	功能特性：
1、电容式话筒
2、心形指向特性
3、具有钟声提示功能
技术参数：
1、频率响应：40Hz～16KHz
2、灵敏感度：-40dB±5dB
3、输出阻抗：75Ω
4、电源供应：DC3V
5、随机附件：平衡专业音频线1条，防风罩1个
	1
	只
	

	
	数字监听音箱
	1.整机采用木质箱体，外观美观轻便；
2.内部电路板喷涂三防漆，提高户外使用稳定性；
3.支持IP和全网通4G接入；
4.支持多任务接收，设备可根据任务优先级选择高优先级的优先播放；
5.产品工作状态指示，产品带LED指示灯，可指示不同状态；
6.支持加密传输，保证传输过程的安全可控；
7.设备支持手机扫码上线，免配置，极大简化工程安装；
8.4G接收带宽要求低（最低8kbps码率），播放稳定性好；
9.支持远程音量控制，可通过远程修改设备音量；
10.支持通过音量旋钮直接调节喇叭输出音量；
11.支持设备参数，状态回传，可在平台查看设备参数；
12.支持实时监控，可通过平台监看终端的播放状态；
13.支持调频备份，双调频接收，全数字稳频，RDS全自动开关机，全频抗干扰能力强；
14.产品支持远程升级，远程维护，远程重启功能，可通过平台对设备做远程操作；
15.具有广播断电自动恢复功能（断电时保存所有设置，供电正常后自动恢复之前广播）；
16.具有过热、过压及过载保护功能；
17.宽电压范围输入，支持AC180V-240V电压输入。  
18.支持蓝牙功能，可通过配套蓝牙工具对设备进行配置与状态监看。
	1
	台
	

	
	单联播控桌
	单联播控桌、含一把工学座椅
	1
	套
	含一把椅子

	
	多模音柱
	（一）总体要求
1．具有接收上级调频信号进行处理能力，解调出音频信号，做出相应的播发/停止动作；
2．具有接收上级IP信号（有线）进行处理能力，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作。
（二）功能要求
1．可设置本设备IP地址、端口号等参数；
2．可接收来自适配器的调频信号、IP信号，实现远程广播控制功能；
3．支持管理平台远程配置工作参数（包括：音量、调频频率等）；
4．支持通道：必须支持4G 、IP和DVB-C、DTMB、调频，播发应急广播消息通道；
5．支持远程升级、维护、支持远程重启；具有蓝牙接收功能，支持通过蓝牙对设备参数（如IP地址）进行配置。
6．支持分区域播发控制；
7．具有短路、过热、过压及过载保护功能。
8. 支持通过手机 APP 扫码安装功能。
9. 具有远程管理功能，能显示设备参数并可设置可保存，支持远程升级功能；支持通过内置蓝牙模块，对终端参数进行配置功能；支持 IP 地址、回传服务器地址、TS 参数进行配置。
（三）接口要求
1．FM输入接口：内置FM天线，1路输入内置2分配，配置2个调谐器；
2．网络接口：RJ45；
（四）、性能要求
1．工作电压范围：AC:160V～260V；
2．FM输入频率范围：87MHz～108MHz；
3．输出功率：30W。
	2
	台
	支持IP、FM、DVB-C、DTMB，带安全模块，带4G模块

	
	4G流量卡
	每月8G以上流量
	2
	张/年
	

	
	施工辅材及安装
	软、硬件安装调试集成
	2
	项
	含安装及辅材、网线、线管、电源线、插座、光纤等

	五、行政村平台及终端清单
	
	
	

	类型
	设备及软件名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	行政村平台
	乡村级应急广播村村响适配器
	（一）总体概述
1.可接收上级调频信号，解调出音频信号及RDS数据，做出相应的播发/停止动作。信号处理符合GY/T 390-2023《模拟调频广播应急广播技术规范》。
2.可接收上级IP信号（有线和4G），解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作。信号处理符合GY/T 394-2023《应急广播大喇叭系统技术要求和测量方法》附录D。
3.具有本地音源和上级收转信号调频编码输出，进行信号传输。信号输出符合GY/T 390-2023《模拟调频广播应急广播技术规范》。
4.安全服务：应具有对应急广播传输覆盖指令进行数字签名功能，保障指令传输安全， 签名保护和验签机制见 GY/T 389-2023《应急广播系统数字签名技术规范》。
（二）、功能要求
1．具备一体式7寸电容触控显示面板，进行广播音频适配转换、播控功能操控。
2.可脱离管理平台实现本级广播的功能（调频要求）。
3.支持U盘（MPEG-1 Layer 2和MP3格式文件）广播、线路广播、话筒广播、电话广播，U盘广播可通过触屏选择上下曲。
4.具有监听功能：内置监听喇叭，监听音量可调节。
5.可设置定时广播（≥3组），广播音源可选择话筒广播、U盘、调频接收、线路输入。
6.具有电话广播功能，电话广播支持至少32个白名单。
7.支持远程对本设备的网络参数、应急广播资源编码、回传参数工作参数配置。
8.支持读取安全模块编号功能，支持管理平台更新证书。
9.具备响应管理平台发出的控制和读取状态指令的功能。
10.支持优先级判断（应急广播>紧急广播（话筒或电话）>日常广播）。
11.设备本地优先级模式：话筒广播（紧急）>电话广播>调频>IP >话筒广播（日常）>U盘>线路广播。
12.集成国密算法功能，具有签名、验签功能。符合GY/T 389-2023《应急广播系统数字签名技术规范》 数字签名。
13.支持通道，必须支持IP和调频，4G播发应急广播消息通道。
14.支持将话筒广播一键切换为紧急模式。
15.支持通过手机APP进行扫码登录。
16.配置移动通信模块（通话和回传功能）。
17.具备本地播发、上级信号接收播发功能。
18.具备本地多音源切换功能。
19.支持分区域播发控制。
20.支持广播模式自动切换功能，当设备处于日常广播模式时，应急广播消息能自动切断日常广播播发应急消息，应急广播消息播发完毕，切换回原来的日常广播状态。
 (三)、接口要求
1.具有1路AC220V可控电源输出，输出功率≥1000W。
	15
	台
	

	
	8口网络交换机
	1、以太网交换机；
2、具备不少于8个10/100/1000Mbps RJ45端口；
3、每个端口支持自适应、双工模式。
	15
	台
	

	
	话筒
	功能特性：
1、电容式话筒
2、心形指向特性
3、具有钟声提示功能
技术参数：
1、频率响应：40Hz～16KHz
2、灵敏感度：-40dB±5dB
3、输出阻抗：75Ω
4、电源供应：DC3V
5、随机附件：平衡专业音频线1条，防风罩1个
	15
	只
	

	
	多模收扩机
	（一）总体要求
1．具有接收上级调频信号进行处理能力，解调出音频信号，做出相应的播发/停止动作；
2．具有接收上级IP信号（有线）进行处理能力，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作。
（二）、功能要求
1．可设置本设备IP地址、端口号等参数；
2．可接收来自适配器的调频信号、IP信号，实现远程广播控制功能；
3．支持管理平台远程配置工作参数（包括：音量、调频频率等）；
4．支持通道：必须支持4G 、IP和DVB-C、DTMB、调频，播发应急广播消息通道；
5．支持远程升级、维护、支持远程重启；具有蓝牙接收功能，支持通过蓝牙对设备参数（如IP地址）进行配置。
6．支持分区域播发控制；
7．具有短路、过热、过压及过载保护功能。
8. 支持通过手机 APP 扫码安装功能。
9. 具有远程管理功能，能显示设备参数并可设置可保存，支持远程升级功能；支持通过内置蓝牙模块，对终端参数进行配置功能；支持 IP 地址、回传服务器地址、TS 参数进行配置。
（三）、接口要求
1．FM输入接口：内置FM天线，1路输入内置2分配，配置2个调谐器；
2．网络接口：RJ45；
（四）、性能要求
1．工作电压范围：AC:160V～260V；
2．FM输入频率范围：87MHz～108MHz；
3．输出功率：50W。
	30
	台
	支持IP、FM、DVB-C、DTMB，带安全模块，带4G/5G模块,50W

	
	高音喇叭
	1，额定输出功率：25W；  最大功率：35W
2，阻抗：16Ω 
3，灵敏度：≥111dB/M
4，频响范围：200-8000Hz
5，声压级：≥115dB
6, 谐波失真:≤5%
7，工作温度：-35°-﹢50°
	60
	只
	1台收扩机配接2只喇叭

	
	4G流量卡
	4G/5G物联网卡
	30
	张/年
	

	
	施工辅材及安装
	村前端适配设备安装调试集成
	30
	项
	含安装及电源线、网线、铁丝、抱箍等

	六、社区平台及终端清单
	
	
	

	类型
	设备及软件名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	社区平台
	应急广播村村响适配器
	（一）、总体概述
1.可接收上级调频信号，解调出音频信号及RDS数据，做出相应的播发/停止动作。信号处理符合GY/T 390-2023《模拟调频广播应急广播技术规范》。
2.可接收上级IP信号（有线和4G），解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作。信号处理符合GY/T 394-2023《应急广播大喇叭系统技术要求和测量方法》附录D。
3.具有本地音源和上级收转信号调频编码输出，进行信号传输。信号输出符合GY/T 390-2023《模拟调频广播应急广播技术规范》。
4.安全服务：应具有对应急广播传输覆盖指令进行数字签名功能，保障指令传输安全， 签名保护和验签机制见 GY/T 389-2023《应急广播系统数字签名技术规范》。
（二）、功能要求
1．具备一体式7寸电容触控显示面板，进行广播音频适配转换、播控功能操控。
2.可脱离管理平台实现本级广播的功能（调频要求）。
3.支持U盘（MPEG-1 Layer 2和MP3格式文件）广播、线路广播、话筒广播、电话广播，U盘广播可通过触屏选择上下曲。
4.具有监听功能：内置监听喇叭，监听音量可调节。
5.可设置定时广播（≥3组），广播音源可选择话筒广播、U盘、调频接收、线路输入。
6.具有电话广播功能，电话广播支持至少32个白名单。
7.支持远程对本设备的网络参数、应急广播资源编码、回传参数工作参数配置。
8.支持读取安全模块编号功能，支持管理平台更新证书。
9.具备响应管理平台发出的控制和读取状态指令的功能。
10.支持优先级判断（应急广播>紧急广播（话筒或电话）>日常广播）。
11.设备本地优先级模式：话筒广播（紧急）>电话广播>调频>IP >话筒广播（日常）>U盘>线路广播。
12.集成国密算法功能，具有签名、验签功能。符合GY/T 389-2023《应急广播系统数字签名技术规范》 数字签名。
13.支持通道，必须支持IP和调频，4G播发应急广播消息通道。
14.支持将话筒广播一键切换为紧急模式。
15.支持通过手机APP进行扫码登录。
16.配置移动通信模块（通话和回传功能）。
17.具备本地播发、上级信号接收播发功能。
18.具备本地多音源切换功能。
19.支持分区域播发控制。
20.支持广播模式自动切换功能，当设备处于日常广播模式时，应急广播消息能自动切断日常广播播发应急消息，应急广播消息播发完毕，切换回原来的日常广播状态。
 (三)、接口要求
1.具有1路AC220V可控电源输出，输出功率≥1000W。
	1
	台
	

	
	8口网络交换机
	1、以太网交换机；
2、具备不少于8个10/100/1000Mbps RJ45端口；
3、每个端口支持自适应、双工模式。
	1
	台
	

	
	话筒
	功能特性：
1、电容式话筒
2、心形指向特性
3、具有钟声提示功能
技术参数：
1、频率响应：40Hz～16KHz
2、灵敏感度：-40dB±5dB
3、输出阻抗：75Ω
4、电源供应：DC3V
5、随机附件：平衡专业音频线1条，防风罩1个
	1
	只
	

	
	数字监听音箱
	1.整机采用木质箱体，外观美观轻便；
2.内部电路板喷涂三防漆，提高户外使用稳定性；
3.支持IP和全网通4G接入；
4.支持多任务接收，设备可根据任务优先级选择高优先级的优先播放；
5.产品工作状态指示，产品带LED指示灯，可指示不同状态；
6.支持加密传输，保证传输过程的安全可控；
7.设备支持手机扫码上线，免配置，极大简化工程安装；
8.4G接收带宽要求低（最低8kbps码率），播放稳定性好；
9.支持远程音量控制，可通过远程修改设备音量；
10.支持通过音量旋钮直接调节喇叭输出音量；
11.支持设备参数，状态回传，可在平台查看设备参数；
12.支持实时监控，可通过平台监看终端的播放状态；
13.支持调频备份，双调频接收，全数字稳频，RDS全自动开关机，全频抗干扰能力强；
14.产品支持远程升级，远程维护，远程重启功能，可通过平台对设备做远程操作；
15.具有广播断电自动恢复功能（断电时保存所有设置，供电正常后自动恢复之前广播）；
16.具有过热、过压及过载保护功能；
17.宽电压范围输入，支持AC180V-240V电压输入。  
18.支持蓝牙功能，可通过配套蓝牙工具对设备进行配置与状态监看。
	1
	台
	

	
	多模音柱
	（一）总体要求
1．具有接收上级调频信号进行处理能力，解调出音频信号，做出相应的播发/停止动作；
2．具有接收上级IP信号（有线）进行处理能力，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作。
（二）功能要求
1．可设置本设备IP地址、端口号等参数；
2．可接收来自适配器的调频信号、IP信号，实现远程广播控制功能；
3．支持管理平台远程配置工作参数（包括：音量、调频频率等）；
4．支持通道：必须支持4G 、IP和DVB-C、DTMB、调频，播发应急广播消息通道；
5．支持远程升级、维护、支持远程重启；具有蓝牙接收功能，支持通过蓝牙对设备参数（如IP地址）进行配置。
6．支持分区域播发控制；
7．具有短路、过热、过压及过载保护功能。
8. 支持通过手机 APP 扫码安装功能。
9. 具有远程管理功能，能显示设备参数并可设置可保存，支持远程升级功能；支持通过内置蓝牙模块，对终端参数进行配置功能；支持 IP 地址、回传服务器地址、TS 参数进行配置。
（三）、接口要求
1．FM输入接口：内置FM天线，1路输入内置2分配，配置2个调谐器；
2．网络接口：RJ45；
（四）、性能要求
1．工作电压范围：AC:160V～260V；
2．FM输入频率范围：87MHz～108MHz；
3．输出功率：30W。
	2
	只
	支持IP、FM、DVB-C、DTMB，带安全模块，带4G/5G模块

	
	4G流量卡
	4G流量卡  8G每月以上
	2
	张/年
	

	
	施工辅材及安装
	社区前端适配设备安装调试集成
	2
	项
	含安装及电源线、网线、铁丝、固定件等

	七、网络租赁
	
	
	

	序号
	设备及服务名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	区级平台固定IP
	区平台网络租赁费用≥100Mbps固定IP地址专线带宽，含1年费用。
	1
	条
	

	2
	与横向部门网络
	与横向部门对接链路，≥20Mbps数据专线,含1年费用。
	1
	条
	1年网络租赁费

	3
	FM发射台站传输网络
	与FM发射台对接链路，≥10Mbps数据专线,含1年费用。
	1
	条
	

	4
	乡镇级平台传输网络
	与乡镇平台对接链路，≥20Mbps数据专线,含1年费用
	1
	条
	

	5
	村级平台（含社区）传输网络
	区平台至村/社区平台之间的双向网络链路，≥100Mbps互联网宽带，1年费用
	16
	条
	



四、货物交付、质保、售后服务及培训要求：
1.交货时间：合同签订后60日内完成
2.交货地址：采购人指定地点
3.符合国家及行业标准，质保期为最终验收通过之日1年。
4.售后服务要求：
（1）具有完善的售后服务体系，为采购人提供的人员及必要的技术支持服务等内容；
（2）质量保证期内，如果设备和系统发生故障，需在2小时内响应，5小时内到达故障现场，简单故障1小时内排除并恢复正常工作；重大故障在12小时内完成调查故障原因并实施故障处理、设备更换、系统修复等工作，保证工作正常；
5.培训要求：
为保证本项目建设完成后的稳定可靠运行并切实发挥预期作用，要求对相关人员开展针对性的专业培训，实行分阶段的培训计划、落实培训方案、确定培训内容和制定培训目标。提升项目相关人员的能力和水平，保持设备正常运转，培训主要着力于解决实际问题和设备应用为主，使受培训人员能够快速判和处理故障问题达到独立使用系统的水平。
五、验收标准
采购人按照招标文件、投标文件和采购合同的约定，对所供货物的质量、数量等的履约情况进行确认。严格按国家现行质量评定标准检查验收；如果验收不合格，采购人有权终止合同并要求投标人进行赔偿。
六、付款方式
合同签订后付合同额的30%,货到现场付50%，验收完成后付15%，剩余款项质保期满付清。
七、业务咨询人、联系电话、地址
采购人名称：太原市晋源区文化和旅游局
业务咨询人：崔主任
联系电话：0351-6592021
地址：太原市晋源区图书馆3楼办公室



第五部分 资格审查内容及标准
[bookmark: _Toc400718590]
1.资格审查依据
1.1资格审查人员依据政府采购相关法律法规、招标文件的有关规定以及投标人提交的投标文件（资格审查部分）对投标人资格进行审查。
2.资格审查原则
2.1资格审查人员应本着“客观、公正”的原则，独立履行审查职责，对存在争议的事项，采取“少数服从多数”。
3.资格审查人员应履行职责
3.1资格审查人员根据原始审查记录和审查结果，编写《投标人资格审查情况报告》并签字确认，并对审查意见承担法律责任。
3.2资格审查人员对投标人不通过资格审查的原因，以书面形式签署个人理由，并告知投标人未通过资格审查的原因。
4.资格审查结果
4.1通过资格审查的投标人的投标文件，将进入下一步的符合性审查。
5.资格审查过程的保密
5.1资格审查人员对资格审查情况以及在审查过程中获悉的国家秘密、商业秘密等负有保密责任，均不得向投标人或其他无关人员透露。
6.资格审查内容及标准
	序号
	审查内容
	标  准

	1
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	按照“第八部分 投标文件内容中《供应商信用承诺书》要求及格式”要求进行编制。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	按照“第八部分 投标文件内容中《供应商信用承诺书》要求及格式”要求进行编制。

	3
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 
	按照“第八部分 投标文件内容中《供应商信用承诺书》要求及格式”要求进行编制。

	4
	参加本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	按照“第八部分 投标文件内容中《供应商信用承诺书》要求及格式”要求进行编制。

	5
	具有独立承担民事责任的能力 
	按照“第八部分 投标文件内容中《供应商信用承诺书》要求及格式”要求进行编制。

	6
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	供应商为中小企业，请根据要求单独上传《中小企业声明函》。格式以招标文件要求为准。
注：如供应商为监狱企业、福利企业，视同小微企业，请按照“第八部分 投标文件内容要求及格式”编制《属于监狱企业的证明文件》、《残疾人福利性单位声明函》。

	7
	投标保证金
	按照“第二部分 投标人须知前附表 投标保证金”要求提交投标保证金。

	8
	投标人保证函
	按照“第八部分 投标文件内容要求及格式”要求进行编制。

	9
	反商业贿赂承诺书
	按照“第八部分 投标文件内容要求及格式”要求进行编制。

	10
	法定代表人资格证明文件
	投标人的法定代表人参加本项目投标时应提供法定代表人资格证明文件，并按照“第八部分 投标文件内容要求及格式”要求进行编制。

	11
	授权委托书
	投标人的非法定代表人参加本项目投标时应提供授权委托书，并按照“第八部分 投标文件内容要求及格式”要求进行编制。

	12
	具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料
	所属行业相关法律、法规等对生产或经营该投标产品有特殊资格、证照等规定的，投标人应主动提供其相关证明材料。

	13
	投标人对《合同文本》
签署意见
	按照“第八部分 投标文件内容要求及格式”要求进行编制。

	14
	联合协议
	如接受联合体投标，以联合体形式参与本项目投标的，应按照“第八部分 投标文件内容要求及格式”提供《联合协议》；联合体各方均应提供第2-4项以及第7-11项的相关资料。非联合体形式参与本项目投标的，不需提供。

	15
	投标文件
（资格审查部分）编制
	投标文件（资格审查部分）按照招标文件规定编写、签章等。

	16
	信用记录查询
（资格审查人员查询存档，投标人不需提供资料）
	按照“第二部分 投标人须知前附表 信用记录查询”要求查询、审查、存档。
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	商品包装和快递包装承诺（如涉及）
	按照“第八部分 投标文件内容要求及格式”格式要求进行编制。
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第六部分 评标方法和评标标准

1. 采购人对项目背景和采购需求的说明内容及要求
1.1采购人在评标前说明项目背景和采购需求时，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不
得超出招标文件所述范围。
1.2说明内容应当提交书面材料，并存档。
2. 评标范围
2.1评标委员会仅对符合资格的投标人的投标文件（商务技术部分）进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
3. 评标原则
3.1评标委员会要遵循“公平、公正、科学和择优”的原则，独立履行评审职责，对存在争议的事项，采取“少数服从多数”进行认定。
4. 评标依据
4.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件（商务技术部分）进行商务和技术评估，综合比较与评价。
4.2评标委员会只根据投标文件（商务技术部分）本身的内容来判定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。
5. 评标方法
5.1本项目采用综合评分法。
5.2综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标（候选）人的评标方法。
6. 投标文件（商务技术部分）的澄清
6.1投标文件（商务技术部分）中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，以书面形式通知该投标人。
6.2投标人的澄清、说明应当采用书面形式,并不得超出投标文件（商务技术部分）的范围或者改变投标文件（商务技术部分）的实质性内容。  
6.3评标委员会要求投标人澄清的事项，投标人应由法定代表人或其全权代理人在规定时间内向评标委员会做出书面答复，并由法定代表人或其全权代理人签字（或加盖投标人公章），否则视为自动放弃。
6.4评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。
7. 评审事项处理原则
7.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 
7.2非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按7.1规定处理（核心产品为“第四部分 采购需求”中标注“※”项）。
7.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可以要求其在评标现场规定的合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。
7.4评标委员会有权判定不同投标人的投标文件（商务技术部分）是否属于异常一致或者投标报价呈规律性。
7.5有效投标人的最低报价不作为中标的评审依据，亦不作为不中标的评审依据。
7.6评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。
8. 评标报告
8.1评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并签字确认，各成员对个人的评审意见承担法律责任。
8.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。
持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，拒绝在报告上签字又不书面
说明其不同意见和理由的，视为同意评标报告。
9. 评审过程的保密
9.1评标委员会、集中采购机构等有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密等负有保密责任，均不得向投标人或其他无关人员透露。
9.2评标委员会和集中采购机构均无义务向投标人进行任何有关评审的解释。
10. 符合性审查内容及标准
	序号
	审查内容
	标  准

	1
	投标文件的报价
	①所有投标报价均以人民币为计算单位。

	
	
	②投标人以“包”为单位填写“投标报价表”。

	
	
	③不存在可选择或可调整的投标报价情形。

	
	
	④不存在投标总价或投标单价超出本项目预算金额或最高限价的情形。

	2
	投标货物（方案）
	不存在可选择投标货物（方案）的情形。

	3
	商务技术指标响应内容
	投标文件（商务技术部分）对非实质性要求和条件的其他条件和要求的响应未超过五项（含五项）负偏离。

	4
	投标文件
（商务技术部分）编制
	投标文件（商务技术部分）按照招标文件规定编写、签章等。

	5
	其他
	未发现属无效投标规定情形的（见“第三部分 投标人须知”第21项的规定）。

	符合性审查注意事项：
评标委员会各成员判定某投标人未通过符合性审查的，应签署具体原因，否则视为该投标人通过符合性审查。


11. 评分细则
11.1评标委员会成员应严格按照“评分细则”要素针对投标文件（商务技术部分）客观、公证、审慎地据实、独立打分。
11.2评标委员会成员未据实打分或超出“评分细则”要素范围的，集中采购机构有权要求该评标专家重新评审。
11.3如出现某一位评标专家打分畸高畸低，导致评审结论改变的，集中采购机构有权要求该评标专家说明其打分的合理理由，并视具体情况报告财政部门。
11.4当出现两个或两个以上相同分值时，按以下顺序排列：
11.4.1选定技术质量最好的；
11.4.2如技术质量相等时，选定技术支持和服务承诺最好的；
11.4.3如上述条件相同时，选定报价低的。
11.5  技术评分（分值58分）
	标准分
	评分标准

	14分
	货物性能
根据投标文件对招标文件的响应程度进行评分。
所投产品各项技术指标完全响应得14分，技术指标或其他要求有负偏离的，每有一项负偏离扣1分，超过四项不得分。
注：投标产品交付标准必须以采购文件中技术参数为准，如有虚假，采购人将追究其法律责任，并有权终止合同。   

	8分
	省、市平台互联互通连接方案
根据投标人提供的与省、市平台互联互通连接方案进行评分。方案应包括：①晋源区区平台与山西省平台对接、晋源区平台与太原市平台对接方案：②应急广播平台制造商与山西省平台、太原市平台对接能力证明以及承诺。
每提供一点内容无缺陷的得4分，内容有缺陷的得2分，不提供不得分，最高得8分。
注：“内容有缺陷”是指：项目名称不符、方案内容与项目需求不一致、涉及的技术规范标准等与国家或行业或招标文件要求不一致，方案内容存在凭空想象与编造，工作组织无条理性、计划方法或实施步骤安排混乱、语义表述存在歧义、混乱、前后不一致等。

	8分
	产品可靠性
调频应急广播适配器需保障无故障运行时间大于100000小时，需提供由相关行业权威机构颁发的产品可靠性检验证书进行证明。适配器全部具备产品可靠性检验证书得8分，不具备或提供不完整不得分。
注：投标文件中需提供证书，不提供不得分。

	9分
	技术方案
根据投标人提供技术实施方案的科学性、合理性、可行性、进行评分,方案包括但不限于①应急广播平台、②调频适配、③终端安装方案，技术方案完全满足得9分。
每提供一点内容无缺陷的得3分，内容有缺陷的得1.5分，不提供不得分，最高得9分。
注：“内容有缺陷”是指：项目名称不符、方案内容与项目需求不一致、涉及的技术规范标准等与国家或行业或采购文件要求不一致，方案内容存在凭空想象与编造，工作组织无条理性、计划方法或实施步骤安排混乱、语义表述存在歧义、混乱、前后不一致等。

	4分
	培训方案
包括不限于①培训计划②培训方案③培训内容④培训目标等；
每提供一点内容无缺陷的得1分，内容有缺陷的得0.5分，不提供不得分，最高得4分。
注：“内容有缺陷”是指：项目名称不符、方案内容与项目需求不一致、涉及的技术规范标准等与国家或行业或采购文件要求不一致，方案内容存在凭空想象与编造，工作组织无条理性、计划方法或实施步骤安排混乱、语义表述存在歧义、混乱、前后不一致等。

	6分
	售后服务方案
供应商针对本项目提供下列售后服务方案：①售后服务承诺；②售后服务流程及标准；③售后服务人员安排；④响应方式及响应时间；⑤售后服务管理体系；⑥质保期内备用件的免费更换、维修、维护等。
每提供一点内容无缺陷的得1分，内容有缺陷的得0.5分，不提供不得分，最高得6分。
注：“内容有缺陷”是指：项目名称不符、方案内容与项目需求不一致、涉及的技术规范标准等与国家或行业或采购文件要求不一致，方案内容存在凭空想象与编造，工作组织无条理性、计划方法或实施步骤安排混乱、语义表述存在歧义、混乱、前后不一致等。

	5分
	项目实施方案
供应商针对本项目提供项目实施方案：包括但不限于：①安装计划进度；②人员配置和设施设备情况；③供货方案；④质量及服务保障措施；⑤安装、调试方案等。
每提供一点内容无缺陷的得1分，内容有缺陷得0.5分，不提供不得分，最高得5分。
注：“内容有缺陷”是指：项目名称不符、方案内容与项目需求不一致、涉及的技术规范标准等与国家或行业或采购文件要求不一致，方案内容存在凭空想象与编造，工作组织无条理性、计划方法或实施步骤安排混乱、语义表述存在歧义、混乱、前后不一致等。

	4分
	应急预案
对本项目提供详细的应急方案，至少包括但不限于：①突发事件处置；②故障管理服务目标；③故障管理服务范围；④工作流程规范及保障措施等内容。
每提供一点内容无缺陷的得1分，内容有缺陷的得0.5分，不提供不得分，最高得4分。
注：“内容有缺陷”是指：项目名称不符、方案内容与项目需求不一致、涉及的技术规范标准等与国家或行业或采购文件要求不一致，方案内容存在凭空想象与编造，工作组织无条理性、计划方法或实施步骤安排混乱、语义表述存在歧义、混乱、前后不一致等。


11.6  商务评分（分值12分）
	标准分
	评分标准

	6分
	投标人或所投应急广播产品制造商提供的近三年（2022年起至投标截止之日）签署且完成的同类项目业绩合同为准，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、供货明细单、签字盖章页、项目结算凭证或验收证明复印件作为证明，时间以合同签订时间为准。每提供一个同类项目业绩，得1分，最高得6分。

	6分
	投标人或所投应急广播产品制造商派遣专业项目建设团队，每配备1名相关专业高级工程师及以上得1.5分，最高计4.5分；每配备1名中级工程师职称证书得0.5分，最高计1.5分。
注：须附相关人员的身份证复印件、近半年内任意一个月缴纳社保的证明材料、职称证等证明材料。


11.7 价格评分（分值30分）
	评审项目
	评分标准

	报价
	满足招标文件要求（通过资格性审查和符合性审查）且投标价格最低的投标报价为评标基准价（低于成本的报价除外），其价格分为满分30分。
其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 %×100  
计算精确至小数点后两位
注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。


12.评标委员会及其成员不得有下列行为
12.1未按照集中采购机构的要求将通讯工具存入指定地点的；
12.2确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；
12.3接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，按照招标文件规定进行澄清的情形除外；
12.4违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
12.5对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
12.6在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
12.7记录、复制或者带走任何评标资料；
12.8其他不遵守评标纪律的行为。
评标委员会成员有“12.1—12.6”行为之一的，其评审意见无效，集中采购机构将不予支付评审劳务报酬；评标委员会成员有上述行为之一的，由财政部门责令限期改正；情节严重的，给予警告，并对其不良行为予以记录；给他人造成损失的，依法承担民事责任。
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第七部分 合同文本
[bookmark: _Toc4492][bookmark: _Toc26881705]
需方：                                    
供方：                                    
供方在             项目中中标，经双方协商一致，签订本合同。
[bookmark: _Toc22155_WPSOffice_Level2]一、供货及服务条款
供方向需方提供                                  。
[bookmark: _Toc1271_WPSOffice_Level2]二、合同总金额
人民币（大写）：                                       。
（小写）：                                       。
此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化。
[bookmark: _Toc7319_WPSOffice_Level2]三、款项支付

[bookmark: _Toc15934_WPSOffice_Level2]四、后续服务及承诺
                                                                                 
                                               。
[bookmark: _Toc27680_WPSOffice_Level2]五、服务
1.合同履约期限：                                       。
2.交货地点：                                       。
[bookmark: _Toc1190_WPSOffice_Level2]六、需方责任
1.及时办理付款手续。
2.对合同条款及价格负有保密义务。
[bookmark: _Toc1154_WPSOffice_Level2]七、供方责任
1.保证所供服务均为响应文件承诺内容，符合相关质量检测标准。
2.保证项目的后续服务，严格依据响应文件及相关承诺。
[bookmark: _Toc22739_WPSOffice_Level2]八、违约责任
1.供方所交的质量要求不符合合同规定标准，需方有权拒收。同时，供方向需方支付合同款总额2%的违约金。
2.供方不能交付时，供方向需方偿付合同款总额    %的违约金。
3.供方逾期交付时，每逾1日供方向需方偿付合同款总额    ‰的滞纳金。逾期交货超过    天后，需方有权决定是否继续履行合同。
4.因需方错告或变更交货地点而给供方造成的损失，由需方负担。
[bookmark: _Toc4001_WPSOffice_Level2]九、不可抗力
供需双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
[bookmark: _Toc420_WPSOffice_Level2]十、争议解决
供需双方在执行合同中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签署所在地法院提出诉讼。
[bookmark: _Toc4930_WPSOffice_Level2]十一、合同生效及其他
1.合同由供、需双方代表盖章确认后，即行生效。
2.本合同一式    份，供方持   份，需方持   份，采购代理机构存档   份。
3.合同执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和谈判文件的前提下协商解决。协商结果以“纪要”形式作为合同附件，与合同具有同等效力。
[bookmark: _Toc26278_WPSOffice_Level2]十二、下列文件为本合同不可分割部分
1.中标通知书
2.投标文件
3.招标文件
4.投标人所做的其他承诺

需方（章）：                         供方（章）：                     
法人代表：                           法人代表：                       
委托代理人：                         委托代理人：                     
地 址：                              地 址：                          
电 话：                              电 话：                          
开户银行：                           开户银行：                       
账 号：                              账 号：                          
日 期：             年    月    日   日 期：          年   月    日


[bookmark: _Toc326248014][bookmark: _Toc86202633][bookmark: _Toc175644062]

第八部分 投标文件内容要求及格式
投标人编制投标文件须知
为了准确投标，请各投标人仔细阅读招标文件各项规定，按照如下要求认真编制投标文件：
一、编制投标文件应做到如下事项：
1.按照“第二部分 投标人须知前附表”投标文件提交的要求，对电子投标文件进行加密并提交。
2.实事求是地填写“第八部分 投标文件内容要求及格式”的内容。给定格式的，应按照统一的格式逐项填报，不可有空项，无相应内容可填的项应填写“无”“/”等明确的答复文字；没有给定格式的投标人可自行设计。
3.“第八部分 投标文件内容要求及格式”的内容不得随意删减，如因删减导致投标文件不完整，评标委员会无法评审而造成的一切后果由投标人承担。附件中注明“无相关信息，不需导入内容”等内容的除外。
二、编制投标文件建议做到如下事项：
1.投标文件规格幅面为A4。
2.投标文件字体为“宋体”；正文字号：五号；标题字号：四号加粗；表格中的字号：五号。
3.参照后附目录顺序对投标文件各项内容进行排版、编制页码，如出现编排混乱导致投标文件被误读或查找不到相应内容，一切后果由投标人承担。

附件1  投标文件（资格审查部分）封面（封皮）格式



投 标 文 件
（资格审查部分）




项目编号：
项目名称：
包    号：




投标单位全称（公章）：
   年   月   日

附件2
投标文件（资格审查部分）目录   
1． 供应商信用承诺书…………………………………………………………………………
2． 投标人保证函………………………………………………………………………………
3． 反商业贿赂承诺书…………………………………………………………………………
4． 法定代表人资格证明文件…………………………………………………………………
5． 授权委托书…………………………………………………………………………………
6． 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料………………………………………
7． 特定资格要求 ……………………………………………………………………………
8． 中小企业声明函……………………………………………………………………………
9． 属于监狱企业的证明文件…………………………………………………………
10． 残疾人福利性单位声明函……………………………………………………
11． 投标人对《合同文本》签署意见 ………………………………………………………
12． 联合协议 …………………………………………………………………………………
13． 保证金资料………………………………………………………………………………
14． 商品包装和快递包装承诺 ………………………………………………………………   
15． 投标人认为需补充的其它资料或说明 …………………………………………………


附件3


供应商信用承诺书
太原市晋源区政府采购中心：
现针对贵中心组织的    （项目名称、项目编号）   项目，截至开标日我方的“信用承诺书”情况声明如下：
一、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
三、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
四、参加本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
五、具有独立承担民事责任的能力； 

我方保证上述承诺符合要求、有效、完整。否则，响应无效。
特此承诺！

投标单位全称（公章）：                
法定代表人或全权代理人：（签字或盖章） 
签署日期：        年      月      日


附件4

投标人保证函
太原市晋源区政府采购中心：
我方已详细阅读并清楚本项目招标文件内容，自愿参加此次（项目名称、项目编号）  采购项目投标，谨郑重作出以下声明并负相应法律责任：
1．我方同意招标文件的各项规定及你方对招标文件的解释。
2．如果我方存在违反政府采购相关法律法规及招标文件规定的行为，自愿接受没收投标保证金、禁止参加政府采购活动等相关处罚。
3．我方按照“第二部分 投标人须知前附表 投标文件提交”的要求提交投标文件。 
4．我方同意投标有效期自提交投标文件的截止之日起算120天；赞同在特殊情况下，采购人或集中采购机构与我方协商延长投标有效期的规定；认可项目履约期限超过“提交投标文件的截止之日起算120天”的，投标有效期延长至合同全面履行完毕。
5．我方提供的投标文件及资料、证照真实合法有效；
6．我方愿向你方提供与本次招标有关的一切真实数据或资料；
7．我方同意承担由投标文件内容填报不清或填报错误，所造成的无效标、废标、落标等后果;
8．我方赞同你方组织的资格审查人员、评标委员会所做出的评审和选择，完全理解同意本招标项目不一定接受最低报价的投标，同意资格审查人员、评标委员会无义务向投标人进行任何有关评审解释的规定；
9．我方保证诚实履行合同，做到所供货物货真价实，绝不以次充好、以假充真，保质保量按期交货（完工）；
10．我方保证按照服务承诺提供及时有效的售后服务。

投标单位全称（公章）：                 
法定代表人或全权代理人：（签字或盖章） 
签署日期：        年       月       日

附件5

反商业贿赂承诺书
太原市晋源区政府采购中心：
为了进一步营造公平竞争的市场环境，维护市场秩序，我方在政府采购活动中郑重承诺：
一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。
二、不向采购人、集中采购机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门或纪检监察机关举报。
三、坚决做到不提供虚假资质文件和虚假材料谋取中标。
四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，与其他投标人保持公平的竞争关系。
五、不与采购人、集中采购机构和政府采购评审专家串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。
六、不与其他投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。
七、严格履行政府采购合同约定的责任和义务，保质保量地完成采购合同规定的任务，准确兑现售后服务承诺。
八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

投标单位全称（公章）：                                     
签署日期：          年       月       日

附件6
法定代表人资格证明文件
       （姓名）是         投标单位全称         的法定代表人。参加太原市晋源区政府采购中心组织的     项目名称、项目编号         ，负责签署本次投标文件、全权处理开标、评标、澄清过程中的一切事项，签订采购合同，并处理与本次招标项目有关的一切事务。
特此证明。
	法定代表人身份证/护照（正反两面）


注：1、法定代表人参加本次投标的应签署本文件并附本人身份证/护照的复印件；
2、如法定代表人不参加本次投标，应签署《授权委托书》。

投标单位全称（公章）：                              
签署日期：         年     月     日

附件7
授权委托书
我  姓名  是   投标单位名称   的法定代表人，现授权    单位名称     的  姓名 为我公司全权代理人，以我单位名义参加太原市晋源区政府采购中心组织的     项目名称、项目编号    的投标活动。代理人可全权代表我签署本次投标文件，处理开标、评标、澄清过程中的一切事项，签订采购合同，并处理与本次招标项目有关的一切事务，我均予以承认。
全权代理人无转委托权。
特此声明。
	法定代表人身份证/护照
（正反两面）
	
	全权代理人身份证/护照
（正反两面）


注：应附法定代表人和全权代理人身份证/护照复印件

法定代表人：    （签字或盖章）       
                                         投标单位全称（公章）：                
签署日期：        年      月      日

附件8
具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

附件9
特定资格证明材料


附件10
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



投标单位全称（公章）：                     
签署日期：           年       月       日



附件11
属于监狱企业的证明文件
监狱企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”。

附件12
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



投标单位全称（公章）：                   
签署日期：           年       月      
附件13
投标人对《合同文本》签署意见
1．投标人对此次《合同文本》有无异议，请选择（以“√”标识）：
有异议（   ）           无异议（   ）
2．对《合同文本》有异议的，请具体说明。
……
3．合同纠纷解决方式，请选择其一：（以“√”标识）
(1)向合同签署地仲裁委员会提请仲裁（   ）； 
(2)向合同签署地人民法院提起诉讼（   ）。


           投标单位全称（公章）：                                       
签署日期：          年      月      日
附件14
联合协议
           （联合体所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加太原市晋源区政府采购中心组织的     项目名称   项目（项目编号：　　　　）。经    方充分协商一致，达成如下协议：
一、 （某成员单位名称）为本次组成联合体的牵头单位，联合体一致同意以牵头单位的名义参加。
二、联合体各成员单位保证均无不良信用记录。若成员中任何一方存在不良信用记录的，视为联合体存在不良信用记录。
三、联合体各成员单位一致决定由  （一方或多方共同）  交纳保证金，其缴纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
四、在参与本项目过程中，联合体牵头单位将代表联合体各成员单位负责投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与评审和中标有关的一切事务；联合体确定为中标人后，联合体牵头单位负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调，接受采购人的指令和通知，办理本项目履约后的收款手续等工作。
五、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的分工，承担各自所负的责任和风险，并向采购人共同承担连带责任。
六、牵头单位          负责          等工作；          （其它成员单位）负责          等工作。
七、          （联合体各成员单位）负责          工作，具体工作范围、内容及针对本项目承担的责任、义务等，分别为：
……
八、联合体各方对于分享项目成果和知识产权的约定为：          。
九、联合体为中标人后，本联合协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
十、联合体各方不得再以自己名义单独参与本项目，也不得组成新的联合体参与本项目。
十一、本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或中标合同履行完毕后自动终止。

牵头单位全称（公章）：                     
法定代表人：          （签字或盖章）                               
签署日期：            年       月       日

参加方单位全称（公章）：                      
法定代表人：           （签字或盖章）                                
签署日期：            年        月        日

参加方单位全称（公章）：                     
法定代表人：           （签字或盖章）                               
签署日期：            年        月        日
                            ……
注：投标人非联合体投标的，此项不需导入内容。


附件15
保证金资料































附件16
商品包装和快递包装承诺 
    本投标人现参与           （项目名称、项目编号）的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。 
如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。 
特此声明
投标单位全称（公章）：                   

签署日期：           年       月      日
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附件17
投标人认为需补充的其它资料或说明
附件18  投标文件（商务技术部分）封面（封皮）格式



投 标 文 件
（商务技术部分）




项目编号：
项目名称：
包    号：




投标单位全称（公章）：
   年   月   日








附件19

投标文件（商务技术部分）目录
1. 投标报价表……………………………………………………………………………………
2. 响应程度表……………………………………………………………………………………
3.投标方案详细说明……………………………………………………………………………
4.投标拟投入本项目的人员配备情况…………………………………………………………
5.投标人近三年业绩情况一览表………………………………………………………………
6.投标人近三年业绩情况………………………………………………………………………
7.创新产品或创新服务明细表…………………………………………………………………
8.投标人认为需补充的其它资料或说明………………………………………………………


附件20
投标报价表

本附件包含两部分，分别为“（一）报价表”、“（二）投标报价明细表”，请投标人填写完整。


（一）报价表
总报价表
单位：元
	包号
	总报价

	第   包
	人民币（小写）：

	
	人民币（大写）：

	合同履行期限
	






投标单位全称(公章)：                      
法定代表人或全权代理人：（签字或盖章） 
签署日期：        年       月       日


（二）投标报价明细表
第  包                                                                                单位：元
	序号
	投标产品全称
	生产厂家
	产地
	品牌
	型号
或规格
	数量
	市场销
售单价
	投标
单价
	金额小计
	免费
质保期
	交货（完工）日期
	投标产品
有无偏离

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价
	人民币（大写）：

人民币（小写）：


注：1．此表以“包”为单位进行填写，投标人不得更改表格格式，否则投标文件无效。
2． 投标人填报的投标单价均不得高于市场销售单价，否则投标文件无效。

投标单位全称(公章)：                   
法定代表人或全权代理人： （签字或盖章） 
签 署 日 期：         年     月     日


附件21
响 应 程 度 表
第    包 

	序号
	招标文件标注“★”
不允许负偏离的实质性要求和条件
	投标响应状况
	响应程度
	偏离说明

	
	
	
	符合要求
	高于要求
	低于要求
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	

	序号
	招标文件未标注“★”
的要求和条件
	投标响应状况
	响应程度
	偏离说明

	
	
	
	符合要求
	高于要求
	低于要求
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



注：供应商应详细列明采购需求的具体响应状况，全面披露各项响应程度，否则投标文件无效。

投标单位全称(公章)：                  
法定代表人或全权代理人：（签字或盖章） 
                                                                                   签署日期：         年       月      日
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附件22
投标方案详细说明
说明内容（不限于以下内容）：
1．服务方案内容；
2．针对本项目服务提供的设备；
3．投标人需要补充的内容。
注：投标人应根据自身情况据实详细填写，本项内容将作为评标委员会评审、评分的重要依据之一。评标委员会认为其填报的投标方案不够详实而造成无法评审的，有权判定其投标文件无效。


投标单位全称（公章）：                 
签署日期：           年       月      

附件23
投标人拟投入本项目的人员配备情况












投标单位全称（公章）：                    
签署日期：           年       月      日
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附件24
投标人近三年业绩情况一览表
	序号
	业绩名称
	签署日期
	完成日期
	合同金额
	发票金额
	验收证明页码
	项目结算凭证页码

	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　



注：1．投标人应填写投标的同类项目业绩，并提供相应的合同、增值税发票、验收证明、项目结算凭证等复印件。
2．无业绩，此表不需导入内容。

                            投标单位全称（公章）：                   
签署日期：           年       月      日

附件25
投标人近三年业绩情况


附件26

创新产品或创新服务明细表 

	
包号/序号

	
产品名称

	品牌
	
规格型号

	产地及厂家
	
数量

	
单价

	总价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	创新产品或创新服务价格合计： 

	


 
说明： 
1. 投标人如实填写表格，如不涉及可予以删除。 
2. 投标人投标产品包含创新产品或创新服务，填写此表后必须提供《山西省创新产品和服务推荐清单》的扫描件或截图
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附件27
投标人认为需补充的其它资料或说明
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