一、项目概况
陵川县电子政务外网互联网出口电路租用服务项目
2、 商务要求
1、服务期限：本项目协议期一年，期间如有电路条数和宽带变更，以实际情况结算。在预算与采购需求不变的前提下，可续签2年，总计不超3年协议期。
2、服务地点：陵川县
3、付款方式：项目验收后，正式起租，预付第一年度网络租费，以后年度费用在同月支付。
4、履约保证金：无
5、服务标准：符合国家及行业标准要求。
6、交付期限及标准：签订合同后，15日内(自然日)，完成新建节点的设备安装、调试，互联网电路的新建开通，全网联调试运行工作。
7、在提供的宽带接入方案中要包含本项目实施项目负责人的姓名、职称、从事该类型工作的年限，联系方式等。
8、中标后提供运营商对本项目的售后服务承诺函(需加盖公章)。
三、实质性要求
1、政府强制采购品目清单中的产品。
2、《信息安全产品强制性认证目录》中（8类13项）的产品。
3、正版软件承诺：承诺所投报的计算机预装正版操作系统，硬件产品内的预装软件为正版软件。
4、其他强制性要求或标准。
四、非实质性要求
无。
5、 服务要求：
1、按照工信部《电信服务标准》提供电路售后及通信保障服务；
2、如果设备或电路发生故障，必须在1小时内响应，并在8小时内完成恢复。为确保网络正常运行，应及时提供备品备件作为替代产品，保证网络正常运行；
3、应免费对网络和设备板卡进行扩容升级：
4、在网络扩容及接口升级时，派技术人员到现场协助完成相关工作。项目的技术维护队伍要固定，不能临时替补或经常更换。
六、验收标准
由陵川县数据中心会同技术专家共同组成质量验收小组验收，验收标准按照成交供应商提供的标书承诺以及相关标准执行，完成验收后，签署货物验收报告书。
七、技术要求
详见本部分技术需求书。
八、其他要求
不允许投标方中标后将本次招标合同分包给其他企业履行。
九、其他  
1、磋商供应商须由法定代表人或其授权的委托代理人参加投标，随时准备对评标委员会的询问予以解答。
2、参加政府集中采购活动的供应商，在进行澄清、说明、更正、磋商、多轮报价时，需自行准备电脑终端设备（电脑终端设备需具备IE9及IE9以上的浏览器和山西CA数字证书驱动），同时自行解决所需网络，山西CA数字证书（USBKey）是否携带到采购活动现场自行安排。
3、在现场磋商期间，如出现不可抗力导致的系统无法运行或无法上报等情况，参加磋商的供应商可在磋商现场进行书面材料的提交。
技术需求书
	包号
	名称
	参数要求
	单位
	数量

	第一包
	主出口线路
	1、 提供1G的独享网络带宽。
2、公网IPv4地址48个
3、从用户终端至运营商出口路由器PING网络时延≤10ms。
4、从用户终端至运营商出口路由器PING的丢包率≤4‰。
5、至网内热点网站的PING网络时延≤50ms。
6、至网内热点网站的网络丢包率≤1%。
7、工作模式：全双工。
8、按需提供足额、合规、可路由的公网 IPv6 地址段。
	项
	1

	第二包
	从出口线路1
	1、 提供500M的独享网络带宽。
2、公网IPv4地址16个
3、从用户终端至运营商出口路由器PING网络时延≤10ms。
4、从用户终端至运营商出口路由器PING的丢包率≤4‰。
5、至网内热点网站的PING网络时延≤50ms。
6、至网内热点网站的网络丢包率≤1%。
7、工作模式：全双工。
8、按需提供足额、合规、可路由的公网 IPv6 地址段。
	项
	1

	第三包
	从出口线路2
	1、 提供400M的独享网络带宽。
2、公网IPv4地址12个
3、从用户终端至运营商出口路由器PING网络时延≤10ms。
4、从用户终端至运营商出口路由器PING的丢包率≤4‰。
5、至网内热点网站的PING网络时延≤50ms。
6、 至网内热点网站的网络丢包率≤1%。
7、工作模式：全双工。
8、按需提供足额、合规、可路由的公网 IPv6 地址段。
	项
	1


[bookmark: _GoBack]要求:为保证陵川县电子政务外网的互联出口可靠性，以应对单一运营商线路故障情况，三个包段最少需为两个不同运营商。

