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[bookmark: _Toc24656][bookmark: _Hlk147763674][bookmark: _Hlk147822608]
[bookmark: _Toc30618]第一章  招标公告
	[bookmark: _Hlk106944676]项目概况
    介休市医疗集团信息化耗材和设备维修采购项目的潜在投标单位应在政采云平台线上获取（下载）招标文件，并于2026年11月24日9时30分（北京时间）前提交（上传）投标文件。


[bookmark: _Hlk106893109]一、项目基本情况
[bookmark: _Hlk181459711]1.项目编号：1407812026AGK00227  
2.项目名称：介休市医疗集团信息化耗材和设备维修采购项目
3.采购方式：公开招标
4.预算金额：1130000元
5.采购需求：
介休市医疗集团基层分院信息化运行保障实际需求，针对当前各基层分院打印机、电脑、监控、网络等信息化设备逐年老化、故障率上升，耗材采购分散且标准不统一，信息系统运维缺乏专业保障等现状问题，实施基层分院信息化耗材及设备维修采购项目。通过集中采购信息化耗材，统一更换打印机搓纸轮、定影器、打印头、电源板、主板等故障配件，规范维修电脑、监控、网络设备等硬件设施，同步采购财务软件及个税申报系统的年度运维服务，完成基层分院信息化设备的全面保障与运维升级。项目建成后将有效降低设备故障停机时间，规范耗材供应体系，打通信息化运维服务通道，切实保障医疗集团各基层分院信息系统的稳定运行，提升基层医务人员工作效率与群众就医体验。（具体内容详见招标文件）。
本项目共5标项，其中：
	标号
	标项名称
	范围
	服务期限

	1
	信息化耗材和设备维修
	宋古分院、北关分院、北坛分院
	合同签订之日起一年

	2
	信息化耗材和设备维修
	绵山分院、连福分院、东南分院、张兰分院、西南分院、龙凤分院
	合同签订之日起一年

	3
	信息化耗材和设备维修
	万户堡分院、义安分院、北辛武分院、城关分院、西关分院、洪山分院、义棠分院
	合同签订之日起一年

	4
	财务软件系统运维
	含日常维护、故障修复、数据备份、版本升级、操作培训等
	合同签订之日起一年

	5
	个税软件系统运维
	含日常维护、申报保障、数据安全、政策适配、年度汇算支持等
	合同签订之日起一年


6.实施地点：山西省介休市（招标人指定地点）。
7.服务要求：达到国家验收标准的合格。
8.本项目不接受联合体投标。
二、投标单位的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]3.与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他投标单位不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系；
4.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购；
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]5.本项目的特定资格要求：无
6.本项目不接受以联合体形式参加。
三、获取招标文件
1.时间：2026年10月27日至2026年11月3日（每日0：00-23:59）
2.地点：山西政府采购平台（https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login）线上获取。
3.方式：只允许在线获取
凡有意参加招标的投标单位，请按照以下步骤免费获取招标文件：
（1）在中国政府采购网山西分网完成注册，已完成注册的请跳过此步骤；
（2）请于采购文件获取截止时间前（北京时间，下同），进入山西政府采购平台（https://login.sxzfcg.zcygov.cn）使用企业数字证书（CA）在网上获取招标文件。
4.招标文件售价：免费
四、投标文件提交（上传）
1.截止时间：2026年11月24日9时30分（北京时间）
2.提交方式：山西省政府采购平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）中完成递交（上传），截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件，投标单位自行承担责任。
五、投标文件开启
1.时间：2026年11月24日9时30分（北京时间）
2.地点：山西省介休市新华北街140号办公楼二层。
3.投标文件开启要求
电子投标文件开启:满足开启时间后在山西省政府采购网-政府采购云平台完成电子投标文件解密（开启时请各投标单位自行解密，解密设备及网络环境由投标单位自行准备。因解密设备及网络环境造成投标文件解密失败或无法解密等后果均由投标单位自行承担。）
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
针对本项目的询问或质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。
    投标单位应在规定的解密时间内登录“山西省政府采购网政采云平台”,对投标文件进行在线解密；
代理费支付标准：参照招标代理服务费标准执行国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文、[2011]534号文规定计取，以中标价为计算基数计取招标代理费。
1.本项目采用电子化交易:电子化交易流程操作指南:“山西省政府采购网办事指南下载专区”获取；本次招标公告在《山西省政府采购网》（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn）上发布。
2.投标单位应在提交投标文件前完成CA数字证书办理（办理事项详见“山西省政府采购网办事指南下载专区”）；
3.投标单位应安装“山西政府采购平台电子投标客户端”，请投标单位自行前往“山西省政府采购网办事指南下载专区”获取并安装；
4.开标时间起30分钟内，投标单位应登录山西省政府采购平台完成投标文件在线解密；未在规定时间内完成解密的，视为撤销投标文件，由此产生的后果由投标单位自行承担；
5.中标人应在合同签订前完成山西省政府采购网全部注册步骤并成为正式供应商；
6.如有疑问,可致电技术支持热线:400-881-7190；
7.潜在供应商对招标公告有异议时，应当在法律、法规规定的相关期限内，以书面形式通过政府采购平台一次性在线提出质疑。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.招标人信息
名    称：介休市医疗集团
地    址：介休市介公东路与介公路交叉口
联系人：段先生
联系方式：18535482100
2.采购代理机构信息
名    称：山西昕宇工程项目管理有限公司
地    址：山西省介休市新华北街140号办公楼二层
项目联系人：王思琪  王海娟  燕军  逯文斌  李卓
项目联系方式：0354-7585558  18535489088
邮    箱：SXXY18535489088@163.com


[bookmark: _Toc22925][bookmark: _Toc273624872][bookmark: _Toc211745565][bookmark: _Toc82338233][bookmark: _Toc82873316]

[bookmark: _Toc10695]第二章 投标单位须知及前附表 
[bookmark: _Toc29525][bookmark: _Toc2284]投标单位须知前附表
	[bookmark: _Hlk106944697]条款号
	内容
	说明或要求

	1.2.1
	项目名称
	介休市医疗集团信息化耗材和设备维修采购项目

	1.2.2
	项目编号
	1407812026AGK00227

	1.2.3
	招标内容
	见第三章招标内容

	1.2.4
4.5.2
	最高限价
	[bookmark: _Hlk181432096]最高限价：1025904.77元
（标项一316604.77元；标项二310000.00元；标项三316500.00元；标项四56496.00元；标项五26304.00元）
投标报价总价或分项单价超过最高限价,其投标文件按无效处理。
标项一至标项三最高限价合计为943104.77元，与第三章清单控制总价一致。上述金额系依据各分院历史用量测算的年度估算值，仅用于投标报价上限控制及评审，不作为结算依据。

	1.2.5
	资金落实情况
	已落实

	1.2.6
	招标人
	名   称：介休市医疗集团
联系人：段先生
联系方式：18535482100

	1.2.7
	招标代理机构
	名   称：山西昕宇工程项目管理有限公司
地   址：山西省介休市新华北街140号办公楼二层
联系方式：18535489088

	1.2.8
	交易方式
	电子交易

	1.2.9
	电子交易平台
	山西省政府采购平台

	1.2.10
	合同履行期限
	合同签订之日起一年

	1.3.1
	采购方式
	公开招标

	1.3.2
	采购组织类型
	分散采购

	1.7.1
	是否接受联合体
投标
	否

	1.8.1
	进口产品投标
	不允许

	1.11.1
	现场踏勘
	不组织

	1.12.1
	开标前答疑会
	不召开

	1.14
	是否具有行业特殊情况
	否

	1.15.2
	分包
	本项目不接受合同分包；

	1.17
	投标保证金
	1. 交纳方式：通过本单位帐户以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金。
2.投标保证金：
标项一：人民币叁仟元整（¥3000元）
标项二：人民币叁仟元整（¥3000元）
标项三：人民币叁仟元整（¥3000元）
标项四：人民币伍佰元整（¥500元）
标项五：人民币贰佰元整（¥200元）
3.截止时间：同开标时间止（以实际到账时间为准）。
4.账户信息： 
名  称：山西昕宇工程项目管理有限公司
账  号：04360001040019590
行  号：103176136005
开户行：中国农业银行股份有限公司介休市支行
联系人及电话：王女士 18535489088
交纳投标保证金时请在备注栏中注明项目编号及包号。

	2.1
	支持本国企业
	本项目采购本国货物和服务，不接受进口产品；在中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织（含外商投资企业）均可参加投标。

	2.5.1
	是否专门面向
中小企业采购
（定向采购）
	本项目专门面向中小企业采购。
本项目不专门面向中小企业采购。

	2.5.2
	本项目中小企业划分标准所属行业
	标项一至标项三：批发业（耗材销售及设备维修服务）；
标项四、标项五：软件和信息技术服务业。
投标单位应按所投标项对应的行业划型标准填报《中小企业声明函》，不同标项不得交叉套用。

	2.5.4
2.5.5
	支持中小企业发展价格优惠政策
	本项目属于专门面向中小企业采购的采购项目，不对小微企业报价进行价格扣除。

	2.1-2.10
	是否落实政府采购相关政策要求
	是（详见第二章第2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、2.6、2.7、2.8、2.9、2.10款相关规定）

	3.2.1
	招标文件提疑截止时间
	首次投标文件递交截止时间前10天

	4.1.1
	投标文件的形式
	电子加密投标文件（是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件）
纸质投标文件：本项目不接受纸质投标文件，纸质文件不作为评审依据。中标人应在中标通知书发出后5个工作日内，向招标代理机构提交与电子投标文件内容完全一致的纸质投标文件3份（仅用于项目存档）。

	4.2.2
	投标文件的组成
	完整的《投标文件》由资格文件、商务技术文件和报价文件三个部分组成（具体组成内容详见第二章4.2.2投标文件内容组成）。

	4.3
	投标文件的编制
	本项目通过“政采云平台”（电子交易平台，网址：https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login）实行电子交易（在线投标响应）。投标单位参加本项目电子交易应当安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政采云平台”的要求编制并加密投标文件（1份）。投标单位未按规定加密的投标文件，“政采云平台”将予以拒收并提示。

	4.4
	投标文件的签章形式
	电子签章。按《第二章投标单位须知及前附表》和《第五章 投标文件格式》标注的位置，按照要求进行盖章、签署（电子签章）。

	4.5.7
	投标报价说明
	[bookmark: _Hlk181431865]投标单位在投标文件中报出的各项单价包含但不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险以及运维期限内的耗材、损耗、能源、人工和企业合理利润、管理费用、税金等完成本项目相关内容的全部费用总和，招标人不再就服务范围内工作支付任何额外费用。
投标单位应按第三章清单填报分项投标单价（不得高于清单控制单价）。合同履行期内按实际供货（服务）数量与投标单价据实结算。
标项一、二、三所报的总价仅用于投标报价上限控制及评审，不作为结算依据。

	4.6
	投标文件有效期
	自投标文件提交截止之日起90天内保持有效，否则投标无效。

	4.7.1
	备份投标文件的约定
	不适用

	4.7.2
	备份投标文件的编制
	不适用

	4.7.3
	备份投标文件的存储、份数、密封包装、标识、递交接收
	不适用

	4.7.4
6.3.1
	投标文件解密异常情况处理办法
	投标单位传输递交至“政采云平台”的电子加密“投标文件”无法按时解密时，按以下规定处理：
（1）已按规定递交了合格的“备份投标文件”的，代理机构将拆封投标单位递交的“备份投标文件”，按“政采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政采云平台”，并以“备份投标文件”为依据进行评审。“备份投标文件”上传成功后，已传输递交至“政采云平台”的电子加密“投标文件”自动失效；
（2）未按规定递交合格“备份投标文件”的或递交的“备份投标文件”无法成功上传的，视为投标文件撤回。
（3）未规定备份投标文件约定（本表4.7.1）的，本条不适用。未成功解密的投标文件，视为撤回投标文件。

	5.1.1
	投标文件提交截止时间
	见第一章招标公告

	5.2.1
	投标文件提交地点
	政采云平台，网址：https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login

	5.3.1
	投标文件的传输递交
	（1）投标单位应当在投标文件提交截止时间前完成投标文件的传输递交。投标文件提交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标文件提交截止时间以后递交的投标文件，“政采云平台”将予以拒收。
（2）投标文件成功传输递交后，投标单位可自行打印投标文件接收回执。
（3）投标文件提交截止时间前，除投标单位补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。
提示：投标单位传输递交的“投标文件”应是通过“政采云电子交易客户端”，并按招标文件和“政采云平台”要求编制并加密的电子加密投标文件。投标单位若同时参加多个包段的投标，必须针对每个包段单独编制投标文件，将多个包段做到同一本投标文件中，可能导致其投标被拒绝。

	6.1.1
	开标时间
	同投标文件提交截止时间

	6.1.2
	开标地点
	政采云平台，网址：https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login

	6.2.2
	投标邀请
	本项目采用电子交易，代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云平台，网址：https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login”组织开标、开启投标文件，所有投标单位均应当准时在线参加。

	6.3.1
	投标文件的解密
	开标后，代理机构在政采云平台在线发出“投标文件解密”通知，启动投标文件的解密程序；各投标单位应当在解密通知发出后30分钟内自行完成投标文件的在线解密。投标单位的投标文件无法按时解密的，按招标文件中“投标文件解密异常情况处理办法”进行处理。
备注：投标文件提交截止时间前，除投标单位补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

	7.7.1
	评审方法
	综合评分法，详见招标文件《第六章 评标办法》

	7.7.2
	投标单位信用信息查询、存档与使用
	采购代理机构开标后对投标单位的信用信息进行查询，查询渠道为信用中国网（http：//www.creditchina.gov.cn ）和中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn ）；截止时间为开标当日；查询内容为信用中国网的失信黑名单记录情况和中国政府采购网上的政府采购严重违法失信行为信息记录情况；查询结果予以记录，查询证据存档，查询后存在问题的对投标文件做无效投标处理。
（3）以联合体形式参加采购活动的，联合体中任何一方存在“被拒绝情形”的视同联合体存在“被拒绝情形”。

	8.1.1
	确定中标投标单位（采购结果确认）
	本项目由招标人根据评标委员会递交的《评标报告》，通过“政采云平台”依法确定中标单位。具体流程见第二章第8.1.1款规定。

	8.2.1
	结果公告及《中标通知书》签发
	（1）采购结果经招标人确认后2个工作日内，招标代理机构将在“山西省政府采购网”公告采购结果，同时向中标单位发出《中标通知书》。中标公告期限为1个工作日。

	9.1.1
	招标代理服务费
	参照招标代理服务费标准执行国家发展计划委员会计价格[2002]1980 号文、 [2011]534 号文规定计取。本项目招标代理服务费由中标人支付。

	10.1.1
	合同签订时间期限
	《中标通知书》发出后30天内，中标单位应持《中标通知书》与招标人，通过政采云平台签订《政府采购合同》。

	10.2.1
	履约保证金
	1. 无

	10.3.1
	合同款支付方式
	2. 依据使用科室签认的结算单，在财政拨款到位的前提下，结合集团财务内部管理制度办理付款。

	11.1.1
	重要提醒
	（1）投标单位应仔细对照投标单位须知条款阅读本表，如本表与须知内容就同一事项规定不一致的，以本表为准；
（2）投标单位在编制投标文件时应作出符合客观事实的真实响应，招标人不接受任何不符客观事实的“响应”或者“应标”，情节严重的可视为“提供虚假材料”行为，并参照“提供虚假材料”进行处理；
（3）招标文件中标注“★”的技术、商务条款为实质性要求条款，不满足的投标无效；《第五章 投标文件格式》中标注“▲”的为必须提供的投标文件组成内容，未提供的投标无效；
（4）招标文件中所有加粗及加下划线的条款着重提请各投标单位注意，请各投标单位认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读、漏读、错读招标文件内容而造成的一切后果，由投标单位自行承担，代理机构概不负责；

	11.2.1
	招标文件解释权
	本文件的解释权属于招标人及招标代理机构所有。

	[bookmark: _Toc82873322][bookmark: _Toc82338239]12.1
	补充
	评标委员会的组建：评标委员会共5人组成，其中招标人代表1人，经济、技术等方面专家4人。
招标单位代表应出具授权书，若招标单位没有授权代表，可从评标专家库中随机抽取经济、技术等方面的专家代替。
专家确定方式：从山西省政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。





[bookmark: _Toc32240][bookmark: _Toc4266]一、总则
[bookmark: _Toc82338240][bookmark: _Toc82873323]1.1、实施依据及适用范围
[bookmark: _Hlk118100147]1.1.1实施依据：本次招标工作按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等政府采购有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施；
1.1.2本招标文件适用于本项目的招标、投标、开标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。
1.2 项目基本信息
1.2.1项目名称：见《投标单位须知前附表》；
1.2.2项目编号：见《投标单位须知前附表》；
1.2.3招标内容：见《投标单位须知前附表》；
1.2.4最高限价：见《投标单位须知前附表》；
1.2.5资金落实情况：见《投标单位须知前附表》；
1.2.6招标人：见《投标单位须知前附表》；
1.2.7招标代理机构：见《投标单位须知前附表》；
1.2.8交易方式：见《投标单位须知前附表》；
1.2.9电子交易平台：见《投标单位须知前附表》；
1.2.10合同履约期限：见《投标单位须知前附表》。
1.3 采购方式和采购组织类型
1.3.1采购方式：见《投标单位须知前附表》；
1.3.2采购组织类型：见《投标单位须知前附表》。
1.4 合格投标单位资格要求
1.4.1合格投标单位“基本资格”要求：见《第一章 招标公告》；
1.4.2合格投标单位“特定资格”要求：见《第一章 招标公告》。
1.5 定义
1.5.1“招标人”：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即政府采购合同中的“甲方”；
1.5.2“招标代理机构”：是指受招标人委托，在委托的范围内办理采购事宜的机构；
1.5.3“投标单位”：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人；
1.5.4“投标单位代表”：是指参加本项目投标活动的投标单位的法定代表人或法定代表人授权代表；
1.5.5“投标联合体”：是指两个或以上投标单位组成联合体，以一个投标单位的身份参加投标；
1.5.6“中标人”：是指经评标委员会推荐并经招标人确认，取得本项目政府采购合同的投标单位，即合同的乙方。
1.5.7“中小企业（含中型、小型、微型）”：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
1.5.8“监狱企业”：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业；
1.5.9“残疾人福利性单位”：是指符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定单位；
1.5.10“项目”：是指投标单位按招标文件规定向招标人提供的货物或服务或工程；
1.5.11“书面形式”：是指加盖有单位公章的信函、传真、电子扫描件等；
1.5.12“个人有效身份证明”：是指有效的居民身份证、临时居民身份证、护照、驾驶证等，有期限规定的证件在有效期内方为有效；
1.5.13“制造商”：是指对所供应产品或其他有形标的物，拥有投标产品自主知识产权的单位（服务类项目不适用）；
1.5.14“招标文件（或采购文件）”：是指本文件；
1.5.15“进口产品”：是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品；
1.5.16“实质性条款（或要求）”：是指本文件《第三章 招标内容及技术要求》中标注“★”或“▲”号的技术或商务条款（或要求），投标单位投标时应对所有“实质性条款（或要求）”作出实质性响应，且不得出现负偏离，否则投标无效；
1.5.17“活页装订”：是指不借助工具的情况下就随时可以拆卸替换复原或翻阅时容易自行脱落的装订方式。
1.5.18“重大偏离”或“保留”：是指将会影响到招标文件规定的服务范围、质量标准（服务质量），或会给合同中规定的招标人的权利和投标单位的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他递交了实质性响应的投标文件的投标单位产生不公平影响的。
1.5.19“细微偏离”：是指投标文件对招标文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。
1.6 投标委托
投标单位的法定代表人可以授权其单位的其他在职员工全权代表其处理与本次开标有关的事项，但其授权代表必须持有法定代表人出具的《法定代表人授权委托书》（格式见第五章投标文件格式），《法定代表人授权委托书》必须经法定代表人签字（或盖章），否则视为无效授权（等同未提供）。
1.6.1是否接受联合体投标：见《投标单位须知前附表》；
1.6.2《投标单位须知前附表》规定不接受联合体投标的，参加投标的联合体应遵守以下规定：
（1）两个或以上投标单位可以组成一个联合体，以一个投标单位的身份共同参加投标；
（2）两个或以上投标单位组成联合体参加本项目投标的，在登记获取招标文件时应予以说明备注，并在资格文件中递交《联合投标协议书》，未递交《联合投标协议书》的联合体无效；
（3）以联合体形式参加本项目投标的，联合体的各成员均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方中至少应当有一方符合招标人规定的特定条件，联合体中有同类资质（以及荣誉、等级证书等资信内容）的投标单位按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标单位确定资质（以及荣誉、等级证书等资信内容）等级；
（4）联合体各方之间须签订《联合投标协议书》，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，在《联合投标协议书》中指定本项目主办人，并将《联合投标协议书》作为投标文件组成的一部分；本项目的主体、关键性工作须由主办人完成，并在《联合投标协议书》中进行说明；
（5）联合体各方签订《联合投标协议书》后，不得再以自己名义单独在本项目中参加投标，也不得组成新的联合体参加本项目投标；
（6）联合体各方共同与招标人签订政府采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任；
（7）联合体投标文件应由主办人按规定进行签章；
（8）招标代理服务费可由主办人一方缴纳，若分开缴纳，也可以由联合体各方共同缴纳（若分开缴纳，具体缴纳金额须在《联合投标协议书》中明确）。
1.7 进口产品投标
1.7.1是否允许进口产品投标：见《投标单位须知前附表》；
1.7.2《投标单位须知前附表》未标明允许进口产品投标的合同项（标项）一律拒绝“进口产品”参加投标。“进口产品”系指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，“国外品牌产品”不等于“进口产品”。
1.8 投标费用
1.8.1不论评标结果如何，投标单位均应自行承担所有与投标有关的全部费用，招标人和代理机构概不负责；
1.8.2合同实施过程中，中标投标单位须与招标人积极配合。中标投标单位自行承担本次招标活动中所发生的全部费用。
1.9 语言文字及计量单位
1.9.1语言文字：除专业术语、签名、盖章、名称等特殊情形外，与本次招标工作有关的所有材料、来往函电语言均应使用中文，专业术语、名称应附有中文注释。仅以中文以外的文字表述的材料视同未提供。
1.9.2计量单位：招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。
1.10 现场踏勘
1.10.1现场踏勘时间、地点、联系人：见《投标单位须知前附表》；
1.10.2《投标单位须知前附表》规定组织统一现场踏勘的，招标人将按《投标单位须知前附表》规定的时间统一开放现场场地以便投标单位进行现场踏勘，此外其他任何时间招标人不再统一安排投标单位进行现场踏勘工作（特殊情形除外）；
1.10.3投标单位应自行前往规定的地点参加现场踏勘，因参加现场踏勘而发生的所有费用由投标单位自行承担；
1.10.4现场踏勘过程中，投标单位应注意考察安全，除招标人的原因外，投标单位在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失由投标单位自行承担；
1.10.5招标人在现场踏勘中介绍的场地和相关的周边环境情况，仅供投标单位在编制投标文件时参考，招标人不对投标单位据此作出的判断和决策负责。
1.10.6现场踏勘因提前知晓项目所在地当地的疫情防控相关要求，前往人员提前进行报备，若因疫情管控不符合当地要求，无法进行现场踏勘的，其未如期参加考察的责任由投标单位自行承担；
[bookmark: _Hlk118102369]1.11 开标前答疑会
1.11.1开标前答疑会：见《投标单位须知前附表》；
1.11.2前附表规定召开开标前答疑会的，代理机构按《投标单位须知前附表》规定的时间和地点召开开标前答疑会，澄清投标单位提出的问题；
1.11.3投标单位应在答疑会时间的2日前，以书面形式将需要提出的问题送达代理机构，以便代理机构在会议期间澄清；
1.11.4不召开开标前答疑会或开标前答疑会完成后的其他时间，代理机构将按本章第3.2款“招标文件的提疑”、第3.3款“招标文件的澄清、修改（更正）”相关规定对投标单位所提问题进行澄清答复。
1.12 关联投标单位投标限制
本招标文件所称“关联企业”，是指存在关联关系的企业；“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》216条之规定。
1.12.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标单位均作资格无效处理。
1.12.2不同投标单位之间存在以下利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的，不得参加同一合同项下的政府采购活动，相关投标单位的投标均作无效处理：
（1）法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；
（2）法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；
（3）法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；
（4）法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；
（5）法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；
（6）存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；
（7）存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系。
1.12.3除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标单位，不得再参加该采购项目的其他采购活动，相关投标单位的投标作无效处理。
1.13 特殊投标单位投标规定
银行、保险、石油石化、电力、电信、会计所等有行业特殊情况的，法人的分支机构获得法人授权后，允许法人的分支机构参加政府采购活动，代理机构按照其特点在招标文件中作出专门规定，允许其独立参加本次政府采购活动。
本项目是否具有行业特殊情况，见《投标单位须知前附表》；
1.14 转包、分包
1.14.1转包：不允许。本采购项目严禁中标投标单位将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标投标单位将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）实质成为政府采购合同的另一方当事人的行为。
中标投标单位转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。
1.14.2分包：见《投标单位须知前附表》；
1.14.3《投标单位须知前附表》中声明允许分包的，投标单位可以根据招标文件的规定和采购项目的实际情况进行分包。投标单位根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标投标单位的主要合同义务。分包投标单位履行的分包项目的技术要求等，必须与中标的一致。政府采购合同分包履行的，中标/中标投标单位就采购项目和分包项目向招标人负责，分包投标单位就分包项目承担责任。
1.15 投标单位询问、质疑和投诉
1.15.1询问：在采购活动中投标单位可以就某一事项向代理机构发出“询问”，代理机构将在收到投标单位“询问”后三个工作日内予以答复，但规定不予答复的内容除外。
1.15.2质疑：投标单位认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，通过政采云平台（同时提供纸质版质疑书交至招标人或代理机构）向招标人、招标代理机构提出质疑。投标单位须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
1.15.2.1上述所指“投标单位应知其权益受到损害之日”，是指：
（1）对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（招标文件公告期限届满后获取招标文件的，以招标文件公告期限届满之日为准），但须在投标文件提交截止时间前提出；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
1.15.2.2投标单位提出质疑应当递交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）投标单位的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
投标单位为自然人的，应当由本人签字并附上身份证明；投标单位为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
1.15.2.3投标单位认可代理机构在质疑答复程序中启用的调查和重新评审等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得再提出异议；
1.15.3投诉：投标单位对代理机构的答复不满意或者代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
投诉应当采用书面形式（原件一式三份），经法定代表人或其授权代表签署后加盖单位公章，投诉书均应明确阐述招标文件、开标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，投标单位提出的投诉应当有明确的诉求（即通过质疑所要达到的具体目标）和必要的证明材料（即通过合法手段获得的能够证明投标单位的诉求成立的必要材料）。
1.16 投标保证金
本项目是否要求投标单位提交保证金，及要求投标单位应提交的保证金金额及相关规定见《投标单位须知前附表》。
1.16.1未按上述要求提交保证金或提交的保证金金额不足的，其投标文件无效。
1.16.2招标人因重大变故取消采购任务的，代理机构在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布终止公告，并以发布公告的形式通知已经获取招标文件的潜在投标单位，对已经交纳响应保证金的，代理机构在终止公告发布后5个工作日内予以退还。
1.16.3有下列情形之一的，保证金不予退还：
A.投标单位在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；
B.投标单位在投标文件中提供虚假材料的；
C.除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标投标单位不与招标人签订合同的；
D.投标单位与招标人、其他投标单位或者招标代理机构恶意串通的；
E.招标文件规定的其他情形。
1.16.4投标保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。逾期退还投标保证金的，将依法承担法律责任，并赔偿投标单位损失。
1.17 其他说明
1.17.1投标单位投标所使用的资格、信誉、荣誉、投标单位业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标单位投标所使用的项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。在组织资格审查、商务技术评审时，属于投标单位母公司（总机构）或者同一母公司下属的其他子公司（同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，不得作为该投标单位的资信文件予以确认或审查通过。
1.17.2投标单位在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的，其投标无效，并报政府采购监督管理部门查处；中标后发现的，中标结果无效，并须依照相关规定双倍赔偿给招标人。且民事赔偿并不免除违法投标单位的行政与刑事责任。
1.17.3投标单位应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求递交《投标文件》。《投标文件》应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
1.17.4招标文件所涉及的产品品牌或型号为建议性要求或档次选择要求或为代替部分技术指标描述，投标单位可以自行选择其他品牌型号的产品参加投标，但所投产品应当具有相等或更优于招标文件要求的指标、性能、档次，否则，评标委员会将对其作出不利的评审。
1.17.5投标单位对所响应项内的招标内容必须全部进行响应，详细要求见偏离情况表。
1.17.6招标文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个投标单位。
1.17.7投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。
1.17.8投标单位须对所提供产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害招标人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，招标人概不负责，由此给招标人造成损失的，投标单位应承担相应后果，并负责赔偿。投标单位为执行本项目合同而提供的技术资料等归招标人所有。
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根据《中华人民共和国政府采购法》第十条的规定，政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有下列情形之一的除外：
（一）需要采购的货物、工程或者服务在中国境内无法获取或者无法以合理的商业条件获取的； 
（二）为在中国境外使用而进行采购的； 
（三）其他法律、行政法规另有规定的。 
 前款所称本国货物、工程和服务的界定，依照国务院有关规定执行。
本项目是否允许中国境外工程投标单位参加见《投标单位须知前附表》。
2.2节能、环保产品政府采购政策（工程、服务项目不适用）：
2.2.1根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
2.2.2《节能产品政府采购品目清单》详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库[2019]19号）》（如遇调整，按最新清单执行）。
2.2.3本次采购对属于节能产品政府采购品目清单规定的政府强制采购产品范围内的产品实施强制采购。投标单位应当在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件、加盖公章）。不能提供上述证书的，投标文件无效。
2.2.4《环境标志产品政府采购品目清单》详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库[2019]18号）》（如遇调整，按最新清单执行）。
2.2.5本次采购对属于品目清单范围但不属于政府强制采购产品的，实施优先采购。投标单位在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（复印件）。
2.2.6节能产品政府采购品目清单，以财政部、国家发展改革委发布的最新一期节能产品政府采购品目清单为准。环境标志产品政府采购品目清单，以财政部、生态环境部发布的最新一期环境标志产品政府采购品目清单为准。
2.2.7国家确定的认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准（如遇调整，请以最新公布的为准）。
2.3正版软件：
本项目涉及正版软件的要求：投标单位需承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。
2.4无线局域网产品政府采购政策：
不适用
2.5支持中小企业发展
2.5.1是否专门面向中小企业采购：见《投标单位须知前附表》；
2.5.2本项目对应的中小企业划分标准所属行业：见《投标单位须知前附表》：       
2.5.3在政府采购活动中，投标单位提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；如投标单位提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
2.5.4对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 15  %（见《投标单位须知前附表》）的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.5接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，本项目对联合体或者大中型企业的报价给予 15  %（见《投标单位须知前附表》）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.5.6可享受中小企业扶持政策的投标单位应按照投标文件格式要求提供《中小企业声明函》。
2.5.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
2.6支持监狱企业发展
2.6.1符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）参加本政府采购活动时，视同小型、微型企业。
2.6.2监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2.7促进残疾人就业
2.7.1符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参加本政府采购活动时，视同小型、微型企业。
2.7.2残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函（格式见第五章）。
2.8创新产品、创新服务
2.8.1投标单位投报产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审时享受评审加分。
2.8.2投标单位投报创新产品或创新服务的，应在投标文件中“实施方案”中提供《创新产品或创新服务明细表》。
2.9商品包装和快递包装（工程、服务项目不适用）
投标单位需填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》（格式见第五章）。
2.10支持绿色建材促进建筑品质提升（货物、服务项目不适用）
2.10.1财政部、住房和城乡建设部会同相关部门根据建材产品在政府采购工程中的应用情况、市场供给情况和相关产业升级发展方向等，结合有关国家标准、行业标准等绿色建材产品标准，制定发布绿色建筑和绿色建材政府采购基本要求（试行，以下简称《基本要求》）。财政部、住房和城乡建设部将根据试点推进情况，动态更新《基本要求》，并在中华人民共和国财政部网站（www.mof.gov.cn）、住房和城乡建设部网站（www.mohurd.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）发布。
2.10.2本项目须落实绿色建材采购要求，投标单位提供的工程项目须满足《基本要求》的有关规定，使用符合规定的绿色建材产品，否则按无效标处理。
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3.1 招标文件的组成
第一章 招标公告；
第二章 投标单位须知及前附表；
第三章 招标内容及技术要求；
第四章 合同；
第五章 投标文件格式；
第六章 评标办法
招标文件的澄清、修改文件以及投标过程中对招标文件作出的实质性变动（如有，另册）。
3.2 招标文件的提疑
3.2.1招标文件提疑截止时间：见《投标单位须知前附表》；
3.2.2投标单位应认真阅读通过“政采云平台”获取的招标文件，如发现招标文件或技术要求、清单、图纸中有前后不一致或不清楚或有误的内容，应在“招标文件提疑截止时间”前以书面形式向代理机构提出，否则造成的一切后果由投标单位自行承担，代理机构概不负责；
3.2.3代理机构将在收到投标单位递交的《疑问函》后三个工作日内以书面形式或线上平台答复投标单位提出的问题，并将不包含问题来源的答复通知所有已登记获取招标文件的投标单位。
3.3 招标文件的澄清、修改（更正）
3.3.1招标人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或修改将在原公告发布媒体上发布澄清或更正公告，并以传真或邮件（原文扫描件）或网上公告等形式告知所有已登记获取招标文件的投标单位；
3.3.2招标文件的澄清或者修改内容为招标文件的组成部分，对所有参加本次采购活动的投标单位均有约束力；当原招标文件与澄清、修改的内容就同一事项的表述不一致时，以最后发出的文件为准；
3.3.3招标文件的澄清、修改的内容影响到投标单位投标文件编制的，招标人或招标代理机构将按相关规定顺延投标文件截止时间及开启时间，使之满足政府采购相关规定；
3.3.4投标单位收到代理机构发出的澄清、修改（更正）文件后，应在24小时内向代理机构递交书面回执；
3.3.5投标单位对收到的澄清、修改（更正）文件内容有疑问的，应当同时在书面回执中加注说明并与招标人或招标代理机构确认，疑问内容应加盖单位公章、写明日期；
3.3.6任何口头形式的答复、说明均不属于招标文件的组成部分。
3.4 招标文件的质疑
投标单位认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当通过政采云平台（同时提供纸质版质疑书交至招标人或代理机构）一次性向招标人、招标代理机构提出质疑。质疑投标单位对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到山西省政府采购网下载专区下载。
[bookmark: _Toc17071][bookmark: _Toc26232]四、投标文件
4.1 投标文件的形式
4.1.1投标文件的形式：电子加密投标文件（是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件，文件格式“.jmbs”）。
4.2 投标文件的组成
4.2.1完整的投标文件由《资格文件》、《商务技术文件》和《报价文件》三个部分组成（以下统称“投标文件”）。
4.2.2投标文件内容组成
[bookmark: _Hlk106951748]第一部分：《资格文件》组成内容（资格证明文件未提供或提供的资格证明材料不齐全的，资格审查作不通过处理，不得进入评审程序。）
1-1“符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定”的证明文件：
（1）：具有独立承担民事责任的能力的承诺函：提供承诺函、营业执照等证明文件（复制件加盖投标单位公章）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：承诺函（格式见第五章）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：承诺函（格式见第五章）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的证明材料：承诺函（格式见第五章）；
（5）参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料：承诺函（格式见第五章）；
1-2未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料：《没有失信记录承诺函》（格式见第五章），信用信息记录资格审查时由招标人或招标代理机构统一查询后打印存档。
1-3与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他投标单位不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的证明材料：承诺函（格式见第五章）
1-4非联合体的证明材料：非联合体声明书（格式见第五章）。
 1-5“落实政府采购政策需满足的资格要求”规定的证明文件
（6）中小企业声明函（格式见第五章）。
提示和说明：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位（如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函）视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标单位提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的（如提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件），视同为小型和微型企业。
 1-6“符合本项目的特定资格要求”的证明文件：见《投标单位须知前附表》，如未要求，本项可不填写。
 1-7“符合本项目的投标保证金要求”的证明文件：见《投标单位须知前附表》，如未要求，本项可不填写。

[bookmark: _Hlk118817831]第二部分：《商务技术文件》组成内容
（1）法定代表人资格证明书（格式见第五章2-1）； / 
（2）法定代表人授权委托书（格式见第五章2-2）； /
（3）投标单位类似项目业绩情况（格式见第五章2-3）； /
（4）商务技术偏离表（格式见第五章2-4）； / 
（5）技术服务方案（格式见第五章2-5）：
标项一至三含供货及维修实施方案、库存管理方案、应急处理方案、质量保证及退换货方案、服务团队配置、档案与报表管理；
标项四、五含项目理解与运维范围分析、运维实施方案、数据安全与备份恢复、应急处理预案、培训与技术服务支撑； /
 （6）其他资料（格式见第五章2-6，格式自拟）； /
 ▲（7）实质性要求响应承诺函（格式见第五章2-7）。
第三部分：《报价文件》组成内容
▲（1）投标函；
▲（2）报价一览表；
▲（3）分项报价表；
（4）投标单位认为其他需要提供的资料（格式自拟）。
注：以上目录是编制投标文件的基本格式要求，各投标单位可根据自身情况进一步细化。
4.3 投标文件的编制
4.3.1本项目通过“政采云平台”（网址：https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login）实行电子交易（在线投标）。投标单位参加本项目电子交易应当安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政采云平台”的要求编制并加密投标文件。投标单位未按规定加密的投标文件，“政采云平台”将予以拒收。
4.3.2投标单位应当按照本章节第4.2.2款规定的内容在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。
4.3.3本文件《第五章 投标文件格式》中有提供格式的，投标单位应按照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五章投标文件格式》未提供格式的，请投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。
4.3.4本章节第4.2.2款内容中约定可以提供复印件（或复制件）的相关证明材料必须加盖投标单位公章，否则视为未提供（例如：各类资格资质证书、业绩材料、许可材料、荣誉证书、产品注册登记材料、产品检测材料、验收材料等）。
4.3.5本章节第4.2.2款内容中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的投标文件无效。
4.3.6《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标单位的责任。
4.3.7《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标单位负责。
4.3.8投标单位没有按照本章节第4.2.2款“投标文件内容组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标单位的风险，由此造成的一切后果由投标单位自行承担。
4.4 投标文件的签章
4.4.1投标文件的签章形式：见《投标单位须知前附表》；
4.4.2《投标文件》内容应按《第二章 投标单位须知及前附表》规定和《第五章 投标文件格式》标注的要求进行盖章、签署，应签章而未签章的材料视为未提供。请各投标单位详细查阅本章节第4.3款“投标文件的编制”规定（投标单位为自然人的，须由自然人本人签字（或盖章），同时提供自然人本人有效身份证明材料，否则视为未提供）。
4.5 投标报价
4.5.1投标报价应按《第五章 投标文件格式》中提供的相关报价格式填写；
4.5.2本项目最高限价：见《投标单位须知前附表》；
4.5.3《投标文件》针对每个标项只允许有一个总报价，不接受有选择报价的投标（作无效标处理）；
4.5.5最低报价不是中标的保证，招标人及招标代理机构不作任何落标解释。
4.5.6 ▲本次投标报价为含税人民币价。
4.5.7投标报价为投标单位的投标文件中提出的各项支付金额的总和，投标单位应按招标内容及技术要求中的要求，报出完成本项目的全部总报价。
4.5.8本项目招标只设置一次报价，投标单位应确保报价符合招标文件要求。
4.5.9技术规范要求技术要求所产生的费用均应包括在投标报价中。上述要求凡招标人提供的报价中未列入的，由投标单位在相应的项目的综合单价中考虑，招标人不单独列项支付；
4.5.10凡在投标报价中涉及到的税金等国家、省、市强制性要求的费用，若投标单位报价不足或未报价，则视作优惠，一旦中标，投标单位自行承担该费用。
4.5.11除非合同中另有规定，投标单位在总价中的价格均包括完成该项目本项目报总价，投标单位报价即为完成本次招标项目的全费用价格，其组成包括但不限于人员费用、管理费、实施费、办公费、交通费、通讯费、培训费、耗材费、差旅费、税金、利润、劳动保险费、合同周期内的风险费用等为完成本次招投标项目所发生的一切费用。中标投标单位自行解决为完成服务所发生的一切费用等有关问题。
4.5.12投标单位可以先到项目所在地踏勘以充分了解项目背景、服务要求、实施场所及任何其它足以影响报价的情况；
4.5.13除非本招标文件对招标内容和报价另有说明的，否则，投标单位应按要求的项目和数量进行报价。
4.5.14投标单位的报价超过“第三章  招标内容及技术要求”及分项报价表中所列单价的，均按第六章2.2.3（3）处理。
4.6 投标文件的有效期
4.6.1《投标文件》有效期：见《投标单位须知前附表》，《投标文件》有效期少于这个规定期限的投标将作无效标处理；
4.6.2在特殊情况下，招标人可与投标单位协商延长《投标文件》的有效期，协商过程以书面形式进行；
4.6.3投标单位可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标单位不能修改《投标文件》；
4.6.4中标投标单位的《投标文件》作为合同组成部分，其有效期自动延长至合同履行完毕止；
4.6.5投标单位在《投标文件》有效期内强行撤回（撤销）其投标文件的，代理机构将上报至同级政府采购监督管理部门依法处理。
4.7 备份投标文件
4.7.1备份投标文件的约定：见《投标单位须知前附表》。
4.7.2备份投标文件的编制：见《投标单位须知前附表》。
4.7.3备份投标文件的存储、份数、密封包装、标识、递交与接收
（1）存储：见《投标单位须知前附表》；
（2）份数：见《投标单位须知前附表》；
（3）密封包装、标识：见《投标单位须知前附表》，备份投标文件没有密封包装或标识或盖章的视为未递交。
（4）递交与接收：见《投标单位须知前附表》，备份投标文件逾期送达的视为未递交。
4.7.4备份投标文件的使用与失效
合格的备份投标文件在电子加密“投标文件”解密异常时拆封、使用，电子加密“投标文件”正常解密的备份投标文件自动失效，不再拆封、使用。“投标文件解密异常情况处理”办法见《投标单位须知前附表》。
4.7.5“备份投标文件”与电子加密的“投标文件”同时生成，不属于投标备选（替代）方案。
[bookmark: _Toc82338242][bookmark: _Toc82873325][bookmark: _Toc538][bookmark: _Toc22070]五、投标
[bookmark: _Toc82873326][bookmark: _Toc82338243]5.1 投标文件提交截止时间
5.1.1投标文件提交截止时间：见《投标单位须知前附表》。
5.2 开标地点
5.2.1投标文件提交地点：见《投标单位须知前附表》。
5.3 投标文件的传输递交
5.3.1电子加密“投标文件”的传输递交：见《投标单位须知前附表》。
5.4 投标文件的补充、修改或撤回
5.4.1投标文件提交截止时间前，投标单位可以补充、修改或者撤回投标文件。投标单位补充或者修改投标文件的，应当先行撤回已传输递交的原文件，补充、修改后重新传输递交。投标文件提交截止时间前未重新完成传输的，视为撤回投标文件。投标文件提交截止时间后传输递交的投标文件，“政采云平台”将予以拒收。
5.4.2投标文件提交截止时间后，投标单位不得对投标文件进行补充、修改或撤回。
5.5 投标文件的备选方案
5.5.1投标单位不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则作无效标处理。
5.5.2与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。
5.6 投标单位不足法定数量的处理
5.6.1到投标文件提交截止时间止，若某个标项成功解密（备份投标文件成功上传的视为成功解密）《投标文件》的投标单位少于三家的，除采购任务取消情形外，招标人可选择以下方式之一处理：
（1）不再进行开标，将本标项作废标处理，重新组织招标；
（2）按同级政府采购监督管理部门的审批意见采用其他采购方式组织招标。
[bookmark: _Toc13434][bookmark: _Toc18690]六、开标
6.1 开标时间、地点
6.1.1开标时间：见《投标单位须知前附表》；
6.1.2开标地点：见《投标单位须知前附表》。
6.2 开标组织与邀请
6.2.1开标准备：本项目开标现场活动由招标人或招标代理机构（以下简称“代理机构”）组织实施，准备工作由代理机构负责落实，开标过程由代理机构负责记录，开标现场由代理机构人员主持。
6.2.2开标邀请：本项目采用电子交易，代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云平台，网址：https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login”组织开标、开启投标文件，所有投标单位均应当准时在线参加（投标单位应提前确认投标文件的解密环境，解密时长默认30分钟，若因投标单位原因导致无法顺利解密，视为自动弃权）。
6.2.3投标文件开启顺序：资格文件、商务技术文件、报价文件。
6.2.4投标单位对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。投标单位未参加开标的视同认可开标结果。
6.3 开标流程（两阶段）
6.3.1开标流程：
（1） 投标文件提交截止时间止，由招标代理机构向各投标单位发出电子加密投标文件的【开始解密】通知，由投标单位按招标文件规定的时间内自行进行投标文件的解密（解密规定见《投标单位须知前附表》）。
（2）投标单位在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，按投标文件解密异常情况处理（处理办法见《投标单位须知前附表》）；
（3）公布投标文件解密情况（投标文件成功解密的投标单位名单等信息），将通过电子邮件形式组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；
（4）开启标书信息（资格文件、商务技术文件）。标书信息开启后，首先由招标人或代理机构依法对投标单位的资格文件进行审查，审查投标单位的资格符合情况。资格审查结束后进入商务技术评审。资格审查合格的投标单位数量不足三家的，项目不再进行评审。
（5）评审结束后，公布商务技术评审无效投标单位名称及理由及经商务技术评审的有效投标单位名单。
（6）开启有效投标单位的《报价文件》，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。
（7）由评标委员会根据综合评分法对所有通过资格审查的投标单位进行评分。
（8）评标委员会根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3家以上（符合政府采购规定特殊情形的，可以推荐2家）中标候选投标单位，并编写评标报告。评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐。评审得分且报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，以此类推。
6.3.2特殊情况说明
（1）本项目采用电子交易，如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
（2）开评标过程中需要相关当事人进行签字或盖章确认的材料将通过“政采云平台”进行，若因“政采云平台”技术问题无法进行签字或盖章确认的，代理机构将通过邮件、传真等形式予以确认。
[bookmark: _Toc28118][bookmark: _Toc3539][bookmark: _Toc298767927][bookmark: _Toc294012141][bookmark: _Toc82338245][bookmark: _Toc82873328][bookmark: _Toc211745569]七、评审
7.1 评审工作的组织
招标人或招标代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据相关规定履行职责。
7.2 评标委员会的组建
7.2.1评标委员会由招标人或招标代理机构依法组建，成员人数为5人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。
7.2.2评审专家从省级或以上财政部门设立的政府采购评审专家库中通过随机方式抽取产生。评标委员会成员名单在采购结果公告前保密。
7.3 评标委员会的职责
7.3.1评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的资格、商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标单位对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选投标单位名单；
（5）向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。
7.4 评审原则
7.4.1评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
7.4.2评审工作将依据招标文件、投标文件及招标文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示、样品等）。
7.5 评审意见的争议处理
评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
7.6 评委纪律
评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标单位接触，不得出现政府采购规定的其他禁止行为。
7.7 评审方法和标准
7.7.1评审方法和标准：见《投标单位须知前附表》；
7.7.2标书信息开启后，评标委员会首先依法对投标单位的资格文件进行审查，审查各投标单位的资格符合情况。投标单位信用记录查询与使用：见《投标单位须知前附表》；
7.7.3资格审查结束后，评标委员会将按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。详细评审方法和标准见本招标文件第六章《评标办法》。

[bookmark: _Toc10553][bookmark: _Toc32244]八、采购结果确认与公告
8.1 采购结果确认（确定中标投标单位）
8.1.1采购结果确认（确定中标投标单位）：本项目由招标人根据评标委员会递交的《评标报告》，通过“政采云平台”依法确认采购结果、确定中标投标单位。具体流程如下：
（1）招标代理机构将在评审结束后2个工作日内将评标报告送招标人。
（2）招标人将在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告推荐的中标候选投标单位名单中按顺序确定中标投标单位，并将确认意见以书面形式回复招标代理机构。
8.1.2代理机构不对评审结果做任何解释。
8.2 采购结果公告和中标通知书签发
8.2.1采购结果公告及《中标通知书》签发：见《投标单位须知前附表》；
8.2.2中标公告期限为1个工作日；
9.2.3中标通知书发出后，中标投标单位无正当理由不得放弃中标。
[bookmark: _Toc35391900]8.3 采购过程、采购结果的质疑
投标单位认为采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的，应当按照本章节第1.16.2款规定，通过政采云平台（同时提供纸质版质疑书交至招标人或代理机构）一次性向招标人、招标代理机构提出质疑。质疑投标单位对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到山西省政府采购网下载专区下载。
[bookmark: _Toc4164][bookmark: _Toc21721]九、招标代理服务费
1、是否收取招标代理服务费，计费标准、支付时间、支付方式见《投标单位须知前附表》；
2、中标通知书签发后，中标投标单位因自身原因被取消中标资格或放弃中标的，仍须支付招标代理服务费。
3、招标代理服务费缴纳凭证将作为招标人合同付款和验收的前提条件，中标投标单位未按招标文件规定和投标承诺缴纳招标代理服务费的，合同款不予支付、合同验收不予通过。  
9.1.5特别说明：
招标代理服务费缴纳凭证将作为招标人合同付款和验收的前提条件，中标投标单位未按上述规定和投标承诺缴纳招标代理服务费的，合同款不予支付、合同验收不予通过；
9.1.6中标投标单位确定后，中标投标单位拒绝签订合同的，或因自身原因被取消中标资格或放弃中标的，已收取的招标代理服务费不予退还。
[bookmark: _Toc440162792][bookmark: _Toc424164160][bookmark: _Toc35391901][bookmark: _Toc5614][bookmark: _Toc15371]十、合同签订和履约担保
10.1 签订合同
10.1.1合同签订时间期限：见《投标单位须知前附表》；
10.1.2中标投标单位应在《投标单位须知前附表》中规定的时间内，与招标人通过“政采云平台”签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标投标单位投标文件作实质性修改。
10.1.3中标投标单位拒绝与招标人签订合同的，招标人、招标代理机构将对其失信行为上报至同级政府采购监督管理部门对其依法处理。
10.1.4原中标投标单位拒绝与招标人签订合同后，招标人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标投标单位，也可以重新开展政府采购活动。
10.2 履约担保（履约保证金）
10.2.1履约担保递交要求：见《投标单位须知前附表》；中标投标单位应递交而未递交履约担保的，合同款不予支付、合同验收不予通过。
10.2.2采购合同签订后，中标投标单位不按合同约定履约的，招标人可以解除采购合同，并对中标投标单位已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理。同时，中标投标单位还须按以下约定向招标人支付违约金、承担违约责任：
（1）招标人已向中标投标单位支付了合同款的，中标投标单位须一次性退还招标人已支付的合同款，并向招标人支付等额违约金；
（2）招标人还未向中标投标单位支付合同款的，中标投标单位须一次性向招标人支付合同总额30%的违约金。
10.2.3履约保证金在中标投标单位按约定履约完毕后退还。
10.3合同款支付方式等
10.3.1合同款支付方式：见《投标单位须知前附表》。
[bookmark: _Toc32242][bookmark: _Toc24845][bookmark: _Toc35391902]十一、其他事项说明
11.1 重要提醒
11.1.1重要提醒：见《投标单位须知前附表》。
11.2 招标文件解释权
11.2.1招标文件解释权：见《投标单位须知前附表》。




[bookmark: _Toc30090][bookmark: _Toc28860]第三章  招标内容及技术要求



[bookmark: _Toc30712]一、项目概况
1.项目编号：1407812026AGK00227  
2.项目名称：介休市医疗集团信息化耗材和设备维修采购项目  
3.采购方式：公开招标
4.预算金额：1130000元
5.最高限价最高限价：1025904.77元
投标报价总价超过所投标项最高限价的，其投标文件按无效处理；分项投标单价超过本章清单控制单价的，其投标文件同样按无效处理，并按第六章2.2.3（3）执行。
6.采购内容
	标号
	标项名称
	范围
	服务期限
	最高限价
	备注

	1
	信息化耗材和设备维修
	宋古分院、北关分院、北坛分院
	合同签订之日起一年
	316604.77
	仅为利于本次招标而进行的估算值

	2
	信息化耗材和设备维修
	绵山分院、连福分院、东南分院、张兰分院、西南分院、龙凤分院
	合同签订之日起一年
	310000.00
	仅为利于本次招标而进行的估算值

	3
	信息化耗材和设备维修
	万户堡分院、义安分院、北辛武分院、城关分院、西关分院、洪山分院、义棠分院
	合同签订之日起一年
	316500.00
	仅为利于本次招标而进行的估算值

	4
	财务软件系统运维
	含日常维护、故障修复、数据备份、版本升级、操作培训等
	合同签订之日起一年
	56496.00
	

	5
	个税软件系统运维
	含日常维护、申报保障、数据安全、政策适配、年度汇算支持等
	合同签订之日起一年
	26304.00
	




7.实施地点：山西省介休市（招标人指定地点）。
[bookmark: _Toc173077703][bookmark: _Toc166770996]二、实质性要求（如涉及）
1、政府强制采购品目清单中的产品
具体内容及要求详见第二章《投标单位须知前附表》2.2及本章清单；评标方法和评标标准详见第六章《评标办法》“三、评分标准”。
本项目清单所列货物属于“节能产品政府采购品目清单”范围但不属于政府强制采购范围的，可投报非强制采购产品或清单范围以外的产品。
2、网络安全产品
投标货物中如含有《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的产品，应当具备资格机构安全认证合格或安全检测符合要求后方可提供。
3、正版软件承诺
承诺所投报的计算机预装正版操作系统，硬件产品内的预装软件为正版软件。
4、商品包装和快递包装承诺
承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
5、其他实质性要求：本章“四、技术和服务要求”中标注“★”的条款，以及本章“六、验收与考核”中的考核与解约情形，均为实质性要求。投标单位须在《商务技术偏离表》中逐项响应，出现负偏离或未响应（未提供相应承诺）的，其投标无效。
6、商务实质性要求：（1）投标报价总价不得超过所投标项最高限价，分项投标单价不得超过本章清单控制单价；（2）投标有效期不少于90日；（3）服务期限为合同签订之日起一年；（4）不得分包、转包；（5）投标文件须按第五章格式提供全部“▲”标注内容。不满足上述任一项的，其投标无效。
[bookmark: _Toc166770997][bookmark: _Toc173077704]三、非实质性要求（如涉及）
本章“四、技术和服务要求”中未标注“★”的条款为非实质性要求，允许正偏离；出现负偏离的，按第六章评分标准相应评分因素扣分，不构成无效投标。
1、政府采购绿色产品的将给予价格折扣优惠。
2、其他非实质性要求等。
四、技术和服务要求
（一）标项一、二、三（信息化耗材和设备维修）技术服务要求：
[bookmark: _Hlk198218157]一、总体要求
1、★服务范围：按本章“一、采购内容”表所列本标项分院范围，提供信息化耗材供应、打印（复印）设备配件更换与维修、计算机及网络设备、监控设备维修服务，并完成招标人交办的相关保障工作。
2、★所供产品须为全新、未使用过的合格产品，符合国家、行业现行标准及本章清单所列技术参数；耗材须与招标人在用设备完全匹配、兼容，不得因兼容性问题影响设备正常使用。
3、★本项目不得分包、转包，中标人须以自有人员和渠道履行合同。
4、投标单位应具备与项目规模相适应的仓储、配送和维修服务能力，并按第五章格式编制供货及维修实施方案。
二、供货要求
5、供货方式：招标人按需下达供货通知，中标人按通知的品目、数量、时限供货。常用耗材（清单年度预估用量≥50）自通知发出后2个工作日内送达；非常用耗材自通知发出后5个日历日内送达；紧急需求4小时内送达指定地点。
6、★库存保障：中标人须在招标人指定地点设置耗材周转库并自行管理，清单内常用耗材应保持常备库存，不得断供；非常用耗材按招标人需求备货，未备货部分按第5条时限供货。
7、产品升级换代：合同履行期内产品停产或升级换代的，中标人应提供不低于原技术参数的替代产品，经招标人书面确认后执行，价格不得高于原投标单价。
8、包装、运输与保险：由中标人负责并承担费用；运输、装卸过程中发生的损坏、丢失由中标人承担。
9、交付资料：随货提供产品合格证、使用（维护）说明书、保修凭证；维修更换的配件须同时提供更换记录及旧件。
三、维修服务要求
10、★响应时限：提供7×24小时服务。接到报修或供货通知后30分钟内电话（远程）响应并提出处理方案；需现场处理的，4小时内到达现场；一般故障24小时内修复，重大故障48小时内修复；不能在时限内修复的，须提供备用设备或替代方案，并书面告知使用科室。
11、★人员配备：为本项目配备不少于2名专职服务人员，其中1名为现场服务人员、1名为轮换或备用人员；须提供人员名单及联系方式。
12、服务人员应具备打印（复印）设备维修经验和耗材安装能力，能独立判断打印质量故障原因。
13、★维修质量：维修后的设备应恢复原有功能；因维修、更换造成设备损坏或数据丢失的，由中标人负责修复并赔偿直接损失。
14、★更换件要求：维修更换的配件应为原厂件或经使用科室书面确认的同等品质配件；提供非原装件或非全新产品的，使用科室有权要求更换，并按合同约定承担违约责任。
15、维修完成后由使用科室签字确认，中标人须建立“一机一档”维修记录，记录故障现象、处理过程、更换配件及修复时间。
四、质量与退换
16、★质保期：所供耗材、配件自验收合格之日起不少于12个月（清单另有约定的从其约定）；质保期内出现质量问题免费更换。
17、★质量问题处理：耗材出现打印质量不合格、实际打印页数低于标称值70%且无法解决的，中标人应在24小时内提供替代耗材；24小时内仍无法解决的，须提供备用设备。
18、★退换货：因质量问题、错发、使用科室订单变更等原因需退换的，中标人应无条件免费退换，并在2日内完成。
19、到货验收：按本章清单技术参数、数量、外观、包装逐项验收；验收不合格的，中标人应在3个工作日内更换，逾期按违约处理。
五、管理与考核
20、台账与报表：建立耗材出入库台账、维修工单台账、旧件回收台账；每月5日前向使用科室报送上月供货、维修、库存及旧件回收报表至招标人。
21、★旧件与废旧耗材回收：废旧硒鼓、墨盒、色带等应交由具备相应资质的单位处理，回收前须经使用科室同意并登记，不得随意丢弃或流入市场。
22、★廉洁与保密：中标人及其人员须遵守招标人各项管理制度，签订保密协议，不得泄露招标人数据、患者信息及业务信息。
23、服务考核：按本章“六、验收与考核”执行，考核结果与结算挂钩。
六、价格与其他
24、★清单外耗材：合同期内使用科室需采购清单外耗材的，由使用科室组织本项目各标项中标人询价，报价最低者供货，价格不得高于同期市场价；中标人不得拒绝供货，不得擅自供应清单外产品。
25、★价格约束：分项投标单价不得高于本章清单控制单价；合同期内单价固定，不因市场波动调整。
26、投标单位应提供项目负责人配备情况、项目实施方案、货源渠道说明、售后服务方案、技术偏离情况等内容（格式见第五章）。
（二）标项四（财务软件系统运维）技术服务要求：
1、运维范围：财务核算系统（凭证、账簿、报表、固定资产、工资核算、出纳等模块）的日常运行维护、故障排查与修复、数据备份、参数配置调整、用户操作指导与培训、年度结账及跨年数据结转支持。
2、★服务响应：提供7×24小时技术支持；一般问题30分钟内响应、2小时内解决；重大故障4小时内到达现场、24小时内修复；涉及年度结账、决算等关键节点的故障，须优先处置并全程跟踪至恢复。
3、★数据备份：每日自动备份，每月一次全量备份并异机（异地）存储，备份数据保存期限不少于3年；每半年开展一次备份恢复演练并出具演练报告。
4、★数据安全与保密：遵守《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》及医疗数据安全管理规定；运维人员须签订保密协议，运维操作全程留痕，不得擅自导出、留存、外传招标人数据。
5、政策适配：跟踪财务、会计制度及税收政策变化，在政策生效前完成系统升级与参数调整，确保系统符合最新政策要求。
6、★人员配备：配备不少于1名具有3年以上财务软件运维经验的专职工程师，熟悉医疗行业财务核算流程；人员变更须提前7个工作日书面通知招标人并经招标人同意。
7、巡检服务：每月不少于1次现场巡检并出具巡检报告；每季度提交运维工作报告，每年提交年度运维总结。
8、培训指导：每年不少于2次操作培训，培训对象为各基层分院财务人员，培训内容应包含系统操作、常见问题处理及政策变化要点。
9、年度支持：协助完成年度财务结账、跨年数据结转、决算报表编制及财务报表模板定制。
10、★正版软件：运维过程中使用的工具软件须为正版软件，不得使用盗版软件。
11、★不得分包、转包；中标人不得擅自转让合同义务。
12、运维服务内容及标准详见本章“五、硬件购置需求及硬件运维、软件运维清单”标项四部分。
（三）标项五（个税软件系统运维）技术服务要求：
1、运维范围：个税申报系统的日常维护、人员信息管理、申报数据校验、申报表生成、申报操作指导、系统升级、年度汇算清缴支持。
2、★申报保障：每月申报期内保证系统稳定运行；申报前完成数据完整性与准确性校验，确保按期完成全员全额扣缴申报。因中标人原因导致逾期申报产生的滞纳金、罚款，由中标人承担。
3、★服务响应：提供7×24小时技术支持；一般问题30分钟内响应、2小时内解决；申报期内问题1小时内响应、4小时内解决；重大故障4小时内到达现场、24小时内修复。
4、★数据安全与保密：人员信息、收入及纳税数据严格保密，不得外泄；运维人员须签订保密协议，操作全程留痕。人员入职、离职、调薪等信息变更应及时准确更新，历史申报数据完整可追溯。
5、政策适配：跟踪个人所得税政策变化，在政策生效前完成系统升级和参数调整，确保税额计算准确、申报格式合规。
6、★人员配备：配备不少于1名具备个税（税务）软件运维经验的专职技术人员；人员变更须提前7个工作日书面通知招标人并经招标人同意。
7、培训与咨询：每年不少于1次个税政策及系统操作培训，建立日常咨询渠道，及时解答财务人员操作问题。
8、年度服务：协助完成个税年度汇算清缴的数据准备、核对、统计分析与申报，并出具年度申报情况分析。
9、★正版软件：运维过程中使用的工具软件须为正版软件，不得使用盗版软件。
10、★不得分包、转包；中标人不得擅自转让合同义务。
11、运维服务内容及标准详见本章“五、硬件购置需求及硬件运维、软件运维清单”标项五部分。
五、硬件购置需求及硬件运维、软件运维清单
说明：1.清单所列“单价”为分项控制单价，投标单位填报的投标单价不得高于该控制单价；合价、小计按数量×单价计算，仅供测算参考，不作为结算依据。
2.清单所列数量为标项一至标项三各分院的年度预估数量，仅用于投标报价上限控制及评审；合同履行期内按实际供货（服务）数量×投标单价据实结算。
3.清单技术参数为最低要求，投标产品应满足或优于该参数；标注“★”的参数为实质性要求，负偏离按无效投标处理。
4.标项四、标项五按“套”计价，数量为各分院（单位）安装套数。
标项一、标项二、标项三
	一
	硬件购置
	
	
	
	
	
	

	序号
	项目名称
	参数
	数量
	单位
	单价（元）
	合价
（元）
	备注

	1 
	感光鼓组件
	标准版、鼓粉一体式硒鼓、单色激光
黑色约 80g  硒鼓裸尺寸：365*100*110mm（5%覆盖率A4纸）
打印页数： 1500 页
	1226 
	支
	72.00 
	88272.00 
	

	2 
	感光鼓组件
	设计类型：鼓粉一体打印颜色：黑色，（5%覆盖率 A4 纸） 打印页数：3000页
	20 
	支
	79.00 
	1580.00 
	

	3 
	感光鼓组件
	设计类型：（鼓粉一体打印颜色：黑色，（5%覆盖率A4纸）打印页数：1600页，鼓架12000页
	20 
	支
	68.00 
	1360.00 
	

	4 
	感光鼓组件
	设计类型： 鼓粉一体，打印颜色：黑色，（5%覆盖率A4纸）打印页数：1200页
	18 
	支
	55.00 
	990.00 
	

	5 
	感光鼓组件
	设计类型：鼓粉分离打印颜色：黑色，黑色（5%覆盖率A4纸）打印页数：7000页
	6 
	支
	119.90 
	719.40 
	

	6 
	感光鼓组件
	设计类型：（鼓粉一体）产品颜色 黑色（A4 纸，5%覆盖率）打印页数 ≥2000页
	216 
	支
	70.00 
	15120.00 
	

	7 
	感光鼓组件
	标准版、鼓粉一体式硒鼓、单色激光  黑色 约 80g  硒鼓裸尺寸：365*100*110mm 单支独立包装（5%覆盖率 A4 纸）打印页数：45000页
	8 
	支
	339.00 
	2712.00 
	

	8 
	感光鼓组件
	设计类型：鼓粉一体打印颜色：黑色，（5%覆盖率 A4 纸） 打印页数：2000页
	24 
	支
	70 
	1680 
	

	9 
	感光鼓组件
	设计类型：鼓粉一体打印颜色：黑色，（5%覆盖率 A4 纸） 打印页数：50000页
	16 
	支
	365 
	5840 
	

	10 
	感光鼓组件
	设计类型： 鼓粉分离，产品颜色： 黑色（5%覆盖率A4 纸）打印页数：40000页
	10 
	支
	270.00 
	2700.00 
	

	11 
	感光鼓组件
	设计类型：鼓粉一体打印颜色：黑色，（5%覆盖率 A4 纸） 打印页数：5000页
	48 
	支
	109.90 
	5275.20 
	

	12 
	感光鼓组件
	设计类型：鼓粉一体打印颜色：黑色，（5%覆盖率A4 纸） 打印页数 2500页
	12 
	支
	75.00 
	900.00 
	

	13 
	感光鼓组件
	设计类型：（鼓粉一体，打印颜色：黑色，（5%覆盖率A4 纸）打印页数：7500页
	10 
	支
	123.00 
	1230.00 
	

	14 
	感光鼓组件
	设计类型：（鼓粉一体打印颜色： 黑色，（5%覆盖率 A4 纸）打印页数：2600页，鼓架：12000 页
	918 
	支
	85.00 
	78030.00 
	

	15 
	感光鼓组件
	设计类型：（鼓粉一体原装墨粉，打印颜色：黑色，（5%覆盖率A4 纸）打印页数：8000 页
	12 
	支
	128.00 
	1536.00 
	

	16 
	感光鼓组件
	设计类型：（鼓粉一体原装墨粉，打印颜色：黑色，（5%覆盖率A4 纸）打印页数：7500 页
	4 
	支
	123.00 
	492.00 
	

	17 
	墨粉盒
	打印颜色： 黑色，（5%覆盖率A4 纸）打印页数：2600 页
	158 
	支
	80.00 
	12640.00 
	

	18 
	墨粉盒
	产品颜色 黑色（5%覆盖率A4 纸） 打印页数 6000 页
	10 
	支
	119.00 
	1190.00 
	

	19 
	墨粉盒
	鼓粉分离式粉仓/黑色单色激光标准板约 0.42kg 
外形尺寸： 约330*95*85mm   单支独立包装打印页数：8000 页
	10 
	支
	128.00 
	1280.00 
	

	20 
	墨粉/碳粉
	专用磁性碳粉 黑色 瓶装带漏斗嘴，防漏设计 70g/瓶 符合环保认证（5%覆盖率A4 纸）
	961 
	瓶
	19.00 
	18259.00 
	

	21 
	墨粉/碳粉
	打印颜色： 黑色，  （5%覆盖率A4 纸）
打印页数： 1500 页
	16 
	瓶
	18.00 
	288.00 
	

	22 
	墨水
	黑色 PGBK 颜料墨水，彩色 C/M/Y 水性染料墨水（黑色颜料）135ml 约 6000页 C/M/Y/K（青/品红/黄）各 70ml
单色约7000页 密封：铝箔封口， 防漏防潮运输 单瓶尺寸： 约 55×55×155mm
	298 
	瓶
	32.00 
	9536.00 
	

	23 
	墨水
	PGBK： 黑色颜料墨水  C/M/Y： 青/品  红/黄水性染料墨水PGBK 黑色颜料135ml  6000 页 C/M/Y 彩色染料 各70ml
	54 
	瓶
	24.90 
	1344.60 
	

	24 
	色带架
	产品净重：0.3kg / 支带基材质：高密度尼龙 66 高韧基带，耐磨损、不易断带；色带尺寸有效宽度：7mm（公差 + 0.2/-0.1mm）总长度：19.5m（公差 + 0.63/-0.21m）；
带基厚度：0.125mm ( ±0.01mm）扭向结构：左旋
正扭，走纸传动结构织物经纬密度：经线 84±2 根，纬线 49±2 根接缝
工艺参数；接缝宽度：0.5mm
（+0.2/-0.1mm）接缝错位：≤0.25mm
接缝厚度≤基带厚度 120%，不刮伤打印头；接缝断裂强度≥65N，高速连续打印不撕裂含墨量：18%~19% 环保脱脂油墨，无刺鼻异味、不晕染；标准打印寿命：≥500万标准英文字符，全程字迹均匀、无断墨、无浅淡
复写适配：支持 7 联多层存折 / 票据复写，底层字迹清晰完整外壳材质：全新 ABS 高强度工程塑料，抗摔不变
形；传动结构：内置防滑齿轮 + 手动收紧旋钮，上机前一键绷紧色带，杜绝扭曲卡纸
定位卡扣：原厂蓝色一体式导带卡扣，安装无需工具
走带通道：平滑弧形导片，降低打印
头磨损，长期使用不刮破色带芯
	508 
	个
	79.68 
	40477.44 
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色带架
	一体式色带架，含色带芯 
带芯长度：21m（公差 + 3%/-1%）
带芯宽度：12.8mm（13mm）
带基厚度：0.125mm±0.01mm
经线：84±2 根，纬线：49±2 根
接缝宽度： ≤0.5mm，接缝错位≤0.25mm
接缝断裂强度： ≥65N 油墨含墨量：18%～19% 
带基材质：高密度尼龙 66，耐磨抗拉
	

4
	

个
	

28.00
	

112.00
	

	26 
	色带芯
	一体式色带架，含色带芯 带芯长度：21m（公差 + 3%/-1%）带芯宽度：12.8mm（13mm）
带基厚度：0.125mm±0.01mm
经线：84±2 根，纬线：49±2 根 接缝宽度：≤0.5mm，接缝错位≤0.25mm
接缝断裂强度：≥65N 油墨含墨量：18%～19% 
带基材质：高密度尼龙 66，耐磨抗拉
	762 
	个
	28.00 
	21336.00 
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色带芯
	包装规格：独立单支纸盒密封包装，带原厂防伪标识
质保期限： 原厂质保 12 个月储存有效期： 常温避光 24 个月不脱墨、不干带纯黑色
包装规格：独立单支纸盒密封包装，带原厂防伪标识高密度尼龙 66 长丝基带，高抗拉、不易断裂、耐磨不伤打印针
色带尺寸有效宽度：6.5mm 总长度：36m（大容量加长款）
带基厚度：0.12mm±0.01mm 扭向结构：标准正扭，上机不扭曲、不走偏
织物经纬密度：经线 82±2 根 / 英
寸，纬线 48±2 根 / 英寸
接缝工艺标准接缝宽度≤0.5mm，接缝错位≤0.2mm 接缝厚度不超过基带120%，无凸起，不刮伤打印头
接缝断裂强度≥68N，高速连续打印不撕裂油墨指标：环保低 VOC 矿物油墨，含墨量 18%~20%，无刺鼻异味，字迹防水耐保存，符合档案凭证存档标准
官方打印寿命信函模式（10cpi，48点/字符）：≥500万标准英文字符爱普生中国
草体高速模式（10cpi，24 点 / 字符）：≥1000万标准英文字符
复写适配：支持 1+6 七层复写，存折、票据底层字迹清晰浓黑无断墨
三、色带架壳体结构参数
外壳材质：全新原生 ABS 高强度工程塑料，抗摔、耐高低温、长期使用不变形开裂
传动系统：精密咬合齿轮组， 带手动收紧旋钮，安装前一键拉紧色带，杜绝松带、卡纸、断带
一体式导带卡扣：原厂精准定位导片，无需工具直接插拔更换
走带通道： 弧形平滑导槽， 降低色带
摩擦损耗，延长色带与打印头使用寿命
整体结构： 一体化封装，色带芯全程密闭，不易落灰、风干，适合政务、银行批量长期使用
四、性能与环保加分参数（评标加分项）
打印效果：墨色均匀浓黑，字迹边缘锐利，无空心、浅条、飞墨，适配存折、财政凭证、对公票据长期存档
设备兼容性：上机无报错、不卡存折、不磨损打印针，不影响 4 亿次 / 针打印头寿命
环保标准：油墨不含铅、汞等重金属，
低挥发性有机物，符合办公耗材绿色
采购要求
稳定性：连续 8 小时高速打印无断带、无局部褪色，高低温办公环境打印效果稳定
运维便捷性： 成品一体化色带架，拆封直接上机，无需拆解更换色带芯，大幅降低运维工时
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个
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U 盘
	32G  USB3.0 接口规格：USB3.2 Gen1（USB3.0），蓝色高速接口，向下兼容 USB2.0；可选 USB-A 单口 /USB-A+Type-C 旋转双接口两用款
读写速度（最低标准）
读取≥80MB/s，写入≥25MB/s；一线原厂款读速可达 120 – 150MB/s
连续大文件拷贝 2 小时无掉速、断连、文件损坏
闪存芯片： 原厂全新 TLC 闪存颗粒，拒绝拆机黑片、 白片、翻新颗粒；内置磨损均衡算法， 常温数据保存≥10年，擦写循环≥3000 次外观、格式与兼容性
机身：金属 ，自带挂绳孔，防震、防尘、防潮；镀金金手指抗氧化，小巧便携，重量≤25g
文件系统：出厂预格式化为 exFAT，支持 4GB 以上单个大文件
系统兼容：Windows7/10/11、macOS、Linux、麒麟、统信 UOS，即插即用无
需驱动；适配电脑、工控、车载、打印机、 电视、监控主机等设备
使用特性：支持热插拔、U 盘启动盘制作
	



78
	



个
	



45
	



3510
	

	29 
	U 盘
	64G  接 口：USB3.2 Gen1（USB3.0）蓝色高速接口，向下兼容 USB2.0；可选单 USB-A、USB-A+Type-C 双接口旋转款
最低速度标准
读取≥90MB/s，写入≥30MB/s；长时间连续拷贝大文件无掉速、断连、文
件损坏
闪存颗粒： 原厂全新 TLC 正片颗粒，拒绝拆机黑片、 白片、翻新闪存；搭载磨损均衡算法， 常温数据保存≥10年，擦写循环≥3000 次
外观、格式与兼容性
机身：金属，自带挂绳孔，防震、防尘、 防潮；镀金金手指抗氧化，小巧便携，重量≤25g
文件系统： 出厂预格式化为 exFAT，支持 4GB 以上单个大文件
系统兼容：Windows7/10/11、macOS、
Linux、麒麟、统信 UOS，即插即用无需驱动；适配电脑、工控、车载、打印机、 电视、监控主机等设备
使用特性：支持热插拔、U 盘启动盘制作
	86 
	个
	65 
	5590 
	

	

30
	

U 盘
	16G  USB2.0 接口规格：USB3.2 Gen1（USB3.0），蓝色高速接口， 向下兼容 USB2.0；可选 USB-A 单口 /USB-A+Type-C 旋转双接口两用款
读写速度（最低标准）
读取≥80MB/s，写入≥25MB/s；一线原厂款读速可达 120 – 150MB/s
连续大文件拷贝 2 小时无掉速、断连、文件损坏
闪存芯片： 原厂全新 TLC 闪存颗粒，
拒绝拆机黑片、 白片、翻新颗粒；内置磨损均衡算法， 常温数据保存≥10
年，擦写循环≥3000 次外观、格式与兼容性
机身：金属，自带挂绳孔，防震、防尘、 防潮；镀金金手指抗氧化，小巧
便携，重量≤25g
文件系统： 出厂预格式化为 exFAT，支持 4GB 以上单个大文件
系统兼容：Windows7/10/11、macOS、Linux、麒麟、统信UOS，即插即用无需驱动；适配电脑、工控、车载、打印机、 电视、监控主机等设备
使用特性：支持热插拔、U 盘启动盘制作
	

5
	

个
	

30
	

150
	

	31 
	台式电脑内存条
	16G 内存条 单条 16G DDR4 带宽与时序3200MHz 标准时序 16-20-20、
3600MHz 优选 CL16 低延迟；支持XMP2.0 一键超频， 兼容 Intel 6 – 14
代酷睿、AMD 锐龙 1 –5 代全平台。
稳定性
连续满载烤机 24 小时无蓝屏、死机、掉频；支持双通道对称搭配， 多开办公、视频剪辑、 网游稳定运行； 工作温度 0℃~85℃ , 机房长时间运行不高温报错。
兼容性
兼容 Windows7/10/11、 国产统信 /麒麟 Linux 系统； 品牌台式整机与DIY主板。
外观与做工
PCB 基板：6 层加厚 PCB，抗氧化镀金金手指，耐磨不易氧化接触不良
	86 
	条
	949 
	81614 
	

	32
	鼠标
	有线 USB 2.0 标准 USB-A 公头线长：≥1.5m，抗拉编织线，弯折≥3000次 尺寸 / 重量：约 110×60×38mm，80 – 100g
工作方式： 光学传感器
	

164
	

个
	

38.00
	

6232.00
	

	33 
	键盘
	连接：USB-A 有线， 即插即用，线长1.5m 键位：104 键全尺寸，带数字小键盘、多媒体快捷键 类型：薄膜按键，静音低噪、防溅排水孔设计 电气：DC5V ≤100mA，USB 供电 系统：Windows、macOS、Linux、NVR 兼容
材质：ABS 键帽、 防滑脚架
	164 
	个
	50.00 
	8200.00 
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键鼠套装
	套装键盘技术参数
1. 基础规格
按键布局：标准 104 键全尺寸办公布局， 带数字小键盘、 多媒体功能快捷键（音量加减、静音、播放暂停）。
按键结构： 薄膜静音按键，敲击噪音低，回弹柔和，适合长时间办公录入。
键帽材质：ABS 耐磨字符键帽，激光雕刻 / 覆膜不掉字，防打油、防指纹。
连接线：USB 屏蔽线缆，线长≥1.2m，抗弯折防拉扯。
外观： 一体化防滑底座，底部防滑脚垫， 防泼溅结构，少量洒水不损坏内部电路。
2. 性能指标
按键寿命： 单键敲击≥1000 万次；
按键行程：3.8mm±0.3mm；
工作电压：USB 5V 总线供电，无需外接电源。
三、 鼠标技术参数
1. 基础规格
按键：标准 3 键（左键、右键、滚轮中键） ，滚轮防滑纹理；
传感器：高精度光学传感器，无漂移、无跳标，办公桌面、木质桌面均可稳
定识别；
DPI：800 – 1200DPI 固定档位，满足文档、表格日常办公；
线材：同键盘屏蔽 USB 线，线长≥1.2m；
人体工学对称造型，左右手通用，底部防滑脚垫滑动顺滑。
2. 性能指标
按键寿命： 左右键≥300 万次；
追踪速度：最大 15 英寸 / 秒，无丢帧。
	















60
	















套
	















99.9
	















5994
	

	35 
	鼠标垫
	1.材质：高密度精密布面，细织纹理，移动顺滑不涩手；
处理： 防水防泼溅涂层，少量墨水、水渍可擦拭干净，不渗透鼓包；
触感：中性阻力，办公表格、文档拖动定位精准，无卡顿、无滞涩。
2. 中层缓冲
基材： 高密度天然橡胶发泡层，厚度3mm±0.5mm；
回弹：按压快速回弹，长期使用不塌
陷、不变薄；无刺鼻化工异味，符合
室内环保标准。
3. 底部防滑层
底面： 全平面天然橡胶防滑纹，平整
贴合桌面，快速移动鼠标不滑动移位；
不损伤办公桌漆面，无残胶残留。
4. 外形尺寸（标准办公款）
尺寸：260mm×320mm，公差 ±5mm；
包边：精密锁边工艺，双层密拷包边，长期弯折不开裂、不起皮、不散线；
外观：纯黑色商务简约，无花哨图案，可印制单位 logo（按需）。
5. 耐久指标
表面耐磨≥5 万次来回滑动不起毛、不发亮打滑；
高低温耐受：0℃~40℃ , 办公室环境橡胶不发硬、不脱层；可轻度水洗， 晾干后防滑、顺滑性能不衰减。
	19 
	个
	11.07 
	210.33 
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搓纸轮
	整体外径： Φ22mm，橡胶有效长度50mm，轴孔内径匹配打印机金属传动
轴，公差≤±0.05mm；
两端蓝色定位卡扣，卡扣卡槽与纸盒进纸支架完全吻合，安装无需打磨、不松动、不脱落；
表面平行防滑沟槽：沟槽深度 0.5mm，沟槽间距 2mm，均匀一体硫化成型，无断槽、浅槽缺陷。
2. 橡胶材质硬性指标★
材质： 工业耐老化丁腈 NBR 硫化橡胶，不含回收再生劣质橡胶；
邵氏硬度：65A±2，软硬适中，高温连续打印不软化、低温不发硬；
动摩擦系数：全新状态≥0.42，连续打印 10000 页后摩擦系数不低于
0.38，不易打滑卡纸；
耐温区间：-5℃~45℃ , 办公室长期连续打印不脱胶、不开裂；
耐磨寿命：稳定连续进纸≥10000 张
不出现表面光滑打滑、沟槽磨平现象。
	





64
	





个
	





39.9
	





2553.6
	

	37 
	打印头
	针组结构与材质
打印针规格：24 针双列交错排布，针径标准 0.2mm，钨合金硬质针芯，纳米耐磨镀层，抗疲劳不易断针。
导向层： 多层高精度金属导向板，击打落点误差≤0.02mm，打印字迹对齐无上下偏移。
电磁线圈： 耐高温绝缘漆包线圈，长时间连续打印不烧线圈、不衰减击打力度。
整体封装：环保耐高温密封结构， 防尘防墨粉侵蚀，适配税务、 医保、物流高负荷日打印场景。
2. 耐久寿命指标
单针击打寿命≥6 亿次 / 针（原厂整机配套标准） ，满足多联票据高频复写打印长期使用需求。
3. 击打与复写适配性能
击打力度原厂压力曲线，支持 7 联复写（1 原件 + 6 副本） ，最后一联字迹清晰无浅淡、断线。
支持打印机断针补偿、针轮换识别功能，装机后设备可正常启用原厂修复算法。
连续高速打印无发热衰减，长时间批量出库单、发票、 凭证打印字迹均匀一致。
	54 
	个
	815 
	44010 
	

	38 
	定影器
	一体式，含加热膜、加热组件、压力辊、温控器、保险   工作电压：220V（国内）/ 110V（海外）
额定功率： 约 420W 工作温度：180℃~190℃（定影温度）升温时间：≤ 10 秒（待机预热）
	44 
	个
	165 
	7260 
	

	39 
	交换机
	5 口金属款端口配置
5 个 RJ45 千兆自适应电口，10/100/1000Mbps 自动协商；支持Auto MDI/MDIX 线序自适应，直连 /交叉网线通用。
传输线缆
千兆端口支持超五类、六类网线； 百兆兼容五类、三类网线。
指示灯
每端口独立 LINK/ACT 状态灯 + 整机电源指示灯，实时显示速率、数据收发状态。
供电规格
外置 DC 直流电源适配器
 （AC100-240V 宽幅输入），整机最大功耗≤3W，反接、短路过载保护。
外形尺寸
小型桌面铁壳，长宽高≤100×70×28mm，小巧适配弱电箱安装。
三、 网络性能硬性参数
网络标准
兼容 IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、802.3x 全双工流控协议。
交换性能
背板带宽≥10Gbps，满足 5 端口全线速转发无阻塞；
包转发率≥7.4Mpps；
MAC 地址表容量≥2K，  自动学习、老化更新；
缓存≥1MB，支持 16KB 巨帧传输。
转发机制
存储转发架构，支持坏包过滤，减少无效流量占用带宽。
防雷防护
端口共模防雷≥4KV，降低雷击、浪涌损坏端口风险，适合监控、楼宇布线场景。
节能特性
IEEE802.3az 绿色节能，空闲端口  自动降低功耗。
四、基础软件功能（非网管型）
纯即插即用非网管设计，无需登录配置，通电直接使用；
全双工 802.3x 流控、半双工背压流
控，大数据传输不丢包；
支持端口隔离、环路检测（加分项）；
兼容 Windows、麒麟、统信国产操作系统，各类电脑、打印机、监控摄像头、NVR 设备。
	4 
	台
	70 
	280 
	

	40 
	监控交换机
	8 口交换机 端口数量：8 个 RJ45  10/100/1000BASE-T 自适应千兆电 口
接口类型：标准 RJ45，支持自动翻转AUTO MDI/MDIX 传输介质：超五类 / 六类双绞线，传输距离≤100 米 机身材质：金属壳体，壁挂/桌面两种安装方式 
指示灯：PWR 电源灯+端 口
LINK/ACT 状态 LED 灯 供电方式：外置 DC 电源适配器 标准电压：DC5V/2A 或 DC12V 整机最大功耗： ≤10W 防雷等级： 端 口 ≥4KV 浪涌防护（办公常规） ，工业款可达 6KV
	14 
	台
	114.00 
	1596.00 
	

	41 
	网络切换器
	设备类型：RJ45 千兆网络物理切换器（2 进 1 出，主流内外网隔离款）端口结构：2 路 RJ45 输入（内网 / 外网），1 路 RJ45 输出接电脑主机 双向模式：支持 2 进 1 出内外网切换 / 1 进 2 出单网线共享两台设备 接 口
规格：8 芯镀金六类 RJ45 母口，抗氧化、低信号损耗 传输速率：10/100/1000Mbps 自适应，兼容超五类、六类网线，传输距离≤100m
切换方式：机身物理按键一键切换，带 LED 状态指示灯实时显示当前通路 机身尺寸：约 80×55×24mm 整机重量： 约 100g，桌面便携安装 无源设计，无需外接电源，依靠网线信号驱动工作 整机空载功耗≈0W，零待机耗电
	20 
	个
	89.9 
	1798 
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激光器
	激光光源组件
1.激光等级：Class 1 安全激光模组，符合 IEC60825 激光安全标准；
红外激光二极管波长 780nm，发光均匀无单点衰减；
连续稳定发光寿命≥8 万张打印量，长期批量打印不出现字迹变淡、局部缺画。
2. 六棱镜扫描组件
六面高精度抛光多面转镜，镜面粗糙度≤0.01 μm，无划痕、雾斑；
六棱镜电机直流驱动，转速稳定无抖动，扫描线性误差≤0.02mm；
镜面镀膜耐粉尘、抗老化，长期使用无脱膜、反光衰减；
扫描匹配本机 2400×600dpi HQ 高清打印分辨率，横向纵向对位精准。
3. 光学透镜组
准直透镜、聚焦透镜全套原厂玻璃镜片，无气泡、划痕、畸变；
光路无偏移，激光束均匀投射硒鼓，杜绝纵向白条、深浅条带、重影。
4. 电气与安装结构
排线插头针脚定义与主板完全匹配，即插即用，无报错、无驱动异常；
原厂定位卡扣、 固定支架一体成型，上机无松动、无共振异响；
工作电压匹配整机 DC 驱动，无过流、无烧主板故障；
防尘密封外壳，办公粉尘环境不易污染镜组。
三、打印成像性能硬性指标
全幅成像均匀：A4 整页无纵向白道、横向深浅、左右色差、边缘虚化；
线条精度： 细线、表格横线竖线无断线、毛刺、偏移，文字边缘锐利；
无底灰：空白区域无淡淡的灰色底粉，不会因激光器光路偏差造成脏页；
成像效果一致稳定；
连续打印 500 页票据 / 文档，成像无逐步变淡、扫描抖动故障。
	



24
	



个
	



187
	



4488
	

	43 
	半球摄像头
	设备类型：红外半球型网络 IPC 像素：400 万（4MP），分辨率 2560× 1440
视频编码：H.265 / Smart  H.265+、H.264 镜头规格：固定焦距 4mm（可选 2.8mm/6mm）
成像器件：1/2.7 英寸 CMOS 传感器
红外夜视：红外补光距离 30～50 米，
红外 LED 阵列
红外模式： IR-CUT 双滤光片自动切换，昼夜彩色/黑白切换
	8 
	个
	209.00 
	1672.00 
	

	44 
	网线
	无氧铜 6 类 0.451. 线芯与绝缘 1.4 对 8 芯单实芯无氧铜导体，单芯直径 0.45mm；
绝缘层： 高密度 HDPE 聚乙烯，绝缘外径 0.88mm±0.03mm，绝缘电阻≥5000MΩ・km；
线芯分色： 蓝 / 白蓝、橙 / 白橙、绿 / 白绿、棕 / 白棕，颜色均匀不褪色；
线对精密对绞， 四对绞距互不相同，降低串扰干扰。
2. 十字隔离骨架
内置一体式 PE 十字分隔骨架，4 对线完全隔离，杜绝线对挤压、 串扰超标；无十字骨架视为不满足六类标准，作废标处理。
3. 撕裂绳
缆芯内置聚酯撕裂绳，方便施工剥开外护套，不伤内部绝缘层。
4. 外护套
材质：环保 PVC 阻燃护套（CM 级），符合 RoHS 无重金属；
护套外径：5.8±0.3mm，护套厚度≥0.4mm；
外皮喷码连续清晰，每米带米数刻度，便于施工计量；
护套柔韧耐弯折，最小弯曲半径≥线缆外径 10 倍，长期弯折不开裂、不
老化变硬。
三、电气与传输性能指标（20℃环境）
特性阻抗：100 Ω ±15 Ω（1~250MHz）
传输带宽：250MHz，永久链路福禄克测试全频段达标
延时差： 线对间传输延时差≤45ns/100m
工作电容： ≤5.6nF/100m，线对电容不平衡≤160pF/100m
抗电强度： 1kV DC 耐压 1 分钟无击穿、无漏电
核心传输测试门槛（验收必过）衰减（Insertion Loss） 100MHz ≤24dB/100m
近端串扰 NEXT 100MHz ≥42dB
回波损耗 RL ≥12dB
全 8 芯完整导通，支持千兆、PoE 摄像机、无线 AP、电脑、打印机同时稳定传输，100 米链路无丢包、断流、卡顿。
	2200 
	米
	1.98 
	4356 
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综合线
	无氧铜 0.45
室内一体成型综合线， 内含4 芯数据信号线 + 2 芯直流电源线，单根外护套整合， 同步传输网络信号与监控直流电源，标准整卷 305 米 / 箱。
1.4 芯数据信号组
导体：2 对 4 根实芯无氧铜 0.45mm，20℃环境下 100m 单芯直流电阻≤13.5 Ω ；铜芯光亮无氧化空心。
绝缘： 高密度 HDPE 聚乙烯绝缘，标准色谱：  白橙、橙、 白绿、绿；成对精密对绞， 降低串扰干扰。
内置独立撕裂绳，施工剥离护套不划伤线芯绝缘。
无十字骨架（4 芯超五类结构无需六类十字骨架）。
2.2 芯电源供电组
导体： ≥0.5mm2  无氧铜单股 / 多股可选，导电稳定，长距离供电压降小。
绝缘： 阻燃 PVC 绝缘，耐压≥2kV，长期通电不发热、不漏电。
电源线与 4 芯数据线采用阻燃填充棉分隔， 电源电流不干扰网络数据传输。
3. 整体护套结构
缆芯填充环保阻燃缓冲料，线缆圆润，挤压不易损伤内部线芯。
外护套：环保阻燃 PVC 护套，无刺鼻
异味；线缆整体外径 7.8±0.4mm，最小弯曲半径≥线缆外径 10 倍。
外皮每米刻印米数刻度，喷印规格：4×0.45 无氧铜 + 2×0.5 综合监控
线。
三、 电气性能指标
1. 网络传输（超五类百兆标准）
特性阻抗 100 Ω ± 15 Ω（1MHz –
100MHz）100MHz 衰减≤22dB/100m，近端串扰NEXT≥35dB
支持百兆网络，兼容 IP 摄像机，100米内画面无卡顿、丢帧、花屏； 可搭配 POE 分离器使用。
2. 电源供电性能
2 芯 0.5mm2  纯铜，100 米 24V 直流满载供电， 电压压降≤2V；1kV 直流耐压 1min 无击穿、漏电。
四、环境适应性
工作温度区间：-20℃~+60℃； 室内长期敷设护套不发硬、不开裂、不粉化，耐拖拽、轻度挤压。
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	46 
	固体硬盘
	256g 固体硬盘 SATA 256GB SSD 2.5英寸 连续读取≥550MB/S 连续写入≥500MB/S
	92 
	块
	479.00 
	44068.00 
	

	47 
	固体硬盘
	1T
外形规格
M.2 2280 标准尺寸（宽 22mm，长80mm），M-Key 金手指，支持 PCIe x4通道。
传输协议
PCIe Gen3.0 ×4、NVMe 1.3 及以上协议；不接受 SATA 协议 M.2 固态。
供电
主板 3.3V 总线供电，低功耗， 闲置自动休眠节能。
三、读写性能硬性指标
连续顺序读取≥3300MB/s，连续顺序写入≥2700MB/s；
4K 随机读取≥320000 IOPS，4K 随机写入≥280000 IOPS；
总写入寿命 TBW≥600TB（1TB 容量标准） ，满足长期办公、文档、 图片、视频存储读写需求。
支持 TRIM、S.M.A.R.T 健康监测、断电保护机制，异常断电不易丢数据。
	8 
	块
	900 
	7200 
	

	48
	固体硬盘
	128G
外形尺寸
标准 2.5 英寸超薄 7mm 厚度，金属复合外壳，抗冲击、散热稳定，通用台式机 / 笔记本硬盘托架。
传输接口
SATA3.0 6Gbps 高速接口，向下兼容SATA2.0，双通道高速传输。
供电
标准台式 / 笔记本硬盘 5V 直流供电，低功耗， 闲置自动休眠节能。
三、读写性能硬性指标★
连续顺序读取≥500MB/s，连续顺序写入≥420MB/s；
4K 随机读取≥70000 IOPS，4K 随机写入≥30000 IOPS；
总写入寿命 TBW≥30TB，满足办公系统盘、文档存储长期稳定使用；
标配功能：S.M.A.R.T 健康监测、TRIM指令、硬件 ECC 纠错、异常断电数据保护。
四、稳定安全功能
动态 SLC 缓存，批量拷贝文件无断崖式掉速；
智能温控保护，高温自动降速，杜绝过热掉盘、蓝屏；
坏块自动检测与隔离，降低文件损坏、丢失风险；
抗震动、抗冲击设计，适合办公设备长期 7 × 12 小时通电运行。
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块
	



219
	



876
	

	49 
	机械硬盘
	硬盘外形：3.5 英寸；尺寸 147×101.6×26.1mm 接 口：SATA 6Gb/s（SATA III）转速：5900/7200 RPM 缓存：64/256MB
	16 
	块
	493.91 
	7902.56 
	

	


50
	

移动硬盘
	1T 标称容量：1TB（1000GB），系统识别可用容量≥930GB；不接受虚标、扩
容盘。
供电与兼容总线 USB 供电，无需外接电源；5V 直流供电。免驱动即插即用，兼容Windows 10/11、macOS、Linux、安卓 OTG 手机、 电视、投影仪。
出厂支持 NTFS，可格式化为exFAT/FAT32，支持 4GB 以上大文件传输。
交付与验收标配原装数据线（USB-A+Type-C 双接口线）；带收纳 / 防震包优先。
验收测试：CrystalDiskMark/HD Tune测速、坏道扫描、连续大文件拷贝无
断连、无掉速。
安全附加（政务 / 涉密单位必加▲星号项）支持 AES-256 位加密（硬件加密优先，不接受纯软件加密） ；支持独立密码锁定， 防数据泄露。具备基础抗震、 防跌落结构，外出使用不易损坏。
	







6
	







块
	







1297.02
	







7782.12
	

	51 
	USB3.0 扩展器
	USB3.0 扩展器 产品名称：USB3.2 Gen1（USB3.0）4 口高速集线器（一拖四 HUB）上行接口：USB3.0 Type-A 公头 下行接口：4 个独立 USB3.0Type-A 蓝色接口 理论带宽5Gbps，向下兼容 USB2.0（480Mbps）、USB1.1
主控芯片：工业级
GL3520/VL812/CH634，带 EMI 电磁屏蔽，抗干扰 线材长度：标配0.3m/0.5m/1m 可选，加粗无氧铜芯，抗拉弯折≥3000 次 外观材质：ABS磨砂 / 铝合金外壳， 带电源指示灯
实测连续读取速度： ≥150MB/s支持 MTT 多通道并发，四 口可同时读写不严重降速 支持热插拔、 即插即用，无需额外安装驱动 兼容 U 盘、移动硬盘、键鼠、打印机、摄像头等外设
	64 
	个
	53.91 
	3450.24 
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USB 延长线
	1.5
米线芯配置：4 芯结构（2 芯电源+ 2芯差分数据）
电源线单根无氧铜线径≥0.3mm2；差分数据线无氧铜，双绞屏蔽降低信号干扰；
屏蔽工艺：铝箔全包裹屏蔽层 + 金属编织网双层屏蔽，抗电磁干扰，长距离传输不丢数据、识别失败。
绝缘：环保 HDPE 绝缘层，不易老化、漏电。
外护套：环保 PVC 柔性护套，耐弯折、耐拉扯，无刺鼻异味； 线缆外径≥4.0mm，最小弯曲半径≤线缆外径 8倍，反复弯折不开裂。
三、 两端接头硬件标准
USB 公头 / 母头金属外壳镀金接 口，镀金厚度≥1 μm，抗氧化、插拔万次不生锈、接触稳定；
接头内置加固注塑，线尾加粗防折应力缓冲，杜绝根部断线；
接口标准 USB2.0，理论带宽480Mbps， 向下兼容 USB1.1 外设。
四、 电气传输性能
传输速率：满速 480Mbps，拷贝文件无卡顿、掉速、断开；
供电承载：支持 5V/2A 稳定输出，可带动摄像头、移动硬盘、扫码枪等外
设；
阻抗匹配， 1.5 米长度无信号衰减、设备识别异常；
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扩音器
	外壳：加厚 ABS 金属质感面板，防滑橡胶底座，桌面放置稳固
拾音：可弯曲万向鹅颈高灵敏麦克风，拾音清晰，角度任意调节
操控面板：独立主机音量旋钮、分机音量旋钮、一键静音按键， 带工作状态指示灯
内置喇叭： 主机内置 3W 扬声器， 窗口内本地监听外放
接口：DC 电源输入、MIC 录音接口、AUX 音频输入、分机输出端子
主机尺寸： 158×87×46mm
2.4W 圆形分机（标配）
功率：4W 无源喇叭分机，圆形 ABS 外壳， 防水防尘
安装： 配套双面背胶，可直接粘贴玻璃、墙面、 窗口外侧
尺寸：直径 78mm，厚度 20mm；标配2.1 米无氧铜对讲连接线
三、音频电气性能指标
频响范围： 100Hz～12kHz，人声清晰通透，无失真破音信噪比 SNR≥70dB，内置 ANS 自动环境降噪，过滤大厅嘈杂背景噪音
防啸叫算法：自适应反馈抑制， 窗口内外近距离同时说话无刺耳啸叫
输出功率：主机内置 3W，外接分机最大 4W，音量分级可调，满足大厅嘈杂
环境使用
麦克风灵敏度：-42dB 高灵敏拾音，小声对话清晰传输
支持录音输出：自带 REC 录音接口，可外接录音设备留存窗口对话
四、核心实用功能
全双工双向对讲，内外同时发言不卡顿、不卡顿收音
独立双路音量调节：柜台主机音量、窗口分机音量分开控制
一键静音： 办理隐私业务一键关闭外
放声音
外接音源输入（AUX IN） ：可外接播报喇叭、背景音乐播放器
长距离传输：标配 2.1 米线材，可延长至 10 米稳定无衰减
无电池设计，全程市电供电，无需频繁充电
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	54 
	水晶头
	超五类带屏弊金属屏蔽外壳
外壳：加厚镀镍合金金属壳，抗氧化、
防腐蚀； 完整全包包裹水晶头主体，实现全屏蔽。
接地弹片： 尾部自带接地金属卡扣，可压紧网线铝箔屏蔽层，形成完整屏蔽回路，杜绝串扰、信号衰减。
镀金导电针片
8 芯金属插针镀金厚度≥1 μm，纯铜基底；穿刺式刀片，可完全刺穿网线HDPE 绝缘层，接触稳定，插拔千次不氧化、不接触不良。
主体塑料
高强度阻燃 PC 料，耐高压、不易脆裂；带分线隔断支架，方便 8 芯网线整齐排序，施工不易线芯错位。
卡扣弹片
加厚弹性卡扣，卡紧交换机 / 网卡RJ45 接 口，不易松脱掉线。
三、 电气传输性能
阻抗匹配 100 Ω ± 15 Ω（1 – 100MHz），满足超五类链路福禄克测试标准。
全屏蔽结构，有效抵御电源线、变频器、设备电磁干扰，长距离传输无丢
包、卡顿。
支持 IEEE802.3af/at PoE 供电，持续供电无发热、压降问题。
耐压≥1000V DC，绝缘性能达标，符合 RoHS 环保无重金属标准。
	20 
	个
	0.45 
	9 
	

	55 
	路由器
	1300M 双频千兆有线网 口（全千兆）1×10/100/1000M 自适应 WAN 口 + 3×10/100/1000M 自适应 LAN 口，支持 IPTV 复用，一根网线同时传输上网与电视信号。
射频天线：外置 5 根高增益全向天线；2.4G 天线增益 4dBi，5G 天线增益 5.5dBi，独立 FEM 信号放大，穿墙增强模式可选锐捷睿易。
硬件存储：128MB 内存 + 8MB Flash，双核硬件加速处理器，支持硬件 NAT 转发，千兆带宽无瓶颈。
按键与指示灯：独立易联 Mesh 一键组网按键、Reset复位键、整机状态指示灯；桌面立式自然散热，工作温度 - 10℃~40℃。
三、无线射频核心性能（AC1300 双频Wi-Fi5）
无线标准
Wi-Fi5 802.11ac Wave2， 向下兼容802.11a/b/g/n，2.4G、5G 双射频并发工作锐捷睿易。
无线速率
2.4GHz：2×2 MIMO，最高 400Mbps（支持 11ac 256QAM）
5GHz：2×2 MIMO，最高 867Mbps整机合计无线速率 1267Mbps（标称1300M）锐捷睿易
并发带机能力
推荐稳定带机 32 台，最大可承载 96台终端同时在线；支持 MU-MIMO 多用户并发， 多设备同时视频、 网课不卡顿。
频段特性
5G 低干扰高速传输，2.4G 远距离穿墙，支持双频合一自动优选最优频段。
	4 
	台
	173 
	692 
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路由器
	无线天线：4 根 5dBi 高增益全向2.4G 天线，弱信号优化，穿墙增强，无独立 FEM 功放，有线网口（全百兆）
1×10/100M 自适应 WAN 口 + 2 ×10/100M 自适应 LAN 口，无千兆端
口、无 USB 接 口，不支持千兆宽带满速跑、无文件共享功能
按键指示灯： 单颗整机状态指示灯、Reset 复位孔，无 WPS 按键
四、无线射频性能（单频 2.4G 300M）
无线标准：仅 2.4GHz 单频段，IEEE802.11b/g/n，不支持 5G 频段、802.11ac 双频
无线速率：2×2 MIMO，理论最高300Mbps，仅百兆内网转发
推荐带机：稳定带机 15 台以内终端，
适合少量手机、摄像头、智能家居设备同时在线
信道：2.4G 自动信道优选，降低邻频干扰
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740
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	571104.77 
	




	二
	硬件运维
	
	
	
	
	
	

	序号
	项目名称
	质保期
	数量
	单位
	单价
（元）
	合价
（元）
	备注

	1 
	搓纸轮 +分页垫套装
	质保期满第8 年
	8 
	套
	75 
	600 
	

	2 
	搓纸轮 +分页垫套装
	质保期满第8 年
	1 
	套
	90 
	90 
	

	3 
	搓纸轮 +分页垫套装
	质保期满第 6 年
	8 
	套
	75 
	600 
	

	4 
	进纸离合器电磁铁
	质保期满第8 年
	8 
	个
	65 
	520 
	

	5 
	进纸离合器电磁铁
	质保期满第8 年
	2 
	个
	75 
	150 
	

	6 
	进纸离合器电磁铁
	质保期满第 6 年
	8 
	个
	65 
	520 
	

	7 
	进纸 / 定影驱动齿轮
	质保期满第8 年
	5 
	个
	88 
	440 
	

	8 
	纸盒齿轮组
	质保期满第8 年
	2 
	个
	90 
	180 
	

	9 
	进纸 / 定影驱动齿轮
	质保期满第 6 年
	5 
	个
	88 
	440 
	

	10 
	单独定影膜
	质保期满第8 年
	6 
	个
	75 
	450 
	

	11 
	定影膜 +下辊套装
	质保期满第8 年
	2 
	套
	90 
	180 
	

	12 
	单独定影膜
	质保期满第 6 年
	6 
	个
	75 
	450 
	

	13 
	整套定影总成（拆机）
	质保期满第8 年
	10 
	套
	78 
	780 
	

	14 
	整套定影总成（拆机）
	质保期满第8 年
	4 
	套
	70 
	280 
	

	15 
	整套定影总成（拆机）
	质保期满第 6 年
	10 
	套
	78 
	780 
	

	16 
	加热片 /热敏电阻
	质保期满第8 年
	8 
	个
	80 
	640 
	

	17 
	加热片 /热敏电阻
	质保期满第8 年
	2 
	个
	90 
	180 
	

	18 
	加热片 /热敏电阻
	质保期满第 6 年
	8 
	个
	80 
	640 
	

	19 
	电源板
	质保期满第8 年
	20 
	块
	75 
	1500 
	

	20 
	电源板
	质保期满第8 年
	4 
	块
	80 
	320 
	

	21 
	电源板
	质保期满第 6 年
	20 
	块
	75 
	1500 
	

	22 
	主控主板
	质保期满第8 年
	28 
	块
	75 
	2100 
	

	23 
	主控主板
	质保期满第8 年
	4 
	块
	95 
	380 
	

	24 
	电源板
	质保期满第 6 年
	14 
	块
	80 
	1120 
	

	25 
	主控主板
	质保期满第 6 年
	16 
	块
	80 
	1280 
	

	26 
	电源板
	质保期满第 6 年
	26 
	块
	70 
	1820 
	

	27 
	主控主板
	质保期满第 6 年
	15 
	块
	80 
	1200 
	

	28 
	电源板
	质保期满第 6 年
	12 
	块
	50 
	600 
	

	29 
	主控主板
	质保期满第 6 年
	14 
	块
	50 
	700 
	

	30 
	单独定影膜
	质保期满第 6 年
	10 
	个
	80 
	800 
	

	31 
	定影上辊 /下辊
	质保期满第 6 年
	12 
	个
	90 
	1080 
	

	32 
	整套定影总成（拆机 /全新）
	质保期满第 6 年
	20 
	套
	70 
	1400 
	

	33 
	加热片 /热敏电阻
	质保期满第 6 年
	5 
	个
	90 
	450 
	

	34 
	单独定影膜
	质保期满第 6 年
	8 
	个
	75 
	600 
	

	35 
	定影下辊
	质保期满第 6 年
	9 
	个
	80 
	720 
	

	36 
	整套定影总成（拆机 /全新）
	质保期满第 6 年
	10 
	套
	78 
	780 
	

	37 
	加热片 /热敏电阻
	质保期满第 6 年
	6 
	个
	70 
	420 
	

	38 
	单独定影膜
	质保期满第 6 年
	5 
	个
	68 
	340 
	

	39 
	定影膜 +下辊套装
	质保期满第 6 年
	8 
	套
	50 
	400 
	

	40 
	整套定影总成（拆机 /全新）
	质保期满第 6 年
	12 
	套
	50 
	600 
	

	41 
	加热片 /热敏电阻
	质保期满第 6 年
	5 
	个
	64 
	320 
	

	42 
	搓纸轮 +分页垫套装
	质保期满第 6 年
	2 
	套
	90 
	180 
	

	43 
	进纸离合器电磁铁
	质保期满第 6 年
	4 
	个
	70 
	280 
	

	44 
	进纸 / 定影驱动齿轮组
	质保期满第 6 年
	3 
	套
	80 
	240 
	

	45 
	搓纸轮 +分页垫套装
	质保期满第 6 年
	3 
	套
	80 
	240 
	

	46 
	进纸离合器
	质保期满第 6 年
	13 
	个
	80 
	1040 
	

	47 
	进纸驱动齿轮
	质保期满第 6 年
	5 
	个
	88 
	440 
	

	48 
	搓纸轮 +分页垫套装
	质保期满第8 年
	3 
	套
	60 
	180 
	

	49 
	纸盒驱动齿轮组
	质保期满第8 年
	5 
	套
	64 
	320 
	

	50 
	进纸离合器电磁铁
	质保期满第8 年
	6 
	个
	50 
	300 
	

	51 
	电源板
	质保期满第8 年
	14 
	块
	80 
	1120 
	

	52 
	电源板
	质保期满第9 年
	8 
	块
	75 
	600 
	

	53 
	L803 电源板
	质保期满第8 年
	10 
	块
	140 
	1400 
	

	54 
	主控主板
	质保期满第8 年
	20 
	块
	70 
	1400 
	

	55 
	L1112 主控板
	质保期满第9 年
	10 
	块
	76 
	760 
	

	56 
	L803 六色主板
	质保期满第9 年
	16 
	块
	120 
	1920 
	

	57 
	皮带（同步齿带）
	质保期满第8 年
	6 
	条
	80 
	480 
	

	58 
	同步皮带
	质保期满第9 年
	4 
	条
	65 
	260 
	

	59 
	L803 长小车皮带
	质保期满第9 年
	5 
	条
	128 
	640 
	

	60 
	小车导轨润滑油
	质保期满第9 年
	15 
	瓶
	4 
	60 
	

	61 
	FA04000 打印头（拆机）
	质保期满第8 年
	16 
	个
	80 
	1280 
	

	62 
	全新兼容喷头 L313
	质保期满第8 年
	15 
	个
	76 
	1140 
	

	63 
	L1112 全新原装喷头
	质保期满第9 年
	9 
	个
	80 
	720 
	

	64 
	L803 拆机六色喷头F180000
	质保期满第9 年
	20 
	个
	116 
	2320 
	

	65 
	L803 全新喷头
	质保期满第9 年
	18 
	个
	125 
	2250 
	

	66 
	喷头排线（扁平线）
	质保期满第8 年
	5 
	根
	88 
	440 
	

	67 
	喷头排线
	质保期满第9 年
	3 
	根
	80 
	240 
	

	68 
	L803 喷头排线
	质保期满第9 年
	5 
	根
	120 
	600 
	

	69 
	清洁泵吸墨单元
	质保期满第8 年
	10 
	个
	80 
	800 
	

	70 
	清洁泵总成
	质保期满第9 年
	5 
	个
	88 
	440 
	

	71 
	L803 原装吸墨泵
	质保期满第9 年
	8 
	个
	140 
	1120 
	

	72 
	搓纸轮 +分页轮套装
	质保期满第8 年
	5 
	套
	80 
	400 
	

	73 
	搓纸轮分页垫
	质保期满第9 年
	2 
	个
	110 
	220 
	

	74 
	L803 进纸
滚轮套装
	质保期满第9 年
	4 
	套
	130 
	520 
	

	75 
	走纸电机
	质保期满第8 年
	10 
	个
	76 
	760 
	

	76 
	走纸电机
	质保期满第9 年
	6 
	个
	70 
	420 
	

	77 
	走纸电机
	质保期满第9 年
	8 
	个
	120 
	960 
	

	78 
	废墨收集垫（海绵）
	质保期满第8 年
	22 
	块
	100 
	2200 
	

	79 
	废墨收集垫
	质保期满第9 年
	5 
	块
	80 
	400 
	

	80 
	L803 废墨垫 / 维护盒
	质保期满第9 年
	4 
	个
	120 
	480 
	

	81 
	12V 监控电源适配器（室内）
	质保期满第 10 年
	470 
	个
	5 
	2350 
	

	82 
	防水室外电源 / POE 模块更换
	质保期满第 10 年
	81 
	个
	20 
	1620 
	

	83 
	红外灯板
	质保期满第 10 年
	160 
	块
	5 
	800 
	

	84 
	录像机电源板
	质保期满第 10 年
	46 
	块
	80 
	3680 
	

	85 
	主板网 口 / POE 口芯片
	质保期满第 10 年
	105 
	个
	20 
	2100 
	

	86 
	硬盘背板
	质保期满第 10 年
	25 
	个
	44 
	1090 
	

	87 
	5V40A 常规开关电源
	质保期满第 7 年
	50 
	个
	84 
	4190 
	

	88 
	电源排线 / 端子线
	质保期满第 7 年
	14 
	根
	105 
	1470 
	

	89 
	显示器背光条
	质保期满第9 年
	70 
	个
	52 
	3640 
	

	90 
	台式主板电容
	质保期满第9 年
	4 
	个
	260 
	1040 
	

	91 
	BIOS 芯片重刷修复
	质保期满第9 年
	4 
	次
	245 
	980 
	

	92 
	硬盘坏道检测 + 屏蔽修复
	质保期满第9 年
	122 
	次
	30 
	3660 
	

	93 
	台式机整机清灰 + 换硅脂
	质保期满第9 年
	8 
	次
	250 
	2000 
	

	94 
	CPU 风扇（台式普通）
	质保期满第9 年
	25 
	个
	298 
	7460 
	

	95 
	台式机机箱电源（400W普通）
	质保期满第9 年
	8 
	个
	280 
	2240 
	

	96 
	台式机 USB扩展 / 网卡
	质保期满第9 年
	8 
	个
	265 
	2120 
	

	97 
	京瓷复印机更换鼓总成
	质保期满第 7 年
	5 
	套
	449 
	2245 
	

	98 
	复印机保养
	质保期满第 7 年
	10 
	次
	563 
	5630 
	

	99 
	网络维修年度（网络布线与走线施
工）
	质保期满第 7 年
	11475 
	米
	2 
	22950 
	

	100 
	台式机电源
	质保期满第 7 年
	5 
	个
	256 
	1280 
	

	101 
	更换液晶屏
	质保期满第 5 年
	24 
	台
	50 
	1200 
	

	102 
	更换激光器
	质保期满第 5 年
	18 
	个
	75 
	1350 
	

	103 
	更换打印机主板
	质保期满第 5 年
	6 
	块
	100 
	600 
	

	104 
	更换打印机打印头
	质保期满第 5 年
	8 
	个
	73 
	580 
	

	105 
	更换打印机电源板
	质保期满第 5 年
	12 
	块
	70 
	840 
	

	106 
	显示器更换电源板
	质保期满第 5 年
	11 
	块
	60 
	660 
	

	107 
	显示器灯管更换
	质保期满第 5 年
	13 
	次
	60 
	780 
	

	108 
	一体机换屏
	质保期满第 5 年
	4 
	次
	245 
	980 
	

	109 
	检测维修电脑
	质保期满第9 年
	8 
	次
	263 
	2100 
	

	110 
	检测维修打印机
	质保期满第 7 年
	16 
	次
	100 
	1600 
	

	111 
	检测维修复印机
	质保期满第 5 年
	1 
	次
	460 
	460 
	

	112 
	更换电脑主板
	质保期满第 5 年
	2 
	块
	325 
	650 
	

	113 
	更换电脑CPU
	质保期满第 5 年
	4 
	个
	213 
	850 
	

	114 
	检测维修监控
	质保期满第 10 年
	10 
	次
	20 
	200 
	

	115 
	监控摄像头
	质保期满第 10 年
	65 
	个
	20 
	1300 
	

	116 
	电子屏单元板
	质保期满第 5 年
	8 
	块
	100 
	800 
	

	117 
	电子屏控制卡
	质保期满第 5 年
	25 
	块
	103 
	2580 
	

	118 
	复印机进纸组件
	质保期满第 5 年
	8 
	个
	600 
	4800 
	

	119 
	复印机鼓组件
	质保期满第 5 年
	8 
	个
	563 
	4500 
	

	120 
	进纸器+齿轮组
	质保期满第 5 年
	16 
	套
	75 
	1200 
	

	121 
	更换红外灯板
	质保期满第 10 年
	44 
	块
	5 
	220 
	

	122 
	搓纸轮 +分页垫套装
	质保期满第 5 年
	2 
	套
	100 
	200 
	

	123 
	复印机电源控制板
	质保期满第 5 年
	2 
	块
	250 
	500 
	

	124 
	打印机电源板
	质保期满第 5 年
	3 
	块
	100 
	300 
	

	125 
	打印机控制板
	质保期满第 5 年
	3 
	块
	100 
	300 
	

	126 
	主机电源
	质保期满第9 年
	2 
	个
	358 
	715 
	

	127 
	电脑主板
	质保期满第9 年
	30 
	块
	250 
	7500 
	

	128 
	电脑维修
	质保期满第9 年
	8 
	次
	250 
	2000 
	

	129 
	16 口千兆网络交换机
	质保期满第 5 年
	8 
	台
	38 
	300 
	

	130 
	搓纸轮 +分页垫套装
	质保期满第 5 年
	4 
	套
	85 
	340 
	

	131 
	进纸离合器
	质保期满第 5 年
	4 
	个
	93 
	370 
	

	132 
	电源板
	质保期满第 5 年
	5 
	块
	80 
	400 
	

	133 
	主控主板
	质保期满第 5 年
	10 
	块
	75 
	750 
	

	134 
	纸盒齿轮组
	质保期满第 5 年
	4 
	个
	95 
	380 
	

	135 
	加热片 /热敏电阻
	质保期满第 5 年
	4 
	个
	64 
	254 
	

	136 
	搓纸轮 +分页垫套装
	质保期满第 5 年
	3 
	套
	110 
	330 
	

	137 
	进纸离合器
	质保期满第 5 年
	4 
	个
	90 
	360 
	

	138 
	电源板
	质保期满第 5 年
	4 
	块
	95 
	380 
	

	139 
	主控主板
	质保期满第 5 年
	8 
	块
	90 
	720 
	

	140 
	纸盒齿轮组
	质保期满第 5 年
	4 
	个
	95 
	380 
	

	141 
	加热片 /热敏电阻
	质保期满第 5 年
	4 
	个
	88 
	350 
	

	142 
	搓纸轮 +分页垫套装
	质保期满第 5 年
	5 
	套
	68 
	340 
	

	143 
	进纸离合器
	质保期满第 5 年
	4 
	个
	70 
	280 
	

	144 
	电源板
	质保期满第 5 年
	5 
	块
	70 
	350 
	

	145 
	主控主板
	质保期满第 5 年
	10 
	块
	70 
	700 
	

	146 
	纸盒齿轮组
	质保期满第 5 年
	5 
	个
	48 
	241 
	

	147 
	加热片 /热敏电阻
	质保期满第 5 年
	2 
	个
	78 
	155 
	

	148 
	搓纸轮 +分页垫套装
	质保期满第 5 年
	4 
	套
	70 
	280 
	

	149 
	进纸离合器
	质保期满第 5 年
	4 
	个
	70 
	280 
	

	150 
	电源板
	质保期满第 5 年
	5 
	块
	80 
	400 
	

	151 
	主控主板
	质保期满第 5 年
	13 
	块
	60 
	780 
	

	152 
	搓纸轮 +分页垫套装
	质保期满第 6 年
	4 
	套
	70 
	280 
	

	153 
	进纸离合器
	质保期满第 6 年
	4 
	个
	70 
	280 
	

	154 
	电源板
	质保期满第 6 年
	5 
	块
	80 
	400 
	

	155 
	主控主板
	质保期满第 6 年
	13 
	块
	60 
	780 
	

	156 
	纸盒齿轮组
	质保期满第 6 年
	4 
	个
	70 
	280 
	

	157 
	加热片 /热敏电阻
	质保期满第 6 年
	5 
	个
	50 
	250 
	

	158 
	走纸电机
	质保期满第 6 年
	10 
	个
	65 
	650 
	

	159 
	电源板
	质保期满第 6 年
	6 
	块
	70 
	420 
	

	160 
	主控主板
	质保期满第 6 年
	10 
	块
	75 
	750 
	

	161 
	进纸驱动齿轮
	质保期满第 6 年
	4 
	个
	65 
	260 
	

	162 
	纸盒齿轮组
	质保期满第 6 年
	4 
	个
	70 
	280 
	

	163 
	加热片 /
热敏电阻
	质保期满第 6 年
	5 
	个
	70 
	350 
	

	164 
	电源板
	质保期满第 5 年
	10 
	块
	62 
	620 
	

	165 
	搓纸轮 +分页垫套装
	质保期满第 5 年
	5 
	套
	68 
	340 
	

	166 
	进纸离合器
	质保期满第 5 年
	5 
	个
	74 
	370 
	

	167 
	主控主板
	质保期满第 5 年
	10 
	块
	65 
	650 
	

	168 
	纸盒齿轮组
	质保期满第 5 年
	4 
	个
	73 
	290 
	

	169 
	加热片 /热敏电阻
	质保期满第 5 年
	4 
	个
	65 
	260 
	

	170 
	废墨收集垫
	质保期满第 5 年
	4 
	块
	88 
	350 
	

	171 
	走纸电机
	质保期满第 5 年
	8 
	个
	83 
	660 
	

	172 
	电源板
	质保期满第 5 年
	5 
	块
	86 
	430 
	

	173 
	主控主板
	质保期满第 5 年
	10 
	块
	85 
	850 
	

	174 
	进纸驱动齿轮
	质保期满第 5 年
	5 
	个
	82 
	410 
	

	175 
	搓纸轮 +分页垫套装
	质保期满第 5 年
	3 
	套
	150 
	450 
	

	176 
	内外网切换器
	质保期满第 5 年
	45 
	个
	10 
	450 
	

	177 
	监控硬盘
	质保期满第 5 年
	24 
	个
	63 
	1500 
	

	178 
	单独定影膜
	质保期满第 5 年
	8 
	个
	170 
	1360 
	

	179 
	整套定影总成（拆机）
	质保期满第 6 年
	13 
	套
	80 
	1040 
	

	180 
	电源
	质保期满第 5 年
	15 
	个
	100 
	1500 
	

	181 
	USB 网 口
	质保期满第 5 年
	120 
	个
	5 
	600 
	

	182 
	台式机主机清灰
	质保期满第 5 年
	8 
	次
	250 
	2000 
	

	183 
	打印机定影器
	质保期满第 7 年
	35 
	个
	100 
	3500 
	

	184 
	打印机进纸器
	质保期满第 7 年
	25 
	个
	100 
	2500 
	

	185 
	录像机主板
	质保期满第 10 年
	15 
	块
	80 
	1200 
	

	186 
	打印复印机更换鼓总成
	质保期满第 7 年
	20 
	套
	100 
	2000 
	

	187 
	打印复印机保养
	质保期满第 7 年
	30 
	次
	100 
	3000 
	

	188 
	监控维修
	质保期满第 10 年
	75 
	次
	20 
	1500 
	

	189 
	电脑硬件故障检测与维修
	质保期满第 5 年
	20 
	次
	250 
	5000 
	

	190 
	电脑电源更换
	质保期满第 5 年
	116 
	块
	25 
	2900 
	

	191 
	台式机主板更换
	质保期满第 5 年
	12 
	块
	275 
	3300 
	

	192 
	一体机显示屏更换
	质保期满第 5 年
	8 
	台
	150 
	1200 
	

	193 
	显示器电源驱动板维修
	质保期满第 5 年
	86 
	块
	70 
	6020 
	

	194 
	键盘鼠标套装更换
	质保期满第 5 年
	200 
	套
	8 
	1600 
	

	195 
	激光打印机搓纸轮+分页垫更换
	质保期满第 5 年
	25 
	套
	88 
	2200 
	

	196 
	打印机硒鼓加粉与更换
	质保期满第 5 年
	20 
	次
	100 
	2000 
	

	197 
	喷墨打印机喷头清洗与校准
	质保期满第 5 年
	32 
	次
	95 
	3040 
	

	198 
	打印机接口板维修
	质保期满第 5 年
	12 
	次
	100 
	1200 
	

	199 
	打印机定影组件维修
	质保期满第 5 年
	32 
	次
	105 
	3360 
	

	200 
	网络交换机调试与维修
	质保期满第 5 年
	55 
	次
	40 
	2200 
	

	201 
	路由器配置与维护
	质保期满第 5 年
	24 
	次
	75 
	1800 
	

	202 
	网络机柜整理与标识
	质保期满第 5 年
	22 
	次
	100 
	2200 
	

	203 
	监控摄像头维修与调试
	质保期满第 5 年
	100 
	次
	37 
	3700 
	

	204 
	监控电源适配器更换（室内/室外）
	质保期满第 5 年
	320 
	个
	10 
	3200 
	

	205 
	POE 交换机/模块更换
	质保期满第 5 年
	70 
	个
	50 
	3500 
	

	206 
	硬盘录像机维修与维护
	质保期满第 5 年
	16 
	次
	138 
	2200 
	

	207 
	LED 电子屏电源与排线维修
	质保期满第 5 年
	25 
	次
	152 
	3800 
	

	208 
	UPS 不间断电源维护
	质保期满第 5 年
	4 
	次
	250 
	1000 
	

	209 
	主控主板
	质保期满第 6 年
	28 
	块
	75 
	2100 
	

	210 
	搓纸轮 +分页垫套装（含更换服
务）
	质保期满第 5 年
	4 
	套
	75 
	300 
	

	211 
	激光打印机硒鼓更换（年度耗材
+服务）
	质保期满第 5 年
	16 
	个
	100 
	1600 
	

	212 
	打印机主板故障维修
	质保期满第 5 年
	33 
	次
	100 
	3300 
	

	213 
	打印机进纸机构维修调试
	质保期满第 5 年
	5 
	次
	104 
	520 
	

	214 
	电脑硬盘更换及数据迁移
	质保期满第 5 年
	29 
	次
	40 
	1160 
	

	215 
	电脑内存升级更换服务
	质保期满第 5 年
	25 
	根
	22 
	560 
	

	216 
	办公键盘鼠标套装更换
	质保期满第 5 年
	45 
	套
	8 
	360 
	

	217 
	电脑整机除尘保养（年度）
	质保期满第 5 年
	8 
	次
	325 
	2600 
	

	218 
	监控摄像头镜头清洁调试（年度）
	质保期满第 5 年
	35 
	次
	20 
	700 
	

	219 
	监控录像机硬盘更换（4T 监控
盘）
	质保期满第 5 年
	14 
	块
	100 
	1400 
	

	220 
	监控录像机系统调试维修
	质保期满第 5 年
	13 
	次
	100 
	1300 
	

	221 
	监控线路故障排查检修（年度）
	质保期满第 5 年
	50 
	次
	32 
	1600 
	

	222 
	废墨收集垫
	质保期满第 5 年
	2 
	块
	90 
	180 
	

	223 
	12V 监控电源适配器（室外）
	质保期满第 10 年
	12 
	个
	5 
	60 
	

	224 
	维修显示器
	质保期满第 5 年
	56 
	次
	50 
	2800 
	

	225 
	更换奔图原装搓纸轮
	质保期满第 7 年
	2 
	个
	115 
	230 
	

	226 
	更换得力打印机定影器
	质保期满第 7 年
	4 
	个
	95 
	380 
	

	227 
	更换针式打印机打印头
	质保期满第 7 年
	50 
	次
	93 
	4650 
	

	228 
	更换主板电池
	质保期满第9 年
	75 
	次
	2 
	150 
	

	229 
	更换色带
	质保期满第 7 年
	15 
	次
	100 
	1500 
	

	230 
	维修电脑
	质保期满第9 年
	10 
	次
	358 
	3580 
	

	231 
	维修打印机
	质保期满第 7 年
	25 
	次
	103 
	2580 
	

	232 
	维修复印机
	质保期满第 5 年
	1 
	次
	400 
	400 
	

	233 
	台式电脑系统重装与日常维护（年度）
	质保期满第 5 年
	25 
	次
	320 
	8000 
	

	234 
	内存条更换/升级
	质保期满第 5 年
	40 
	个
	25 
	1000 
	

	235 
	机械硬盘/固态硬盘更换
	质保期满第 5 年
	40 
	块
	38 
	1500 
	

	236 
	路由器配置与日常维护
	质保期满第 5 年
	7 
	次
	100 
	700 
	

	237 
	打印机维修与耗材更换
	质保期满第 5 年
	20 
	次
	90 
	1800 
	

	238 
	显示器故障维修
	质保期满第 5 年
	20 
	次
	50 
	1000 
	

	239 
	机房日常巡检与维护
	质保期满第 5 年
	2 
	次
	350 
	700 
	

	240 
	废墨收集垫
	质保期满第 5 年
	2 
	块
	90 
	180 
	

	241 
	恢复优盘、硬盘数据
	质保期满第9 年
	25 
	次
	40 
	1000 
	

	242 
	维修监控
	质保期满第 10 年
	80 
	次
	20 
	1600 
	

	243 
	维修网络(专、外)
	质保期满第 5 年
	40 
	次
	38 
	1500 
	

	244 
	维修电脑主板
	质保期满第9 年
	2 
	次
	250 
	500 
	

	245 
	复印机维修费
	质保期满第 5 年
	1 
	次
	300 
	300 
	

	246 
	维修更换针式打印机打印头
	质保期满第 7 年
	4 
	个
	95 
	380 
	

	247 
	复印机纸盒传感器
	质保期满第 5 年
	1 
	个
	360 
	360 
	

	248 
	惠普打印机进纸组件
	质保期满第 7 年
	10 
	个
	105 
	1050 
	

	249 
	电脑主机电源
	质保期满第9 年
	1 
	个
	360 
	360 
	

	250 
	投影仪
	质保期满第 5 年
	2 
	台
	300 
	600 
	

	251 
	256g 硬盘
	质保期满第 5 年
	35 
	块
	20 
	700 
	

	252 
	16G 内存条
	质保期满第 5 年
	20 
	根
	25 
	500 
	

	253 
	扫描仪
	质保期满第 5 年
	10 
	台
	80 
	800 
	

	254 
	SNAC 台式电脑F9982A及主机维修
	质保期满第 5 年
	2 
	台
	400 
	800 
	

	255 
	联想A17195HE3电脑及主机维修
	质保期满第 5 年
	2 
	台
	400 
	800 
	

	256 
	联想A20-520 电脑一体机主板维修
	质保期满第 5 年
	5 
	台
	320 
	1600 
	

	257 
	联想H17195HV0电脑及主机维修
	质保期满第 5 年
	2 
	台
	350 
	700 
	

	258 
	联想 L197wA电脑及主机维修
	质保期满第 5 年
	10 
	台
	70 
	700 
	

	259 
	联想LS2023wC 电脑及主机维修
	质保期满第 5 年
	10 
	台
	70 
	700 
	

	260 
	联想S27i-10 电脑及主机维修
	质保期满第 5 年
	10 
	台
	70 
	700 
	

	261 
	联想扬天S4150-00 电脑一体机主板维修
	质保期满第 5 年
	5 
	台
	300 
	1500 
	

	262 
	易美逊电脑及主体维修
	质保期满第 5 年
	8 
	台
	75 
	600 
	

	263 
	联想微型计算机主板
	质保期满第 5 年
	2 
	台
	300 
	600 
	

	264 
	联想微型计算机主板
	质保期满第 5 年
	2 
	台
	300 
	600 
	

	265 
	联想微型计算机主板
	质保期满第 5 年
	2 
	台
	300 
	600 
	

	266 
	联想微型计算机主板
	质保期满第 5 年
	8 
	台
	75 
	600 
	

	267 
	联想微型计算机主板
	质保期满第 5 年
	2 
	台
	300 
	600 
	

	268 
	联想微型计算机主板
	质保期满第 5 年
	2 
	台
	300 
	600 
	

	269 
	联想微型计算机主板
	质保期满第 5 年
	2 
	台
	300 
	600 
	

	270 
	联想微型计算机主板
	质保期满第 5 年
	8 
	台
	75 
	600 
	

	271 
	联想微型计算机主板
	质保期满第 5 年
	8 
	台
	75 
	600 
	

	272 
	想微型计算机-扬天S4250-00
	质保期满第 5 年
	2 
	台
	300 
	600 
	

	273 
	得力黑白激光多功能一体机主板维
修
	质保期满第 5 年
	5 
	台
	160 
	800 
	

	274 
	药品溯源一体机维修
	质保期满第 5 年
	4 
	台
	325 
	1300 
	

	275 
	brother 高速黑白激光打印机墨盒维修
	质保期满第 5 年
	30 
	个
	20 
	600 
	

	276 
	色带架维修
	质保期满第 5 年
	3 
	个
	200 
	600 
	

	277 
	色带架维修
	质保期满第 5 年
	3 
	个
	200 
	600 
	

	278 
	佳能 G1810 色带架
	质保期满第 5 年
	6 
	个
	100 
	600 
	

	279 
	RICOH MP2014 主板维修
	质保期满第 5 年
	1 
	台
	600 
	600 
	

	280 
	得力打印机主板
	质保期满第 5 年
	6 
	支
	100 
	600 
	

	281 
	得力打印机主板
	质保期满第 5 年
	8 
	支
	75 
	600 
	

	282 
	得力打印机主板
	质保期满第 5 年
	8 
	支
	75 
	600 
	

	283 
	惠普 M1005主板维修
	质保期满第 5 年
	4 
	块
	150 
	600 
	

	284 
	惠普打印机主板
	质保期满第 5 年
	6 
	支
	100 
	600 
	

	285 
	惠普打印机主板
	质保期满第 5 年
	6 
	支
	100 
	600 
	

	286 
	Panasonic
投影仪
	质保期满第 5 年
	2 
	台
	300 
	600 
	

	287 
	搓纸轮 +分页垫套装（含更换服
务）
	质保期满第 6 年
	4 
	套
	75 
	300 
	

	288 
	搓纸轮 +分页垫套装
	质保期满第8 年
	2 
	套
	100 
	200 
	

	289 
	废墨收集垫
	质保期满第 5 年
	2 
	块
	100 
	200 
	

	290 
	维修液晶屏
	质保期满第 5 年
	10 
	次
	50 
	500 
	

	291 
	维修激光器
	质保期满第 5 年
	6 
	次
	75 
	450 
	

	292 
	维修打印机主板
	质保期满第 5 年
	3 
	次
	100 
	300 
	

	293 
	维修打印机打印头
	质保期满第 5 年
	4 
	次
	73 
	290 
	

	294 
	维修打印机电源板
	质保期满第 5 年
	4 
	次
	70 
	280 
	

	295 
	维修显示器电源板
	质保期满第 5 年
	4 
	次
	55 
	220 
	

	296 
	整套定影总成 (拆机 /
全新)
	质保期满第 6 年
	4 
	套
	70 
	280 
	

	297 
	加热片 /热敏电阻
	质保期满第 6 年
	2 
	个
	75 
	150 
	

	298 
	搓纸轮 +分页垫套装
	质保期满第 6 年
	2 
	套
	100 
	200 
	

	299 
	整套定影总成 (拆机)
	质保期满第8 年
	4 
	套
	65 
	260 
	

	300 
	整套定影总成 (拆机)
	质保期满第 6 年
	4 
	套
	65 
	260 
	

	301 
	加热片 /热敏电阻
	质保期满第 6 年
	2 
	套
	80 
	160 
	

	302 
	加热片 /热敏电阻
	质保期满第8 年
	2 
	个
	80 
	160 
	

	303 
	整套定影总成 (拆机 / 全新)
	质保期满第 6 年
	4 
	套
	65 
	260 
	

	304 
	加热片  热敏电阻
	质保期满第 6 年
	2 
	个
	70 
	140 
	

	305 
	搓纸轮 +分页垫套装
	质保期满第 6 年
	1 
	套
	80 
	80 
	

	306 
	维修兼容喷头 L313
	质保期满第8 年
	4 
	次
	80 
	320 
	

	307 
	L803 喷头
	质保期满第 5 年
	5 
	个
	140 
	700 
	

	308 
	维修红外灯板
	质保期满第 10 年
	44 
	次
	5 
	220 
	

	309 
	一体机主板维修更换
	质保期满第 5 年
	10 
	块
	150 
	1500 
	

	310 
	显示器主板维修更换
	质保期满第 5 年
	20 
	块
	50 
	1000 
	

	311 
	打印机激光器更换维护
	质保期满第 5 年
	25 
	个
	100 
	2500 
	

	312 
	网络交换机调试与维修
	质保期满第 5 年
	25 
	次
	40 
	1000 
	

	313 
	检测维修电子屏
	质保期满第 5 年
	2 
	次
	100 
	200 
	

	314 
	废墨收集垫
	质保期满第 5 年
	4 
	块
	100 
	400 
	

	315 
	联想固态硬盘维修
	质保期满第 5 年
	125 
	个
	15 
	1900 
	

	316 
	联想固态硬盘维修
	质保期满第 5 年
	136 
	个
	20 
	2720 
	

	317 
	喷墨打印机开关
	质保期满第 5 年
	8 
	个
	75 
	600 
	

	318 
	喷墨打印机喷头
	质保期满第 5 年
	6 
	个
	75 
	450 
	

	319 
	路由器
	质保期满第 5 年
	52 
	台
	30 
	1560 
	

	320 
	电脑显卡
	质保期满第 5 年
	18 
	个
	100 
	1800 
	

	321 
	网络切换器
	质保期满第 5 年
	35 
	个
	10 
	350 
	

	322 
	打印切换器
	质保期满第 5 年
	12 
	个
	10 
	120 
	

	323 
	打印机开关电源
	质保期满第 5 年
	5 
	个
	90 
	450 
	

	
	小计
	
	
	
	
	372000 
	





标项四：
	三
	软件运维
	
	
	
	
	
	

	序号
	项目名称
	运维明细
	数量
	单位
	单价
（元）
	总价
（元）
	备注

	1 
	财务软件系
统运维
	1.运行监控： 定期检查财务系统运行状态
2.定期备份：制定和改进备份策略和方案，备份可用性测试
3.软件使用支持：解答用户关于财务系统的使用问题，指导用户操作等；应用系统中用户帐号和权限的创建、分配、调整等
4.财务业务指导：解答用户在日常财务业务处理过程中遇到的相关问题
5.故障排除：应用系统故障响应、排查、诊断和处理等
6.财务数据调整：按照用户要求对系统中的数据进行修改校正等
7.财务年结： 年末协助用户进行账务结转，并生成新的财务年度期初数据
8.财务报表定制：按照用户要求制作财务报表模板
	16 
	套
	3531 
	56496 
	




标项五：
	三
	软件运维
	
	
	
	
	
	

	序号
	项目名称
	运维明细
	数量
	单位
	单价
（元）
	总价
（元）
	备注

	



2
	


个税软件系
统运维
	1. 申报监控：个税申报系统运行状态检查、 申报进度监控等
2.定期巡检：申报数据完整性检查、扣款情况核对分析等
3.调整优化：申报流程优化调整、计算逻辑优化、申报效率提升等
4.使用支持：解答员工关于个税申报的使用问题，指导专项附加扣除填报操作等
5.故障排除：个税申报异常响应、排查、诊断和处理等
6.需求管理：个税申报需求响应、分析整理、反馈和确认，整理申报需求清单等
7.数据备份和恢复：制定和改进申报数据备份策略和方案，备份可用性测试，申报数据恢复等
8.资料管理：个税申报资料清点清单
9.参数配置：个税申报参数配置和资源使用情况的管理
10.政策更新维护：个税政策法规更新跟踪、税率表更新维护、新政策落地执行等
11.专项附加扣除管理：专项附加扣除信息采集、 审核、更新维护、年度确认等
12.人员信息管理： 员工基础信息维护、入职离职人员申报状态变更与处理等
13.工资薪金核对：工资薪金数据与个税申报数据核对、差异分析与调整等
14.全年一次性奖金：年终奖个税计算方案选择、 申报数据准备与核对申报等
15.劳务报酬申报： 劳务报酬个税计算、申报数据整理与申报操作管理等
16.完税证明管理：完税证明开具、查询、下载与分发归档管理等
17.数据统计分析：个税申报数据统计、税负分析、报表编制与上报等
	



16
	



套
	



1644
	



26304
	





六、验收与考核
（一）验收
1、到货（服务）验收：耗材、配件到货后，由使用科室与中标人共同清点，核对品目、数量、规格、外观及合格证明并在送货单上签字；服务类按次（月）验收，由使用科室在服务单上签字确认。
2、故障分级：一级故障指影响科室（分院）业务开展、设备完全不可用的故障；二级故障指主要功能受损、可降级使用的故障；三级故障指一般性故障或个别功能异常，不影响业务开展。
3、修复验收：一级故障修复后48小时内无同类故障发生，视为验收通过；二级、三级故障修复后72小时内无同类问题，视为验收通过。
4、终验：合同期满前1个月，由科室（分院）对业务产生报表进行汇总并做出初验评价后汇总到招标人，由招标人根据科室（分院）报表及评价情况对合同履约情况进行总体汇总验收，作为支付尾款及履约评价的依据。
（二）服务质量考核
5、考核周期与构成：按季度考核，满分100分。考核得分=服务及时率得分（40分）+一次修复率得分（30分）+使用科室满意度得分（30分）。
6、计分方法：（1）服务及时率=按期响应（到场）次数÷应响应次数×100%，得分=服务及时率×40；（2）一次修复率=一次性修复合格次数÷维修总次数×100%，得分=一次修复率×30；（3）满意度得分=使用科室满意度测评平均分（百分制）×30%。
7、扣款规则：季度考核得分≥90分的，不扣减结算款；80分≤得分<90分的，扣减当季结算金额的2%；70分≤得分<80分的，扣减5%；得分<70分的，扣减10%并限期1个月整改；整改后仍不合格的，招标人有权解除合同。
8、解约情形：有下列情形之一的，招标人依据科室（分院）意见解除合同并追究违约责任：当月超时响应3次以上；当月所供耗材出现质量问题3次以上；使用科室（分院）投诉并经确认属中标人责任3次以上；擅自中断供货或服务；擅自分包、转包。
9、考核工作由使用科室（分院）依据业务情况负责并汇总，汇总结果交由招标人，经双方确认后作为结算依据；中标人对考核结果有异议的，可在收到结果后5个工作日内提出书面复核申请。


[bookmark: _Toc21009][bookmark: _Toc29360]第四章  合  同

标项一、标项二、标项三：
一、合同协议书
 
甲方：         （招标人名称）           	
乙方：           （全称）                   
根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》的规定,由山西昕宇工程项目管理有限公司组织的 介休市医疗集团信息化耗材和设备维修采购项目 （项目名称、标项）（项目编号:）                     )以公开招标方式,确定乙方为本项目的中标人。本着平等互利和诚实信用的原则,经甲乙双方协商,一致同意签订本合同。
1、项目概况
项目名称：            （项目名称）					标项：               
项目地点：                 			
2、委托人代表与项目负责人信息
招标人代表：           ，身份证号码：        ，联系电话：                。
项目负责人：        ，身份证号码            ，联系电话：               。
3、服务范围及要求：
（1） 服务范围
	标项
	服务范围

	标项一
	宋古分院、北关分院、北坛分院

	标项二
	绵山分院、连福分院、东南分院、张兰分院、西南分院、龙凤分院

	标项三
	万户堡分院、义安分院、北辛武分院、城关分院、西关分院、洪山分院、义棠分院



（二）服务要求                                     
4、合同履行期限：                                  
5、合同价款
（一）合同价款 
金额（大写）：                    元（人民币）¥：                         元
本合同价款包括所有乙方提供合同约定内容的报酬及乙方提供本项目支出的所有费用，包括但不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险以及运维期限内的耗材、损耗、能源、人工和企业合理利润、管理费用、税金等完成本项目相关内容的全部费用，甲方无需再另行支付任何费用。
6、付款方式
6.1本合同项下所有款项均以人民币支付。
6.2付款方式：                                
6.3付款时，乙方须出具符合税务部门要求的发票。
7．甲方权利义务
7.1 使用科室（分院）有权对乙方的供货、维修及服务过程进行监督、检查，有权要求乙方更换不符合要求的产品、配件和服务人员。
7.2 使用科室（分院）应向乙方提供必要的现场条件、设备台账及使用需求信息。
7.3 使用科室（分院）应按本合同约定组织验收，并按约定支付合同款。
7.4 使用科室（分院）按招标文件第三章“六、验收与考核”对乙方进行考核，考核结果作为结算扣款依据。
8．乙方权利义务
8.1 乙方应按招标文件第三章“四、技术和服务要求”及本合同附件《硬件购置需求及硬件运维、软件运维清单》的品目、规格、数量、时限供货并提供维修服务，结算单价不得高于投标单价。
8.2 乙方应按第三章规定的时限响应：7×24小时服务，接到通知后30分钟内电话响应，4小时内到达现场，一般故障24小时内修复，重大故障48小时内修复；不能在时限内修复的，提供备用设备或替代方案。
8.3 乙方应在使用科室（分院）指定地点设置耗材周转库并保持常用耗材常备库存；建立耗材出入库、维修工单、旧件回收台账。
8.4 乙方所供产品须为全新合格产品、来源正规；使用科室（分院）有权核验货源渠道，来源不明或厂家不予认可的产品，使用科室（分院）有权拒收。
8.5 乙方不得将本合同任何部分分包、转包，不得擅自供应清单外产品；确需采购清单外耗材的，按第三章第24条询价程序执行。
8.6 乙方应遵守甲方各项管理制度，与服务人员签订保密协议，不得泄露甲方数据、患者信息及业务信息。
8.7 因乙方供货、维修造成设备损坏或数据丢失的，乙方应负责修复并赔偿直接损失。
9．服务标准与考核
9.1 服务标准执行招标文件第三章“四、技术和服务要求”及附件清单。
9.2 考核按第三章“六、验收与考核”执行，考核扣款在当期结算款中扣除。
9.3 连续两个季度考核得分低于70分且限期整改仍不合格的，甲方有权解除合同。
10．验收
10.1验收标准：按招标文件第三章“六、验收与考核”（一）执行。耗材、配件按清单技术参数、数量、外观、包装及合格证验收；服务按响应时限、修复质量及使用科室签认情况验收。
10.2验收程序：使用科室签认→使用科室汇总做出评价初验→初验结果交甲方，根据初验结果汇总出具验收意见。
11.服务承诺
11.1其他服务承诺详见招标文件及投标文件。
12．违约责任
12.1 乙方未按本合同约定时限供货、维修或完成其他工作的，每延迟一次按合同总金额的0.5%向甲方支付违约金，累计不超过合同总金额的5%；达到最高限额的，甲方有权解除合同。因此造成甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。
12.2乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
12.3 乙方提供假冒、翻新或非正规渠道产品的，使用科室（分院）有权拒收，乙方应按该批次货款的3倍支付违约金；情节严重的，甲方有权解除合同并报监管部门处理。
12.4 乙方擅自分包、转包的，甲方有权解除合同，乙方应支付合同总金额10%的违约金，并退还已收取的相应合同款。
12.5 乙方违反保密义务给甲方造成损失的，应赔偿全部损失并承担相应法律责任。
12.6 违约金累计不超过合同总金额的20%；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应另行赔偿。
13．不可抗力
13.1 不可抗力事件系指合同双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件。
13.2 不可抗力事件发生后，乙方应迅速采取措施尽量减少损失，并在24小时内向甲方代表通报灾害情况，甲方应对灾害处理提供必要协助。
13.3 因不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以相应延长。
13.4 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管机关证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
14．争议的解决
14.1因履行本合同发生的争议，由甲乙双方协商解决。协商不成的，双方约定向甲方所在地人民法院提起诉讼。
14.2当产生任何争议及争议正在诉讼程序时，除争议事项，双方应继续行使其剩余的相关权利，履行本合同的其他义务。
15．知识产权
基于本合同产生的知识产权，除其它第三方已合法拥有的知识产权外，应归甲方所有，包含但不限于甲方为本合同实施内容升级改造、技术嵌入、更新变更等以后所产生的知识产权。
16．合同生效及其他
16.1合同由甲乙双方法人或委托代理人签章确认并加盖骑缝章后，即行生效。
16.2本合同一式肆份，甲乙双方各贰份。
16.3 本合同第17条、第18条所列文件及附件均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
17.下列文件为本合同不可分割部分
17.1招标文件
17.2投标文件
17.3中标通知书
17.4投标函及其附录
17.5乙方所做的其他承诺
17.6双方有关的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
18.附件明细
18.1分项报价表
18.2硬件购置需求及硬件运维、软件运维清单 
甲方：（公章）	                       乙方：（公章）
地        址：	         地        址：
法定代表人：（签字）	                   法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字）	                   委托代理人：（签字）
电        话：	         电        话：
开户银行：                              开户银行：
账        号：	                       账        号：
邮政编码：	             邮政编码：
注：经双方协商，在不改变合同实质性内容的基础上，可采用其他合同格式 

















标项四、标项五

一、合同协议书
 
甲方：         （招标人名称）           	
乙方：           （全称）                   
根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》的规定,由山西昕宇工程项目管理有限公司组织的                           （项目名称、标项）（项目编号:）                        )以公开招标方式,确定乙方为本项目的中标人。本着平等互利和诚实信用的原则,经甲乙双方协商,一致同意签订本合同。
1、项目概况
[bookmark: _Toc5787]项目名称：            （项目名称）					标项：               
项目地点：                 			
2、委托人代表与项目负责人信息
招标人代表：           ，身份证号码：        ，联系电话：                。
项目负责人：        ，身份证号码            ，联系电话：               。
3、服务范围及要求：
（2） 服务范围
	标项
	服务范围

	标项四
	财务软件系统运维（16套），覆盖医疗集团各基层分院

	标项五
	个税软件系统运维（16套），覆盖医疗集团各基层分院


（二）服务要求                                     
4、合同履行期限：                                     
5、合同价款
（一）合同价款 
金额（大写）：                   元（人民币）¥：                         元
本合同价款包括所有乙方提供合同约定服务内容的报酬及乙方提供该项服务所支出的所有费用，包括但不限于人力成本、日常维护费、设备成本、专利相关费用、交通费、保险费、利润、税金、软件使用费、技术服务费、验收费、培训费，驻场服务费，需要向第三方支付的版权费、专利费以及其它知识产权等为完成本项目所需的全部费用，甲方无需再另行支付任何费用。
6、付款方式
6.1本合同项下所有款项均以人民币支付。
6.2付款方式：                                
6.3付款时，乙方须出具符合税务部门要求的发票。
7．甲方权利义务
7.1甲方有权获取乙方提供的专业化服务；
7.2甲方保证服务期间，对乙方工作给予支持，提供采购需求必须的基础工作条件；
7.3甲方配合乙方与有关部门的联系和协调。
8．乙方权利义务
8.1	乙方应当对甲方的需求有深刻、准确和全面的了解和把握，并将其反映在项目实施中。
8.2乙方应当保证，向甲方提供的服务中，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉，否则承担因此产生的一切责任。
8.3乙方提供的服务应当符合国家（地方）有关标准和规范。
8.4乙方对涉及的档案数据要全程保密，不得泄露于第三方，并按国家档案行业保密条款执行。双方签订《保密协议》，并划分责任。
8.5委托服务期内的任何时候，乙方保证服务质量符合相关质量标准。如果乙方提供的服务严重负偏离服务质量标准，无法满足甲方需求，且在甲方要求的期限内未能有效整改，则甲方有权单方面解除合同，并按照本合同的相关约定追究乙方违约责任。
8.6乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
8.7 乙方应按招标文件第三章“四、（二）（三）”规定的时限提供服务：7×24小时技术支持，一般问题30分钟内响应、2小时内解决；重大故障4小时内到达现场、24小时内修复；个税申报期内问题1小时内响应、4小时内解决。
8.8 乙方应按第三章规定完成数据备份、备份恢复演练及年度结账、汇算清缴等专项支持，并配合甲方开展验收与考核。
8.9 乙方提供的运维人员应符合第三章规定的人数与资历要求，未经甲方书面同意不得更换；甲方要求更换的，乙方应在5个工作日内更换到位。
8.10 乙方违反数据安全与保密义务，造成甲方或第三方损失的，应承担全部赔偿责任。
9．关于服务期限的约定
9.1甲方要求比合同约定的期限提前交付时，应征得乙方书面同意；
9.2因甲方原因未按约定完成工作的，应将合同期限顺延；
9.3因乙方责任，不能按期交付的，合同期限不顺延。
10．验收
10.1验收标准：按招标文件第三章“六、验收与考核”（一）执行。系统运行、响应时限、备份恢复、培训与年度支持按第三章标项四、标项五要求逐项验收，以甲方使用部门签认及运维报告为依据。
10.2验收程序：按月（季）由使用部门签认运维记录→甲方归口部门审核→合同期满前1个月内组织终验，验收报告作为支付尾款及履约评价依据。
11.服务承诺
11.1其他服务承诺详见招标文件及投标文件。
12．违约责任
12.1 乙方未按本合同约定时限提供运维服务或完成专项工作的，每延迟一次按合同总金额的0.5%向甲方支付违约金，累计不超过合同总金额的5%；达到最高限额的，甲方有权解除合同。因此造成甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。
12.2乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
12.3 因乙方原因导致财务年度结账延误、个税逾期申报或数据丢失、泄露的，乙方应赔偿甲方因此产生的全部损失（含滞纳金、罚款）。
12.4 乙方擅自更换运维人员或分包、转包的，甲方有权要求限期改正；逾期未改正的，甲方有权解除合同，乙方应支付合同总金额10%的违约金。
12.5 违约金累计不超过合同总金额的20%；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应另行赔偿。
13．不可抗力
13.1 不可抗力事件系指合同双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件。
13.2 不可抗力事件发生后，乙方应迅速采取措施尽量减少损失，并在24小时内向甲方代表通报灾害情况，甲方应对灾害处理提供必要协助。
13.3 因不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以相应延长。
13.4 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管机关证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
14．争议的解决
14.1因履行本合同发生的争议，由甲乙双方协商解决。协商不成的，双方约定向甲方所在地人民法院提起诉讼。
14.2当产生任何争议及争议正在诉讼程序时，除争议事项，双方应继续行使其剩余的相关权利，履行本合同的其他义务。
15．知识产权
基于本合同产生的知识产权，除其它第三方已合法拥有的知识产权外，应归甲方所有，包含但不限于甲方为本合同实施内容升级改造、技术嵌入、更新变更等以后所产生的知识产权。
16．合同生效及其他
16.1合同由甲乙双方法人或委托代理人签章确认并加盖骑缝章后，即行生效。
16.2本合同一式肆份，甲乙双方各贰份。
16.3 本合同第17条、第18条所列文件及附件均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
17.下列文件为本合同不可分割部分
17.1招标文件
17.2投标文件
17.3中标通知书
17.4投标函及其附录
17.5乙方所做的其他承诺
17.6双方有关的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
18.附件明细
18.1分项报价表
18.2 硬件购置需求及硬件运维、软件运维清单（招标文件第三章）
甲方：（公章）	              乙方：（公章）
地        址：	              地        址：
法定代表人：（签字）	          法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字）	          委托代理人：（签字）
电        话：	             电        话：
开户银行：                    开户银行：
账        号：	             账        号：
邮政编码：	                 邮政编码：
注：经双方协商，在不改变合同实质性内容的基础上，可采用其他合同格式 
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项目名称：    （项目名称）             
项目编号：                             
标   项：                       





投 标 文 件










投标单位（盖章）：                            
法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

年   月   日


一、资格部分
 1-1 “符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定”的证明文件
（1）具有独立承担民事责任的能力的承诺函
具有独立承担民事责任的能力的承诺函
致：   （招标人）   
我方参加            （项目名称）（标项）      的政府采购活动，依据招标文件相关规定，郑重承诺：我方具有独立承担民事责任的能力，符合本项目招标文件规定的投标单位资格要求，如中标，我方将按我方投标文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，招标人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。
特此承诺
投标单位名称（盖章）：               
日期：      年    月    日




营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证或自然人有效身份证明）
营业执照等证明文件
	证明材料：营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证或自然人有效身份证明）（提供复印件加盖投标单位公章）。

提示和说明：
企业或个体工商户提供有效的“营业执照”；事业单位提供有效的“事业单位法人证书”；非企业专业服务机构提供执业许可证等证明文件；自然人（中国公民）提供个人有效身份证明文件。







（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的
承诺函
致：    （招标人）     
我方参加         （项目名称）（标项）             的政府采购活动，依据招标文件相关规定，郑重承诺：我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函，符合本项目招标文件规定的投标单位资格要求，如中标，我方将按我方投标文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，招标人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。
特此承诺
投标单位名称（盖章）：               
日期：      年    月    日


（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的
承诺函
致：   （招标人）    
我方郑重声明，我方具有履行   （项目名称）（标项）      合同所必需的设备和专业技术能力，如中标，我方将按我方投标文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。
特此承诺
投标单位名称（盖章）：               
日期：      年    月    日




（4）依法缴纳税收和社会保障金的承诺函
依法缴纳税收和社会保障金的承诺函
    （招标人）     ：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。
特此承诺
投标单位名称（盖章）：               
日期：      年    月    日




（5）近三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函
参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中
没有重大违法记录的承诺函
   （招标人）  ：


 我方（投标单位名称）在参加本政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，招标人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。
特此承诺
投标单位名称（盖章）：               
日期：      年    月    日
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1-2“未被'信用中国'、'中国政府采购网'列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的证明材料
没有失信记录承诺函
   （招标人）     ：
到本项目投标文件提交截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
我方已经清楚了解本次项目在招标文件中有关“投标单位信用信息查询、存档与使用”的相关规定，同意由招标人或招标代理机构按招标文件规定对我方的信用信息记录进行统一查询，并以招标人或招标代理机构统一查询的结果为准。
我方上述承诺内容如有虚假或隐瞒，招标人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。
特此承诺
投标单位名称（盖章）：               
日期：      年    月    日



1-3 “与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他投标单位不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系”的证明材料
不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系
承诺函
  （招标人）   ：
本人经由              （投标单位名称）法定代表人           （姓名）合法授权参加  （项目名称）（标项）   的政府采购活动，经与本单位法定代表人（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：
一、我单位与招标人之间不存在利害关系。
二、与我单位存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的其他单位，未和我公司同时参加本项目报价活动。
特此承诺


投标单位盖章或法定代表人（或授权代表）签字（或盖章）：             
日期：         年      月        日


1-4“非联合体”的证明材料
非联合体声明书
 （招标人）  ：
  我方参加  （项目名称）（标项）    的政府采购活动，未与其他单位组成联合体。
我方上述声明的真实性负责，如有虚假或隐瞒，招标人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

投标单位名称（盖章）：               
日期：      年    月    日



1-5“落实政府采购政策需满足的资格要求”规定的证明文件： 

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库 (2020)46 号)的规定，本公司(联合体)参加           (招标人名称)的       （项目名称）（标项）     采购活动，所供货物、服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:
1.      (标的名称)，属于   行业(采购文件中明确的所属行业);承建（承接）企业为     (企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于          (中型企业、小型企业、微型企业）；
2.       (标的名称)，属于   行业(采购文件中明确的所属行业);承建（承接）企业为     (企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于          (中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：
                   
日  期：         年     月     日


（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）




监狱企业证明文件
（不属于监狱企业的无需填写）
	备注:（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，符合规定要求的投标单位视同为小型和微型企业。
（2）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，如提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。提供复印件加盖投标单位公章





残疾人福利性单位声明函
（不属于残疾人福利性企业的无需填写）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政 府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为    （请填写：符合、 不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的       项目（项目编号： 	 ) 采购活动提供由         （请填写：本单位、其他残疾人福利性单位、其他非残疾人福利性单位）承担的项目。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）： 
                
日  期：        年       月      日



















1-6 投标保证金：投标保证金交纳凭证复印件（银行进账单、电子回单或保函扫描件），并注明项目编号、标项号及投标单位名称。
注：若采用现金或支票，投标单位应在此提供汇款凭证及银行开户许可证明（或账户基本信息）的复印件。如采用电子保函，投标单位应在此提供保函电子版扫描件。 如采用银行保函，投标单位应在此提供银行保函电子版扫描件。


二、商务技术文件
2-1、法定代表人资格证明书

    （招标人）  ：

单位名称：                                      
单位性质：                                      
地    址：                                      
成立时间：       年        月        日
经营期限：
姓    名：                        性    别：
身份证号：                        职    务：
系        （投标单位名称）                  的法定代表人。
特此证明。 

                            法定代表人:            （签字或盖章）
   投标单位：                          (公章)
日　期：     年    月    日

附法定代表人有效的身份证正反两面复印件（复印在此处，不得粘贴）

	
	




2-2、法定代表人授权委托书


致：（招标人全称）
 我方           （公司名称）为中华人民共和国合法企业，注册地址                        。
   法定代表人       特授权        代表我公司                 （公司名称）全权办理                                项目（项目编号：          标项：        ）的签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我方对授权代表签名负全部责任。
授权委托代理期为    年  月   日至    年  月  日，在此期间内本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权代表签字：              法定代表人签字或盖章：             
职        务：              职        务：             

   投标单位：                          (公章)
日　期：     年    月    日

附投标单位代表有效的身份证正反两面复印件（复印在此处，不得粘贴）
	
	




2-3、投标单位类似项目业绩情况


投标单位类似业绩表及证明材料
项目名称：   （项目名称）（标项）           
项目编号：                       
	序号
	项目名称
	采购单位
	起止时间
	合同金额
（万元）
	简要描述
	项目负责人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1、表内应当填写符合要求的相关业绩。
2、如此表不能满足投标单位要求可自行拟定，但须体现以上内容。
3、附业绩证明材料（按业绩评分办法要求提供）。

投标单位名称（盖章）：                    
日期：                    
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2-4、商务技术偏离表
商务技术偏离表

	序号
	招标文件技术规格要求
	投标实际技术规格
	是否有偏差
	偏差说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：
（1）投标单位须按采购需求中序号填写本表，如实际技术规格与技术需求无偏差，在“是否有偏差”一列填写“无”。
（2）投标的技术参数和性能与招标文件的要求如不完全一致，在“是否有偏差”一列填写“有”，还需填写偏差说明，并注明是“正偏离”还是“负偏离”。

（3）本表须按第三章“四、技术和服务要求”的条款号及“五、清单”的序号逐项填写，不得合并、漏项；表格行数不足的可自行增行，但须保持本表栏目设置。

（4）标注“★”的条款出现负偏离或未响应的，投标无效；“▲”标注内容未提供的，投标无效。


投标单位（电子签章）：

法定代表人或授权代理人（电子签名）：       

  年   月   日







2-5技术服务方案（格式自拟）







































2-6其他资料（格式自拟，可参考以下资料）

（一）投标单位基本情况表 
	申请人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：本表后可附营业执照副本、开户许可证等材料的复印件。




（二）近3年发生的诉讼及仲裁情况表 
                            （近3年指2023年10月至今）
	序号
	诉讼或仲裁事项
	诉讼或仲裁中的地位
	缘由
	结果
	备注

	一
	诉讼事项
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	二
	仲裁事项
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 注：说明相关情况，本表后附相关法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。

（三）项目管理机构组成表
	序号
	姓名
	职称
	拟任岗位
	联系方式
	相关项目经验
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


 
（如表格不够，可自行续行）





（四） 项目负责人简历表（格式自拟）
注：简历表后可附项目负责人相关证件的扫描件。










































（五）项目班子主要成员证件资料





























（六）投标单位认为其他需要提供的资料（如有）


▲2-7 实质性要求响应承诺函（格式）

实质性要求响应承诺函

致：　　　　（招标人）
我方参加　　　　　　（项目名称）（标项　　　）的政府采购活动，已仔细阅读招标文件全部内容，现就招标文件第三章标注“★”的实质性要求及下列事项郑重承诺：
一、所供产品为全新、未使用过的合格产品，来源正规、渠道合法，符合国家、行业标准及招标文件第三章清单技术参数；耗材与招标人在用设备完全匹配、兼容。
二、接受并执行招标文件第三章规定的服务响应时限：7×24小时服务，接到通知后30分钟内电话响应，4小时内到达现场，一般故障24小时内修复，重大故障48小时内修复。
三、中标后在使用科室（分院）指定地点设置耗材周转库并自行管理，保证清单内常用耗材常备库存、不断供。
四、所提供的耗材出现打印质量不合格、打印页数低于标称值70%且无法解决的，24小时内提供替代耗材；24小时内仍无法解决的，提供备用设备。
五、因质量问题、错发、招标人订单变更等原因需退换的，无条件免费退换并在2日内完成。
六、具备自助终端耗材供货能力，所供耗材兼容招标人所有自助终端设备；与自助终端厂家因耗材供货产生的问题和费用与招标人无关。
七、维修更换的配件为原厂件或经招标人书面确认的同等品质配件；如提供非原装件或非全新产品，同意招标人要求更换并按合同约定承担违约责任。
八、废旧硒鼓、墨盒、色带等耗材及旧件交由具备相应资质的单位处理，回收前经招标人同意并登记，不随意丢弃或流入市场。
九、不将合同任何部分分包、转包；不擅自供应清单外产品，清单外耗材按招标文件第三章第24条约定的询价程序执行。
十、投入本项目的服务人员保持稳定，未经招标人书面同意不更换；招标人要求更换不合格人员的，5个工作日内更换到位。
十一、遵守招标人管理制度，与服务人员签订保密协议，不泄露招标人数据、患者信息及业务信息；运维过程中使用正版软件。
十二、所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
十三、投标报价总价不超过所投标项最高限价，分项单价不超过第三章清单控制单价；投标文件自提交截止之日起90日内有效。
以上承诺真实有效，如与事实不符或未履行，同意按招标文件及合同约定承担相应责任（包括但不限于投标无效、解除合同、赔偿损失）。


投标单位名称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：　　　年　　月　　日


三、报价文件
▲（1）投标函

▲投标函
  （招标人） ：
1．我方已仔细研究了            （项目名称）（标项）      招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）             元（¥            ）的总报价，合同履行周期         ，按合同约定实施和完成本项目全部内容。
2．我方承诺投标文件自提交截止之日起90日内保持有效，在有效期内不修改、撤销投标文件。
3．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）我方承诺按照招标文件规定与招标人签订合同并按期履约。
（3）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同内容并交付使用。
4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
5．（其他补充说明）。
说明：投标单位在“政采云平台”进行标书关联时，在政采云系统上填报的投标报价（总价，元）金额与加密的报价文件中所列的投标报价（总价，元）金额不一致时，以加密的报价文件中所列的金额为准进行修正。

投标单位（盖章）：
地址：
电话：
传真：
邮政编码：
年 月 日
                                                            项目编号：CGZX（CS）-2020-010




▲（2）报价一览表

开标报价一览表
	序号
	范围
	投标报价总价
（元）
	服务期限
	服务要求
	备注

	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	






注：1.投标报价应为人民币含税全包价，包括完成所投标项全部内容所需的一切费用（含货物价款、包装、运输、装卸、安装调试、验收、保险、质保期内服务、耗材与配件、人工、管理、培训、税费及合理利润等），招标人不再另行支付任何费用。投标报价总价不得超过所投标项最高限价，分项单价不得超过第三章清单控制单价。
2.投标单位认为有必要说明而本表中无相应栏目的，请在“备注”一栏中说明。


投标单位（电子签章）：

法定代表人或授权代理人（电子签名）：
             
  年   月   日






（3）分项报价表

标项一、标项二、标项三
	一
	硬件购置
	
	
	
	
	

	序号
	项目名称
	参数
	单位
	单价（元）
	投标单价
（元）
	备注

	1 
	感光鼓组件
	标准版、鼓粉一体式硒鼓、单色激光
黑色约 80g  硒鼓裸尺寸：365*100*110mm（5%覆盖率A4纸）
打印页数： 1500 页
	支
	72.00 
	
	

	2 
	感光鼓组件
	设计类型：鼓粉一体打印颜色：黑色，（5%覆盖率 A4 纸） 打印页数：3000页
	支
	79.00 
	
	

	3 
	感光鼓组件
	设计类型：（鼓粉一体打印颜色：黑色，（5%覆盖率A4纸）打印页数：1600页，鼓架12000页
	支
	68.00 
	
	

	4 
	感光鼓组件
	设计类型： 鼓粉一体，打印颜色：黑色，（5%覆盖率A4纸）打印页数：1200页
	支
	55.00 
	
	

	5 
	感光鼓组件
	设计类型：鼓粉分离打印颜色：黑色，黑色（5%覆盖率A4纸）打印页数：7000页
	支
	119.90 
	
	

	6 
	感光鼓组件
	设计类型：（鼓粉一体）产品颜色 黑色（A4 纸，5%覆盖率）打印页数 ≥2000页
	支
	70.00 
	
	

	7 
	感光鼓组件
	标准版、鼓粉一体式硒鼓、单色激光  黑色 约 80g  硒鼓裸尺寸：365*100*110mm 单支独立包装（5%覆盖率 A4 纸）打印页数：45000页
	支
	339.00 
	
	

	8 
	感光鼓组件
	设计类型：鼓粉一体打印颜色：黑色，（5%覆盖率 A4 纸） 打印页数：2000页
	支
	70 
	
	

	9 
	感光鼓组件
	设计类型：鼓粉一体打印颜色：黑色，（5%覆盖率 A4 纸） 打印页数：50000页
	支
	365 
	
	

	10 
	感光鼓组件
	设计类型： 鼓粉分离，产品颜色： 黑色（5%覆盖率A4 纸）打印页数：40000页
	支
	270.00 
	
	

	11 
	感光鼓组件
	设计类型：鼓粉一体打印颜色：黑色，（5%覆盖率 A4 纸） 打印页数：5000页
	支
	109.90 
	
	

	12 
	感光鼓组件
	设计类型：鼓粉一体打印颜色：黑色，（5%覆盖率A4 纸） 打印页数 2500页
	支
	75.00 
	
	

	13 
	感光鼓组件
	设计类型：（鼓粉一体，打印颜色：黑色，（5%覆盖率A4 纸）打印页数：7500页
	支
	123.00 
	
	

	14 
	感光鼓组件
	设计类型：（鼓粉一体打印颜色： 黑色，（5%覆盖率 A4 纸）打印页数：2600页，鼓架：12000 页
	支
	85.00 
	
	

	15 
	感光鼓组件
	设计类型：（鼓粉一体原装墨粉，打印颜色：黑色，（5%覆盖率A4 纸）打印页数：8000 页
	支
	128.00 
	
	

	16 
	感光鼓组件
	设计类型：（鼓粉一体原装墨粉，打印颜色：黑色，（5%覆盖率A4 纸）打印页数：7500 页
	支
	123.00 
	
	

	17 
	墨粉盒
	打印颜色： 黑色，（5%覆盖率A4 纸）打印页数：2600 页
	支
	80.00 
	
	

	18 
	墨粉盒
	产品颜色 黑色（5%覆盖率A4 纸） 打印页数 6000 页
	支
	119.00 
	
	

	19 
	墨粉盒
	鼓粉分离式粉仓/黑色单色激光标准板约 0.42kg 
外形尺寸： 约330*95*85mm   单支独立包装打印页数：8000 页
	支
	128.00 
	
	

	20 
	墨粉/碳粉
	专用磁性碳粉 黑色 瓶装带漏斗嘴，防漏设计 70g/瓶 符合环保认证（5%覆盖率A4 纸）
	瓶
	19.00 
	
	

	21 
	墨粉/碳粉
	打印颜色： 黑色，  （5%覆盖率A4 纸）
打印页数： 1500 页
	瓶
	18.00 
	
	

	22 
	墨水
	黑色 PGBK 颜料墨水，彩色 C/M/Y 水性染料墨水（黑色颜料）135ml 约 6000页 C/M/Y/K（青/品红/黄）各 70ml
单色约7000页 密封：铝箔封口， 防漏防潮运输 单瓶尺寸： 约 55×55×155mm
	瓶
	32.00 
	
	

	23 
	墨水
	PGBK： 黑色颜料墨水  C/M/Y： 青/品  红/黄水性染料墨水PGBK 黑色颜料135ml  6000 页 C/M/Y 彩色染料 各70ml
	瓶
	24.90 
	
	

	24 
	色带架
	产品净重：0.3kg / 支带基材质：高密度尼龙 66 高韧基带，耐磨损、不易断带；色带尺寸有效宽度：7mm（公差 + 0.2/-0.1mm）总长度：19.5m（公差 + 0.63/-0.21m）；
带基厚度：0.125mm ( ±0.01mm）扭向结构：左旋
正扭，走纸传动结构织物经纬密度：经线 84±2 根，纬线 49±2 根接缝
工艺参数；接缝宽度：0.5mm
（+0.2/-0.1mm）接缝错位：≤0.25mm
接缝厚度≤基带厚度 120%，不刮伤打印头；接缝断裂强度≥65N，高速连续打印不撕裂含墨量：18%~19% 环保脱脂油墨，无刺鼻异味、不晕染；标准打印寿命：≥500万标准英文字符，全程字迹均匀、无断墨、无浅淡
复写适配：支持 7 联多层存折 / 票据复写，底层字迹清晰完整外壳材质：全新 ABS 高强度工程塑料，抗摔不变
形；传动结构：内置防滑齿轮 + 手动收紧旋钮，上机前一键绷紧色带，杜绝扭曲卡纸
定位卡扣：原厂蓝色一体式导带卡扣，安装无需工具
走带通道：平滑弧形导片，降低打印
头磨损，长期使用不刮破色带芯
	个
	79.68 
	
	

	

25
	

色带架
	一体式色带架，含色带芯 
带芯长度：21m（公差 + 3%/-1%）
带芯宽度：12.8mm（13mm）
带基厚度：0.125mm±0.01mm
经线：84±2 根，纬线：49±2 根
接缝宽度： ≤0.5mm，接缝错位≤0.25mm
接缝断裂强度： ≥65N 油墨含墨量：18%～19% 
带基材质：高密度尼龙 66，耐磨抗拉
	

个
	

28.00
	
	

	26 
	色带芯
	一体式色带架，含色带芯 带芯长度：21m（公差 + 3%/-1%）带芯宽度：12.8mm（13mm）
带基厚度：0.125mm±0.01mm
经线：84±2 根，纬线：49±2 根 接缝宽度：≤0.5mm，接缝错位≤0.25mm
接缝断裂强度：≥65N 油墨含墨量：18%～19% 
带基材质：高密度尼龙 66，耐磨抗拉
	个
	28.00 
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色带芯
	包装规格：独立单支纸盒密封包装，带原厂防伪标识
质保期限： 原厂质保 12 个月储存有效期： 常温避光 24 个月不脱墨、不干带纯黑色
包装规格：独立单支纸盒密封包装，带原厂防伪标识高密度尼龙 66 长丝基带，高抗拉、不易断裂、耐磨不伤打印针
色带尺寸有效宽度：6.5mm 总长度：36m（大容量加长款）
带基厚度：0.12mm±0.01mm 扭向结构：标准正扭，上机不扭曲、不走偏
织物经纬密度：经线 82±2 根 / 英
寸，纬线 48±2 根 / 英寸
接缝工艺标准接缝宽度≤0.5mm，接缝错位≤0.2mm 接缝厚度不超过基带120%，无凸起，不刮伤打印头
接缝断裂强度≥68N，高速连续打印不撕裂油墨指标：环保低 VOC 矿物油墨，含墨量 18%~20%，无刺鼻异味，字迹防水耐保存，符合档案凭证存档标准
官方打印寿命信函模式（10cpi，48点/字符）：≥500万标准英文字符爱普生中国
草体高速模式（10cpi，24 点 / 字符）：≥1000万标准英文字符
复写适配：支持 1+6 七层复写，存折、票据底层字迹清晰浓黑无断墨
三、色带架壳体结构参数
外壳材质：全新原生 ABS 高强度工程塑料，抗摔、耐高低温、长期使用不变形开裂
传动系统：精密咬合齿轮组， 带手动收紧旋钮，安装前一键拉紧色带，杜绝松带、卡纸、断带
一体式导带卡扣：原厂精准定位导片，无需工具直接插拔更换
走带通道： 弧形平滑导槽， 降低色带
摩擦损耗，延长色带与打印头使用寿命
整体结构： 一体化封装，色带芯全程密闭，不易落灰、风干，适合政务、银行批量长期使用
四、性能与环保加分参数（评标加分项）
打印效果：墨色均匀浓黑，字迹边缘锐利，无空心、浅条、飞墨，适配存折、财政凭证、对公票据长期存档
设备兼容性：上机无报错、不卡存折、不磨损打印针，不影响 4 亿次 / 针打印头寿命
环保标准：油墨不含铅、汞等重金属，
低挥发性有机物，符合办公耗材绿色
采购要求
稳定性：连续 8 小时高速打印无断带、无局部褪色，高低温办公环境打印效果稳定
运维便捷性： 成品一体化色带架，拆封直接上机，无需拆解更换色带芯，大幅降低运维工时
	













个
	













69
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U 盘
	32G  USB3.0 接口规格：USB3.2 Gen1（USB3.0），蓝色高速接口，向下兼容 USB2.0；可选 USB-A 单口 /USB-A+Type-C 旋转双接口两用款
读写速度（最低标准）
读取≥80MB/s，写入≥25MB/s；一线原厂款读速可达 120 – 150MB/s
连续大文件拷贝 2 小时无掉速、断连、文件损坏
闪存芯片： 原厂全新 TLC 闪存颗粒，拒绝拆机黑片、 白片、翻新颗粒；内置磨损均衡算法， 常温数据保存≥10年，擦写循环≥3000 次外观、格式与兼容性
机身：金属 ，自带挂绳孔，防震、防尘、防潮；镀金金手指抗氧化，小巧便携，重量≤25g
文件系统：出厂预格式化为 exFAT，支持 4GB 以上单个大文件
系统兼容：Windows7/10/11、macOS、Linux、麒麟、统信 UOS，即插即用无
需驱动；适配电脑、工控、车载、打印机、 电视、监控主机等设备
使用特性：支持热插拔、U 盘启动盘制作
	



个
	



45
	
	

	29 
	U 盘
	64G  接 口：USB3.2 Gen1（USB3.0）蓝色高速接口，向下兼容 USB2.0；可选单 USB-A、USB-A+Type-C 双接口旋转款
最低速度标准
读取≥90MB/s，写入≥30MB/s；长时间连续拷贝大文件无掉速、断连、文
件损坏
闪存颗粒： 原厂全新 TLC 正片颗粒，拒绝拆机黑片、 白片、翻新闪存；搭载磨损均衡算法， 常温数据保存≥10年，擦写循环≥3000 次
外观、格式与兼容性
机身：金属，自带挂绳孔，防震、防尘、 防潮；镀金金手指抗氧化，小巧便携，重量≤25g
文件系统： 出厂预格式化为 exFAT，支持 4GB 以上单个大文件
系统兼容：Windows7/10/11、macOS、
Linux、麒麟、统信 UOS，即插即用无需驱动；适配电脑、工控、车载、打印机、 电视、监控主机等设备
使用特性：支持热插拔、U 盘启动盘制作
	个
	65 
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U 盘
	16G  USB2.0 接口规格：USB3.2 Gen1（USB3.0），蓝色高速接口， 向下兼容 USB2.0；可选 USB-A 单口 /USB-A+Type-C 旋转双接口两用款
读写速度（最低标准）
读取≥80MB/s，写入≥25MB/s；一线原厂款读速可达 120 – 150MB/s
连续大文件拷贝 2 小时无掉速、断连、文件损坏
闪存芯片： 原厂全新 TLC 闪存颗粒，
拒绝拆机黑片、 白片、翻新颗粒；内置磨损均衡算法， 常温数据保存≥10
年，擦写循环≥3000 次外观、格式与兼容性
机身：金属，自带挂绳孔，防震、防尘、 防潮；镀金金手指抗氧化，小巧
便携，重量≤25g
文件系统： 出厂预格式化为 exFAT，支持 4GB 以上单个大文件
系统兼容：Windows7/10/11、macOS、Linux、麒麟、统信UOS，即插即用无需驱动；适配电脑、工控、车载、打印机、 电视、监控主机等设备
使用特性：支持热插拔、U 盘启动盘制作
	

个
	

30
	
	

	31 
	台式电脑内存条
	16G 内存条 单条 16G DDR4 带宽与时序3200MHz 标准时序 16-20-20、
3600MHz 优选 CL16 低延迟；支持XMP2.0 一键超频， 兼容 Intel 6 – 14
代酷睿、AMD 锐龙 1 –5 代全平台。
稳定性
连续满载烤机 24 小时无蓝屏、死机、掉频；支持双通道对称搭配， 多开办公、视频剪辑、 网游稳定运行； 工作温度 0℃~85℃ , 机房长时间运行不高温报错。
兼容性
兼容 Windows7/10/11、 国产统信 /麒麟 Linux 系统； 品牌台式整机与DIY主板。
外观与做工
PCB 基板：6 层加厚 PCB，抗氧化镀金金手指，耐磨不易氧化接触不良
	条
	949 
	
	

	32
	鼠标
	有线 USB 2.0 标准 USB-A 公头线长：≥1.5m，抗拉编织线，弯折≥3000次 尺寸 / 重量：约 110×60×38mm，80 – 100g
工作方式： 光学传感器
	

个
	

38.00
	
	

	33 
	键盘
	连接：USB-A 有线， 即插即用，线长1.5m 键位：104 键全尺寸，带数字小键盘、多媒体快捷键 类型：薄膜按键，静音低噪、防溅排水孔设计 电气：DC5V ≤100mA，USB 供电 系统：Windows、macOS、Linux、NVR 兼容
材质：ABS 键帽、 防滑脚架
	个
	50.00 
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键鼠套装
	套装键盘技术参数
1. 基础规格
按键布局：标准 104 键全尺寸办公布局， 带数字小键盘、 多媒体功能快捷键（音量加减、静音、播放暂停）。
按键结构： 薄膜静音按键，敲击噪音低，回弹柔和，适合长时间办公录入。
键帽材质：ABS 耐磨字符键帽，激光雕刻 / 覆膜不掉字，防打油、防指纹。
连接线：USB 屏蔽线缆，线长≥1.2m，抗弯折防拉扯。
外观： 一体化防滑底座，底部防滑脚垫， 防泼溅结构，少量洒水不损坏内部电路。
2. 性能指标
按键寿命： 单键敲击≥1000 万次；
按键行程：3.8mm±0.3mm；
工作电压：USB 5V 总线供电，无需外接电源。
三、 鼠标技术参数
1. 基础规格
按键：标准 3 键（左键、右键、滚轮中键） ，滚轮防滑纹理；
传感器：高精度光学传感器，无漂移、无跳标，办公桌面、木质桌面均可稳
定识别；
DPI：800 – 1200DPI 固定档位，满足文档、表格日常办公；
线材：同键盘屏蔽 USB 线，线长≥1.2m；
人体工学对称造型，左右手通用，底部防滑脚垫滑动顺滑。
2. 性能指标
按键寿命： 左右键≥300 万次；
追踪速度：最大 15 英寸 / 秒，无丢帧。
	















套
	















99.9
	
	

	35 
	鼠标垫
	1.材质：高密度精密布面，细织纹理，移动顺滑不涩手；
处理： 防水防泼溅涂层，少量墨水、水渍可擦拭干净，不渗透鼓包；
触感：中性阻力，办公表格、文档拖动定位精准，无卡顿、无滞涩。
2. 中层缓冲
基材： 高密度天然橡胶发泡层，厚度3mm±0.5mm；
回弹：按压快速回弹，长期使用不塌
陷、不变薄；无刺鼻化工异味，符合
室内环保标准。
3. 底部防滑层
底面： 全平面天然橡胶防滑纹，平整
贴合桌面，快速移动鼠标不滑动移位；
不损伤办公桌漆面，无残胶残留。
4. 外形尺寸（标准办公款）
尺寸：260mm×320mm，公差 ±5mm；
包边：精密锁边工艺，双层密拷包边，长期弯折不开裂、不起皮、不散线；
外观：纯黑色商务简约，无花哨图案，可印制单位 logo（按需）。
5. 耐久指标
表面耐磨≥5 万次来回滑动不起毛、不发亮打滑；
高低温耐受：0℃~40℃ , 办公室环境橡胶不发硬、不脱层；可轻度水洗， 晾干后防滑、顺滑性能不衰减。
	个
	11.07 
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搓纸轮
	整体外径： Φ22mm，橡胶有效长度50mm，轴孔内径匹配打印机金属传动
轴，公差≤±0.05mm；
两端蓝色定位卡扣，卡扣卡槽与纸盒进纸支架完全吻合，安装无需打磨、不松动、不脱落；
表面平行防滑沟槽：沟槽深度 0.5mm，沟槽间距 2mm，均匀一体硫化成型，无断槽、浅槽缺陷。
2. 橡胶材质硬性指标★
材质： 工业耐老化丁腈 NBR 硫化橡胶，不含回收再生劣质橡胶；
邵氏硬度：65A±2，软硬适中，高温连续打印不软化、低温不发硬；
动摩擦系数：全新状态≥0.42，连续打印 10000 页后摩擦系数不低于
0.38，不易打滑卡纸；
耐温区间：-5℃~45℃ , 办公室长期连续打印不脱胶、不开裂；
耐磨寿命：稳定连续进纸≥10000 张
不出现表面光滑打滑、沟槽磨平现象。
	





个
	





39.9
	
	

	37 
	打印头
	针组结构与材质
打印针规格：24 针双列交错排布，针径标准 0.2mm，钨合金硬质针芯，纳米耐磨镀层，抗疲劳不易断针。
导向层： 多层高精度金属导向板，击打落点误差≤0.02mm，打印字迹对齐无上下偏移。
电磁线圈： 耐高温绝缘漆包线圈，长时间连续打印不烧线圈、不衰减击打力度。
整体封装：环保耐高温密封结构， 防尘防墨粉侵蚀，适配税务、 医保、物流高负荷日打印场景。
2. 耐久寿命指标
单针击打寿命≥6 亿次 / 针（原厂整机配套标准） ，满足多联票据高频复写打印长期使用需求。
3. 击打与复写适配性能
击打力度原厂压力曲线，支持 7 联复写（1 原件 + 6 副本） ，最后一联字迹清晰无浅淡、断线。
支持打印机断针补偿、针轮换识别功能，装机后设备可正常启用原厂修复算法。
连续高速打印无发热衰减，长时间批量出库单、发票、 凭证打印字迹均匀一致。
	个
	815 
	
	

	38 
	定影器
	一体式，含加热膜、加热组件、压力辊、温控器、保险   工作电压：220V（国内）/ 110V（海外）
额定功率： 约 420W 工作温度：180℃~190℃（定影温度）升温时间：≤ 10 秒（待机预热）
	个
	165 
	
	

	39 
	交换机
	5 口金属款端口配置
5 个 RJ45 千兆自适应电口，10/100/1000Mbps 自动协商；支持Auto MDI/MDIX 线序自适应，直连 /交叉网线通用。
传输线缆
千兆端口支持超五类、六类网线； 百兆兼容五类、三类网线。
指示灯
每端口独立 LINK/ACT 状态灯 + 整机电源指示灯，实时显示速率、数据收发状态。
供电规格
外置 DC 直流电源适配器
 （AC100-240V 宽幅输入），整机最大功耗≤3W，反接、短路过载保护。
外形尺寸
小型桌面铁壳，长宽高≤100×70×28mm，小巧适配弱电箱安装。
三、 网络性能硬性参数
网络标准
兼容 IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、802.3x 全双工流控协议。
交换性能
背板带宽≥10Gbps，满足 5 端口全线速转发无阻塞；
包转发率≥7.4Mpps；
MAC 地址表容量≥2K，  自动学习、老化更新；
缓存≥1MB，支持 16KB 巨帧传输。
转发机制
存储转发架构，支持坏包过滤，减少无效流量占用带宽。
防雷防护
端口共模防雷≥4KV，降低雷击、浪涌损坏端口风险，适合监控、楼宇布线场景。
节能特性
IEEE802.3az 绿色节能，空闲端口  自动降低功耗。
四、基础软件功能（非网管型）
纯即插即用非网管设计，无需登录配置，通电直接使用；
全双工 802.3x 流控、半双工背压流
控，大数据传输不丢包；
支持端口隔离、环路检测（加分项）；
兼容 Windows、麒麟、统信国产操作系统，各类电脑、打印机、监控摄像头、NVR 设备。
	台
	70 
	
	

	40 
	监控交换机
	8 口交换机 端口数量：8 个 RJ45  10/100/1000BASE-T 自适应千兆电 口
接口类型：标准 RJ45，支持自动翻转AUTO MDI/MDIX 传输介质：超五类 / 六类双绞线，传输距离≤100 米 机身材质：金属壳体，壁挂/桌面两种安装方式 
指示灯：PWR 电源灯+端 口
LINK/ACT 状态 LED 灯 供电方式：外置 DC 电源适配器 标准电压：DC5V/2A 或 DC12V 整机最大功耗： ≤10W 防雷等级： 端 口 ≥4KV 浪涌防护（办公常规） ，工业款可达 6KV
	台
	114.00 
	
	

	41 
	网络切换器
	设备类型：RJ45 千兆网络物理切换器（2 进 1 出，主流内外网隔离款）端口结构：2 路 RJ45 输入（内网 / 外网），1 路 RJ45 输出接电脑主机 双向模式：支持 2 进 1 出内外网切换 / 1 进 2 出单网线共享两台设备 接 口
规格：8 芯镀金六类 RJ45 母口，抗氧化、低信号损耗 传输速率：10/100/1000Mbps 自适应，兼容超五类、六类网线，传输距离≤100m
切换方式：机身物理按键一键切换，带 LED 状态指示灯实时显示当前通路 机身尺寸：约 80×55×24mm 整机重量： 约 100g，桌面便携安装 无源设计，无需外接电源，依靠网线信号驱动工作 整机空载功耗≈0W，零待机耗电
	个
	89.9 
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激光器
	激光光源组件
1.激光等级：Class 1 安全激光模组，符合 IEC60825 激光安全标准；
红外激光二极管波长 780nm，发光均匀无单点衰减；
连续稳定发光寿命≥8 万张打印量，长期批量打印不出现字迹变淡、局部缺画。
2. 六棱镜扫描组件
六面高精度抛光多面转镜，镜面粗糙度≤0.01 μm，无划痕、雾斑；
六棱镜电机直流驱动，转速稳定无抖动，扫描线性误差≤0.02mm；
镜面镀膜耐粉尘、抗老化，长期使用无脱膜、反光衰减；
扫描匹配本机 2400×600dpi HQ 高清打印分辨率，横向纵向对位精准。
3. 光学透镜组
准直透镜、聚焦透镜全套原厂玻璃镜片，无气泡、划痕、畸变；
光路无偏移，激光束均匀投射硒鼓，杜绝纵向白条、深浅条带、重影。
4. 电气与安装结构
排线插头针脚定义与主板完全匹配，即插即用，无报错、无驱动异常；
原厂定位卡扣、 固定支架一体成型，上机无松动、无共振异响；
工作电压匹配整机 DC 驱动，无过流、无烧主板故障；
防尘密封外壳，办公粉尘环境不易污染镜组。
三、打印成像性能硬性指标
全幅成像均匀：A4 整页无纵向白道、横向深浅、左右色差、边缘虚化；
线条精度： 细线、表格横线竖线无断线、毛刺、偏移，文字边缘锐利；
无底灰：空白区域无淡淡的灰色底粉，不会因激光器光路偏差造成脏页；
成像效果一致稳定；
连续打印 500 页票据 / 文档，成像无逐步变淡、扫描抖动故障。
	



个
	



187
	
	

	43 
	半球摄像头
	设备类型：红外半球型网络 IPC 像素：400 万（4MP），分辨率 2560× 1440
视频编码：H.265 / Smart  H.265+、H.264 镜头规格：固定焦距 4mm（可选 2.8mm/6mm）
成像器件：1/2.7 英寸 CMOS 传感器
红外夜视：红外补光距离 30～50 米，
红外 LED 阵列
红外模式： IR-CUT 双滤光片自动切换，昼夜彩色/黑白切换
	个
	209.00 
	
	

	44 
	网线
	无氧铜 6 类 0.451. 线芯与绝缘 1.4 对 8 芯单实芯无氧铜导体，单芯直径 0.45mm；
绝缘层： 高密度 HDPE 聚乙烯，绝缘外径 0.88mm±0.03mm，绝缘电阻≥5000MΩ・km；
线芯分色： 蓝 / 白蓝、橙 / 白橙、绿 / 白绿、棕 / 白棕，颜色均匀不褪色；
线对精密对绞， 四对绞距互不相同，降低串扰干扰。
2. 十字隔离骨架
内置一体式 PE 十字分隔骨架，4 对线完全隔离，杜绝线对挤压、 串扰超标；无十字骨架视为不满足六类标准，作废标处理。
3. 撕裂绳
缆芯内置聚酯撕裂绳，方便施工剥开外护套，不伤内部绝缘层。
4. 外护套
材质：环保 PVC 阻燃护套（CM 级），符合 RoHS 无重金属；
护套外径：5.8±0.3mm，护套厚度≥0.4mm；
外皮喷码连续清晰，每米带米数刻度，便于施工计量；
护套柔韧耐弯折，最小弯曲半径≥线缆外径 10 倍，长期弯折不开裂、不
老化变硬。
三、电气与传输性能指标（20℃环境）
特性阻抗：100 Ω ±15 Ω（1~250MHz）
传输带宽：250MHz，永久链路福禄克测试全频段达标
延时差： 线对间传输延时差≤45ns/100m
工作电容： ≤5.6nF/100m，线对电容不平衡≤160pF/100m
抗电强度： 1kV DC 耐压 1 分钟无击穿、无漏电
核心传输测试门槛（验收必过）衰减（Insertion Loss） 100MHz ≤24dB/100m
近端串扰 NEXT 100MHz ≥42dB
回波损耗 RL ≥12dB
全 8 芯完整导通，支持千兆、PoE 摄像机、无线 AP、电脑、打印机同时稳定传输，100 米链路无丢包、断流、卡顿。
	米
	1.98 
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综合线
	无氧铜 0.45
室内一体成型综合线， 内含4 芯数据信号线 + 2 芯直流电源线，单根外护套整合， 同步传输网络信号与监控直流电源，标准整卷 305 米 / 箱。
1.4 芯数据信号组
导体：2 对 4 根实芯无氧铜 0.45mm，20℃环境下 100m 单芯直流电阻≤13.5 Ω ；铜芯光亮无氧化空心。
绝缘： 高密度 HDPE 聚乙烯绝缘，标准色谱：  白橙、橙、 白绿、绿；成对精密对绞， 降低串扰干扰。
内置独立撕裂绳，施工剥离护套不划伤线芯绝缘。
无十字骨架（4 芯超五类结构无需六类十字骨架）。
2.2 芯电源供电组
导体： ≥0.5mm2  无氧铜单股 / 多股可选，导电稳定，长距离供电压降小。
绝缘： 阻燃 PVC 绝缘，耐压≥2kV，长期通电不发热、不漏电。
电源线与 4 芯数据线采用阻燃填充棉分隔， 电源电流不干扰网络数据传输。
3. 整体护套结构
缆芯填充环保阻燃缓冲料，线缆圆润，挤压不易损伤内部线芯。
外护套：环保阻燃 PVC 护套，无刺鼻
异味；线缆整体外径 7.8±0.4mm，最小弯曲半径≥线缆外径 10 倍。
外皮每米刻印米数刻度，喷印规格：4×0.45 无氧铜 + 2×0.5 综合监控
线。
三、 电气性能指标
1. 网络传输（超五类百兆标准）
特性阻抗 100 Ω ± 15 Ω（1MHz –
100MHz）100MHz 衰减≤22dB/100m，近端串扰NEXT≥35dB
支持百兆网络，兼容 IP 摄像机，100米内画面无卡顿、丢帧、花屏； 可搭配 POE 分离器使用。
2. 电源供电性能
2 芯 0.5mm2  纯铜，100 米 24V 直流满载供电， 电压压降≤2V；1kV 直流耐压 1min 无击穿、漏电。
四、环境适应性
工作温度区间：-20℃~+60℃； 室内长期敷设护套不发硬、不开裂、不粉化，耐拖拽、轻度挤压。
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	46 
	固体硬盘
	256g 固体硬盘 SATA 256GB SSD 2.5英寸 连续读取≥550MB/S 连续写入≥500MB/S
	块
	479.00 
	
	

	47 
	固体硬盘
	1T
外形规格
M.2 2280 标准尺寸（宽 22mm，长80mm），M-Key 金手指，支持 PCIe x4通道。
传输协议
PCIe Gen3.0 ×4、NVMe 1.3 及以上协议；不接受 SATA 协议 M.2 固态。
供电
主板 3.3V 总线供电，低功耗， 闲置自动休眠节能。
三、读写性能硬性指标
连续顺序读取≥3300MB/s，连续顺序写入≥2700MB/s；
4K 随机读取≥320000 IOPS，4K 随机写入≥280000 IOPS；
总写入寿命 TBW≥600TB（1TB 容量标准） ，满足长期办公、文档、 图片、视频存储读写需求。
支持 TRIM、S.M.A.R.T 健康监测、断电保护机制，异常断电不易丢数据。
	块
	900 
	
	

	48
	固体硬盘
	128G
外形尺寸
标准 2.5 英寸超薄 7mm 厚度，金属复合外壳，抗冲击、散热稳定，通用台式机 / 笔记本硬盘托架。
传输接口
SATA3.0 6Gbps 高速接口，向下兼容SATA2.0，双通道高速传输。
供电
标准台式 / 笔记本硬盘 5V 直流供电，低功耗， 闲置自动休眠节能。
三、读写性能硬性指标★
连续顺序读取≥500MB/s，连续顺序写入≥420MB/s；
4K 随机读取≥70000 IOPS，4K 随机写入≥30000 IOPS；
总写入寿命 TBW≥30TB，满足办公系统盘、文档存储长期稳定使用；
标配功能：S.M.A.R.T 健康监测、TRIM指令、硬件 ECC 纠错、异常断电数据保护。
四、稳定安全功能
动态 SLC 缓存，批量拷贝文件无断崖式掉速；
智能温控保护，高温自动降速，杜绝过热掉盘、蓝屏；
坏块自动检测与隔离，降低文件损坏、丢失风险；
抗震动、抗冲击设计，适合办公设备长期 7 × 12 小时通电运行。
	



块
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	49 
	机械硬盘
	硬盘外形：3.5 英寸；尺寸 147×101.6×26.1mm 接 口：SATA 6Gb/s（SATA III）转速：5900/7200 RPM 缓存：64/256MB
	块
	493.91 
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移动硬盘
	1T 标称容量：1TB（1000GB），系统识别可用容量≥930GB；不接受虚标、扩
容盘。
供电与兼容总线 USB 供电，无需外接电源；5V 直流供电。免驱动即插即用，兼容Windows 10/11、macOS、Linux、安卓 OTG 手机、 电视、投影仪。
出厂支持 NTFS，可格式化为exFAT/FAT32，支持 4GB 以上大文件传输。
交付与验收标配原装数据线（USB-A+Type-C 双接口线）；带收纳 / 防震包优先。
验收测试：CrystalDiskMark/HD Tune测速、坏道扫描、连续大文件拷贝无
断连、无掉速。
安全附加（政务 / 涉密单位必加▲星号项）支持 AES-256 位加密（硬件加密优先，不接受纯软件加密） ；支持独立密码锁定， 防数据泄露。具备基础抗震、 防跌落结构，外出使用不易损坏。
	







块
	







1297.02
	
	

	51 
	USB3.0 扩展器
	USB3.0 扩展器 产品名称：USB3.2 Gen1（USB3.0）4 口高速集线器（一拖四 HUB）上行接口：USB3.0 Type-A 公头 下行接口：4 个独立 USB3.0Type-A 蓝色接口 理论带宽5Gbps，向下兼容 USB2.0（480Mbps）、USB1.1
主控芯片：工业级
GL3520/VL812/CH634，带 EMI 电磁屏蔽，抗干扰 线材长度：标配0.3m/0.5m/1m 可选，加粗无氧铜芯，抗拉弯折≥3000 次 外观材质：ABS磨砂 / 铝合金外壳， 带电源指示灯
实测连续读取速度： ≥150MB/s支持 MTT 多通道并发，四 口可同时读写不严重降速 支持热插拔、 即插即用，无需额外安装驱动 兼容 U 盘、移动硬盘、键鼠、打印机、摄像头等外设
	个
	53.91 
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USB 延长线
	1.5
米线芯配置：4 芯结构（2 芯电源+ 2芯差分数据）
电源线单根无氧铜线径≥0.3mm2；差分数据线无氧铜，双绞屏蔽降低信号干扰；
屏蔽工艺：铝箔全包裹屏蔽层 + 金属编织网双层屏蔽，抗电磁干扰，长距离传输不丢数据、识别失败。
绝缘：环保 HDPE 绝缘层，不易老化、漏电。
外护套：环保 PVC 柔性护套，耐弯折、耐拉扯，无刺鼻异味； 线缆外径≥4.0mm，最小弯曲半径≤线缆外径 8倍，反复弯折不开裂。
三、 两端接头硬件标准
USB 公头 / 母头金属外壳镀金接 口，镀金厚度≥1 μm，抗氧化、插拔万次不生锈、接触稳定；
接头内置加固注塑，线尾加粗防折应力缓冲，杜绝根部断线；
接口标准 USB2.0，理论带宽480Mbps， 向下兼容 USB1.1 外设。
四、 电气传输性能
传输速率：满速 480Mbps，拷贝文件无卡顿、掉速、断开；
供电承载：支持 5V/2A 稳定输出，可带动摄像头、移动硬盘、扫码枪等外
设；
阻抗匹配， 1.5 米长度无信号衰减、设备识别异常；
	









条
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扩音器
	外壳：加厚 ABS 金属质感面板，防滑橡胶底座，桌面放置稳固
拾音：可弯曲万向鹅颈高灵敏麦克风，拾音清晰，角度任意调节
操控面板：独立主机音量旋钮、分机音量旋钮、一键静音按键， 带工作状态指示灯
内置喇叭： 主机内置 3W 扬声器， 窗口内本地监听外放
接口：DC 电源输入、MIC 录音接口、AUX 音频输入、分机输出端子
主机尺寸： 158×87×46mm
2.4W 圆形分机（标配）
功率：4W 无源喇叭分机，圆形 ABS 外壳， 防水防尘
安装： 配套双面背胶，可直接粘贴玻璃、墙面、 窗口外侧
尺寸：直径 78mm，厚度 20mm；标配2.1 米无氧铜对讲连接线
三、音频电气性能指标
频响范围： 100Hz～12kHz，人声清晰通透，无失真破音信噪比 SNR≥70dB，内置 ANS 自动环境降噪，过滤大厅嘈杂背景噪音
防啸叫算法：自适应反馈抑制， 窗口内外近距离同时说话无刺耳啸叫
输出功率：主机内置 3W，外接分机最大 4W，音量分级可调，满足大厅嘈杂
环境使用
麦克风灵敏度：-42dB 高灵敏拾音，小声对话清晰传输
支持录音输出：自带 REC 录音接口，可外接录音设备留存窗口对话
四、核心实用功能
全双工双向对讲，内外同时发言不卡顿、不卡顿收音
独立双路音量调节：柜台主机音量、窗口分机音量分开控制
一键静音： 办理隐私业务一键关闭外
放声音
外接音源输入（AUX IN） ：可外接播报喇叭、背景音乐播放器
长距离传输：标配 2.1 米线材，可延长至 10 米稳定无衰减
无电池设计，全程市电供电，无需频繁充电
	














个
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	54 
	水晶头
	超五类带屏弊金属屏蔽外壳
外壳：加厚镀镍合金金属壳，抗氧化、
防腐蚀； 完整全包包裹水晶头主体，实现全屏蔽。
接地弹片： 尾部自带接地金属卡扣，可压紧网线铝箔屏蔽层，形成完整屏蔽回路，杜绝串扰、信号衰减。
镀金导电针片
8 芯金属插针镀金厚度≥1 μm，纯铜基底；穿刺式刀片，可完全刺穿网线HDPE 绝缘层，接触稳定，插拔千次不氧化、不接触不良。
主体塑料
高强度阻燃 PC 料，耐高压、不易脆裂；带分线隔断支架，方便 8 芯网线整齐排序，施工不易线芯错位。
卡扣弹片
加厚弹性卡扣，卡紧交换机 / 网卡RJ45 接 口，不易松脱掉线。
三、 电气传输性能
阻抗匹配 100 Ω ± 15 Ω（1 – 100MHz），满足超五类链路福禄克测试标准。
全屏蔽结构，有效抵御电源线、变频器、设备电磁干扰，长距离传输无丢
包、卡顿。
支持 IEEE802.3af/at PoE 供电，持续供电无发热、压降问题。
耐压≥1000V DC，绝缘性能达标，符合 RoHS 环保无重金属标准。
	个
	0.45 
	
	

	55 
	路由器
	1300M 双频千兆有线网 口（全千兆）1×10/100/1000M 自适应 WAN 口 + 3×10/100/1000M 自适应 LAN 口，支持 IPTV 复用，一根网线同时传输上
网与电视信号。
射频天线
外置 5 根高增益全向天线；2.4G 天线增益 4dBi，5G 天线增益 5.5dBi，独立 FEM 信号放大，穿墙增强模式可选锐捷睿易。
硬件存储
128MB 内存 + 8MB Flash，双核硬件加速处理器，支持硬件 NAT 转发，千兆带宽无瓶颈。
按键与指示灯
独立易联 Mesh 一键组网按键、Reset复位键、整机状态指示灯；桌面立式自然散热，工作温度 - 10℃~40℃。
三、无线射频核心性能（AC1300 双频Wi-Fi5）
无线标准
Wi-Fi5 802.11ac Wave2， 向下兼容802.11a/b/g/n，2.4G、5G 双射频并发工作锐捷睿易。
无线速率
2.4GHz：2×2 MIMO，最高 400Mbps（支持 11ac 256QAM）
5GHz：2×2 MIMO，最高 867Mbps整机合计无线速率 1267Mbps（标称1300M）锐捷睿易
并发带机能力
推荐稳定带机 32 台，最大可承载 96台终端同时在线；支持 MU-MIMO 多用户并发， 多设备同时视频、 网课不卡顿。
频段特性
5G 低干扰高速传输，2.4G 远距离穿墙，支持双频合一自动优选最优频段。
	台
	173 
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路由器
	无线天线：4 根 5dBi 高增益全向2.4G 天线，弱信号优化，穿墙增强，
无独立 FEM 功放
有线网 口（全百兆）
1×10/100M 自适应 WAN 口 + 2 ×10/100M 自适应 LAN 口，无千兆端
口、无 USB 接 口，不支持千兆宽带满速跑、无文件共享功能
按键指示灯： 单颗整机状态指示灯、Reset 复位孔，无 WPS 按键
四、无线射频性能（单频 2.4G 300M）
无线标准：仅 2.4GHz 单频段，IEEE802.11b/g/n，不支持 5G 频段、802.11ac 双频
无线速率：2×2 MIMO，理论最高300Mbps，仅百兆内网转发
推荐带机：稳定带机 15 台以内终端，
适合少量手机、摄像头、智能家居设备同时在线
信道：2.4G 自动信道优选，降低邻频干扰
	台
	185
	
	




	二
	硬件运维
	
	
	
	
	

	序号
	项目名称
	质保期
	单位
	单价
（元）
	投标单价
（元）
	备注

	1 
	搓纸轮 +分页垫套装
	质保期满第8 年
	套
	75 
	
	

	2 
	搓纸轮 +分页垫套装
	质保期满第8 年
	套
	90 
	
	

	3 
	搓纸轮 +分页垫套装
	质保期满第 6 年
	套
	75 
	
	

	4 
	进纸离合器电磁铁
	质保期满第8 年
	个
	65 
	
	

	5 
	进纸离合器电磁铁
	质保期满第8 年
	个
	75 
	
	

	6 
	进纸离合器电磁铁
	质保期满第 6 年
	个
	65 
	
	

	7 
	进纸 / 定影驱动齿轮
	质保期满第8 年
	个
	88 
	
	

	8 
	纸盒齿轮组
	质保期满第8 年
	个
	90 
	
	

	9 
	进纸 / 定影驱动齿轮
	质保期满第 6 年
	个
	88 
	
	

	10 
	单独定影膜
	质保期满第8 年
	个
	75 
	
	

	11 
	定影膜 +下辊套装
	质保期满第8 年
	套
	90 
	
	

	12 
	单独定影膜
	质保期满第 6 年
	个
	75 
	
	

	13 
	整套定影总成（拆机）
	质保期满第8 年
	套
	78 
	
	

	14 
	整套定影总成（拆机）
	质保期满第8 年
	套
	70 
	
	

	15 
	整套定影总成（拆机）
	质保期满第 6 年
	套
	78 
	
	

	16 
	加热片 /热敏电阻
	质保期满第8 年
	个
	80 
	
	

	17 
	加热片 /热敏电阻
	质保期满第8 年
	个
	90 
	
	

	18 
	加热片 /热敏电阻
	质保期满第 6 年
	个
	80 
	
	

	19 
	电源板
	质保期满第8 年
	块
	75 
	
	

	20 
	电源板
	质保期满第8 年
	块
	80 
	
	

	21 
	电源板
	质保期满第 6 年
	块
	75 
	
	

	22 
	主控主板
	质保期满第8 年
	块
	75 
	
	

	23 
	主控主板
	质保期满第8 年
	块
	95 
	
	

	24 
	电源板
	质保期满第 6 年
	块
	80 
	
	

	25 
	主控主板
	质保期满第 6 年
	块
	80 
	
	

	26 
	电源板
	质保期满第 6 年
	块
	70 
	
	

	27 
	主控主板
	质保期满第 6 年
	块
	80 
	
	

	28 
	电源板
	质保期满第 6 年
	块
	50 
	
	

	29 
	主控主板
	质保期满第 6 年
	块
	50 
	
	

	30 
	单独定影膜
	质保期满第 6 年
	个
	80 
	
	

	31 
	定影上辊 /下辊
	质保期满第 6 年
	个
	90 
	
	

	32 
	整套定影总成（拆机 /全新）
	质保期满第 6 年
	套
	70 
	
	

	33 
	加热片 /热敏电阻
	质保期满第 6 年
	个
	90 
	
	

	34 
	单独定影膜
	质保期满第 6 年
	个
	75 
	
	

	35 
	定影下辊
	质保期满第 6 年
	个
	80 
	
	

	36 
	整套定影总成（拆机 /全新）
	质保期满第 6 年
	套
	78 
	
	

	37 
	加热片 /热敏电阻
	质保期满第 6 年
	个
	70 
	
	

	38 
	单独定影膜
	质保期满第 6 年
	个
	68 
	
	

	39 
	定影膜 +下辊套装
	质保期满第 6 年
	套
	50 
	
	

	40 
	整套定影总成（拆机 /全新）
	质保期满第 6 年
	套
	50 
	
	

	41 
	加热片 /热敏电阻
	质保期满第 6 年
	个
	64 
	
	

	42 
	搓纸轮 +分页垫套装
	质保期满第 6 年
	套
	90 
	
	

	43 
	进纸离合器电磁铁
	质保期满第 6 年
	个
	70 
	
	

	44 
	进纸 / 定影驱动齿轮组
	质保期满第 6 年
	套
	80 
	
	

	45 
	搓纸轮 +分页垫套装
	质保期满第 6 年
	套
	80 
	
	

	46 
	进纸离合器
	质保期满第 6 年
	个
	80 
	
	

	47 
	进纸驱动齿轮
	质保期满第 6 年
	个
	88 
	
	

	48 
	搓纸轮 +分页垫套装
	质保期满第8 年
	套
	60 
	
	

	49 
	纸盒驱动齿轮组
	质保期满第8 年
	套
	64 
	
	

	50 
	进纸离合器电磁铁
	质保期满第8 年
	个
	50 
	
	

	51 
	电源板
	质保期满第8 年
	块
	80 
	
	

	52 
	电源板
	质保期满第9 年
	块
	75 
	
	

	53 
	L803 电源板
	质保期满第8 年
	块
	140 
	
	

	54 
	主控主板
	质保期满第8 年
	块
	70 
	
	

	55 
	L1112 主控板
	质保期满第9 年
	块
	76 
	
	

	56 
	L803 六色主板
	质保期满第9 年
	块
	120 
	
	

	57 
	皮带（同步齿带）
	质保期满第8 年
	条
	80 
	
	

	58 
	同步皮带
	质保期满第9 年
	条
	65 
	
	

	59 
	L803 长小车皮带
	质保期满第9 年
	条
	128 
	
	

	60 
	小车导轨润滑油
	质保期满第9 年
	瓶
	4 
	
	

	61 
	FA04000 打印头（拆机）
	质保期满第8 年
	个
	80 
	
	

	62 
	全新兼容喷头 L313
	质保期满第8 年
	个
	76 
	
	

	63 
	L1112 全新原装喷头
	质保期满第9 年
	个
	80 
	
	

	64 
	L803 拆机六色喷头F180000
	质保期满第9 年
	个
	116 
	
	

	65 
	L803 全新喷头
	质保期满第9 年
	个
	125 
	
	

	66 
	喷头排线（扁平线）
	质保期满第8 年
	根
	88 
	
	

	67 
	喷头排线
	质保期满第9 年
	根
	80 
	
	

	68 
	L803 喷头排线
	质保期满第9 年
	根
	120 
	
	

	69 
	清洁泵吸墨单元
	质保期满第8 年
	个
	80 
	
	

	70 
	清洁泵总成
	质保期满第9 年
	个
	88 
	
	

	71 
	L803 原装吸墨泵
	质保期满第9 年
	个
	140 
	
	

	72 
	搓纸轮 +分页轮套装
	质保期满第8 年
	套
	80 
	
	

	73 
	搓纸轮分页垫
	质保期满第9 年
	个
	110 
	
	

	74 
	L803 进纸
滚轮套装
	质保期满第9 年
	套
	130 
	
	

	75 
	走纸电机
	质保期满第8 年
	个
	76 
	
	

	76 
	走纸电机
	质保期满第9 年
	个
	70 
	
	

	77 
	走纸电机
	质保期满第9 年
	个
	120 
	
	

	78 
	废墨收集垫（海绵）
	质保期满第8 年
	块
	100 
	
	

	79 
	废墨收集垫
	质保期满第9 年
	块
	80 
	
	

	80 
	L803 废墨垫 / 维护盒
	质保期满第9 年
	个
	120 
	
	

	81 
	12V 监控电源适配器（室内）
	质保期满第 10 年
	个
	5 
	
	

	82 
	防水室外电源 / POE 模块更换
	质保期满第 10 年
	个
	20 
	
	

	83 
	红外灯板
	质保期满第 10 年
	块
	5 
	
	

	84 
	录像机电源板
	质保期满第 10 年
	块
	80 
	
	

	85 
	主板网 口 / POE 口芯片
	质保期满第 10 年
	个
	20 
	
	

	86 
	硬盘背板
	质保期满第 10 年
	个
	44 
	
	

	87 
	5V40A 常规开关电源
	质保期满第 7 年
	个
	84 
	
	

	88 
	电源排线 / 端子线
	质保期满第 7 年
	根
	105 
	
	

	89 
	显示器背光条
	质保期满第9 年
	个
	52 
	
	

	90 
	台式主板电容
	质保期满第9 年
	个
	260 
	
	

	91 
	BIOS 芯片重刷修复
	质保期满第9 年
	次
	245 
	
	

	92 
	硬盘坏道检测 + 屏蔽修复
	质保期满第9 年
	次
	30 
	
	

	93 
	台式机整机清灰 + 换硅脂
	质保期满第9 年
	次
	250 
	
	

	94 
	CPU 风扇（台式普通）
	质保期满第9 年
	个
	298 
	
	

	95 
	台式机机箱电源（400W普通）
	质保期满第9 年
	个
	280 
	
	

	96 
	台式机 USB扩展 / 网卡
	质保期满第9 年
	个
	265 
	
	

	97 
	京瓷复印机更换鼓总成
	质保期满第 7 年
	套
	449 
	
	

	98 
	复印机保养
	质保期满第 7 年
	次
	563 
	
	

	99 
	网络维修年度（网络布线与走线施
工）
	质保期满第 7 年
	米
	2 
	
	

	100 
	台式机电源
	质保期满第 7 年
	个
	256 
	
	

	101 
	更换液晶屏
	质保期满第 5 年
	台
	50 
	
	

	102 
	更换激光器
	质保期满第 5 年
	个
	75 
	
	

	103 
	更换打印机主板
	质保期满第 5 年
	块
	100 
	
	

	104 
	更换打印机打印头
	质保期满第 5 年
	个
	73 
	
	

	105 
	更换打印机电源板
	质保期满第 5 年
	块
	70 
	
	

	106 
	显示器更换电源板
	质保期满第 5 年
	块
	60 
	
	

	107 
	显示器灯管更换
	质保期满第 5 年
	次
	60 
	
	

	108 
	一体机换屏
	质保期满第 5 年
	次
	245 
	
	

	109 
	检测维修电脑
	质保期满第9 年
	次
	263 
	
	

	110 
	检测维修打印机
	质保期满第 7 年
	次
	100 
	
	

	111 
	检测维修复印机
	质保期满第 5 年
	次
	460 
	
	

	112 
	更换电脑主板
	质保期满第 5 年
	块
	325 
	
	

	113 
	更换电脑CPU
	质保期满第 5 年
	个
	213 
	
	

	114 
	检测维修监控
	质保期满第 10 年
	次
	20 
	
	

	115 
	监控摄像头
	质保期满第 10 年
	个
	20 
	
	

	116 
	电子屏单元板
	质保期满第 5 年
	块
	100 
	
	

	117 
	电子屏控制卡
	质保期满第 5 年
	块
	103 
	
	

	118 
	复印机进纸组件
	质保期满第 5 年
	个
	600 
	
	

	119 
	复印机鼓组件
	质保期满第 5 年
	个
	563 
	
	

	120 
	进纸器+齿轮组
	质保期满第 5 年
	套
	75 
	
	

	121 
	更换红外灯板
	质保期满第 10 年
	块
	5 
	
	

	122 
	搓纸轮 +分页垫套装
	质保期满第 5 年
	套
	100 
	
	

	123 
	复印机电源控制板
	质保期满第 5 年
	块
	250 
	
	

	124 
	打印机电源板
	质保期满第 5 年
	块
	100 
	
	

	125 
	打印机控制板
	质保期满第 5 年
	块
	100 
	
	

	126 
	主机电源
	质保期满第9 年
	个
	358 
	
	

	127 
	电脑主板
	质保期满第9 年
	块
	250 
	
	

	128 
	电脑维修
	质保期满第9 年
	次
	250 
	
	

	129 
	16 口千兆网络交换机
	质保期满第 5 年
	台
	38 
	
	

	130 
	搓纸轮 +分页垫套装
	质保期满第 5 年
	套
	85 
	
	

	131 
	进纸离合器
	质保期满第 5 年
	个
	93 
	
	

	132 
	电源板
	质保期满第 5 年
	块
	80 
	
	

	133 
	主控主板
	质保期满第 5 年
	块
	75 
	
	

	134 
	纸盒齿轮组
	质保期满第 5 年
	个
	95 
	
	

	135 
	加热片 /热敏电阻
	质保期满第 5 年
	个
	64 
	
	

	136 
	搓纸轮 +分页垫套装
	质保期满第 5 年
	套
	110 
	
	

	137 
	进纸离合器
	质保期满第 5 年
	个
	90 
	
	

	138 
	电源板
	质保期满第 5 年
	块
	95 
	
	

	139 
	主控主板
	质保期满第 5 年
	块
	90 
	
	

	140 
	纸盒齿轮组
	质保期满第 5 年
	个
	95 
	
	

	141 
	加热片 /热敏电阻
	质保期满第 5 年
	个
	88 
	
	

	142 
	搓纸轮 +分页垫套装
	质保期满第 5 年
	套
	68 
	
	

	143 
	进纸离合器
	质保期满第 5 年
	个
	70 
	
	

	144 
	电源板
	质保期满第 5 年
	块
	70 
	
	

	145 
	主控主板
	质保期满第 5 年
	块
	70 
	
	

	146 
	纸盒齿轮组
	质保期满第 5 年
	个
	48 
	
	

	147 
	加热片 /热敏电阻
	质保期满第 5 年
	个
	78 
	
	

	148 
	搓纸轮 +分页垫套装
	质保期满第 5 年
	套
	70 
	
	

	149 
	进纸离合器
	质保期满第 5 年
	个
	70 
	
	

	150 
	电源板
	质保期满第 5 年
	块
	80 
	
	

	151 
	主控主板
	质保期满第 5 年
	块
	60 
	
	

	152 
	搓纸轮 +分页垫套装
	质保期满第 6 年
	套
	70 
	
	

	153 
	进纸离合器
	质保期满第 6 年
	个
	70 
	
	

	154 
	电源板
	质保期满第 6 年
	块
	80 
	
	

	155 
	主控主板
	质保期满第 6 年
	块
	60 
	
	

	156 
	纸盒齿轮组
	质保期满第 6 年
	个
	70 
	
	

	157 
	加热片 /热敏电阻
	质保期满第 6 年
	个
	50 
	
	

	158 
	走纸电机
	质保期满第 6 年
	个
	65 
	
	

	159 
	电源板
	质保期满第 6 年
	块
	70 
	
	

	160 
	主控主板
	质保期满第 6 年
	块
	75 
	
	

	161 
	进纸驱动齿轮
	质保期满第 6 年
	个
	65 
	
	

	162 
	纸盒齿轮组
	质保期满第 6 年
	个
	70 
	
	

	163 
	加热片 /
热敏电阻
	质保期满第 6 年
	个
	70 
	
	

	164 
	电源板
	质保期满第 5 年
	块
	62 
	
	

	165 
	搓纸轮 +分页垫套装
	质保期满第 5 年
	套
	68 
	
	

	166 
	进纸离合器
	质保期满第 5 年
	个
	74 
	
	

	167 
	主控主板
	质保期满第 5 年
	块
	65 
	
	

	168 
	纸盒齿轮组
	质保期满第 5 年
	个
	73 
	
	

	169 
	加热片 /热敏电阻
	质保期满第 5 年
	个
	65 
	
	

	170 
	废墨收集垫
	质保期满第 5 年
	块
	88 
	
	

	171 
	走纸电机
	质保期满第 5 年
	个
	83 
	
	

	172 
	电源板
	质保期满第 5 年
	块
	86 
	
	

	173 
	主控主板
	质保期满第 5 年
	块
	85 
	
	

	174 
	进纸驱动齿轮
	质保期满第 5 年
	个
	82 
	
	

	175 
	搓纸轮 +分页垫套装
	质保期满第 5 年
	套
	150 
	
	

	176 
	内外网切换器
	质保期满第 5 年
	个
	10 
	
	

	177 
	监控硬盘
	质保期满第 5 年
	个
	63 
	
	

	178 
	单独定影膜
	质保期满第 5 年
	个
	170 
	
	

	179 
	整套定影总成（拆机）
	质保期满第 6 年
	套
	80 
	
	

	180 
	电源
	质保期满第 5 年
	个
	100 
	
	

	181 
	USB 网 口
	质保期满第 5 年
	个
	5 
	
	

	182 
	台式机主机清灰
	质保期满第 5 年
	次
	250 
	
	

	183 
	打印机定影器
	质保期满第 7 年
	个
	100 
	
	

	184 
	打印机进纸器
	质保期满第 7 年
	个
	100 
	
	

	185 
	录像机主板
	质保期满第 10 年
	块
	80 
	
	

	186 
	打印复印机更换鼓总成
	质保期满第 7 年
	套
	100 
	
	

	187 
	打印复印机保养
	质保期满第 7 年
	次
	100 
	
	

	188 
	监控维修
	质保期满第 10 年
	次
	20 
	
	

	189 
	电脑硬件故障检测与维修
	质保期满第 5 年
	次
	250 
	
	

	190 
	电脑电源更换
	质保期满第 5 年
	块
	25 
	
	

	191 
	台式机主板更换
	质保期满第 5 年
	块
	275 
	
	

	192 
	一体机显示屏更换
	质保期满第 5 年
	台
	150 
	
	

	193 
	显示器电源驱动板维修
	质保期满第 5 年
	块
	70 
	
	

	194 
	键盘鼠标套装更换
	质保期满第 5 年
	套
	8 
	
	

	195 
	激光打印机搓纸轮+分页垫更换
	质保期满第 5 年
	套
	88 
	
	

	196 
	打印机硒鼓加粉与更换
	质保期满第 5 年
	次
	100 
	
	

	197 
	喷墨打印机喷头清洗与校准
	质保期满第 5 年
	次
	95 
	
	

	198 
	打印机接口板维修
	质保期满第 5 年
	次
	100 
	
	

	199 
	打印机定影组件维修
	质保期满第 5 年
	次
	105 
	
	

	200 
	网络交换机调试与维修
	质保期满第 5 年
	次
	40 
	
	

	201 
	路由器配置与维护
	质保期满第 5 年
	次
	75 
	
	

	202 
	网络机柜整理与标识
	质保期满第 5 年
	次
	100 
	
	

	203 
	监控摄像头维修与调试
	质保期满第 5 年
	次
	37 
	
	

	204 
	监控电源适配器更换（室内/室外）
	质保期满第 5 年
	个
	10 
	
	

	205 
	POE 交换机/模块更换
	质保期满第 5 年
	个
	50 
	
	

	206 
	硬盘录像机维修与维护
	质保期满第 5 年
	次
	138 
	
	

	207 
	LED 电子屏电源与排线维修
	质保期满第 5 年
	次
	152 
	
	

	208 
	UPS 不间断电源维护
	质保期满第 5 年
	次
	250 
	
	

	209 
	主控主板
	质保期满第 6 年
	块
	75 
	
	

	210 
	搓纸轮 +分页垫套装（含更换服
务）
	质保期满第 5 年
	套
	75 
	
	

	211 
	激光打印机硒鼓更换（年度耗材
+服务）
	质保期满第 5 年
	个
	100 
	
	

	212 
	打印机主板故障维修
	质保期满第 5 年
	次
	100 
	
	

	213 
	打印机进纸机构维修调试
	质保期满第 5 年
	次
	104 
	
	

	214 
	电脑硬盘更换及数据迁移
	质保期满第 5 年
	次
	40 
	
	

	215 
	电脑内存升级更换服务
	质保期满第 5 年
	根
	22 
	
	

	216 
	办公键盘鼠标套装更换
	质保期满第 5 年
	套
	8 
	
	

	217 
	电脑整机除尘保养（年度）
	质保期满第 5 年
	次
	325 
	
	

	218 
	监控摄像头镜头清洁调试（年度）
	质保期满第 5 年
	次
	20 
	
	

	219 
	监控录像机硬盘更换（4T 监控
盘）
	质保期满第 5 年
	块
	100 
	
	

	220 
	监控录像机系统调试维修
	质保期满第 5 年
	次
	100 
	
	

	221 
	监控线路故障排查检修（年度）
	质保期满第 5 年
	次
	32 
	
	

	222 
	废墨收集垫
	质保期满第 5 年
	块
	90 
	
	

	223 
	12V 监控电源适配器（室外）
	质保期满第 10 年
	个
	5 
	
	

	224 
	维修显示器
	质保期满第 5 年
	次
	50 
	
	

	225 
	更换奔图原装搓纸轮
	质保期满第 7 年
	个
	115 
	
	

	226 
	更换得力打印机定影器
	质保期满第 7 年
	个
	95 
	
	

	227 
	更换针式打印机打印头
	质保期满第 7 年
	次
	93 
	
	

	228 
	更换主板电池
	质保期满第9 年
	次
	2 
	
	

	229 
	更换色带
	质保期满第 7 年
	次
	100 
	
	

	230 
	维修电脑
	质保期满第9 年
	次
	358 
	
	

	231 
	维修打印机
	质保期满第 7 年
	次
	103 
	
	

	232 
	维修复印机
	质保期满第 5 年
	次
	400 
	
	

	233 
	台式电脑系统重装与日常维护（年
度）
	质保期满第 5 年
	次
	320 
	
	

	234 
	内存条更换/升级
	质保期满第 5 年
	个
	25 
	
	

	235 
	机械硬盘/固态硬盘更换
	质保期满第 5 年
	块
	38 
	
	

	236 
	路由器配置与日常维护
	质保期满第 5 年
	次
	100 
	
	

	237 
	打印机维修与耗材更换
	质保期满第 5 年
	次
	90 
	
	

	238 
	显示器故障维修
	质保期满第 5 年
	次
	50 
	
	

	239 
	机房日常巡检与维护
	质保期满第 5 年
	次
	350 
	
	

	240 
	废墨收集垫
	质保期满第 5 年
	块
	90 
	
	

	241 
	恢复优盘、硬盘数据
	质保期满第9 年
	次
	40 
	
	

	242 
	维修监控
	质保期满第 10 年
	次
	20 
	
	

	243 
	维修网络(专、外)
	质保期满第 5 年
	次
	38 
	
	

	244 
	维修电脑主板
	质保期满第9 年
	次
	250 
	
	

	245 
	复印机维修费
	质保期满第 5 年
	次
	300 
	
	

	246 
	维修更换针式打印机打印头
	质保期满第 7 年
	个
	95 
	
	

	247 
	复印机纸盒传感器
	质保期满第 5 年
	个
	360 
	
	

	248 
	惠普打印机进纸组件
	质保期满第 7 年
	个
	105 
	
	

	249 
	电脑主机电源
	质保期满第9 年
	个
	360 
	
	

	250 
	投影仪
	质保期满第 5 年
	台
	300 
	
	

	251 
	256g 硬盘
	质保期满第 5 年
	块
	20 
	
	

	252 
	16G 内存条
	质保期满第 5 年
	根
	25 
	
	

	253 
	扫描仪
	质保期满第 5 年
	台
	80 
	
	

	254 
	SNAC 台式电脑F9982A及主机维修
	质保期满第 5 年
	台
	400 
	
	

	255 
	联想A17195HE3电脑及主机维修
	质保期满第 5 年
	台
	400 
	
	

	256 
	联想A20-520 电脑一体机主板维修
	质保期满第 5 年
	台
	320 
	
	

	257 
	联想H17195HV0电脑及主机维修
	质保期满第 5 年
	台
	350 
	
	

	258 
	联想 L197wA电脑及主机维修
	质保期满第 5 年
	台
	70 
	
	

	259 
	联想LS2023wC 电脑及主机维修
	质保期满第 5 年
	台
	70 
	
	

	260 
	联想S27i-10 电脑及主机维修
	质保期满第 5 年
	台
	70 
	
	

	261 
	联想扬天S4150-00 电脑一体机主板维修
	质保期满第 5 年
	台
	300 
	
	

	262 
	易美逊电脑及主体维修
	质保期满第 5 年
	台
	75 
	
	

	263 
	联想微型计算机主板
	质保期满第 5 年
	台
	300 
	
	

	264 
	联想微型计算机主板
	质保期满第 5 年
	台
	300 
	
	

	265 
	联想微型计算机主板
	质保期满第 5 年
	台
	300 
	
	

	266 
	联想微型计算机主板
	质保期满第 5 年
	台
	75 
	
	

	267 
	联想微型计算机主板
	质保期满第 5 年
	台
	300 
	
	

	268 
	联想微型计算机主板
	质保期满第 5 年
	台
	300 
	
	

	269 
	联想微型计算机主板
	质保期满第 5 年
	台
	300 
	
	

	270 
	联想微型计算机主板
	质保期满第 5 年
	台
	75 
	
	

	271 
	联想微型计算机主板
	质保期满第 5 年
	台
	75 
	
	

	272 
	想微型计算机-扬天S4250-00
	质保期满第 5 年
	台
	300 
	
	

	273 
	得力黑白激光多功能一体机主板维
修
	质保期满第 5 年
	台
	160 
	
	

	274 
	药品溯源一体机维修
	质保期满第 5 年
	台
	325 
	
	

	275 
	brother 高速黑白激光打印机墨盒维修
	质保期满第 5 年
	个
	20 
	
	

	276 
	色带架维修
	质保期满第 5 年
	个
	200 
	
	

	277 
	色带架维修
	质保期满第 5 年
	个
	200 
	
	

	278 
	佳能 G1810 色带架
	质保期满第 5 年
	个
	100 
	
	

	279 
	RICOH MP2014 主板维修
	质保期满第 5 年
	台
	600 
	
	

	280 
	得力打印机主板
	质保期满第 5 年
	支
	100 
	
	

	281 
	得力打印机主板
	质保期满第 5 年
	支
	75 
	
	

	282 
	得力打印机主板
	质保期满第 5 年
	支
	75 
	
	

	283 
	惠普 M1005主板维修
	质保期满第 5 年
	块
	150 
	
	

	284 
	惠普打印机主板
	质保期满第 5 年
	支
	100 
	
	

	285 
	惠普打印机主板
	质保期满第 5 年
	支
	100 
	
	

	286 
	Panasonic
投影仪
	质保期满第 5 年
	台
	300 
	
	

	287 
	搓纸轮 +分页垫套装（含更换服
务）
	质保期满第 6 年
	套
	75 
	
	

	288 
	搓纸轮 +分页垫套装
	质保期满第8 年
	套
	100 
	
	

	289 
	废墨收集垫
	质保期满第 5 年
	块
	100 
	
	

	290 
	维修液晶屏
	质保期满第 5 年
	次
	50 
	
	

	291 
	维修激光器
	质保期满第 5 年
	次
	75 
	
	

	292 
	维修打印机主板
	质保期满第 5 年
	次
	100 
	
	

	293 
	维修打印机打印头
	质保期满第 5 年
	次
	73 
	
	

	294 
	维修打印机电源板
	质保期满第 5 年
	次
	70 
	
	

	295 
	维修显示器电源板
	质保期满第 5 年
	次
	55 
	
	

	296 
	整套定影总成 (拆机 /
全新)
	质保期满第 6 年
	套
	70 
	
	

	297 
	加热片 /热敏电阻
	质保期满第 6 年
	个
	75 
	
	

	298 
	搓纸轮 +分页垫套装
	质保期满第 6 年
	套
	100 
	
	

	299 
	整套定影总成 (拆机)
	质保期满第8 年
	套
	65 
	
	

	300 
	整套定影总成 (拆机)
	质保期满第 6 年
	套
	65 
	
	

	301 
	加热片 /热敏电阻
	质保期满第 6 年
	套
	80 
	
	

	302 
	加热片 /热敏电阻
	质保期满第8 年
	个
	80 
	
	

	303 
	整套定影总成 (拆机 / 全新)
	质保期满第 6 年
	套
	65 
	
	

	304 
	加热片  热敏电阻
	质保期满第 6 年
	个
	70 
	
	

	305 
	搓纸轮 +分页垫套装
	质保期满第 6 年
	套
	80 
	
	

	306 
	维修兼容喷头 L313
	质保期满第8 年
	次
	80 
	
	

	307 
	L803 喷头
	质保期满第 5 年
	个
	140 
	
	

	308 
	维修红外灯板
	质保期满第 10 年
	次
	5 
	
	

	309 
	一体机主板维修更换
	质保期满第 5 年
	块
	150 
	
	

	310 
	显示器主板维修更换
	质保期满第 5 年
	块
	50 
	
	

	311 
	打印机激光器更换维护
	质保期满第 5 年
	个
	100 
	
	

	312 
	网络交换机调试与维修
	质保期满第 5 年
	次
	40 
	
	

	313 
	检测维修电子屏
	质保期满第 5 年
	次
	100 
	
	

	314 
	废墨收集垫
	质保期满第 5 年
	块
	100 
	
	

	315 
	联想固态硬盘维修
	质保期满第 5 年
	个
	15 
	
	

	316 
	联想固态硬盘维修
	质保期满第 5 年
	个
	20 
	
	

	317 
	喷墨打印机开关
	质保期满第 5 年
	个
	75 
	
	

	318 
	喷墨打印机喷头
	质保期满第 5 年
	个
	75 
	
	

	319 
	路由器
	质保期满第 5 年
	台
	30 
	
	

	320 
	电脑显卡
	质保期满第 5 年
	个
	100 
	
	

	321 
	网络切换器
	质保期满第 5 年
	个
	10 
	
	

	322 
	打印切换器
	质保期满第 5 年
	个
	10 
	
	

	323 
	打印机开关电源
	质保期满第 5 年
	个
	90 
	
	













标项四：

	三
	软件运维
	
	
	
	
	

	序号
	项目名称
	运维明细
	单位
	单价
（元）
	投标单价
（元）
	备注

	1 
	财务软件系统运维
	1.运行监控： 定期检查财务系统运行状态
2.定期备份：制定和改进备份策略和方案，备份可用性测试
3.软件使用支持：解答用户关于财务系统的使用问题，指导用户操作等；应用系统中用户帐号和权限的创建、分配、调整等
4.财务业务指导：解答用户在日常财务业务处理过程中遇到的相关问题
5.故障排除：应用系统故障响应、排查、诊断和处理等
6.财务数据调整：按照用户要求对系统中的数据进行修改校正等
7.财务年结： 年末协助用户进行账务结转，并生成新的财务年度期初数据
8.财务报表定制：按照用户要求制作财务报表模板
	套
	3531 
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	

































标项五：

	三
	软件运维
	
	
	
	
	

	序号
	项目名称
	运维明细
	单位
	单价
（元）
	投标单价
（元）
	备注

	1
	个税软件系统运维
	1. 申报监控：个税申报系统运行状态检查、 申报进度监控等
2.定期巡检：申报数据完整性检查、扣款情况核对分析等
3.调整优化：申报流程优化调整、计算逻辑优化、申报效率提升等
4.使用支持：解答员工关于个税申报的使用问题，指导专项附加扣除填报操作等
5.故障排除：个税申报异常响应、排查、诊断和处理等
6.需求管理：个税申报需求响应、分析整理、反馈和确认，整理申报需求清单等
7.数据备份和恢复：制定和改进申报数据备份策略和方案，备份可用性测试，申报数据恢复等
8.资料管理：个税申报资料清点清单
9.参数配置：个税申报参数配置和资源使用情况的管理
10.政策更新维护：个税政策法规更新跟踪、税率表更新维护、新政策落地执行等
11.专项附加扣除管理：专项附加扣除信息采集、 审核、更新维护、年度确认等
12.人员信息管理： 员工基础信息维护、入职离职人员申报状态变更与处理等
13.工资薪金核对：工资薪金数据与个税申报数据核对、差异分析与调整等
14.全年一次性奖金：年终奖个税计算方案选择、 申报数据准备与核对申报等
15.劳务报酬申报： 劳务报酬个税计算、申报数据整理与申报操作管理等
16.完税证明管理：完税证明开具、查询、下载与分发归档管理等
17.数据统计分析：个税申报数据统计、税负分析、报表编制与上报等
	



套
	



1644
	




	

	
	小计
	
	
	
	
	


















[bookmark: _Toc2062][bookmark: _GoBack]第六章  评标办法
为公正、公平、科学地选择中标单位，根据有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。
本办法适用于本招标文件规定项目的评审。
[bookmark: _Toc15885]一、总则
本项目采用综合评分法，满分100分。评标委员会根据商务技术、报价情况由各成员独立记名打分。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。
投标单位最终得分=商务技术分+报价分
[bookmark: _Toc26218]二、评审程序
2.1评审前
组织评标委员会签到、核对评委身份，推选评标委员会组长，由组长召集成员阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，了解采购项目基本情况、开标有关事项等。
2.2投标文件的资格、符合性审查
2.2.1开标（标书信息开启）后，招标人或代理机构首先依法对投标单位的资格文件进行审查，审查各投标单位的资格符合情况。招标人或代理机构对投标单位所递交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标单位所递交的资格证明材料不合法或与事实不符，招标人可取消其中标资格并追究投标单位的法律责任。
（1）“符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定”的证明文件；
（2）“未被'信用中国'、'中国政府采购网'列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的证明材料；
（3）“与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系”的证明材料；
（4）“非联合体”的证明材料；
（5）“落实政府采购政策需满足的资格要求”规定的证明文件；
（6）存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。
资格审查合格的投标单位不足三家的，项目不再进行评审。除采购任务取消情形外，招标人可选择以下方式之一处理：
（1）将本标项作废标处理，重新组织采购；
（2）按同级政府采购监督管理部门的审批意见采用其他采购方式组织采购。
2.2.2评标委员会对符合资格的投标单位的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
2.2.3《商务技术文件》存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：
（1）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“★”或“▲”的（如标注）的实质性要求条款的；
（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）方案的；
（3）投标报价总价超过所投标项最高限价，或分项投标单价超过第三章清单控制单价的；
（4）投标文件未按本招标文件《第二章投标单位须知及前附表》或《第五章投标文件格式》标注的要求进行盖章或签署的；
（5）投标文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；
（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；
（7）投标文件有效期不符合本招标文件要求的；
（8）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；
（9）参加同一合同项下政府采购活动的不同投标单位之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；
（10）存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。
2.3 投标文件的澄清、说明或补正
2.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政采云平台”在线询标的方式要求投标单位在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标单位澄清、说明或补正时间为30分钟。
2.3.2投标单位的澄清、说明或者补正应当通过“政采云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标单位的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
2.3.3对招标文件作出的实质性变动是招标文件的有效组成部分，评标委员会通过“政采云平台”在线询标的方式同时通知所有参加投标的投标单位。
2.3.4上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政采云平台”在线进行的，将采用书面（含邮件）形式进行。
2.4 投标文件的错误修正
2.4.1《投标文件》报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）《投标文件》中投标函与投标文件中相应内容不一致的，以投标函为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以投标函（报价函）的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
备注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按本章节第2.3.2款的规定经投标单位确认后产生约束力，投标单位不确认的，其投标无效。
2.4.2对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。
2.4.3《投标文件》要求提供正、副本时，正、副本内容不一致的，以正本为准。
2.5 投标文件的评价、评分
2.5.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对资格、符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评价与评分。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标单位的投标文件进行评价，并汇总每个投标单位的得分。
2.5.2对代理机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低情形的，评标委员会组长应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。
2.6 修改评审结果
2.6.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
2.6.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。
2.7 投标单位排序及推荐中标候选人
评标委员会根据以下规定确定投标单位排名并推荐中标候选人。
2.7.1评标委员会根据各投标单位的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：
（1）综合得分相同的，按报价低的优先原则确定排名；
（2）综合得分和报价均相同的，按技术指标得分从高到低确定排名；
（3）综合得分、报价和技术指标得分均相同的，由评标委员会全体成员记名投票，按少数服从多数的原则确定排名。
2.7.2根据最终得分排序，通过书面评标报告的形式，向招标人推荐综合得分由高到低顺序推荐3名以上中标候选人。
2.8 起草、签署评标报告
评审结束后，评标委员会将通过“政采云平台”起草评标报告，评标委员会成员应当在评标报告上签字（或加注电子签章），对自己的评审意见承担法律责任。对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。
2.9 重新评审
评标报告签署后，招标人或者招标代理机构发现存在下列情形之一的，将组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，将书面报告同级财政部门：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
[bookmark: _Toc10171]三、评分标准
本项目按标项分别制定评分标准，评分标准明细见下列各表。评分标准中的“以上”“以下”“不少于”“不低于”均含本数；“每提供1个/类”按累计计算，最高不超过该项分值。
[bookmark: _Toc10300]四、其他评审事项规定
4.1 串通投标的认定
4.1.1在评审过程中发现以下情形，被视为串通投标的：
（1）不同投标单位的投标文件由同一单位或个人编制；
（2）不同投标单位委托同一单位或个人办理投标事宜；
（3）不同投标单位的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；
（4）不同投标单位的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标单位的投标文件的MAC和IP重复（以政采云平台认定为准）。
4.1.2投标单位应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标单位的竞争行为，不得损害招标人或者其他投标单位的合法权益。在评审过程中，发现投标单位有上述串通投标情形的，投标无效，并书面报告本级财政部门。
4.2 投标单位违法等重大事项的处理
投标单位有下列情形之一的，投标无效且将《投标文件》、《询标记录》等报同级政府采购监管部门或有关职能部门查处：
（1）未如实提供债权债务、重大违法记录、利害关系等信息，影响或者可能影响中标结果的；
（2）不遵循公平竞争原则、恶意串通、妨碍其他投标单位的竞争、损害招标人或其他投标单位合法权益的；
（3）政府采购活动中存在违法行为的；
（4）其他严重干扰招投标秩序的行为。
4.3 评审中合格投标单位不足法定数量的处理
公开招标的采购项目，在评审过程中，若某个标项的有效投标单位不足三家的，除采购任务取消情形外，招标人可选择以下方式之一处理：
（1）将本标项作废标处理，重新组织招标；
（2）按同级政府采购监督管理部门的审批意见采用其他采购方式组织招标。
4.4 废标适用情形
在招标采购中，出现下列情形之一的，项目将予以废标：
（1）符合专业条件的投标单位或者对招标文件作实质响应的投标单位不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标单位的报价均超过了采购预算（最高限价），招标人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
4.5 可中止电子交易活动的情形
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动：
（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；
（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，将重新采购。


标项一、标项二、标项三：
评分标准明细

	评审因素
	评审标准

	分值构成
	商务部分34.0分

	
	技术部分36.0分

	
	报价得分30.0分

	技术部分
	供货及维修实施方案（16分）

	投标单位针对所投标项分院范围编制供货及维修实施方案，含以下4个子项，每子项4分：
（1）分院分布与设备（耗材）需求分析：提供所投标项分院在用设备型号、数量及耗材适配清单，并与第三章清单逐项对应；
（2）供货组织与配送流程：订单受理、备货、配送、交接签收环节完整，明确常用耗材2个工作日、非常用耗材5个日历日、紧急需求4小时的送达时限；
（3）维修作业流程与工单管理：报修受理、响应、到场、修复、回访环节完整，明确30分钟响应、4小时到场、一般故障24小时修复、重大故障48小时修复节点及工单闭环要求；
（4）重点难点分析及应对措施：结合本项目实际列出不少于3项重点难点，并逐项提出可落地措施。
评分：每有一处缺陷扣 1 分，扣完为止。
缺陷是指以下情形中的任意一项：内容前后不一致；前后逻辑错误；项目及工作的理解片面主观；方案内容不清晰或交叉混乱；方案内容与项目内在需求有漏项；衔接时效性差无法及时解决问题等。

	
	库存管理方案（8分）

	（1）院内周转库及自有仓库设置方案（位置、面积、货架、安全措施），2分；
（2）出入库登记规则与账实相符措施（单据、盘点频次、差异处理），2分；
（3）用量测算方法与安全库存设定（测算依据、安全库存天数、补货点），2分；
（4）缺货预警与补货机制（预警线、补货时限、断供应急措施），2分。
评分：每子项内容完整可行得2分，内容笼统或部分缺失每有一处缺陷扣 1 分，扣完为止。
缺陷是指以下情形中的任意一项：内容前后不一致；前后逻辑错误；项目及工作的理解片面主观；方案内容不清晰或交叉混乱；方案内容与项目内在需求有漏项；衔接时效性差无法及时解决问题等。

	
	应急处理方案 (6分)
	（1）应急组织架构、7×24小时联系人及通讯保障，1.5分；
（2）断供、缺货、设备集中故障等场景的处置流程、响应时限及升级机制，1.5分；
（3）替代耗材、备用设备保障措施，1.5分；
（4）应急演练计划与复盘改进机制，1.5分。
评分：每有一项缺陷扣 0.5分，扣完为止，缺项不得分。
注：缺陷是指以下情形中的任意一项：内容前后不一致；前后逻辑错误；项目及工作的理解片面主观；方案内容不清晰或交叉混乱；方案内容与项目内在需求有漏项；衔接时效性差无法及时解决问题等。 

	
	质量保证及退换货方案（6分）

	（1）到货验收标准及不合格品处理流程，2分；
（2）质量问题判定标准与退换时限（2日内完成更换），2分；
（3）备用机（备用设备）提供条件、数量及流程，2分。
评分：每子项内容完整、时限明确得2分，内容笼统得1分，缺失不得分。
评分：每有一项缺陷扣 1 分，扣完为止，缺项不得分。
注：缺陷是指以下情形中的任意一项：内容前后不一致；前后逻辑错误；项目及工作的理解片面主观；方案内容不清晰或交叉混乱；方案内容与项目内在需求有漏项；衔接时效性差无法及时解决问题等。 

	商务部分
	服务团队配置（4分）

	（1）项目负责人1名，具备3年以上同类项目管理经验，1分；
（2）专职服务人员不少于2名（含现场服务人员1名），并提供近6个月任意一个月社保缴纳证明，1分；
（3）服务人员具备打印（复印）设备维修能力的证明（职业资格证书、职业技能等级证书或设备厂家培训证书），1分；
（4）人员替补方案与稳定性保障措施，1分。
评分：每子项满足得1分，证明材料不全或缺失的不得分。

	
	档案与报表管理（4分）

	（1）耗材出入库、维修工单、旧件回收三类台账样式，2分；
（2）月度报表内容及报送时限（每月5日前），1分；
（3）档案保存期限、调阅与移交机制，1分。
评分：每子项内容完整得该项分值，缺失或不符合要求不得分。

	
	同类项目业绩（8分）

	2021年10月1日以来（以合同签订时间为准）承担的信息化耗材供货或打印（复印）设备维修（维护）服务项目，每提供1个得2分，最高8分。
证明材料：合同关键页（首页、服务内容页、金额页、签章页）及验收（或用户）证明；材料不全、供方名称与投标单位不一致或不能证明为同类项目的，不计分。

	
	耗材质量检测报告（6分）

	对第三章清单中“感光鼓组件”“墨粉盒”“墨粉/碳粉”“墨水”“色带架/色带芯”五类耗材，提供第三方检测机构出具、带CMA或CNAS标识的检测报告（检测项目至少包含打印页数、图像密度、底灰），每类得1.2分，最高6分。
报告须在有效期内，并提供查询网址及查询截图，否则该类别不计分。

	
	供应链与渠道保障（6分）

	所投主要耗材（第三章清单前五类）具有制造商或省级以上代理商出具的授权（供货）证明，每类得1.2分，最高6分；无授权但能提供正规进货凭证（进货合同或发票）的，每类得0.6分。
证明材料须加盖投标单位公章，授权链不完整的不计分。

	
	培训与技术支持（3分）

	提供面向使用科室的耗材安装、日常维护培训方案，承诺服务期内每年不少于2次现场培训并附培训计划的，得3分；仅作承诺未提供培训计划的，得1分；未提供不得分。

	
	人员稳定与服务保障（3分）

	（1）承诺项目服务人员未经招标人书面同意不更换，并明确替补人员到岗时限不超过5个工作日的，得2分；
（2）承诺招标人要求更换不合格人员时5个工作日内更换到位的，得1分。
须提供书面承诺，未提供的不得分。

	投标报价
	投标报价得分 (30.0分)
	投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 
分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

	
	
	异常低价审核程序启用情形
（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应) 审查程序：可以结合具体项目实际情况，提高以下第1项至第3项中启动异常低价投标(响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（5）相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）异常低价审查的程序：
评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
招标单位、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。



其他说明：

	序号
	评审项目
	评分标准

	政府采购价格折扣优惠政策说明
	中小企业（注：本项目专门面向中小企业采购，故对中小企业不再执行价格扣除）
	根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业须按照招标文件格式提供《中小企业声明函》（详见第八部分 投标文件格式）。

	
	
	根据财政部发布的《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对符合本办法规定的小微企业报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

	
	
	在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，享受《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定的中小企业扶持政策；
依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

	
	监狱企业
	根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，能够提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”的监狱企业，视同小型、微型企业。

	
	福利企业
	根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。






标项四、标项五：
评分标准明细

	评审因素
	评审标准

	分值构成
	商务部分12.0分

	
	技术部分68.0分

	
	报价得分20分

	技术部分
	一、项目理解与现状分析（14分）

	1.所投标项系统现状与运维对象清单（模块、用户数、接口、部署方式），3分；
2.运维服务边界界定（明确质保范围内事项，以及不属于运维范围的新增开发、硬件更换等事项），3分；
3.运维风险识别及应对措施：至少识别数据安全、版本升级、政策适配、期末业务高峰4类风险，并逐条提出可落地措施，4分；
4.与招标人现有业务流程及管理制度的衔接说明，4分。
评分：每子项内容完整、与本标项系统实际相符得该项满分；内容基本相符但表述笼统得该项分值的60%；缺失或缺陷每有一处扣该项分值的20%，扣完为止。
缺陷是指以下情形中的任意一项：内容前后不一致；前后逻辑错误；项目及工作的理解片面主观；方案内容不清晰或交叉混乱；方案内容与项目内在需求有漏项；衔接时效性差无法及时解决问题等。

	
	二、运维实施方案（22分）

	1.日常巡检制度（频次、内容、记录表单、巡检报告），4分；
2.故障分级与响应处置流程（分级标准、30分钟响应、2小时解决、4小时到场、24小时修复、闭环签认），6分；
3.版本升级与补丁管理（升级前备份、招标人书面确认、升级记录与回退方案），4分；
4.数据备份与恢复（每日增量、每月全量、保存3年、恢复演练），5分；
5.年度结账（标项四）／汇算清缴（标项五）等年度专项工作支持方案，3分。
评分：每子项内容完整、节点与时限明确得该项满分；缺1个要素扣该项分值的20%，要素内容有缺陷每有一处扣该项分值的10%，扣完为止；
缺陷是指以下情形中的任意一项：内容前后不一致；前后逻辑错误；项目及工作的理解片面主观；方案内容不清晰或交叉混乱；方案内容与项目内在需求有漏项；衔接时效性差无法及时解决问题等。

	
	三、数据安全与备份恢复保障方案（14分）
	1.账号与权限管理（最小授权、审批、离岗回收），4分；
2.运维操作留痕与审计（日志留存期限、审计频次、异常处置），4分；
3.数据导出、传输、存储管控（审批、加密、脱敏），3分；
4.保密协议签订与人员保密教育，3分。
评分：每子项内容完整、措施可落地得该项满分；内容笼统得该项分值的60%；缺失或缺陷每有一处扣该项分值的20%，扣完为止。
缺陷是指以下情形中的任意一项：内容前后不一致；前后逻辑错误；项目及工作的理解片面主观；方案内容不清晰或交叉混乱；方案内容与项目内在需求有漏项；衔接时效性差无法及时解决问题等。

	
	四、应急处理预案（10分）

	针对以下5类场景编制预案，每类2分：系统整体不可用；数据损坏或丢失；政策变更导致系统功能异常；期末结账（申报期）业务高峰；网络安全事件。
每个场景须写明触发条件、处置步骤、人员分工、恢复（解决）时限，缺1项扣0.5分；未覆盖该场景或有缺项每一处扣0.5分，扣完为止。
缺陷是指以下情形中的任意一项：内容前后不一致；前后逻辑错误；项目及工作的理解片面主观；方案内容不清晰或交叉混乱；方案内容与项目内在需求有漏项；衔接时效性差无法及时解决问题等。

	
	五、培训与技术服务支撑（8分）

	1.年度培训计划（每年不少于2次，含培训对象、内容、方式、考核），3分；
2.日常咨询答疑渠道及响应时限（电话、工作群、工单等），3分；
3.月度巡检报告、季度运维报告、年度运维总结的输出要求与主要内容，2分。
评分：每子项内容完整得该项分值，缺失（陷）或不符合每有一处扣1分，扣完为止。
缺陷是指以下情形中的任意一项：内容前后不一致；前后逻辑错误；项目及工作的理解片面主观；方案内容不清晰或交叉混乱；方案内容与项目内在需求有漏项；衔接时效性差无法及时解决问题等。

	商务部分
	（一）项目运维团队配置（8 分）
	拟投入本项目专职人员：项目负责人1名（3分）、系统运维工程师1名（2分）、数据库（或业务支撑）工程师1名（2分）、专职服务人员1名（1分），共8分。
每人须提供：简历、身份证明、相应能力证明（项目负责人须提供同类项目任命文件或合同页）；缺1人扣对应分值，证明材料不全的该项不得分。中标后未经招标人书面同意不得更换。

	
	（二）业绩情况（4 分）
	2021年10月1日以来（以合同签订时间为准）承担过财务软件（或个税、税务软件）系统运维服务项目，每提供1个得2分，最高4分。
证明材料：合同关键页（首页、服务内容页、签章页）及验收（或用户）证明；材料不全或不能证明为同类项目的不计分。

	投标报价
	投标报价得分 (20.0分)
	投标报价分=(评标基准价／投标报价)×20%×100 
分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

	
	
	异常低价审核程序启用情形
（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应) 审查程序：可以结合具体项目实际情况，提高以下第1项至第3项中启动异常低价投标(响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（5）相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）异常低价审查的程序：
评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
招标单位、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。



其他说明：

	序号
	评审项目
	评分标准

	政府采购价格折扣优惠政策说明
	中小企业（注：本项目专门面向中小企业采购，故对中小企业不再执行价格扣除）
	根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业须按照招标文件格式提供《中小企业声明函》（详见第八部分 投标文件格式）。

	
	
	根据财政部发布的《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对符合本办法规定的小微企业报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

	
	
	在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，享受《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定的中小企业扶持政策；
依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

	
	监狱企业
	根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，能够提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”的监狱企业，视同小型、微型企业。

	
	福利企业
	根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。
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