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投标人风险提示

根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，投标人在投标、合同签订、履约等政府采购环节应秉承诚实信用原则，实事求是，依法依规。代理机构（或采购人）对投标人的下列违法行为依法追究法律责任：

投标人提供虚假材料或虚假响应的，将依法没收投标保证金，并根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。验收时，如验收不合格，将通知整改，复验后仍不合格的，视为虚假响应。

中标投标人无正当理由不与采购人签订采购合同的，将依法没收投标保证金，并根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

中标投标人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，将按照合同约定追究违约责任。
第一部分  投标邀请
一、项目概况：

乡宁县医疗集团“乡宁县紧密型县域医共体建设升级版项目（信息化设备）”招标项目的潜在投标人应在登录山西省政府采购网（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）政采云平台线上获取获取招标文件，并于2026年11月12日 09:30（北京时间）前递交投标文件。

二、项目基本情况：

1.项目编号：1410292026AGK00117

2.项目名称：乡宁县医疗集团“乡宁县紧密型县域医共体建设升级版项目（信息化设备）”       

3.预算金额（元）：3749783.76

4.最高限价（元）：3749783.76

5.采购需求：

    标项一：
标项名称: 乡宁县医疗集团“乡宁县紧密型县域医共体建设升级版项目（信息化设备）”
     数量:  
     预算金额（元）：3749783.76
     简要规格描述或项目基本概况介绍、用途： 参数要求附后   
     备注：

6.合同履约期限：标项 1 ：合同签订后1个月内交货

7.本项目（否）接受联合体投标。

三、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：包1 ：无；

3、本项目的特定资格要求：无。
四、获取招标文件：

1.时间：2026年10月23日至2026年10月30日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。      

2.地点：登录山西省政府采购网（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）政采云平台线上获取。

3.方式：在线获取。       

4.售价（元）：0 。

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1.提交投标文件截止时间：2026年11月12日 09:30（北京时间）        

2.投标地点（网址）：电子投标文件需在政采云平台投标客户端（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/sxCategory15/sxCategory202/sxCategory20201/327.html）完成上传     

3.开标时间：2026年11月12日 09:30        

4.开标地点：山西省临汾市乡宁县政府采购中心开标一室(财政局二楼212房间）。

六、公告期限：

1、自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜：

1、有关本次采购项目的商务、服务、技术参数、资质要求及评分标准等相关事项请与采购单位联系，采购单位负责解释答疑。

2、针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。

3、代理费支付方式： 无需代理费 。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名     称：乡宁县医疗集团         

地     址：乡宁县迎旭东街210号          

联系方式：0357-6033377

2、采购代理机构信息

名    称：乡宁县政府采购中心
地　　址：乡宁县迎旭西街20号

联系方式：0357-6866609

3.采购代理机构信息

项目联系人：周女士

电       话：0357-6866609

第二部分 投标人须知

一、总   则

1．适用范围

1.1本《招标文件》适用于本次招标活动的全过程。

2．定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人系指乡宁县医疗集团。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构系指组织本次招标活动的乡宁县政府采购中心。
2.3 “投标人”指符合本招标文件规定并参加投标的投标人。

2.4“潜在投标人”指符合本招标文件各项规定的合格投标人。

2.5“评审小组”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和相关法律、法规组建并依法依规履行其职责和义务的机构。

2.6“货物”指投标人制造或组织符合本招标文件要求的货物。按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）的有关规定，本招标文件涉及的所有采购内容除特别标注为“可接受进口产品”外，均必须采购国产产品。进口产品特指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”。

2.7 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(2022年印发)。

2.8 “服务”指除货物以外规定由投标人承担的与货物有关的辅助服务，比如运输、保险以及其他的伴随服务，比如安装、调试、技术援助、培训和合同中规定由投标人承担的其他义务。
3．合格投标人的条件

3.1具有本项目生产、制造、加工、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内投标人。

3.2投标人必须是已在中国境内依法登记注册的投标人。

3.3投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件。

3.4提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人；评审得分相同的，由评标委员会按照优先低价原则，选择报价较低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人；评审得分相同且报价相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.5如项目为非单一产品采购项目，货物需求及相关技术要求注明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌完全相同的，按前款规定处理。

3.6投标人应独立于采购人，不得直接或间接地与采购人为采购本次招标的货物进行设计、编制技术规格和其它文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。

4.现场勘察


4.1如招标文件对现场勘察有要求，所有已登记并获取了招标文件的投标人需到现场勘察；是否勘察现场，投标人均应当将相关的因素作为投标所应当考虑或依据的因素。

4.2勘察现场的费用由投标人自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。

4.3采购人不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，投标人不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

5.政府采购政策（如涉及的话）

（一）本项目涉及进口产品的要求：所投货物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）字样的，均必须采购国产产品。

（二）本项目涉及节能产品、环境标志产品的要求：

凡涉及最新公布的《节能产品政府采购品目清单》标注“★”的政府强制采购节能产品，投标人须提供所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。所投货物中有最新公布的《节能产品政府采购品目清单》中强制采购产品以外的其他节能产品将给予加分。

所投货物中有最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中产品的将给予加分。

所投货物中有节能产品的，须如实填写节能产品明细表；所投货物中有环境标志产品的，须如实填写环境标志产品明细表。

（三）本项目涉及正版软件的要求：本项目采购的货物中如包含计算机，必须预装正版操作系统软件产品；项目中所采购的其它软件必须为正版软件。

（四）本项目涉及信息安全产品的要求：所投货物中如含有财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》中的产品（8类13项），提供中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

（五）中小微企业参加本项目投标要求：

依据财政部、工业和信息化部《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库[2020]46号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）、工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定，投标人提供的货物由小型或微型企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标，并按规定提交符合要求的《中小企业声明函》的，评标委员会对符合规定的小微企业报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

注：1.投标人按规定在投标文件中提供《中小企业声明函》的，应对声明的真实性负责。若提供虚假材料谋取中标、成交的，按照《中华人民共和国政府采购法》有关条款处理，并记入投标人诚信档案。

2. 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.投标人提供的货物既有小微企业制造货物，也有大型、中型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
（六）持残疾人福利单位评审要求。

依据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

注：符合条件的残疾人福利性单位在本项目采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。若提供虚假材料谋取中标、成交的，按照《中华人民共和国政府采购法》有关条款处理，并记入投标人诚信档案。

（七）支持监狱企业发展评审要求。

依据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

注：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

如接受联合体投标，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业，享受价格折扣优惠政策；联合体中有大中型企业也有小微企业，且联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价给予5%的折扣。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业存在直接控股、管理关系的，不享受价格折扣优惠政策。

（九）对本国产品的支持政策：

本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，按照招标文件要求提供《符合本国产品标准的声明函》依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（十）政府绿色采购有关事项

（1）依据《山西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关事项的通知》，对实施强制采购或执行强制性绿色采购标准的品目，不接受非强制采购产品。对于优先采购的绿色产品，根据招标文件要求提供《绿色采购优先采购产品明细表》，给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。对中小微企业，严格落实政府采购优惠政策，同时享受绿色采购政策的价格扣除等评审优惠措施，分别计算，叠加执行。

（2）关于绿色建材：本项目中涉及的建筑材料属于《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准（2025年版）》明确为“必选类”的，投标人应当全部采购和使用符合相关标准的绿色建材。属于前述《需求标准》明确为“可选类”的，投标人自主选择使用性价比高的绿色建材产品，选用种类应不低于建筑项目所涉及的建材种类的40%。投标人在供货时应当出具所提供建材产品符合需求标准的证明性文件，包括国家统一推行的绿色建材产品认证证书，或符合需求标准的有效检测报告等。

（3）绿色数据中心建设：若本项目属于数据中心建设项目时，采购人应按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》有关要求实施相关采购活动。采购数据中心的相关设备、运维服务应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，大型、超大型数据中心应全部达到绿色数据中心要求。

（十一）涉及创新产品、创新服务的要求：

根据《政府采购支持创新产品和服务实施细则》（晋财购【2019】19号）文件精神，投标人投标产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，应按照招标文件格式提供《创新产品或创新服务明细表》，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》以及相关证明材料，在评审时，对创新产品和服务的价格给予6%的扣除，用扣除的价格参与评审。

（十二）涉及商品包装和快递包装的要求：

本文件列出商品包装和快递包装要求的，投标人应按照招标文件要求提供《商品包装和快递包装承诺》，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
6.通知

6.1对于本项目有关的通知，采购代理机构将以在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的形式进行送达，因投标人自身原因导致无法送达的，采购代理机构（或采购人）不因此承担任何责任，有关招标活动可以继续有效进行。

二、招标文件

7．招标文件的组成

7.1 招标文件用以阐明所需货物及服务要求，以及招标、投标程序和相应的合同条款。招标文件由下述六部分内容组成：

第一部分  投标邀请
第二部分  投标人须知

第三部分  评标原则

第四部分  采购需求

第五部分  合同原则

第六部分  投标文件格式

7.2对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

7.3投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

  7.4开标后评审小组将对报价投标人的信用信息进行查询，查询渠道为信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；截止时间为开标当日；查询内容为信用中国网失信被执行人记录情况、重大税收失信主体名单记录情况、政府采购不良行为记录情况和中国政府采购网上的政府采购严重违法失信行为信息记录情况；查询结果存在问题的将留存证据并对投标文件做无效响应处理。 

8．招标文件的澄清和修改

8.1对澄清的处理：采购代理机构（或采购人)对其认为需要澄清、修改或进行其它答复的，将以澄清、补充或补遗文件的方式进行（给予答复的澄清、补充或补遗文件中包括原提出的问题及问题的说明意见，但不包括问题的来源），采购代理机构将在山西政府采购网发布，请潜在投标人注意查看网站。

8.2采购代理机构（或采购人)主动进行的澄清、修改；采购代理机构（或采购人)无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件的方式进行澄清和修改。补充文件应当在提交投标文件截止之日前发出，若补充文件的内容可能影响投标文件的编制，需要为此调整投标文件提交截止时间的，采购代理机构将以在山西政府采购网发布变更（延期）公告的形式通知潜在投标人。

8.3采购代理机构（或采购人)澄清、修改及其它答复的效力：无论是否根据投标人的澄清、修改或进行其它答复的要求，采购代理机构（或采购人)一旦对招标文件做出澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，采购代理机构（或采购人)有关的补充文件，应当作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

8.4采购代理机构（或采购人)将视情况确定是否有必要安排所有已登记并领取了招标文件的潜在投标人踏勘现场，而无论采购代理机构（或采购人)是否安排踏勘现场，投标人均应当将相关的因素作为投标所应当考虑或依据的因素。

8.5采购代理机构（或采购人)将视情况确定是否有必要召开标前会。如果召开标前会，采购代理机构将向所有已登记并领取了招标文件的潜在投标人发出通知。

三、投标文件

9．投标文件的语言和计量单位

9.1投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）及投标人与采购代理机构（或采购人）就有关投标的所有来往函电均使用中文简体字。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

9.2计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

10．投标文件的组成及相关要求

10.1投标文件组成及编排顺序

＊资格审查部分

（1）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

A、提供投标人信用承诺书（须承诺符合要求、有效、完整）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务制度：

A、提供投标人信用承诺书（须承诺符合要求、有效、完整）。

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:

A、提供投标人信用承诺书（须承诺符合要求、有效、完整）。

（4）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

A、提供投标人信用承诺书（须承诺符合要求、有效、完整）。

（5）具有独立承担民事责任的能力：

A、提供投标人信用承诺书（（须承诺符合要求、有效、完整）；

B、提供投标人有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件（扫描件加盖投标人公章）；

C、投标函（以采购文件要求为准）。

商务资信：

A、投标人同类案例业绩（扫描件须加盖投标人公章）；

B、投标人信誉证明材料（扫描件须加盖投标人公章）；

C、服务保障材料（扫描件须加盖投标人公章）；

D、政策因素相关证明材料（扫描件须加盖投标人公章）。

＊技术部分


项目技术参数评价相关材料。

＊投标报价部分
报价一览表（见‘投标文件格式’）。

10.2投标文件规格幅面（A4），正文使用仿宋体四号字，按照招标文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码并按照“山西政府采购平台”要求提交（投标文件中复印件及彩色宣传资料等均须与投标文件正文一起逐页编排页码），为方便评标，投标文件中的各项表格必须按照招标文件第六部分格式要求制作。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由投标人承担。

10.3投标报价

（1）所有投标报价均以人民币元为计算单位。

（2）本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价，投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为无效投标。

（3）投标人必须按报价表（统一格式）填写，不得自行增减内容，并由法定代表人（负责人）或授权委托人签名（或签章）并加盖投标人公章，未按规定填写、签署、盖章将导致投标被拒绝。

（4）投标人对投标报价若有说明应在报价一览表显著处注明。

11．投标内容填写说明
11.1 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应。

11.2 投标人照搬照抄招标文件技术、商务要求，并未提供技术资料或提供资料不详的，评审小组有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，评审小组有权拒绝该投标。

11.3投标文件应严格按照招标文件要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整投标的投标文件，其投标有可能被拒绝。 

11.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评审小组对其中任何资料进一步审查的要求。

12.投标服务项目符合招标文件规定的证明文件

12.1 投标人应当提交其拟供的服务项目符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

12.2上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据。

13.投标文件的有效期
本项目投标有效期为提交投标文件截止日起120个自然日。有效期短于该规定期限的投标将被拒绝。

14．投标文件的签署及规定

14.1组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

14.2投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章，否则评审小组有权拒绝该投标。

14.3投标文件中所须盖章签字部分均应当采用CA电子签章。
14.4投标人应按招标文件要求提交投标文件。

投标人对本招标文件第六部分“投标文件格式”中提供格式的资料，必须按照样表格式制作，否则评审小组有权拒绝该投标。

14.5因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。
四、投标文件的递交

15.投标文件递交

15.1投标文件须按照招标文件规定的投标时间、方式提交。

16.投标文件的补充、修改和撤回

16.1投标人可以在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并以书面形式通知采购代理机构（或采购人）。补充、修改和撤标要求须经采购代理机构（或采购人）签字（或签章）确认，否则无效。
16.2投标人撤回投标的要求应由投标人法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或签章），补充、修改投标文件的书面材料，应当按照招标文件要求签字（或签章）、盖章，作为投标文件的组成部分。

16.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。

17.串通投标行为

17.1投标人有以下情形之一的，可认定其有串通投标行为，中标无效：

不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

不同投标人的投标文件相互混装；
法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。
五、评标程序和要求

18．组建评审小组
18.1采购代理机构（或采购人）根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评审小组，评审小组由采购人代表和技术、经济等方面的专家组成。

18.2采购代理机构（或采购人）根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评审小组，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评审小组由五人以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。

18.3采购代理机构（或采购人）就招标文件征询过意见的专家,不得作为评标专家参加评标，采购单位人员不得以专家身份参与评标，采购机构工作人员不得参加评标。评审小组成员与投标人存在利害关系的，应当回避。

19．评审程序
19.1评审须严格按照下列程序进行：

资格审查;

符合性审核；

（3）澄清补正；

（4）详细评审；

（5）推荐中标候选人。
20.资格审查

20.1招标文件要求的资格审查部分相关证明资料；

20.2本文件“投标人须知”第11条“投标文件的组成及相关要求”资格审查部分中，带*项要求的资格证明文件是否完整、有效，若有一项未提供或达不到检查标准，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正；

20.3联合体投标文件是否附有符合要求的联合体投标协议书，联合体投标协议书若未提供或达不到检查标准，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。
21.符合性审核

21.1审查标准：评审小组要审核投标文件是否实质上响应了招标文件的要求

（1）实质上响应的投标是指与招标文件的主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离。

（2）重大偏离（主要技术、商务要求）系指投标文件及服务方案不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。符合性审查内容：

商务资信部分

A、投标文件的组成及相关要求中带＊部分不全或无效的；

B、投标文件未按招标文件的规定签署、盖章的；

C、联合体投标文件未附联合协议的；

D、投标文件附有采购人不能接受的条件；

E、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

技术部分

A、投标项目技术参数全部符合招标文件采购需求。

价格部分

A、报价部分未超过采购项目预算。

（3）重大偏离不允许在开标后修正。

（4）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评审小组将予以拒绝，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

（5）投标文件的细微偏差（一般技术、商务要求）是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

21.2本次招标对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

（1）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字表示的为准。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的，应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

（3）调整后的数据应对投标人具有约束力，若投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

21.3评审小组对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

21.4除招标文件另有规定外，多家代理商参加同一品牌产品投标的，在统计投标人数量时，作为一个投标人计算。

22．投标的澄清
22.1评审小组有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评审小组专家共同签字。

22.2投标人必须按照评审小组通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或投标人代表的签字（或签章）认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评审小组可拒绝该投标。

22.3如评审小组一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评审小组应当通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，评审小组应当拒绝该投标。

23.详细评审

23.1评审小组只对资格性、符合性审核合格的投标文件进行评审打分，评审应严格按照招标文件中规定的评分标准和方法评审。

24.计算价格分
24.1根据下列规则和计算公式计算价格分

满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100

25.确定中标候选人

25.1将评委评分和投标人的报价得分汇总，根据汇总得分由高到低确定中标候选人（得分相同时，按投标报价得分顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术、服务得分顺序排列）送采购人确认。

26．评标过程保密

26.1开标之后，直到授予中标人合同止，凡是属于审核、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他与评标无关的人员透露。

27.关于投标人非实质性响应滞后发现的处理规则

27.1无论基于何种原因，各项本应做拒绝投标处理的情形，即便未被及时发现而使该投标人进入符合性审查、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，采购代理机构（或采购人）均有权决定或者经财政部门同意后取消该投标人的此前评议结果，或决定对该投标予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。

28．采购项目废标

28.1在评标过程中，评审小组发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人数量不足，导致进入实质性评审、打分阶段的投标人不足3家的；
（2）报价等于或低于项目采购预算的投标人不足3家的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

28.2采购项目废标后，评审小组应做出书面报告。

28.3废标后，采购代理机构将在刊登本次招标公告的媒体上发布废标结果公告。

28.4投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家，或在评标期间出现对招标文件作出实质投标的投标人不足三家的情形，采购代理机构（或采购人）将视情况报告财政部门，按财政部门答复的意见改为其它方式继续采购。

六、签订合同

29．中标通知

29.1中标人确定后，采购代理机构将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否知道中标结果。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标投标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

29.2采购代理机构（或采购人）对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

29.3中标通知书是合同的组成部分。

30．签订合同

30.1中标人在中标通知书发出之日起30日内必须与采购人签订政府采购合同，未在规定时间签订政府采购合同将按废标处理，重新开展政府采购活动。

30.2中标人应按照招标文件、中标人的投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

30.3中标人一旦中标，不得转包，未经采购人事先给予书面同意不得分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，采购人有权决定按照中标人中标后毁标、终止或解除合同等依约处理。

30.4违反相关规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

七、保密和披露

31．保密

31.1投标人自获取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

32．披露

32.1采购代理机构（或采购人）有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

32.2采购代理机构（或采购人）认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构（或采购人）无须事先征求投标人／中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人、中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

八、询问、质疑和投诉

33 .询问
33.1投标人依法提出的询问，采购代理机构（或采购人）将在3个工作日内做出答复。

34 .质疑

34.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（或采购人）提出质疑。投标人针对同一采购程序环节的质疑须在法定质疑期内一次性提出。
34.2投标人质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。
34.3投标人质疑时应当提交质疑书原件，质疑书应当包括下列主要内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。
34.4投标人为自然人的，应当由本人签字（或签章）；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字（或签章）。

34.5采购代理机构（采购人）自受理质疑之日起7个工作日内，对质疑事项作出答复，答复的内容不涉及商业秘密，并以书面形式通知质疑投标人及其他相关投标人。

34.6有下列情形之一的，属于无效质疑，可不予受理：

1、未在有效期限内提出质疑的；

2、质疑未以书面形式提出的；

3、所提交材料未明示属于质疑材料的；

4、质疑书没有法定代表人签署本人姓名（或签章）并加盖单位公章的；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名（或签章），但没有法定代表人特别授权的；

5、质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

6、质疑事项已经进入投诉或者行政复议或者诉讼程序的；

7、质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的；

8、其它不符合受理条件的情形。

34.7代理机构（或采购人）不得拒收质疑投标人在有效质疑期内发出的质疑函，应当在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

34.8投标人对招标过程、中标结果提出质疑的，代理机构（或采购人）可以组织原评标委员会协助答复质疑。
35. 投诉

35.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购代理机构（或采购人）提出质疑。对质疑答复不满意或者采购代理机构（或采购人）未在规定期限内做出答复的，质疑投标人可以在答复期满后十五个工作日内向乡宁县财政局政府采购股提起投诉。

35.2投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购代理机构（或采购人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

35.3投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合《政府采购质疑和投诉办法》的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

35.4投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

35.5投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

35.6投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实;

（2）提供虚假材料;

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

35.7质疑函和投诉书应当使用中文。质疑函和投诉书的范本（详见山西政府采购网）。
九、违约处罚

36．违约处罚

36.1有下列情形之一的，中标、成交结果无效，采购代理机构（或采购人）将提请政府采购监督管理部门，依据政府采购法律、法规的规定作出处理：

（1）开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标投标人不与采购人签订合同的；

（4）投标人与其他投标人或者采购代理机构（或采购人）恶意串通的；

（5）在评标期间，投标人企图影响采购代理机构（或采购人）或评审小组的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任；

（6）中标后未按本招标文件规定签约的；

（7）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

（8）投标人未按招标文件规定和合同约定履行义务的；

（9）法律法规规定的其他情形。

十、纪律和监督

37.对采购代理机构（或采购人）的纪律要求
37.1采购代理机构（或采购人）不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

38.对投标人的纪律要求

38.1投标人不得相互串通投标或者与采购代理机构（或采购人）串通投标，不得向采购代理机构（或采购人）或者评审小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

39.对评审小组成员的纪律要求
39.1评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评审小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标方法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

40.对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

40.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守、影响评标程序正常进行。

第三部分  评标原则

一、评标原则

评审小组在评标时，依据各项商务、技术、服务因素对投标人投标报价进行综合评价。

二、评标方法

本次评标采用综合评分法：

1、评审小组对投标文件进行符合性审核；

2、评审小组对审核合格的投标人进行评分；

3、根据汇总得分结果由高到底确定中标候选人（得分相同时，按投标报价得分顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术、服务得分顺序排列）；

4、政府采购评审中出现下列情形之一的，评审小组会应当启动异常低价投标（响应) 审查程序：

（1）低于平均值50%：投标(响应)报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值 ×50%;
（2）低于次低报价50%：投标(响应)报价低于通过符合性审查投标人投标（响应）报价 ×50%;

（3）低于最高限价45%：投标(响应)报价低于采购项目最高限价×45%;
（4）评审小组基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

注:可以结合具体项目实际情况，提高以上第（1）项至第（3）项中启动异常低价投标(响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

三、综合评分标准（见下表）
	评分标准

	一、商务资信部分：17分

	1、案例业绩：（0-12分）
合同案例须提供中标（成交）通知书、合同首页、合同金额所在页、签字盖章页、供货明细单及项目结算凭据（发票或银行划拨单）扫描件作为证明，每提供一个在提交投标文件截止日期三个年度内签署的类似项目合同案例得2分，否则不得分，最高12分。
2、政策因素（0-5分）
a、节能产品（0-2.5分）
货物（方案）中有最新公布的《节能产品政府采购品目清单》中强制采购产品以外的其他节能产品，每提供一项得0.5分，最高得2.5分，仅以提供的所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书为打分依据。
b、环境标志产品（0-2.5分）
货物（方案）中有最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中产品的，每提供一项得0.5分，最高得2.5分，仅以提供的所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书为打分依据。

	二、技术部分：53分

	1.满足招标文件要求的全部技术指标得14分。每一项主要技术参数不满足招标文件要求的，扣2分；扣完为止。
2.项目实施方案（15分）：
投标人针对本项目提供项目实施方案：包括但不限于：①安装计划进度；②人员配置和设施设备情况；③供货方案；④质量及服务保障措施；⑤安装、调试方案等。
每提供一项内容无缺陷的得3分，每项每有一处存在缺陷扣1分，不提供不得分，最高得15分。
注：“缺陷”是指技术方案内容生搬硬造；或引用标准错误；或技术参数表述错误；或内容不适用项目实际情况；或内容过于简单；或对采购需求理解混乱有驳于项目实施；或内容存在凭空想象与编造、工作组织无条理性、计划方法或实施步骤安排混乱、语义表述存在歧义、混乱、前后不一致等。
3.售后服务方案：（12分）
投标人针对本项目提供下列售后服务方案：①售后服务承诺；②售后服务流程及标准；③售后服务人员安排；④响应方式、响应时间；⑤售后服务管理体系；⑥质保期内备用件的免费更换、维修、维护等。
每提供一项内容无缺陷的得2分，每项每有一处存在缺陷扣1分，不提供不得分，最高得12分。
注：“缺陷”是指技术方案内容生搬硬造；或引用标准错误；或技术参数表述错误；或内容不适用项目实际情况；或内容过于简单；或对采购需求理解混乱有驳于项目实施；或内容存在凭空想象与编造、工作组织无条理性、计划方法或实施步骤安排混乱、语义表述存在歧义、混乱、前后不一致等。
4.培训方案：（4分）
根据投标人制定的培训方案（包括：①培训人员配置②培训目标③培训方式④培训内容）进行评分：
每提供一项内容无缺陷的得1分，每项每有一处存在缺陷扣0.5分，不提供不得分，最高得4分。 
注：“缺陷”是指技术方案内容生搬硬造；或引用标准错误；或技术参数表述错误；或内容不适用项目实际情况；或内容过于简单；或对采购需求理解混乱有驳于项目实施；或内容存在凭空想象与编造、工作组织无条理性、计划方法或实施步骤安排混乱、语义表述存在歧义、混乱、前后不一致等。
5.应急方案：（4分）
对本项目提供详细的应急方案，至少包括但不限于：①突发事件处置；②故障管理服务目标；③故障管理服务范围；④工作流程规范及保障措施等内容。
每提供一项内容无缺陷的得1分，每项每有一处存在缺陷扣0.5分，不提供不得分，最高得4分。
注：“缺陷”是指技术方案内容生搬硬造；或引用标准错误；或技术参数表述错误；或内容不适用项目实际情况；或内容过于简单；或对采购需求理解混乱有驳于项目实施；或内容存在凭空想象与编造、工作组织无条理性、计划方法或实施步骤安排混乱、语义表述存在歧义、混乱、前后不一致等。
6.项目团队情况（4分）：
依据拟投入本项目的人员配备情况，有且准确提供本项目总负责人及主要人员的姓名、职务、详细的地址和联系方式的得4分，每有一处存在缺陷扣1分，不提供不得分，最高得4分。

	三、价格部分：30分

	满足招标文件要求的最低报价为评审基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评审基准价／投标报价)×30%×100

注：（1）如不专门面向中小企业的项目，经评标委员会共同认定或视同为小型或微型企业的，给予其报价15％的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人依据财库【2020】46号关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知文件规定在投标文件中提供相应证明材料。

（2）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的

	

	

	

	

	

	

	

	


第四部分  采购需求

项目名称：乡宁县医疗集团“乡宁县紧密型县域医共体建设升级版项目（信息化设备）”
单位地址：乡宁县迎旭东街210号  固定电话：0357-6033377
项目联系人：李晓昌              联系电话：15536734799
预算价：374.978376万元       最高限价：374.978376万元

	要求事项
	内容
	备注

	一、特定资格条件
	无
	

	二、政府采购政策
	（一）是否专门面向中小企业、监狱企业或福利企业：否

是否适用本国产品标准：是
适用本国产品时的相关措施：本国产品的报价给予20%的价格扣除

是否执行绿色采购政策：是
       强制采购          优先采购(
价格评审优惠：优先采购产品的报价给予4%的扣除
	

	三、采购需求商务条款
	（一）交货地点：采购人指定地点（乡宁县医疗集团）
（二）合同履行期限：合同签订后1个月内交货
（三）质保期：最终验收合格双方签字之日起3年。
（四）验收标准：按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准，组织对投标人履约情况验收合格。

（五）付款方式：签订合同后支付合同款的40%，全部货物到场后，付合同款的40%，安装调试验收合格后付合同款的20%。
（六）售后服务要求：具有便捷的售后服务体系。
（七）技术、服务培训要求：对相关人员进行培训。
	

	四、采购需求技术条款相关要求
	（一）采购货物需满足的服务标准、期限、效率等要求：采购货物需满足的服务标准、期限、效率等要求：安装调试到位，对医院管理人员和医护人员进行培训，并留存完整技术资料。
（二）采购货物需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：详见采购清单（详细技术参数），落实本项目涉及的政府采购政策。
（三）采购货物需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：执行国家相关政策标准。
（四）采购货物需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求:满足国家、行业相关质量要求并符合招标文件技术参数的相关要求。

（五）附采购清单（详细技术参数）
	

	五、其他要求
	（一）是否收取投标保证金：否
（二）是否接受联合体：否
（三）是否经财政部门同意采购进口产品：否
（四）本项目所属行业：工业
（五）未尽事宜：双方协商解决
（六）其他：★1、采购清单中所有技术参数都是主要技术参数；2、本次采购项目涵盖供货、组织协调、技术支持、安装、培训、调试、售后服务等各项费用，投标人须对此作出响应；3、采购清单中※项为核心产品
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


采购清单
	货物名称
	参数要求
	单位
	数量
	备注

	移动查房推车
	1、医用推车配备可升降机构，升降行程≥350mm，额定负载≥15Kg
2、内置恒力升降结构，可搭载≤22寸一体机显示器。
3、台面采用ABS工程塑料材质。
4、配置键盘托架。
5、配置伸缩式鼠标托盘。
6、后置配置手推式储物盒。
7、内置电源线走线结构。
8、配备医疗专用静音脚轮。
配套一体机
9、处理器采用≥四核≥八线程。
10、配备高清显卡，支持≥1080P高清显示输出。
11、运行内存≥16GB。
12、显示器尺寸≥21英寸，分辨率≥1920×1080，采用LED背光显示。
13、配备固态硬盘，存储容量≥128G SSD。
14、接口配置：USB3.0接口≥4个，USB2.0接口≥2个。
15、集成10/100/1000M自适应有线网卡。
16、搭载WIFI6无线网卡及蓝牙模块。
17、配备高保真HD Audio立体声音频喇叭。
18、视频接口至少包含1路VGA接口、1路HDMI接口。
19、内置电池，支持主机连续工作时长≥8小时，设备面板配备电源状态指示灯。
20、具备电量显示与低电量报警功能
	套
	31
	

	5G+急救车智慧改造服务
	具备针对18辆急救车辆进行5G智慧化升级改造服务，包括：车载音视频终端软件对接、车载监护设备生命体征数据接入与传输、车载监控设备安装调试、5G CPE安装配置、北斗定位设备安装调试、心电设备采集数据与院前电子病历系统对接、PDA移动终端系统配置，以及所有车载硬件设备的综合布线、线路改装、系统联调；实现急救车辆实时定位、轨迹回放、监控视频存储与回放、生命体征数据实时传输与院内共享。
	套
	18
	

	定位基站
	1、采用无线传输技术，支持蓝牙、UWB、RFID等传输方式。
2、定位精度：无遮挡环境下≤30cm。
3、通讯协议标准兼容Bluetooth 4.0及以上版本。
4、采用内置全向天线结构。
5、支持IEEE 802.3af标准POE供电模式。
6、支持OTA在线升级方式。
7、支持吸顶、吊装两种安装方式。
	套
	1
	

	智能手环
	1、采用无线传输技术，支持蓝牙、UWB、RFID等传输方式。
2、具备状态监测功能，支持SOS按键状态检测、设备电量状态检测。
3、具备状态报警功能，支持SOS紧急报警、低电量报警。
4、支持腕带式佩戴方式。
5、配备可充电锂电池。
6、采用磁吸式充电接口。
	套
	18
	

	智慧消息提醒屏
	1、搭载正版中文操作系统。
2、屏幕分辨率≥3840×2160（4K）。
3、外设接口配置：天线接口≥1个、LAN以太网口≥1个、HDMI接口≥2个、USB接口≥2个。
4、屏幕尺寸≥65英寸。
	台
	1
	

	PDA移动终端
	1、CPU处理器核心数量≥8核。
2、屏幕尺寸≥5英寸。
3、支持全网通接入方式，具备NFC功能。
4、运行内存+机身存储组合≥4GB+64GB。
5、搭载正版中文操作系统。
6、具备一键红外扫描功能，支持主流一维码、二维码扫描识别。
	台
	18
	

	智能数字语音电话
	1、具备120急救电话自动录音功能。
2、支持7×24小时冗余不间断运行。
3、支持来电信息弹屏展示功能。
4、具备来电黑白名单管理功能。
5、支持班长监听、强插通话功能。
6、具备全通道通话自动录音功能。
7、支持话务数据报表查询、导出功能。
	台
	1
	

	5G CPE
	1、无线传输速率≥300Mbps。
2、支持5G网络制式。
3、采用电源供电方式。
	台
	18
	

	车载监控设备
	1、无线传输速率≥300Mbps。
2、支持5G网络制式。
3、采用电源供电方式。
	套
	18
	

	电子胸牌
	1、显示分辨率≥1080P。
2、单次待机时长≥9小时。
3、支持4G网络制式。
4、具备防爆性能。
	个
	18
	

	高值耗材智能设备
	1、柜体采用厚度≥1.2mm冷轧钢板材质，配置电磁屏蔽钢化玻璃门，可有效规避RFID串读问题。
2、设备搭载≥15英寸工业触控屏，集成人脸识别、刷卡多重身份核验方式，内置专用摄像头，可实现开门自动抓拍、操作全程留痕溯源。
3、内置UHF超高频RFID读写模块，遵循ISO18000-6C通用协议，柜内识别无盲区，医用耗材读写准确率满足使用要求，支持关门自动盘点功能，兼容医用UDI专用标签识别。
4、设备配备千兆网口，支持离线日志缓存存储，配备标准化API接口，可无缝对接医院HIS、HRP、中心药房管理等业务系统。
5、整机具备实时温湿度监测、耗材效期预警、低库存告警、异常开门报警等智能监测告警能力。
6、支持多柜集群组网统一管理，可实现高值耗材入库、领用、退库、调拨、自动盘点全流程数字化闭环追溯。
	台
	2
	

	试剂RFID智能冰箱
	1、医用保温箱体结构，支持精准恒温控制，温控区间为2℃～8℃，具备温度异常声光报警功能。
2、设备搭载UHF超高频RFID识别模组，遵循ISO18000-6C协议标准，柜体内置射频屏蔽结构，试剂标签识别准确率≥99.5%，支持关门自动盘点，兼容试剂UDI标签信息自动采集。
3、配置工业触控显示屏，支持IC卡刷卡、人脸识别等多重身份权限核验，设备存取操作可自动抓拍存档，实现操作行为可追溯。
4、内置温湿度实时监测模块，可全程不间断记录、存储设备内部环境温湿度数据。
5、配备千兆有线网络接口，支持断网离线数据缓存，网络恢复后可自动完成数据同步；提供标准化API接口，可无缝对接中心药房管理系统、LIS系统。
6、可实现检验试剂入库、领用、归还、调拨、自动盘点全流程数字化闭环管理。
7、具备超温预警、效期预警、低库存预警、异常开门告警功能，支持多台设备集群统一管控，可完整留存所有操作日志，实现试剂全生命周期溯源，满足检验试剂、冷链耗材规范化、智能化管控要求。
	台
	1
	

	手持PDA
	1、采用工业级三防机身，搭载高性能处理器，配备高清触控显示屏，支持电容触控及手套操作模式。
2、内置UHF超高频RFID读写模块，遵循ISO18000-6C协议标准，具备远距离稳定读取能力，标签识别速度快、防冲突性能优良，可满足大批量标签快速识别场景需求。
3、设备集成一维/二维条码扫描引擎，支持条码、RFID标签双重信息采集，可快速读取耗材UDI专属信息，适配医用耗材、检验试剂信息采集工作。
4、支持4G、WiFi、蓝牙多模式融合通讯，具备离线数据存储功能，网络恢复后可自动完成数据同步，保障无网络环境下作业数据不丢失。
5、搭载中文正版操作系统，系统开放性强、拓展性高，可无缝对接医共体中心药房管理平台，适配各类医疗耗材管理业务功能拓展。
6、支持NFC刷卡登录方式，配备完善的权限管理机制，可满足现场入库、盘点、调拨、出库、巡检等全流程业务权限管控需求。
7、整机具备防尘、防水、抗跌落工业级防护能力，设备续航能力持久，适配药房库区移动式作业，可实现高值耗材、检验试剂现场快速盘点与全流程信息溯源。
	台
	10
	

	RFID条码打印机
	1、设备采用工业级热敏/热转印打印架构，支持RFID标签与条码一体化打印写入，兼容一维码、二维码、医用UDI合规标签打印制作，满足医疗物资标准化赋码需求。
2、内置UHF超高频RFID读写模块，遵循ISO18000-6C协议标准，可同步完成标签图文打印与芯片数据写入，标签数据写入成功率≥99.5%，支持大批量标签连续批量处理。
3、具备高速打印能力，打印画面清晰、画质稳定，可适配多种规格医用耗材标签，适配药房常态化批量制标工作场景。
4、设备配备网口、USB等多种通讯接口，兼容性强，可稳定对接医共体中心药房管理系统，实现数据互联互通。
5、支持标签模板自定义编辑，可批量录入耗材UDI编码、生产批号、有效期等核心溯源信息，适配各类医疗耗材标签个性化制作需求。
6、整机运行稳定、故障率低，适配中心药房高值耗材、检验试剂标签制作场景，实现医疗物资标签标准化赋码，有效支撑物资全流程RFID溯源管理。
	台
	1
	

	条码打印机
	1、支持热敏、热转印双模式打印，可适配不干胶、吊牌、电子面单等多种打印介质。
2、设备打印分辨率≥203dpi（8点/mm）。
3、打印速度≥120mm/s。
4、打印宽度≥100mm，打印长度≥950mm。
5、配备USB通信接口，支持选配以太网网络接口。
6、支持长度≥74米的碳带，兼容25.4mm～110mm宽度区间碳带。
7、可兼容卷筒纸、折叠纸、连续纸、模切纸、标签纸料、连续收据纸、医用腕带等各类打印介质。
	台
	2
	

	RFID标签
	1、采用医用级柔性不干胶标签基材，适配常温仓储、2～8℃冷链冰箱等多种医疗存储场景，具备耐低温特性，可耐受医用消毒剂反复擦拭。
2、遵循ISO18000-6C通信协议，支持医用UDI信息精准写入与读取，标签识别灵敏度高，具备防冲突识别能力，可满足多标签批量同时识别场景需求。
3、标签支持尺寸按需定制，针对性适配高值耗材、检验试剂粘贴使用场景，粘贴牢固、不易脱落。
4、可适配智能耗材柜、智能试剂冰箱、RFID手持PDA等全系设备配套使用，支持物资快速识别、自动盘点，实现医疗耗材全生命周期数字化标识与闭环溯源管理。
	万张
	2
	

	针式打印机
	1、设备支持GB18030国家标准字符集及各类常用中文字符集。
2、设备打印针数≥24针，打印厚度适配区间为0.065mm～0.84mm，打印列宽≥82列。
3、打印头单针使用寿命≥4亿次，设备平均无故障运行时间≥20000小时，色带使用寿命≥1000万字符。
4、打印分辨率可满足医院票据、业务报表清晰打印标准，汉字打印速度≥350字/秒。
5、支持摩擦送纸、推/拉链式送纸两种送纸模式，送纸速度≥8英寸/秒。
6、可完全兼容医院现有HIS、CIS、NIS、PACS等业务系统。
	台
	1
	

	平板送物车
	1、304 耐腐蚀不锈钢材质；外形尺寸：900×500×900mm，±20mm
2、配备万向轮（静音）；
3、承重≥100Kg；
	台
	4
	

	院内送物车
	1、整车规格尺寸：L1170mm×W850mm×H825mm（±10mm）
2、整体材料均为不锈钢304材质。底板厚度为≥1.2mm的304材质不锈钢板。围栏立柱采用304不锈钢圆管，壁厚满足承重需要。
3、车带两只定向≥φ125mm承重脚轮和两只动车轮，推动时转动顺畅无卡塞。
	台
	3
	

	除湿机
	1.除湿量：≥1.5L/h（27℃ RH60%）；
2.适用面积≥180㎡。
3.排水方式：≥8L水箱/软管外接排水。
4.具备定时功能、化霜功能；
5.防水等级≥IPXO。
6.噪音：≤52dB。
	台
	1
	

	传感基站
	1、工作频率覆盖433-960MHz，可实时接收、推送前端传感器采集数据及设备报警信息。
2、具备与医疗物联网平台对接（协议开放），可实现传感数据、告警信息统一汇聚、上传与管理。
	台
	2
	

	物联网专用天线
	1、安装方式：支持吸顶式安装；
2、外观直径≤160mm；
3、工作频段覆盖600MHz～670MHz。
	只
	38
	

	监测床垫
	1、系统由监测床垫、信号接收器及配套应用软件组成，可实时感知监测对象心率、呼吸频率、在床、离床、体动等生命体征及状态信息。
2、支持通过无线通信方式自动上传各类监测数据信息。
	张
	10
	

	跌倒监测雷达
	1、采用毫米波雷达结合AI智能算法，可识别多种跌倒行为并告警；
2、支持区域人员存在状态识别监测；
3、有效监测覆盖范围不低于4.5m×4.5m；
4、支持OTG升级；
5、支持485串口供电或12V/AC供电方式；
6、具备UHF、WiFi、485串口等多类型数据传输方式；
7、支持对接智慧病房门口屏、床头屏设备；
8、支持吸顶安装、壁挂安装等多种部署方式。
	台
	50
	

	※AI算力服务器
	1、设备为4U机架式结构，配套设备安装导轨。
2、配置≥4颗国产处理器，单颗处理器核心数≥48核，处理器主频≥2.6GHz。
3、配置运行内存≥512G。
4、硬盘配置：配置≥2块≥480G SSD固态硬盘、≥2块≥3.84T Nvme SSD固态硬盘。
5、配置≥8张国产化AI算力卡，单张算力卡显存容量≥64G。
6、配置1块RAID卡，缓存容量≥4G，自带掉电保护模块；支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60阵列模式。
7、接口配置：配置≥2个200GE RoCE高速接口（含配套光模块），配置≥1个双口10/25GE网卡（含配套光模块）。
8、配置≥4个交流电源模块。
	台
	1
	

	语音识别麦克风
	1、数字阵列麦克风，支持360度全向拾音，拾音距离不小于6米。
2、采用终端统一供电，不需要额外电源。
3、支持自适应回声抵消，自动增益控制，自动噪声抑制。
4、支持多个数字阵列Mic级联，以满足不同面积会议室的应用需求。
5、音频：采样率48kHz；频响100Hz – 22kHz；
6、麦克风：拾音距离6m；拾音范围360°；灵敏度-38±2dB；
7、形态有线麦克风，环境温度 0℃ - 40℃；
	套
	50
	

	下一代防火墙（外网）
	1．设备采用标准大于等于1U机架式硬件设计提供不少于6个千兆以太网电口和2个千兆光口；
网络层吞吐能力不低于3Gbps，最大并发连接数不少于 100万，每秒新建连接数不少于
3万。
2．设备应支持路由、透明、虚拟网线及旁路镜像等多种网络部著模式◇适应不同组网环
境。
3.设备应具备 IPSec VPN 智能选路能力，可依据链路质量与应用类型自动完成链路切
换，选路方式应涵盖智能负载、指定顺序、质量优先及按剩余带宽比例负载等模式。
4．设备应提供多维度流量管控能力，可基于 IP 地址、用户、应用及时间等条件制定流量
控制策略，保障关键业务的日常带宽需求。
5．具备完善的IPS特征库并支持实时更新，支持在管理控制台中按漏洞 ID、名称、
危险等级、CVE 编号及漏洞描述等条件检索漏洞特征信息，同时允许用户自定义入侵防
御规则。
6.支持主流网络应用识别与管控。
7．设备应支持安全策略生命周期管理，可对策略变更的时间、原因及变更类型进行统一
记录与管理，便于日常运维。
8．设备应支持对 SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等常见协议的传输内
容进行病毒检测与防御。
9．设备应能对压缩文件中的病毒进行检测与拦截，支持的压缩层级不低于 15层。
10．设备应提供链路连通性检测能力，支持通过不少于3种协议探测链路状态，探测方
式至少包括 DNS解析、ARP 探测、PING 及 BFD。
11．供应商应提供为期一年的产品维保服务。
	台
	16
	

	下一代防火墙（内网）
	1．设备采用标准大于等于1U机架式硬件设计提供不少于6个千兆以太网电口和2个千兆光口；
网络层吞吐能力不低于3Gbps，最大并发连接数不少于 100万，每秒新建连接数不少于
3万。
2．设备应支持路由、透明、虚拟网线及旁路镜像等多种网络部著模式◇适应不同组网环
境。
3.设备应具备 IPSec VPN 智能选路能力，可依据链路质量与应用类型自动完成链路切
换，选路方式应涵盖智能负载、指定顺序、质量优先及按剩余带宽比例负载等模式。
4．设备应提供多维度流量管控能力，可基于 IP 地址、用户、应用及时间等条件制定流量
控制策略，保障关键业务的日常带宽需求。
5．具备完善的IPS特征库并支持实时更新，支持在管理控制台中按漏洞 ID、名称、
危险等级、CVE 编号及漏洞描述等条件检索漏洞特征信息，同时允许用户自定义入侵防
御规则。
6.支持主流网络应用识别与管控。
7．设备应支持安全策略生命周期管理，可对策略变更的时间、原因及变更类型进行统一
记录与管理，便于日常运维。
8．设备应支持对 SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等常见协议的传输内
容进行病毒检测与防御。
9．设备应能对压缩文件中的病毒进行检测与拦截，支持的压缩层级不低于 15层。
10．设备应提供链路连通性检测能力，支持通过不少于3种协议探测链路状态，探测方
式至少包括 DNS解析、ARP 探测、PING 及 BFD。
11．供应商应提供为期一年的产品维保服务。
	台
	16
	

	下一代防火墙
	1. 设备采用标准 1U 机架式硬件设计，提供不少于 8 个千兆电口和 2 个万兆光口；网络层吞吐能力不低于 20Gbps，最大并发连接数不少于 300 万，每秒新建连接数不少于 9 万。
2. 设备应支持路由、透明、虚拟网线及旁路镜像等多种网络部署模式，适应不同组网环境。
3.设备应具备 IPSec VPN 智能选路能力，可依据链路质量与应用类型自动完成链路切换，选路方式应涵盖智能负载、指定顺序、质量优先及按剩余带宽比例负载等模式。
4.具备勒索病毒专项防护能力，支持对指定业务开展勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略。
5.设备支持云端威胁情报联动防护，对威胁流量就近实施实时检测与拦截，实现失陷主机外联行为的实时阻断，保护资产安全。
6. 设备应支持与终端安全软件联动管理，可在防火墙上完成终端安全策略配置与内网终端安全软件的统一管理；当检测到主机存在僵尸网络、木马、蠕虫等恶意程序的 C2 通信时，支持手动或自动将恶意域名信息下发至终端安全软件进行封锁遏制，并支持管理员下发一键隔离指令，对终端恶意文件进行隔离。
7. 设备应提供多维度流量管控能力，可基于 IP 地址、用户、应用及时间等条件制定流量控制策略，保障关键业务的日常带宽需求。
8. 设备应支持安全策略生命周期管理，可对策略变更的时间、原因及变更类型进行统一记录与管理，便于日常运维。
9.设备应支持云端未知威胁主动探测技术，实现 5 分钟内将未知威胁情报下发至全网设备。
10. 供应商应提供为期一年的产品维保服务。
	台
	1
	

	核心交换机
	1.CPU和交换芯片为国产化，交换容量≥1.36Tbps，包转发率≥256 Mpps；
2.固化≥24个千兆电口、≥4个万兆SFP+光口，专用堆叠端口≥2个，支持冗余双电；
3.支持OSPF、BGP等动态路由协议；支持VLAN、链路聚合、端口镜像功能；
4.支持生成树、环路保护、CPU防护机制，保障乡镇卫生院外网核心网络稳定运行；
	台
	16
	

	核心交换机
	1.CPU和交换芯片为国产化，交换容量≥1.36Tbps，包转发率≥256 Mpps；
2.固化≥24个千兆电口、≥4个万兆SFP+光口，专用堆叠端口≥2个，支持冗余双电；
3.支持双机虚拟化堆叠功能，可实现统一转发表管理，链路故障收敛时间≤50ms；
4.支持医疗HIS、EMR等核心业务无阻塞转发，符合内网安全合规建设标准；
	台
	16
	

	无线AP
	1、CPU和Wi-Fi基带芯片为国产化，支持802.11ax/WiFi6双频无线协议，整机无线接入速率≥2.975Gbps；
2、支持吸顶式安装部署，支持POE供电模式，单台设备有效覆盖面积≥30㎡；
3、具备医疗终端无线隔离、无线状态检测功能，支持移动PDA、无线查房终端等各类医疗无线终端接入使用；
4、支持内网AC统一集中管理，无线漫游切换时延≤20ms，保障医疗业务连续稳定运行；
	台
	72
	

	无线AP
	1、CPU和Wi-Fi基带芯片为国产化，支持802.11ax/WiFi6双频无线协议，整机无线接入速率≥2.975Gbps；
2、支持吸顶式安装部署，支持POE供电模式，单台设备有效覆盖面积≥30㎡；
3、具备医疗终端无线隔离、无线状态检测功能，支持移动PDA、无线查房终端等各类医疗无线终端接入使用；
4、支持内网AC统一集中管理，无线漫游切换时延≤20ms，保障医疗业务连续稳定运行；
	台
	108
	

	路由器
	1、CPU采用国产芯片，集成AC无线控制器功能，最大可管理无线AP数量≥64台，支持≥300台终端接入。
2、固化千兆电口数量≥10个（其中设备支持≥8个PoE供电接口），整机POE输出功率≥124W，可直接为下联无线AP设备供电。
3、支持QoS流量管控、AP参数统一配置下发、无线运行日志集中存储留存功能。
4、支持路由、POE供电、无线管控一体化部署。
	台
	16
	

	路由器
	1、CPU采用国产芯片，集成AC无线控制器功能，最大可管理无线AP数量≥64台，支持≥300台终端接入。
2、固化千兆电口数量≥10个（其中设备支持≥8个PoE供电接口），整机POE输出功率≥124W，可直接为下联无线AP设备供电。
3、支持QoS流量管控、AP参数统一配置下发、无线运行日志集中存储留存功能。
4、支持路由、POE供电、无线管控一体化部署。
	台
	16
	

	机柜
	1、采用19英寸标准机架式结构，机柜高度32U，板材厚度≥1.2mm，机柜静态承重≥800KG。
2、配备通风网门、理线架、PDU电源插座，支持前后风道散热模式。
3、支持设备上锁防护功能，可实现设备安全隔离，杜绝非授权人员接触操作。
4、符合国家网络机房设备机架相关标准。
	台
	16
	

	防火墙三年病毒库
	1、提供≥3年的原厂IPS入侵防御特征库、病毒库、URL库实时升级服务；
2、服务覆盖≥16台乡镇卫生院防火墙及1台县医院核心防火墙设备，确保全网设备威胁特征库同步更新；
3、支持7x24小时厂商威胁情报推送服务，可针对医疗行业相关安全漏洞提供紧急升级补丁；
4、确保等保测评期间设备特征库版本符合合规要求；
	套
	17
	

	终端杀毒软件
	1.产品采用纯软件形态交付,由管理控制中心软件与终端客户端软件组成;单一控制中
心最大可管控终端客户端数量不少于 10000 个,本次配置大于等于600个PC终端安全防护授
权。
2.产品应提供勒索病毒整体防护体系展示入口,直观呈现最近七天的勒索病毒防护效
果,包括已处置恶意文件数量、已拦截可疑行为次数、已阻止未知进程操作次数及已阻
止暴力破解攻击次数。
3.产品应支持应用管控功能,内置即时通讯、下载工具、代理工具、办公软件等常用应
用类别,并允许新增自定义应用,以限制恶意软件及盗版软件的使用,加强正版软件配
统一置规范管理;应实现事前拦截终端进程运行、事中终止终端应用运行、事后审计进程管
端点控日志的全流程管控。
4.产品应支持跳转链接至云端威胁情报平台,针对已发生的威胁提供威胁分析、网络
行为、静态分析、分析环境及影响分析等详细分析结果。
5.单一管理控制中心应能统一部署在 Windows PC、 Windows服务器、Linux 服务器及国
产化操作系统服务器上的客户端软件。
6.产品应针对勒索病毒攻击过程构建多维度立体防护机制,形成事前入侵防御、事中
反加密、事后检测响应的完整防护体系,并能展示勒索病毒处置情况,实现对勒索病毒
及其变种的专门有效防御。
7.产品应支持与安全态势感知平台进行安全联动,自动定位恶意程序并自动遏制其外
联通信行为,支持外联类威胁快速遏制与风险项自动化清除,清除后相关进程无法再次执行，防止感染事件复发。
8.能展示攻击事件所命中的 ATT&CK 相关技术，并对该技术进行简要
解攻击者的操作行为与目的，评估整体影响范围。
9.应提供为期一年的产品维保服务。
	套
	1
	

	态势感知安全管理平台
	1. 平台采用 2U 规格硬件，存储容量不低于 20TB，在 1Gbps 带宽性能下数据存储时长不少于 1200 天；内存不低于 4×32GB，系统盘不低于 1×480GB，数据盘不低于 8×4TB，配备冗余电源，提供不少于 4 个千兆电口。
2. 平台应支持主机类资产识别，识别内容涵盖资产数据来源、IP 地址、主机名、MAC 地址、基线异常、操作系统及操作系统详情、主机类型、服务与端口、状态、责任人、终端安全代理状态、标签、最近上线时间、所属资产组织、资产名称、应用、IP 类型、识别方式及首次发现时间等信息。
3. 平台应支持资产自动识别与资产扫描功能，提供自动入库、手动入库及扫描目标设置等功能，扫描类型可选存活探测（ARP/TCP/ICMP）、服务与端口探测（常用/全局）、操作系统识别及应用识别等。
4. 平台应支持弱密码主动扫描，扫描协议涵盖 SMB、MySQL、Oracle、RDP、SSH、Redis、MongoDB、Elasticsearch、MSSQL 等，并支持自定义扫描周期、发包频率、扫描时间段、扫描优先级及扫描对象；弱密码检测规则应支持高度自定义，包括规则名称、生效域名、规则配置、账号白名单、密码白名单及弱密码字典文件导入，其中规则配置至少应支持密码长度、字符种类、字典序、密码与账号相同、Web 空密码等条件。
5. 平台应以可视化方式展示威胁影响面，通过大数据分析与关联检索技术，清晰直观地呈现失陷主机对其他主机的影响，辅助评估受损情况，便于快速处置；应支持通过首页搜索框按 IP、域名、URL、端口及通信对进行检索，并以列表形式展示横向攻击、违规访问、风险访问、可疑行为、正常访问等详细信息，构建全方位的持续性检测能力；同时应支持入口点溯源功能，分析首次失陷、疑似入口点及首次遭受攻击等信息，帮助管理人员快速定位攻击入口。
6. 平台应内置不少于 300 条关联分析规则，对日志进行关联分析，并支持用户灵活自定义关联规则，分析内容涵盖主机异常、登录异常、病毒感染、暴力破解、网站攻击、漏洞攻击、服务探测、黑客工具等场景，并支持对日志关联分析结果进行可视化展示。
7. 平台应支持通用告警分级要求，帮助安全人员快速定位高危告警并及时处置。
8. 平台应支持挖矿行为检测，可通过主动探测技术对目标 IP 与端口集合进行分布式主动发包探测，并对响应报文进行特征分析，若响应报文符合矿池服务的响应特征，则判定该目的 IP 与端口上开放了矿池服务；同时支持云端挖矿检测，由云端主动连接矿池进行验证，全面应对加密挖矿问题。
9.平台应支持超级管理员对二级、三级目录页面进行权限控制，可对监控中心、威胁专项分析、资产感知、重保中心等页面的编辑权限进行管理，并支持对页面进行隐藏等自定义设置，满足多元化使用需求。
10.平台应支持对下级平台及探针设备进行统一运维监控，可对网卡、内存、RAID 卡、磁盘等硬件异常进行故障监控，并支持故障告警在页面横幅中优先展示，提升设备安全运维效率。
11.供应商应提供为期一年的产品维保服务。
	套
	1
	

	安全监测探针
	1. 设备采用标准 1U 机架式硬件设计，提供不少于 6 个千兆电口，内存不低于 4GB，硬盘容量不低于 128GB；网络层吞吐量不低于 500Mbps，应用层吞吐量不低于 160Mbps。
2. 设备采用旁路方式部署，支持同时接入多个镜像口，各接口相互独立、互不影响，并支持依据数据包方向、协议、端口、IP 地址等信息自定义过滤规则来识别应用类型。
3. 设备应支持按规则 ID、名称、攻击影响、危险等级、字符串、正则表达式及匹配方向等条件，自定义 Web 应用检测规则库、入侵防御规则库及登录规则库。
4. 设备应支持数据库、DNS、FTP、邮件、流媒体、网络设备、Shellcode、操作系统、Telnet、TFTP、Web 等多类服务漏洞攻击的检测，并支持云端协同防护。
5. 设备应支持自定义内网服务器 IP 组与客户端 IP 组。
6. 设备应支持接收数据安全平台下发的数据过滤采集策略，如 HTTP 响应码、Host、URI 等数据信息的过滤，进一步提升数据安全场景下的审计效率与适应性，并能在设备上展示所下发的流量采集策略，提升网络与数据安全联动的价值呈现。
7. 设备应支持配置数据安全专用审计模式，使数据审计更贴合数据安全业务需求，提升审计效率。
8. 设备应具备自动采集、分析与展示能力，可呈现实时、最近 24 小时及最近 7 天的应用流量成分与流量趋势，并展示不同应用协议流量产生的日志速率（EPS），便于及时发现流量成分异常问题。
9. 设备应支持多台采集设备同时部署于用户网络的不同位置，并将数据统一传输至同一套分析平台。
10. 供应商应提供为期一年的产品维保服务。
	台
	18
	

	安全网关(零信任)
	1.设备采用标准大于等于1U 机架式硬件设计，提供不少于 8 个千兆电口、4 个千兆光口及 2 个万兆光口，内存不低于 16GB，硬盘容量不低于 128GB，配备冗余电源；最大并发用户数不少于 1200，本次配置 600 点接入授权。
2.为满足灵活部署需求，系统应支持 IPv4/IPv6 双栈网络配置，可自主选择将接口配置为 LAN 口或 WAN 口；为保障设备安全，应支持默认限制所有 IP 通过 WAN 口访问系统，并可通过配置 IP 白名单的方式放通特定的 WAN 口接入需求。
3.为提升业务应用的数据安全性，系统应支持对已发布的 Web 应用开启页面水印，水印内容至少包含用户名及当前日期，起到威慑与溯源作用，有效防范数据泄露；同时应支持对 Web 应用实施禁止复制、禁止打印、禁止下载、禁用鼠标右键及禁用浏览器调试等防护措施，保障应用数据安全。
4.系统应支持将企业自建的 CDN 作为客户端下载地址，以降低设备自身的非业务访问带宽压力；当客户端经 CDN 加速等代理方式访问业务系统时，应能获取 CDN 加速前的真实访问 IP。
5.系统应支持隧道代理模式，可基于 TCP、UDP、ICMP 等协议代理访问业务资源，并支持发布 IPv4/IPv6 地址、地址范围、地址网段、具体域名及通配符域名等形式的服务器资源，满足常见办公业务的代理需求，收缩业务暴露面；为简化资源发布配置，隧道模式应支持同一资源发布多个服务器地址，管理员还可根据业务特点自主选择优先使用长连接或短连接进行业务代理。
6.对于主要在主站点中点击访问、且子站点与主站点业务系统权限一致的场景，为简化管理员配置，系统应支持依赖站点功能；为便于业务快速上线，还应支持通过自动采集站点功能对依赖站点进行梳理。
7.系统应支持共享虚拟 IP 池模式与独享虚拟 IP 模式。
8.系统应支持配置 HTTPS、Socket 及多种主流云短信网关发送消息通知，用户可通过手机短信接收短信验证码、SPA 安全码等信息。
9.为尽可能简化员工登录操作，系统应支持管理员配置是否允许用户在客户端下载安装后自动携带登录地址。
10.供应商应提供为期一年的产品维保服务。
	套
	1
	

	网线
	1、国标六类非屏蔽网线，符合YD/T 1019标准要求。
	百米
	400
	

	布线全套辅材
	配套2500米六类非屏蔽网线使用，含RJ45水晶头（≥120个）、尼龙扎带（≥5包）、阻燃PVC线槽/穿线管（≥300米）、线缆标签（≥1卷）及其他配套辅材。水晶头符合8P8C标准，触点镀金；扎带、线槽均为阻燃材质；标签防水防脱落。所有辅材符合相关产品标准，提供合格证。数量为固定配置，一次性报价，交货时不得少于上述最低数量要求。
	项
	16
	

	led显示屏10平方米
	1、采用室内SMD全彩小间距 LED 显示工艺，像素间距≤2.0mm；像素密度≥250000 点 /㎡；模组规格适配 320mm×160mm 尺寸，支持 16:9 标准比例拼接。
2、显示屏亮度区间 500cd/㎡～700cd/㎡，支持 0%～100% 无级亮度调节；刷新率≥3840Hz；灰度等级≥16bit。
3、可视角度水平≥160°、垂直≥160°；采用恒流高刷驱动芯片，具备高对比度、低反光显示灯珠配置。
4、屏幕峰值功耗≤320W/㎡，平均功耗≤160W/㎡。
5、配套包含同步控制系统、视频处理器、发送卡、接收卡、壁挂钢结构框架、专用配电箱、全套信号及电源连接线材。
6、支持 HDMI、DP 信号输入，具备电脑投屏、视频播放、PPT 显示功能，支持显示屏逐点校正功能。
	台
	4
	

	智慧展示屏幕98寸
	1、屏幕尺寸≥98英寸，屏幕比例16:9，物理分辨率≥3840×2160，采用MiniLED直下式背光架构，具备千级分区控光能力；峰值亮度≥2000nit，水平、垂直可视角度≥178°，色深≥10bit，DCI-P3色域覆盖率≥98%；屏幕表面搭载低反射防眩光镀膜。
2、搭载≥四核处理器，机身运行内存≥8GB，机身存储≥64GB；操作系统支持多设备互联联动功能。
3、配备≥3组HDMI2.1信号输入接口，支持VRR可变刷新率功能；配备千兆有线网络接口、USB3.0高速接口。
4、内置音响系统；支持自定义开机信号源设置，支持壁挂安装方式。
5、包含全套配套连接线材、安装辅材，提供设备现场调试、操作人员培训服务。
	台
	1
	

	智慧展示屏幕85寸
	1、显示终端尺寸≥85英寸，屏幕比例16:9，物理分辨率≥3840×2160，采用MiniLED直下式背光设计，具备原生高刷新显示能力；支持≥10bit色深，DCI-P3广色域，屏幕具备低反光、防眩光性能。
2、搭载专用图像处理芯片，设备运行内存≥8GB，机身存储≥64GB；配备多路HDMI2.1接口、USB3.0接口、千兆有线网口，支持Wi‑Fi6、蓝牙连接功能。
3、内置音响系统，支持手机投屏、多设备协同联动、4K高清解码功能；具备MEMC运动补偿、自动感光调光功能。
4、整机支持标准壁挂安装，适配会议文稿演示、视频播放、无线投屏等应用场景。
	台
	2
	

	电脑
	1采用ARM构架的国产处理器：主频≥2.0GHz，且CPU安全可靠等级不低于Ⅱ级，核心数量≥8核；支持国产固件及安全启动功能；配备≥16GB双通道高速内存，搭载≥512GB M.2固态硬盘，内存读写速率≥6400MT/s；
2、具备≥两路视频输出接口，支持双屏步显示；主板集成千兆以太网接口，机身前置配备高速USB接口、音频接口，后置配备HDMI、DP视频输出接口。
3、符合国家规范的可信安全芯片，全面支持国密算法;出厂预装正版合规国产桌面操作系统，适配主流国产办公软件。
4、配套适配国产系统的有线键盘、鼠标;整机具备节能认证;可满足国产化环境下公文处理、业务系统运行、视频会议、文档投屏等日常办公业务需求。
	台
	60
	

	打印机（黑白）
	1、A4幅面黑白激光打印机，打印分辨率≥600×600dpi，A4 打印速度≥22页/分钟，首页出纸时间≤8.5秒；
2、配备 USB 数据接口，支持有线网络打印；
3、标准纸盒容量≥150页，月最大打印负荷≥10000页；
4、适配国产操作系统，兼容国产化硬件平台以及其他同等适配兼容性能的产品，配套官方正式驱动；
5、支持节能模式，符合国家能效标准；满足信创办公环境公文、资料常态化打印需求。
	台
	60
	

	打印机（彩色）
	1、A4 幅面彩色激光打印机，打印分辨率≥600×600dpi；黑白打印速度≥15 页/分钟，首页出纸时间≤15秒；
2、配备 USB、有线网络接口，支持局域网共享打印；
3、标准纸盒容量≥150 页，月最大打印负荷≥5000 页；
4、适配国产操作系统，兼容国产化硬件平台以及其他同等适配兼容性能的产品，配套官方正式驱动；
5、支持节能休眠模式，满足国家能效标准；适配信创办公环境彩色图表、简报、图文资料常态化打印工作
	台
	4
	

	硬件集成
	包括上述硬件内容的运输、部署安装调试、培训、技术服务、售后服务等所有费用的总和。
	项
	1
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


第五部分   合同原则

乡宁县政府采购合同
编号：

甲    方：

乙    方：

供方在       年       月     日由        （采购代理机构名称，此括号内容填写后删除）组织的                        采购项目中的第  包的                中标/成交，依据《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目协商一致，签订本合同。

一、合同标的

1、供方向需方提供如下产品： (说明：下列表格中品名、品牌、规格型号、产地及厂家、数量必须与投标（响应）文件完全一致。如是招标方式，则单价和合计须与开标一览表一致，如是非招标方式须与最终报价一致)。
	序号
	品   名
	品  牌
	型  号
	生产厂家
	数量
	单价
	合计

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：（大写）                               ￥


   注：具体项目需求的产品的技术参数和附件情况见技术协议

2、质量标准及要求：全新产品，符合国家规定的合格产品标准，符合国家验收规范合格标准，与投标（响应）文件的技术指标一致，并附有产品质量检验合格标志等合格产品应具备的全部要件。
3、交付产品应包括在投标或响应时承诺配备的保证产品运行正常的相关零配件、备品备件、易损件和随机工具等，并提供生产厂家完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册、产品说明书和相关图纸资料等，且每台产品上均应钉有铭牌（内容包括：制造商、产品名称、型号规格、出厂日期等）。

二、合同类型和金额

1、合同类型：

2、定价方式：固定总价合同（此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化。）

3、合同总金额：人民币（大写）：

（小写）：￥

4、费用说明：

（1）本合同总金额包含了中标（成交）产品的价格及安装、调试、保修、售后服务、技术培训等费用；

（2）如是进口产品，本合同总金额包含了进口过程中所产生的代理费及相关进口环节费用（包括银行手续费、报关费、卫检费、动植物检验检疫费、商检费、仓储费、软件认证费、将中标（成交）产品运至需方指定地点所发生的运费、装卸费及海关税费等费用）；

（3）本合同总金额包含了进口产品或其配件、消耗材料等属国家非免税项目所发生的相关进口税及增值税款所需缴纳的一切相关税费；

（4）本合同总金额在整个合同执行过程中，不因国家政策及汇率的变化而变动，需方不承担汇率风险。

三、货款支付

器材类：采购合同签订后，凭供方等额有效发票，验收合格并经结算审计后，需方支付审计后总金额的100%。

（严格按照投标（响应）文件规定的付款方式进行选择填写）

四、售后服务及承诺

供方就本次交付的设备的售后服务向需方做出如下承诺：

1、质保期：验收合格后    年（具体配件按具体参数执行），质保期内提供免费服务。

2、在此期间出现的产品自身质量问题，均须提供免费保修的售后服务（保修内容包括硬件维修和软件升级等，在保修期内备品备件免费；在保修期满后以最优惠价向业主提供备品、配件）；免除保修义务：对于下列原因导致的系列产品故障、工作异常或损坏，供方虽不承担免费保修义务，但应提供良好的有偿服务（有偿服务价格不可高于实时市场价格）：1）需方擅自拆、改、扩、配硬件，连接使用不当的外设所造成产品的损坏。2）由于火灾、洪水、雷电、地震或其它不可抗拒事件引起的产品损坏和在非产品规定的工作环境下使用引起的产品损坏。3）由于需方保养不当造成的重大产品故障。

3、其他售后承诺：                                 

（严格按照投标或响应文件所做售后服务承诺填写。多个产品存在质保期不一致的情况，应分别填写）

五、交货时限和地点

1、交货日期：               （如遇特殊情况，不能如期交货，供货方提前说明情况，经需方同意后，双方另行约定）。

2、交货地点：                  

3、指定产品接收人：                         
4、产品接收人联系方式：                              
六、验收约定

1、验收产品争议解决参照文件的次第顺序

（1）采购文件

（2）投标（响应）文件

（3）合同

2、验收工作规程
3、具体验收标准详见文件中内容

4、验收报告不作为供方所供产品内在质量合格的依据，在质保期内质量问题由供方承担。

七、需方的权利和义务

1、负责提供工作场地，协助供方办理有关事宜。

2、产品运行正常后及时进行验收工作。
3、验收并通过结算审计后及时办理付款手续。因财政资金划拨的特殊流程导致需方不能如履行支付义务的，需方不承担责任。

4、如有进口产品，需方应向供方及海关等部门提供必要的产品解释及技术解释，负责向供方提供办理海关免税、进口许可证、商检证书、报关、付汇所需的相关合法有效的证明材料。

八、供方的权利和义务

1、按照本合同的相关要求按时完成标的的交货以及安装、调试和培训。

2、保证所供产品均为投标文件承诺产品，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书，符合相关质量检测标准。

3、保证产品的售后服务，严格依据投标文件及相关承诺，对软硬件进行保修、维护等服务。

4、承担擅自修改或终止合同而造成的经济损失及法律责任。

5、供方所供产品在质保期内出现问题的，应及时维修，无法维修的，应更换产品。

6、供方应保证，需方在中华人民共和国境内使用产品、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，且免受第三方提出的包括但不限于因侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权而引起的法律或经济纠纷。如因需方使用而遭受第三方主张权利的，供方应承担全部赔偿责任，包括但不限于需方、采购代理机构的责任。

7、如供方不拥有产品、资料、技术、服务等的知识产权，则报价中已包含需方使用该知识的一切相关费用；否则，由此造成的一切损失由供方承担。

8、供方如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，应在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供方应提供开发接口和开发手册等技术文档。

9、系统软件、通用软件应当是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供方承担所有责任及费用。

九、违约责任

1、供方所交付产品的品种、型号、规格、技术参数、质量不符合招标文件和合同规定的，需方有权利要求供方更换产品，如供方在30个工作日内经更换后仍不符合要求，需方有权拒收该产品，因产品更换导致交付逾期的，承担逾期交付的违约责任。供方拒绝更换产品的，需方可单方面解除合同。

2、在质保期内，供方所供产品出现质量问题，供方未按合同要求提供售后服务的，供方须向需方承担合同金额5％的违约责任，违约金额不足以弥补需方损失的，由供方负责补足。

3、因供方产品质量问题导致需方或第三方人身财产损失的，由供方负责赔偿，第三方向需方索赔的，需方有权向供方追偿。

十、不可抗力

供需双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十一、争议解决

供需双方在执行合同中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向需方所在地法院提出诉讼。

十二、合同生效及其他

1、合同经过供、需双方法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章后即行生效。

2、本合同一式两份，甲方、乙方各一份。

3、合同执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和采购文件/投标（响应）文件的前提下协商解决。协商结果以“纪要”形式作为合同附件，与合同具有同等效力。

4、本合同不得转包或分包给他人，否则需方有权拒付中标（成交）产品的货款。

5、如合同文本和采购文件、投标（响应）文件有实质性区别，以采购文件为准，采购文件未规定的，以投标（响应）文件为准。
十三、下列文件为本合同不可分割部分

4、合同附件

附件1：具体项目需求的产品的技术参数情况

附件2：其他售后承诺

附件3：验收

附件4：质量保证书

附件5：售后服务承诺书
甲方：                   乙方：                                                

   年    月    日

 注：本招标文件提供的合同仅为范本，采购方和中标方可根据项目实际情况在不违背相关法律法规和招标文件等的前提下具体商定详细条款。

第六部分  投标文件格式

一、投标人提交文件须知

1.投标人应严格按照“山西政府采购平台”要求的顺序编制和提交响应文件。本文件中提供的顺序与平台不一致时，以平台顺序为准。

2．投标文件中给定格式的，应认真、准确填写格式中需填写和完善的内容。未给定格式的，格式自拟。

3.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

4．本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

5.评审小组将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

6．投标人提交的材料将被妥善保存，但不退还。

7．全部文件应按投标人须知中规定的语言提交。
二、投标文件中部分格式内容

中小企业声明函（格式）
本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司参加(单位名称)的(项目名称)（包号）采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业(含联合体中的中、小、微企业、签订分包意向协议的中、小、微企业)的具体情况如下:

1.(货物名称),属于（采购文件明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员（人数）人,营业收入为（小写）万元,资产总额为（小写）万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2.(货物名称),属于（采购文件明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员（人数）人,营业收入为（小写）万元,资产总额为（小写）万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

3.…………
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。
法定代表人（负责人）或授权委托人：（签字或签章）

          日  期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无一年度数据的新成立企业可不填报。

符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

法定代表人（负责人）或授权委托人：（签字或签章）

            日  期：

  

绿色采购优先采购产品明细表

项目名称：
项目编号：
	包号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	产品认证证书号
	认证证书有效截止日期
	认证机构名录

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.投报“节能产品政府采购品目清单”、“环境标志产品政府采购品目清单”中产品的将给予4%的价格扣除（具体详见投标人须知前附表）。

2.产品认证证书附后（有效期之内的节能产品、环境标志产品证书）。

法定代表人（负责人）或授权委托人：（签字或签章）

            日  期：

创新产品或创新服务明细表

项目名称：
项目编号：
                                             货币：人民币/元

	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	产地及厂家
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	创新产品或创新服务价格合计：


注：投标人投报创新产品或创新服务的，需填写此表后，提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

法定代表人（负责人）或授权委托人：（签字或签章）

                日  期：
商品包装和快递包装承诺
本投标人现参与     （项目名称）、     （项目编号）    （包号）项目的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

法定代表人（负责人）或授权委托人：（签字或签章）

                日  期：
监狱企业证明文件

监狱企业参加投标视同小微企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。
残疾人福利性单位声明函（格式）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：__________________）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                法定代表人（负责人）或授权委托人：（签字或签章）

             日  期：
注：成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构（或采购人）随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》

投  标  函    （格式）

乡宁县政府采购中心：

                            （投标人全称）授权               
（投标人代表姓名）                 （职务、职称）为我方代表，参加贵方组织的                    （项目名称、项目编号、包号）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的提交投标文件截止日起（  ）日内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的全部条件。

3、提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正文和报价一览表。

4、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见报价一览表。

5、我方承诺：完全理解投标报价超过公布的预算金额和最高限价时，投标将被拒绝。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

8、保证遵守招标文件的规定。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

11、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

12、我方承诺接受招标文件中《合同条款》的全部条款且无任何异议。

13、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与其它投标人或者采购代理机构（或采购人）工作人员恶意串通的；

（4）向采购代理机构（或采购人）工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；    

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

所有有关本投标的一切往来联系方式为：

联系人姓名：                      联系电话：

地址：






   
 邮编：

投标人全称：（加盖公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：（签字或签章）

日  期：

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

  投标货物说明一览表
项目名称：                                          

项目编号：                                             
	货物名称
	制造商名称
	型号规格
	主要技术参数和技术指标

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：货物的主要技术参数和技术指标及可另页描述，证明材料附后。

投标人全称：（加盖公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：（签字或签章）

日  期：

投标货物技术规格、参数响应偏离表（格式）
项目名称：                                                

项目编号：                                                    

	货物名称
	招标文件技术规格、参数
	投标文件对应技术规格、参数
	响应/偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：“响应/偏离”栏应注明“响应”或“偏离”，正偏离证明材料附后。

投标人全称：（加盖公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：（签字或签章）

日  期：

报价一览表 （格式）

	项目名称:
	

	项目编号:
	

	时    间:
	

	总报价(元)
	大写:

	
	小写:

	备注：附价格构成明细清单


投标人全称：（加盖公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：（签字或签章）

注：除可填报项目外，不得自行增减变更报价表实质性内容，对本报价表的任何修改将被视为非实质性响应标，从而导致该响应被拒绝。
附价格构成明细清单
项目名称：                                                

项目编号：                                                   

货币：人民币/元

	货物名称
	品牌、型号
	单位
	数量
	单价
	总价
	质保期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价：（大写）                                      （￥      元）


投标人全称：（加盖公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：（签字或签章）

日  期：

注：除可填报项目外，不得自行增减变更报价表实质性内容，对本报价表的任何修改将被视为非实质性响应标，从而导致该响应被拒绝。
（格式）
投标文件

项目名称：

项目编号：

包    号：

投标人全称：（加盖公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：（签字或签章）

日  期：
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