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第1部分 [bookmark: _Toc352761928][bookmark: _Toc17050][bookmark: _Toc424378683]招标公告

项目概况
2026年大同市公安局云州分局指挥中心设备采购及机房升级改造项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取采购文件，并于2026年11月09日09点00分（北京时间）前提交投标文件。
[bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc28359089]一、项目基本情况
项目编号：1402152026AGK00144
项目名称：2026年大同市公安局云州分局指挥中心设备采购及机房升级改造项目
采购方式：公开招标
预算金额：3000000元
最高限价：2,478,603.79元
采购需求：大同市公安局云州分局2026年大同市公安局云州分局指挥中心设备采购及机房升级改造项目，具体要求以招标文件中商务、技术和服务等的相应要求为准。
合同履行期限：合同签订之日起45日历天内完成
供货地点：大同市公安局云州分局指定地点
[bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393799]本项目不接受联合体
二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc28359091]2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无
[bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc35393631]3、本项目的特定资格要求：无
三、获取采购文件
时间：2026年10月19日至2026年10月23日，每天上午0:00至12:00，下午12：00至23:59（北京时间，法定节假日除外 ）
地点：政采云平台线上获取
[bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc35393632]方式：在线获取 
售价（元）：0 
四、投标文件提交
[bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc35393803]1、电子投标文件需在政采云平台投标客户端（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/sxCategory15/sxCategory202/sxCategory20201/327.html）完成上传，在开启时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件，供应商自行承担责任。
2、递交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间：2026年11月09日09点00分（北京时间）
地点：政采云平台投标客户端
五、公告期限
[bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc35393635]自本公告发布之日起5个工作日
[bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc28359095]六、其他补充事宜
1、本项目招标公告在中国山西政府采购网上发布。
2、针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
[bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc35393637]1、采购人信息
名    称：大同市公安局云州分局
地    址：云州区安平北路一号
[bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc35393638]联 系 人：王女士
电　　话：0352-8012222
2、采购代理机构信息
名    称：大同市云州区政府采购中心
地    址：大同市云州区政务服务中心大楼（大同市云州区坪邑西街406号）
联系方式：0352-8609628
3、项目联系方式
项目联系人：冯先生
电话：0352-8609628

第二部分  投标人须知前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	投标人应
具备的资格要求
	1．具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件
2．本包是否接受联合体：否
3．本项目所需的其他特定资格条件：无
4. 本项目是否专门面向中小企业项目：否

	2
	投标文件
（资格证明文件）
	1．投标人代表的证明（格式见第八部分）
法定代表人（负责人）参加投标的，提供“法定代表人（负责人）证明书”
委托代理人参加投标的，提供“法定代表人（负责人）授权委托书”
自然人参加投标的，提供个人身份证明扫描件
2．投标函（格式见第八部分）
3．以下内容仅需提供《政府集中采购供应商信用承诺书》一份即可（格式见第八部分）
具有独立承担民事责任的能力
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
具有依法缴纳税收的良好记录
具有依法缴纳社会保障资金的良好记录
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
4．本项目所需的其他特定资格条件
无。
说明：具体资格审查内容及标准见第五部分。

	3
	投标文件
（商务技术文件）
	1．对采购需求的响应内容
对商务要求的响应内容
对政策性及强制性要求的响应内容
对服务要求的响应内容
对技术要求的响应内容
对非实质性要求的响应内容
2．招标文件要求或投标人认为需要提供的其他商务技术材料/文件
3．开标报价一览表（格式见第八部分）
说明：涉及相关要求的内容见本文件第四部分相对应内容。

	4
	投标有效期
	90个日历天（自投标文件开启时间之日起计算）

	5
	政府采购
相关政策要求
（如涉及的话）
	1．涉及进口产品的要求：
（1）本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）字样的，均必须采购国产产品。
（2）本项目采购标的物特别注明“进口产品”字样的，如无能够满足采购需求的国产产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。
2．涉及“节能产品政府采购品目清单”政府强制采购产品的要求：
（1）本文件列出政府强制采购产品的，投标人必须投报“节能产品政府采购品目清单”范围内的产品，须提供处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，并将政府强制采购产品如实填写到《政府强制采购产品明细表》（格式见第八部分）。
（2）本文件未列出政府强制采购产品的，投标人可投报“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品或其范围以外的产品。
3．涉及非政府强制采购产品的要求：
（1）投标货物有“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品的将给予适当加分。
（2）投标人提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件，并需如实填写《非政府强制采购产品明细表》（格式见第八部分）。
（3）无线局域网产品政府采购政策：
投标人提供的无线局域网产品和含有无线局域网功能的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》且在有效期内的，提供《中国政府采购网》公布的无线局域网产品政府采购清单封面及对应页，实行优先采购。详情参见财库〔2005〕366号文件《无线局域网产品政府采购实施意见》。
4．涉及正版软件的要求：
本项目采购标的物涉及计算机产品或硬件产品内预装软件的，投标人须填写《正版软件承诺》（格式见第八部分）。
5．涉及网络安全专用产品的要求：
投标货物中如含有工信部会同有关部门制定下发的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的产品，须提供提供由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的有效证明材料扫描件。（具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）。详情参加国务院2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》。
6．涉及小型、微型企业参加投标的要求：
（1）小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于小型、微型企业的，需如实填写《中小企业声明函》（格式见第八部分）。
（2）企业只有提供小型、微企业制造的货物，才能享受投标货物的价格折扣。
（3）小型、微型企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格折扣。
（4）联合体价格折扣：本项目若允许联合体参加，大中型企业与小型、微型企业组成联合体的，联合协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予价格扣除，用扣除后价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。其中联合体中小微企业需按采购文件格式要求，如实填写《中小企业声明函》（格式见第八部分）。
（5）大中型企业向小型、微型企业分包的价格折扣：大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予价格扣除，用扣除后价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。其中小微企业必须明确，且按采购文件格式要求，如实填写《中小企业声明函》（格式见第八部分）
（6）通过享受扶持政策、价格折扣并获得政府采购合同的：小微企业不得将合同分包给大中型企业；中型企业不得将合同分包给大型企业。
（7）若评标委员会在评审过程中发现有投标人提供的《中小企业声明函》内容不实的，可将有关上报财政部门，经财政部门核实后，按照有关法律法规予以处罚；若投标人发现中标供应商所提供的《中小企业声明函》内容不实，可按照采购文件中规定流程提出相关质疑材料，若质疑成立，集采机构将上报财政部门，经财政部门核实后，按照有关法律法规予以处罚。
7．涉及残疾人福利性单位参加投标的要求：
（1）须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写《残疾人福利性单位声明函》（格式见第八部分）。
（2）残疾人福利性单位提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物或服务的，视同小微企业，享受投标货物或服务的价格折扣。
8．涉及创新产品、创新服务的要求：
（1）投标人投标产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审时，享受投标产品价格折扣。
（2）投标人投标创新产品或创新服务的，需如实填写《创新产品或创新服务明细表》，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》（格式见第八部分）。
9．涉及监狱企业参加投标的要求：
（1）监狱企业参加投标视同小、微企业，需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。
（2）监狱企业只有提供本企业制造的货物或服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣。
（3）监狱企业与中型企业组成联合体参加投标的，或者向监狱企业分包，且联合体协议或分包意向协议约定监狱企业的协议金额占到合同金额30%以上的，享受投标标的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。
10．涉及商品包装和快递包装的要求：
本项目涉及商品包装和快递包装要求的，投标人须填写《商品包装和快递包装承诺函》（格式见第八部分）。
11.本国产品的评审要求：
如本次采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见第八部分）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件《声明函》或有关证明文件符合要求的，该产品视为本国产品。

	7
	现场勘查
（或标前答疑会）
	不组织

	8
	特别说明
	1、投标供应商在解密自身投标文件后，保持投标终端网络畅通、联系方式畅通即可。如评审委员会需发起询问、澄清或告知，均会通过“政采云”系统发起或通过电话通知。
2、远程开标、解密要求：
（1）项目开标方式为远程开标，标书解密方式为远程解密，供应商需使用编制标书时的CA数字证书，自行登录交易系统进行网上解密。
（2）远程不见面开标（电子投标文件）解密方式：供应商须在规定时间内使用自己的网络终端设备凭借CA数字证书在“山西政采平台”入口登录成功后，进入本项目，点击【参与远程投标】进入开标，自行完成开标解密，采购机构不提供任何解密设备，在解密截止时间之内未完成解密的，视为投标无效。

	9
	政采智贷
	凡符合要求且自愿选择“政采智贷”的中标供应商，可在“中国政府采购网山西分网（山西省政府采购网，http：//www.ccgp-shanxi.gov.cn/）”，点击“政采智贷”，进入“山西政府采购信用融资平台”页面，按照《山西省“政采智贷”业务操作指南》办理该项业务。同时，参与“政采智贷”的供应商，应严格按照政府采购合同履约，严格按照信贷合同偿还债务。

	10
	行业划分
	本项目属于农林牧渔业 工业 建筑业 批发业 零售业 交通运输业 仓储业 邮政业 住宿业 餐饮业 信息运输业 软件和信息技术服务业 房地产开发经营 物业管理 租赁和商务服务业 其他未列明行业。

	11
	评标委员会
的组建
	评标委员会构成：采购人代表1名，专家4名； 
专家确定方式：山西政府采购网专家库管理系统随机抽取确定。





[bookmark: _Toc352761929][bookmark: _Toc424378684]


[bookmark: _Toc22732]第三部分  投标人须知
1、 [bookmark: _Toc424378685][bookmark: _Toc352761930][bookmark: _Toc12803]总则
1. 适用范围
本招标文件仅适用于本次招投标活动。
2. 定义
2.1 “采购人”指本次招标活动的采购单位。
2.2 “集采机构”指组织本次招标活动的执行机构，即“大同市云州区政府采购中心”。
2.3 “投标人”指符合本招标文件规定并向集采机构提交投标文件的供应商。
2.4 “货物”指供应商按招标文件的规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品及其他有关技术资料和材料。
2.5 “服务”指招标文件所表述的投标人须向采购人提供的服务和应当履行的承诺和义务。
2.6 “电子印章”指可通过政采云电子投标客户端正确读取印章信息的电子印章（电子印章包含企业电子公章、法定代表人电子印章、自然人电子印章）。
2.7本文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。
2.8本文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包含本数；所称的“不足”，不包含本数。
2.9本须知中单独对货物所描述的要求，只针对涉及采购货物。
3. 合格的投标人
3.1 具有本项目生产、制造、供应及/或实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内供应商。
3.2 投标人必须是已在中国境内依法登记注册，并持有符合法律法规规定的有效证件的供应商。
3.3 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件和本项目所需的特定资格条件及有关法律、法规关于供应商的规定，有能力提供招标采购货物/服务的供应商。并按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定，提供资格要求证明文件，具体提供的材料详见投标人须知前附表。
3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3.5本次招标是否允许由两个以上供应商组成一个联合体以一个投标人身份共同参加投标，详见投标人须知前附表。
（1）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均应按照本部分3.3条的要求提供相关材料。
（2）本项目的特殊要求规定投标人特定资格条件的，联合体各方的同类资质按照资质等级较低的确定联合体资质等级。联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一包的投标。
（3）联合体各方之间应当签订联合投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合投标协议连同投标文件一并提交，联合投标协议格式见本招标文件第八部分。
4. 投标费用
投标人应当承担所有与准备和参加投标有关的费用，集采机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
    5. 通知的告知及获取
5.1通知的告知
对与本项目有关的通知，集采机构将以在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的形式告知所有已获取了招标文件的投标人及潜在投标人，投标人及潜在投标人可登录山西政府采购平台更正公告中查看本项目是否发布更正公告。
5.2通知的获取
[bookmark: _Toc352761931][bookmark: _Toc424378686][bookmark: _Toc24133]对与本项目有关的通知，投标人及潜在供应商可在本次招标公告刊登的媒体上获取，或登录山西政府采购平台获取。
因网络线路故障导致通知延迟获取或无法获取，集采机构不因此承担任何责任，有关的招投标活动可以继续有效地进行。
[bookmark: _Toc105]二、招标文件
6. 招标文件的内容
6.1 招标文件由下列八部分内容组成：
第一部分 投标邀请
第二部分 投标人须知前附表
第三部分 投标人须知
第四部分 采购需求
第五部分 资格审查内容及标准
第六部分 评标标准和评分方法
第七部分 合同范本
第八部分 投标文件内容要求及格式
6.2 招标文件中落实政府采购政策的相关要求详见投标人须知前附表。
6.3采购人开标后对投标人的信用信息进行查询，查询渠道为信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；截止时间为开标当日；查询内容为信用中国网的失信记录情况和中国政府采购网上的政府采购严重违法失信行为信息记录情况；查询结果予以记录，查询证据存档，查询后存在问题的对投标文件做无效投标处理。
6.4除非特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
6.5 招标文件的解释权归集采机构所有。当对一个问题有多种解释时以集采机构解释为准。
6.6招标文件未作须知明示，而又有法律、法规规定的，集采机构将依据法律、法规的规定进行解释。
7. 招标文件的澄清和修改
7.1集采机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束作用。
7.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，集采机构在投标截止时间至少15日前，在本项目原招标公告刊登的媒体上以发布公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。
[bookmark: _Toc12041][bookmark: _Toc352761932][bookmark: _Toc16073][bookmark: _Toc424378687]三、投标文件
8. 投标文件的语言和计量单位
8.1 投标人提交的投标文件，包括技术资料、图纸等中的说明以及投标人与集采机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。外文资料必须提供中文译文，并保持与原文一致，否则，产生的不利后果由投标人承担。
8.2 投标文件所使用的计量单位，必须使用国家法定计量单位。
9. 投标文件的组成及相关要求
9.1 投标文件分为资格证明文件、商务技术文件、开标报价一览表。
9.2投标文件要求内容详见投标人须知前附表，有格式的详见本招标文件第八部分。
10．投标报价
10.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价均被视为已经包含了但并不限于各项购买货物/服务及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。
10.2 投标人投报多包的，应对每包分别报价并分别填报开标报价一览表。投标人报出的总价为货物/服务全部完成交付的最终价格。
10.3投标人必须整包进行投标，不得拆包分项投标。
10.4 本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价。
10.5 投标人应提供货物/服务的单价（包含货物报价、装箱、包装、包装物料、送货、安装调试费、保险费用及其他应有的费用）、总价及其他事项。
10.6 任何超出招标文件要求而额外赠送的货物、服务等其他形式的优惠，在评标时将不作为价格折算的必备条件。
10.7项目实施过程中需要主要辅材的项目，投标人自行设计表格，填写主要辅材清单，注明品牌、型号、产地、单价、数量等内容。
11. 投标文件填写说明
11.1 投标人应详细阅读招标文件的全部内容，按招标文件的要求提供投标文件，并对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应，否则，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。
11.2 招标文件有固定格式要求的须按第八部分提供的统一格式逐项填写；无相应内容可填的项填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”、“/”等明确的回答。
11.3开标报价一览表须按格式统一填写。
11.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实有效，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求，且承担相应的法律责任。
11.5因投标文件字迹潦草、提交资料不清晰或表达不清楚所引起的不利后果由投标人承担。
12．投标有效期限
本项目投标有效期见投标人须知前附表。
13．投标文件的签署
13.1 组成投标文件的各种文件均应遵守本条规定。
13.2 上传至山西政府采购平台的投标文件须按招标文件格式要求加盖电子印章，投标文件（资格证明文件、商务技术文件）封面加盖电子印章后，投标文件中相关声明、承诺及投标人认为需要提供的其他内容均视为具有法律效力；但投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项中以及招标文件格式中明确要求加盖公章处，必须在“盖章”、“印章”、“公章”“签章”等处盖电子印章。
14．提交投标文件截止时间
14.1投标人须在规定时间对投标文件进行上传并解密，如遇到外部环境原因而造成解密失败的，不利后果由投标人自行承担。
14.2集采机构根据本须知的规定，通过修改招标文件或自行决定延长提交投标文件截止日期的，采购人和投标人受提交截止日期制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。
15．投标文件的补充、修改和撤回
[bookmark: _Toc424378689][bookmark: _Toc829][bookmark: _Toc352761934]15.1投标人在投标文件解密截止时间前，可以对投标文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容作为投标文件的组成部分，补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
15.2在招标文件要求的投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。
[bookmark: _Toc8165]四、开标
16. 开标及其有关事项
[bookmark: _Toc352761935][bookmark: _Toc424378690]16.1投标人不足三家的，不得开标。
16.2 投标人在政府采购云平台中自行查看开标结果，对开标结果有异议的，可在政府采购云平台提出；对开标结果无异议的，系统在30分钟后默认为开标结果已被投标人确认。
16.3本项目采用网上电子开标的方式进行，因不可抗因素导致系统无法正常运行时，集采机构将等待系统恢复正常后继续进行开标。系统不能及时恢复正常时，集采机构将封标，待系统恢复正常后继续或重新进行开标。
[bookmark: _Toc8119][bookmark: _Toc7438]五、评标程序和要求
17. 项目组织
17.1集采机构负责组织评标工作并履行相关职责。
17.2本项目采用网上电子评标的方式进行，依据上传至系统的投标文件进行评标，因不可抗因素导致系统无法正常运行时，集采机构将等待系统恢复正常后继续进行评标。系统不能及时恢复正常时，集采机构将封标，待系统恢复正常后继续或重新进行评标。
18. 投标人资格审查
公开招标采购项目开标结束后，采购人按照招标文件第五部分中资格审查的内容及标准对投标人提交的投标文件（资格证明文件）进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。审查后合格投标人不足3家的不得评标。
19. 组建评标委员会
19.1 根据政府采购有关法律法规的规定，依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关专家共5人以上单数组成，专家人数不少于2/3。
19.2 评标委员会负责对符合资格的投标人的投标文件（商务技术文件）进行符合性审查及评标事务，出具经评标委员会签字的评标报告。
20.投标文件（商务技术文件）符合性审查
评标委员会按照招标文件第六部分评标标准和评标办法中符合性审查的内容及标准对投标文件进行符合性审查，以确定投标文件是否对招标文件的实质性要求作出响应。
21.评审中遵循的原则
21.1审查中，投标人存在下列情况之一的，投标无效：
（1）投标文件未按“投标文件的签署”要求签署、盖章的；
（2）不具备招标文件规定的资格要求的；
（3）报价超过招标文件规定预算金额或者最高限价的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。
21.2审查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：
（1）开标报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标报价一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或百分比有明显错误的，以开标报价一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
评标委员会将要求投标人按上述原则调整确认，投标人确认后的报价对投标人具有约束力，如果投标人不予确认，其投标无效。
21.3如果多个投标人所投核心产品全部为同一品牌的按下述原则处理：
（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人中标或获取中标人资格；评审得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标人或中标候选人。
（3）非单一产品采购项目，标的物名称中标注“※”的产品为核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌全部相同的，按前两款规定处理。
22. 投标的澄清、说明或者补正
22.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
22.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
23. 比较与评价
23.1 评标委员会按照招标文件中第六部分规定的评标标准和评标办法，对符合性审查合格的投标文件（商务技术文件）进行商务和技术评估，综合比较和评价。
23.2 采用综合评分法评审的应按照招标文件第六部分评标标准和评标办法中规定的评标方法、中标条件以及评分细则进行。
24. 评审复核
24.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者集采机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
24.2在评审过程中发现投标人有下列情形的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本级财政部门：
（1）有恶意串通的；
（2）有妨碍其他投标人的竞争行为的；
（3）有损害采购人或者其他投标人的合法权益的；
（4）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（5）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（6）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；
（7）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（8）不同投标人的投标文件相互混装；
（9）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
25. 确定/推荐中标候选供应商名单
23.1中标供应商的确定，详见第六部分中评标方法及中标条件的规定。
23.2评审报告由评审小组全体人员签字认可。评审小组成员对评审报告有异议的，评审小组按照少数服从多数的原则推荐中标候选供应商，采购程序继续进行。
23.3对评审报告有异议的评审小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评审小组书面记录相关情况。评审小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理 由的，视为同意评审报告。
26. 编写评标报告
评标委员会评审组长根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并由全体评标成员共同签字确认。
27. 评标过程保密
采购人、集采机构要采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。
有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
28. 采购项目废标
28.1 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：
（1）符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作实质响应的供应商数量不足3家的；
（2）投标人的报价均超过采购预算或最高限价的；
（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
采购项目废标后，评标委员会应做出书面报告。
28.2 废标后，集采机构将在财政部门指定的媒体上发布废标结果公告。
[bookmark: _Toc424378691][bookmark: _Toc9353][bookmark: _Toc32242]六、签订合同
    29．中标通知
29.1 中标供应商确定后，集采机构将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，中标供应商可在政府采购云平台中自行下载打印中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否知道中标结果。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。
29.2 集采机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。
29.3 中标通知书是合同的组成部分。
30．签订合同
30.1 采购人应当自中标通知书（在系统中自行下载）发出之日起30日内与中标人在山西政府采购业务执行系统中线上签订政府采购合同。
30.2 中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。
30.3本文件第四部分采购需求中要求中标供应商提交履约保证金的，中标供应商须按照规定向采购人提交履约保证金。
[bookmark: _Toc12256][bookmark: _Toc18682][bookmark: _Toc421716587][bookmark: _Toc424378692]七、服务费　　
31. 服务费
大同市云州区政府采购中心作为非营利事业法人，是集中采购项目的执行机构，在政府采购活动中不收取任何服务费。
[bookmark: _Toc3186][bookmark: _Toc29869][bookmark: _Toc421716588][bookmark: _Toc424378693]八、保密和披露
    32. 保密
投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下的保密义务，不得将因本次招标获得的信息外传。
    33. 披露
33.1 集采机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。
33.2 在集采机构认为适当时或国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律法规规定的情形下，集采机构无须事先征求投标人/中标人同意即可披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但必须在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。
[bookmark: _Toc20833][bookmark: _Toc3880][bookmark: _Toc352761941]九、询问和质疑
[bookmark: _Toc18768]34．询问和质疑的线上提交
34.1投标供应商对招标文件（除采购需求、综合评分细则）、评审过程、采购结果进行口头询问的，可按第一部分招标邀请中载明的联系方式、地址向集采机口头提出询问。
34.2投标供应商对招标文件的采购需求、综合评分细则进行口头询问的，可按第一部分招标邀请中载明的联系方式、地址向采购人口头提出询问。
34.3投标供应商对招标文件的采购需求、综合评分细则、采购过程、采购结果进行书面询问或质疑的，须通过政府采购平台进入“项目质疑管理”，按照系统中询问列表、质疑列表填写相关内容，填写完成后在“被询问/质疑对象机构类型”中选择“采购单位”，向采购人提交询问函或质疑函。
34.4投标供应商对采购程序进行书面询问或质疑的，须通过政府采购平台进入“项目质疑管理”，按照系统中询问列表、质疑列表填写相关内容，填写完成后在“被询问/质疑对象机构类型”中选择“代理机构”，向代理机构提交询问函或质疑函。
35．询问和质疑的线上答复
35.1 向“采购单位”提交询问函或质疑函的，由采购人按照法律法规规定在系统中进行答复；向“代理机构”提交询问函或质疑函的，由代理机构（以下表述为集采机构）按照法律法规规定在系统中进行答复。
35.2质疑答复内容不得涉及商业秘密。
35.3质疑供应商撤回质疑的，采购人或集采机构终止质疑处理。
35.4供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：
（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应修改招标文件后重新开展采购活动。
（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应重新开展采购活动。
（3）质疑答复导致中标结果改变的，属于采购人答复的，采购人应当将质疑答复结果告知被质疑供应商，将质疑答复内容和重新确定的采购结果函告集采机构，集采机构按照采购人的意见发布结果变更公告，并将有关情况书面报告本级财政部门。属于集采机构答复的，集采机构编制变更公告，经采购人确认后发布结果变更公告，并将有关情况书面报告本级财政部门。






[bookmark: _Toc12833]第四部分  采购需求

一、项目概况
本项目依托新建指挥中心办公区实施建设，场地内设专用视频会议室、指挥大厅、标准化设备间等功能分区，不涉及土地征用和原有楼宇大规模改造，建设内容覆盖两大可视化音视频配套工程、老旧机房整体迁移、视频平台智能化升级、跨系统视频资源整合四大板块，建成后可统一承载管理3941 路雪亮工程前端监控点位与 163 路平安城市存量监控点位；项目硬件采购范围仅包含会议室、指挥大厅全套音视频调度显示设备、用于智能解析运算的大数据服务器以及机房搬迁改造所需各类线缆、防雷机柜辅材，同步配套开展音视频系统集成调试、存量机房设备拆除转运上架、夜间错峰业务割接、平安城市视频点位平台对接等全部技术实施服务。
二、商务要求：
1、项目名称：2026年大同市公安局云州分局指挥中心设备采购及机房升级改造项目
2、采购内容：本项目整体包含四大实施板块，一是配套新建视频会议室实施会议室大屏与整套数字会议系统建设，购置 LCD 拼接屏、数字会议主机、音频处理设备、配套网络布线辅材及会议桌椅、空调等配套物资并完成全流程安装调试；二是配套新建指挥大厅开展指挥中心大屏建设，采购高清 LED 显示系统、视频综合平台、电子沙盘、一体化调度操作台、指挥研判终端等配套设施并完成系统集成调试；三是实施中心机房升级改造，对现有视频、大数据、数据集成类软件平台进行全面功能迭代升级，开通人像车辆智能研判、视频运维诊断、跨层级级联共享等实战模块，采购大数据服务器补充 AI 结构化解析算力并完成平台部署调试；四是开展雪亮机房整体搬迁、平安城市视频资源整合及机房配套增补工作，将原四层机房全部存量服务器、存储、交换机、UPS、动环、安全设备等自有资产拆除转运至新设备间完成规整上架与强弱电改造，分批次夜间割接恢复全部前端监控业务，通过技术调试将平安城市点位统一接入雪亮管理平台，同时按需采购网线、光纤、防雷、机柜配件、机房空调、UPS 电池等搬迁缺口辅材完善机房运行环境。
3、合同履约期限：合同签订之日起45日历天内完成
4、质保期：一年
5、供货地点：采购人指定地点
6、付款方式：本合同签订完成后3-5个工作日内支付合同价款的70%作为预付款，项目整体验收合格后支付合同价款的30%。
三、采购内容及技术要求：
	序号
	分类
	名称
	参数
	单位
	数量

	一、会议室大屏、会议系统及配套设施

	1
	会议室大屏
	55英寸LCD拼接屏
	55英寸LCD拼接屏，显示单元9台，3*3排列；
一、设备基本参数
★物理拼缝：≤3.5 mm，拼缝公差±0.8 mm
物理分辨率：≥1920×1080@60Hz，向下兼容更低分辨率信号 
★亮度：≥500cd/m²
可视角：最高支持178°(水平)/178°(垂直)
对比度：≥1000:1 
音视频输入接口：HDMI≥1个, DVI≥1个, USB≥1个
控制接口： RS232控制输入接口≥1个、红外信号输入接口≥1 个
二、功能性要求
支持红外遥控、本地按键面板、串口指令多种方式控制、
支持U盘播放视频、图片等多媒体文件；
支持24小时不间断稳定运行；
整机采用金属壳体结构，具备良好电磁屏蔽能力，适应现场电磁环境；
三、其他服务要求
含图纸方案、支架安装、屏幕安装、系统调试、施工区域产生的垃圾清理、客户使用培训、信号线布置等
	台
	9

	2
	
	LCD拼接屏支架
	气动前维护壁挂支架（适配55英寸LCD屏体），支持现场扩容，含支架配套零件
主承重构件采用冷轧钢板，材料厚度≥1mm（厚度不含表面喷塑涂层）
	套
	9

	3
	
	LCD拼接屏操作面板
	LCD屏操作面板，设备配备操作按键，可完成开关机、场景切换、亮度调节等常用操作。
遥控距离：≥10米（空旷无阻挡环境下）
	个
	1

	4
	
	解码器
	解码器
1、视频输入
支持电脑、视频会议终端等视频信号接入，支持 HDMI 4K信号输入；
支持 IPC、NVR 等网络信号源接入；
支持HDMI 内嵌音频输入，音频输入支持 16bit，48KHz或32KHz采样，双声道立体声；
支持HDMI本地输入接口，兼容HDMI1.4及以上标准，可同时接入≥2路1080P@50/60 或≥1路4K@30输入
2、视频输出
支持HDMI 输出接口，兼容HDMI1.4及以上标准，支持最高3840×2160@30Hz输出；
支持HDMI 内嵌音频、独立外置音频两种音频输出；
设备具备多通道画面同步机制，所有输出图像同步显示，画面流畅，无卡顿、丢帧、撕裂现象。
3、视频编解码
支持 H.264、H.265编码格式，支持主码流、子码流解码；
可接入IPC、NVR 网络视频源，分割画面支持自动调用子码流；
解码能力≥144 路720P 视频同时解码上墙；
兼容主流音视频格式，支持加密码流、智能码流解码，支持码流切换，具备解码异常提示功能；支持录像文件解码上墙。
4、电视墙功能
支持电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡、窗口轮巡；
单输出通道支持多层画面叠加；
★支持1/2/4/6/8/9/12/16/25/36 等多种画面分割；
支持场景预案保存、自定义轮巡方案；支持窗口双击放大/缩小，可显示输出通道编号；
支持对前端云台PTZ控制、光圈、调焦、预置点调用；
支持窗口预览控制、声音开关、图层置顶置底；
支持录像回放、回放时间定位；
支持客户端实现电脑桌面投屏上墙。
5、设备接入
支持鱼眼、鹰眼、常规 IPC、DVR、NVR 接入，兼容主流第三方安防设备；
支持SDK集成；支持ONVIF 协议、GB28181-2022 协议；支持IPv4/IPv6 双协议栈；
支持网络键盘、串口键盘接入控制，可实现画面切换、场景切换、轮巡控制、云台操作、录像回放等。
6、运维管理
支持 PC 客户端、WEB 访问管理；内置≥千兆交换能力，支持光电自适应、NAT功能；
支持远程参数配置、参数导入导出、日志读取、远程重启、恢复出厂、远程升级；
具备故障检测与异常告警（网络断开、IP 冲突、温度异常、信号异常等）；
支持分级用户权限管理；支持可视化运维，展示网络拓扑及节点状态；支持NTP校时与手动校时；
配备≥2路USB接口；支持报警接入及联动功能。
7、管理控制
提供PC客户端、WEB管理方式；支持移动端访问控制电视墙。
	套
	1

	5
	会议系统
	数字会议主机
	数字会议主机，集成有线、无线一体化会议系统功能；
★系统有线话筒最大接入容量≥128 台，★无线话筒最大接入容量≥500台；
★系统同时支持≥16路有线话筒、≥8路无线话筒并发发言，支持扩展会议单元数量。
配备≥7 英寸触控显示屏，金属机身，支持有线、无线会议系统可视化管理与操作控制；
主机具备高性能处理能力，可实现全音频链路资源智能调度与高效音频处理，保障大规模混合会议稳定运行。
支持话筒一键编址，实现终端设备快速接入配置；
具备≥4路 RJ45接口，可外接中继设备扩展有线会议单元；
具备≥ 3个千兆以太网接口，支持 IEEE802.3at PoE供电，用于网络音频传输、无线控制单元接入；
具备≥4 路RCA立体声输入输出接口，≥7 路凤凰端子模拟音频输入输出接口；
具备RS485、RS232控制接口、USB录播接口、调试接口及复位按键。
支持多种发言模式：先进先出、申请发言、发言时长限制、发言数量限制、主席优先模式；支持会议签到、投票表决、呼叫服务功能，支持自定义会议主题与服务类型。
主机内置完整DSP音频处理模块，集成滤波、反馈抑制、噪声门、延时、限幅等音频调节功能；
支持会议参数配置、音频通道设置、摄像跟踪、服务管理，支持与上层管理平台数据同步。
内置Web全局管理平台，支持会议预约、实时会议控制、运行数据统计；
支持设备网络配置、用户权限管理、摄像跟踪配置；具备非法登录锁定、远程版本升级等安全运维能力。
音频处理通道具备音量调节、高通滤波、低通滤波、参量均衡、压缩、噪声门、自动增益、反馈抑制；
支持音频混音、回声消除、自动混音、闪避处理；输出通道支持音量调节、音频延时、均衡、压缩等处理功能。
系统音频传输总延时≤5ms；
设备具备运行状态指示灯；
音频采样率≥48kHz，采样位数≥24bit。
	台
	1

	6
	
	数字会议话筒
	数字会议话筒配置：1台主席单元、8 台客席单元。
★话筒单元配备≥4.3英寸显示屏，分辨率≥800*480；
支持显示会议信息、参会信息、时间日期、设备位置、运行状态、会议模式、发言队列等内容。
话筒采用高保真拾音单元，线路具备屏蔽抗干扰设计；
内置DSP处理单元，采用全数字音频传输；音频采样率≥48kHz、采样位数≥24bit，支持音频同步传输，终端音频传输总延时≤5ms。
支持话筒一键编址，实现终端快速接入配置；
主席单元具备优先发言权限，支持一键静音所有客席话筒。
支持多种发言模式：先进先出、申请发言、发言时长限制、发言数量限制、主席优先模式；支持会议签到、投票表决、呼叫服务功能，支持自定义会议主题与服务项目。
频率响应：20Hz～20kHz；灵敏度≥-35dBV；信噪比≥67dB；动态范围≥96dB；
过载声压≥120dB；总谐波失真 THD≤0.1%。
配备工作状态指示灯；单元配置功能按键；具备3.5mm立体声耳机输出接口，支持耳机音量调节。
	支
	9

	7
	
	电源时序器
	电源时序器
具备≥8路受控电源输出通道；显示屏可实时显示当前电压、日期时间、各通道开关状态；内置EMI电源滤波模块，抑制电磁干扰，保障音频系统运行质量。
配备RS232、RS485 控制接口，可接入外部中央控制系统；
支持RS485总线级联扩展，可实现多台设备统一时序管控，满足系统扩容需求。
内置时钟芯片，支持定时自动开关机；
可配置循环/非循环定时任务，支持自定义日期与启停时间设置。
支持≥8组电源时序场景保存与调用，场景名称支持自定义修改；
具备输入电压监测功能。
配套PC端管理软件，支持有线方式进行设备参数配置，可实现场景保存调用、通道开关机延时设置、过压欠压保护阈值配置、电压校准等操作。
支持上电自启动功能；
每一路通道开启、关闭延时时间可独立自定义设置。
	台
	1

	8
	
	电源中继器
	电源中继器
用于数字手拉手会议系统线路扩展，实现音频信号再生放大并为后端串联话筒单元提供远端供电；设备独立外接电源供电；配备工作状态指示灯，直观显示设备运行状态。
	台
	1

	9
	
	网络音频处理器
	网络音频处理器
接入路数：≥8进8出，支持通道自定义配置。
配备≥3 英寸显示屏及导航操控按键，可查看与管理设备信息，包含设备IP地址、设备ID、固件版本、音频通道状态、链路异常监测、备份设备地址、USB工作状态等。
支持≥8×8路网络音频通道；音频网络传输支持AES67标准，兼容Dante协议。
硬件接口：≥2路RJ45网口，可用于网络音频传输、设备控制与链路冗余；
具备≥8路GPIO可编程接口；配备RS485、RS232 控制接口，可对接中央控制系统、实现摄像跟踪联动；
具备≥2 路USB 接口，支持音频录制、USB 声卡功能。
内置完整DSP音频处理算法，支持高低通滤波器、噪声门、压缩器、扩展器、反馈抑制、闪避处理、音频矩阵混音、自动混音、音频延时、相位反相等功能。
功能要求：支持主从设备热备份、音频录播、USB 声卡、远程会议音频接入、摄像跟踪联动。
支持配套管理平台，实现网络内音频设备统一配置、状态监控、远程运维、在线调音可视化管理。
具备过热、过压、欠压、过流、短路保护功能。
	台
	1

	10
	
	网络音柱
	网络音柱
配备：≥2路 100M以太网RJ45接口；支持网络音频信号输入；
具备≥1 路差分音频输入、≥1 路差分音频输出；配备运行状态指示灯，支持硬件复位。
水平覆盖角度≥100°，垂直覆盖角度≥40°，具备非对称垂直声波辐射特性，满足会议室远距离人声覆盖需求。
采用两分频、内置电子分频架构；
频率响应 (-3dB)：88Hz～20kHz；频率响应 (-10dB)：60Hz～20kHz；
灵敏度（1m/1W）≥95dB；总谐波失真 THD≤1%；
额定功率下连续声压级≥118dB；峰值功率最大声压级≥124dB。
内置DSP音频处理模块，支持音量调节、音频延时、音频混音、高通滤波器、低通滤波器、参量均衡、压缩器、噪声门、功率保护功能。
支持设备访问权限管控、固件安全升级；标配安装支架，适配现场安装条件。
	台
	2

	11
	
	交换机
	交换机
交换容量≥20 Gbps；MAC地址表容量≥8 K；数据包缓存≥4 Mbits；包转发率≥14.88 Mpps。
具备≥8 个千兆PoE电口，≥2个千兆SFP千兆光口；支持 IEEE 802.3af/at PoE 供电标准。
支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 以太网标准。
支持网络拓扑管理、链路聚合、端口管理；支持远程固件升级。
PoE端口具备≥6 KV防浪涌防护；支持PoE输出功率策略管理；支持线速转发、存储转发交换机制。
支持VLAN 划分、链路聚合；支持Web图形化网管；支持标准网管协议，可纳入第三方统一运维管理平台。
设备运维功能：支持远程升级、配置恢复、日志查看、基础网络参数配置。
设备状态告警：支持端口链路状态告警、PoE功率过载告警、PoE端口通断状态告警。
	台
	1

	12
	配套设施
	会议条桌
	会议条桌
条桌尺寸：≥4800*450*750mm（长*宽*高），允许合理加工公差；
桌面板采用ENF级环保人造板材，板材厚度≥25mm，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，检测采用GB/T 17657-2022 规定的1m³气候箱法；
桌四角采用圆弧防撞封边工艺；桌面预留走线孔，便于安装桌面插座；
采用钢架承重结构，结构牢固，抗弯性能良好，不易变形。
	张
	3

	13
	
	会议专用椅
	会议专用椅
尺寸：座高 450~480mm，整体椅深≤450mm，单把椅宽≤650mm；
无扶手结构，避免占用过道、座椅相互卡位；
采用一体弓形冷轧钢管框架，结构稳固；椅脚配备静音防滑脚垫；
椅面采用透气高弹网布面料，内置高密度定型海绵，回弹性能良好，长期使用不易塌陷。
	把
	18

	14
	
	壁挂空调
	壁挂式分体变频冷暖空调：≥2P
名义额定制冷量≥4500W
名义额定制热量≥6000W
能效等级：新一级能效，符合 GB 21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》标准；
室内机循环风量≥900m³/h；
整机具备3C强制认证，运行稳定，可满足长时间不间断运行工况；配套标准线控/遥控装置。
配套服务：包含内外机安装调试、线敷设布置、施工垃圾清理、操作人员使用培训等。
	台
	1

	15
	
	网线
	6类室内4对非屏蔽双绞线，符合YD/T 1019相关标准；单箱标称长度≥305米；
	箱
	1

	16
	
	电源线
	3芯RVV铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆，规格≥3×1.5mm²，符合 GB/T 5023.5-2008标准；单卷长度≥100 米
	卷
	1

	17
	
	辅材
	包含六类水晶头、音频连接线缆等
	批
	1

	小计（一）

	二、指挥中心大屏及配套设施

	1
	指挥中心大屏
	LED模组单元
	LED室内全彩显示屏（LED模组单元）
适配现场安装空间，整屏净显示区域宽度≥10.24m、高度≥3.52m，显示屏面积：≥36.0448m²。
像素结构：1R1G1B；
★像素间距≤1.25mm；像素密度≥640000点/㎡；
维护方式：支持完全前维护；
可采用320mm×160mm标准模组，模组分辨率≥256×128；
防护等级≥IP30；
★白平衡亮度≥600 cd/㎡；色温3000~10000K连续可调；
★可视角度≥160°(水平)/160°(垂直)；★对比度≥3000：1；
★亮度均匀性≥97％；★色度均匀性±0.003Cx、Cy以内；
驱动方式：恒流驱动；换帧频率≥60 Hz；刷新率≥3840 Hz；灰度等级最大支持16 bit；
信号接口具备充足扩展能力，可满足模组带载布线需求；
配套服务：包含深化图纸方案、钢结构支架制作安装、屏体安装、系统调试、施工垃圾清理、操作人员使用培训、信号线敷设布置。
	㎡
	36.0448

	2
	
	备用LED模组单元
	LED室内全彩显示屏（备用LED模组单元）
像素结构：1R1G1B；★像素间距≤1.25mm；像素密度≥640000点/㎡；
维护方式：支持完全前维护；
可采用320mm×160mm标准模组，模组分辨率≥256×128；
防护等级≥IP30；
★白平衡亮度≥600 cd/㎡；色温3000~10000K连续可调；
★可视角度≥160°(水平)/160°(垂直)；对比度≥3000：1；
★亮度均匀性≥97％；★色度均匀性±0.003Cx、Cy以内；
驱动方式：恒流驱动；换帧频率≥60 Hz；刷新率≥3840 Hz；灰度等级最大支持16 bit；
信号接口具备充足扩展能力，可满足模组带载布线需求；
配套服务：包含深化图纸方案、钢结构支架制作安装、屏体安装、系统调试、施工垃圾清理、操作人员使用培训、信号线敷设布置。
	㎡
	0.2048

	3
	
	室内支架
	LED 显示屏安装支架
依据LED屏净显示尺寸（10.24m×3.52m）进行深化结构设计；
支架左右两侧、上部设置包边封板，底座正面设置封板，支架后部不设置封板；
包边宽度≥40mm，底座设计高度≥0.8m。
支架主材采用优质冷轧钢板，板材厚度≥1mm；整体表面静电喷塑处理，喷塑涂层厚度≥60微米，防腐耐用。
配套可调后拉杆，支架结构须满足LED屏体整体承重、抗震、结构稳固要求。
	㎡
	44.9952

	4
	
	视频综合平台
	视频综合平台
机架式设备；具备≥8 路HDMI信号输入、≥16路 HDMI信号输出，板卡支持≥2K/4K信号输入输出；配备智能温控风扇，可根据负载自动调速。
支持H.264、H.265视频编码，整机最大支持16路视频编码；可解码市场主流视频编码格式。
整机解码能力：支持≥144路1080P@30Hz 或≥288路720P@30Hz同时解码；支持与LED显示系统对接输出。
单输出端口支持 1/4/6/8/9/16/25/36 画面分割，支持M×N任意方式拼接开窗；支持鹰眼、鱼眼摄像机、常规 IP摄像机、DVR/NVR/XVR 视频流解码，兼容主流品牌安防设备。
支持电视墙预览；支持PC客户端、Web浏览器两种方式登录管理操作；支持自定义电视墙布局预案，最大可支持128套场景。
具备LED显示屏适配处理能力；支持ONVIF标准协议、GB28181-2022 协议接入前端设备；整机采用网络交换总线架构。
硬件接口：配备≥1路万兆SFP +光口；≥1 路USB接口；≥2路千兆RJ45以太网电口；
电源输入100VAC～240VAC，50/60Hz。
支持输入源信号复制；单输出口图层能力≥18 路 1080P（或等效≥36路720P），整机图层总数≥288 个。
视频输入最大分辨率支持4K（3840×2160@30Hz），向下兼容各类分辨率，支持自定义输入分辨率。
配套正版电视墙控制管理软件；支持窗口漫游、叠加、缩放。
	套
	1

	5
	
	LED同步控制器
	LED同步控制器
机架式结构；设备前面板配备操作按键，支持亮度调节；前面板具备状态指示灯，可直观显示上电、信号接入、设备运行状态。
具备≥1 路视频信号输入，支持HDMI1.4，最高支持1920×1200@60Hz；
支持25Hz~60Hz输入帧率自适应；图像输出支持RGB444无损采样。
具备≥6 路网口输出，单机带载能力满足本项目LED显示屏总像素驱动需求，支持画面宽高自定义配置；
支持HDMI内嵌音视频输入，配备3.5mm音频输出接口。
支持输入图像全屏缩放、自定义区域缩放；支持电视墙布局编辑、窗口可视化操作；支持多台控制器网络级联、统一管控。
支持HDCP2.2高带宽数字内容保护；支持自定义EDID参数配置；具备热备份机制，支持设备整机备份、输出网口链路备份。
支持不规则显示区域映射，适配多种箱体排布方式；
支持客户端、Web 浏览器多种方式管理操作；
支持无信号输入时保持最后一帧画面。
支持配置、更换屏幕底图；支持屏保画面、开机LOGO自定义；
可扩展遥控器控制，支持UI菜单本地操作；
支持本地按键完成亮度调节、信源切换。
支持输出画面亮度、对比度、饱和度参数调节；
支持显示屏逐点校正，改善色差，提升画面一致性；支持多种显示模式切换；
支持标准、暖色、冷色等预设色温，同时支持自定义色温调节；具备护眼显示模式。
支持查询设备与LED屏带载映射关系；
支持屏幕异常位置定位；可查看设备运行参数：内存、CPU 使用率、设备温度、网口负载等；支持箱体电压、箱体温度、控制器自身温度监测。
配备RS485接口，可对接中控、物联网设备；支持网络协议接收外部控制指令，实现设备管理。
支持≥2张底图存储，底图分辨率支持640×480～1920×1200，支持JPEG格式。
	台
	10

	6
	
	LED接收卡
	LED 接收卡
单卡像素带载能力≥512×512@60Hz；具备≥8组模组并行数据输出接口，适配本项目规格 LED模组。
可配合配套控制器输出信号，实现主动式3D显示效果。
支持Gamma参数调节，改善显示屏低灰度不均匀现象，提升画面还原度；支持画面旋转显示。
支持屏体箱体位置标识功能，便于快速识别接收卡位置、辅助布线调试；支持接收卡配置参数批量复制，快速完成多卡统一配置。
支持信号环路冗余组网，链路发生故障时自动切换传输路径，保障屏体持续显示；
具备固件双备份机制，避免固件升级异常造成板卡无法启动。
	张
	102

	7
	
	配电柜
	LED系统智能配电柜
额定总供电容量≥30kW，采用PLC智能控制系统。
具备多种控制模式：面板本地控制、电脑软件控制、脱机定时控制、第三方中控系统远程控制。
面板控制功能：支持一键延时启停、紧急停止、运行模式切换、分回路控制；
电脑控制功能：支持一键延时启停、分回路独立启停、紧急停机；具备温度、烟雾状态实时监测，支持操作记录、故障报警记录存储。
定时功能：支持≥4 组定时时段设置，支持按星期周期启停，配置完成后可脱机独立运行。
对外中控接口：支持 MODBUS-RTU、MODBUS-TCP、MODBUS-UDP 协议，可自动联机，接收外部控制指令。
保护机制：具备零线线缆高温保护、超温断电保护、短路保护、烟雾报警保护功能。
供电制式：三相五线输入，输入电压 380V±15%；输出单相 220V±15V。
输出配置：具备≥9 路 AC220V 单相输出回路，单回路最大允许带载功率≤3.33kW；支持回路状态监测，支持远程控制；支持逐级分时上电，避免冲击电流。
具备温度采集监测功能；支持预设上电计划任务。
柜内配置接地零排，满足系统接地布线需求；所有断路器、接触器等元器件满足系统负荷、短路、漏电保护要求，根据负荷工况合理选型配置。
	台
	1

	8
	
	LED电源
	LED显示屏专用开关电源
交流输入电压：200～240VAC；工作频率 47～63Hz；
直流额定输出电压：4.5V，电压稳压精度≤±3.0%；额定输出电流≥40A；
电源效率≥80%，功率因数≥0.45；
具备完善保护机制：输出短路保护、输出过载保护；
230V工况下交流输入电流≤3A，浪涌电流≤50A，泄漏电流≤1.5mA。
	个
	128

	9
	
	电源线
	3芯RVV铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆，规格≥3×2.5mm²，符合GB/T 5023.5-2008 标准，单卷长度≥100米。
	卷
	1

	10
	
	电源线
	3芯RVV铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆，规格≥3×1.5mm²，符合 GB/T 5023.5-2008标准；单卷长度≥100 米
	卷
	1

	11
	
	电源线
	接收卡DC供电线束（成品预制线束）
LED接收卡专用DC供电线束，铜芯导体；主线导体截面积≥ 1.2mm²，支线导体截面积≥0.8mm²；线缆满足屏内 DC 供电传输要求，压降满足 LED 模组稳定工作条件。
	根
	110

	12
	
	电源线
	LED 模组电源级联AC电源线（预制线束）
铜芯RVV护套电源线，规格≥3×2.5mm²，符合 GB/T 5023.5-2008 标准，额定电压 300/500V；导体截面积≥2.5mm²/芯；线缆绝缘、护套耐弯折、绝缘性能良好；线束端头配置适配接线端子，用于LED显示屏电源之间交流级联供电，满足载流量、线路压降安全要求。
	根
	128

	13
	
	网线
	6类室内4对非屏蔽双绞线，符合YD/T 1019相关标准；单箱标称长度≥305米；
	箱
	1

	14
	
	网线
	超五类室内4对非屏蔽双绞线，符合 YD/T 1019 通信行业标准；单箱标称长度≥305米;
	箱
	2

	15
	
	网线
	六类非屏蔽成品跳线、符合 YD/T 1019、单根长度≥1.5米
	根
	62

	16
	
	LED辅材
	包含模组单元磁铁配件、水晶头及吸盘维护工具
	套
	1

	17
	
	LED条幅屏模组单元
	LED条幅屏模组单元
适配现场安装空间，整屏净显示区域宽度≥13.984m、高度≥0.456m，显示屏面积：≥6.3767m²。
室内LED单红色条幅显示屏；像素间距≤4.75mm，像素密度≥44322点/㎡；
可采用304mm×152mm标准模组，模组分辨率≥64×32；
像素构成：1R单红色 LED。
亮度范围 600～800cd/㎡，支持软件多级亮度调节，适配指挥中心室内观看环境；屏幕刷新频率≥960Hz。
模组供电 DC5V，整屏系统 AC220V 供电；可视角度水平≥120°，垂直≥80°；工作温度 0℃～+55℃。
显示功能：支持文字滚动、停留、闪烁，时间日期显示、定时开关机、分区显示、告警信息滚动推送；节目支持网口、U盘、WIFI 多种方式下发，断电自动保存节目内容。
配套服务包含屏体控制软件、深化图纸方案、显示屏支架制作安装、屏体安装、系统联调、施工垃圾清理、操作人员使用培训、信号线敷设布置。
	㎡
	6.3767

	18
	
	LED条幅屏条幅屏支架
	LED条幅屏支撑支架（含包边封板）
依据LED条幅屏净显示尺寸（13.984m×0.456m）进行深化结构设计；
支架四周包边封板，包边宽度≥50mm。
支架采用国标Q235镀锌方管定制加工，整体防锈防腐处理；构件焊接牢固，焊缝打磨平整；包含全套连接角码、螺栓、固定配件等所有安装辅材。
结构承载力满足屏体自重、安装荷载安全要求，保证屏体平整牢固、外观整齐。
	㎡
	7.8307

	19
	
	LED条幅屏电源
	LED显示屏专用开关电源
交流输入电压：200～240VAC；工作频率 47～63Hz；
直流额定输出电压：4.5V，电压稳压精度≤±3.0%；额定输出电流≥40A；
电源效率≥80%，功率因数≥0.45；
具备完善保护机制：输出短路保护、输出过载保护；
230V工况下交流输入电流≤3A，浪涌电流≤50A，泄漏电流≤1.5mA。
	个
	23

	20
	
	LED条幅屏接收卡
	单色屏专用接收卡
	张
	1

	21
	
	LED条幅屏辅材
	包含模组单色屏模组连接配件、线缆
	批
	1

	22
	配套设施
	电子沙盘
	电子沙盘
有效显示区域尺寸：≥6m×2.5m，显示画面原生支持16:9标准比例，保证地图图像正常显示、无拉伸变形；
显示对比度≥7000:1；水平可视角度≥170°，垂直可视角度≥170°；屏幕刷新率≥3840Hz；换帧频率≥30Hz，最高支持 120Hz；
使用环境条件：工作温度- 10℃～+45℃、相对湿度≤90%（无凝露）；存储温度 - 20℃～+60℃、相对湿度≤90%（无凝露）；产品表面具备耐磨防护性能，具备防盐雾、防霉菌防护能力；
触控方式：红外多点触摸技术，同时支持≥32点触摸识别，最大可支持同时检测128点触摸；可适配主流操作系统（含正版操作系统及授权）；
静电抗扰性能：满足IEC61000-4-2标准，接触放电±4KV，空气放电±8KV；具备较强环境光抑制能力，可在强光环境下稳定工作；
整体结构由钢结构、机械加工件、钣金件、设备箱体一体化构成；
配置外置接口板，电源接口配备船型开关，具备 RJ45 网口≥1 路、USB 接口≥2 路、HDMI 输入≥1 路、设备启动开关；
电动升降起落装置：配备电动推杆起落机构，包含推杆、屏幕后支撑托架、驱动电机；推杆数量≥2根，推杆杆体直径≥20mm 高强度金属材质；升降运行平稳、具备过载限位保护；
沙盘框架采用模块化结构设计；
内部主框架板材厚度≥1.5mm 冷轧钢板，表面防静电喷塑处理；前后门板板材厚度≥1.0mm 冷轧钢板；沙盘底部预留充足安装空间，可容纳电动升降机构、图形工作站、视频工作站；箱体四周配置可拆卸检修金属门，门板开设散热通风孔。
	套
	1

	23
	
	指挥调度操作台
	指挥调度操作台
操作台外形外廓尺寸≥7200mm×1400mm×750mm（长×深×台面离地高度）；
台面板材达到E0 级环保标准，甲醛释放量符合国家人造板材相关标准；主体承重框架采用冷轧钢板，承重框架板材厚度≥1.0mm；钢架经过酸洗、磷化除锈防腐处理，表面静电喷塑；
操作台内置理线槽，具备强弱电分区独立走线空间，线缆出入口设置防护处理；
整体结构稳固，满足指挥中心7×24小时连续运行工况下设备安放与人员操作承重要求；采用模块化拼装结构，便于分件运输、现场组装、后期维护及功能拓展；产品质量符合《金属家具通用技术条件》相关规范。
	套
	1

	24
	
	指挥调度办公椅
	指挥调度办公椅
整体总高调节区间 1100mm～1200mm；椅座深度≥650mm，椅座宽度≥650mm；
采用透气网布面料；座垫填充高密度定型海绵，回弹性能良好，长期使用不易塌陷；
配备可调节腰部支撑、多维度可调头枕、多维度可调扶手；
配置加厚钢板同步倾仰底盘，支持多档位后仰角度锁定；
采用五星脚底座，配备静音耐磨万向轮；
	把
	6

	25
	
	四人位指挥中心工位操作台
	四人位指挥中心工位操作台
操作台外形外廓尺寸≥4800mm×1400mm×750mm（长×深×台面离地高度）；
台面选用E0级环保板材，可选防火板或实木贴皮工艺，甲醛释放量符合人造板材相关国家标准；
主体承重框架材质采用冷轧钢板或铝合金，承重主梁框架板材厚度≥2.0mm；钢架经酸洗、磷化除锈防腐处理，表面防静电喷塑；
操作台内部设置强弱电物理隔离独立走线槽，配备封闭式设备安装内柜；柜体开设通风散热结构，保障 7×24 小时不间断运行设备散热；
整体采用模块化拼装结构，结构稳固，满足指挥中心值守设备摆放、人员长时间操作需求，便于分件运输、现场组装与后期运维；产品符合《金属家具通用技术条件》相关要求。
	套
	2

	26
	
	指挥调度终端
	国产化指挥调度终端
采用国产处理器，≥8核 8线程，基础主频≥2.7GHz，支持智能调频；
配置国产主板；内存≥8GB；存储配置≥256GB NVMe 固态硬盘 + 1TB 机械硬盘；
配置独立显卡，独立显存≥2GB；
预装正版国产桌面操作系统（提供正式授权），兼容主流国产操作系统；
整机满足指挥中心7×24小时不间断稳定运行工况，具备丰富视频输出接口，支持多屏输出，适配调度平台、大屏客户端业务软件运行。
	套
	20

	27
	
	值班办公椅
	值班办公椅
整体总高调节区间 1100mm～1250mm；椅座深度≥660mm，椅座宽度≥680mm；
采用透气网布面料；座垫填充高密度定型海绵，回弹性能优良，长期使用不易塌陷；
采用高背一体式靠背；配备可调节腰托、可调节头枕、多维度可调扶手；
配置加厚钢板同步倾仰底盘，支持多档位后仰角度锁定；
采用五星脚底座，配备静音耐磨万向轮；
产品质量符合 QB/T 2280《办公家具 办公椅》相关要求，结构稳固，满足指挥中心7×24 小时长时间值守使用工况。
	把
	8

	28
	
	天井式吸顶嵌入式空调
	天井式吸顶嵌入式冷暖空调:≥6P
电源规格：三相 380V±10%；额定工作频率范围 47Hz～63Hz；
额定制冷量≥13000W
额定制热量≥14000W
能效等级：新一级能效，满足相关国家能效标准要求；
适用面积 70㎡～90㎡；
送风形式：支持四面出风或 360°环形八面出风；机组内置冷凝水提升泵，具备蒸发器自清洁功能；
面板外形尺寸不小于 950mm×950mm；
安装吊顶预留深度≥300mm，满足机组嵌入安装需求；
整机具备3C强制认证，运行稳定，可满足长时间不间断运行工况；配套标准线控/遥控装置。
配套服务：包含内外机安装调试、线敷设布置、施工垃圾清理、操作人员使用培训等。
	台
	3

	29
	
	壁挂空调
	壁挂式分体变频冷暖空调：≥2P
名义额定制冷量≥4500W
名义额定制热量≥6000W
能效等级：新一级能效，符合 GB 21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》标准；
室内机循环风量≥900m³/h；
整机具备3C强制认证，运行稳定，可满足长时间不间断运行工况；配套标准线控/遥控装置。
配套服务：包含内外机安装调试、线敷设布置、施工垃圾清理、操作人员使用培训等。
	台
	3

	小计（二）

	三、中心机房升级改造

	1
	大数据基础平台
	大数据基础平台
	大数据集群一体化运维管控平台，统一提供集群节点管理、服务生命周期管理、集中告警、系统监控、操作日志审计、用户身份管理、权限授权管理能力。
1、集群与节点管理
具备集群统一管控能力，支持集群横向扩容、缩容、节点重启、环境重置、时钟源配置、配置文件备份、集群访问白名单管理、集群主备切换管控；支持可视化查看集群基础信息、主备节点状态、节点资源信息；可采集展示各节点IP、主机名、运行状态、硬件资源状态、各服务角色实例运行状态；支持采集节点CPU、内存、各磁盘分区容量及负载状态。
2、服务全生命周期管理
支持集群内各类基础服务统一管控、信息查询、检索；支持服务启停、重启、进程强制终止、卸载、运行状态监控；具备服务版本升级能力，支持升级包分发部署，支持整包/差分补丁升级，可留存、查询历次升级部署记录并支持导出；支持服务新增部署配置；提供文件路径监听管理功能；支持容器/系统镜像上传、删除、批量管理。
3、集中告警管理
支持按集群、服务维度筛选告警；提供实时告警统一展示，支持列表与可视化图表呈现告警态势、告警类型占比、告警等级分布；支持历史告警数据查询检索，完整留存告警时间、告警类型、告警级别等关键信息。
4、集群资源监控能力
提供集群整体监控总览，包含服务健康度、节点数量、内存资源、磁盘容量、告警统计、CPU 负载、网络流量、网络丢包等汇总指标；支持按集群、节点、服务维度查看运行指标趋势：CPU、内存、磁盘 IO、磁盘使用率、网络流量、TCP 连接状态等；支持磁盘专题监控、网络专题监控，覆盖分区空间、inode使用、磁盘读写指标、网络数据包、异常报文、连接状态监控。
5、日志审计管理
完整记录平台所有管理员操作行为，形成操作审计日志，包含操作用户、操作时间、操作内容、操作类型；支持按照时间区间、服务、操作类型检索审计日志。
6、用户与授权管理
支持平台用户账号新增、编辑、删除、检索；具备软件授权激活管理功能，可查看激活授权信息、激活状态、授权到期时间。
通用要求：
支持7×24小时不间断稳定运行；提供配套部署实施、系统调试、管理员操作培训；具备完善技术文档。
	套
	1

	2
	感知数据服务
	感知数据基础服务
	感知数据基础服务，统一提供名单资源管理、数据建表与生命周期管理、感知数据统一概览能力。
1、名单资源管理
支持多类型名单库分类管理，可完成名单库创建、编辑、删除；支持人员、车辆名单信息录入维护；支持名单库资源统计分析，可按库维度统计人员、车辆名单存量信息，区分照片、建模相关人员与车辆资源数量。
2、统一建表与数据生命周期管理
提供统一数据表创建服务；支持数据生命周期策略配置，可自定义各类感知数据存储时效，系统依据策略自动实现数据留存与清理。
3、感知数据概览管理
（1）支持感知数据总体运行概览，实现数据总量统计、数据接入趋势可视化展示；（2）具备感知数据资产管理能力，支持原始库、资源库、主题库管理，提供数据表分类、数据表查询检索；（3）感知数据接入任务管理，支持接入任务启停、复制、查询等运维操作，可按分类对任务进行管理；（4）感知分析模型管理，支持模型分类管理、模型任务批量管控，可查看模型运行工作流、查看模型输出计算结果；（5）感知服务接口统一管理，支持接口分类、查询、联调测试。
通用要求：
支持7×24小时不间断稳定运行；提供配套部署实施、系统调试、管理员操作培训；具备完善技术文档。
	套
	1

	3
	
	感知数据量
	感知数据量作为感知数据服务配套功能，提供感知存量数据、授权配额数据监控统计能力。
1、支持感知数据总体指标统计，能够展示数据类别总量、存量规模、日均增量，提供数据增长趋势可视化分析，支持多时间周期查看数据变化态势；
2、支持按数据类型进行数据指标细分统计，可展示各类别数据存量、新增规模、平均增量信息；
3、支持系统授权配额数据与当前实际承载数据量对比监控；当授权配额容量大于系统实际数据量时，保障业务正常不间断运行。
通用要求：
支持7×24小时不间断稳定运行；提供配套部署实施、系统调试、管理员操作培训；具备完善技术文档。
	亿
	5

	4
	
	人像数据基础服务
	人像基础服务提供统一汇聚、存储、检索与对外接口支撑。
1、人像数据接入服务
支持人脸、人体、人证、人体局部特征等多类感知数据统一接入、持久化存储，支持数据生命周期策略管理。
2、人像查询统计服务
提供人脸、人体、人证采集原始数据查询、统计能力，并对外提供标准化接口服务。
3、人像数据检索能力
支持基于抓拍时间、空间范围、人像结构化属性等多条件组合检索人脸抓拍数据；支持基于抓拍时间、空间范围、人体结构化属性等多条件组合检索人体抓拍数据。
通用要求：
支持7×24小时不间断稳定运行；提供配套部署实施、系统调试、管理员操作培训；具备完善技术文档。
	套
	1

	5
	
	人车模型比对
	提供人脸、人体、车辆特征模型比对能力及运算资源授权管控。
1、支持人脸特征模型比对、人体特征模型比对、车辆特征模型比对功能授权管理；
2、支持人脸目标、人体目标预分类运算能力授权管控。
通用要求：
支持7×24小时不间断稳定运行；提供配套部署实施、系统调试、管理员操作培训；具备完善技术文档。
	套
	1

	6
	
	车辆数据基础服务
	车辆数据基础服务实现车辆感知数据汇聚存储、查询统计并对外提供标准化接口支撑。
1、车辆数据接入服务
支持车辆抓拍数据、车辆违法数据统一接入、持久化存储，具备数据生命周期策略管理能力。
2、车辆查询统计服务
提供车辆过车数据相关标准化接口能力，支持车辆过车信息查询、分组统计、车辆驾乘关联信息统计等接口服务；所有数据修改接口具备严格权限访问控制。
3、车辆数据检索能力
支持基于抓拍时间、空间范围、车辆结构化属性多条件组合检索车辆抓拍数据；支持基于抓拍时间、空间范围、车辆结构化属性、违法相关信息多条件组合检索车辆违法数据。
通用要求：
支持7×24小时不间断稳定运行；提供配套部署实施、系统调试、管理员操作培训；具备完善技术文档。
	套
	1

	7
	
	车辆分析模型服务
	车辆分析模型服务依托车辆感知结构化数据，提供离线分析能力与即席研判分析能力。
1、车辆基础离线分析模型
支持基于采集设备、视频结构化设备汇聚的车辆过车数据开展批量离线挖掘分析，能够对车辆通行轨迹、活动规律、驻留特征、目标关联同行关系等信息进行自动提取与分析。
2、车辆即席分析模型能力
支持面向实战的即时研判，可基于车辆轨迹数据开展通行规律研判、嫌疑车辆特征识别、区域目标挖掘、轨迹推演、同行关联分析、区域活动特征研判、目标时空碰撞分析等多场景实战模型运算。
通用要求：
支持7×24小时不间断稳定运行；提供配套部署实施、系统调试、管理员操作培训；具备完善技术文档。
	套
	1
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	人像分析模型服务
	人像分析模型服务依托人脸、人体结构化感知数据，提供离线分析能力与即席研判分析能力。
1、人像基础离线分析模型
支持基于人脸、人体、前端采集点位汇聚数据开展批量离线挖掘分析，能够刻画人员活动轨迹、驻留时段、活动区域、穿戴特征；自动提取同行、同乘、人车驾乘等目标关联关系，识别异常活动行为，依托数据服务、人员标签体系完善人员特征画像。
2、人像即席分析模型能力
支持面向实战的交互式即时研判运算，可基于人员时空轨迹开展目标时空关联分析、区域人员聚集分析、区域目标活动特征研判、目标驻留与徘徊特征识别、目标同行关联挖掘、人员活动规律分析等多场景研判计算。
通用要求：
支持7×24小时不间断稳定运行；提供配套部署实施、系统调试、管理员操作培训；具备完善技术文档。
	套
	1

	9
	公安视频图像信息应用平台
	基础应用及服务
	基础应用及服务作，为全平台业务应用提供统一基础资源管控能力，实现组织架构、账号权限、用户、前端物联设备统一管理，支持平台门户、系统策略、录像任务基础配置，遵循公安视频图像信息应用系统相关标准。
1、全局性安全管理与公共支撑工具
具备全局重点目标名单管控能力，支持名单信息维护、权限管控、目标过滤隐藏；完整留存全平台用户检索行为记录并支持溯源查询；支持平台全局访问水印策略配置；提供统一线索资源收藏管理功能，支持多类型感知线索统一归集、检索与业务跳转调用。
2、组织部门管理
支持部门组织机构信息维护，具备组织机构数据导入、导出能力。
3、用户信息与账号安全管理
支持平台账号信息维护、批量导入导出；具备账号安全管控机制，可进行终端访问限制、密码生命周期管理，支持用户自主密码修改与管理员密码重置。
4、物联设备统一管理
提供多类前端设备统一接入管控能力，兼容视频设备、卡口设备、报警设备、人证核验设备等感知终端。
5、平台统一门户
支持门户个性化配置，可自定义快捷业务入口、菜单布局、平台标识、外部业务链接等门户展示内容。
6、平台核心参数集中配置
支持平台所有接入设备统一时间同步；具备账户安全策略配置；支持多终端访问渠道、多种身份认证方式管理配置。
7、界面个性化适配
支持平台界面风格切换适配，满足不同场景可视化展示需求。
通用要求：
支持7×24小时不间断稳定运行；提供配套部署实施、系统调试、管理员操作培训；具备完善技术文档。
	套
	1
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	本级监控点接入通道数
	本级监控点所接入的点位路数，提供设备接入和管理和协议支持及扩展等功能。
	路
	1000

	11
	
	级联监控点接入通道数（作为上级）
	下级推给本级的视频监控点位路数。
	路
	3000

	12
	
	视频级联管理
	视频级联管理模块实现平台域间视频联网互通，依托国家标准协议支撑上下级、跨域平台资源共享调度，遵循公安视频图像信息应用系统标准。
1、支持基于标准协议实现与外域视频平台互联互通；
2、兼容GB/T28181-2022、GB/T28181-2016、GB/T28181-2011视频联网国家标准，同时支持主流行业视频互联协议；
3、完整支撑域间注册保活、设备资源目录同步、实时视频预览、录像回放、云台设备控制、录像文件下载、语音广播等跨域媒体与信令调度能力。
通用要求：
支持7×24小时不间断稳定运行；提供配套部署实施、系统调试、管理员操作培训；具备完善技术文档。
	套
	1

	13
	
	视频监控
	视频监控应用提供统一视频调度服务，具备实时视频预览、录像回放、电视墙控制、截图目标检索、智能浓缩播放、预案管理、点位收藏、访问历史记录等基础视频业务能力，遵循公安视频图像信息应用系统标准。
1、实时视频预览能力
支持多路视频实时预览、画面布局切换；具备云台操控、即时抓图、临时录像、短时即时回放、码流切换、音频控制、视频对讲、图像增强、报警输出控制；支持全景摄像机、鹰眼设备全景预览模式；可展示前端智能检测相关信息。
2、录像回放能力
支持录像资料回放、画面布局管理；具备多通道同步/异步回放、倍速控制、录像下载、片段剪辑、录像标签、录像锁定、回放抓图、图像增强等录像运维功能。
3、视频上墙调度能力
支持电视墙资源、显示场景、轮巡策略统一配置管理；支持场景一键上墙、监控点上下墙、轮巡任务控制等电视墙调度操作。
4、截图目标检索能力
支持在预览、回放过程中截取图像，对画面内人像、人体目标发起图像检索，支撑视频研判工作。
5、智能浓缩回放能力
支持录像智能变速浓缩播放，可识别画面内活动目标动态调整播放速率；支持自定义区域目标检测；支持目标叠加框展示、时间轴目标区间标识定位，无需提前对视频文件进行预处理。6、视频预案管理
支持视频轮巡预案配置，可管理预案内监控点位、画面布局，区分公有、私有预案资源。
7、监控点位收藏管理
支持点位收藏夹分组管理、批量播放；支持收藏资源权限共享；支持收藏点位信息导入、导出。
8、访问历史留存
系统自动记录用户视频访问操作历史，便于回溯审计。
通用要求：
支持7×24小时不间断稳定运行；提供配套部署实施、系统调试、管理员操作培训；具备完善技术文档。
	套
	1
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	电子地图
	电子地图应用实现各类警务资源空间可视化展示，具备地图基础操作、资源检索过滤、空间范围查询、点位业务调度、收藏夹管理及GIS工具箱等能力，支持空间轨迹查询、网格管理、兴趣点标注，公安视频图像信息应用系统标准。
1、支持监控点位、卡口、电子围栏、报警设备、人证设备、单兵终端、车载终端、无人机、移动警务终端等多类物联与移动业务资源在地图上可视化展示；
2、支持地图基础漫游、缩放操作，可依据地图比例尺自适应采用散点或聚合方式展示资源点位；
3、支持关键词、首字母检索设备、地名、自定义标签信息；
4、支持按照资源类别对物联资源、移动资源、兴趣标点进行筛选过滤；
5、系统留存用户检索操作历史记录；
6、支持对地图点位发起实时预览、录像回放、点位收藏、周边资源查询、标签维护、可视域配置、视频上墙等业务操作；
7、支持多种图形绘制方式开展地图空间范围圈选查询；
8、提供点位收藏夹管理能力，支持收藏夹维护、点位增删、点位信息导入导出、收藏资源共享；
9、包含GIS工具箱，具备以下能力：
（1）支持按照时间区间查询单兵、车载、无人机等移动终端历史GPS轨迹；
（2）支持网格区域划分配置，快速筛选网格范围内所有业务资源；
（3）支持本级点位可视域联动展示；
（4）支持地图测距、测面积、自定义标注符号；
（5）支持在地图上新增各类社会场所兴趣标点。
通用要求：
支持7×24小时不间断稳定运行；提供配套部署实施、系统调试、管理员操作培训；具备完善技术文档。
	套
	1

	15
	
	设备在线管理
	设备在线管理模块提供全网视频设备统一网络运维监测能力，可对平台接入物联设备开展常态化在线巡检，及时发现离线、故障类设备，遵循公安视频图像信息应用系统标准。
1、支持对监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等各类物联终端采集在线状态、设备运行工况、存储介质健康状态等运行指标；
2、支持监控通道在线状态、录像任务状态、录像完整性、录像存储时长等录像指标自动检测；
3、支持运维告警信息集中统计展示，可针对前端监控点位、编码设备、解码矩阵、网络储等各类设备自定义告警阈值；
4、支持生成多维度视频运维统计报表，包含区域设备运行综合排名、录像完整性统计、录像存储达标情况、设备在线率、设备离线时长统计等；
5、支持灵活配置自动巡检任务，可按照设备类型、资源范围、自定义巡检周期创建巡检计划；
6、兼容GB/T28181系列国家标准协议，同时具备市场主流品牌视频设备对接兼容扩展能力，支持多种通用设备接入协议。
通用要求：
支持7×24小时不间断稳定运行；提供配套部署实施、系统调试、管理员操作培训；具备完善技术文档。
	路
	1000

	16
	
	视频质量诊断
	视频质量诊断模块提供全网监控通道图像质量自动化诊断与持续监测服务，遵循公安视频图像信息应用系统标准。
1、支持对监控通道图像质量诊断结果集中汇总、筛选查询与可视化展示；
2、具备多种视频图像异常智能诊断能力，可识别画面清晰度异常、亮度异常、色彩异常、画面抖动、画面丢帧、场景变更、画面遮挡、对比度异常、条纹干扰、噪声干扰、信号丢失、黑白画面等常见视频故障；
3、支持自动采集视频码流分辨率、编码格式等码流基础指标；
4、支持查看诊断前后对比图像，提供诊断结果人工矫正机制，降低环境因素导致的误报；
5、支持灵活配置自动化诊断巡检任务，可按设备类型、资源范围、自定义巡检周期创建巡检计划；
6、支持生成监控点位图像质量运维统计报表，分类展示各类图像故障点位数量与分布情况；
7、兼容GB/T28181系列国家标准协议，同时具备市场主流视频前端设备对接兼容扩展能力，支持多种通用视频接入协议。
通用要求：
支持7×24小时不间断稳定运行；提供配套部署实施、系统调试、管理员操作培训；具备完善技术文档。
	路
	1000

	17
	
	设备报警
	设备报警模块实现多类报警设备统一接入管理，提供紧急报警接警处置、前端设备智能事件接收与联动调度能力，遵循公安视频图像信息应用系统标准。
一、报警设备接入
支持接入紧急报警、入侵防范报警等各类报警终端设备。
二、设备紧急报警
1、依托紧急报警终端与事件联动服务能力，结合实时视频、语音对讲通道开展突发警情、紧急求助接警处置；
2、支持紧急报警事件实时监测，可调阅现场视频画面，并与报警发起方实现语音对讲；
3、支持历史报警事件条件查询、记录导出。
三、前端设备智能事件解析
1、支持接收前端摄像机内置智能检测产生的视频、图片类事件信息，完成事件解析、存储与查询；
2、支持按照点位、关联能力、事件等级等条件对事件进行筛选检索；
3、列表展示已配置智能分析点位信息，包含点位名称、更新时间、关联分析能力、事件推送、联动策略、事件等级等内容，支持新增分析任务、查看事件结果、配置事件推送；
4、支持向导式添加前端智能分析任务，选定监控点位、绑定分析能力、配置联动策略，联动动作可包含抓图、录像、云台操控、视频上墙等；
5、支持批量对选中点位配置事件推送策略、联动处置方案、事件关注等级。
通用要求：
支持7×24小时不间断稳定运行；提供配套部署实施、系统调试、管理员操作培训；具备完善技术文档。
	套
	1
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	人脸检索统计
	人脸检索统计模块提供人脸结构化数据多条件查询、图片以图搜脸、人脸抓拍数据统计分析能力，遵循相关公安视频与人像应用标准。
一、人脸查询
1、支持按照时间范围、点位区域、人员属性（年龄段、性别、是否佩戴口罩、眼镜、帽子等）组合条件检索人脸抓拍记录；
2、展示人脸抓拍缩略图、点位、抓拍时间，支持对检索结果开展身份核实、图像二次检索、图片下载、布控发起等操作；
3、支持批量选中目标生成人员活动轨迹，支持检索结果排序与批量导出；
4、支持查看人脸抓拍完整详情，包含全景场景图、关联人体信息、特征属性，支持基于场景图开展回放、图像检索、布控等业务操作。
二、图片搜脸（以图搜人）
1、支持上传人脸样本图像，设置时间区间、点位范围、相似度阈值检索历史人脸抓拍数据；
2、系统留存历史检索任务记录，支持基于历史样本再次发起检索；
3、支持利用性别、配饰属性对相似检索结果进行二次筛选；
4、展示目标相似度、抓拍图像、点位、时间，支持单条结果身份核实、图像检索、图片下载、发起布控，支持将结果图像纳入检索条件开展组合查询；
5、支持批量目标生成活动轨迹、检索结果排序与批量导出；
6、支持查看抓拍详情、比对信息、关联人体、点位位置等信息，依托场景图开展回放、身份确认、图像检索、布控等操作；
7、支持跨冷热分区人脸数据检索，针对超热数据区间的检索可创建异步查询任务，支持任务进度查看与结果获取。
三、人脸数据统计
1、支持可视化展示监控点位总量、累计抓拍量、当日抓拍数量、布控任务概况等汇总指标；
2、支持按照抓拍时段、前端点位、人员名单库、布控告警等维度对人脸抓拍数据开展统计分析；
3、支持多周期数据对比展示，提供多种可视化图表，统计报表支持导出。
通用要求：
支持7×24小时不间断稳定运行；提供配套部署实施、系统调试、管理员操作培训；具备完善技术文档。
	套
	1
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	人脸布控预警
	人脸布控预警模块提供人脸布控名单管理、布控任务审批管理、实时预警处置、历史预警归档查询能力，遵循公安视频与人像应用相关标准。
一、人脸布控名单管理
1、支持单人员多照片布控、批量多人多照片布控；
2、支持临时紧急人员名单临控库布控，支持常态化人员名单库布控，可同时关联多个人员库发起布控；
3、支持依托人脸样本匹配关联人员身份、车辆等相关信息；
4、支持多种方式划定布控范围，支持自定义重点区域、线路布控；
5、支持布控任务设置白名单过滤规则；
6、支持配置预警消息推送策略，支持多渠道告警分发。
二、布控任务管理
1、支持用户自有布控任务集中管理，可查看任务基础信息，支持布控任务延期、撤控操作，2、支持任务条件检索；支持草稿、待提交、已申请、已退回、已撤控等全生命周期任务管理；
3、支持全域所有布控任务统一查询展示；
具备布控任务审批流程，审核人员可查阅任务详情，执行审核通过或驳回操作。
三、实时预警中心
1、支持人脸比对预警信息实时展示，可按照预警场景、预警等级、事件类型、处置状态进行筛选；
2、支持对预警开展处置操作，包含视频预览、录像回放、图像研判、身份核实、人员轨迹查询等；
3、支持预警订阅策略配置，按照布控任务、比对阈值筛选关注告警；
4、支持展示实时预警完整信息，包含人员身份信息、抓拍图、底库样本、预警点位、预警时间；
5、支持在电子地图上直观展示预警发生位置与告警详情。
四、历史预警管理
1、支持历史预警记录条件查询、信息导出、告警详情查看；
2、支持对历史预警进行后续处置、消息推送、图像研判、人员轨迹调取。
通用要求：
支持7×24小时不间断稳定运行；提供配套部署实施、系统调试、管理员操作培训；具备完善技术文档。
	套
	1
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	人脸身份确认
	人脸身份确认模块提供单目标人脸身份核验、批量图片多目标身份比对研判能力，遵循公安视频与人像应用相关标准。
一、单目标身份确认
1、支持按照姓名、身份证号码、比对名单库检索人员身份档案，展示人员照片、基础身份信息；支持基于检索目标开展图像二次检索、发起布控、查阅人员档案等业务操作；
2、支持上传单人人脸样本图像，可自定义比对相似度阈值、选定比对名单库开展身份比对；展示样本图、底库证件照片、比对相似度、人员身份信息，支持开展图像检索、发起布控、查阅档案等操作。
二、多目标身份确认
1、支持上传批量图像压缩数据包进行批量人脸身份比对；展示样本图片、底库证件照、比对相似度及人员身份信息，支持对每条比对结果开展图像检索、发起布控、查阅人员档案等操作。
通用要求：
支持7×24小时不间断稳定运行；提供配套部署实施、系统调试、管理员操作培训；具备完善技术文档。
	套
	1
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	人脸技战法-时空行为分析
	人脸时空行为分析技战法模块依托人脸抓拍结构化数据开展人员时空规律挖掘，提供区域人员时空碰撞、昼伏夜出人员分析、人员停留点分析、人员徘徊行为分析四类图侦研判模型，遵循公安视频与人像应用相关标准。
1、区域人员时空碰撞分析：支持设置多组时空范围、人员出现频次、人员名单库等条件创建研判任务，筛选出在多个指定时空区域出现的人员，输出人员基础信息与对应的时空活动记录。
2、昼伏夜出人员分析：支持划定空间范围、时间区间、行为判定阈值、人员名单库创建分析任务，挖掘区域内符合昼伏夜出活动特征人员，输出人员信息与夜间活动统计信息。
3、人员停留点分析：支持通过人脸样本图像或者身份标识、划定时空范围、设置停留判定条件创建研判任务，分析目标人员在指定时段内活动轨迹中的重点停留区域，输出点位停留频次、抓拍天数等统计信息。
4、人员徘徊行为分析：支持划定空间范围、时间区间、活动周期、徘徊判定阈值、人员名单库创建分析任务，筛选区域内存在频繁徘徊特征人员，输出人员信息与徘徊统计结果。
通用要求：
支持7×24小时不间断稳定运行；提供配套部署实施、系统调试、管理员操作培训；具备完善技术文档。
	套
	1
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	人脸技战法-出现频率分析
	人脸出现频率分析依托人脸抓拍结构化数据开展人员活动频次规律挖掘，提供活跃人员分析、频繁人脸点位分析、人员首次出现分析、人员频繁出现分析四类图侦研判模型，遵循公安视频与人像应用相关标准。
1、活跃人员分析：支持划定空间范围、时间区间、抓拍频次条件、选定人员名单库创建研判任务，筛选指定时空范围内高频活动人员，输出人员信息与活动抓拍统计信息。
2、频繁人脸点位分析：支持通过人脸样本图像或身份标识、划定时空范围、设置抓拍频次条件创建研判任务，挖掘目标人员高频活动点位，支持按点位活跃度排序展示并查看对应抓拍详情。
3、人员首次出现分析：支持划定空间范围、时间区间、历史回溯周期、选定人员名单库创建研判任务，筛选在指定时段新出现、前期无抓拍记录的人员，输出人员信息与历史空白周期统计信息。
4、人员频繁出现分析：支持划定空间范围、时间区间、活动时段、出现频次判定条件、选定人员名单库创建研判任务，筛选区域内多次反复出现人员，输出人员信息、活动天数、抓拍频次统计结果。
通用要求：
支持7×24小时不间断稳定运行；提供配套部署实施、系统调试、管理员操作培训；具备完善技术文档。
	套
	1
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	人脸技战法-同行分析
	人脸同行关系分析依托人脸抓拍结构化数据挖掘人员伴随同行关系，提供单人目标同行人分析、群体目标同行人分析两类图侦研判模型，遵循公安视频与人像应用相关标准。
1、单人目标同行人分析：支持通过人脸样本图像或者身份标识、划定空间范围、时间区间、同行判定条件创建研判任务，筛选指定时空范围内与目标人员伴随出现的同行人员，输出人员人脸信息、同行伴随统计记录与抓拍线索详情。
2、群体目标同行人分析：支持导入单人或多人员目标样本、划定空间范围、时间区间、群体同行判定阈值创建研判任务，挖掘与目标群体存在多次伴随同行行为的关联人员，输出匹配人员数量以及目标对象之间同行活动记录。
通用要求：
支持7×24小时不间断稳定运行；提供配套部署实施、系统调试、管理员操作培训；具备完善技术文档。
	套
	1
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	人脸技战法-群体分析
	人脸群体分析依托人脸抓拍结构化数据开展区域性人员群体规律挖掘与人员档案一致性校验，提供区域摸排分析、群体聚集分析、群体特征摸排、名单库查重四类图侦研判模型，遵循公安视频与人像应用相关标准。
1、区域摸排分析：支持划定空间范围、时间区间、选定人员名单库创建研判任务，检索指定时空范围内出现的全部人员，输出人员信息与活动抓拍统计信息。
2、群体聚集分析：支持设置研判对象、空间范围、时间区间、聚集判定条件创建分析任务，识别指定时空内多人聚集活动行为，输出聚集事件完整线索详情。
3、群体特征摸排分析：支持设置人员特征属性、空间范围、聚集规模条件创建研判任务，筛选指定区域内匹配特征条件的人员群体，输出群体规模与匹配特征信息。
4、名单库查重分析：支持选定比对方式、基准名单库、对比名单库、相似度阈值开展人员库交叉比对，筛查人员档案不一致情况，支撑排查同脸不同证件、同证件不同人脸、同人同证等人员信息冲突问题。
通用要求：
支持7×24小时不间断稳定运行；提供配套部署实施、系统调试、管理员操作培训；具备完善技术文档。
	套
	1
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	本级或级联卡口接入车道数
	对车辆应用中的车道数量进行管理，包括本级车道数与级联车道数。
	车道
	300

	26
	
	机动车检索统计
	机动车检索统计依托机动车过车抓拍结构化数据，提供机动车多属性检索、图片以图搜车、车辆过车数据多维统计三大实战功能，遵循相关机动车视频图像应用标准。
一、机动车属性检索
1、支持按照车牌号码（支持模糊检索）、车牌类型、车牌颜色、时空范围、车牌状态、车身颜色、车辆品牌、车型、车辆附属特征等多维度条件组合检索机动车过车抓拍记录；
2、检索结果展示车辆抓拍图像、号牌、抓拍点位、抓拍时间，支持基于检索结果开展图像二次检索、发起车辆布控、图片下载等实战操作；
3、支持批量目标生成车辆行驶轨迹，支持检索结果导出；
4、支持查看机动车抓拍完整详情，包含场景全景图、号牌、点位位置、车辆结构化特征信息，依托场景图片开展视频回放、图像检索、关联人脸检索、车辆布控等操作。
二、图片搜车（以图搜车）
1、支持上传车辆样本图片，配置时空范围、卡口范围、相似度阈值检索历史机动车抓拍数据；
2、系统留存历史检索任务记录，支持基于历史样本重新发起检索；
3、支持通过车辆类型、车身颜色、车辆品牌对相似检索结果进行二次筛选，支持多种结果分组展示模式；
4、检索结果展示车辆抓拍图像、号牌、点位、抓拍时间，支持单条记录图像检索、发起布控、图片下载，支持将结果图像纳入检索条件开展组合查询；
5、支持批量目标生成车辆轨迹，支持检索结果排序与批量导出；
6、支持查看抓拍比对详情、点位信息、车辆特征，依托场景图开展视频回放、图像检索、关联人脸检索、车辆布控等操作。
三、车辆数据统计分析
1、支持对卡口点位总量、累计过车总量、异常车辆、布控库规模、车辆预警总量等核心指标进行汇总展示；
2、支持按自定义时间区间开展车流量趋势统计、车辆布控与预警数据统计；
3、支持按照卡口、时段、归属地、车型、品牌、区域、车道等维度开展车流量统计，支持自定义统计周期；支持多种可视化图表展示，统计报表支持导出。
通用要求：
支持7×24小时不间断稳定运行；提供配套部署实施、系统调试、管理员操作培训；具备完善技术文档。
	套
	1
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	车辆布控预警
	车辆布控预警实现嫌疑机动车布控管理、任务流程审批、实时预警处置、历史预警归档研判，遵循相关机动车视频图像应用行业标准。
一、车辆布控名单管理
1、支持通过号牌信息、车辆图像两种方式发起机动车布控；
2、支持临时紧急车辆名单库布控，支持批量导入车辆信息建立临时布控库；支持常态化车辆名单库布控，可同时关联多个人员库开展布控；
3、支持多种资源划定布控区域范围，支持自定义重点区域、重点线路布控；
4、支持配置多渠道预警消息分发策略，实现预警信息定向推送。
二、布控任务管理
1、支持用户自有布控任务统一管理，可查看任务基础信息、开展延期、撤控操作，支持任务条件检索；覆盖草稿、待提交、审核中、已驳回、已撤控等全生命周期任务管理；
2、支持平台全部布控任务集中查询展示；
3、具备布控任务线上审批流程，审核人员可查阅完整任务信息，执行审核通过或驳回操作。
三、实时预警中心
1、实时接收机动车布控比对预警信息，支持按照预警场景、预警等级、事件类型、处置状态进行筛选；
2、支持对实时预警开展多维度处置操作，包含消息推送、视频预览、录像回放、图像研判；
3、支持配置预警订阅策略，按照布控任务、比对阈值筛选关注告警；
4、展示预警完整信息，包含号牌、预警点位、预警时间；支持依托电子地图直观展示预警发生位置与告警详情。
四、历史预警管理
1、支持历史预警记录条件检索、数据导出、告警详情查阅；支持对历史预警开展后续处置、消息推送、图像研判、车辆轨迹调取。
通用要求：
支持7×24小时不间断稳定运行；提供配套部署实施、系统调试、管理员操作培训；具备完善技术文档。
	套
	1
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	车辆技战法-轨迹研判
	车辆轨迹研判依托机动车过车结构化数据开展车辆时空轨迹深度挖掘，提供多车辆轨迹研判、轨迹相似度检索车辆、车辆行车规律分析、车辆停留点分析四类研判模型，遵循 机动车视频图像应用行业标准。
1、车辆轨迹研判：支持依托号牌信息、时空范围查询机动车通行轨迹，支持单车、多车并行轨迹比对分析，研判结果支持地理图层可视化展示。
2、轨迹查车（轨迹相似度检索）：支持划定空间范围、时间区间、轨迹相似度判定条件创建研判任务，检索时空轨迹特征相似的机动车，车辆轨迹支持地图可视化呈现。
3、行车规律分析：支持基于号牌、车辆属性、通行时段分析机动车长期通行规律，统计各点位通行频次，并在地理图层进行可视化展示。
4、车辆停留点分析：支持依据号牌、车辆属性、时空范围、停留判定条件挖掘目标车辆疑似停留区域，支持调取停留区间前后车辆抓拍线索详情。
通用要求：
支持7×24小时不间断稳定运行；提供配套部署实施、系统调试、管理员操作培训；具备完善技术文档。
	套
	1
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	车辆技战法-异常行为分析
	车辆异常行为分析依托机动车过车结构化数据挖掘车辆异常通行特征，提供车辆昼伏夜出分析、夜间驾乘人员特征筛查、区域高频车辆分析、案发前后车辆异动分析四类研判模型，遵循机动车视频图像应用行业标准。
1、车辆昼伏夜出分析：支持划定空间范围、时间区间、通行时段条件开展研判，筛查日间活动较少、夜间高频通行的嫌疑车辆，输出车辆图像、号牌及活动统计信息。
2、夜间驾乘人员特征筛查：支持划定空间范围、夜间时段、车辆特征条件开展分析，筛选夜间通行且驾乘人员存在特征遮挡情形的车辆，输出车辆抓拍图像与号牌信息。
3、车辆频繁出现分析：支持依据空间范围、时间区间、通行频次条件挖掘区域内反复通行车辆，展示车辆抓拍图像、号牌、通行统计数据。
4、隐匿车辆异动分析：支持划定空间范围、时间区间，依托案发前后通行频次变化规律，筛查案发前活动频繁、案发后活动明显减少的嫌疑车辆，服务案件侦查线索排查。
通用要求：
支持7×24小时不间断稳定运行；提供配套部署实施、系统调试、管理员操作培训；具备完善技术文档。
	套
	1
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	车辆技战法-关系分析
	车辆关系分析依托人脸、机动车过车结构化数据开展人车关联、车车伴随关系挖掘，提供车辆时空碰撞分析、以人搜车、以车搜人、同行车辆关联分析四类研判模型，遵循公安视频图像应用相关标准。
1、车辆时空碰撞分析：支持设定多组时空范围，检索在两个及以上指定区域内均出现的目标车辆，挖掘跨区域活动嫌疑车辆。
2、以人搜车：支持依托人脸图像或人员身份信息，配置时空范围、人脸相似度条件，检索目标人员驾乘过的机动车，输出车辆抓拍图像、号牌、匹配相似度信息。
3、以车搜人：支持依托号牌、车辆属性、时空范围、驾乘位置条件，检索曾经驾乘目标车辆的人员信息，输出人脸抓拍图像、抓拍点位与时间线索。
4、同行车辆关联分析：支持依据号牌、车辆属性、时空范围、伴随通行判定条件，挖掘与目标车辆伴随通行的嫌疑车辆，输出车辆图像、号牌信息，并按照关联频次排序展示。
通用要求：
支持7×24小时不间断稳定运行；提供配套部署实施、系统调试、管理员操作培训；具备完善技术文档。
	套
	1
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	车辆技战法-车辆核验与稽查
	车辆核验与稽查依托机动车过车结构化数据开展涉牌违法、重点流动车辆筛查，提供相似号牌比对分析、套牌嫌疑车辆研判、假牌嫌疑车辆筛查、车辆初次入城识别、流窜嫌疑车辆碰撞分析五类研判模型，遵循公安视频图像应用相关标准。
1、相似号牌比对分析：支持依托号牌信息、时空范围、号牌相似度条件开展研判，检索号牌特征高度近似的机动车，输出车辆抓拍图像、号牌信息与地理点位线索。
2、套牌嫌疑车辆研判：支持依据时空范围、通行频次、车辆外观特征开展过车数据交叉核验，筛查存在套牌嫌疑车辆，输出车辆抓拍图像、号牌信息。
3、假牌嫌疑车辆筛查：支持依托时空范围、通行记录、车辆特征，对接机动车备案信息库开展比对，识别假牌嫌疑车辆，输出车辆抓拍图像、号牌信息。
4、车辆初次入城识别：支持配置时空区间、区域边界、回溯周期、车辆特征条件，筛查指定区域内首次出现的机动车。
5、流窜嫌疑车辆碰撞分析：支持设置案发区域、回溯区域两套时空研判范围，结合车辆通行频次开展过车数据碰撞，排除本地常态化通行车辆，挖掘具有流窜作案嫌疑目标车辆，支撑刑事案件线索排查。
通用要求：
支持7×24小时不间断稳定运行；提供配套部署实施、系统调试、管理员操作培训；具备完善技术文档。
	套
	1
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	可视化看板
	可视化看板模块依托平台感知设备、算力存储、抓拍预警、用户操作、业务战果等多源数据，构建感知资源看板、建设成效看板、综合态势看板，实现视频图像业务运行态势可视化展示，遵循公安视频图像信息应用相关标准。
（一）感知资源看板
1、支持多类型感知点位运行态势统计，涵盖人像监控、机动车卡口、通用视频监控点位数量、设备在线状态统计；
2、支持算力资源总量、资源占用、空闲资源占比统计；支持云存储资源容量、资源使用率统计；
3、支持人员名单库规模统计与维度排行；
4、支持依托地理信息图层展示区域点位分布、抓拍总量、预警总量；
5、支持重点点位视频实时预览展示；
6、支持汇总展示抓拍总量，包含人脸抓拍、人体抓拍、机动车抓拍指标统计；
7、支持统计视频结构化解析任务产出的人脸、人体、车辆结构化数据量；
8、支持布控任务状态统计，包含在执行布控任务、已撤控任务数量，人脸预警、车辆预警总量统计；
9、支持实名人员档案库总量、新增人员、活跃档案数据指标展示。
（二）建设成效看板
1、支持按照用户、部门维度统计平台使用频次并提供排行分析；
2、支持上级平台对接情况、跨区域共享点位资源统计；
3、支持依托地理信息图层展示区域点位分布、抓拍数据、预警总量；
4、支持人像监控点、车辆卡口、视频监控点位规模及在线率统计；
5、支持视频调阅行为统计，包含部门调阅量、高频用户、高频点位分析；
6、支持平台各类智能应用功能使用频次统计；
7、支持业务战果总量、分类战果指标汇总展示。
（三）综合态势看板
1、感知资源：汇聚感知设备、算力、存储、名单库、结构化采集分析、平台用户相关指标综合统计；
2、感知成效：依托地理图层集中展示点位分布、抓拍数据、预警态势；
3、业务资源：整合重点视频资源、跨平台资源共享、视频调阅情况、智能应用战果多维度统计展示。
通用要求：
支持7×24小时不间断稳定运行；提供配套部署实施、系统调试、管理员操作培训；具备完善技术文档。
	套
	1
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	AI线索快筛
	AI 线索快筛依托离线视频、联网录像、图片集开展智能化结构化解析、多目标研判、线索关联碰撞、视频浓缩侦查、协同研判，支撑视频侦查图侦办案，包含视频解析任务管理、本地视频分析、联网录像分析、图片集解析、视频校时、视频资料归档管理、多模态图文检索、目标特征研判、视频浓缩播放、研判报告、案件协同协办、目标伴随分析、人员自动分组、多源线索碰撞、线索布控预警能力，遵循公安视频图像信息应用相关标准。
（一）视频分析任务管理
支持任务目录分级管理，支持目录检索、视频文件生命周期关联管理；支持本地视频上传任务进度监控；支持多维度筛选、排序解析任务；展示视频基础信息、创建人员、解析进度、运行状态；支持单视频、案件目录批量查看结构化解析结果；支持流式处理，实现边上传、边解析、边预览结果；支持展示存储资源、解析算力资源占用情况；支持管理员全局查看各部门任务负载、资源占用；支持批量启停解析任务。
（二）本地视频解析能力
支持通用主流视频格式批量上传解析；支持批量导入文件夹，自动同步目录结构，适配离线视频资料集中解析研判。
（三）联网录像解析
支持通过目录检索、地理框选、圈选、多边形选点方式选取监控点位，批量调取历史录像开展结构化解析；系统可识别点位录像资源状态，对无有效录像资源点位自动过滤。
（四）本地图片集解析
支持通用压缩格式图片集批量上传解析，支持图片批量结构化提取人脸、人体、车辆特征。
（五）视频时序自动校时
支持基于视频文件名称规则自动识别时间戳完成视频时序校准，兼容多种常见时间命名格式；支持人工指定基准时间，批量对同一视频片段内图像统一校时。
（六）海量视频资料归档管理
支持案件资料目录管理模式，可仅用于视频资料存储归档；支持批量导入视频、文件夹，自动保留目录层级；支持视频在线预览、原始文件下载，用于案件视频资料统一汇聚保管。
（七）多模态图文检索
基于视觉大模型多模态能力，支持自然语言文字描述检索相似目标图像；支持图片框选局部目标，以局部特征检索相似物体画面。
（八）多目标智能研判
支持从任务目录、任务列表调取结构化结果开展目标筛选；支持跨视频、跨目录联合研判；支持按时间维度排序过滤；支持按目标类型（人脸、人体、机动车、非机动车、体态）、时空范围、特征属性组合筛选；支持基于特征相似度批量检索相似目标，结果按相似度排序；支持目标图像细节放大、同目标多图比对；支持调取目标关联前后时段录像；支持目标身份标注、以图搜图检索；支持目标线索临时归集、图片本地导出、批量导出筛选结果。
（九）视频浓缩播放
支持视频内人、车目标智能检测区分；支持视频浓缩回放，无目标区间自动加速播放；支持播放过程截图，并提取画面目标纳入研判线索。
（十）研判报告生成
支持在线生成视频侦查研判报告，报告包含侦查人员、涉及点位、视频规模、总时长、解析时长等基础信息；支持结合地理信息、图像、录像联动展示目标时空轨迹；支持人工补充轨迹点位；支持轨迹回放并联动调取关联音视频资料；支持研判报告导出本地文档。
（十一）案件协同协办研判
支持组建研判协作小组，添加协办人员，组内共享研判权限；支持研判线索跨成员共享，记录线索共享人员信息。
（十二）目标伴随同行分析
支持选定一个或多个目标开展时空伴随人员、车辆关联分析，可灵活配置时空伴随判定区间；支持按点位维度展示分析结果，支持结果导出；支持将研判得到的伴随目标纳入线索库持续研判。
（十三）人员自动分组研判
支持对目录下全部结构化人脸、人体数据开展自动聚类分组；展示分组规模、人员身份标注信息，支持人工确认、合并分组；展示未聚类目标图像、点位与时间线索；支持分组与未聚类图像相似度比对，支持人工完成目标归类；支持人员分组信息、关联图片批量导出。
（十四）多源线索时空碰撞
支持选取多目录、多段视频开展特征线索碰撞比对，筛选在多组数据源中共同出现的人员目标；支持独立选择人脸、人体特征开展碰撞；支持自定义相似度阈值重新碰撞计算；展示碰撞计算进度；支持比对碰撞结果图像，完成同一性甄别，将嫌疑目标纳入研判线索。
（十五）线索布控预警
支持选取离线解析得到的人脸、人体目标下发线索布控任务；布控目标可与实时视频、历史结构化数据比对，达到匹配阈值产生预警；支持预警结果查看、大图图像比对核验。
通用要求：
支持7×24小时不间断稳定运行；提供配套部署实施、系统调试、管理员操作培训；具备完善技术文档。
	套
	1
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	数据集成
	数据集成基础应用
	数据集成基础应用提供数据运行态势可视化、集成任务全生命周期管理、多类型数据源统一管理、任务异常监控告警、标准化数据服务发布、运行实例与资源调度、平台全局配置、辅助数据处理工具能力，支撑视图结构化数据、业务数据接入、清洗、转发与对外服务输出，遵循公安视频图像信息应用相关标准。
（一）数据运行态势可视化
支持数据流转总量统计、异常任务监测、实例运行状态总览、任务与插件资源分布、告警类型分类统计、数据吞吐量趋势、实例负载趋势等多维度指标可视化展示，直观呈现数据集成链路整体运行态势。
（二）集成任务管理
支持数据集成任务统一管控，提供任务创建、查询、编辑、状态监控能力；支持多条件组合检索任务清单；可展示任务基础属性、运行状态、增量同步策略、调度信息、创建人员等内容，支撑批量运维管理。
（三）多源数据源统一管理
支持数据源分类维护，具备数据源新增、编辑、删除、批量管理、导入导出能力；支持配置数据源基础连接属性、认证方式、访问权限等参数，兼容主流数据库、接口类、文件类等多种数据源类型。
（四）任务监控与异常告警
支持自定义告警策略，针对集成任务运行失败、增量同步异常、数据链路断流、数据加载失败、插件运行故障、运行环境资源异常等场景触发告警；支持告警级别定义、全流程操作留痕审计。
（五）实例与资源管控
支持后台服务器、运行实例统一管理，提供运行环境参数配置、插件生命周期管理、自定义函数管理功能，实现集成计算资源统一调度。
（六）标准化数据服务能力
支持对外 API 接口配置管理，支持主流通信协议，可自定义接口访问规则、绑定运行实例，自动生成接口访问任务及对应数据处理任务，对外提供标准化数据共享服务。
（七）系统全局配置管理
支持全平台操作日志留存、任务模板管理、服务器资源管理、插件管理、属性参数配置、全局变量统一维护，支撑平台规范化运维。
（八）数据辅助处理工具箱
提供通用数据格式处理、文本比对、时间转换、加解密、表达式校验等辅助工具，方便运维人员开展数据调试、排查工作。
通用要求：
支持7×24小时不间断稳定运行；提供配套部署实施、系统调试、管理员操作培训；具备完善技术文档。
	套
	1
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	视图数据级联
	视图数据级联遵循GA/T 1400及相关扩展协议，实现多级视图库域注册保活、结构化数据订阅推送、数据过滤管控、上下级双向数据采集交互，支撑跨层级人脸、人体、机动车、非机动车、设备、车辆违法视图数据安全互通共享。
（一）上下级域管理
支持多级视图域注册、链路保活检测，实时监控上下级域在线状态；支持本级域基础信息配置；支持直连采集设备信息统一管理，维护设备在线状态；支持通信授权凭证管理，为域间信令交互提供身份认证支撑。
（二）订阅策略配置
基于GA/T 1400及扩展协议，支持人脸、人体、机动车、非机动车、采集设备、车辆违法等多类视图结构化数据开展跨域订阅与通知推送；支持多种主流数据传输摆渡方案，适配同网、跨网不同网络环境的数据交互场景；支持订阅任务全生命周期管理，包含订阅创建、暂停、取消，支持自定义数据上报周期。
（三）数据过滤与规则管控
支持针对人脸、人体、机动车、非机动车、违法过车等视图数据配置数据过滤、字段填充规则，下级视图库依据预设规则向上级开展数据级联推送，实现共享数据精细化管控。
（四）双向采集接口交互
提供标准化采集接口，支持接收下级域推送的采集设备、人脸、人体、机动车结构化数据；同时支持向上级视图域推送本域采集设备与人车结构化视图数据，实现上下行双向数据互通。
通用要求：
支持7×24小时不间断稳定运行；提供配套部署实施、系统调试、管理员操作培训；具备完善技术文档。
	套
	1
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	AI视频分析
	分析软件
	AI 视频分析软件为平台提供视频、图片智能化解析核心调度引擎，支撑实时视频、历史视频、离线图片多源数据智能分析，实现算力资源统一调度、算法生命周期管理、智能分析任务分布式集群调度、分析结果标准化输出，配套完善的算力节点运维、授权管理、系统运维能力，遵循公安视频图像信息应用相关标准。
（一）基础运行适配能力
支持主流通用架构处理器、国产自主可控处理器；兼容通用GPU、国产NPU等多种算力加速硬件；适配主流服务器操作系统、国产信创操作系统；支持裸金属服务器、虚拟机、容器化多种部署形态；支持多节点分布式集群部署，实现跨节点算力协同调度。
（二）核心智能分析能力
1、支持标准RTSP协议获取实时视频流、历史回放视频流，支持主流分辨率视频解析处理；
2、支持HTTP协议获取图片数据，兼容通用图片编码格式，支持多种规格图像解析；
3、具备智能分析任务统一调度能力，实现分析任务与算法引擎自动匹配；
4、支持同一算力节点下不同分辨率视频任务混合调度，支持图片单任务分析与批量分析；
5、支持算力硬件资源统一调度管理，实现算法包与算力资源自动匹配，可根据业务负载灵活调整算法运行实例数量；
6、支持对接分布式对象存储，可从云端存储读取待分析图片，同时支持将解析过程产生的图像资料写入对象存储；
7、支持通过消息中间件标准化推送结构化分析结果；
8、具备丰富的智能分析算法支撑能力，可加载人脸、人体、机动车、非机动车、城市管理、视频行为分析等多类算法；
9、提供灵活的算法授权管控机制，支持按照业务并发、总量两种模式管控算法使用能力；
10、支持对接AI开放平台加载第三方算法能力，可按需配置启用。
（三）算力设备运维管理
支持智能分析算力节点统一台账管理，提供节点信息维护、状态监测功能；支持批量运维操作；实时监控算力节点运行状态、芯片资源负载、算法加载状态、任务运行状态；支持结构化分析名单统一管理、名单同步状态监测；支持算法授权集中管理，展示授权范围、资源占用、授权有效期信息。
（四）任务全生命周期管理
支持查看视频分析任务、图片分析任务运行状态、执行进度、任务日志；支持对任务运行异常进行提示；支持查询任务产出结构化结果数量；支持查看名单同步配置、加载状态；支持运维节点信息统一监控。
（五）系统运维管理
1、支持系统时间管理，提供NTP网络校时、手动时间校准功能；
2、支持平台用户分级管理；
3、支持操作日志、系统运行日志、告警日志查询与导出，完整留存运维、分析操作记录；
4、支持算力节点远程版本升级、补丁更新；支持系统参数恢复配置功能；
5、支持算法授权文件导入、硬件指纹导出等授权管理操作；
6、支持访问 IP 白名单策略配置，提升引擎访问安全管控能力。
通用要求：
支持7×24小时不间断稳定运行；提供配套部署实施、系统调试、管理员操作培训；具备完善技术文档。
	套
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	智能节点数
	软件授权支持设备的数目
	个
	3

	39
	算法仓库
	人脸识别
	人脸识别支持人脸图像检测、人脸属性提取分析、人脸特征建模、生成标准化人脸特征向量，支持人脸特征比对识别，遵循公安视频图像信息应用相关标准。
人脸检测：支持从图像中定位人脸目标，输出人脸区域信息；
属性分析：支持提取人脸相关属性信息；
特征建模：对有效人脸图像完成特征编码，生成人脸特征向量；
人脸比对识别：基于人脸特征向量完成相似度计算，实现人脸检索识别；
支持标准服务化调用，可纳入算法仓库统一纳管、统一授权调度；
特征数据输出符合公安视图数据规范，支持特征加密传输，保障人脸敏感数据安全。
通用要求：
支持7×24小时不间断稳定运行；提供配套部署实施、系统调试、管理员操作培训；具备完善技术文档。
	张/秒
	30

	40
	
	全目标视频抓拍
	全目标视频抓拍对实时视频流开展多目标检测跟踪与结构化信息提取；支持人脸、人体、二轮车、三轮车、机动车目标抓拍，建立同一行人对应的人脸与人体目标关联关系，遵循公安视频图像信息应用相关标准。
1、视频多目标检测跟踪：对视频画面内目标持续检测、跟踪，区分人脸、人体、二轮车、三轮车、机动车等目标；
2、目标抓拍输出：对各类有效目标执行抓拍，输出目标抠图、全景背景图；
3、目标结构化提取：输出人脸、人体、车辆、非机动车基础结构化属性信息；
4、人脸人体关联：建立同一行人下人脸抓拍目标与人体抓拍目标的关联绑定关系，支撑后续人员轨迹研判；
5、结构化结果输出格式符合公安视图数据规范，支持结构化数据标准化推送。
通用要求：
支持7×24小时不间断稳定运行；提供配套部署实施、系统调试、管理员操作培训；具备完善技术文档。
	路
	48

	41
	
	图片结构化分析
	图片结构化分析，支持对输入图片开展目标检测与结构化解析；可识别图像内人体、非机动车、机动车目标，提取人体属性、非机动车属性、机动车属性信息，并生成目标建模特征向量；属性信息支撑目标筛选识别，特征向量支撑以图搜图智能检索功能，遵循公安视频图像信息应用相关标准。
1、图片目标检测：定位图片内人体、非机动车、机动车目标区域；
2、属性结构化提取：支持输出人体、非机动车、机动车多维度属性信息，属性数据用于目标筛选、比对识别；
3、特征建模：针对有效目标生成标准化特征向量；
4、智能检索：依托目标特征向量实现以图搜图检索能力；
5、解析结果输出格式符合公安视图数据规范，支持结构化数据标准化推送；
通用要求：
支持7×24小时不间断稳定运行；提供配套部署实施、系统调试、管理员操作培训；具备完善技术文档。
	万张/天
	30

	42
	大数据服务器
	大数据服务器
	大数据服务器，标准机架式服务器，适配大数据基础平台和感知数据服务软件
CPU：配置≥2颗 国产处理器（单颗配置：核数≥24核，主频≥2.2GHz）
内存：配置≥16根32G DDR4，内存插槽≥16
硬盘：盘位≥16，配置系统盘≥2块480G SSD（RAID1)；数据盘≥1块480G SSD（JBOD)+6块960G SSD（JBOD)+6块8T 7.2K SATA（JBOD)
阵列卡：配置≥1张RAID_4G卡，含电池（支持RAID 0/1/5/6/10/50/60）
PCIE扩展：≥4个标准PCIE插
网口：≥2个千兆电口，≥2个万兆光口（含光模块）
其他接口：配置≥1个千兆RJ-45管理接口，≥5个USB 3.0接口，≥2个VGA接口
电源：配置1+1冗余电源
预装正版服务器操作系统（提供正式授权）
通用要求：
支持7×24小时不间断稳定运行；提供配套部署实施、系统调试、管理员操作培训；具备完善技术文档。
	台
	1

	小计（三）

	四、雪亮机房搬迁、平安城市资源整合及新建机房配套设施

	1
	雪亮机房搬迁（搬运服务）
	雪亮核心平台
	视频综合平台/管理平台
	台
	2

	2
	
	存储设备
	磁盘阵列/视频存储
	台
	5

	3
	
	服务器
	雪亮业务服务器、应用服务器
	台
	14

	4
	
	核心网络设备
	视频专网核心交换机
	台
	2

	5
	
	接入交换机
	监控汇聚交换机、POE交换机
	台
	8

	6
	
	安全设备
	防火墙、网闸、准入设备
	台
	11

	7
	
	传输设备
	光模块、收发器、光纤设备
	台
	2

	8
	
	机房基础
	UPS主机、电池组
	套
	1

	9
	
	机房基础
	42U机柜、PDU
	台
	8

	10
	
	辅助系统
	机房动环、门禁、监控
	套
	1

	11
	
	前端配套
	卡口、电警、球机汇聚设备
	批
	1

	12
	
	NTP服务器
	NTP校时设备
	台
	1

	13
	雪亮机房搬迁（调试服务）
	雪亮线缆拆除梳理
	视频专网网线、光纤、POE线路、电源线、地线逐条登记、分类收纳、防止点位错乱
	项
	1

	14
	
	新机柜上架规整
	雪亮设备标准化上架、水平垂直理线、接地加固、符合公安机房建设标准
	台
	45

	15
	
	雪亮强弱电整合改造
	UPS负载均衡、PDU规整、防雷接地整改、专线独立供电、杜绝视频闪断掉线
	项
	1

	16
	
	视频专网链路调试
	全网VLAN梳理、雪亮专网通断测试、光路衰耗测试、点位对应核对
	项
	1

	17
	
	雪亮平台对接调试
	视频平台上线、存储挂载、录像策略恢复、时间同步、级联对接、上级平台互通
	台
	45

	18
	
	卡口/电警/球机业务恢复
	前端雪亮点位回传调试、在线率核验、抓拍测试、录像完整性检测
	路
	3941

	19
	
	夜间雪亮业务割接
	凌晨低峰割接、全网业务核验、零遗留故障、保障治安监控不断档
	次
	6

	20
	雪亮机房搬迁（配套辅材）
	网线
	6类室内4对非屏蔽双绞线，符合YD/T 1019相关标准；单箱标称长度≥305米；
	箱
	2

	21
	
	光纤跳线
	国标，单模光纤成品跳线，跳线长度满足现场使用需求
	批
	1

	22
	
	防水防火标签纸
	耐温约 -20℃~150℃，防水耐化学，需热转印（配树脂碳带），适合电子、线缆标识。
	批
	1

	23
	
	接地线
	接地线
铜芯聚氯乙烯绝缘软电线，型号BVR，规格≥1×6mm²，额定电压 450/750V；导体采用无氧铜多股绞合；绝缘外皮为黄绿双色接地专用标识；产品符合 GB/T 5023 相关标准，国标足尺，适用于设备保护接地布线。
	米
	200

	24
	
	其他辅材
	包含防雷模块、机柜导轨、螺丝、扎带、穿线管等
	批
	1

	25
	平安城市资源整合
	平安城市视频综合应用至雪亮工程视频综合管理平台资源整合
	平安城市视频资源接入雪亮平台，前端设备整合及链路调试
	路
	163

	26
	新建机房配套设施
	立式空调
	立式变频冷暖空调：≥5P
冷暖变频型，电源规格：三相 AC380V±10%；
额定制冷量≥12000W；
额定制热量≥14200W；
电辅加热功率≥3500W；
能效等级：新一级能效，满足对应机型国家能效强制性标准（GB 21455-2019 或 GB 19576）相关要求；
室内机循环风量≥2100m³/h；
整机具备3C强制认证，运行稳定，可满足长时间不间断运行工况；配套标准线控/遥控装置。
配套服务：包含内外机安装调试、线敷设布置、施工垃圾清理、操作人员使用培训等。
	台
	1

	27
	
	不间断UPS主机
	不间断UPS 主机
采用数字化DSP控制技术；具备电池自动自检功能；支持兼容铅酸蓄电池、锂电池接入，适配不同应用场景；
UPS机柜内部集成输入开关、旁路开关、输出开关、维修旁路开关；
具备IGBT功率器件过温保护功能，器件超温时声光告警，具备降功率保护，极端故障自动切换至旁路供电；
支持移动端远程监控功能，可实时查看UPS运行参数、告警信息，支持异常提醒；
产品可提供有效期内第三方权威机构出具的节能、抗震相关检测报告。
电气系统参数
额定容量：≥60KVA；
输入输出制式：三相 380Vac；输入电压可变范围：277～495Vac；
输入频率变化范围：40～70Hz；
输入功率因数：≥0.99（100% 额定负载）、≥0.98（50% 额定负载）；
输入电流谐波成份：≤3%（100% 额定负载）；
旁路输入电压范围：-40%～+25%（参数可软件设置）；
输出电压稳压精度：≤0.4%；
输出频率精度：市电模式同步跟踪旁路；电池模式 50Hz/60Hz±0.1%；
输出功率因数：≥0.9；
输出波形失真度：≤1%(线性负载）；≤1.5%（非线性负载）；
输出电流峰值系数：≥3:1；
逆变过载能力：125% 额定负载持续≥10 分钟后转入旁路供电；
在线模式系统效率：≥96%；
市电 / 逆变切换时间：0ms。
配套服务要求：包含现场安装、线缆布置、系统联调、使用培训等全部工作。
	台
	1

	28
	
	UPS电池
	UPS电池与UPS 主机完全电气兼容。
标称电压：12V；
额定容量：≥120Ah（25℃标准10小时率放电条件）；
完全充电状态内阻（25℃）：≤5.0mΩ；
最大放电电流：1200A（持续5秒）；
自放电特性：25℃环境静置90天，剩余容量≥88%；
放电工作温度范围：－20℃～＋55℃；
最大允许充电电流≥60A；
产品符合 GB/T 19638.1《固定型阀控密封式铅酸蓄电池》相关标准。
	节
	64

	29
	
	电池柜
	电池柜
立地式蓄电池柜，单套柜体可容纳≥32 节 12V120AH UPS电池；
柜体采用冷轧钢板制造，内部承重横梁加强加固，满足蓄电池长期集中承载需求；柜体表面静电喷涂防锈处理；柜体设置专用保护接地端子；配备带锁安全柜门，预留电缆进出通道；结构便于蓄电池安装、布线、后期巡检维护，适配机房环境长期稳定运行。
	套
	2

	30
	
	电池连接跳线
	UPS 电池连接线
铜芯聚氯乙烯绝缘多股软电线BVR，规格≥ 1×25mm²，额定电压450/750V；导体为无氧铜，符合GB/T 5023标准；
颜色规范：正极红色绝缘外皮、负极黑色绝缘外皮；两端配套镀锡铜鼻子压接，接头包裹绝缘热缩套管；线缆两端永久标识编号、正负极；
包含电池间短连线、层间跨接线、电池柜至电池开关连接线及电池开关至UPS主机直流连接线等各类线缆；
	批
	1

	31
	
	光纤收发器
	工业级千兆单模双纤光纤收发器
具备≥1路SC千兆单模光口，≥1 路 10/100/1000M 自适应RJ45电口；
光纤传输距离≥20KM；
供电方式：宽压直流DC12V～48V端子接入；
工作环境温度：-40℃～+75℃；
支持DIN导轨安装、壁挂两种安装方式；设备内置电源与信号浪涌防雷保护；配备完整链路、电源状态指示灯，配套接线端子；
遵循IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 以太网标准；金属外壳，无风扇散热，适应弱电机房长期不间断运行。
	对
	8

	32
	
	汇聚交换机
	机架式汇聚网管交换机
接口配置：≥24 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 千兆电口，≥4 个千兆 SFP 光插槽；
整机性能：交换容量≥56Gbps，包转发率≥42Mpps；MAC 地址表容量≥16K；
协议功能：支持 802.1Q VLAN、端口隔离、端口镜像、广播风暴抑制、QoS 队列调度、IPv4 静态路由；
SFP 光插槽支持热插拔千兆 SFP 光模块；
具备完整端口链路、电源状态指示灯；
支持 WEB 图形界面、Console 命令行方式管理；遵循 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 以太网标准，适配机房 7×24 小时不间断运行。
	台
	2



四、其他要求：
投标人须保持登陆山西政府采购平台，随时准备对评标委员会在平台上的询问予以解答。
[bookmark: _Toc424378696][bookmark: _Toc352761948]
[bookmark: _Toc26886][bookmark: _Toc28436][bookmark: _Toc400718590]第五部分  资格审查内容及标准
资格审查内容及标准
	序号
	内容
	标准

	1
	投标人代表的证明
	法定代表人（负责人）参加投标的，提供“法定代表人（负责人）证明书”
委托代理人参加投标的，提供“法定代表人（负责人）授权委托书”
自然人参加投标的，提供个人身份证明扫描件
内容齐全。

	2
	投标函
	《投标函》内容齐全，电子印章符合要求。

	3
	具有独立承担民事责任的能力、具有健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收的良好记录、具有依法缴纳社会保障资金的良好记录、具有履行合同的能力、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	按照《政府集中采购供应商信用承诺书》格式填写，仅提供承诺书即可。


说明：
1．资格检查的内容若有一项未提供或达不到检查标准，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。
2．投标人提供的其他材料，不作为资格检查的内容。
[bookmark: _Toc2731][bookmark: _Toc28161]第六部分  评标标准和评标方法
1、 符合性审查的内容及标准
	序号
	内容
	标准

	1
	投标文件的报价
	所有投标报价均以人民币/元为计算单位。
投标人投报多包的，应对每包分别报价并分别填报开标报价一览表。
不接受可选择或可调整的报价。
不接受超出本项目预算金额的报价
根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	2
	投标文件签章
	投标文件的签章符合招标文件要求。

	3
	采购需求
	对照本文件第四部分中“商务要求”内容和投标文件的响应内容进行审查，没有做出实质性响应的做无效投标处理。

	
	
	对照本文件第四部分中“技术要求”的响应内容进行审查，没有做出实质性响应的做无效投标处理。


说明：
1. 符合性检查的内容，经评标委员会共同认定没有做出实质性响应的，将导致投标无效。
2．审查时，对特殊情况的处理评标委员会要遵循招标文件第三部分投标人须知第21条规定的原则。
二、落实政府采购政策性要求的评审内容及标准
（一）本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）字样的，均必须采购国产产品，否则投标无效；特别注明“进口产品”字样的，如无能够满足采购需求的国产产品，在综合得分相同前提下优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。
（二）本文件列出政府强制采购产品的，投标人必须投报“节能产品政府采购品目清单”范围内的产品，需将政府强制采购产品如实填写到《政府强制采购产品明细表》，并提供处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件。
（三）本文件未列出政府强制采购产品的，投标人可投报“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品或其范围以外的产品。
（四）投标人投报“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品的将给予适当加分。投标人需将非政府强制采购产品如实填写到《非政府强制采购产品明细表》，并提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件。
（五）本项目采购标的物涉及计算机产品或硬件产品内预装软件的，投标人须填写《正版软件承诺》。
（六）投标货物中如含有工信部会同有关部门制定下发的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的产品，须提供提供由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的有效证明材料扫描件（具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构），否则将可能导致投标无效。
（七）小型、微型企业参加本项目的评审标准
1. 小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于小型、微型企业的，需如实填写《中小企业声明函》。
2. 企业只有提供小型、微企业制造的货物，才能享受投标货物的价格折扣，如非专门面向中小企业项目，按规定执行价格评审优惠政策小微企业的价格折扣比例为15%；如专门面向中小企业项目，按规定不再执行价格评审优惠政策。
3. 小型、微型企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格折扣。
4. 联合体价格折扣：本项目若允许联合体参加，大中型企业与小型、微型企业组成联合体的，联合协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予一定比例的价格扣除，用扣除后价格参加评审。组成联合体小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控 股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
5. 大中型企业向小型、微型企业分包的价格折扣：大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予一定比例的价格扣除，用扣除后价格参加评审。接受分包 的小微企业与分包企业之间存在直接控 股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
6. 通过享受扶持政策、价格折扣并获得政府采购合同的：小微企业不得将合同分包给大中型企业；中型企业不得将合同分包给大型企业。
（八）残疾人福利性单位参加本项目的评审标准
1. 须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位参加本项目投标时，享受等同于小微企业的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。
2. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
　（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）;
（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数；
（7）供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任；
（8）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（九）本项目涉及创新产品、创新服务的评审标准
1. 投标人投标产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审时，享受投标产品10%的价格折扣，以折扣后的价格参与评审。
2. 投标人投标创新产品或创新服务的，需如实填写《创新产品或创新服务明细表》，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。
3. 创新产品或创新服务的价格折扣政策可与其他政府采购政策叠加。
（十）监狱企业参加本项目的评审标准
1. 监狱企业参加投标视同小微企业，需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。
2. 监狱企业只有提供本企业制造的货物或服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受等同于小微企业的价格折扣。
3. 监狱企业与中型企业组成联合体参加投标的，或者向监狱企业分包，且联合体协议或分包意向协议约定监狱企业的协议金额占到合同金额30%以上的，享受投标标的一定比例的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（十一）专门面向中小企业采购的项目，不重复执行中小企业发展、促进残疾人就业、支持监狱企业发展的价格优惠政策。
（十二）本项目涉及商品包装和快递包装的评审标准
本文件列出商品包装和快递包装要求的，投标人须填写《商品包装和快递包装承诺函》。
（十三）本国产品的评审标准：
1、本国产品标准主要包括以下三方面内容： 
A、在中国境内生产。产品应当在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途），不含包装、贴牌以及简单的上漆、磨光和分装等细微操作。 
B、中国境内生产的组件成本占比要求。产品在中国境内生产的组件成本占产品总成本的比重应当达到规定比例。 
 C、特定产品的关键组件、关键工序要求。对特定产品，在符合上述两项条件的基础上，还应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件在中国境内生产、关键工序在中国境内完成等要求。 
2、本次采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见第七部分）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件《声明函》或有关证明文件符合要求的，该产品视为本国产品。
（十四）强化政府采购异常低价审查
政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商30分钟作出解释。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
三、无效投标的情形
未通过资格性、符合性审查的投标文件为无效投标。
四、评标方法及中标条件
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。采购人授权评标委员会直接确定中标供应商的，综合评分得分排名第一的投标供应商为中标供应商。
	评 定 内 容 及 标 准
	100分

	一、商务部分(6分)
	6分

	1、业绩（6分）
投标人需提供自身已完成的同类项目合同案例，要求提供与最终用户签订的①合同首页、②合同金额所在页、③签字盖章页、④供货明细单四项内容的扫描件作为一项有效业绩的认定证明材料，其中供货明细单中至少包含LED显示屏、系统管理一体机、流媒体一体机中的1项内容。每认定一个有效项目合同案例得2分，最高得6分。不提供不得分。
注：近三年指2023年10月至今类似项目（信息化集成类）。
	6分

	二、技术服务部分（64分）
	64分

	1、技术参数（15分）
评标委员会按照招标文件中的技术需求指标与投标文件中的技术指标进行对比后打分；完全满足招标文件技术指标要求得15分。带★项为主要技术指标，不能提供所报产品主要技术指标证明材料的，或提供的证明材料不能反映所报产品主要技术指标的，有一项扣1分，扣完为止。一般性技术指标有负偏离的，有一项扣0.5分，扣完为止。
注：相应技术指标以投标人提供的技术证明材料为准，如投标人提供的产品真实图片、彩页、检验报告、说明书等与投标人技术规范响应及偏离表描述不一致，以产品真实图片、彩页、检验报告、说明书中的描述为准。
	15分

	2、总体供货保障及服务方案（15分）
供货方案中供货时间（至少包含时间节点明确，时间应符合采购人要求）（5分）、货物的供应及运输（至少包含运输环节计划，与供货时间匹配）（5分）、易损部位包装（保证易损部位运输过程中不受损坏的措施）（5分）等方面，满分15分，每有一项缺失扣5分，每有一处存在缺陷扣1分，每项最多扣3分。说明：不提供者不得分。
（备注：缺陷包括但不限于方案内容不完善，表述不清、操作性差或与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。）
	15分

	3、服务质量保障（10分）
根据投标人提供的服务质量包括但不限于服务方式（2分）、培训方案（2分）、货物验收标准（2分）、货物交接（2分）、安装调试方案（2分）等方面，满分10分，每有一项缺失扣2分，每有一处存在缺陷扣0.5分，每项最多扣1.5分。说明：不提供者不得分。
（备注：缺陷包括但不限于方案内容不完善，表述不清、操作性差或与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。）
	10分

	4、质量保证措施（9分）
根据投标人针对本项目制定相应的包括但不限于质量管理机构（3分）、质量管理体系（3分）、质量保证措施（3分）等方面综合评价。满分9分，每有一项缺失扣3分，每有一处存在缺陷扣0.5分，每项最多扣2.5分。说明：不提供者不得分。
（备注：缺陷包括但不限于方案内容不完善，表述不清、操作性差或与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。）
	9分

	5、售后服务方案、承诺及保证措施（10分）
①有且准确提供本项目售后服务总负责人的姓名、职务、详细地址和联系方式的得2分，未提供不得分。
②对售后服务进行综合评价（8分）
A、售后服务内容：包含①服务流程②服务内容。完全满足上述要求得4分，任意一项未阐述或不符合项目实际情况的得2分，未提供不得分。（4分）
B、到达现场后承诺解决问题时间：承诺6小时内（含）到达现场，解决采购人提出的要求或故障等问题，得2分；承诺8小时内（含）到达现场，解决采购人提出的要求或故障等问题，得1分；承诺12小时内（含）到达现场，解决采购人提出的要求或故障等问题，得0.5分；超过12小时或未提供不得分。（2分）
C、质保期外的配件价格：承诺质保期外的配件损坏如需更换，可免费派本单位专业技术人员达到进行更换，期间发生的费用只收取工本材料费得2分，未提供不得分。（2分）
	10分

	6、应急方案（5分）
投标人针对本项目制定应急方案，对可能出现的突发情况包括但不限于有应急预案（1分）、应对措施（1分）、货物破损（1分）、紧急调换货（1分）、备品备件（1分）等方面，根据投标人提供的方案完整性和可行性等方面综合评价，每提供 1项方案得1分，满分5分。每有一项缺项扣1分，每有一处存在缺陷扣0.5分，说明：不提供者不得分。
（备注：缺陷包括但不限于方案内容不完善，表述不清、操作性差或与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。）
	5分

	三、价格分（30分）
	30分

	满足招标文件要求且经调整后投标报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
报价得分=（评标基准价/投标报价）×100%×30

	30分
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第七部分  合同范本



政府采购货物买卖合同
（试行）



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             




使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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[bookmark: _Toc32745]第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         否
    （4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购
（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
                  询价 单一来源 框架协议 其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（7）合同是否分包：是       否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 大型企业  中型企业  小微型企业  
 残疾人福利性单位 监狱企业 其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否
     外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 否
    （10）是否涉及节能产品：
         是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及环境标志产品：
         是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及绿色产品： 
     是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                强制采购       优先采购    
     否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否
    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：一次性验收         
                       分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。




	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
[bookmark: _Toc27398]12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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[bookmark: _Toc3879]第八部分  投标文件内容要求及格式
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投标人提交投标文件须知
1. 投标人按照本部分的顺序编排投标文件（资格证明文件、商务技术文件），编排中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2. 全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
3. 按招标文件要求“格式”提供的材料，如有调整，内容及签署必须完整、有效，且没有本文件不可接受的条件。


资格证明文件格式
投标文件（资格证明文件）封面格式

投 标 文 件
（资格证明文件）



项目名称:
项目编号：






投标供应商单位名称：（企业电子公章）
二〇   年  月  日


[bookmark: _Toc15715]资  格  证  明  文  件
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（一）投标人代表的证明格式

法定代表人（负责人）身份证明书
单位名称：
单位性质：
地    址：
成立时间：      年    月    日
经营期限：    
姓    名：                      性  别：                 
身份证号：                      职  务：         
系       （投标人名称）          的法定代表人（负责人）。 
特此证明		
附法定代表人（负责人）有效的身份证正反两面扫描件
	
	



投标人：（企业电子公章）
日 期：    年    月    日






法定代表人（负责人）授权委托书
大同市云州区政府采购中心：
本授权委托书声明：注册于（投标人住址）的（投标人名称）法定代表人（负责人）（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织（项目名称、项目编号）项目，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于    年  月  日生效，特此声明
附投标人代表有效的身份证正反两面扫描件
	
	



投标人：（企业电子公章）
                                                       法定代表人：（签字或盖章）
  日 期：    年    月    日






（二）投标函格式
投  标  函
大同市云州区政府采购中心：
(投标人名称)授权(投标人代表姓名)(职务)为我方代表，参加贵方组织的(项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标，为此我方对以下内容作出完全响应：
1．我方已仔细研究了本项目招标文件的全部内容，愿意以投标报价、招标文件要求及合同约定完成项目。
2．我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期90个日历天内（自投标文件开启时间之日起计算）遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果中标，投标有效期延长至合同履约完毕。
3．我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件和本招标文件规定的特定资格要求。
4．我方承诺提供符合招标文件规定的投标文件；我方承诺投标文件（资格证明文件、商务技术文件）封面加盖电子印章后，投标文件中相关声明、承诺及我方认为需要提供的其他内容均视为具有法律效力。
5．我方按招标文件要求提供和交付的货物的投标报价详见开标报价一览表。
6．我方完全理解投标报价超过招标文件公布的预算金额或最高限价时，导致投标无效。
7．我方保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
8．我方承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求。
9．我方保证遵守招标文件的所有规定。
10．我方对贵方在本次招标公告刊登的媒体上发布的公告或与本项目有关的通知，我方会及时查看获取。若因线路故障等其他原因导致通知延迟获取或无法获取，责任由我方自负。
11．我方如果在投标文件解密后规定的投标有效期内撤回投标，贵方不予退回我方提交的保证金。
12．我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
13．我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。
14．我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。
15．采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，我方按相同或更优惠的折扣率保证供货。
16．我方承诺接受招标文件中合同文本全部条款且无任何异议。
17. 我方承诺投标项目若涉及缴纳保证金的，保证金从我方基本账户上转出。
所有有关本次投标的一切往来联系方式为：
地址：		
电话：	
投标人代表姓名：
投标人：（企业电子公章）
日 期：    年    月    日
















（三）以下内容提供《政府集中采购供应商信用承诺书》一份。
具有独立承担民事责任的能力
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
具有依法缴纳税收的良好记录
具有依法缴纳社会保障资金的良好记录
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录




政府集中采购供应商信用承诺书格式
政府集中采购供应商信用承诺书
单位名称:
项目名称：
项目编号：
为维护政府采购市场秩序,遵循公开透明、公平竞争、公正原则和诚实信用原则,本单位/个人自愿做出以下承诺:
1. 承诺本单位/本人严格遵守国家法律、法规和规章,具有独立承担民事责任的能力，全面履行应尽的责任和义务,全面做到履约守信;
2. 承诺本单位/本人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（具有投标截止日前18个月内会计师事务所出具的审计报告，或投标截止日前18个月内经审计的财务报告，或基本开户银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；
3. 承诺本单位/本人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 承诺本单位/本人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（具有税务登记证，或多证合一的营业执照；具有社会保险登记证，或近一年内缴纳任意一项社会保险的凭据、专用收据或社会保险缴纳清单或银行代收的凭据，或能证明已缴纳社会保险的其他材料）；
5. 承诺本单位/本人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；在投标前查询了在信用中国网中的信用信息，本公司/本人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；查询了在中国政府采购网中的政府采购严重违法失信行为信息，本公司未列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
6. 承诺本单位/本人提交的保证金是从我单位/本人基本账户转出；
7. 承诺本单位/本人提供的所有投标（响应）资料均合法、真实、有效,无任何伪造、篡改、虚假成份,并对所提供资料的真实性负责；
8. 承诺本单位/本人若违背承诺约定, 愿意依法承担相应的法律责任,并同意将不良行为在信用中国或中国政府采购网公示。

投标人：（企业电子公章）
日 期：    年    月    日


（四）“节能产品政府采购品目清单”政府强制采购产品

格式资料：
《政府强制采购产品明细表》格式
政府强制采购产品明细表
	包号/序号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	认证证书编号
	认证证书有
效截止日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频监控设备中的数字硬盘录像机、监视电视墙（拼接显示器）、监视器、以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，必须提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。未附有效认证证书，将有可能导致投标无效。
注：
1．投标货物中如含有强制节能产品的，须如实填写强制节能产品明细表；
2.提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书。
3．所投报信息安全产品属于《信息安全产品强制性认证目录》中的产品，有效认证证书复印件附后。

投标人(企业电子公章)：
日期:







（五）本项目要求的其他特定资格条件（若有）
按照投标文件第二部分投标人须知前附表序号1 “其他特定资格条件”规定提交相关证明文件；（扫描件）

（六）联合体投标注意事项（若有）
1. 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均应按照采购文件要求提供相关材料。
2. 本项目有特定资格条件要求的，联合体各方的同类资质按照资质等级较低的确定联合体资质等级。联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一包的采购活动。
3. 联合体各方之间应当签订联合投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合投标协议连同投标文件一并提交。




联合投标协议书格式


《联合投标协议书》
联合投标各方：
甲方：
法定代表人：
住所：
乙方：
法定代表人：
住所：
（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）
[bookmark: PO_3000009613_PM031_9]根据《政府采购法》第二十四条之规定，为响应[项目采购-采购组织机构_9]组织实施的项目（项目名称、招标编号）的招标活动，各方经协商，就联合进行投标之事宜，达成如下协议：
一、各方一致决定，以____________为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。
二、在本次投标过程中，主办人法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的货物和相关服务提供全部质量保证及售后服务支持。
四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:
乙方承担的工作和义务为：
五、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。
六、本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，另一份作为投标文件的组成部分。
甲方（企业电子公章）：                 乙方（企业电子公章）：
法定代表人（法定代表人电子印章）：    法定代表人（法定代表人电子印章）：
20  年  月  日                             20  年  月  日


商务技术文件格式
投标文件（商务技术文件）封面格式



投 标 文 件
（商务技术文件）


项目名称：
项目编号：








投标供应商单位名称：（企业电子公章）
二〇  年  月  日


商  务  技  术  文  件

目    录
1. 中小企业声明函（若有的话）
残疾人福利性单位声明函（若有的话） …………………………………………………页码
监狱企业声明函（若有的话）……………………………………………………………
2. 创新产品或创新服务明细表……………………………………………………………
3．对采购需求的响应内容……………………………………………………………………
4．招标文件要求或投标人认为需要提供的其他商务技术材料/文件…………………
5．开标报价一览表………………………………………………………………………

[bookmark: _Toc3528]

商  务  技  术  文  件


[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]（一）中小企业声明函格式（若有）
中小企业声明函
本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020 ) 46 号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)（包号）采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:
1.(标的名称),属于（所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员（人数）人,营业收入为（小写）万元,资产总额为（小写）万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);
2.(标的名称),属于（所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员（人数）人,营业收入为（小写）万元,资产总额为（小写）万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);
3.…………
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。
投标人(企业电子公章)：
日期:
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无一年度数据的新成立企业可不填报。
按照中小企业划型标准规定：标的物1：****，所属行业为***；标的物2：****，所属行业为***；……






残疾人福利性单位声明函格式
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：____________包号：_____）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人（企业电子公章）：
日期：
注：中标供应商为残疾人福利性单位的，集采机构随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》





《关于符合本国产品标准的声明函》（如有）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日  
说明：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。



（二）创新产品或创新服务明细表（若有）
创新产品或创新服务明细表
	包号/序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	产地及厂家
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	创新产品或创新服务价格合计：


说明：
1. 投标人如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，或用“/”来表示。
2. 投标人投标产品包含创新产品或创新服务，需填写此表后，提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。
投标人(企业电子公章)：
（3） 对采购需求的响应内容
对商务要求的响应内容
对政策性及强制性要求的响应内容
对服务要求的响应内容
对技术要求的响应内容
对非实质性要求的响应内容
格式资料：
《政府强制采购产品明细表》格式（若有）
政府强制采购产品明细表
	包号/序号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	认证证书编号
	认证证书有
效截止日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1. 本文件未列出政府强制采购产品的，投标人可投报“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品或其范围以外的产品。
2. 认证证书附后（有效期之内的节能产品认证证书扫描件）。

非政府强制采购产品明细表格式（若有）
非政府强制采购产品明细表
	包号/序号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	产品认证证书号
	认证证书有效截止日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1. 投报“品目清单”中非政府强制采购产品。
2. 认证证书附后（有效期之内的节能产品、环境标志产品证书）。

投标人(企业电子公章)：
日期:
正版软件承诺格式
正版软件承诺
本投标人现参与（项目名称、项目编号、包号）的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。
如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。
特此声明
投标人(企业电子公章)：
日期:

网络安全专用产品说明
按照国家财政部、工信部、公安部以及其他部委联合下发《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》有关要求：
自2023年7月1日起，列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。
具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构。
国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会发布更新《网络关键设备和网络安全专用产品目录》、《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》。国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单，供社会查询和使用。






商品包装和快递包装承诺格式

商品包装和快递包装承诺
本投标人现参与（项目名称、项目编号、包号）的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。
特此声明
投标人(企业电子公章)：
日期:





对商务要求的响应内容

参考格式：
商务需求偏离表
	序号
	项目
	招标文件要求
	投标响应
	偏离情况

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	...
	
	
	
	



注：
1. 对招标文件中的所有商务要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人：（加盖企业公章）
日期：    年  月  日













对技术要求的响应内容

参考格式：

技术参数表偏离表
	序号
	标的名称
	招标文件要求
	投标参数
	偏离情况

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	...
	
	
	
	



注：
1、请根据“第四部分  采购需求”中“二、技术要求”的内容进行填报，可以根据实际情况对偏离表格式进行调整。
2、“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。


投标人：（加盖企业公章）
日期：    年  月  日


（六）招标文件要求或投标人认为需要提供的其他商务技术材料/文件；

格式自拟。






（七）开标报价一览表格式（以包为单位分别填写）

报价一览表

	项目名称
	

	项目编号
	

	投标人名称
	

	投标总价
（单位：元）
	大写：                                           
小写：                                

	合同履行期限
	

	备注
	



说明：投标人如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，或用“/”来表示。


投标人：（企业电子公章）
日 期：    年    月    日



报价明细表


项目名称：
项目编号：
	序号
	标的名称
	品牌
	规格
型号
	产地或厂家
	数量
	单位
	单价
	合同履行期限

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价
	大写：         元           小写：          元


说明：投标人如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，或用“/”来表示。

投标人：（企业电子公章）
日 期：    年    月    日
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