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[bookmark: _Toc12860][bookmark: _Toc21864][bookmark: _Toc25501]第一章 招标公告
[bookmark: _Toc30635][bookmark: _Toc4623]项目概况
长治市潞城区人民医院迁址新建医院配套设施及设备采购（会议系统）的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2026年4月17日9时30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc35393629]一、项目基本情况
项目编号：1404062026AGK00007
项目名称：长治市潞城区人民医院迁址新建医院配套设施及设备采购（会议系统）
预算金额（元）：3320000
最高限价（元）：3320000
采购需求：
标项一
标项名称：包1
数量：
预算金额（元）：3320000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：长治市潞城区人民医院迁址新建医院配套设施及设备采购（会议系统）1批，具体详见招标文件商务、技术要求。
合同履约期限（包1）：签订合同后15日内完成运输、安装、调试、培训等各项工作
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3.本项目的特定资格要求：
【包1】无
4.法律、行政法规规定的其他条件：无；
5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
[bookmark: _GoBack]6.投标人未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取招标文件
时间：2026年3月25日至2026年4月1日,每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外），线上获取招标文件。
地点：政采云平台线上获取
方式：在线获取。
售价（元）：0。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年4月17日09时30分（北京时间）。
地    点：政采云客户端。
开标时间：2026年4月17日09时30分（北京时间）。
开标地点：山西省太原市万柏林区晋祠路一段绿地中央广场A座28层11室。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。供应商参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入
“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。
 代理费支付方式：供应商支付
 代理费收费标准：参照国家计委计价格（[2002]1980号、及国家发改委发改价格[2003]857号、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）文件的70%计取。具体金额按差额定率累进法计算。
 代理费收费金额（元）： /
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：长治市潞城区人民医院
联系地址：长治市潞城区南华西街223号
联系方式：0355-6957777
2.采购代理机构信息
名    称：山西昊欣招标代理有限公司
地    址：太原市万柏林区晋祠路一段绿地中央广场A座28层13室
联系电话：19935384606 0351-6161199
3.采购代理机构信息
项目联系人：王建军、郭晓冬、曹波、庞赵宇、宋丽瑶、杨少林
电话:19935384606 18406576007 0351-6161199


[bookmark: _Toc24024]第二章 供应商须知
供应商须知前附表
	序号
	内    容
	说明与要求

	1
	评审方法
	综合评分法

	2
	中标人的确定
	□ 采购人授权评标委员会直接确定
☑ 由评标委员会推荐出中标候选人的排序，采购人确定

	3
	供应商应具备
特定的资格要求
	无

	4
	供应商应提
交的资格证
明部分文件
	本次供应商应按下列顺序提交资格证明部分文件。
1.提供《长治市政府采购供应商信用承诺书》(格式见第六章)；
2.营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人有效的身份证明；
3.供应商廉洁自律承诺书（格式见第六章）；
4.投标保证金的缴纳凭证；
5.本项目所需的特定资格要求；
6.落实政府采购政策资格要求的证明文件；
7.供应商认为需要提供的其他资格证明部分文件；
资格审查小组通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信息记录情况；被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商的投标无效；

	5
	供应商应提交的
商务技术部分文件
	本次供应商应按下列顺序提交商务技术部分文件。
1.投标函（格式见第六章）；
2.法定代表人（负责人）身份证明书（格式见第六章）；
3.法定代表人（负责人）授权委托书（格式见第六章）；
4.开标一览表(格式见第六章)；
5.报价明细表(格式见第六章)；
6.供应商基本情况表(格式见第六章)；
7.商务条款响应表(格式见第六章)；
8.技术条款响应表(格式见第六章)；
9.业绩一览表(格式见第六章)；
10.货物主要技术指标和性能的详细描述及其他主要介绍；
11.质量保证承诺和质量保证体系；
12.项目实施及售后服务方案；
13.供应商认为需要提供的其他商务技术资料。
14.政府采购政策性要求证明文件（如适用）
（1）强制节能产品证明材料(如不涉及，可不提供）
（2）环境标志产品证明材料(如不涉及，可不提供）
（3）承诺所投报的计算机预装正版操作系统，软件产品为正版软件(如不涉及，可不提供）
（4）商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》(如不涉及，可不提供）。
（5）网络安全专用产品(如不涉及，可不提供）
（6）数据中心建设承诺书(如不涉及，可不提供）
（7）政府采购绿色产品明细表(如不涉及，可不提供）
（8）供应商提供创新产品或创新服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务(如不涉及，可不提供）（需提供证明材料）
（9）中小企业声明函(如不涉及，可不提供）
（10）残疾人福利性单位声明函（如不涉及，可不提供）
（11）监狱企业声明函（如不涉及，可不提供）
（12）关于符合本国产品标准的声明函（如不涉及，可不提供）

	6
	项目其他要求
	1.□是 ☑否  接受联合体投标（要求供应商在投标文件中明确联合体中中小企业承担部分占有一定的比例）
2.□是 ☑否  接受合同分包（要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业）

	7
	进口产品
	按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）的有关规定执行。
招标文件采购货物未特别注明“进口产品”字样的，均必须采购国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，采购产品各项技术标准必须符合国家强制性标准。特别注明“进口产品”字样的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

	8
	投标文件
编制及递交
	1.供应商在山西政府采购网（政采云平台）电子投标客户端去制作、编制投标文件，电子投标文件所附各类证件、证书、证明材料采用原件扫描件。
2.供应商应在投标文件递交截止时间前，将加密电子投标文件上传至山西政府采购网（政采云平台）电子投标客户端。
3.开标截止时间后，山西政府采购网（政采云平台）电子投标客户端无法接受投标文件。

	9
	开标
	1.采购代理机构在开标时间发出解密指令，供应商接到解密信息后，在规定的解密时间内使用加密电子文件时的电子CA进行解密（可远程解密）。
1.1开标时，供应商可远程使用编制投标文件时所使用的CA数字证书对投标文件进行解密；
1.2开标时，如选择到开标现场解密，须自行携带编制投标文件时所使用的CA数字证书、电脑及网络（采购代理机构不提供电脑及网络）；如因供应商未携带CA数字证书、电脑及网络等所导致的投标文件无法解密的情形，由供应商自行承担。
2.使用CA数字证书对其递交的电子投标文件进行解密，解密时长为30分钟，在解密时长30分钟内仍未解密的，视为未递交投标文件；
3.解密截止时间后，供应商将无法对投标文件进行解密。除特殊情形需请示财政部门采用其他方式外，采购代理机构不得以任何理由延期解密。

	10
	投标保证金
	本项目要求提交投标保证金。
保证金金额为：33200元。
供应商在开标前，须将投标保证金采用支票（或网银转账）、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采用支票提交的，由供应商开出（付款行为对公基本账户）；采用网银转账的，由供应商通过对公账户网上银行转出；采用汇票、本票提交的，须从供应商的对公账户银行开出；采用金融机构出具保函的，由从事金融业有关的金融中介机构开出；采用担保机构出具保函的，由银行或代办保函的担保公司开出，确保在投标文件开启之前提交到政采云平台。
采购代理机构接收投标保证金账户：
收款人名称：山西昊欣招标代理有限公司
账    号： 9902001845374352 
开户银行：中国民生银行股份有限公司太原桃园南路支行
银行行号：305161009127
备注：项目编号+保证金

	11
	现场踏勘
	本项目 □是 ☑否 组织现场踏勘，如有需要可自行踏勘。

	12
	标前会
	本项目 □是 ☑否 组织召开标前会

	13
	投标有效期
	90日历天（从递交投标文件截止之日起计算）

	14
	评标委员会的组建
	评标委员会由5人构成，其中采购人代表1人，专家4人。专家确定方式：从山西省政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

	15
	中标服务费的收费标准
	中标服务费收费标准参照国家计委计价格（[2002]1980号、及国家发改委发改价格[2003]857号、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）文件的70%计取。具体金额按差额定率累进法计算。

	16
	政府采购
政策要求
	绿色产品
	节能产品

	凡涉及最新公布的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）标注“★”的政府强制采购节能产品，供应商须提供所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。
	根据晋财购〔2025〕54号《山西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关事项的通知》，对于优先采购的绿色产品，给予其 4 %的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。
对中小微企业等主体，严格落实政府采购优惠政策，同时享受绿色产品政策的价格扣除等评审优惠措施，分别计算、叠加执行(先计算绿色产品价格扣除后计算中小企业价格扣除）。

	
	
	
	
	提供的货物有最新公布的《节能产品政府采购品目清单》中强制采购产品以外的其他节能产品的予以优先采购。
	

	
	
	
	环境标志
产品
	提供的货物有最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）中产品的予以优先采购。提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。
	

	
	
	正版软件
要   求
	采购项目中如含有计算机，必须预装正版操作系统软件产品，所采购的其它软件必须为正版软件。

	
	
	产品包装
	商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

	
	
	网络安全专用产品
	采购货物中如含国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会等部门发布关于调整《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的公告2023年第2号公布的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投报产品须提供具备资格的机构依据《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准强制性要求检测的安全认证合格或者安全检测符合要求的证明材料或对此前已经获得有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》影印件或扫描件。

	
	
	数据中心建设
	符合财库〔2023〕7号《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知。

	
	
	创新产品或创新服务
	供应商提供产品符合《政府采购支持创新产品和服务实施细则》（晋财购【2019】19号）规定，属于《山西省创新产品和服务推荐清单》内产品，除对其报价给予6%的扣除外，还要对满足上述政策性要求的报价叠加扣除，用扣除后的价格参加评审。

	
	
	中小
企业
	本项目 □是  ☑否 为专门面向中小企业采购 

	
	
	
	本项目属于□农林牧渔业 ☑工业 □建筑业 □批发业 □零售业 □交通运输业 □仓储业 □邮政业 □住宿业 □餐饮业 □信息传输业 □软件和信息技术服务业 □房地产开发经营 □物业管理 □租赁和商务服务业 □其他未列明行业。

	
	
	
	根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业须按照招标文件格式提供《中小企业声明函》（详见第六章 政府采购政策性要求证明文件）。

	
	
	
	根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、山西省财政厅发布的《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》晋财购[2022]6号规定，本项目适用于：
对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 15% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 5% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

	
	
	
	在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

	
	
	残疾人福利
单位
	根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。

	
	
	
监狱
企业
	根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，能够提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”的监狱企业，视同小型、微型企业。

	
	
	本国产品
相关政策
	1．按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，在接受进口产品投标的采购项目或采购包中，提供本国生产的货物的供应商，应当对其提供的产品出具标准格式《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，享受对本国产品的支持政策。采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》或虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
2.对本国产品的支持政策的相关要求
①政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
②当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
具体政府采购政策评审标准以评审办法规定为准。


注：如供应商须知前附表与供应商须知正文内容不一致时，以前附表为准。

一、总则
1.适用范围
本招标文件适用于本次招投标活动。
2.定义
2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“采购代理机构”是指本项目采购代理机构。
2.3“潜在供应商”指符合本招标文件各项规定的合格供应商。
2.4“供应商”指符合本招标文件规定并参加本次投标的供应商。
2.5“中标人”是指经评标委员会评审、采购人确定，最终中标的供应商。
2.6“货物”是指各种形态、种类的物品，包括原材料、设备、产品、辅件配件、备品备件、软件、服务等标的物。
2.7“服务”是指为了保障项目顺利实施，由供应商承担与货物伴随的相关服务，包括运输、安装、调试、技术指导、培训以及售前、售中、售后服务和供应商承诺的其他类似服务。
2.8“产品缺陷”是指货物在设计、原材料和零部件、制造、装配或说明指示等方面存在的潜在隐患或有碍产品使用安全和产品使用寿命等情形。
2.9“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程虚报、谎报、隐瞒事实，以假充真，以次充好，虚假承诺，损害国家公共利益的行为。
3.合格供应商的资格条件
3.1具有本项目实施能力，符合并承诺履行本招标文件各项规定的国内供应商（含代理商）均可参加投标。
3.2供应商必须是已在中国境内依法登记注册的供应商，并且其所持有的有效的营业执照或事业单位法人证书上载明的营业期限剩余时间应当不少于本次采购的相关合同基本义务履行所需期限，或已经提供相关证明材料能够证明具有履约能力。否则，采购人及评标委员会有权拒绝其报价。
3.3供应商应当遵守我国的有关法律、法规，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件和招标文件所规定的特定条件。
3.4总公司可以使用分公司的资质、业绩等参与政府采购活动；分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件或扫描件或影印件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书、业绩、设备和人员证明对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。
3.5为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。
3.6与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包或者未分包的同一招标项目投标；否则，相关投标均无效。
4.投标费用
供应商应当承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
5.通知的告知及获取
对与本项目有关的通知，采购代理机构将通过山西政府采购网（政采云平台）发出（视同书面通知），因线路故障导致通知延迟或无法查看，采购代理机构或采购方将不承担任何责任，有关的开标活动可以继续有效地进行。
二、招标文件
6.招标文件的构成
6.1招标文件由下列八部分内容组成：
第一章 招标公告；
第二章 供应商须知；
第三章 评标标准和评标方法；
第四章 商务、技术要求；
第五章 合同文本；
第六章 投标文件格式；
6.2供应商应认真阅读招标文件中所有的条款、事项、格式和技术规范、参数及要求等。供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其投标被拒绝或被确定为投标无效。
7.招标文件的澄清和修改
7.1供应商澄清要求的提交：任何已登记备案并获取了招标文件的潜在供应商，均应以书面形式在投标截止时间15日前通过山西政府采购网（政采云平台）向采购代理机构提出对招标文件进行澄清的要求。
7.2 采购代理机构（或采购人）可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构（或采购人）在投标截止时间至少15日前，应当在原公告发布媒体上发布更正公告，并通过山西政府采购网（政采云平台）通知所有获取招标文件的潜在供应商，不足15日的，采购代理机构（或采购人）顺延递交投标文件的截止时间。
7.3 采购代理机构（或采购人）可以在投标文件递交截止时间前变更投标截止时间和开标时间，将该变更时间以发布变更公告的形式通知所有潜在供应商。
7.4 采购代理机构（或采购人）澄清、修改及其它答复的效力：无论是否根据供应商的澄清、修改或进行其它答复的要求，采购代理机构（或采购人）一旦对招标文件做出澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，采购代理机构（或采购人）有关的补充文件，应当作为招标文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。
三、投标文件
8.投标文件的语言和计量单位
8.1供应商提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构（或采购人）就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。
8.2投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。
8.3原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时评标委员会可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。
原版为外文的证书类、证明类文件，与供应商名称或其它实际情况不符的，供应商应当提供相关证明文件。
8.4对于未附有中文译文和中文译文不准确的投标文件，由此引起的对供应商的不利后果，采购人概不负责。
9.投标文件的组成及相关要求
9.1 投标文件分为资格证明文件、商务技术文件。
资格证明文件指供应商提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。
商务技术文件指供应商能提供符合招标文件要求的相应技术服务文件和政府采购政策性要求证明材料，其中政府采购政策性要求证明材料为政府采购政策性评审认定内容，若不适用，可不提供。
本次招标，供应商应按本招标文件要求提交资格、商务技术文件内容和需要供应商自行编写的其他文件。
9.1.1电子投标文件
(1)供应商在山西政府采购网（政采云平台）电子投标客户端去制作、编制投标文件，并使用数字证书（CA）按招标文件规定签字、签章。同时使用数字证书（CA）对投标文件进行加密。
(2)电子投标文件所附各类证件、证书、证明资料，均要求采用原件扫描件。
9.2 投标文件要求内容及编排顺序
供应商应按招标文件第二章“供应商须知前附表”要求，提交资格证明文件和商务技术文件及供应商自行编写的其他文件。
9.3 投标保证金
（1）投标保证金的形式：
保证金提交方式可为银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
（2）投标保证金的金额及收款信息，详见供应商须知前附表 。
（3）递交方式：通过本单位银行账户递交。
退还方式：通过本单位银行帐户退还。
（4）采用支票或银行转账时，请务必在汇款单位附加信息及用途栏注明项目编号，以便我公司财务能及时确认您的汇款，及时退还您的投标保证金。 
（5）采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标单位的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标单位的投标保证金。
9.4 投标报价
9.4.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价均被视为已经包含了但并不限于各项购买货物/服务及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。
投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则供应商所报价格在合同实施期间不因国家政策变化而变化。
9.4.2 供应商投报多包的，应对每包分别报价并分别填报开标一览表。
9.4.3本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价。
9.4.4 任何超出招标文件要求而额外赠送的货物、服务等其他形式的优惠，在评标时将不作为价格折算的必备条件。
9.5本次招标不接受备选方案。只允许供应商有一个投标方案，否则将被视为无效投标。
9.6进口货物在进口过程中，若需向海关提交报关等手续，采购人负责提供相关材料。
若为进口货物，供应商只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含但不限于：
（1）成交进口货物到岸价（即CIF价格）；
（2）货物进口环节在国内发生的所有相关费用（包含但不限于：外贸代理服务、银行手续、报关、卫检、动植物检验检疫、商检、仓储、软件认证等费用）；
（3）货物到岸后，将货物运送至甲方指定地点所发生的运输、装卸、安装调试与技术检验费用；
（4）安装调试检验合格后所发生的人员技术培训、货物维修维护等配套服务费用；
（5）国内发生费用所需缴纳的所有相关税费。
（6）中华人民共和国海关总署公告2021年第44号《“十四五”期间进口科学研究、科技开发和教学用品免税清单》（第一批）第一项外进口货物的进口关税、进口环节增值税、消费税等。不包含该清单内进口货物的进口关税、进口环节增值税和消费税。”

10.投标内容填写说明
10.1供应商应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的响应。
10.2供应商未提供技术资料或提供资料不详的，评标委员会有权决定是否通知供应商限时进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，评标委员会有权拒绝该投标。
10.3供应商须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用，特别要求供应商应本着诚信精神，在本次投标文件的商务条款响应表和技术条款响应表中以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明“不能确定”的字样。
10.4投标文件应严格按照招标文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。
10.5供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。
10.6因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。
11.投标有效期
11.1本项目投标有效期详见供应商须知前附表。有效期短于该规定期限的投标将被拒绝。
11.2在特殊情况下，采购人在原定投标有效期内可以根据需要向供应商提出延长投标有效期的要求，供应商应立即以书面形式对此要求向采购人作出答复；供应商可以拒绝采购人的要求而不会因此被没收投标保证金。同意延期的供应商应相应延长投标保证金的有效期，但不得因此而提出修改投标文件的要求。在延长期内，本须知关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。
12.投标文件的签署及规定
12.1组成投标文件的各项文件均应遵守本条。
12.2供应商在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章。
12.3供应商应按照招标文件的要求编制投标文件，并根据招标文件格式要求签字盖章。
12.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章及法定代表人（负责人）或其授权的供应商代表签字。
四、投标文件的递交
13.投标文件编制及递交
详见供应商须知前附表。
14.投标截止时间
投标文件须按照招标文件规定的投标解密时间进行解密。
15.投标文件的补充、修改和撤回
15.1供应商在开标解密截止时间前，可对投标文件进行补充、修改或者撤回。
15.2供应商对电子投标文件的补充、修改应在电子投标文件上进行，修改完成后重新上传。
五、开标
16.开标及其有关事项
16.1采购代理机构（或采购人）按招标文件规定的时间、地点主持公开开标，采购人代表及有关工作人员参加，评标委员会成员不得参加开标活动。
16.2采购代理机构在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间与招标文件预先确定的地点进行公开开标活动，并且对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，并随招标文件一并存档。
16.3采购代理机构在提交投标文件截止时间的同一时间，发出投标文件解密指令，供应商不足三家的，不得开标。
16.4 供应商在山西政府采购网（政采云平台）中自行查看开标结果，并进行确认，在30分钟内未进行确认的，系统默认为已确认开标结果。
六、评标程序和要求
17.评标委员会的组成和职责
17.1采购代理机构根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家5人组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
17.2评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，法律规定的情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。
17.3评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。
17.4评审专家由采购代理机构从山西省财政厅政府采购管理处评审专家库中，通过随机方式抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。
17.5评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律规定的，采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。
17.6无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。
17.7采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。
17.8评标委员会及其成员不得有下列行为：
（一）确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；
（二）接受供应商提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容的情形除外；
（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
（六）记录、复制或者带走任何评标资料；
（七）其他不遵守评标纪律的行为。
 评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。
17.9采购人、采购代理机构发现评审专家有违法违规行为的，应当及时向采购人本级财政部门报告。
17.10评审专家有下列情形的，列入不良行为记录：
（一）未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
（二）泄露评审文件、评审情况；
（三）与供应商存在利害关系未回避；
（四）收受采购人、采购代理机构、供应商贿赂或者获取其他不正当利益；
（五）提供虚假申请材料；
（六）拒不履行配合答复供应商询问、质疑、投诉等法定义务；
（七）以评审专家身份从事有损政府采购公信力的活动。
18.初步评审
18.1资格性审查
采购代理机构将协助采购人依据供应商提交的投标文件，按招标文件第三章评标标准和评标办法中资格性审查的内容及标准进行审查，以确定其是否具备投标资格。如果供应商不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准的，其投标将被拒绝。
采购代理机构或采购人对资格审查进行记录，并签字确认，与招标文件一并存档。
采购代理机构或采购人对模糊不清或存在疑问的资格性证明文件，在不影响投标实质性响应的前提下，须经供应商进行澄清。供应商资格证明文件若有缺失或不符，开标后不允许补正或修正，且投标无效。
18.2符合性审查
评标委员会对通过资格性审查的投标文件进行符合性审查，按照招标文件第三章评标标准和评标办法中符合性审查的内容及标准对投标文件进行符合性审查，以确定投标文件是否对招标文件的商务、技术服务等要求作出实质性响应。
（1）重大偏离不允许在开标后修正。
（2）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。
（3）投标文件的细微偏差（一般技术、商务要求）是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。
（4）异常低价审查
评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
（5）供应商不得违反法律法规的相关规定及招标文件中约定的情形。
18.3审核中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
18.4如果多个供应商所投核心产品品牌相同的按下述原则处理：
（一）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格性审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
（二）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获取中标人推荐资格；评审得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
（三）非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，技术要求中标注“※”的产品为核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
19.投标的澄清
19.1评标委员会有权要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会专家共同签字。
19.2供应商必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人（负责人）或供应商代表的签字（或盖章）认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或者补正。
19.3评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
20.详细评审
评标委员会只对实质上响应招标文件的投标文件进行评价和比较；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行；具体评审原则、方法和中标条件详见招标文件第三章“评标标准和评标办法”。
21.推荐中标供应商
评标委员会应当将评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，技术得分较高的确定中标人或者排名第一的中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。
采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的中标候选供应商中按照排序由高到低的原则，确定中标供应商。采购人逾期未确定中标供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为中标供应商。
评标委员会可按照招标文件的规定，直接确定中标供应商。
本项目具体确定中标供应商方式见供应商须知前附表。
22.评标报告的编写
22.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：
（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
（二）供应商名单和评标委员会成员名单；
（三）评标方法和标准；
（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效供应商名单及原因；
（五）评标结果，确定的中标候选人名单或经采购人委托直接确定的中标人；
（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中供应商根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。 
22.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。评标报告由全体评标成员共同签字确认。
23.评标过程保密
23.1采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。
23.2开标之后，直到授予中标供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他与评标无关的人员透露。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
24.重新评审及关于供应商非实质性响应滞后发现的处理规则
评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（一）分值汇总计算错误的；
（二）分项评分超出评分标准范围的；
（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
无论基于何种原因，各项本应做拒绝投标处理的情形，即便未被及时发现而使该供应商进入评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，采购人或代理机构均有权依法决定取消该供应商的此前评议结果，或决定对该投标予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。
25.采购项目废标、终止与处理
25.1在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了项目采购预算，采购人不能支付的； 
（4）因重大变故，采购任务取消的。
采购项目废标后，评标委员会应做出书面报告。
25.2采购人、采购代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。
终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。
25.3公开招标数额标准以上的采购项目（如分包按包计），投标截止后供应商不足3家或者通过资格性审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。
采购项目废标后，应当将废标理由通过山西政府采购网（政采云平台）通知所有供应商。
25.4评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购代理机构沟通并作书面记录。采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
七、签订合同
26.中标通知
26.1采购代理机构在收到采购人的中标确认函起2个工作日内，采购代理机构（或采购人）将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，中标公告期限为1个工作日，同时向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。
26.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。
26.3对未通过资格审查的供应商，应当通过山西政府采购网（政采云平台）告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当通过山西政府采购网（政采云平台）告知未中标供应商的评审得分与排序。采购代理机构（或采购人）对未中标的供应商不做未中标原因的解释。
27.签订合同
27.1 中标供应商应在接到中标通知书10日内与采购人签订政府采购合同，最长不得超过30日。
27.2 中标供应商应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。
27.3在合同履行中，采购人如需追加与合同标的相同的项目，在不改变合同其他条款的前提下，中标供应商可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。
27.4中标供应商不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。
28.中标服务费
28.1中标服务费收费标准详见供应商须知前附表。
28.2具体计算方式如下。
	类型
中标金额       费 率
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100～500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500～1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%


八、保密和披露
29.保密
29.1评标委员会和采购代理机构均无义务向供应商进行任何有关评审的解释。
29.2评标委员会、采购代理机构等有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密等负有保密责任，均不得向供应商或其他无关人员透露。
29.3供应商自领取招标文件之日起，须履行承诺承担本项目的保密义务，不得将因本次投标获得的信息向第三人外传。
30.披露
30.1采购代理机构（或采购人）有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。
30.2在采购代理机构（或采购人）认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构（或采购人）无须事先征求供应商/中标供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商/中标供应商的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商/中标供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。
九、询问和质疑
31.询问
31.1供应商对招标文件有疑问的，可按招标公告中载明的联系方式、地址，口头或书面形式向采购代理机构、采购人提出询问；进行质疑的，必须以书面形式提出质疑函。供应商对评审过程、采购结果有疑问的，可在山西政府采购网（政采云平台）提出质疑。
31.2询问事项，询问方式为口头询问的，采购代理机构口头答复；询问方式为书面询问的，供应商须在山西政府采购网（政采云平台）提出询问函。采购代理机构在3个工作日内予以答复。
32.质疑
32.1供应商认为招标文件、评审过程和采购结果使自己的权益受到损害，应当在法定质疑期限内以书面形式一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
对可以质疑的招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标公告期限届满之日起7个工作日内提出；
对采购过程提出质疑的，在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出；
对中标结果提出质疑的，在中标公告期限届满之日起7个工作日内提出。
32.2质疑供应商质疑时须线上提交以下资料：法定代表人（负责人）授权委托书（内容包括：代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）。法定代表人（负责人）质疑时不提供此项内容；委托人和被委托人的身份证扫描件；
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
32.3 供应商提起在线质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》有关规定，如实填写事项及信息，在线提交质疑函和必要的证明材料纸质版扫描件或图片（支持格式：DOC、DOCX、PDF、JPG、PNG、GIF）。
32.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函内容包括：
A.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
B.质疑项目的名称、编号；
C.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
D.事实依据；
E.必要的法律依据；
F.提出质疑的日期。
32.5对招标文件、评审过程、采购结果提出质疑的，由采购代理机构进行书面答复。
32.6 采购代理机构、采购人将在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通过山西政府采购网（政采云平台）通知质疑供应商和其他有关供应商。
32.7质疑答复应当包括下列内容：
A.质疑供应商的姓名或者名称；
B.收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；
C.质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；
D.告知质疑供应商依法投诉的权利；
E.质疑答复人名称；
F.答复质疑的日期。
质疑答复的内容不得涉及商业秘密。
32.8质疑供应商撤回质疑的，终止质疑处理。
32.9采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内通过山西政府采购网（政采云平台）对供应商依法提出的质疑作出答复，质疑供应商通过山西政府采购网（政采云平台）在线接收质疑答复结果。
十、违约处罚
33.违约处罚
33.1供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（6）向评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
（7）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；
（8）中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
（9）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；
（10）将政府采购合同转包；
（11）提供假冒伪劣产品；
（12）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。
有第（1）-（6）项规定情形的，中标无效。
评审阶段资格发生变化，供应商未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。
33.2有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：
（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（不同投标人编制电子投标文件使用的计算机或上传电子投标文件使用的计算机网卡MAC地址、IP地址一致的）；
（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同供应商的响应文件相互混装（投标人上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标人的数字证书加密的或加盖本项目）；
（六）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出（不同投标人的投标保证金转出账户的银行账户名称相同的）。
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第三章 评标标准和评标方法
一、投标文件初审
1.资格性审查的内容及标准
	序号
	审查内容
	审查标准

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	提供长治市政府采购供应商信用承诺书。以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	6
	未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单
	开标当天由资格审查小组查询，未出现不符合的情形

	7
	供应商廉洁自律承诺书
	符合招标文件要求、有效、完整。否则，响应无效

	8
	投标保证金
	符合招标文件要求、有效、完整。否则，响应无效

	资格审查注意事项：
资格评审判定某供应商未通过资格审查的，应签署具体原因，否则视为该供应商通过资格审查。



说明：
（1）提供的复印件局部模糊不清晰、无法辨认，供应商须在规定的时间内提供原件，以便核验，如无法提供或内容不符合规定，该项内容将视为无效。
（2）资格审查的内容若有一项未提供或达不到审查标准，不允许在开标后补正。
（3）资格审查由采购代理机构协助采购人完成。
2.未通过资格性审查的投标文件按无效处理。
3.符合性审查的内容及标准
	序号
	审查内容
	审查标准

	1
	投标函
	提供且按照招标文件要求格式制作，内容完整，签署符合要求

	2
	法定代表人
（负责人）身份证明书
	提供且按照招标文件要求格式制作，内容完整，签署符合要求

	3
	法定代表人
（负责人）授权委托书
	提供且按照招标文件要求格式制作，内容完整，签署符合要求

	4
	开标一览表
	提供且按照招标文件要求格式制作，内容完整，签署符合要求

	5
	报价明细表
	提供且按照招标文件要求格式制作，内容完整，签署符合要求

	6
	商务条款响应表
	提供且按照招标文件要求格式制作，内容完整，签署符合要求

	7
	技术条款响应表
	提供且按照招标文件要求格式制作，内容完整，签署符合要求

	8
	其他
	对下列其它实质性要求进行审查；
（1）不存在可选择投标方案的情形；
（2）不符合招标文件中有关分包、转包规定的；
（3）投标文件附有采购人不能接受的条件；
（4）不符合政府采购国家强制性因素要求的条件；
（5）违反法律法规的相关规定及招标文件中约定的情形。

	符合性审查注意事项：
评标委员会各成员判定某供应商未通过符合性审查的，应列明具体原因，并签字确认。否则视为该供应商通过符合性审查。


说明：审查时，对特殊情况的处理评标委员会要遵循招标文件第二章供应商须知规定的原则。
4.未通过符合性审查的投标文件按无效处理。
5.特别说明
5.1招标文件要求供应商提供的其他材料，不作为资格性和符合性审查的内容。
5.2供应商应按招标文件要求“格式”提供的材料，如有调整，内容及签署必须完整、有效，且没有本文件不可接受的条件。
二、政策性要求评审内容及标准
（1）审查《中小企业声明函》各项内容是否符合规定要求(如不涉及，可不提供）。
（2）价格折扣：绿色产品，给予其4%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审；小微企业、监狱企业和残疾人福利单位给予15％的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；价格扣除优惠措施分别计算、叠加执行(先计算绿色产品价格扣除后计算中小企业价格扣除）。
供应商参加本次招标活动，上述要求（如涉及的话），均应作出响应。
三、评审办法
1.评审原则
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其他相关法律、法规的规定，本着公平、公正、科学择优的原则采用综合评分法，评分的主要因素为价格部分、商务部分、服务部分、技术部分。
每一供应商的最终得分为每个评审因素的得分汇总，符合条件且得分最高的供应商为中标供应商。
2.评审细则
	第一部分 价格部分（30分）（由评标委员会共同认定）

	满足招标文件要求且报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价／报价）×30%×100
注：对属于符合政策规定的小型和微型企业投标（包含残疾人福利性单位提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物或服务的，视同小微企业；监狱企业参加投标视同小、微企业），其投标报价给予15％的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，不重复执行价格优惠政策（如为专门面向中小企业采购项目不适用）。投标产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，享受投报产品 6%的价格折扣（创新产品或创新服务的价格折扣政策可与其他政府采购政策叠加）。对于符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》 （国办发〔2025〕34号）的规定的产品，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
	30分

	第二部分 商务部分（15分）(由评标委员会共同认定)

	1.业绩
以提供的供应商或厂家的设备销售业绩为准，要求必须提供与最终用户签订的合同，包括但不限于合同首页、型号、数量所在页、签字盖章页为证明材料，每提供一个近三年（合同签订时间2023年03月至今）签署的合同业绩得2分，最高得分为10分,合同供货明细中至少包含核心产品。
	10分

	2.服务团队
（1）有且准确提供本项目负责人的姓名、职务、详细的地址、联系方式、社保缴纳证明的得1分，未提供或有缺项不得分。
（2）提供本项目服务团队成员配置情况的清单、具体职责分工、社保缴纳证明的得2分，未提供或有缺项不得分。
	3分


	3.绿色产品评审因素
（1）节能产品：采购货物（方案）中有最新公布的《节能产品政府采购品目清单》中强制采购产品以外的其他节能产品，每提供一项得1分，最高得1分，仅以提供的响应产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书为打分依据。
（2）环境标志产品：采购货物（方案）中有最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中产品的，每提供一项得1分，最高得1分，仅以提供的响应产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书为打分依据。
	2分

	第三部分 服务部分（35分）
（由评标委员会成员各自独立评审，得分为各成员的算术平均值）

	1.供货方案
 根据供应商编制的总体供货方案具体内容进行评审，包括但不限于（1）配送货方案（2）安装调试方案（3）时间进度安排（4）质量控制方案（5）违约后处理方案。方案涵盖以上5项内容，符合项目需求，无缺陷的，得10分。方案每缺少1项内容扣2分，每有1项内容存在缺陷或不符合项目需求的扣1分，扣完为止。备注：缺陷是指内容前后不一致、前后逻辑错误、内容缺失、没有具体说明的任意一种情形。不符合项目需求是指方案内容凭空捏造、不切实际、存在与本项目无关的内容、套用其他项目内容的任意一种情形。
	10分

	2.售后服务方案
 根据供应商提供售后服务方案进行评审，包括但不限于（1）售后服务管理和计划（2）售后服务团队配置（3）紧急故障处理预案（4）备品备件方案（5）响应时间和维修速度、售后服务承诺。 方案涵盖以上5项内容，符合项目需求，无缺陷的，得10分。方案每缺少1项内容扣2分，每有1项内容存在缺陷或不符合项目需求的扣1分，扣完为止。 备注：缺陷是指内容前后不一致、前后逻辑错误、内容缺失、没有具体说明的任意一种情形。不符合项目需求是指方案内容凭空捏造、不切实际、存在与本项目无关的内容、套用其他项目内容的任意一种情形。
	10分

	3.培训方案
 根据供应商提供的培训方案进行评审，包括但不仅限于（1）培训总体方案（2）培训内容（3）培训计划（4）培训团队（5）培训时间 。方案涵盖以上5项内容，符合项目需求，无缺陷的，得5分。 方案每缺少1项内容扣1分，每有1项内容存在缺陷或不符合项目需求的扣0.5分，扣完为止。 备注：缺陷是指内容前后不一致、前后逻辑错误、内容缺失、没有具体说明的任意一种情形。不符合项目需求是指方案内容凭空捏造、不切实际、存在与本项目无关的内容、套用其他项目内容的任意一种情形。
	5分

	4.运行维护方案
根据各供应商提供的运维服务方案，包括但不限于（1）运维服务内容（2）服务保障故障处理体系（3）服务响应时间（4）服务驻场人员（5）备品备件。方案涵盖以上5项内容，符合项目需求，无缺陷的，得5分；方案每缺少1项内容扣1分，每有1项内容存在缺陷或不符合项目需求的扣0.5分，扣完为止。 备注：缺陷是指内容前后不一致、前后逻辑错误、内容缺失、没有具体说明的任意一种情形。不符合项目需求是指方案内容凭空捏造、不切实际、存在与本项目无关的内容、套用其他项目内容的任意一种情形。
	5分

	5.应急处理方案
根据各供应商提供的应急处理方案进行打分，包括但不限于（1）紧急突发事件迅速处置(2)应急预案（3）实际工作运行过程中发生的意外情况（4)故障处理（5）重大活动保障服务。 方案涵盖以上5项内容，符合项目需求，无缺陷的，得5分；方案每缺少1项内容扣1分，每有1项内容存在缺陷或不符合项目需求的扣0.5分，扣完为止。 备注：缺陷是指内容前后不一致、前后逻辑错误、内容缺失、没有具体说明的任意一种情形。不符合项目需求是指方案内容凭空捏造、不切实际、存在与本项目无关的内容、套用其他项目内容的任意一种情形。
	5分

	第四部分 技术部分(20分)
（由评标委员会成员各自独立评分，得分为各成员的算术平均值）

	1.货物技术参数
满足招标文件要求的全部技术性能指标得20分，有一项非“★”技术性能指标负偏离的扣2分，大于10项负偏离的，此项不得分。
得分及扣分由评标委员会根据供应商提供的证明材料进行认定。
	20分
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[bookmark: _Toc1671]第四章 商务、技术要求
[bookmark: _Toc8616][bookmark: _Toc253]一、商务要求
1.采购范围：迁址新建医院配套设施及设备采购（会议系统）
2.质保期：2年
3.交货地点：长治市潞城区人民医院
4.付款方式：合同签订后支付合同价款的40%，验收合格后支付剩余合同价款的60%。
5.合同履约期限（交货期）：签订合同后15日内完成运输、安装、调试、培训等各项工作。
6.质量标准：符合国家及行业相关标准
7.售后服务要求：质保期内免费维修、维护设备、提供免费上门服务。响应时间在2小时以内；需要现场服务的，需在接到维修通知后24小时内到达现场进行维修。
二、技术要求
	一、多功能厅

	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量

	1、音响系统

	1
	※主扩声线阵音箱
	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]1.单元配置：2*8英寸低音+44芯钛膜高音
2.额定功率：≥300WRms
3.最大功率：≥600W
4.频率响应：60Hz-20KHz
5.额定阻抗：8Ω
6.灵敏度：100dB(1m/w)±2dB
7.声压级：≥126dB
8.水平扩散角：≥100°
9.线阵音箱组合调整角度：0-12°
	只
	8

	2
	线阵低音音箱
	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]1.单元配置：18英寸低音
2.频率响应：30Hz-600Hz
3.灵敏度：106dB (1m/w)±2dB
4.声压级：≥134dB 
5.额定功率：≥500W Rms
6.最大功率：≥1000W
7.额定阻抗：8 Ω
	只
	2

	3
	返听音箱
	采用返听箱体结构
2.单元配置：12英寸低音+34芯钛膜高音
3.额定抗阻：8Ω
4.频率响应：70Hz-20KHz
5.灵敏度：97dB (1m/1w)±2dB
6.声压级：≥127dB
7.额定功率：≥450W
8.最大功率：≥900W
9.扩散角：≥H120°V90°
	只
	2

	4
	辅助音箱
	1.单元配置：12英寸低音+44芯钛膜高音
2.额定抗阻： 8Ω
3.频率响应：50Hz-20KHz
4.灵敏度：98dB (1m/1w)±2dB
5.声压级：≥128dB
6.额定功率：≥500W
7.最大功率：≥1000W
8.扩散角：≥H100°V60°
	只
	6

	5
	线阵音箱数字功放
	功放类型：D类数字功率放大器
8Ω额定功率（EIAJ THD=1%,1kHz)：≥2×450W
4Ω额定功率（EIAJ THD=1%,1kHz)：≥2×675W
16Ω 桥接输出功率（EIAJ THD=1%,1kHz)：≥1×900W
8Ω 桥接输出功率（EIAJ THD=1%,1kHz)：≥1×1350W
上升斜率（1kHz,旁路低通滤波器）： 50V/us
输入灵敏度（额定输出功率，1kHz)：1Vrms、0.7Vrms可选
THD+N（10%额定输出功率，典型值）：0.05%;
IMD-SMPTE(10%额定输出功率，典型值）：0.05%;
DIM30（10%额定输出功率，典型值）：0.05%;
串扰抑制（低于额定功率，20Hz-1KHz）：≥75dB 
频率响应（10%额定输出功率，8Ω，20Hz-20KHz）：±0.2dB
输入阻抗： 20KΩ（平衡）,10KΩ（非平衡）  
阻尼系数（8Ω，20Hz-100Hz）：≥1000  
信噪比（A记权，20Hz-20KHz）：≥105dB  
电源要求： AC～100-240V(50-60Hz)
	台
	4

	6
	线阵低音数字功放
	1.功放类型：D类数字功率放大器
2.8Ω/立体声：≥2X850W，4Ω/立体声：≥2X1275W
3.16Ω/桥接：≥1X1700W，8Ω/桥接：≥1X2550W
4.上升斜率(1kHz,旁路低通滤波器)：50V/us
5.输入灵敏度 ( 额定输出功率 ,1kHz)：1Vrms,0.7Vrms
6.THD+N (10% 额定输出功率，典型值)：0.05%
7.IMD-SMPTE(10% 额定输出功率，典型值)：0.05%
8.DIM30(10% 额定输出功率，典型值)：0.05%
9.串扰抑制（低于额定功率，20 Hz -1 kHz）：≥75 dB
10.频率响应（10% 额定输出功率，8Ω，20Hz - 20kHz）：±0.2dB
11.输入阻抗： 20KΩ（平衡) ， 10KΩ（ 非平衡)
12.阻尼系数（ 8Ω，20 Hz -100Hz）：≥1000
13.信噪比 (A 记 权 ，20Hz-20kHz)：≥105dB
14.保护功能：过热保护、过载保护、输出直流保护、温度功率控制保护等
	台
	1

	7
	返听音箱数字功放
	功放类型：厚度为1U的D类数字功率放大器
8Ω额定功率（EIAJ THD=1%,1kHz)：≥2×650W
4Ω额定功率（EIAJ THD=1%,1kHz)：≥2×975W
16Ω 桥接输出功率（EIAJ THD=1%,1kHz)：≥1×1300W
8Ω 桥接输出功率（EIAJ THD=1%,1kHz)：≥1×1950W
上升斜率（1kHz,旁路低通滤波器）： 50V/us
输入灵敏度（额定输出功率，1kHz)：1Vrms、0.7Vrms可选
THD+N（10%额定输出功率，典型值）：0.05%;
IMD-SMPTE(10%额定输出功率，典型值）：0.05%;
DIM30（10%额定输出功率，典型值）：0.05%;
串扰抑制（低于额定功率，20Hz-1KHz）：≥75dB 
频率响应（10%额定输出功率，8Ω，20Hz-20KHz）：±0.2dB
输入阻抗： 20KΩ（平衡）,10KΩ（非平衡）  
阻尼系数（8Ω，20Hz-100Hz）：≥1000  
信噪比（A记权，20Hz-20KHz）：≥105dB   
电源要求： AC～100-240V(50-60Hz)
	台
	1

	8
	辅助音箱数字功放
	功放类型：厚度为1U的D类数字功率放大器
8Ω额定功率（EIAJ THD=1%,1kHz)：≥2×650W
4Ω额定功率（EIAJ THD=1%,1kHz)：≥2×975W
16Ω 桥接输出功率（EIAJ THD=1%,1kHz)：≥1×1300W
8Ω 桥接输出功率（EIAJ THD=1%,1kHz)：≥1×1950W
上升斜率（1kHz,旁路低通滤波器）： 50V/us
输入灵敏度（额定输出功率，1kHz)：1Vrms、0.7Vrms可选
THD+N（10%额定输出功率，典型值）：0.05%;
IMD-SMPTE(10%额定输出功率，典型值）：0.05%;
DIM30（10%额定输出功率，典型值）：0.05%;
串扰抑制（低于额定功率，20Hz-1KHz）：≥75dB 
频率响应（10%额定输出功率，8Ω，20Hz-20KHz）：±0.2dB
输入阻抗： 20KΩ（平衡）,10KΩ（非平衡）  
阻尼系数（8Ω，20Hz-100Hz）：≥1000  
信噪比（A记权，20Hz-20KHz）：≥105dB   
电源要求： AC～100-240V(50-60Hz)
	台
	3

	9
	数字调音台
	1. ≥26通道输入：16通道话筒（其中12路具有48V供电）、3组立体声、2通道USB声卡、2通道U盘播放、1组立体声篮牙音频接收；
2.≥16通道输出：1路立体声主输出、8路BUS输出通道、1组立体声 AES/EBU数字音频输出、USB声卡录音2通道、U盘录音 2通道、立体声监听和耳机输出；
3.所有话筒输入通道使用高质量、可编程数字式增益控制其中前12话筒输入设有独立的+48V供电，并通过软件实现操作控制；
4.具有≥8路独立的可编程DCA通道；
5.所有输入通道具有独立的低切、PEQ、压缩器、噪声门、相位处理；
6.所有BUS输出通道具有独立的分频器、PEQ、压缩器、延时器处理，并支持2个独立可插入式31段GEQ 处理功能；
7.立体声主输出通道具有独立的分频器、PEQ、压缩器、延时器处理，具有独立的31段GEQ处理；
8.所有输入通道或输出BUS通道都可以自由LINK为立体声状态；
9.所有通道标号可以自定义名称及颜色；
10.所有输入输出通道可支持任意的自定义复制；
11.所有输入、输出通道的均衡器、压缩器、噪声门功能具有独立的预设存储调用功能，并支持通过U盘的导入和导出功能；
12.所有输入输出通道可具有独立的通道预设功能，支持通道预设的存储及调用功能，所有通道预设支持通过U盘的导入和导出功能；
13.内置两路独立的专业立体声效果器，具有独立发送总线、多种效果类型可选；
14.内置U盘播放器，支持实时的立体声录音及播放功能；
15.内置USB声卡，支持与PC连接的实时录音及播放功能；
16.不少于3个可编程的静音编组按键及1个总效果静音、1个总输出静音按键；
17.支持用户的场景存储及调用功能，所有场景支持通过U盘的导入和导出功能；
18.具有独立的管理员密码及可自定义的用户密码保护功能，可对系统实现分权限管理，管理员密码保护对本地操作及移动端访问同时有效；
19.≥15英寸高清触摸屏，支持多点触摸操作；
20.不少于9个高精度的100mm电动推子，5个翻页管理按键
21.自带Wi-Fi热点，跨平台支持各种移动端的访问，支持多屏互动；
22.具有插卡式扩展 Dante 网络音频接口功能。具备彩色触摸屏幕，电动推子，编码器、带状态指示按键方便操作。
23.数字调音台软件配置有追踪式场景音量控制方法及断电后瞬时保存功能。
	台
	1

	10
	多媒体智慧终端
	一台设备即集成有以下处理功能模块和接口：
1．音频模块：不少于8路模拟音频输入和8路输出，支持48V供电；可选配插卡式扩展不少于8路PoE输出模块、不低于4*300W数字功放模块或4进4出Dante网络音频模块。
2. 视频模块： 插卡式4*4HDMI接口的视频矩阵，每路支持4K@60Hz分辨率、HDMI2.0、EDID管理和可擦写、支持HDCP解析。
3. 插卡式视频编码功能模块，不少于1路高清HDMI信号输入接口和1路LINE音频输入，支持UDP、RTMP、RTSP、HTTP:TS等主流的传输协议的流媒体服务器，可实现对各种网络视频流的实时传输与监视，实现可视化视频控制和视频云直播功能，1路高清HDMI信号输出，支持网络视频流解码功能。
4. 可选配插卡式舞台灯光控制模块： 4路DMX512插卡式输出输入回路，内置隔离电源和4个独立的DMX光电隔离口，驱动能力增大1倍；每个DMX512回路可任意配置为输入或输出端口：如4路输出、2路输入2路输出、1路输入3路输出等，无需再配置额外的灯光放大器；支持内置软件调光台现场调光、灯光录制、灯光播放、触发功能。
5. 内置无线路由网络管理功能，1个10M/100M/1000M自适应网络数据交换接口。
6．其他控制接口有：不少于4个RS-232串行控制口，4个RS-485中控接口，4路220V5A强电控制接口，4路红外控制接口，2个USB接口，1个RJ4网口，1个WIFI接口。
6. 不少于8路可编程电源时序管理输出端口，其中6路用于外部设备供电如话筒、功放、周边等,2路强电可直接控制投影机电源、投影幕电机升降。
7.无线控制触摸面板尺寸≥10英寸，≥6GB内存、≥128GB存储，wiFi连接。
	台
	1

	11
	智控管理平台
	1． 具有日程管理功能：把可预见日期内的活动进行排期以方便管控，同时可设定活动节目具体开始时间，实现无人值守自动运行。
2． 场景模式自主编辑一键切换：可自主编辑使用场景，根据实际使用需求，任意设置现场的音频、视频、灯光、物联设备等系统的参数，保存为对应的如“直播”“录播”“远程会议”“本地会议”“观影模式”等使用场景，方便二次直接使用，不需频繁调整个各系统参数效果，一键实现场景切换。
3． 具备环境监测软件功能：对现场的环境温度、湿度、气压、PM2.5、VOC浓度等数据进行多点监控，并联动现场物联设施（空调，窗帘等）进行会场环境改善。
4． 调音方便快捷：实时显示音频系统的推前推后音量电平，实时监测设备是否在线，信号是否正常接入；可设置两个通道音量推钮链接调节；音频处理器、多媒体矩阵可实时修改输入输出通道名称方便用户标识对应的信息。
5． 音频DSP处理部分具有路由、混音、动态、均衡、分频、反馈抑制、回声抑制、环境噪声抑制、自动混音、音量、音频监控、发送配置等处理。
6． 视频管理软件功能：可对屏幕任意切换显示，可对视频源进行输入状态监测，并对任意信号进行实时显示视频播放内容，采集音视频信号、Ｈ265编码进行RTSP／RTMP推流等功能，实现可视化视频控制和视频云直播功能。支持扩展更大的视频矩阵接入。
7． 灯光控制软件功能：内置自主研发的软件调光台，无需制作灯库，不需灯具配接，直接可随时调整舞台灯光效果，用户可对灯光效果一键保存、预览、调试灯具控制。
8． 支持语音识别交互式控制，开放的接口予第三方系统可以嵌入更大的管理平台。
9． 具有外网接入远程控制功能：设备接入互联网时，技术人员可以远程操作，协助用户调试设备。
10. 内置“电源时序器”“视频矩阵”“投影机”“摄像机”“电视机”“视频会议终端”“空调”“电动窗帘”等控制界面及控制逻辑，在控制端界面端通过权限管理实现即选即用。
10． 免前端的UI页面设计和免后端的控制逻辑编程设计。用户可根据现场实际情况，自由选择被控设备类型及数量；移动端可以通过用户权限管理，实现内部功能模块即选即用，实时进行系统的适应性维护升级。
	套
	1
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	音频传输模块
	1.产品模块化设计，可在本机上插卡式扩展4进4出无缝4K视频矩阵模块以及可选装86型中控面板；
2.≥8路平衡式话筒／线路输入，具有48V供电软开关；≥8路平衡式线路输出；
3.不少于2组4个带POE供电的RJ45网口支持连接POE有源音箱；
4.支持插卡16进16出Dante模块卡，可对Dante音频矩阵混音和DSP处理；
5.面板设≥1.8英寸LCD显示屏支持实时显示所有输入/输出音量、本机IP、场景、DSP用量信息
6.USB-U 音频接口，支持接U盘录制和播放；USB-S 音频接口，支持USB声卡和U盘播放，常用于声卡音频播放、录制、钉钉腾讯远程视频会议；
7.篮牙5.0音频双向传输通话功能，可通过篮牙连接手机远程通话会议；
8.支持多用户管理，设有单独用户操作界面；
9.自适应反馈消除AFC，高速浮点的数字算法为每路麦克风提供反馈抑制，抑制系统啸叫；
10.自动增益控制AGC；
11.智能闪避器DUCKER，可通过话筒轻松压制背景音乐信号；
12.即时响应的限幅器，保护后级设备；
13.增益分享型自动混音AM，管理多支麦克组合输出；
14.自适应回声消除AEC，快速消除视频会议中产生的回声；
15.多种参量均衡类型可选，包括PEQ、High-Shelf、Low-Shelf、LP、HP；
16.自带中英文操作WEB，灵活多样的控制方式，直观、图形化软件控制界面;
17.开放的第三方控制协议，通过UDP、RS-232、RS-485管理、控制音频处理器；
18.具有交直流主备电源供电功能，也可用做车载式移动式音视频处理器；
19.支持任意一路HDMI输入信号源的立体声音频解码到内部音频处理模块，并支持解码后光纤数字音频输出和3.5mm线路模拟音频输出；
20.音频信号处理器具有 USB 接口实现U盘播放、录音功能。音频信号处理器具有对输入端音频低切、独立反馈抑制、参量均衡、噪声门、增益、静音、相位、连动调节、音量编组调节等处理功能。
21.音频信号处理器任意通道之间参数设置可以自由复制，以及任意通道可以进行连动调节。
	台
	1
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	8路电源时序器
	1.≥8路电源时序器
2.输入与输出线路阻抗0.01Ω
3.额定工作电压 85V～265V 40-60Hz 
4.整机额定工作电流（25℃）40A（连续）
5.单通道工作电流（25℃）20A（连续）
6.单通道峰值电流30A ，具有RS232、RS485控制接口
7.各通道开关间隔时间1秒，每个通道带开关指示灯1个
	台
	3
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	控制室监听音箱
	1.≥5.5英寸有源监听音箱
2.连接端口：RCA 
3.额定功率：≥55W 
4.频率响应（+/-3db）：55Hz~20KHz 
5.音量调节，高低音调节
6.输入灵敏度：-2dBU
7.输入阻抗：20KΩ
8.电子分频点：2100Hz
	只
	2
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	30倍高清云台摄像机
	采用1/2.8英寸不低于207万像素高品质CMOS图像传感器，最大分辨率不低于1920×1080，输出帧率高达60帧/秒，呈现清晰逼真的高清视频，生动地展现人物的表情和动作。
具有30倍光学变倍58.1度广角镜头，同时还支持16倍电子变焦。
先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦。
低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度。
支持HDMI、SDI、USB3.0、LAN支持音视频同时输出；LAN接口支持POE供电、USB3.0支持双码流、SDI支持在1080P60格式下传输达100米。
USB3.0支持双码流：支持YUY2、MJPEG、H.264、NV12视频编码格式。
内置重力感应器，支持云台自动翻转功能，方便工程安装。
多种网络协议：支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP、VISCA OVER IP、IP VISCA、RTMPS、SRT 、NDI（可选）协议；支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持RTP组播模式。
控制接口：RS422兼容RS485、RS232-IN、RS232-OUT，RS232接口支持级联。
多种控制协议：支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。
采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台运行平稳，且噪声小。
支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)。
AI人形跟踪，内置高速处理器以及采用独家先进的图像处理和分析算法，用户可根据使用环境，选择实时跟踪与区域跟踪。
	台
	1
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	数字混音处理器
	≥8路话筒输入,智能控制•信道自动话筒 / 线路输入, NOMA电路实现自动增益调整，通过随机附带的连接线可同时将16台混音器联机, 最多实现128信道同时工作，通过设定信道的优先权和噪声门保持开启时间可应用于各种型式的会议工程，手动阀值电平设定，外部遥控接口用于扩展混音器的应用能力; 可从外部控制接口盒来控制嘈声门的开启与关闭, 或以混音器提供的5V控制电压来控制其它设备，本机设定基本设置, 并可逍过软件对细节进行返置, 可记忆全部设定, 设定完毕后无需再使用计算器利用RS232C接口可使用外部控制设备AMX或CRESTRON。
	台
	1
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	反馈抑制器
	1.全自动，免调试，自动适应声学环境；
2.两通道平衡的线路或话筒输入，提供48V电源 
3.自适应性过滤器可以在“快速”模式和“精确”模式之间进行转换。
4.内置自动混音器，以实现优先功能。
5.超宽频响电路技术，无变音，无金属尾音，抑制回声。
6.数字移频技术，防啸叫，声音圆润稳定，无发飘和发干等现象。
7.超级稳定：内置晶体振荡，软件算法。
8.根据应用场合定制合适音频频谱，提升系统增益。
9.输入通道数量:2通道(2通道平衡输入或者选择2通道6.35非平衡输入)
10.供电:2通道48V供电
	台
	1
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	触摸屏全数字会议系统主控机
	1. 采用全数字会议技术，基于数字网络架构开发，内置高性能CPU处理器
2.高性能开关电源供电
3.抗干扰电路设计
4.采用≥4.3英寸全视角IPS电容触摸屏，直观显示和方便调节系统的各项参数 
5.支持USB录放，高保真WAV格式输出 
6.具有不低于2组共4路RJ45的话筒单元接口，采用闭环以太网链接模式，支持话筒单元的双边供电，且支持话筒单元热插拔，每路支持不少于20个单元，可接80个单元 
7.同时具有不低于2路8芯话筒单元接口，每路支持45个单元，可接90个单元
8.单台主机通过扩展电源最多可接256台会议单元
9.单元采用“手拉手”连接方式，支持热插拔，方便安装和维护
10.具有多种会议模式： FIFO（先进先出模式）、APPLY（申请模式）、FREE（自由模式）、LIMIT（限制模式）、Chairman（主席模式）
11.发言人数限制功能：可以限定最多同时发言的单元数量（可设置为1-6不同数量），主席单元不受限制。
12.发言时间限制功能：可以限定发言单元的发言时间（可设置0-24h），并有定时关闭和自动关闭两种模式，主席单元不受限制。
13.系统具备会议服务功能。
14.具有RS232接口，可连接电脑对主机进行操作设置
15.微电脑控制，触摸按键，图形化界面，多级菜单操作模式。 
16.中英文可选字幕。 
17.支持周历定时程序和特殊日期定时程序，满足各种时间、各种场合的使用需要。 
18.高精度 Maxim RTC时钟、定时可精确到秒。  
19.具备不低于1路录音输出接口，所有会议记录能完全录音保存，音频输出还可外接音响扩音设备；
20.具有不低于1路中控代码232接口，可连接中控系统
21.具有1路平衡和1路非平衡音频输出接口，可连接扩声或录音设备
22.可安装于19英寸标准机柜上
	台
	1
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	触摸屏数字手拉手主席单元
	主席单元话筒为无源设备，由系统主机供电，输入电压为24V，主席单元具备优先权功能，可以关闭所有正在发言的代表单元，一套系统支持不少于10个主席单元。                                                               8芯线接口的单元采用T型8芯连线，线材采用全线铝箔、水线屏蔽，大大降低强电磁波对线材的干扰。
方型咪杆设计，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到20Hz~20KHz。
采用压铸式多菱角方形麦克风，通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度。
话筒头部带有发言灯环。
≥4英寸IPS触摸屏，显示内容清晰，可以显示正在操作的单元参数、日期时间、服务功能，音量调节语言切换、亮度调节、背景图片切换等，清晰了解当前的使用情况。
单元带有亮度调节，可自行根据环境调节。
单元自带背景选择，可根据现有的背景图设置替换。
话筒带发言计时功能。
采用“手拉手”连接方式，支持热插拔。
主席单元具有批准代表的发言申请功能。
主席单元不受发言人数限制。
主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能。
采用防干扰电路设计。
发言开关按键带透光发言图案，发言时常亮。
话筒单元带有耳机输出口，由耳机自定电子音量大小调节。
带声频声控启动功能，发言时话筒单元电源自动打开。
	支
	1
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	触摸屏数字手拉手代表单元
	代表单元话筒为无源设备，由系统主机供电，输入电压为24V。
8芯线接口的单元采用T型8芯连线，线材采用全线铝箔、水线屏蔽，大大降低强电磁波对线材的干扰。
方型咪杆设计，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到20Hz~20KHz。
采用压铸式多菱角方形麦克风，通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度，整体稳重，高档大气。
话筒头部带有发言灯环，单元发言时灯环为常亮红色，单元申请发言时灯环为闪亮红色。
≥4英寸IPS触摸屏，显示内容清晰，可以显示正在操作的单元参数、日期时间、服务功能，音量调节语言切换、亮度调节、背景图片切换等，清晰了解当前的使用情况。
单元带有亮度调节，可自行根据环境调节。
单元自带背景选择，可根据现有的背景图设置替换。
话筒带发言计时功能。
采用“手拉手”连接方式，支持热插拔。
采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰。
发言开关按键带透光发言图案，发言时常亮。
话筒单元带有耳机输出口，由耳机自定电子音量大小调节。
带声频声控启动功能，发言时话筒单元电源自动打开。
	支
	9
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	会议系统控制主线
	8芯带屏蔽控制主线,20米
	米
	20
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	UHF真分集一拖二无线手持话筒
	1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。
2.具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。
3.采用独有数字U段传输技术，pi/4-DQPSK调制方式。
4.支持音频加密功能，开启后桌面麦与接收机通过独特的 ID 码导频加密技术，达到设备不串频的效果。
5.可选配高品质DSP模式，一件反馈抑制功能。
6.支持麦克风EQ均衡器高、中、低音调节功能，可以改变音频的频谱平衡、强调特定频段以及解决音频问题。
7.支持混响调节功能，可以通过比例调节、延时调节、电平调节实现不同的混响效果，可提供6 个档位进行调节。
8.具有TFT2.4英寸彩色显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率状态、开关麦状态、电量显示状态。
9.具有自动识别发射模式显示。
10.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。
11.手持具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声（选配）。
12.手持可选配静置5秒自动静音、>8分钟自动关机。
13 手持具有一键静音功能，OLED显示屏，显示屏可旋转功能，可调节发射功率，包含高、低发射功率，满足不同场景使用。
供电方式：DC12V/1A
音频输出：2*XLR(平衡式)
1*6.35mm（非平衡）
频率范围：560-680MHz
频率总数：400
有效距离：>150米
频道间隔：3KHZ
频率带宽：120MHz
信号信噪比：＞110dB
运输重量：2KG/2.5KG
主机尺寸：420mmX320mmX48mm(L*W*D)
频率误差：±5KHZ
频率震荡模式：PLL相位锁定频率合成
接收方式：CPU控制选讯+导频识别接收
显示方式：2.4英寸TFT
手持发射参数：
频率震荡模式：PLL相位锁定频率合成
发射功率：≤30mW
发射方式：CPU控制选讯+导频识别接收
频率误差：±5KHZ
显示方式：0.96英寸TFT
拾音器类型：动圈式
供电方式：2节AA1.5V5号电池
工作时间：10小时以上
	套
	2
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	UHF真分集一拖二无线头戴话筒
	1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。
2.具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。
3.采用独有数字U段传输技术，pi/4-DQPSK调制方式。
4.支持音频加密功能，开启后桌面麦与接收机通过独特的 ID 码导频加密技术，达到设备不串频的效果。
5.可选配高品质DSP模式，一件反馈抑制功能。
6.支持麦克风EQ均衡器高、中、低音调节功能，可以改变音频的频谱平衡、强调特定频段以及解决音频问题。
7.支持混响调节功能，可以通过比例调节、延时调节、电平调节实现不同的混响效果，可提供6 个档位进行调节。
8.具有TFT2.4英寸彩色显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率状态、开关麦状态、电量显示状态。
9.具有自动识别发射模式显示。
10.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。
11.手持具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声（选配）。
12.手持可选配静置5秒自动静音、>8分钟自动关机。
13 手持具有一键静音功能，OLED显示屏，显示屏可旋转功能，可调节发射功率，包含高、低发射功率，满足不同场景使用。
供电方式：DC12V/1A
音频输出：2*XLR(平衡式)
1*6.35mm（非平衡）
频率范围：560-680MHz
频率总数：400
有效距离：>150米
频道间隔：3KHZ
频率带宽：120MHz
信号信噪比：＞110dB
运输重量：2KG/2.5KG
主机尺寸：420mmX320mmX48mm(L*W*D)
频率误差：±5KHZ
频率震荡模式：PLL相位锁定频率合成
接收方式：CPU控制选讯+导频识别接收
显示方式：2.4英寸TFT
腰包发射参数：
频率震荡模式：PLL相位锁定频率合成
发射功率：≤30mW
发射方式：CPU控制选讯+导频识别接收
频率误差：±5KHZ
显示方式：0.96英寸TFT
拾音器类型：电容式
供电方式：2节AA1.5V5号电池
工作时间：10小时以上
	套
	2

	24
	天线放大器（天线壁挂式)
	1、提供使用2~5台UHF无线系列或其他系列各種自动选讯接收机的多频道系统，共用一对天线，
2、採用高动态低难讯之主动元件及主动回馈稳流偏压的最新設計，具有超低內调失真特性，能在多頻道同時使用排除混频干扰，其输出增益约等于1。
3、天线输入插座可以直接配置适用频带范围內的各种单杆天线、同轴天线、延长天线组及对数定向天线组。
4、天线輸入接座具有供应強波器的電源，
5、可直接连接具有天线強波器的延長天线组及內建強波器的对数定向天线组。
6、天线翼适用于多种型号的无线接收器使用，可以安装在麦克风支架、桌面上，
天线分配器
频率范围：450~950MHz 
RF输入增益：10dB±1dB 
系统阻抗：50Ω 
天线输入接头供电：5V/20mA DC 
输出供电：每通道输出12V/1300mA DC 
主机供电：DC12-15V  5A
接头：BNC 
定向天线 
频率范围：450~950MHz 
2dB波束宽：垂直面90度，水平面120度 
系统阻抗：50Ω 
放大增益：14dB±2dB  
噪声指数：<2dB 
输出三阶交调截取点：+15dBm 
系统阻抗：50Ω 
电源供电：5V/20mA DC 
接头：BNC
	套
	2

	25
	天线延长线
	天线加长线 ，长15米  BNC+BNC  阻抗50Ω
	条
	4

	26
	落地立式双头演讲合唱话筒
	换能方式: 双电容式
频率响应 (Hz): 30Hz-16kHz 
指向性 : 超心型指向 
输出阻抗（欧姆） :平衡 75Ω，不平衡200Ω 
灵敏度 : -43dB±2dB 
供电电压 (V):48V 
可调节高度：0.1米—1.65米  
咪线长度、配置：≥20米双芯、卡龙母+卡龙公 
抗手机、电磁、高频干扰
	台
	2

	27
	纯铜护套音箱线
	纯铜护套音响线,≥2×1.5mm²
	米
	1000

	28
	音箱卡侬头
	4芯专业音箱欧插
	个
	40

	29
	音频跳线及接插件
	3.5转双6.5，双莲花、双卡侬、转换头、卡农头、大二芯等音频跳线及接插件
	套
	1

	30
	音频线
	无氧铜2芯带屏蔽,RVPE2*0.5音频线。
	米
	600

	31
	话筒支架
	落地三角支架，高度可调节范围：845-1475mm
横杆长度：790mm
主管直径：ф20mm
伸缩管直径：ф15mm
脚管直径：ф19mm
材质：钢制
表面处理：喷塑黑色
	个
	4

	32
	线阵音箱吊架
	主扩声线阵音箱配套专用吊架，田字架，插销等
	套
	2

	33
	吊装辅材
	钢丝绳20米，铁链子20米、紧固件挂件等1套，满足承重需求；
	套
	2

	34
	音箱臂架
	承重：≥50 kg
材质：冷轧钢、钢管
表面处理：哑光黑色粉末涂层
安装孔直径：Ф35-Ф37mm
倾斜角度调节：0-30°
	个
	6

	35
	手拉手话筒地插盒
	8芯地插盒；2个8芯母孔，可直接对接8芯公头；
预埋盒尺寸：长110mm＊宽110mm＊深65mm
	个
	1

	36
	多媒体地插
	纯铜地插，含话筒卡侬、音频、音箱、网络、电源、视频HDMI等模组
	套
	6

	37
	HDMI光纤高清线
	HDMI光纤高清线，30米长
	条
	1

	38
	HDMI光纤高清线
	HDMI光纤高清线，50米长
	条
	1

	39
	网线
	超六类纯铜，纯铜材质。
	米
	600

	40
	电源线
	纯铜电缆，阻燃，≥2*1.5平方，国标电线电缆，防水、抗耐磨、绝缘设计；
	米
	400

	41
	网络机柜
	冷轧钢板框架，玻璃前门及全钢后门，可搭载多种设备。
规格：
高度1600mm  
深度 600mm 
宽度：600mm
材料： 主体选用SPCC优质冷轧钢板，厚度：方孔条≥2.0毫米 其他≥1.2毫米。
	个
	2

	42
	操作台
	处理工艺：冷轧钢板，全部数控机床冲压、折弯，激光切割，酸洗、磷化、静电喷塑，尺寸：1760*750*900mm，厚度：方孔条≥2.0毫米 其他≥1.2毫米。
	套
	1

	43
	安装辅材
	设备安装所需的线槽、线管、插排、插头、插排、PDU、不锈钢线槽、胶布、膨胀等，及不可预见辅材，必须满足设备正常使用运行；
	套
	1

	45
	系统集成及服务
	专业施工团队进行安装，标准化安装调试；货物的运输、安装、调试、售后、及培训等各种费用。专业技术人员根据项目现场情况，合理布线、安装部署及设备至正常运转。
	项
	1

	2、舞台灯光

	1
	舞台面光灯
	电源电压：AC100-240V，50 / 60HZ
光源：≥4颗*50WLED灯珠
总功率：≥250W
光源寿命：不低于50000小时
色温：暖白3200K,冷白5600K可选（可定做彩光）
效果配置：0—100%独立线性调光，0—100%独立饱和度调节
3200K-10000K色温线性调节、独立高速频闪
控制面板：LED数码显示+四按键
光束角度：12°
灯体结构：铝合金压铸外壳
散热方式：智能风机散热  
噪     音：1米≤30db
电控技术：菜单或控台控制灯具复位；DMX信号提示；颜色起始亮度设置、过流、过压、过热保护
温度监控：内置温度保护传感器,通过自动调节灯具功率来进行过温保护
控制模式：DMX有线/无线信号可选/手动模式,自走，主附机控制                                  
防护等级：≥IP20 
工作温度：-25℃ ~+35℃
	台
	12

	2
	智能光束灯
	额定电压: AC100V~240V, 50~60Hz
功率:≥480W
光源: ≥295W灯泡
光学系统: 两组光学透镜，电动聚焦，出光角度3度
颜色: ≥14颜色+白光，支持彩虹和半色效果
图案: ≥13个固定图案片+白光，配备8和双层蜂窝棱镜
扫描范围:
水平扫描: 540°（16bit精度扫描）
垂直扫描: 270°（16bit精度扫描）
调光与频闪: 0-100%线性机械调光，支持机械频闪和可调速频闪效果
控制模式: DMX512, RDM自走模式, 主从模式, 手动多场景模式
防护等级: IP20，内置过热和触发高压保护
	台
	6

	3
	24颗四合一帕灯
	电源电压：AC100~240V，50/60Hz
光    源：≥单颗10W*24颗 LED灯珠
颜色系统：红、绿、蓝、白四合一
额定功率：≥240W                            
光源寿命：不低于50000小时
效果配置：0—100%独立线性调光，0—100%独立饱和度调节
3200K-10000K色温线性调节、独立高速频闪。
控制面板：LED数码显示+四按键
通道模式：8CH
光学角度：20°-45°可选
灯体结构：铝合金压铸外壳
散热方式：智能风机散热                    
噪     音：1米≤30db
电控技术：菜单或控台控制灯具复位；DMX信号提示；颜色起始亮度设置、过流、过压、过热保护
温度监控：内置温度保护传感器,通过自动调节灯具功率来进行过温保护
控制模式：DMX有线/无线信号可选/手动模式,自走，主附机控制                                  
防护等级：≥IP20
	台
	36

	4
	LED三基色会议灯
	工作电压：100-240V AC50/60Hz
寿命：≥50000小时
额定功率：≥200W 
色温：3200K/5600K (±200K)  可选
显色指数：Ra≥90
调光：0-100%线性调光平滑无闪烁
灯珠数量：≥432颗贴片灯珠
显示方式：4种LED数码显示地址码
	台
	12

	5
	电脑灯控台
	DMX512/1990标准，不少于1024个DMX控制通道，两路光电隔离信号输出。不少于控制96台电脑灯或96路调光。使用珍珠灯库（R20格式灯库），且控台上可自行编写灯库。带背光的LCD显示屏，中英文显示可切换界面。面板中英文可选。内置图形轨迹发生器，不少于135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。
图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景。
每个场景可保存图形数量不少于5个；同时可运行图形数量不少于10个。可储存不少于60个素材，支独享素材
可储存不少于60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存不少于600个单步。 可同时输出和运行不少于10个重演场景。带10根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容。支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能。关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享。 支持远程软件升级，随时随地增加新的功能。                                                                                                    
预置推杆可控制电脑灯的属性。支持立即黑场。
	台
	1

	6
	一体化电源箱
	规格:单相、三相通用，每路功率:≥4KW
主要功能:≥12路开关输出，≥20A空气开关
	台
	1

	7
	信号放大器
	数字信号类型：DMX512/1990 
1路输入，1路直通输出
≥8路光隔离信号分配输出 
各输入输出接口之间的电气隔离电压：>1000V 
数字信号指示灯 
DMX信号输入连接器：XLR-D3M /XLR-D5M 
DMX信号直通输出连接器：XLR-D3F/XLR-D5F 
DMX信号分配输出连接器：XLR-D3F x 4 /XLR-D5F   
电源：AC200-240V, 50-60Hz
	台
	1

	8
	配电箱
	空开、保护器等灯光电源配电箱，80KW。
	套
	1

	9
	灯光控制线
	国标纯铜带屏蔽
	米
	600

	10
	舞台灯光阻燃电缆
	纯铜电缆，阻燃，≥3*2.5平方，国标电线电缆，防水、抗耐磨、绝缘设计；
	米
	600

	11
	灯光信号接插件等
	纯铜接插件，卡龙头、稳固件、拉丝、胶布、涨管、螺栓、过机跳线、吊筋及不可见辅料
	套
	1

	12
	铝制灯勾
	铝型材制作，净重：115g；承重：≥70kg；卡管：25-60mm. 适用于：LED灯，摇头灯，帕灯等
	个
	92

	13
	保险绳
	承重：≥70kg，结构：双捻(多股)，类型：吊装绳带，捻向：右同向(RHLL)、左交互(LHRL)，抗拉强度：5000（MPa），用途：灯具保险绳 吊牌，直径：2.0（mm），用途：吊挂各种舞台灯光、音响设备。
	个
	92

	14
	固定式灯光吊杆
	不低于直径50mm、厚度2.0mm镀锌钢管制作，固定安装设计，现场定制焊接，防锈处理，长度12米。
	条
	4

	15
	系统集成及服务
	专业施工团队进行安装，货物的运输、安装、调试、售后、及培训等各种费用。专业技术人员根据项目现场情况，合理布线、安装部署及设备至正常运转。
	项
	1

	3、舞台幕布

	1
	电动匀速拉幕系统（底幕、含轨道）
	对开方式：电动匀速
单边行程最大值可达：12m（满足实际建筑需求）
最大牵引力：400N
对开速度：0.4m/s（单向）；
重复定位精度：对开：≤±10mm
运行噪音：观众厅第一排座位中间测试≤50dB；
重迭部分长度：≤2m
电机功率：0.75KW；                                                        减速机：RV50,1:20
电源：AC380V/50Hz； 
Q235B型钢制框架轨道；
包含幕布行程挂钩、导向装置、航空钢丝绳、行程限位开关、幕布牵引装置等；
安装方式：固定或者电动吊杆吊挂
安装位置：舞台内侧上空。
	套
	1

	2
	航空钢丝绳
	Ф4.2 -6×19航空钢丝绳
	m
	100

	3
	电源线
	RVV3*1.5㎜²电源线。
	米
	100

	4
	控制线
	RVV3*0.75㎜²控制线。
	米
	100

	5
	舞台机械控制台
	1.控制方式:强电控制柜，分体手动按钮控制台，强弱电分离模式。 
2.控制台:采用UV喷黑操控面板，高端金属按钮，运行指示灯，启动、急停。 
 3.控制柜:控制柜的壳体采用优质的配电柜，主要板材均采用1.5mm厚的钢 板，表面经过防锈处理后一次性喷塑成形工艺，套色柜体。
4.保护:接地保护，急停保护，相序保护，与行程限位开关，及冲顶开关形成 多重保护。
5.回路数量: 2回路 
6.额定电流:20A/路，额定电压:380V，50HZ。
	路
	1

	6
	舞台钢结构栅顶
	10#槽钢吊点梁、50*5角钢制作吊点梁吊挂件、40*40*2.5矩形管横向支撑等，满足舞台幕布和灯光的吊挂和荷载要求等，热镀锌钢材制作。
	套
	1

	7
	施工附件
	含舞台机械主电源线、金属桥架、高强钢丝绳卡扣、电缆软管、接插件、损耗件、劳保用品、施工租赁门型脚手架等
	套
	1

	8
	底幕
	面料：金丝绒，重量：≥250g/㎡,规格:6.5m×6.2m×3×2（宽×高×折比×数量），颜色：提供色卡，甲方自选，防火等级：B1级
	㎡
	241.8

	9
	系统集成及服务
	专业施工团队进行安装，标准化安装调试；设备安装过程中的相关配件、线材及货物的运输、安装、调试、售后、及培训等各种费用。
专业技术人员根据项目现场情况，合理布线、安装部署及设备至正常运转。
	项
	1

	4、多媒体数字成像系统

	1
	多媒体数字成像系统
	多媒体成像系统可实现视频播放、PPT播放、U盘播放、会议现场视频直播、高清成像等，同步控制系统配套多媒体播控软件，像素点间距≤1.8mm，刷新率：≥3840Hz，白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，色温800K-18000K可调；色温误差≤100K"，水平视角≥170°；垂直视角≥170°，对比度≥8500：1，整体尺寸不小于：宽8.32米*高5.22米。供电电源：4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作，配套开关电源，支持宽电压输入 ，控制系统卡集成12组75接口，24组RGB信号输出，具有防信号远程窃密技术，可以单机使用、可以组网使用，支持手机、平板可视化控制，切换播放内容，定制播放计划等，支持联网一键下载程序文件和调试，支持手机添加LOGO、时间、日期、文字标语、滚动字幕、图片、视频窗口等。
	套
	1

	2
	多媒体视频处理器
	1、集成发送卡设计，32千兆网口输出。单机可带载2048万像素，水平最大30720像素，垂直最大8188像素；
2、支持六画面，可实现任意位置开窗、图层叠加、漫游。支持OSD字幕叠加显示，叠加的字幕储存在设备中，可随时调用或关闭；
3、6路视频输入接口：HDMI2.0×2, HDMI1.3×2, EXT×1, DVI×1，2路4K超高清和4路高清数字输入接口；EXT×1灵活选配HDMI /DVI /SDI接口、无线同屏模块；
4、支持独立的3.5mm音频输出；
5、配置2英寸液晶屏(320×240)和旋转按钮，支持多语言菜单界面；
6、支持对输入信号源快捷切换，支持亮度调节、局部/全屏显示切换、图像静止/画面冻结；
7、支持串口、网口单机直连或固定IP控制设备视频信源切换及模式更新、相关参数设置和功能配置。支持手机APP控制；支持RS232中控；
8、支持预存≤16个用户模式，支持场景切换；
9、支持计划任务。支持输入视频源定时切换，支持用户模式定时切换，支持设备输出定时开启/关闭；
10、支持智能配置。支持输入自适应信号源分辨率，支持输出自适应显示屏参数配置；
11、支持EDID设置。支持自定义输入分辨率，支持读取、修改设备的EDID信息；
12、支持高动态范围HDR10视频源输出；
13、支持智能导航、信号快速切换、点对点功能、输出控制功能、图像镜像功能、画面截取功能；支持亮度调节、图像调节、色温调节、HDR显示效果；支持HDMI监视；
14、支持按键锁定功能、自动断电功能、热备份功能；
15、支持固件在线升级、远程维护功能；
	台
	1

	3
	无线投屏器
	1.100米范围无线覆盖，无障碍传输
2.适用于电脑、平板，苹果手机，安卓手机
3.书写批注，二维码扫描下载
4.纯硬件免驱设计，免设置，即插即用
5.自定义设备名称，投屏码
6.支持USB发射器和软件APP 投屏
7.内置蓝牙模块支持安卓手机声音传输                                                                                 
8.视频轮播
9.四个画面配置1个USB发射器
	套
	1

	4
	配电柜
	1组3路，定时开关，手动/自动转换开关，50KW，远程控制
	台
	1

	5
	辅材
	网线、高清线、电源线、线管线槽等
	套
	1

	6
	系统集成及服务
	要求专业施工团队进行标准化安装调试；货物的运输、安装、调试、售后、及培训等各种费用。专业技术人员根据项目现场情况，合理布线、安装部署及设备至正常运转。
	项
	1

	5、字幕机

	1
	字幕机
	室内条形字幕机，整体尺寸不小于：长11.94米*宽0.58米。像素点间距≤4.75mm，刷新率≥960Hz，像素构成：1R，驱动方式：恒流驱动，控制方式：同步控制系统、异步控制系统，白平衡亮度≥400Cd/m²，亮度调节：0-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能，亮度均匀性≥98%，水平视角≥160°，垂直视角≥160°，对比度≥6000：1，灰度等级≥8bit，峰值功耗≤200W/m²；平均功耗≤100W/m²，供电电源：4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC，输入电压：4.2±0.1V，支持手机、平板可视化控制，切换播放内容，定制播放计划等，支持联网一键下载程序文件和调试；支持手机添加LOGO、时间、日期、文字标语、滚动字幕。
	套
	1

	2
	配电柜
	1组3路，定时开关，手动/自动转换开关，30KW，远程控制
	台
	1

	3
	辅材
	网线、电源线、线管线槽等
	套
	1

	4
	系统集成及服务
	要求专业施工团队进行标准化安装调试；货物的运输、安装、调试、售后、及培训等各种费用。专业技术人员根据项目现场情况，合理布线、安装部署及设备至正常运转。
	项
	1
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	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	多媒体数字成像系统
	多媒体成像系统可实现视频播放、PPT播放、U盘播放、会议现场视频直播、高清成像等，同步控制系统配套多媒体播控软件，像素点间距≤1.25mm，刷新率：≥3840Hz，白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，色温800K-18000K可调；色温误差≤100K"，水平视角≥170°；垂直视角≥170°，对比度≥8500：1。整体尺寸不小于：宽4.58米*高2.02米。供电电源：4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作，配套开关电源，支持宽电压输入 ，控制系统卡集成8组32接口，32组RGB信号输出，具有防信号远程窃密技术，可以单机使用、可以组网使用，支持手机、平板可视化控制，切换播放内容，定制播放计划等，支持联网一键下载程序文件和调试，支持手机添加LOGO、时间、日期、文字标语、滚动字幕、图片、视频窗口等。
	套
	1

	2
	多媒体视频处理器
	集成10千兆网口大发送，支持至少2画面显示和任意布局，支持高动态范围HDR10视频源输出。支持LED显示屏的远程维护。带载≥655万像素，宽度≤8188，高度≤8188；输入接口：HDMI2.0*1、HDMI1.3*2、DVI*1，支持1路4Kx2K@60Hz；
标配2.8英寸液晶屏，支持多语言菜单界面；
标配RS232接口；
标配WiFi模块；
	台
	1

	3
	无线投屏器
	1.30米范围无线覆盖，
2.电脑、平板，苹果手机，安卓手机等可用
3.纯硬件免驱设计
4.支持USB发射器和软件APP 投屏
	套
	1

	4
	配电柜
	1组3路，定时开关，手动/自动转换开关，30KW，远程控制
	台
	1

	5
	20倍高清云台摄像机
	采用1/2.8英寸不低于207万像素高品质CMOS图像传感器，最大分辨率不低于1920×1080，输出帧率高达60帧/秒，呈现清晰逼真的高清视频，生动地展现人物的表情和动作。
具有30倍光学变倍60度广角镜头，同时还支持16倍电子变焦。
先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦。
低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度。
支持HDMI、SDI、USB3.0、LAN支持音视频同时输出；LAN接口支持POE供电、USB3.0支持双码流、SDI支持在1080P60格式下传输达100米。
USB3.0支持双码流：支持YUY2、MJPEG、H.264、NV12视频编码格式。
内置重力感应器，支持云台自动翻转功能，方便工程安装。
多种网络协议：支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP、VISCA OVER IP、IP VISCA、RTMPS、SRT 、NDI（可选）协议；支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持RTP组播模式。
控制接口：RS422兼容RS485、RS232-IN、RS232-OUT，RS232接口支持级联。
多种控制协议：支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。
采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台运行平稳，且噪声小。
支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)。
AI人形跟踪，内置高速处理器以及采用独家先进的图像处理和分析算法，用户可根据使用环境，选择实时跟踪与区域跟踪。
	台
	1

	6
	10英寸全频主扩音箱
	频率响应45Hz-20KHz
辐射角度H90°×V50°
阻抗 8 ohms
额定功率 ≥250W
峰值功率≥500W/5Min
灵敏度93dB（2.83v/m）
最大声压 ≥114dB
连接 2× NL4speakon
低频 10 IN×1（260mm）
高频2IN×1（44mm）
	只
	4

	7
	专业调音台
	≥16 个输入通道，4个话筒输入，4组立体声线路输入
1-6通道带压缩功能，1-8通道设三段式中段扫频均衡，
9/10-11/12/13/14-15/16通道设三段均衡器
6组母线(立体声+4编组)
2辅助发送/立体声辅助返回
3段通道均衡（中频段扫频）和高通滤波器
3段立体声图示均衡器
三色精确电平柱，显示输出电平
2TK录音输入，输出莲花接头
内置24种模式数字效果器，提供配套安装标准机架
MP3播放器带USB电脑声卡输入，手机蓝牙连接，MP3录播功能
主输出双9段图示均衡器，EQ直通按键选择
60MM行程高分析度推子
外置式静噪电源器
	台
	1

	8
	纯后级功放
	1·配置≥2.5英寸彩色显示屏，采用低漏磁大功率环形变压器电源供电；
2·配备class H独立功放模块；
3·信号灵敏度符合行业标准，3挡选择；
4·具有立体声，单声道，桥接3种工作模式；
5·定制高容量低阻抗音频专业电容；
6·散热器导热快散热好，；
7·针对人声演唱设计，信号耦合部位采用发烧级电容；
8Ω输出功率：≥350Wx2   
4Ω输出功率：≥450Wx2                                       
8 Ω桥接：≥600W *2                                           
4 Ω桥接：≥900W*2
限幅保护：≥10V 
频率响应:20Hz-20KHz(±0.3dB)                              
输入灵敏度:0.775v/26/32dB                                                         
总谐波失真:<0.05%@8Ω1KHZ                                                                  
信噪比:≥108dB                                                                             
阻尼系数:≥900   
互调失真：≤0.02%
	台
	2

	9
	电源时序器
	面板颜色：铁银色或黑色；电力输入条件(单相3线)：AC220V 50-60HZ两相（三线：零，火，地）；道数量：≥8路万用插座继电器受控与2路万用插座直接输出；继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：5000W/8000W最大承受无功功率；输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流，黄铜材质，标准万用插座；功能特点要求：1.顺序开启逆序关闭 2.精准电压显示；每路开关间隔时间/定时时间：1秒；输出继电器触点电流：30A；电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理；供电规格：内置开关电源。主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.5米带3C插头；开启类型：自复位型开关；功能显示电压显示表类型：红色数码管显示电压表。
	台
	1

	10
	数字触摸屏无线会议系统主控机
	1. 具有无线方式实现所有功能。
2.全自动定频，系统预设不低于20组不同的频段通道。
3.采用数模实现声音信号传输。采用防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯。
4.内置多种传感器，无线侦测、无线调控、无线匹配、无线加密、无线自动管理。
5.具有雷达选频自动同步技术。
6.主控机支持不少于128个列席单元，同时发言人数≥4人，可按实际会议需求设定人数。
7.主控机发言模式设有先进先出、后进先出、主席模式、限制模式 。
8.可设置副主席功能，副主席不受主席优先控制
9.主控机支持中控控制，话筒单元具有开、关话筒发码功能。
10.主控机具有一键关闭所有会议单元的功能。
11.内置均衡器，对系统输出的信号进行调整。
12.人性化功能：高清人声还原，超指向性角度60°声音探测，独有续航供电、拒绝干扰无线语音分配。
13.屏幕≥4.3英寸触摸屏示，。且有电量显示和欠压警告，频率信道、信号指示和工作状态等功能。
14.系统支持视像跟踪功能，带RS485/RS422，RS232摄像头控制接口，支持8个高清摄像头（非切换），支持VISCA与PELCO-D协议。可独立控制摄像头。带一路DB9控制端口可以扩展高清无缝矩阵。
15.无线会议系统具备防手机电磁波干扰设计。
16.主控机采用全金属结构设计，线路与外壳与地线的连接，具备抗静电功能。
17.具备1路RJ45接口，可以扩展控制天线。
2. 技术参数：
载波频段：UHF640MHz-690MHz
调制方式：FM
工作有效距离：≥60米
震荡方式：PLL相位锁定频率合成
灵敏度：在偏移度等于25KHz,输入6dBv时，S/N>60dB
频带宽度：30MHz
最大偏移度：±45KHz
综合信噪比S/N：≥105dB
综合T.H.D：<0.7%@1KHz
综合频率响应：45Hz-18KHz±1dB
供电：AC220  40W
输出插座：XLR平行式及6.3不平行式插座
	台
	1

	11
	数字无线主席单元话筒
	1.台面式设计，方管话筒，符合人体工程学。
2.抗电磁干扰电路设计。
3.话筒配备≥2英寸TFT彩色显示屏，可显示话筒状态、讯号强度、电池电量。
4.单元采用UHF无线技术传输音频及控制信号，640M-690M频段，抗干扰；有效通信距离为：≥50米。
6.内置充电锂电池，连续工作时间≥8小时，待机时间≥12小时。 
7.主席单元具有优先控制功能，无线主席可以切掉无线代表话筒发言；
8.具有超大≥2英寸TFT彩色显示器显示会议模式
技术参数：
1.载波频段：UHF640MKz-690MHz
2.振荡方式：PLL相位锁定频率合成
3.谐波辐射：<-65dBm
4.频带宽度：30MHz
5.最大偏移度：±45KHz
6.传感器：电容式、心形指向
7.RF功率输出：15mW
8.电池：内置1500mA锂电池
9.连续工作时间：≥8小时
	只
	1

	12
	数字无线代表单元话筒
	1.台面式设计，方管话筒，符合人体工程学。
2.抗电磁干扰电路设计。
3.话筒配备≥2英寸TFT彩色显示屏，可显示话筒状态、讯号强度、电池电量。
4.单元采用UHF无线技术传输音频及控制信号，640M-690M频段，抗干扰；有效通信距离为：≥50米。
6.内置充电锂电池，连续工作时间≥8小时，待机时间≥12小时。 
7.具有超大≥2英寸TFT彩色显示器显示会议模式
技术参数：
1.载波频段：UHF640MKz-690MHz
2.振荡方式：PLL相位锁定频率合成
3.谐波辐射：<-65dBm
4.频带宽度：30MHz
5.最大偏移度：±45KHz
6.传感器：电容式、心形指向
7.RF功率输出：15mW
8.电池：内置1500mA锂电池
9.连续工作时间：≥8小时
	只
	3

	13
	无线数据扩展器
	1.采用全数字会议技术，基于数字网络架构开发，内置高性能CPU处理器
2.无线数据扩展器与无线会议主机之间采用网线RJ45连接，延伸控制天线发射范围
3.可安装在在会场的天花处，确保无线会议主机与无线会议单元之间进行有效的数据通讯，
4.单个收发半径为≥40米
	个
	1

	14
	无线话筒USB充电箱
	输出电压：5V
输出电流：0.1A~2.33A
输入电压：AC 220V 50/60HZ
USB接口：≥22口
	台
	1

	15
	UHF真分集一拖二无线手持话筒
	机箱规格:标准1U
通道组数:分集式双通道
频率稳定性: ±0.005%(-10~ +50℃), PLL 锁相回路频率控制
载波频段:UHF 610MHZ-670MHZ
有效距离:≥150米（空阔地方）
振荡方式:PLL 锁相回路频率控制
灵敏度:-98dBm
最大偏移度:±75KHz
综合S/N比:S/N≥105dB（1KHz-A计权）
综合T.H.D.:≤0.5%
综合频率响应:45Hz-16KHz（±3db)
输出插座: XLR平衡式
Ø6.3不平衡式插座最大输出+10DB
供电:DC12V/1A
音频频率响应：45Hz-16kHz（±3dB）
信道数目：160
信道间隔：300KHz
频率稳定度：±0.005%
天线：内置式
输出功率：<10mW
杂散抑制：-50dB
拾音器类型：动圈式  心型指向
供电：5号1.5V碱性电池
电池寿命：正常功率发射时≥8个小时
	套
	1

	16
	反馈抑制器
	1.全自动，免调试，自动适应声学环境；
2.两通道平衡的线路或话筒输入，提供48V电源 
3.自适应性过滤器可以在“快速”模式和“精确”模式之间进行转换。
4.内置自动混音器，以实现优先功能。
5.超宽频响电路技术，无变音，无金属尾音，抑制回声。
6.数字移频技术，防啸叫，声音圆润稳定，无发飘和发干等现象。
7.超级稳定：内置晶体振荡，软件算法。
8.根据应用场合定制合适音频频谱，提升系统增益。
9.输入通道数量:2通道(2通道平衡输入或者选择2通道6.35非平衡输入)
10.供电:2通道48V供电
	台
	1

	17
	音频线
	纯铜音频线3芯带屏蔽
	米
	100

	18
	音频跳线及接插件
	3.5转双6.5，双莲花、双卡侬、转换头、卡农头、大二芯等音频跳线及接插件
	套
	1

	19
	多媒体地插
	纯铜地插，含话筒卡侬、音频、音箱、网络、电源、视频HDMI等模组
	套
	2

	20
	音箱线
	双股500芯音箱线，材质：无氧铜+镀锡无氧铜。
	米
	200

	21
	电源线
	国标纯铜≥2*2.5平方
	米
	200

	22
	HDMI高清线
	HDMI高清线≥15米
	条
	2

	23
	网线
	超五类纯铜网线，纯铜材质。
	米
	100

	24
	插排
	国标大功率，6位3控，最大承受功率不低于3KW；
	套
	4

	25
	机柜
	冷轧钢板框架，玻璃前门及全钢后门，可搭载多种设备。 
规格：
高度1600mm  
深度 600mm 
宽度：600mm
材料： 主体选用SPCC优质冷轧钢板，厚度：方孔条≥2.0毫米 其他≥1.2毫米。
	套
	1

	26
	安装辅材
	设备安装所需的线槽、线管、插排、插头、插排、PDU、不锈钢线槽、胶布、膨胀等，及不可预见辅材，必须满足设备正常使用运行；
	套
	1

	27
	系统集成及服务
	要求专业施工团队进行标准化安装调试；货物的运输、安装、调试、售后、及培训等各种费用。专业技术人员根据项目现场情况，合理布线、安装部署及设备至正常运转。
	项
	1

	三、1楼28人小会议室

	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量

	1
	云会议终端
	云会议终端支持软视频会议、视频播放、多媒体教学、智能交互、远程协助等，尺寸不小于98英寸,比例:16:9, 物理解析度3840 x 2160，红外触摸感应，触摸屏支持 20 点触控，满足有线网络及双频(2.4G/5G)双wifi5 网络架构方案，支持 WEP，WPA、WPA2、WPA3 企业版及个人版加密方式，内置无线投屏模块，内置4800W高清摄像头，支持模拟 HDR、人脸消红等功能并内置8阵列麦克风，前置输入接口不少于 USB 3.0(Public) ×2、Type-C（Public） ×1 ，后置输入接口不少于 HDMI In ×1、USB-A 3.0 × 2 (Public)、USB-A 2.0×1 (Android)、RJ 45×2；RS232×1 ；
后置输出接口不少于 USB-B Touch×1；SPDIF OUT×1；Audio Out×1 (3.5mm)， 安卓内置 5.0 版本蓝牙。前置：Power，内嵌中高频扬声器，功率不低于 2×10W。持HDMI CEC功能，可对外接设备进行控制，支持设置密码。
	台
	1

	2
	无线传屏器
	1.无需安装任何驱动即可实现无线传屏应用；电脑无需连接网络，无需安装程序，插入USB即可传屏
2. 无需路由器，无需设置网络，即插即用
3. 单USB接口设计，无需额外供电线及其他端口；可兼容市面上具备通用型USB接口的各类电脑。
4.设备全面兼容多种正版操作系统；
5. 支持外部电脑音视频高清信号实时传输到交互平板上，并可支持触摸回传。
	套
	1

	3
	20倍高清云台摄像机
	采用1/2.8英寸不低于207万像素高品质CMOS图像传感器，最大分辨率不低于1920×1080，输出帧率高达60帧/秒，呈现清晰逼真的高清视频，生动地展现人物的表情和动作。
具有30倍光学变倍60度广角镜头，同时还支持16倍电子变焦。
先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦。
低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度。
支持HDMI、SDI、USB3.0、LAN支持音视频同时输出；LAN接口支持POE供电、USB3.0支持双码流、SDI支持在1080P60格式下传输达100米。
USB3.0支持双码流：支持YUY2、MJPEG、H.264、NV12视频编码格式。
内置重力感应器，支持云台自动翻转功能，方便工程安装。
多种网络协议：支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP、VISCA OVER IP、IP VISCA、RTMPS、SRT 、NDI（可选）协议；支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持RTP组播模式。
控制接口：RS422兼容RS485、RS232-IN、RS232-OUT，RS232接口支持级联。
多种控制协议：支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。
采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台运行平稳，且噪声小。
支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)。
AI人形跟踪，内置高速处理器以及采用独家先进的图像处理和分析算法，用户可根据使用环境，选择实时跟踪与区域跟踪。
	台
	1

	4
	高清无缝矩阵
	1. 无缝瞬间切换
2.主机具有≥4路HDMI输入≥4路HDMI输出，且每一路HDMI输出都支持1080p到4K的全高清格式，
3.输出可以实现画面分割功能、画中画显示，单画面时可以实现屏幕旋转0-360度
4.可拼接、可镜像，支持普通电视、液晶显示器及DLP等实现大屏幕拼接功能
5.每路支持输出模拟音频和数字音频，即声音可同时在HDMI接口和3.5音频接头输出
6.输出分辨率可调 最高支持4K。
7.同时支持多种控制接口，支持第三方（如中控）同时通过串口RS-232、红外、网络TCP、对矩阵进行控制，硬件上提供1个串口，1个网口；
8.多平台控制软件，提供正版操作系统控制软件，多种方式可同时使用。
9.可在现场修改界面上所有通道的名称，方便用户记忆，可随意修改app的背景图片和颜色，可随意添加删除按钮，支持用户根据需要自行修改按钮外观（任何形状）。
10.同时支持不同正版操作系统的浏览器Web网页控制。
11.用户可自行在网页上修改输入输出通道的名称。具有密码登录。
12.面板上具有多个硬件按钮和LCD显示屏，通过这些可直接实现切换控制操作。
输入接口：≥4路HDMI-A母接口，1路RS-232，1路LAN网口
输出接口：≥4路HDMI-A母接口
信号类型：全数字T.M.D.S.信号，支持EDID管理
支持分辨率：最高4K@30Hz分辨率，向下兼容
最大传输延时5nS(±1nS)
切换速度：小于200ns(最长时间)
电源：220v，50/60Hz
最大功率：50W
	台
	1

	5
	会议音箱
	专业的人声会议音箱，应用共声平面技术，优化系统相位响应，使中频段相位响应≤±20°，全带宽≤±36°；多种吊装组合。系统类型： 2x5寸全频音箱，频率响应：150Hz-20kHz(±3dB)/100 Hz-22kHz(-10 dB)，灵敏度：98dB，标称阻抗：8Ω，额定功率：≥100W，分频点：2kHz，低音单元：2x5"低音单元（1.25"音圈），高音单元：1x1"出口驱动器（2"音圈），覆盖角度（HxV）：80°x60°；最大声压级（连续/峰值）：119dB/125dB
	只
	4

	6
	专业调音台
	≥16 个输入通道，4个话筒输入，4组立体声线路输入
1-6通道带压缩功能，1-8通道设三段式中段扫频均衡，
9/10-11/12/13/14-15/16通道设三段均衡器
6组母线(立体声+4编组)
2辅助发送/立体声辅助返回
3段通道均衡（中频段扫频）和高通滤波器
3段立体声图示均衡器
三色精确电平柱，显示输出电平
2TK录音输入，输出莲花接
内置24种模式数字效果器，提供配套标准机架
MP3播放器带USB电脑声卡输入，手机蓝牙连接，MP3录播功能
主输出双9段图示均衡器，EQ直通按键选择
60MM行程高分析度推子
外置式静噪电源器
	台
	1

	7
	纯后级功放
	1·配置≥2.5英寸彩色显示屏，采用低漏磁大功率环形变压器电源供电；
2·配备class H独立功放模块；
3·信号灵敏度符合行业标准，3挡选择；
4·具有立体声，单声道，桥接3种工作模式；
5·定制高容量低阻抗音频专业电容；
6·散热器导热快散热好，；
7·针对人声演唱设计，信号耦合部位采用发烧级电容；
8Ω输出功率：≥350Wx2   
4Ω输出功率：≥450Wx2                                       
8 Ω桥接：≥600W *2                                           
4 Ω桥接：≥900W*2
限幅保护：≥10V 
频率响应:20Hz-20KHz(±0.3dB)                              
输入灵敏度:0.775v/26/32dB                                                         
总谐波失真:<0.05%@8Ω1KHZ                                                                  
信噪比:≥108dB                                                                             
阻尼系数:≥900   
互调失真：≤0.02%
	台
	2

	8
	电源时序器
	面板颜色：铁银色或黑色；电力输入条件(单相3线)：AC220V 50-60HZ两相（三线：零，火，地）；道数量：≥8路万用插座继电器受控与2路万用插座直接输出；继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：5000W/8000W最大承受无功功率；输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流，黄铜材质，标准万用插座；功能特点要求：1.顺序开启逆序关闭 2.精准电压显示；每路开关间隔时间/定时时间：1秒；输出继电器触点电流：30A；电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理；供电规格：内置开关电源。主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.5米带3C插头；开启类型：自复位型开关；功能显示电压显示表类型：红色数码管显示电压表。
	台
	1

	9
	数字手拉手会议系统主控机
	1. 系统主机可接≥120台发言单元；可接入同声传译系统，实现多种语言同声传译功能。
2.系统采用自动分配地址码技术，系统中一台终端单元话筒故障或中间连线松落也不会影响其他单元话筒的使用。
3.系统支持热插拨。
4.双备份RJ45和8芯接口设计，主机具有4路RJ45的话筒单元接口，2路8芯话筒单元接入口。
5.内置增益调节，低切滤波器
6.音频传输无压缩。  
7.抗干扰电路设计。
8.自带≥2.8英寸液晶屏，独立按键操作。
9.多路音频输入输出接口。
10.会议模式：先进先出模式、全开放模式、主席模式
11.可设置发言数量、声控发言等功能
12.可安装于标准机柜上。
主机供电：220V
频率响应：20Hz-20kHz
信噪比：＞96dBA
总谐波失真：＜0.05%
中控连接口：232串口x1
话筒单元接口：RJ45接口x4
话筒单元接口：圆头DIN-8插座接口x2
	台
	1

	10
	数字手拉手会议主席话筒
	1. 电容式拾音器,方形咪杆设计。
2.具有防干扰电路设计。
3.话筒头部带发言灯圈，可显示单元发言、关闭状态
4.≥2.4英寸TFT显示屏。
5.带声频启动功能，发言时话筒单元电源自动打开。
6.主席单元具备优先权功能。
7.主席单元的连接位置不受限制；
8.双备份设计，单元与单元之间采用8芯专用航空T型线缆连接。
9.系统单元热插拔功能
10.单元为无源设备，由系统主机供电
11.频率响应：20-20kHz
12.灵敏度：-42dB±2dB
工作电压：DC24V(由主机供给)
输入、输出：8P-DIN T型线
拾音输入：心形指向性驻极体
灵敏度：-46 dBV/Pa
频率响应：20Hz~20KHz
输入阻抗：2 kΩ
方向性0°/180°：> 20 dB (1 kHz)
等效噪声：20 dBA (SPL)
话筒最大声压级：125 dB (THD<3%)
信噪比：＞80dB
总谐波失真：＜0.05%
安装方式：桌面式
	支
	1

	11
	数字手拉手会议代表话筒
	1.电容式拾音器,方形咪杆设计。
2.具有防干扰电路设计。
3.话筒头部带发言灯圈，可显示单元发言、关闭状态
4.≥2.4英寸TFT显示屏。
5.带声频启动功能，发言时话筒单元电源自动打开。
6.双备份设计，单元与单元之间采用8芯专用航空T型线缆连接。
7.系统单元热插拔功能
8.单元为无源设备，由系统主机供电
9.频率响应：20-20kHz
10.灵敏度：-42dB±2dB
工作电压：DC24V(由主机供给)
输入、输出：8P-DIN T型线
拾音输入：心形指向性驻极体
灵敏度：-46 dBV/Pa
频率响应：20Hz~20KHz
输入阻抗：2 kΩ
方向性0°/180°：> 20 dB (1 kHz)
等效噪声：20 dBA (SPL)
话筒最大声压级：125 dB (THD<3%)
信噪比：＞80dB
总谐波失真：＜0.05%
安装方式：桌面式
	支
	17

	12
	UHF真分集一拖二无线手持话筒
	机箱规格:标准1U
通道组数:分集式双通道
频率稳定性: ±0.005%(-10~ +50℃), PLL 锁相回路频率控制
载波频段:UHF 610MHZ-670MHZ
有效距离:≥150米（空阔地方）
振荡方式:PLL 锁相回路频率控制
灵敏度:-98dBm
最大偏移度:±75KHz
综合S/N比:S/N≥105dB（1KHz-A计权）
综合T.H.D.:≤0.5%
综合频率响应:45Hz-16KHz（±3db)
输出插座: XLR平衡式
Ø6.3不平衡式插座最大输出+10DB
供电:DC12V/1A
音频频率响应：45Hz-16kHz（±3dB）
信道数目：160
信道间隔：300KHz
频率稳定度：±0.005%
天线：内置式
输出功率：<10mW
杂散抑制：-50dB
拾音器类型：动圈式  心型指向
供电：5号1.5V碱性电池
电池寿命：正常功率发射时≥8个小时
工作环境温度：-10℃~+50℃
	套
	1

	13
	反馈抑制器
	1.全自动，免调试，自动适应声学环境；
2.两通道平衡的线路或话筒输入，提供48V电源 
3.自适应性过滤器可以在“快速”模式和“精确”模式之间进行转换。
4.内置自动混音器，以实现优先功能。
5.超宽频响电路技术，无变音，无金属尾音，抑制回声。
6.数字移频技术，防啸叫，声音圆润稳定，无发飘和发干等现象。
7.超级稳定：内置晶体振荡，软件算法。
8.根据应用场合定制合适音频频谱，提升系统增益。
9.输入通道数量:2通道(2通道平衡输入或者选择2通道6.35非平衡输入)
10.供电:2通道48V供电
	台
	1

	14
	机柜
	冷轧钢板框架，玻璃前门及全钢后门，可搭载多种设备。 
规格：
高度1600mm  
深度 600mm 
宽度：600mm
材料： 主体选用SPCC优质冷轧钢板，厚度：方孔条≥2.0毫米 其他≥1.2毫米。
	套
	1

	15
	音箱线
	双股500芯音箱线，材质：无氧铜+镀锡无氧铜。
	米
	200

	16
	高清线
	HDMI高清线15米
	条
	2

	17
	音频跳线及接插件
	3.5转双6.5，双莲花、双卡侬、转换头、卡农头、大二芯等音频跳线及接插件
	套
	1

	18
	音频跳线
	卡农公母线，纯铜带屏蔽，长度1.5m。
	条
	10

	19
	挂 架
	挂墙安装挂架，材质：钢制喷涂，适用尺寸：65-110英寸，最大承重：150kg。
	套
	1

	20
	安装辅材
	设备安装所需的线槽、线管、插排、插头、插排、PDU、不锈钢线槽、胶布、膨胀等，及不可预见辅材，必须满足设备正常使用运行；
	套
	1

	21
	系统集成及服务
	要求专业施工团队进行标准化安装调试；货物的运输、安装、调试、售后、及培训等各种费用。专业技术人员根据项目现场情况，合理布线、安装部署及设备至正常运转。
	项
	1

	四、3楼小会议室

	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量

	1
	多媒体数字成像系统
	多媒体成像系统可实现视频播放、PPT播放、U盘播放、会议现场视频直播、高清成像等，同步控制系统配套多媒体播控软件，像素点间距≤1.25mm，刷新率：≥3840Hz，白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，色温800K-18000K可调；色温误差≤100K"，水平视角≥170°；垂直视角≥170°，对比度≥8500：1。整体尺寸不小于：宽3.94米*高1.86米。供电电源：4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作，配套开关电源，支持宽电压输入 。控制系统卡集成8组32接口，32组RGB信号输出，具有防信号远程窃密技术，可以单机使用、可以组网使用，支持手机、平板可视化控制，切换播放内容，定制播放计划等，支持联网一键下载程序文件和调试，支持手机添加LOGO、时间、日期、文字标语、滚动字幕、图片、视频窗口等。
	套
	1

	2
	多媒体视频处理器
	集成10千兆网口大发送，支持至少2画面显示和任意布局，支持高动态范围HDR10视频源输出。支持LED显示屏的远程维护。带载≥655万像素，宽度≤8188，高度≤8188；输入接口：HDMI2.0*1、HDMI1.3*2、DVI*1，支持1路4Kx2K@60Hz；
标配2.8英寸液晶屏，支持多语言菜单界面；
标配RS232接口；
标配WiFi模块；
	台
	1

	3
	无线投屏器
	1.30米范围无线覆盖， 
2.电脑、平板，苹果手机，安卓手机等可用
 3.纯硬件免驱设计
4.支持USB发射器和软件APP 投屏
	套
	1

	4
	配电柜
	1组3路，定时开关，手动/自动转换开关，30KW，远程控制
	台
	1

	5
	20倍高清云台摄像机
	采用1/2.8英寸不低于207万像素高品质CMOS图像传感器，最大分辨率不低于1920×1080，输出帧率高达60帧/秒，呈现清晰逼真的高清视频，生动地展现人物的表情和动作。
具有30倍光学变倍60度广角镜头，同时还支持16倍电子变焦。
先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦。
低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度。
支持HDMI、SDI、USB3.0、LAN支持音视频同时输出；LAN接口支持POE供电、USB3.0支持双码流、SDI支持在1080P60格式下传输达100米。
USB3.0支持双码流：支持YUY2、MJPEG、H.264、NV12视频编码格式。
内置重力感应器，支持云台自动翻转功能，方便工程安装。
多种网络协议：支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP、VISCA OVER IP、IP VISCA、RTMPS、SRT 、NDI（可选）协议；支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持RTP组播模式。
控制接口：RS422兼容RS485、RS232-IN、RS232-OUT，RS232接口支持级联。
多种控制协议：支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。
采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台运行平稳，且噪声小。
支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)。
AI人形跟踪，内置高速处理器以及采用独家先进的图像处理和分析算法，用户可根据使用环境，选择实时跟踪与区域跟踪。
	台
	1

	6
	高清无缝矩阵
	1.无缝瞬间切换
2.主机具有≥4路HDMI输入≥4路HDMI输出，且每一路HDMI输出都支持1080p到4K的全高清格式，
3.输出可以实现画面分割功能、画中画显示，单画面时可以实现屏幕旋转0-360度
4.可拼接、可镜像，支持普通电视、液晶显示器及DLP等实现大屏幕拼接功能
5.每路支持输出模拟音频和数字音频，即声音可同时在HDMI接口和3.5音频接头输出
6.输出分辨率可调 最高支持4K。
7.同时支持多种控制接口，支持第三方（如中控）同时通过串口RS-232、红外、网络TCP、对矩阵进行控制，硬件上提供1个串口，1个网口；
8.多平台控制软件，提供正版操作系统控制软件，多种方式可同时使用。
9.可在现场修改界面上所有通道的名称，方便用户记忆，可随意修改app的背景图片和颜色，可随意添加删除按钮，支持用户根据需要自行修改按钮外观（任何形状）。
10.同时支持不同正版操作系统的浏览器Web网页控制。
11.用户可自行在网页上修改输入输出通道的名称。具有密码登录。
12.面板上具有多个硬件按钮和LCD显示屏，通过这些可直接实现切换控制操作。
输入接口：≥4路HDMI-A母接口，1路RS-232，1路LAN网口
输出接口：≥4路HDMI-A母接口
信号类型：全数字T.M.D.S.信号，支持EDID管理
支持分辨率：最高4K@30Hz分辨率，向下兼容
最大传输延时5nS(±1nS)
切换速度：小于200ns(最长时间)
电源：220v，50/60Hz
最大功率：50W
	台
	1

	7
	会议音箱
	专业的人声会议音箱，应用共声平面技术，优化系统相位响应，使中频段相位响应≤±20°，全带宽≤±36°；多种吊装组合。系统类型： 2x5英寸全频音箱，频率响应：150Hz-20kHz(±3dB)/100 Hz-22kHz(-10 dB)，灵敏度：98dB，标称阻抗：8Ω，额定功率：≥100W，分频点：2kHz，低音单元：2x5"低音单元（1.25"音圈），高音单元：1x1"出口驱动器（2"音圈），覆盖角度（HxV）：80°x60°；最大声压级（连续/峰值）：119dB/125dB
	只
	4

	8
	专业调音台
	≥16 个输入通道，4个话筒输入，4组立体声线路输入
1-6通道带压缩功能，1-8通道设三段式中段扫频均衡，
9/10-11/12/13/14-15/16通道设三段均衡器
6组母线(立体声+4编组)
2辅助发送/立体声辅助返回
3段通道均衡（中频段扫频）和高通滤波器
3段立体声图示均衡器
三色精确电平柱，显示输出电平
2TK录音输入，输出莲花接
内置24种模式数字效果器，提供配套标准机架
MP3播放器带USB电脑声卡输入，手机蓝牙连接，MP3录播功能
主输出双9段图示均衡器，EQ直通按键选择
60MM行程高分析度推子
外置式静噪电源器
	台
	1

	9
	纯后级功放
	1·配置≥2.5英寸彩色显示屏，采用低漏磁大功率环形变压器电源供电；
2·配备class H独立功放模块；
3·信号灵敏度符合行业标准，3挡选择；
4·具有立体声，单声道，桥接3种工作模式；
5·定制高容量低阻抗音频专业电容；
6·散热器导热快散热好，；
7·针对人声演唱设计，信号耦合部位采用发烧级电容；
8Ω输出功率：≥350Wx2   
4Ω输出功率：≥450Wx2                                       
8 Ω桥接：≥600W *2                                           
4 Ω桥接：≥900W*2
限幅保护：≥10V 
频率响应:20Hz-20KHz(±0.3dB)                              
输入灵敏度:0.775v/26/32dB                                                         
总谐波失真:<0.05%@8Ω1KHZ                                                                  
信噪比:≥108dB                                                                             
阻尼系数:≥900   
互调失真：≤0.02%
	台
	2

	10
	电源时序器
	面板颜色：铁银色或黑色；电力输入条件(单相3线)：AC220V 50-60HZ两相（三线：零，火，地）；道数量：≥8路万用插座继电器受控与2路万用插座直接输出；继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：5000W/8000W最大承受无功功率；输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流，黄铜材质，标准万用插座；功能特点要求：1.顺序开启逆序关闭 2.精准电压显示；每路开关间隔时间/定时时间：1秒；输出继电器触点电流：30A；电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理；供电规格：内置开关电源。主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.5米带3C插头；开启类型：自复位型开关；功能显示电压显示表类型：红色数码管显示电压表。
	台
	1

	11
	数字手拉手会议系统主控机
	1. 系统主机可接≥120台发言单元；可接入同声传译系统，实现多种语言同声传译功能。
2.系统采用自动分配地址码技术，系统中一台终端单元话筒故障或中间连线松落也不会影响其他单元话筒的使用。
3.系统支持热插拨。
4.双备份RJ45和8芯接口设计，主机具有4路RJ45的话筒单元接口，2路8芯话筒单元接入口。
5.内置增益调节，低切滤波器
6.音频传输无压缩。  
7.抗干扰电路设计。
8.自带≥2.8英寸液晶屏，独立按键操作。
9.多路音频输入输出接口。
10.会议模式：先进先出模式、全开放模式、主席模式
11.可设置发言数量、声控发言等功能
12.可安装于标准机柜上。
主机供电：220V
频率响应：20Hz-20kHz
信噪比：＞96dBA
总谐波失真：＜0.05%
中控连接口：232串口x1
话筒单元接口：RJ45接口x4
话筒单元接口：圆头DIN-8插座接口x2
	台
	1

	12
	数字手拉手会议主席话筒
	1.电容式拾音器,方形咪杆设计。
2.具有防干扰电路设计。
3.话筒头部带发言灯圈，可显示单元发言、关闭状态
4.≥2.4英寸TFT显示屏。
5.带声频启动功能，发言时话筒单元电源自动打开。
6.主席单元具备优先权功能。
7.主席单元的连接位置不受限制；
8.双备份设计，单元与单元之间采用8芯专用航空T型线缆连接。
9.系统单元热插拔功能
10.单元为无源设备，由系统主机供电
11.频率响应：20-20kHz
12.灵敏度：-42dB±2dB
工作电压：DC24V(由主机供给)
输入、输出：8P-DIN T型线
拾音输入：心形指向性驻极体
灵敏度：-46 dBV/Pa
频率响应：20Hz~20KHz
输入阻抗：2 kΩ
方向性0°/180°：> 20 dB (1 kHz)
等效噪声：20 dBA (SPL)
话筒最大声压级：125 dB (THD<3%)
信噪比：＞80dB
总谐波失真：＜0.05%
安装方式：桌面式
	支
	1

	13
	数字手拉手会议代表话筒
	1.电容式拾音器,方形咪杆设计。
2.具有防干扰电路设计。
3.话筒头部带发言灯圈，可显示单元发言、关闭状态
4.≥2.4英寸TFT显示屏。
5.带声频启动功能，发言时话筒单元电源自动打开。
6.双备份设计，单元与单元之间采用8芯专用航空T型线缆连接。
7.系统单元热插拔功能
8.单元为无源设备，由系统主机供电
9.频率响应：20-20kHz
10.灵敏度：-42dB±2dB
工作电压：DC24V(由主机供给)
输入、输出：8P-DIN T型线
拾音输入：心形指向性驻极体
灵敏度：-46 dBV/Pa
频率响应：20Hz~20KHz
输入阻抗：2 kΩ
方向性0°/180°：> 20 dB (1 kHz)
等效噪声：20 dBA (SPL)
话筒最大声压级：125 dB (THD<3%)
信噪比：＞80dB
总谐波失真：＜0.05%
安装方式：桌面式
	支
	17

	14
	UHF真分集一拖二无线手持话筒
	机箱规格:标准1U
通道组数:分集式双通道
频率稳定性: ±0.005%(-10~ +50℃), PLL 锁相回路频率控制
载波频段:UHF 610MHZ-670MHZ
有效距离:≥150米（空阔地方）
振荡方式:PLL 锁相回路频率控制
灵敏度:-98dBm
最大偏移度:±75KHz
综合S/N比:S/N≥105dB（1KHz-A计权）
综合T.H.D.:≤0.5%
综合频率响应:45Hz-16KHz（±3db)
输出插座: XLR平衡式
Ø6.3不平衡式插座最大输出+10DB
供电:DC12V/1A
音频频率响应：45Hz-16kHz（±3dB）
信道数目：160
信道间隔：300KHz
频率稳定度：±0.005%
天线：内置式
输出功率：<10mW
杂散抑制：-50dB
拾音器类型：动圈式  心型指向
供电：5号1.5V碱性电池
电池寿命：正常功率发射时≥8个小时
工作环境温度：-10℃~+50℃
	套
	1

	15
	反馈抑制器
	1.全自动，免调试，自动适应声学环境；
2.两通道平衡的线路或话筒输入，提供48V电源 
3.自适应性过滤器可以在“快速”模式和“精确”模式之间进行转换。
4.内置自动混音器，以实现优先功能。
5.超宽频响电路技术，无变音，无金属尾音，抑制回声。
6.数字移频技术，防啸叫，声音圆润稳定，无发飘和发干等现象。
7.超级稳定：内置晶体振荡，软件算法。
8.根据应用场合定制合适音频频谱，提升系统增益。
9.输入通道数量:2通道(2通道平衡输入或者选择2通道6.35非平衡输入)
10.供电:2通道48V供电
	台
	1

	16
	机柜
	冷轧钢板框架，玻璃前门及全钢后门，可搭载多种设备。 
规格：
高度1600mm  
深度 600mm 
宽度：600mm
材料： 主体选用SPCC优质冷轧钢板，厚度：方孔条≥2.0毫米 其他≥1.2毫米。
	套
	1

	17
	音箱线
	双股500芯音箱线，材质：无氧铜+镀锡无氧铜。
	米
	200

	18
	高清线
	HDMI高清线15米
	条
	2

	19
	音频跳线及接插件
	3.5转双6.5，双莲花、双卡侬、转换头、卡农头、大二芯等音频跳线及接插件
	套
	1

	20
	音频跳线
	卡农公母线，纯铜带屏蔽，长度1.5m。
	条
	10

	21
	安装辅材
	设备安装所需的线槽、线管、插排、插头、插排、PDU、不锈钢线槽、胶布、膨胀等，及不可预见辅材，必须满足设备正常使用运行；
	套
	1

	22
	系统集成及服务
	要求专业施工团队进行标准化安装调试；货物的运输、安装、调试、售后、及培训等各种费用。专业技术人员根据项目现场情况，合理布线、安装部署及设备至正常运转。
	项
	1

	五、大厅多媒体数字成像系统

	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量

	1
	多媒体数字成像系统
	多媒体成像系统可实现视频播放、PPT播放、U盘播放、会议现场视频直播、高清成像等，同步控制系统配套多媒体播控软件，像素点间距≤1.8mm，刷新率：≥3840Hz，白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，色温800K-18000K可调；色温误差≤100K"，水平视角≥170°；垂直视角≥170°，对比度≥8500：1。整体尺寸不小于：宽6.5米*高2.98米。供电电源：4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作，配套开关电源，支持宽电压输入 。控制系统卡集成12组75接口，24组RGB信号输出，具有防信号远程窃密技术，可以单机使用、可以组网使用，支持手机、平板可视化控制，切换播放内容，定制播放计划等，支持联网一键下载程序文件和调试，支持手机添加LOGO、时间、日期、文字标语、滚动字幕、图片、视频窗口等。
	套
	1

	2
	多媒体视频处理器
	1、1.5U机箱。集成发送卡设计，16路千兆网口输出。单机可带载650万像素，水平≥8000像素，垂直≥3840像素。
2、6路视频输入接口：HDMI2.0×2、EXT×1、DVI×1、VGA×1、CVBS×1，支持2路4K@60Hz视频源，支持1路PAL/ NTSC复合视频，EXT×1灵活选配HDMI /DVI /SDI接口、无线同屏模块；
3、支持独立的3.5mm音频输入和音频输出；
4、前置USB2.0接口，支持视频播放、图片播放、视频/图片混合播放三种模式；
5、配≥2.8"液晶屏和旋转按钮，支持多语言菜单界面；
6、至少支持3组快捷功能按键：一组对输入信号源快捷切换；另一组对U盘播放快捷操控；第三组是常用快捷功能键，支持亮度调节、局部/全屏显示切换、图像静止/画面冻结；
7、支持串口、网口单机直连或固定IP控制设备视频信源切换及模式更新、相关参数设置和功能配置，完成对LED显示屏的参数设置。支持手机APP控制；支持RS232中控；
8、支持预存≤8个用户模式，支持便捷的场景切换；
9、支持计划任务。支持输入视频源定时切换，支持用户模式定时切换，支持设备输出定时开启/关闭；
10、支持智能配置。支持输入自适应信号源分辨率，支持输出自适应显示屏参数配置；
11、支持EDID设置。支持自定义输入分辨率，支持读取、修改设备的EDID信息；
12、支持VGA调整和VGA ADC校正，支持CV ADC校正；
13、支持智能导航、信号快速切换、点对点功能、输出控制功能、图像镜像功能、画面截取功能；支持亮度调节、图像调节、色温调节；支持HDMI监视；
14、支持按键锁定功能、自动断电功能、热备份功能，保障系统的稳定运行，保障显示屏安全；
15、支持工厂复位、固件在线升级、远程维护功能，极大方便系统维护和功能升级；
	台
	1

	3
	多功能播放机
	支持H.265超强图像解码。配备1000M通讯网口，wifi套件，支持1路1920×1080@60Hz HDMI输出，支持音频输出；存储容量8GByte，支持TF卡、1个USB2.0和1个USB3.0接口，支持256GByte存储扩展；标配DY12W-12V电源适配器；
	套
	1

	4
	专业吸顶音箱
	低音6.5"，高音25mm（1"），谐振频率62Hz，频率响应45Hz-20KHz，敏度88dB/W/M，阻抗8Ω。额定功率：60W；
	只
	4

	5
	功放机
	合并式功放，带USB、蓝牙、光纤、同轴；额定功率(RMS)：≥200W+200W ；峰值功率(RMS)：≥400W+400W ；信噪比(1m/1w)：97dB ；频率响应(-3dB)：20Hz-20KHz+_1dB；推荐阻抗：8Ω； 输出阻抗：4-16Ω；效果类型：ECHO/REV/ECHO+REV;         音调控制：+-8dB;输入灵敏（dB/1M/1W）:20mv±10%/2kΩ;  总谐波失真：≤0.05%（20Hz-20KHz,8Ω）;电源供应：AC-220V,50Hz/60Hz;
	台
	1

	6
	配电柜
	1组3路，定时开关，手动/自动转换开关，50KW，远程控制
	台
	1

	7
	辅材
	网线、高清线、电源线等
	套
	1

	8
	系统集成及服务
	要求专业施工团队进行标准化安装调试；货物的运输、安装、调试、售后、及培训等各种费用。专业技术人员根据项目现场情况，合理布线、安装部署及设备至正常运转。
	项
	1

	六、大厅门口字幕机

	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量

	1
	字幕机
	户外条形字幕机，整体尺寸不小于：长15.14米*宽0.74米。像素点间距≤10mm，刷新率≥60Hz，像素构成：1R，驱动方式：恒流驱动，控制方式：同步控制系统、异步控制系统，白平衡亮度≥1500Cd/m²；亮度调节：0-100%亮度可调，亮度具有随环境照度的变化任意调整功能，亮度均匀性≥97%，水平视角≥160°，垂直视角≥160°，对比度≥6000：1，灰度等级≥8bit，峰值功耗≤400W/m²；平均功耗≤150W/m²，供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作，输入电压：4.2±0.1V，支持手机、平板可视化控制，切换播放内容，定制播放计划等；支持联网一键下载程序文件和调试；支持手机添加LOGO、时间、日期、文字标语、滚动字幕。
	套
	1

	2
	配电柜
	组3路，定时开关，手动/自动转换开关，30KW，远程控制
	台
	1

	3
	辅材
	网线、排线、电源线、线管线槽等
	套
	1

	4
	系统集成及服务
	要求专业施工团队进行标准化安装调试；货物的运输、安装、调试、售后、及培训等各种费用。专业技术人员根据项目现场情况，合理布线、安装部署及设备至正常运转。
	项
	1


核心产品：※主扩声线阵音箱。
注：提供能够证明投标标的物满足招标文件技术要求的证明材料，证明材料包括但不限于投报标的物技术指标的官网链接/功能截图/产品彩页/详细的技术说明文件/运行性能的详细描述文件等；其中标注‘★’的技术需求或性能描述必须提供相应证明材料。

[bookmark: _Toc18773]

第五章 合同文本
[bookmark: _Toc10648][bookmark: _Toc13434][bookmark: _Toc13920]（本合同条款及格式仅作为范本参考，具体以与采购人签订为准）
[bookmark: _Toc3995]

政府采购货物买卖合同
（试行）




项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             



使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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[bookmark: _Toc22209]第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         否
    （4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购
（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
                  询价 单一来源 框架协议 其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（7）合同是否分包：是       否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 大型企业  中型企业  小微型企业  
 残疾人福利性单位 监狱企业 其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否
     外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 否
    （10）是否涉及节能产品：
         是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及环境标志产品：
         是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及绿色产品： 
     是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                强制采购       优先采购    
     否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否
    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：一次性验收         
                       分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。



	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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一、长治市政府采购供应商信用承诺书（格式）
长治市政府采购供应商信用承诺函

致(采购人或采购代理机构):

供应商名称(自然人姓名):                        
统一社会信用代码(身份证号码):                                         
法定代表人(负责人):                                                   
联系地址和电话:                                                       
为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位(本人)自愿作出以下承诺:
一、我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动(项目名称:                ，项目编号:                )，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位(本人)郑重承诺，我单位(本人)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和招标文件 本承诺函的条件:
(一)具有独立承担民事责任的能力:
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:
(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力:
(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:
(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;
(六)符合法律、行政法规规定的其他条件。
二、我单位(本人)保证上述承诺事项的真实性。如所作信用承诺不实，自愿承担一切法律责任，接受政府采购监管部门和其他机关的审查和处罚。

供应商(公章):
法定代表人或授权代表(签字或盖章):
日期:      年     月     日
注:
注:1.供应商须在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，既未提供上述承诺函，又未提供对应事项证明材料的，视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标(响应)处理。
2.供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效,如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。


















二、提供营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人有效的身份证明


三、供应商廉洁自律承诺书（格式）
致：                  （采购人名称）
为维护本次开标工作的正常秩序，本公司特郑重承诺如下： 
一、严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规、政策及招标文件的规定，保证做到合法参与本次投标活动、正当竞争、廉洁经营。
二、本公司保证在本次投标工作中做到： 
1.不与其他供应商相互串通参与政府采购活动，损害采购人的合法权益； 
2.不与项目实施人员串通参与政府采购活动，损害采购人利益或他人的合法权益；
3.不以向采购人、采购代理机构或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；
4.不利用他人名义参与政府采购活动或者以其他方式弄虚作假，谋取中标；
5.保证不以其他任何方式扰乱本次政府采购活动工作；
6.保证严格遵守政府采购活动会议纪律。
三、我公司承诺在本次政府采购活动中，如有违反以上第二条中的行为，自愿承担按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规和招标文件之规定给予相应惩罚。

 供应商全称(公章)：                             
日   期：               



四、投标保证金的缴纳凭证

五、本项目所需的特定资格要求


六、落实政府采购政策资格要求的证明文件（格式）
（一）中小企业声明（如不涉及，此函可不提供）
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员          人，营业收入为        万元，资产总额为         万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日 期：
注：
①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
②中标供应商为小微企业的，采购代理机构随中标结果同时公告其《中小企业声明函》。

（二）残疾人福利性单位声明函格式（如不涉及，此函可不提供）
残疾人福利性单位声明函（格式）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的       项目（项目编号：          ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：                      
日    期：                      






注：中标供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》

（三）监狱企业声明函格式（如不涉及，此函可不提供）
属于监狱企业的证明文件
监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”。


七、供应商认为需要提供的其他资格证明部分文件






商
务
技
术
文
件








一、投标函（格式）
             （采购人名称）：
           (供应商全称)授权          (供应商代表姓名)            (职务或职称)为我方代表，参加贵方组织的            (项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：
1.我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期内  日历天（自递交投标文件之日起计算）遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件。
3.提供投标须知规定的全部投标文件。
4.按招标文件要求提供货物的投标报价,详见开标一览表。
5.我方承诺：完全理解投标报价超过预算金额时，投标将被拒绝。
6.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
7.承诺完全满足和响应招标文件中的各项要求，若有偏差，已在投标文件商务条款响应表和技术条款响应表中予以明确特别说明。
8.保证遵守招标文件的所有规定。
9. 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。
10.我方完全理解贵方不接受可选择性报价。
11.我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。
12.我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。
13.我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。
14.我方承诺接受招标文件中《合同文本》的全部条款且无任何异议。
15.我方承诺若中标后，在合同履行期内将严格按照合同约定的相关条款执行。
16.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，若有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由市场监督管理局吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（6）向评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
（7）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；
（8）中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
（9）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；
（10）将政府采购合同转包；
（11）提供假冒伪劣产品；
（12）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。
所有有关本投标的一切往来联系方式为：
地        址：                  电             话：                
供应商代表姓名：               供应商代表联系电话：             （手机）
E-mail：             
供应商全称(公章)：           
法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章)：      
日   期：                  
说明：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标无效。

[bookmark: _Toc15769]二、法定代表人（负责人）身份证明书（格式）
单位名称：                    
单位性质：                    
地    址：                    
成立时间：      年    月    日
经营期限：                    
姓    名：                 性  别：          
年    龄：                 职  务：          
系       （供应商名称）        的法定代表人（负责人）。

特此证明！

附 法定代表人（负责人）有效的身份证正反两面复印件
	
	




供应商全称(公章)：               
日            期：               

三、法定代表人（负责人）授权委托书（格式）
             （采购人名称）：
本授权委托书声明：注册于     （供应商住址）     的     （供应商全称）     的（法定代表人（负责人）姓名、职务）   代表本公司授权   （供应商代表姓名、职务）   为本公司的合法代理人，就贵方组织的  （项目名称）   ，以本公司名义处理一切与本项目投标活动有关的事务。
本授权书于       年    月    日生效，特此声明！
附  供应商代表有效的身份证正反两面复印件
	
	



供应商全称(公章)：                  
法定代表人（负责人）（签字或盖章）：                            
委托代理人（签字）：                                      
日   期：                  
法定代表人（负责人）参加投标的无需提供本项。
四、开标一览表（格式）         
                                             货币：人民币/元
	供应商名称
	

	投标报价（元）
	小写
	
	大写
	

	交货期
	

	备注
	





供应商全称(公章)：                             
法定代表人（负责人）或授权代表(签字或盖章)：           
日   期：               


五、报价明细表（格式  供应商自行编制）

        货币：人民币/元    
	序号
	货物名称
	规格/型号
	品牌
	制造
厂商
	数量
	单位
	单价
	小计
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计金额
	人民币（大写）：
（小写）¥


注：供应商所报的价格应为本项目所有货物的供应、运输、安装、调试和售后服务、等项目实施过程中的全部费用。


供应商名称(公章)：                  
法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：        
日    期：             


六、供应商基本情况表（格式）
	供应商名称
	

	注册地址
	

	联系人
	
	电话
	

	法定代表人（负责人）
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	项目负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	

	营业执照号
	

	注册资金
	

	基本账户开户银行
	

	基本账户账号
	

	经营范围
	

	备注
	



七、商务条款响应表（格式）
	项目
	招标文件中
第四章商务、技术要求中“商务要求”
	是否响应
	投标响应方的承诺或说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


填写说明：
（1）供应商如有“不响应”，则只需列明不响应内容；除列出的“不响应”外，供应商保证响应招标文件的全部商务要求；
（2）供应商如“完全响应”，可在“招标文件中第四章商务、技术要求中“商务要求””列中填写“全部招标文件要求”；在“是否响应”列中填写“完全响应”；在“投标响应方的承诺或说明”列中填写“全部承诺”；
以上两种情况，供应商只需根据自身实际响应情况选择一种填写。


供应商全称(公章)：                             
日   期：               



八、技术条款响应表（格式）
	序号
	项目
	第四章商务、技术要求中“技术要求”
	投标文件对应
响应技术内容
	偏离说明

	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


注：1.供应商须详细列明本表要求的全部具体响应内容，全面纰漏各项响应程度，未列明实际响应状况的，予以废标；
2.投标文件对第四章“技术要求”中标“★”的内容及实质性要求的内容没有做出实质性响应或存在负偏离，予以废标。




供应商全称(公章)：                             
日   期：               
              

九、业绩一览表（格式）
	序号
	年份
	项目名称
	合同金额（万元）
	业主情况

	
	
	
	
	单位名称
	经办人
	联系方式

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


后附相应资料。




供应商全称(公章)：                             
[bookmark: _Toc7541]日   期：               


十、货物主要技术指标和性能的详细描述及其他主要介绍
十一、质量保证承诺和质量保证体系
十二、项目实施及售后服务方案
十三、供应商认为需要提供的其他商务技术资料





十四、政府采购政策性要求证明文件

（一）强制节能产品证明材料(如不涉及，可不提供）
强制节能产品明细表
	序号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	节能产品
认证证书号
	认证证书
有效截止日期
	认证机构名录

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，必须提供获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。

供应商全称(公章)：                
日   期：     年   月   日

注：
1.采购货物中如含有强制节能产品的，须如实填写强制节能产品明细表；
2.提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书。

（二）环境标志产品证明材料(如不涉及，可不提供）
环境标志产品明细表
	序号
	产品名称
	制造商
	注册商标
	产品型号
	环境标志产品
认证证书号
	认证证书
有效截止日期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。



供应商全称(公章)：                
日   期：     年   月   日



（三）承诺所投报的计算机预装正版操作系统，软件产品为正版软件(如不涉及，可不提供）
正版软件承诺书（格式）
                      （采购人名称）：
我公司现参与                项目采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。
如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。
特此声明！



供应商全称(公章)：                
日   期：     年   月   日

（四）商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》(如不涉及，可不提供）。

商品包装和快递包装承诺书

本公司现参与             项目（项目编号：               包号：     ）的采购活动，涉及商品包装和快递包装要求的，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明


供应商全称：         （公章）    
                       日  期：

（五）网络安全专用产品(如不涉及，可不提供）
	包号
	产品名称
	制造商
	注册商标
	产品型号
	合格或许可证号
	认证机构名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



注：
采购标的或报价产品属《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商须提供具备资格的机构依据《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准强制性要求检测的安全认证合格或者安全检测符合要求的证明材料或对此前已经获得有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》影印件或扫描件。



（六）数据中心建设承诺书(如不涉及，可不提供）
数据中心建设承诺书（格式）
                      （采购人名称）：
我公司现参与                项目采购活动，承诺所投报的产品符合财库〔2023〕7号《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知要求。
如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。
特此声明！


供应商名称(公章)：                             
日   期：               



（七）、《政府采购绿色产品明细表》格式（若不涉及，可不提供）

政府采购绿色产品明细表
	包号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	认证证书编号
	认证证书有
效截止日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


认证证书附后（有效期之内的节能产品、环境标志产品证书或其他有效证明材料扫描件）。


（八）供应商提供创新产品或创新服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务(如不涉及，可不提供）（需提供证明材料）。
创新产品或创新服务明细表
项目名称：                
项目编号：                
      　　　　　　　　　　　　　　　　　货币：人民币/元
	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	产地及厂家
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	创新产品或创新服务价格合计：


说明： 
（1）投标人如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，或用“/”来表示。
（2）投标人投标产品包含创新产品或创新服务，需填写此表后，提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。
投标人：（单位公章）        
年     月   日



（九）中小企业声明(如不涉及，可不提供）
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员          人，营业收入为        万元，资产总额为         万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



企业名称（盖章）：
日 期：

注：
①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
②中标供应商为小微企业的，采购代理机构随中标结果同时公告其《中小企业声明函》。

（十）残疾人福利性单位声明函格式（如不涉及，此函可不提供）
残疾人福利性单位声明函（格式）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的       项目（项目编号：          ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




单位名称（盖章）：                      
日    期：                      





注：中标供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》

（十一）监狱企业声明函格式(如不涉及，可不提供）
[bookmark: _Toc21506]

属于监狱企业的证明文件

监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”。

（十二）关于符合本国产品标准的声明函（如不涉及，可不提供）
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称 1）1 ，生产厂为（厂名）2 ，厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3 。（产品名称 1）的（关键组件）4 在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）5 在中国境内完成。
2.（产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

1.产品如有型号，请在“产品名称 ”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例 ”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件 ”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序 ”栏可不填，下同。




公司（单位）名称（盖章）：


日期：    年    月    日






质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                            
地    址：                      邮    编：                              
联 系 人：                      联系电话：                              
授权代表：                                                              
联系电话：                                                               
地    址：                      邮    编：                              
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                        
质疑项目的编号：                包    号：                              
采购人名称：                                                            
招标文件获取日期：                                                      
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                             
事实依据：                                                              
法律依据：                                                              
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                  
          法定代表人（负责人）（签字）：                    
联系方式：                             
供应商代表（签字）：                     
联系方式：                             
年    月    日

[image: 1eba1273a4abae4de305147dc78c3be]
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