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第一部分  投标邀请
项目概况
山西大学附属中学晋源学校教学设施设备采购项目（信息化类部分设备采购）的潜在投标人应在中国政府采购网山西分网获取招标文件，并于2026年8月10日09点00分（北京时间）前提交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号： 1401102026AGK00032
项目名称：山西大学附属中学晋源学校教学设施设备采购项目（信息化类部分设备采购）
采购方式：公开招标
预算金额：3872146.90元。
最高限价(元)：3872146.90元。
采购需求：详见招标文件“第四部分 采购需求”。
注：1.所有招标内容除特别标注为“进口产品”外，均采购国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，投标货物及服务各项技术标准应当符合国家强制性标准。2.招标内容标注为“进口产品”的，满足需求的国产产品和进口产品按照公平竞争原则实施采购。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622]交货时间：合同签订后三年内分批次进行供货，每次接到采购人通知后20日内，根据采购人需求，将货物交付到山西大学附属中学晋源学校内采购人指定地点。
交货地点：山西大学附属中学晋源学校
本项目不接受联合体投标。
二、投标人资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
(1)具有独立承担民事责任的能力；
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081](6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购。
采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业/软件和信息技术服务业（详见采购清单）
3.本项目的特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取招标文件
时间：2026年7月21日00点00分00秒至2026年7月28日23点59分59秒（北京时间）
地点：中国政府采购网山西分网（www.ccgp-shanxi.gov.cn）
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]方式：登录中国政府采购网山西分网，通过项目采购公告下方点击“潜在供应商”免费下载招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间、地点和方式
提交投标文件截止时间及开标时间：2026年8月10日09点00分（北京时间）
地点：中国政府采购网山西分网（www.ccgp-shanxi.gov.cn）
方式：登录中国政府采购网山西分网上传投标文件。
投标截止时间前未完成提交的，将拒收投标文件。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794]开标时登录中国政府采购网山西分网在规定时间内解密电子投标文件，解密设备及网络环境由投标人自行准备。
五、招标公告期限
自本项目招标公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085]针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。
供应商参与项目遇到系统操作问题，请及时联系客服电话。
联系电话：95763
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：太原市晋源区教育体育局
地址：太原市晋源区景明北路7号　　　　　　　　　　　　　　　
联系人：程老师
联系电话：18535141818
2.集中采购代理机构信息
名称：太原市晋源区政府采购中心　　　　　　　　　　　　
地址：太原市晋源区延盛街23号（晋源区发改局3楼）　　　　　　　　　　　　
联系人：刘鑫悦、祝蓓蓓、张红
联系电话：0351-6592992　　　　　　　　　　　　　　　　　　
[bookmark: _Toc424378683][bookmark: _Toc352761928][bookmark: _Toc26881689]

第2部分  投标人须知前附表

	序号
	内  容
	说明与要求

	1
	投标人资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
(1)具有独立承担民事责任的能力；
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
备注：上述（1）至（5）条提供《供应商信用承诺书》，见“第八部分 投标文件内容要求及格式”附件3。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购。
采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业/软件和信息技术服务业（详见采购清单）
3.本项目的特定资格要求：无

	2
	采购方式
	公开招标

	3
	预算金额
及最高限价
	预算金额：3872146.90元。

	
	
	最高限价：3872146.90元。

	4
	保证金
	投标保证金
不收取

	
	
	履约保证金
不收取

	5
	投标文件构成
	投标文件为电子投标文件，包括：
（1）开标一览表
（2）资格审查部分
（3）商务技术部分
（4）投标文件的补充、修改以及澄清、说明或补正

	6
	投标文件编制
	按照招标文件“第八部分 投标文件内容要求及格式”要求进行编制。

	7
	投标文件
提交及解密
	登录中国政府采购网山西分网上传投标文件。投标截止时间前未完成提交的，将拒收投标文件。
开标时登录中国政府采购网山西分网在规定时间内解密电子投标文件，解密设备及网络环境由投标人自行准备。

	8
	投标报价
	投标人就招标文件规定进行唯一报价，不得拆包（项）报价。

	
	
	投标报价包括货物、随配附件、备品、备件、工具、送达指定交货地点各种费用和安装调试、培训、技术服务、使用前的技术咨询、售后服务、税费等所有费用的总和。

	9
	现场考察
及答疑会
	现场考察
不组织

	
	
	答疑会
不组织

	10
	样品
	不提交

	11
	投标有效期
	1.投标有效期自提交投标文件的截止之日起算120天。
2.在特殊情况下，采购人或集中采购机构可与投标人协商延长投标有效期。
3.项目履约期限超过“提交投标文件的截止之日起算120天”的，投标有效期延长至合同全面履行完毕。

	12
	技术选择性方案
	不接受 

	13
	分包
	不接受

	14
	进口产品
	招标文件注明采购进口产品的，如有满足需求的国内产品参与投标，将按照公平竞争原则进行评审。 

	15
	免费质保期
	免费质保期应按照“采购需求”中要求的年限执行；没有列明免费质保期年限的，按照国家或相关行业规定执行。        

	16
	合同期内调价
	不接受

	17
	采购资金
支付程序及方式
	详见“第四部分 采购需求”。

	18
	采购合同
	中标人按照规定的时间，携带相关资料，并保证履行投标文件中的全部承诺，与采购人签订采购合同。

	19
	政府采购
相关政策要求
（如涉及）
	节能产品
1.采购货物涉及最新公布的《节能产品政府采购品目清单》标注“★”政府强制采购节能产品的，投标人应提供所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并如实填写《政府强制采购产品明细表》（格式见第八部分），不接受非强制采购产品。
本项目属于政府采购强制采购的产品：1、智慧黑板（液晶显示器）；6、学生终端（计算机设备）；7、教师终端（计算机设备）；9、显示器（液晶显示器）；12、46寸液晶拼接屏（液晶显示器）；18、智能显示终端（液晶显示器）；21、管理工作站（计算机设备）；23、停车管理计算机（计算机设备）；29、55英寸补充显示器（液晶显示器）；52、管理工作站（计算机设备）；53、记分工作站（笔记本）（计算机设备）；59、55寸补充显示器（计算机设备）；60、86寸智慧屏（液晶显示器）；65、信息发布系统管理计算机（计算机设备）；92、防冲撞系统管理终端（计算机设备）；93、防霸凌管理计算机（计算机设备）。
2.投标货物中有最新公布的《节能产品政府采购品目清单》中强制采购产品以外的其他节能产品，若提供所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并如实填写《政府采购绿色产品明细表》（格式见附件第八部分）的，将按照《山西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关事项的通知》（晋财购〔2024〕54号）规定，在评审时给与4％的价格扣除。
3.对中小微企业等主体,严格落实政府采购优惠政策,同时享受绿色采购政策的价格扣除等评审优惠措施,分别计算、叠加执行,叠加计算方式以财政主管部门相关政策文件为准。


	
	
	环境标志产品
1.投标货物中有最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中产品的，提供所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，并如实填写《政府采购绿色产品明细表》（格式见附件第八部分）的，将按照《山西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关事项的通知》（晋财购〔2024〕54号）规定，在评审时给与4％的价格扣除。
2.对中小微企业等主体,严格落实政府采购优惠政策,同时享受绿色采购政策的价格扣除等评审优惠措施,分别计算、叠加执行,叠加计算方式以财政主管部门相关政策文件为准。


	
	
	中小企业
1.根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式提供《中小企业声明函》（详见第八部分 投标文件内容要求及格式）。
2.对于非专门面向中小企业采购的政府采购项目或者采购包，根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和财政部发布的《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对小微企业报价给予扣除，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠为15%，用扣除后的价格参加评审。
3.小微企业提供本企业制造的货物、承建的工程或者承接的服务，或者提供其他小微企业制造的货物，享受价格折扣优惠政策。供应商提供的货物既有小微企业制造货物，也有中大型企业制造货物的，不享受价格折扣优惠政策。
4.如接受联合体投标，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业，享受价格折扣优惠政策；联合体中有大中型企业也有小微企业，且联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价给予6%的折扣。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业存在直接控股、管理关系的，不享受价格折扣优惠政策。

	
	
	网络安全专用产品
投标货物中如含有工信部会同有关部门制定下发的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的网络安全专用产品，须提供由具备资格的机构出具安全认证合格或者安全检测符合要求的有效证明材料扫描件。（具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）。详情参加国务院2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》。

	
	
	监狱企业
根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，能够提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”的监狱企业，视同小型、微型企业。

	
	
	福利企业
根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。

	
	
	创新产品、创新服务：
1.投标人投标产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审时，享受投标产品6%的价格折扣，以折扣后的价格参与评审。
2.投标人投标创新产品或创新服务的，需如实填写《创新产品或创新服务明细表》，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》的扫描件或截图。（格式见附件第八部分）
3.创新产品或创新服务的价格折扣政策可与中小企业、监狱企业、福利企业等政府采购政策叠加。

	
	
	本国产品政策
1.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，对符合本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审；当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该供应商提供的全部产品总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.符合本国产品标准及相关政策的企业须提交《关于符合本国产品标准声明函》（详见第八部分 投标文件内容要求及格式）。本政策可与中小企业、节能环保等政府采购扶持政策叠加适用，扣除顺序按国家最新规定执行。

	20
	信用记录查询
	1.查询渠道：
信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）
中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）  
2.查询截止时间：开标当日
3.信用信息查询结果：被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件无效；查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有不良信用记录。
4.如接受联合体投标，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	21
	招标服务费
	本次招标不收取任何服务费。


注：本表内容与投标人须知内容不一致的，以本表内容为准。


[bookmark: _Toc26881690][bookmark: _Toc352761929][bookmark: _Toc424378684]第三部分  投标人须知
1、 [bookmark: _Toc26881691][bookmark: _Toc424378685][bookmark: _Toc352761930]总则
1. 适用范围
1.1本招标文件仅适用于本次招投标活动。
2. 定义
2.1“采购人”指本次招标活动的采购单位。
2.2“集中采购机构”指组织本次招标活动的执行机构，即“太原市晋源区政府采购中心”。
2.3“投标人”指符合本招标文件规定并向集中采购机构提交投标文件的供应商。
2.4“中标人”是指采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定的签订政府采购合同的投标人。
2.5“货物”是指供应商按招标文件的规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品及其他有关技术资料和材料。
2.6“服务”是指招标文件所表述的投标人须向采购人提供的服务和应当履行的承诺和义务。
2.7“服务承诺”是指为了保障项目顺利实施由投标人承担的货物的提供、运输、安装、调试、技术指导、培训以及售前、售中、售后服务和投标人承诺的其他类似服务。
2.8“产品缺陷”是指投标货物的设计、原材料和零部件、制造、装配或说明指示等方面存在的潜在隐患或有碍产品使用安全和产品使用寿命等情形。
2.9“本国产品”是指在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变，具体按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）执行。
2.10“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程虚报、谎报、隐瞒事实，以假充真，以次充好，虚假承诺，损害国家公共利益的行为。
2.11本招标文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。
3. 投标人资格
3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条等相关法律法规的规定。
3.2符合招标公告有关要求，承认并履行招标文件各项规定。
3.3能够承担投标过程及履行采购合同中的全部责任与义务。
3.4投标人负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的投标。
3.5投标人为本项目提供过前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，不得参加本项目投标。
3.6 本次招标允许由两个以上供应商组成一个联合体以一个投标人身份共同参加投标的，联合体各方应具备：
3.6.1 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条等相关法律法规的规定。
3.6.2 本项目的特定资格要求规定联合体相关资格要求的，按照联合体各方的同类资质等级较低的供应商确定联合体资质等级。联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。
3.6.3 联合体各方应签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合协议连同投标文件一并提交。
4. 知识产权
4.1投标人应保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，且免受第三方提出的包括但不限于因侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权而引起的法律或经济纠纷。如因采购人使用而遭受第三方主张权利的，投标人应承担全部赔偿责任，包括但不限于采购人、采购代理机构的责任。
4.2如投标人不拥有投标货物、资料、技术、服务等的知识产权，则投标报价中已包含采购人使用该知识的一切相关费用；否则，由此造成的一切损失由投标人承担。
4.3投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，应在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人应提供开发接口和开发手册等技术文档。
4.4系统软件、通用软件应当是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。
5. 投标有效期
5.1投标有效期自提交投标文件的截止之日起算120天。
5.2在特殊情况下，采购人或集中采购机构可与投标人协商延长投标有效期。
5.3项目履约期限超过“提交投标文件的截止之日起算120天”的，投标有效期延长至合同全面履行完毕。
6. 投标费用
6.1无论投标结果如何，投标人应自行承担参加投标相关的全部费用。
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8. 招标文件的构成
8.1 招标文件包括：
8.1.1第一部分 投标邀请；
8.1.2第二部分 投标人须知前附表；
8.1.3第三部分 投标人须知；
8.1.4第四部分 采购需求；
8.1.5第五部分 资格审查内容及标准；
8.1.6第六部分 评标方法和评分标准；
8.1.7第七部分 合同文本；
8.1.8第八部分 投标文件内容要求及格式；
8.1.9招标文件的澄清公告以及图纸、答疑、变更或补充通知等。
8.2 招标文件未规定但法律法规有规定的，依据相关法律法规的规定。
9. 招标文件的澄清或修改
9.1集中采购机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束作用。
9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，集中采购机构在投标截止时间至少15日前，在本项目原招标公告刊登的媒体上以发布公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。
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10. 投标文件的构成
10.1投标文件为电子投标文件，包括：
10.1.1开标一览表
10.1.2资格审查部分
10.1.3商务技术部分
10.1.4投标文件的补充、修改以及澄清、说明或补正
11.投标文件的编制
11.1投标人应详细阅读招标文件内容，认真编制投标文件，对招标文件做出实质性响应，并保证提供的资料合法、真实、完整、有效。
11.2投标人登录中国政府采购网山西分网编制投标文件。
11.3投标文件应使用中文编制，字迹清晰、内容齐全，行间不得插字、涂改和增删。如有修改，   
应加盖投标人公章或经法定代表人（全权代理人）签字后生效。
11.4投标人资质证书（或资格证明）处于年检、换证、升级、变更等期间，除法律法规或发证
机构有书面材料明确表明投标人资质（或资格）有效外，一律不予认可。
12.投标语言及计量单位
12.1投标文件以及投标人与集中采购机构就有关投标的所有来往的文字、函电统一使用中文；非中文数据或资料，提供其中文译文。
12.2投标文件中的计量单位，除招标文件有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。
13. 投标报价
13.1投标均以人民币报价。
13.2投标人应根据自身生产、经营状况和经营范围，按照“第四部分 采购需求”对某包（项）或全部货物及服务内容进行唯一报价，具体要求详见“第二部分 投标人须知前附表”，集中采购机构不接受有任何选择性的报价。
13.3投标人应以“包”为基本单位进行报价。若本项目分为若干包，则投标人可选择其中的部分或所有包报价，并以“包”为单位分别填报《开标一览表》《投标报价表》。
13.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
13.4.1《开标一览表》与《投标报价表》不一致时，以《开标一览表》为准；
13.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
13.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价;
13.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
13.4.5同时出现两种以上不一致的，投标人应按照上述规定的顺序进行修正并书面确认，经确认后的报价对投标人产生约束力。
14. 投标保证金
本项目不收取投标保证金。
15. 投标文件签章
15.1投标文件应按照招标文件规定进行签署、加盖公章。招标文件规定的“单位公章”、“公章”等均指标准公章，不得使用其他（如带有“专用章”等字样）印章。
15.2投标文件的签章应清晰工整。
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16. 投标文件的加密
16.1提交的电子投标文件应使用数字证书进行加密。
17. 投标文件提交
17.1投标时间及投标截止时间以招标公告或更正公告的公告时间为准。延长投标截止时间的采购项目，集中采购机构和投标人的权利及义务将受到新的投标截止时间的约束。
17.2投标人在投标文件解密截止时间前，可以对投标文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容作为投标文件的组成部分，补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准；补充、修改的内容应按招标文件要求签章、加密。
17.3投标人在投标截止时间后，不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。
17.4投标人在招标文件规定的投标截止时间之后提交投标文件的，集中采购机构将拒收投标文件。
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18.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
18.1.1投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
18.1.2属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
18.1.3投标人之间事先约定由某一特定供应商中标；
18.1.4投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
18.1.5投标人相互之间为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
18.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
18.2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
18.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
18.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
18.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
18.2.5不同投标人的投标文件相互混装；
18.2.6不同供应商编制电子响应文件使用的计算机或上传电子响应文件使用的计算机网卡MAC地址、IP地址一致；
18.2.7供应商上传的电子响应文件出现使用本项目其他供应商的数字证书加密或加盖本项目的其他供应商的电子印章。
19. 弄虚作假
19.1有下列情形之一的，属于投标人弄虚作假的行为：
19.1.1使用伪造、变造的许可证件、印章或票据凭证等；
19.1.2提供虚假的材料、样品、检验报告、财务状况或者业绩；
19.1.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
19.1.4提供虚假的信用状况；
19.1.5冒名顶替他人签字；
19.1.6提供虚假的技术参数或服务方案；
19.1.7其他弄虚作假的行为。
20. 投标人存在下列情况之一的，投标无效：
20.1获取招标文件时的单位名称与其提交的投标文件中公章不一致的；
20.2未按照招标文件的规定提交投标文件的；
20.3在规定时间内投标文件未解密的；
20.4未按招标文件要求递交资质原件、合同原件、投标产品样品及其它需要提供的证明材料等的；
20.5不具备招标文件中规定的资格要求的；
20.6投标人信用记录查询被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
20.7投标人通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的；
20.8如接受联合体投标，投标文件没有提交联合协议的；
20.9投标文件未按招标文件要求签署、签字或盖章的；
20.10投标报价出现明显错误，投标人拒绝按照招标文件的相关规定进行修正的；
20.11投标总价、投标单价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
20.12评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性的；
20.13投标文件未对标注“★”不允许负偏离的实质性要求和条件做出实质性响应的；
20.14采购货物未注明“进口产品”字样的，投标产品为进口产品的；
20.15投标人照搬照抄招标文件“第四部分 采购需求”的内容，并未提供技术资料或提供资料不全面的；
20.16投标文件中的非中文数据或资料未提供其中文译文，评标委员会无法评判的；
20.17投标产品各项技术标准低于国家强制性标准的；
20.18采购货物属于最新公布的《节能产品政府采购品目清单》标注“★”的政府强制采购节能产品，未提供所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；
20.19投标产品中包含的软件类产品为非正版软件的；
20.20同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的，但招标文件要求提交备选投标的除外；
20.21评标委员会要求澄清的事项，投标人在规定时限内未做出解释，做出的解释不合理或不能提供证明材料的；
20.22投标文件未对合同履行期限、地点、质保期做出实质性响应的；
20.23投标人在评审过程中做出试图影响评审结果的一切不符合法律或招标规定的活动的；
20.24投标人相互串通投标、弄虚作假的；
20.25投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
20.26法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
21. 有下列情形之一的，应予废标：
21.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
21.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
21.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
21.4因重大变故，采购任务取消的。
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22.1集中采购机构按照招标公告或变更公告规定的时间和地点组织开标。
22.2开标时，投标人在规定时间内解密电子投标文件。
22.3开标时，集中采购机构依据《开标一览表》公布投标人名称、投标价格等内容，以及集中采购机构认为需要公布的其它事项。
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23. 资格审查
23.1资格审查人员依法对投标人资格进行审查，并根据有关法律法规和招标文件规定的审查程序、审查方法及审查标准独立履行审查职责。
23.2资格审查人员对存在争议的事项，按照“少数服从多数”的原则做出结论。
24.评标
24.1 集中采购机构根据政府采购有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目特点组建评标委员会。
24.2 参与进口产品论证的专家不得作为采购评审专家参与同一项目的采购评审工作。
24.3评标委员会的组成人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：
24.3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
24.3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
24.3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
24.3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
24.3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
24.4评标委员会成员负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定的评标程序、评标方法及评标标准独立履行评标职责。
24.5评标委员会对需要共同认定的事项存在争议的，按照“少数服从多数”的原则做出结论。
24.6确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。
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25. 中标通知
25.1集中采购机构在中标人确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网山西分网发布结果公告。
25.2集中采购机构告知投标人本人评审得分与排序，采购人或集中采购机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。
25.3中标人登录中国政府采购网山西分网自行打印《中标通知书》
25.4中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任，出现争议的，报财政部门处理。
26. 履约保证金（如涉及）
26.1中标人应按照采购人要求于签订采购合同前，足额缴纳履约保证金。
26.2中标人不按照采购人要求提交履约保证金的，取消其中标资格。
26.3当中标人全面完成采购合同事项并验收合格后，采购人如数退还履约保证金。
26.4如果中标人未按双方签订合同事项履约，则没收其全部履约保证金；给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
27. 签订合同
27.1中标人按照规定的时间，携带相关资料，并保证履行投标文件中的全部承诺，与采购人签订采购合同。
27.2招标文件、招标文件的澄清及修改、中标人的投标文件、中标人在评审过程当中的答复澄清事项等均为此次采购合同附件，并具有法律效力。
27.3中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。
27.4采购人应当自中标通知书（在系统中自行下载）发出之日起10日内与中标人签订合同，最长不得超过30日。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
28. 对投标人不良行为的处罚
28.1投标人发生下列情形之一的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：
28.1.1弄虚作假谋取中标的；
28.1.2与采购人、其他投标人或集中采购机构恶意串通的；
28.1.3向采购人、集中采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；
28.1.4在招标采购过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
28.1.5投标人在评审阶段资格发生变化，未按照有关规定通知采购人和集中采购机构的；
28.1.6拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
28.1.7投标人有上述情形之一的，中标无效。
29. 对中标人不良行为的处罚
29.1中标人发生下列情形之一的，将没收其履约保证金，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：
29.1.1将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人或集中采购机构同意，将中标项目分包给他人的；
29.1.2拒绝履行合同义务的。
30. 诚实信用
30.1投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循诚实信用原则，凡有悖诚实信用原则的行为将被录入供应商诚信档案中，依据情节轻重按照有关规定处理。
30.2有证据表明投标人在诚信中存在严重问题时，将拒绝其投标或投标无效。
30.3投标人的违法违规和诚实信用缺失行为将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等网站进行记录和曝光。
[bookmark: _Toc424378692][bookmark: _Toc421716587][bookmark: _Toc26881698][bookmark: _Toc18682]八、服务费
31. 服务费
31.1集中采购机构作为非营利事业法人，是集中采购项目的执行机构，在政府采购活动中不收取任何服务费。
[bookmark: _Toc424378693][bookmark: _Toc29869][bookmark: _Toc421716588][bookmark: _Toc26881699]九、保密和披露
    32. 保密
32.1投标人自领取招标文件之日起，应承诺承担本招标项目下的保密义务，除非得到采购人或集中采购机构的同意，不得将因参加本次招标获得的信息向任何第三方透露。
32.2由采购人或集中采购机构提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均视为保密资料，仅用于本项目规定的用途。
32.3开标结束后，应采购人或集中采购机构要求，投标人应归还所有从采购人或集中采购机构处获得的保密资料。
    33. 披露
33.1 集中采购机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审投标文件的有关人员披露。
33.2 在集中采购机构认为适当时或国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律法规规定的情形下，集中采购机构无须事先征求投标人/中标人同意即可披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但必须在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。
[bookmark: _Toc26881700][bookmark: _Toc20833][bookmark: _Toc352761941]十、询问、质疑、投诉
34．询问和质疑的线上提交
34.1投标供应商对招标文件（除采购需求、综合评分细则）、评审过程、采购结果进行口头询问的，可按第一部分投标邀请中载明的联系方式、地址向集采机构口头提出询问。
34.2投标供应商对招标文件的采购需求、综合评分细则进行口头询问的，可按第一部分投标邀请中载明的联系方式、地址向采购人口头提出询问。
34.3投标供应商对招标文件的采购需求、综合评分细则、采购过程、采购结果进行书面询问或质疑的，须通过政府采购平台进入“项目质疑管理”，按照系统中询问列表、质疑列表填写相关内容，填写完成后在“被询问/质疑对象机构类型”中选择“采购单位”，向采购人提交询问函或质疑函。
34.4投标供应商对采购程序进行书面询问或质疑的，须通过政府采购平台进入“项目质疑管理”，按照系统中询问列表、质疑列表填写相关内容，填写完成后在“被询问/质疑对象机构类型”中选择“代理机构”，向代理机构提交询问函或质疑函。
35．询问和质疑的线上答复
35.1 向“采购单位”提交询问函或质疑函的，由采购人按照法律法规规定在系统中进行答复；向“代理机构”提交询问函或质疑函的，由代理机构（以下表述为集采机构）按照法律法规规定在系统中进行答复。
35.2质疑答复内容不得涉及商业秘密。
35.3质疑供应商撤回质疑的，采购人或集采机构终止质疑处理。
35.4供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：
（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应修改招标文件后重新开展采购活动。
（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应重新开展采购活动。
（3）质疑答复导致中标结果改变的，属于采购人答复的，采购人应当将质疑答复结果告知被质疑供应商，将质疑答复内容和重新确定的采购结果函告集采机构，并将有关情况书面报告本级财政部门，集采机构按照采购人的意见发布结果变更公告。
36. 投诉
36.1质疑供应商对采购人、集中采购机构的答复不满意，或者采购人、集中采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向晋源区财政部门提起投诉。
36.2供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。
36.3投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动:
36.3.1捏造事实；
36.3.2提供虚假材料；
36.3.3以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
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[bookmark: _Toc424378696][bookmark: _Toc352761948][bookmark: _Toc28436][bookmark: _Toc26881702]一、项目概述及采购说明 
项目概况：为山西大学附属中学晋源学校采购一批校园信息化系统设备，采购内容包括设备的采购、安装、调试等，包含但不限于运输费、保险费、安装费、税金等所有费用。
项目名称：山西大学附属中学晋源学校教学设施设备采购项目（信息化类部分设备采购）
本项目预算资金：3872146.90元
资金来源：政府资金
二、资质要求 
1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：不专门面向中小企业采购的项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业/软件和信息技术服务业（详见采购清单）；
3. 本项目的特定资格要求：无
三、落实政府采购政策
强制采购（节能品目中加注★内容为强制节能采购，不接受非强制采购产品）：1、智慧黑板（液晶显示器）；6、学生终端（计算机设备）；7、教师终端（计算机设备）；9、显示器（液晶显示器）；12、46寸液晶拼接屏（液晶显示器）；18、智能显示终端（液晶显示器）；21、管理工作站（计算机设备）；23、停车管理计算机（计算机设备）；29、55英寸补充显示器（液晶显示器）；52、管理工作站（计算机设备）；53、记分工作站（笔记本）（计算机设备）；59、55寸补充显示器（计算机设备）；60、86寸智慧屏（液晶显示器）；65、信息发布系统管理计算机（计算机设备）；92、防冲撞系统管理终端（计算机设备）；93、防霸凌管理计算机（计算机设备）。
四、采购设备技术参数
1. 投标人应按照技术要求中的序号顺序编制技术要求响应内容。
2. 技术要求响应内容的作用：投标人所提供的技术要求响应内容是评标委员会及其成员评定投标标的物是否实质性响应招标文件技术要求以及综合比较与评价的依据。
3.技术要求响应内容的要求：
（1）能够证明投标标的物满足招标文件技术要求的证明材料，证明材料包括但不限于投报标的物技术指标的官网链接/功能截图/产品彩页/详细的技术说明文件/运行性能的详细描述文件等，客观证明材料无法完整体现相应技术要求的，允许投标人提供自述的技术指标、性能、功能详细描述文件进行佐证；其中标注‘★’的技术需求或性能描述必须提供相应证明材料。投标人对自述内容的真实性负法律责任！
（2）项目实施过程中所需的主要辅材（若有的话，投标人按品牌、型号、产地、单价、数量。自行列表响应）；
山西大学附属中学晋源学校教学设施设备采购项目（信息化类部分设备采购）清单
	序号
	项目名称
	设施名称
	技术参数
	单位
	数量
	对应的中小企业划分标准所属行业

	（一）
	多媒体教学系统
	
	
	
	
	

	1
	多媒体教学系统
	智慧黑板
	1.整机屏幕采用≥86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160，具备防眩光效果。
2.采用电容触控感应技术，支持20点触控及同时书写，触摸分辨率≥32767×32767。
3.整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。
4.主屏表面硬度≥9H，透光率≥90%。
5.整机自带操作系统，CPU≥八核，内存≥4GB，存储空间≥32GB。
6.整机（含副板）支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔等直接书写，副板支持磁吸。
7.整机屏体无需操作即可实现蓝光防护，具备物理防蓝光（过滤蓝光）功能，有效抗蓝光、防眩光。
8.整机具备智能护眼书写+护眼模式双重护眼功能。
9.整机需支持前置物理接口≥5个，所有接口均采用非转接方式，包含≥1路HDMI接口、≥2路双通道USB接口、≥1路Type-C接口、≥1路USB-Type-B接口。
10.整机后置物理接口需≥11个，包含≥2路HDMI、≥2路USB、≥1路RS232、≥1路RJ45、≥1路TOUCHUSB、≥1路Micin3.5mm、≥1路LINEOut3.5mm、≥1路HDMIOUT。
11.整机高清摄像头需支持像素≥4800万，对角视场角≥135°，水平视场角≥120°，需具备下倾设计，下倾角度≥10°，拍摄画面全面。
12.前面板设针孔式系统一键还原键，避免学生误触。内置光感传感器，依据环境光自动调节屏幕亮度。
13.外接电脑联动触控时，可识别前置USB存储、翻页笔、无线键鼠并正常使用。
14.OPS处理器：≥8核12线程，内存：≥8GDDR4；硬盘：≥256GSSD。
	个
	4
	工业

	2
	多媒体教学系统
	智能笔
	1.配套智能笔具备翻页、飞鼠、虚拟激光笔。
2.教学模式下单键切换≥2种画笔/板擦，颜色可自定义。
3.教学系统下智能笔支持语音指令操控功能，适配移动授课。
4.在教学系统运行环境下，配套智慧黑板，提供智能笔全局扩音功能，扩音延迟≤30ms，满足教师移动教学需要。
	个
	4
	工业

	3
	多媒体教学系统
	校级集控平台
	1.管理平台采用B/S混合云架构设计，无需本地额外部署服务器等设备即可实现对教学信息化设备运行数据的监测。
2.支持对全校智慧教室的教学信息化设备进行集中运维管理和策略部署。
3.管理平台实时监控交互智能设备状态，支持≥10台设备缩略预览、单设备全屏查看；支持远程查看开关机状态、CPU温度、CPU占用率、硬盘、内存、系统版本、设备ID等数据。
4.平台支持广域网终端远程实时控屏，可查看设备界面并远程操作，便于运维远程排查故障。
	个
	4
	软件和信息技术服务业

	（二）
	计算机教室
	
	
	
	
	

	4
	计算机教室
	终端管理软件
	1.管理平台提供基于WEB可视化界面进行管理，支持单台服务器实现VDI、IDV、VOI三种架构的统一纳管，既能充分利用服务器资源，又能实现不同场景下云桌面运行需求；在管理页面首页可查看VDI、IDV、VOI终端的使用情况。
2.支持管理页面首页可查看资源利用率、终端使用情况、用户使用情况等资源的可视化数据。
3.镜像管理：支持不同终端类型的镜像导入、删除和下载等操作。
4.终端分组：支持创建终端分组功能，实现对终端组内的终端进行独立管理和配置的功能，支持修改桌面主机名、支持按照终端序列号、MAC、IP等信息搜索终端。
5.终端多个镜像：终端开机后可以提供多种桌面应用环境给用户选择，也可以由管理员在服务器端指定教学桌面环境给特定的云终端。
6.终端升级：支持对多种架构终端进行单台或批量升级管理，升级时支持在线或离线模式，离线终端下次启动时自动升级。
	套
	204
	软件和信息技术服务业

	5
	计算机教室
	教学管理软件授权
	1.支持C/S架构的教学管理软件，教学软件包括教师端和学生端，并且教师端和学生端能够进行互动教学。
2.采用流媒体技术，实现教师机播放的视频同步广播到学生机，且达到流畅无延时，支持常见的媒体音视频格式。
3.软件融合教学与终端管理，可管控网络、配置参数、设置设备编号。
4.教学广播：教师画面直推学生端，无需虚拟机，支持单/分组/全体广播。
5.学生示范：指定学生机投屏授课，教师可全屏/窗口辅助操作。
6.支持离线授课，断网、服务器故障仍可正常投屏，保障教学不间断。
	套
	204
	软件和信息技术服务业

	6
	计算机教室
	学生终端
	1.CPU≥6核6线程，主频≥2.8GHZ。
2.内存≥8GB。
3.本地存储≥256GBSSD。
4.有线网络≥1个千兆网口。
5.USB接口：≥6个。
6.显示接口≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口。
7.出厂时预装桌面云虚拟化系统。
	台
	200
	工业

	7
	计算机教室
	教师终端
	1.CPU≥6核6线程，主频≥2.8GHZ。
2.内存≥16GB。
3.本地存储≥512GBSSD。
4.有线网络≥1个千兆网口。
5.USB接口：≥6个。
6.显示接口≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口。
7.出厂时预装桌面云虚拟化系统。
	台
	4
	工业

	8
	计算机教室
	平台管理服务器
	1.CPU≥10核，主频≥2.2GHz*1。
2.内存≥2*32G。
3.系统盘≥2*480GSSD。
4.数据盘≥2*4TSATA。
5.RAID卡：支持RAID0,1,5，6。
6.网卡≥1*双口千兆网卡。
7.出厂时预装操作系统。
	台
	4
	工业

	9
	计算机教室
	显示器
	1.屏幕尺寸≥23英寸，分辨率：≥1920*1080，接口：≥1*VGA、≥1*HDMI。
	台
	204
	工业

	10
	计算机教室
	键鼠套装
	1.USB键盘+USB光电鼠标。
	套
	204
	工业

	（三）
	常态录播（91间）
	
	
	
	

	11
	常态录播系统
	平台服务器
	1.CPU：≥2颗处理器，单颗处理器核数≥32，主频≥2.6GHz。
2.内存：配置≥128GDDR4RDIMM。
3.板载网络：配置≥4*1GE网口。
4.存储：配置≥1张磁盘阵列卡，支持RAID0/1/10，配置≥1块960GSSD硬盘，≥10块8TBSAS硬盘。
5.电源：支持热插拔，支持N+1冗余，电源额定功率≥900W；
6.风扇：≥3个热插拔的风扇。
	台
	1
	工业

	（四）
	标准化考场
（86间）
	
	
	
	

	【01】
	网上巡查系统
	
	
	
	
	

	12
	网上巡查系统
	46寸液晶拼接屏
	1.产品尺寸：≥46英寸；考场监控专用工业级拼接单元，含配套支架。
2.双边拼缝：≤3.5mm。
3.分辨率：≥1920*1080。
4.亮度：≥500cd/m²。
5.输入接口：VGA(D-Sub)*≥1、CVBS(BNC)*≥2、DVI-D*≥1、HDMI*≥1、RS232(RJ45)*≥1、USB（升级和多媒体）*≥1。
6.输出接口：CVBS(BNC)*≥2、RS232(RJ45)*≥1。
	套
	15
	工业

	13
	网上巡查系统
	UPS不间断供电系统
	1.主机功率≥10KVA，双变换纯在线单进单出高频主机。
2.输入电压：220V±25%，输入频率：50Hz±10%，满载输入功率因数：≥0.99；输出电压：220V±1%，输出频率：50Hz±0.2%；整机效率≥94%，输出功率因数≥0.9。
3.配套电池组、电池箱，背后时间不小于2小时。
	套
	1
	工业

	【02】
	侦测引导阻断作弊防控系统
	
	
	
	
	

	14
	侦测引导阻断作弊防控系统
	平台部署终端
	1.用于部署作弊防控系统数据库及管理平台，实现作弊防控系统相关功能；
2.CPU≥2颗，主频≥2.8GHz，内存≥8GB，硬盘≥1TB。
	台
	1
	工业

	【03】
	网络时钟系统
	
	
	
	
	

	15
	网络时钟系统
	平台部署终端
	1.用于部署网络时钟系统数据库及管理平台，实现网络时钟系统相关功能。
2.CPU≥2颗，主频≥2.8GHz，内存不低于8GB/DDR3/1600MHz，硬盘不低于1TB/SATA/2.5寸。
	台
	1
	工业

	【04】
	身份验证系统
	
	
	
	
	

	16
	身份验证系统
	系统部署终端
	1.用于部署身份验证系统数据库及管理平台，实现身份验证系统相关功能。
2.CPU≥2颗，主频≥2.8GHz，内存≥8GB，硬盘≥1TB。
	台
	1
	工业

	（五）
	AI人工智能创新教室
	
	
	
	
	

	17
	AI人工智能创新教室计算机教室
	AI超算服务器（硬件）
	1.CPU：≥8核，≥3.0HZ。
2.内存：≥32GB。
3.PCIeM.2硬盘：≥256GB。
4.第一组硬盘：≥1TBHD。
5.显卡：≥8G。
6.网卡：千兆网卡。
	套
	1
	工业

	（六）
	VR教室
	
	
	
	
	

	18
	VR教室
	智能显示终端
	1.屏幕尺寸：≥50英寸。
2.遥控类型：红外遥控。
3.语音输入：支持。
4.储存内存：≥16GB。
5.运行内存：≥2GB。
	台
	1
	工业

	19
	VR教室
	椅子
	1.座椅外形尺寸380×400×(400～460)mm（±5%）；椅架为椭圆冷轧钢管，椅脚50×25×1.4mm、靠背管与连接杆40×20×1.4mm、座板框30×15×1.5mm。
2.靠背尺寸425×245mm（±5%），采用全中空吹塑一体成型。
3.座板尺寸380×400mm（±5%），采用全中空吹塑一体成型。
4.配套一级PP防滑脚套：前脚套215×60×38mm、后脚套130×90×35mm（公差均±5%），内置防滑垫，弯管结构提升整体稳固性。
	张
	60
	工业

	（七）
	一卡通管理平台
	
	
	
	
	

	20
	一卡通管理平台
	一卡通应用管理服务器
	1.CPU：≥2颗，≥12核24进程，主频≥2.1GHz。
2.内存：≥4根2GB内存。
3.硬盘：≥2块480GSSD机械硬盘（系统盘），≥2块8TSATA硬盘（数据盘）。
4.RAID卡：≥4GB缓存。
5.网卡：≥2个10GE光口。
6.电源：配置≥2个热插拔冗余电源。
	台
	1
	工业

	21
	一卡通管理平台
	管理工作站
	1.配置≥1颗CPU，核心数≥6，主频≥2.5GHz。≥16G内存；≥240GSSD硬盘。
2.显示器≥23英寸，含键鼠及操作系统。
	台
	2
	工业

	（八）
	车辆出入控制系统
	
	
	
	
	

	【03】
	车辆出入控制系统
	出入口管理设备
	
	
	
	

	22
	车辆出入控制系统
	停车管理服务器
	1.CPU：≥2颗，≥12核24进程，CPU主频≥2.1GHz。
2.内存：≥2根16GB内存。
3.硬盘：≥2块480GSSD硬盘（系统盘），≥2块8TSATA7200转硬盘（数据盘）；
4.RAID卡：≥4GB缓存。
5.网卡：≥2个10GE光口。
6.电源：配置≥2个热插拔冗余电源。
	台
	1
	工业

	23
	车辆出入控制系统
	停车管理计算机
	1.CPU：≥6核，主频≥2.5GHz。
2.内存：≥1根8GB内存。
3.硬盘：≥256GSSD+≥1THDD7200转。
4.显卡：≥2G独显，视频输出接口≥2个。
5.显示器：≥23.8英寸，LED背光，屏幕比例16:9，分辨率≥1920x1080，刷新率60Hz，响应时间≤8ms，视频输入接口≤2个。
6.键鼠：配套键鼠套装。
	套
	1
	工业

	（九）
	艺术中心
	
	
	
	
	

	9.1
	艺术中心-多功能教室125座
	1间
	
	
	
	

	【01】
	艺术中心-多功能教室125座
	视频显示系统
	
	
	
	

	24
	艺术中心-多功能教室125座
	P2室内全彩屏
	1.像素点间距：≤2mm。
2.像素密度：≥250,000Dots/㎡。
3.模组尺寸：≥320*160mm。
4.刷新率：≥6000Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项。
6.封装方式：SMD表贴三合一，五面黑灯，表面不反光；整屏平整度≤0.05mm，模组平整度≤0.03mm；水平视角≥175°；垂直视角≥175°。
7.峰值功耗≤250W/m²；平均功耗≤100W/m²。
	平米
	8.3
	工业

	25
	艺术中心-多功能教室125座
	室内LED显示屏钢结构及包边
	1.采用国标镀锌钢材焊接，焊缝饱满，并做好防锈防腐处理。
2.包边材料为拉丝不锈钢，宽度≥5cm。
3.依据现场工程量而定制。
	平米
	8.3
	工业

	26
	艺术中心-多功能教室125座
	系统发送卡
	1.输入分辨率≥1920X1200@60Hz。
2.最大带载≥260万像素，≥4路千兆网口输出。
3.支持≥3路信号，输入：≥1xHDMI1.4，≥2xDVI。
4.支持单机或双机冗余备份，支持≥1路独立音频输入。
5.支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放，支持画面偏移。
6.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示。
	台
	1
	工业

	27
	艺术中心-多功能教室125座
	视频处理器（260万）
	1.输入分辨率≥1920X1080@60Hz。
2.最大带载≥260万像素，≥4路千兆网口输出。
3.支持≥5路信号输入:≥2xHDMI，≥1xDVI，≥1xVGA，≥1xCVBS，≥1路U盘输入。
4.支持≥1路独立音频输入，≥1路独立音频输出。
7.支持HDMI、U-DISK音频解析输出。
8.支持对视频信号任意切换，裁剪，缩放，支持画面偏移。
9.支持画面调整：对比度、饱和度、色度、亮度补偿，锐度调整。
10.支持有限转完全功能，支持发送/回读校正系数，高级修缝。
11.支持精确颜色管理，可调节显示屏色域，需对应型号接收卡支持。
12.支持低亮高灰，可有效保持低亮度下灰阶的完整显示。
13.支持≥16个场景保存和调用。
	台
	1
	工业

	28
	艺术中心-多功能教室125座
	PLC配电箱（10KW）
	1.带载：≥10KW配电柜。
2.输入电压：≥380V，输出电压：≥220V。
3.含智能配电管理软件，智能分步上电和断电等功能。
4.具有短路、过流、过压等各种保护功能。
	台
	1
	工业

	29
	艺术中心-多功能教室125座
	55英寸补充显示器
	1.≥55英寸，分辨率≥1920*1080。
	台
	2
	工业

	9.2
	艺术中心-多功能教室170座
	1间
	
	
	
	

	【01】
	艺术中心-多功能教室170座
	视频显示系统
	
	
	
	

	30
	艺术中心-多功能教室170座
	P1.86全彩LED显示屏
	1.像素点间距：≤1.86mm。
2.亮度（cd/㎡）：≥600。
3.模组尺寸为≥320*160mm。
4.刷新率：≥6000Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项。
6、封装方式：SMD表贴三合一，五面黑灯，表面不反光；整屏平整度≤0.05mm，模组平整度≤0.03mm；水平视角≥175°；垂直视角≥175°。
7、峰值功耗≤250W/m²；平均功耗≤100W/m²。
	平米
	13.82
	工业

	31
	艺术中心-多功能教室170座
	系统接收卡
	1.单卡输出RGB数据≥24组。
2.单卡输出RGB数组≥20组。
3.单卡输出串行数据≥64组。
4.单卡带载像素为≥256×226。
	张
	23
	工业

	32
	艺术中心-多功能教室170座
	开关电源
	1.输出功率：≥200WMAX。
2.泄漏电流：≤1mA(Vin230)。
3.工作温度：-30℃～60℃。
4.散热方式：自冷。
5.输入电压：AC200-240V,47-63Hz。
6.功率因数：≥0.50@230VAC。
7.保护功能：输入欠压，过载保护，短路保护。
	台
	47
	工业

	33
	艺术中心-多功能教室170座
	视频处理器
	1.整机最大带载：≥780万，最宽16384,最高8192。
2.最大输入分辨率：≥4096x2160@60Hz。
3.输入接口：≥1×HDMI2.0，≥1×DP1.2，≥4×HDMI1.4。
4.输出接口:≥12网口，支持独立音频，智能除湿，U盘播放。
	台
	1
	工业

	34
	艺术中心-多功能教室170座
	室内LED显示屏钢结构及包边
	1.采用国标镀锌钢材焊接，焊缝饱满，并做好防锈防腐处理。
2.包边材料为拉丝不锈钢，宽度≥5cm。
	㎡
	13.82
	工业

	35
	艺术中心-多功能教室170座
	PLC配电柜（10KW）
	1.配电柜内装有空气开关、交流接触器等，配电柜门上还装有旋钮开关和指示灯等。
2.具有短路保护，欠电压失电压保护，漏电保护功能；带载≥10KW。
	台
	1
	工业

	36
	艺术中心-多功能教室170座
	专用线材
	1.包括但不限于显示屏点亮所需的超五类非屏蔽4对双绞线、DVI视频线、屏内排线等。
	套
	1
	工业

	（十）
	报告厅865座
	
	
	
	
	

	【01】
	报告厅865座
	视频显示系统
	
	
	
	

	37
	报告厅865座
	P1.86室内全彩屏（主屏）※
	1.★像素点间距：≤1.86mm。
2.亮度（cd/㎡）：≥600。
3.模组尺寸为≥320*160mm。
4.刷新率：≥6000Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项。
5.封装方式：SMD表贴三合一，五面黑灯，表面不反光；整屏平整度≤0.05mm，模组平整度≤0.03mm；水平视角≥175°；垂直视角≥175°。
6.峰值功耗≤250W/m²；平均功耗≤100W/m²。
	平米
	58.98
	工业

	38
	报告厅865座
	P1.86室内全彩屏（副屏）
	1.★像素点间距：≤1.86mm。
2.亮度（cd/㎡）：≥600。
3.模组尺寸为≥320*160mm。
4.刷新率：≥6000Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项。
5.封装方式：SMD表贴三合一，五面黑灯，表面不反光；整屏平整度≤0.05mm，模组平整度≤0.03mm；水平视角≥175°；垂直视角≥175°。
7、峰值功耗≤250W/m²；平均功耗≤100W/m²。
	平米
	22.94
	工业

	39
	报告厅865座
	P3室内LED会标屏
	1.像素间距：≤3.076mm。
2.封装技术：铜线SMD三合一。
3.可视角度：水平≥160度，垂直≥140度。
4.白平衡亮度：≥500cd/㎡。
5.亮度均匀性：≥98%。
6.含屏幕钢结构包边等全套材料。
	平米
	6.08
	工业

	40
	报告厅865座
	室内LED显示屏钢结构及包边
	1.采用60*40*3或40*40*3或50*30*3国标镀锌钢材焊接，焊缝饱满，并做好防锈防腐处理。
2.边材料为拉丝不锈钢，宽度≥5cm。
	平米
	81.92
	工业

	41
	报告厅865座
	系统接收卡
	24组数据小接收卡：
1.单卡输出RGB数据≥24组。
2.单卡输出RGB数组≥20组。
3.单卡输出串行数据≥64组。
4.单卡带载像素≥256×226。
	台
	32
	工业

	42
	报告厅865座
	开关电源
	1.输出功率：≥200WMAX。
2.泄漏电流：≤1mA(Vin230)。
3.工作温度：-30℃～60℃。
4.散热方式：自冷。
5.输入电压：AC200～240V,47～63Hz。
6.功率因数：≥0.50@230VAC。
7.保护功能：输入欠压，过载保护，短路保护。
	台
	64
	工业

	43
	报告厅865座
	主屏视频处理器（1560万）
	1.输入接口不少于6路高清接口（至少包含1路DP），输出接口不少于24路网口。
2.最大带载不低于1560万像素。
3.具有个性化的画质缩放功能，三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。
4.多窗口显示，不少于6窗口任意布局。
5.场景预设最多可创建不少于10个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。
	台
	2
	工业

	44
	报告厅865座
	副屏视频处理器（650万）
	1.输入接口不少于3路高清接口（至少包含1路HDMI），输出接口不少于10路网口。
2.最大带载不低于650万像素。
3.可一键全屏缩放、支持输入源任意截取画质调整。
4.输入画质管理，包括亮度、对比度、饱和度和色度调整。
5.多场景保存和调用，不少于10个用户可自定义场景保存和调用热备份。
6.逐点亮色度校正对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。
	台
	2
	工业

	45
	报告厅865座
	PLC配电箱（60KW）
	1.带载：≥60KW配电箱。
2.输入电压：≥380V，输出电压：≥220V。
3.含智能配电管理软件，智能分步上电和断电等功能。
4.具有短路、过流、过压等各种保护功能。
	台
	1
	工业

	46
	报告厅865座
	PLC配电箱（20KW）
	1.带载：≥20KW配电柜。
2.输入电压：≥380V，输出电压：≥220V。
3.含智能配电管理软件，智能分步上电和断电等功能。
4.具有短路、过流、过压等各种保护功能。
	台
	2
	工业

	（十一）
	风雨操场
	
	
	
	
	

	【01】
	风雨操场
	视频显示系统
	
	
	
	

	47
	风雨操场
	P2.5室内全彩屏
	1.像素点间距：≤2.5mm。
2.像素密度：≥160,000Dots/㎡。
3.模组尺寸为≥320*160mm。
4.刷新率：≥6000Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项。
5.像素构成：1R、1G、1B；驱动方式：恒流驱动；控制方式：同步控制系统；维护方式：前后双向维护。
6.封装方式：SMD表贴三合一，五面黑灯，表面不反光；整屏平整度≤0.05mm，模组平整度≤0.03mm；水平视角≥175°；垂直视角≥175°。
7.灰度等级≥16bit，可达65536级；白平衡亮度：≥550cd/㎡；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性≥99.5%；对比度≥11000：1；反光率：≤1%。
8.峰值功耗≤250W/m²；平均功耗≤100W/m²。
	平米
	23.1
	工业

	48
	风雨操场
	室内LED显示屏钢结构及包边
	1.采用国标镀锌钢材焊接，焊缝饱满，并做好防锈防腐处理；
2.包边材料为拉丝不锈钢，宽度≥5cm；
	平米
	23.1
	工业

	49
	风雨操场
	系统发送卡
	1.最大1920X1200@60Hz输入分辨率。
2.最大带载≥260万像素，≥4路千兆网口输出。
3.最宽4096像素点或最高2560像素点。
4.支持≥3路信号输入:≥1xHDMI1.4，≥2xDVI。
5.支持单机或双机冗余备份。
6.支持≥1路独立音频输入。
7.支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放，支持画面偏移。
8.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示。
	台
	1
	工业

	50
	风雨操场
	视频处理器（650万）
	1.最大1920X1200@60Hz输入分辨率。
2.最大带载≥650万像素，≥12路千兆网口输出。
3.最宽8192像素点或最高4096像素点。
4.支持≥4路信号输入:≥3xHDMI1.4，≥1xDVI。
5.支持单机或双机冗余备份。
6.支持≥1路独立音频输入，1路独立音频输出。
7.支持≥3画面显示，位置、大小可自由调节。
8.支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放。
9.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示。
	台
	1
	工业

	51
	风雨操场
	PLC配电箱（15KW）
	1.带载：≥15KW配电柜。
2.输入电压：≥380V，输出电压：≥220V。
3.含智能配电管理软件，智能分步上电和断电等功能。
4.具有短路、过流、过压等各种保护功能。
	台
	1
	工业

	【02】
	风雨操场
	拾音及扩声系统
	
	
	
	

	52
	风雨操场
	管理工作站
	1.CPU：主频不低于3.0Ghz；
2.内存：≥16GBDDR4-3200；
3.硬盘：≥256M.2固态硬盘；
4.声卡：高清音频声卡；网卡：千兆网卡；
5.端口及插槽：≥8个USB接口，其中不少于1个USBType-C接口，≥1个HDMI接口，≥1个DP接口；
6.显卡：集成显卡显卡；
7.电源：≥500W高效电源；
8.输入设备：USB接口抗菌键盘鼠标；
9.显示器：≥23.8英寸显示器，分辨率不低于1920*1080。
	台
	1
	工业

	【03】
	风雨操场
	篮球计时记分系统
	
	
	
	

	53
	风雨操场
	记分工作站(笔记本)
	≥4核，≥1.6GHz，≥8G，≥500G，≥2G独显
	台
	1
	工业

	（十二）
	教学实验楼B多功能室
	2间
	
	
	
	

	【01】
	教学实验楼B-152人多功能教室
	视频显示系统
	
	
	
	

	54
	教学实验楼B-152人多功能教室
	P2室内全彩屏
	1.像素点间距：≤2mm。
2.像素密度：≥250,000Dots/㎡。
3.模组尺寸为≥320*160mm。
4.刷新率：≥6000Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项。
5.封装方式：SMD表贴三合一，五面黑灯，表面不反光；整屏平整度≤0.05mm，模组平整度≤0.03mm；水平视角≥175°；垂直视角≥175°。
6.峰值功耗≤250W/m²；平均功耗≤100W/m²。
	平米
	16.6
	工业

	55
	教学实验楼B-152人多功能教室
	室内LED显示屏钢结构及包边
	1.采用国标镀锌钢材焊接，焊缝饱满，并做好防锈防腐处理。
2.包边材料为拉丝不锈钢，宽度≥5cm。
	平米
	16.6
	工业

	56
	教学实验楼B-152人多功能教室
	系统发送卡
	1.最大1920X1200@60Hz输入分辨率。
2.最大带载≥260万像素，≥4路千兆网口输出。
3.最宽4096像素点或最高2560像素点。
4.支持≥3路信号输入:≥1xHDMI1.4，≥2xDVI。
5.支持单机或双机冗余备份。
6.支持≥1路独立音频输入。
7.支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放，支持画面偏移。
8.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示。
	台
	2
	工业

	57
	教学实验楼B-152人多功能教室
	视频处理器（260万）
	1.最大1920X1080@60Hz输入分辨率。
2.最大带载≥260万像素，≥4路千兆网口输出。
3.最宽3840像素点或最高2000像素点。
4.支持≥5路信号输入:≥2xHDMI1.4，≥1xDVI，≥1xVGA，≥1xCVBS，≥1路U盘输入。
5.支持网口备份。
6.支持≥1路独立音频输入，1路独立音频输出。
7.支持HDMI、U-DISK音频解析输出。
8.支持对视频信号任意切换，裁剪，缩放，支持画面偏移。
9.支持画面调整：对比度、饱和度、色度、亮度补偿，锐度调整。
10.支持有限转完全功能，支持发送/回读校正系数，高级修缝。
11.支持精确颜色管理，可调节显示屏色域，需对应型号接收卡支持。
12.支持低亮高灰，可有效保持低亮度下灰阶的完整显示。
13.支持≥16个场景保存和调用。
	台
	2
	工业

	58
	教学实验楼B-152人多功能教室
	PLC配电箱（10KW）
	1.带载：≥10KW配电柜。
2.输入电压：≥380V，输出电压：≥220V。
3.含智能配电管理软件，智能分步上电和断电等功能。
4.具有短路、过流、过压等各种保护功能。
	台
	2
	工业

	59
	教学实验楼B-152人多功能教室
	55寸补充显示器
	1.≥55英寸，≥1080P。
	台
	4
	工业

	（十三）
	行政楼会议室
	
	
	
	
	

	13.1
	行政楼一层会议室
	1间
	
	
	
	

	【01】
	行政楼一层会议室
	视频显示系统
	
	
	
	

	60
	行政楼一层会议室
	86寸智慧屏
	1.≥86寸4K超高清显示屏、亮度≥400cd/m2、色彩覆盖度≥90%NTSC、零点贴合，触摸响应时间≤5ms、触摸高度≤1.5mm，书写无延迟。
2.搭配≥4G内存+32G存储，≥8核CPU，≥8核GPU，运行流畅。
3.采用双WiFi模组，并支持2.4G、5G双频wifi极大提升网络信号稳定性；蓝牙Bluetooth5.2，WIFi与蓝牙无线模组应支持模组可快拆方式。
4.支设备自带≥6阵列麦克风、≥12米拾音、前置≥60W全功能Type-C、内置2.1声道扬声器（2*≥15W喇叭+≥16W低音炮），支持硬件防蓝光。
	套
	1
	工业

	61
	行政楼一层会议室
	移动支架
	1.高度可调，360°旋转静音万向轮推拉。
2.适用尺寸：55/65/75/86。
3.承重≥100KG。
	套
	1
	工业

	62
	行政楼一层会议室
	ops电脑模块
	1.CPU：≥1单颗处理器。
2.内存：≥8G+256GSSD。
3.网络：内置蓝牙模块，双频WiFi天线，无线网卡。
4.接口：RJ45≥1，USB3.0≥3，USB2.0≥3，HDMI≥1，DP≥1。
	套
	1
	工业

	13.2
	行政楼二层会议室
	1间
	
	
	
	

	【01】
	行政楼二层会议室
	视频显示系统
	
	
	
	

	63
	行政楼二层会议室
	激光投影机
	1.≥6000流明激光投影机，分辨率不低于1920*1200，输入接口不少于HDMI*2、HDBaseT*1。
	台
	1
	工业

	13.3
	行政楼三层会议室
	1间
	
	
	
	

	【01】
	行政楼三层会议室
	视频显示系统
	
	
	
	

	64
	行政楼三层会议室
	LED会议一体机
	1. 显示尺寸：≥3600mm×2025mm，模组尺寸：≥300*168.75mm（±10）；显示区域对角线尺寸：≥163英寸。
2.像素间距：≤1.875mm，整屏分辨率：≥1920*1080，采用GOB镀膜技术。
3.像素结构：1R1G1B表贴三合一LED，横向纵向绝对等点间距线性排列，黑色灯珠，表面磨砂不反光处理。
4.箱体/模组间隙≤0.05mm，箱体/模组平整度≤0.05mm；支持模组级的LED灯防撞保护装置，符合
GB/T20138-2023/IEC62262:2021要求。
5.白平衡亮度：≥450cd/m²，支持0-800cd/m²可调，发光点中心距偏差≤1%，亮度均匀性≥99.50%，具有手动、自动、客户端软件等亮度调节方式；色域≥120%NTSC；对比度：≥8000:1。
6.灰度等级：14bit，支持0-255级灰度调节；可视角度（水平/垂直）：≥175°/≥175°。
7.刷新频率：≥3840Hz，换帧频率：50＆60Hz。
8.峰值功耗：≤370W/m²，平均功耗：≤125W/m²；工作时间：7×24小时连续工作无故障；平均无故障工作时间MTBF≥10万小时；平均故障恢复时间MTTR≤2min；供电要求：AC100～240V±10V,50/60Hz。
9.色温：标准8000±5%,支持1000K～12000K(可调),调节步长100K；色温8000K时，色坐标(x=0.295,y=0.305)偏差范围在±0.02内；单点亮色度校正：有。
10.箱体材质为压铸铝材质，均为一次性整体压铸成型，采用高精度CNC加工技术。后盖免工具拆卸，可前、后维护，无风扇自然散热结构，超静音设计。
11.内置电脑模块
（1）为了保障后期电脑模块的售后便捷性，要求插拔式电脑模块采用标准80针接口连接；
（2）处理器：≥8核心12线程；内存：8G或以上；硬盘：256 G或以上；
（3）内置IEEE 802.11n标准WiFi；内置千兆网卡；
（4）独立非外扩展USB接口：≥6个；
（5）HDMI视频输出接口：≥1个。
	台
	1
	工业

	（十四）
	信息发布系统
	
	
	
	
	

	14.1
	信息发布平台
	
	
	
	
	

	65
	信息发布系统
	信息发布系统管理计算机
	1.CPU：≥6核，主频≥2.5GHz
2.内存：≥1根DDR48GB3200MHZ内存
3.硬盘：≥256GSSD+≥1THDD7200转硬盘：
4.显卡：≥2G独显，视频输出接口2个；
5.显示器：≥23.8英寸，LED背光，屏幕比例16:9，分辨率≥1920x1080，刷新率≥60Hz，响应时间≤8ms，亮度≥250cd/m²，视频输入接口不少于2个。
	套
	1
	工业

	66
	信息发布系统
	信息发布系统服务器
	1.CPU：≥2块，≥12核24进程，CPU主频≥2.1GHz。
2.内存：≥2根DDR416GB3200GHz内存。
3.硬盘：≥2块480GSSD机械硬盘（系统盘），≥2块8TSATA7200转硬盘（数据盘）。
4.RAID卡：≥4GB缓存。
5.网卡：≥2个10GE光口。
6.电源：配置≥2个热插拔冗余电源。
	套
	1
	工业

	14.2
	教学楼A大厅显示屏
	
	
	
	
	

	67
	信息发布系统
	P2室内全彩屏
	1.像素点间距：≤2mm。
2.像素密度：≥250,000Dots/㎡。
3.模组尺寸为≥320*160mm。
4.刷新率：≥6000Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项。
5.封装方式：SMD表贴三合一，五面黑灯，表面不反光；整屏平整度≤0.05mm，模组平整度≤0.03mm；水平视角≥175°；垂直视角≥175°。
6.峰值功耗≤250W/m²；平均功耗≤100W/m²。
	平米
	9.984
	工业

	68
	信息发布系统
	室内LED显示屏钢结构及包边
	1.采用国标镀锌钢材焊接，焊缝饱满，并做好防锈防腐处理。
2.包边材料为拉丝不锈钢，宽度≥5cm。
	平米
	9.984
	工业

	69
	信息发布系统
	系统发送卡
	1.最大1920X1200@60Hz输入分辨率。
2.最大带载≥260万像素，≥4路千兆网口输出。
3.最宽4096像素点或最高2560像素点。
4.支持≥3路信号输入:≥1xHDMI1.4，≥2xDVI。
5.支持单机或双机冗余备份。
6.支持≥1路独立音频输入。
7.支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放，支持画面偏移。
8.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示。
	台
	1
	工业

	70
	信息发布系统
	视频处理器（260万）
	1.最大1920X1080@60Hz输入分辨率。
2.最大带载≥260万像素，≥4路千兆网口输出。
3.最宽3840像素点或最高2000像素点。
4.支持≥5路信号输入:2xHDMI1.4，1xDVI，1xVGA，1xCVBS，1路U盘输入。
5.支持网口备份。
6.支持≥1路独立音频输入，≥1路独立音频输出。
7.支持HDMI、U-DISK音频解析输出。
8.支持对视频信号任意切换，裁剪，缩放，支持画面偏移。
9.支持画面调整：对比度、饱和度、色度、亮度补偿，锐度调整。
10.支持有限转完全功能，支持发送/回读校正系数，高级修缝。
11.支持精确颜色管理，可调节显示屏色域，需对应型号接收卡支持。
12.支持低亮高灰，可有效保持低亮度下灰阶的完整显示。
13.支持≥16个场景保存和调用
	台
	1
	工业

	71
	信息发布系统
	PLC配电箱（10KW）
	1.带载：≥10KW配电柜。
2.输入电压：≥380V，输出电压：≥220V。
3.含智能配电管理软件，智能分步上电和断电等功能。
4.具有短路、过流、过压等各种保护功能。
	台
	1
	工业

	14.3
	教学楼B大厅显示屏
	
	
	
	
	

	72
	信息发布系统
	P2室内全彩屏
	1.像素点间距：≤2mm。
2.像素密度：≥250,000Dots/㎡。
3.为了提高整屏安装的平整度和安装效率，采用模组尺寸为≥320*160mm。
4.刷新率：≥6000Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项。
5.封装方式：SMD表贴三合一，五面黑灯，表面不反光；整屏平整度≤0.05mm，模组平整度≤0.03mm；水平视角≥175°；垂直视角≥175°。
6.峰值功耗≤250W/m²；平均功耗≤100W/m。
	平米
	9.984
	工业

	73
	信息发布系统
	室内LED显示屏钢结构及包边
	1.采用国标镀锌钢材焊接，焊缝饱满，并做好防锈防腐处理。
2.包边材料为拉丝不锈钢，宽度≥5cm。
	平米
	9.984
	工业

	74
	信息发布系统
	系统发送卡
	1.最大≥1920X1200@60Hz输入分辨率。
2.最大带载≥260万像素，≥4路千兆网口输出。
3.最宽≥4096像素点或最高≥2560像素点。
4.支持≥3路信号输入:≥1xHDMI1.4，≥2xDVI。
5.支持单机或双机冗余备份。
6.支持≥1路独立音频输入。
7.支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放，支持画面偏移。
8.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示。
	台
	1
	工业

	75
	信息发布系统
	视频处理器（260万）
	1.最大≥1920X1080@60Hz输入分辨率。
2.最大带载≥260万像素，≥4路千兆网口输出。
3.最宽≥3840像素点或最高≥2000像素点。
4.支持≥5路信号输入:≥2xHDMI1.4，≥1xDVI，≥1xVGA，≥1xCVBS，≥1路U盘输入。
5.支持网口备份。
6.支持≥1路独立音频输入，1路独立音频输出。
7.支持HDMI、U-DISK音频解析输出。
8.支持对视频信号任意切换，裁剪，缩放，支持画面偏移。
9.支持画面调整：对比度、饱和度、色度、亮度补偿，锐度调整。
10.支持有限转完全功能，支持发送/回读校正系数，高级修缝。
11.支持精确颜色管理，可调节显示屏色域，需对应型号接收卡支持。
12.支持低亮高灰，可有效保持低亮度下灰阶的完整显示。
13.支持≥16个场景保存和调用。
	台
	1
	工业

	76
	信息发布系统
	PLC配电箱（10KW）
	1.带载：≥10KW配电柜。
2.输入电压：≥380V，输出电压：≥220V。
3.含智能配电管理软件，智能分步上电和断电等功能。
4.具有短路、过流、过压等各种保护功能。
	台
	1
	工业

	14.4
	教学楼C大厅显示屏
	
	
	
	
	

	77
	信息发布系统
	P2室内全彩屏
	1.像素点间距：≤2mm。
2.像素密度：≥250,000Dots/㎡。
3.为了提高整屏安装的平整度和安装效率，采用模组尺寸为≥320*160mm。
4.刷新率：≥6000Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项。
5.封装方式：SMD表贴三合一，五面黑灯，表面不反光；整屏平整度≤0.05mm，模组平整度≤0.03mm；水平视角≥175°；垂直视角≥175°。
6.峰值功耗≤250W/m²；平均功耗≤100W/m²。
	平米
	9.984
	工业

	78
	信息发布系统
	室内LED显示屏钢结构及包边
	1.采用国标镀锌钢材焊接，焊缝饱满，并做好防锈防腐处理。
2.包边材料为拉丝不锈钢，宽度≥5cm。
	平米
	9.984
	工业

	79
	信息发布系统
	系统发送卡
	1.最大≥1920X1200@60Hz输入分辨率。
2.最大带载≥260万像素，≥4路千兆网口输出。
3.最宽≥4096像素点或最高≥2560像素点。
4.支持≥3路信号输入:≥1xHDMI1.4，≥2xDVI。
5.支持单机或双机冗余备份
6.支持≥1路独立音频输入
7.支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放，支持画面偏移
8.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示
	台
	1
	工业

	80
	信息发布系统
	视频处理器（260万）
	1.最大≥1920X1080@60Hz输入分辨率。
2.最大带载≥260万像素，≥4路千兆网口输出。
3.最宽≥3840像素点或最高≥2000像素点。
4.支持≥5路信号输入:≥2xHDMI1.4，≥1xDVI，≥1xVGA，≥1xCVBS，≥1路U盘输入。
5.支持网口备份。
6.支持≥1路独立音频输入，1路独立音频输出。
7.支持HDMI、U-DISK音频解析输出。
8.支持对视频信号任意切换，裁剪，缩放，支持画面偏移。
9.支持画面调整：对比度、饱和度、色度、亮度补偿，锐度调整。
10.支持有限转完全功能，支持发送/回读校正系数，高级修缝。
11.支持精确颜色管理，可调节显示屏色域，需对应型号接收卡支持。
12.支持低亮高灰，可有效保持低亮度下灰阶的完整显示。
13.支持≥16个场景保存和调用。
	台
	1
	工业

	81
	信息发布系统
	PLC配电箱（10KW）
	1.带载：≥10KW配电柜。
2.输入电压：≥380V，输出电压：≥220V。
3.含智能配电管理软件，智能分步上电和断电等功能。
4.具有短路、过流、过压等各种保护功能。
	台
	1
	工业

	14.5
	图书馆大厅显示屏
	
	
	
	
	

	82
	信息发布系统
	P1.5室内全彩屏
	1.像素点间距：≤1.5mm。
2.像素密度：≥422,500Dots/㎡。
3.为了提高整屏安装的平整度和安装效率，采用模组尺寸为≥320*160mm。
4.刷新率：≥6000Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项。
5.封装方式：SMD表贴三合一，五面黑灯，表面不反光；整屏平整度≤0.05mm，模组平整度≤0.03mm；水平视角≥175°；垂直视角≥175°。
6.峰值功耗≤250W/m²；平均功耗≤100W/m²。
	平米
	6.7584
	工业

	83
	信息发布系统
	室内LED显示屏钢结构及包边
	1.采用国标镀锌钢材焊接，焊缝饱满，并做好防锈防腐处理。
2.包边材料为拉丝不锈钢，宽度≥5cm。
3.依据现场工程量而定制。
	平米
	6.7584
	工业

	84
	信息发布系统
	系统发送卡
	1.最大≥1920X1200@60Hz输入分辨率。
2.最大带载≥260万像素，≥4路千兆网口输出。
3.最宽≥4096像素点或最高≥2560像素点。
4.支持≥3路信号输入:≥1xHDMI1.4，≥2xDVI。
5.支持单机或双机冗余备份。
6.支持≥1路独立音频输入。
7.支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放，支持画面偏移。
8.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示。
	台
	4
	工业

	85
	信息发布系统
	视频处理器
	1.最大≥1920X1200@60Hz输入分辨率。
2.最大带载≥780万像素，≥12路千兆网口输出。
3.最宽≥8192像素点或最高4096像素点。
4.支持≥4路信号输入:≥3xHDMI1.4，≥1xDVI。
5.支持单机或双机冗余备份。
6.支持≥1路独立音频输入，≥1路独立音频输出。
7.支持≥3画面显示，位置、大小可自由调节。
8.支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放。
9.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示。
	台
	1
	工业

	86
	信息发布系统
	PLC配电箱（10KW）
	1.带载：≥10KW配电柜。
2.输入电压：≥380V，输出电压：≥220V。
3.含智能配电管理软件，智能分步上电和断电等功能。
4.具有短路、过流、过压等各种保护功能。
	台
	1
	工业

	14.6
	体育场看台显示屏
	
	
	
	
	

	87
	信息发布系统
	P4室外全彩屏
	1.像素点间距：≤4mm。
2.单元板分辨率：≥2048Dots刷新率：≥3840Hz。
3.封装方式：SMD表贴三合一，铜线封装。
4.白平衡亮度：0～6000cd/㎡可调，亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能，亮度均匀性≥98%。
5.色温800K-18000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K。
6.对比度≥9500：1；水平视角≥170°；垂直视角≥170°。
7、供电电源：峰值功耗≤550W/m²；平均功耗≤150W/m²。
	平米
	74.25
	工业

	88
	信息发布系统
	室外LED显示屏钢结构及包边
	1.采用国标镀锌钢材焊接，焊缝饱满，并做好防锈防腐处理。
2.室外大屏钢结构加固。
3.包边材料为拉丝不锈钢，宽度≥5cm。
	平米
	74.25
	工业

	89
	信息发布系统
	系统发送卡
	1.最大≥1920X1200@60Hz输入分辨率。
2.最大带载≥260万像素，≥4路千兆网口输出。
3.最宽≥4096像素点或最高≥2560像素点。
4.支持≥3路信号输入:≥1xHDMI1.4，≥2xDVI。
5.支持单机或双机冗余备份
6.支持≥1路独立音频输入
7.支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放，支持画面偏移
8.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示
	台
	4
	工业

	90
	信息发布系统
	视频处理器
	1.最大≥1920X1200@60Hz输入分辨率。
2.最大带载≥780万像素，≥12路千兆网口输出。
3.最宽≥8192像素点或最高≥4096像素点。
4.支持≥4路信号输入:≥3xHDMI1.4，≥1xDVI。
5.支持单机或双机冗余备份。
6.支持≥1路独立音频输入，≥1路独立音频输出。
7.支持≥3画面显示，位置、大小可自由调节。
8.支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放。
9.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示。
	台
	1
	工业

	91
	信息发布系统
	PLC配电箱（50KW）
	1.带载：≥50KW配电柜。
2.输入电压：≥380V，输出电压：≥220V。
3.含智能配电管理软件，智能分步上电和断电等功能。
4.具有短路、过流、过压等各种保护功能。
	台
	1
	工业

	（十五）
	电动伸缩门及电动升降桩
	
	
	
	
	

	92
	电动伸缩门及电动升降桩
	防冲撞系统管理终端
	1.CPU：≥6核12线程，基本频率≥2.50GHz；
2.内存：≥8GB3200MHZ内存。
3.硬盘：≥256GSSD+≥1THDD7200转硬盘：
4.显卡：≥2G独显，视频输出接口2个；
5.显示器：≥23.8英寸，LED背光，屏幕比例16:9，分辨率≥1920x1080，刷新率≥60Hz，响应时间≤8ms，亮度≥250cd/m2，视频输入接口不少于2个。
6.键鼠：配套键鼠套装；
	套
	1
	工业

	（十六）
	防霸凌系统
	
	
	
	
	

	93
	防霸凌系统
	防霸凌管理计算机
	1.CPU：≥6核12线程，基本频率≥2.50GHz；
2.内存：≥8GB3200MHZ内存。
3.硬盘：≥256GSSD+≥1THDD7200转；
4.显卡：≥2G独显，视频输出接口≥2个；
5.显示器：≥23.8英寸，LED背光，屏幕比例16:9，分辨率≥1920x1080，刷新率≥60Hz，响应时间≤8ms，亮度≥250cd/m2，视频输入接口不少于2个。
6.键鼠：配套键鼠套装。
	套
	1
	工业

	（十七）
	建筑数字管理平台
	
	
	
	
	

	【1】
	建筑数字管理平台
	系统对接及配套
	
	
	
	

	94
	建筑数字管理平台
	物理机服务器
	1.CPU：不少于2颗CPU处理器，单颗8核16线程或以上。
2.内存：128GB内存或以上。
3.硬盘：16TB或以上。
4.网卡：不少于2个千兆电接口。
5.电源：至少2块冗余电源，并提供配套的电源连接线。
6.风扇：配置冗余风扇。
	套
	1
	工业

	95
	建筑数字管理平台
	配套服务器操作系统
	国产正版操作系统
	套
	1
	软件和信息技术服务业

	（十八）
	建筑可视化三维建模
	
	
	
	
	

	96
	建筑可视化三维建模
	渲染服务器
	1.CPU：≥2块，≥12核24进程，CPU主频≥2.1GHz，三级缓存≥18MB。
2.内存：≥4根DDR432GB3200GHz内存。
3.硬盘：≥2块480GSSD机械硬盘（系统盘），2块8TSATA7200转硬盘（数据盘）。
4.RAID卡：≥4GB缓存，支持R0、1、5、6、10、50、60。
5.网卡：≥2个10GE光口。
6.GPU：≥2张，性能≥8GBGDDR6显存，≥128bit位宽，≥带宽272GB/s，≥24MB二级缓存。
7.电源：配置≥2个热插拔冗余电源。
	台
	2
	工业


五、交货时间与地址
1、合同履行期限：合同签订后三年内分批次进行供货，每次接到采购人通知后20日内，根据采购人需求，将货物交付到山西大学附属中学晋源学校内采购人指定地点。
2、交货地址：山西大学附属中学晋源学校
六、质保、售后服务及培训要求
1.质保期
质保期三年。
自验收合格之日算起。（相关技术要求中有其他规定的，以相关技术要求中的规定为准）。在质保期内所有服务及配件全部包含在中标金额内（如提供上门维修、所有零配件更换、现场应急支援、技术咨询服务等服务），质保期满后，按优惠价格为用户提供备品备件。
2.售后服务
2.1.提供本项目售后服务总负责人的姓名、职务、详细的地址和联系方式。
2.2具备稳定的技术支持团队，具备开展项目实施和技术支持，现场技术支援的能力，提供技术团队人员配置情况的清单。
2.3提供售后保障措施。（故障应急响应速度、售后服务体系、售后服务响应机制。）
（1）质保期（验收合格之日起计算）三年内免费保修（人为因素除外），即质保期内对所有货物进行免费无偿维护服务，如果出现非人为因素的质量问题，免费予以维护。
（2）服务响应时间,提供7X24技术支持，在接到客户要求维护的通知后，由专业人员2小时内响应，24小时内提出具体解决方案，48小时内专业技术人员上门现场解决，使设备尽快恢复正常。
3.培训要求
提供不少于5个工作日的系统培训，包括操作使用、注意事项和相关理论知识，结构介绍、日常维护等，要求培训形式灵活，达到用户基本掌握设备和软件的使用方法为标准。
七、验收标准
1、符合《中华人民共和国政府采购法》41条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》45条、财库〔2016〕205号文件规定的验收标准。
2、验收由采购人组织进行，必要时可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，采购人验收中标人所交的货物后要制作填写“合同履约情况验收报告”。验收结果须双方共同确认。
3、依据招标文件、投标文件、采购合同、设备装箱单及其他承诺等材料，对所有的货物进行验收。如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，中标人需进行补货、更换货物，由此产生的有关费用由中标人承担。
4、交货时中标人就所投产品提供生产厂家完整的资料，包括完整的使用和维修手册、产品说明书等，同时采购人有权要求中标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如中标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人的合法权益，中标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。
5、中标人所供商品包装需符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装需符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。必要时采购人可要求中标人提供商品包装、快递包装的检测报告。
6、中标人交付产品中的软件应无知识产权纠纷，若出现知识产权纠纷等法律问题，由中标人自行承担。
八、付款方式
货物交付到现场，安装调试完且验收合格后，中标人须提供正规的增值税发票，采购人根据实际供货数量支付100%的合同相应款项。履约保证金：无
九、业务咨询人、联系电话、地址
采购人名称：太原市晋源区教育体育局
业务咨询人：程老师
联系电话：18535141818
地址：太原市晋源区景明北路7号
注：采购需求中标注“※”号的为核心产品，标注“★”项内容为不允许负偏离的实质性要求和条件。



第五部分 资格审查内容及标准
[bookmark: _Toc400718590]
1.资格审查依据
1.1资格审查人员依据政府采购相关法律法规、招标文件的有关规定以及投标人提交的投标文件（资格审查部分）对投标人资格进行审查。
2.资格审查原则
2.1资格审查人员应本着“客观、公正”的原则，独立履行审查职责，对存在争议的事项，采取“少数服从多数”。
3.资格审查人员应履行职责
3.1资格审查人员根据原始审查记录和审查结果，编写《投标人资格审查情况报告》并签字确认，并对审查意见承担法律责任。
3.2资格审查人员对投标人不通过资格审查的原因，以书面形式签署个人理由，并告知投标人未通过资格审查的原因。
4.资格审查结果
4.1通过资格审查的投标人的投标文件，将进入下一步的符合性审查。
5.资格审查过程的保密
5.1资格审查人员对资格审查情况以及在审查过程中获悉的国家秘密、商业秘密等负有保密责任，均不得向投标人或其他无关人员透露。
6.资格审查内容及标准
	序号
	审查内容
	标  准

	1
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	按照“第八部分 投标文件内容中《供应商信用承诺书》要求及格式”要求进行编制。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	按照“第八部分 投标文件内容中《供应商信用承诺书》要求及格式”要求进行编制。

	3
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 
	按照“第八部分 投标文件内容中《供应商信用承诺书》要求及格式”要求进行编制。

	4
	参加本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	按照“第八部分 投标文件内容中《供应商信用承诺书》要求及格式”要求进行编制。

	5
	具有独立承担民事责任的能力 
	按照“第八部分 投标文件内容中《供应商信用承诺书》要求及格式”要求进行编制。

	6
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	供应商若为中小企业，请根据要求单独上传《中小企业声明函》。格式以招标文件要求为准。
注：如供应商为监狱企业、福利企业，视同小微企业，请按照“第八部分 投标文件内容要求及格式”编制《属于监狱企业的证明文件》、《残疾人福利性单位声明函》。

	7
	投标人保证函
	按照“第八部分 投标文件内容要求及格式”要求进行编制。

	8
	反商业贿赂承诺书
	按照“第八部分 投标文件内容要求及格式”要求进行编制。

	9
	法定代表人资格证明文件
	投标人的法定代表人参加本项目投标时应提供法定代表人资格证明文件，并按照“第八部分 投标文件内容要求及格式”要求进行编制。

	10
	法定代表人授权委托书
	投标人的非法定代表人参加本项目投标时应提供授权委托书，并按照“第八部分 投标文件内容要求及格式”要求进行编制。

	11
	具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料
	所属行业相关法律、法规等对生产或经营该投标产品有特殊资格、证照等规定的，投标人应主动提供其相关证明材料。

	12
	特定资格要求
	无

	13
	投标人对《合同文本》
签署意见
	按照“第八部分 投标文件内容要求及格式”要求进行编制。

	14
	联合协议
（如涉及）
	如接受联合体投标，以联合体形式参与本项目投标的，应按照“第八部分 投标文件内容要求及格式”提供《联合协议》；联合体各方应按要求提供资格审查内容的相关资料。非联合体形式参与本项目投标的，不需提供。

	15
	投标文件
（资格审查部分）编制
	投标文件（资格审查部分）按照招标文件规定编写、签章等。

	16
	信用记录查询
（资格审查人员查询存档，投标人不需提供资料）
	按照“第二部分 投标人须知前附表 信用记录查询”要求查询、审查、存档。

	[bookmark: _Toc28161]17
	商品包装和快递包装承诺（如涉及）
	按照“第八部分 投标文件内容要求及格式”格式要求进行编制。
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第六部分 评标方法和评标标准

1. 采购人对项目背景和采购需求的说明内容及要求
1.1采购人在评标前说明项目背景和采购需求时，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不
得超出招标文件所述范围。
1.2说明内容应当提交书面材料，并存档。
2. 评标范围
2.1评标委员会仅对符合资格的投标人的投标文件（商务技术部分）进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
3. 评标原则
3.1评标委员会要遵循“公平、公正、科学和择优”的原则，独立履行评审职责，对存在争议的事项，采取“少数服从多数”进行认定。
4. 评标依据
4.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件（商务技术部分）进行商务和技术评估，综合比较与评价。
4.2评标委员会只根据投标文件（商务技术部分）本身的内容来判定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。
5. 评标方法
5.1本项目采用综合评分法。
5.2综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标（候选）人的评标方法。
6. 投标文件（商务技术部分）的澄清
6.1投标文件（商务技术部分）中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，以书面形式通知该投标人。
6.2投标人的澄清、说明应当采用书面形式,并不得超出投标文件（商务技术部分）的范围或者改变投标文件（商务技术部分）的实质性内容。  
6.3评标委员会要求投标人澄清的事项，投标人应由法定代表人或其全权代理人在规定时间内向评标委员会做出书面答复，并由法定代表人或其全权代理人签字（或加盖投标人公章），否则视为自动放弃。
6.4评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。
7. 评审事项处理原则
7.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 
7.2非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按7.1规定处理（核心产品为“第四部分 采购需求”中标注“※”项）。
7.3采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标查程序：
7.3.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
7.3.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
7.3.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
7.3.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第7.3.1项至第7.3.3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
7.4评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第7.3.1项至第7.3.4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间不少于30分钟。其中，属于第7.3.3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
7.5评标委员会有权判定不同投标人的投标文件（商务技术部分）是否属于异常一致或者投标报价呈规律性。
7.6有效投标人的最低报价不作为中标的评审依据，亦不作为不中标的评审依据。
7.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。
8. 评标报告
8.1评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并签字确认，各成员对个人的评审意见承担法律责任。
8.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。
持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，拒绝在报告上签字又不书面
说明其不同意见和理由的，视为同意评标报告。
9. 评审过程的保密
9.1采购人、集中采购机构要采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。采购人、集中采购机构、评标委员会等有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密等负有保密责任，均不得向投标人或其他无关人员透露。
9.2除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。
10. 符合性审查内容及标准
	序号
	审查内容
	标  准

	1
	投标文件的报价
	①所有投标报价均以人民币为计算单位。

	
	
	②投标人以“包”为单位填写“投标报价表”。

	
	
	③不存在可选择或可调整的投标报价情形。

	
	
	④不存在投标总价或投标单价超出本项目预算金额或最高限价的情形。

	2
	投标货物（方案）
	不存在可选择投标货物（方案）的情形。

	3
	商务技术指标响应内容
	投标文件（商务技术部分）完全满足招标文件中的实质性要求和条件。

	4
	投标文件
（商务技术部分）编制
	投标文件（商务技术部分）按照招标文件规定编写、签署、盖章等。

	5
	其他
	未发现属无效投标规定情形的（见“第三部分 投标人须知”中的有关规定）。

	符合性审查注意事项：
评标委员会各成员判定某投标人未通过符合性审查的，应签署具体原因，否则视为该投标人通过符合性审查。


11. 评分细则
11.1评标委员会成员应严格按照“评分细则”要素针对投标文件（商务技术部分）客观、公证、审慎地据实、独立打分。
11.2 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（一）分值汇总计算错误的；
（二）分项评分超出评分标准范围的；
（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。
11.3如出现某一位评标专家打分畸高畸低，导致评审结论改变的，集中采购机构有权要求该评标专家说明其打分的合理理由，并视具体情况报告太原市晋源区财政部门。
11.4评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
11.5  技术评分（分值65分）
	序号
	评审项目
	标准分
	评分标准

	1
	技术部分
	10分
	满足招标文件要求的全部技术指标得10分。技术指标或其他要求有负偏离的，有一项扣1分，扣完为止。

	
	
	20分
	依据投标货物的功能、性能和技术质量进行综合评审，包含但不限于：①产品质量和技术性能；②产品安全性能；③产品可靠耐用性及运行稳定性；④提供备品备件及配套材料情况。
以上4项内容每有一项缺失扣5分，每项中存在一处缺陷扣1分，扣完为止。
注：“内容有缺陷”是指：对采购需求理解混乱，不利于项目实施；内容虽阐释但不完善或未贴合项目实际论述，与项目不相适应；存在套用其他项目方案或凭空想象编造与需求不匹配；引用和执行的标准和规范错误；存在逻辑漏洞，语义表述存在歧义、混乱、前后不一致等。

	2
	服务部分
	组织实施保障
	20分
	根据供应商提供的组织实施保障方案进行综合评审，包括但不限于：①项目实施进度安排；②人员配置及团队分工（包括但不限于项目总负责人的姓名、职务、联系方式）；③包装、运输、配送、安装方案；④交付使用及验收方案。
以上4项内容每有一项缺失扣5分，每项中存在一处缺陷扣1分，扣完为止。
注：“内容有缺陷”是指：对采购需求理解混乱，不利于项目实施；内容虽阐释但不完善或未贴合项目实际论述，与项目不相适应；存在套用其他项目方案或凭空想象编造与需求不匹配；引用和执行的标准和规范错误；存在逻辑漏洞，语义表述存在歧义、混乱、前后不一致等。

	
	
	售后服务保障
	15分
	根据供应商提供的售后服务方案进行综合评审，包括但不限于：①售后服务人员配置；②售后服务管理制度、流程及标准；③响应方式及响应时间；④配件供应及维修维护更换方案；⑤培训方案。
以上5项内容每有一项缺失扣3分，每项中存在一处缺陷扣1分，扣完为止。
注：“内容有缺陷”是指：对采购需求理解混乱，不利于项目实施；内容虽阐释但不完善或未贴合项目实际论述，与项目不相适应；存在套用其他项目方案或凭空想象编造与需求不匹配；引用和执行的标准和规范错误；存在逻辑漏洞，语义表述存在歧义、混乱、前后不一致等。

	评分注意事项：
1．投标文件未体现以上评分因素要求的相应内容的，得0分；
2．评标委员会成员明确打分依据。


11.6  商务评分（分值5分）
	评审项目
	标准分
	评分标准

	企业业绩
	5分
	每提供一个有效业绩得1分，否则不得分，最高得5分。
有效业绩认定标准：以提供投标截止时间前三年内签署且完成的投标人自身同类合同为准。必须提供以下内容：与最终用户签订的完整合同文本、增值税发票、验收证明。


11.7 价格评分（分值30分）
	序号
	评审项目
	评分标准

	1
	投标报价
	评标基准价即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×分值

	
	
	因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。具体政府采购价格折扣优惠政策详见“第二部分 投标人须知前附表”。

	评分注意事项：
    因落实政府采购政策进行价格调整的，评标委员会应记录价格调整的依据、计算过程及计算结果。


12.评标委员会及其成员不得有下列行为
12.1未按照集中采购机构的要求将通讯工具存入指定地点的；
12.2确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；
12.3接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，按照招标文件规定进行澄清的情形除外；
12.4违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
12.5对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
12.6在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
12.7记录、复制或者带走任何评标资料；
12.8其他不遵守评标纪律的行为。
评标委员会成员有“12.1—12.6”行为之一的，其评审意见无效，集中采购机构将不予支付评审劳务报酬；评标委员会成员有上述行为之一的，由财政部门责令限期改正；情节严重的，给予警告，并对其不良行为予以记录；给他人造成损失的，依法承担民事责任。
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第七部分 合同文本
[bookmark: _Toc26881705][bookmark: _Toc4492]
需	方：
供	方：
供方在       组织的（项目名称、项目编号）项目公开招标采购中中标，经双方协商一致，签订本合同。
一、货物条款
供方向需方提供以下货物：
（具体品牌、数量、技术参数及质保期等清单后附）
[bookmark: bookmark0]二、合同总金额
人民币（大写）：            （小写）：￥
合同总金额包含包装、仓储、运输、装卸、安装调试、税费、保险费、供方应当提供的伴随服务/售后服务费用以及验收合格之前与质保期内备品备件发生的所有费用。此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化。
[bookmark: bookmark1]三、合同资金支付
资金支付方式：
资金支付条件及时间：
[bookmark: bookmark2]四、售后服务及承诺
供方向需方承诺：
五、交货
[bookmark: bookmark5]1.交货期限：
[bookmark: bookmark6]2.交货地点：
六、交验
1.验收由需方组织进行，必要时可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，需方验收供方所交的货物后要制作填写“合同履约情况验收报告”。验收结果须供需双方共同确认。
2.交货时供方就所投产品提供生产厂家完整的资料，包括完整的使用和维修手册、产品说明书等，同时需方有权要求供方对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如供方提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护需方的合法权益，供方要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。
3.供方所供商品包装需符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装需符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》,必要时需方可要求供方提供商品包装、快递包装的检测报告。
4.供方交付产品中的软件应无知识产权纠纷，若出现知识产权纠纷等法律问题，由供方自行承担。
5.需方要按照招标文件中的验收标准来进行验收，按照与履约验收挂钩的资金支付条件及时间执行。
七、需方责任
1.及时办理付款手续。不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。
2.负责提供工作场地，协助供方办理有关事宜。
3.对合同条款及价格负有保密义务。
八、供方责任
1.保证所供货物均为标书承诺的，符合相关质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书。
2.保证售后服务，严格依据投标文件及相关承诺，进行保修、维护等服务。
九、违约责任
[bookmark: bookmark8]1.需方无正当理由逾期支付货款的，每逾期一日向供方偿付合同款总额（____%）的违约金，逾期付款超过（____）日，供方有权解除合同，届时需方向供方退还已收到的货物，并赔偿由此给供方造成的全部经济损失。
[bookmark: bookmark9]2.供方所交的货物品种、型号、规格、质量、商品包装、快递包装不符合合同规定标准，需方有权拒收。同时，供方向需方支付合同款总额（____%）的违约金。
[bookmark: bookmark10]3.供方不能交付货物时，供方向需方偿付合同款总额（____%）的违约金。
[bookmark: bookmark11]4.供方逾期交付货物时，每逾1日供方向需方偿付合同款总额（____%）的滞纳金。逾期交货超过 30天后，需方有权决定是否继续履行合同。
5.因需方错告或变更到货地点而绐供方造成的损失，由需方负担。
6.因需方原因导致合同变更、中止或者终止政府釆购合同的，需方应当对供方受到的损失予以赔偿或者补供，贴偿或者补偿金额：（____）。
十、不可抗力
供需双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
十一、争议解决
供需双方在执行合同中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，双方均可向需方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十二、合同生效及其他
1.合同由供、需双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。
2.本合同一式（____）份。
3.合同执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的前提下协商解决。协商结果以“纪要”形式供需双方签字盖章确认，作为合同附件，与合同具有同等效力。
十三、下列文件为本合同不可分割部分
1.招标文件（含澄清或修改文件）
2.投标文件（含澄清或说明文件）
3.投标人所做的其他承诺
4.项目验收标准、程序

需方(章):                                     供方(章)：
法定代表人:                                  法定代表人:
授权代表:                                    授权代表:
地址：                                       地址：
电话：                                       电话：
开户银行:                                    开户银行：
账号：                                       账号：
本合同的签署地:
日期：   年  月  日
（此范本仅做参考，以实际签订合同为主）


[bookmark: _Toc326248014][bookmark: _Toc86202633][bookmark: _Toc175644062]



第八部分 投标文件内容要求及格式
投标人编制投标文件须知
为了准确投标，请各投标人仔细阅读招标文件各项规定，按照如下要求认真编制投标文件：
一、编制投标文件应做到如下事项：
1.按照“第二部分 投标人须知前附表”投标文件提交的要求，对电子投标文件进行加密并提交。
2.实事求是地填写“第八部分 投标文件内容要求及格式”的内容。给定格式的，应按照统一的格式逐项填报，不可有空项，无相应内容可填的项应填写“无”“/”等明确的答复文字；没有给定格式的投标人可自行设计。
3.“第八部分 投标文件内容要求及格式”的内容不得随意删减，如因删减导致投标文件不完整，评标委员会无法评审而造成的一切后果由投标人承担。附件中注明“无相关信息，不需导入内容”等内容的除外。
二、编制投标文件建议做到如下事项：
1.投标文件规格幅面为A4。
2.投标文件字体为“宋体”；正文字号：五号；标题字号：四号加粗；表格中的字号：五号。
3.参照后附目录顺序对投标文件各项内容进行排版、编制页码，如出现编排混乱导致投标文件被误读或查找不到相应内容，一切后果由投标人承担。

附件1  投标文件（资格审查部分）封面（封皮）格式



投 标 文 件
（资格审查部分）




项目编号：
项目名称：
包    号：




投标单位全称（公章）：
   年   月   日

附件2
投标文件（资格审查部分）目录   
1.供应商信用承诺书…………………………………………………………………………
2.投标人保证函………………………………………………………………………………
3.反商业贿赂承诺书…………………………………………………………………………
4.法定代表人资格证明文件…………………………………………………………………
5.授权委托书…………………………………………………………………………………
6.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料………………………………………
7.特定资格要求 ……………………………………………………………………………
8.中小企业声明函………………………………………………………………………………
9.属于监狱企业的证明文件……………………………………………………………………
10.残疾人福利性单位声明函………………………………………………………………
11．供应商对《合同文本》签署意见 ………………………………………………………
12．联合协议 …………………………………………………………………………………
13.商品包装和快递包装承诺……………………………………………………………………
14.供应商认为需补充的其它资料或说明 …………………………………………………


附件3


供应商信用承诺书
太原市晋源区政府采购中心：
现针对贵中心组织的    （项目名称、项目编号）   项目，截至开标日我方的“信用承诺书”情况声明如下：
一、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
三、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
四、参加本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
五、具有独立承担民事责任的能力； 

我方保证上述承诺符合要求、有效、完整。否则，响应无效。
特此承诺！

投标单位全称（公章）：                
法定代表人或全权代理人：（签字或盖章） 
签署日期：        年      月      日


附件4

投标人保证函
太原市晋源区政府采购中心：
我方已详细阅读并清楚本项目招标文件内容，自愿参加此次（项目名称、项目编号）  采购项目投标，谨郑重作出以下声明并负相应法律责任：
1．我方同意招标文件的各项规定及你方对招标文件的解释。
2．如果我方存在违反政府采购相关法律法规及招标文件规定的行为，自愿接受没收投标保证金、禁止参加政府采购活动等相关处罚。
3．我方按照“第二部分 投标人须知前附表 投标文件提交”的要求提交投标文件。 
4．我方同意投标有效期自提交投标文件的截止之日起算120天；赞同在特殊情况下，采购人或集中采购机构与我方协商延长投标有效期的规定；认可项目履约期限超过“提交投标文件的截止之日起算120天”的，投标有效期延长至合同全面履行完毕。
5．我方提供的投标文件及资料、证照真实合法有效；
6．我方愿向你方提供与本次招标有关的一切真实数据或资料；
7．我方同意承担由投标文件内容填报不清或填报错误，所造成的无效标、废标、落标等后果;
8．我方赞同你方组织的资格审查人员、评标委员会所做出的评审和选择，完全理解同意本招标项目不一定接受最低报价的投标，同意资格审查人员、评标委员会无义务向投标人进行任何有关评审解释的规定；
9．我方保证诚实履行合同，做到所供货物货真价实，绝不以次充好、以假充真，保质保量按期交货（完工）；
10．我方保证按照服务承诺提供及时有效的售后服务。

投标单位全称（公章）：                 
法定代表人或全权代理人：（签字或盖章） 
签署日期：        年       月       日

附件5

反商业贿赂承诺书
太原市晋源区政府采购中心：
为了进一步营造公平竞争的市场环境，维护市场秩序，我方在政府采购活动中郑重承诺：
一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。
二、不向采购人、集中采购机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门或纪检监察机关举报。
三、坚决做到不提供虚假资质文件和虚假材料谋取中标。
四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，与其他投标人保持公平的竞争关系。
五、不与采购人、集中采购机构和政府采购评审专家串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。
六、不与其他投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。
七、严格履行政府采购合同约定的责任和义务，保质保量地完成采购合同规定的任务，准确兑现售后服务承诺。
八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

投标单位全称（公章）：                                     
签署日期：          年       月       日

附件6
法定代表人资格证明文件
       （姓名）是         投标单位全称         的法定代表人。参加太原市晋源区政府采购中心组织的     项目名称、项目编号         ，负责签署本次投标文件、全权处理开标、评标、澄清过程中的一切事项，签订采购合同，并处理与本次招标项目有关的一切事务。
特此证明。
	法定代表人身份证/护照（正反两面）


注：1、法定代表人参加本次投标的应签署本文件并附本人身份证/护照的复印件；
2、如法定代表人不参加本次投标，应签署《授权委托书》。

投标单位全称（公章）：                              
签署日期：         年     月     日

附件7
授权委托书
我  姓名  是   投标单位名称   的法定代表人，现授权    单位名称     的  姓名 为我公司全权代理人，以我单位名义参加太原市晋源区政府采购中心组织的     项目名称、项目编号    的投标活动。代理人可全权代表我签署本次投标文件，处理开标、评标、澄清过程中的一切事项，签订采购合同，并处理与本次招标项目有关的一切事务，我均予以承认。
全权代理人无转委托权。
特此声明。
	法定代表人身份证/护照
（正反两面）
	
	全权代理人身份证/护照
（正反两面）


注：应附法定代表人和全权代理人身份证/护照复印件

法定代表人：    （签字或盖章）       
                                         投标单位全称（公章）：                
签署日期：        年      月      日

附件8
具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

附件9
特定资格证明材料

附件10
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



投标单位全称（公章）：                     
签署日期：           年       月       日










附件11
属于监狱企业的证明文件
监狱企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”。

附件12
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



供应商全称（公章）：                    
签署日期：           年       月       日


















附件13
投标人对《合同文本》签署意见
1．投标人对此次《合同文本》有无异议，请选择（以“√”标识）：
有异议（   ）           无异议（   ）
2．对《合同文本》有异议的，请具体说明。
……
3．合同纠纷解决方式，请选择其一：（以“√”标识）
(1)向合同签署地仲裁委员会提请仲裁（   ）； 
(2)向合同签署地人民法院提起诉讼（   ）。


           投标单位全称（公章）：                                       
签署日期：          年      月      日
附件14
联合协议
           （联合体所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加太原市晋源区政府采购中心组织的     项目名称   项目（项目编号：　　　　）。经    方充分协商一致，达成如下协议：
一、 （某成员单位名称）为本次组成联合体的牵头单位，联合体一致同意以牵头单位的名义参加。
二、联合体各成员单位保证均无不良信用记录。若成员中任何一方存在不良信用记录的，视为联合体存在不良信用记录。
三、联合体各成员单位一致决定由  （一方或多方共同）  交纳保证金，其缴纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
四、在参与本项目过程中，联合体牵头单位将代表联合体各成员单位负责投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与评审和中标有关的一切事务；联合体确定为中标人后，联合体牵头单位负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调，接受采购人的指令和通知，办理本项目履约后的收款手续等工作。
五、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的分工，承担各自所负的责任和风险，并向采购人共同承担连带责任。
六、牵头单位          负责          等工作；          （其它成员单位）负责          等工作。
七、          （联合体各成员单位）负责          工作，具体工作范围、内容及针对本项目承担的责任、义务等，分别为：
……
八、联合体各方对于分享项目成果和知识产权的约定为：          。
九、联合体为中标人后，本联合协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
十、联合体各方不得再以自己名义单独参与本项目，也不得组成新的联合体参与本项目。
十一、本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或中标合同履行完毕后自动终止。

牵头单位全称（公章）：                     
法定代表人：          （签字或盖章）                               
签署日期：            年       月       日

参加方单位全称（公章）：                      
法定代表人：           （签字或盖章）                                
签署日期：            年        月        日

参加方单位全称（公章）：                     
法定代表人：           （签字或盖章）                               
签署日期：            年        月        日
                            ……
注：投标人非联合体投标的，此项不需导入内容。


附件15
商品包装和快递包装承诺 
    本投标人现参与           （项目名称、项目编号）的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。 
如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。 
特此声明
投标单位全称（公章）：                   
签署日期：           年       月      日























附件16
投标人认为需补充的其它资料或说明




附件17  投标文件（商务技术部分）封面（封皮）格式



投 标 文 件
（商务技术部分）




项目编号：
项目名称：
包    号：




投标单位全称（公章）：
   年   月   日








附件18

投标文件（商务技术部分）目录
1.关于符合本国产品标准的声明函………………………………………………………
2. 创新产品或创新服务明细表…………………………………………………………………
3. 报价表…………………………………………………………………………………………
4．响应程度表……………………………………………………………………………………
5．投标货物功能、性能、技术参数说明……………………………………………………………
6．服务方案内容详细说明………………………………………………………………………………
7．投标人近三年业绩情况…………………………………………………………………
8.政府强制采购产品明细表…………………………………………………………………
9.政府采购绿色产品明细表…………………………………………………………………
10．投标人认为需补充的其它资料或说明 ……………………………………………………
附件19
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
 2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。 
…… 
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

                                             公司（单位）名称（盖章）：            
 日期：       年      月       日 
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。 
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。 
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
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附件20

创新产品或创新服务明细表 

	
包号/序号

	
产品名称

	品牌
	
规格型号

	产地及厂家
	
数量

	
单价

	总价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	创新产品或创新服务价格合计： 

	


 
说明： 
1. 投标人如实填写表格，如不涉及可予以删除。 
2. 投标人投标产品包含创新产品或创新服务，填写此表后必须提供《山西省创新产品和服务推荐清单》的扫描件或截图
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附件21
投标报价表

本附件包含两部分，分别为“（一）报价表”、“（二）投标报价明细表”，请投标人填写完整。


（一）报价表
总报价表
单位：元
	包号
	总报价

	第   包
	人民币（小写）：

	
	人民币（大写）：

	合同履行期限
	






投标单位全称(公章)：                      
法定代表人或全权代理人：（签字或盖章） 
签署日期：        年       月       日

（二）投标报价明细表

第    包                                                                                                               单位：元
	序号
	投标产品
全称
	生产厂家
	产地
	品牌
	规格型号
	数量
	投标
单价
	金额
小计
	免费
质保期
	质保期外
服务年限
	合同履行期限
	投标产品
有无偏离

	
	
	名称
	类型
（中小型、微型/监狱企业/福利性单位）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价
	人民币（大写）：

人民币（小写）：



注：1．此表以“包”为单位进行填写，投标人不得更改表格格式，否则投标文件无效。

投标单位全称(公章)：                    
法定代表人或全权代理人： （签字或盖章） 
签署日期：         年       月       日


附件22
响 应 程 度 表
第    包 

	序号
	招标文件标注“★”
不允许负偏离的实质性要求和条件
	投标响应状况
	响应程度
	偏离说明

	
	
	
	符合要求
	高于要求
	低于要求
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	

	序号
	招标文件未标注“★”
的要求和条件
	投标响应状况
	响应程度
	偏离说明

	
	
	
	符合要求
	高于要求
	低于要求
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




投标单位全称(公章)：                  
法定代表人或全权代理人：（签字或盖章） 
                                                                                   签署日期：         年       月      日
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附件23
投标货物功能、性能、技术参数说明
包号（序号）             ：
投标货物全称    同时应编写品牌、规格型号    ：
说明内容：（格式自拟）

















投标单位全称（公章）：                 
签署日期：           年       月      


附件24
服务方案内容详细说明




























附件25
投标人近三年业绩情况




附件26

政府强制采购产品明细表
	包号/序号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	产品认证证书号
	认证证书有效截止日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



认证证书附后（有效期之内的节能产品认证证书）。
注意：务必在相应证书中明确标识出投报产品具体明确型号，否则带来的不利后果由投标人自行承担。




附件27
政府采购绿色产品明细表
	包号/序号
	产品名称
	制造厂商
	产品型号
	产品单价
	数量
	单项产品价格小计（元）
	产品认证证书号
	认证证书有效截止日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	绿色产品总价合计（以包分计）
	大写：                   元；小写：            元



1. 投报“节能产品政府采购品目清单”“环境标志产品政府采购品目清单”中产品的将给予一定比例的价格扣除（具体扣除情况及比例详见投标人须知前附表）。
2. 认证证书附后（有效期之内的节能产品、环境标志产品证书）。
注意：务必在相应证书中明确标识出投报产品具体明确型号，否则带来的不利后果由投标人自行承担。


附件28
投标人认为需补充的其它资料或说明
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