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[bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]第一章  磋商邀请
益阳金勇工程项目管理有限公司    受益阳市赫山区教育局的委托，现对赫山区教育信息化设备采购项目进行竞争性磋商采购，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。
一、采购项目基本概况
1、采购项目名称：赫山区教育信息化设备采购项目
2、采购计划编号：赫山财采计{2026}07004
3、委托代理编号：YYJY-2026-004
4、采购项目预算：10500001118700.00元
o支持预付款，预付比例：    /   %
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 工业其他未列明行业
6、评标方法：o最低价法[image: ]综合评分法
7、合同定价方式： [image: ]固定总价o固定单价o成本补偿o绩效激励
8、合同履行期限： 签订合同后40 个工作日内交货并完成安装调试、正常使用。 
9、本项目分阶段要求供应商提供以下保证：
o磋商保证金：采购项目预算的   /    %；
o履约保证金：中标金额的  /   %；
o预付款保证金：预付款的  /   %；
o质量保证金：合同金额的  /   %。
二、采购人的采购需求

	包号
	
标的名称
	
品目分类
	
品目名称
	简要技术要求
	
数量
	
单位
	
标的预算
	
最高限价
	节能产品产品
	进口口产品

	11
	

信息化设备采购
	


A02019900
	


其他信息化设备
	
详见采购需求
	


3
	


套
	


10500001118700元
	


10500001118700元
	



	





说明：
1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。
2. 同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。
三、采购项目需落实的政府采购政策：
1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。
2 、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。

1

四、供应商资格条件：
1、供应商的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
o专门面向：o中小企业o小微企业o监狱企业o福利性单位。
o强制分包：大型企业应将采购份额的    /    %分包给中小企业。
3、供应商特定资格条件：无
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

6、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

7、联合体投标。本次招标不接受联合体投标。
注：根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》（湘财购
[2022]17号）文件精神，供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式详见响应文件的组成）参与政府采购活动，无需提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关文件材料、参加政府采购活动前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
五、获取磋商文件的时间、地点、方式及磋商文件售价
有意参加投标者，于 2026年06 7月   10  日至 2026年 06 7月  17    日，每日上午08:30时至12:00时，下午14:00时至17:00时，在http://jyzx.yiyang.gov.cn获取招标文件。
[image: ]本项目实行电子交易，有意参加投标者，在http://jyzx.yiyang.gov.cn获取电子版招标文件。

o本项目进行资格预审，招标文件将向所有通过资格预审的供应商提供。
六、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点
1、提交投标文件的截止时间：2026 年 06 7月  20日09:10（北京时间）
2、提交投标文件地点：益阳公共资源交易中心电子交易平台
3、开标时间：2026 年076月  20日09:10（北京时间）
4、开标地点：益阳公共资源交易中心电子交易平台

七、公告期限
1、本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。
2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。

八、询问及质疑

1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、供应商认为磋商文件使自己的合法权益受到损害的，可以在收到磋商文件之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》 (湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
九、投标说明
1、磋商邀请选项：表示选择， 表示未选择。
2、供应商参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。
十、采购项目联系人姓名和电话
1、采购人：益阳市赫山区教育局
联系人：陈先生 电话：13487820974
地址：益阳市育才巷与体育路
邮箱：/
2、代理机构：益阳金勇工程项目管理有限公司
联系人：罗先生         电话：13973679000
地址：益阳市赫山区益登华庭2栋2单元1707室
邮箱：/
3、电子交易平台服务机构信息
（1）名称：益阳市公共资源交易中心电子交易平台
（2）联系人：康先生
（3）电话：0737-4112086
（4） 电子邮箱：2464741132@qq.com
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark3]
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第二章磋商须知
[bookmark: bookmark16]磋商须知前附表
注：请在方框□内划√选择，在“条款号 ”内限选一项。（本项目采用的条款用“■ ”标示）

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	采购项目
	赫山区教育信息化设备采购项目

	
第二章第2.1款
	
采购人
	采购人：益阳市赫山区教育局
联系人：陈先生	Comment by Administrator: 前附表里写的周先生 前后不一致

电话：13487820974

	

第二章第2.2款
	

采购代理机构
	名称：益阳金勇工程项目管理有限公司
地址：益阳市赫山区益登华庭2栋2单元1707室
电话：13973679000
联系人：罗先生 

	
第二章第2.3款
	
供应商的邀请方式
	■发布公告
□从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取
□采购人和评审专家分别书面推荐的方式

	











第二章第3.1款
	











供应商资格条件
	1、供应商的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
o专门面向：o中小企业o小微企业o监狱企业o福利性单位。

o强制分包：大型企业应将采购份额的     %分包给中小企业。

3、供应商特定资格条件：(1)供应商需具有《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》且在有效期内；
(2)所投产品属于医疗设备的需具有《医疗器械注册证》或《医疗器械注册登记表》且在有效期内。无
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列
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	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	
	
	入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
7、联合体投标。本次招标不接受联合体投标。
注：根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》（湘财购[2022]17号）文件精神，供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式详见响应文件的组成）参与政府采购活动，无需提供财务状况报告、 依法缴纳税收和社会保障资金的相关文件材料、参加政府采购活动前 3 年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。根据《<政府采购实施条例>释义》，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况以分支机构参与投标的，应提供总公司出具的授权其分支机构在其经营范围内参加政府采购活动并承担全部民事责任的书面授权。总公司与其分支机构不得同时参与同一项目的采购活动。采购文件中涉及的“法人代表人”在前述特殊行业中既对应为“分支机构负责人”。

	第二章第6.1款
	联合体形式
	■不接受□接受

	第二章第6.2款
	对联合体各方的要求
	无

	第二章第7.1款
	现场勘察
	■采购人不组织（自行勘察，费用自理）
□采购人组织，时间：     地点：     联系人：    

	第二章第8.1款
	采购进口产品
	
■本项目拒绝采购进口产品
□本项目已经财政部门审核同意购买进口产品

	


第二章第9.1款
	政府采购强制采购：
1、强制采购的节能产品；
2、其他。
	■否
□是，采购《节能产品政府采购清单》 (最新一期)内标记
★符号的节能产品。

	






第二章第9.2款
	
政府采购优先采
购：
1、非强制采购的节能产品；
2、环境标志产品；
3、支持中小企业发展；
4、其他。
	
1、采购产品为《节能产品政府采购清单》 (最新一期)内非标记★符号的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术 4 %、价格 4 %
。
2、采购产品为《环境标志产品政府采购清单》 (最新一期)内的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术 4 %、价格 4 %。
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	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	
	
	
3、非专门面向中小企业采购，且符合政府采购促进中小企业发展相关规定的：
（1）给予小型和微型企业产品的价格给予10%-20%（工程项目6%-10%）的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为  10 ％。
（2）给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 /％。

	第二章第9.6款
	政府采购支持中小企业融资
	有融资需求的，可向本附表附页1所列银行咨询或登陆中国湖南政府采购网查询。

	
	
政府采购信用担保
	有履约担保或融资担保需求的，可向本附表附页2所列担保机构咨询或登陆中国湖南政府采购网查询，格式见附页3
。

	二、磋商文件

	第二章第10.2款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	第四章“采购需求 ”内容可能发生变动

	第二章第11.1款
	提供磋商文件期限
		2026 年  06 月    日至 2025 年 12 详见磋商公告月 22 日

	第二章第11.2款
	领取或购买磋商文件时应提供的资料
	/

	第二章第12.1款
	提交首次响应文件的截止时间
		2026年  076月   20  日 09 时 10 分(北京时间)

	三、响应文件的编写

	第二章第16.4款
	采购项目预算
	11187001050000元，超过预算报价无效，做废标处理。

	


第二章第17.3款
	

非制造商的证明文件
	☑不要求提供
□要求提供：（证明文件复印件须加盖供应商单位公章，否则视为无效响应。）
经销、或代理投标货物、或为投标货物提供售后服务的证明文件。

	
第二章第18.1款
	样品提供及样品提交的时间、地点
	■不要求提供
□要求提供，提交的样品:            ,提交的时间：   、地点：                    。
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	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	
















第二章第19.1款
	
















磋商保证金
	☑不要求提供
□要求提供
磋商保证金的金额（人民币）：/元 (¥/元）
形式一：银行转账
1、由投标人基本账户转入对应包号的磋商保证金的托管账户。
2、交纳方式：银行转账、银行电汇、银行汇票或网银转账，从投标人基本账户一次性足额转入到磋商保证金托管专户管理，以现金方式提交的磋商保证金无效。磋商保证金账户获取方式：投标人应按照《公共资源交易保证金电子化管理操作指南》 自行在益阳市公共资源中心网站注册(网址  :http://jyzx.yiyang.gov.cn)，使用已注册的账号登录交易业务管理系统进行报名并获取对应项目（标段）磋商保证金子账号。在提交磋商保证金时，应按照所获取的信息正确填写保证金子账号，不得填写项目及标段名称。已缴纳保证金的用户，可在系统内对应项目（标段）下点击“查询 ”按钮，查询是否缴纳成功。
形式二： 电子保函
3、提交电子保函的请自行到益阳市公共资源交易中心电子交 易平 台 申请（ 电子保 函申请操作手册 下载链接http://jyzx.yiyang.gov.cn/ggzyjy/31069/index.htm),电子保函须在投标截止时间之前开具成功。
形式三： 电子增信
鼓励中小企业在金融机构通过电子增信取得信用星级  , 投标人的信用星级在有效期内可替代磋商保证金并可重复使用。其中： 预算金额不高于公开招标限额标准的采购项 目，供应商应取得1 星信用；预算金额高于公开招标限额标准的1000 万元以下采购项目，供应商应取得 2星信用；预算金额1000 万元（含）以上的采购项目，供应商应取得 3星信用。
4、磋商保证金的交纳截止时间同开标时间， 以银行到账为准，开标时现场查验。
5、对于未按规定要求提交磋商保证金的，招标人将视为不响应招标而予以拒绝。
6、项目出现招标失败（流标或废标）情况的，磋商保证金将即时退还至原交纳账户。重新组织招标时，投标人应当重新获取磋商保证金账号， 并按新账号交纳磋商保证金。

	第二章第20.1款
	响应文件有效期
	90日（日历日）

	
	
	电子响应文件：一份，用电子投标文件制作工具制作生成并用CA数字证书加密和签章，电子交易平台上传。（去




1

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	第二章第21.1款
	响应文件份数
	益阳市公共资源交易网首页-下载专区中下载新点投标文件制作软件（湖南公共资源版），技术咨询联系方式：
0737-4112086  QQ:2464741132）。
投标人中标后，需提交与电子响应文件一致的纸质投标文件一式两份。

	四、响应文件的递交

	



第二章第24.1款
	

响应文件的递交地点
	供应商应在磋商文件规定的提交首次响应文件截止时间前，将电子响应文件上传至益阳市公共资源交易中心电子交易平台（http://jyzx.yiyang.gov.cn/TPBidder），逾期递交的响应文件， 电子交易平台将自动拒收，视为放弃投标。

	
	磋商开标会地点
	益阳市公共资源交易中心电子交易平台

	五、响应文件的磋商与评审

	第二章第31.2款
	评审因素和标准
	综合评分表

	


第二章第31.3款
	


最后报价调整
	政府采购支持中小企业发展（货物类供应商和产品制造商应同时满足中小微企业的条件） ：小型或微型企业，最后报价扣除比例为 10 ％；中型企业，最后报价扣除比例为 /％；联合体参与磋商的，最后报价扣除比例为 /%。评审时，用扣除后的最后报价计算价格分。（监狱企业和残疾人福利企业视同小微企业）

	







第二章第31.5款
	






技术、商务、价格得分或总得分调整
	符合第二章第9.1款规定，按第二章第31.6款规定及本款分值调整：
1、节能产品：
技术加分＝技术分值×加分比例（比例见前附表第38.1项,下同） ×（节能产品最后报价÷最后总报价）；
价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品最后报价÷最后总报价）。
2、环境标志产品：
技术加分＝技术分值×加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）；
价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）。
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	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	




第二章第31.6款
	



多处或部分获得政
府采购政策优惠的
计算方法
	1、符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项(由供应商在响应文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行加分)。
2、供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项累加。
3、同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除或加分（按该部分产品的报价占总报价的百分比调整）。

	六、成交结果信息公布与授予合同

	
第二章第37.1款、
	财政部门指定的媒体
	《湖南省政府采购网》 (www.ccgp-hunan.gov.cn)、 湖南省（益阳市）公共资源交易服务平台（https://yiyang.hnsggzy.com/）。

	第二章第39.3款
	履约担保
	■不要求提供
□要求提供，履约担保的金额为：            

	七、其他规定

	第二章第41.1款
	采购代理服务费
	采购代理服务费由采购人支付，本项目预算中已包含采购代理服务费金额，在成交结果公示后由成交单位代采购人一次性向采购代理机构支付8200元。采购代理服务费金额参照招标委托代理协议约定的标准。

	第二章第42.1款
	其他规定
	1、本项目为电子开评标，制作电子投标文件需要前往益阳市公共资源交易中心办理CA，通过CA在交易中心平台上制作电子投标文件。
2、 由于对网上招投标操作不熟悉或自身电脑、个人网络等原因导致不能在投标截止时间之前完成投标文件上传的，相应责任由供应商自行承担。建议在工作时间段内上传投标文件，在使用系统过程中有疑问或困难请及时进行咨询。
3、供应商需要在投标截止时间前通过电子交易平台递交加密后的电子投标文件，投标截止后30分钟内为文件解密时间 , 因自身原因（如电脑故障、网络故障）导致无法上传或解密投标文件， 由供应商自行负责。
4、各供应商需要在湖南省政府采购网（http：//www.ccgp- hunan.gov.cn）进行注册，否则无法进行成交候选人公示。
5、供应商自行在益阳市公共资源交易中心注册，通过“数
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	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	
	
	字CA证书”登录益阳公共资源交易中心网站： （http： //jyzx.yiyang.gov.cn/） 下载磋商文件 。未办理数字CA证书的供应商需先办理数字CA证书。（包括单位CA和法人代表或授权委托人CA。数字CA证书咨询电话0737-4112269）。
6、办理企业 CA 数字证书（含电子印章） 、法人 CA 数字证书（含电子印章） 、签字章等。具体办理流程详见益阳市公共资源交易中心网数字证书下载专区相关信息。CA 数字证书（含电子印章） 办理地址： 益阳市公共资源交易中心CA办理咨询处，咨询电话：0737-4112269。
7、前往益阳市公共资源交易中心办理CA的供应商，请先咨询0737-4112269后，再带齐所需资料前往办理。
对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体， 以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。1 、信用信息查询的查询渠道： “信用中国”网站（www.cred itchina.gov.cn） 、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）
。2、信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止
。3、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。
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附页1
湖南省政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单

	银行名称
	联系人
	职务
	联系电话

	交通银行湖南省分行
	刘波
	名城支行客户经理
	13874998873

	交通银行湖南省分行
	肖勇光
	分行高级经理
	13755192647

	中国民生银行长沙分行
	黄飞燕
	营业部总经理
	13308463468

	中国民生银行长沙分行
	蒋寒奇
	营业部中小企业客户经理
	13548982975

	兴业银行长沙分行
	刘栅延
	支行行长
	13337316405

	兴业银行长沙分行
	蒋修远
	支行客户经理
	18607310422

	中国光大银行长沙分行
	邓永胜
	岳麓支行副行长
	13617319650

	中信银行长沙分行
	蔡学军
	公司银行部负责人
	13055167195

	中信银行长沙分行
	宋学农
	银行部综合管理部副总经理
	0731-845822141


长沙市政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单

	银行名称
	联系人
	职务
	联系电话

	交通银行湖南省分行
	谢俊峰
	湘江中路支行公司业务管理经理
	84919503；13687320956

	光大银行长沙分行
	唐红英
	溁湾支行行长
	89750053；18673166920

	建设银行湖南省分行
	颜国恒
	芙蓉中路支行
	88665238；13574801920

	农业银行湖南省分行
	李宁
	天心区支行副行长
	85114839；13975813058

	中国银行湖南省分行
	刘毅
	丽臣路支行行长
	82741897；13808436058

	长沙银行
	廖科
	金城支行公司业务部总经理
	84413595；13707319275

	邮储银行长沙分行
	严春燕
	岳麓支行副行长
	85579459；13875864330


附页2
湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单

	信用担保机构
	联系人
	联系电话

	中国投资担保公司
	何  嘉
	010-88822659/13718642233

	湖南省中小企业信用担保有限责任公司
	蔡建雄
	0731-84172390-201/15573193555

	湖南农业信用担保有限公司
	彭 球邓霞英
	0731-89761702/13875980906 0731-89761706/13574125851
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政府采购履约担保函
编号：                 
	（采购人）：
鉴于你方与                    （以下简称供应商）于        年      月      日签定编号为的《              政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年  
月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，
我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形 :
（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；
（2）                                                 。
（二） 我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的       %数额为        元（大写），币种为          。（即主合同履约保证金金额）
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为： 自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。
如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的， 由我方在保证金额内向你方支付上述款项。
三、承担保证责任的程序
1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供         部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。
2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
四、保证责任的终止
1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的， 自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的， 自验收合格日起，
附页3
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我方保证责任自动终止。
2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后， 自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。
3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。
五、免责条款
1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷， 由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为      法院。
七、保函的生效
本保函自我方加盖公章之日起生效。
保证人：     （公章）
	 年   月   日
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[bookmark: bookmark5]综合评分表
	评审因素
	权值
	评分标准

	












投标报价 （30 分）
	













报价
	













30
	价评分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分数统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价修正或调整／投标报价修正或调整） × 30
注：根据财库〔2026〕2号文件《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第 1 项至第4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	

















技术部分（55 分）
	



技术参数响应
	



40
	投标产品的技术参数对照招标文件“技术规格要求 ”的响应情况。完全满足得 40 分;每有一项重要参数(带“▲ ”)负偏离，扣 3 分，扣完为止;每有一项一般参数负偏离，扣 1.5分，扣完为止。招标文件中标注“▲ ”的技术参数，需要提供第三方检测机构测试报告并加盖投标人公章证明，供应商须如实提供，未能提供相应证明材料或证明材料不合格、不完整的，视为不实质性响应招标文件要求，按负偏离处理。

	
	




项目实施方案
	





10
	供应商根据项目实际情况提供完整的项目实施方案。项目实施方案包括但不限于：①项目实施计划；②项目人员配备及进度安排；③质量保证措施④风险防范措施⑤应急预案。
上述内容符合采购需求，且无缺漏、缺陷的计10分，每缺漏一项内容扣2分；内容中每出现一处缺陷的扣1分，扣完为止。
（缺漏是指未提供对应内容或仅有标题、无针对本项目的实质内容。缺陷是指非专门针对本项目或者套用其他项目方案、内容与项目需求不一致或没有关联性、内容前后冲突、涉及的规范和标准有误等任意一种情形）

	
	




设备配置方案
	





5
	根据供应商提供的项目设备配置完善性进行评价，方案内容包括但不限于以下内容：①设备配置清单（包括但不限于设备配件的品牌、型号、技术参数等）②功能描述③先进性介绍④开放性与可扩充性介绍⑤设备运行的稳定性介绍。
上述内容符合采购需求，且无缺漏、缺陷的计5分，每缺漏一项内容扣1分；内容中每出现一处缺陷的扣0.5分，扣完为止。
（缺漏是指未提供对应内容或仅有标题、无针对本项目的实质内容。缺陷是指非专门针对本项目或者套用其他项目方案、内容与项目需求不一致或没有关联性、内容前后冲突、涉及的规范和标准有误等任意一种情形）

	




商务部分 （15 分）
	




售后服务方案
	





8分
	针对招标文件“第四章 采购需求 ”提供售后服务方案（包括但不限于）：①售后服务承诺；②维保服务方案；③退换货制度；④设备运行质量的常规巡检及应急预案等方面进行评审：
上述内容符合采购需求，且无缺漏、缺陷的计8分，每缺漏一项内容扣2分；内容中每出现一处缺陷的扣1分，扣完为止。
（缺漏是指未提供对应内容或仅有标题、无针对本项目的实质内容。缺陷是指非专门针对本项目或者套用其他项目方案、内容与项目需求不一致或没有关联性、内容前后冲突、涉及的规范和标准有误等任意一种情形）

	
	
项目团队实力
	

3 分
	拟投入本项目的项目负责人具有行政部门颁发的信息系统项目管理师资格证书或计算机网络专业高级工程师证书计3 分。
注：投标文件中需提供上述人员的相关证书扫描件并加盖公章，否则不计分。

	
	





培训方案
	





4 分
	针对本项目有可行的培训计划方案：包括但不限于所提供①培训计划安排；②人员配备安排及措施；③培训内容（应至少包括设备原理和技术性能、安装调试、操作使用、故障排除）；④培训服务质量保证措施等。
上述内容符合招标文件且无缺漏、缺陷的计4分，每缺漏一项内容扣1分；内容中每出现一处缺陷的扣0.5分，扣完为止。
（缺漏是指未提供对应内容或仅有标题、无针对本项目的实质内容。缺陷是指非专门针对本项目或者套用其他项目方案、内容与项目需求不一致或没有关联性、内容前后冲突、涉及的规范和标准有误等任意一种情形）


















磋商须知正文
一、说明
[bookmark: bookmark6]1.适用范围
1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。
2.定义
2.1 “采购人 ”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.2 “采购代理机构 ”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.3 “供应商 ”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式，邀请符合资格条件的供应商提交响应文件（含资格证明资料） ，参与竞争性磋商采购活动。
2.4 “磋商小组 ”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。
2.5 “货物 ”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》 (财库[2013]189号)。
2.6 “工程 ”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》 (财库[2013]189号)。
2.7 “服务 ”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》 (财库[2013]189号)。
2.8“节能产品 ”或者“环保产品 ”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。
2.9 “进口产品 ”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》 (财库[2007]119号)。
3.供应商的资格要求
3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定的资格条件要求。
3.2 供应商为联合体形式的，除应满足本章第3.1款资格条件要求及第3.3款规定外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务(含承担工作及工作量比例)；
（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；
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（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
3.3 供应商不得存在下列情形之一：
（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。
（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系。
（3）受到刑事处罚，或者受到200万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。
4.参与磋商的费用
无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。
5．授权委托
供应商代表为供应商法定代表人的，应具备法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应具备法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。
6．联合体形式
6.1 除磋商须知前附表中另有规定，本次谈判采购不接受为联合体形式的供应商。
6.2 供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：
（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；
（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；
（3）除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；
（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。
7.现场勘察
7.1 供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。
7.2 勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
7.3 采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品
8.1 除磋商文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。
8.2 本章第7.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。
9.政府采购政策支持
9.1 对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》且属于应当“强制采
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购的节能产品”，按照规定实行强制采购。实行政府采购强制采购的节能产品见磋商文件前附表。
9.2 对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》的“非强制采购节能产品 ”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》的“环境标志产品 ”，湖南省财政厅、湖南省科学技术厅、以及中小企业，实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或加分。实行政府采购优先采购的优惠率见磋商文件前附表。
9.3 产品同时属于“非强制采购节能产品 ”、“环境标志产品 ”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇(供应商自行选择，并在报价文件中并填报相关信息及数据)；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品 ”中的一项重复计算。
9.4 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。
9.5 符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明资料。
9.6 供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可向磋商须知前附表所列金融机构和担保机构询问。
二、磋商文件
[bookmark: bookmark7]10．磋商文件的组成
10.1 磋商文件由下列文件组成：
第一章磋商邀请
第二章磋商须知
第三章政府采购合同格式条款
第四章采购需求
第五章响应文件组成
10.2 磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。
10.3 供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
11.磋商文件的提供期限
11.1 磋商文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见磋商文件前附表。
11.2 供应商应持磋商文件前附表规定的资料领取或购买磋商文件。
12.提交首次响应文件的截止时间
12.1 供应商提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。
13.磋商文件的澄清或者修改
13.1 在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。
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13.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。
13.2 提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
三、响应文件
[bookmark: bookmark8]14.一般要求
14.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。
14.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
14.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
14.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
14.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。
15.响应文件的组成
15.1 响应文件包括下列内容：
（1）磋商响应声明
（2）保证金
（3）联合体协议
（4）供应商的资格证明文件
（5）货物或服务方案说明
（6）技术/商务响应与偏离表
（7）提供享受政府采购政策的证明材料和清单表
（8）经销或代理或为货物提供售后服务的证明材料
（9）报价一览表及报价文件
（10）供应商认为需提供的其他资料
15.2 在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。
15.3 磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。
15.4 根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
16.报价
16.1 供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。
16.2 供应商应按第五章响应文件组成格式填写。
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16.3 响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
16.4 供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见磋商须知前附表。
17.供应商符合磋商文件规定的证明文件
17.1 供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。
17.2 如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。

17.3 除磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的货物及服务不是供应商制造或拥有的，则必须提供经销、或代理采购货物、或采购货物提供售后服务的证明文件。

18．样品提供

18.1 磋商须知前附表规定供应商在磋商时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在评审时将其视为无效响应。
（1）未在磋商须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）供应商提供的样品与响应文件中提供样品的型号、规格不一致的。
19.磋商保证金
19.1 磋商须知前附表规定交纳磋商保证金的，应按磋商须知前附表规定的磋商保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的磋商保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。磋商保证金有效期应当与本章第
20.1款规定的响应文件有效期一致。
19.2 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。
19.3 供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。
19.4 采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
19.5 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，并上缴本级财政国库：
（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假资料的；
（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；
(4)除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（6）磋商文件规定的其他情形。
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20.响应文件有效期
响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。
21.响应文件的签署及规定
21.1 响应文件份数见磋商须知前附表。
21.2 电子响应文件：供应商应按照电子磋商文件要求制作响应文件，并进行电子签名和盖章。
21.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，需经法定代表人或其委托代理人电子签名、加盖供应商电子公章和加密。否则，将导致响应文件无效。
四、响应文件的递交
[bookmark: bookmark9]22.响应文件的密封和标记
电子响应文件通过CA数字证书进行加密并签章。未按要求加密和数字证书认证的响应文件，益阳市公共资源交易中心电子交易平台将无法接受,采购代理机构不予受理。
23.响应文件的补充、修改或者撤回
23.1 供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。
23.2 补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
24.响应文件的递交与接收
24.1 供应商应在磋商文件规定的提交首次响应文件截止时间前，将电子响应文件上传至益阳市公共资源交易中心电子交易平台（http://jyzx.yiyang.gov.cn），逾期递交的响应文件，电子交易平台将自动拒收。
24.2 供应商使用生成电子响应文件的CA数字证书按时解密。响应文件在【磋商须知前附表】规定的解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其响应文件。在开标现场解密的，请供应商自备解密电脑和网络并携带CA数字证书。
五、响应文件的磋商与评审
[bookmark: bookmark10]25.磋商程序
25.1 磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第30.1款或者第30.2款情形进行。
26.响应文件审查

26.1 资格性审查：根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。
26.2 符合性审查:对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.3 响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有
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参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。
27.实质性响应
27.1 实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。
27.2 响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。
28.无效响应
28.1 磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：
（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；
（2）联合体不符合本章第3.2款规定的；
（3）应交未交磋商保证金或金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；
（4）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；
（4）响应文件不满足本章第27.1款规定的实质性要求的；
（5）报价超过采购项目预算的；
（6）响应文件有效期不足的；
（7）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。
29.澄清
29.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
29.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的， 以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。
30.磋商
30.1 本章第10.2项未明确磋商文件实质性变动内容的，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。
（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。
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30.2 本章第10.2款明确磋商文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求响应文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第26.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。
（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
30.3 在磋商过程中，请供应商自备电脑和网络并携带CA数字证书。最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)在益阳市公共资源交易中心电子交易平台上提交，须经法定代表人或其委托代理人电子签名、盖供应商电子公章和加密。
最后报价需在磋商小组规定的报价时间内完成填报、签名、盖章及加密(磋商小组可视情况延长报价时间)。供应商请关注报价倒计时。逾期提交的最后报价，电子招标投标交易平台将自动拒收，视为投标人放弃报价且退出磋商。
最后报价的解密时长由磋商小组现场确定(磋商小组可视情况延长解密时间)，请供应商持CA数字证书在规定的时间内解密（请关注解密倒计时），在解密时限内未解密或解密失败的，视为放弃其最后报价且退出磋商。
30.4 供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。
30.5 提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第19.4款规定退还退出磋商的供应商的磋商保证金。
30.6 提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第30.5款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。
30.7 磋商文件在磋商过程中未发生实质性变动的，参加磋商供应商的次轮报价不得高于上轮报价，否则视为无效响应。
31.响应文件评审
31.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。
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31.2 综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见磋商须知前附表。

31.3 最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照符合政府采购支持中小企业发展的相应条件，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见磋商须知前附表。
31.4 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价） ×价格权值×100
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

31.5 涉及政府采购政策优惠对供应商分值进行调整的，按磋商须知前附表规定调整供应商的技术、商务、价格得分或总得分。

31.6 涉及多处或部分获得政府采购政策优惠的，其多处或部分享受政府采购优惠政策的计算方法见磋商须知前附表相关规定。

31.7 评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。
32.提出成交供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》 (财库〔20 14〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》 (财库〔2015〕 124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目） 、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目 ”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。
33.确定成交供应商
33.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
33.2 采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。
34.磋商终止
34.1 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第37.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
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（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》 (财库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目 ”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
35．重新评审
除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。
36.保密及串通行为
36.1 磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
36.2 供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。
36.3 有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
六、成交结果信息公布与授予合同
[bookmark: bookmark11]37.成交信息的公布
成交供应商确定后2个工作日内，成交结果信息将在磋商须知前附表指定的媒体上公布。
38.询问及质疑
38.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。
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38.2 供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、行政法规及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。
39.成交通知
39.1 成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
39.2 成交通知书是合同文件的组成部分。
39.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
39.4 成交供应商没有按照本章第39.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
40.签订合同
40.1 成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。
40.2 磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
40.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
40.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（三）拒绝履行合同义务的；
（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。
七、其他规定
[bookmark: bookmark12]41.1 采购代理服务费
41.1 采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。
41.2 集中采购机构不得收取采购代理服务费。
42.其他规定
42.1 磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。

1





[bookmark: bookmark13]第三章政府采购合同格式

一、政府采购合同协议书
采购合同编号：              


采购人（全称）：                   （甲方）
供应商（全称）：                   （乙方）


为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目信息
（1）采购项目名称：                                 
（2）采购计划编号：                          
（3）项目内容：                         
（工程项目）承包范围：          /             项目经理：        /        。
2.合同金额
（1）合同金额小写：                          
大写：                         
（2）具体标的见附件。
（3）合同价格形式： 固定总价合同 。
3.履行合同的时间、地点及方式
起始日期：    年   月   日，完成日期：     年   月   日。总日历天数：   天。
地点：              
方式：               
4.付款：
1、                       。
2、预付款根据采购文件的约定，在合同签订前提交不超过合同金额10%的履约担保。
5.解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：
□提请仲裁□向人民法院提起诉讼
6.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
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（2）成交通知书
（3）响应文件
（4）政府采购合同格式条款及其附件
（5）专用合同条款
（6）通用合同条款（如果有）
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）
（8）其他合同文件。
7.合同生效
本合同自                    生效。
8.合同份数
本合同一式    份，采购人执    份，供应商执   份，均具有同等法律效力。


合同订立时间：  年    月   日  合同订立地点：

甲方：（公章）                                乙方：（公章）
法定代表人：                                 法定代表人：                 
委托代理人：                                 委托代理人：                 
电话：                                        电话：                     
传真：                                       传真：                    
开户银行：                
帐号：                   




注:具体合同以甲乙双方签订的正式合同为准
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二、政府采购合同通用条款

政府采购合同通用条款（货物类）


1.定义
1.1 合同当事人
（1）采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动而取得成交资格，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。
1.2 本合同下列术语应解释为：
（1）“合同 ”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
（2）“合同价 ”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物 ”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原资料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和资料。
（4）“伴随服务 ”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。
（5）“合同条款 ”系指本合同条款。
（6）“项目现场 ”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称在政府采购合同专用条款指明。
2.合同的适用范围
2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。
2.2 合同内容根据磋商文件、响应文件而确定。
3.合同标的及金额
3.1 合同标的及金额应与成交结果一致，具体的货物名称、规格、型号、数量和价格见政府采购合同专用条款。
4.合同价款
4.1 具体合同价款见本合同第3.1项。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中， 甲方不再另行支付其它任何费用。
5.履行合同的时间、地点和方式
5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见政府采购合同专用条款。
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5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。
6.货物的验收
6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。
6.2 货物的表面瑕疵， 甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。
6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。
6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。
6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。
6.6 大型或者复杂的货物采购项目， 甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。
6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（采购文件另有约定的除外）。
7.货物包装要求
7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。 由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。
7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。
8.运输和保险
8.1 乙方负责办理将货物运抵本合同第五条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。
8.2 乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。
9.质量标准和保证
9.1 质量标准
（1）本合同下交付的货物应符合第七章采购需求所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。
9.2 保证
（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于政府采购合同专用条款规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
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（2）在质量保证期内所发现的缺陷， 甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后应在政府采购合同专用条款规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的资料等， 甲方可以根据本合同第15.1项规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担， 甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
10.权利瑕疵担保
10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。
11.知识产权保护
11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。
11.3 甲方委托乙方开发的产品， 甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。
12.保密义务
甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，甲乙双方均有保密义务。
13.合同价款支付
13.1 验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。
13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分， 甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。
13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。
13.4 支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖财务专用章、法人代表签字的证明文件，报经甲方审查核准，并报财政部门备案。
13.5 合同价款支付方式和条件在政府采购合同专用条款中另有规定。
14.伴随服务
14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、
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图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。
14.2 乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助资料；
（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。
（5）政府采购合同专用条款与第四章采购需求规定的其他伴随服务
14.3 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中， 甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1 质量瑕疵的补救措施和索赔
（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：
①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。
③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。
（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施， 甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的， 甲方有权进一步要求乙方赔偿。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。 甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。
（2）除本合同第19条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务， 甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七日计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额， 甲方可以终止合同。
（3）如果乙方迟延交货， 甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执
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行合同中未终止的部分。
16.合同的变更
16.1 在合同履行过程中， 甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。
16.2 在不改变合同其他条款的前提下， 甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。
16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。
17.合同中止与终止
17.1 合同的中止
（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；
（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。
17.2 合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的， 甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。
（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产， 甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。
（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。
（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益， 甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。
18.合同转让和分包
18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。
18.2 乙方未在响应文件中说明，且未经甲方书面同意，乙方不得将合同的主体、关键性工作分包给他人。
18.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。
19.不可抗力
19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。
19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
20.解决争议的方法
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20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。
20.2 调解不成可以按政府采购合同专用条款中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：
（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；
（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。
20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。
21.法律适用
本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。
22.通知
22.1 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，
22.2 通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23.合同生效
本合同在合同各方签字盖章后生效
24.附则
本合同未尽事宜，见政府采购合同专用条款。
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三、政府采购合同专用条款
政府采购合同专用条款（货物类）
第三节 政府采购合同专用条款

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	第 1.2（6）款
	项目现场
	采购人指定地点

	第 5.1 条
	履行合同的时间、地点及方式
	另行约定

	第 9.2 (1)款
	质量保证期
	3 年

	第 9.2 (3)款
	响应时间
	7×24 小时售后服务，确保在接到用户售后服务需求的电话、电子邮件、传真后 2 小时内作出响应并在 4 小时内赶到现场开展连续的售后服务，并承诺能在 12 小时内解决设备故障问题。

	第 13.5 条
	合同价款支付方式和条件
	第四章“ 技术规格、参数和要求 ”

	第 14.2 (6)款
	伴随服务
	/

	第 20.2 条
	解决争议的方式
	■诉讼
□仲裁

	第 24.1 条
	合同未尽事项
	另行协商




	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	第1.2（6）款
	项目现场
	

	第5.1条
	履行合同的时间、地点及方式
	

	第9.2(1)款
	质量保证期
	

	第9.2(3)款
	响应时间
	

	第13.5条
	合同价款支付方式和条件
	第四章“技术规格、参数和要求 ”

	第14.2(6)款
	伴随服务
	

	第20.2条
	解决争议的方式
	■诉讼
□仲裁

	第24.1条
	合同未尽事项
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第四章 采购需求
第一节 采购清单一览表一、项目名称：赫山区教育信息化设备采购项目
二、采购人的采购需求
	包号
	
标的名称
	
品目分类
	
品目名称
	简要技术要求
	
数量
	
单位
	
标的预算
	
最高限价
	节能产品
	进口产品

	1
	
信息化设备采购
	

A02019900
	


其他信息化设备
	
详见采购需求
	


3
	


套
	


10500001118700元
	


10500001118700元
	



	





























第二节技术参数
	序号
	货物名称
	技术指标
	数量
	单位
	备注

	一、AI 精品录播



	



























1
	



























AI 4K 录播主机
	1. 为保证系统整体编解码性能及使用稳定性，主机需采用≥3 颗 ARM 架构处理器，主处理器采用8 核架构，2 颗协处理器均采用4 核架构。
2. 主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、专业导播、虚拟抠像、远程运维参数设置功能。
3. 支持≥2个HDMI 高清采集接口，支持分辨率包含：3840 ×2160p@30Hz、1920×1080p@60Hz、1920×1080p@30Hz、 1680×1050p@30Hz、1600×900p@30Hz、1400×
1050p@30fps、1280×1024p@30Hz、1280×1024p@60Hz、 1280×960p@30Hz、1280×800p@30Hz、1280×720p@60Hz、 1280×720p@30Hz、720×480p@60Hz、640×480p@30Hz 。
4. 支持≥4 路高清视频输出，视频输出可同一时间输出不同视频源，且输出分辨率不小于4K，其中HDMI信号输出≥3 路且 UVC 视频输出≥1 路。
5. 支持标准 USB 音视频信号输出，通过主机 TypeC 接口可以实现图像和声音同步输出，支持不小于4K 图像输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件。
6. 内置音频接收模块。无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2 个无线麦克风接入，且同时支持≥2 种对频模式。
7. 支持≥2 个线路信号立体声输入，且输入接口采用不同的运放倍数设计，可满足不同类型的音频信号接入。
支持≥2 个线路立体声音频输出，可独立设置任意一个输出接口的混音模式。
8. 支持≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过网线就可以完成≥8 个阵列麦克风接入主机，通过网线可以实现≥8 麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持数字音频传输。
9. 支持断电扩声，在主机完全断电的情况下，从主机线性音频通道上输入的音频可以从主机输出通道输出，且≥2 个音频输入通道可以支持该功能，满足全场景的教学使用需求。
10. 内置蓝牙无线物联模块，主机无需线缆就可以实现对同品牌音箱的音量控制，也可通过同品牌讲台实现对主机开关机控制。
11. 支持≥5 个 RJ45 接口，其中≥3 个支持 POE。支持双网卡设计，摄像机可在独立网段单独工作，不影响原有网络。
12. 支持≥5 个 USB 类型接口，其中 USB-A 接口≥3 个， Type-C 接口≥2 个。
13. 支持 H.264(BP/MP/HP)视频编码与解码，可扩展支持 H.265 编码/解码。
14. 支持分辨率、码率、帧率设定。支持录制倒计时，自定义设置≥4 种倒计时时间。
15. 支持录制清晰度设定，支持可选择 1080p、720p、 VGA、QVGA；支持录制帧率设定，可选择
25fps/30fps/60fps；支持录制画质选择，可选择≥5 种等级；录制编码码率≥16Mbps。
16. 支持≥2 种录制视频自动分段模式：支持按照文件大小分段，可选择 500MB，1GB，2GB 进行分段录制；支持按照录制时长分段，可选择 30 分钟、60 分钟。
17. 支持网络监测功能，无需安装第三方软件，在触控
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主机具备 4k 视频录制能力，支持 4K 超高清视频处理；支持通过主机进行导播操作，实现画面切换及云台控制等；支持大规模公网直播，搭配直播平台不限直播次数、流量以及观看人数；





	
	
	屏幕上显示教室网络状态，包括：服务联通性、网络稳定性、上下行速度、网络追踪性、网卡信息。
18. 主机内置扬声器，支持音频检测，通过主机内置扬声器可以播放测试音频，通过主机一体化屏幕进行视频预览时能够同步播放音频，且可控制播放音频音量大小。
19. 主机采用≥15 英寸触控电容屏，屏幕分辨率≥ 1920*1080。
20. 主机采用多功能电源按键，通过一个按键可以实现开机、关机、节能待机。
21. 支持硬件复位功能，可通过Reset 复位键实现整机复位。
22. 支持通过互联网，实现对设备的远程配置，支持关机、重启、参数配置操作。
23. 支持通过互联网，按照版本号进行查询。可查看该版本的主机数量和总体占比，支持通过 IOT 物联平台实现主机的远程升级，可查看不同版本的占比，可按照行政区域进行分区升级。
▲24.支持AI分析功能，开启后可进行课堂行为分析，
在平台中生成报告。报告中可查看课堂实录、课堂热力图、AI建议分析；教学行为分析及总结； 问答模式、提问类型、学生应答、教师理答、 问答实录分析及总结；
弗兰德斯互动分析、S-T/Rt-Ch 教学分析及总结。（需提供第三方检测机构测试报告并加盖投标人公章）
25.支持≥2 种抠像背景颜色（绿色、蓝色），可自由切换；支持任选两路通道作为前景和背景，实现对前景画面的实时抠像并叠加到背景画面；
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流媒体系统
	1. 支持互动清晰度设置，分辨率可设置 1080P、720P。支持互动清晰度自定义设置，可设置分辨率为 1080P、
720P、VGA、QVGA，可设置帧率为 60、30、25FPS，可设置画质≥4 种档位，可设置码率为静态码率、动态码率。设置后可显示对应码流大小。
2. 支持互动清晰度自适应，在互动时根据网络情况选择最优清晰度。
3. 支持设置主机互动模式，可选择开启或关闭互动双流设置，开启后可选择第二路流的画面，支持≥6 个画面选择。画面设置支持开启或关闭直播推流 CDN 设置，开启后可选择推流画面，支持≥7 个画面选择。
4. 支持互动协议设置，可设置主机视频通信协议，协议支持添加及参数修改。支持设置云服务器地址，可选择公有服务器或私有服务器。
5. 支持互动状态下的导播模式设置，可设置手动、半自动、全自动导播模式；支持选择互动状态下的录制画面设置，可选择≥7 路画面进行录制。
6. 支持"1+3+直播接入"的互动授课模式，可接入 1 个主讲教室、3 个互动教室和直播听课教室。
7. 支持选择自动开启直播，开始上课后将显示直播中。
8. 支持登录状态自动提示。开始上课时如主机为未登录状态，系统自动提示使用微信扫码登录，登录后显示用户头像和用户名；如是已登录状态，系统自动创建并进入互动课堂，并自动开启录制。
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	9. 开始上课后，主讲端将被授予“主持 ”权限，并自动开启麦克风。主讲端可切换导播模式或画面；将自己进行移至台上或移至台下的操作，将画面设置为主画面显示及全屏显示，并可将广播画面给所有人。
10. 支持互动过程中，进行性能监控，可监控网络丢包率、上行带宽、下行带宽、最大虚拟内存、当前虚拟内存、当前物理内存、当前句柄数量、当前进程数量、当前 CPU 使用率。
11. 支持互动过程中，进行推流质量查看。可查看视频分辨率、视频质量、延时、丢包率、视频帧率、视频码率、音频帧率、音频码率。
12. 支持在系统总丢包率 50%的网络环境下，视频清晰流畅无卡顿，语音连贯。
13. 支持双向互动过程中，实现 1080P@60fps 视频双向互动。
14. 支持导播设置向导，可通过提示进行下一步操作。
15. 支持≥5 种跟踪模式设置。
16 ▲支持教师端跟踪区域、快照区域、板书区域、屏蔽区域设置，勾选后可通过鼠标绘制对应区域，不同区域通过不同颜色画框展现。支持智能检测，系统可自动框选跟踪区域，快速清除快照区域，调用相机配置， 自动确定跟踪区域。（需提供第三方检测机构测试报告并加盖投标人公章）
17. 支持教师端预置位设置，可通过按钮实现镜头的上下左右转动、拉近拉远，并设定≥6 个摄像机预置位。支持自动识别黑板全景位及讲台位置。
18. 支持教师端选择目标丢失时切换的画面，支持≥4 个画面可选。支持多目标动作时切换画面设置，支持≥2 个画面可选。
19. 支持教师端开启身高自适应功能，支持教师端开启特写人形跟踪功能。
20. 支持学生端开启人脸检测，开启后将通过人脸判定跟踪目标是否需要切换特写。
21. 支持开启开机跟踪功能；支持开启或停止跟踪功能。
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导播系统
	1. 支持通过浏览器及电脑应用程序，对主机进行画面切换控制。
2. 支持通过浏览器访问主机，进行视频管理，可对主机中录制的视频进行下载及预览。
3. 支持通过浏览器，设置主机的输入配置，调整麦克风音量及设置摄像机信号。
4. 录制模式支持电影模式、资源模式两种，能同时支持1 路电影模式加6 路资源录制，实时录制合成画面、教师全景、教师特写、学生全景、学生特写、板书画面、 电脑画面。可通过勾选录制对应画面，实现资源模式录制。录制的所有视频均有声音。
5. 支持开始录制、暂停录制、停止录制。录制开始后系统自动计时。支持开启直播或关闭直播。
6. 支持选择≥3 种导播模式，具备手动、半自动、全自动可选。
7. 支持≥9 种多画面合成布局选择，可自定义选择布局中的画面，选择后自动更新布局种画面的名称。
8 支持≥16 种转场特效的选择。选择对应特效后，切换画面将应用该特效。特效过渡时间 0.5～1.5 秒可调。
9. 支持通过 U 盘导入片头片尾。片头片尾支持≥3 种格式导入，包含图片格式及视频格式文件，支持总共导入
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	≥30 个大小≥19MB 的图片文件及≥190MB 的视频文件。导入后支持片头播放/播放并开始录制，可调节图片播放时间为 1～10 秒任意值。支持批量管理片头片尾，可批量勾选并删除。
▲10. 支持通过手机扫码实现字幕输入，可输入≥50 个字符。导入后支持显示/隐藏控制，支持拖拽调节字幕任意位置，或通过≥6 个预设位置调整字体位置；支持通过≥3 个预设字号调整字体大小；支持通过≥5 种预设颜色调整字体颜色。支持批量管理字幕，可批量勾选并删除。 （需提供第三方检测机构测试报告并加盖投标人公章）
11. 支持通过 U 盘导入台标。台标支持≥2 种图片格式导入，支持总共导入≥30 个大小≥19MB 的图片文件。导入后支持显示/隐藏控制，支持拖拽调节台标任意位置，或通过≥5 个预设位置调整台标位置。支持批量管理台标，可批量勾选并删除。
12. 支持通过 U 盘导入背景图片，背景图片支持≥2 种图片格式导入，支持总共导入≥30 个大小≥19MB 的图片文件。导入后支持显示/隐藏控制，控制后可显示效果。支持批量管理背景图片，可批量勾选并删除。
13. 支持通过触控实现云台摄像机的推拉摇移控制。可通过单击及拖拉两种方式实现摄像机多个方位的转动，触控拖拉支持 360 度全方位转动；可通过单击及长按两种方式实现摄像机变焦控制，实现画面的放大缩小。支持≥3 种云台转动灵敏度设置。
14. 支持通过单击预览画面进行画面选择，选中后将框选该画面。支持通过单击画面切换按钮或双击画面进行画面导播切换。
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4K 机械云台摄像机
	1.传感器尺寸： ≥CMOS 1/2.8 英寸，有效像素≥800 万2.支持不少于 40 倍变焦
3.扫描方式：逐行
4.支持畸变矫正功能，畸变＜1.5%，校正后可实现视觉无畸变
5.最低照度： 0.5Lux @ (F1.8, AGC ON)
6.镜头： F1.58 ~ F3.95
7.快门： 1/30s ~ 1/10000s
8.支持自动白平衡功能、背光补偿功能、图像冻结功能、 POE 供电
9.支持水平翻转、垂直翻转，水平转动范围： ± 170 ° ,垂直转动范围：-30 °~+90 °
10.支持最大水平视场角≥60 ° , 最大垂直视场角≥35 ° 11.支持最大水平转动速度≥100 °/s，最大垂直转动速度≥69 °/s
软件：
1.支持自动白平衡、背光补偿功能、2D、3D 数字降噪2.支持设置摄像机分辨率、帧率、码率
3.支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度
4.图像支持左右镜像、上下翻转，默认不开启。
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机械云台动态分析
	1.智能跟踪： 自动锁定并跟随运动目标，通过算法实现平滑跟拍，避免画面抖动和丢焦。
2. 自动构图：智能分析画面元素， 自动完成居中、特写等专业构图，确保主体始终处于视觉焦点。
3.行为分析：识别特定动作，并自动触发对应的镜头策略。
4.多模态联动：结合声源定位或手势识别，实现“谁说话跟谁 ”或隔空控制跟踪，无需人工干预。
5.编码优化：针对动态画面进行差异化压缩，保证人脸等关键区域的画质，同时降低带宽和存储压力。
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AI循证分析
	1.系统支持对师生互动行为，进行 2D 还原重建，并标识对应学生的头像及互动情况。支持行列式教室布局、方形桌小组讨论布局、圆形桌小组讨论布局。
2.系统支持自动识别课堂学生互动情况，并统计不同学生的提问举手次数、回答问题次数，按照人员的形式呈现。点击头像可以跳转对应的视频片段。
▲3.在 2D/3D 课堂孪生界面中，通过颜色深浅表示学生参与互动的活跃程度，基于学生上台次数、举手次数、
问答次数计算学生活跃程度，颜色越深则代表越活跃。
（需提供第三方检测机构测试报告并加盖投标人公章）
4.支持报告归属者对报告进行重命名、修改学科学段信息。修改后，会按照新的学段学科信息重跑AI课堂建议。
5 系统支持自动识别问题分类，可按照4MAT（四何类型）识别，分为是何、为何、如何、若何。点击各个类型会自动打开到相应的课堂实录视频片段窗口，显示对应文字明细，文字明细会按师生角色区分，并自动进行分段分句。
6.系统支持自动识别学生回答内容，并且按照前结构、单点结构、多点结构、关联结构、抽象拓展结构的形式进行分析。点击分析结果可以跳转到对应的视频片段。
7.系统支持自动识别老师的核心提问，并且会将提问片段进行抽取，可以看到片段总体的抬头率、回答问题的举手率。点击片段明细，可以按照座位图的方式，查阅具体学生举手和回答的情况。
8.系统支持自动识别学生回答时长，可分类为 5 秒以内， 5-15 秒，15 秒以上。点击各个类型会自动打开到相应的课堂实录视频片段窗口，显示对应文字明细，文字明细会按师生角色区分，并自动进行分段分句。
9.系统支持教师画面、学生画面双窗口显示，小窗口可自由拖动位置和自由切换；视频画面与互动课件一一对应，点击互动课件缩略图，可跳转至对应视频片段。
▲10.系统依据采集到的音视频数据， 自动生成课程总
览、课堂提问、师生互动、合作学习四个维度的课堂反馈建议，可查看课程知识点、课堂思维导图、符合知识性目标的提问、对课堂提问的建议、师生互动建议、课堂互动建议。（需提供第三方检测机构测试报告并加盖投标人公章）
11.系统根据教学内容，基于教学环节、教学任务、教学行为三个特征，形成用户教学流程分布执行情况，支持以进度样式展示，展示不同课堂行为环节的开展时长和占比，课堂行为包括：交互教学、探究学习、讲解教学、
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	知识总结、作业发布、迁移应用、巩固检测、识记学习、演示教学、体验学习。
12.系统支持识别课堂学习内容及学生学习，对课前与课中链接、课中与课后链接进行分级评价。支持对学生完成自主学习、提供学习资源、分析学生学习数据、布置课后学习任务四个维度，形成四级评价标准，并给出对应的改进建议。
13.系统支持对老师的核心提问进行抽取，结合提问-学生回答-教师评价，按照加权计算方式，给出每组提问的有效性评分，从而构建成平均有效性。按支持标记每组提问的发生时间与对应有效性评分，并给出对应的分析建议。
14.系统支持将报告以 docx 格式下载至本地，报告中包含基础数据、AI建议、教学时间分配、讲学环节时间轴、 PTA 模型、问答模型、提问类型、弗兰德斯编码图、
S-T/Rt-Ch 教学分析图、提问数据统计、提问详情列表。
15.系统支持将听评课记录关联，通过听课记录快速跳转课堂实录片段，并能抽象出评课摘要，呈现本节课人工评价各维度的评分。
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AI分析摄像机
	







1.镜头水平视场角≥90 °
2.一体化集成设计，支持 4K 超高清，最大可提供4K 图像编码输出，同时向下兼容 1080p，720p 等分辨率。
3.内置图像识别跟踪算法，无需物理转动，即可实现平滑自然的跟踪效果，避免干扰课堂教学。
4.全景画面支持畸变矫正功能。
5.全景画面与特写画面必须采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。
6.整机接口 : ≥1 路 RJ45。
7.支持 POE 有线网络供电，只需要 1 路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。
8.传感器尺寸： ≥CMOS 1/2.8 英寸。
9.传感器有效像素≥800 万
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全向麦克风
	1. 麦克风采用≥4 核的国产音频芯片。
2. 麦克风频率响应范围不低于 50Hz~16KHz，拾音半径≥ 8m，信噪比≥68dB，声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz。
3. 麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整。
4. 麦克风内置≥8 个传感器单元。
5. 麦克风支持≥1个 Type-C 接口，麦克风支持在线 OTA，可在线对麦克风进行升级，无需人员现场维护。
6. 麦克风支持降噪、回声抵消、混响抑制、 自动增益控制、多麦融合多种音频算法。
7. 麦克风支持数字音频传输。
8. 麦克风套件标配 2 支麦克风和 2 套安装支架。软件：
1.支持全频带全双工自适应回声消除算法。
2.支持全频自适应AI 降噪技术，降噪电平≥24dB。
3.支持自动增益控制。
4.支持啸叫抑制。
5.支持智能混音，可智能选择最佳麦克风采集音频。
6.支持多通道音频矩阵，可根据场景需求进行相应设置。
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无线麦克风
	1. 麦克风标配充电仓，可用于充电及收纳，麦克风充电仓支持电量指示，通过灯珠亮灭数量充电仓剩余电量及充电状态。
2. 麦克风支持通过音量调节按钮调节输出音量；音量调节过程中通过麦克风一体化屏幕动态提示当前音量等
级。
3. 麦克风采用心型指向，信噪比≥95dB，音频采样率≥ 48kHz，音频采样精度≥16bit，工作频段为 2.4G。
4. 支持在空旷环境下，有效传输距离≥100m，支持室内使用场景下，穿墙后有效传输距离≥20m。
5. 支持红外和无线同时配对。
6.标配 2 个麦克风和一个充电盒。
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	多功能音源控制
	1.支撑设备各项基本功能的运行。
2.支持系统+ESS 解码方案，超强纠错功能。
3.支持播放 CD 等碟片。
4.支持读取 U 盘或 SD 卡，并且播放媒体文件。
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远程互动课堂系统
	1.软件应支持微信扫码登录，无需输入帐号密码即可实现登录，用户可便捷、快速进入互动课堂。
2.互动课堂连接支持按键拨号形式，可直接拨号呼叫
3.授课过程中，可实时显示授课端或参与互动的听课端画面，用户可实时查看授课端的拍摄效果，或听课端的实时状态。
4.授课过程中提供工具窗口，支持用户切换画面，调出互动工具；工具窗口可切换为迷你模式，以悬浮工具条形式显示，可置于授课课件上方。5.授课过程中，老师只需在悬浮工具条上单击听课用户名，即可与该教室实时连麦对讲，实现异地互动。
6.支持听课端可观看授课端画面。在同一界面中，还可选择展示或隐藏本地教室画面，满足用户多场景使用需求。
7.支持授课过程中老师任意放大某一端的画面，进行全屏显示。
8.板书同步：授课过程中支持用户调起白板工具，在大屏上进行板书，板书内容将在听课端实时同步；且支持听课端在大屏上板书，反向实时同步至授课端或其他听课端。
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	9. ▲云课件：支持用户在线打开云课件列表，无需下载至本地，即可在线打开云课件进行展示或讲授。（需提供第三方检测机构测试报告并加盖投标人公章）
10. 10.课堂活动：支持用户在云课件中进行远程同步课堂游戏，异地教室的学生可同时在大屏上进行知识竞赛， 以左右分屏形式实现两个教室的学生同台竞争。
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互动电视
	1.屏幕物理尺寸≥55 吋；屏幕分辨率≥3840*2160；屏幕刷新率≥60Hz；屏幕可视角度≥±176 度。
2.整机功耗≤120W；待机功耗≤0.5W。
3.内置喇叭个数≥2；喇叭总功率≥16W。
4.USB 接口数量≥2；HDMI 输入通道数量≥3；模拟 RF 接口≥1；AV 接口≥1。
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音箱
	1.采用功放与互动音箱一体化设计， 内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。
2.双音箱有线连接，机箱采用塑胶材质，保护设备免受环境影响。
3.输出额定功率≥2*15W。
4.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。
5.支持教师扩声和输入音源叠加输出。
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导播控制控制终端
	1、CPU 采用 Intel 十二代 Core i5 处理器或以上，处理器核数≥10，线程数≥12，主频≥1.3GHz，最大睿频≥ 4.4GHz 、三级缓存≥12MB。
2、GPU 处理单元数≥80 个，最大主频≥1.2GHz
3. 内存：8G  DDR4 3200MT/s 内存或以上。
4. 硬盘：硬盘： ≥256G M.2 SSD 硬盘，支持机械硬盘拓展。
5. 支持拓展 9.5mm 标准光驱。
6. 支持 1000Mbps。双独立网卡。网口支持 wake on LAN。
7. 集成标准声卡、USB 键盘、鼠标。
8. 前置面板：USB≥4 个；TypeC≥1 个；麦克风输入≥1个，音频输出≥1 个。。
10.标配鼠标、键盘、23.8 英寸显示器
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操作台
	操作台参数：产品尺寸：长 1200*宽 900*高 750；产品整体钢木铝结合材质；箱体选用 0.8-1.0mm 精装冷轧钢板优质冷轧钢板，经过酸洗磷化防锈处理；表面静电喷涂。台面及侧板为环保 18MM 厚度密度板。
配套椅子
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校级录播应用平台
	1. 支持管理员根据不同教师的工作需求创建角色，自定义该角色的名称和可试用的功能权限；支持管理员查看各角色人数。
2. 支持用户在发布课程时上传相关资料，上传资料格式支持≥5种；课程发布后，观众观看课程时支持下载相关资料。
3. 支持在直播结束前，修改直播的结束时间、名称、封面、课件、直播简介、聊天互动权限等设置。修改原分享的链接和二维码不变，活动调整不会导致原分享链接和二维码失效。
4. 支持在创建直播时添加直播助教，助教进入工作台可进行直播间秩序维护。
5. 支持用户一键生成直播海报或链接进行分享，其他用户通过扫描海报上的二维码或打开链接的方式，观看直播视频。
6. 支持用户生成直播海报后，直接在网页中一键复制图片，并粘贴至微信中发送，无需下载图片保存本地。
7. 支持用户在预览课件时，在课件上进行书写、擦除、移动图片素材等操作，且操作不影响原课件内容，可在开始直播前，预览主讲老师的课件。
8. 支持用户通过课程、教师、学校名称关键词搜索已发布的课程资源；用户可查看最近搜索关键词记录，能再次查找相关课程。
9. 支持自动统计教研的点评次数、平均分、观摩人数等数据，同时可查看文字点评的详情记录、评课表题目的客观题评分、主观题回答情况、教师评课记录。
10. 支持超级管理员编辑平台一级和二级导航栏的标题内容，并可拖拽调整一级导航栏的排序，实现管理者设置个性化的平台。
11. 支持课表逐级汇总，可将教师个人课程计划、学校全体课程计划、区域全体课程计划在一张课表中展示，用户可查看。
12. 支持通过学段、学科、课程分类筛选课程视频；课程支持微课、培训讲座、课堂实录分类；用户能定位查看所需课程。
13. 支持名校网络课堂页面，展示详细学校情况，包括学校简介、活跃教师、学校上传的全部课程、课程观看总人次等数据。可在活跃教师排行榜中，查看各位名师发起的课程总数及总观看人次。
14. ▲支持访问平台网页观看线上课程时，直接在平台网页中参与知识配对、选词填空、趣味分类在线互动答题，完成后可直接查看答题用时和答题排行榜，并可选择继续观看视频或再玩一次。（需提供第三方检测机构测试报告并加盖投标人公章）
15. 支持用户通过浏览器对本地上传的视频完成在线剪辑，将视频的无效内容删除。进行剪辑后，用户可通过在线浏览窗口，实时查看剪辑内容。
16. 支持用户在平台上查看已上传的云课件，并选择课件中的课堂活动插入视频中，设置为课程的互动答题环节；课程发布后，用户观看到所对应的课程时间点时，系统将自动弹出课堂活动，需要完成互动答题才可进入下一阶段的知识点学习。
17. 支持用户拖拽视频起点与终点取出头部或尾部的无效内容，截取保留视频中的重要部分；并可基于时间刻度，将视频分割成若干片段，把无效视频删除。
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智慧教学系统
	教学备授课系统要求：
1、为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码登录教师个人账号。
2、支持为教师提供可扩展至 100TB 的云存储空间，教师可在个人云空间上传存储互动课件、云教案和其他教学资源。
3、互动课件支持定向分享，分享者可将互动课件、课件组推送至指定接收方账号的云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。
4、具有互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本≥169 个。
具有互动式教学课件资源，包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育等≥3 大分类的不低于 150000 份的互动课件。按照下载量、课件质量、相关性会每天动态更新课件列表，提供按章节、主题筛选和关键词搜索，支持模糊搜索。
5、支持 PPT 的原生解析，教师可将 pptx 课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式，保留 pptx 原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。
6、支持将互动课件导出为 pptx、pdf。导出的课件支持在多终端(包含 windows、Macos、iOS、安卓、国产化系统)进行二次编辑。
7、具备云端静默推送下载功能，无需用户手动下载即可实现应用的在线升级，升级具有信息验证机制，确保教学秩序不受干扰。
8、云教案内容可自动同步至云空间。支持以链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器、微信内打开预览，可将云教案转存至个人云空间。
云教案支持导出为 PDF 格式。云教案支持导出为 PDF 格式。
9、提供教案模板以供老师撰写教案，预置模板包含表格式、提纲式、集备式、多课时式、单元设计式不少于 7个。支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板调用。
10、内置课堂教学、简约、插画、科技、古风等不少于70 个课件主题模板供教师选用，且教师可自定义课件背景。
11、支持实现校本资源共建共享。
①资源上传：支持上传课件、教案及多媒体文件，其中多媒体资源。
②批量上传：支持课件、教案、胶囊以文件夹的形式批量上传。
③资源搜索：支持树形结构目录，可进行资源分类及查找，支持全局资源搜索，按年级、学科筛选资源，支持查找资源后定位到当前资源文件夹。
④查看及预览：支持查看资源文件夹的创建者，资源的上传作者，更新时间数据。校本资源支持在线预览。支持切换列表模式/宫格模式查看资源。
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	⑤资源管理：支持教师对本人上传的校本资源进行分类移动，删除或重命名。
⑥备课应用：在交互式备授课软件中，支持获取校本多媒体资源到本地查看，也可选择插入校本资源库中的多媒体资源，实现校内资源的共建共享。
12、支持实现信息化集体备课。
①发起集备：支持选择教案、课件资源上传发起集备研讨，支持设置多重访问权限，通过手机号搜索即可邀请外校老师，可用于跨校教研场景。
②进入集备：支持搜索集备名称/老师昵称、或按照学科/学段/年级/教材章节、我参与的/我发起的几个维度进行筛选查看，支持电脑端进入集备页面。
③集备研讨：参备人可通过评论区发表观点，可对他人评论的观点进行点赞，评论消息支持实时提醒，支持图片的上传。
④在线批注：参备人在可在线对教案进行随文式批注，追加批注，回复以及查看实时批注消息。支持对课件进行打点式批注，可通过批注定位研讨内容，完成协同备课。
⑤稿件编辑：完成本次研讨后，主备人可直接进入编辑页面编辑课件/教案，发布新稿件后，备课组进入下一轮研讨，更新稿件后会给参备老师同步教研动态。
⑥集备妙记：支持语音及视频会议记录，为音视频回放自动生成字幕，对音视频研讨过程中的关键词和对话进行智能提炼，支持倍速播放，回溯研讨内容。
⑦获取稿件：参备成员可以随时获取和下载每一稿中的集备稿件到云课件，进行编辑或引用。
⑧完成集备：完成研讨后，可生成集体备课报告。集备终稿会自动上传到校本资源库，主备人可自定义上传目录，参备人可前往校本资源库获取集备终稿。
⑨生成集备报告：支持生成集备报告，报告生成后，参备人可查看具体报告内容和下载集备报告。报告内包含集备信息、数据统计、研讨记录的具体内容。⑩视频研讨：支持在线发起多人视频研讨，研讨过程中可邀请校内外老师共同参与，会议主持人可对会议进行参会人员的管理，包括邀请发言/开启禁言，共享屏幕等操作，系统自动录制视频研讨全过程，会议结束后可自动形成视频回放记录。
辅助设备设计要求：
1、屏幕采用（86 英寸）超清 LED 液晶 A 规屏，显示比例16 :9，显示分辨率 3840*2160，可视角度≥178 ° , 屏幕亮度≥350cd/㎡，屏幕采用≤3mm 钢化玻璃保护，表面硬度≥石墨硬度 9H 或莫氏硬度 7 级，透光率不低于 91%，雾度≤8%。
2、左、右、下三边框皆具备磁吸功能，边框任意位置可吸附具备磁吸功能的书写笔，吸附稳定不掉落，磁吸拉力≥60g，方便教具的收纳管理；提供第三方检测机构出具的检测报告
3、侧置输入接口具备 2 路 HDMI、1 路 RS232（RJ45 形态）、 1 路 USB 接口，输出接口具备 1 路音频输出、1 路触控 USB输出。前置输入接口 3 路 USB 接口（包含 1 路 Type-C、2路 USB）
4、采用红外触控技术，Windows 系统和 Android 系统均支持≥50 点触控及书写划线。
5、内置 2.2 声道扬声器，前朝向发声，12W 高音扬声器
	
	
	





	
	
	2 个，上朝向 30W 中低音扬声器 2 个，最大功率≥84W，单个扬声器容积≥0.62L，最低谐振频率≤85Hz。
6、 ▲听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持三挡强弱调节，通过AI算法提取视频/音频中的语言进行效果增强，在不增加音量的情况下提升语言清晰度，扩声系统语言传输指数（STIPA） ≥0.75。（需提供第三方检测机构测试报告并加盖投标人公章）
7、 7、内置语音助手，通过麦克风及智能笔以唤醒词调起语音助手，支持语音交互的方式调节音量、亮度，语音操控打开系统已安装应用如：教学白板、浏览器、计算器、画板，语音搜索指定网页内容，支持选择网页中的视频进行播放或暂停。
8、为便于售后和后期升级，无线模块（Wi-Fi 和蓝牙）采用独立模块化设计，无需拆卸后壳即可独立拆装；
9、支持发出频率为 18kHz-22kHz 超声波信号，智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应即可完成投屏操作。
10、配套教学应用APP 可通过wifi直连技术，近场发现附近教学大屏设备，无需扫码、账号密码输入步骤，即可直接连接并登录教学大屏设备，基于统一身份认证机制可实现其他教学软件免登录操作。
11、内置双 WiFi6 无线网卡（不接受外接），在 Android和 Windows 系统下，可实现Wi-Fi 无线上网连接、AP 无线热点发射；
12、PC 通道及安卓通道各具备一颗 WiFi6 无线芯片，PC和安卓通道均可通过大屏发送WiFi6 热点以及连接WiFi6的路由器。
13、具备班级视力检测功能，学生站在距离屏幕前 5m 处，可通过手势识别方式来标识方向进行视力测试，测试完成后可直接生成视力检测结果，并建立学生视力档案，
对学生视力情况进行管理；
14、电磁干扰 ITE 达到国标 GB/T 9254.1-2021 Class B等级要求，满足教学环境多电子设备共用，无需采取任何电磁辐射防护措施，不接受 GB/T 9254.1-2021 ITE
Class A 等级产品。
辅助设备功能要求：
1、开机启动后， 自动进入教学桌面，支持账号登录、退出， 自动获取个人云端教学课件列表，并可进入全部课件列表。
2、支持多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录、人脸识别登录、声纹识别登录、近场发现登录，并支持账号安全登录检测。
3、支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录后，打开教学白板软件教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。
4、教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。
5、Windows 通道支持文件传输应用，支持通过扫码、超声、wifi直连三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。
6、侧边栏内置朗读工具，通过麦克风监测教室中学生的朗读情况，并以游戏化界面反馈学生朗读音量大小。
7、侧边栏内置自习工具，通过麦克风监测教室中学生音
	
	
	





	
	
	量大小，当学生音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预。
8、支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。
9、内置交互式白板软件支持课件多人在线协同编辑，支持以链接的形式进行课件分享、邀请协作，支持查看当前在线用户，针对邀请协同的用户可设置可编辑、可阅读权限，支持将 PPT 课件转化为交互式课件进行协同编辑。
10、内置 AI 授课工具，支持对页面显示的题目或视频展台所采集的题目内容进行识别，支持手动框选题目范围，能够对题目进行详细的讲解，讲解内容包括解题步骤和注意事项；
11、内置AI授课工具，可根据题目所涉及的知识点和难度级别，可推荐相似题目，推荐题目数量可根据用户需求进行设置（如 3 道、5 道、10 道）；
12、 自带AI 书写美化能力，智能识别批注的书写轨迹，进行笔锋智能美化，模拟纸上书写的起笔、行笔和收笔效果；
13、▲内置AI 智能体（非第三方应用），根据教学和学习需求可快速创建，支持个性化设定角色信息包括角色性格、技能与头像信息，支持语音和文字两种方式与智能体进行对话交互，创建的智能体可上传到本校资源进行共享使用。（需提供第三方检测机构测试报告并加盖投标人公章）
14、内置学生日历功能，支持全屏查看日历、显示法定节日；用户可以添加日历事件，设定特定时间并关联本机安卓应用，事件到期后，可以通过事件提醒打开关联的应用，如欢迎词、 白板应用。
辅助设备系统要求：
1） 内置电脑模块要求：
1、机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。
2、搭载 Intel 代酷睿系列 12 代或 12 代以上 i5 的 CPU，内存：8GB DDR4 内存或以上配置，硬盘：512GB 或以上 SSD 固态硬盘。
3、为便于售后，内置电脑模块必须采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块，接口必须采用最新万兆高速传输接口，传输速率≥10Gbps；
4、具有独立非外扩展的视频输出接口：1 路 HDMI 。具有独立非外扩展的电脑 USB 接口：3 路 USB。
2）嵌入式系统要求：
1、采用≥12 核国产化嵌入式芯片，CPU≥8 核，嵌入式系统版本≥Android 15，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，DDR最大速率≥2666MT/S，存储空间≥32GB；
2、CPU 芯片，WIFI 与蓝牙芯片、摄像头图像处理芯片、均采用国产自主芯片。
3、部署单根网线可实现 Android、Windows 双系统有线网络连通。
4、长时间无人使用屏幕可自动息屏，用户可通过内置触摸中控菜单进行开启和关闭，可自定义无人操作息屏时间间隔为 1 小时、2 小时。
	
	
	





	
	
	5、能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果。此功能可自行开启或关闭。
无尘化书写要求：
1、整体结构为左、右两块磁性无尘板+中间为触控一体机的组合方式（ABA 放置样式）。单块磁性无尘板尺寸≥ 1000mm（长）*1180mm（高） 。适配 86 吋触控一体机。
2、书写板表面采用磁性微胶囊书写膜。
3、书写时通过磁力笔可书写出笔迹。
4、使用不同笔头直径的磁力笔可以完成不同粗细笔迹的书写。
5、书写板面无需通电，可实现无粉尘、无耗材的书写、擦除。
6、夹层：采用选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板,厚度≥14mm。
7、背板及覆板：采用铝合金材质，非铁磁材料，采用自动化流水线作业，避免人工作业刷胶不均导致粘贴不牢、起鼓等现象。
8、书写板面日常维护可使用家用洗涤剂或消毒剂温水，擦拭书写板的书写面后，书写面应不变色，无表皮脱落。书写功能要求：
1、贴合教师使用习惯，每套书写板配备磁性书写笔工具，单点书写≥10 万次后无划痕。
2、书写板面为白色，无背光，板书字迹为黑色。板书字迹无法用普通海绵板擦、水、酒精擦除。
4、书写板可使用配备的板擦进行局部擦除和区域擦除。
5、书写板板书可在-10℃至+35℃的长期环境温度下，正常书写、擦除。
6、书写板板书在无磁性干扰，不使用板擦擦除的情况下，可长期保留板书，且长期保留的板书，也可使用配备的板擦随时擦除。
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讲台
	1.智能讲台结构：木结构部分均采用E0 级木质板材结构，甲醛释放量≤0.05mg/m³ , 桌面防静电。
2.智能讲台底座尺寸及外观：（长×宽×高） ≥ 1100× 550×1030 ±5mm，讲台三面环抱式设计，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品，讲台产品外观桌面平整，悬浮式设计，边缘光滑，无棱角处理，
保护师生安全。
3.智能讲台底座提供大容量收纳空间，可供老师放置无线麦克风、粉笔、键盘、 鼠标、作业试卷等，时刻保持讲台桌面干净整洁。
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视频展台
	1.采用≥800 万像素摄像头；采用 USB 电源直接供电，无需额外配置电源适配器；箱内USB 连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且 USB 口下出。
2.A4 大小拍摄幅面，1080P 动态视频预览达到 30 帧/秒。
3.整机采用圆弧式设计，无锐角；托板可承重 3kg，同时托板采用磁吸吸附式机构。
4.展示托板正上方具备 LED 补光灯补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过视频展台软件直接控制开关；
5.摄像头支持自动对焦；摄像头部分进行外壳防护等级试验，防护等级达到 IP4X 级别。
6.支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、
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	移动。
7.支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，检测“无画面 ”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。
8.为保证兼容性及稳定性，视频展台需与交互智能平板为同一品牌厂家。
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智能笔
	1.外观：笔身造型采用圆润一体化笔型设计，表面采用手感漆工艺便于握持；
2.笔身配置不少于五个按键，具备上下翻页，智能语音，远程聚光灯/放大，书写颜色切换，兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态；
3.笔头：采用锥型笔尖设计，直径≤3mm；同时支持电容，红外触控设备书写，书写最小精度 2mm；
4.笔头：连续书写距离不小于 7km；
5、翻页按键：短按上下翻页按键，可实现白板软件
/ppt/pdf 等文档上下翻页；长按上下翻页按键 3s，可实现 ppt 播放/退出；
6.多功能按键：a.短按多功能按键，可实现播放/暂停音视频或 flash；b.双击此按键，可实现空鼠/放大镜/聚光灯等功能切换，切换顺序空鼠>放大镜>聚光灯；c.长按此按键即可实现对应功能(空鼠/放大镜/聚光灯)；
7.语音： 内置麦克风，支持按键唤醒语音识别功能，避免杂音造成误唤醒；
8.语音：支持唤醒语音识别时，可直接通过语音打开已安装的应用，可直接通过语音调用网络搜索引擎搜索查询相应资料，可进行语音转写输入，支持语音控制屏幕黑屏、亮屏，音量大小调整，返回桌面，截屏，关机等操作；
9.语音：支持白板软件内，通过语音控制：切换书写、擦除、选择模式，最小化返回桌面，打开板中板，清空书写批注等操作；
10.批注：支持按键调起批注功能，可通过按键实现批注颜色切换，长按按键可实现橡皮擦功能
11.无线：为保障用户在不同场景使用智能笔，支持无线dongle 及蓝牙两种连接方式，支持蓝牙 5.1 协议。
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	三、精
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虚拟抠像系统
	1.支持通过激活码激活抠像系统，保护软件不被恶意破解。
2.智能抠像系统支持部署于嵌入式架构主机，低功耗，安全性高，无需搭配 X86 架构服务器。
3.支持通过交互智能平板输出虚拟幕布，快速完成抠像环境部署。
4.支持≥2 种虚拟幕布背景颜色（绿色、蓝色）进行抠像背景色设置。
5.支持≥3 种虚拟幕布透明度（浅、适中、深）设置，满足不同场景下观看课件舒适感、抠像效果兼顾的要求。
6.支持透过虚拟绿幕任意操作交互智能平板，用户操作不受限制，还原真实课堂操作。
7.支持调节抠像强度，调节区间为 1~20，以适应不同灯光环境下抠像效果效果调节。
8.抠像合成后的画面边缘清晰，无明显锯齿感、绿边与
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	绿块。
9.支持抠像过程中一键显示/关闭人像，隐藏抠像画面，实现授课课件内容全屏展示。
10.支持导入视频、图片作为抠像录制视频的片头和片尾，录制时可一键成片。
11.抠像录制时支持添加字幕、台标至当前画面中。
12.支持任意调整人物大小、位置
13.支持调整输入的电脑画面大小、位置
14.支持添加背景图片进行合成，实现多种画面合成效果
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观摩电视
	1.屏幕物理尺寸≥55 吋；屏幕分辨率≥3840*2160；屏幕刷新率≥60Hz；屏幕可视角度≥±176 度。
2.整机功耗≤120W；待机功耗≤0.5W。
3.内置喇叭个数≥2；喇叭总功率≥16W。
4.USB 接口数量≥2；HDMI 输入通道数量≥3；模拟 RF 接口≥1；AV 接口≥1。
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放观摩室
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观摩音箱
	1.采用功放与互动音箱一体化设计，帮助教师实现多媒体扩音以或本地扩声功能。
2.双音箱有线连接，机箱采用塑胶材质，保护设备免受环境影响。
3.输出额定功率≥2*15W。
4.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。
5.支持教师扩声和输入音源叠加输出。
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导播控制台
	1.整机采用纯金属材质，全铝机身，CNC 工艺，坚固耐用，质感十足，底部配备≥4 个硅胶垫，桌面使用更加稳固。
2.采用彩色背光按键，按键数量≥29 个，背光颜色≥3 种，可通过不同颜色表征不同的工作状态，简化老师理解，支持背光亮度调节，可以根据教室光线环境和用户喜好自行调节背光亮度，满足不同场景和用户使用需求。
3.整机配备云台操纵杆，通过整机摇杆操作，支持不少于 8 个方向的云台控制，可通过操纵杆的倾斜程度实现对云台摄像机的转动速度控制，同时可通过操纵杆实现ZOOM 拉进拉远控制，满足精准的拍摄取景。
4.支持一键复位功能，可通过云台操纵杆，快速将摄像机复位到开机预置位画面。
5.为满足用户在导播过程中对声音控制的诉求，整机支持≥3 个音量控制旋钮，可实现对录播主机的实时音量、教师麦克风音量、学生麦克风音量的控制，控制旋钮采用无极编码器，转动顺滑无限位，旋钮表面采用条纹设计，操控触感一流；
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	五、装修
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录播教室吸音墙面
	底层九厘板垫底，加厚隔音棉，面层聚酯吸音板，（不采用条形）要求采用环保材料，材料颜色：教室离地面80CM 以上面颜色应尽量选用中性，非白色的色调，如浅灰、米黄等，浅色墙壁的反光会有效提高人物面部的亮度，使得水平照明和垂直照明的接近，提高灰度级别，
最终达到提高摄像质量的目的，不能采用深黄、深蓝等。教室地面到 80CM 高度处采用浅黄色带吸音功能木质吸音板，底层要铺满隔音棉（参考下所有装修都是交钥匙工程，包含人工费，材料费等。
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录播教室吸音吊顶（含定制窗帘、窗帘盒等）
	加厚轻钢龙骨，600*600 微孔吸音铝扣板天花板，扣板天花吊顶系统由装饰面板、主副龙骨以及相关配件共同构成。装饰面板为方形块状，采用铝合金制造，须在穿孔板背面覆加一层吸音棉。
现场制作窗套，工板做底，木线窗套，刷清漆保护，窗帘选用厚重，表面粗糙的窗帘。这种窗帘一方面能有效遮光，一方面能辅助吸音减少混响，窗帘颜色不建议采用白色，可采用浅黄色或其他符合拍摄要求的窗帘颜色。 （包含窗户窗帘和教室弧形区域窗帘）
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录播室地面
	教室地面采用PVC 塑胶地板，至少达到以下要求，绿色环保：生产 PVC 地板的主要原料是聚录乙烯，聚录乙烯是环保无毒的可再生资源。超强耐磨：PVC 地板表面有一层特殊的经高科技加工的透明耐磨层，其耐磨转速可达 30 万转。PVC 表面的耐磨层根据厚度的不同在正常情况下可使用 5-10 年以上；超强防滑：PVC 地板表层的耐磨层有特殊的防滑性，而且与普通的地板相比，PVC 地板在沾水的情况下脚感更涩，更不容易滑倒，即越遇水越涩；吸音防噪：PVC 地板有普通地面材料无法相比的吸音效果，其吸音可达 20 分贝。防火防水防潮：质量达标的 PVC地板防火指标可达B1 级
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电路设计
	照明电路、设备插座电路、空调电路布置：所有电路使用阻燃管布管，电线使用品牌电线，布线合理，功率合规,照明，空调，插座重新布置线（不同设备分开布线），专业设备提供一个电源插座，不要和其它外围设备，特别是大功率设备， 如空调、音箱等共用一个电源插座。电源线和网络传输线应布到终端设备放置的地方，而且应使用导管或墙内布线，保护线缆及人身安全；强电和弱电不能够并行布线，以免产生电源干扰，如环境不允许，则需要做屏蔽保护。
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录播室、观摩室电路
	墙面四周设置 4 个以上的插座安装，讲台处有电源接入，观摩室机柜处有电源接入，空调专用插座。
36 个录播室灯光参数：
采用 LED 600*600 平板灯或 600*1200 平板灯成品安装。
1、规格电压(V)：220
2、功率 (W)：48
3、色温 (k)：5000 以上
4、照射面积(㎡)：15
5、光源类型：LED
6、理论光通量（LM/W）：80
7、理论使用寿命（小时）：不少于 3 万小时
8、材质：航空拉丝铝边框，360 度无缝隙工艺，金属箱体，进口贴片 120 颗灯珠发光。
9、产品规格（mm）：600*600
10、安装方式：集成吊顶
6 个观摩室灯光参数：
1、规格电压(V)：220
2、功率 (W)：48
3、色温 (k)：5000 以上
4、照射面积(㎡)：15
5、光源类型：LED
6、理论光通量（LM/W）：80
7、理论使用寿命（小时）：不少于 3 万小时
8、材质：航空拉丝铝边框，360 度无缝隙工艺，金属箱体，进口贴片 120 颗灯珠发光。
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	9、产品规格（mm）：600*600
包含正品空气开关、5MM²硬质护套线、5MM²硬质护套线、 4MM²硬质护套线、5 孔 86 面板、PVC 32 护套管、PVC 50护套管、PVC 50 槽板、不锈钢螺丝、电工胶带、扎带等施工安装。
	
	
	

	

6
	观摩室单向
玻璃隔断和
原有墙体拆
除
	专业切割处理，人工拆除及垃圾清理。观摩窗墙体离地面 70CM 后安装单向玻璃，玻璃四周做框架加固处理。观摩窗大小，不小于 1.2 米*4 米。使用 10MM 钢化玻璃，专业贴摸处理,高 1 米以上,长 2 米*2 块，玻璃安装最下面离地面 70CM，采用二块玻璃拼接处理，拼接处要进行无缝处理。需采用防火无毒材料。
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项
	

	7
	录播室门
	防盗，吸音棉吸音处理。需采用防火无毒材料。
	3
	张
	

	8
	录播室空调
	3P 柜式空调，国内一线品牌
	2
	台
	

	9
	观摩室空调
	大 1.5 匹挂式空调，国内一线品牌
	1
	台
	

	10
	观摩室椅子
	实木靠背椅
	12
	套
	

	11
	学生课桌椅
	标准学生课桌椅
	50
	套
	

	12
	技术服务
	垃圾处理、人工、运输、安装、调试、培训等
	1
	项
	







	
	
	11. ▲云课件：支持用户在线打开云课件列表，无需下载至本地，即可在线打开云课件进行展示或讲授。（需提供第三方检测机构测试报告并加盖投标人公章）
12. 10.课堂活动：支持用户在云课件中进行远程同步课堂游戏，异地教室的学生可同时在大屏上进行知识竞赛， 以左右分屏形式实现两个教室的学生同台竞争。
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互动电视
	1.屏幕物理尺寸≥55 吋；屏幕分辨率≥3840*2160；屏幕刷新率≥60Hz；屏幕可视角度≥±176 度。
2.整机功耗≤120W；待机功耗≤0.5W。
3.内置喇叭个数≥2；喇叭总功率≥16W。
4.USB 接口数量≥2；HDMI 输入通道数量≥3；模拟 RF 接口≥1；AV 接口≥1。
	

1
	

台
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音箱
	1.采用功放与互动音箱一体化设计， 内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。
2.双音箱有线连接，机箱采用塑胶材质，保护设备免受环境影响。
3.输出额定功率≥2*15W。
4.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。
5.支持教师扩声和输入音源叠加输出。
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对
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导播控制控制终端
	1、CPU 采用 Intel 十二代 Core i5 处理器或以上，处理器核数≥10，线程数≥12，主频≥1.3GHz，最大睿频≥ 4.4GHz 、三级缓存≥12MB。
2、GPU 处理单元数≥80 个，最大主频≥1.2GHz
3. 内存：8G  DDR4 3200MT/s 内存或以上。
4. 硬盘：硬盘： ≥256G M.2 SSD 硬盘，支持机械硬盘拓展。
5. 支持拓展 9.5mm 标准光驱。
6. 支持 1000Mbps。双独立网卡。网口支持 wake on LAN。
7. 集成标准声卡、USB 键盘、鼠标。
8. 前置面板：USB≥4 个；TypeC≥1 个；麦克风输入≥1个，音频输出≥1 个。。
10.标配鼠标、键盘、23.8 英寸显示器
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台
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操作台
	操作台参数：产品尺寸：长 1200*宽 900*高 750；产品整体钢木铝结合材质；箱体选用 0.8-1.0mm 精装冷轧钢板优质冷轧钢板，经过酸洗磷化防锈处理；表面静电喷涂。台面及侧板为环保 18MM 厚度密度板。
配套椅子
	

1
	

套
	





（一）技术参数



第三节 商务要求
一、货物质量要求
[image: ]1.供应商所投产品须已定型上市销售的原产地、原包装、手续合法完整、渠道正规的产品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求；
2.质量保证期：项目质保为 3 年，货物交付期间及质保期内涉及的所有费用均包含在投标报价中，采购人不再额外支付任何费用；
3.为保证产品质量，中标单位在中标后 7 日内主动联系采购单位，并根据采购单位指定的时间及地点对采购人认为需要进行整体功能演示的设备功能进行核查，逐项核对技术参数功能演示 。供应商在编制投标文件时，对此事项必须作出承诺，并提供承诺函，承诺内容为 : “若我公司中标，将在中标后 7 日内主动联系采购单位，并根据采购单位指定的时间及地点对采购人认为需要演示的设备功能进行真实设备功能演示。若演示内容满足招标文件要求，则及时与采购单位签订合同，履行招投标后续程序；若演示内容不满足招标文件要求，则同意按虚假投标报送相关部门处理；若没有主动联系采购单位或未进行演示，则视为主动放弃中标资格。”未提供承诺函的按未响应招标文件处理。
二、货物的包装、运输及存储保管
1、货物的包装
(1)为了安全装卸与运输，供应商应针对货物的特性采取可行的包装，并附相关文件和标识及标签、装卸运送及吊装的要求。须满足货物到达目的地完好无损的要求；
(2)若因成交供应商对投标货物包装(防护措施)不当，造成货物的损坏，损失或包装破损等责任事故，均由成交供应商负责赔偿。
2、货物的运输
(1)由成交供应商根据货物要求和特点及地理条件、气候变化要求等因素提供确实可行的运输、存储方案；
(2)为合理安排货物交付验收，成交供应商需与采购人协调运输计划。 由成交供应商负责货物的运输、装卸搬运和现场服务工作；并经有关部门验收合格交付采购人后，双方正式签署验收合格文件。
3、存储保管
(1)在采购人或有关部门未对货物进行验收合格并签订《验收报告》交付采购人使用之前，成交供应商对交付的货物负有储存保管的义务。如在采购人未对货物进行验收并签订《验收报告》之前出现货物坏损、灭失等情形的，均由成交供应商自行承担其损失；
(2)重新交货且不能扣减交货期，也不能免除因延期交货等方面的相关法律责任。
三、安装调试及验收标准、方法
1、安装调试
(1)成交供应商负责完成本项目安装、调试；
(2) 成交供应商应按照采购文件的要求和国家及行业规范在交货期之前，合理安排现场服务的人员进行现场的安装调试，直至交货验收完毕，交付采购人使用；
(3) 成交供应商在项目完成后，应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、图纸等，移交采购人。其技术资料包含但不仅限于：
①设备使用手册、安装使用指南、维护维修说明书或服务手册等资料；
②设备技术参数表、设备制造、安装、调试、验收规范；
③操作手册、安装、调试及使用说明书；
④出厂检验证书、合格证、设备样本、检验报告和产品生产许可证。
2、项目验收标准、方法
(1)验收由采购人、成交供应商及相关人员依国家有关标准、采购文件、响应文件相关内容(含合同及有关附件)要求进行；
(2)所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本采购文件中提出的要求；其设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由成交供应商负责，但必须在用户指定人员的参与下进行。
(3)货物验收冲突的解决：
①在货物验收时，如遇货物要求适用两个以上标准的，或者某个标准中要求的最低数量或质量水平不同或相矛盾，应该满足最严格的要求；
②最低数量或质量水平：标准中显示或说明的数量或质量水平应该是最低要求，也可能在合理的范围内高于这个最低要求。
(4)验收过程中的相关法律责任：
①如果验收过程双方就货物质量问题产生分歧时，采购人可以邀请具有相应检测能力的部门或机构对本项目所供货物情况进行评测，并以评测报告作为验收的依据，其费用由中标方承担；
②经采购人和相关部门(采购人认为有必要的话)验收，如发现任何质量问题，经产品质量检测机构检测认定质量不合格的，成交供应商必须立即以同样型号的货物在采购人规定的时间内更换，确保质量(有关费用和给采购人造成的损失等费用由中标方承担)；经更换，交付的货物验收仍不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其它供应商，由此带来的一切损失由成交供应商承担。
四、技术服务、培训要求
1、技术服务要求：
(1)在免费质保期内，负责定期对货物进行日常维保服务，并做好维保记录；
(2)供应商应在响应文件中承诺对货物质保期 3 年、咨询或技术支持，及时将其所发现并掌握的有关货物的操作、故障检测、故障排除方法或一些新的技术发展通知采购人。
2、培训要求：
成交供应商应提供现场技术培训，就设备的安装、检验、调试、使用和维护，培训采购人技术人员(人数由采购人安排)，直到采购人工作人员全部掌握运行操作，维修保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。
五、售后服务的要求
1、在免费质量保证期内，采购人对货物享有制造厂商的质量“三包政策 ”保证。成交供应商应当在提供满足采购文件要求的“原厂保修或售后服务 ”的要求，并由原厂作出服务承诺函或须提交有效证明或以承诺书的形式确保能履行承诺；否则，采购人可以终止采购合同；
2、成交供应商应定期上门对货物例行检查，并作好记录， 以保证货物正常运行；
3、成交供应商应提供全天候 7×24 小时售后服务，确保在接到用户售后服务需求的电话、电子邮件、传真后 2 小时内作出响应并在 4 小时内赶到现场开展连续的售后服务，并承诺能在
12 小时内解决设备故障问题。直到故障排除，货物完全恢复正常使用为止； 敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务；对重大故障提供 7×24 小时的现场支援，一般故障提供 5×8 小时的现场支援。
4、如有制造质量问题或技术缺陷，成交供应商在 24 小时内无法修复或需要返厂进行维修的，或同一货物、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，成交供应商应予免费整体更换同品牌、同型号新货物，以保证采购人工作及时正常运行；
5、如果成交供应商收到采购人售后服务通知后，未在规定的响应时间内赶到现场弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由成交供应商承担，并从质量保证金中抵扣。
六、交货时间、地点及要求
1.交货时间：签订合同后40 个工作日内交货并完成安装调试、正常使用。
2.交货地点：采购人指定位置。
3.本项目由成交供应商进行货物的运送、安装、调试，验收合格后交付采购人使用，其所有费用由成交供应商负责。在采购项目实施中出现任何遗漏，均由成交供应商自行负责，采购人不再支付任何费用。
七、付款方式及验收
1.付款方式：最终以双方签订的合同为准。

2.验收：按国家及行业相关标准进行验收。

对于上述项目要求，供应商应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。



二）货物质量要求
★1.供应商所投产品须已定型上市销售的原产地、原包装、手续合法完整、渠道正规的产品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求；
2.所投产品仪器需具备LIS端口，如用户单位建立检测信息系统，须提供对接服务；
3.质量保证期：货物交付期间及质保期内涉及的所有费用均包含在投标报价中，采购人不再额外支付任何费用；                       
(三)货物的包装、运输及存储保管
1、货物的包装 
(1)为了安全装卸与运输，供应商应针对货物的特性采取可行的包装，并附相关文件和标识及标签、装卸运送及吊装的要求。须满足货物到达目的地完好无损的要求；
(2)若因成交供应商对投标货物包装(防护措施)不当，造成货物的损坏，损失或包装破损等责任事故，均由成交供应商负责赔偿。 
2、货物的运输
(1)由成交供应商根据货物要求和特点及地理条件、气候变化要求等因素提供确实可行的运输、存储方案；
(2)为合理安排货物交付验收，成交供应商需与采购人协调运输计划。由成交供应商负责货物的运输、装卸搬运和现场服务工作；并经有关部门验收合格交付采购人后，双方正式签署验收合格文件。 
3、存储保管
(1)在采购人或有关部门未对货物进行验收合格并签订《验收报告》交付采购人使用之前，成交供应商对交付的货物负有储存保管的义务。如在采购人未对货物进行验收并签订《验收报告》之前出现货物坏损、灭失等情形的，均由成交供应商自行承担其损失；
(2)重新交货且不能扣减交货期，也不能免除因延期交货等方面的相关法律责任。
(四)安装调试及验收标准、方法 
1、安装调试
(1)成交供应商负责完成本项目安装、调试； 
(2) 成交供应商应按照采购文件的要求和国家及行业规范在交货期之前，合理安排现场服务的人员进行现场的安装调试，直至交货验收完毕，交付采购人使用； 
(3) 成交供应商在项目完成后，应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、图纸等，移交采购人。其技术资料包含但不仅限于：
①设备使用手册、安装使用指南、维护维修说明书或服务手册等资料；
②设备技术参数表、设备制造、安装、调试、验收规范；
③操作手册、安装、调试及使用说明书；
④出厂检验证书、合格证、设备样本、检验报告和产品生产许可证。
2、项目验收标准、方法
(1)验收由采购人、成交供应商及相关人员依国家有关标准、采购文件、响应文件相关内容(含合同及有关附件)要求进行；
(2)所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本采购文件中提出的要求；其设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由成交供应商负责，但必须在用户指定人员的参与下进行。
(3)货物验收冲突的解决： 
①在货物验收时，如遇货物要求适用两个以上标准的，或者某个标准中要求的最低数量或质量水平不同或相矛盾，应该满足最严格的要求；
②最低数量或质量水平：标准中显示或说明的数量或质量水平应该是最低要求，也可能在合理的范围内高于这个最低要求。
(4)验收过程中的相关法律责任： 
①如果验收过程双方就货物质量问题产生分歧时，采购人可以邀请具有相应检测能力的部门或机构对本项目所供货物情况进行评测，并以评测报告作为验收的依据，其费用由中标方承担；
②经采购人和相关部门(采购人认为有必要的话)验收，如发现任何质量问题，经产品质量检测机构检测认定质量不合格的，成交供应商必须立即以同样型号的货物在采购人规定的时间内更换，确保质量(有关费用和给采购人造成的损失等费用由中标方承担)；经更换，交付的货物验收仍不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其它供应商，由此带来的一切损失由成交供应商承担。 
(五)技术服务、培训要求
1、技术服务要求： 
(1)在免费质保期内，负责定期对货物进行日常维保服务，并做好维保记录；
(2)供应商应在响应文件中承诺对货物、咨询或技术支持，及时将其所发现并掌握的有关货物的操作、故障检测、故障排除方法或一些新的技术发展通知采购人。
2、培训要求： 
成交供应商应提供现场技术培训，就设备的安装、检验、调试、使用和维护，培训采购人技术人员(人数由采购人安排)，直到采购人工作人员全部掌握运行操作，维修保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。
(六)售后服务的要求
1、在免费质量保证期内，采购人对货物享有制造厂商的质量“三包政策”保证。成交供应商应当在提供满足采购文件要求的“原厂保修或售后服务”的要求，并由原厂作出服务承诺函或须提交有效证明或以承诺书的形式确保能履行承诺；否则，采购人可以终止采购合同；
2、成交供应商应定期上门对货物例行检查，并作好计录，以保证货物正常运行；
3、成交供应商应提供全天候 7×24 小时售后服务，确保在接到用户售后服务需求的电话、电子邮件、传真后 2 小时内作出响应并在 4小时内赶到现场开展连续的售后服务，并承诺能在 12 小时内解决设备故障问题。直到故障排除，货物完全恢复正常使用为止； 敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务；对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援。
4、如有制造质量问题或技术缺陷，成交供应商在 24 小时内无法修复或需要返厂进行维修的，或同一货物、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，成交供应商应予免费整体更换同品牌、同型号新货物，以保证采购人工作及时正常运行；
5、如果成交供应商收到采购人售后服务通知后，未在规定的响应时间内赶到现场弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由成交供应商承担，并从质量保证金中抵扣。
三、交货时间、地点及要求  
1.交货时间：签订合同后40个工作日内交货并完成安装调试、正常使用。 
2.交货地点：采购人指定位置。
3.本项目由成交供应商进行货物的运送、安装、调试，验收合格后交付采购人使用，其所有费用由成交供应商负责。在采购项目实施中出现任何遗漏，均由成交供应商自行负责，采购人不再支付任何费用。 
四、付款方式及验收 
1.付款方式：最终以双方签订的合同为准。 
2.验收：按国家及行业相关标准进行验收。
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第五章响应文件组成


供应商的响应文件应包含以下十一个部分：
一、磋商响应声明
附件1：法定代表人身份证明
附件2：法定代表人授权委托书
二、保证金
三、联合体协议(格式)
四、供应商的资格证明资料
附件3：供应商基本情况表
附件3-1法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件， 自然人的身份证明附件4：湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)
附件5：磋商文件规定的特定资格条件证明资料
附件6：其他说明
五、货物或服务方案说明
附件7：货物说明一览表（货物类适用）
附件7-1：服务方案说明（服务类适用）
附件7-2：主要人员简历表（服务类适用）
六、技术/商务响应与偏离表
七、提供享受政府采购政策的证明资料和清单表
附件8-1：中小企业声明函
附件8-2：中小企业货物清单表
附件8-3：节能产品、环境标志产品等证明资料
附件8-4：节能产品、环境标志产品清单表
八、经销或代理货物，或为货物提供售后服务的证明材料
九、报价一览表及分项价格表
附件9：报价一览表
附件9-1：分项价格表
十、供应商认为需提供的其它资料
十一、最后报价
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一、磋商响应声明

致             (采购人或采购代理机构)：
我方已仔细研究了                     (  项 目名称)的竞争性磋商文件（政府采购编号：             ；采购代理编号：            ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。
一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起     日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
二、我方提交响应文件正本一份和副本一式    份，并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。
三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。
四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。
五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
六、我方在此声明：
（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。
（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在直接控股、管理关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。
（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。
（四）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：
1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。
2、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：
(1)受到刑事处罚；
(2)受到200万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。
附件1：法定代表人身份证明
附件2：法定代表人授权书


供应商名称(盖单位章)：
法定代表人或其委托代理人(签字)：              
日     期：       年     月     日
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附件1
法定代表人身份证明


供应商名称：               
注册号：                   
注册地址：                  
成立时间：        年     月    日
经营期限：                     
经营范围：主营：                    ；兼营：              
姓名：      性别：       年龄：       系（                 供应商名称）的法定代表人。特此证明。
附：法定代表人身份证复印件








供应商名称（盖单位章）：
日期：       年    月    日
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附件2
法定代表人授权委托书


本人       （姓名、职务）系                               （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权， 以我方名义： (1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购编号、采购代理机构编号）响应文件； (2)签署并重新提交响应文件及最后报价； (3)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担；（4）询问、质疑、投诉等相关事项，其法律后果由我方承担。


委托期限：                        。
代理人无转委托权。
本授权书于       年     月      日签字生效，特此声明。
附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)













法定代表人（签字）：                   
委托代理人（签字）：                    
日期：       年       月     日
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二、磋商保证金缴纳证明材料

1、提供付款凭证复印件（本项目无需缴纳保证金）。
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三、联合体协议(格式)


致                  (采购人或采购代理机构)：
经研究，我们决定自愿组成联合体共同申请参加           （项目名称）项目    （政府采购编号、采购代理编号）的竞争性磋商。现就联合体事宜订立如下协议：
一、联合体基本信息：                                  （各方公司名称、地址、营业执照、法定代表人姓名）。
二、         （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。
三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与磋商和成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
四．联合体将严格按照磋商文件的各项要求，递交响应文件，参加磋商，履行成交义务和成交后的合同，并向采购人承担连带责任。
五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：               。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：              。
六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
七、本协议书一式      份，联合体成员和采购人各执一份。
牵头人名称（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人（签字）：


成员二名称（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人（签字）：	 年     月     日



说明：1、本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
2 、联合体符合《工业和信息化部、 国家统计局 、 国家发展和改革委员会 、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》 （工信部联企业[2011]300号） 和《财政部工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》 (财库[2011]181号)相关规定的，应提交《附件8-2： 中小企业声明函》。
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四、供应商的资格证明资料
附件3               供应商基本情况表

盖供应商单位章

	供应商名称
	
	法定代表人
	

	
组织机构代码
	
	邮政编码
	

	
委托代理人
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	


营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及账号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	


备注
	


附《营业执照》（副本）复印件
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附件3-1法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件， 自然人的身份证明

法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明



注：按第二章第14.1（2）项要求提供。
（1）投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；
（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；
（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；
（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。
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附件4湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)


湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金,在前三年的经营活动中无重大违法记录,未列入严重失信行为名单,符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号),本公司企业规模为:大型口中型口小型□微型□。
□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场,遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》 (湘财购〔2019〕27号),如违反承诺,同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选)。


公司(单位)名称(盖章)：
机构代码、注册登记机构、 日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质法定代表人(负责人)姓名(签字)、身份证号、手机号 :
授权代表人姓名(签字)、身份证号、手机号 :
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附件5磋商文件规定的特定资格条件证明资料


备注：提供第二章磋商须知第3.1款供应商特定资格条件证明资料的复印件。
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附件6其他证明资料或说明


提供磋商文件或评分标准需要提供的相关证明文件复印件
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五、货物或服务方案说明




附件7            货物说明一览表（货物类适用）
合同包号：
	序 号
	
货物名称
	
制造商名称
	
型号规格
	主要技术参数和技术指标
	政策功能类型及编号
	
备  注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：货物类项目按本表填写。货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。


供应商名称：                 
法定代表人或其委托代理人(签字)：              
日期：       年      月     日
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附件7-1：
服务方案说明（服务货物类适用）
投标人根据采购需求及评分细则自行编制服务方案，格式自拟。










供应商名称：                 
法定代表人或其委托代理人(签字)：              _
日期：       年      月     日
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附件7-2：


主要人员简历表(服务货物类适用)

	姓名
	
	
性别
	

	职务
	
	职称
	

	毕业学校、专业
	

	
身份证号
	
	
拟在本合同任职
	

	
执业资格证
	
	
执业资格证书号
	

	近三年承担项目情况

	时间
	类似项目名称
	担任职务
	项目单位名称及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：主要人员证书、类似项目证明资料等按第二章第42.1款或第四章要求提供。


供应商名称：
法定代表人或其委托代理人(签字)：_
日期：       年     月      日
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六、技术/商务响应与偏离表

	序号
	磋商文件条目号
	采购规格/商务条款
	响应文件的规格/商务条款
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、“响应与偏离 ”应注明“响应 ”或“偏离 ”。
2、属磋商文件规定可能变动的内容在“说明 ”栏中注明。








供应商名称：                             
法定代表人或其委托代理人(签字)：                     
日期：       年    月    日
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七、提供享受政府采购政策的证明材料和清单表

附件8-1
中小企业声明函
(不满足以下条件的无需填写)
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞ 46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：   年   月    日

注：1.属于专门面向中小企业采购的政府采购货物类项目，投标人应按本声明函内容和格式如实声明采购标的制造商的企业规模，未提供本声明函或不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的，其投标无效。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
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残疾人福利性单位声明函
(不属于残疾人福利性单位的无需填写)


本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 （财库〔2017〕 141号） 的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_______单位的_______项目采购活动提供本单位制造的货物（ 由本单位承担工程/提供服务） ，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责 。如有虚假，将依法承担相应责任。



单位名称（盖章）：
日   期：


监狱企业证明资料
(不属于监狱企业的无需提供)


备注：按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 (财库〔2014〕 68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
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附件8-2
政府采购价格评审优惠清单报价表


采购代理编号：                              项目名称：
包号：                                       包名称：

	本单位对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	序号
	货物名称
	价格（元）
	货物制造商名称
	货物制造商类型
	商标名称

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	/
	/
	/
	/


说明：1、本表用于计算政府采购价格评审优惠（小微企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位）应享受的政府采购政策价格扣除。
2、栏目3“价格 ”为综合单价，包含该货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
3、货物制造商类型填写小型、微型，或者监狱企业或者残疾人福利性单位。
4、投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标总价的，涉及本表相应内容应同时修改。未按上述要求填写的，评审时本表所有优惠不予以考虑。









投标人名称（单位章）：
法定代表人或其委托代理人（签字） ：                      
日期：         年    月   日

1

附件8-3

“节能产品” 、“环境标志产品”证明材料


说明：1、供应商提供的产品属于下列情形，应按第二章谈判须知第2.8款、第9.2款规定提供产品列入“节能产品清单 ”、“环境标志产品清单 ”所在页复印件（该页包含制造商或企业名称或申请单位名称、规格型号、有效截止日期等内容），并加盖供应商单位章。并在本章《九、报价一览表及报价文件》 中提供相应数据。
(1)符合政府采购强制采购政策的(《节能产品政府采购清单》 中标记★符号节能产品及其他强制采购产品)；
(2)符合政府采购优先采购政策的(《节能产品政府采购清单》中非标记★符号节能产品，《环境标志产品政府采购清单》 中环境标志产品。
2、未按上述要求提供的，评审时不予以考虑。
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附件8-4



节能产品、环境标志产品清单表


	本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	序号
	货物名称
	数量
	单价
	总额
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	/
	/
	
	/
	/

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	/
	/
	
	/
	/

	小计
	/
	/
	/
	
	/
	/


说明：1、本表用于计算节能产品、环境标志产品应享受的政策功能加分。
2、栏目7“政策功能编码 ”是指货物的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号、编号(货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只填写一种)。
3、栏目4“单价 ”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
4、未按上述要求提供、填写，或者提供的内容不真实的，评审时本表所有优惠不予以考虑。



投标人名称（单位章）：
法定代表人或其委托代理人（签字）：                         
日期：       年    月    日
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八、经销、或代理货物、或为货物提供售后服务的证明材料

提供协议或授权函复印件或售后服务证明原件（扫描）。
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九、报价一览表及报价文件
附件9
报价一览表

	序 号
	项目名称
	
	政府采购编号
	

	
	
	
	采购代理编号
	

	1
	合同包号
	

	2
	货物名称
	

	
3
	交货期
	

	4
	数量
	

	5
	单价
	

	
6
	
总报价人民币
	大写：                     元人民币整


小写：                     元人民币整

	7
	备  注
	










供应商（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人签字：                      
日期：        年    月    日

1






附件9-1
分项价格表

项目名称：                           合同包号：                      金额单位：元

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	序 号
	货物名称
	品牌
	型号规格
	制造厂商名称
	中小企业
	单价
	数 量
	合计
	政策功
能编码
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	包合计
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	/
	



报价金额合计：小写：                       大写：                        

注：说明：
1、本表为合同包内所有货物的报价明细表。栏目7“单价 格式自拟”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。“包合计 ”及“报价金额合计 ”应与附件9《报价一览表》 “ 总报价 ”一致。
2、栏目3、4、6、5、6、10为货物的制造商信息。
3、栏目6“ 中小企业 ”是指货物制造厂商为“ 中型企业 ”或者“小型、微型企业 ” (填写中型或小型、微型)。
4、栏目10“政策功能编码 ”是指产品的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书编号(产品同时属于节能产品、环境标志产品、只填写一种)。 





供应商（盖单位章）：
法定代表人(负责人)或其委托代理人签字：      
日期：          年     月    日

1



十、供应商认为需要提供的其它资料

1









十一、最后报价

说明：供应商应在规定的时间内登陆益阳市公共资源交易中心电子交易平台完成最后报价、加密、提交。并在规定的解密时间内完成最后报价的解密。

请时刻留意系统平台发送的通知短信。
1
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