[bookmark: _Toc8124]第四章 采购需求
[bookmark: _TOC_250000][bookmark: _Toc13419][bookmark: _Toc6069][bookmark: _Toc25824][bookmark: _Toc29913942][bookmark: _Toc21000]第一节 采购清单一览表
	[bookmark: OLE_LINK28]包号
	包名称
	序号
	分项项目名称（条目号/品目名称）
	数量
	单位
	备注

	[bookmark: _Hlk239942616]1
	坳上学校教学设备提质升级建设（录播室、科学实验室、美术室等）
	[bookmark: OLE_LINK47]一、录播室建设设备清单
	

	
	
	1
	高清录播主机
	1
	台
	

	
	
	2
	多景别智能摄录与流媒体处理软件
	1
	套
	

	
	
	3
	基于AI的智能跟踪数据分析处理软件
	1
	套
	

	
	
	4
	智能课堂行为分析软件
	1
	套
	

	
	
	5
	智能语音分析软件
	1
	套
	

	
	
	6
	学生高清摄像机
	2
	台
	

	
	
	7
	老师/板书高清摄像机
	3
	台
	

	
	
	8
	“一键式”录播控制系统
	1
	套
	

	
	
	9
	电源管理器
	1
	台
	

	
	
	10
	导播控制台
	1
	台
	

	
	
	11
	数字话筒
	6
	支
	

	
	
	12
	老师头戴麦
	1
	套
	

	
	
	13
	手执话筒
	1
	套
	

	
	
	14
	光能黑板
	1
	套
	

	
	
	15
	交互式智能平板
	1
	台
	

	
	
	16
	智能化移动授课教学平台
	1
	套
	

	
	
	17
	键盘鼠标
	1
	套
	

	
	
	18
	音箱
	1
	套
	

	
	
	19
	桌子
	2
	张
	

	
	
	20
	互动电视
	1
	台
	

	
	
	21
	挂架
	1
	套
	

	
	
	22
	观摩电视
	2
	台
	

	
	
	23
	挂架
	2
	副
	

	
	
	24
	音响
	2
	只
	

	
	
	25
	音响挂架
	2
	副
	

	
	
	26
	功放
	1
	台
	

	
	
	27
	导播主机
	1
	台
	

	
	
	28
	机柜
	1
	套
	

	
	
	29
	壁挂式视频展台
	1
	台
	

	
	
	30
	显示器
	1
	台
	

	
	
	31
	录播专用讲台
	1
	张
	

	
	
	32
	交换机
	1
	台
	

	
	
	33
	交换机
	1
	台
	

	
	
	34
	平板灯
	48
	盏
	

	
	
	35
	空调
	1
	台
	

	
	
	36
	空调
	1
	台
	

	
	
	37
	空调
	1
	台
	

	
	
	38
	桌椅
	40
	套
	

	
	
	39
	辅助线材
	1
	批
	

	
	
	40
	设备集成费
	1
	项
	

	
	
	二、录播室装修清单
	

	
	
	序号
	名称
	数量
	单位
	

	
	
	1
	录播室门
	2
	樘
	

	
	
	2
	观摩室门
	2
	樘
	

	
	
	3
	录播、观摩室门窗拆除
	32
	条
	

	
	
	4
	观摩室拆墙、砌观摩窗
	1
	项
	

	
	
	5
	观摩室隔墙材料
	19
	平方
	

	
	
	6
	观摩室隔墙人工
	19
	平方
	

	
	
	7
	讲台拆除
	4
	项
	

	
	
	8
	录播室、观摩室吊顶
	102
	平方
	

	
	
	9
	录播室、观摩室吊顶人工
	103
	平方
	

	
	
	10
	观摩室玻璃
	3.024
	平方
	

	
	
	11
	观摩室玻璃膜
	3.024
	平方
	

	
	
	12
	观摩窗不锈钢包边
	1
	项
	

	
	
	13
	录播室不锈钢踢脚线
	32
	米
	

	
	
	14
	录播室、观摩室电路改造
	102
	平方
	

	
	
	15
	PVC塑胶地面
	62
	平方
	

	
	
	16
	木地板
	40
	平方
	

	
	
	17
	窗帘
	65
	平方
	

	
	
	18
	录播室窗户
	29.8
	平方
	

	
	
	19
	观摩室窗户
	29.8
	平方
	

	
	
	20
	窗帘盒
	4
	组
	

	
	
	21
	刮胶
	136
	平方
	

	
	
	22
	搬运费
	1
	项
	

	
	
	23
	垃圾清运
	1
	项
	

	
	
	[bookmark: OLE_LINK44]三、科学实验室清单
	

	
	
	序号
	名称
	数量
	单位
	

	
	
	1
	教师实验桌
	1
	张
	

	
	
	2
	教师椅子
	1
	张
	

	
	
	3
	学生实验桌
	9
	张
	

	
	
	4
	学生实验凳子
	36
	张
	

	
	
	5
	水槽台
	3
	套
	

	
	
	6
	三联水嘴
	3
	套
	

	
	
	7
	洗眼器
	1
	套
	

	
	
	8
	护眼灯
	11
	盏
	

	
	
	9
	仪器柜
	4
	组
	

	
	
	10
	给排水系统
	1
	项
	

	
	
	11
	电路系统
	1
	项
	

	
	
	12
	知识展板
	1
	套
	

	
	
	13
	窗帘
	6
	组
	

	
	
	14
	灭火器
	2
	个
	

	
	
	15
	拖车
	1
	个
	

	
	
	16
	施工费
	1
	项
	

	
	
	17
	教科版一年级上册-科学配套材料箱
	1
	套
	

	
	
	18
	教科版二年级上册-科学配套材料箱
	1
	套
	

	
	
	19
	教科版三年级上册-科学配套材料箱
	1
	套
	

	
	
	20
	教科版四年级上册-科学配套材料箱
	1
	套
	

	
	
	21
	教科版五年级上册-科学配套材料箱
	1
	套
	

	
	
	22
	教科版六年级上册-科学配套材料箱
	1
	套
	

	
	
	23
	教科版一年级下册-科学配套材料箱
	1
	套
	

	
	
	24
	教科版二年级下册-科学配套材料箱
	1
	套
	

	
	
	25
	教科版三年级下册-科学配套材料箱
	1
	套
	

	
	
	26
	教科版四年级下册-科学配套材料箱
	1
	套
	

	
	
	27
	教科版五年级下册-科学配套材料箱
	1
	套
	

	
	
	28
	教科版六年级下册-科学配套材料箱
	1
	套
	

	
	
	四、美术教室清单
	

	
	
	序号
	名称
	数量
	单位
	

	
	
	1
	教师美术讲台
	1
	套
	

	
	
	2
	可调角度美术写生桌
	8
	张
	

	
	
	3
	美术专用靠背椅
	40
	张
	

	
	
	4
	全钢美术器材柜
	6
	组
	

	
	
	5
	写生静物台
	2
	套
	

	
	
	6
	水槽台
	2
	套
	

	
	
	7
	护眼灯
	11
	盏
	

	
	
	8
	磁吸式作品展示墙
	4
	组
	

	
	
	9
	可移动作品展示架
	2
	组
	

	
	
	10
	作品收纳柜
	2
	组
	

	
	
	11
	4K木质画板
	40
	块
	

	
	
	12
	折叠金属升降画架
	40
	个
	

	
	
	13
	石膏几何体教具全套
	1
	套
	

	
	
	14
	静物写生套装
	2
	套
	

	
	
	15
	素描工具
	40
	套
	

	
	
	16
	水彩颜料套装
	40
	套
	

	
	
	17
	丙烯颜料套装
	20
	套
	

	
	
	18
	水粉笔/水彩笔套装
	40
	套
	

	
	
	19
	调色盘
	40
	个
	

	
	
	20
	美术专用纸张
	2
	批
	

	
	
	21
	国画基础套装
	1
	套
	

	
	
	22
	超轻粘土套装
	40
	套
	

	
	
	23
	手工工具
	40
	套
	

	
	
	24
	简易陶艺转盘+陶泥
	8
	套
	

	
	
	25
	版画工具
	1
	套
	

	
	
	26
	美术清洁套装
	2
	批
	

	
	
	27
	灭火器
	2
	个
	

	
	
	28
	美术教学资源
	1
	套
	

	
	
	29
	衬布
	10
	块
	

	
	
	30
	写生灯
	1
	个
	

	
	
	31
	国画颜料
	40
	套
	

	
	
	32
	窗帘
	6
	组
	

	
	
	33
	给排水系统
	1
	项
	

	
	
	34
	电路系统
	1
	项
	

	
	
	35
	功能室门
	4
	樘
	

	
	
	36
	窗户
	59.6
	平方
	



注：1、“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。
2、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。
3、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。

[bookmark: _Toc10176][bookmark: _Toc6055]
第二节 技术要求

	一、录播室建设设备清单

	序号
	名称
	参数
	数量
	单位

	1
	高清录播主机
	[bookmark: OLE_LINK70][bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK72]一、核心性能参数
1.视频编码与传输：支持 H.264 视频编码协议、AAC 音频编码协议，兼容 RTMP、RTSP、RTP、TS 视频传输协议，支持 H.323、SIP、BFCP、WebRTC 视频通信协议，支持 MP4、TS 格式视频封装，满足课堂直播、录制、跨平台互动传输需求；
2. 处理器配置：采用高性能低功耗嵌入式处理器，CPU 核心数≥8，核心主频≥2.4GHz，内置 GPU、NPU 智能协处理单元，具备课堂 AI 分析、画面识别、智能跟踪运算能力，满足常态化智慧课堂 AI 应用需求；
3. 整机功耗与噪音：设备采用低功耗嵌入式设计，整机正常工作功耗≤50W；整机运行低噪静音，满足教室安静教学使用环境；
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK10]4.本地存储容量：内置存储≥2TB，支持录像文件循环覆盖机制，当存储占用达90%时，新录制文件自动替换最早存储的录像文件；
5.接口配置：设备集成丰富业务接口, 摄像机 POE 输入接口≥5 路，HDMI输入≥2路、HDMI输出≥2路，Line输入≥2路、Line输出≥2路，Mic接口≥6路（支持麦克风供电），USB接口≥2路，网络接口≥1路，控制接口≥1路, 满足多机位部署、音频接入、信号输出及设备控制需求；
6. UVC/UAC 兼容：标准支持 UVC、UAC 音视频通用协议，可通过 USB 接口输出同步音视频信号，最高支持 4K 视频输出，可无缝适配主流视频会议、直播互动软件。
二、功能特性参数
1. 音频处理能力：内置专业音频处理算法，具备 AEC 回声抑制、AGC 自动增益、ANS 智能降噪、EQ 均衡调节、音频闪避等功能，可自动优化课堂人声，抑制环境杂音，保证双向互动、课堂录制声音清晰通透；
2.录制功能：支持分段录制、同步录制，提供高低双码流录制模式，包含电影模式、资源模式，可自定义4K、1080P、720P等分辨率、帧率及码流，适配不同存储及网络场景；
3. 直播能力：支持≥4 路不同码流同步直播输出，可自由选择主码流、子码流作为直播信号源，支持自定义直播分辨率、码率参数，适配多平台同步推送；
4. 导播模式：支持本地硬件导播、网页浏览器远程导播、客户端软件导播多种操作方式；具备全自动、半自动、手动三种导播跟踪模式，可随时自由切换，适配不同课堂教学场景；
5.智能跟踪：基于计算机视觉 CV 智能 AI 跟踪算法，无需部署红外、超声等辅助感应装置，可自动识别教师、学生画面，实现多场景智能跟踪、镜头自动切换，跟踪稳定无卡顿；
6. 互动功能：设备内置独立音视频互动模块，无需额外部署 MCU 服务器即可实现远程互动教学；支持多路远端并发互动，具备专业授课模式、会议互动模式，满足专递课堂、远程教研、线上会议场景应用；
7.视频传输技术：支持视频数据传输技术，摄像机到录播主机端的视频采集和传输过程支持声画同步采集，音视频延时≤100ms，保障录制视频效果；（投标人需提供所投产品的技术说明书或官方彩页或功能界面截图等证明资料。）
8.画面同步：要求支持在多机位接入的情况下所有画面高度同步。在多画面布局以及多流录制、多流直播的使用场景下不同画面保持高度同步，满足最佳的使用体验；（投标人需提供所投产品的技术说明书或官方彩页或功能界面截图等证明资料。）
9.板书处理：支持 AI 智能板书识别、区域放大、画面拼接优化功能，可有效规避人物遮挡干扰，完整还原课堂板书内容，最大化呈现板书细节；
10.智能色彩增强：要求实现基于AI技术的板书笔迹智能色彩增强处理，满足白色、黄色、蓝色、红色、绿色等不同颜色的彩色笔迹色彩还原与笔迹增强；（投标人需提供所投产品的技术说明书或官方彩页或功能界面截图等证明资料。）
11.架构设计：嵌入式架构，标准1U机架式设计，便于机柜集成安装；
12.功能集成：高度整合录制、直播、导播、自动跟踪、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、存储、互动、AI分析等核心功能。
二、其他要求
[bookmark: OLE_LINK71]13. 设备支持标准 FTP 文件传输协议，录制视频文件可自动归档、批量上传至平台，实现课堂资源自动沉淀；
14.要求录播主机支持FTP文件传输协议，具备标准化开放的数据接口，支持与采购人现有的教育教研云平台实现无缝对接，可实现自动归档上传、在线直播、视频点播、在线巡课、远程升级维护等功能；主机内置AI分析能力，生成的课堂教情学情分析数据可自动同步归档至采购人指定的平台（提供承诺函，承诺中标后免费配合采购人完成平台对接，格式自拟。）
	1
	台

	2
	[bookmark: OLE_LINK611][bookmark: OLE_LINK610]多景别智能摄录与流媒体处理软件
	1.软件与系统：设备出厂预装具备自主知识产权的配套管理软件，集成课堂控制、直播录制设置、远程互动、文件管理等功能，支持本地导播、网络远程导播两种操作模式。
2.录制模式：支持电影模式（多画面合成单流录制）、资源模式（多机位音视频独立录制）；支持 30 分钟、60 分钟自定义分段录制，断网自动本地缓存存储，联网后可通过 FTP 协议自动上传归档。
3.编码与存储：支持 H.264、H.265 视频编码标准，视频文件封装为通用 MP4 格式；支持 U 盘同步备份，录制文件支持按时间排序、关键字检索，方便资源管理。
4.导播与画面：支持全自动、半自动、手动三种导播模式可自由切换；支持教师、学生、电脑画面多画面预览；支持二分屏、三分屏、画中画及自定义画面布局，支持预览画面点击直接切换输出。
5.台标片头片尾：设备支持自定义 Logo 台标、字幕内容及样式；支持上传 JPG 格式图片作为片头、片尾，并可自定义播放显示时长。
6.摄像机控制：支持 PTZ 云台摄像机全方位转动、镜头变倍、变焦控制；摄像机可设置预置位数量≥8 个，满足课堂定点拍摄需求。
7.音频处理：具备 AI 智能降噪、一键静音、音量调节功能；支持智能混音，可自动识别并动态平衡人声与背景音乐、多媒体音量，保障课堂收音清晰。
8.直播功能：支持不少于 4 路 RTMP 同步推流；支持 RTMP、TS、集控推流等至少 3 种直播模式，设备主码流最高支持 4K 高清直播输出。
9.互动教学：设备内置音视频互动模块，无需额外部署 MCU 服务器；兼容 H.323、SIP、WebRTC 主流互动协议，满足远程互动教学、专递课堂应用。
10.互动画质：支持网络自适应画质调节，可根据现场网络带宽自动匹配最佳清晰度；双向互动过程支持 1080P@30fps 高清传输，保障互动画面流畅稳定。
11.双流互动：支持教学场景画面、电脑课件画面双路独立信号同步传输；接收端可通过两路独立 HDMI 接口，将实景画面与课件画面分别输出至两台显示设备，实现双画面同步展示。
12.设备运维管理：主机支持多机位画面同步技术，兼容符合标准协议的第三方摄像机；搭配同品牌摄像机可实现高精度画面同步效果。支持无线麦克风频段自定义设置及白名单管理；设备可实时监测环境灯光、温湿度、设备磁盘空间、网络运行质量，便于设备运维管理。
	1
	套

	3
	基于AI的智能跟踪数据分析处理软件
	1.AI跟踪技术：支持基于计算机视觉CV技术的AI跟踪算法，无需额外辅助装置，即可实现多机位场景全自动跟踪切换。
2.全场景捕捉：支持教师识别与移动跟拍、学生上台/起立及板书/操作大屏等教学焦点的自动识别与切换。
3.区域与策略：支持框选设置AI跟踪检测区域，仅在区内触发跟踪；可自定义摄像机跟踪目标的更新周期与策略。
4.丢失处理：目标超出检测区域达设定时间后，摄像机复位至预置位重新识别；若短时间内重回区域则继续锁定。
5.画面与构图：支持自定义跟踪切换的画面布局（二分屏、画中画等）；内置
6..AI自适应构图，跟拍对象变速移动时，系统自动调节画面比例与跟焦，确保特写画面稳定不丢失。
7..精准锁定：采用人脸识别与肢体行为双重AI校验，多人场景下也能持续准确锁定目标，避免跟踪错乱。
8..要求软件在出厂时内嵌于录播主机中。
	1
	套

	4
	智能课堂行为分析软件
	[bookmark: OLE_LINK74][bookmark: OLE_LINK73]1. 系统与平台对接：设备出厂预装具备自主知识产权的配套软件，主机内置多模态课堂数据分析能力，可与教育视频资源管理平台无缝对接；支持本地、平台双模式展示，课程结束后可快速生成并下载 AI 课堂分析报告。
2.多维度分析与时效：覆盖师生行为时序、教学、理答、PPT、板书、讲授、姿态情感、课堂管理及学情等全维度分析。课程结束后10分钟内完成数据整合建模并生成报告。
3.教学环节与编辑：支持按定义自动视频切片并打标签；用户可对AI生成的环节进行时长修改、结论更改及自定义名称等自主纠偏。
4.行为时序回溯：进度条显示PPT翻页节点，呈现师生行为时序分布，点击行为节点可快速跳转至视频对应位置。
5.教师教情分析：自动统计分析板书、提问、巡视、PPT演示、姿态/情感、目光注视等行为。支持S-T图表分析，重点分析板书规范度、抬头率及颜色，以及表情活跃度变化和学生区域注视占比。
6.学生学情分析：识别举手、起立、上台、应答、低头/抬头、操作电脑及课堂氛围等行为。支持多预置位区域对比（抬头率、情绪、互动）；在无人脸数据下可编号标记个体；用热点图呈现站立/举手分布；统计平均与最高抬头率，监测表情峰值。
	1
	套

	5
	智能语音分析软件
	[bookmark: OLE_LINK75]1.课堂语音处理：支持课堂音频全转写并生成字幕，教师可课后编辑纠偏；可分析教师语速（含整体变化图及平均语速）、平均音量（含波动图表）、普通话水平，统计语气词频次，辅助优化教学语言习惯。
2.提问与理答分析：统计教师提问次数、高级认知提问比例；分析理答类型，记录提问、抽答、追问次数及提问时间；分析追问类型、次数，判断追问是否能诱发学生思考并统计相关次数。
3.课堂重点与纪律：通过AI语音及视觉识别，抓取课堂高频词并统计频次、来源（PPT、板书、教师音频）；记录教师纪律提醒的时间点及具体内容。
7.要求软件在出厂时内嵌于录播主机中。
	1
	套

	6
	学生高清摄像机
	1.传感器：CMOS类型，尺寸≥1/2.5英寸，有效像素≥800万；AI算力≥1TOPS，满足行为分析与AI跟踪需求。
2.视频规格：最大支持4K（3840×2160）分辨率且向下兼容；支持H.264、H.265编码，2D/3D数字降噪，信噪比≥55dB，具备背光补偿功能。
3.变焦与云台：支持自动+手动变焦，综合变焦≥20倍；机械云台可转动跟踪，水平最大转速≥90°/s，垂直≥70°/s；快门速度1/25s~1/10000s，水平视场角≥70°、垂直≥43°。
4.接口与协议：RJ45网络接口≥1（支持千兆自适应、RTSP输出），数字视频输出（RJ45）≥1、HDMI输出≥1；RS232/RS422≥1、Linein输入≥1、USBType-A≥1；支持OPUS、G.711A、ACC音频编码及VISCA/ONVIF协议。
5.供电：支持POE供电及DC12V电源适配器供电。
6.高效数据传输：支持百毫秒内的声画同步效果，在拍摄运动画面和复杂画面时在自动对焦过程中画面视角变化控制在合理范围内。（投标人需提供所投产品的技术说明书或官方彩页或功能界面截图等证明资料。）
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK76][bookmark: OLE_LINK79]7.AI抗干扰：支持在复杂背景环境下对目标进行稳定跟踪；（投标人需提供所投产品的技术说明书或官方彩页或功能界面截图等证明资料。）
8.PTZ自适应：支持 PTZ 云台实时智能跟焦，镜头转动、变焦过程中自动持续对焦，保证画面全程清晰无失焦。；
	2
	台

	7
	老师/板书高清摄像机
	1.传感器：CMOS类型，尺寸≥1/2.5英寸，有效像素≥800万；AI算力≥2TOPS，满足行为分析与AI跟踪需求。
2.视频规格：最大支持4K（3840×2160）分辨率且向下兼容；支持H.264、H.265编码，2D/3D数字降噪，信噪比≥55dB，具备背光补偿功能。
3.变焦与云台：支持自动+手动变焦，综合变焦≥20倍；机械云台可转动跟踪，水平最大转速≥90°/s，垂直≥70°/s；快门速度1/25s~1/10000s，水平视场角≥70°、垂直≥43°。
4.接口与协议：RJ45网络接口≥1（支持千兆自适应、RTSP输出），数字视频输出（RJ45）≥1、HDMI输出≥1；RS232/RS422≥1、Linein输入≥1、USBType-A≥1；支持OPUS、G.711A、ACC音频编码及VISCA/ONVIF协议。
5.供电：支持POE供电及DC12V电源适配器供电。
6.高效数据传输：支持百毫秒内的的声画同步效果，在拍摄运动画面和复杂画面时不存在镜头呼吸效应。
7.AI抗干扰：支持在拍摄画面有显示设备或其他动态视频播放的情况下，自动启用AI抗干扰能力，保障画面始终锁定被跟踪对象，且跟踪效果不受影响；
8.PTZ自适应：支持 PTZ 云台实时智能跟焦，镜头转动、变焦过程中自动持续对焦，保证画面全程清晰无失焦；
	3
	台

	8
	“一键式”录播控制系统
	1.在讲台上镶嵌式安装方式；
2.支持一键式系统电源开关控制，录制、停止；
3.支持通过面板一键发起与其它录播室和教学点互动连接，支持通过交互控制面板切换互动，画面的信号源，并传输到远端互动课室，包括本地老师信号、电脑信号、远端课室画面，至少要支持4间课室的同时接入。
4.支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到远端互动课室。
	1
	套

	9
	电源管理器
	1.支持不少于8路电源输出管理。
2.支持顺序上电/断电功能。
3.支持RS232或网络控制接口。
4.可与录播系统联动，实现远程集中统一控制。
	1
	台

	10
	导播控制台
	1.支持≥5种特技效果。
2.支持≥6布局选择；≥6路视频直播切换；≥6个预置位；≥6个视频预选功能。
3.支持云台控制功能：上下左右及变焦功能。
4.支持录制、暂停、停止功能。
5.支持全自动录播模式和手动录播模式。
6.支持通过USB线缆连接录播主机。
7.安装导播控制台软件，并设置录播地址。
8.导播界面与导播控制台按键/状态同步对应。
	1
	台

	11
	数字话筒
	1.指向性：超心型
2.频率响应：40Hz-16kHz
3.灵敏度≥-7dB±1dB
4.最大声压级≥110dB
5.信噪比≥62dB
6.动态范围≥78.5dB
7.使用电源：麦克风一线通供电
8.输出接口：RJ45，数字音频接口
	6
	支 

	12
	老师头戴麦
	1.UHF高频段传输，频段完全避开最新手机工作频率，极强抗干扰能力及远距离接收；
2.双频段纯铜芯天线，双通道独立接收互不干扰；
3.应用电源路径管理技术，保证音频、射频电源稳定、纯净无干扰；
4.32位数字ID导频，杜绝串频、断频现象；
5.红外式自动对频，操作简单；
6.多达200个信道可供选择，方便多套设备同时使用；
7.专业定制高保真演唱会级咪芯，反应灵敏，声音纯净，动态范围大，采用音频压缩扩展技术，有效减少噪音及啸叫，配合精调零损耗音频传输电路，实现完美声音；
8.高清LCD显示屏，工作状态实时更新；
9.手持发射机内置高性能MEMS姿态传感器芯片，AI控制智能静音、话筒跌落保护功能； 
10.手持发射机及接收机均采用微电脑CPU控制。装配LCD显示屏幕，采用电子式按键控制面板操作。
	1
	套

	13
	手执话筒
	系统指标：1. 频率范围：UHF 740-790MHz
2. 调制方式：宽频FM
3. 可调范围：50MHz
4. 通道数目：2x50
5. 通道间隔：250KHz
6. 频率稳定度：±0.005%以内
7. 动态范围：100dB
8. 最大频偏：±45KHz
9. 音频回应：80Hz-18KHz(±3dB)
10. 综合信噪比：＞105dB
11. 综合失真：≤0.5%
接收机指标：
1. 接收机方式：二次变频超外差
2. 中频频率：第一中频：110MHz，第二中频10.7MHz
3. 无线界面：BNC/50
4. 灵敏度：12dBμV(80dBS/N)
5. 灵敏度范围:12-32dBμV
6. 杂散抑制：≥75dB
7. 最大输出电平：+10dBV
	1
	套

	14
	光能黑板
	[bookmark: OLE_LINK622][bookmark: OLE_LINK22]一、硬件要求
1、触控一体机两侧各放置一块光能黑板。单块光能黑板≥1290（长）*1150（高）mm。下边框具有可调节托板，可根据触控一体机高度进行调整至与触控一体机高度平齐，兼具置物功能。
2、无需专用耗材，采用多种笔杆均可在板面进行书写，消除了粉笔粉尘对师生构成的健康隐患。可擦写次数不低于10万次。
3、板面应无频闪、无背光，上膜不应产生眩光。板书笔迹平视可视距离≥20米，可视角度≥150°。
4、光能黑板的光泽度不高于30光泽单位。
5、为减少老师书写的疲劳感，板面粗糙度Sa≤0.3um。9、书写板上膜应经过抗紫外线工艺处理，波长小于380nm的紫外线阻隔率不低于99.5%。
6、黑板内设有电压调整机制，支持自动感应调整，也支持通过手势按压书写板板面的特定位置，调节局部擦除的灵敏度，适应不同用户的使用需求。
7、最大工作电流（瞬间电流）不得超过1000mA。
8、光能黑板电磁场强度符合国家《工作场所有害因素职业接触限值物理因素》确认的：工频电场≤5000V/m，磁感应强度≤100uT的限量。
二、软件要求
1、左、右光能黑板可与触控一体机进行互动，将光能黑板的内容与触控一体机无缝连接，教师在光能黑板上的书写内容可同步显示在触控一体机上。
2、为便于老师记忆和操作，板书界面与电脑桌面/PPT课件之间，可以来回切换，方便快捷。
3、可以通过触摸快捷键快速切换单页和多页显示：单板书写时，可单页面显示（此时只有一块黑板界面）；多板同时书写时，可多页面同时显示。
4、当不需要板书传输到软件显示界面时，可以使用分屏功能，断开黑板与大屏的传输，使其成为互不影响的多块黑板。
5、设置不同的软件端笔迹颜色，可实现老师对于教学重点的标识及批注；
	1
	套

	15
	交互式智能平板
	一、整机设计参数要求：
1、整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，主副屏过渡平滑，中间无单独边框阻隔，显示屏幕采用≥86英寸液晶显示器，显示比例16:9，分辨率3840×2160。
3、支持40点以上触控方式。
4、整机内置扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，额定总功率≥60W。
5、整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整。
二、硬件功能模块参数要求：
1、整机具备至少6个前置按键，可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。
2、内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。
3、设备支持自定义前置“设置"按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具。
4、整机支持蓝牙≥Bluetooth 5.2标准，固件版本号≥HCI11.20/LMP11.20。
5、整机上边框内置非独立式摄像头，可拍摄≥1300万像素的照片，支持画面畸变矫正功能 。
三、安卓系统参数要求：
1、嵌入式系统版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。
2、Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。
四、内置电脑模块参数要求：
1、主板采用Intel 酷睿系列≥i5 12代 CPU；
2、内存≥8GB DDR4笔记本内存或以上配置。
3、硬盘≥256GB或以上SSD固态硬盘。
	1
	台

	16
	智能化移动授课教学平台
	为响应信息化2.0的校本资源库建立要求，校本资源库的建立应能够打通学科教师之间的资源共享渠道，便于学科融合和教研交流；教学资源库及教学工具应符合相关要求，提供富有创新性、启发性、高效便捷的集成备授课、微课制作工具、直播工具及资源共享平台的一体化平台。
（1）教学白板软件电脑端：
1、备授课软件具有个人云空间功能，满足教师在任意PC端备课时，网络自动更新同步至云空间，网络保存教师课件，无需手动上传，且教师可设置自动同步频率时间。
2、互动教学课件支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的web链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期。
3、教学软件支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种格式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。
4、互动教学课件支持分享至学校校本资源库，学段学科根据教师个人信息自动匹配，分享后课件全校教师可见，并可直接下载使用。校本资源库支持按学科、学段进行快速查找，同时支持关键词精准检索。
5、备授课白板软件具备网络教研评课功能，学校可后台设置评课内容，通过备授课白板软件授课后能通过二维码扫码进行评课，评课数据自动统计。
	1
	套

	17
	[bookmark: OLE_LINK614]键盘鼠标
	无线键盘鼠标、传输频率：2.4G、接收范围：10米，无需对码，即插即用
	1
	套

	18
	音箱
	额定功率：30W\调节方式：旋纽\有源无源：有源
	1
	套

	19
	桌子
	1400*700*900电脑桌
	2
	张

	20
	互动电视
	4K高清屏幕尺寸65英寸，屏幕比例16：9，对比度10000：1，亮度600(cd/m2)，可视角度>=178度   ,响应时间 ≤3 ms\智能电视：智能电视\CPU：八核\HDMI接口：4个\高清格式：2160P
	1
	台

	21
	挂架
	加长、伸缩挂架\落地、可移动
	1
	套

	22
	观摩电视
	4K高清屏幕尺寸65英寸，屏幕比例16：9，对比度10000：1，亮度600(cd/m2)，可视角度>=178度   ,响应时间 ≤3 ms\智能电视：智能电视\CPU：八核\HDMI接口：4个\高清格式：2160P
	2
	台

	23
	挂架
	65寸专用挂架
	2
	副

	24
	音响
	1.阻抗：8Ω
2.频响：70Hz~20KHz
3.额定功率：≥150W
4.峰值功率：≥600W
5.灵敏度：95dB/W/M
6.最大声压级（额定/峰值）：116dB/122dB
7.覆盖角度：(H)120°(V)60°
8.高音：3"锥形高音单元×2
9.低音：8低音×1
	2
	只

	25
	音响挂架
	固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm
箱体固定面板固定孔尺寸：110mm
重量：0.31Kg
	2
	副

	26
	功放
	[bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK45]技术参数
1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：≥350W×2；立体声/并联4Ω×2：≥530W×2；桥接8Ω：≥1060W
2.连接座：XLR 、TRS接口
3.电压增益 (@1KHz)：32dB
4.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V
5.输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡
6.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB
7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％
8.信噪比 (A计权)：≥90dB
9.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms
10.分离度 (@1KHz)：≥80dB
11.保护方式：过流保护、直流保护、短路保护
12.指示灯：电源 、保护、失真
13.冷却方式：风扇冷却
	1
	台

	27
	导播主机
	一、硬件参数要求：
1.CPU：主频≥3.0GHz 、≥8核处理器16线程。符合国家自主可控要求。
2. 内存：16GB DDR4 3200MT/s 内存或以上。最大可支持拓展64GB。
3. 硬盘：≥512GB M.2 NVMe SSD硬盘。
4.支持拓展12.7mm标准光驱。
5.支持1000Mbps。
6. USB有线键盘、鼠标。
7.接口：USB3.0≥6个；USB2.0≥4个，耳机接口≥1个；麦克风接口≥1个，音频输入≥2个，音频输出≥1个；RJ45≥1个；串口≥1个。
8.显卡：≥2GB
9.内部插槽：PCIEX16≥2个（支持拓展独立显卡）；PCIEX8≥1个；PCIEX1≥1个；M.2≥2个。
10.显示器≥23.8英寸显示屏幕，分辨率≥1920*1080；支持VGA≥1，HDMI≥1。
	1
	台

	28
	机柜
	标准加厚网络机柜、32U、600*600*1610、前玻璃后钣金、低噪防尘、静载800KG、
	1
	套

	29
	壁挂式视频展台
	1、采用铝合金外壳，无锐角无利边设计，塑胶包裹，有效防止师生碰伤、划伤；内置机箱锁，壁挂式安装，防盗防破坏。
2、采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积；采用USB3.0高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。
3、采用≥1600W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅；解析度：中间1600线，四周1400线。
4、展台按键采用电容式触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作。
5、整机自带均光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀。
6、支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、满屏、截图、锁定等操作。
7、支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。
8、支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示、删除等操作。
	1
	台

	30
	显示器
	IPS 23.8寸
	1
	台

	31
	录播专用讲台
	电视台专用桌，尺寸：2000*700*750
	1
	张

	32
	交换机
	1.三层千兆网管交换机
2.背板带宽：336Gbps/3.36Tbps
3.包转发率：108Mpps/126Mpps
4.24个千兆SFP，8个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo，4个万兆SFP+
5.MAC地址表:8k
6.典型功耗：28.9W；最大功耗：41.7W
	1
	台

	33
	交换机
	8个PoE+ 10/100/1000BASE-T以太网电接口
	1
	台

	34
	平板灯
	嵌入式600*600超薄款，48W、冷光（5000K以上）、灯罩材质：亚克力、灯身材质：铝
	48
	盏

	35
	空调
	3P风管机一拖一，含10米铜管，两个下出风出风口，超静音，空调管道、不锈钢支架
	1
	台

	36
	空调
	2P风管机一拖一，含10米铜管，两个下出风出风口，超静音，空调管道、不锈钢支架
	1
	台

	37
	空调
	3P柜机、含铜管、不锈钢支架、打孔
	1
	台

	38
	桌椅
	录播室专用蓝色边框课桌椅
	40
	套

	39
	辅助线材
	防雷插座：导线长度2.8米插座、独立开关8位3孔；电源电压：250V；电源电流：10A；额定功率：2500W、防雷/抗浪涌；电源线：金杯6平米电览线；漏电开关：63A、两匹、防浪涌、开关保护盒；槽板：PVC防火防燃槽板；规格：40；线管：50；网线：原装超六类网线；网络模块：超六类模块、面板、底盒、墙插、5米跳线；钢槽：10*1000*400、国标钢板压制
线材：5米HDMI线、5米VGA线、20米HDMI线*2根音箱线：400芯音箱线，话筒线。
	1
	批

	40
	设备集成费
	设计、安装、调试、布线施工、维修维护、录课服务、网络联校调试
	1
	项

	二、录播室装修清单

	序号
	名称
	参数
	数量
	单位

	1
	录播室门
	2000*960 甲级防盗隔音门
	2
	樘

	2
	观摩室门
	2000*960 防盗门
	2
	樘

	3
	录播、观摩室门窗拆除
	拆除原有教室门、窗户
	32
	条

	4
	观摩室拆墙、砌观摩窗
	拆除观摩室墙、观摩窗工字钢横梁、观摩窗批荡
	1
	项

	5
	观摩室隔墙材料
	轻钢龙骨、防火板、石膏板
	19
	平方

	[bookmark: _Hlk237959946]6
	观摩室隔墙人工
	隔墙人工费用
	19
	平方

	7
	讲台拆除
	折除录播、观摩室讲台、地台
	4
	项

	8
	录播室、观摩室吊顶
	轻钢龙骨吊顶、600*600矿棉吸音板
	102
	平方

	9
	录播室、观摩室吊顶人工
	天花吊顶人工费用
	103
	平方

	10
	观摩室玻璃
	整块5+20+5中空钢化玻璃
	3.024
	平方

	11
	观摩室玻璃膜
	不透光高档汽车玻璃膜
	3.024
	平方

	12
	观摩窗不锈钢包边
	观摩窗黑钛金包边材料及人工
	1
	项

	13
	录播室不锈钢踢脚线
	黑钛金10公分高踢脚线材料及人工
	32
	米

	14
	录播室、观摩室电路改造
	主电线路铺架、空调线路、吊顶电路、墙壁电路、地板电路、观摩室电路等整体改造材料及人工
	102
	平方

	15
	PVC塑胶地面
	自流平、3厘专用室内地胶，现场铺贴财料及人工
	62
	平方

	16
	木地板
	多层实林地板
	40
	平方

	17
	窗帘
	窗帘布+布头+轨道   麻料、全遮光
	65
	平方

	18
	录播室窗户
	108断桥窗户，中空5+20+5，铝材厚度1.4，带开启扇
	29.8
	平方

	19
	观摩室窗户
	铝合金推拉窗、中空玻璃
	29.8
	平方

	20
	窗帘盒
	定制窗帘盒人工及材料
	4
	组

	21
	刮胶
	刮胶人工及材料
	136
	平方

	22
	搬运费
	水泥、河沙、红砖、钢筋、板材、龙骨、木地板、设备等运费及人工搬运至4楼
	1
	项

	23
	垃圾清运
	装修垃圾清理、运费及人工
	1
	项

	三、科学实验室清单

	序号
	名称
	参数
	数量
	单位

	1
	教师实验桌
	[bookmark: OLE_LINK627][bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK624][bookmark: OLE_LINK623]1、规格：全钢2400*700*850mm(±0.5)。
2、台面：12.7mm(±0.3)品牌实芯理化板，抗静电、耐磨、防火、耐化学腐蚀，经过一次成型技术加工而成。
3、柜身：柜体为落地式全钢结构。所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均为满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。柜体主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm(±0.1)的优质冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形焊接制作，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理（涂装厚度为0.75mm）；设计的结构美观且能够增加承重性，不易变形，棚板承重可达60kg。工艺：隧道式真空10道防锈前处理，表面采用环保静电粉体涂装设备无磷有机皮膜前处理，厚度40um左右，膜厚均匀，内外如一；滑轨采用静音、重型滑轨，承重100kg。
4、可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，不锈钢金属螺杆，高度可调节，调节范围为30-50mm，且具有防滑减震的作用。
5、教师实验桌须符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》的标准。
5-1：金属焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，且无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅等现象，焊接处表面波纹应均匀。
5-2：喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。
5-3：电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，且无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。
5-4：面板、正视面板件的平整度≤0.20mm视为合格。
5-5：实验台面抗冲击性能检测结果应满足板面无破损且压痕直径≤9.4mm视为合格。
5-6：实验台强度、独立式实验台稳定性应满足在水平静载荷试验（力600N，10次，最大平衡载荷100kg）和水平冲击稳定性试验（质量50kg，高度40mm）时零部件无断裂或豁裂；用手揿压应为牢固的部件应无永久性松动；零部件应无影响使用功能的磨损或变形；五金件连接应无松动；活动部件开关应灵便；零部件应无明显位移变化等多项技术要求。
5-7：有害物质限量应符合符合GB 18584-2024的通用限值（甲醛≤0.08mg/m³、苯≤0.06mg/m³、TVOC≤0.50mg/m³），可迁移元素调整为铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg、锑≤60mg/kg、钡≤1000mg/kg、硒≤500mg/kg、砷≤25mg/kg。
（提供质量承诺书并加盖投标人公章，承诺产品符合本表所列有害物质限量要求）
	1
	张

	2
	教师椅子
	1、椅面、椅背选用优质高强度网布面料，坐垫采用高密度原生海绵填充，具有透气性强、回弹性好的特点，符合人体工程学设计，提供良好的支撑。
2、脚架及椅轮：下脚架采取五爪设计，使用全新料尼龙材质；脚轮采用PU外包尼龙轮，要求滑动顺畅、低噪音、耐磨。
3、配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。
	1
	张

	3
	学生实验桌
	[bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK35]1、新型塑铝结构，整体1200*1200*780mm(±0.5)。
2、台面：采用12.7mm(±0.3mm)厚实芯理化板，抗静电、耐磨、防火、耐化学腐蚀，经过一次成型技术加工而成。
3、侧面采用三段式结构，使用3.0mm（±0.2mm）厚压铸铝一次成型，内壁包含加强筋，下方有凹槽配合立柱安装，具有防脱不易错位，整体倾斜式结构，规格：580*770mm，其中上支架尺寸为580*65*180mm中间镂空造型,下支架尺寸为566*64*140mm，下支架前部配套装饰230*60*20(±0.5)、后部配套装饰90*60*20(±0.5)采用ABS注塑一体成型。外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理。产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。
4、立柱采用椭圆型结构设计，规格为120*50mm(±2)，厚度1.2mm。
5、前横梁采用扇型结构设计，规格为40*40mm(±2)，厚度1.2mm。
6、中横梁采用方管结构设计，规格为20*20mm(±2)，厚度1.2mm。
7、后横梁采用异性带档水结构设计，规格为97*40mm(±2)，厚度1.2mm。
8、中间支撑下横梁采用八角管焊接钢制内凹连接件与立柱连接，内凹件规格为135*40*6mm(±0.5)，厚度2mm，八角管规格为82*30mm(±0.5)，厚度1.5mm。
9、书包斗：整体尺寸485*260*175mm(±0.5),采用环保型塑料工程一次性注塑成型，底、面部加设经纬加强筋，防止变形弯曲。表面圆角处理，简洁大方。在书包斗的前端中心位置注塑出螺孔，通过螺钉将书包斗与中间横梁固定相接，可拆卸且易于组装。具备挂凳功能。书包斗须符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》的标准需符合塑料件外观质量应符合GB/T 24820-2024中对外观的相关要求，表面光洁，无影响使用的裂纹、变形及明显色差等缺陷。     
10、学生桌须符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》的标准符合以下检测内容：
10-1：“金属焊接处、喷涂及电镀层表面处理工艺良好，符合GB/T 24820-2024相关标准，无脱焊、漏喷、起泡等影响使用的缺陷。”
[bookmark: OLE_LINK11]10-2：面板、正视面板件的平整度≤0.20mm视为合格。
10-3：实验台面抗冲击性能检测结果应满足板面无破损且压痕直径≤10mm的检测要求。
10-4：实验台强度、独立式实验台稳定性应满足在水平静载荷试验（力600N，10次，最大平衡载荷100kg）和水平冲击稳定性试验（质量50kg，高度40mm）时零部件无断裂或豁裂；用手揿压应为牢固的部件应无永久性松动；零部件应无影响使用功能的磨损或变形；五金件连接应无松动；活动部件开关应灵便；零部件应无明显位移变化等多项技术要求。
10-5：有害物质限量及重金属含量须完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准要求。
（投标人需提供针对上述技术指标的承诺函，承诺所投产品完全满足国家标准及招标要求，并加盖投标人公章。）
	9
	张

	4
	学生实验凳子
	凳面尺寸：直径320mm×30mm 采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光。凳架采用20×40×1.2mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象，螺旋升降，托盘采用160*160*1.5MM钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固。脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm.
	36
	张

	5
	水槽台
	[bookmark: OLE_LINK54]柜体规格:500×600×850mm(±0.5)                              
1、结构特点：水槽采用pp材质、柜体采用ABS塑料注塑成型，分为水槽、侧板、上下档板、前后门等部件组合而成，水槽为整体式结构一体化注塑成型，整体造型美观。上下档板规格采用492*200*25mmABS塑料注塑成型。
2、柜体前后面设有两扇检修门（规格为492*362*25mm），采用ABS塑料注塑成型，均需安装通开锁，单门双隐蔽式扣手，检修门经注塑一体成型，上面设有节水标志，方便检修使用。塑料件外观质量应符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中对外观的相关要求。表面应平整光洁，色泽均匀，无影响使用的裂纹、变形、气泡、杂质及明显色差等缺陷。”                                                             
3、“水槽台所涉及的塑料件有害物质限量须符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准要求，可迁移元素限量参考GB 6675.4-2014标准执行，具体数值以国家标准为准，不得超出标准限值。”
[bookmark: OLE_LINK1]（投标人提供质量承诺书并加盖投标人公章）
	3
	套

	6
	三联水嘴
	“三联水嘴须符合实验室使用要求，采用陶瓷阀芯，90°旋转开关。阀体材质应具备良好的耐酸碱、防腐蚀性能，出水口采用一高两低设计（或满足实验室实际使用需求）。”
	3
	套

	7
	洗眼器
	洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
	1
	套

	8
	护眼灯
	[bookmark: OLE_LINK86]1、一体式LED微晶防眩面板灯，额定功率≤55W，尺寸长度≥1000mm。
2、LED教室灯色温（相关色温）满足3300-5500K。
3、LED教室灯显色指数满足Ra≥90、R9≥50。
	11
	盏

	9
	仪器柜
	[bookmark: OLE_LINK85][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK4]1、规格:1000*500*2000mm (±5mm)柜体采用模块化拼装结构，主要部件采用PP塑料注塑成型”，层板采用≥2.5mm厚环保型PP塑料，耐强酸碱及有机溶剂，内设加强筋。
2、柜体结构要求：
2-1：柜体连接结构设计合理，须具备足够的承重强度与稳定性。安装工艺应保证产品在正常使用中不变形、不扭曲，支持重复拆装使用。连接件及紧固件须具备防腐、耐酸碱性能。
2-2：上部为PP塑料镶装玻璃对开门，带锁、内嵌式塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，强度耐磨高，防水、不易生锈。
2-3：下部为PP塑料对开门，带锁、内嵌式塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，强度高、耐磨、防水、不易生锈，内设PP改性塑料活动隔板1块，耐酸碱、耐冲击、韧性强。
2-4：上下板与门板处安装有防盗插销，防止从外部撬开柜门。
2-5：底座高≥80mm,上下板≥30mm,重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，耐用。  
3、本产品须满足GB 18584-2024强制性标准要求，其他技术指标参照GB/T 24820-2024执行以下检测内容：
3-1：塑料件外观无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，表面应光洁，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差。
3-2：面板、正视面板件的平整度≤0.2mm视为合格。
3-3：金属喷漆（塑）涂层附着力不低于1级视为合格。
3-4：储物柜在力学性能试验方法非活动部件——搁板弯曲试验（非家用2.0kg/d㎡)和非活动部件——顶板和底板持续加载试验（非家用2.0kg/d㎡)时活动实验台底柜不应移动；零部件应无断裂或豁裂；应为牢固的部件应无永久性松动；应无严重影响使用功能的磨损或变形；活动部件的活动应灵活；主体结构和底架位移值应小于15mm；搁板弯曲试验时，搁板最大变形量≤跨度/200，顶板和底板持续加载试验时，顶板和底板的最大变形量不应超过搁板跨度的0.55%等多项技术要求。
3-5：严格按 GB 18584-2024 ：甲醛≤0.08、苯≤0.06、甲苯≤0.15、二甲苯≤0.20、TVOC≤0.50（单位均为mg/m³）。
（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章）
	4
	组
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	给排水系统
	供水主管φ25PPR，国标φ50PVC排水管。
	1
	项

	11
	电路系统
	采用2.5\1.5平方国标线材，PVC管、根据教学实验标准接入
	1
	项

	12
	知识展板
	1、规格尺寸：900*600mm/张，每套4张；
2、教室装饰知识展板、UV喷绘，木纹边框；
3、版面由专业设计人员设计，美观实用。内容包含相关实验室管理制度、学科知识、科学家等内容。
	1
	套
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	窗帘
	卷帘、面料开孔率:5%、面料成份:100%聚酯纤维、面料经纬:48Warp,46Fi1
面料厚度:±0.55mm
	6
	组

	14
	灭火器
	5KG干粉灭火器
	2
	个

	15
	拖车
	四轮拖车
	1
	个

	16
	施工费
	桌椅安装、设备安装
	1
	项
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	教科版一年级上册-科学配套材料箱
	外箱:55*41*43cm 大单元盒:39*27*24cm小单元盒:39*27*16cm。配套材料以四个单元纸盒(两个大单元盒、两个小单元盒)分装，包括了教科版一年级上册教材二个单元分组的约50余种具体配置名称具体配置名称如下：植物图卡（纸质）x12、图卡装订圈（塑料）x24、植物图卡板贴（纸质）x1、磁贴（5*2cm自粘A5）x1、大麦（300克）x1、稻谷（150克）x1、小麦（150克）x1、营养土（1000号）x1、花盆（方形带底座）x12、小铲（园艺专用）x12、喷壶（100毫升）x12、浅盘（约∅12cm）x12、眼罩（布质）x12、植物生长图（纸质）x12、莲子（20克）x1、生物观察盒（透明窄形）x12、塑料小铲（小号）x12、植物水培土培盒（塑料多用）x12、绿豆（300克）x1、纸巾（抽取式）x1、植物观察记录单（纸质）x48、葵花籽（向日葵种子）（50克）x1、植物生长变化图（纸质）x12、记录夹（B5）x12、果蔬图卡（纸质）x12、手电（LED塑料外壳）x12、听诊器（教学演示用）x12、人体图卡（纸质）x12、猫、狗图卡（纸质）x12、生长图卡（纸质）x12、牙齿生长图（纸质）x12、身高纸尺（纸质）x2、游戏尺（28cm泡沫）x12、感官板贴（纸质）x1、花椒（约50克）x1、艾草（干制30克）x1、干桂花（约干制30克）x1、棉花（10克）x1、小布袋（约7*9cm）x48、观察记录单（纸质）x48、感官保护卡（纸质）x12、仿真水果（塑料仿真）x1、塑料杯（pet3OZ）x80、酱油（500ml）x1、编号贴（不干胶自粘）x1、滴管（2ml）x12、搅拌棒（塑料）x12、找不同图片（纸质）x12、时间胶囊卡（纸质）x1、时间胶囊（塑料）x5、密封贴（不干胶自粘）x1、体重计（电子）x1、盲文板（9*5cm）x12等实验材料，以12组配备，包含一、单元盒贴纸，二、教师资源包：1.给科学老师的一封信、2.PP袋、3.组号卡、4.材料支持中心页、积分兑换卡、5.黑色水笔、6.便利贴、7.科学家名片、8.奖励贴纸10张、9.标签纸1小包、10.实验计划表、11.积分榜、12.小挂件、13.卡片袋（装卡片用，24-48个等材料。三、说明书包：1.最新说明书表格式、2.活体兑换卡、3.知识点梳理、4.试卷、5.思维导图、6.合格证等。四、另加：1.实验室守则贴、2.实验仪器贴。《屠呦呦》57*42cm贴画。本实验材料箱可完成不少于16个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：周围的植物1.我们知道的植物2.观察植物3.植物长在哪里4.给植物画张“像”5.植物的变化 6.校园里的植物 单元小结；我们自己1.我们的身体2.发现生长3.游戏中的观察4.气味告诉我们5.通过感官来发现6.观察与比较7.做个“时间胶囊” 单元小结 科学阅读
	1
	套

	18
	教科版二年级上册-科学配套材料箱
	外箱:55*41*43cm 大单元盒:39*27*24cm小单元盒:39*27*16cm。配套材料以四个单元纸盒(两个大单元盒、两个小单元盒)分装，包括了教科版二年级上册教材二大单元分组的约70余种具体配置名称具体配置名称如下：《袁隆平》贴画（57*42cm）x1、动物的“家”板贴（纸质）x1、软磁片（5*2cmA5）x1、动物的“家”图卡（纸质）x12、塑料盘（彩色26*18*5cm带隔板）x12、干草（100g）x1、泥土（500g）x1、一次性手套（PVC）x1、人工鸟巢（小号手工编）x2、人的房屋图卡（纸质）x12、放大镜（3X/5X）x12、木块（4.8*2.5*0.9cm）x12、砖块（4.8*2.5*0.9cm）x12、玻璃块（方形4.8*2.5*0.9cm）x12、大理石块（块状）x12、木片（9*5.5cm）x12、铁片（9*5.5cm）x12、铝片（9*5.5cm）x12、纸片（纸质9*5.5cm）x12、铁丝（0.18*12cm）x12、铝丝（0.18*12cm）x12、正方木块（1.5*1.5*1.5cm）x12、正方铜块（1.5*1.5*1.5cm）x12、正方铁块（1.5*1.5*1.5cm）x12、正方铝块（1.5*1.5*1.5cm）x12、布片（9*5.5cm）x12、陶瓷碗（陶瓷材质）x12、陶瓷杯（小号）x12、塑料杯（塑料）x12、塑料瓶（小号）x12、小毛巾（18*18cm）x12、回形针（3号）x1、筷子（竹木质）x12、金属勺子（不锈钢）x12、玻璃杯（小号）x12、调味玻璃杯（小号）x12、陶瓷勺子（瓷质）x12、纸杯（纸质）x12、一次性塑料杯（pet3OZ）x12、数字贴（不干胶自粘）x12、房子设计图（纸质）x24、房屋模型（木质）x1、房屋小模型（塑料）x1、雪糕棒（原木色小号）x2、超轻黏土（10g）x12、剪刀（安全剪刀）x12、彩色卡纸（多色 50张）x1、纸板（A4）x24、纸板（A5）x24、固体胶（8克）x12、双面胶（0.9cm）x12、房屋装饰贴（不干胶）x12、透明塑料片（彩色）x1、纸板房屋材料（插接式）x12、评价贴（不干胶）x12、地球挂图（57*42cm）x1、地球仪（小号）x12、地球家园板贴卡（纸质）x1、地球家园卡（纸质）x12、记录夹（B5）x12、校园观察笔记（纸质）x24、塑料袋（大号）x12、保鲜袋（大号）x2、自封袋（9号塑料）x50、吸管（0.6厘米）x1、天气板贴（纸质）x1、天气图卡（纸质）x12、天气活动相关图（纸质）x12、四季变化图卡（纸质）x12、季节盒子贴（不干胶4.5*4.5厘米）x12、二十四节气贴图（57*42cm）x1、太阳位置记录图（纸质）x12、太阳气球模型（铝膜）x4、打气筒（针式两用）x1、方位卡（纸质A5）x4、月相板贴（纸质）x1、月相图卡（纸质）x12、月相记录图贴图（纸质大号）x1、月相记录空白圆（纸质）x1、月相记录图（纸质）x12等实验材料，以12组配备，包含一、单元盒贴纸，二、教师资源包：1.给科学老师的一封信、2.PP袋、3.组号卡（25年新款）、4.材料支持中心页、积分兑换卡、5.黑色水笔、6.便利贴、7.科学家名片、8.奖励贴纸10张、9.标签纸1小包、10.实验计划表、11.积分榜、12.小挂件、13.卡片袋（装卡片用，24-48个等材料。三、说明书包：1.最新说明书表格式、2.活体兑换卡、3.知识点梳理、4.试卷、5.思维导图、6.合格证等。四、另加：1.实验室守则贴、2.实验仪器贴。《袁隆平》贴画本实验材料箱可完成不少于12个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：1.动物的家、2.我们的家、3.家里的物品、4.设计小房子、5.建造小房子、6.“房子”展示会、1.地球家园有什么、2.我们的校园、3.我们周围的空气、4.不同的天气、5.不同的季节、6.太阳与白天、7.夜晚的月亮
	1
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	教科版三年级上册-科学配套材料箱
	外箱:55*41*43cm 大单元盒:39*27*24cm小单元盒:39*27*16cm。配套材料以四个单元纸盒(两个大单元盒、两个小单元盒)分装，包括了教科版三年级上册教材三大单元分组的约70余种具体配置名称如下：竺可桢贴画（57*42cm）x1、天气板贴（纸质）x1、天气词语卡（纸质）x12、地球大气圈贴图（57*42cm）x1、天气日历（纸质）x1、气温计（A001型）x12、气温计底座（塑料）x12、气温计认读模型（AN3007）x12、气温记录单（大号57*42cm）x1、气温记录单（纸质）x12、雨量器（直型）x12、雨量刻度条（透明自粘）x1、喷头（塑料两用）x12、小旗（彩色）x12、风向袋（布质）x1、风向盘（纸质）x12、云图卡片（纸质）x12、天气符号卡（A4纸质）x12、天气预报贴画（57*42cm）x1、天气头饰圈（纸质）x12、天气头饰卡（纸质双面）x4、小毛巾（小号）x1、塑料片（8*8cm）x24、带刻度塑料杯（30mL ）x12、塑料杯（PET50Z）x12、酒精棉球（消毒用）x1、镊子（塑料小号）x12、塑料杯（PET50Z）x48、冰格袋（10片/24格）x1、色素（5g红色）x1、温度计（红液）x1、多用夹子（可调）x12、简易加热装置（套材）x12、铝箔盒（直径6.5厘米）x12、蜡烛（白蜡烛）x12、温度变化记录表（纸质）x1、塑料刻度试管（1.8*10.5cm）x24、盐（500克）x1、塑料勺（彩色）x12、搅拌棒（塑料）x12、乒乓球（4cm）x12、冰格（塑料）x1、自封袋（5号）x1、小木锤（木质）x12、吸管（塑料单支）x1、蜡块（100克）x1、盐（500克）x1、小苏打（200克）x2、定量勺（2克两用）x12、小量杯（50mL带刻度）x12、塑料浅杯（PET20Z）x24、研钵（瓷质）x1、粗盐（100克）x1、沙（200克）x1、滤纸（定性）x1、过滤用漏斗（塑料直径5.5厘米）x12、眼罩（布质）x12、皮尺（5米）x1、小车（塑料）x12、钢尺（20厘米）x12、指尖陀螺（小号）x12、弹簧玩具（塑料）x12、哟哟球（塑料）x12、圆形自粘纸（不干胶）x1、直线轨道（AN3102）x24、曲线轨道（AN3103）x24、红塑料球（Φ2厘米）x12、蓝塑料球（Φ2厘米）x12、直线轨道（AN3102）x24、计时器（电子）x1、空心塑料球（Φ2厘米）x12、哨子（塑料）x1、斜坡（可调节）x12、纸轨道（带刻度）x12、立方木块（2*2*2厘米）x12、过山车（AN3304）x12、过山车轨道连接件（AN3304-1）x12、细线（棉纱线）x1等实验材料，以12组配备，包含一、单元盒贴纸，二、教师资源包：1.给科学老师的一封信、2.PP袋、3.组号卡、4.材料支持中心页、积分兑换卡、5.黑色水笔、6.便利贴、7.科学家名片、8.奖励贴纸10张、9.标签纸1小包、10.实验计划表、11.积分榜、12.小挂件、13.卡片袋（装卡片用，24-48个等材料。三、说明书包：1.最新说明书表格式、2.活体兑换卡、3.知识点梳理、4.试卷、5.思维导图、6.合格证等。四、另加：1.实验室守则贴、2.实验仪器贴。竺可桢贴画、本实验材料箱可完成不少于24个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：1.我们关心天气、2.认识气温计、3.测量气温、4.测量降水量、5.观测风、6.观察云、7.天气预报、8.天气的影响、1.水到哪里去了、2.水珠从哪里来、3.水沸腾了、4.水结冰了、5.冰熔化了、6.水能溶解多少物质、7.加快溶解、8.用水分离、1.运动和位置、2.各种各样的运动、3.直线运动和曲线运动、4.相同距离比快慢、5.相同时间比快慢、6.运动和能量、7.设计和制作“过山车”8.测试“过山车”
	1
	套
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	教科版四年级上册-科学配套材料箱
	外箱:55*41*43cm 大单元盒:39*27*24cm小单元盒:39*27*16cm。配套材料以四个单元纸盒(两个大单元盒、两个小单元盒)分装，包括了教科版四年级上册教材三大单元分组的约60余种具体配置名称如下：鸟笛（塑料）x1、小喇叭（小号）x1、皮筋（中号）x1、声音盒（AN4001）x12、音叉（金属）x1、钢尺（30厘米）x12、竖笛（单孔）x1、小鼓（小号）x12、音锤（小号）x12、泡沫球（Ø1厘米）x1、真空传声视频（电子）x1、土电话材料（套材）x12、耳膜模型材料（AN4002）x12、听诊器（教学用）x1、泡沫球（Ø3cm）x12、线（细线）x1、铝片琴（8音）x12、口琴（小号）x1、弦线（尼龙材质粗细二种）x1、皮筋（大号）x1、试管（塑料三种 ）x36、呼吸模型（AN4004）x12、人体内部器官围裙（布质）x1、人体器官板贴（纸质）x1、哨子（塑料）x2、简易肺活量袋（AN4005）x12、吸管（Ø1厘米）x1、食物图卡（纸质）x12、碘酒（100mL）x2、淀粉（150克）x1、滴管（塑料）x24、花生（100克）x1、食用油（3克）x12、塑料浅盒（PET2OZ）x12、均衡膳食宝塔（纸质）x12、平面镜（小号）x12、牙齿模型卡（纸质）x1、人体器官拼图（纸质）x12、塑料软管（4米）x1、保鲜袋（中号）x1、小车（金属）x12、桌沿定滑轮（AN4006）x12、垫圈（3克）x1、垫圈（0.5克）x1、回形针（3号）x1、线（棉质）x1、计时器（电子）x12、气球（10寸）x1、反冲喷嘴（塑料）x12、打气筒（小号）x12、小车跑道标贴（纸质）x2、皮筋（大号）x1、测力计（5N）x12、测力计纸卡（纸质）x12、纸盒（纸质）x12、小托盘（带钩）x12、竹棒（10cm）x1、气垫光盘（AN4007）x1、斜面（可调）x12、木块（方形）x12、自制小车材料（套材）x12等实验材料，以12组配备，包含一、单元盒贴纸，二、教师资源包：1.给科学老师的一封信、2.PP袋、3.组号卡、4.材料支持中心页、积分兑换卡、5.黑色水笔、6.便利贴、7.科学家名片、8.奖励贴纸10张、9.标签纸1小包、10.实验计划表、11.积分榜、12.小挂件、13.卡片袋（装卡片用，24-48个等材料。三、说明书包：1.最新说明书表格式、2.活体兑换卡、3.知识点梳理、4.试卷、5.思维导图、6.合格证等。四、另加：1.实验室守则贴、2.实验仪器贴。牛顿贴画、本实验材料箱可完成不少于23个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：声音1.听听声音2.物体怎样发出声音3.声音是怎样传播的4.我们是怎样听到声音的5.声音的强与弱6.声音的高与低7.让弦发出高低不同的声音8.制作我的小乐器；呼吸与消化1.感受我们的呼吸2.呼吸与健康生活3.测量肺活量4.一天的食物5.食物中的营养6.营养要均衡7.食物在口腔里的变化8.食物在身体里的旅行；运动和力1.让小车运动起来2.用气球驱动小车3.用橡皮筋驱动小车4.弹簧测力计5.运动与摩擦力6.运动的小车 7.设计制作小车（一）
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	教科版五年级上册-科学配套材料箱
	外箱:55*41*43cm 大单元盒:39*27*24cm小单元盒:39*27*16cm。配套材料以四个单元纸盒(两个大单元盒、两个小单元盒)分装，包括教科版五年级上册教材四大单元分组的约60余种具体配置名称如下：手电（LED）x12、激光笔（小功率）x12、蜡烛（白蜡烛扁形）x12、火柴（安全火柴）x12、苹果模型（塑料）x1、光的传播纸屏（纸质）x12、透明片（9*5.5cm）x12、半透明片（9*5.5cm）x12、不透明片（9*5.5cm）x12、线香（条形）x1、线香架（金属）x12、塑料方盒（透明）x12、小棒（13*0.6cm）x12、鱼模型（塑料）x12、三棱镜（4cm）x12、牛顿盘（纸质）x12、陀螺轴（塑料）x24、线（棉纱线）x1、拉线器（手动）x12、黑纸卡（A5）x12、平面镜（可旋转）x12、潜望镜套材（自制材料）x12、潜望镜模型（套材）x1、立体地形图（A4）x12、地形地貌卡片（纸质）x12、岩石标本（八种）x1、海绵块（多层）x12、橡皮泥（红黄蓝）x12、地球结构模具（透明）x16、薄膜（断点式）x1、小铲（小号）x12、土壤（500克）x2、塑料浅盒（方形）x12、房屋小模型（塑料）x1、简易加热支架（套材）x12、铝盒（小号）x12、土豆泥粉（400克）x1、番茄酱（80克）x1、吸管（0.6厘米）x1、滴管（塑料）x12、砂纸（10*20cm）x12、塑料盒（带孔）x12、喷头（塑料）x12、土壤（500克）x2、彩砂（200克）x1、人工草坪（约10*10cm ）x12、日晷模型（赤道式）x12、圭表模型（塑料）x1、线香（细）x1、蜡烛（白蜡烛）x12、蜡烛台（小号）x12、滴漏器（塑料）x12、沙漏（塑料）x12、金属摆球（金属）x12、塑料摆球（塑料）x12、摆球配件（塑料带钩）x24、线（棉纱线）x1、计时器（电子）x12、测身高尺（纸质）x2、哑铃（包塑）x1、关节模型材料（套材）x12、洗耳球（小号）x12、单向阀（透明）x12、塑料管（透明）x1、记忆游戏卡（纸质）x12、小绒球（小号）x12、纸杯（纸质）x12等实验材料，以12组配备，包含一、单元盒贴纸，二、教师资源包：1.给科学老师的一封信、2.PP袋、3.组号卡、4.材料支持中心页、有积分兑换卡、5.黑色水笔、6.便利贴、7.科学家名片、8.奖励贴纸10张、9.标签纸1小包、10.实验计划表、11.积分榜、12.小挂件、13.卡片袋（装卡片用，24-48个等材料。三、说明书包：1.最新说明书表格式、2.活体兑换卡、3.知识点梳理、4.试卷、5.思维导图、6.合格证等。四、另加：1.实验室守则贴、2.实验仪器贴。《伽利略》520*760mm贴画。本实验材料箱可完成不少于23个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：光1.有关光的思考2.光是怎样传播的3.光的传播会遇到阻碍吗4.光的传播方向会发生改变吗5.认识棱镜6.光的反射现象7.制作一个潜望镜；地球表面的变化 1.地球的表面 2.地球的结构3.地震的成因及作用4.火山喷发的成因及作用5.风的作用6.水的作用7.总结我们的认识；计量时间1.时间在流逝2.用水流计时间3.我们的水钟4.机械摆钟5.摆的快慢6.制作钟摆；健康生活1.我们的身体2.身体的运动3.心脏和血液4.身体的“总指挥”5.身体的“联络员”
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	教科版六年级上册-科学配套材料箱
	外箱:55*41*43cm 大单元盒:39*27*24cm小单元盒:39*27*16cm。配套材料以四个单元纸盒(两个大单元盒、两个小单元盒)分装，包括教科版六年级上册教材四大单元分组的约70余种具体配置名称如下：凸透镜（约5X）x12、凸透镜（约10X）x12、透镜组（透明）x12、单芯导线（细2米）x1、塑料瓶（柱形）x12、放大镜调节筒（纸质）x12、花粉（天然）x1、羽毛（天然）x1、手持显微镜（100X带灯）x12、载玻片（7.6*2.5cm）x1、盖玻片（100片）x2、滴管（塑料2mL）x24、小刀（铜质塑柄）x12、镊子（平头）x12、色素水（8mL）x12、色素（2克）x1、吸水纸（专用）x1、微生物图卡（纸质）x12、切片标本（12片）x1、干草（50克）x1、脱脂棉（5克）x1、塑料杯（PET2OZ）x24、面粉（150克）x1、酵母（5克）x1、地球仪（全塑∅8.5cm）x12、橡皮泥（多色）x1、地球结构模具（透明）x1、泡沫球（∅5cm）x12、铁丝（20厘米）x12、手电（LED）x12、太阳图（纸质）x1、八大行星图（纸质）x12、太阳气球模型（铝膜）x2、吸管（∅1cm）x4、城市卡（纸质）x2、反光小圆片（自粘）x1、圭表（塑料）x12、节气纸卡（纸质）x12、塑料盘（塑料）x12、塑料球（∅2厘米）x12、核桃夹（金属）x1、小锤（金属）x1、核桃（天然）x12、螺丝刀（两用）x12、塑料槽（AN6020）x12、斜面（可调）x12、木块（带钩）x12、木棒（30*2*0.8cm）x12、木块（三角形）x12、木轮及轴（木质）x1、轮子（橡胶）x12、车轴（金属）x24、塑料车体（塑料）x12、剪刀（塑柄钢质）x12、布片（9*5.5cm）x12、纸片（9*5.5cm）x12、塑料导线（2米）x1、活字印刷套材（套材）x12、独轮车（套材）x1、太阳能器材（套材）x1、电池盒（5号）x24、电池（5号）x24、指南针（顶针式）x12、导线（U形）x60、开关（单刀）x12、灯座（教学用）x12、灯泡（2.5V）x1、单芯导线（20米）x1、铁钉（10厘米）x24、小垫圈（小号）x1、电动机（130型）x12、磁铁（环形）x12、铜导线（单芯粗2米）x1、按压式手电（LED）x1、发电机（230型）x1等实验材料，以12组配备，包含一、单元盒贴纸，二、教师资源包：1.给科学老师的一封信、2.PP袋、3.组号卡、4.材料支持中心页、有积分兑换卡、5.黑色水笔、6.便利贴、7.科学家名片、8.奖励贴纸10张、9.标签纸1小包、10.实验计划表、11.积分榜、12.小挂件、13.卡片袋（装卡片用，24-48个等材料。三、说明书包：1.最新说明书表格式、2.活体兑换卡、3.知识点梳理、4.试卷、5.思维导图、6.合格证等。四、另加：1.实验室守则贴、2.实验仪器贴。《南仁东》520*760mm贴画。本实验材料箱可完成不少于25个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：微小世界1.放大镜2.怎样放得更大3.观察身边微小的物体4.观察洋葱表皮细胞5.观察更多的生物细胞6.观察水中的微小生物7.微生物与健康；地球的运动1.我们的地球模型2.对昼夜现象的初步探究3.人类认识地球运动的历史4.谁先迎来黎明5.影长的四季变化6.地球的公转与四季变化；工具与技术1.紧密联系的工具和技术2.斜坡与斜面3.不简单的杠杆4.改变运输的车轮5.灵活巧妙的剪刀6.推动社会发展的印刷术7.信息的交流传播；能量1.各种形式的能量3.电和磁 "4.电能和磁能5.电磁铁"6.神奇的小电动机7.能量从哪里来
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	教科版一年级下册-科学配套材料箱
	外箱:55*41*43cm 大单元盒:39*27*24cm小单元盒:39*27*16cm。配套材料以四个单元纸盒(两个大单元盒、两个小单元盒)分装，包括了教科版一年级下册教材二个单元分组的约70余种具体配置名称如下：木块(3*3*3cm)x12、作业本(小号)x12、红砖模型(小号)x12、塑料笔筒(小号拼装款)x12、乒乓球(Ø4cm)x12、圆柱橡皮(柱形)x12、长条橡皮(条形)x12、钢尺(20厘米)x12、塑料尺(20厘米)x12、物体特征记录单(纸质)x12、序号贴(不干胶)x12、大号序号贴(不干胶)x1、分类框(塑料黄色)x12、分类框(塑料粉色)x12、玻璃珠(透明 Ø2cm)x12、空盒子(塑料)x12、小木块(2*2*2cm)x12、小天平(A1101)x12、回形针(3号)x12、镊子(塑料)x12、纸杯(中号)x12、塑料杯(中号)x12、螺母(金属M10)x12、垫片(3克)x12、透明胶(1.2cm)x12、花生(30克带壳)x1、6棱柱(木质高3厘米)x12、8棱柱(木质高3厘米)x12、圆形木柱(直径2cm*3厘米)x12、木球(直径2cm)x12、斜面(塑料可调式)x12、鸡蛋包装(塑料)x1、塑料杯(PET3OZ)x36、洗发水(400mL)x1、透明瓶子(塑料)x24、标签贴(不干胶)x1、异形瓶(塑料四款)x1、食用油(400mL)x1、电子秤(0.01克500克)x1、流速板(A102)x12、滴管(2mL)x24、盐(500g)x1、红糖(500g)x1、石子(200g)x1、塑料杯(pet2oz)x36、放大镜(3X/5X)x12、勺子(塑料)x36、搅拌棒(塑料)x36、动物图卡(纸质)x12、装订圈(塑料)x36、一次性手套(塑料)x1、观察饲养盒(方形带孔)x12、小动物夹(塑料)x12、棉签(棉质)x1、校园动物记录单(纸质)x24、蜗牛爬行板(9*5.5cm)x12、蜗牛板贴(纸质)x1、棉线(粗棉线)x1、小竹棒(13厘米)x12、干苔藓（水苔）(天然约40克)x1、营养土(500克)x1、椰砖(约100克)x1、蜗牛饲养盒(塑料透明)x12、蜗牛饲养指南(纸质)x1、鱼板贴(纸质)x1、鱼图卡(纸质)x12、鱼缸(塑料透明)x12、鱼捞网(小号)x1、鱼食(20克)x1、增氧泵(jt301型+套餐)x1、动物的食物图卡(纸质)x12、动物头饰(纸质)x12、胡萝卜模型(塑料)x2等实验材料，以12组配备，包含一、单元贴纸清单在单元盒中。二、教师资源包：1.给科学老师的一封信、2.PP袋、3.组号卡、4.材料支持中心页、积分兑换卡、5.黑色水笔、6.便利贴、7.科学家名片、8.奖励贴纸10张、9.标签纸1小包、10.实验计划表、11.积分榜、12.小挂件、13.卡片袋（装卡片用，24-48个等材料。三、说明书包：1.新说明书（首页为材料支持中心）、2.活体兑换卡、3.知识点梳理、4.试卷、5.思维导图、6.合格证等。四、另加：1.实验室守则贴、2.实验仪器贴。3.科学家林奈贴画本实验材料箱可完成不少于13个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：身边的物体：1.观察物体的特征 2.给物体分类 3.比较物体的轻重 4.认识物体的形状 5.观察一瓶水6.哪个流动得快7.它们去哪里了；常见的动物：1.我们周围的动物 2.观察一种动物3.给蜗牛建个“家” 4.水中的动物 5.它们吃什么 6.动物联欢会
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	教科版二年级下册-科学配套材料箱
	外箱:55*41*43cm 大单元盒:39*27*24cm小单元盒:39*27*16cm。配套材料以四个单元纸盒(两个大单元盒、两个小单元盒)分装，包括了教科版二年级下册教材二大单元分组的约50余种具体配置名称如下：恐龙模型(塑料)x1、恐龙图卡(纸质模切)x12、放大镜(3X/5X双光)x12、喷壶(50ml)x12、护目镜(塑料)x12、模拟化石挖掘工具(塑料小号)x12、恐龙化石挖掘包(套材)x3、塑料彩盘(15x15x4.5cm)x12、霸王龙骨骼模型(塑料拼接式)x12、序号贴(数字1-20不干胶模切)x6、软尺(50cm)x12、直尺(20厘米)x12、彩线(12色一包 8米一根)x1、霸王龙骨骼模型拼装说明(纸卡双面)x12、剑龙骨骼模型(套材)x12、三角龙骨骼模型(套材)x12、手电(充电款 可调焦)x12、彩笔(得力12色)x12、厚卡纸(300克A4)x12、卡纸支架(塑料带竹棒)x12、超轻粘土(10g12色/袋)x12、小擀面杖(直径2.3cm*12cm长)x12、泥塑工具(三款塑料)x12、恐龙纸模卡(套装)x12、恐龙世界立体场景纸卡(纸质模切)x12、恐龙场景素材(纸质模切)x12、条形磁铁(7*0.9*0.7厘米)x12、蹄形磁铁(小号)x12、环形磁铁(小号)x12、物体(多种)x12、硬币(角币分币)x1、镍片(圆角2厘米)x12、条形磁铁(3.5*0.9*0.5厘米)x12、回形针(3#200pcs/筒)x2、弹簧(4.5*1.8cm)x12、拉簧(1cm)x12、大头针(3#100g/筒)x1、垫圈(镀锌约2克)x100、比较磁铁力量卡(纸质)x12、钕铁硼磁铁(小号圆形)x2、小车(金属橡胶轮)x12、线(小飞环细线)x1、蝴蝶卡(A4纸质模切)x12、小鸭子游泳纸卡(纸质A4)x12、小鸭子纸卡(A4纸质模切)x4、泡沫片(约5*5*0.3cm)x12、泡沫块(约5*5*1.5cm)x12、玻璃片(约5*5*0.4cm)x12、玻璃块(约5*5*1cm)x12、木片(约5*5*0.3cm)x12、木块(约5*5*1.2cm)x12、塑料片(约9*5.5cm)x12、纸片(约9*5.5cm)x12、塑料杯(PET30Z)x12、回形针走迷宫图(纸质A4)x12、钢珠(直径0.6cm)x12、金属人(小号)x12、钓鱼玩具(套材)x12、竹棒(27cmΦ0.6)x36、小鱼图卡(A4模切)x12、评价贴(不干胶)x12等实验材料，以12组配备，包含一、单元贴纸清单在单元盒中。二、教师资源包：1.给科学老师的一封信、2.PP袋、3.组号卡、4.材料支持中心页、积分兑换卡、5.黑色水笔、6.便利贴、7.科学家名片、8.奖励贴纸10张、9.标签纸1小包、10.实验计划表、11.积分榜、12.小挂件、13.卡片袋（12个等材料。三、说明书包：1.新说明书（首页为材料支持中心）、2.活体兑换卡、3.知识点梳理、4.试卷、5.思维导图、6.合格证等。四、另加：1.实验室守则贴、2.实验仪器贴。3.沈括贴画本实验材料箱可完成不少于13个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：探秘恐龙、科学家这样做、1.恐龙的故事 、2.挖掘恐龙“化石”、3.测量恐龙“化石”、4.拼接恐龙“化石”、5.复原恐龙、6.制作恐龙模型、7.我们的恐龙公园； 玩磁铁1.磁铁能吸引什么、2.比较力量的大小、 3.让小车动起来、 4.隔物吸铁、 5.设计钓鱼玩具、 6.我们来钓鱼
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	教科版三年级下册-科学配套材料箱
	外箱:55*41*43cm 大单元盒:39*27*24cm小单元盒:39*27*16cm。配套材料以四个单元纸盒(两个大单元盒、两个小单元盒)分装，包括了教科版三年级下册教材三大单元分组的约70余种具体配置名称如下：童第周贴画(57*42cm)x1、太阳位置模拟器(塑料套材)x12、手电(充电款可调焦)x12、太阳方位记录卡(A4双面模切纸质)x4、年轮(天然木头)x12、方向盘(塑料14*14cm)x12、条形磁铁(70*9*7mm)x12、纸盒(7*1.1*0.6cm)x12、磁铁挂支架(旋转架+悬挂架+悬浮架（塑料套材）)x12、线(小飞环细线)x1、塑料盒(petB250B)x12、带槽泡沫块(带槽)x12、塑料彩盘(26cm)x12、蹄形磁铁(小号U48*37mm)x12、环形磁铁(小号D16*7*5mm)x12、大头针(3#100g/筒)x1、回形针(3#200pcs/筒)x1、吹塑纸(16K)x1、圆形卡纸(17cm)x12、泡沫块(2*2*2cm)x12、泡沫球(小号)x1、铝盖(约0.56cm)x12、瓦楞纸板(A5)x12、指南针(标准型)x12、寻宝图(A4纸质)x12、不同种类的动物图卡(纸质模切)x12、图卡装订圈(塑料)x36、动物繁殖图卡(纸质)x12、蚕饲养盒(塑料)x12、放大镜(3X/5X)x12、蚕卵(天然)x1、蚕饲料(25克)x1、棉签(双头)x1、《养蚕》(自编课程)x1、“蚕的一生”观察计划(纸质57*42cm)x1、结茧网(专用)x1、缫丝工具(塑料套材)x1、动物生命周期图卡(纸质)x12、地球贴图(57*42cm)x1、地球家园贴纸(不干胶贴纸)x12、PVC透明格子片(方格)x12、世界地图(A4纸质)x12、地球仪(充气式)x12、打气筒(塑料两用)x1、月球仪(8.5cm)x1、月球全图(57*42cm)x1、细沙(1000克)x1、玻璃珠(1.4cm混色)x12、钢球(1cm)x12、空心塑料球(2cm蓝色)x12、eva泡棉球(实心直径3cm)x12、石子(不规则)x1、大太阳图(纸质圆形)x1、影子观察器(Φ2.5 AN3105)x12、木圆柱(Φ1.5*3cm)x12、影子观察记录纸(纸质双面)x12、日晷(赤道式)x12、太阳系贴画(57*42cm)x1、太阳系太阳及八大行星图卡(纸质)x12、超轻粘土(12色/组 10g/袋)x6、铁丝(30cm细铁丝)x36、八大行星模型(塑料套材)x1等实验材料，以12组配备，包含一、单元贴纸清单在单元盒中。二、教师资源包：1.给科学老师的一封信、2.PP袋、3.组号卡、4.材料支持中心页、积分兑换卡、5.黑色水笔、6.便利贴、7.科学家名片、8.奖励贴纸10张、9.标签纸1小包、10.实验计划表、11.积分榜、12.小挂件、13.卡片袋（24个等材料。三、说明书包：1.新说明书（首页为材料支持中心）、2.活体兑换卡、3.知识点梳理、4.试卷、5.思维导图、6.合格证等。四、另加：1.实验室守则贴、2.实验仪器贴。3.童第周贴画本实验材料箱可完成不少于23个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：科学家这样 做辨别方向1.根据太阳辨别方向、2.利用自然物辨别方向、3.利用磁铁辨别方向、4.磁极与方向、5.制作小磁针、6.设计指南针、7.制作指南针、8.用指南针“寻宝”；动物的一生1.不同种类的动物、2.动物的繁殖、3.迎接蚕宝宝的到来、4.幼蚕在生长、5.蚕变了新模样、6.茧中钻出了蚕蛾、7.昆虫的一生、8.动物的生命周期；只有一个地球1.地球是我们的家园、2.水的星球、3.地球的卫星、4.我们来造“环形山”、5.发光发热的太阳、6.一天中影子的变化、7.地球的“兄弟姐妹”
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	教科版四年级下册-科学配套材料箱
	外箱:55*41*43cm 大单元盒:39*27*24cm小单元盒:39*27*16cm。配套材料以四个单元纸盒(两个大单元盒、两个小单元盒)分装，包括了教科版四年级下册教材三大单元分组的约80余种具体配置名称如下：蚕豆(400克)x1、稻谷(100克)x1、小麦(100克)x1、绿豆(200克)x1、向日葵种子(100克)x1、塑料杯(pet2oz带盖)x24、放大镜(3X/5X)x12、镊子(塑料)x12、贴画样稿(纸质)x12、彩色卡纸(A4)x1、凤仙花板贴(纸质)x1、植物水培土培盒(塑料)x12、椰砖(小号8g)x24、园艺小铲(木柄)x12、营养土(100 克)x1、喷壶(软袋)x1、凤仙花种子(20克)x1、塑料杯(PET3OZ)x48、纸巾(环保型)x1、植物生长变化记录表(纸质)x2、塑料量筒(带底座)x12、生物观察盒(透明窄形)x2、油(3克)x12、色素(5克)x1、小刀(塑柄钢质)x12、黑卡纸(A4)x1、保鲜袋(大号)x1、扎带(塑料)x1、茎图卡(纸质)x12、油菜花结构板贴(纸质)x1、磁钉(带强磁)x5、植物花图卡(纸质)x12、花生(带壳100克)x1、果实图卡(纸质)x12、苍耳(天然)x12、萝摩种子(天然)x12、槭树果实(天然)x12、棉花(20克)x1、回形针(3号)x1、超轻粘土(100克)x1、卡纸(A4)x1、尼龙粘条(1米/根)x2、凤仙花一生图(纸质)x12、安全用电图(纸质)x12、电路板贴(板材)x1、电池(5号)x24、灯泡(2.5v)x1、镀锡导线(15厘米)x24、电池盒(5号)x24、灯座(专用)x24、开关(专用)x24、U形导线(20厘米100根)x1、导电灯(AN4105)x1、电路暗盒(四个连接点)x12、电路暗盒(六个连接点)x1、检测物品(多种)x12、序号贴(不干胶)x12、导线(U型鳄鱼夹)x24、自制开关材料(套材)x12、红绿灯(套材)x1、房屋图(纸质)x24、纸电路材料(套材)x1、土壤标本(五种)x1、岩石标本(十种)x12、钢钉(小号)x12、铜钥匙(小号)x12、铝箔纸(10*10cm)x12、手电(强光)x1、砂纸(中砂)x2、小钢锉(小号)x1、矿物标本(十种)x12、瓷板(10*5cm单面无釉)x12、塑料盒(大号)x1、标签(自粘)x12、塑料盘(彩色浅型)x12、沙(500克)x1、黏土(500克)x1、土壤动物图卡(纸质)x12、塑料杯(PET3OZ)x36、搅拌棒(塑料)x36、土壤(三种各500克)x1、过滤杯(AN4105)x36、纱布(粗纺)x1等实验材料，以12组配备，包含一、单元贴纸清单在单元盒中。二、教师资源包：1.给科学老师的一封信、2.PP袋、3.组号卡、4.材料支持中心页、积分兑换卡、5.黑色水笔、6.便利贴、7.科学家名片、8.奖励贴纸10张、9.标签纸1小包、10.实验计划表、11.积分榜、12.小挂件、13.卡片袋（24个等材料。三、说明书包：1.新说明书（首页为材料支持中心）、2.活体兑换卡、3.知识点梳理、4.试卷、5.思维导图、6.合格证等。四、另加：1.实验室守则贴、2.实验仪器贴。本实验材料箱可完成不少于23个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：植物的生长变化1.种子里孕育着新生命2.种植凤仙花3.种子长出了根4.茎和叶5.凤仙花开花了6.果实和种子7.种子的传播8.凤仙花的一生；电路1.电和我们的生活2.点亮小灯泡3.简易电路4.电路出故障了5.里面是怎样连接的6.导体和绝缘体7.电路中的开关8.模拟安装照明电路；岩石与土壤1.岩石与土壤的故事2.认识几种常见的岩石3.岩石的组成4.制作岩石和矿物标本5.岩石、沙和黏土6.观察土壤7.比较不同的土壤
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	教科版五年级下册-科学配套材料箱
	外箱:55*41*43cm 大单元盒:39*27*24cm小单元盒:39*27*16cm。配套材料以四个单元纸盒(两个大单元盒、两个小单元盒)分装，包括教科版五年级下册教材四大单元分组的约70余种具体配置名称如下：发芽实验杯(PET2OZ)x84、绿豆(200克)x1、土壤(1000克)x1、标签纸(自粘)x1、滴管(2mL)x12、喷水壶(50mL)x12、纸巾(抽取式)x1、透明塑料盒(YA481)x12、不透明塑料盒(黑色)x12、植物生长记录表(纸质)x2、植物与阳光实验盒(纸质)x24、蚯蚓实验盒(推拉式)x24、保鲜膜(断点式)x1、饲养盒(塑料方形)x12、园艺小铲(小号)x1、镊子(塑料)x12、一次性手套(PVC)x1、丹顶鹤保护区图卡(纸质)x12、食物链图卡(纸质)x12、食物链贴纸(不干胶)x12、食物链套筒杯(纸质)x12、圆环(塑料)x6、黄绳(20米)x1、红绳(20米)x1、头饰(纸质)x12、塑料瓶(大号1000mL)x1、沙石(500克)x1、鱼捞网(小号)x1、独木船(木质)x12、船形木块(带孔)x24、浅盘(长方形)x12、垫片(金属)x1、线(棉纱线)x1、回形针(3号)x1、竹棒(19cm6支)x12、木片(扁形11cm)x1、皮筋(小号)x1、螺母(M10)x1、橡皮泥(100克)x12、铝箔纸(12*12cm)x1、铝箔船模具盒(纸质三种)x12、弹珠(玻璃小号)x60、船材料(套材)x12、蒸汽船(套材)x1、地球仪(8.5cm)x1、八大行星图卡(纸质)x12、环境污染图卡(纸质)x12、滴灌器(盆载型)x1、垃圾分类模型(纸质套材)x12、密封袋(10号)x1、温度计(红液)x24、太阳能套材(套材)x1、纸浆(干制)x1、抄纸网(方形)x12、简易加热装置(套材)x12、铝箔盒(小号)x12、蜡烛(白蜡烛)x12、火柴(安全火柴)x12、电子温度计(针式)x2、塑料罐(小号)x12、冰格袋(自封型)x1、食盐(500克)x1、搅拌棒(塑料)x12、多用夹子(可调)x24、试管(塑料带刻度)x12、试管固定泡沫片(带孔)x12、温度变化记录表(纸质)x1、感温粉末(5克)x1、铝棒(13厘米)x12、带柄铁片(8.5cm)x12、蜡块(100克)x1、凡士林(400克)x1、滴管(2mL)x12、色素(2克)x1、木棒(13厘米)x12、塑料棒(13厘米)x12、热传导演示器(带手柄)x1、金属杯(小号)x12、塑料杯(小号)x12、陶瓷杯(小号)x1、泡沫片(薄型)x1等实验材料，以12组配备，包含一、单元贴纸清单在单元盒中。二、教师资源包：1.给科学老师的一封信、2.PP袋、3.组号卡、4.材料支持中心页、积分兑换卡、5.黑色水笔、6.便利贴、7.科学家名片、8.奖励贴纸10张、9.标签纸1小包、10.实验计划表、11.积分榜、12.小挂件、13.卡片袋（24个等材料。三、说明书包：1.新说明书（首页为材料支持中心）、2.活体兑换卡、3.知识点梳理、4.试卷、5.思维导图、6.合格证等。四、另加：1.实验室守则贴、2.实验仪器贴。本实验材料箱可完成不少于25个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：生物与环境1.种子发芽实验2.比较种子发芽实验3.绿豆苗的生长4.蚯蚓的选择5.当环境改变了6.食物链和食物网7.设计和制作生态瓶；船的研究1.船的历史2.用浮的材料造船3.用沉的材料造船4.增加船的载重量5.给船装上动力；环境与我们1.地球——宇宙的奇迹2.我们面临的环境问题3.珍惜水资源4.解决垃圾问题5.合理利用能源6.让资源再生；热1.温度与水的变化2.水的蒸发和凝结3.温度不同的物体相互接触4.热在金属中的传递5.热在水中的传递6.哪个传热快7.做个保温杯
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	教科版六年级下册-科学配套材料箱
	外箱:55*41*43cm 大单元盒:39*27*24cm小单元盒:39*27*16cm。配套材料以四个单元纸盒(两个大单元盒、两个小单元盒)分装，包括教科版六年级下册教材四大单元分组的约80余种具体配置名称如下：房屋建筑模型(拼装式)x1、纸房屋模型(拼装式)x1、港珠澳大桥图卡(纸质)x12、桥梁模型(拼接)x1、埃菲尔铁塔模型(拼插式)x1、塔图卡(纸质)x12、牙签(竹质)x12、橡皮泥(100克)x12、塔台图卡(纸质)x12、塔台招标书(纸质)x1、吸管(20cm)x12、吸管连接件(塑料)x12、剪刀(钢质)x12、胶带(小号)x12、尺子(软尺)x1、简易抗震测试台(电动)x1、风扇(小号电动)x1、生物图卡(纸质)x12、放大镜(3X/5X)x12、绳子(红绳4米)x6、绳子(黄绳4米)x6、固定签(塑料)x12、植物分类图(纸质)x12、动物分类图(纸质)x12、校园生物分布图(纸质)x12、《校园植物》课程(自编)x1、植物多样性图卡(纸质)x12、豌豆的遗传图卡(纸质)x12、动物多样性图卡(纸质)x12、相貌特征图卡(纸质)x12、相貌特征图(纸质)x12、小镜子(圆镜)x12、弓石燕(天然)x12、木化石(天然)x12、贝类化石(天然)x1、化石图卡(纸质)x12、橡皮泥(100克)x12、贝壳(天然)x1、植物叶标本(压制)x1、竹棒(约10厘米)x12、中国珍稀动植物图卡(纸质)x12、巴德膜眼镜(专用)x1、太阳图(纸质)x4、太阳系行星图(纸质)x12、太阳系贴画(纸质)x1、纸带(条形)x12、手电(LED)x12、地球仪(Φ8.5厘米)x12、泡沫球(2厘米)x12、日地月纸片(纸质)x12、纸片支架(塑料)x12、星图(旋转式)x12、橡皮泥(10克)x12、线(纱线)x1、星座模型卡(纸质)x12、纸陀螺(带孔)x12、陀螺轴(塑料)x24、大米(100克)x1、胶水(50mL)x1、月球仪(Φ8.5厘米)x1、宇宙贴画(纸质)x1、冰格袋(自封型)x1、塑料杯(PET0.95OZ)x80、白砂糖(400克)x1、食盐(500克)x1、小苏打(500克)x1、定量勺(2克)x12、自封袋(7号)x1、滴管(2mL)x12、贝壳(天然)x1、白醋(500mL)x1、蜡烛(白蜡烛扁形)x12、火柴(安全火柴)x12、玻璃片(载玻片)x1、金属勺(不锈钢)x12、铝箔纸(方形)x1、塑料试管(平底)x36、铁钉(小号)x1、食用油(3克)x12、红墨水(50mL)x1、矿石标本(八种)x1、身高纸尺(纸质)x2、碘伏(瓶装)x1、塑料浅杯(PET2OZ)x48、食用碱(250克)x1、紫甘蓝(干制150克)x1、PH试纸(专用)x12等实验材料，以12组配备，包含一、单元贴纸清单在单元盒中。二、教师资源包：1.给科学老师的一封信、2.PP袋、3.组号卡、4.材料支持中心页、积分兑换卡、5.黑色水笔、6.便利贴、7.科学家名片、8.奖励贴纸10张、9.标签纸1小包、10.实验计划表、11.积分榜、12.小挂件、13.卡片袋（装卡片用，24-48个等材料。三、说明书包：1.新说明书（首页为材料支持中心）、2.活体兑换卡、3.知识点梳理、4.试卷、5.思维导图、6.合格证等。四、另加：1.实验室守则贴、2.实验仪器贴。本实验材料箱可完成不少于25个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：小小工程师1.了解我们的住房2.认识工程3.建造塔台4.设计塔台模型5.制作塔台模型6.测试塔台模型；生物的多样性1.校园生物大搜索2.制作校园生物分布图3.形形色色的植物4.多种多样的动物5.相貌各异的我们6.古代生物的多样性7.保护生物多样性；宇宙1.太阳系大家庭2.八颗行星3.日食4.认识星座6.浩瀚的宇宙7.探索宇宙；物质的变化2.产生气体的变化3.发现变化中的新物质4.变化中伴随的现象5.地球家园的化学变化6.生命体中的化学变化7.美丽的化学变化
	1
	套

	四、美术教室清单

	序号
	名称
	参数
	数量
	单位

	1
	教师美术讲台
	1.规格：≥1800mm×800mm×740mm
2.材质：整体橡木材质
3.结构：实木组装式，面板和腿全部圆角处理，橡木面板厚≥20mm，外围厚度≥40mm；底部为≥50mm×50mm方腿，桌面与桌腿连接处采用高度≥60mm厚度≥20mm挡板
4.特点：新中式风格，整体结实美观，环保漆面处理，表面光滑有色泽。
	1
	套

	2
	可调角度美术写生桌
	规格：600*900*750mm，可升高到900mm，桌面倾斜可调，整体采用优质松木，经抛光打磨，上清水漆，不伤手，可保护原木长时间不变色，易清洁，做工精细，全金属配件，组装简易，可自由调节高度。
	8
	张

	3
	美术专用靠背椅
	学生素描大号折叠椅长40*宽40*高65cm
	40
	张

	4
	全钢美术器材柜
	一、适用范围：适用于美术教学使用。二、颜色：中灰白套色， 规格：1850×850×390mm ；材质：0.4m厚冷轧钢板，整体分为上下两部分，上部镶装玻璃对开门，下部钢板对开门，内部隔板可调节、配备防盗锁，优质一级电解钢板（冷轧板表面经电解防锈处理），表面处理：酸洗、磷化、水洗、高温固化、流水线高温静电环保喷涂处理。
	6
	组

	5
	写生静物台
	1、台面：不小于600mm×600mm，带背板，双重折叠支撑架；2、优质木材；可折叠，支撑稳定，工艺精细，漆面均匀光亮。
	2
	套

	6
	水槽台
　
	柜体规格:500×600×850mm(±0.5)                              
1、结构特点：水槽采用pp材质、柜体采用ABS塑料注塑成型，分为水槽、侧板、上下档板、前后门等部件组合而成，水槽为整体式结构一体化注塑成型，整体造型美观。上下档板规格采用492*200*25mmABS塑料注塑成型。
2、柜体前后面设有两扇检修门（规格为492*362*25mm），采用ABS塑料注塑成型，均需安装通开锁，单门双隐蔽式扣手，检修门经注塑一体成型，上面设有节水标志，方便检修使用。
	2
	套

	[bookmark: _Hlk237960236]7
	护眼灯
	1、一体式LED微晶防眩面板灯，额定功率≤55W，尺寸长度≥1000mm。
2、LED教室灯色温（相关色温）满足3300-5500K。
3、LED教室灯显色指数满足Ra≥90、R9≥50。
	11
	盏

	8
	磁吸式作品展示墙
	120x240cm/组，磁吸式无钉安装，可吸附A4-A2尺寸
	4
	组

	9
	可移动作品展示架
	1.2*2.4mcm，多层折叠，带静音滚轮可移动，双面可挂
	2
	组

	10
	作品收纳柜
	200*100*40cm，钢制组装式，无需螺丝，无需任何工具就可以安装
	2
	组

	11
	4K木质画板
	一、适用范围：适用于小学美术教学使用。二、技术要求：1．规格：≥600mm×450mm×15mm。2．材质：双面椴木三合板，实木边框，边框宽不小于5mm，四周包边。3．整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺、无开裂、整体无疤痕，无异味。
	40
	块

	12
	折叠金属升降画架
	金属材质，高低可调节，折叠收纳，适配站姿
	40
	个

	13
	石膏几何体教具全套
	配置：(1)圆球；(2)圆锥；(3)长方体；(4)正方体；(5)四棱锥；(6)圆柱体；(7)六棱柱；(8)方带方；(9)圆锥带圆；(10)方锥带方；(11)多面体；(12)八棱柱 ；(13)六棱锥；(14)圆切；(15)十二面体共15件，表面色泽洁白，均匀一致，无污痕、无反光、无裂纹、无沙眼等缺陷。
	1
	套

	14
	静物写生套装
	1、蜡果：重体仿真（苹果、香蕉、橘子、黄瓜、柿子椒、茄子）；2、器皿（①花瓶2件：高度不小于300mm,直径不小于70mm；②砂锅2件：大号高不小于110mm，直径不小于200mm，小号高度不小于100mm，直径180mm；③玻璃杯2件：高度不小于200mm，直径100mm；④瓷盘2件：方、圆各1个，方瓷盘200mm×200mm、圆瓷盘直径不小于270mm；⑤瓷碗2个：大号瓷碗直径不小于220mm，高度不小于70mm；小号瓷碗直径不小于200mm，高度不小于60mm；⑥编织篮2个：木条编制，高度不小于250mm，宽度不小于200mm；⑦陶罐2个：直径不小于220mm，高度不小于140mm；⑧铝壶2个：大号铝壶壶底直径不小于230mm，高度不小于170mm；小号铝壶壶底直径不小于200mm，高度不小于160mm）；3、玩具（毛绒、塑料、布质、木质各一）
	2
	套

	15
	素描工具
	1、铅笔笔帘一个，可有效保护笔头。2、正品素描铅笔18支；3、炭笔3支；4、正品高级可塑橡皮一块；5、4B橡皮一块；6、铅笔延长器一支；7、美工刀一把；8、纸擦笔3支；
	40
	套

	16
	水彩颜料套装
	24色水彩颜料12ml/盒
	40
	套

	17
	丙烯颜料套装
	24色丙烯颜料12ml/盒
	20
	套

	18
	[bookmark: OLE_LINK620]水粉笔/水彩笔套装
	含圆头、扁头、扇形笔全规格，尼龙毛，弹性好,11支/套，专用水粉笔盒包装
	40
	套

	19
	调色盘
	透明塑料材质，梅花形
	40
	个

	20
	美术专用纸张
	[bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK52]素描纸48包 水彩纸48包 水粉纸48包 每包20张4开
	2
	批

	21
	国画基础套装
	1.配置：毛笔(斗笔、大白云、中白云、小白云、小狼毫、勾线笔) 、毛毡、镇尺、笔洗、墨汁、调色盘、笔架、名家字帖、宣纸一包。
2.塑料箱包装。
	1
	套

	22
	超轻粘土套装
	12色安全无毒款，不粘手，易塑形，可重复使用
	40
	套

	23
	手工工具
	美工刀1件、花边剪1件、打孔器1件、订书机1件、蛇形尺1件、直尺1件、剪刀1件、笔刀1件、笔刀刀片3片，透明塑料盒包装。
	40
	套

	24
	简易陶艺转盘+陶泥
	学生专用手动转盘，安全无毒陶泥
	8
	套

	25
	版画工具
	1.配置：木蘑菇1支、胶滚筒1支、油石、马莲、木刻刀5把、金属雕刻刀1把、刀片3个、石刻刀。
2.中空吹塑定位包装。所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，便于携带、存放。
3.制作版画的工具，满足中小学美术教学需求。
	1
	套

	26
	美术清洁套装
	洗笔筒，抹布。垃圾桶等清洁用品
	2
	批

	27
	灭火器
	5KG干粉灭火器
	2
	个

	28
	美术教学资源
	含中外名画范画挂图、美术技法教学图册光盘
	1
	套

	29
	衬布
	150cm×200cm；棉、麻、丝、绒
	10
	块

	30
	写生灯
	1.材质：金属材料。
2.灯罩：球型罩灯。
3.灯杆：钢管，表面镀铬，铝节，塑料旋钮，内置弹簧。 
4.规格：立式三节可升降，最大调节高度2100mm，照射角度0°-120°，带万向轮。
5.功能：写生灯的主要作用是聚光，使色彩更丰富，帮助学生更好地临摹物件的颜色，更好地反映物件原本色彩。
	1
	个

	31
	国画颜料
	24色国画颜料12毫升
	40
	套

	32
	窗帘
	卷帘、面料开孔率:5%、面料成份:100%聚酯纤维、面料经纬:48Warp,46Fi1
面料厚度:±0.55mm
	6
	组

	33
	给排水系统
	供水主管φ25PPR，国标φ50PVC排水管。
	1
	项

	34
	电路系统
	采用2.5\1.5平方国标线材，PVC管、根据教学实验标准接入
	1
	项

	35
	功能室门
	2000*960 防盗隔
	4
	樘

	36
	窗户
	铝合金推拉窗、中空玻璃
	59.6
	平方


[bookmark: OLE_LINK33]注: 本项目采购需求内容均为实质性要求，不允许负偏离，≧1项负偏离的视为无效响应。
[bookmark: _Toc2047][bookmark: _Toc26542]
第三节 商务要求

[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK26]一、采购项目名称：坳上学校教学设备提质升级建设（录播室、科学实验室、美术室等）
二、项目建设地址：苏仙区坳上学校
[bookmark: OLE_LINK40]三、项目范围和施工内容：坳上学校录播室装修及设备安装、科学实验室设备安装、美术室设备安装
四、项目实施要求
[bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK92]1、投标人在投标文件中需提供完整的施工方案、供货计划、进度保障措施、质量保障措施、安全保障措施、技术人员配备情况，方案描述详细，具有针对性和可行性，安排科学合理，保证项目能在规定时间内完成。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK91][bookmark: OLE_LINK90][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK57]2、提供包括人力、材料等资源以完成对系统及其配套硬件设备的采购、运输、安装集成、外场施工、调试、试运行、人员培训以及后期服务等工作，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。采购人接受的是能够完全正常运行且满足招标要求的系统及配套硬件设备。
3、投标人在施工方案中必须出具施工安全承诺书，在施工过程中一定要文明施工，安全施工，施工过程中出现任何安全事故，均由中标人全权负责。
[bookmark: OLE_LINK58]4、中标人必须严格按施工内容及甲方要求施工，除不可抗拒因素或因甲方原因导致施工不能正常进行外，不得拖延工期，如因乙方原因造成的工期延误，自合同约定的竣工日期次日起，每延误一日历天，中标人应按合同签约价款的千分之一(1‰)向采购人支付逾期竣工违约金。违约金总额上限：累计逾期竣工违约金的总额不得超过合同签约价款的百分之五(5%)
五、质量要求
[bookmark: OLE_LINK83][bookmark: OLE_LINK84]所投产品必须是全新原装的、未使用过的，并且各方面与合同规定的质量，规格和性能相一致。具备出厂合格证，符合国家及行业标准。
[bookmark: OLE_LINK27]六、售后服务（提供承诺函原件，格式自拟）
[bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK38]1、 项目验收合格之日起提供三年质保及三年免费上门服务，软件终身免费升级，技术调试终身免费。
[bookmark: OLE_LINK97][bookmark: OLE_LINK93]2、录课、调试服务：因教学教研需求，承诺每次录制精品课时必须安排专业技术员到学校进行课程录制；每次网络联校教学必须安专业技术员对网络联校上课进行联调，保证网络联校课堂的正常进行；对此要求需提供完善的服务方案。
[bookmark: OLE_LINK98][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK30]3、 响应服务：中标人提供7×24小时技术服务，承诺对设备运行中出现的一般性故障应在1小时内响应，2小时内解决；对严重影响运行的故障应在24小时内解决。若24小时内无法解决，必须提供备用设备保证正常运行。
[bookmark: OLE_LINK100][bookmark: OLE_LINK99]4、所投产品要求生产厂家提供售后服务技术支持，为保证完善的售后服务，并提供售后人员名字及电话号码，在中标人无法响应服务的情况下甲方能够顺利的联系生产厂家的售后工作人员。中标人的售后服务机构名称、联系方式如有变化，应及时通知采购人。中标人不及时通知采购人，由此造成的损失由中标人负责。
[bookmark: OLE_LINK67][bookmark: OLE_LINK66]5、质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗拒的除外），由中标人负责全免费更换或维修；中标人未履行服务义务的，采购人可选择第三方维修处理，费用由中标人负责。
6、质保期到期后，中标人仍负责维护技术服务及维修服务，只收取配件成本费用。
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK102][bookmark: OLE_LINK103][bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]7、投标人在投标文件中需提供完善的培训方案计划、培训内容、培训方式，项目培训方案阐述全面、具体，清晰合理，完全符合本项目需求，重点突出，切合实际；投标人提供现场技术培训服务，保证操作人员能够正确、顺利的操作软件的各项功能。使用单位因更换工作人员需要进行现场培训时，中标人必须免费到现场培训直至操作员能熟练操作。
七、项目验收标准
[bookmark: OLE_LINK69][bookmark: OLE_LINK68][bookmark: OLE_LINK101][bookmark: OLE_LINK87]1、设备及相配套的辅助材料在到达采购人指定地点后，应经过采购人、中标人现场共同开封查验，产品必须符合合同约定的产地和品牌型号，并具有完整的说明书、合格证等附件。如果发现产品调换、配置改变、技术资料不全，外观破损，变形缺件或已经使用过等质量问题，采购人拒绝验收，按中标人违约处理。
[bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK106][bookmark: OLE_LINK88]2、投标人在投标文件中需提供完善的验收方案，在中标人提出验收后七个工作日内，由甲方和委托第三方验收人员根据供应商提供的验收方案对整个项目进行验收，对照招标文件和投标文件的技术参数逐条核验其功能和参数，对于其虚假响应的责令整改，若整改还无法达到要求的视为无法交货，作逾期竣工违约并上报到财政管理部门进行处理。
3、中标人应采用成熟的技术和产品，保证交付设备是全新、完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，并负责设备在正确安装；保证系统及其设备的性能符合或优于本谈判文件技术要求。
5、项目验收时国家有强制性规定的，按国家规定执行；验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。
6、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。
[bookmark: OLE_LINK107][bookmark: OLE_LINK108]7、项目验收不合格，由中标人返工直至合格；有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。
七、交货时间
[bookmark: _GoBack]交货时间：合同签订后15个日历日内完成装修、设备安装及调试、培训并交付使用。
八、付款方式：
1、 合同约定结算；
2、 中标人向采购人提供正式、有效、合法的发票及货物清单。
3、采购人凭中标人开具的送货清单、发票，按采购人财务规定的程序办理付款。
4、支付凭证：双方签订的合同、相关部门验收文件、中标人开具的增值税发票，税款包含在合同总价款内。
[bookmark: OLE_LINK6]九、其他要求及说明
[bookmark: OLE_LINK78][bookmark: OLE_LINK77][bookmark: OLE_LINK96]1、投标人可在开标前自行对项目现场进行勘察，不得以不完全了解项目现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔要求。
2、若中标人未能在合同约定的竣工目期或经采购人书面批准的顺延工期内完成全部工程内容，则视为中标人违约。
[bookmark: OLE_LINK82]3、投标人参与政府采购应提供真实有效的证明材料，应当诚信守法、公平竞争，采购人有权要求成交中标人在确定成交后三个工作日内提供相关证明材料原件核查（包括但不限于技术参数响应佐证材料：如检测报告（向检测机构实验室书面核实是确认报告真实可靠）、制造商产品彩页、其它相关证书等）。不得有以提供虚假材料、隐瞒失信信息等谋取中标的行为。如发现有弄虚作假骗取中标行为的，则取消成交资格并报行政监管部门处理。（提供承诺函原件，格式自拟）。

[bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK60][bookmark: OLE_LINK32]★对于本章节上述项目要求条款，投标人应在响应文件中进行实质性响应并作出承诺，不得出现负偏离，否则视为无效投标。

