衡阳市政府集中采购项目需求表（一）
	项  目  描  述

	1
	采购人
	耒阳市就业服务中心

	2
	项目名称
	湖南省衡阳市耒阳市公共实训基地建设电脑采购项目

	3
	采购预算
	1094400.00 元

	4
	最高限价
	1075400.00 元

	5
	政府采购编号
	耒财采计【2026】A005号

	6
	预计采购时间
	2026年6月

	7
	项目概况
	耒阳市公共实训基地建设所需电脑。

	8
	项目联系人
	姓名：颜江琳            手机：13974158070

	9
	采购方式
	公开招标      邀请招标    竞争性谈判  
竞争性磋商    单一来源    询价

	10
	落实政府采购政策措施
	是否专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利单位等）。 是否  
是否专门面向小微企业。                                 是否
[bookmark: OLE_LINK1]是否预留采购份额。    否  是★本项目预留 /  %份额专门面向中小企业采购（其中预留给小微企业的比例不低于60%），投标人在投标文件的中小企业声明函中明确被分包企业名称（制造商名称），并提供分包意向协议。中标人的分包协议须作为中标人与采购人签订的政府采购合同附件报行政监管部门备案.
节能产品 是★台式计算机(依据的标准:GB 28380《微型计算机能效限定值及能效等级》)为政府强制采购产品。节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。  否  
环境标志产品 是台式计算机(依据的标准:HJ2536 微型计算机、显示器)。环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本。  否  

	11
	是否购买进口产品并已履行审批手续
	是（附财政局批文复印件或扫描件）。
否

	12
	是否接受联合体
	是    否

	13

	项目是否分包及分包预算
	是  共分为个   包。各包预算分别为：第1包    万元，第2包    万元，第3包    万元，第4包    万元，……

	
	
	否

	14
	供应商资格要求
	1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、特定资格条件：无  有

	15
	采用的评标办法
	综合评分法    最低评标价法

	16
	样品
	提供样品      不需提供样品


申报单位：（单位公章）

衡阳市政府集中采购项目需求表（二）   
	技 术 要 求

	序号
	标的名称
	主要技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	台式计算机
	★1.CPU核心数≥6核，线程≥12线程，主频≥3.0GHz，三级缓存≥18MB；
★2.CPU内存最高速率≥3200MT/s；（可以作为评审因素）
★3.内存配置:容量≥8G；（可以作为评审因素）
★4.固态存储容量:≥256GB固态硬盘；（可以作为评审因素）
★5.内存类型:DDR4/LPDDR4及以上，内存读写速率:≥3200MT/S；（可以作为评审因素）
★6.显卡类型:集成显卡或独立显卡；如为独立显卡，显存容量≥2G；独立显卡显存位宽≥32位，显存类型为DDR4/LPDDR4/DDR5/LPDDR5/GDDR5/GDDR6。
7、 显卡芯片核心频率≥300MT/s，显存等效频率≥1000MT/s；
★8.有线网卡速率:主板集成10/100/1000M自适应以太网卡；
★9.USB接口数量:≥8个，其中USB3.0接口≥6个；
10:电源:≥180W；
★11.机箱尺寸容量:≤30L；
★12.显示屏；尺寸≥23.8英寸；屏占比≥80%；显示屏分辨率≥1920×1080，刷新率≥75Hz；支持低蓝光模式；
★13.显示屏色准：ΔE≤4；（可以作为评审因素）
14.安全特性：支持USB端口管控，至少支持将USB接口设置为存储设备只读、存储设备拒绝两种模式（需提供截图证明）;
15、外接设备（USB键鼠套装 ）
16.MTBF测试：MTBF≥100W小时；
17.防尘：台式机支持防尘设计，通过IP5x认证；
18.系统备份与还原：具有自动还原、硬盘保护、网络同传、断点续传、远程唤醒、远程重启、远程锁定、远程关机、支持多硬盘等功能（需提供截图证明）;
★19、预装正版操作系统，服务期不少于3年，服务由操作系统厂商的正式员工提供，不由代理商提供。
★20、操作系统实质性要求的参数符合财政部《关于印发<操作系统政府采购需求标准（2023年版）>的通知》（财库〔2023〕34号）的要求。
★21.整机质量服务要求：整机3年质保，3年上门服务；
★22、其他实质性要求的参数符合财政部《关于印发<台式计算机政府采购需求标准（2023年版）>的通知》（财库〔2023〕29号）的要求。
★23、投标人在投标环节需提供关于所投台式计算机满足采购文件要求的承诺函并加盖投标人公章。
	台
	283
	

	技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务类项目的服务内容和标准等。
主要技术要求：
1、 功能和质量要求：
详见上表。
2、服务要求：
    /。
3、“★”号参数或条款：
详见上表。
4、“▲”核心产品：/。
      
5、其他：无。



衡阳市政府集中采购项目需求表（三）
申报单位：（单位公章）
	商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点，付款条件，包装和运输，售后服务，保险等。
采购人根据项目特点和实际需要自行编制科学、合理的项目商务要求。如需设置“★”号条款，可在相应内容中标注。

	履行合同的时间、地点及方式
	1、采购合同签订之日起15天内完成安装调试并验收合格交付使用。
2、地点：耒阳市公共实训基地。

	质量保证期
	本项目自验收合格之日起，免费质保期三年。质保期内提供原厂整机免费上门维修服务，出现严重质量问题，中标人应负责包换、包退，并承担全部费用，如因更换零配件1周内无法维修，中标人应提供设备或者通过其他途径满足采购人临时需要。

	响应时间
	1）提供 7×24 小时的故障服务受理。
2）中标人接到采购人需要维护的电话后，30分钟以内响应，8小时内修好。如24小时内未修好，中标人应提供设备等备品备件或者通过其他途径满足采购人临时需要。

	合同价款支付方式、进度和条件
	1、付款方式：合同款实行国库集中支付。
2、付款进度及付款条件：
（1）货物到达指定地点，采购人收到中标人开具的对应金额正规发票之日起10个工作日内，支付合同总金额的50%；
(3)货物安装调试完毕、经验收合格并出具验收报告后，采购人收到中标人开具的对应金额正规发票之日起10个工作日内，支付合同金额的50%。

	★履约保证金
	[bookmark: _GoBack]本项目履约保证金为合同金额的10%，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人提交。中标人于签订采购合同前提交完毕，逾期未按要求提交的，视为放弃中标。项目履约验收合格的，采购人应自满足退还条件之日起5个工作日内将原缴履约保证金原路无息退还（以保函提交的，担保责任终止）。

	售后服务
	包括安装、运输、调试、验收、培训、维护、质保等售后服务要求。详见附件。

	解决争议的方式
	□仲裁  ☑诉讼




备注：
1、采购需求主要包括技术要求和商务要求，应当符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定，符合国家强制性标准，遵循预算、资产和财务等相关管理制度规定，符合采购项目特点和实际需要。采购需求应当清楚明了、表述规范、含义准确，可以直接引用相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范。
2、本采购需求表中技术参数要分条列示，并标注“★”区分关键性和非关键性参数，“★”号参数要求投标人必须完全响应或优于响应，带“★”的条款为实质性条款，投标人如果未实质性响应，将导致投标无效。定量参数应当用“≥”或“≤”表示。填写产品技术参数时，建议根据产品的主要性能指标填写，与产品性能无关的指标应当不提，不能复制某特定型号产品的技术参数，不得具有倾向性和排斥性。
    3、采购人选择价值高或数量大的核心产品，并在技术需求中标注“▲”号产品。
    4、产品证明文件。对省内、国内、行业强制要求取得的认证须在招标文件中注明，其他证书不得作为强制要求。
    5、进口产品。需要采购的产品在中国境内无法获取或者无法以合理的商业条件获取，以及法律法规另有规定确需采购进口产品的，应在采购活动前获得财政部门批准。
6、质保及服务要求。原则上执行国家标准、行业标准质保规定。服务要求应包括服务标准、安全、期限、效率、安装、调试、培训、维护等（如有实际需求），需要购买超过标准质保的服务，须在招标文件中作为购买服务单独列明，要求供应商单独明确报价，并在供货时提供质保服务承诺函。
7、采购人提出的采购项目的技术要求和商务要求等存在倾向性和排斥性的，应当依法承担相应责任。

申报单位：（单位公章）
 2026年6月24日





























附件：
售后服务
一、货物运输、保管及保险
1.中标人负责货物到采购人指定交货地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。由于搬运、装卸、吊装及运输不当造成的各种事故责任和损失由中标人承担。
2.货物包装应采用符合国家或行业标准的材料，适合长途运输，做到防潮、防雨、防锈、防震，包装箱上应用中文清晰标出货物名称、规格型号、数量、重量、储运标识等必要信息。
3.中标人应保证货物包装完整，货物在到达指定的交货地点并经采购人现场查验前保持未拆封状态。
4.中标人负责货物在交货地点的保管，直至项目最终验收合格。保管期间发生的货物毁损、灭失风险由中标人承担。
5.中标人应对其提供的货物在运输、存放及交货过程中的毁损或灭失风险进行投保，并负责其派出的安装、服务等人员的人身意外保险。相关保险费用应包含在投标总价中。
二、交货、安装与调试
1.中标人负责货物免费送货上门、安装调试至正常运行。安装调试期间所发生的一切安全和质量事故及费用均由中标人承担。
2.安装施工期间中标人人员的食宿、交通等费用由中标人自行负责。
3.中标人在安装期间应注意对采购人既有建筑物、构筑物、设施、绿化等的保护，因中标人原因造成损坏的，由中标人负责修复或赔偿。
4.如果因中标人提供的货物存在设计、制造缺陷等原因导致发生人身伤害或财产损失事故，一切责任由中标人承担。
5.在货物安装、调试过程中如发现货物存在质量问题，中标人应免费提供现场更换、维修或调试服务，由此产生的费用由中标人承担。
6.中标人应提供货物安装、调试及试运行所需的所有耗材、辅材及专用工具，相关费用包含在投标总价中。
7.安装要求
（1）中标人应指派具备相应资质和经验的技术人员到现场进行安装，直至设备调试合格、正常运行。相关费用计入投标总价。
（2）安装开始前，中标人应向采购人提交完整的安装方案、技术资料及进度计划，经采购人确认后方可实施。
（3）中标人应严格遵守安全生产相关法律法规及采购人现场管理规定，建立安全责任制，持证上岗。采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于中标人安全措施不力或违规操作造成的一切事故，其全部法律责任和经济损失由中标人承担。
（4）安装所用的工具、设备、材料由中标人自备并运至安装场地，进场前应进行必要的性能安全检查。安装完成后，中标人应自费将剩余材料、工具及废弃物清运出场。采购人可提供临时存放场所，保管责任由中标人自负。采购人提供施工所需的临时水源、电源接口，水电费用由中标人承担。
8.调试与试运行
（1）货物安装完毕后，中标人应在采购人监督下进行系统调试和试运行，以验证其功能、性能及操作性是否符合合同约定。
（2）调试及试运行应按照预先双方确认的测试方案进行，测试结果应形成书面记录，由双方签字确认。
（3）中标人指派的安装调试及后续维护人员应具备相应的专业知识、技术水平和资质，熟悉所供货物的技术性能、操作规程及维护保养要求。
（4）中标人必须随货提供完整的技术资料，至少应包括：货物详细配置清单、技术参数说明书、产品合格证、质量保证书、使用操作手册、维护保养手册等。
三、验收
1.中标人应对其提供的货物、材料、服务的合法性、真实性、质量符合性负责。
2.验收依据：本项目的采购文件、中标人的投标文件、双方签订的政府采购合同、国家强制性标准、行业标准以及合同约定的其他技术规范。
3.采购人负责组织项目验收。中标人应在货物安装调试完毕并自检合格后，向采购人提交书面验收申请及完整的验收资料。验收费用由中标人承担。验收过程中，采购人有权对货物进行必要的性能测试。如测试发现货物存在质量问题，由此造成的损失由中标人承担。若首次验收不合格，中标人须在规定期限内完成整改并重新提交验收；若重新验收仍不合格，采购人有权依据合同约定及法律法规追究中标人违约责任，包括但不限于解除合同、要求赔偿损失等。
4.验收过程中如对货物质量、性能产生争议，任何一方均可提议委托具有相应资质的、双方认可的第三方检测机构进行检测。检测标准以采购文件、投标响应及合同约定为准。检测结果合格的，检测费用由提议方承担；检测结果不合格的，检测费用由中标人承担。
5.投标文件及供货时应明确货物、主要原材料、关键部件的品牌、产地、规格型号、性能参数等信息。若信息不清或无法核实，采购人有权拒绝接收相关货物。
6.项目最终验收合格后，双方共同签署验收报告。该验收报告作为支付合同款项的必要依据之一。
四、培训
1.中标人须就货物的操作使用、日常维护、基本故障诊断与排除、安全注意事项及应急处理措施等，对采购人指定的操作及维护人员进行免费现场培训，确保受训人员能够独立、安全地进行基本操作和维护。
2.中标人应在培训开始前向采购人提交详细的培训计划（包括培训内容、时间、地点、师资、教材等），并获得采购人确认。
3.培训所涉及的所有费用，包括讲师费、教材费、差旅食宿费等，均已包含在投标总价中，采购人不另行支付。
五、质量保证
1.中标人提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的合格产品，符合国家产品质量标准及合同约定的技术要求，并随附齐全的出厂合格证明文件。
2.本项目质保期自项目最终验收合格签字之日起计算，具体期限以招标文件或合同约定为准。货物生产厂家承诺的质保期优于上述约定的，按厂家承诺执行。
3.质保期内，货物出现非因人为损坏或不可抗力导致的任何质量问题，中标人应提供免费上门维修或更换服务（免工时费、材料费、运输费等一切费用）。质保期内维修所需更换的零部件，如未在投标报价中单列，视为免费提供。
4.质保期满后，中标人应承诺以不高于市场公允价格的优惠条件向采购人提供持续的技术支持、维修服务及备品备件供应，且响应时间不应低于质保期内承诺的标准。质保期外的具体服务内容及收费标准，应在投标文件中列明，并作为合同附件。
六、售后服务
1.售后服务基本要求：中标人须在投标文件中明确以下内容，并作为合同组成部分：
（1）为本项目提供售后服务的机构名称、详细地址、固定服务电话及传真；
（2）本项目指定的售后服务负责人及技术联系人的姓名、手机、电子邮箱等有效联系方式；
（3）详细的维护保养计划，包括定期巡检的周期、内容及标准；
（4）对采购人临时性维护或紧急故障报修需求的响应流程与承诺；
（5）保修期内的免费服务内容与保修期外的有偿服务收费标准（需列明人工费、差旅费、材料费等计价方式）；
（6）货物制造商为本项目提供的专项服务承诺（如有），中标人须承诺不低于制造商的服务标准。
2.售后服务方案：投标人须结合本项目特点，提交详细的售后服务方案，方案应至少包括但不限于以下内容：①货物运输及交货保障方案、②安装调试及验收组织方案、③售后维修维护体系、应急响应预案、④备品备件供应保障方案（包括常用备件清单、库存地点、供应时效承诺）、⑤售后服务人员组织架构及培训方案等。
3.服务响应承诺：
（1）技术支持：提供7×24小时电话、在线等技术咨询服务。
（2）故障响应：
a. 提供7×24小时故障服务受理。
b. 中标人接到采购人故障报修通知后，应在30分钟内首次响应（如电话、短信等），2小时内提供有效的远程技术指导或解决方案。如需现场服务，应在6小时内派员到达现场。一般故障应在24小时内修复；复杂故障应在48小时内修复或提供明确的解决方案及时间表。
c. 若故障在承诺时间内无法修复，且严重影响采购人关键业务运行的，中标人应在采购人提出要求后24小时内，免费提供同等或更高性能的备用设备供采购人临时使用，直至故障设备修复。
（3）定期巡检与预防性维护：质保期内，中标人应每季度提供一次免费的定期巡检和预防性维护服务，并提交书面巡检报告。
4.其他服务：鼓励中标人提供超出上述基本要求的增值服务承诺，该承诺将在评审时予以考虑。
七、其他要求及说明
1.本项目采用总价包干方式，投标报价应包含为完成本项目所需的货物设备购置、运输、保险、安装、调试、培训、验收、质保期服务、税金、利润及合同实施过程中可预见和不可预见的一切风险、责任等全部费用。采购人不再支付合同价外的任何费用。
2.采购人不统一组织现场踏勘，投标人可根据需要自行踏勘，费用自理，风险自担。
3.本项目所引用的国家或行业标准，如与合同履行期间颁布的最新强制性标准不一致，应按最新标准执行。
4.投标人须结合本项目特点，提交详细的项目实施方案，内容应至少包括：①项目实施进度计划与保障措施；②质量保证体系与控制措施；③安全生产与文明施工管理措施；④项目团队组成及技术人员配备情况。
5.售后服务要求作为合同的重要组成部分，与合同主体具有同等法律效力。中标人未达到上述服务承诺的，采购人有权根据合同约定追究其违约责任，包括但不限于扣减履约保证金、要求支付违约金、赔偿损失等。具体违约责任应在政府采购合同中明确。
6.其他未尽事宜，由采购人和中标人在政府采购合同中另行约定。合同内容是对本采购文件（包括招标文件、中标人投标文件等）的细化和补充，但不得与本采购文件的实质性要求和条款相抵触。
