购置安防系统相关设备项目

招 标 文 件

项目编号：1411242026AGK00134

采购人：中共临县县委机关事务服务中心
采购代理机构：山西丰策咨询项目管理有限公司
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第一部分  招标公告

	项目概况

购置安防系统相关设备项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2026年09月21日08时30分（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况

项目编号：1411242026AGK00134 
项目名称：购置安防系统相关设备项目
预算金额（元）：631000元
最高限价（元）：631000元

采购需求：

标项名称：购置安防系统相关设备项目
数量：/
预算金额（元）：631000元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：购置安防系统相关设备，包括网络系统、程控电话系统、监控系统、客房管理系统、大门出入控制系统、人脸识别互通系统、IPTV系统设备采购以及技术服务等，具体详见招标文件。 

备注：/

合同履约期限：包1，30日历天内完成并投入使用。
本项目（否）接受联合体投标。
二、供应商的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3、本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件

时间：2026年09月01日至2026年09月07日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取
方式：在线获取
售价（元）：0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年09月21日08:30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2026年09月21日08:30
开标地点：吕梁市离石区学院路碧桂园10号楼1801开标室
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。供应商参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。

代理费支付方式：供应商支付

代理费收费标准：中标单位在领取中标通知书的同时一次性向代理机构支付中标服务费用。收费标准参照国家计委[2002]1980号文件、国家发改委价格[2003]857号文件、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）文件规定计取。

代理费收费金额（元）：/

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：中共临县县委机关事务服务中心
地址：山西省临县南关街政府大院
联系方式：0358-4422037
2、采购代理机构信息

名称：山西丰策咨询项目管理有限公司
地址：吕梁市离石区学院路碧桂园10号楼1801
联系方式：18935431778
3、项目联系方式

项目联系人：高先生
电    话：18935431778
第二部分  供应商须知前附表

	序号
	内  容
	说明与要求

	1
	项目名称
	购置安防系统相关设备项目

	2
	合同履约期限
	30日历天内完成并投入使用

	3
	供应商应具备的特定资质要求
	无

	4
	是否允许联合体投标
	否

	5
	供应商应提交的资格证明文件
	供应商可按下列顺序提交资格证明文件，其中加*项为实质性响应条款。
*1、营业执照或事业单位法人证书副本；

*2、投标保证金及基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）；

*3、具有独立承担民事责任的能力（提供信用承诺书）；

*4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供信用承诺书）； 

*5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供信用承诺书）；

*6、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供信用承诺书）；

*7、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供信用承诺书）；

*8、供应商廉洁自律承诺书；

9、供应商认为需要提供的其他资格证明文件。

本项目将根据供应商提供的上述文件进行资格性审查，具体审查内容标准详见第五部分评定和成交标准。
注：复印件清晰可辨认。

	6
	商务技术响应文件
	供应商可按下列顺序提交商务技术响应文件，其中加“*”项为实质性响应条款。

*1、供应商代表的证明；

法定代表人（负责人）参加投标的提供“法定代表人（负责人）证明书”，委托代理人参加投标的除提供“法定代表人（负责人）证明书”外还应提供“法定代表人（负责人）授权委托书”。

2、供应商基本情况表；

3、供应商近年同类项目案例及相关证明资料；

4、供货及售后服务方案；

*5、商务服务规范偏离表；
*6、技术规范偏离表；

*7、相应产品技术白皮书或主要技术指标或运行性能的详细描述；
8、招标文件要求提交的和供应商认为需要提供的其他商务技术材料。
注：扫描件应清晰可辨认。

	7
	报价响应文件
	供应商可按下列顺序提交报价响应文件，其中加“*”项为实质性响应条款。

*1、投标函；

*2、开标一览表；

*3、报价明细表；

4、供应商认为需要提供的其他相关材料。

	8
	投标保证金
	1.投标保证金金额及提交要求：

人民币（大写）陆仟叁佰元整，（小写）¥6300元

收款单位：山西丰策咨询项目管理有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司吕梁分行

账    号：358900528910505

银行行号：308173039138

2.供应商在投标文件开启前，须将投标保证金采用支票（或网银转账）、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采用支票提交的，由供应商开出（付款行为对公账户）；采用网银转账的，由供应商通过开户银行的基本账户网上银行转出；采用汇票、本票提交的，须从供应商的对公账户银行开出；采用金融机构出具保函的，由从事金融业有关的金融中介机构开出；采用担保机构出具保函的，由银行或代办磋商保函的担保公司开出。

3.未按前述要求提交投标保证金或未足额交纳投标保证金的，将被视为无效响应。投标保证金须由供应商开户银行的基本账户转出。

4.供应商交纳投标保证金时，可在凭单用途栏中注明项目名称（可简写）。（注：仅作为项目查询使用，不作为评审要求） 

	9
	投标文件有效期
	90个日历天（自递交投标文件之日起计算）

	10
	政府采购相关政策要求（如涉及）
	1、投标货物未特别注明“进口产品”字样的，均必须采购国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，投标产品各项技术标准必须符合国家强制性标准，否则投标无效。
2、按照《山西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关事项的通知》的规定，对实施强制采购或执行强制性绿色采购标准的品目，不接受非强制采购产品。对于优先采购的绿色产品，给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。对中小微企业，严格落实政府采购优惠政策，同时享受绿色采购政策的价格扣除等评审优惠措施，分别计算，叠加执行。绿色采购产品包括“节能产品政府采购品目清单”和“环境标志产品政府采购品目清单”。

3、采购货物中含“计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备（制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备）、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用双端荧光灯）、电视设备、视频设备、便器、水嘴等”（以“★”标注）的，属于国家强制性采购产品，必须符合《节能产品政府采购品目清单》的要求，否则投标无效。其他采购货物（非“★”标注）为优先采购产品。如本项目采购内容涉及本条内容的，供应商应在响应文件中附有效期内的节能产品认证证书。
查询网站为：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）。

4、属于《环境标志产品政府采购品目清单》的采购货物为优先采购产品。如供应商所投产品涉及本条内容的，可在响应文件中附有效期内的环境标志产品认证证书。

查询网站为：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）。

5、本项目所采购的计算机，必须预装正版操作系统软件产品；所采购的其它软件必须为正版软件；否则投标无效。
6、无线局域网产品政府采购政策：
本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》且在有效期内的，提供《中国政府采购网》公布的无线局域网产品政府采购清单封面及对应页，实行优先采购。
7、商品包装和快递包装
响应供应商提供的商品包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装应符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
8、支持绿色建材促进建筑品质提升
8.1财政部、住房和城乡建设部会同相关部门根据建材产品在政府采购工程中的应用情况、市场供给情况和相关产业升级发展方向等，结合有关国家标准、行业标准等绿色建材产品标准，制定发布绿色建筑和绿色建材政府采购基本要求（试行，以下简称《基本要求》）。财政部、住房和城乡建设部将根据试点推进情况，动态更新《基本要求》，并在中华人民共和国财政部网站（www.mof.gov.cn）、住房和城乡建设部网站（www.mohurd.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）发布。
8.2本项目须落实绿色建材采购要求，供应商提供的工程项目须满足《基本要求》的有关规定，使用符合规定的绿色建材产品，否则按无效标处理。
8.3对于尚未纳入《基本要求》的建材产品，鼓励供应商提供获得绿色建材评价标识、认证或者获得环境标志产品认证的绿色建材产品，在评审时予以加分处理。
8.4供应商在供货时应当提供包含相关指标的第三方检测或认证机构出具的检测报告、认证证书等证明性文件。
9、小型、微型企业参加本项目时：
9.1小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于小型、微型企业的，需如实填写《中小企业声明函》。
9.2供应商在货物采购项目中提供小型、微型企业生产制造的货物，或在工程、服务采购项目中其自身为小型、微型企业的，可享受价格折扣评审。满足上述条件的，货物、服务采购项目给予15%的价格折扣，采用大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包采购合同的，评审优惠幅度为5%，用扣除后的报价参与价格评审。
9.3供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格折扣。
9.4专门面向中小企业采购的项目或采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
9.5本项目采购标的所属行业为工业。
10、残疾人福利性单位参加本项目：
在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
11、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

12、涉及网络安全产品的要求

12.1按照《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）和《关于调整〈网络关键设备和网络安全专用产品目录〉的公告》（2023年第2号）的有关要求，自2023年7月1日起，列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求的，或此前已经获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》且在有效期内的，方可销售或者提供。

12.2网络安全产品包括：网络关键设备和网络安全专用产品。

12.3具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构。

供应商参加本次招标活动，上述要求（如涉及的话），均应作出响应。

	11
	本项目最高限价
	总价限价：631000元

注：单价限价详见“第四部分商务、技术要求”。投标人所报单价和总价均不得超过最高限价。

	12
	现场踏勘
	不组织。

	13
	中标服务费
	中标单位在领取中标通知书的同时一次性向代理机构支付中标服务费用。收费标准参照国家计委[2002]1980号文件、国家发改委价格[2003]857号文件、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）文件规定计取。

	14
	投标文件编制
	（1）响应文件递交截止时间前在政采云平台投标客户端（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/sxCategory15/sxCategory202/sxCategory20201/327.html）完成递交（上传），递交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件，供应商自行承担责任。

（2）电子投标文件所附各类证件、证书、证明等，请尽量采用原件扫描件。

	15
	电子投标文件解密
	1、在到达开标时间后，供应商应使用加密投标文件时所使用的数字证书（CA）对已递交的电子投标文件进行解密。
2、因供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件。
3、供应商须保证加解密投标文件所用CA证书的一致性和有效性，若因为加解密投标文件所用CA证书不一致或无效导致的加解密投标文件失败，供应商需自行承担全部责任。
4、供应商确保CA证书在整个投标活动中期间处于有效期内，中途更新延续变更等数字证书操作可能导致加密文件无法解密。

	16
	其他说明
	1、本采购项目评审小组成员由5人组成，其中评审专家4人，采购人代表1人。评审专家确认方式：由山西省财政厅专家库中随机抽取相关专业的专家。
2、供应商被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或被“信用中国”网站（或中国执行信息公开网）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单的，将否决其投标资格。
3、供应商可在响应文件中提供上述网站查询结果截图，不提供的将由资格审查人员于开标当日对其信用记录进行查询。
4、银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可由其企业分支机构参与本项目投标采购活动。

5、本项目允许代理商参与投标。
6、有关电子平台的相关问题，可咨询平台客服：95763。


注：本表内容与供应商须知内容不一致的，以本表内容为准。

第三部分  供应商须知

一、总则

1. 适用范围

本招标文件仅适用于本次招投标活动。
2. 定义

2.1 “采购人”指本次招标活动的采购单位，即“中共临县县委机关事务服务中心”。

2.2 “代理机构”指组织本次招标活动的执行机构，即“山西丰策咨询项目管理有限公司”。

2.3 “供应商”、“投标人”指符合本招标文件规定并向代理机构提交投标文件的法人或其他组织。

2.4 “货物”指供应商按招标文件的规定须向采购人提供的产品。

2.5 “服务”指招标文件所表述的供应商须向采购人提供的服务和应当履行的承诺和义务。

2.6 本招标文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内。

2.7 本须知中单独对货物所描述的要求，只针对涉及采购货物。

3. 合格的供应商

3.1 具有本项目的实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内供应商。

3.2 供应商必须是已在中国境内依法登记注册，并持有符合法律法规规定的有效证件的法人或其他组织。

3.3 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件和本项目所需的特定条件及有关法律、法规关于供应商的规定，有能力提供招标采购相应服务的法人或其他组织。并按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定，提供资格响应文件，具体提供的材料详见供应商须知前附表的要求。

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.5本次招标是否允许由两个以上单位组成一个联合体以一个供应商身份共同参加投标，详见供应商须知前附表的规定。

3.5.1 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均应按照本部分3.3条的要求提供相关材料。

3.5.2 本项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方的同类资质按照资质等级较低的确定联合体资质等级。联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一包的投标。

3.5.3 联合体各方之间应当签订联合投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合投标协议连同投标文件一并提交。

4. 投标费用

供应商应当承担所有与准备和参加投标有关的费用，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5. 通知

对与本项目有关的通知，代理机构将以电子形式（通过政采云平台）告知所有获取了招标文件的供应商。

二、招标文件

6. 招标文件的内容

6.1 招标文件由下列八部分内容组成：

第一部分 招标公告；

第二部分 供应商须知前附表;

第三部分 供应商须知；

第四部分 商务、技术要求；

第五部分 评标标准和评标方法；

第六部分 合同格式；

第七部分 投标文件格式

第八部分 相关附件

6.2 除非特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.3 招标文件的解释权归代理机构所有。当对一个问题有多种解释时以代理机构解释为准。

6.4 招标文件未作须知明示，而又有法律、法规规定的，代理机构将依据法律法规的规定进行解释。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1 在投标截止时间至少15日前，无论出于何种原因，代理机构可依据采购人或供应商要求澄清的问题而修改招标文件，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正（变更）公告，通知所有获取招标文件的供应商。

7.2 修改的内容可能影响投标文件编制的，将顺延至少15日提交投标文件的截止时间。

7.3 如延长投标截止时间和开标时间或项目因故暂停，代理机构将在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正（变更）公告。

7.4 更正公告或变更公告的内容为招标文件的必要组成部分，对所有供应商均具有约束作用。

7.5 供应商对招标文件有疑问，可要求澄清，通过政采云平台递交。代理机构将视情况通过政采云平台予以答复。

7.6 代理机构将视情况确定是否召开标前会。如果召开标前会，将向所有已购买了招标文件的供应商发出通知。
三、投标文件     

8. 投标文件的语言和计量单位

8.1 供应商提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。外文资料必须提供中文译文，并保持与原文一致，否则，产生的不利后果由供应商承担。

8.2 投标文件所使用的计量单位，必须使用国家法定计量单位。
9. 投标文件的组成及相关要求

9.1 投标文件分为资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件。

本次招标，供应商应按供应商须知前附表的要求提交资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件内容及供应商须知前附表的“政府采购相关政策要求”的内容（若有的话），提交投标文件。
9.2供应商获取招标文件后，可在政采云平台投标客户端进行投标文件编制。

9.3 投标保证金

本项目是否要求投标人提交保证金，及要求投标人应提交的投标保证金金额详见投标人须知前附表序号8的相关规定。

招标代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标单位的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标单位的投标保证金。

9.4 投标报价

9.4.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额，报价均被视为已经包含了完成本项目所需要的全部费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

9.4.2 本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价。

9.4.3 最低报价不能作为中标的保证。

10. 投标内容填写说明

10.1 供应商应详细阅读招标文件的全部内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使投标对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应，否则，供应商须自行承担由此引起的风险和责任。
10.2投标文件由招标文件第二部分供应商须知前附表要求提交的文件组成，有固定格式要求的须按第七部分提供的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。
10.3供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实有效，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求，且承担相应的法律责任。
10.4因投标文件字迹潦草、提交资料不清晰或表达不清楚所引起的不利后果由供应商承担。

10.5供应商照搬照抄招标文件商务、服务要求，并未提供或提供资料不详的，评标委员会有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，评标委员会有权拒绝。

11.投标文件的有效期限

本项目投标文件的有效期见供应商须知前附表的规定。

12.投标文件的签署

12.1 组成投标文件的各种文件均应遵守本条规定。

12.2 供应商在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与供应商名称全称相一致的标准公章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章。

12.3 投标文件应由供应商的法定代表人或供应商代表签字或盖章。

12.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章及法定代表人或其授权的供应商代表签字。

四、投标文件的递交

13 . 纸质投标文件的密封及标记

本项目不适用。

14．投标截止时间

14.1供应商应在投标文件递交截止时间前在政采云平台投标客户端完成电子投标文件的递交（上传），递交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件，供应商自行承担责任。

14.2 代理机构根据本须知的规定，通过修改招标文件或自行决定延长投标截止日期的，采购人和供应商受投标截止日期制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。

15．投标文件的补充、修改和撤回

15.1供应商上传投标文件后，在投标截止时间前可以进行修改和撤回。

15.2 在招标文件要求的投标文件提交截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。

五、开标     

16. 开标及其有关事项

16.1开标由采购代理机构主持，通过政采云平台进行线上开标。评标委员会成员不参加开标活动。

16.2供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

16.3供应商在工作人员下达标书开启命令后使用数字证书（CA）对已递交的电子投标文件进行解密，确认报价后使用数字证书（CA）进行报价确认。

16.4供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

六、评标程序和要求

17. 组建评标委员会

17.1 采购单位（或代理机构）根据政府采购有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。

17.2 评标委员会负责完成具体的评标事务，提出经评标委员会签字的书面评标报告。

17.3 代理机构负责组织项目的评标工作。

18. 投标文件初审

18.1 投标文件初审包括资格性审查和符合性审查。初审按照招标文件第五部分评标标准和评标办法中的规定进行。评标委员会对投标文件的判定,只依据投标文件内容本身。

18.2 资格性审查：开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。

18.3 符合性审查：评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

18.4 实质上响应的投标文件是指与招标文件的主要条款、条件和规格相符，经评标委员会认定的没有重大偏离的投标文件。

18.4.1 重大偏离是指投标货物/服务的主要技术性能、数量、方案和交货时间、质保期等满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离将对其他实质响应要求的供应商的竞争产生不公正的影响。包括但不限于：

A、招标文件要求的供应商特定资质证明文件不全或无效的；

B、投标有效期不足的；

C、投标货物/服务的性能、规格、数量、售后服务、交货时间、货物包装方式、检验标准和方法、售后服务承诺等不满足招标文件中的相关要求和超出本招标文件可接受的偏差范围的；

D、未按照招标文件规定报价的；

E、不符合招标文件中有关分包规定的；

F、联合体投标文件未附联合体投标协议书的；

G、投标文件附有采购单位不能接受的条件；

H、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

18.4.2 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应招标文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

18.4.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，供应商不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

18.4.4 投标文件的细微偏差是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。
18.5 审查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照规定的顺序修正。

18.5.1 评标委员会将要求供应商按上述原则调整投标报价，供应商同意后，调整后的报价对供应商具有约束力，如果供应商不同意修正，将视为投标无效。

18.5.2 评标委员会将允许供应商修改投标文件中不构成重大偏离、微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响其他供应商的名次排列。

18.6 如果多个供应商所投整包货物为同一品牌时，按一个供应商计算供应商数量。

19. 投标的澄清

19.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容评标委员会可以要求供应商作必要的澄清、说明或者纠正。

19.2 供应商必须按照评标委员会要求的内容和时间做出答复，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.3评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
20. 比较与评价（详细评审）

20.1 评标委员会只对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

20.2 采用综合评分法评审的应按照招标文件第五部分评标标准和评标办法中规定的评标方法、中标条件以及评分细则进行。

21. 评审复核

评标委员会要对评审数据进行校对、核对，对畸高、畸低的重大差异评分进行复核；要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

22. 中标人确定

招标文件第五部分规定采用综合评分法评标的，评标委员会根据各供应商详细评审结果按得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分和投标报价均相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据综合评分情况，按照评审得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，并编写评标报告。采购人根据评标报告提出的中标候选人确定中标人。
23. 编写评标报告

评标委员会主任委员根据全体评标成员签字的原始记录和评标结果编写评标报告，并由全体评标成员共同签字确认。

24. 评标过程保密

开标之后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他与评标无关的人员透露。

25. 关于供应商瑕疵滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应作拒绝投标和无效投标处理的情形，即便未被及时发现而使该供应商进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦被发现存在上述情形，导致此前评议结果被取消，其相关的一切损失均由该供应商承担。

26. 采购项目废标

26.1 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

A、符合专业条件的投标单位或者对招标文件作实质响应的单位数量不足3家的；

B、供应商的报价均超过采购预算的；

C、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

D、因重大变故，采购任务取消的。

采购项目废标后，评标委员会应做出书面报告。

26.2 废标后，代理机构将在财政部门指定的媒体上发布废标结果公告，并依法重新组织采购活动。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的单位不足三家,或在评标期间出现对招标文件作出实质响应的单位不足三家情形的，代理机构将视具体情况组织重新招标或报告政府采购监管部门，按政府采购监管部门答复的意见改为其他方式继续采购。

七、签订合同

27．中标通知

27.1 中标单位确定后，代理机构将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，并向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的供应商是否知道中标结果。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标单位放弃中标，应当承担相应的法律责任。

27.2 代理机构对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

27.3 中标通知书是合同的组成部分。

28．签订合同
28.1 中标人应在接到中标通知书30日内与采购人签订政府采购合同。

28.2 中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

28.3本文件第四部分商务、技术要求商务条件中要求中标单位提交履约保证金的，中标单位须按照规定向采购人提交履约保证金。

八、服务费　　

29. 中标单位在领取中标通知书的同时一次性向代理机构支付服务费用。收费标准详见供应商须知前附表的具体规定。
九、保密和披露

    30. 保密

供应商自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

    31. 披露

31.1 代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

31.2 在代理机构认为适当时或国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律法规规定的情形下，代理机构无须事先征求供应商/中标人同意即可披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但必须在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

十、询问和质疑

32. 询问

32.1供应商对政府采购活动事项和采购文件、采购结果有疑问的，可按第一部分投标邀请中载明的联系方式、地址向代理机构、采购人提出询问，代理机构、采购人将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条第一款的规定时限做出处理和答复。

32.2询问超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条第二款的规定告知供应商向采购人提出质疑。

33. 质疑

33.1 供应商认为招标文件、评标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）第十条的规定提出质疑。

33.2 提出质疑的时限应当符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）第十二条的规定。对本招标文件的质疑，其受到损害之日为收到本招标文件之日。

33.3 供应商提出的质疑必须符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》五十五条的规定，应当有明确的请求和必要的证明材料，否则不予受理。

33.4 供应商提出的质疑函须经法定代表人签字并加盖公章，按照一式二份提供。提供质疑函时，要同时提供法定代表人证明书或法定代表人授权委托书，对本文件的质疑还应提供收到本文件的有关证明材料。

33.5 供应商进行虚假和恶意质疑的，代理机构、采购人可以提请政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

33.6 质疑超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条第二款的规定告知供应商向采购人提出质疑。

十一、投诉

34.投诉

34.1质疑供应商对采购人、招标代理机构的答复不满意，或者采购人、招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

34.2投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、招标代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；（4）事实依据；（5）法律依据；（6）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

34.3投诉人提起投诉应当符合下列条件：（1）提起投诉前已依法进行质疑；（2）投诉书内容符合本办法的规定；（3）在投诉有效期限内提起投诉；（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；（5）财政部规定的其他条件。

34.4供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

34.5供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

供应商有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：（1）捏造事实；（2）提供虚假材料；（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，供应商无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料；（4）受理后发现投诉不符合法定受理条件；（5）投诉事项缺乏事实依据，投诉事项不成立。
第四部分  商务、技术要求

项目概况

购置安防系统相关设备项目。

商务要求

合同履行期限
30日历天内完成并投入使用
交货地点
采购人指定区域。

付款方式

签订合同后支付合同金额的30%，安装调试验收合格后报送审计部门审核，审核通过后支付至100%。
履约保证金
本项目不要求中标供应商提交履约保证金。
运输要求
保证货物及时无误运输至交货地点，货物到达指定地点，采购人确认无误后，运输结束。
保险要求
报价中包含所有货物的保险费用，不再另外收费。
商品包装和快递包装要求
直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可。
快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
质量保证期

最终验收合格双方签字之日起≥2年，在设备质保期间严格按照国家三包标准执行。

9. 售后服务
供应商保证接到报修通知后2小时内给与答复，如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后48小时内到达。
实质性要求（如涉及）

“节能产品、环境标志产品品目清单”政府强制采购的产品

供应商必须投报“品目清单”范围内的产品，否则将导致投标无效。具体内容及要求详见本文件第二部分供应商须知前附表10；评标方法和评标标准见本文件第五部分“落实政府采购政策要求的评审内容及标准”。

本文件未列出政府强制采购产品的，可投报“节能产品政府采购品目清单”中政府优先采购产品或其范围以外的产品。 

网络安全产品

投标货物中如含有财政部会同有关部门制定下发的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。网络安全产品包括：网络关键设备和网络安全专用产品。

正版软件承诺

承诺所投报的计算机预装正版操作系统，硬件产品内的预装软件为正版软件。

商品包装和快递包装承诺
承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
其他强制性要求或标准（提供强制性要求或标准的相关文件）。

非实质性要求

投标人以及投标产品业绩，应按照评分细则提供符合要求的业绩以及相关证明材料。
政府优先采购的产品：投报“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品的将给予适当加分。
其他非实质性要求等。
服务要求

产品配置和文件中载明的备品备件都必须配置。
质保期过后，使用期间出现维修时或更换零部件，应给予积极配合。
卖方应保证其提供的货物是全新的，未使用过的，并在各个方面符合国家相关法律、法规要求，符合规定的质量、规格和性能。
卖方应保证在合同规定的质保期内，对设计、工艺、制造、安装、调试或材料缺陷等所有因卖方责任引起该产品的任何缺陷、故障和损坏负责，并予以赔偿。
卖方应保证提供给买方的货物和服务不会引起第三方提出侵犯其他人的知识产权。
免费提供装机后调试所需工具及消耗性材料。
在货物到达使用单位后，卖方应在3天内派相关人员（如技术人员）到安装现场，并在买方技术人员在场的情况下清点货物、规格、数量，并组织完成安装、调试、计量认证等相关工作，并承担因此发生的一切费用，若由于产品设计与制造方面的质量问题，必须负责完善，直到货物运行正常达到要求，否则应承担全部责任。
买方设有专职的应用技术支持人员，对用户使用过程中遇到的有关问题，提供技术演讲，并定期为卖方提供有关资料。
为买方提供培训，主要内容为产品的基本结构、性能、操作使用及紧急情况的处理等相关内容。
招标文件中没有列明的，但属于其标准配置的硬件、软件须包含在其供货范围内，其价值包含在投标总价中。
商品包装和快递包装要求

《商品包装政府采购需求标准（试行）》；
《快递包装政府采购需求标准（试行）》；
投标人应承诺确保产品质量安全的前提下，其商品包装和快递包装符合上述要求（提供承诺函）。
验收标准

采购人按照《中华人民共和国政府采购法》41条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》45条、财库（2016）205号文件、《山西省财政厅关于印发〈加强政府采购需求确定和履约验收管理办法〉的通知》、87号令74条（适用于公开招标和邀请招标）等规定，成立验收小组，根据招标文件、投标文件、双方签订的合同内容进行验收。验收中涉及相关费用的，须由中标供应商负责。
货物包装需完整、无破损，包装上相关出厂信息清晰明确。
所供货物为生产厂商合格产品，不允许后期私自添加配件满足合同要求。采购人成立验收小组，根据招标文件、投标文件、双方签订的合同内容进行验收。验收中涉及相关费用的，须由中标供应商负责。
技术要求

技术需求内容

详见本部分技术需求书。

技术响应文件编排顺序

投标人应按照技术需求书中的序号顺序编排技术响应文件。

技术响应文件内容及要求：

技术响应文件内容应是同投标标的物品牌型号一致的技术响应文件；

技术响应文件是指能够证明投标标的物满足招标文件技术需求的证明材料，技术响应文件包括但不限于：

投标标的物技术指标的检测报告/官网链接/功能截图/产品彩页/产品说明书/详细的技术说明文件/运行性能的详细描述文件等；其中标注“★”的技术需求或性能描述必须提供相应证明材料。
项目实施过程中所需的主要辅材（若有的话，投标人按品牌、型号、产地、单价、数量。自行列表响应）；

投标人认为需要提供的其他技术响应文件；

技术响应文件的作用

投标人所提供的技术响应文件是评标委员会及其成员评定投标标的物是否实质性响应招标文件技术要求以及综合比较与评价的依据。

其他

投标人须由法定代表人或其授权的委托代理人参加投标，随时准备对评标委员会的询问予以解答。

技术需求书
	序号
	项目名称
	备注

	1
	网络系统
	

	2
	程控电话系统
	

	3
	监控系统
	

	4
	客房管理系统
	

	5
	大门出入控制系统
	

	6
	人脸识别互通系统
	

	7
	IPTV系统
	

	8
	技术服务及系统集成
	


	网络系统采购明细清单

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	万兆企业网关
	1.包转发能力≥120Mpps；带机量不小于1200,
2.WAN：3*GE Combo；LAN：8*GE电, 1*10GE光；端口支持LAN/WAN切换,扩展槽位≥2个；内存≥4GB，
3.支持静态路由，路由策略，RIPng，OSPFv3，ISIS for IPv6，BGP4+,支持ND，Path MTU (PMTU)，IPv6 FIB，IPv6 ACL，ICMPv6，DNSv6，DHCPv6，PPPoE client IPV6，IPv4 over IPv6，IPv6 over IPv4,支持GRE，Ethernet over GRE,IPsec v4/v6，L2TP client，IPv4/IPv6 双栈,支持优先级映射，流量监管（CAR），流量整形，拥塞管理，MQC（流分类，流行为，流策略），端口三级调度和三级整形（Hierarchical QoS），应用识别，智能策略路由（SPR），SaaS 选路，智能流量监管（Intelligent Traffic Policing），
4.WAC功能:支持Wi-Fi6/7的FIT-AP管理AP管理数量不小于128个；CAPWAP协议WLAN用户管理WLAN射频管理WLAN QoS WLAN安全WLAN用户漫游支持 802.11k、802.11v协议的智能漫游支持802.11r 协议的快速漫游（≤50ms），
5.支持防火墙、国密算法SM3/SM4，应用识别6000+、IPS入侵防御签名规模1200+、URL 过滤、Antivirus(AV反病毒)，支持特征库和病毒库升级等安全防护功能
	2
	台
	

	2
	房间AP
	1.设备采用国产化芯片,并提供第三方检测证明,
2.支持802.11ax标准，2.4GHz和5GHz双频段支持MU-MIMO，支持整机速率≥2.975Gbps,支持总空间流数≥4 
3.1个GE上行、1个GE下行接口，标准86*86mm尺寸,
4.支持WPA3新一代加密协议，进一步保护Wi-Fi网络安全，支持DTLS加密，保证接入AP 的合法性，提高无线网络安全,内置智能天线，支持基于智能切换算法自动调节覆盖方向和信号强度，可以随终端的移动进行精准稳定的覆盖，
5.节能:最大功耗≤9.1W，并提供官网链接及截图证明
	78
	台
	

	3
	高密AP
	1.支持802.11ax标准，2.4GHz和5GHz双频段支持MU-MIMO，,
2.支持整机速率≥6.57Gbps,支持总空间流数≥8，
3.USB 接口，用于扩展物联网设备，
4.支持WPA3新一代加密协议，进一步保护Wi-Fi网络安全，支持IpSec/DTLS硬件加密，保证接入AP 的合法性，提高无线网络安全，支持虚拟WAC，AP可设置为虚拟 WAC，用于本地管理其他 Fit AP，无需硬件AC即可支持小型组网,支持telemetry，配合服务器可以高速采集Wi-Fi的数据
5.内置智能天线，支持基于智能切换算法自动调节覆盖方向和信号强度，可以随终端的移动进行精准稳定的覆盖，
6.节能:最大功耗≤21.2W（不包含USB）
	10
	台
	

	4
	吸顶AP
	1.设备采用国产化芯片,并提供第三方检测证明,
2.支持802.11ax标准，2.4GHz和5GHz双频段支持MU-MIMO，支持整机速率≥2.975Gbps,支持总空间流数≥4 ，
3.支持WPA3新一代加密协议，进一步保护Wi-Fi网络安全，支持DTLS加密，保证接入AP 的合法性，提高无线网络安全，内置智能天线,
4.最大功耗≤9.4W，并提供官网链接及截图证明
	26
	台
	

	5
	核心交换机
	1.交换容量≥758Gbps，堆叠后的交换容量≥7.58Tbps,包转发率≥222Mpps，堆叠后的交换容量≥333 Mpps，
2.48个千兆电口；4个千兆光；
3.支持Console接口，用于命令行管理
4.支持独立的网络指示灯，可以快速感知设备是否联网、是否被云管纳管。设备上线，清晰可见。
5.支持MAC地址≥32K，支持4K VLAN，支持Voice VLAN，支持基于 MAC/协议/IP子网/端口的 VLAN，支持 VLAN Stacking,支持 STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）和 MSTP（IEEE 802.1s）协议；
6.支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）；支持 VRRP
7.支持IEEE 802.1X接入层认证；
8.支持对端口入方向、出方向进行速率限制；支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能；支持DRR、SP、DRR+SP队列调度算法；支持基于队列整形和端口限速的功能；支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击,支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC,支持 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定，支持CPU保护功能,支持 DHCPv6 Server、DHCPv6 relay 、DHCPv6 client、DHCPv6 Snooping
9.支持策略路由,支持静态路由，支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv2、OSPFv3，，最大 4K 个 FIBv4 条目，最大 1K 个 FIBv6 条目,支持IPv6特性，支持智能iStack堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机（最大9台）,MTBF（平均无故障时间）超过40年
10.CPU和交换芯片要求为国产化，提供权威第三方测试报告证明。
	1
	台
	

	6
	汇聚交换机
	1.交换容量≥758Gbps，堆叠后的交换容量≥7.58Tbps，包转发率≥222Mpps，堆叠后的交换容量≥333Mpps，
2.48个千兆电口，4个千兆光口，支持POE/POE+，POE功率≥380W，
3.交换机重启时（版本升级），对下挂PD设备供电不会中断，保证交换机重启过程中PD设备不掉电，实现POE供电零中断，
4.交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电,当POE交换机掉电重启时，不需要等待交换机重启完成，只需要交换机上电后就可以继续为PD设备供电，极大缩短PD设备掉电时间，
5.支持智能iStack堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机（最大4台），支持独立的网络指示灯，可以快速感知设备是否联网、是否被云管纳管。设备上线，清晰可见。
6.支持MAC地址≥16,支持4K VLAN，,支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）；支持 STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）和 MSTP（IEEE 802.1s）协议；
7.MTBF（平均无故障时间）超过45年，可用度满足99.999%的电信级可靠性要求，业务口防雷可达7KV,支持SNMP v1/v2/v3,Telnet,RMON，HTTPS,Web等方式进行管理和维护，
8.CPU和交换芯片要求为国产化，提供权威第三方测试报告证明。
	3
	台
	

	7
	接入交换机
	1.交换容量≥396Gbps，包转发率≥92Mpps，
2.24 个千兆电口（PoE+），2个2.5GE光口，PoE功率 400W，支持快速PoE，自然散热
3.支持MAC 地址最大8K，支持32 VLAN，
4.MTBF（平均无故障时间）超过 48 年，支持SNMP，支持ERPS，STP/RSTP,支持链路聚合,支持MacSec,
5.支持Dos类防攻击，用户类防攻击,可用度满足 99.999%的电信级可靠性要求，
6.电源口防雷可达 6KV，长期工作环境相对湿度为 5%~95%，非凝露，
	4
	台
	

	8
	以太网交换机
	1.交换容量≥48Gbps，包转发率≥35.71Mpps，
2.24 个千兆电口 
3.支持 MAC 地址≥8K，
4.长期工作环境温度范围：0℃~45℃，
5.长期工作环境相对湿度为 5%~95%，
	4
	台
	

	9
	分支交换机
	1.交换容量≥36Gbps,包转发率≥26.78Mpps，16 个千兆电口，2 个千兆 SFP，
2.支持 MAC 地址≥8K，支持 POE/POE+，POE 功率超过 247W，长期工作环境温度范围：0℃~45℃，长期工作环境相对湿度为 5%~95%，
3.无风扇，自然散热
	12
	台
	

	10
	PDU
	1.8位5孔
2.额定功率：2500W Max
3.额定电流：10A Max
4.额定电压：250V
	10
	台
	

	11
	理线架
	
	22
	台
	

	12
	网络机柜
	机柜尺寸宽600x深600x高2000mm,固定板3块；螺丝20套,重型脚轮4只,M12支脚4只,内六角扳手l只,符合GB/T3047.2-92标准,兼容ETSI标准。
	1
	台
	

	13
	网络机柜
	机柜尺寸宽600x深600x高600mm,固定板3块；螺丝20套,重型脚轮4只,M12支脚4只,内六角扳手l只,符合GB/T3047.2-92标准,兼容ETSI标准。
	6
	台
	

	14
	网线
	线径大于等于0.53，超六类无氧铜，具有良好的抗干扰性能，能有效降低电磁干扰和串扰，提高网络稳定性
	2440
	m
	

	15
	光缆
	1.芯数≥12芯，
2.12路熔纤盘，满配法兰，接口SC
3.千兆光模块，接口LC
4.LC-SC尾纤，长度≥3米
5.光纤熔接＞108芯
	1
	项
	

	16
	光端机
	
	3
	对
	

	17
	辅材
	设备安装安装所需网线，电源线，管材.以及高空安装配套机械费用
	1
	项
	

	程控电话系统采购明细清单

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1 
	程控交换机
	1.标准19英寸3U铁壳机架式语音通信设备，采用先进的双CPU多处理器、分散式管理构架方案技术，外线最大支持32条，内线最大支持144分机、18个业务槽位、4个内外线复用槽位、设备具备门锁、广播、语音、PC管理口等，内外线颜色分区。
2.支持开机自动测试各部分硬件的故障，自检测冗错功能。 
3.支持外线忙音检测，16路无阻塞通话、外线板提供8个RJ11电话外线接口、支持8条模拟中继接入、扫描局端接入状态、实时信号回送。
4.支持分机板提供8个RJ11电话线分机端口、为8部分机提供分机端口，具备分机状态跟踪并自检。
5.支持DOD2+BID进网、内部分机挂机、中继立即释放的接续、复原的多方控制系统，确保系统稳定运行。 
6.支持4总机循环、2路7段270秒自录语音话务员。 
7.支持128方电话会议系统、支持呼叫转移（外转外)功能。 
8.支持灾难逃生、紧急撤离、疏散、热线报警等应急系统。 
9.支持日服、夜服、节假日作息语音管理功能。 
10.支持用户预设报警、SOS求救等，提机直接呼叫功能。 
11.支持电脑管理、远程维护、办公、酒店管理系统。
12.支持智能话务台实时监控语音系统功能。
	1 
	台
	

	2 
	话务机
	MOT槽位母板是连接单元，具备数字时分交换矩阵与IP相互融合并为系统提供物理板卡槽位的底层母板，连接、控制用户板、中继板、电源板等板卡，支持中继电路群数≧126个，并为中继汇接功能提供服务、支持汇接话单记录、汇接录音记录。
	2 
	台
	

	3 
	分机
	满足交流电压AC110V-AC240V输入供电系统。
	74 
	台
	

	4 
	PMS系统对接模块
	对接客房系统、房态同步
	1 
	项
	

	5 
	110配线架
	50对110配线架
	4 
	套
	

	6
	线材及辅材
	话机连接线材及所需材料
	1 
	批
	

	监控系统采购明细清单

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	全彩半球摄像机
	1.支持，通过FTP上传抓拍图片至服务器
2.支持通过OpenVPN组建虚拟专网
3.支持上传识别结果、离线重传
4.支持对接3322动态域名服务
5.支持，自动映射HTTP/RSTP通讯端口
6.无需上位机或服务器，相机间自动实现运营组网，支持建立多个停车场，对多台相机进行场景化管理
7.配合策略满足车辆分级管理
8.PC移动端管理、PC管理工具、SDK开发包、HTTP推送
9.远程管理单台相机、通过账号集中管理多台相机、支持云SDK开发管理平台
	45
	台
	

	2
	全彩枪机
	1.采用全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，★最高分辨率≥600万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，提供更清晰的视频流输入
2.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态
3.支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m
4.内置1个内置麦克风
5.符合IP67防尘防水设计，可靠性高
6.支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测
	14
	台
	

	3
	云台球机
	1.支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪
2.支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选
3.支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪
4.支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸，内置扬声器：功率≥5w；≥30m不低于60dB，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光≥150m，内置加热玻璃，有效除雾
5.支持最大≥2560×1440@30fps高清画面输出

6.支持超低照度，≥0.005Lux/F1.6(彩色),0.001Lux/F1.6(黑白),0 Lux with IR
7.支持≥23倍光学变倍，≥16倍数字变倍
8.支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率
9.支持3D数字降噪,支持真宽动态
10支持定时抓图与事件抓图功能
11.支持定时任务、一键守望、一键巡航功能
12.支持SDK、开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181、ISUP、萤石
13.支持两进一出报警、一进一出音频、最大支持512G microSD卡存储IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/

4/5/6四级标准;
★需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（公安部检验报告证明）
★支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。（公安部检验报告证明）
★支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。（公安部检验报告证明）
	2
	台
	

	4
	枪机支架
	
	14
	个
	

	5
	录像存储系统
	1.支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流
2.解码性能强劲，最大支持24路1080P解码
3.支持1200万像素高清网络视频的预览、存储与回放
4.支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出
5.自带16个SATA接口，最大支持满配16T硬盘
6.支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等
7.最大支持16路本地同步回放
8.针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率
9.支持萤石云服务，通过APP可实现手机远程预览/回放/配置
10. 支持萤石、ISUP以及GB28181协议，轻松实现平台接入
	1
	台
	

	6
	录像机
	1.可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多
2.支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流
3.解码性能强劲，最大支持12路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至32路1080P解码）
4.支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放
5.支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出；
6.自带4个SATA接口，最大支持满配10T硬盘；
7.支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等；
8.支持本地同步回放及多路同步倒放；
9.针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率；
10.支持萤石云服务，通过APP可实现手机远程预览/回放/配置；
11.支持萤石、ISUP以及GB28181协议，轻松实现平台接入；
	1
	台
	

	7
	录像机
	1.可接驳符合ONVIF、RTSP、GB28181标准的网络摄像机
2.支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流
3.支持12路1080P解码（开启解码增强模式，可提升至16路1080P解码）
4.支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放
5支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出
6.自带4个SATA接口，最大支持满配10T硬盘
7.支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等
8.最大支持16路本地同步回放
9.针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率
10.支持萤石云服务，通过APP可实现手机远程预览/回放/配置
11.支持萤石、ISUP以及GB28181协议，轻松实现平台接入
	1
	台
	

	8
	硬盘
	≥6TB容量
	12
	个
	

	9
	高清显示屏
	1.屏幕尺寸：55"
2.分辨率：1920x1080 [FHD]
3.显示面板类型：TFT-LCD
4.双边拼缝：1.7mm
5.亮度：500nit (MAX.)
6.对比度：≥1200:1(静态)
7.显示比例：16:9
8.色温：10000K(Typ)
	2
	台
	

	10
	会议麦克风
	定制
	1
	支
	

	11
	8路POE交换机
	1.交换容量≥18Gbps，包转发率≥13 .39Mpps， 
2.9 个千兆电口， 
3.支持 MAC 地址≥4K， 
4.支持 POE/POE+，POE 功率超过 124W， 
5.长期工作环境相对湿度为 5%~95%， 
6.支持标准模式、端口隔离、流控关闭三种工作模式，
	3
	台
	

	12
	电源线
	国标2*2.5m²
	200
	米 
	

	13
	线材及辅材
	设备安装安装所需网线，电源线，管材.以及高空安装配套机械费用
	1
	批
	

	客房管理系统采购明细清单

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	客房管理系统PMS
	客房综合管理系统参数：
1.大型PMS系统支持云SAAS，功能模块：房态管理、预订管理、入住管理、客户关系、随手记、营销管理、账务处理、商品部、库存管理、布草管理、会议室、报表中心、操作员管理、系统管理、门店管理；
2.支持云餐饮，支持对公结算，通用接口支持财务软件对接，微信支付接口，支持门锁对接。
3.硬件应包括：配置CPU不低于I5、内存≥16GB、硬盘容量≥512GB、微型机箱、输出终端应支持多联多页打印能力，
	3
	套
	

	2
	输出终端
	支持多联多页打印能力，打印头寿命≥4亿次/针，进纸方式：摩擦进纸(前部进纸)，拖纸器进纸(后部进纸)。
	1
	套
	

	3
	身份证阅读器
	采用24M8bit高性能处理器，64KB片载Flash，4KB片载RAM，内置二代证读卡器安全模块，读卡距离5CM，读卡速度≤1.5秒
	2
	台
	

	4
	发卡器
	射频技术：ISO14443 type B 

2.工作频率：13.56MHz 
分辨率：1280*800 Pixel 
读卡距离：0~5cm 
输入电压：DC5V 
供电方式：USB接口供电 
提示方式：蜂鸣器
	3
	台
	

	5
	白卡
	
	125
	张
	

	6
	房卡
	
	200
	张
	

	7
	房卡套
	
	1000
	张
	

	8
	门锁对接模块
	
	1
	套
	

	大门出入控制系统采购明细清单

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	车辆出入控制系统 
	1.直流无刷道闸，采用24V低压驱动，运行速度最快达1.2s,运行速度可调,软启动、软停止。
2.智能车辆识别机500W图像分辩率，车辆出入高灵敏度识别
	1
	套
	

	2
	电动伸缩门
	输入电压：AC220V/50Hz，功率：420W,绝缘等级：B级
	1
	套
	

	3
	岗亭值班室
	1.支撑柱：采用80X80/40X80/40X40厚优质镀锌钢管焊接而成，坚固耐用。
2.外面板：采用1.2mm高硬度镀锌钢板，外喷氟碳底漆，汽车面漆，经久耐用。
3.墙体夹层：采用15mm木工板。
4.内面板：采用9mm竹木纤维集成墙板，美观大方。
5.门：采用定制款钢结构包边玻璃门，配高档五金配件及手执手锁。
6.活动窗：采用推拉式，窗框为铝合金材质，玻璃为6mm透明玻璃。
7.天花：采用豪华PVC装饰板吊顶。8）地板：采用3.0mm防滑耐磨钢板。
8.焊接缝采用中性耐候胶密封，彻底杜绝漏雨和渗水。
9.标准配置：照明灯具、五孔插座、三孔插座、电源控制盒、控制开关、预留空调位置、不锈钢工作台面等。10：国标1.5P制冷。11：2000mm*900mm工作床位
	1
	套
	

	4
	控制系统
	1.设备内置道闸专用控制管理系统，可集中管控道闸起降、开关等运行状态。
2.搭载智能控制程序，能稳定处理通行指令，实现道闸设备自动化调度与管理
	1
	套
	

	5
	辅材及基础
	水泥，沙子以及设备安装所需材料设备安装所需配套材料
	1
	项
	


	人脸识别互通系统采购明细清单

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	人脸识别机
	1.采用≥7英寸LCD液晶触摸屏，支持本地视频预览，支持实时检测人脸;
2.存储容量：本地支持≥1500 人脸库、≥3000 张卡、≥3000 枚指纹（-F 型号）、15 万条事件记录；
3.采用深度学习算法，面部识别距离0.3m-2.0m，人脸比对时间 ＜0.2s/人，人脸验证准确率 ≥ 99%；同时支持照片视频防假；
4.采用≥200万广角宽动态摄像头，采用星光级图像传感器，支持在暗光环境下识别；
5.支持人脸、刷卡（Mifare 卡/IC 卡、手机NFC 卡、CPU 卡序列号、身份证卡序列号）、密码、指纹、二维码、人脸+指纹、人脸+刷卡，人脸或指纹或刷卡或密码、人脸＋ 指纹＋刷卡等不同组合方式，灵活搭配，适用不同安全等级场所应用；（不同的型号识别模式不同，以 实际设备为准）；
6.支持口罩识别模式配置， 可选择提醒佩戴口罩或强制佩戴口罩模式；
7.支持配置呼叫房间号或一键呼叫室内机或管理机；支持和室内机或管理机进行双向对讲；支 持副门口机或围墙机模式；
8.支持手机及PC机WEB端操作配置，可进行人员管理，智能配置，门禁参数等相关设置，方便快捷，无需依附平台软件；
9.支持接入APP ， 实现云门禁，云考勤，云对讲，实现一键开门，考勤管理配置应用。
10.设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数，本地考勤配置，本地修改管理员密码、M1卡和NFC关闭开启等功能；
11.支持远程开门时设备端语音播报功能，以便于提醒现场人员门被开启
12.设备支持在认证结果成功或失败时配置个性化的语音播报，可输入自定义文字后转成语音播报或可选择导入自定义音频（WAV格式）。
13.设备支持通过U盘导入/导出加密数据，以确保数据安全性；
14.支持待机广告模式、简洁模式主题模式；
15.外接安全模块：支持通过经销私有RS485 接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被 打开；
16.读卡器模式：支持通过经销私有RS485 或韦根（W26/W34/W27/W35）接入门禁控制器，作为读卡器模式 使用
17.多重认证功能，支持多人组合认证开门，或者多人组合认证+后端远程开门等。
	4
	台
	

	2
	人脸识别机
	1.采用≥4.3英寸LCD液晶触摸屏，支持本地视频预览，支持实时检测人脸;
2.存储容量：本地支持≥1500 人脸库、≥3000 张卡、≥3000 枚指纹（-F 型号）、15 万条事件记录；
3.采用深度学习算法，面部识别距离0.3m-2.0m，人脸比对时间 ＜0.2s/人，人脸验证准确率 ≥ 99%；同时支持照片视频防假；
采用≥200万广角宽动态摄像头，采用星光级图像传感器，支持在暗光环境下识别；
4.支持人脸、刷卡（Mifare 卡/IC 卡、手机NFC 卡、CPU 卡序列号、身份证卡序列号）、密码、指纹、二维码、人脸+指纹、人脸+刷卡，人脸或指纹或刷卡或密码、人脸＋ 指纹＋刷卡等不同组合方式，灵活搭配，适用不同安全等级场所应用；（不同的型号识别模式不同，以 实际设备为准）；
5.支持口罩识别模式配置， 可选择提醒佩戴口罩或强制佩戴口罩模式；
6.支持配置呼叫房间号或一键呼叫室内机或管理机；支持和室内机或管理机进行双向对讲；支 持副门口机或围墙机模式；
支持手机及PC机WEB端操作配置，可进行人员管理，智能配置，门禁参数等相关设置，方便快捷，无需依附平台软件；
支持接入APP ， 实现云门禁，云考勤，云对讲，实现一键开门，考勤管理配置应用。
7.设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数，本地考勤配置，本地修改管理员密码、M1卡和NFC关闭开启等功能；
8.支持远程开门时设备端语音播报功能，以便于提醒现场人员门被开启
9.设备支持在认证结果成功或失败时配置个性化的语音播报，可输入自定义文字后转成语音播报或可选择导入自定义音频（WAV格式）。
10.设备支持通过U盘导入/导出加密数据，以确保数据安全性；
支持待机广告模式、简洁模式主题模式；
11.外接安全模块：支持通过经销私有RS485 接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被 打开；
读卡器模式：支持通过经销私有RS485 或韦根（W26/W34/W27/W35）接入门禁控制器，作为读卡器模式 使用
多重认证功能，支持多人组合认证开门，或者多人组合认证+后端远程开门等。
	1
	台
	

	3
	闭门器
	120KG，定位角度。
	8
	个
	

	4
	双门磁力锁
	1.最大静态直线拉力：280kg ± 15% * 2
2.状态指示灯：供电点亮绿灯，无论是否上锁、开锁都是绿灯
门磁信号不支持
3.工作电压：12V/400mA x 2(±10%) 24V/200mA x 2(±10%)
	4
	套
	

	5
	感应开关
	1.标准结构：304不锈钢面板，304不锈钢按钮
2.接点输出：NO/NC/COM接点
3.开门方式：感应式开门
4.输入电压：DC12V-24V
	4
	个
	

	6
	不锈钢定制门
	9平米及电动地弹簧，红外识别系统。与原有门颜色一致。
	1
	套
	

	7
	互通交换机
	1.支持≥8个千兆PoE电口，≥2个百兆电口
2.整机PoE功率60 W
3.支持远距离传输
4.支持红口保障
	5
	台
	

	8
	线材及辅材
	设备安装安装所需网线，电源线，管材.以及高空安装配套机械费用
	1
	批
	

	IPTV系统采购明细清单

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	IPTV流媒体服务器
	1.互动电视系统著作权证书、互动电视APP软件著作权证书、光猫路由系统著作权证书。
2.网卡支持划分LAN和WAN两种模式，网卡可视化操作。
3.输出支持网桥模式、汇聚模式、哈希策略，平衡轮循环策略，主备份策略，广播策略，IEEE802.3ad动态链接聚合，适配器传输负载均衡，适配器适应性负载均衡。
4.支持固定IP、PPPOE拔号、DHCP自动获取、固定IP VLAN模式、PPPOE拔号VLAN模式、DHCP自动获取VLAN模式，支持MAC克隆、支持负载权重、支持带宽控制、支持外网访问。
5.服务器支持双机热备、支持集群配置、支持静态路由。
6.支持用户多权限设置、支持多个用户组，针对不同房间播放不同频道，不同用户组不同权限。
7.支持设备状态获取(房间号、IP地址、MAC地址、设备型号）、在线状态统计分析、终端配置管理。
8.支持应用层组播、内置WEB播放器、支持回放、支持不同频道不同字幕，频道LOGO,支持卫星板卡频点管理，频道排序任意调整，支持节目EPG,支持频道分类，频道批量修改，批量导入，支持多套节目源冗余。
9.有多套界面，支持APP界面自由切换，APK图标替换，任意增加APK并统一推送.
10.支持WIFI管理、进设置菜单有权限控制、支持AC管理,支持 WIFI统一设置。
11.服务器支持远程管理、支持房间频道观看状态、支持频道故障自重启。
12.支持顶部、底部通知字幕、插播图片、插播视频、插播频道、一键紧急通知、开机启动视频 。
13.输出流量图示，系统负载分析，计划任务，网络状态监测
14.支持多种语言添加，欢迎词字体、颜色、大小可修改
15.支持房价牌，多语言风格，支持天气预报。
16.支持开机进入直播，任意指定频道，支持休眠检测，支持切换使用电视信号源
17.后台系统可控制设备采用硬解码与软解码的切换
18.APP升级支持黑白名单，静默安装
19.支持开机LOGO下发，开机动画下发（配合指定设备）
20.前台服务程序，可实现自定义服务及自定义销售弹窗及语音提醒
21.欢迎页、主页支持背景图片、背景视频、视频播放自定义次数后静音、背景音乐
22.支持隐藏欢迎页、隐藏房间号、隐藏天气信息、隐藏时间信息、隐藏操作提示、隐藏频道节目单、隐藏频道图标
23.支持无法访问服务器时自定义跳转
24.支持无法访问APP页面时自定义跳转
25.支持对终端设备的定时重启、定时关机、定时开机
26.直播支持视频解码配置针对不同频道下发，包含ExoPlayer，MediaPlayer，IjkPlayer三种。
27.本地VOD点播支持ExoPlayer，MediaPlayer，IjkPlayer三种解码方式后台下发。
	1
	套
	

	2
	IPTV终端
	开机UI界面：

1.提供开机画面定制，

2.提供模板客户自行上传素材，也可以单独定制按需收费
3.提供高清直播数据采集，提供30个卫视节目源与13个央视节目源
4.私密投屏 跨三层点对点私密投屏授权
5.叫醒服务 用户可以设置叫醒闹钟
6.来电静音 电视系统可以与客房电话联动，外界来电话电视默认自动音量调小，或者是静音
7.终端lisence授权 
	74
	套
	

	3
	辅材
	设备安装所需全部辅助材料
	1
	批
	


第五部分  评标标准和评标方法
一、投标文件初审
（一）资格性审查的内容及标准

	序号
	内容
	标准

	1
	营业执照或事业单位法人证书
	有效且符合招标文件要求

	2
	投标保证金及基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）
	有效且符合招标文件要求

	3
	具有独立承担民事责任的能力
	提供供应商信用承诺书。
以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	4
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供供应商信用承诺书。
以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	5
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供供应商信用承诺书。
以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	6
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供供应商信用承诺书。
以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	7
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供供应商信用承诺书。
以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	8
	供应商廉洁自律承诺书
	有效且符合招标文件要求

	9
	“中国政府采购网”和“信用中国”网站查询结果
	（1）查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 
（2）截止时点：投标文件递交截止时间，资格审查阶段实际查询时间；
（3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：供应商可在投标文件中提供相应网站查询结果截图，不提供的将由资格审查小组于开标当日对各供应商信用记录进行查询，查询结果网页打印页作为查询记录和证据一并保存；
（4）信用信息的使用原则：供应商被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或被“信用中国”网站列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，将否决其投标资格。
（5）以联合体形式参加投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。


说明：1、提供的扫描件不清晰、无法辨认或内容不符合规定，该项内容将视为无效。

2、资格审查的内容若有一项未提供或达不到审查标准的，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。

（二）符合性审查的内容及标准

	序号
	内容
	标准

	1
	法定代表人（负责人）身份证明书或法定代表人（负责人）授权委托书
	有效且符合招标文件要求

	2
	投标文件的签署
	组成投标文件的所有文件的签署，符合招标文件的规定，签署和印章使用完整、有效。

	3
	投标文件的有效期
	符合招标文件的要求

	4
	投标文件的报价
	投标文件的报价符合招标文件的规定要求；报价未超出招标文件公布的最高限价。

	5
	采购内容、合同履约期限、商务技术要求等
	符合招标文件要求

	6
	其他
	无法律、法规规定的其他无效情形。


说明：1、符合性审查的内容，经评标委员会认定的存在重大偏离的将导致投标无效。

2、审查时，对特殊情况的处理评标委员会要遵循招标文件第三部分供应商须知第18.5条规定的原则。

（三）特别说明：

1、招标文件要求供应商提供的其他材料，不作为资格审查的内容。

2、投标人应按招标文件要求“格式”提供的材料，如有调整，内容及签署必须完整、有效，且没有本文件不可接受的条件。

二、政策性要求评审内容及标准

1、投标货物未特别注明“进口产品”字样的，均必须采购国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，投标产品各项技术标准必须符合国家强制性标准。

2、小型、微型企业参加本项目评审标准：见本招标文件第二部分供应商须知前附表的相关内容。

3、落实本国产品标准及相关政策：依据国务院办公厅《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号），《通知》明确，政府采购中的本国产品标准，是指产品在中国境内生产，且产品的中国境内生产组件成本占比达到规定比例要求，对特定产品还要求其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成。该标准适用于政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。在政府采购活动中，给予本国产品相对于非本国产品20%的价格评审优惠。中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。符合本通知的投标人须填写《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第八部分)
三、无效投标的情形

1、未按照招标文件规定要求签署盖章的；

2、不具备招标文件中规定资格要求的；

3、不符合法律、法规规定和招标文件中规定的其他实质性要求。

四、评标方法及中标条件

本次评标采用综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求，对商务、服务、技术、价格等主要因素的量化指标进行评审得分（具体评分见综合评分法评分细则），每一供应商的商务、服务、技术、价格因素的最终得分为所有评委评分的算术平均值。评标委员会根据综合评分情况，按照评审得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，并编写评标报告。采购人根据评标报告提出的中标候选人确定中标人。

综合评分法评分细则
	一、商务部分(10分)(由评标委员会共同认定)

	1.企业业绩（6分）

提供投标人近三年内（投标截止时间前三年）已完成的同类项目合同案例，包括合同（要求必须提供与最终用户签订的合同，包括但不限于合同首页、金额所在页、产品明细所在页、签字盖章页作为证明）；每提供一份得2分，最高得6分。不提供业绩证明材料或材料不全的不得分。

	2.质保期（4分）

质保期要求为3年，在满足质保期要求的基础上，每增加一年得2分，最高得4分。

	二、技术、服务部分（60分）

	1.技术部分评审因素（30分）

技术参数、配置满足招标文件要求的全部技术指标的得30分（以投标文件格式中偏离表所填内容为准，并与投标货物主要技术指标和性能的详细描述相对应）。

其中加“★”项为技术实质性响应条件，需提供的相关证明材料。投标人照搬照抄招标文件技术要求内容，不能提供主要所投产品的技术指标证明材料的，或提供的相关证明材料有负偏离的，有一项扣5分，超过四项（含四项），则本项评分细则整体得分为0分。

	2.项目实施方案（12分）

根据招标文件要求对投标人提供的项目实施方案进行评价，包括但不限于①实施方案及计划安排；②重点难点和关键技术解决方案；③具有确保送货时效性的措施；④产品质量保证措施；⑤安装调试方案；⑥验收方案。

上述六部分内容每有一项缺失扣2分，各部分内容中每有一处内容有缺陷扣0.5分，扣完为止，不提供者不得分。（本项所称“缺陷”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。）

	3.售后服务方案（6分）

根据投标人提供的售后服务承诺进行评审，包括但不限于:①售后服务承诺函；②售后服务内容及服务团队；③质保期内的维护、保养方案。

上述三部分内容每有一项缺失扣2分，各部分内容中每有一处内容有缺陷扣0.5分，扣完为止，不提供者不得分。（本项所称“缺陷”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。）

	4.保障方案（6分）
根据投标人提供的保障方案进行评审，包括但不限于:①安全和应急保障方案、②运行维护方案、③故障处理方案进行评审。

上述三部分内容每有一项缺失扣2分，各部分内容中每有一处内容有缺陷扣0.5分，扣完为止，不提供者不得分。（本项所称“缺陷”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。）

	5.项目培训服务方案（6分）

根据投标人针对本项目提供的培训服务计划（包括但不限于①培训内容；②培训计划；③培训团队）进行评审。

上述三部分内容每有一项缺失扣2分，各部分内容中每有一处内容有缺陷扣0.5分，扣完为止，不提供者不得分。（本项所称“缺陷”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。）

	三、价格部分（30分）

	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100

注：1、投标报价超过最高限价的将否决其投标。评标委员会认为供应商的报价明显低于成本，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，经评标委员会讨论可否决其投标。

2、小型、微型企业参加本项目时：

（1）小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于小型、微型企业的，需如实填写《中小企业声明函》。

（2）供应商在货物采购项目中提供小型、微型企业生产制造的货物，或在工程、服务采购项目中其自身为小型、微型企业的，可享受价格折扣评审。满足上述条件的，货物、服务采购项目给予15%的价格折扣，采用大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包采购合同的，评审优惠幅度为5%，用扣除后的报价参与价格评审。

（3）供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格折扣。

（4）专门面向中小企业采购的项目或采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（5）本项目采购标的所属行业为工业。

3、按照《山西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关事项的通知》的规定，对实施强制采购或执行强制性绿色采购标准的品目，不接受非强制采购产品。对于优先采购的绿色产品，给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。对中小微企业，严格落实政府采购优惠政策，同时享受绿色采购政策的价格扣除等评审优惠措施，分别计算，叠加执行。


第六部分  合同格式
政府采购货物买卖合同
（试行）
项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             
使 用 说 明
1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购
                                   文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                       （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
项目信息
采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                       
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         (否
    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购
（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商
                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  
 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否
     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 (否
    （10）是否涉及节能产品：
         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                (强制采购       (优先采购    
         (否
          是否涉及环境标志产品：
         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    
         (否
          是否涉及绿色产品： 
     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                (强制采购       (优先采购    
     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
(是       (否      (不涉及
合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否
    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                              
合同验收
验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否
是否邀请专家参加验收：(是  (否
是否邀请服务对象参加验收：(是  (否
是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否
是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否
是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    (否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：(一次性验收         
                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效
本合同自                             生效。
合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人
（签章）
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节
第7.3款
	保险要求
	

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：
（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；
（2）向                    人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	


第七部分  投标文件格式

一、供应商提交文件须知

1、供应商应按照本招标文件第二部分供应商须知前附表中相关的内容及顺序编排投标文件，编排中涉及本部分内容的，应按照本部分提供的内容和格式（所有格式的表格可扩展）填写提交，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由供应商自行承担。

2、所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3、签字人应保证全部声明和问题的回答及所附材料是真实的、准确的和完整的。

4、评标委员会将应用供应商提交的技术说明文件等资料并根据自己的判断，决定供应商履行合同的合格性及能力。

5、供应商提交的材料将被妥善保存，但不退还。

二、投标文件中部分格式内容

（一）封面格式

（正/副）本

(项目名称)项目

项目编号：

投

标
文
件
投标单位名称：            （加盖公章）
法定代表人或其授权委托人：          （签字或盖章）

年  月   日
（二）目录格式

目    录
资格响应文件

*1、营业执照或事业单位法人证书………………………………………………………………

*2、投标保证金及基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）……………………………

*3、具有独立承担民事责任的能力………………………………………………………………

*4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度………………………………………………

*5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力………………………………………………

*6、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录………………………………………………

*7、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录…………………………

*8、供应商廉洁自律承诺书………………………………………………………………………

9、供应商认为需要提供的其他资格响应文件………………………………………………
商务技术响应文件

*1、供应商代表的证明……………………………………………………………………………

2、供应商基本情况表……………………………………………………………………………

3、供应商近年同类项目案例及相关证明资料…………………………………………………

4、供货及售后服务方案…………………………………………………………………………

*5、商务服务规范偏离表…………………………………………………………………………

*6、技术规范偏离表………………………………………………………………………………

*7、相应产品技术白皮书或主要技术指标或运行性能的详细描述……………………………

8、投标文件要求提交的和供应商认为需要提供的其他商务技术材料………………………

报价响应文件

*1、投标函…………………………………………………………………………………………

*2、开标一览表……………………………………………………………………………………

*3、报价明细表……………………………………………………………………………………

4、供应商认为需要提供的其他相关材料………………………………………………………

说明：目录内容和排序须按供应商须知前附表中供应商应提交的资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件内容及顺序排列。
资格响应文件
（一）营业执照或事业单位法人证书

（二）投标保证金及基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）
（三）具有独立承担民事责任的能力
供应商信用承诺书
致：   采购单位名称     
本供应商现参与                             项目（项目编号：             ）的采购活动，现郑重承诺我方完全符合政府采购法第二十二条规定，具有独立承担民事责任的能力。
如果我方中标（成交），我方将按我方投标（响应）文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。
特此承诺。
供应商：                      （公章）

供应商代表：              (签字或盖章)
日   期：    年    月    日

（四）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
供应商信用承诺书
致：   采购单位名称     
本供应商现参与                             项目（项目编号：             ）的采购活动，现郑重承诺我方完全符合政府采购法第二十二条规定，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
如果我方中标（成交），我方将按我方投标（响应）文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。
特此承诺。
供应商：                      （公章）

供应商代表：              (签字或盖章)
日   期：    年    月    日

（五）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
供应商信用承诺书
致：   采购单位名称     
本供应商现参与                             项目（项目编号：             ）的采购活动，现郑重承诺我方完全符合政府采购法第二十二条规定，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
如果我方中标（成交），我方将按我方投标（响应）文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。
特此承诺。
供应商：                      （公章）

供应商代表：              (签字或盖章)
日   期：    年    月    日

（六）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
供应商信用承诺书
致：   采购单位名称     
本供应商现参与                             项目（项目编号：             ）的采购活动，现郑重承诺我方完全符合政府采购法第二十二条规定，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
如果我方中标（成交），我方将按我方投标（响应）文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。
特此承诺。
供应商：                      （公章）

供应商代表：              (签字或盖章)
日   期：    年    月    日

（七）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
供应商信用承诺书
致：   采购单位名称     
本供应商现参与                             项目（项目编号：             ）的采购活动，现郑重承诺我方完全符合政府采购法第二十二条规定，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
如果我方中标（成交），我方将按我方投标（响应）文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。
特此承诺。
供应商：                      （公章）

供应商代表：              (签字或盖章)
日   期：    年    月    日

（八）供应商廉洁自律承诺书

供应商廉洁自律承诺书
采购代理机构名称：
为维护本次采购工作的正常秩序，本公司特郑重承诺如下：
一、严格按照采购人的有关规定及采购文件的规定，规范本公司的行为，保证做到合法参与本次采购活动、正当竞争、廉洁经营。
二、本公司保证在本次采购工作中做到：
1.不与其他供应商相互串通参与本采购项目、陪标，损害贵单位的合法权益；
2.不与用户串通参与本采购项目，损害医院利益或他人的合法权益；
3.不以向用户、采购代理机构或者评审组成员行贿的手段谋取成交；(包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等)；
4.不利用他人名义参与本采购项目或者以其他方式弄虚作假，谋取成交；
5.保证不以其他任何方式扰乱本次采购工作；
6.保证严格遵守采购会议纪律。
三、我公司承诺在本次采购活动中，如有违反以上第二条中的行为，同意贵方上报主管部门，按医院有关规定和采购文件之规定，给予进入不良信誉记录、扣除保证金等惩罚，我公司及项目参与人员完全接受。
供应商：                      （公章）

供应商代表：              (签字或盖章)
日   期：    年    月    日

（九）供应商认为需要提供的其他资格响应文件
可提供“中国政府采购网”和“信用中国”网站查询结果截图，不提供的将由评审专家于开标当日对各供应商信用记录进行查询。

商务技术响应文件
（一） 供应商代表的证明
法定代表人（负责人）身份证明书
单位名称：                                       

单位性质：                                       

地    址：                                         

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：                 性  别：         

身份证号：                 职  务： 

系       （供应商名称）          的法定代表人（负责人）。

特此证明。


供应商：                 (盖章)


年   月   日

附法定代表人（负责人）有效的身份证正反两面扫描件

	
	


法定代表人（负责人）授权委托书

采购人名称：

本授权委托书声明：注册于             （供应商住址）的               （供应商名称）法定代表人           （法定代表人姓名、职务、身份证号）代表本公司授权         （供应商代表姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，就贵方组织的        项目第     包，项目编号：        ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日生效，特此声明。

供应商：                        （公章）
法定代表人（负责人）：     （签字或盖章） 

供应商代表：               (签字或盖章)
日   期：    年    月    日

后附（1）法定代表人（负责人）和供应商代表有效的身份证正反两面扫描件和（2）供应商授权代表在本单位的社保缴纳凭证。
注：法定代表人（负责人）本人参加采购活动的，可不提供法定代表人（负责人）授权委托书。

（二）供应商基本情况表
供应商基本情况表
	供应商名称
	 

	注册地址
	 
	邮政编码
	 

	联系方式
	联系人
	 
	电 话
	 

	
	传 真
	 
	网 址
	 

	法定代表人
	姓名
	 
	年龄
	 
	电话
	 

	成立时间
	

	统一社会信用代码
	

	经营范围
	

	备注
	


（三）供应商近年同类项目案例及相关证明资料

	序号
	年份
	项目名称
	合同金额（万元）
	业主情况

	
	
	
	
	单位名称
	联系人
	联系方式

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：后附近年同类项目业绩相关证明材料。

（四）供货及售后服务方案

供应商应根据招标文件，参考以下要点编制本项目的供货及售后服务方案：
1.项目实施方案：
包括但不限于：①实施方案及计划安排；②重点难点和关键技术解决方案；③具有确保送货时效性的措施；④产品质量保证措施；⑤安装调试方案；⑥验收方案等内容。
2.售后服务方案：
包括但不限于：①售后服务承诺函；②售后服务内容及服务团队；③质保期内的维护、保养方案等内容。
3.保障方案：
包括但不限于：:①安全和应急保障方案、②运行维护方案、③故障处理方案等内容。
4.项目培训服务方案：
包括但不限于：①培训内容；②培训计划；③培训团队等内容。
（五）商务服务规范偏离表

项目名称：

项目编号：
	序号
	招标文件商务、服务要求
	投标文件的对应内容
	偏离情况
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：（1）供应商应按照招标文件“第四部分  商务、技术要求”中的商务要求各项内容逐条响应及超出或偏离招标文件要求的说明；
（2）供应商需要说明的其它问题；
（3）偏离情况填写“正偏离”“负偏离”“无偏离”。
供应商：                      （公章）

供应商代表：              (签字或盖章)
日   期：    年    月    日

（六）技术规范偏离表

项目名称：

项目编号：
	序号
	招标文件技术规范要求
	投标文件
对应规范
	偏离情况
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：（1）供应商应按照招标文件“第四部分  商务、技术要求”中的技术要求各项内容逐条响应及超出或偏离招标文件要求的说明；
（2）供应商需要说明的其它问题；
（3）偏离情况填写“正偏离”“负偏离”“无偏离”。
供应商：                      （公章）

供应商代表：              (签字或盖章)
日   期：    年    月    日

（七）相应产品技术白皮书或主要技术指标或运行性能的详细描述

（八）招标文件要求提交的和供应商认为需要提供的其他商务技术材料
（1）供应商可在此对招标文件“第二部分供应商须知前附表”中序号9“投标文件有效期”进行承诺，格式自拟。

（2）其他材料。

报价响应文件
（一）投标函
投  标  函
采购人名称：

                     (供应商全称)授权       (供应商代表姓名)            (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                          (项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方已仔细研究了本项目招标文件的全部内容，愿意以以下投标报价，按照招标文件要求及合同约定完成项目。

人民币（大写）                            （￥               元）

合同履约期限：            
2、我方同意在本项目招标文件中规定的投标文件有效期 90 个日历天内（自递交投标文件之日起计算）遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果中标，投标文件有效期延长至合同履约完毕。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标单位应当具备的全部条件和本招标文件规定的特定资质要求。

4、提供供应商须知规定的全部投标文件。

5、按招标文件要求提供内容的投标报价详见开标一览表。

6、我方承诺：完全理解投标报价超过招标文件公布的最高限价时，导致投标无效。

7、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8、承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中予以明确特别说明。

9、保证遵守招标文件的所有规定。

10、保证在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回时，我方会以书面形式通知代理机构，否则可视为无效。

11、对贵方以书面(包括书面材料、信函、传真、电子邮件等)或以在本次招标公告刊登的媒体上发布的公告或与本项目有关的通知，我方会立即予以回复确认。若因登记有误或线路故障等其他原因导致通知延迟送达或无法送达，责任由我方自负。

12、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

13、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

14、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

15、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

16、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

17、我方承诺接受招标文件中合同全部条款且无任何异议。

所有有关本次投标的一切往来联系方式为：

地址：
                            邮编：


电话：
                            传真：

供应商代表姓名：

供应商代表联系电话：      （办公）           （手机）

E-mail：

供应商：                            （盖章）

                                 供应商代表：             （签字或盖章）  

                                               年  月  日

（二）开标一览表

开标一览表

	项目名称
	报价（总价、元）
	合同履约期限
	质保期
	备注

	
	
	
	
	


注：1.供应商如实填写此表格，无相应内容可填的，填写“无”或用“/”来表示。
2.供应商所报的价格应被视为包含但不限于各项购买货物的物料费、利润、税金、包装费、运输费、安装调试费、安全文明施工费、人工费、保险费、仓储费、损耗费及后续的开箱检验、保修和维修、技术服务等完成本项目所需要的全部费用。
供应商：                            （盖章）

                                 供应商代表：             （签字或盖章）  

                                               年  月  日

（三）报价明细表

报价明细表

项目名称：

项目编号：
	序号
	产品名称
	所属行业
	生产企业
	品牌
	规格型号
	单位
	数量
	单价

(元)
	合价
(元)
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计（元）
	


注：1.供应商如实填写此表格，无相应内容可填的，填写“无”或用“/”来表示。
2.供应商所报的价格应被视为包含但不限于各项购买货物的物料费、利润、税金、包装费、运输费、安装调试费、安全文明施工费、人工费、保险费、仓储费、损耗费及后续的开箱检验、保修和维修、技术服务等完成本项目所需要的全部费用。
供应商：                            （盖章）

                                 供应商代表：             （签字或盖章）  

                                               年  月  日

（四）供应商认为需要提供的其他相关材料

第八部分  相关附件

附件一：

中小企业声明函（如不涉及，此函可不提供）

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.(标的名称)，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2. (标的名称)，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

…………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）供应商应按实际情况填写此表，对填写内容的真实性负责，可附在报价响应文件后。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交。

附件二：

残疾人福利性单位声明函（如不涉及，此函可不提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本声明函，并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

附件三：

监狱企业证明文件（如不涉及，此函可不提供）

本单位郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位提供的服务，或者提供其他监狱企业的服务。

附：监狱企业证明文件

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件四：

绿色采购产品证明材料（如不涉及，可不提供）

（1）绿色采购强制采购产品明细表（以包为单位分别填写，如本项目所投产品中不涉及绿色采购产品，此表可不提供）

（一）绿色采购强制采购产品明细表

	序号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	产品认证证书号
	认证证书有效截止日期
	认证机构名录

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，必须提供获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书。

注：

1．采购货物中如含有强制采购产品的，须如实填写绿色采购强制采购产品明细表。

2. 提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书。

（2）绿色采购优先采购产品明细表格式（以包为单位分别填写，如本项目所投产品中不涉及绿色采购优先采购产品的，此表可不提供）

（二）绿色采购优先采购产品明细表

	序号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	产品认证证书号
	认证证书有效截止日期
	认证机构名录

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.投报“节能产品政府采购品目清单”、“环境标志产品政府采购品目清单”中产品的将给予4%的价格扣除（具体详见投标人须知前附表）。

2.产品认证证书附后（有效期之内的节能产品、环境标志产品证书）。

附件五：

正版软件承诺格式（如不涉及，此函可不提供）

采购人名称：

本供应商现参与            项目（项目编号：            ）的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件六：

创新产品或创新服务明细表（如不涉及，此表可不提供）

项目名称：

项目编号：

	序号
	企业名称
	产品名称
	规格型号

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：投报产品包含创新产品或创新服务，需填写此表后，提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件七：

商品包装和快递包装承诺（如不涉及，此承诺可不提供）

本供应商现参与                   项目（项目编号：                   ）的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

单位名称（盖章）：

日  期：

附件八:
《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）于2026年1月1日起执行，符合本通知规定及相关政策的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除

关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

