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第一部分  投标邀请
项目概况
隰县县委党校新校区教学设备设施用品采购项目的潜在投标人应在中国政府采购网山西分网获取招标文件，并于2026年03月31日10点00分（北京时间）前提交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：1410312026AGK00009
项目名称：隰县县委党校新校区教学设备设施用品采购项目          

资金来源：财政

预算金额：4082261元

最高限价：4082261元

采购需求：共1包，详见招标文件“第四部分  采购需求”。

	文化建设、标识标牌

	序号
	楼层
	规格
	数量
（套）
	单位
	备注
	对应的中小企业划分标准所属行业

	1
	一层大厅
（背景墙+吧台）
	8100*4000*50
	1
	㎡
	
	工业

	2
	一层大厅
（隔断）
	1200*1200*50
	5
	mm
	
	工业

	3
	一层走廊
（党建引领）
	1500*4600*20
	1
	㎡
	
	工业

	4
	
	1500*5000*30
	1
	㎡
	
	工业

	5
	
	1500*16600*20
	1
	㎡
	
	工业

	6
	
	2000*18900*20
	1
	㎡
	
	工业

	7
	一层走廊
（饮食文化）
	3000*4800*20
	2
	㎡
	
	工业

	8
	二层走廊
（党的光辉历程）
	3000*8300*20
	1
	㎡
	
	工业

	9
	
	3000*8150*20
	1
	㎡
	
	工业

	10
	二层走廊
（小会议室）
	3000*5950*20
	2
	㎡
	
	工业

	11
	二层走廊
（大会议室）
	3000*5700*20
	2
	㎡
	
	工业

	12
	二层走廊
（饮食文化）
	3000*9750*20
	2
	㎡
	
	工业

	13
	三层走廊
（廉政文化）
	3000*5000*20
	1
	㎡
	
	工业

	14
	
	2000*7500*20
	1
	㎡
	
	工业

	15
	
	2000*7500*20
	1
	㎡
	
	工业

	16
	
	2000*7500*20
	1
	㎡
	
	工业

	17
	三层走廊
（榜样力量）
	3000*9200*20
	1
	㎡
	
	工业

	18
	
	3000*10300*20
	1
	㎡
	
	工业

	19
	
	3000*11500*20
	1
	㎡
	
	工业

	20
	四层走廊
（党性提升）
	3000*5300*20
	5
	㎡
	
	工业

	21
	五层走廊
（习总文汇）
	3000*5300*20
	5
	㎡
	
	工业

	22
	六层走廊
（习总文汇）
	3000*5300*20
	5
	㎡
	
	工业

	23
	七层走廊
（党性修养）
	3000*4950*20
	1
	㎡
	
	工业

	24
	
	3000*6400*20
	2
	㎡
	
	工业

	25
	七层走廊
（活动室）
	3000*4000*20
	4 
	㎡
	
	工业

	26
	七层走廊
（会议室）
	3000*5400*20
	3.0 
	㎡
	
	工业

	导视部分

	序号
	名称
	规格
	数量（个）
	单位
	备注
	对应的中小企业划分标准所属行业

	1
	发光字
	1200高
	6 
	mm
	
	工业

	2
	导览图
	3000*1600*200
	1 
	mm
	
	工业

	3
	多向指示
	2200*550*200
	3 
	mm
	
	工业

	4
	宣传栏
	6000*2700*400
	4 
	mm
	
	工业

	5
	户外景观小品1
	4000*2000*600
	1 
	mm
	
	工业

	6
	户外景观小品2
	4000*3000*600
	1 
	mm
	
	工业

	7
	户外景观小品3
	3000*2500*600
	1 
	mm
	
	工业

	8
	户外景观小品4
	3000*2500*600
	1 
	mm
	
	工业

	9
	门牌
	300*150*30
	100 
	mm
	
	工业

	10
	灯杆道旗
	1200*500
	60 
	mm
	
	工业

	办公家具

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	备注
	对应的中小企业划分标准所属行业

	1
	条桌
	1200*400*750
	31
	张
	一层教室（62人）
	工业

	2
	椅子
	550*460*880
	62
	把
	
	工业

	3
	主席台
	1100*600*760
	1
	张
	
	工业

	4
	主席台椅子
	670*760*990
	1
	把
	
	工业

	5
	条桌
	1200*400*750
	19
	张
	一层教室（38人）
	工业

	6
	椅子
	550*460*880
	38
	把
	
	工业

	7
	主席台
	1100*600*760
	1
	张
	
	工业

	8
	主席台椅子
	670*760*990
	1
	把
	
	工业

	9
	条桌
	1200*400*750
	30
	张
	一层教室（60人）
	工业

	10
	椅子
	550*460*880
	60
	把
	
	工业

	11
	主席台
	1100*600*760
	1
	张
	
	工业

	12
	主席台椅
	670*760*990
	1
	把
	
	工业

	13
	办公桌
	1400*700*750
	2
	张
	一层门卫(门口和大厅两间)
	工业

	14
	办公椅
	620*750*900
	2
	把
	
	工业

	15
	沙发
	2000*820*820
	2
	个
	
	工业

	16
	茶几
	1200*600*430
	2
	个
	
	工业

	17
	床
	1200*2000*450
	1
	张
	
	工业

	18
	床垫
	1000*1950*50
	1
	张
	
	工业

	19
	餐桌
	φ1800*750
	6
	张
	餐厅包间（20人3间）
	工业

	20
	餐椅
	550*460*900
	60
	把
	
	工业

	21
	餐边柜
	800*400*800
	3
	个
	
	工业

	22
	衣架
	380*380*1400
	3
	个
	
	工业

	23
	条桌
	1200*400*750
	31
	张
	二层教室(62人）
	工业

	24
	椅子
	550*460*880
	62
	把
	
	工业

	25
	主席台
	1100*600*760
	1
	张
	
	工业

	26
	主席台椅子
	670*760*990
	1
	把
	
	工业

	27
	会议桌
	1000*2000*750
	4
	米
	二层会议室
	工业

	28
	主席台椅子
	670*760*990
	21
	把
	
	工业

	29
	条桌
	1200*400*750
	51
	张
	二层教室（102人）
	工业

	30
	椅子
	550*460*880
	102
	把
	
	工业

	31
	主席台
	1100*600*760
	1
	张
	
	工业

	32
	主席台椅子
	670*760*990
	1
	把
	
	工业

	33
	餐桌
	1600φ
	20
	张
	二层餐厅
	工业

	34
	餐椅
	550*560*890
	200
	把
	
	工业

	35
	沙发
	1800*800*850
	4
	个
	二层室外露台
	工业

	36
	茶几
	1200*600*450
	2
	个
	
	工业

	37
	围棋桌
	600*600*500
	2
	张
	
	工业

	38
	象棋桌
	600*600*500
	2
	张
	
	工业

	39
	矮柜
	800*400*800
	9
	个
	
	工业

	40
	办公桌
	1800*900*750
	2
	张
	三层领导办公室2间
	工业

	41
	文件柜
	800*200*400
	4
	个
	
	工业

	42
	主席台椅子
	670*760*990
	2
	把
	
	工业

	43
	沙发
	2000*820*820
	2
	个
	
	工业

	44
	茶几
	1200*600*430
	2
	个
	
	工业

	45
	茶吧机
	360*320*1100
	2
	个
	
	工业

	46
	办公桌
	1600*800*750
	2
	张
	三层中层领导办公室2间
	工业

	47
	文件柜
	800*200*400
	4
	个
	
	工业

	48
	主席台椅子
	670*760*990
	2
	把
	
	工业

	49
	沙发
	2000*820*820
	2
	个
	
	工业

	50
	茶几
	1200*600*430
	2
	个
	
	工业

	51
	办公桌
	1400*700*750
	20
	张
	三层办公室10间
	工业

	52
	办公椅
	620*750*900
	20
	把
	
	工业

	53
	文件柜
	850*390*1800
	20
	个
	
	工业

	54
	沙发
	2000*820*820
	10
	个
	
	工业

	55
	茶几
	1200*600*430
	10
	个
	
	工业

	56
	阅览桌
	3600*1200*750
	1
	张
	阅览室、书库
	工业

	57
	椅子
	550*550*850
	15
	把
	
	工业

	58
	书架
	900*550*2000
	24
	组
	
	工业

	59
	电动餐桌
	φ3800*750
	1
	张
	大包间
	工业

	60
	餐椅
	550*560*890
	20
	把
	
	工业

	61
	餐边柜
	1200*400*800
	1
	个
	
	工业

	62
	衣架
	380*380*1400
	1
	个
	
	工业

	63
	沙发
	2000*820*820
	3
	个
	
	工业

	64
	茶几
	1200*600*430
	1
	个
	
	工业

	65
	会议桌
	1000*2000*750
	8
	米
	三楼会议室
	工业

	66
	主席台椅子
	670*760*990
	27
	把
	
	工业

	67
	床屏
	3000*1100*50
	3
	组
	四-六层宿舍套间3间
	工业

	68
	箱体
	1800*2000*450
	3
	组
	
	工业

	69
	床垫
	1800*2000*80
	3
	张
	
	工业

	70
	床头柜
	400*500*400
	6
	个
	
	工业

	71
	写字桌
	1200*400*750
	3
	张
	
	工业

	72
	储物柜
	1600*400*750
	3
	个
	
	工业

	73
	椅凳
	450*350*450
	3
	把
	
	工业

	74
	挂衣板
	800*25*1800
	3
	组
	
	工业

	75
	衣柜
	1200*550*2400
	3
	个
	
	工业

	76
	椅子
	540*500*790
	6
	把
	
	工业

	77
	圆桌
	500*500
	3
	张
	
	工业

	78
	办公桌
	1600*800*750
	3
	张
	
	工业

	79
	文件柜
	800*200*400
	6
	个
	
	工业

	80
	主席台椅子
	670*760*990
	3
	把
	
	工业

	81
	椅子
	550*460*880
	6
	把
	
	工业

	82
	茶水柜
	1200*400*800
	3
	个
	
	工业

	83
	茶吧机
	360*320*1100
	3
	个
	
	工业

	84
	床屏
	3000*1100*50
	72
	组
	四-六层宿舍双人间72间
	工业

	85
	箱体
	1200*2000*450
	142
	组
	
	工业

	86
	床垫
	1200*2000*800
	142
	张
	
	工业

	87
	箱体
	1800*2000*450
	1
	组
	
	工业

	88
	床垫
	1800*2000*80
	1
	张
	
	工业

	89
	床头柜
	400*500*400
	73
	个
	
	工业

	90
	写字桌
	1200*400*750
	72
	张
	
	工业

	91
	储物柜
	1600*400*750
	72
	组
	
	工业

	92
	椅凳
	450*350*450
	72
	把
	
	工业

	93
	挂衣板
	800*25*1800
	72
	组
	
	工业

	94
	衣柜
	1200*550*2400
	72
	个
	
	工业

	95
	椅子
	540*500*790
	144
	把
	
	工业

	96
	圆桌
	500*500*450
	72
	张
	
	工业

	97
	会议条桌
	1200*400*750
	60
	张
	七层会议室
	工业

	98
	椅子
	550*460*880
	120
	吧
	
	工业

	99
	会议条桌
	1400*600*760
	26
	张
	
	工业

	100
	主席台椅子
	670*760*990
	52
	把
	
	工业

	101
	主席台
	2400*600*760
	1
	张
	
	工业

	102
	主席台椅子
	620*750*900
	7
	把
	
	工业

	103
	※接待沙发
	110*880*900
	12
	个
	七层接待室（两间）
	工业

	104
	茶几
	680*480*530
	6
	个
	
	工业

	105
	茶水柜
	1200*400*800
	2
	个
	
	工业

	106
	跑步机
	1800*865*1425
	5
	台
	七层活动健身中心
	工业

	107
	动感单车
	1220*516*1240
	5
	台
	
	工业

	108
	组合训练器
	2300*1900*2300
	2
	台
	
	工业

	109
	哑铃套组
	1230*510*920
	1
	套
	
	工业

	110
	乒乓球桌
	2740*1525*760
	1
	张
	
	工业

	111
	台球桌
	2850*1550*850
	1
	张
	
	工业

	112
	等候椅
	1750*680*770
	4
	组
	
	工业

	113
	货架
	1200*500*2000
	12
	组
	
	工业

	114
	吧台
	1000*800*1100
	6
	米
	会议中心一层接待中心
	工业

	115
	办公椅
	620*750*900
	2
	把
	
	工业

	116
	排椅
	1750*680*770
	22
	组
	
	工业

	117
	会议条桌
	1200*400*750
	154
	张
	会议中心会议室6间
	工业

	118
	椅子
	550*460*880
	300
	把
	
	工业

	119
	会议桌
	1000*2000*750
	36
	米
	会议中心会议室6间
	工业

	120
	主席台椅子
	常规
	102
	把
	
	工业

	121
	※接待沙发
	110*880*900
	20
	个
	会议中心一、二层领导休息室4间
	工业

	122
	茶几
	680*480*530
	10
	个
	
	工业

	123
	茶水柜
	1200*400*800
	4
	个
	
	工业

	124
	主席台
	2400*600*760
	5
	张
	大礼堂
	工业

	125
	主席台椅子
	620*750*900
	15
	把
	
	工业

	126
	会议条桌
	1400*400*750
	20
	张
	
	工业

	127
	椅子
	550*460*880
	40
	把
	
	工业

	128
	会议条桌
	1200*400*750
	120
	张
	
	工业

	129
	礼堂椅（不带写字板）
	585*760*1000
	240
	组
	
	工业

	130
	礼堂椅（带写字板）
	585*760*1000
	540
	组
	
	工业

	窗帘

	序号
	名称
	窗户尺寸
	数量
	单位
	备注
	对应的中小企业划分标准所属行业

	1
	窗帘
	1800*4200
	86.4
	米
	一层
	工业

	2
	窗帘
	1800*3400
	97.2
	米
	二层
	工业

	3
	窗帘
	3150*4200
	12.6
	米
	
	工业

	4
	窗帘
	3000*4200
	12
	米
	
	工业

	5
	窗帘
	1800*2200
	90
	米
	三层
	工业

	6
	窗帘
	2600*3900
	10.4
	米
	
	工业

	7
	窗帘
	5700*3900
	11.4
	米
	
	工业

	8
	窗帘
	1800*2200
	270
	米
	四至六层
	工业

	9
	窗帘
	2300*3900
	55.2
	米
	
	工业

	10
	窗帘
	3300*3300
	151.8
	米
	七层
	工业

	11
	窗帘
	3300*2600
	19.8
	米
	
	工业

	12
	窗帘
	1800*2200
	3.6
	米
	
	工业

	13
	窗帘
	2200*3300
	4.4
	米
	
	工业

	14
	窗帘
	1800*3300
	7.2
	米
	
	工业

	15
	窗帘
	3000*3900
	108
	米
	报告厅
	工业

	16
	窗帘
	1500*3900
	24
	米
	
	工业

	17
	纱帘
	1800*4200
	86.4
	米
	一层
	工业

	18
	纱帘
	1800*3400
	97.2
	米
	二层
	工业

	19
	纱帘
	3150*4200
	12.6
	米
	
	工业

	20
	纱帘
	3000*4200
	12
	米
	
	工业

	21
	纱帘
	1800*2200
	90
	米
	三层
	工业

	22
	纱帘
	2600*3900
	10.4
	米
	
	工业

	23
	纱帘
	5700*3900
	11.4
	米
	
	工业

	24
	纱帘
	1800*2200
	270
	米
	四至六层
	工业

	25
	纱帘
	2300*3900
	55.2
	米
	
	工业

	26
	纱帘
	3300*3300
	151.8
	米
	七层
	工业

	27
	纱帘
	3300*2600
	19.8
	米
	
	工业

	28
	纱帘
	1800*2200
	3.6
	米
	
	工业

	29
	纱帘
	2200*3300
	4.4
	米
	
	工业

	30
	纱帘
	1800*3300
	7.2
	米
	
	工业

	31
	纱帘
	3000*3900
	108
	米
	报告厅
	工业

	32
	纱帘
	1500*3900
	24
	米
	
	工业

	厨具

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	备注
	对应的中小企业划分标准所属行业

	A厨房
	
	
	
	
	

	A01
	油网烟罩
	8300*1200*600
	9.96
	㎡
	
	工业

	A02
	海鲜蒸柜
	1200*850*1850
	1
	台
	
	工业

	A03
	炉拼台
	600*650*800
	1
	台
	
	工业

	A04
	双头单尾炒炉
	1800*1000*800
	2
	台
	
	工业

	A05
	炉拼台
	400*1000*800
	2
	台
	
	工业

	A07
	四头煲仔
	700*800*800
	1
	台
	
	工业

	A08
	双头矮仔
	1200*700*400
	1
	台
	
	工业

	A09
	双通工作柜
	1800*800*800
	4
	台
	
	工业

	A10
	双层台面立架
	1800*300*650
	2
	台
	
	工业

	A11
	保鲜工作柜
	1800*800*800
	2
	台
	
	工业

	A12
	双层工作台
	1800*800*800
	2
	台
	
	工业

	A13
	四层货架
	1200*500*1550
	1
	台
	
	工业

	A14
	四门雪柜
	1200*700*1800
	2
	台
	
	工业

	A15
	洗地龙头
	定型
	1
	台
	
	工业

	A16
	绞切两用机
	200#
	1
	台
	
	工业

	A17
	单星沥水池
	1200*700*800
	1
	台
	
	工业

	A18
	双星水池
	1200*700*800
	1
	台
	
	工业

	A19
	电开水器
	480*450*1310
	1
	台
	
	工业

	A20
	商用灭蝇灯
	定型
	1
	台
	
	工业

	B洗消间
	
	
	
	
	

	B01
	保洁碗柜
	1200*500*1800
	1
	台
	
	工业

	B02
	双门消毒柜
	1200*600*1760
	2
	台
	
	工业

	B03
	洗地龙头
	定型
	1
	台
	
	工业

	B04
	商用灭蝇灯
	定型
	1
	台
	
	工业

	B05
	残食台
	800*800*800
	1
	台
	
	工业

	B06
	双层工作台
	1800*800*800
	1
	台
	
	工业

	B07
	双层工作台
	1100*800*800
	1
	台
	
	工业

	B08
	通道式洗碗机
	2600*800*1475
	1
	台
	
	工业

	B09
	集气罩
	2600*1000*600
	2.6
	㎡
	
	工业

	B10
	高压花洒
	定型
	1
	台
	
	工业

	B11
	三星水池
	1800*800*800
	1
	台
	
	工业

	C.面点间
	
	
	
	
	

	C01
	油网烟罩
	6700*1000*600
	6.7
	㎡
	
	工业

	C02
	三层烤箱
	1220*800*1600
	1
	台
	
	工业

	C03
	电饼铛
	750*750*850
	1
	台
	
	工业

	C04
	电磁单头大锅灶
	1100*1150*800
	2
	台
	
	工业

	C05
	单门发酵柜
	500*710*1740
	1
	台
	
	工业

	C06
	双门蒸饭车
	1400*670*1350
	1
	台
	
	工业

	C07
	双层工作台
	1800*700*800
	1
	台
	
	工业

	C08
	木面工作台
	1800*700*800
	1
	台
	
	工业

	C09
	面粉车
	500*500*500
	1
	台
	
	工业

	C10
	商用灭蝇灯
	定型
	2
	台
	
	工业

	C11
	四层货架
	1200*500*1550
	1
	台
	
	工业

	C12
	压面机
	350#
	1
	台
	
	工业

	C13
	和面机
	25#
	1
	台
	
	工业

	C14
	搅拌机
	30L
	1
	台
	
	工业

	C15
	洗地龙头
	定型
	1
	台
	
	工业

	C16
	单星水池
	700*700*800
	1
	台
	
	工业

	D.副食库
	
	
	
	
	

	D01
	四层货架
	1200*500*1550
	3
	台
	
	工业

	D02
	四门雪柜
	1200*700*1800
	2
	台
	
	工业

	D03
	平板车
	600*900*850
	1
	台
	
	工业

	D04
	四层货架
	1500*500*1550
	1
	台
	
	工业

	D05
	商用灭蝇灯
	定型
	1
	台
	
	工业

	E.主食库
	
	
	
	
	

	E01
	米面架
	1200*600*300
	6
	台
	
	工业

	E02
	平板车
	600*900*850
	1
	台
	
	工业

	E03
	商用灭蝇灯
	定型
	1
	台
	
	工业

	F.更衣室
	
	
	
	
	

	F02
	商用灭蝇灯
	定型
	4
	台
	
	工业

	排烟系统
	
	
	
	
	

	1
	集烟箱
	600*600
	18
	米
	
	工业

	2
	双进风低噪音高压风柜
	1680*1180*1650
	1
	台
	
	工业

	3
	油烟净化器
	40000风量
	1
	台
	
	工业

	4
	排烟管道
	800*600
	400
	㎡
	
	工业

	5
	风机变频保护器
	15千瓦
	1
	台
	
	工业

	
	
	
	
	
	
	

	序号
	产品名称
	规格
	数量
	单位
	
	

	1
	1尺8炒锅
	1.规格60cm ；
2.材质.铁制
	5
	个
	
	工业

	2
	1尺5炒锅
	1.规格50cm ； 
2.材质 铁制
	2
	个
	
	工业

	3
	油盆
	1.规格28.5cm*14.5cm ；
2.材质 不锈钢制品
	6
	个
	
	工业

	4
	密漏
	1.规格28CM ；
2.材质不锈钢制品
	4
	个
	
	工业

	5
	笊篱
	1.规格28CM ；
2.材质不锈钢制品
	10
	个
	
	工业

	6
	不锈钢笊篱
	1.规格28CM；
 2.材质不锈钢制品
	4
	个
	
	工业

	7
	肉叉
	1.规格14寸；
 2.材质不锈钢制品
	3
	个
	
	工业

	8
	锅刷
	1.规格9寸 ； 
2.材质木制品
	10
	把
	
	工业

	9
	长把水瓢
	1.规格18CM  ；
2.材质 不锈钢制品
	4
	个
	
	工业

	10
	面锅大铁铲
	1.规格100cm  ；
2.材质 不锈钢制品
	1
	个
	
	工业

	11
	菜墩
	1.规格50CM*10CM ;
2.材质 木制品
	6
	块
	
	工业

	12
	菜刀
	1.规格901;    
2.材质不锈钢制品
	6
	把
	
	工业

	13
	砍刀
	1.规格  长28cm
2.材质不锈钢制品
	2
	把
	
	工业

	14
	大号料理机
	1.规格 2L ；
2.材质 塑料制品
	1
	台
	
	工业

	15
	蒜蓉机
	1.规格 2L ； 
2.材质 不锈钢制品
	1
	个
	
	工业

	16
	绞菜机
	1.规格 2L ； 
2.材质 不锈钢制品
	1
	个
	
	工业

	17
	大料盒
	1.规格 八格
2.材质 不锈钢制品
	30
	个
	
	工业

	18
	不锈钢蒸饭盘
	1.规格60*40 
2.材质 不锈钢制品
	20
	个
	
	工业

	19
	大马斗
	1.规格 20CM 
2.材质 不锈钢制品
	50
	个
	
	工业

	20
	不锈钢中盆
	1.规格 50CM  
2.材质 不锈钢制品
	15
	个
	
	工业

	21
	不锈钢小盆
	1.规格 40CM  
2.材质 不锈钢制品
	15
	个
	
	工业

	22
	小料勺
	1.规格 190mm×36mm     
2.材质 不锈钢制品
	10
	个
	
	工业

	23
	25*40保鲜盒
	1.规格44cm*30cm*16cm 
2.材质 pp
	30
	个
	
	工业

	24
	大一号保鲜盒
	1.规格38cm*27cm*14cm
2.材质 pp
	50
	个
	
	工业

	25
	整理箱
	1.规格 52cm*36cm*27.5cm
2.材质 pp
	10
	个
	
	工业

	26
	克称
	1.规格 500g
2.材质 台面不锈钢
	1
	个
	
	工业

	27
	台称
	1.规格 30公斤
2.材质 不锈钢制品
	1
	个
	
	工业

	28
	水果刀
	1.规格 12cm
2.材质 手柄木质，刀面不锈钢
	2
	把
	
	工业

	29
	水果板
	1.规格 60cm*40cm*2cm
2.材质 PE制品
	2
	个
	
	工业

	30
	地刷
	1.规格 25cm
2.材质 木制品
	10
	个
	
	工业

	31
	玻璃刷
	1.规格40cm
2.材质 塑料制品
	2
	个
	
	工业

	32
	钢丝球
	1.规格 30克 20个
2.材质 塑料制品
	2
	个
	
	工业

	33
	胶皮手套
	1.规格 长度 23cm
2.材质 塑料制品
	10
	付
	
	工业

	34
	线手套
	1.规格： 中号
2.材质： 棉纱
	12
	付
	
	工业

	35
	削皮刀
	1.规格：12cm
2.材质：塑料制品(平口+锯齿口）
	10
	把
	
	工业

	36
	刮皮刀
	1.规格 14cm
2.材质 塑料制品
	10
	把
	
	工业

	37
	地刮
	1.规格 50cm
2.材质 塑料制品
	2
	个
	
	工业

	38
	波纹刀
	1.规格  中号
2.材质 不绣钢
	5
	把
	
	工业

	39
	拨面刀
	1.规格  30cm
2.材质 铁制品
	2
	把
	
	工业

	40
	擀面杖（大）
	1.规格 1米
2.材质 木制
	2
	个
	
	工业

	41
	擀面杖（小）
	1.规格 30CM
2.材质 木制
	2
	个
	
	工业

	42
	勾刀
	1.规格  5cm
2.材质 不锈钢制品
	2
	个
	
	工业

	43
	油刷
	1.规格 20cm
2.材质木制品
	5
	个
	
	工业

	44
	扫把扫面
	1.规格 32cm
2.材质 塑料制品
	2
	个
	
	工业

	45
	扫地扫把
	1.规格  30cm
2.材质 塑料制品
	10
	个
	
	工业

	46
	小笊篱
	1.规格 :18CM
2.材质 ：不锈钢
	2
	个
	
	工业

	47
	剔尖盘
	1.规格 12寸
2.材质 陶瓷制品
	2
	个
	
	工业

	48
	喷壶
	1.规格  200ML
2.材质 塑料制品
	5
	个
	
	工业

	49
	收餐垃圾桶
	1.规格 20升
2.材质 塑料制品
	4
	个
	
	工业

	50
	厨房垃圾桶
	1.规格  160升
2.材质 塑料制品
	2
	个
	
	工业

	51
	热毛巾机
	规格 500*400
	2
	个
	
	工业

	52
	中厨毛巾
	1.规格 20cm*40cm
2.材质 纺织制品
	100
	块
	
	工业

	53
	剪刀
	1.规格  2号
2.材质  铁制
	2
	把
	
	工业

	54
	烤箱手套
	1.规格 38cm*20cm
2.材质 亮银布棉
	2
	付
	
	工业

	55
	打麟器
	1.规格 26cm
2.材质 电动
	1
	个
	
	工业

	56
	鱼刷
	1.规格 25cm
2.材质 不锈钢丝
	2
	把
	
	工业

	57
	杀鱼手套
	1.规格 45cm
2.材质  橡胶
	5
	付
	
	工业

	58
	油石
	1.规格：180-320目
2.材质：白钢玉
	2
	块
	
	工业

	59
	计时器
	电子设备
	2
	个
	
	工业

	60
	打火枪头
	1.规格：10cm
2.材质 枪头不锈钢
	2
	个
	
	工业

	61
	罐汽
	规格  220g
	28
	件
	
	工业

	62
	保鲜膜（大）
	1.规格 40cm
2.材质：塑料制品
	6
	个
	
	工业

	63
	电磁炉
	1.规格 33cm*33cm*6cm
2.材质 微晶玻璃面板
	2
	台
	
	工业

	64
	微波炉
	1.规格  20升
2.材质  外壳白色烤漆
	2
	台
	
	工业

	65
	电饭锅
	1.规格  23升
2.材质  外壳橙色烤漆
	2
	台
	
	工业

	66
	压力锅（大）
	1.规格 45cm
2.材质 不锈钢
	1
	台
	
	工业

	67
	硅胶铲（大）
	1.规格 7cm*4cm
2.材质  硅胶制品
	1
	个
	
	工业

	68
	菜筐
	1. 规格45cm×65mm×12.5cm；
2. 材质：食品级PE。
	40
	个
	
	工业

	69
	锅架
	1. 规格：23cm×4.5cm；
2. 材质：不锈钢
	3
	个
	
	工业

	70
	抓篱架
	1. 规格：26cm
2. 材质：不锈钢
	3
	个
	
	工业

	71
	灭火毯
	1. 规格 1.5米*1.5米
2. 材质：硅胶
	2
	块
	
	工业

	72
	整套土豆擦
	1.规格 30.5cm 
2. 材质 木制主体加不锈钢刀片
	3
	个
	
	工业

	73
	煎铲
	1.规格 9CM
2. 材质  不锈钢制品
	2
	个
	
	工业

	74
	吸油纸
	1 规格 30cm*40cm
2.材质  纸制
	1
	包
	
	工业

	75
	锡纸
	1.规格 613型
2.材质  纸制
	1
	件
	
	工业

	76
	大米铲
	塑料制品
	2
	个
	
	工业

	77
	大盘纸
	纸制品
	1
	件
	
	工业

	78
	餐巾纸
	纸制品
	5
	件
	
	工业

	79
	厨房工衣
	纺织制品
	16
	套
	
	工业

	80
	前厅工衣
	纺织制品
	12
	套
	
	工业

	81
	45加厚汤桶
	1.规格 ：45CM
2.材质：不锈钢
	2
	个
	
	工业

	82
	50加厚桶
	1.规格：50CM
2.材质：不锈钢
	4
	个
	
	工业

	83
	自助餐炉
	1.规格;58cm*42cm*20cm
2.材质:不锈钢
	15
	台
	
	工业

	84
	玻璃盘
	1.规格 10寸
2.材质 玻璃制品
	1
	套
	
	工业

	85
	暖汤煲
	1.规格 10L
2.材质 外部pp，内部不锈钢
	6
	个
	
	工业

	86
	点心台
	1.规格 
2.材质 陶瓷制品
	3
	个
	
	工业

	87
	豆浆机
	1.规格 420*328*810
2.材质 外壳不锈钢 内部金属
	3
	台
	
	工业

	88
	果汁机
	1.规格 530*300*670
2.材质 外壳塑料 内部金属
	3
	台
	
	工业

	89
	咖啡机四料
	1.规格 320*450*700
2.材质 外壳塑料 内部金属
	1
	台
	
	工业

	90
	面包机
	1.规格 40cm*30cm*20cm
2.材质 外壳不锈钢，内胆加热管
	3
	台
	
	工业

	91
	24筷子机
	1.规格 20cm*15cm*30cm
2.材质 ABS塑料
	3
	台
	
	工业

	92
	筷子
	1.规格  24cm
2.材质 合金材质
	200
	双
	
	工业

	93
	辣椒缸
	1.规格 300没ml
2.材质 PC制品
	25
	个
	
	工业

	94
	醋壶
	1.规格 300ml
2.材质 PC制品
	25
	个
	
	工业

	95
	牙签筒
	1.规格 4cm*8cm
2.材质 PC制品
	25
	个
	
	工业

	96
	托盘
	1.规格 35cm
2.材质 PC制品
	25
	个
	
	工业

	97
	抽纸盒
	1.规格 16.5cm*10cm*5cm
2.材质 PC制品
	25
	个
	
	工业

	98
	烟缸
	1.规格：直径8cm
2.材质：陶瓷制品
	25
	个
	
	工业

	99
	亚克力花瓶
	1.规格：口径12cm*25cm
2.材质  亚克力制品
	25
	个
	
	工业

	100
	咖啡杯
	1.规格 200ml
2.材质 陶瓷制品
	100
	个
	
	工业

	101
	豆浆杯
	1.规格200ML
2.材质 密胺
	150
	个
	
	工业

	102
	自助餐盘
	1.规格 25CM
2.材质 密胺
	260
	个
	
	工业

	103
	汤碗
	1.规格 12.5CM
2.材质 密胺
	260
	个
	
	工业

	104
	包间餐具
	1.规格 套系
2.材质 陶瓷制品
	4
	套
	
	工业

	105
	面碗
	1.规格 15CM
2.材质 密胺
	260
	个
	
	工业

	106
	汤勺
	1.规格 10cm
2.材质 密胺
	150
	个
	
	工业

	107
	13寸玉喃圆浅碗
	1.规格 13寸
2.材质 陶瓷制品
	12
	个
	
	工业

	108
	30檀木四方座
	1.规格30CM
2.材质  木制品
	12
	个
	
	工业

	109
	餐垫
	1.规格  500*290
2.材质  硅胶
	30
	块
	
	工业

	110
	6格调料架
	1.规格 17.5cm*16.2cm*15cm
2.材质 不锈钢
	1
	台
	
	工业

	111
	30*40竹编筐
	1.规格  30*40
2.材质  木制品
	10
	个
	
	工业

	112
	玻璃凉菜盘
	1.规格  30CM
2.材质  玻璃制品
	6
	个
	
	工业

	113
	亚克力展示架
	1.规格  定制品
2.材质  PC制品
	6
	套
	
	工业

	114
	分餐夹
	1.规格  24cm
2.材质 不锈钢制品
	30
	个
	
	工业

	115
	分餐托
	1.规格  30cm*20cm*2cm
2.材质  不锈钢制品
	30
	个
	
	工业

	116
	分餐勺
	1.规格  18.5cm
2.材质  不锈钢制品
	20
	个
	
	工业

	117
	金色菜盘架
	1.规格  20.5cm*14.5cm*41cm
2.材质  不锈钢制品
	30
	台
	
	工业

	118
	咖啡机
	1.规格  320*450*700
2.材质  外壳塑料 内部金属
	2
	台
	
	工业

	119
	取餐台
	1.规格  1000*800*800
2 材质  不锈钢制品
	8
	个
	
	工业

	120
	保温壶
	1.规格  2L
2 材质  不锈钢制品
	22
	个
	
	工业

	121
	茶杯
	1.规格
2 材质 陶瓷制品
	100
	个
	
	工业

	122
	烟灰缸
	1.规格
2 材质 陶瓷制品
	30
	个
	
	工业

	电视、水壶
	
	

	序号
	名称
	尺寸
	数量
	单位
	备注
	对应的中小企业划分标准所属行业

	1
	电视机
	43寸
	77
	台
	
	工业

	2
	烧水壶
	1.7L不锈钢316
	80
	套
	
	工业

	3
	空调
	825*196*293
	1
	套
	
	工业

	4
	对讲机
	45*34*197
	1
	套
	
	工业

	5
	直饮机
	1400*500*900
	3
	套
	
	工业

	布草
	

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	备注
	对应的中小企业划分标准所属行业

	1
	床单
	220*280
	288
	条
	
	工业

	2
	被套
	190*250
	288
	条
	
	工业

	3
	枕套
	60*90
	576
	只
	
	工业

	4
	枕芯
	50*80
	288
	只
	
	工业

	5
	被芯
	170*230
	288
	条
	
	工业

	6
	护床垫
	120*200
	288
	条
	
	工业

	7
	床单
	280*280
	6 
	床
	
	工业

	8
	被套
	250*250
	6 
	床
	
	工业

	9
	枕套
	60*90
	16 
	只
	
	工业

	10
	枕芯
	50*80
	12 
	只
	
	工业

	11
	被芯
	230*230
	6 
	条
	
	工业

	12
	护床垫
	180*200
	6 
	条
	
	工业

	13
	餐桌布
	2000
	52
	条
	
	工业

	14
	椅套
	定型
	400
	套
	
	工业

	15
	礼堂椅头枕套
	定型
	1560
	套
	
	工业

	音响设备
	

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注
	对应的中小企业划分标准所属行业

	A
	报告厅讨论室
	
	
	
	

	A01
	单10寸全频音箱
	24
	只
	
	工业

	A02
	功率放大器
	12
	台
	
	工业

	A03
	电源时序器
	12
	台
	
	工业

	A04
	无线手持话筒
	12
	套
	
	工业

	A05
	无线手持话筒
	12
	套
	
	工业

	A06
	调音台
	12
	台
	
	工业

	A07
	反馈抑制器
	12
	台
	
	工业

	A08
	音频连接线
	120
	条
	
	工业

	A09
	音频连接线
	12
	条
	
	工业

	A10
	音频连接线
	24
	条
	
	工业

	A11
	音频连接线
	24
	条
	
	工业

	A12
	音箱线
	2000
	米
	
	工业

	B
	教室
	
	
	
	

	B01
	单10寸全频音箱
	10
	只
	
	工业

	B02
	功率放大器
	5
	台
	
	工业

	B03
	电源时序器
	5
	台
	
	工业

	B04
	无线手持话筒
	5
	套
	
	工业

	B05
	无线手持话筒
	5
	套
	
	工业

	B06
	调音台
	5
	台
	
	工业

	B07
	反馈抑制器
	5
	台
	
	工业

	B08
	音频连接线
	50
	条
	
	工业

	B09
	音频连接线
	5
	条
	
	工业

	B10
	音频连接线
	10
	条
	
	工业

	B11
	音频连接线
	10
	条
	
	工业

	B12
	音箱线
	500
	米
	
	工业

	C
	会议室
	
	
	
	

	C01
	单10寸全频音箱
	8
	只
	
	工业

	C02
	功率放大器
	1
	台
	
	工业

	C03
	电源时序器
	1
	台
	
	工业

	C04
	无线手持话筒
	2
	套
	
	工业

	C05
	无线手持话筒
	5
	套
	
	工业

	C06
	调音台
	1
	台
	
	工业

	C07
	反馈抑制器
	1
	台
	
	工业

	C08
	音频连接线
	20
	条
	
	工业

	C09
	音频连接线
	3
	条
	
	工业

	C10
	音频连接线
	3
	条
	
	工业

	C11
	音频连接线
	3
	条
	
	工业

	C12
	音箱线
	200
	米
	
	工业

	保洁用品
	

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	备注
	对应的中小企业划分标准所属行业

	1
	拖把
	40cm布条
	30
	个
	
	工业

	2
	抹布
	30*60cm
	200
	块
	
	工业

	3
	大平板拖
	90cm
	20
	个
	
	工业

	4
	橡胶手套
	31cm
	100
	双
	
	工业

	5
	大垃圾桶
	40L
	11
	个
	
	工业

	6
	大垃圾桶
	36*80cm
	5
	个
	
	工业

	7
	小垃圾桶
	10L
	180
	个
	
	工业

	8
	手纸架
	15*8*8cm
	149
	组
	
	工业

	9
	清洁车
	110*51*69cm
	5
	个
	
	工业

	10
	静电吸尘剂
	3.78L
	10
	瓶
	
	工业

	11
	洁厕精
	3.78L
	20
	瓶
	
	工业

	绿植

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	备注
	对应的中小企业划分标准所属行业

	1
	大盆植物
	500-700mm高
	50
	盆
	
	农、林、牧、渔业

	2
	小盆植物
	260-350mm高
	200
	盆
	
	农、林、牧、渔业


注：1.所有招标内容除特别标注为“进口产品”外，均采购国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，投标货物及服务各项技术标准应当符合国家强制性标准。2.招标内容标注为“进口产品”的，满足需求的国产产品和进口产品按照公平竞争原则实施采购。

供货时间：自合同签订之日起90日历天内完成供货。

供货地点：甲方指定地点

付款条件（付款方式）：分期付款：合同签订后15个工作日内支付总金额的30%，安装、运行后30个工作日内支付总金额的60%，项目整体验收合格后30个工作日内支付总金额10%。

本项目不接受联合体投标。

二、投标人资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
(1)具有独立承担民事责任的能力；
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商应为中小企业
3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件
时间：2026年03月10日至2026年03月17日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。
地点：中国政府采购网山西分网（www.ccgp-shanxi.gov.cn）
方式：登录中国政府采购网山西分网，通过项目采购公告下方“潜在投标人”“获取采购文件”在线获取。
售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间、地点和方式
提交投标文件截止时间及开标时间：2026年03月31日10点00分（北京时间）
地点：中国政府采购网山西分网（www.ccgp-shanxi.gov.cn）
方式：登录中国政府采购网山西分网上传投标文件。投标截止时间前未完成提交的，将拒收投标文件。
开标时登录中国政府采购网山西分网在规定时间内解密电子投标文件，解密设备及网络环境由投标人自行准备。
五、招标公告期限
自本项目招标公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标人应于开标前在中国政府采购网山西分网（www.ccgp-shanxi.gov.cn）进行供应商注册。
联系电话：95763
2.投标人参与项目遇到系统操作问题，请及时联系客服电话。
联系电话：95763
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：中国共产党隰县委员会党校
地址：隰县县城北城新区
联系人：朱建国

联系电话：13453765976
2.集中采购代理机构信息
名称：隰县政务服务中心
地址：隰县政务大厅二楼
联系人：李先生
联系电话：15135799829
 投标人须知前附表
	序号
	内  容
	说明与要求

	1
	投标人资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
(1)具有独立承担民事责任的能力；
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商应为中小企业
3.本项目的特定资格要求：无

	2
	预算金额
及最高限价
	预算金额：4082261元

	
	
	最高限价：4082261元

	3
	保证金
	投标保证金
不收取

	
	
	履约保证金
不收取

	4
	投标文件构成
	投标文件为电子投标文件，包括：
（1）开标一览表
（2）资格审查部分
（3）商务技术部分
（4）投标文件的补充、修改以及澄清、说明或补正

	5
	投标文件编制
	按照招标文件“第八部分 投标文件内容要求及格式”要求进行编制。

	6
	投标文件
提交及解密
	登录中国政府采购网山西分网上传投标文件。投标截止时间前未完成提交的，将拒收投标文件。
开标时登录中国政府采购网山西分网在规定时间内解密电子投标文件，解密设备及网络环境由投标人自行准备。

	7
	投标报价
	投标人就招标文件“第四部分 采购需求”规定的货物进行唯一报价，不得拆包（项）报价。

	
	
	投标报价包括货物、随配附件、备品、备件、工具、送达指定交货地点各种费用和安装调试、培训、技术服务、使用前的技术咨询、售后服务、税费等所有费用的总和。即：一次性安装调试即可全面投入使用。

	8
	现场考察
及答疑会
	现场考察
不组织

	
	
	答疑会
不组织

	9
	样品
	无需提交样品

	10
	投标有效期
	1.投标有效期自提交投标文件的截止之日起算120天。
2.在特殊情况下，采购人或集中采购机构可与投标人协商延长投标有效期。
3.项目履约期限超过“提交投标文件的截止之日起算120天”的，投标有效期延长至合同全面履行完毕。

	11
	技术选择性方案
	不接受 

	12
	分包
	不接受

	13
	进口产品
	招标文件注明采购进口产品的，如有满足需求的国内产品参与投标，将按照公平竞争原则进行评审。 

	14
	免费质保期
	免费质保期应按照“采购需求”中要求的年限执行；没有列明免费质保期年限的，按照国家或相关行业规定执行。        

	15
	投标货物（设备、产品、材料）质量缺陷责任期
	不少于两年

	16
	合同期内调价
	不接受

	17
	采购资金
支付程序及方式
	详见“第四部分 采购需求”。

	18
	采购合同
	中标人按照规定的时间，携带相关资料，并保证按照招标文件的要求和投标文件中的全部承诺，与采购人签订《采购合同》。
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	政府采购
相关政策要求
（如涉及）


	涉及执行政府绿色采购优惠政策的要求：
（1）若投标货物为强制采购绿色产品时，投标人必须投报“节能产品政府采购品目清单”中的强制节能产品，同时提供处于有效期之内的产品认证证书扫描件，并如实填写《政府强制采购产品明细表》（格式见第八部分）；不接受非强制采购产品。

（2）若投标货物为优先采购的绿色产品时，投标人可以投报“节能产品政府采购品目清单”中的非强制类产品、“环境标志产品政府采购品目清单”中的产品，也可投报清单以外的产品。

（3）当投标人所投产品符合优先绿色采购政策要求时，应提供处于有效期之内的节能/环保产品认证证书扫描件，并如实填写《政府采购绿色产品明细表》（格式见第八部分），将根据投标人提供的产品及证明材料给予5%的价格扣除。

（4）对中小微企业等主体，严格落实政府采购优惠政策，同时享受绿色采购政策的价格扣除等评审优惠措施，分别计算、叠加执行，叠加计算方式为：评审价=（投标报价-有效绿色产品总价×绿色产品价格扣除比例）×（1-小微企业价格扣除比例）。

	
	
	涉及绿色数据中心建设的要求：
若本项目属于数据中心建设项目时，采购人应按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》有关要求实施相关采购活动。采购数据中心的相关设备、运维服务应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，大型、超大型数据中心应全部达到绿色数据中心要求。投标人则需如实填写《符合绿色数据中心建设要求承诺书》（格式见第八部分）。

	
	
	涉及正版软件的要求：
本项目采购标的物涉及计算机产品或硬件产品内预装软件的，投标人须填写《正版软件承诺》（格式见第八部分）。

	
	
	涉及网络安全专用产品的要求：
投标货物中如含有工信部会同有关部门制定下发的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的网络安全专用产品，须提供提供由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的有效证明材料扫描件。（具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）。详情参加国务院2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》。

	
	
	涉及创新产品、创新服务的要求：
1.投标人投标产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审时，享受投标产品10%的价格折扣。

2.投标人投标创新产品或创新服务的，需如实填写《创新产品或创新服务明细表》，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》（格式见第八部分）。

3.创新产品或创新服务的价格折扣政策可与中小企业、监狱企业、福利企业等政府采购政策叠加。

	
	
	中小企业
1.根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的对应的所属行业中小企业划分标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式提供《中小企业声明函》（详见第八部分 投标文件内容要求及格式）。
2.小微企业只有提供本企业提供的货物服务，可按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号及《山西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》晋财购〔2022〕6号的规定享受15%的价格折扣，用扣除后的价格参加评审。
3.小微企业提供本企业制造的货物、承建的工程或者承接的服务，或者提供其他小微企业制造的货物，享受价格折扣优惠政策。投标人提供的货物既有小微企业制造货物，也有中大型企业制造货物的，不享受价格折扣优惠政策。
4.如接受联合体投标，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业，享受价格折扣优惠政策；联合体中有大中型企业也有小微企业，且联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价给予6%的折扣。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业存在直接控股、管理关系的，不享受价格折扣优惠政策。

	
	
	监狱企业
根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，能够提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”的监狱企业，视同小型、微型企业。

	
	
	福利企业
根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。

	
	
	专门面向中小企业采购的项目，不重复执行中小企业发展、促进残疾人就业、支持监狱企业发展的价格优惠政策。

	
	
	涉及商品包装和快递包装的要求：
本项目涉及商品包装和快递包装要求的，投标人须填写《商品包装和快递包装承诺函》（格式见第八部分）。

	20
	信用记录查询
	1.查询渠道：
信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）
中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）
2.查询截止时间：开标当日
3.信用信息查询结果：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件无效；查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有不良信用记录。
4.如接受联合体投标，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	21
	招标服务费
	本次招标不收取任何服务费。


注：本表内容与投标人须知内容不一致的，以本表内容为准。
第三部分  投标人须知
总则
1. 适用范围
1.1本招标文件仅适用于本次招投标活动。
2. 定义
2.1“采购人”指本次招标活动的采购单位。
2.2“集中采购机构”指组织本次招标活动的执行机构，即“隰县政务服务中心”。
2.3“投标人”指符合本招标文件规定并向集中采购机构提交投标文件的投标人。
2.4“中标人”是指采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定的签订政府采购合同的投标人。
2.5“投标货物”是指包括原材料、设备、产品、辅件配件、备品备件、软件、服务等标的物在内的各种形态、种类的物品及其他有关技术资料和材料。
2.6“服务承诺”是指为了保障项目顺利实施由投标人承担的货物的提供、运输、安装、调试、技术指导、培训以及售前、售中、售后服务和投标人承诺的其他类似服务。
2.7“产品缺陷”是指投标货物的设计、原材料和零部件、制造、装配或说明指示等方面存在的潜在隐患或有碍产品使用安全和产品使用寿命等情形。
2.8“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程虚报、谎报、隐瞒事实，以假充真，以次充好，虚假承诺，损害国家公共利益的行为。
2.9本招标文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

2.10“投标人代表”是指招标活动中由法定代表人（负责人）参加投标的投标人代表为法定代表人（负责人）；由委托代理人参加投标的投标人代表为委托代理人；由自然人参加投标的投标人代表为自然人。
2.11“电子印章”是指可通过政采云电子投标客户端正确读取印章信息的电子印章（电子印章包含法人电子印章、法定代表人电子印章、自然人电子印章）。
3. 投标人资格
3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条等相关法律法规的规定。
3.2符合招标公告有关要求，承认并履行招标文件各项规定。
3.3能够承担投标过程及履行采购合同中的全部责任与义务。
3.4投标人负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的投标。
3.5投标人为本项目提供过前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，不得参加本项目投标。
3.6 本次招标允许由两个以上投标人组成一个联合体以一个投标人身份共同参加投标的，联合体各方应具备：
3.6.1 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条等相关法律法规的规定。
3.6.2 本项目的特定资格要求规定联合体相关资格要求的，按照联合体各方的同类资质等级较低的投标人确定联合体资质等级。联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的投标。
3.6.3 联合体各方应签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合协议连同投标文件一并提交。
4. 知识产权
4.1投标人应保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，且免受第三方提出的包括但不限于因侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权而引起的法律或经济纠纷。如因采购人使用而遭受第三方主张权利的，投标人应承担全部赔偿责任，包括但不限于采购人、采购代理机构的责任。
4.2如投标人不拥有投标货物、资料、技术、服务等的知识产权，则投标报价中已包含采购人使用该知识的一切相关费用；否则，由此造成的一切损失由投标人承担。
4.3投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，应在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人应提供开发接口和开发手册等技术文档。
4.4系统软件、通用软件应当是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。
5. 投标有效期
5.1投标有效期自提交投标文件的截止之日起算120天。
5.2在特殊情况下，采购人或集中采购机构可与投标人协商延长投标有效期。
5.3项目履约期限超过“提交投标文件的截止之日起算120天”的，投标有效期延长至合同全面履行完毕。
6. 投标费用
6.1无论投标结果如何，投标人应自行承担参加投标相关的全部费用。
7. 集中采购机构的权利
7.1采购人、集中采购机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后，因重大变故采购任务取消的，可终止本次招标。终止公告将在中国政府采购网山西分网予以发布，视为已送达各投标人。
8. 解释权
8.1招标文件的解释权归集采机构所有，当对一个问题有多种解释时以集采机构解释为准。其中内容不包括采购需求及评分办法内容。
二、招标文件
9. 招标文件的构成
9.1 招标文件包括：
9.1.1第一部分 投标邀请；
9.1.2第二部分 投标人须知前附表；
9.1.3第三部分 投标人须知；
9.1.4第四部分 采购需求；
9.1.5第五部分 资格审查内容及标准；
9.1.6第六部分 评标方法和评分标准；
9.1.7第七部分 合同文本；
9.1.8第八部分 投标文件内容要求及格式；
9.1.9招标文件的澄清公告以及图纸、答疑、变更或补充通知等。
9.2 招标文件未规定但法律法规有规定的，依据相关法律法规的规定。
10. 招标文件的澄清或修改
10.1在投标截止日前的任何时候，无论出于何种原因，集中采购机构可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行澄清或修改。
10.2招标文件的澄清或修改内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体、全国公共资源交易平台（山西省）以澄清公告的形式予以公布，视为已送达各投标人，投标人有义务在招标活动期间浏览相关网站。
三、投标文件
11. 投标文件的构成
11.1投标文件为电子投标文件，包括：
11.1.1开标一览表
11.1.2资格审查部分
11.1.3商务技术部分
11.1.4投标文件的补充、修改以及澄清、说明或补正
12. 投标文件的编制
12.1投标人应详细阅读招标文件内容，认真编制投标文件，对招标文件做出实质性响应，并保证提供的资料合法、真实、完整、有效。
12.2投标人登录中国政府采购网山西分网编制投标文件。
12.3投标文件应使用中文编制，字迹清晰、内容齐全，行间不得插字、涂改和增删。如有修改，应加盖投标人公章或经投标人代表签字后生效。
12.4投标人资质证书（或资格证明）处于年检、换证、升级、变更等期间，除法律法规或发证机构有书面材料明确表明投标人资质（或资格）有效外，一律不予认可。
投标语言及计量单位
13.1投标文件以及投标人与集中采购机构就有关投标的所有来往的文字、函电统一使用中文；非中文数据或资料，提供其中文译文。
13.2投标文件中的计量单位，除招标文件有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。
14. 投标报价
14.1投标均以人民币报价。
14.2投标人应根据自身生产、经营状况和经营范围，按照“第四部分 采购需求”对某包（项）或全部货物进行唯一报价，具体要求详见“第二部分 投标人须知前附表”，集中采购机构不接受有任何选择性的报价。
14.3投标人应以“包”为基本单位进行报价。若本项目分为若干包，则投标人可选择其中的部分或所有包报价，并以“包”为单位分别填报《开标一览表》《投标报价表》。
14.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
14.4.1《开标一览表》与《投标报价表》不一致时，以《开标一览表》为准；
14.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
14.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价;
14.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
14.4.5同时出现两种以上不一致的，投标人应按照上述规定的顺序进行修正并书面确认，经确认后的报价对投标人产生约束力。
15. 投标保证金
15.1投标人应在投标截止时间前，向集中采购机构足额交纳投标保证金。
15.2集中采购机构自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金；自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。
15.3发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：
15.3.1投标人在投标有效期内撤销其投标文件的；
15.3.2投标人弄虚作假的；
15.3.3投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
15.3.4中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的；
15.3.5中标人无正当理由不与采购人订立合同的；
15.3.6中标人在签订合同时向采购人提出附加条件的；
15.3.7招标文件规定的其他情形；
15.3.8其他违反法律、法规和规章的行为。
16. 投标文件签章
16.1投标文件应按照招标文件规定进行签署、加盖公章。招标文件规定的“单位公章”、“公章”等均指标准公章，不得使用其他（如带有“专用章”等字样）印章。
16.2投标文件的签章应清晰工整。
四、投标文件的提交
17. 投标文件的加密
17.1提交的电子投标文件应使用数字证书进行加密。
17.2投标文件一经提交，无论投标人是否中标，均不予退还。
18. 投标文件提交
18.1投标时间及投标截止时间以《招标公告》或《澄清公告》公告时间为准。延长投标截止时间的采购项目，集中采购机构和投标人的权利及义务将受到新的投标截止时间的约束。
18.2投标人在投标截止时间前，可对投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或集中采购机构；补充、修改的内容应按招标文件要求签章、加密。
18.3投标人在投标截止时间后，不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。
18.4投标人有下列情形之一的，集中采购机构将拒收投标文件：
18.4.1未按招标公告要求获取招标文件的；
18.4.2在招标文件规定的投标截止时间之后提交投标文件的。
19. 串通投标
19.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
19.1.1投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
19.1.2属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
19.1.3投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；
19.1.4投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
19.1.5投标人相互之间为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
19.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
19.2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
19.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
19.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
19.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
19.2.5不同投标人的投标文件相互混装；
19.2.6不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；
19.2.7不同投标人编制电子投标文件使用的计算机或上传电子投标文件使用的计算机网卡MAC地址、IP地址一致的；
19.2.8投标人上传的电子投标文件出现本项目其他投标人的数字证书加密的或加盖本项目的其他投标人的电子印章的；

20. 弄虚作假
20.1有下列情形之一的，属于投标人弄虚作假的行为：
20.1.1使用伪造、变造的许可证件、印章或票据凭证等；
20.1.2提供虚假的材料、样品、检验报告、财务状况或者业绩；
20.1.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
20.1.4提供虚假的信用状况；
20.1.5冒名顶替他人签字；
20.1.6提供虚假的技术参数或服务方案；
20.1.7其他弄虚作假的行为。
21. 投标人存在下列情况之一的，投标无效：
21.1获取招标文件时的单位名称与其提交的投标文件中公章不一致的；
21.2未按照招标文件的规定提交投标保证金、投标文件的；
21.3在规定时间内投标文件未解密的；
21.4未按招标文件要求递交资质原件、合同原件、投标产品样品及其它需要提供的证明材料等的；
21.5不具备招标文件中规定的资格要求的；
21.6投标人信用记录查询被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
21.7投标人通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的；
21.8如接受联合体投标，投标文件没有提交联合协议的；
21.9投标文件未按招标文件要求签署、签字或盖章的；
21.10投标报价出现明显错误，投标人拒绝按照本部分14.4的规定进行修正的；
21.11投标总价、投标单价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；或者投标单价高于市场销售单价的；
21.12评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性的；
21.13招标文件中明确要求的事项，而投标文件中未做出响应的；
21.14投标文件未对标注“★”不允许负偏离的实质性要求和条件做出实质性响应的；
21.15投标文件对非标注“★”项的技术指标或其他要求响应负偏离超过五项（含五项）的；
21.16采购货物未注明“进口产品”字样的，投标产品为进口产品的；
21.17投标人照搬照抄招标文件“第四部分 采购需求”的内容，并未提供技术资料或提供资料不全面的；
21.18投标文件中的非中文数据或资料未提供其中文译文，评标委员会无法评判的；
21.19投标产品各项技术标准低于国家强制性标准的；
21.20采购货物属于最新公布的《节能产品政府采购品目清单》标注“★”的政府强制采购节能产品，未提供所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；
21.21采购货物中含有《实施国家强制性产品认证的产品目录》内应强制3C认证的产品，但未提供所投产品国家确定的认证机构按国家标准认证颁发的有效认证证书的；
21.22投标产品中包含的软件类产品为非正版软件的；
21.23同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的，但招标文件要求提交备选投标的除外；
21.24评标委员会要求澄清的事项，投标人在规定时限内未做出解释，做出的解释不合理或不能提供证明材料的；
21.25投标文件未对合同履行期限、地点、质保期做出实质性响应的；
21.26投标人在评审过程中做出试图影响评审结果的一切不符合法律或招标规定的活动的；
21.27投标人相互串通投标、弄虚作假的；
21.28投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
21.29法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
22. 有下列情形之一的，应予废标：
22.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
22.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
22.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
22.4因重大变故，采购任务取消的。
五、开标
23. 开标 
23.1投标人不足三家的，不得开标。
23.2集中采购机构按照《招标公告》或《澄清公告》规定的时间和地点组织开标。
23.3开标时，投标人登录“政府采购云平台”在规定时间内解密电子投标文件。
23.4开标时，集中采购机构依据《开标一览表》公布投标人名称、投标价格等内容，以及集中采购机构认为需要公布的其它事项。
23.5投标人在政府采购云平台中自行查看开标结果，对开标结果有异议的，可在政府采购云平台提出；对开标结果无异议的，系统在30分钟后默认为开标结果已被投标人确认。
23.6本项目采用网上电子开标的方式进行，因不可抗因素导致系统无法正常运行时，集采机构将等待系统恢复正常后继续进行开标。系统不能及时恢复正常时，集采机构将封标，待系统恢复正常后继续或重新进行开标。

六、资格审查及评标
24. 资格审查
24.1资格审查人员依法对投标人资格进行审查，并根据有关法律法规和招标文件规定的审查程序、审查方法及审查标准独立履行审查职责。
24.2公开招标采购项目开标结束后，采购人按照招标文件中资格审查的内容及标准对投标人提交的投标文件（资格证明文件）进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。审查后合格投标人不足3家的不得评标。
24.3资格审查人员对存在争议的事项，按照“少数服从多数”的原则做出结论。

评标
25.1 集中采购机构根据政府采购有关法律法规和本招标文件的规定，依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关专家共五人以上单数组成。。
25.2评标委员会的组成人员为采购人或集中采购机构就招标文件征询过意见的专家，不得参加本项目评审。
25.3评标委员会的组成人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：
25.3.1参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
25.3.2参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
25.3.3参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
25.3.4与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
25.3.5与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
25.4评标委员会成员负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定的评标程序、评标方法及评标标准独立履行评标职责，对符合资格的投标人的投标文件（商务服务文件）进行符合性审查及评标事务，以确定投标文件是否对招标文件的实质性要求作出响应，出具经评标委员会签字的评标报告。
25.5评标委员会对需要共同认定的事项存在争议的，按照“少数服从多数”的原则做出结论。
25.6确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。
七、签订合同
26. 中标通知
26.1集中采购机构在中标人确定之日起2个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体、全国公共资源交易平台（山西省）发布《中标公告》。
26.2集中采购机构告知投标人本人评审得分与排序，采购人或集中采购机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。
26.3中标人登录中国政府采购网山西分网自行打印《中标通知书》。
26.4中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任，出现争议的，报财政部门处理。
27. 履约保证金
27.1中标人应按照采购人或集中采购机构的要求于签订采购合同前，足额缴纳履约保证金。
27.2中标人不按照采购人或集中采购机构要求提交履约保证金的，取消其中标资格。
27.3当中标人全面完成采购合同事项并验收合格后，采购人或集中采购机构如数退还履约保证金（不计利息）。
27.4如果中标人未按双方签订合同事项履约，则没收其全部履约保证金；给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
28. 领取合同
28.1中标人按照规定的时间，携带相关资料，并保证按照招标文件的要求和投标文件中的全部承诺，与采购人签订《采购合同》。
28.2招标文件、招标文件的澄清及修改、中标人的投标文件、中标人在评审过程当中的答复澄清事项等均为此次采购合同附件，并具有法律效力。
28.3中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。
28.4采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
29. 对投标人不良行为的处罚
29.1投标人发生下列情形之一的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：
29.1.1弄虚作假谋取中标的；
29.1.2与采购人、其他投标人或集中采购机构恶意串通的；
29.1.3向采购人、集中采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；
29.1.4在招标采购过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
29.1.5投标人在评审阶段资格发生变化，未按照有关规定通知采购人和集中采购机构的；
29.1.6拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
29.1.7投标人有上述情形之一的，中标无效。
30. 对中标人不良行为的处罚
30.1中标人发生下列情形之一的，将没收其履约保证金，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：
30.1.1将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人或集中采购机构同意，将中标项目分包给他人的；
30.1.2拒绝履行合同义务的。
31. 诚实信用
31.1投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循诚实信用原则，凡有悖诚实信用原则的行为将被录入投标人诚信档案中，依据情节轻重按照有关规定处理。
31.2有证据表明投标人在诚信中存在严重问题时，将拒绝其投标或投标无效。
31.3投标人的违法违规和诚实信用缺失行为将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等网站进行记录和曝光。
八、服务费
32. 服务费
32.1集中采购机构作为非营利事业法人，是集中采购项目的执行机构，在政府采购活动中不收取任何服务费。
九、保密和披露
    33. 保密
33.1投标人自领取招标文件之日起，应承诺承担本招标项目下的保密义务，除非得到采购人或集中采购机构的同意，不得将因参加本次招标获得的信息向任何第三方透露。
33.2由采购人或集中采购机构提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均视为保密资料，仅用于本项目规定的用途。
33.3开标结束后，应采购人或集中采购机构要求，投标人应归还所有从采购人或集中采购机构处获得的保密资料。
    34. 披露
34.1 集中采购机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审投标文件的有关人员披露。
34.2 在集中采购机构认为适当时或国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律法规规定的情形下，集中采购机构无须事先征求投标人/中标人同意即可披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但必须在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。
十、询问、质疑、投诉
35. 询问
35.1对招标文件内容（不包括采购需求）、评审过程、采购结果提出的口头或书面询问，由集中采购机构在法定期限内作出答复。对招标文件中采购需求提出的询问，口头形式向采购人提出；书面形式在线提交，由采购人在法定期限内作出答复。
质疑
36.1投标人认为招标文件、评标过程和采购结果使自己的权益受到损害，应当按以下原则在法定质疑期限内以书面形式一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
36.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，在收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；
36.1.2对采购过程提出质疑的，在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；
36.1.3对中标结果提出质疑的，在中标公告期限届满之日起七个工作日内提出。
36.2质疑函应当包括下列内容：
36.2.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
36.2.2质疑项目的名称、编号；
36.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
36.2.4事实依据；
36.2.5必要的法律依据；
36.2.6提出质疑的日期。
36.2.7投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章；投标人为自然人的，应当由自然人签字或者盖章。
36.3投标人质疑实行实名制，质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。
36.4对招标文件内容（不包括采购需求）、评审过程、采购结果提出质疑的，由集中采购机构在法定期限内作出答复。对招标文件中采购需求提出质疑的，由采购人在法定期限内作出答复。
36.5质疑投标人撤回质疑的，终止质疑处理。
37. 投诉
37.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向集中采购机构提出质疑。对质疑答复不满意或者集中采购机构未在规定期限内做出答复的，质疑投标人可以在答复期满后十五个工作日内向太原市万柏林区财政局提起投诉。
37.2投标人投诉事项不得超出已质疑事项的范围。
37.3投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，将列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：
37.3.1一年内三次以上投诉均查无实据的；
37.3.2捏造事实或者提供虚假投诉材料的。
第四部分 采购需求

	文化建设、标识标牌

	序号
	楼层
	规格
	数量
（套）
	单位
	工艺
	备注

	1
	一层大厅
（背景墙+吧台）
	8100*4000*50
	1
	㎡
	玻璃钢仿铜浮雕
	

	2
	一层大厅
（隔断）
	1200*1200*50
	5
	mm
	不锈钢立体字
	

	3
	一层走廊
（党建引领）
	1500*4600*20
	1
	㎡
	制作工艺
（一）材料切割
选用20mm厚高密度装饰板、10mm亚克力板，激光切割设备，依据精确图纸进行切割，确保切割尺寸误差控制在±0.5mm范围内，满足高精度制作需求。
（二）表面处理
打磨处理：对部件进行全面打磨，确保表面平整光滑，无任何毛刺，为后续表面处理奠定良好基础。
喷漆处理：表面喷涂三道氟碳漆，依次为底漆、中涂和面漆。底漆起到防锈和增加附着力的作用，中涂增强涂层的厚度和硬度，面漆则提供美观的外观和良好的耐候性。
（三）内容：
UV平板喷印，多层油墨叠印，画面呈现层次感，立体感。
（四）包装环节
组装完毕后，依次使用静电膜、气泡膜、海绵垫层和木质框架进行包裹，全方位保护产品在运输过程中不受损坏。
	

	4
	
	1500*5000*30
	1
	㎡
	
	

	5
	
	1500*16600*20
	1
	㎡
	
	

	6
	
	2000*18900*20
	1
	㎡
	
	

	7
	一层走廊
（饮食文化）
	3000*4800*20
	2
	㎡
	
	

	8
	二层走廊
（党的光辉历程）
	3000*8300*20
	1
	㎡
	
	

	9
	
	3000*8150*20
	1
	㎡
	
	

	10
	二层走廊
（小会议室）
	3000*5950*20
	2
	㎡
	
	

	11
	二层走廊
（大会议室）
	3000*5700*20
	2
	㎡
	
	

	12
	二层走廊
（饮食文化）
	3000*9750*20
	2
	㎡
	
	

	13
	三层走廊
（廉政文化）
	3000*5000*20
	1
	㎡
	
	

	14
	
	2000*7500*20
	1
	㎡
	（一）材料切割
选用20mm厚高密度装饰板、10mm亚克力板，激光切割设备，依据精确图纸进行切割，确保切割尺寸误差控制在±0.5mm范围内，满足高精度制作需求。
（二）表面处理
打磨处理：对部件进行全面打磨，确保表面平整光滑，无任何毛刺，为后续表面处理奠定良好基础。
喷漆处理：表面喷涂三道氟碳漆，依次为底漆、中涂和面漆。底漆起到防锈和增加附着力的作用，中涂增强涂层的厚度和硬度，面漆则提供美观的外观和良好的耐候性。
（三）内容：
UV平板喷印，多层油墨叠印，画面呈现层次感，立体感。
（四）包装环节
组装完毕后，依次使用静电膜、气泡膜、海绵垫层和木质框架进行包裹，全方位保护产品在运输过程中不受损坏。
	

	15
	
	2000*7500*20
	1
	㎡
	
	

	16
	
	2000*7500*20
	1
	㎡
	
	

	17
	三层走廊
（榜样力量）
	3000*9200*20
	1
	㎡
	
	

	18
	
	3000*10300*20
	1
	㎡
	
	

	19
	
	3000*11500*20
	1
	㎡
	
	

	20
	四层走廊
（党性提升）
	3000*5300*20
	5
	㎡
	
	

	21
	五层走廊
（习总文汇）
	3000*5300*20
	5
	㎡
	
	

	22
	六层走廊
（习总文汇）
	3000*5300*20
	5
	㎡
	
	

	23
	七层走廊
（党性修养）
	3000*4950*20
	1
	㎡
	
	

	24
	
	3000*6400*20
	2
	㎡
	
	

	25
	七层走廊
（活动室）
	3000*4000*20
	4 
	㎡
	
	

	26
	七层走廊
（会议室）
	3000*5400*20
	3.0 
	㎡
	
	

	导视部分

	序号
	名称
	规格
	数量（个）
	单位
	工艺
	

	1
	发光字
	1200高
	6 
	mm
	2mm铝板穿孔字，表面专业汽车烤漆，采用白色单体品牌LED高亮度防水灯，单体灯与灯之间空隙为25mm。防水性能好，光衰慢，亮度强等特点。电源单体发光字电源采用防雨电源并具备自动短路过载断电功能。电力控制采用微电脑全自动时控开关。220V交流接触器安全空气短路开关，防止短路，排除用电隐患。
国标热镀锌角钢、国标镀锌钢管焊接结构支撑，焊接口用油漆做防锈处理。底部化学锚栓固定，恢复防水，增加混凝土基座。
	

	2
	导览图
	3000*1600*200
	1 
	mm
	1.2mm不锈钢板，6000w激光切割，数控开槽，折弯成型，棱角倒角处理，外角激光焊接，内部二保焊接加固，内不锈钢方通骨架焊接支撑；
2.表面打磨平整无毛刺，整体使用精制石英砂喷砂处理，增加表面附着力，电化学除油，原子灰精修打磨；
3.环氧底漆高温喷涂，3遍腻子灰打底打磨，中涂底漆高温喷涂，环保水性面漆高温喷涂，分色烤漆各2遍，清漆罩面喷涂1遍；
4.文字部分采用10mm厚高密聚乙丙烯合成材料，数控切割，烤漆（工艺同上），粘接固定，小字，金属油墨丝网印刷，高温烘烤， 画面内容uv喷印；
5.组装完毕后采用静电膜，气泡膜，海绵垫层，木质框架依次包裹；
6.专车运输；
	

	3
	多向指示
	2200*550*200
	3 
	mm
	
	

	4
	宣传栏
	6000*2700*400
	4 
	mm
	
	

	5
	户外景观小品1
	4000*2000*600
	1 
	mm
	
	

	6
	户外景观小品2
	4000*3000*600
	1 
	mm
	
	

	7
	户外景观小品3
	3000*2500*600
	1 
	mm
	
	

	8
	户外景观小品4
	3000*2500*600
	1 
	mm
	
	

	9
	门牌
	300*150*30
	100 
	mm
	1.1.5mm铝板，激光切割，数控开槽，折弯成型，棱角倒角处理，外角激光焊接，内部二保焊接加固，内不锈钢方通骨架焊接支撑；
2.表面打磨平整无毛刺，整体使用精制石英砂喷砂处理，增加表面附着力，电化学除油，原子灰精修打磨；
3.环氧底漆高温喷涂，3遍腻子灰打底打磨，中涂底漆高温喷涂，环保水性面漆高温喷涂，分色烤漆各2遍，清漆罩面喷涂1遍；
4.文字内容uv喷印；
	

	10
	灯杆道旗
	1200*500
	60 
	mm
	1.0mm厚不锈钢圆管切割焊接烤漆，抱箍连接，画面喷绘布uv
	

	办公家具

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	技术参数
	备注

	1
	 条桌
	1200*400*750
	31
	张
	1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防
腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修
材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T
11718-2009 标准要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³,密度在
0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤
10%，符合国家 E1 级环保标准。
2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、面材：采用厚度≥0.6mm 优质胡桃木实木皮贴面，木皮
文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合
物（VOC）含量≤0.1mg/m³，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、
乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总
和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，产品有害物质：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As等家具涂层可迁移元素均未检出；抗菌性能(大肠杆菌)：抑菌率R≥99.99%，抗菌性能(金黄色葡萄球菌)：抑菌率R≥99.99%。色泽美观、不变色、光滑
耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。
5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，
间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	一层教室（62人）

	2
	椅子
	550*460*880
	62
	把
	面料：采用一级环保PU皮，持久耐用，质量绝对保证，手感柔软，厚薄均匀，纹理清晰平整
海绵：40密度高回弹发泡成型海绵，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，密度好，回弹力强 ；
内板：采用高密度成型弯板锯材，经高温干燥处理，牢固，韧性强，不易变形。
木架：实木框架、扶手，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，符合力学、人体学原理，舒适耐用
	

	3
	主席台
	1100*600*760
	1
	张
	1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防
腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修
材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T
11718-2009 标准要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³,密度在
0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤
10%，符合国家 E1 级环保标准。
2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、面材：采用厚度≥0.6mm 优质胡桃木实木皮贴面，木皮
文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合
物（VOC）含量≤0.1mg/m³，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、
乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总
和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，产品有害物质：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As等家具涂层可迁移元素均未检出；抗菌性能(大肠杆菌)：抑菌率R≥99.99%，抗菌性能(金黄色葡萄球菌)：抑菌率R≥99.99%。色泽美观、不变色、光滑
耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。
5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，
间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	

	4
	主席台椅子
	670*760*990
	1
	把
	面料：采用一级环保PU皮，持久耐用，质量绝对保证，手感柔软，厚薄均匀，纹理清晰平整
海绵：40密度高回弹发泡成型海绵，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，密度好，回弹力强 ；
内板：采用高密度成型弯板锯材，经高温干燥处理，牢固，韧性强，不易变形。
木架：实木框架、扶手，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，符合力学、人体学原理，舒适耐用
	

	5
	 条桌
	1200*400*750
	19
	张
	1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防
腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修
材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T
11718-2009 标准要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³,密度在
0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤
10%，符合国家 E1 级环保标准。
2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、面材：采用厚度≥0.6mm 优质胡桃木实木皮贴面，木皮
文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合
物（VOC）含量≤0.1mg/m³，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、
乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总
和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，产品有害物质：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As等家具涂层可迁移元素均未检出；抗菌性能(大肠杆菌)：抑菌率R≥99.99%，抗菌性能(金黄色葡萄球菌)：抑菌率R≥99.99%。色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。
5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，
间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	一层教室（38人）

	6
	椅子
	550*460*880
	38
	把
	面料：采用一级环保PU皮，持久耐用，质量绝对保证，手感柔软，厚薄均匀，纹理清晰平整
海绵：40密度高回弹发泡成型海绵，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，密度好，回弹力强 ；
内板：采用高密度成型弯板锯材，经高温干燥处理，牢固，韧性强，不易变形。
木架：实木框架、扶手，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，符合力学、人体学原理，舒适耐用
	

	7
	主席台
	1100*600*760
	1
	张
	1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防
腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修
材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T
11718-2009 标准要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³,密度在
0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤
10%，符合国家 E1 级环保标准。
2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、面材：采用厚度≥0.6mm 优质胡桃木实木皮贴面，木皮
文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合
物（VOC）含量≤0.1mg/m³，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、
乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总
和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，产品有害物质：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As等家具涂层可迁移元素均未检出；抗菌性能(大肠杆菌)：抑菌率R≥99.99%，抗菌性能(金黄色葡萄球菌)：抑菌率R≥99.99%。色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。
5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，
间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	

	8
	主席台椅子
	670*760*990
	1
	把
	面料：采用一级环保PU皮，持久耐用，质量绝对保证，手感柔软，厚薄均匀，纹理清晰平整
海绵：40密度高回弹发泡成型海绵，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，密度好，回弹力强 ；
内板：采用高密度成型弯板锯材，经高温干燥处理，牢固，韧性强，不易变形。
木架：实木框架、扶手，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，符合力学、人体学原理，舒适耐用
	

	9
	 条桌
	1200*400*750
	30
	张
	1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防
腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修
材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T
11718-2009 标准要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³,密度在
0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤
10%，符合国家 E1 级环保标准。
2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、面材：采用厚度≥0.6mm 优质胡桃木实木皮贴面，木皮
文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合
物（VOC）含量≤0.1mg/m³，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、
乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总
和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，产品有害物质：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As等家具涂层可迁移元素均未检出；抗菌性能(大肠杆菌)：抑菌率R≥99.99%，抗菌性能(金黄色葡萄球菌)：抑菌率R≥99.99%。色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。
5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，
间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	一层教室（60人）

	10
	椅子
	550*460*880
	60
	把
	面料：采用一级环保PU皮，持久耐用，质量绝对保证，手感柔软，厚薄均匀，纹理清晰平整
海绵：40密度高回弹发泡成型海绵，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，密度好，回弹力强 ；
内板：采用高密度成型弯板锯材，经高温干燥处理，牢固，韧性强，不易变形。
木架：实木框架、扶手，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，符合力学、人体学原理，舒适耐用
	

	11
	主席台
	1100*600*760
	1
	张
	1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防
腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修
材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T
11718-2009 标准要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³,密度在
0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤
10%，符合国家 E1 级环保标准。
2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、面材：采用厚度≥0.6mm 优质胡桃木实木皮贴面，木皮
文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合
物（VOC）含量≤0.1mg/m³，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、
乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总
和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，产品有害物质：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As等家具涂层可迁移元素均未检出；抗菌性能(大肠杆菌)：抑菌率R≥99.99%，抗菌性能(金黄色葡萄球菌)：抑菌率R≥99.99%。色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。
5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，
间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	

	12
	主席台椅
	670*760*990
	1
	把
	面料：采用一级环保PU皮，持久耐用，质量绝对保证，手感柔软，厚薄均匀，纹理清晰平整
海绵：40密度高回弹发泡成型海绵，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，密度好，回弹力强 ；
内板：采用高密度成型弯板锯材，经高温干燥处理，牢固，韧性强，不易变形。
木架：实木框架、扶手，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，符合力学、人体学原理，舒适耐用
	

	13
	 办公桌
	1400*700*750
	2
	张
	1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防
腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修
材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T
11718-2009 标准要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³,密度在
0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤
10%，符合国家 E1 级环保标准。
2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、面材：采用厚度≥0.6mm 优质胡桃木实木皮贴面，木皮
文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合
物（VOC）含量≤0.1mg/m³，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、
乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总
和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，产品有害物质：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As等家具涂层可迁移元素均未检出；抗菌性能(大肠杆菌)：抑菌率R≥99.99%，抗菌性能(金黄色葡萄球菌)：抑菌率R≥99.99%。色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。
5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，
间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	一层门卫(门口和大厅两间)

	14
	办公椅
	620*750*900
	2
	把
	面料：采用一级环保PU皮，持久耐用，质量绝对保证，手感柔软，厚薄均匀，纹理清晰平整
海绵：40密度高回弹发泡成型海绵，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，密度好，回弹力强 ；
内板：采用高密度成型弯板锯材，经高温干燥处理，牢固，韧性强，不易变形。
木架：实木框架、扶手，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，符合力学、人体学原理，舒适耐用
	

	15
	沙发
	2000*820*820
	2
	个
	1、面料：采用标准的优质西皮,皮面柔软舒适，光泽持久，且具有透气性、柔韧性，回弹率≥65%，密度≥60kg/m³，撕裂强度≥4.7N/cm；
2、海绵：采用软硬适中的高质量阻燃海绵，回弹率≥65%，密度≥60kg/m³，撕裂强度≥4.7N/cm
3、框架：采用优质实木，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽；
4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺；
	

	16
	茶几
	1200*600*430
	2
	个
	1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防
腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修
材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T
11718-2009 标准要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³,密度在
0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤
10%，符合国家 E1 级环保标准。
2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、面材：采用厚度≥0.6mm 优质胡桃木实木皮贴面，木皮
文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合
物（VOC）含量≤0.1mg/m³，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、
乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总
和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，产品有害物质：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As等家具涂层可迁移元素均未检出；抗菌性能(大肠杆菌)：抑菌率R≥99.99%，抗菌性能(金黄色葡萄球菌)：抑菌率R≥99.99%。色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。
5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，
间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	

	17
	床
	1200*2000*450
	1
	张
	1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防
腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修
材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T
11718-2009 标准要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³,密度在
0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤
10%，符合国家 E1 级环保标准。
2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、面材：采用厚度≥0.6mm 优质胡桃木实木皮贴面，木皮
文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合
物（VOC）含量≤0.1mg/m³，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、
乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总
和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，产品有害物质：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As等家具涂层可迁移元素均未检出；抗菌性能(大肠杆菌)：抑菌率R≥99.99%，抗菌性能(金黄色葡萄球菌)：抑菌率R≥99.99%。色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。
5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，
间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	

	18
	床垫
	1000*1950*50
	1
	张
	选用天然环保棕垫，高级面料、透气、抗菌除螨，高弹密度，迅速散热。
	

	19
	餐桌
	φ1800*750
	6
	张
	1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防
腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修
材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T
11718-2009 标准要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³,密度在
0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤
10%，符合国家 E1 级环保标准。
2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、面材：采用厚度≥0.6mm 优质胡桃木实木皮贴面，木皮
文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合
物（VOC）含量≤0.1mg/m³，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、
乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总
和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，产品有害物质：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As等家具涂层可迁移元素均未检出；抗菌性能(大肠杆菌)：抑菌率R≥99.99%，抗菌性能(金黄色葡萄球菌)：抑菌率R≥99.99%。色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。
5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，
间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	餐厅包间（20人3间）

	20
	餐椅
	550*460*900
	60
	把
	选用优质橡胶木，原木直出，木纹均匀，不易变形，质地坚硬，稳固性好，防虫、防腐。榫卯结构，环保水性漆，健康安全、耐磨耐擦。
	

	21
	餐边柜
	800*400*800
	3
	个
	1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防
腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修
材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T
11718-2009 标准要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³,密度在
0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤
10%，符合国家 E1 级环保标准。
2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、面材：采用厚度≥0.6mm 优质胡桃木实木皮贴面，木皮
文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合
物（VOC）含量≤0.1mg/m³，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、
乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总
和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，产品有害物质：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As等家具涂层可迁移元素均未检出；抗菌性能(大肠杆菌)：抑菌率R≥99.99%，抗菌性能(金黄色葡萄球菌)：抑菌率R≥99.99%。色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。
5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，
间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	

	22
	衣架
	380*380*1400
	3
	个
	选用优质橡胶木，原木直出，木纹均匀，不易变形，质地坚硬，稳固性好，防虫、防腐。榫卯结构，环保水性漆，健康安全、耐磨耐擦。
	

	23
	条桌
	1200*400*750
	31
	张
	1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防
腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修
材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T
11718-2009 标准要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³,密度在
0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤
10%，符合国家 E1 级环保标准。
2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、面材：采用厚度≥0.6mm 优质胡桃木实木皮贴面，木皮
文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合
物（VOC）含量≤0.1mg/m³，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、
乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总
和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，产品有害物质：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As等家具涂层可迁移元素均未检出；抗菌性能(大肠杆菌)：抑菌率R≥99.99%，抗菌性能(金黄色葡萄球菌)：抑菌率R≥99.99%。色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。
5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，
间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	二层教室(62人）

	24
	椅子
	550*460*880
	62
	把
	面料：采用一级环保PU皮，持久耐用，质量绝对保证，手感柔软，厚薄均匀，纹理清晰平整
海绵：40密度高回弹发泡成型海绵，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，密度好，回弹力强 ；
内板：采用高密度成型弯板锯材，经高温干燥处理，牢固，韧性强，不易变形。
木架：实木框架、扶手，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，符合力学、人体学原理，舒适耐用
	

	25
	主席台
	1100*600*760
	1
	张
	1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防
腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修
材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T
11718-2009 标准要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³,密度在
0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤
10%，符合国家 E1 级环保标准。
2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、面材：采用厚度≥0.6mm 优质胡桃木实木皮贴面，木皮
文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合
物（VOC）含量≤0.1mg/m³，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、
乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总
和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，产品有害物质：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As等家具涂层可迁移元素均未检出；抗菌性能(大肠杆菌)：抑菌率R≥99.99%，抗菌性能(金黄色葡萄球菌)：抑菌率R≥99.99%。色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。
5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，
间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	

	26
	主席台椅子
	670*760*990
	1
	把
	面料：采用一级环保PU皮，持久耐用，质量绝对保证，手感柔软，厚薄均匀，纹理清晰平整
海绵：40密度高回弹发泡成型海绵，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，密度好，回弹力强 ；
内板：采用高密度成型弯板锯材，经高温干燥处理，牢固，韧性强，不易变形。
木架：实木框架、扶手，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，符合力学、人体学原理，舒适耐用
	

	27
	 会议桌
	1000*2000*750
	4
	米
	1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防
腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修
材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T
11718-2009 标准要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³,密度在
0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤
10%，符合国家 E1 级环保标准。
2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、面材：采用厚度≥0.6mm 优质胡桃木实木皮贴面，木皮
文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合
物（VOC）含量≤0.1mg/m³，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、
乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总
和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，产品有害物质：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As等家具涂层可迁移元素均未检出；抗菌性能(大肠杆菌)：抑菌率R≥99.99%，抗菌性能(金黄色葡萄球菌)：抑菌率R≥99.99%。色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。
5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，
间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	二层会议室

	28
	主席台椅子
	670*760*990
	21
	把
	面料：采用一级环保PU皮，持久耐用，质量绝对保证，手感柔软，厚薄均匀，纹理清晰平整
海绵：40密度高回弹发泡成型海绵，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，密度好，回弹力强 ；
内板：采用高密度成型弯板锯材，经高温干燥处理，牢固，韧性强，不易变形。
木架：实木框架、扶手，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，符合力学、人体学原理，舒适耐用
	

	29
	 条桌
	1200*400*750
	51
	张
	1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防
腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修
材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T
11718-2009 标准要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³,密度在
0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤
10%，符合国家 E1 级环保标准。
2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、面材：采用厚度≥0.6mm 优质胡桃木实木皮贴面，木皮
文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合
物（VOC）含量≤0.1mg/m³，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、
乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总
和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，产品有害物质：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As等家具涂层可迁移元素均未检出；抗菌性能(大肠杆菌)：抑菌率R≥99.99%，抗菌性能(金黄色葡萄球菌)：抑菌率R≥99.99%。色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。
5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，
间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	二层教室（102人）

	30
	椅子
	550*460*880
	102
	把
	面料：采用一级环保PU皮，持久耐用，质量绝对保证，手感柔软，厚薄均匀，纹理清晰平整
海绵：40密度高回弹发泡成型海绵，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，密度好，回弹力强 ；
内板：采用高密度成型弯板锯材，经高温干燥处理，牢固，韧性强，不易变形。
木架：实木框架、扶手，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，符合力学、人体学原理，舒适耐用
	

	31
	主席台
	1100*600*760
	1
	张
	1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防
腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修
材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T
11718-2009 标准要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³,密度在
0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤
10%，符合国家 E1 级环保标准。
2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、面材：采用厚度≥0.6mm 优质胡桃木实木皮贴面，木皮
文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合
物（VOC）含量≤0.1mg/m³，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、
乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总
和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，产品有害物质：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As等家具涂层可迁移元素均未检出；抗菌性能(大肠杆菌)：抑菌率R≥99.99%，抗菌性能(金黄色葡萄球菌)：抑菌率R≥99.99%。色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。
5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，
间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	

	32
	主席台椅子
	670*760*990
	1
	把
	面料：采用一级环保PU皮，持久耐用，质量绝对保证，手感柔软，厚薄均匀，纹理清晰平整
海绵：40密度高回弹发泡成型海绵，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，密度好，回弹力强 ；
内板：采用高密度成型弯板锯材，经高温干燥处理，牢固，韧性强，不易变形。
木架：实木框架、扶手，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，符合力学、人体学原理，舒适耐用
	

	33
	餐桌
	1600φ
	20
	张
	1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防
腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修
材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T
11718-2009 标准要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³,密度在
0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤
10%，符合国家 E1 级环保标准。
2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、面材：采用厚度≥0.6mm 优质胡桃木实木皮贴面，木皮
文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合
物（VOC）含量≤0.1mg/m³，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、
乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总
和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，产品有害物质：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As等家具涂层可迁移元素均未检出；抗菌性能(大肠杆菌)：抑菌率R≥99.99%，抗菌性能(金黄色葡萄球菌)：抑菌率R≥99.99%。色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。
5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，
间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	二层餐厅

	34
	餐椅
	550*560*890
	200
	把
	选用优质橡胶木，原木直出，木纹均匀，不易变形，质地坚硬，稳固性好，防虫、防腐。榫卯结构，环保水性漆，健康安全、耐磨耐擦。
	

	35
	沙发
	1800*800*850
	4
	个
	1、覆面材料：采用优质皮革
2、框架材质：采用实木多层板
3、软层结构：扶手位一体切割成型高回弹海绵，蛇形弹簧度
4、支撑脚：铁灰色烤漆五金支脚。
	二层室外露台

	36
	茶几
	1200*600*450
	2
	个
	1、基材：符合E0级标准的MFC板材；
2、饰面：采用优质装饰纸和PVC封边带，装饰同时有效降低甲醛释放量；
3、五金脚表面静电喷涂砂白
	

	37
	围棋桌
	600*600*500
	2
	张
	选用优质橡胶木，原木直出，木纹均匀，不易变形，质地坚硬，稳固性好，防虫、防腐。榫卯结构，环保水性漆，健康安全、耐磨耐擦。
	

	38
	象棋桌
	600*600*500
	2
	张
	选用优质橡胶木，原木直出，木纹均匀，不易变形，质地坚硬，稳固性好，防虫、防腐。榫卯结构，环保水性漆，健康安全、耐磨耐擦。
	

	39
	矮柜
	800*400*800
	9
	个
	材质要求：E1级中纤板，甲醛释放量符合国家标准；天然胡桃木木饰面；优质五金配件，设计大方合理，稳重，结构牢固；中密度纤维板基材和实木木皮封边；表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；采用环保水性油美观、不变色、光滑耐磨
	

	40
	办公桌
	1800*900*750
	2
	张
	1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防
腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修
材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T
11718-2009 标准要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³,密度在
0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤
10%，符合国家 E1 级环保标准。
2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、面材：采用厚度≥0.6mm 优质胡桃木实木皮贴面，木皮
文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合
物（VOC）含量≤0.1mg/m³，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、
乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总
和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，产品有害物质：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As等家具涂层可迁移元素均未检出；抗菌性能(大肠杆菌)：抑菌率R≥99.99%，抗菌性能(金黄色葡萄球菌)：抑菌率R≥99.99%。色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。
5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，
间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	三层领导办公室2间

	41
	文件柜
	800*200*400
	4
	个
	1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防
腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修
材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T
11718-2009 标准要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³,密度在
0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤
10%，符合国家 E1 级环保标准。
2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、面材：采用厚度≥0.6mm 优质胡桃木实木皮贴面，木皮
文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合
物（VOC）含量≤0.1mg/m³，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、
乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总
和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，产品有害物质：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As等家具涂层可迁移元素均未检出；抗菌性能(大肠杆菌)：抑菌率R≥99.99%，抗菌性能(金黄色葡萄球菌)：抑菌率R≥99.99%。色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。
5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，
间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	

	42
	主席台椅子
	670*760*990
	2
	把
	面料：采用一级环保PU皮，持久耐用，质量绝对保证，手感柔软，厚薄均匀，纹理清晰平整
海绵：40密度高回弹发泡成型海绵，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，密度好，回弹力强 ；
内板：采用高密度成型弯板锯材，经高温干燥处理，牢固，韧性强，不易变形。
木架：实木框架、扶手，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，符合力学、人体学原理，舒适耐用
	

	43
	沙发
	2000*820*820
	2
	个
	1、面料：采用标准的优质西皮,皮面柔软舒适，光泽持久，且具有透气性、柔韧性，回弹率≥65%，密度≥60kg/m³，撕裂强度≥4.7N/cm；
2、海绵：采用软硬适中的高质量阻燃海绵，回弹率≥65%，密度≥60kg/m³，撕裂强度≥4.7N/cm
3、框架：采用优质实木，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽；
4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺；
	

	44
	茶几
	1200*600*430
	2
	个
	1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防
腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修
材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T
11718-2009 标准要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³,密度在
0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤
10%，符合国家 E1 级环保标准。
2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、面材：采用厚度≥0.6mm 优质胡桃木实木皮贴面，木皮
文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合
物（VOC）含量≤0.1mg/m³，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、
乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总
和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，产品有害物质：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As等家具涂层可迁移元素均未检出；抗菌性能(大肠杆菌)：抑菌率R≥99.99%，抗菌性能(金黄色葡萄球菌)：抑菌率R≥99.99%。色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。
5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，
间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	

	45
	茶吧机
	360*320*1100
	2
	个
	加厚钣金机身，屏幕温度实时显示，操作流畅，远程遥控操作，食品级PP出水口，304烧水壶，防烫防溢水防干烧，下置隐藏式水桶，换水方便
	

	46
	办公桌
	1600*800*750
	2
	张
	1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防
腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修
材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T
11718-2009 标准要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³,密度在
0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤
10%，符合国家 E1 级环保标准。
2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、面材：采用厚度≥0.6mm 优质胡桃木实木皮贴面，木皮
文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合
物（VOC）含量≤0.1mg/m³，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、
乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总
和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，产品有害物质：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As等家具涂层可迁移元素均未检出；抗菌性能(大肠杆菌)：抑菌率R≥99.99%，抗菌性能(金黄色葡萄球菌)：抑菌率R≥99.99%。色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。
5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，
间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	三层中层领导办公室2间

	47
	文件柜
	800*200*400
	4
	个
	1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防
腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修
材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T
11718-2009 标准要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³,密度在
0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤
10%，符合国家 E1 级环保标准。
2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、面材：采用厚度≥0.6mm 优质胡桃木实木皮贴面，木皮
文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合
物（VOC）含量≤0.1mg/m³，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、
乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总
和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，产品有害物质：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As等家具涂层可迁移元素均未检出；抗菌性能(大肠杆菌)：抑菌率R≥99.99%，抗菌性能(金黄色葡萄球菌)：抑菌率R≥99.99%。色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。
5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，
间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	

	48
	主席台椅子
	670*760*990
	2
	把
	面料：采用一级环保PU皮，持久耐用，质量绝对保证，手感柔软，厚薄均匀，纹理清晰平整
海绵：40密度高回弹发泡成型海绵，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，密度好，回弹力强 ；
内板：采用高密度成型弯板锯材，经高温干燥处理，牢固，韧性强，不易变形。
木架：实木框架、扶手，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，符合力学、人体学原理，舒适耐用
	

	49
	沙发
	2000*820*820
	2
	个
	1、面料：采用标准的优质西皮,皮面柔软舒适，光泽持久，且具有透气性、柔韧性，回弹率≥65%，密度≥60kg/m³，撕裂强度≥4.7N/cm；
2、海绵：采用软硬适中的高质量阻燃海绵，回弹率≥65%，密度≥60kg/m³，撕裂强度≥4.7N/cm
3、框架：采用优质实木，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽；
4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺；
	

	50
	茶几
	1200*600*430
	2
	个
	1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防
腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修
材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T
11718-2009 标准要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³,密度在
0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤
10%，符合国家 E1 级环保标准。
2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、面材：采用厚度≥0.6mm 优质胡桃木实木皮贴面，木皮
文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合
物（VOC）含量≤0.1mg/m³，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、
乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总
和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，产品有害物质：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As等家具涂层可迁移元素均未检出；抗菌性能(大肠杆菌)：抑菌率R≥99.99%，抗菌性能(金黄色葡萄球菌)：抑菌率R≥99.99%。色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。
5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，
间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	

	51
	 办公桌
	1400*700*750
	20
	张
	1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防
腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修
材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T
11718-2009 标准要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³,密度在
0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤
10%，符合国家 E1 级环保标准。
2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、面材：采用厚度≥0.6mm 优质胡桃木实木皮贴面，木皮
文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合
物（VOC）含量≤0.1mg/m³，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、
乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总
和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，产品有害物质：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As等家具涂层可迁移元素均未检出；抗菌性能(大肠杆菌)：抑菌率R≥99.99%，抗菌性能(金黄色葡萄球菌)：抑菌率R≥99.99%。色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。
5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，
间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	三层办公室10间

	52
	办公椅
	620*750*900
	20
	把
	面料：采用一级环保PU皮，持久耐用，质量绝对保证，手感柔软，厚薄均匀，纹理清晰平整
海绵：40密度高回弹发泡成型海绵，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，密度好，回弹力强 ；
内板：采用高密度成型弯板锯材，经高温干燥处理，牢固，韧性强，不易变形。
木架：实木框架、扶手，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，符合力学、人体学原理，舒适耐用
	

	53
	文件柜
	850*390*1800
	20
	个
	使用一级冷轧钢板经过剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成。表面静电粉末喷塑采用国际通用流水线作业，产品经去污、酸洗、磷化、烘干等14道工序, 确保长时间使用后，产品内部不返锈，表面不脱落。环保无毒害无气味，光洁平滑。隔板有加强筋，承重力加强。
	

	54
	沙发
	2000*820*820
	10
	个
	1、面料：采用标准的优质西皮,皮面柔软舒适，光泽持久，且具有透气性、柔韧性，回弹率≥65%，密度≥60kg/m³，撕裂强度≥4.7N/cm；
2、海绵：采用软硬适中的高质量阻燃海绵，回弹率≥65%，密度≥60kg/m³，撕裂强度≥4.7N/cm
3、框架：采用优质实木，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽；
4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺；
	

	55
	茶几
	1200*600*430
	10
	个
	1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防
腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修
材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T
11718-2009 标准要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³,密度在
0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤
10%，符合国家 E1 级环保标准。
2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、面材：采用厚度≥0.6mm 优质胡桃木实木皮贴面，木皮
文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合
物（VOC）含量≤0.1mg/m³，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、
乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总
和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，产品有害物质：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As等家具涂层可迁移元素均未检出；抗菌性能(大肠杆菌)：抑菌率R≥99.99%，抗菌性能(金黄色葡萄球菌)：抑菌率R≥99.99%。色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。
5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，
间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	

	56
	阅览桌
	3600*1200*750
	1
	张
	1.面材：采用优质三聚氰胺装饰纸贴面。
2.基材：刨花板含水率3.0~13.0%，板内密度偏差不超过±10%，静曲强度≥10MPa，内胶合强度≥0.40MPa，表面胶合强度≥0.8MPa，24h吸水厚度膨胀率≤8%，握螺钉力≥900N，甲醛释放量≤0.124mg/m³，总挥发性有机物（TVOC）≤0.50mg/㎡·h。
3.封边条：封边条无龟裂、鼓泡现象；磨30转后无露底现象；耐光色牢度≥4级，甲醛释放量≤1.5mg/L;氯乙烯单体≤5.0mg/kg；邻苯二甲酸酯≤0.1%。
4.五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀.平整无毛刺。
	阅览室、书库

	57
	椅子
	550*550*850
	15
	把
	1、优质网布、透气、耐磨性
2、40密度原生海棉,回弹性好
3、PP固定扶手
4、1.8厚弓形架、稳固性强
	

	58
	书架
	900*550*2000
	24
	组
	书架采用板材外框，使用一级冷轧钢板经过剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成。表面静电粉末喷塑采用国际通用流水线作业，产品经去污、酸洗、磷化、烘干等14道工序, 确保长时间使用后，产品内部不返锈，表面不脱落。环保无毒害无气味，光洁平滑。隔板有加强筋，承重力加强。
	

	59
	电动餐桌
	φ3800*750
	1
	张
	1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防
腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修
材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T
11718-2009 标准要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³,密度在
0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤
10%，符合国家 E1 级环保标准。
2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、面材：采用厚度≥0.6mm 优质胡桃木实木皮贴面，木皮
文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合
物（VOC）含量≤0.1mg/m³，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、
乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总
和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，产品有害物质：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As等家具涂层可迁移元素均未检出；抗菌性能(大肠杆菌)：抑菌率R≥99.99%，抗菌性能(金黄色葡萄球菌)：抑菌率R≥99.99%。色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。
5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，
间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	大包间

	60
	餐椅
	550*560*890
	20
	把
	选用优质橡胶木，原木直出，木纹均匀，不易变形，质地坚硬，稳固性好，防虫、防腐。榫卯结构，环保水性漆，健康安全、耐磨耐擦。
	

	61
	餐边柜
	1200*400*800
	1
	个
	1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防
腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修
材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T
11718-2009 标准要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³,密度在
0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤
10%，符合国家 E1 级环保标准。
2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、面材：采用厚度≥0.6mm 优质胡桃木实木皮贴面，木皮
文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合
物（VOC）含量≤0.1mg/m³，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、
乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总
和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，产品有害物质：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As等家具涂层可迁移元素均未检出；抗菌性能(大肠杆菌)：抑菌率R≥99.99%，抗菌性能(金黄色葡萄球菌)：抑菌率R≥99.99%。色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。
5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，
间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	

	62
	衣架
	380*380*1400
	1
	个
	选用优质橡胶木，原木直出，木纹均匀，不易变形，质地坚硬，稳固性好，防虫、防腐。榫卯结构，环保水性漆，健康安全、耐磨耐擦。
	

	63
	沙发
	2000*820*820
	3
	个
	1、面料：采用标准的优质西皮,皮面柔软舒适，光泽持久，且具有透气性、柔韧性，回弹率≥65%，密度≥60kg/m³，撕裂强度≥4.7N/cm；
2、海绵：采用软硬适中的高质量阻燃海绵，回弹率≥65%，密度≥60kg/m³，撕裂强度≥4.7N/cm
3、框架：采用优质实木，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽；
4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺；
	

	64
	茶几
	1200*600*430
	1
	个
	1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防
腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修
材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T
11718-2009 标准要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³,密度在
0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤
10%，符合国家 E1 级环保标准。
2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、面材：采用厚度≥0.6mm 优质胡桃木实木皮贴面，木皮
文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合
物（VOC）含量≤0.1mg/m³，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、
乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总
和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，产品有害物质：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As等家具涂层可迁移元素均未检出；抗菌性能(大肠杆菌)：抑菌率R≥99.99%，抗菌性能(金黄色葡萄球菌)：抑菌率R≥99.99%。色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。
5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，
间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	

	65
	 会议桌
	1000*2000*750
	8
	米
	1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防
腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修
材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T
11718-2009 标准要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³,密度在
0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤
10%，符合国家 E1 级环保标准。
2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、面材：采用厚度≥0.6mm 优质胡桃木实木皮贴面，木皮
文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合
物（VOC）含量≤0.1mg/m³，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、
乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总
和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，产品有害物质：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As等家具涂层可迁移元素均未检出；抗菌性能(大肠杆菌)：抑菌率R≥99.99%，抗菌性能(金黄色葡萄球菌)：抑菌率R≥99.99%。色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。
5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，
间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	三楼会议室

	66
	主席台椅子
	670*760*990
	27
	把
	面料：采用一级环保PU皮，持久耐用，质量绝对保证，手感柔软，厚薄均匀，纹理清晰平整
海绵：40密度高回弹发泡成型海绵，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，密度好，回弹力强 ；
内板：采用高密度成型弯板锯材，经高温干燥处理，牢固，韧性强，不易变形。
木架：实木框架、扶手，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，符合力学、人体学原理，舒适耐用
	

	67
	床屏
	3000*1100*50
	3
	组
	1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防
腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修
材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T
11718-2009 标准要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³,密度在
0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤
10%，符合国家 E1 级环保标准。
2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、面材：采用厚度≥0.6mm 优质胡桃木实木皮贴面，木皮
文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合
物（VOC）含量≤0.1mg/m³，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、
乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总
和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，产品有害物质：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As等家具涂层可迁移元素均未检出；抗菌性能(大肠杆菌)：抑菌率R≥99.99%，抗菌性能(金黄色葡萄球菌)：抑菌率R≥99.99%。色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。
5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，
间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	四-六层宿舍套间3间

	68
	箱体
	1800*2000*450
	3
	组
	
	

	69
	床垫
	1800*2000*80
	3
	张
	
	

	70
	床头柜
	400*500*400
	6
	个
	
	

	71
	写字桌
	1200*400*750
	3
	张
	材质要求：E1级中纤板，甲醛释放量符合国家标准；天然胡桃木木饰面；优质五金配件，设计大方合理，稳重，结构牢固；中密度纤维板基材和实木木皮封边；表面光亮平整，有光泽，木纹清1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T
11718-2009 标准要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³,密度在
0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤
10%，符合国家 E1 级环保标准。
2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、面材：采用厚度≥0.6mm 优质胡桃木实木皮贴面，木皮
文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合
物（VOC）含量≤0.1mg/m³，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、
乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总
和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，产品有害物质：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As等家具涂层可迁移元素均未检出；抗菌性能(大肠杆菌)：抑菌率R≥99.99%，抗菌性能(金黄色葡萄球菌)：抑菌率R≥99.99%。色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。
5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，
间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	

	72
	储物柜
	1600*400*750
	3
	个
	
	

	73
	椅凳
	450*350*450
	3
	把
	
	

	74
	挂衣板
	800*25*1800
	3
	组
	
	

	75
	衣柜
	1200*550*2400
	3
	个
	
	

	76
	椅子
	540*500*790
	6
	把
	面料：采用一级环保麻布，持久耐用，质量绝对保证，手感柔软，厚薄均匀，纹理清晰平整
海绵：40密度高回弹发泡成型海绵，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，密度好，回弹力强 ；
内板：采用高密度成型弯板锯材，经高温干燥处理，牢固，韧性强，不易变形。
木架：实木框架、扶手，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，符合力学、人体学原理，舒适耐用
	

	77
	圆桌
	500*500
	3
	张
	材质要求：E1级中纤板，甲醛释放量符合国家标准；天然胡桃木木饰面；优质五金配件，设计大方合理，稳重，结构牢固；中密度纤维板基材和实木木皮封边；表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；采用环保水性油美观、不变色、光滑耐磨1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T
11718-2009 标准要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³,密度在
0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤
10%，符合国家 E1 级环保标准。
2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、面材：采用厚度≥0.6mm 优质胡桃木实木皮贴面，木皮
文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合
物（VOC）含量≤0.1mg/m³，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、
乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总
和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，产品有害物质：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As等家具涂层可迁移元素均未检出；抗菌性能(大肠杆菌)：抑菌率R≥99.99%，抗菌性能(金黄色葡萄球菌)：抑菌率R≥99.99%。色泽美观、不变色、光滑
耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。
5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，
间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	

	78
	办公桌
	1600*800*750
	3
	张
	材质要求：E1级中纤板，甲醛释放量符合国家标准；天然胡桃木木饰面；优质五金配件，设计大方合理，稳重，结构牢固；中密度纤维板基材和实木木皮封边；表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；采用环保水性油美观、不变色、光滑耐磨1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T
11718-2009 标准要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³,密度在
0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤
10%，符合国家 E1 级环保标准。
2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、面材：采用厚度≥0.6mm 优质胡桃木实木皮贴面，木皮
文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合
物（VOC）含量≤0.1mg/m³，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、
乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总
和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，产品有害物质：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As等家具涂层可迁移元素均未检出；抗菌性能(大肠杆菌)：抑菌率R≥99.99%，抗菌性能(金黄色葡萄球菌)：抑菌率R≥99.99%。色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。
5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，
间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	

	79
	文件柜
	800*200*400
	6
	个
	材质要求：E1级中纤板，甲醛释放量符合国家标准；天然胡桃木木饰面；优质五金配件，设计大方合理，稳重，结构牢固；中密度纤维板基材和实木木皮封边；表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；采用环保水性油美观、不变色、光滑耐磨1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T
11718-2009 标准要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³,密度在
0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤
10%，符合国家 E1 级环保标准。
2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、面材：采用厚度≥0.6mm 优质胡桃木实木皮贴面，木皮
文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合
物（VOC）含量≤0.1mg/m³，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、
乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总
和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，产品有害物质：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As等家具涂层可迁移元素均未检出；抗菌性能(大肠杆菌)：抑菌率R≥99.99%，抗菌性能(金黄色葡萄球菌)：抑菌率R≥99.99%。色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。
5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，
间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	

	80
	主席台椅子
	670*760*990
	3
	把
	面料：采用一级环保PU皮，持久耐用，质量绝对保证，手感柔软，厚薄均匀，纹理清晰平整
海绵：40密度高回弹发泡成型海绵，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，密度好，回弹力强 ；
内板：采用高密度成型弯板锯材，经高温干燥处理，牢固，韧性强，不易变形。
木架：实木框架、扶手，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，符合力学、人体学原理，舒适耐用
	

	81
	椅子
	550*460*880
	6
	把
	面料：采用一级环保PU皮，持久耐用，质量绝对保证，手感柔软，厚薄均匀，纹理清晰平整
海绵：40密度高回弹发泡成型海绵，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，密度好，回弹力强 ；
内板：采用高密度成型弯板锯材，经高温干燥处理，牢固，韧性强，不易变形。
木架：实木框架、扶手，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，符合力学、人体学原理，舒适耐用
	

	82
	茶水柜
	1200*400*800
	3
	个
	材质要求：E1级中纤板，甲醛释放量符合国家标准；天然胡桃木木饰面；优质五金配件，设计大方合理，稳重，结构牢固；中密度纤维板基材和实木木皮封边；表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；采用环保水性油美观、不变色、光滑耐磨1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T
11718-2009 标准要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³,密度在
0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤
10%，符合国家 E1 级环保标准。
2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、面材：采用厚度≥0.6mm 优质胡桃木实木皮贴面，木皮
文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合
物（VOC）含量≤0.1mg/m³，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、
乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总
和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，产品有害物质：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As等家具涂层可迁移元素均未检出；抗菌性能(大肠杆菌)：抑菌率R≥99.99%，抗菌性能(金黄色葡萄球菌)：抑菌率R≥99.99%。色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。
5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，
间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	

	83
	茶吧机
	360*320*1100
	3
	个
	加厚钣金机身，屏幕温度实时显示，操作流畅，远程遥控操作，食品级PP出水口，304烧水壶，防烫防溢水防干烧，下置隐藏式水桶，换水方便
	

	84
	床屏
	3000*1100*50
	72
	组
	材质要求：E1级中纤板，甲醛释放量符合国家标准；天然胡桃木木饰面；优质五金配件，设计大方合理，稳重，结构牢固；中密度纤维板基材和实木木皮封边；表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；采用环保水性油美观、不变色、光滑耐磨1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T
11718-2009 标准要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³,密度在
0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤
10%，符合国家 E1 级环保标准。
2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、面材：采用厚度≥0.6mm 优质胡桃木实木皮贴面，木皮
文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合
物（VOC）含量≤0.1mg/m³，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、
乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总
和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，产品有害物质：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As等家具涂层可迁移元素均未检出；抗菌性能(大肠杆菌)：抑菌率R≥99.99%，抗菌性能(金黄色葡萄球菌)：抑菌率R≥99.99%。色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。
5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，
间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	四-六层宿舍双人间72间

	85
	箱体
	1200*2000*450
	142
	组
	
	

	86
	床垫
	1200*2000*800
	142
	张
	
	

	87
	箱体
	1800*2000*450
	1
	组
	
	

	88
	床垫
	1800*2000*80
	1
	张
	
	

	89
	床头柜
	400*500*400
	73
	个
	
	

	90
	写字桌
	1200*400*750
	72
	张
	材质要求：E1级中纤板，甲醛释放量符合国家标准；天然胡桃木木饰面；优质五金配件，设计大方合理，稳重，结构牢固；中密度纤维板基材和实木木皮封边；表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；采用环保水性油美观、不变色、光滑耐磨1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T
11718-2009 标准要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³,密度在
0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤
10%，符合国家 E1 级环保标准。
2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、面材：采用厚度≥0.6mm 优质胡桃木实木皮贴面，木皮
文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合
物（VOC）含量≤0.1mg/m³，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、
乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总
和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，产品有害物质：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As等家具涂层可迁移元素均未检出；抗菌性能(大肠杆菌)：抑菌率R≥99.99%，抗菌性能(金黄色葡萄球菌)：抑菌率R≥99.99%。色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。
5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，
间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	

	91
	储物柜
	1600*400*750
	72
	组
	
	

	92
	椅凳
	450*350*450
	72
	把
	
	

	93
	挂衣板
	800*25*1800
	72
	组
	
	

	94
	衣柜
	1200*550*2400
	72
	个
	
	

	95
	椅子
	540*500*790
	144
	把
	面料：采用一级环保麻布，持久耐用，质量绝对保证，手感柔软，厚薄均匀，纹理清晰平整
海绵：40密度高回弹发泡成型海绵，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，密度好，回弹力强 ；
内板：采用高密度成型弯板锯材，经高温干燥处理，牢固，韧性强，不易变形。
木架：实木框架、扶手，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，符合力学、人体学原理，舒适耐用
	

	96
	圆桌
	500*500*450
	72
	张
	材质要求：E1级中纤板，甲醛释放量符合国家标准；天然胡桃木木饰面；优质五金配件，设计大方合理，稳重，结构牢固；中密度纤维板基材和实木木皮封边；表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；采用环保水性油美观、不变色、光滑耐磨1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T
11718-2009 标准要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³,密度在
0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤
10%，符合国家 E1 级环保标准。
2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、面材：采用厚度≥0.6mm 优质胡桃木实木皮贴面，木皮
文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合
物（VOC）含量≤0.1mg/m³，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、
乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总
和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，产品有害物质：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As等家具涂层可迁移元素均未检出；抗菌性能(大肠杆菌)：抑菌率R≥99.99%，抗菌性能(金黄色葡萄球菌)：抑菌率R≥99.99%。色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。
5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，
间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	

	97
	 会议条桌
	1200*400*750
	60
	张
	材质要求：E1级中纤板，甲醛释放量符合国家标准；天然胡桃木木饰面；优质五金配件，设计大方合理，稳重，结构牢固；中密度纤维板基材和实木木皮封边；表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；采用环保水性油美观、不变色、光滑耐磨1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T
11718-2009 标准要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³,密度在
0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤
10%，符合国家 E1 级环保标准。
2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、面材：采用厚度≥0.6mm 优质胡桃木实木皮贴面，木皮
文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合
物（VOC）含量≤0.1mg/m³，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、
乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总
和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，产品有害物质：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As等家具涂层可迁移元素均未检出；抗菌性能(大肠杆菌)：抑菌率R≥99.99%，抗菌性能(金黄色葡萄球菌)：抑菌率R≥99.99%。色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。
5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，
间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	七层会议室

	98
	椅子
	550*460*880
	120
	吧
	面料：采用一级环保PU皮，持久耐用，质量绝对保证，手感柔软，厚薄均匀，纹理清晰平整
海绵：40密度高回弹发泡成型海绵，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，密度好，回弹力强 ；
内板：采用高密度成型弯板锯材，经高温干燥处理，牢固，韧性强，不易变形。
木架：实木框架、扶手，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，符合力学、人体学原理，舒适耐用
	

	99
	会议条桌
	1400*600*760
	26
	张
	材质要求：E1级中纤板，甲醛释放量符合国家标准；天然胡桃木木饰面；优质五金配件，设计大方合理，稳重，结构牢固；中密度纤维板基材和实木木皮封边；表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；采用环保水性油美观、不变色、光滑耐磨1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T
11718-2009 标准要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³,密度在
0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤
10%，符合国家 E1 级环保标准。
2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、面材：采用厚度≥0.6mm 优质胡桃木实木皮贴面，木皮
文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合
物（VOC）含量≤0.1mg/m³，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、
乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总
和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，产品有害物质：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As等家具涂层可迁移元素均未检出；抗菌性能(大肠杆菌)：抑菌率R≥99.99%，抗菌性能(金黄色葡萄球菌)：抑菌率R≥99.99%。色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。
5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，
间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	

	100
	主席台椅子
	670*760*990
	52
	把
	面料：采用一级环保PU皮，持久耐用，质量绝对保证，手感柔软，厚薄均匀，纹理清晰平整
海绵：40密度高回弹发泡成型海绵，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，密度好，回弹力强 ；
内板：采用高密度成型弯板锯材，经高温干燥处理，牢固，韧性强，不易变形。
木架：实木框架、扶手，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，符合力学、人体学原理，舒适耐用
	

	101
	主席台
	2400*600*760
	1
	张
	材质要求：E1级中纤板，甲醛释放量符合国家标准；天然胡桃木木饰面；优质五金配件，设计大方合理，稳重，结构牢固；中密度纤维板基材和实木木皮封边；表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；采用环保水性油美观、不变色、光滑耐磨1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T
11718-2009 标准要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³,密度在
0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤
10%，符合国家 E1 级环保标准。
2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、面材：采用厚度≥0.6mm 优质胡桃木实木皮贴面，木皮
文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合
物（VOC）含量≤0.1mg/m³，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、
乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总
和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，产品有害物质：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As等家具涂层可迁移元素均未检出；抗菌性能(大肠杆菌)：抑菌率R≥99.99%，抗菌性能(金黄色葡萄球菌)：抑菌率R≥99.99%。色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。
5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，
间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	

	102
	主席台椅子
	620*750*900
	7
	把
	面料：采用一级环保PU皮，持久耐用，质量绝对保证，手感柔软，厚薄均匀，纹理清晰平整
海绵：40密度高回弹发泡成型海绵，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，密度好，回弹力强 ；
内板：采用高密度成型弯板锯材，经高温干燥处理，牢固，韧性强，不易变形。
木架：实木框架、扶手，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，符合力学、人体学原理，舒适耐用
	

	103
	※接待沙发
	110*880*900
	12
	个
	★1、面料：采用标准的优质布饰面,布面柔软舒适，且具有透气性、柔韧性，回弹率≥65%，密度≥60kg/m³，撕裂强度≥4.7N/cm；
2、海绵：采用软硬适中的高质量阻燃海绵，回弹率≥65%，密度≥60kg/m³，撕裂强度≥4.7N/cm
3、框架：采用优质实木，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽；
	七层接待室（两间）

	104
	茶几
	680*480*530
	6
	个
	材质要求：E1级中纤板，甲醛释放量符合国家标准；天然胡桃木木饰面；优质五金配件，设计大方合理，稳重，结构牢固；中密度纤维板基材和实木木皮封边；表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；采用环保水性油美观、不变色、光滑耐磨1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T
11718-2009 标准要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³,密度在
0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤
10%，符合国家 E1 级环保标准。
2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、面材：采用厚度≥0.6mm 优质胡桃木实木皮贴面，木皮
文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合
物（VOC）含量≤0.1mg/m³，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、
乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总
和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，产品有害物质：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As等家具涂层可迁移元素均未检出；抗菌性能(大肠杆菌)：抑菌率R≥99.99%，抗菌性能(金黄色葡萄球菌)：抑菌率R≥99.99%。色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。
5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，
间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	

	105
	茶水柜
	1200*400*800
	2
	个
	材质要求：E1级中纤板，甲醛释放量符合国家标准；天然胡桃木木饰面；优质五金配件，设计大方合理，稳重，结构牢固；中密度纤维板基材和实木木皮封边；表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；采用环保水性油美观、不变色、光滑耐磨1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T
11718-2009 标准要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³,密度在
0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤
10%，符合国家 E1 级环保标准。
2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、面材：采用厚度≥0.6mm 优质胡桃木实木皮贴面，木皮
文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合
物（VOC）含量≤0.1mg/m³，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、
乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总
和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，产品有害物质：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As等家具涂层可迁移元素均未检出；抗菌性能(大肠杆菌)：抑菌率R≥99.99%，抗菌性能(金黄色葡萄球菌)：抑菌率R≥99.99%。色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。
5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，
间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	

	106
	跑步机
	1800*865*1425
	5
	台
	多模式多档位调节，超级缓震技术。无刷静音电机。
	七层活动健身中心

	107
	动感单车
	1220*516*1240
	5
	台
	5D车身调节，免插电
	

	108
	组合训练器
	2300*1900*2300
	2
	台
	深蹲、引体、划船、背拉三人站组合训练器
	

	109
	哑铃套组
	1230*510*920
	1
	套
	180KG套装带三层哑铃架
	

	110
	乒乓球桌
	2740*1525*760
	1
	张
	标准赛事台
	

	111
	台球桌
	2850*1550*850
	1
	张
	标准中式八球桌
	

	112
	等候椅
	1750*680*770
	4
	组
	1、基材：扶手，脚：采用T1.0MM冷轧钢板冷压成型，表面抛光电镀鉻。 边条：采用T1.2mm异型冷管冷压成型,表面抛光电镀铬。 座背板：采用T1.2MM冷轧钢板，除油除锈静电喷粉处理。 横梁：40×80×1.5MM热轧方管，除油除锈后静电喷粉处理
	

	113
	货架
	1200*500*2000
	12
	组
	使用一级冷轧钢板经过剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成。表面静电粉末喷塑采用国际通用流水线作业，产品经去污、酸洗、磷化、烘干等14道工序, 确保长时间使用后，产品内部不返锈，表面不脱落。环保无毒害无气味，光洁平滑。隔板有加强筋，承重力加强。
	

	114
	吧台
	1000*800*1100
	6
	米
	材质要求：E1级中纤板，甲醛释放量符合国家标准；天然胡桃木木饰面；优质五金配件，设计大方合理，稳重，结构牢固；中密度纤维板基材和实木木皮封边；表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；采用环保水性油美观、不变色、光滑耐磨
	会议中心一层接待中心

	115
	办公椅
	620*750*900
	2
	把
	面料：采用一级环保PU皮，持久耐用，质量绝对保证，手感柔软，厚薄均匀，纹理清晰平整
海绵：40密度高回弹发泡成型海绵，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，密度好，回弹力强 ；
内板：采用高密度成型弯板锯材，经高温干燥处理，牢固，韧性强，不易变形。
木架：实木框架、扶手，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，符合力学、人体学原理，舒适耐用
	

	116
	排椅
	1750*680*770
	22
	组
	1、基材：扶手，脚：采用T1.0MM冷轧钢板冷压成型，表面抛光电镀鉻。 边条：采用T1.2mm异型冷管冷压成型,表面抛光电镀铬。 座背板：采用T1.2MM冷轧钢板，除油除锈静电喷粉处理。 横梁：40×80×1.5MM热轧方管，除油除锈后静电喷粉处理
	

	117
	 会议条桌
	1200*400*750
	154
	张
	材质要求：E1级中纤板，甲醛释放量符合国家标准；天然胡桃木木饰面；优质五金配件，设计大方合理，稳重，结构牢固；中密度纤维板基材和实木木皮封边；表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；采用环保水性油美观、不变色、光滑耐磨1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T
11718-2009 标准要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³,密度在
0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤
10%，符合国家 E1 级环保标准。
2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、面材：采用厚度≥0.6mm 优质胡桃木实木皮贴面，木皮
文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合
物（VOC）含量≤0.1mg/m³，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、
乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总
和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，产品有害物质：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As等家具涂层可迁移元素均未检出；抗菌性能(大肠杆菌)：抑菌率R≥99.99%，抗菌性能(金黄色葡萄球菌)：抑菌率R≥99.99%。色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。
5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，
间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	会议中心会议室6间

	118
	椅子
	550*460*880
	300
	把
	面料：采用一级环保PU皮，持久耐用，质量绝对保证，手感柔软，厚薄均匀，纹理清晰平整
海绵：40密度高回弹发泡成型海绵，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，密度好，回弹力强 ；
内板：采用高密度成型弯板锯材，经高温干燥处理，牢固，韧性强，不易变形。
木架：实木框架、扶手，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，符合力学、人体学原理，舒适耐用
	

	119
	 会议桌
	1000*2000*750
	36
	米
	材质要求：E1级中纤板，甲醛释放量符合国家标准；天然胡桃木木饰面；优质五金配件，设计大方合理，稳重，结构牢固；中密度纤维板基材和实木木皮封边；表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；采用环保水性油美观、不变色、光滑耐磨1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T
11718-2009 标准要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³,密度在
0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤
10%，符合国家 E1 级环保标准。
2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、面材：采用厚度≥0.6mm 优质胡桃木实木皮贴面，木皮
文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合
物（VOC）含量≤0.1mg/m³，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、
乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总
和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，产品有害物质：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As等家具涂层可迁移元素均未检出；抗菌性能(大肠杆菌)：抑菌率R≥99.99%，抗菌性能(金黄色葡萄球菌)：抑菌率R≥99.99%。色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。
5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，
间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	会议中心会议室6间
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	主席台椅子
	常规
	102
	把
	面料：采用一级环保PU皮，持久耐用，质量绝对保证，手感柔软，厚薄均匀，纹理清晰平整
海绵：40密度高回弹发泡成型海绵，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，密度好，回弹力强 ；
内板：采用高密度成型弯板锯材，经高温干燥处理，牢固，韧性强，不易变形。
木架：实木框架、扶手，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，符合力学、人体学原理，舒适耐用
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	※接待沙发
	110*880*900
	20
	个
	★1、面料：采用标准的优质布饰面,布面柔软舒适，且具有透气性、柔韧性，回弹率≥65%，密度≥60kg/m³，撕裂强度≥4.7N/cm；
2、海绵：采用软硬适中的高质量阻燃海绵，回弹率≥65%，密度≥60kg/m³，撕裂强度≥4.7N/cm
3、框架：采用优质实木，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽；
	会议中心一、二层领导休息室4间
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	茶几
	680*480*530
	10
	个
	材质要求：E1级中纤板，甲醛释放量符合国家标准；天然胡桃木木饰面；优质五金配件，设计大方合理，稳重，结构牢固；中密度纤维板基材和实木木皮封边；表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；采用环保水性油美观、不变色、光滑耐磨1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T
11718-2009 标准要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³,密度在
0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤
10%，符合国家 E1 级环保标准。
2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、面材：采用厚度≥0.6mm 优质胡桃木实木皮贴面，木皮
文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合
物（VOC）含量≤0.1mg/m³，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、
乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总
和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，产品有害物质：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As等家具涂层可迁移元素均未检出；抗菌性能(大肠杆菌)：抑菌率R≥99.99%，抗菌性能(金黄色葡萄球菌)：抑菌率R≥99.99%。色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。
5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，
间隙细小且均匀，平整无毛刺。
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	茶水柜
	1200*400*800
	4
	个
	材质要求：E1级中纤板，甲醛释放量符合国家标准；天然胡桃木木饰面；优质五金配件，设计大方合理，稳重，结构牢固；中密度纤维板基材和实木木皮封边；表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；采用环保水性油美观、不变色、光滑耐磨1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T
11718-2009 标准要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³,密度在
0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤
10%，符合国家 E1 级环保标准。
2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、面材：采用厚度≥0.6mm 优质胡桃木实木皮贴面，木皮
文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合
物（VOC）含量≤0.1mg/m³，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、
乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总
和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，产品有害物质：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As等家具涂层可迁移元素均未检出；抗菌性能(大肠杆菌)：抑菌率R≥99.99%，抗菌性能(金黄色葡萄球菌)：抑菌率R≥99.99%。色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。
5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，
间隙细小且均匀，平整无毛刺。
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	主席台
	2400*600*760
	5
	张
	材质要求：E1级中纤板，甲醛释放量符合国家标准；天然胡桃木木饰面；优质五金配件，设计大方合理，稳重，结构牢固；中密度纤维板基材和实木木皮封边；表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；采用环保水性油美观、不变色、光滑耐磨1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T
11718-2009 标准要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³,密度在
0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤
10%，符合国家 E1 级环保标准。
2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、面材：采用厚度≥0.6mm 优质胡桃木实木皮贴面，木皮
文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合
物（VOC）含量≤0.1mg/m³，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、
乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总
和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，产品有害物质：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As等家具涂层可迁移元素均未检出；抗菌性能(大肠杆菌)：抑菌率R≥99.99%，抗菌性能(金黄色葡萄球菌)：抑菌率R≥99.99%。色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。
5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，
间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	大礼堂
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	主席台椅子
	620*750*900
	15
	把
	面料：采用一级环保PU皮，持久耐用，质量绝对保证，手感柔软，厚薄均匀，纹理清晰平整
海绵：40密度高回弹发泡成型海绵，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，密度好，回弹力强 ；
内板：采用高密度成型弯板锯材，经高温干燥处理，牢固，韧性强，不易变形。
木架：实木框架、扶手，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，符合力学、人体学原理，舒适耐用
	

	126
	会议条桌
	1400*400*750
	20
	张
	材质要求：E1级中纤板，甲醛释放量符合国家标准；天然胡桃木木饰面；优质五金配件，设计大方合理，稳重，结构牢固；中密度纤维板基材和实木木皮封边；表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；采用环保水性油美观、不变色、光滑耐磨1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T
11718-2009 标准要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³,密度在
0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤
10%，符合国家 E1 级环保标准。
2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、面材：采用厚度≥0.6mm 优质胡桃木实木皮贴面，木皮
文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合
物（VOC）含量≤0.1mg/m³，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、
乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总
和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，产品有害物质：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As等家具涂层可迁移元素均未检出；抗菌性能(大肠杆菌)：抑菌率R≥99.99%，抗菌性能(金黄色葡萄球菌)：抑菌率R≥99.99%。色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。
5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，
间隙细小且均匀，平整无毛刺。
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	椅子
	550*460*880
	40
	把
	面料：采用一级环保PU皮，持久耐用，质量绝对保证，手感柔软，厚薄均匀，纹理清晰平整
海绵：40密度高回弹发泡成型海绵，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，密度好，回弹力强 ；
内板：采用高密度成型弯板锯材，经高温干燥处理，牢固，韧性强，不易变形。
木架：实木框架、扶手，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，符合力学、人体学原理，舒适耐用
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	会议条桌
	 1200*400*750
	120
	张
	材质要求：E1级中纤板，甲醛释放量符合国家标准；天然胡桃木木饰面；优质五金配件，设计大方合理，稳重，结构牢固；中密度纤维板基材和实木木皮封边；表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；采用环保水性油美观、不变色、光滑耐磨1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T
11718-2009 标准要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³,密度在
0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤
10%，符合国家 E1 级环保标准。
2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、面材：采用厚度≥0.6mm 优质胡桃木实木皮贴面，木皮
文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合
物（VOC）含量≤0.1mg/m³，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、
乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总
和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，产品有害物质：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As等家具涂层可迁移元素均未检出；抗菌性能(大肠杆菌)：抑菌率R≥99.99%，抗菌性能(金黄色葡萄球菌)：抑菌率R≥99.99%。色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。
5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，
间隙细小且均匀，平整无毛刺。
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	※礼堂椅（不带写字板）
	585*760*1000
	240
	组
	★座框架：采用（1.5mm厚）优质冷轧钢板，经模具冲压焊接组合成型，铁框+夹板结构，摒弃了市场上依然大范围使用的木框+夹板结构，承托力更强，不易变形断裂，更坚固耐用。背海绵： 采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达45 -60 kg/m3。背内板：采用优质多层板经模具成型，具有曲线，符合人体学原理，布料采用优质耐磨麻绒面料，手感舒适，抗污，抗静电，防褪色。可根据客户要求进行阻燃处理。有多种颜色可供选择。扶手框采用优质冷轧钢板(T2.0mm)，经模具冲压焊接组合成型。表面采用防锈磷化处理，静电喷银色，并经高温烤锔塑化。底脚采用优质铝合金材质，经模具压铸成型，表面喷专用金属漆并经高温烤锔，永不生锈经久耐用。钢铁扶手框和铝合金底脚用螺丝紧固成型。
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	※礼堂椅（带写字板）
	585*760*1000
	540
	组
	★座框架：采用（1.5mm厚）优质冷轧钢板，经模具冲压焊接组合成型，铁框+夹板结构，摒弃了市场上依然大范围使用的木框+夹板结构，承托力更强，不易变形断裂，更坚固耐用。背海绵： 采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达45 -60 kg/m3。背内板：采用优质多层板经模具成型，具有曲线，符合人体学原理，布料采用优质耐磨麻绒面料，手感舒适，抗污，抗静电，防褪色。可根据客户要求进行阻燃处理。有多种颜色可供选择。扶手框采用优质冷轧钢板(T2.0mm)，经模具冲压焊接组合成型。表面采用防锈磷化处理，静电喷银色，并经高温烤锔塑化。底脚采用优质铝合金材质，经模具压铸成型，表面喷专用金属漆并经高温烤锔，永不生锈经久耐用。钢铁扶手框和铝合金底脚用螺丝紧固成型。
	

	窗帘

	序号
	名称
	窗户尺寸
	数量
	单位
	技术参数
	备注

	1
	窗帘
	1800*4200
	86.4
	米
	窗帘采用雪尼尔面料，吸水性强，PVC底面处理摩擦系数大于0.8，保暖性好，支持机洗，耐摩擦4级以上，水洗牢度3级以上。
	一层

	2
	窗帘
	1800*3400
	97.2
	米
	
	二层

	3
	窗帘
	3150*4200
	12.6
	米
	
	

	4
	窗帘
	3000*4200
	12
	米
	
	

	5
	窗帘
	1800*2200
	90
	米
	
	三层

	6
	窗帘
	2600*3900
	10.4
	米
	
	

	7
	窗帘
	5700*3900
	11.4
	米
	
	

	8
	窗帘
	1800*2200
	270
	米
	
	四至六层

	9
	窗帘
	2300*3900
	55.2
	米
	
	

	10
	窗帘
	3300*3300
	151.8
	米
	
	七层

	11
	窗帘
	3300*2600
	19.8
	米
	
	

	12
	窗帘
	1800*2200
	3.6
	米
	
	

	13
	窗帘
	2200*3300
	4.4
	米
	
	

	14
	窗帘
	1800*3300
	7.2
	米
	
	

	15
	窗帘
	3000*3900
	108
	米
	
	报告厅

	16
	窗帘
	1500*3900
	24
	米
	
	

	17
	纱帘
	1800*4200
	86.4
	米
	纱帘采用高密度涤纶编织，质地较厚实，能有效雾化光线，透光不透人的效果，实现柔和透光的同时遮挡外部视线，耐磨耐抗皱，不易勾丝，日常维护方便。
	一层

	18
	纱帘
	1800*3400
	97.2
	米
	
	二层

	19
	纱帘
	3150*4200
	12.6
	米
	
	

	20
	纱帘
	3000*4200
	12
	米
	
	

	21
	纱帘
	1800*2200
	90
	米
	
	三层

	22
	纱帘
	2600*3900
	10.4
	米
	
	

	23
	纱帘
	5700*3900
	11.4
	米
	
	

	24
	纱帘
	1800*2200
	270
	米
	
	四至六层

	25
	纱帘
	2300*3900
	55.2
	米
	
	

	26
	纱帘
	3300*3300
	151.8
	米
	
	七层

	27
	纱帘
	3300*2600
	19.8
	米
	
	

	28
	纱帘
	1800*2200
	3.6
	米
	
	

	29
	纱帘
	2200*3300
	4.4
	米
	
	

	30
	纱帘
	1800*3300
	7.2
	米
	
	

	31
	纱帘
	3000*3900
	108
	米
	
	报告厅

	32
	纱帘
	1500*3900
	24
	米
	
	

	厨具

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	技术参数
	备注

	A厨房
	
	
	
	
	

	A01
	油网烟罩
	8300*1200*600
	9.96
	㎡
	烟罩选材为 201型不锈钢、板材厚度为1.0mm。外壳嵌面板选材为经磨毛打磨、抛光的不锈钢AISI 、采用标准化结构。
	

	A02
	海鲜蒸柜
	1200*850*1850
	1
	台
	蒸柜炉由上身柜体及下身黑铁炉胆组成，炉身面板厚1.5 mm，炉壳体厚1.2mm，内胆厚0.8mm。上身分三格，每一格设有独立蒸气
过压释放开关；上面两格每格内含不锈钢层网一件，第三格内含不锈钢层网两件。每格上有不锈钢掩门，门框上采用卫生无毒、耐
高温硅胶条密封，防止蒸气泄漏。在炉身上设有安全泻气阀，自动排出过压蒸气。
	

	A03
	炉拼台
	600*650*800
	1
	台
	厂制品
采用优质不锈钢磨砂板制作
	

	A04
	双头单尾炒炉
	1800*1000*800
	2
	台
	1.全不锈钢板材精工细制，台面一体成型，防虫，防漏电，防辐射三防结构，IPX6标准防水设计。小炒炉加尾撑设计，可实现抛炒和爆炒，304不锈钢摇摆水龙头设置，加水方便。
3.火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。采用优质不锈钢制作厚度1.0mm厚，侧板、后板1.0mm，贴塑拉丝板，台面下层Q235
-A冷板2.5mm厚，内胆外壳：Q235-A（热板）1.0mm厚，内层一体式耐火材料，炉头带电子打火一键启动装置，承力脚直径50*150mm
不锈钢，可调节重力脚，采用铜芯优质风机。配置双风机功率250w。配置广东炉头，面板一次成型，防渗漏。
	

	A05
	炉拼台
	400*1000*800
	2
	台
	厂制品
采用优质不锈钢磨砂板制作
	

	A07
	四头煲仔
	700*800*800
	1
	台
	1. 燃气功率‌

常见配置为每个炉头功率7kW，即四头总功率约为28kW‌‌
‌2. 核心部件与安全功能‌
炉头：通常采用专业商用炉头（如7寸文华炉头）‌‌
熄火保护：多数型号配备热电偶熄火保护装置‌
‌3. 材质与结构‌
台面材质：使用SUS201不锈钢，厚度多为1.5mm‌‌
框架结构：通常采用2.0mm不锈钢框架，确保耐用性和稳定性‌‌
	

	A08
	双头矮仔
	1200*700*400
	1
	台
	热负荷38KW×2，耗气量10m³/h（天然气），
功率550W×2 。
热负荷38KW×2，防护等级IP24，材质国标
不锈钢板 。
	

	A09
	双通工作柜
	1800*800*800
	4
	台
	厂制品
采用优质201不锈钢磨砂板制作
	

	A10
	双层台面立架
	1800*300*650
	2
	台
	厂制品
采用优质201不锈钢磨砂板制作
	

	A11
	保鲜工作柜
	1800*800*800
	2
	台
	侧板、面板为0.6mm厚磨砂不锈钢,内胆为0.5mm厚不锈钢,浸塑钢丝搁物架,采用404a无氟环保制冷剂及环保R141b发泡料保温,微电
子中央处理器精确控温,LCD数字显示温度。
温度可调范围（-5~--15℃）。附带：国家强制性认证证书。
	

	A12
	双层工作台
	1800*800*800
	2
	台
	厂制品
采用优质201不锈钢磨砂板制作
	

	A13
	四层货架
	1200*500*1550
	1
	台
	层板:1.0mm厚不锈钢板，折边40mm，加强筋;
脚通:φ38X1.0mm优质不锈钢管;
底座:不锈钢可调子弹脚4个。                  
材料:201不锈钢；
	

	A14
	四门雪柜
	1200*700*1800
	2
	台
	侧板、面板为0.6mm厚磨砂不锈钢,内胆为0.5mm厚不锈钢,浸塑钢丝搁物架,采用404a无氟环保制冷剂及环保R141b发泡料保温,微电
子中央处理器精确控温,LCD数字显示温度。
温度可调范围（-5~--15℃）。附带：国家强制性认证证书。
	

	A15
	洗地龙头
	定型
	1
	台
	龙头材质：采用黑色环氧涂层钢卷盘，黄铜
进水主体，不锈钢接头 。 ‌
软管：三层钢丝软管，长
度10.7米（±5%），耐温≥85℃，耐
压≥300psi（21公斤） 。 ‌
功能特性
旋转与安装：支持360°旋转水枪，可安装于
天花板、墙面或柜台下，带可调止动块 。 ‌
接口标准：1/2英寸外螺纹进水接口 。 ‌‌
	

	A16
	绞切两用机
	200#
	1
	台
	宽度：  2.5 - 12mm
功率：  1.5KW/380V
机重：  145KG
产量：  800KG/H
	

	A17
	单星沥水池
	1200*700*800
	1
	台
	优质304#磨砂不锈钢板材制作
支撑管采用38mm不锈钢管配可调节子弹脚
	

	A18
	双星水池
	1200*700*800
	1
	台
	优质304#磨砂不锈钢板材制作
支撑管采用38mm不锈钢管配可调节子弹脚
	

	A19
	电开水器
	480*450*1310
	1
	台
	功率：9kW

额定电流：11.4A

电压：380V

开水温度：100℃
	

	A20
	商用灭蝇灯
	定型
	1
	台
	标准电压：AC220V ‌

功率范围：20W至48W
	

	B洗消间
	
	
	
	
	

	B01
	保洁碗柜
	1200*500*1800
	1
	台
	优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚
度1.0mm                           
支撑管采用38mm国标不锈钢管配可活动脚
	

	B02
	双门消毒柜
	1200*600*1760
	2
	台
	高温消毒；热风循环，符合国家检验合格产品。
消毒时间自由设定，温度控制准确可靠，性能
优良，配置双重超温保护功能，保证使用安
全；消毒级别达到国家二星级标准。工程款
消毒柜主要用于耐高温的食具、茶具的消毒
及存放；135℃高温杀菌，满足餐具卫生安全
需求；热风循环，功率：4.4KW/220V；一键
启动，自动控温，消毒时间自由设定，温度
控制准确可靠，性能优良，并具有超温保护
，安全可靠。消毒级别需达到国家二星级标
准；内胆等材质须符合国家食品安全标准。
	

	B03
	洗地龙头
	定型
	1
	台
	龙头材质：采用黑色环氧涂层钢卷盘，黄铜
进水主体，不锈钢接头 。 ‌
软管：三层钢丝软管，长
度10.7米（±5%），耐温≥85℃，耐
压≥300psi（21公斤） 。 ‌
功能特性
旋转与安装：支持360°旋转水枪，可安装于
天花板、墙面或柜台下，带可调止动块 。 ‌
接口标准：1/2英寸外螺纹进水接口 。 ‌‌
	

	B04
	商用灭蝇灯
	定型
	1
	台
	标准电压：AC220V ‌

功率范围：20W至48W
	

	B05
	残食台
	800*800*800
	1
	台
	台面：不锈钢；
柜脚：全不锈钢柜脚，高度可调；
底座：加重型耐磨静音脚轮，定向2个，万向
2个,带刹车制；
材料：优质不锈钢；
	

	B06
	双层工作台
	1800*800*800
	1
	台
	厂制品
采用优质201不锈钢磨砂板制作
	

	B07
	双层工作台
	1100*800*800
	1
	台
	厂制品
采用优质201不锈钢磨砂板制作
	

	B08
	通道式洗碗机
	2600*800*1475
	1
	台
	洗涤速度：200 筐/小时
清洗温度：60-65°C
喷淋温度：82-90°C
耗水量：200 升/小时
电加热配电量：根据进水温度不同，为
 26-36 kW‌‌
	

	B09
	集气罩
	2600*1000*600
	2.6
	㎡
	烟罩选材为 201型不锈钢、板材厚度
为1.0mm。
外壳嵌面板选材为经磨毛打磨、抛光的不
锈钢AISI 、采用标准化结构。
	

	B10
	高压花洒
	定型
	1
	台
	水压与喷射力
操作压力：10～70kg/cm² ‌‌
喷射力强度：需满足GB/T 23447-2018标准，
测试时需覆盖额定水压、最小水压、最大水
压等工况 。 ‌‌
喷射均匀性与角度
喷射均匀性：通过多点采样分析水流分布差
异，避免局部过强或过弱 。 ‌‌
喷射角度：需覆盖0-90°范围，适配不同安
装角度（如手持花洒倾斜使用） 
材质与结构
常见材质：不锈钢、陶瓷等，耐高温材料 。 ‌
阀芯类型
	

	B11
	三星水池
	1800*800*800
	1
	台
	优质201#磨砂不锈钢板材制作
支撑管采用38mm不锈钢管配可调节子弹脚
	

	C.面点间
	
	
	
	
	

	C01
	油网烟罩
	6700*1000*600
	6.7
	㎡
	烟罩选材为 201型不锈钢、板材厚度
为1.0mm。
外壳嵌面板选材为经磨毛打磨、抛光的不
锈钢AISI 、采用标准化结构。
	

	C02
	三层烤箱
	1220*800*1600
	1
	台
	规格：3层6盘 （400X600mm烤盘）
功率：18KW
外殼全用不銹鋼製造並由NCT電腦沖床切割
可選用原裝進口數字面板或傳統EGO顯示器
採用日本原裝高溫耐熱保溫棉及電熱絲
	

	C03
	电饼铛
	750*750*850
	1
	台
	电源：380V       功率：4.8KW
工作温度：120~250℃  内径：53CM
净重：45kg 尺寸：760*660*840mm
	

	C04
	电磁单头大锅灶
	1100*1150*800
	2
	台
	材质：全不锈钢机身，面板厚度≥1.2mm，围
板≥1.0mm‌‌
控制方式：10档以上数码显示，具备功率/
电压/用电量显示功能‌‌
保护功能：超温保护、电压异常保护、缺相
保护、故障自检及中文代码显示‌‌‌
	

	C05
	单门发酵柜
	500*710*1740
	1
	台
	电压：220V/50Hz（通用标准）
功率：1.8-2.9kW（视容量而定）
容量：16盘
盘子尺寸：400×600mm（标准烤盘尺寸）
环境控制
温度范围：30-110°C
湿度范围：30-110%
	

	C06
	双门蒸饭车
	1400*670*1350
	1
	台
	1.加厚型高温水胆，全自动补水设计，低水位
自动断电保护，超压自动排气泄压。
2.优质内封门胶，封闭性好；加厚不锈钢搁物
架，承重力强，抗高温不变形。
3.火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。
选用全不锈钢机体，耐腐蚀、易清洁，整体发
泡、保温，自动进水、防干烧，耐高温多气囊
嵌入式硅胶门封，冲压成型不锈钢蒸盆，支撑
条经久耐用。电压：380v,功率：24KW
	

	C07
	双层工作台
	1800*700*800
	1
	台
	厂制品
采用优质201不锈钢磨砂板制作
	

	C08
	木面工作台
	1800*700*800
	1
	台
	台面：  50mm厚柳木板 ，层板1.2mm厚；
内角R20圆角 ，轨道带阻尼；  下留面粉车回
归位；
柜脚：全不锈钢柜脚 ，直径60 ，  150高可调；
材料：  201不锈钢；
	

	C09
	面粉车
	500*500*500
	1
	台
	厂制品
采用优质201不锈钢磨砂板制作
	

	C10
	商用灭蝇灯
	定型
	2
	台
	标准电压：AC220V ‌

功率范围：20W至48W
	

	C11
	四层货架
	1200*500*1550
	1
	台
	层板:1.0mm厚不锈钢板，折边40mm，加强筋;
脚通:φ38X1.0mm优质不锈钢管;
底座:不锈钢可调子弹脚4个。                  
材料:201不锈钢；
	

	C12
	压面机
	350#
	1
	台
	操作方便，效率高，具有适应性强，结构紧
凑，密封性好，揉压一体，节能环保，生产
量60KG/H 功率：1.5kw/380V，标配粗刀细
刀各一把。
附：设备食品接触产品（CQC)安全认证证书。
	

	C13
	和面机
	25#
	1
	台
	采用手动翻斗，操作方便，开式齿轮传动，效
率高，具有适应性强，结构紧凑，密封性好，
和面均匀，耗能低，节能环保，生产
量400KG/H 功率：1.5kw/380V
附：设备食品接触产品（CQC)安全认证证书。
	

	C14
	搅拌机
	30L
	1
	台
	功率1.5kW

容量30kg
和面桶的最大容量
电压
220V/
转速范围
低速：10-40转/分，高速：60-120转/分
双速调节，适应不同和面需求
	

	C15
	洗地龙头
	定型
	1
	台
	龙头材质：采用黑色环氧涂层钢卷盘，黄铜
进水主体，不锈钢接头 。 ‌
软管：三层钢丝软管，长
度10.7米（±5%），耐温≥85℃，耐
压≥300psi（21公斤） 。 ‌
功能特性
旋转与安装：支持360°旋转水枪，可安装于
天花板、墙面或柜台下，带可调止动块 。 ‌
接口标准：1/2英寸外螺纹进水接口 。 ‌‌
	

	C16
	单星水池
	700*700*800
	1
	台
	优质201#磨砂不锈钢板材制作
支撑管采用38mm不锈钢管配可调节子弹脚
	

	D.副食库
	
	
	
	
	

	D01
	四层货架
	1200*500*1550
	3
	台
	层板:1.0mm厚不锈钢板，折边40mm，加强筋;
脚通:φ38X1.0mm优质不锈钢管;
底座:不锈钢可调子弹脚4个。                  
材料:201不锈钢；
	

	D02
	四门雪柜
	1200*700*1800
	2
	台
	侧板、面板为0.6mm厚磨砂不锈钢,内胆为
0.5mm厚不锈钢,浸塑钢丝搁物架,采用404a无
氟环保制冷剂及环保R141b发泡料保温,微电
子中央处理器精确控温,LCD数字显示温度。
温度可调范围（-5~--15℃）。附带：国家
强制性认证证书。
	

	D03
	平板车
	600*900*850
	1
	台
	厂制品
采用优质201不锈钢磨砂板制作
	

	D04
	四层货架
	1500*500*1550
	1
	台
	层板:1.0mm厚不锈钢板，折边40mm，加强筋;
脚通:φ38X1.0mm优质不锈钢管;
底座:不锈钢可调子弹脚4个。                  
材料:201不锈钢；
	

	D05
	商用灭蝇灯
	定型
	1
	台
	标准电压：AC220V ‌

功率范围：20W至48W
	

	E.主食库
	
	
	
	
	

	E01
	米面架
	1200*600*300
	6
	台
	层板:1.2mm厚不锈钢管，花格排列;
脚通:φ38X1.2mm不锈钢管150高;
底座:不锈钢可调子弹脚4个。                  
材料:201不锈钢；
	

	E02
	平板车
	600*900*850
	1
	台
	厂制品
采用优质201不锈钢磨砂板制作
	

	E03
	商用灭蝇灯
	定型
	1
	台
	标准电压：AC220V ‌

功率范围：20W至48W
	

	F.更衣室
	
	
	
	
	

	F02
	商用灭蝇灯
	定型
	4
	台
	标准电压：AC220V ‌

功率范围：20W至48W
	

	排烟系统
	
	
	
	
	

	1
	集烟箱
	600*600
	18
	米
	材质：  1.0mm镀锌板 ，法兰连接
	

	2
	双进风低噪音高压风柜
	1680*1180*1650
	1
	台
	风量：28500m³/h；广式静音风柜。
采用铝合金菱形包角，宽形立柱，结构牢固
，外形美观；内置多孔加棉消音板，有效降
低风机运行时产生的噪音；前倾多翼式高压风
轮，风量风压高于同类产品30%；风机专用轴
承，质量和使用寿命更有保障；国标纯铜电
机，
附带：设备质量监督部门出具的检测报告。
	

	3
	油烟净化器
	40000风量
	1
	台
	低空排放净化：1、采用abc三个级别的光电
复合式油烟净化器可做到低空直排效果。
2、最新的超高压点辣最大静电电压为35KV.
3、最新的电晕电檄LD芒刺电晕板技术。
4、最新的绝缘技术耐受电压达到70KV.
5、最高排放浓度0.2mg/m³，净化效
率≥95%，处理风量40000m³/h，
附带：国家环保部门检测报告，及产品认
证证书。
	

	4
	排烟管道
	800*600
	400
	㎡
	材质：  1.0mm镀锌板 ，法兰连接
	

	5
	风机变频保护器
	15千瓦
	1
	台
	箱体：定制电箱，1.5厚镀锌板箱体；
电气件：显示件，国标电线，
功能：缺项、过载保护，风机与净化器联动
一键启动停止，
	

	
	
	
	
	
	
	

	序号
	产品名称
	规格
	数量
	单位
	技术参数
	

	1
	1尺8炒锅
	1.规格60cm ；
2.材质.铁制
	5
	个
	1.规格60cm ；
2.材质.铁制
	

	2
	1尺5炒锅
	1.规格50cm ； 
2.材质 铁制
	2
	个
	1.规格50cm ； 
2.材质 铁制
	

	3
	油盆
	1.规格28.5cm*14.5cm ；
2.材质 不锈钢制品
	6
	个
	1.规格28.5cm*14.5cm ；
2.材质 不锈钢制品
	

	4
	密漏
	1.规格28CM ；
2.材质不锈钢制品
	4
	个
	1.规格28CM ；
2.材质不锈钢制品
	

	5
	笊篱
	1.规格28CM ；
2.材质不锈钢制品
	10
	个
	1.规格28CM ；
2.材质不锈钢制品
	

	6
	不锈钢笊篱
	1.规格28CM；
 2.材质不锈钢制品
	4
	个
	1.规格28CM；
 2.材质不锈钢制品
	

	7
	肉叉
	1.规格14寸；
 2.材质不锈钢制品
	3
	个
	1.规格14寸；
 2.材质不锈钢制品
	

	8
	锅刷
	1.规格9寸 ； 
2.材质木制品
	10
	把
	1.规格9寸 ； 
2.材质木制品
	

	9
	长把水瓢
	1.规格18CM  ；
2.材质 不锈钢制品
	4
	个
	1.规格18CM  ；
2.材质 不锈钢制品
	

	10
	面锅大铁铲
	1.规格100cm  ；
2.材质 不锈钢制品
	1
	个
	1.规格100cm  ；
2.材质 不锈钢制品
	

	11
	菜墩
	1.规格50CM*10CM ;
2.材质 木制品
	6
	块
	1.规格50CM*10CM ;
2.材质 木制品
	

	12
	菜刀
	1.规格901;    
2.材质不锈钢制品
	6
	把
	1.规格901;    
2.材质不锈钢制品
	

	13
	砍刀
	1.规格  长28cm
2.材质不锈钢制品
	2
	把
	1.规格  长28cm
2.材质不锈钢制品
	

	14
	大号料理机
	1.规格 2L ；
2.材质 塑料制品
	1
	台
	1.规格 2L ；
2.材质 塑料制品
	

	15
	蒜蓉机
	1.规格 2L ； 
2.材质 不锈钢制品
	1
	个
	1.规格 2L ； 
2.材质 不锈钢制品
	

	16
	绞菜机
	1.规格 2L ； 
2.材质 不锈钢制品
	1
	个
	1.规格 2L ； 
2.材质 不锈钢制品
	

	17
	大料盒
	1.规格 八格
2.材质 不锈钢制品
	30
	个
	1.规格 八格
2.材质 不锈钢制品
	

	18
	不锈钢蒸饭盘
	1.规格60*40 
2.材质 不锈钢制品
	20
	个
	1.规格60*40 
2.材质 不锈钢制品
	

	19
	大马斗
	1.规格 20CM 
2.材质 不锈钢制品
	50
	个
	1.规格 20CM 
2.材质 不锈钢制品
	

	20
	不锈钢中盆
	1.规格 50CM  
2.材质 不锈钢制品
	15
	个
	1.规格 50CM  
2.材质 不锈钢制品
	

	21
	不锈钢小盆
	1.规格 40CM  
2.材质 不锈钢制品
	15
	个
	1.规格 40CM  
2.材质 不锈钢制品
	

	22
	小料勺
	1.规格 190mm×36mm     
2.材质 不锈钢制品
	10
	个
	1.规格 190mm×36mm     
2.材质 不锈钢制品
	

	23
	25*40保鲜盒
	1.规格44cm*30cm*16cm 
2.材质 pp
	30
	个
	1.规格44cm*30cm*16cm 
2.材质 pp
	

	24
	大一号保鲜盒
	1.规格38cm*27cm*14cm
2.材质 pp
	50
	个
	1.规格38cm*27cm*14cm
2.材质 pp
	

	25
	整理箱
	1.规格 52cm*36cm*27.5cm
2.材质 pp
	10
	个
	1.规格 52cm*36cm*27.5cm
2.材质 pp
	

	26
	克称
	1.规格 500g
2.材质 台面不锈钢
	1
	个
	1.规格 500g
2.材质 台面不锈钢
	

	27
	台称
	1.规格 30公斤
2.材质 不锈钢制品
	1
	个
	1.规格 30公斤
2.材质 不锈钢制品
	

	28
	水果刀
	1.规格 12cm
2.材质 手柄木质，刀面不锈钢
	2
	把
	1.规格 12cm
2.材质 手柄木质，刀面不锈钢
	

	29
	水果板
	1.规格 60cm*40cm*2cm
2.材质 PE制品
	2
	个
	1.规格 60cm*40cm*2cm
2.材质 PE制品
	

	30
	地刷
	1.规格 25cm
2.材质 木制品
	10
	个
	1.规格 25cm
2.材质 木制品
	

	31
	玻璃刷
	1.规格40cm
2.材质 塑料制品
	2
	个
	1.规格40cm
2.材质 塑料制品
	

	32
	钢丝球
	1.规格 30克 20个
2.材质 塑料制品
	2
	个
	1.规格 30克 20个
2.材质 塑料制品
	

	33
	胶皮手套
	1.规格 长度 23cm
2.材质 塑料制品
	10
	付
	1.规格 长度 23cm
2.材质 塑料制品
	

	34
	线手套
	1.规格： 中号
2.材质： 棉纱
	12
	付
	1.规格： 中号
2.材质： 棉纱
	

	35
	削皮刀
	1.规格：12cm
2.材质：塑料制品(平口+锯齿口）
	10
	把
	1.规格：12cm
2.材质：塑料制品(平口+锯齿口）
	

	36
	刮皮刀
	1.规格 14cm
2.材质 塑料制品
	10
	把
	1.规格 14cm
2.材质 塑料制品
	

	37
	地刮
	1.规格 50cm
2.材质 塑料制品
	2
	个
	1.规格 50cm
2.材质 塑料制品
	

	38
	波纹刀
	1.规格  中号
2.材质 不绣钢
	5
	把
	1.规格  中号
2.材质 不绣钢
	

	39
	拨面刀
	1.规格  30cm
2.材质 铁制品
	2
	把
	1.规格  30cm
2.材质 铁制品
	

	40
	擀面杖（大）
	1.规格 1米
2.材质 木制
	2
	个
	1.规格 1米
2.材质 木制
	

	41
	擀面杖（小）
	1.规格 30CM
2.材质 木制
	2
	个
	1.规格 30CM
2.材质 木制
	

	42
	勾刀
	1.规格  5cm
2.材质 不锈钢制品
	2
	个
	1.规格  5cm
2.材质 不锈钢制品
	

	43
	油刷
	1.规格 20cm
2.材质木制品
	5
	个
	1.规格 20cm
2.材质木制品
	

	44
	扫把扫面
	1.规格 32cm
2.材质 塑料制品
	2
	个
	1.规格 32cm
2.材质 塑料制品
	

	45
	扫地扫把
	1.规格  30cm
2.材质 塑料制品
	10
	个
	1.规格  30cm
2.材质 塑料制品
	

	46
	小笊篱
	1.规格 :18CM
2.材质 ：不锈钢
	2
	个
	1.规格 :18CM
2.材质 ：不锈钢
	

	47
	剔尖盘
	1.规格 12寸
2.材质 陶瓷制品
	2
	个
	1.规格 12寸
2.材质 陶瓷制品
	

	48
	喷壶
	1.规格  200ML
2.材质 塑料制品
	5
	个
	1.规格  200ML
2.材质 塑料制品
	

	49
	收餐垃圾桶
	1.规格 20升
2.材质 塑料制品
	4
	个
	1.规格 20升
2.材质 塑料制品
	

	50
	厨房垃圾桶
	1.规格  160升
2.材质 塑料制品
	2
	个
	1.规格  160升
2.材质 塑料制品
	

	51
	热毛巾机
	规格 500*400
	2
	个
	规格 500*400
	

	52
	中厨毛巾
	1.规格 20cm*40cm
2.材质 纺织制品
	100
	块
	1.规格 20cm*40cm
2.材质 纺织制品
	

	53
	剪刀
	1.规格  2号
2.材质  铁制
	2
	把
	1.规格  2号
2.材质  铁制
	

	54
	烤箱手套
	1.规格 38cm*20cm
2.材质 亮银布棉
	2
	付
	1.规格 38cm*20cm
2.材质 亮银布棉
	

	55
	打麟器
	1.规格 26cm
2.材质 电动
	1
	个
	1.规格 26cm
2.材质 电动
	

	56
	鱼刷
	1.规格 25cm
2.材质 不锈钢丝
	2
	把
	1.规格 25cm
2.材质 不锈钢丝
	

	57
	杀鱼手套
	1.规格 45cm
2.材质  橡胶
	5
	付
	1.规格 45cm
2.材质  橡胶
	

	58
	油石
	1.规格：180-320目
2.材质：白钢玉
	2
	块
	1.规格：180-320目
2.材质：白钢玉
	

	59
	计时器
	电子设备
	2
	个
	电子设备
	

	60
	打火枪头
	1.规格：10cm
2.材质 枪头不锈钢
	2
	个
	1.规格：10cm
2.材质 枪头不锈钢
	

	61
	罐汽
	规格  220g
	28
	件
	规格  220g
	

	62
	保鲜膜（大）
	1.规格 40cm
2.材质：塑料制品
	6
	个
	1.规格 40cm
2.材质：塑料制品
	

	63
	电磁炉
	1.规格 33cm*33cm*6cm
2.材质 微晶玻璃面板
	2
	台
	1.规格 33cm*33cm*6cm
2.材质 微晶玻璃面板
	

	64
	微波炉
	1.规格  20升
2.材质  外壳白色烤漆
	2
	台
	1.规格  20升
2.材质  外壳白色烤漆
	

	65
	电饭锅
	1.规格  23升
2.材质  外壳橙色烤漆
	2
	台
	1.规格  23升
2.材质  外壳橙色烤漆
	

	66
	压力锅（大）
	1.规格 45cm
2.材质 不锈钢
	1
	台
	1.规格 45cm
2.材质 不锈钢
	

	67
	硅胶铲（大）
	1.规格 7cm*4cm
2.材质  硅胶制品
	1
	个
	1.规格 7cm*4cm
2.材质  硅胶制品
	

	68
	菜筐
	1. 规格45cm×65mm×12.5cm；
2. 材质：食品级PE。
	40
	个
	1. 规格45cm×65mm×12.5cm；
2. 材质：食品级PE。
	

	69
	锅架
	1. 规格：23cm×4.5cm；
2. 材质：不锈钢
	3
	个
	1. 规格：23cm×4.5cm；
2. 材质：不锈钢
	

	70
	抓篱架
	1. 规格：26cm
2. 材质：不锈钢
	3
	个
	1. 规格：26cm
2. 材质：不锈钢
	

	71
	灭火毯
	1. 规格 1.5米*1.5米
2. 材质：硅胶
	2
	块
	1. 规格 1.5米*1.5米
2. 材质：硅胶
	

	72
	整套土豆擦
	1.规格 30.5cm 
2. 材质 木制主体加不锈钢刀片
	3
	个
	1.规格 30.5cm 
2. 材质 木制主体加不锈钢刀片
	

	73
	煎铲
	1.规格 9CM
2. 材质  不锈钢制品
	2
	个
	1.规格 9CM
2. 材质  不锈钢制品
	

	74
	吸油纸
	1 规格 30cm*40cm
2.材质  纸制
	1
	包
	1 规格 30cm*40cm
2.材质  纸制
	

	75
	锡纸
	1.规格 613型
2.材质  纸制
	1
	件
	1.规格 613型
2.材质  纸制
	

	76
	大米铲
	塑料制品
	2
	个
	塑料制品
	

	77
	大盘纸
	纸制品
	1
	件
	纸制品
	

	78
	餐巾纸
	纸制品
	5
	件
	纸制品
	

	79
	厨房工衣
	纺织制品
	16
	套
	纺织制品
	

	80
	前厅工衣
	纺织制品
	12
	套
	纺织制品
	

	81
	45加厚汤桶
	1.规格 ：45CM
2.材质：不锈钢
	2
	个
	1.规格 ：45CM
2.材质：不锈钢
	

	82
	50加厚桶
	1.规格：50CM
2.材质：不锈钢
	4
	个
	1.规格：50CM
2.材质：不锈钢
	

	83
	自助餐炉
	1.规格;58cm*42cm*20cm
2.材质:不锈钢
	15
	台
	1.规格;58cm*42cm*20cm
2.材质:不锈钢
	

	84
	玻璃盘
	1.规格 10寸
2.材质 玻璃制品
	1
	套
	1.规格 10寸
2.材质 玻璃制品
	

	85
	暖汤煲
	1.规格 10L
2.材质 外部pp，内部不锈钢
	6
	个
	1.规格 10L
2.材质 外部pp，内部不锈钢
	

	86
	点心台
	1.规格 
2.材质 陶瓷制品
	3
	个
	1.规格 
2.材质 陶瓷制品
	

	87
	豆浆机
	1.规格 420*328*810
2.材质 外壳不锈钢 内部金属
	3
	台
	1.规格 420*328*810
2.材质 外壳不锈钢 内部金属
	

	88
	果汁机
	1.规格 530*300*670
2.材质 外壳塑料 内部金属
	3
	台
	1.规格 530*300*670
2.材质 外壳塑料 内部金属
	

	89
	咖啡机四料
	1.规格 320*450*700
2.材质 外壳塑料 内部金属
	1
	台
	1.规格 320*450*700
2.材质 外壳塑料 内部金属
	

	90
	面包机
	1.规格 40cm*30cm*20cm
2.材质 外壳不锈钢，内胆加热管
	3
	台
	1.规格 40cm*30cm*20cm
2.材质 外壳不锈钢，内胆加热管
	

	91
	24筷子机
	1.规格 20cm*15cm*30cm
2.材质 ABS塑料
	3
	台
	1.规格 20cm*15cm*30cm
2.材质 ABS塑料
	

	92
	筷子
	1.规格  24cm
2.材质 合金材质
	200
	双
	1.规格  24cm
2.材质 合金材质
	

	93
	辣椒缸
	1.规格 300没ml
2.材质 PC制品
	25
	个
	1.规格 300没ml
2.材质 PC制品
	

	94
	醋壶
	1.规格 300ml
2.材质 PC制品
	25
	个
	1.规格 300ml
2.材质 PC制品
	

	95
	牙签筒
	1.规格 4cm*8cm
2.材质 PC制品
	25
	个
	1.规格 4cm*8cm
2.材质 PC制品
	

	96
	托盘
	1.规格 35cm
2.材质 PC制品
	25
	个
	1.规格 35cm
2.材质 PC制品
	

	97
	抽纸盒
	1.规格 16.5cm*10cm*5cm
2.材质 PC制品
	25
	个
	1.规格 16.5cm*10cm*5cm
2.材质 PC制品
	

	98
	烟缸
	1.规格：直径8cm
2.材质：陶瓷制品
	25
	个
	1.规格：直径8cm
2.材质：陶瓷制品
	

	99
	亚克力花瓶
	1.规格：口径12cm*25cm
2.材质  亚克力制品
	25
	个
	1.规格：口径12cm*25cm
2.材质  亚克力制品
	

	100
	咖啡杯
	1.规格 200ml
2.材质 陶瓷制品
	100
	个
	1.规格 200ml
2.材质 陶瓷制品
	

	101
	豆浆杯
	1.规格200ML
2.材质 密胺
	150
	个
	1.规格200ML
2.材质 密胺
	

	102
	自助餐盘
	1.规格 25CM
2.材质 密胺
	260
	个
	1.规格 25CM
2.材质 密胺
	

	103
	汤碗
	1.规格 12.5CM
2.材质 密胺
	260
	个
	1.规格 12.5CM
2.材质 密胺
	

	104
	包间餐具
	1.规格 套系
2.材质 陶瓷制品
	4
	套
	1.规格 套系（包含茶杯，骨碟，小碗，小勺，筷架，醋碟，筷子）
2.材质 陶瓷制品
	

	105
	面碗
	1.规格 15CM
2.材质 密胺
	260
	个
	1.规格 15CM
2.材质 密胺
	

	106
	汤勺
	1.规格 10cm
2.材质 密胺
	150
	个
	1.规格 10cm
2.材质 密胺
	

	107
	13寸玉喃圆浅碗
	1.规格 13寸
2.材质 陶瓷制品
	12
	个
	1.规格 13寸
2.材质 陶瓷制品
	

	108
	30檀木四方座
	1.规格30CM
2.材质  木制品
	12
	个
	1.规格30CM
2.材质  木制品
	

	109
	餐垫
	1.规格  500*290
2.材质  硅胶
	30
	块
	1.规格  500*290
2.材质  硅胶
	

	110
	6格调料架
	1.规格 17.5cm*16.2cm*15cm
2.材质 不锈钢
	1
	台
	1.规格 17.5cm*16.2cm*15cm
2.材质 不锈钢
	

	111
	30*40竹编筐
	1.规格  30*40
2.材质  木制品
	10
	个
	1.规格  30*40
2.材质  木制品
	

	112
	玻璃凉菜盘
	1.规格  30CM
2.材质  玻璃制品
	6
	个
	1.规格  30CM
2.材质  玻璃制品
	

	113
	亚克力展示架
	1.规格  定制品
2.材质  PC制品
	6
	套
	1.规格  定制品
2.材质  PC制品
	

	114
	分餐夹
	1.规格  24cm
2.材质 不锈钢制品
	30
	个
	1.规格  24cm
2.材质 不锈钢制品
	

	115
	分餐托
	1.规格  30cm*20cm*2cm
2.材质  不锈钢制品
	30
	个
	1.规格  30cm*20cm*2cm
2.材质  不锈钢制品
	

	116
	分餐勺
	1.规格  18.5cm
2.材质  不锈钢制品
	20
	个
	1.规格  18.5cm
2.材质  不锈钢制品
	

	117
	金色菜盘架
	1.规格  20.5cm*14.5cm*41cm
2.材质  不锈钢制品
	30
	台
	1.规格  20.5cm*14.5cm*41cm
2.材质  不锈钢制品
	

	118
	咖啡机
	1.规格  320*450*700
2.材质  外壳塑料 内部金属
	2
	台
	1.规格  320*450*700
2.材质  外壳塑料 内部金属
	

	119
	取餐台
	1.规格  1000*800*800
2 材质  不锈钢制品
	8
	个
	1.规格  1000*800*800
2 材质  不锈钢制品
	

	120
	保温壶
	1.规格  2L
2 材质  不锈钢制品
	22
	个
	1.规格  2L
2 材质  不锈钢制品
	

	121
	茶杯
	1.规格
2 材质 陶瓷制品
	100
	个
	1.规格
2 材质 陶瓷制品
	

	122
	烟灰缸
	1.规格
2 材质 陶瓷制品
	30
	个
	1.规格
2 材质 陶瓷制品
	

	电视、水壶
	

	序号
	名称
	尺寸
	数量
	单位
	技术参数
	备注

	1
	电视机
	43寸
	77
	台
	4K  HDR超高清画质，蓝光解码，支持多种格式，原色真彩自动调节画面，提升画面对比度，呈现更佳的空间感和立体感，接口丰富USB/HDMI，声音立体，观影更有临场感，挂装、座装都适配，支持手机投屏。
	

	2
	烧水壶
	1.7L不锈钢316
	80
	套
	1 、 容量：1.7L；
2 、 壳体：316食品级不锈钢，双层壶身；
3 、 加热方式：底盘加热；
4 、 加热功率：1500W；
5 、 具有自动断电功能。
	

	3
	空调
	825*196*293
	1
	套
	1 、外机尺寸 802mm*350mm*555mm ，内机尺 寸 825mm*196mm*293mm；
2 、制冷量：≥3500W；
3 、制热量：≥5000W；
4 、能效比：1 级；
5 、循环风量：≥710m3；
6 、工作方式：变频，支撑电辅加热；
7 、制冷剂：R32；
8 、室内机噪声：≤35dB；
9 、电源电压：220V/50HZ；
10 、功能：立体送风、外机智能化霜、智能传 感器、 自动判断结霜状态。
	

	4
	对讲机
	45*34*197
	1
	套
	对讲机公网距离全国1000公里，5W大功率，覆盖广信号强，无信号距离1-6公里，待机5天，Type-C快充，5G全网通，可打电话、中转功能，智能芯片，信号传输稳定，定位功能，实施轨迹追踪。多种呼叫模式，适用现场工作安排。
	

	5
	直饮机
	1400*500*900
	3
	套
	1、一开一温柜式触控直饮机；2、三级过滤，产水量开水20L,温水80L/H,内胆容量18L国标304材质，电压功率220V/2KW,接水方式角阀加三通，16A三插带漏保，定时调温，全水路食品级别、316发热管。
	

	布草

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	备注
	备注

	1
	床单
	220*280
	288
	条
	
一、执行标准：依据GB/T22796-2021、GB18401-2010、GB/T11047-2008,GB/T 30157-2013。
二、技术要求
1、面料：80*60S/200*92+92  纤维成份及含量：100%棉；织物组织结构：线密度：经向80S纬向60S；织物密度：经向200根/英寸，纬向92+92根/英寸。
2、安全、环保要求：甲醛≤20mg/kg、pH值4.0-8.5、无禁用可分解致癌芳香胺染料 。
三、工艺要求 ：
头尾卷边1cm，两侧卷边0.6cm。车唛头，织logo标签。
	

	2
	被套
	190*250
	288
	条
	
一、执行标准：依据GB/T22796-2021、GB18401-2010、GB/T11047-2008,GB/T 30157-2013。
二、技术要求
1、面料：80*60S/200*200*92+92  单喷织造，纤维成份及含量：100%棉；织物组织结构：线密度：经向80S纬向60S；织物密度：经向200根/英寸，纬向92+92根/英寸。
2、安全、环保要求：甲醛≤20mg/kg、pH值4.0-8.5、无禁用可分解致癌芳香胺染料。
三、工艺要求 ：
三周飞边5cm，底部开口压彩色隐藏线，车唛头，织logo标签。
	

	3
	枕套
	60*90
	576
	只
	
一、执行标准：依据GB/T22796-2021、GB18401-2010、GB/T11047-2008,GB/T 30157-2013。
二、技术要求
1、面料：80*60S/200*92+92单喷织造，纤维成份及含量：棉100%；织物组织结构：线密度：经向80S纬向60S；织物密度：经向200根/英寸，纬向92+92根/英寸。

2、安全、环保要求：甲醛≤20mg/kg、pH值4.0-8.5、无禁用可分解致癌芳香胺染料 。
三、工艺要求 ：
1、无飞边，外围双针边，背后10CM处开口，叠边20CM，缩水后尺寸，织logo标签。
	

	4
	枕芯
	50*80
	288
	只
	
一、执行标准：GB/T22796-2021《床上用品》、GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、QB/T1196-2023《羽绒羽毛被》。
二、填充物：鹅绒；绒子含量50%；
三、外壳面料：40S*40S/233T, 漂白全棉防羽面料，成份及纤维含量：棉100%，线密度：经向40s、纬向40s，织物密度：经向133根/英寸、纬向100根/英寸。
四、安全环保要求：甲醛≤20mg/kg、pH值4.0-8.5、无禁用可分解致癌芳香胺染料。
五、制作要求：三防面料，防水防油防污，白度3.0级以上，经防虫、防菌、防过敏处理，四周滚白色围边。
	

	5
	被芯
	170*230
	288
	条
	
一、执行标准：GB/T22796-2021《床上用品》、GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、QB/T1193-2023《羽绒羽毛被》。
二、填充物：鹅绒；绒子含量80%；；
三、被壳面料
1、面料：超柔静音云柔棉布料，65D*60S/ 260T/C 漂白涤棉精梳；
2、安全环保要求：甲醛≤20mg/kg、pH值4.0-8.5、无禁用可分解致癌芳香胺染料 。
四、制作要求：白度3.0级以上，滚边双止口，宽度方向滚彩色牙条，经防虫、防菌、防过敏处理，定针线25cm方格。
	

	6
	护床垫
	120*200
	288
	条
	一、执行标准：GB/T 22796-2021 《床上用品》，GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》，GB18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》。
二、面料：涤50%棉50%；40*40St/c(110*90)白色平纹面料，

三、安全、环保要求：甲醛≤20mg/kg、pH值4.0-8.5、无禁用可分解致癌芳香胺染料 。
五、制作工艺：铺面小方格绗缝定型，三防工艺（防水，防油，防污），四周带松紧带，针刺加厚，填充重量200g/㎡。车唛头，织logo标签。
	

	7
	床单
	280*280
	6 
	床
	
一、执行标准：依据GB/T22796-2021、GB18401-2010、GB/T11047-2008,GB/T 30157-2013。
二、技术要求
1、面料：80*60S/200*92+92  纤维成份及含量：100%棉；织物组织结构：线密度：经向80S纬向60S；织物密度：经向200根/英寸，纬向92+92根/英寸。
2、安全、环保要求：甲醛≤20mg/kg、pH值4.0-8.5、无禁用可分解致癌芳香胺染料 。
三、工艺要求 ：
头尾卷边1cm，两侧卷边0.6cm。车唛头，织logo标签。
	

	8
	被套
	250*250
	6 
	床
	
一、执行标准：依据GB/T22796-2021、GB18401-2010、GB/T11047-2008,GB/T 30157-2013。
二、技术要求
1、面料：80*60S/200*200*92+92  单喷织造，纤维成份及含量：100%棉；织物组织结构：线密度：经向80S纬向60S；织物密度：经向200根/英寸，纬向92+92根/英寸。
2、安全、环保要求：甲醛≤20mg/kg、pH值4.0-8.5、无禁用可分解致癌芳香胺染料。
三、工艺要求 ：
三周飞边5cm，底部开口压彩色隐藏线，车唛头，织logo标签。
	

	9
	枕套
	60*90
	16 
	只
	
一、执行标准：依据GB/T22796-2021、GB18401-2010、GB/T11047-2008,GB/T 30157-2013。
二、技术要求
1、面料：80*60S/200*92+92单喷织造，纤维成份及含量：棉100%；织物组织结构：线密度：经向80S纬向60S；织物密度：经向200根/英寸，纬向92+92根/英寸。

2、安全、环保要求：甲醛≤20mg/kg、pH值4.0-8.5、无禁用可分解致癌芳香胺染料 。
三、工艺要求 ：
1、无飞边，外围双针边，背后10CM处开口，叠边20CM，缩水后尺寸，织logo标签。
	

	10
	枕芯
	50*80
	12 
	只
	
一、执行标准：GB/T22796-2021《床上用品》、GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、QB/T1196-2023《羽绒羽毛被》。
二、填充物：鹅绒；绒子含量50%；
三、外壳面料：40S*40S/233T, 漂白全棉防羽面料，成份及纤维含量：棉100%，线密度：经向40s、纬向40s，织物密度：经向133根/英寸、纬向100根/英寸。
四、安全环保要求：甲醛≤20mg/kg、pH值4.0-8.5、无禁用可分解致癌芳香胺染料。
五、制作要求：三防面料，防水防油防污，白度3.0级以上，经防虫、防菌、防过敏处理，四周滚白色围边。
	

	11
	被芯
	230*230
	6 
	条
	
一、执行标准：GB/T22796-2021《床上用品》、GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、QB/T1193-2023《羽绒羽毛被》。
二、填充物：鹅绒；绒子含量80%；；
三、被壳面料
1、面料：超柔静音云柔棉布料，65D*60S/ 260T/C 漂白涤棉精梳；
2、安全环保要求：甲醛≤20mg/kg、pH值4.0-8.5、无禁用可分解致癌芳香胺染料 。
四、制作要求：白度3.0级以上，滚边双止口，宽度方向滚彩色牙条，经防虫、防菌、防过敏处理，定针线25cm方格。
	

	12
	护床垫
	180*200
	6 
	条
	一、执行标准：GB/T 22796-2021 《床上用品》，GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》，GB18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》。
二、面料：涤50%棉50%；40*40St/c(110*90)白色平纹面料，

三、安全、环保要求：甲醛≤20mg/kg、pH值4.0-8.5、无禁用可分解致癌芳香胺染料 。
五、制作工艺：铺面小方格绗缝定型，三防工艺（防水，防油，防污），四周带松紧带，针刺加厚，填充重量200g/㎡。车唛头，织logo标签。
	

	13
	餐桌布
	2000
	52
	条
	材质：化纤涤丝、带刺绣、拉链、坐垫海绵
工艺：高经密
克重：240克每平方米。颜色可选
	

	14
	椅套
	定型
	400
	套
	材质：化纤涤丝、带刺绣、拉链、坐垫海绵
工艺：高经密
克重：241克每平方米。颜色可选
	

	15
	礼堂椅头枕套
	定型
	1560
	套
	材质：化纤涤丝
工艺：高经密
克重：242克每平方米。
	

	音响设备

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	技术参数
	备注

	A
	报告厅讨论室
	
	
	
	

	A01
	单10寸全频音箱
	24
	只
	产品类型：2分频10寸全频音箱；产品参数：
1、组件：中低音喇叭 : 1×10" （156磁65芯铝架） ，高音喇叭 : 1×1.75"（120磁44芯）； 
2、额定功率：300W，最大功率：1200W；
3、频响(±3dB) : 58Hz-18kHz；  
4、灵敏度：96dB；
5、最大声压: 127dB ；
6、阻抗：8Ω；
7、吊装/安装：多点吊挂；
8、覆蓋角度（H×V）: 80°×50°；
9、尺寸(W*D*H)：305*300*504mm；
10、产品净重：16KG。
	

	A02
	功率放大器
	12
	台
	额定功率(8Ω)400W×2  正常功耗（230V/8Ω/D=2.83)3.6A  最大功耗 （230V/4Ω/D=2.83)7.2A 
总谐波失真+噪音:＜0.01%   互调失真:＜0.01%  阻尼系数:(@63Hz)>300  (额定功率@4Ω,1KHz) 散热:双直流可变速风扇散热ACL、IGM、AUTORAMP、TOURCLASS保护功能
	

	A03
	电源时序器
	12
	台
	8路电源管理器， 对整个音响系统提供规范、安全的自动开启、关断功能                         IN PUT作为级联输入，同时也可以作为遥控，在级联时由外部触点控制
	

	A04
	无线手持话筒
	12
	套
	射频稳定度 0.005％（-10~40℃）
载波频段 UHF780~830MHz
频带宽度 50MHz
接收方式 二次变频超外差
天线接口 BNC50Ω
供电电压 DC11-16V(额定12V)
灵敏度 10dbμV（S/N＞80db）
综合S/N比 ＞106db（IHF -A）
综合T.H.D ＜0.5％@1KHz 
音频输出 非平衡： +0db(1V)/5KΩ
 平衡：+4db（1.25V）/600
综合频率响应 50Hz-18KHz±1db
输出插座 XLR平衡式及6.3Ф不平衡式插座
	

	A05
	无线手持话筒
	12
	套
	射频稳定度 0.005％（-10~40℃）
载波频段 UHF780~830MHz
频带宽度 50MHz
接收方式 二次变频超外差
天线接口 BNC50Ω
供电电压 DC11-16V(额定12V)
灵敏度 10dbμV（S/N＞80db）
综合S/N比 ＞106db（IHF -A）
综合T.H.D ＜0.5％@1KHz 
音频输出 非平衡： +0db(1V)/5KΩ
 平衡：+4db（1.25V）/600
综合频率响应 50Hz-18KHz±1db
输出插座 XLR平衡式及6.3Ф不平衡式插座
	

	A06
	调音台
	12
	台
	1、超薄、2编组、数码显示效果器调音台
2、 3段英国风格EQ
3、超薄的结构设计，外观紧凑朴实
4、 内置电源，低噪声
5、12 路单声道输入，可外接效果器
6、+48V幻像电源
7、两组左右主输出，两编组输出
8、 监听功能强大，能分别监听所有输入输出端
9、高品质24bit数字显示效果器
10、MP3播放器功能，配备SD卡和USB接口
	

	A07
	反馈抑制器
	12
	台
	有效抑制话筒啸叫，消除反馈于未然,采用DSP技术，实时抓取啸叫点，自动适应声学环境
话筒和线路输入增益可调，调整范围大于12dB,均衡的话筒和线性输入 采用极窄的恒定Q值滤波器，声音失真少，有效预防反馈发生,高品质话放，带+48V幻想电源,第二个话筒输入自动与第一路混音，具备自动混音功能
	

	A08
	音频连接线
	120
	条
	1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）
	

	A09
	音频连接线
	12
	条
	1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）
	

	A10
	音频连接线
	24
	条
	1.8米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公）
	

	A11
	音频连接线
	24
	条
	1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头
	

	A12
	音箱线
	2000
	米
	1.线径：10mm；
2.芯数：307芯*2，总芯数614；
3.平方数：2.5平方×2，共5平方。
	

	B
	教室
	
	
	
	

	B01
	单10寸全频音箱
	10
	只
	产品类型：2分频10寸全频音箱；产品参数：
1、组件：中低音喇叭 : 1×10" （156磁65芯铝架） ，高音喇叭 : 1×1.75"（120磁44芯）； 
2、额定功率：300W，最大功率：1200W；
3、频响(±3dB) : 58Hz-18kHz；  
4、灵敏度：96dB；
5、最大声压: 127dB ；
6、阻抗：8Ω；
7、吊装/安装：多点吊挂；
8、覆蓋角度（H×V）: 80°×50°；
9、尺寸(W*D*H)：305*300*504mm；
10、产品净重：16KG。
	

	B02
	功率放大器
	5
	台
	额定功率(8Ω)400W×2  正常功耗（230V/8Ω/D=2.83)3.6A  最大功耗 （230V/4Ω/D=2.83)7.2A 
总谐波失真+噪音:＜0.01%   互调失真:＜0.01%  阻尼系数:(@63Hz)>300  (额定功率@4Ω,1KHz) 散热:双直流可变速风扇散热ACL、IGM、AUTORAMP、TOURCLASS保护功能
	

	B03
	电源时序器
	5
	台
	8路电源管理器， 对整个音响系统提供规范、安全的自动开启、关断功能                         IN PUT作为级联输入，同时也可以作为遥控，在级联时由外部触点控制
	

	B04
	无线手持话筒
	5
	套
	射频稳定度 0.005％（-10~40℃）
载波频段 UHF780~830MHz
频带宽度 50MHz
接收方式 二次变频超外差
天线接口 BNC50Ω
供电电压 DC11-16V(额定12V)
灵敏度 10dbμV（S/N＞80db）
综合S/N比 ＞106db（IHF -A）
综合T.H.D ＜0.5％@1KHz 
音频输出 非平衡： +0db(1V)/5KΩ
 平衡：+4db（1.25V）/600
综合频率响应 50Hz-18KHz±1db
输出插座 XLR平衡式及6.3Ф不平衡式插座
	

	B05
	无线手持话筒
	5
	套
	射频稳定度 0.005％（-10~40℃）
载波频段 UHF780~830MHz
频带宽度 50MHz
接收方式 二次变频超外差
天线接口 BNC50Ω
供电电压 DC11-16V(额定12V)
灵敏度 10dbμV（S/N＞80db）
综合S/N比 ＞106db（IHF -A）
综合T.H.D ＜0.5％@1KHz 
音频输出 非平衡： +0db(1V)/5KΩ
 平衡：+4db（1.25V）/600
综合频率响应 50Hz-18KHz±1db
输出插座 XLR平衡式及6.3Ф不平衡式插座
	

	B06
	调音台
	5
	台
	1、超薄、2编组、数码显示效果器调音台
2、 3段英国风格EQ
3、超薄的结构设计，外观紧凑朴实
4、 内置电源，低噪声
5、12 路单声道输入，可外接效果器
6、+48V幻像电源
7、两组左右主输出，两编组输出
8、 监听功能强大，能分别监听所有输入输出端
9、高品质24bit数字显示效果器
10、MP3播放器功能，配备SD卡和USB接口
	

	B07
	反馈抑制器
	5
	台
	有效抑制话筒啸叫，消除反馈于未然,采用DSP技术，实时抓取啸叫点，自动适应声学环境
话筒和线路输入增益可调，调整范围大于12dB,均衡的话筒和线性输入 采用极窄的恒定Q值滤波器，声音失真少，有效预防反馈发生,高品质话放，带+48V幻想电源,第二个话筒输入自动与第一路混音，具备自动混音功能
	

	B08
	音频连接线
	50
	条
	1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）
	

	B09
	音频连接线
	5
	条
	1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）
	

	B10
	音频连接线
	10
	条
	1.8米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公）
	

	B11
	音频连接线
	10
	条
	1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头
	

	B12
	音箱线
	500
	米
	1.线径：10mm；
2.芯数：307芯*2，总芯数614；
3.平方数：2.5平方×2，共5平方。
	

	C
	会议室
	
	
	
	

	C01
	单10寸全频音箱
	8
	只
	产品类型：2分频10寸全频音箱；产品参数：
1、组件：中低音喇叭 : 1×10" （156磁65芯铝架） ，高音喇叭 : 1×1.75"（120磁44芯）； 
2、额定功率：300W，最大功率：1200W；
3、频响(±3dB) : 58Hz-18kHz；  
4、灵敏度：96dB；
5、最大声压: 127dB ；
6、阻抗：8Ω；
7、吊装/安装：多点吊挂；
8、覆蓋角度（H×V）: 80°×50°；
9、尺寸(W*D*H)：305*300*504mm；
10、产品净重：16KG。
	

	C02
	功率放大器
	1
	台
	额定功率(8Ω)400W×2  正常功耗（230V/8Ω/D=2.83)3.6A  最大功耗 （230V/4Ω/D=2.83)7.2A 
总谐波失真+噪音:＜0.01%   互调失真:＜0.01%  阻尼系数:(@63Hz)>300  (额定功率@4Ω,1KHz) 散热:双直流可变速风扇散热ACL、IGM、AUTORAMP、TOURCLASS保护功能
	

	C03
	电源时序器
	1
	台
	8路电源管理器， 对整个音响系统提供规范、安全的自动开启、关断功能                         IN PUT作为级联输入，同时也可以作为遥控，在级联时由外部触点控制
	

	C04
	无线手持话筒
	2
	套
	射频稳定度 0.005％（-10~40℃）
载波频段 UHF780~830MHz
频带宽度 50MHz
接收方式 二次变频超外差
天线接口 BNC50Ω
供电电压 DC11-16V(额定12V)
灵敏度 10dbμV（S/N＞80db）
综合S/N比 ＞106db（IHF -A）
综合T.H.D ＜0.5％@1KHz 
音频输出 非平衡： +0db(1V)/5KΩ
 平衡：+4db（1.25V）/600
综合频率响应 50Hz-18KHz±1db
输出插座 XLR平衡式及6.3Ф不平衡式插座
	

	C05
	无线手持话筒
	5
	套
	射频稳定度 0.005％（-10~40℃）
载波频段 UHF780~830MHz
频带宽度 50MHz
接收方式 二次变频超外差
天线接口 BNC50Ω
供电电压 DC11-16V(额定12V)
灵敏度 10dbμV（S/N＞80db）
综合S/N比 ＞106db（IHF -A）
综合T.H.D ＜0.5％@1KHz 
音频输出 非平衡： +0db(1V)/5KΩ
 平衡：+4db（1.25V）/600
综合频率响应 50Hz-18KHz±1db
输出插座 XLR平衡式及6.3Ф不平衡式插座
	

	C06
	调音台
	1
	台
	1、超薄、2编组、数码显示效果器调音台
2、 3段英国风格EQ
3、超薄的结构设计，外观紧凑朴实
4、 内置电源，低噪声
5、12 路单声道输入，可外接效果器
6、+48V幻像电源
7、两组左右主输出，两编组输出
8、 监听功能强大，能分别监听所有输入输出端
9、高品质24bit数字显示效果器
10、MP3播放器功能，配备SD卡和USB接口
	

	C07
	反馈抑制器
	1
	台
	有效抑制话筒啸叫，消除反馈于未然,采用DSP技术，实时抓取啸叫点，自动适应声学环境
话筒和线路输入增益可调，调整范围大于12dB,均衡的话筒和线性输入 采用极窄的恒定Q值滤波器，声音失真少，有效预防反馈发生,高品质话放，带+48V幻想电源,第二个话筒输入自动与第一路混音，具备自动混音功能
	

	C08
	音频连接线
	20
	条
	1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）
	

	C09
	音频连接线
	3
	条
	1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）
	

	C10
	音频连接线
	3
	条
	1.8米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公）
	

	C11
	音频连接线
	3
	条
	1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头
	

	C12
	音箱线
	200
	米
	1.线径：10mm；
2.芯数：307芯*2，总芯数614；
3.平方数：2.5平方×2，共5平方。
	

	保洁用品

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	
备注

	1
	拖把
	40cm布条
	30
	个
	金属杆

	2
	抹布
	30*60cm
	200
	块
	纤维35*35

	3
	大平板拖
	90cm
	20
	个
	金属杆

	4
	橡胶手套
	31cm
	100
	双
	橡胶

	5
	大垃圾桶
	40L
	11
	个
	室内、塑料脚踩式

	6
	大垃圾桶
	36*80cm
	5
	个
	室外、塑料脚踩式

	7
	小垃圾桶
	10L
	180
	个
	塑料脚踩式

	8
	手纸架
	15*8*8cm
	149
	组
	太空铝灰

	9
	清洁车
	110*51*69cm
	5
	个
	清洁用品

	10
	静电吸尘剂
	3.78L
	10
	瓶
	清洁用品

	11
	洁厕精
	3.78L
	20
	瓶
	清洁用品

	绿植

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	1
	大盆植物
	500-700mm高
	50
	盆
	每层4个，二层6个

	2
	小盆植物
	260-350mm高
	200
	盆
	


注：1、以上加★技术要求为主要技术指标，供应商在其投标文件中对“★” 项目不允许负偏离，须提供相关佐证资料，未提供佐证资料的视为不响应。 

以上加※产品为核心产品。

对应的中小企业划分标准所属行业以第一部分——投标邀请——采购需求为准。
商务要求：

供货时间：签订合同后90个工作日内。

供货地点：甲方指定地点

付款条件（付款方式）：分期付款：合同签订后15个工作日内支付总金额的30%，安装、运行后30个工作日内支付总金额的60%，项目整体验收合格后30个工作日内支付总金额10%。

实质性要求：

1、强制性采购的节能产品：
(1)投报产品中如包含“品目清单”政府强制采购产品的，需将政府强制采购产品如实填写到《政府强制采购产品明细表》，并提供处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。
(2)本文件未列出政府强制采购产品的，可投报“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品或其范围以外的产品。
2、涉及网络安全专用产品的要求：
投标货物中如含有工信部会同有关部门制定下发的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的网络安全专用产品，须提供提供由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的有效证明材料扫描件。（具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）。详情参加国务院2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》。
3、正版软件承诺：承诺所投报的计算机预装正版操作系统，硬件产品内的预装软件为正版软件。
4、其他强制性要求或标准（政采允许范围内的产品硬性要求以及认证类要求）
其他要求：

证明材料指产品官网参数截图及链接或具有CMA资质的检测机构在能力范围内出具的原材料完整检测报告。

售后服务要求：

1、准确提供本项目负责人的姓名、职务、详细的地址和联系方式。

2、质保、售后服务及培训要求

（1）提供三年免费保修服务；24小时内解决出现的设备故障问题；如果2天内不能解决设备故障问题，提供备用设备。

（2）负责采购设备的采购、运输、安装、调试、维修和技术支持等。

（3）针对产品的使用，对工作人员进行培训，使相关工作人员能够熟练使用所提供设备。

（4）供应商所投产品，需提供免费保修3年的售后服务承诺。

第五部分 资格审查内容及标准
1. 资格审查依据
1.1资格审查人员依据政府采购相关法律法规、招标文件的有关规定以及投标人提交的投标文件（资格审查部分）对投标人资格进行审查。
2. 资格审查原则
2.1资格审查人员应本着“客观、公正”的原则，独立履行审查职责，对存在争议的事项，采取“少数服从多数”。
3. 资格审查人员应履行职责
3.1资格审查人员根据原始审查记录和审查结果，编写《投标人资格审查情况报告》并签字确认，并对审查意见承担法律责任。
3.2资格审查人员对投标人不通过资格审查的原因，以书面形式签署个人理由，并告知投标人未通过资格审查的原因。
4. 资格审查结果
4.1通过资格审查的投标人的投标文件，将进入下一步的符合性审查。
5. 资格审查过程的保密
5.1资格审查人员对资格审查情况以及在审查过程中获悉的国家秘密、商业秘密等负有保密责任，均不得向投标人或其他无关人员透露。
6. 资格审查内容及标准
	序号
	审查内容
	标  准

	1
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	投标人（供应商）信用承诺书，并按照“第八部分 招标文件内容要求及格式”要求进行编制。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人（供应商）信用承诺书，并按照“第八部分 招标文件内容要求及格式”要求进行编制。

	3
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	投标人（供应商）信用承诺书，并按照“第八部分 招标文件内容要求及格式”要求进行编制。

	4
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	投标人（供应商）信用承诺书，并按照“第八部分 招标文件内容要求及格式”要求进行编制。

	5
	具有独立承担民事责任的能力
	投标人（供应商）信用承诺书，并按照“第八部分 招标文件内容要求及格式”要求进行编制。

	6
	投标人保证函
	按照“第八部分 投标文件内容要求及格式”要求进行编制。

	7
	反商业贿赂承诺书
	按照“第八部分 投标文件内容要求及格式”要求进行编制。

	8
	投标人概况
	按照“第八部分 投标文件内容要求及格式”要求进行编制。

	9
	投标人代表的证明格式
	法定代表人（负责人）参加投标的，提供“法定代表人（负责人）证明书”；委托代理人参加投标的，提供“法定代表人（负责人）授权委托书”；自然人参加投标的，提供个人身份证明扫描件。内容齐全并按照“第八部分 投标文件内容要求及格式”要求进行编制。

	10
	具备独立承担民事
责任能力的证明文件
	提供营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或自然人身份证明。

	11
	具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料
	所属行业相关法律、法规等对生产或经营该投标产品有特殊资格、证照等规定的，投标人应主动提供其相关证明材料。

	12
	特定资格要求
	无

	13
	投标人对《合同文本》

签署意见
	按照“第八部分 投标文件内容要求及格式”要求进行编制。

	14
	联合协议
	如接受联合体投标，以联合体形式参与本项目投标的，应按照“第八部分 投标文件内容要求及格式”提供《联合协议》；联合体各方均应提供第1-8项以及第10-13项的相关资料。非联合体形式参与本项目投标的，不需提供。

	15
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	供应商应为中小企业（按照“第八部分 投标文件内容要求及格式”要求进行编制。）

	16
	投标文件

（资格审查部分）编制
	投标文件（资格审查部分）按照招标文件规定编写、签章等。

	17
	信用记录查询

（资格审查人员查询存档，投标人不需提供资料）
	按照“第二部分 投标人须知前附表 信用记录查询”要求查询、审查、存档。


第六部分 评标方法和评标标准
1. 采购人对项目背景和采购需求的说明内容及要求
1.1采购人在评标前说明项目背景和采购需求时，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。
1.2说明内容应当提交书面材料，并存档。
2. 评标范围
2.1评标委员会仅对符合资格的投标人的投标文件（商务技术部分）进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
3. 评标原则
3.1评标委员会要遵循“公平、公正、科学和择优”的原则，独立履行评审职责，对存在争议的事项，采取“少数服从多数”进行认定。
4. 评标依据
4.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件（商务技术部分）进行商务和技术评估，综合比较与评价。
4.2评标委员会只根据投标文件（商务技术部分）本身的内容来判定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。
5. 评标方法
5.1本项目采用综合评分法。
5.2综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标（候选）人的评标方法。
6. 投标文件（商务技术部分）的澄清
6.1投标文件（商务技术部分）中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，以书面形式通知该投标人。
6.2投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件（商务技术部分）的范围或者改变投标文件（商务技术部分）的实质性内容。  
6.3评标委员会要求投标人澄清的事项，投标人应在规定时间内向评标委员会做出书面答复，并由投标人代表签字（或加盖投标人公章），否则视为自动放弃。
6.4评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。
7. 评审事项处理原则
7.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 
7.2非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按7.1规定处理（核心产品为“第四部分 采购需求”中标注“ ”项）。
7.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可以要求其在评标现场规定的合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。
7.4评标委员会有权判定不同投标人的投标文件（商务技术部分）是否属于异常一致或者投标报价呈规律性。
7.5有效投标人的最低报价不作为中标的评审依据，亦不作为不中标的评审依据。
7.6评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。
8. 评标报告
8.1评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并签字确认，各成员对个人的评审意见承担法律责任。
8.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标报告。
9. 评审过程的保密
9.1评标委员会、集中采购机构等有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密等负有保密责任，均不得向投标人或其他无关人员透露。
9.2评标委员会和集中采购机构均无义务向投标人进行任何有关评审的解释。
10. 符合性审查内容及标准
	序号
	审查内容
	标  准

	1
	投标文件的报价
	①所有投标报价均以人民币为计算单位。

	
	
	②投标人以“包”为单位填写“投标报价表”。

	
	
	③不存在可选择或可调整的投标报价情形。

	
	
	④不存在投标总价或投标单价超出本项目预算金额或最高限价的情形。

	2
	投标货物（方案）
	不存在可选择投标货物（方案）的情形。

	3
	商务技术指标响应内容
	①投标文件（商务技术部分）完全满足招标文件中标注“★”的不允许负偏离的实质性要求和条件。

	
	
	②投标文件（商务技术部分）对非标注“★”项的技术指标或其他要求的响应未超过五项（含五项）负偏离。

	4
	投标文件
（商务技术部分）编制
	投标文件（商务技术部分）按照招标文件规定编写、签章等。

	5
	其他
	未发现属无效投标规定情形的（见“第三部分 投标人须知”第21项的规定）。

	符合性审查注意事项：
评标委员会各成员判定某投标人未通过符合性审查的，应签署具体原因，否则视为该投标人通过符合性审查。


11. 评分细则
11.1评标委员会成员应严格按照“评分细则”要素针对投标文件（商务技术部分）客观、公证、审慎地据实、独立打分。
11.2评标委员会成员未据实打分或超出“评分细则”要素范围的，集中采购机构有权要求该评标专家重新评审。
11.3如出现某一位评标专家打分畸高畸低，导致评审结论改变的，集中采购机构有权要求该评标专家说明其打分的合理理由，并视具体情况报告财政部门。
11.4当出现两个或两个以上相同分值时，按以下顺序排列：
11.4.1选定技术质量最好的；
11.4.2如技术质量相等时，选定技术支持和服务承诺最好的；
11.4.3如上述条件相同时，选定报价低的。
11.5 技术评分（分值65分）
	序号
	评审项目
	标准分
	分值类型
	评分标准

	1
	技术部分
	27分
	客观分
	满足招标文件要求的全部技术指标25分。

有正偏离的，由评标委员会依据投标人提供的技术说明文件等资料共同认定，每有一项技术指标正偏离加1分，最高加2分。  

	
	
	9分
	主观分
	供货方案

根据供应商提供的供货方案内容进行评审：货物包装及运输方案、供货质量保障措施、供货时间进度计划等。上述每有一项内容完整，符合项目实际情况，完全满足采购需求的，得3分，每项每有一次瑕疵扣1分，扣完为止。本文所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性；对同一内容前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形，本项最高得9分。不提供者不得分。

	
	
	10分
	主观分
	项目组织架构及岗位配置

从以下五个方面进行评价： 

（1）针对本项目组织架构设置完善； 

（2）岗位管理制度健全； 

（3）各类服务人员配置到位； 

（4）岗位职责明确；

（5）管理规范；  

上述每有一项内容完整，符合项目实际情况，完全满足采购需求的，得2分，每项每有一次瑕疵扣0.5分，扣完为止。本文所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性；对同一内容前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。本项最高得10分。不提供者不得分。

	
	
	6分
	客观分
	投标产品包含“品目清单”非政府强制采购产品的，并能提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，每提供一个证书得（2）分，最高得（6）分。

	
	
	8分
	主观分
	服务方案

根据供应商提供的服务方案内容进行评审：售后服务承诺、产品维护维修措施及服务响应时间、施工安全防护措施、突发故障应急服务预案等，上述每有一项内容完整，符合项目实际情况，完全满足采购需求的，得2分，每项每有一次瑕疵扣1分，扣完为止。本文所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性；对同一内容前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。本项最高得8分。不提供者不得分。

	
	
	5分
	主观分
	培训方案

根据供应商提供的培训计划、培训方式、培训内容、培训目标、培训费用等：上述每有一项内容完整，符合项目实际情况，完全满足采购需求的，得1分，每项每有一次瑕疵扣0.5分，扣完为止。本文所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性；对同一内容前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。本项最高得5分。不提供者不得分。

	评分注意事项：

1．投标文件未体现以上评分因素要求的相应内容的，得0分；

2．评标委员会成员明确标明打分依据，如：打分依据在投标文件中的页码范围或描述等。


11.6 商务评分（分值5分）

	序号
	评审项目
	标准分
	分值类型
	评分标准

	1
	企业业绩
	5分
	客观分
	提供一个有效业绩得1分，最高分为5分，如无法提供则不得分。

有效业绩认定标准：以提供投标截止时间前三年内签署且完成的投标人自身同类合同为准。

必须提供以下内容：①与最终用户签订的完整合同文本、增值税发票及其他项目结算凭证（交货(竣工)验收证明或经签订合同双方确认的项目结算单据（书）等）；②合同核实单位、合同核实联系人、合同核实联系电话。

	评分注意事项：
1．投标文件未体现以上评分因素要求的相应内容的，得0分；
2．评标委员会成员明确标明打分依据，如：打分依据在投标文件中的页码范围或描述等。


11.7 价格评分（分值30分）

	序号
	评审项目
	评分标准

	1
	投标报价
	评标基准价即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×分值

	
	
	因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。具体政府采购价格折扣优惠政策详见“第二部分 投标人须知前附表”。

	评分注意事项：
    因落实政府采购政策进行价格调整的，评标委员会应记录价格调整的依据、计算过程及计算结果。


12.评标委员会及其成员不得有下列行为
12.1未按照集中采购机构的要求将通讯工具存入指定地点的；
12.2确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；
12.3接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，按照招标文件规定进行澄清的情形除外；
12.4违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
12.5对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
12.6在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
12.7记录、复制或者带走任何评标资料；
12.8其他不遵守评标纪律的行为。
评标委员会成员有“12.1—12.6”行为之一的，其评审意见无效，集中采购机构将不予支付评审劳务报酬；评标委员会成员有上述行为之一的，由财政部门责令限期改正；情节严重的，给予警告，并对其不良行为予以记录；给他人造成损失的，依法承担民事责任。
第七部分 合同文本

政府采购货物买卖合同

（试行）
项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             
使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购
                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

项目信息

采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      

     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

         (否

    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否
    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否
          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
(是       (否      (不涉及
合同金额

（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           

         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    

(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   

(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

合同验收

验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否
验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      

（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效

本合同自                             生效。

合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款

	第二节

第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节

第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节

第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节

第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节

第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节

第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节

第7.3款
	保险要求
	

	第二节

第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节

第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节

第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节

第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节

第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节

第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节

第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节

第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节

第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节

第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节

第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：

（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；

（2）向                    人民法院起诉。

	第二节

第23.1款
	其他专用条款
	


（此范本仅做参考，以实际签订合同为主）

第八部分 投标文件内容要求及格式
投标人编制投标文件须知
为了准确投标，请各投标人仔细阅读招标文件各项规定，按照如下要求认真编制投标文件：
编制投标文件应做到如下事项：
1．按照“第二部分 投标人须知前附表”投标文件提交的要求，对电子投标文件进行加密并提交。
2．实事求是地填写“第八部分 投标文件内容要求及格式”的内容。给定格式的，应按照统一的格式逐项填报，不可有空项，无相应内容可填的项应填写“无”“/”等明确的答复文字；没有给定格式的投标人可自行设计。
3．“第八部分 投标文件内容要求及格式”的内容不得随意删减，如因删减导致投标文件不完整，评标委员会无法评审而造成的一切后果由投标人承担。附件中注明“无相关信息，不需填写内容”等内容的除外。

附件1  投标文件（资格审查部分）封面（封皮）格式
投 标 文 件
（资格审查部分）
项目编号：
项目名称：
包    号：
投标单位全称（公章）：
   年   月   日
附件2
投标文件（资格审查部分）目录   
1．投标人（供应商）信用承诺书……………………………………………………………页码
2．投标人保证函………………………………………………………………………………
3．反商业贿赂承诺书…………………………………………………………………………
4．投标人概况…………………………………………………………………………………
5．投标人代表的证明格式……………………………………………………………………
6．授权委托书…………………………………………………………………………………
7．具备独立承担民事责任能力的证明文件…………………………………………………
8．具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料………………………………………
9．特定资格要求 ……………………………………………………………………………
10．投标人对《合同文本》签署意见 ………………………………………………………

11.中小企业声明函……………………………………………………………………………
12．联合协议 …………………………………………………………………………………
13．保函 ………………………………………………………………………………………
14．投标人认为需补充的其它资料或说明 …………………………………………………
附件3

投标人（供应商）信用承诺书
隰县政务服务中心：

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动（项目名称：              ，项目编号：                   ），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺：

1. 承诺本单位/本人严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信;

2. 承诺本单位/本人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（具有投标截止日前18个月内会计师事务所出具的审计报告，或投标截止日前18个月内经审计的财务报告，或基本开户银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函）；

3. 承诺本单位/本人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4. 承诺本单位/本人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（具有税务登记证，或多证合一的营业执照；具有社会保险登记证，或近一年内缴纳任意一项社会保险的凭据、专用收据或社会保险缴纳清单或银行代收的凭据，或能证明已缴纳社会保险的其他材料）；

5. 承诺本单位/本人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；在投标前查询了在信用中国网中的信用信息，本公司/本人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；查询了在中国政府采购网中的政府采购严重违法失信行为信息，本公司未列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

6. 承诺本单位/本人提供的所有投标（响应）资料均合法、真实、有效，无任何伪造、篡改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

7. 承诺本单位/本人若违背承诺约定， 愿意依法承担相应的法律责任，同意将不良行为在信用中国或中国政府采购网公示。

特此承诺

投标单位全称（公章）：                    
法定代表人或全权代理人：（签字或盖章）                  
签署日期：     年    月    日

附件4
投标人保证函
隰县政务服务中心：
我方已详细阅读并清楚本项目招标文件内容，自愿参加此次（项目名称、项目编号）  采购项目投标，谨郑重作出以下声明并负相应法律责任：
1．我方同意招标文件的各项规定及你方对招标文件的解释。
2．如果我方存在违反政府采购相关法律法规及招标文件规定的行为，自愿接受没收投标保证金、禁止参加政府采购活动等相关处罚。
3．我方按照“第二部分 投标人须知前附表 投标文件提交”的要求提交投标文件。 
4．我方同意投标有效期自提交投标文件的截止之日起算120天；赞同在特殊情况下，采购人或集中采购机构与我方协商延长投标有效期的规定；认可项目履约期限超过“提交投标文件的截止之日起算120天”的，投标有效期延长至合同全面履行完毕。
5．我方提供的投标文件及资料、证照真实合法有效；
6．我方愿向你方提供与本次招标有关的一切真实数据或资料；
7．我方同意承担由投标文件内容填报不清或填报错误，所造成的无效标、废标、落标等后果;
8．我方赞同你方组织的资格审查人员、评标委员会所做出的评审和选择，完全理解同意本招标项目不一定接受最低报价的投标，同意资格审查人员、评标委员会无义务向投标人进行任何有关评审解释的规定；
9．我方保证诚实履行合同，做到所供货物货真价实，绝不以次充好、以假充真，保质保量按期交货（完工）；
10．我方保证按照服务承诺提供及时有效的售后服务。
投标单位全称（公章）：                 
投标人代表：       （签字或盖章）      
签署日期：        年       月       日
附件5
反商业贿赂承诺书
隰县政务服务中心：
为了进一步营造公平竞争的市场环境，维护市场秩序，我方在政府采购活动中郑重承诺：
一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。
二、不向采购人、集中采购机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门或纪检监察机关举报。
三、坚决做到不提供虚假资质文件和虚假材料谋取中标。
四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，与其他投标人保持公平的竞争关系。
五、不与采购人、集中采购机构和政府采购评审专家串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。
六、不与其他投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。
七、严格履行政府采购合同约定的责任和义务，保质保量地完成采购合同规定的任务，准确兑现售后服务承诺。
八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。
投标单位全称（公章）：                                     
签署日期：          年       月       日
附件6
投标人概况
一、投标人基本信息
1．成立日期：
2．注册地址：
3．注册资金：
4．单位性质：
5．开户银行的名称和地址：
6．资信等级评定情况：
7．隶属关系：
8．服务体系设置情况简介：
9．目前生产（销售）的主要产品简介：
10．年生产（销售）能力
11．职工（雇员）人数：
其中：（1）高级技术人员人数：
（2）中级技术人员人数：
二、投标人认为需要说明的其他情况
（没有需要说明事项的，填写“无”）
我方保证上述内容真实、准确。若有不实，愿意承担由此而产生的一切经济责任和法律责任。
投标单位全称（公章）：                            
签署日期：          年       月      日
附件7

投标人代表的证明格式
法定代表人（负责人）身份证明书
单位名称：
单位性质：
地    址：

成立时间：      年    月    日

经营期限：    

姓    名：                      性  别：                 

身份证号：                      职  务：         

系       （投标人名称）          的法定代表人（负责人）。 

特此证明   

附法定代表人（负责人）有效的身份证正反两面扫描件

	
	


法定代表人（负责人）授权委托书

隰县政务服务中心：

    本授权委托书声明：注册于（投标人住址）的（投标人名称）法定代表人（负责人）（法定代表人姓名、职务、身份证号）代表本公司授权（投标人代表姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，就贵方组织（项目名称、项目编号）项目，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日生效，特此声明                                  
附投标人代表有效的身份证正反两面扫描件

	
	


附件8
具备独立承担民事责任能力的证明文件
附件9
具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料
附件10
特定资格证明材料
附件11
投标人对《合同文本》签署意见
1．投标人对此次《合同文本》有无异议，请选择（以“√”标识）：
有异议（   ）           无异议（   ）
2．对《合同文本》有异议的，请具体说明。
……
3．合同纠纷解决方式，请选择其一：（以“√”标识）
(1)向合同签署地仲裁委员会提请仲裁（   ）； 
(2)向合同签署地人民法院提起诉讼（   ）。
           投标单位全称（公章）：                                       
签署日期：          年      月      日

附件12
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
投标单位全称（公章）：                     
签署日期：           年       月       日
附件13
联合协议
           （联合体所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加隰县政务服务中心组织的     项目名称   项目（项目编号：　　　　）。经    方充分协商一致，达成如下协议：
一、 （某成员单位名称）为本次组成联合体的牵头单位，联合体一致同意以牵头单位的名义参加。
二、联合体各成员单位保证均无不良信用记录。若成员中任何一方存在不良信用记录的，视为联合体存在不良信用记录。
三、联合体各成员单位一致决定由  （一方或多方共同）  交纳保证金，其缴纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
四、在参与本项目过程中，联合体牵头单位将代表联合体各成员单位负责投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与评审和中标有关的一切事务；联合体确定为中标人后，联合体牵头单位负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调，接受采购人的指令和通知，办理本项目履约后的收款手续等工作。
五、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的分工，承担各自所负的责任和风险，并向采购人共同承担连带责任。
六、牵头单位          负责          等工作；          （其它成员单位）负责          等工作。
七、          （联合体各成员单位）负责          工作，具体工作范围、内容及针对本项目承担的责任、义务等，分别为：
……
八、联合体各方对于分享项目成果和知识产权的约定为：          。
九、联合体为中标人后，本联合协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
十、联合体各方不得再以自己名义单独参与本项目，也不得组成新的联合体参与本项目。
十一、本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或中标合同履行完毕后自动终止。
牵头单位全称（公章）：                     
投标人代表：          （签字或盖章）                               
签署日期：            年       月       日
参加方单位全称（公章）：                      
投标人代表：           （签字或盖章）                                
签署日期：            年        月        日
参加方单位全称（公章）：                     
投标人代表：           （签字或盖章）                               
签署日期：            年        月        日
                            ……
注：投标人非联合体投标的，此项不需填写内容。
附件14
保函
提供针对本项目且满足保证金金额的由金融机构或担保机构出具的保函。
注：不采用保函提交投标保证金的，此项不需填写内容。
附件15
投标人认为需补充的其它资料或说明
附件16  投标文件（商务技术部分）封面（封皮）格式
投 标 文 件
（商务技术部分）
项目编号：
项目名称：
包    号：
投标单位全称（公章）：
   年   月   日
附件17 
投标文件（商务技术部分）目录
1．属于监狱企业的证明文件……………………………………………………………………页码
2．残疾人福利性单位声明函……………………………………………………………………
3. 投标报价表……………………………………………………………………………………
4．标注“★”不允许负偏离的实质性要求和条件响应程度表………………………………
5．投标货物功能、性能、技术参数说明………………………………………………………
6．投标货物质量承诺书…………………………………………………………………………
7．投标人技术支持和售后服务承诺……………………………………………………………
8．投标人近三年业绩情况一览表………………………………………………………………
9．投标人近三年业绩情况 ……………………………………………………………………
10．政府强制采购产品明细表 …………………………………………………………………

11．政府采购绿色产品明细表 …………………………………………………………………
12．符合绿色数据中心建设要求承诺书 ………………………………………………………
13．创新产品或创新服务明细表 ………………………………………………………………

14．正版软件承诺 ………………………………………………………………………………

15．商品包装和快递包装承诺…………………………………………………………………

16．网络安全专用产品情况一览表 ……………………………………………………………
17．投标人认为需补充的其它资料或说明 ……………………………………………………
附件18
属于监狱企业的证明文件
监狱企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”。
附件19
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标单位全称（公章）：                   
签署日期：           年       月       日
附件20
投标报价表
第    包                                                                                                               单位：元
	序号
	投标产品
全称
	生产厂家
	产地
	品牌
	型号
或规格
	数量
	市场销
售单价
	投标
单价
	金额
小计
	免费
质保期
	质保期外
服务年限
	合同履行期限
	投标产品
有无偏离

	
	
	名称
	类型
（小型、微型/监狱企业/福利性单位）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价
	人民币（大写）：
人民币（小写）：


注：1．此表以“包”为单位进行填写，投标人不得更改表格格式，否则投标文件无效。
投标人填报的投标单价均不得高于市场销售单价，否则投标文件无效。
投标单位全称(公章)：                    
投标人代表：       （签字或盖章）       
签署日期：         年       月       日
附件21
投标货物偏离表

第   包 
	技术指标参数

	序号
	投标产品全称
	招标文件要求
	投标响应状况
	响应程度
	偏离说明

	
	
	
	
	符合要求
	高于要求
	低于要求
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“响应程度”栏注明符合要求、高于要求或低于要求。
投标单位全称(公章)：                  
投标人代表：      （签字或盖章）      
                                                                                   签署日期：         年       月      日

附件22
投标货物功能、性能、技术参数说明
包号（序号）             ：
投标货物全称    同时应编写品牌、型号或规格     ：
说明内容（不限于以下内容）：
1．投标货物所执行的技术规范、标准及其文号；
2．投标货物的制造（加工）工艺、质量水平及操作和使用简便性（智能化程度）等(请详实描述)；
3．投标货物的规格、功能、性能、技术参数及精确度（误差范围）等；
4．投标货物的安全、维护、维修（稳定性、安全性、耐用性、使用寿命年限、易用、易维护性）等；
5．投标货物技术升级改造状况（技术先进性和可扩展性）等；
6．与同类产品相比较其优、缺点；
7．投标人需要补充的内容。
编写说明：投标文件所附投标货物的彩页、图片资料描述的规格、功能、性能、技术参数不能替代应当编写的具体内容。　　
投标单位全称（公章）：                 
签署日期：           年       月      
附件23
投标货物质量承诺书
包号（序号）             ：
投标货物全称    同时应编写品牌、型号或规格     ：
投标人应按投标货物的质量状况实事求是地填写，包括但不限以下内容：
1．投标货物出厂前是否执行检验检测：                                             
2．投标货物的质量保证期（三包）期限（年、月），执行规范和内容：                  
3．投标货物的质量缺陷、瑕疵补救方案和处理方式、方法（如果实行召回制度的产品必须说明）：                                                                               
4．投标货物达不到无故障时间和使用（寿命）年限应承担的责任：                     
5．投标货物的质量保证措施：                                                     
6．投标人对投标货物承诺的其它事项：                                             
投标单位全称（公章）：                    
签署日期：           年       月      日
附件24
投标人技术支持和售后服务承诺
（投标人自行填写）
主要内容应包括（不限于下列内容）：
组织实施保障
（1）项目总负责人及主要人员的姓名、职务、详细的地址和联系方式
（2）实施时间进度表
（3）交付使用标准和保障措施
2. 售后服务保障
（1）项目售后服务总负责人及售后服务网点的姓名、职务、详细的地址和联系方式
（2）本地化服务能力（具有下列条件之一）：
a.在太原市具有固定的办公场所及人员；
b.在太原市具有固定的合同伙伴；
c.在太原市注册成立的
（3）售后服务承诺具体内容、维修及服务响应时间以及培训计划、培训方式、培训内容、培训目标等
3．投标人应当分别列明投标货物免费质量保证期限_____年，在免费质量保证期（包修、包换、包退）内能够提供的技术支持办法和服务方式、服务内容以及维护维修的解决方式（上门维修、报修、送修等）。
4．投标人应分别列明免费质量保证期外的服务年限_____年；维护维修的电话、联系人、应急服务方案及响应时间、到达现场时间以及维护维修完成时限（天）。
5．投标人应列明在货物免费质量保证期外技术支持和相关服务收费标准；零 (部)备件取得方式及取费标准。
6．投标人应列明生产厂家现在实行的售后服务和技术支持的方式、方法、内容，以及在太原市设置的售后服务网点、地址、联系电话等。
7．投标人应分别列明投标货物的装箱清单及物品；以及产品开箱不合格处理方法。
8．投标人应列明违反售后服务承诺的赔偿责任。
9．投标人应列明产品的质量或服务投诉电话（公司/厂方）。
投标单位全称（公章）：                   
签署日期：           年       月      日
附件25
投标人近三年业绩情况一览表

	序号
	业绩名称
	合同核实单位
	合同核实

联系人
	合同核实

联系电话
	签署

日期
	完成

日期
	所附合同在投标文件中的页码
	合同

金额
	发票

金额
	所附发票在投标文件中的页码
	其他项目结算凭证页码

	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


注：1．投标人应填写响应货物的同类销售业绩，并提供相应的《买卖合同》、增值税发票、其他项目结算凭证等复印件。

2．投标人未填写合同核实单位、合同核实联系人、合同核实联系电话的，该项业绩无效。

3．此表如填写不下，可另附页。

4．无业绩，此表可删除。

投标单位全称（公章）：                   

签署日期：         年       月       日
附件26
投标人近三年业绩情况

有效业绩内容包括：①与最终用户签订的完整合同文本、增值税发票及其他项目结算凭证（交货(竣工)验收证明或经签订合同双方确认的项目结算单据（书）等）；②合同核实单位、合同核实联系人、合同核实联系电话。
附件27
政府强制采购产品明细表
	包号/序号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	产品认证证书号
	认证证书有效截止日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1．认证证书附后（有效期之内的节能产品认证证书）。

2．此表如填写不下，可另附页。

3．投标人如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，或用“/”来表示。

投标单位全称（公章）：                   
签署日期：           年       月       日
附件28
政府采购绿色产品明细表

	包号/序号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	产品单价
	数量
	产品认证证书号
	认证证书有效截止日期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1．投报《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》中产品的将给予一定比例的价格扣除（具体政府采购价格折扣优惠政策详见“第二部分 投标人须知前附表”）。

2．认证证书附后（有效期之内的节能产品、环境标志产品证书）。
3．此表如填写不下，可另附页。
4．投标人如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，或用“/”来表示。
投标单位全称（公章）：                   
签署日期：           年       月       日
附件29
符合绿色数据中心建设要求承诺书
本投标人现参与（项目名称、项目编号、包号）的采购活动，本公司承诺所提供并完成数据中心建设内容及标准符合绿色数据中心建设有关要求，完全满足或优于项目采购需求。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标单位全称（公章）：                   
签署日期：           年       月       日
附件30
创新产品或创新服务明细表

	包号/序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	产地及厂家
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	创新产品或创新服务价格合计：


注：1. 投标人如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，或用“/”来表示。

2. 投标人投标产品包含创新产品或创新服务，需填写此表后，提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

投标单位全称（公章）：                   
签署日期：           年       月       日
附件31
正版软件承诺

本投标人现参与（项目名称、项目编号、包号）的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标单位全称（公章）：                   
签署日期：           年       月       日
附件32
商品包装和快递包装承诺

本投标人现参与  （项目名称、项目编号、包号）  的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标单位全称（公章）：                   
签署日期：           年       月       日
附件33
网络安全专用产品说明
按照国家财政部、工信部、公安部以及其他部委联合下发《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》有关要求：
自2023年7月1日起，列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构。

国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会发布更新《网络关键设备和网络安全专用产品目录》、《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》。国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单，供社会查询和使用。

附件34
投标人认为需补充的其它资料或说明
