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第一部分  招标公告

	项目概况

左权县公安局公共视频图像信息系统项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取采购文件上，并于2026年10月15日8:30（北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况

项目编号：1407222026AGK00098
项目名称：左权县公安局公共视频图像信息系统

采购方式：公开招标
预算金额(元)：5086413.42元

最高限价(元)：5086413.42元

供货地点（项目现场）：左权县范围内所有前端点位及左权县公安局
供货时间：签订合同后90天内

本项目不接受联合体投标

二、供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业 
3.本项目的特定资格要求：电子与智能化工程专业承包贰级及以上相关资质

三、获取文件

1.时间：2026年9月28日至2026年10月9日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）
2.地点：政采云平台线上获取

（登录中国政府采购网山西分网（www.ccgp-shanxi.gov.cn），通过项目采购公告下方点击“潜在供应商”免费下载招标文件）

3、方式：在线获取

4、售价：免费
四、提交投标文件截止时间、开标时间、地点和方式

1、提交投标文件截止时间及开标时间：2026年10月15日08点30分（北京时间）

2、投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标。

3、方式：登录中国政府采购网山西分网上传投标文件。投标截止时间前未完成提交的，将拒收投标文件。

开标时登录中国政府采购网山西分网在规定时间内解密电子投标文件，解密设备及网络环境由投标人自行准备。

开标地点：左权县滨河路行政便民服务中心八楼808室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1．采购单位联系人及联系方式

采购单位名称：左权县公安局

地址：左权县公安局
联系人：郭先生

联系电话：13663540661

2．集中采购机构联系人及联系方式

集中采购机构：左权县政府采购中心

地  址：左权县滨河路便民大楼八楼
联系人：陈女士
联系电话：0354-8636280
左权县政府采购中心

     　　         2026年9月24日
第二部分  投标人须知
一、前　附　表
	序号
	内 容           
	说明与要求

	1
	投标人资格条件
	①具有独立承担民事责任的能力；
②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
⑥电子与智能化工程专业承包贰级及以上相关资质。（特殊资质）
⑦法律法规规定的其他条件。

	2
	采购方式
	公开招标

	3
	预算金额及最高限价
	预算金额：5086413.42元。

最高限价：5086413.42元。

	4
	投标保证金
	本项目不收取保证金。

	5
	投标报价
	投标人就招标文件“第五部分  采购需求”规定的内容进行唯一报价，不得拆包（项）报价。

	
	
	投标报价包括响应“第五部分  采购需求”所产生费用的总和。

	6
	投标文件提交
	电子投标文件
	登录中国山西政府采购网山西分网-山西政府采购平台投标客户端上传投标文件，投标截止时间前未完成投标文件网上提交的，将拒收投标文件。

	
	
	
	投标人应在投标截止时间前将加密的电子投标文件上传到到山西省政府采购平台的指定位置，上传时必须得到电脑“上传成功”之类的确认。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

	
	
	
	投标人应自备设备及网络环境，确保可完成解密、报价等相应事宜，如有技术疑问请咨询400-881-7190。

	7
	投标文件构成
	详见招标文件“第二部分  投标人须知”

	8
	投标文件编制
及注意事项
	详见招标文件“第七部分  投标文件格式”

	9
	投标有效期
	①投标有效期自提交投标文件的截止之日起算90天。
②在特殊情况下，采购人或集中采购机构可与投标人协商延长投标有效期。

	10
	技术选择性方案
	不接受 

	11
	联合体投标
	不接受 

	12
	分包
	不接受

	13
	进口产品
	不允许进口产品

本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）字样的，均必须采购国产产品。

本项目采购标的物特别注明“进口产品”字样的，如无能够满足采购需求的国产产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

	14
	本项目核心产品
	以技术要求表中标注“▲”项为准。

	15
	免费质保期
	免费质保期应按照“采购需求说明”中要求的年限执行；没有列明免费质保期年限的，按照国家或相关行业规定执行。        

	16
	合同期内调价
	不接受

	17
	采购资金
支付程序及方式
	详见“第五部分  采购需求”。

	18
	讲标
	讲标
内容
	无

	
	
	讲标
时间
	无

	19
	履约保证金
	详见“第二部分 投标人须知29履约保证金”。

	20
	采购合同
	中标人按照《中标公告》的具体要求，携带相关资料到指定地点领取《采购合同》。

	21
	电子化采购项目视为串通情形的认定
	1、不同投标人的投标保证金转出账户的银行账户名称相同的属于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第三十七条第(六)项“不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出”的情形。

2、系统记录的参加同一项目的不同投标人编制电子投标文件使用的计算机或上传电子投标文件使用的计算机网卡MAC地址、IP地址一致的，属于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第三十七条第(一)项“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”的情形。

3、投标人上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标人的数字证书加密的或加盖本项目的其他投标人的电子印章的，属于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第三十七条第(五)项“不同投标人的投标文件相互混装”的情形。

4、出现上述情形的，属于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条第(七)项“供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为”。

	22
	政府采购政策要求
	节能产品
	凡涉及最新公布的《节能产品政府采购品目清单》标注“★”的政府强制采购节能产品，投标人须提供所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

	
	
	
	投标货物中有最新公布的《节能产品政府采购品目清单》中强制采购产品以外的其他节能产品将按照“第四部分 评标方法和评标标准”给予加分。

	
	
	信息安全产品
	报价货物中如含有工信部会同有关部门制定下发的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的网络安全专用产品，须提供由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的有效证明材料扫描件。（具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）。详情见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部、国家认证认可监督管理委员会等五部委2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》。

	
	
	中  小
企  业
	根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业须按照招标文件格式提供《中小企业声明函》（详见第七部分 投标文件格式）。

	
	
	
	对于非专门面向中小企业采购的政府采购项目或者采购包，根据财政部发布的《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对小微企业报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在满足采购实质性要求或者评分相等情况下，优先面向中小型市场主体采购。

1、是否专门面向中小/微企业采购：否
2、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业；

	
	
	
	小微企业提供本企业制造的货物、承建的工程或者承接的服务，或者提供其他小微企业制造的货物，享受价格折扣优惠政策。供应商提供的货物既有小微企业制造货物，也有中大型企业制造货物的，不享受价格折扣优惠政策。

	
	
	
	如接受联合体投标，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业，享受价格折扣优惠政策；联合体中有大中型企业也有小微企业，且联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价给予6%的折扣。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业存在直接控股、管理关系的，不享受价格折扣优惠政策。

	
	
	监  狱
企  业
	根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，能够提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”的监狱企业，视同小型、微型企业。

	
	
	福  利
企  业
	根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。

	
	
	创新产品、创新服务
	1.投标人投标产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审时，享受投标产品6%的价格折扣，以折扣后的价格参与评审。

2.投标人投标创新产品或创新服务的，需如实填写《创新产品或创新服务明细表》，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》的扫描件或截图。（格式见附件第七部分）

3.创新产品或创新服务的价格折扣政策可与中小企业、监狱企业、福利企业等政府采购政策叠加。

	
	
	绿色低碳及创新产品和服务
	根据晋财购〔2022〕25号《山西省财政厅关于运用政府采购政策支持绿色低碳高质量发展的通知》，同时符合绿色发展或者创新发展政府采购政策的小微企业，给予顶格评审优惠政策支持。

	23
	信用记录查询
	查  询
渠  道
	“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）
中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）

	
	
	查询截止时间
	开标当日

	
	
	信用信息查询结果
	被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件无效。

	
	
	
	查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有不良信用记录。

	24
	招标服务费
	本次招标不收取任何服务费。


二、 投标人须知
（一） 总则
1  适用范围
1.1本招标文件仅适用于本次采购活动。

2  定义
2.1“集中采购机构”是指左权县政府采购中心。

2.2“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即本次招标活动的采购单位。

2.3“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的供应商。

2.4“中标人”是指经过评标委员会评审或经采购人确认后，符合本次招标要求的投标人。

2.5“投标货物”是指各种形态、种类的物品，包括原材料、设备、产品、辅件配件、备品备件、软件、服务等标的物。

2.6“服务承诺”是指为了保障项目顺利实施由投标人承担的货物的提供、运输、安装、调试、技术指导、培训以及售前、售中、售后服务和投标人承诺的其他类似服务。

2.7“产品缺陷”是指投标货物的设计、原材料和零部件、制造、装配或说明指示等方面存在的潜在隐患或有碍产品使用安全和产品使用寿命等情形。

2.8“欺诈行为”是指项目采购过程或合同实施过程虚报、谎报、隐瞒事实，以假充真，以次充好，虚假承诺，损害国家公共利益的行为。

3  投标人资格
3.1符合《政府采购法》第二十二条、《政府采购法实施条例》第十七条等相关法律法规的规定。

3.2符合招标公告有关要求，承认并履行招标文件各项规定。

3.3能够承担投标过程及履行采购合同中的全部责任与义务。

3.4投标人负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的投标。

3.5投标人为本项目提供过前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，不得参加本项目投标。

4  知识产权
4.1投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，且免受第三方提出的包括但不限于因侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权而引起的法律或经济纠纷。如因采购人使用而遭受第三方主张权利的，投标人须承担全部赔偿责任，包括但不限于采购人、采购代理机构的责任。

4.2如投标人不拥有投标货物、资料、技术、服务等的知识产权，则投标报价中已包含采购人使用该知识的一切相关费用；否则，由此造成的一切损失由投标人承担。

4.3投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

4.4系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

5  投标有效期
5.1投标有效期自提交投标文件的截止之日起算90天。

5.2在特殊情况下，采购人或集中采购机构可与投标人协商延长投标有效期。

6  投标费用
6.1无论投标结果如何，投标人应自行承担参加投标相关的全部费用。

7  集中采购机构的权利
7.1集中采购机构无论出于任何情况和原因，可停止本次招标，无需对受影响的投标人承担任何责任。

8  解释权
8.1本次招标文件的最终解释权属于左权县政府采购中心。

 (二) 招标文件
9  招标文件的构成
9.1招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）资格审查内容及标准

（4）评标方法和评标标准

（5）采购需求

（6）合同文本

（7）投标文件格式

（8）招标文件的澄清公告以及图纸、答疑、变更或补充通知等

由采购人或集中采购机构提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于本项目规定的用途。除非得到采购人或集中采购机构的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人或集中采购机构要求，投标人应归还所有从采购人或集中采购机构处获得的保密资料。

10  招标文件的澄清和修改
10.1任何要求澄清招标文件的投标人，应在法定时限内通知集中采购机构。

10.2在投标截止日前的任何时候，无论出于何种原因，集中采购机构可主动地或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行澄清或修改。

10.3招标文件的澄清和修改将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体以澄清公告的形式予以公布，视为已送达各投标人，投标人有义务在招标活动期间浏览相关网站。

 (三) 投标文件
11  投标文件的构成
响应文件为电子响应文件，包括：

11.1报价一览表

11.2资格审查部分

11.3商务技术部分

11.4响应文件的补充、修改以及澄清、说明或补正。

12  投标文件的编制
12.1投标人应详细审阅招标文件的全部内容，按照招标文件的要求认真编制投标文件，保证所提供的全部资料合法、真实、完整、有效，以使其投标文件对招标文件做出实质性响应。

12.2供应商登录中国政府采购网山西分网编制响应文件。

12.3投标文件应以中文书写或打印，字迹清晰、内容齐全，行间不得插字、涂改和增删。如有修改，必须加盖投标单位公章或经法定代表人（全权代理人）签字后生效。

12.4 投标人资质证书（或资格证明）处于年检、换证、升级、变更等期间，除法律法规或发证机构有书面材料明确表明投标人资质（或资格）有效外，一律不予认可。

13  投标语言及计量单位
13.1投标文件以及投标人与集中采购机构就有关投标的所有来往的文字、函电统一使用中文；非中文数据或资料，提供其中文译文。

13.2投标文件中的计量单位，除招标文件有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

14  投标报价
14.1投标均以人民币报价。

14.2投标人应根据自身生产、经营状况和工商营业执照确定的经营范围，按照第五部分“采购需求”对某包（项）或全部货物进行唯一报价，具体要求详见第二部分《前附表》，集中采购机构不接受有任何选择性的报价。

14.3投标人应以“包”为基本单位进行报价。若整个需求分为若干包，则投标人可选择其中的部分或所有包报价，并以“包”为单位分别填报《开标一览表》《投标报价表》。

14.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(一)《开标一览表》与《投标报价表》不一致时，以《开标一览表》为准;

(二)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

(三)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价;

(四)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，投标人须按照上述规定的顺序进行修正并书面确认，经确认后的报价对投标人产生约束力。

15  投标保证金

不收取投标保证金。
16  投标文件签署
16.1投标文件应按照招标文件规定进行签署、加盖公章。招标文件规定的“单位公章”、“公章”等均指标准公章，不得使用其他（如带有“专用章”等字样）印章。
16.2投标文件的签署应清晰工整。
17  投标文件的密封和标记
17.1提交的电子响应文件应使用数字证书进行加密。

17.2响应文件一经提交，无论供应商是否成交，均不予退还。

 (四) 投标
18  投标文件递交
18.1投标时间及投标截止时间以《招标公告》或《澄清公告》公告时间为准。延长投标截止时间的采购项目，集中采购机构和投标人的权利及义务将受到新的投标截止时间的约束。

18.2供应商在响应文件提交截止时间前，可对响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或集中采购机构；补充、修改的内容应按采购文件要求签章、加密。

18.3供应商在响应文件提交截止时间后，不得对其响应文件进行补充、修改或撤回。
18.4投标人有下列情形之一的，集中采购机构将拒收投标文件：

（1）未按集中采购机构要求获取采购文件的；

（2）在采购文件规定的响应文件提交截止时间之后提交响应文件的；

19  串通投标
19.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（2）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（3）投标人之间事先约定由某一特定供应商中标；

（4）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（5）投标人相互之间为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

19.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

19.3电子化采购项目视为串通情形的认定

（1）不同投标人的投标保证金转出账户的银行账户名称相同的属于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第三十七条第(六)项“不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出”的情形。

（2）系统记录的参加同一项目的不同投标人编制电子投标文件使用的计算机或上传电子投标文件使用的计算机网卡MAC地址、IP地址一致的，属于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第三十七条第(一)项“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”的情形。

（3）投标人上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标人的数字证书加密的或加盖本项目的其他投标人的电子印章的，属于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第三十七条第(五)项“不同投标人的投标文件相互混装”的情形。

（4）出现上述情形的，属于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条第(七)项“供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为”。
20  弄虚作假
20.1有下列情形之一的，属于投标人弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件、印章或票据凭证等；

（2）提供虚假的材料、样品、检验报告、财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）冒名顶替他人签字；

（6）提供虚假的技术参数或服务方案；

（7）其他弄虚作假的行为。

21  投标人存在下列情况之一的，投标无效：
21.1获取招标文件时的单位名称与其递交的投标文件中公章不一致的；

21.2未按照招标文件的规定提交投标保证金、投标文件的；

21.3未按招标文件要求递交投标产品样品及其它需要提供的证明材料等的；

21.4不具备招标文件中规定的资格要求的；

21.5投标人信用记录查询被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

21.6投标人通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的；

21.7如接受联合体投标，投标文件没有提交联合体协议的；

21.8投标文件未按招标文件要求加密、胶装、密封、签署、签字或盖章的；

21.9投标报价出现明显错误，投标人拒绝按照“第二部分 投标人须知14.4”的规定进行修正的；

21.10投标总价、投标单价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；或者投标单价高于市场销售单价的；

21.11评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性的；

21.12招标文件中明确要求的事项，而投标文件中未做出响应的；

21.13投标文件未对标注“★”不允许负偏离的实质性要求和条件做出实质性响应的；

21.14投标文件对未标注“▲”项的技术指标或其他要求响应负偏离超过五项（含五项）的；
21.15采购货物未注明“进口产品”字样的，投标产品为进口产品；

21.16投标人照搬照抄招标文件“第五部分 采购需求”的内容，并未提供技术资料或提供资料不全面的；

21.17投标文件中的非中文数据或资料未提供其中文译文，评标委员会无法评判的；

21.18投标产品各项技术标准低于国家强制性标准的；

21.19采购货物属于最新公布的《节能产品政府采购品目清单》标注“★”的政府强制采购节能产品，未提供所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

21.20采购货物中含有财政部门会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》内的产品，未提供由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的有效证明材料扫描件的。（具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）。详情见国家互联网信息办公室、业和信息化部、公安部、财政部、国家认证认可监督管理委员会等五部委2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》。
21.21采购货物中含有《实施国家强制性产品认证的产品目录》内须强制3C认证的产品，但未提供所投产品国家确定的认证机构按国家标准认证颁发的有效认证证书的；

21.22投标产品中所包括的软件类产品为非正版软件的；

21.23同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的，但招标文件要求提交备选投标的除外；

21.24评标委员会要求澄清的事项，投标人在规定时限内未做出解释，做出的解释不合理或不能提供证明材料的；

21.25投标文件未对交货(完工)时间、地点、质保期做出实质性响应的；

21.26投标人在评审过程中所进行的试图影响评审结果的一切不符合法律或招标规定的活动；

21.27投标人相互串通投标、弄虚作假的；

21.28投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

21.29法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

22  有下列情形之一的，应予废标：
22.1采购人提供的《采购需求》错误的；

22.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

22.4因重大变故，采购任务取消的。

(五) 开标
23  开标
23.1集中采购机构按照《招标公告》或《澄清公告》规定的时间和地点组织开标会。

23.2投标文件开启时，投标人登录“网上开标大厅”在规定时间内解密电子投标文件。

23.3开标时，集中采购机构依据《开标一览表》公布投标人名称、投标价格等内容，以及集中采购机构认为需要公布的其它事项。

23.4投标人在投标文件开启现场对开启过程和开启记录进行签字确认，当场未确认且未提出疑义的，视同认可开启结。

(六) 资格审查
24  成立资格审查小组
24.1集中采购机构将根据政府采购有关法律法规和本招标文件的规定，组建资格审查小组。

24.2资格审查小组成员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

25  资格审查小组职责
25.1资格审查小组成员依法对投标人资格进行审查，并根据有关法律法规和招标文件规定的审查程序、审查方法及审查标准独立履行审查职责。

25.2资格审查小组成员对存在争议的事项，按照“一票否决”的原则做出结论。

(七) 评标
26  成立评标委员会
26.1集中采购机构将根据政府采购有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目特点组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由5人单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。集中采购机构就招标文件征询过意见的专家,不得作为评标专家参加评标，招标机构工作人员不得参加评标。
26.2评标委员会的组成人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

27  评标委员会职责
27.1评标委员会成员负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定的评标程序、评标方法及评标标准独立履行评标职责。

27.2评标委员会对需要共同认定的事项存在争议的，按照“少数服从多数”的原则做出结论。

27.3确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

 (八) 签订合同
28  中标通知
28.1集中采购机构在中标人确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网山西分网发布《中标公告》。

28.2集中采购机构告知投标人本人评审得分与排序，采购人或集中采购机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

28.3中标人登录中国政府采购网山西分网自行打印《中标通知书》。

28.4中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任，出现争议的，报财政部门处理。

29  履约保证金

不需要缴纳履约保证金。
30  领取合同
30.1中标人按照规定的时间，携带相关资料，并保证履行投标文件中的全部承诺，与采购人签订《采购合同》。

30.2招标文件、招标文件的澄清及修改、中标人的投标文件、中标人在评审过程当中的答复澄清事项等均为此次采购合同附件，并具有法律效力。

30.3中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

30.4采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

31  对投标人不良行为的处罚
31.1投标人发生下列情形之一的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）弄虚作假谋取中标的；

（2）与采购人、其他投标人或集中采购机构恶意串通的；

（3）向采购人、集中采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（5）投标人在评审阶段资格发生变化，未按照有关规定通知采购人和集中采购机构的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人有（1）至（6）情形之一的，中标无效。

32  对中标人不良行为的处罚
32.1中标人发生下列情形之一的，将没收其履约保证金，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人或集中采购机构同意，将中标项目分包给他人的；

（2）拒绝履行合同义务的。

33  诚实信用
33.1投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循诚实信用原则，凡有悖诚实信用原则的行为将被录入供应商诚信档案中，依据情节轻重按照有关规定处理。

33.2有证据表明投标人在诚信中存在严重问题时，将拒绝其投标或投标无效。

33.3投标人的违法违规和诚实信用缺失行为将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行记录和曝光。

服务费
34  服务费

34.1集中采购机构作为非营利事业法人，是集中采购项目的执行机构，在政府采购活动中不收取任何服务费。

保密和披露

35  保密

35.1投标人自领取招标文件之日起，应承诺承担本招标项目下的保密义务，除非得到采购人或集中采购机构的同意，不得将因参加本次招标获得的信息向任何第三方透露。

35.2由采购人或集中采购机构提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均视为保密资料，仅用于本项目规定的用途。

35.3开标结束后，应采购人或集中采购机构要求，投标人应归还所有从采购人或集中采购机构处获得的保密资料。

36  披露

36.1集中采购机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审投标文件的有关人员披露。

36.2在集中采购机构认为适当时或国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律法规规定的情形下，集中采购机构无须事先征求投标人/中标人同意即可披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但必须在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

(十一) 询问、质疑、投诉
37  询问

37.1供应商依法提出的询问，采购人或集中采购机构将在3个工作日内做出答复。

38  质疑

38.1供应商认为采购文件、评审过程和采购结果使自己的权益受到损害，应当按以下原则在法定质疑期限内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

38.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，在收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；

38.1.2对采购过程提出质疑的，在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；

38.1.3对成交结果提出质疑的，在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

38.2质疑函应当包括下列内容：

38.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

38.2.2质疑项目的名称、编号；

38.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

38.2.4事实依据；

38.2.5必要的法律依据；

38.2.6提出质疑的日期。

38.2.7供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

38.3投标人质疑实行实名制，质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

38.4对采购文件内容（不包括采购需求）、评审过程、采购结果提出质疑的，由集中采购机构在法定期限内作出答复。对采购文件中采购需求提出质疑的，由采购人在法定期限内作出答复。

38.5质疑投标人撤回质疑的，终止质疑处理程序。

39  投诉
39.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向集中采购机构提出质疑。对质疑答复不满意或者集中采购机构未在规定期限内做出答复的，质疑供应商可以在答复期满后十五个工作日内向左权县财政局提起投诉。

39.2供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。

39.3投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，将列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

（1）一年内三次以上投诉均查无实据的；

（2）捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

(十二) 其他
40  关于日期计算方法
40.1本招标文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

第三部分  资格审查内容及标准
1  资格审查依据
1.1资格审查小组依据政府采购相关法律法规、招标文件的有关规定以及投标人提交的投标文件（资格审查部分）对投标人资格进行审查。
2  资格审查原则
2.1资格审查小组成员应本着“客观、公正”的原则，独立履行审查职责，对存在争议的事项，采取“一票否决”。
3  资格审查小组应履行职责
3.1资格审查小组成员应对投标人不通过资格审查的原因，应签署个人理由，否则视为通过。
3.2资格审查小组应告知投标人未通过资格审查的原因。
4  资格审查结果
4.1通过资格审查的投标人的投标文件，将进入下一步的符合性审查。
5  资格审查过程的保密
5.1资格审查小组成员对资格审查情况以及在审查过程中获悉的国家秘密、商业秘密等负有保密责任，均不得向投标人或其他无关人员透露。
6  资格审查内容及标准
	序号
	审查内容
	标  准

	1
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	按照“第七部分 投标文件供应商信用承诺书”格式要求进行编制。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	按照“第七部分 投标文件供应商信用承诺书”格式要求进行编制。

	3
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	按照“第七部分 投标文件供应商信用承诺书”格式要求进行编制。

	4
	参加本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	按照“第七部分 投标文件供应商信用承诺书”格式要求进行编制。

	5
	具有独立承担民事责任的能力
	按照“第七部分 投标文件供应商信用承诺书”格式要求进行编制。

	6
	投标人保证函
	按照“第七部分  投标文件格式”要求进行编制。

	7
	反商业贿赂承诺书
	按照“第七部分  投标文件格式”要求进行编制。

	8
	投标人概况
	按照“第七部分  投标文件格式”要求进行编制。

	9
	法定代表人
资格证明文件
	投标人的法定代表人参加本项目投标时须提供法定代表人资格证明文件，并按照“第七部分  投标文件格式”要求进行编制。

	10
	授权委托书
	投标人的非法定代表人参加本项目投标时须提供授权委托书，并按照“第七部分  投标文件格式”要求进行编制。

	11
	投标人资格声明函
	按照“第七部分  投标文件格式”要求进行编制。

	12
	资质要求
	电子与智能化工程专业承包贰级及以上相关资质。

	13
	信用记录查询
（资格审查小组查询存档，投标人不需提供资料）
	查询
渠道
	信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）
中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

	
	
	查询截
止时间
	开标当日。

	
	
	信用信息查询结果
	被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件无效。

	
	
	
	查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有不良信用记录。


注：以上内容如存在国家规定的其他情形，资格性审查小组需按照国家规定进行审查。
第四部分  评标方法和评标标准
1  采购人对项目背景和采购需求的说明内容及要求
采购人在评标前说明项目背景和采购需求时，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。
2  评标范围
2.1评标委员会仅对符合资格的投标人的投标文件（商务技术部分）进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
3  评标原则
3.1评标委员会要遵循“公平、公正、科学和择优”的原则，独立履行评审职责，对存在争议的事项，采取“少数服从多数”进行认定。
4  评标依据
4.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件（商务技术部分）进行商务和技术评估，综合比较与评价。
4.2评标委员会只根据投标文件（商务技术部分）本身的内容来判定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。
5  评标方法
5.1本项目采用综合评分法。
5.2综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标（候选）人的评标方法。
6  投标文件（商务技术部分）的澄清
6.1投标文件（商务技术部分）中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，通过政府采购平台通知该投标人。
6.2投标人的澄清、说明应当通过政府采购平台提交,并不得超出投标文件（商务技术部分）的范围或者改变投标文件（商务技术部分）的实质性内容。
6.3评标委员会要求投标人澄清的事项，投标人应由法定代表人或其全权代理人在规定时间内向评标委员会做出答复，并由法定代表人或其全权代理人签字（或加盖投标人公章），否则视为自动放弃。
6.4评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。
7  评审事项处理原则
7.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 
7.2非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按7.1规定处理（核心产品为“第五部分 采购需求”中标注“▲”项）。
7.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可以要求其在评标现场规定的合理时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。
7.4评标委员会有权判定不同投标人的投标文件（商务技术部分）是否属于异常一致或者投标报价呈规律性。
7.5有效投标人的最低报价不作为中标的评审依据，亦不作为不中标的评审依据。
7.6评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。
8  评标报告
8.1评标委员会根据全体评标委员会成员的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并签字确认，各成员对个人的评审意见承担法律责任。
8.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标报告。
9  评审过程的保密
9.1评标委员会、集中采购机构等有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密等负有保密责任，均不得向投标人或其他无关人员透露。
9.2评标委员会和集中采购机构均无义务向投标人进行任何有关评审的解释。
10  符合性审查内容及标准
	序号
	审查内容
	标  准

	1
	投标文件的报价
	①所有投标报价均以人民币/元为计算单位。

	
	
	②投标人以“包”为单位填写“投标报价表”。

	
	
	③不存在可选择或可调整的投标报价情形。

	
	
	④不存在投标总价或投标单价超出本项目预算金额或最高限价的情形。

	2
	项目整体集成实施方案
	不存在可选择投标方案的情形。

	3
	商务技术指标响应内容
	①投标文件（商务技术部分）完全满足招标文件中的实质性要求和条件。

	
	
	②投标文件（商务技术部分）对非实质性要求和条件的其他条件和要求的响应未超过五项（含五项）负偏离。

	4
	其他
	未发现属无效投标规定情形的（见第二部分 投标人须知“(四)投标”第21项的规定）。

	符合性审查注意事项：
评标委员会各成员判定某投标人未通过符合性审查的，应签署具体原因，否则视为该投标人通过符合性审查。


11  评分细则
11.1评标委员会成员应严格按照“评分细则”要素针对投标文件（商务技术部分）客观、公正、审慎地据实、独立打分。
11.2评标委员会成员未据实打分或超出“评分细则”要素范围的，集中采购机构有权要求该评标专家重新评审。
11.3如出现某一位评标专家打分畸高畸低，导致评审结论改变的，集中采购机构有权要求该评标专家说明其打分的合理理由，并视具体情况报告左权县财政局。
11.4当出现两个或两个以上相同分值时，按以下顺序排列：
（1）选定技术质量最好的；
（2）如技术质量相等时，选定技术支持和服务承诺最好的；
（3）如上述条件相同时，选定报价低的。
11.5  技术评分（分值64分）

	序号
	评审项目
	标准分
	评分标准

	1
	节能环保
	5
	节能环保：除政府强制采购的产品外，供应商提供的产品属于“节能产品政府采购品目清单”、“环境标志产品政府采购品目清单”且具有节能认证、环保认证，每提供一份证明的得1分，没有或不提供不得分，各项合计最高得5分。（此内容投标人须提供国家确定的认证机构出具的，处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件）。

	2
	技术参数
	20
	完全满足招标文件技术指标、参数要求的得20分；技术参数每有一项负偏离扣2分，对非核心产品的负偏离不得超过五项（含五项）。（注释：有具体数值范围的参数，满足为无偏离，优于该数值的为正偏离，否则为负偏离；技术参数正偏离需提供客观证明材料（如第三方检测报告），且优于招标文件要求的部分应具备实际应用价值；技术参数未作要求的只需响应即可。）

	3
	项目整体集成实施方案
	12
	项目整体集成实施方案包括但不限于：①方案围绕采购文件中的技术要求，需求分析真实有效完全满足采购要求；②整体集成实施方案科学合理成熟可靠，须遵循国家、行业、地方相关标准；③施工组织实施方案合理有序，人员分工明确，工期、质量保证科学可行；④施工现场安排有序，安全、环保、文明施工措施到位；⑤验收方案从设备到货验收、隐蔽工程验收、自验收、到初验、试运行方案可行，组织有力，供应商需提供自验收方案及配合采购人完成终验的承诺；⑥项目文档资料满足需求，符合相关文档资料验收规范。方案包含以上全部内容，无少项、漏项，得12分，每缺一项扣2分；未提供不得分。6个小项中每有一处缺陷（缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容描述与本项目采购技术要求不符；③该项内容引用的标准、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容描述与本项目实际情况不符等）扣0.5分，扣完为止。

	4
	安装调试方案
	6
	针对本项目采购需求，供应商需提供安装调试方案包括但不限于：①安装措施及安装过程安全保障措施；②现场调试工作方案；③安装人员及调试人员技术能力阐述；方案包含以上全部内容，无少项、漏项，得6分，每缺一项扣2分；未提供不得分。所提供的方案措施中每有一处具有缺陷（缺陷是指：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求）的扣0.5分，扣完为止。

	5
	售后服务方案
	4
	针对本项目采购需求，供应商需提供售后服务方案包括但不限于：①售后服务管理标准；②售后服务流程及人员配备；③售后应急处理方案；④质量保修期内的免费维修维护（包括备品备件准备情况）；方案包含以上全部内容，无少项、漏项，得4分，每缺一项扣1分；未提供不得分。所提供的方案措施中每有一处具有缺陷（缺陷是指：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求）的扣0.5分，扣完为止。

	6
	售后服务保障
	10
	根据投标人售后服务体系、设备质保年限、故障上门响应时效、软硬件故障修复能力、服务保障机制等内容综合评审打分。未提供完整售后服务方案的，本项不得分。

1、非服务类设备质保期限，针对本项目所有终端、网络、安全、存储及配套非服务类硬件设备：承诺全部设备免费质保期限不低于3年，服务内容包含免费维修、免费更换配件、免费技术保障，得3分；承诺质保2年，得1分。2、故障上门响应时效，投标人提供7×24小时故障报修服务、上门现场排查服务：承诺故障报修后30分钟内响应、2小时内到达现场上门排查，得3分；承诺故障报修后1小时内响应、4小时内到达现场上门排查，得1.5分；仅工作日服务、无明确上门响应时限，得1分；无上门响应时效承诺不得分。3、硬件故障修复时效，针对设备硬件损坏、硬件故障问题：承诺硬件故障24小时内完成修复或备件更换，得4分；承诺48小时内完成硬件故障修复，得1分；无明确硬件修复时限承诺不得分。

	7
	故障应急方案
	5
	针对本项目采购需求，供应商需提供故障应急方案，包括但不限于：①故障处理；②故障应急程序；③故障事件定位及影响分析；④故障预防建议；方案包含以上全部内容，无少项、漏项，得5分，每缺一项扣2分；未提供不得分。所提供的方案措施中每有一处具有缺陷（缺陷是指：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求）的扣0.5分，扣完为止。

	8
	培训方案
	2
	供应商针对本项目为采购人具体使用人员提供人员培训做出承诺（格式自拟加盖公章）并拟定培训方案，包括有专职培训人员或讲师，培训计划、培训内容、培训的有效性等，提供完整合理的得2分，每缺1小项，扣0.5分，扣完为止。


11.6  商务评分（分值6分）
	序号
	评审项目
	标准分
	评分标准

	1
	企业业绩
	6分
	提交投标文件截止之日止往前追溯三年，具有公共视频图像信息系统、视频监控、安防集成平台建设同类项目业绩的合同案例，完整的合同案例为：与用户签订的合同首页、采购内容页、合同金额所在页、签字盖章页的扫描件。合同内容能够体现公共视频图像信息系统、视频监控、安防集成平台建设内容，每提供一个有效业绩得2分，否则不得分，最高得6分。

	评分注意事项：
1．投标文件未体现以上评分因素要求的相应内容的，得0分；
2．评标委员会成员明确标明打分依据，如：打分依据在投标文件中的页码范围或描述等。


11.7 价格评分（分值30分）
	序号
	评审项目
	评分标准

	1
	投标报价
	评标基准价即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×分值

	
	
	因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。具体政府采购价格折扣优惠政策详见“第二部分 投标人须知前附表”。

	评分注意事项：
    因落实政府采购政策进行价格调整的，评标委员会应记录价格调整的依据、计算过程及计算结果。


12  评标委员会及其成员不得有下列行为
12.1未按照集中采购机构的要求将通讯工具存入指定地点的；
12.2确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；
12.3接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，按照招标文件规定进行澄清的情形除外；
12.4违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
12.5对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
12.6在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
12.7记录、复制或者带走任何评标资料；
12.8其他不遵守评标纪律的行为。
评标委员会成员有“12.1—12.6”行为之一的，其评审意见无效，集中采购机构将不予支付评审劳务报酬；评标委员会成员有上述行为之一的，由财政部门责令限期改正；情节严重的，给予警告，并对其不良行为予以记录；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

第五部分  采购需求
一、项目概况

左权县公安局公共视频图像信息系统项目
二、采购内容

	包号
	项目名称
	描述
	数量
	单位
	预算（元）
	备注

	1
	左权县公安局公共视频图像信息系统
	详见

参数
	1
	套
	5086413.42
	

	合计
	5086413.42
	


三、服务要求

①、质量保证期(接收使用单位接收之日起为质保期开始时间)，质量保证期至少应为24个月。

②、在质保期内，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费更换。

③、供应商提供的所有材料及设备均应执行国家三包(包修、包退、包换)规定。

四、其他要求

按照双方签订合同约定相关要求执行。
五、商务要求

1、合同履行期限：签订合同后90天内。

2、服务地点：左权县公安局。

3、付款方式：合同签订后支付合同总价的20%，初验合格后支付合同总价的30%，终验合格后支付合同总价的40%，质保期满后支付合同总价的10%。

六、售后服务

1、本地化服务能力

中标供应商必须在项目所在地（左权县或周边地区）具备本地化服务场所，并配备专业的技术服务人员和必要的服务车辆。本地化服务场所应具备以下条件：

服务场所：具备固定的办公场地，能够满足日常运维和应急处理的需求。

技术服务人员：配备至少3名专业的技术服务人员，具备相关资质（如电工证、网络工程师证等），并提供人员名单及资质证明文件。

服务车辆：配备至少1辆服务车辆，确保能够快速响应并到达现场。

2、供应商须针对本项目提供详细的售后服务方案及培训方案。

七、技术要求

	序号
	设备名称
	技术规格
	单位
	数量

	1.1、前端监控设备
	
	

	1
	全彩智能球机
	传感器类型：≥1/2.8" Progressive Scan CMOS
分辨率：≥400 万
照度：彩色≤0.005Lux，黑白模式≤0.001Lux
变倍：≥32 倍光学变倍
焦距：不低于 5.9-188.8 mm
补光灯类型：白光补光、红外补光
补光灯距离：白光照射距离：≥100 m；红外照射距离：≥150 m
水平范围：360°
SD 卡扩展：支持 Micro SD 卡,支持 256 GB
报警：≥2 路报警输入，≥1 路报警输出
音频：≥1 路音频输入，≥1 路音频输出
工作温度：65℃-30℃，持续 24h，设备处于工作状态除雾：加热玻璃除雾
EMC：抗干扰能力强，适用于复杂电磁环境，满足 6KV 防雷等级要求防护：IP66
搭载图像处理引擎，支持深度学习夜间低照度降噪，支持周界等多种智能 支持人、非机动车、车辆混行抓拍，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍
支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测
	台
	4

	2
	球机支架
	球机吊装支架,材质：铝合金
	台
	4

	3
	▲双目人脸抓拍机
	AI 多摄双目筒机， 聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法， 实现全结构化数据精准采集， 具备多场景数据融合分析能力， 实现全方位态势感知
★设备支持双通道微云台 PT 控制功能； 支持全景采集通道和细节采集通道互为 180° 夹角监控
设备支持 ： 全结构化、 人脸抓拍、 人脸比对、 道路监控
★传感器类型： 通道 1： 1/1.8" Progressive Scan CMOS
通道 2： 1/1.8" Progressive Scan CMOS
焦距&视场角： 通道 1： 8~32 mm ；通道 2：≥ 3.6 mm
音频： ≥2 个内置麦克风， ≥1 个内置扬声器；≥2 路输入， ≥1 路输出
SD 卡扩展： ≥支持 256 GB
网络： ≥1 个 1000 M 自适应以太网口
电源输出： DC12 V， 50 mA
报警： ≥3 路输入， ≥2 路输出
供电方式： DC： 12 V 
防护： IP67
	台
	27

	4
	专用支架
	专用支架,材质：铝合金
	个
	27

	5
	▲全彩网络摄像机
	★传感器类型：≥1/1.8" Progressive Scan CMOS最低照度：彩色：≤0.0005 Lux
补光灯类型：柔光灯补光距离：≥30 m分辨率：≥400 万
报警：≥1 路输入，≥1 路输出音频：≥1 路输入，≥1 路输出
内置麦克风&扬声器，喊话对讲全兼顾
人/车目标分类，报警精准减打扰
支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪供电方式：支持POE
防护：IP67
	台
	53

	6
	枪机支架
	双层万向节/钢材质
	个
	53

	7
	高空球型鹰眼
	无盲区球型鹰眼，全景采用 6 个 F1.0 大光圈全彩镜头拼接而成，可输 270°大场景拼接画面
传感器类型：【全景】≥1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】≥1/1.8＂ progressive scan CMOS
最低照度：【全景】≤0.0005Lux/F1.0（彩色），≤0.0001Lux/F1.0（黑白）；【细节】
≤0.0005Lux/F1.0（彩色），0.0001Lux/F1.0（黑白），0 Lux with IR宽动态：≥120dB
光学变倍：≥40 倍
焦距：【全景】定焦；【细节】变焦
【全景】支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域、离开区域事件侦测功能
【全景】支持人员密度检测功能，检测覆盖范围≥100 米
【全景】支持车辆拥堵检测功能，检测覆盖范围≥150 米
【细节】支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域、离开区域事件侦测功能
【细节】支持全结构化：支持细节路混合目标检测，对检测区域内的人、非机动车、车进行同时抓拍上传，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取支持GB35114A 级安全加密
陀螺仪：支持
电子罗盘：支持
网络接口：RJ45 千兆网口网络数据
报警：≥7 路报警输入，≥2 路报警输出
音频：≥1 路音频输入，≥1 路音频输出 
雨刷：支持除雾：支持
防护：IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6 四级标准
	台
	1

	8
	球机支架
	壁装支架
	个
	1

	9
	▲车辆人脸卡口抓拍单元
	车辆脸卡口抓拍单元由防护罩组件及高清智能摄像机组成，抓拍单元防护罩前面板具有防尘、防水功能，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等。
★内置摄像机采用≥1 英寸高帧率全局曝光CMOS 传感器，分辨率≥4096 × 2160，帧率高达 25 帧，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点。
视频采用H.265、H.264 或 MJPEG 编码，低延时，低码率，压缩比高，处理灵活。支持视频触发等多种触发模式并实现全结构化：支持深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、行人、人脸等目标全结构化信息，为大数据业务提供全方位的特征数据基础。
支持机动车的车牌，车身颜色，车型，子品牌，驾驶室人员等特征检测，支持机动车的过车记录和违章行为检测抓拍。
支持非机动车和行人的抓拍和特征检测。
支持车辆检测处理器、雷达、补光灯的接入。
白天使用闪光灯补光，夜晚仅使用 LED 频闪灯补光，抓拍图片可看清司乘人员人脸，并能够用于后端人脸比对。
支持远程数据上传，GB/T 28181 视频联网标准、GA/T 1400 视图库标准、FTP 协议，可将抓拍的图片上传给终端、后端平台。
可支持 TF 插卡本地存储，≥128G，抓拍图片可断网续传。
图像控制：曝光速度、AGC 控制、白平衡方式控制等
抓拍图片分辨率：≥4096(H) × 2160(V)
支持协议：GB/T 28181 视频联网标准，GA/T 1400 视图库标准等镜头规格：变焦
通讯接口：≥2 个 RS-485 接口，≥1 个RS-232 接口；≥2 个 1000M 网口
触发输入：≥1 个触发/报警输入
触发输出：≥2 路
	台
	16

	10
	多合一补光灯
	多合一补光灯
支持LED 灯频闪、LED 爆闪、白光气体爆闪
铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩透光效果好
采用 24 颗高性能大功率高亮度LED 光源，寿命长，稳定性好，发光效率高光源类型：LED 灯珠、气体灯管
光距离：16~25m
光栅：内置LED 光栅覆盖范围：单车道
回电时间：≤67ms
响应时间：LED≤20us，爆闪≤47us触发方式：电平量
RS485 接口：≥1 路
气体闪光次数：＞2000 万次（2S 闪一次）
	台
	21

	11
	摄像机电源
	国标,12V1A 输出
输入电压：AC170V~240V
	个
	94

	12
	交通支架
	兰盘-钢带抱箍，安装杆件直径范围 60-300mm，默认周长范围：340~950mm
	台
	37

	13
	抱杆机柜
	结构整体采用焊接工艺，牢固、钢性好、安全可靠
防护等级IP54，保护内部设备不受外界恶劣环境的干扰采用的是专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性能
环境适应性好，能最大限度地降低设备对环境的要求接地系统安全可靠机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘
机柜采用抱杆安装方式，具有防虫、防鼠功效外壳材质：镀锌钢板，机箱厚度 1.0mm
防护等级：IP54
功能配置：双路 220V10A 空气开关≥1 个，双路 220V 电源防雷器≥1 个，3 芯插座≥ 1 个
	台
	65

	14
	千兆交换机
	提供 5 个千兆电口
交换容量：≥10 Gbps
包转发率：≥7.44 Mpps
浪涌防护：网口 6 kV
坚固式高强度金属外壳
	台
	65

	15
	4.5m立杆
	4.5m 监控立杆（含支臂、 预埋件） 基础开挖及混凝土浇筑
	套
	2

	16
	定制监控杆件（1.5m横臂）
	含监控杆件（横臂）以及对应杆件配套，尺寸 1.5米
	个
	57

	17
	定制监控杆件（2m横臂）
	含监控杆件（横臂）以及对应杆件配套，尺寸 2米
	个
	3

	18
	定制监控杆件（2.5m横臂）
	含监控杆件（横臂）以及对应杆件配套，尺寸 2.5米
	个
	1

	19
	定制监控杆件（3m横臂）
	含监控杆件（横臂）以及对应杆件配套，尺寸 3米
	个
	1

	20
	其他配件
	包含前端点位至取网点之间的网线/光缆、前端点位至取电点间的电源线、电表、阻燃波纹管、胶带、理线扎带、线缆标签标识、防雷接地、过路管路敷设、路面/绿化恢复等。
	项
	70

	2.1、视频与图片云存储系统
	
	

	1
	▲视频云存储
	网络存储设备，冗余电源、冗余风扇，实现 7×24 小时稳定运行
【硬件规格】
处理器：≥2 颗 64 位多核
系统盘：≥1×240GB SSD
★系统内存：≥32GB
★磁盘接口：≥36 个SATA 接口，支持硬盘热插拔
网络接口：≥6 个千兆数据网口，≥1 个千兆管理口
其他接口：≥3×USB3.0，≥1×VGA，≥1×IPMI
整机电源：≤800W，冗余电源
【产品性能】
视频性能：最大接入路数≥650 路 2Mbps
【产品功能】
支持视频流、图片流直存
支持GB/T 28181 等标准协议
采用全对称分布式架构，集群化部署，对外提供唯一IP 的存储服务
支持纠删码数据保护技术，具备设备级和磁盘级容错模式，保障数据不丢失、系统业务不中断
支持云存储节点在线无缝扩容，容量和性能线性增长支持云存储节点间的容量及业务负载均衡
支持存储空间按需分配，分配的存储空间在线扩大或缩小，不影响读写业务支持多种存储覆盖策略：周期覆盖、容量覆盖、不覆盖
支持按资源池批量配置不同的数据存储周期支持按单通道配置不同的数据存储周期
支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询
支持视频回放功能：正序/倒序回放、定位回放、高倍速回放、关键帧回放等功能
支持视频锁定、视频封面、视频备份等视频功能
支持图片上传，下载，锁定功能；
★包含：流直存服务授权、存储节点管理授权
	台
	3

	2
	▲图片云存储
	网络存储设备，冗余电源、冗余风扇，实现 7×24 小时稳定运行
【硬件规格】
处理器：≥2 颗 64 位多核系统盘：≥240GB SSD
★数据盘：≥2 个 960GB SSD系统内存：≥32GB
★磁盘接口：≥24 个SATA 接口，支持硬盘热插拔 网络接口：≥5 个千兆数据网口，≥1 个千兆管理口其他接口：≥1 个VGA，≥3 个 USB，≥1 个IPMI整机电源：≤550W，冗余电源
【产品性能】
图片性能：最大支持读写≥300 张/秒(单张图片 500KB)
【产品功能】
支持视频流、图片流直存
支持GB/T 28181 等标准协议
采用全对称分布式架构，集群化部署，对外提供唯一IP 的存储服务
支持纠删码数据保护技术，具备设备级和磁盘级容错模式，保障数据不丢失、系统业务不中断
支持云存储节点在线无缝扩容，容量和性能线性增长支持云存储节点间的容量及业务负载均衡
支持存储空间按需分配，分配的存储空间在线扩大或缩小，不影响读写业务支持多种存储覆盖策略：周期覆盖、容量覆盖、不覆盖
支持按资源池批量配置不同的数据存储周期支持按单通道配置不同的数据存储周期
支持同一点位产生多种不同大小、类型图片数据，按规则自动分流到不同存储资源池，实现不同类型、不同大小数据的生命周期管理
支持图片上传，下载，锁定功能；
★包含：存储节点管理授权
	台
	1

	3
	存储硬盘
	用于视频与图片存储，总计容量≥1224TB
3.5 英寸，SATA3.0 接口 
MTBF≥2,000,000 小时
接口类型：SATA
转速：≥7200RPM
	套
	1

	2.2、基础数据硬件支撑系统
	
	

	1
	公安视频图像信息应用平台服务器
	CPU：≥1 颗 国产核心处理器，单处理器物理核心数≥24 核，主频≥
2.2 GHz；
内存：≥128G DDR4；
硬盘：≥2.4T SATA/SAS 硬盘，支持热插拔 SATA/SAS 硬盘；
阵列卡：支持 SAS HBA 卡（支持 RAID 0/1/10）；网口：≥2 口千兆电口；
其他接口：≥6 个USB 2.0；≥2 个VGA
电源：≤900W，冗余电源；
	台
	3

	2
	智能解析系统服务器
	处理器：≥1 颗国产核心处理器，核数≥24 核，主频≥2.5GHz；内存：≥128G
DDR5；硬盘：≥2 块 480G SSD 硬盘；最高支持不小于 12 块硬盘热插拔 SATA/SAS 硬盘
GPU 扩展：≥3 张GPU卡；
阵列卡：支持 SAS+HBA 卡，支持RAID 0/1/10网口：≥2 个千兆电口
电源：≤1300W
	台
	1

	3
	感知数据服务系统服务器
	CPU：≥2 颗国产核心处理器，主频≥2.2 GHz；内存：≥128GB ；
硬盘：≥1 块 480G SAS，≥4 块 960G SSD(JBOD)
热插拔：支持
RAID：硬盘组RAID_4G(1 个)
≥2 个千兆电口；电源模块：≤2000W
	台
	1

	4
	视频综合平台
	标准机架式机箱，满足中小规模的监控需求插拔式模块化设计，可根据需求灵活选择
业务模块支持智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠支持HDMI 信号≥6 路输入，≥12 路输出
解码支持 H.265、H.264、MJPEG 等主流的编码格式单输出口支持 1/4/6/8/9/16/25 画面分割显示
支持电视墙预览
最大支持不小于 128 个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局
支持GB28181 协议接入平台实现管理和操作
整机解码能力：≥96 路 1080P30整机拼接能力：≥12 路
视频解码格式：H264,H265,Smart264,Smart265,MJPEG视频解码通道：≥192
视频解码能力不低于：6 路 3200W/2400W，或 12 路 1600W，或 15 路 1200W，
或 24 路 800W，或 30 路 600W，或 48 路 400W，或 96 路 1080P
	台
	1

	5
	软件操作终端
	国产处理器/32G/512G/独显/23.8寸显示器
	台
	2

	6
	软件操作终端
	国产处理器/32G/512G+1T/集显/23.8寸显示器
	台
	2

	2.3、网络安全等级保护及商用密码应用建设
	
	

	1
	日志审计
	日志审计国产化硬件一体机，性能：综合日志处理性能4000EPS，日志采集处理均值8000EPS。硬件规格：1U标准机箱，海光CPU（ 4核8线程、主频3.0 GHz），6个千兆电口，4个千兆光口，1个Console接口，2个扩展插槽，2个USB接口，双电源， 128GmSATA +4TB企业级硬盘。默认包含50个审计对象授权，3年产品基本维保服务。
	台
	1

	2
	堡垒机
	1U机架式软硬一体设备，国产化硬件平台，国产化操作系统（内核4.4），6个千兆电口，4个千兆光口，1个Console管理口，存储容量4TB，单电源，3个扩展槽。50个被管资源授权；默认含36个月（自硬件产品发货之日起）硬件基本型维保服务。
	台
	1

	3
	服务器密码机
	2U机架式国产化平台设备，8个10/100/1000M自适应电口，4个千兆SFP插槽，2个扩展插槽；支持液晶屏，健康指示灯，交流冗余电源；适用场景，企业信息系统或地市政务系统密评场景,例如日志平台数据完整性保护、重要数据加解密场景；主机自带三年基本型硬件维保服务；
	台
	1

	4
	签名验签服务器
	基于国产化平台开发，2U机架式设备，8个10/100/1000M自适应电口，4个千兆SFP插槽，2个扩展插槽；支持液晶屏，健康指示灯，冗余电源；产品支持数字证书验证、数字签名/验证、时间戳服务等功能；推荐双机热备部署模式；主机自带一年基本型硬件维保服务；
	台
	1

	5
	SSL 站点证书（业务应用系统）
	实现网络和通信安全中通道安全，确保应用系统站点可信，GM SSL协议传输数据。
1.第三方CA机构颁发的权威站点数字证书；
2.为移动服务端提供SSL证书，为应用建立安全可靠的加密通信，保证用户和服务器间信息交互的保密性；
3.支持兼容主流国产浏览器和主流国产操作系统。
4.支持兼容国际/国内主流算法，RSA/ECC/SM等系列算法。
	个/年
	1

	6
	智能密码钥匙UKEY（含数字证书）
	实现基于个人数字证书的身份鉴别，智能密码钥匙作为个人国密数字证书的硬件载体，智能密码钥匙USB KEY符合GM/T0027《智能密码钥匙技术规范》、GM/T0028《密码模块安全技术要求》第二级要求，智能密码钥匙免费质保三年。
1、32位高性能智能卡安全芯片
2、支持如下算法：
非对称加密算法：RSA1024/2048, SM2密钥对生成、加解密、签名验签,密钥协商等操作
对称加密算法：DES, 3DES, AES168, AES192, AES256
摘要算法：MD5, SHA1, SHA256, SHA384, SHA512
国密算法：SM1, SM2, SM3, SM4, SSF33
3、硬件芯片内置真随机数发生器
4、大容量安全数据存储区：支持128K以上安全数据区用于存放证书、密钥及敏感数据。
5、提供符合业界规范的Microsoft CryptoAPI、PKCS11及SKF接口，并支持多个证书和密钥对，兼容这种接口的应用程序都可以立即集成使用。
6、性能：
SM2公私钥对生成时间：每次不大于0.1秒；
SM2签名时间：不小于30次/秒；
SM2验签时间：不小于30次/秒；
需具备《商用密码产品认证证书》和《网络安全专用产品安全检测证书》。
	个
	20

	7
	设备证书
	设备证书可实现两个设备之间的相互身份验证和安全连接（即机器对机器或 M2M 通信）。 设备证书包含持有证书的服务器或客户端的基本信息和密钥信息，用来证明服务器或客户端的身份信息
	个
	1

	3.1视频图像信息综合应用平台
	
	

	1
	公安视频图像信息应用平台
	基础应用及服务包
	提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括用户管理、权限管理、部门管理、门户管理，统一管理了组织、权限、用户、物联设备等资源，并提供门户、录像计划、事件检索、事件统计、数据统计、可视化数据看板等。
一、全局性安全管理和实用工具；
1、全局红名单服务，支持对红名单人员进行增/删/改/查/临时授权等功能，支持红名单人员的全局过滤和隐藏；
2、全局搜索记录，支持对全部搜索记录进行记录、整理、记录查询等功能；
3、全局页面的水印配置，支持用户名、IP 的水印配置；
4、全局线索库，支持对全局内的人脸、人体、车辆、电围、用户输入（上传图片）、非机动车、人员名单、人员档案数据进行一键收藏，并支持收藏结果的一键取用跳转。
二、部门管理
1、支持用户所在部门基础信息的增删改查、导入、导出等功能。三、用户信息管理
1、支持用户信息的增删改查、导入、导出。
2、支持用户安全管理，可绑定用户 mac 地址及 IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码。
四、设备信息管理1、提供设备统一接入管理，包括：视频设备、卡口设备、报警设备、人证设备等
五、平台门户
1、支持用户自定义快捷入口；支持支持自定义菜单内容。
2、支持页面元素设置，支持上传页面logo 图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接。
六、核心参数配置
1、支持所有设备统一校时。
2、提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置。
3、支持登录类型（Web 端、PC 客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置。
	套
	1

	2
	
	本级监控点接入通道数
	本级监控点所接入的数量，包括视频能力、人脸能力、车辆能力等普通监控接入。对车辆应用中的车道数量进行管理，包括本级车道数与级联车道数。
	路
	500

	3
	
	级联监控点接入通道数（作为上级）
	上级管理级联上来的视频点位能力
	路
	2500

	4
	
	视频级联管理（NCG)
	基于标准协议与外域平台互联互通，支持视频通用标准协议
（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016,DB33/T629-2011）、以及行业视频标
准协议。主要业务功能包括：域间注册与心跳、资源同步、实时预览、录像回放与控制、录像下载、设备控制等
	套
	1

	5
	
	视频应用
	一、视频预览
1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；
2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启
\关闭、辅屏预览（1 个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力；
3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）；
4、支持预案管理能力，以预案形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中预案类型包含公有预案和私有预案；
5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式；二、录像回放
1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；
2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图；
三、视频上墙
1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；
2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；
四、视频报警联动
1、支持前端设备报警联动，可按计划模版进行报警联动设置，事件类型包括 smart 事件、报警输入、报警输出；
五、截图跳转
1、支持在视频预览和回放是截图跳转，将截图带到以人搜人、以脸搜脸等模块，做进一步研判。
	套
	1

	6
	
	电子地图
	1、支持监控点、卡口、报警输入输出、报警设备、车载等业务资源在地图上展示；
2、支持通过关键词搜索设备、地名或标签；
3、支持对点位按类型过滤，支持预览、回放、收藏、周边查询、打标签等操作；
4、支持按组织目录查询资源；
5、支持展示搜索历史；
6、支持框选、圆选、线选、多边形选等多种方式进行地图空间查询；
7、支持收藏夹功能，可对收藏夹进行编辑、新增删除点位、调整收藏夹目录顺序、导出收藏夹点位、分享收藏夹点位等操作；
8、工具箱：
1） 按时间查询车载等在地图上的轨迹信息；
2） 支持添加并设置网格，方便快速在地图上选择网格并展示网格内的资源；
3） 支持对本级可视域点位开启视域联动；
4） 支持测距、侧面积及自定义符号；
	套
	1

	7
	
	设备在线管理
	设备网络管理应用，对接入平台的视频设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。
1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工
作状态、硬盘状态、指标采集。
2、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。
3、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、录像机/磁盘阵列、云储存的告警阈值进行配置。
4、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。
	路
	500

	8
	
	视频质量诊断
	视频质量诊断应用，提供视频图像诊断和监测服务。 1、支持监控点通道的图像质量诊断结果统计和查看。
2、支持图像模糊、图像过亮、图像偏色、图像过暗、图像过亮、视频抖动、视频丢帧、场景变换、视频遮挡、对比度、条纹干扰、噪声干扰、信号丢失、黑白图像指标诊断。
3、支持码流分辨率、编码格式指标采集。。
4、支持诊断对比图查看和诊断结果矫正功能。
5、支持监控点图像质量统计报表，展现各类诊断故障数量。
	路
	500

	9
	
	国产化客户端
	在国产化（银河麒麟 V10+ARM，银河麒麟 V10+X86，UOS+ARM，UOS+X86）环境下，支持视频预览、录像回放和视频上墙等业务功能。
	个
	20

	10
	
	以文搜图
	1.支持对图片中所有内容进行多模态检测和建模；
2.支持对结构化／定时抓图的图片，进行全图与目标特征进行解析；
3.支持文本或者图片输入与特征库进行比对返回比对结果，对外提供检索接口；
4.支持集群部署；
	套
	1

	11
	
	以图搜图
	支持手动选取单张或多张图片，按时间、通道、是否关联人脸、是否骑行人体过滤，与历史过人、车、非机动车数据比对，以图搜图出符合条件的人、车、非机动车，按相似度从高到低排列支持手动框定目标按类型强制以图搜图
	套
	1

	12
	
	人车布控
	将抓拍人脸、车辆图片与指定人脸、车辆库进行实时比对，得到超过布控阈值的首位命中人员信息支持布控结果TOP N配置；
历史报警记录查询：支持历史布控报警记录查询；
	套
	1

	3.2视频图像解析系统
	
	

	1
	智能解析系统
	算法仓库
	提供多种类型算法的仓库化管理服务，支持上传不同厂家、不同版本的算法包，
对算法进行统一化后台管理，并展示算法的详细信息。支持按需选择算法上架到算法展厅并展示算法的详细信息，上架的算法支持通过平台配置算法分析任务。
	套
	1

	2
	
	智能管理调度
	一、智能调度
支持计算资源、存储资源的统一接入管理与调度，智能分析任务的统一管理调度，提供资源编排能力。支持实时视频解析、在线录像解析、实时图片等智能分析任务，实现视频图片中目标检测、建模、属性分析。
①支持中心计算资源统一管理与调度
2.支持调度业务流配置
①支持人脸评分配置，配置人脸名单、抓拍等评分过滤
②支持视频链路流程配置，支持视频重试、分析结果叠加规则配置
③支持图片链路流程配置，支持图片等待队列、投递分析等高级执行参数配
置
3.提供结构化任务调度能力
①人脸、人体、车辆、非机动车视频抓拍及图片分析任务的管理调度能力，路数限制通过视频解析路数控制
②以图搜图场景，提供人脸，人体、车辆同步检测、建模和分析的调度能力，并发限制通过图片并发量控制
③提供人脸比对，对分析图片打标签任务调度能力
④提供 1v1 比对
⑤提供 1vN 比对调度能力，最大不小于 300W 底库
	套
	1

	3
	
	全目标视频抓拍
	通过视频图像分析技术，对治安视频中的人脸、人体、机动车、非机动车等活动目标进行检测抓拍。
	路
	100

	4
	
	图片结构化分析
	对图片中的人体、车辆、非机动车进行结构化信息提取，输出人体的相关属性信息及建模特征，其中提取的属性信息用于识别，建模特征用于智能检索。主要检出属性：人体（人员特征、衣着穿戴/颜色、携带物品/背包，是否骑行等），车辆（车牌/颜色，车型以及品牌，驾驶室属性安全带/玩手机等），非机动车（二
轮车车牌/颜色，三轮车款式/是否货箱，骑行人数等）
	万张/天
	30

	5
	
	人脸图片分析
	对人脸图片完成检测、属性提取、建模比对功能。其中人脸属性主要包括人员特
征、头部穿戴等
	张/秒
	50

	6
	
	图文检索
	主要用于文搜场景，支持对输入的视频结构化、开放式目标检测等类型的图片进
行特征提取。检索时，对目标文本进行建模，通过与图片特征库进行比对排序，实现以文搜目标、以文搜视频等多模态大模型应用。
	万张/天
	30

	3.3视频图像信息感知系统
	
	

	1
	感知数据
服务软件
	感知数据基础服务
	（1） 支持名单库管理、名单管理、名单标签管理等功能。
（2） 支持统一建表服务。支持原始数据、计算结果等数据表统一创建。
（3） 提供统一API 查询接口服务。
（4） 支持数据生命周期管理。支持用户自定义数据的存储周期，自动按照配置信息保留指定时间范围内的数据。
（5） 支持感知数据服务总览。支持数据总量统计，支持查看数据接入趋势。
（6） 支持感知数据资产管理。支持统计原始库、资源库和主题库数量；支持数据表分类管理和数据表查询。
（7） 支持感知数据接入管理。支持按分类查看数据接入任务；支持数据接入任务管理，包括启动、停止、克隆等。支持查询感知数据接入任务。
（8） 支持感知分析模型管理。支持感知分析模型分类管理；支持模型任务管理，包括批量上线、批量下线；支持查看模型工作流；支持预览模型计算结果数据。
（9） 支持感知服务接口管理。支持接口分类管理；支持接口查询和接口联调
	套
	1

	2
	
	感知数据量
	提供物联感知事件数据量授权管理，基础提供不小于 5 亿条数据量授权，可按不
大于 1 亿条为 1 个授权单位进行扩容。
	亿
	5

	3
	
	大模型数据量
	支持视图大模型数据的接入、存储和查询服务，提供数据量授权管理，可按不大于 1 亿条为 1 个授权单位进行扩容。
	亿
	1

	4
	
	人像数据基础服务
	（1）支持人脸、人体、人证、人体局部特征等感知数据接入、存储、生命周期管理和查询统计服务。
（2） 支持人员档案数据服务。支持有抓拍实名档案和陌生人档案总数统计、按设备分组统计、按时间分组统计、近 N 天最早/最晚出没设备查询、人车关联统计等服务接口。
（3） 支持人像数据查询。支持按照抓拍时间、地点范围、人像属性信息查询人
脸数据；支持按照抓拍时间、地点范围、人体属性信息查询人体数据。
	套
	1

	5
	
	车辆数据基础服务
	（1） 支持车辆抓拍、区间测速、车辆违法数据接入、存储、生命周期管理和查询统计服务。
（2） 支持供车辆档案数据服务。支持车辆档案多维度统计、抓拍时段统计、抓拍点位统计、驾乘人员统计、车辆档案生命周期变化等服务接口。
（3） 支持车辆数据查询。支持按照抓拍时间、地点范围、车辆属性信息查询车
辆数据；支持按照抓拍时间、地点范围、车辆属性、违法类型查询车辆违法数据。
	套
	1

	6
	数据集成
软件
	数据集成基础包
	1. 支持数据集成任务管理，包括查询、新建、修改等操作。支持按照关键字搜索和多条件组合查询任务列表，浏览任务信息，包括任务名称、运行状态、增量激活状态、策略激活时间、节点数、创建人和创建时间等信息。
2. 支持按用户名、操作类型、操作状态、开始时间、结束时间等条件筛选查看操作日志。
3.支持定义告警策略，包括数据集成任务运行异常、增量异常、数据断流、数据加载异常、插件运行异常、运行环境异常等，同时支持设置告警级别。
	套
	1

	7
	
	视图数据级联
	1. 支持通过 GA/T 1400 及扩展协议级联人体、人脸、车辆、设备、车辆违法、非机动车等数据。
2. 支持上下级视图库进行注册、保活，支持查看上下级在线情况。
3. 支持订阅、取消订阅和修改订阅时间。
4. 支持多个下级视图库的联网接入。
5. 支持联网接入多个上级视图库。
6. 支持设置人脸、人体、车辆、非机动车、违法过车等数据的过滤和填充规则，下级视图库根据规则将数据级联到上级视图库。
7. 支持以采集接口方式接收下级推送的采集设备、人脸采集数据、车辆采集数据和人体采集数据。
8. 支持以采集接口方式向上级推送采集设备、人脸采集数据、车辆采集数据和人
体采集数据。
	套
	2


注：上表中标▲号的为本项目核心产品。
第六部分　合同文本

需方：                                    

供方：                                    

  供方在左权县政府采购中心组织的（项目名称）采购项目招标采购中中标，经双方协商一致，签订本合同。

一、货物条款

供方向需方提供以下货物

（具体品牌、数量、技术参数及质保期等清单后附）

二、合同总金额

人民币（大写）：

（小写）：Y

合同总金额包含包装、仓储、运输、装卸、安装调试、税费、保险费、供方应当提供的伴随服务/售后服务费用以及验收合格之前与质保期内备品备件发生的所有费用。此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化。

三、合同资金支付

资金支付方式：

资金支付条件及时间：验收合格后由需方负责办理货款支付手续。需方自收到发票后30日内，按合同规定将款项支付到约定的供应商账户。

四、履约保证金缴纳方式及退还

履约保证金缴纳方式：

签订合同后5个工作日内（或收到中标通知书后5个工作日内），以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人提交合同额（____%）的履行保证金。

履约保证金退还的方式 ：            

履约保证金退还的条件及时间：供方按合同规定履行完毕供方责任，供方缴纳的履约保证金自项目验收合格之日起（____）月后（____）个工作日内采购人无息退还。

五、售后服务及承诺

供方向需方承诺：

六、交货

1、交货期限：

2、交货地点：

七、交验

1、验收由需方组织进行，必要时可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，需方验收供方所交的货物后要制作填写“合同履约情况验收报告”。验收结果须供需双方共同确认。

2、交货时供方就所投产品提供生产厂家完整的资料，包括完整的使用和维修手册、产品说明书等，同时需方有权要求供方对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如供方提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护需方的合法权益，供方要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。

3、需方要按照招标文件中的验收标准来进行验收，按照与履约验收挂钩的资金支付条件及时间执行。

八、需方责任

1、及时办理付款手续。不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

2、负责提供工作场地，协助供方办理有关事宜。

3、对合同条款及价格负有保密义务。

九、供方责任

1、保证所供货物均为标书承诺的，符合相关质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书。

2、保证售后服务，严格依据投标文件及相关承诺，进行保修、维护等服务。

3、供方保证对项目实施、调试、验收等各个环节进行严格的质量控制。

4、 项目的质量、技术、售后服务标准如在招标文件和投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准或相应的国际标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

5、项目实施过程中应严格做好安全防范措施，如供方项目实施人员在实施中违反操作规定造成人员伤亡事故或实施现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，一切责任均由供方负责。
十、违约责任

1．需方无正当理由逾期支付货款的，每逾期一日向供方偿付合同款总额（____%）的违约金，逾期付款超过（____）日，供方有权解除合同，届时需方向供方退还已收到的货物及履约保证金，并赔偿由此给供方造成的全部经济损失。

2.供方所交的货物品种、型号、规格、质量、商品包装、快递包装不符合合同规定标准，需方有权拒收。同时，供方向需方支付合同款总额（____%）的违约金。

3.供方不能交付货物时，供方向需方偿付合同款总额（____%）的违约金。

4.供方逾期交付货物时，每逾1日供方向需方偿付合同款总额（____%）的滞纳金。逾期交货超过 30天后，需方有权决定是否继续履行合同。

5.供方在履约中，未履行供方责任的，履约保证金不予退还。

6.供方在履约中，未完全履行供方责任的，需方可按（____%）扣除履约保证金。

7.因需方错告或变更到货地点而绐供方造成的损失，由需方负担。

8.因需方原因导致合同变更、中止或者终止政府釆购合同的，需方应当对供方受到的损失予以赔偿或者补供，贴偿或者补偿金额：（____）。

9.符合履约保证金退还的条件及时间，需方逾期退还履约保证金的，每逾1日需方向供方偿付履约保证金总额（____%）的滞纳金。

十一、不可抗力

供需双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十二、争议解决

供需双方在执行合同中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，双方均可向需方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十三、合同生效及其他

1、合同由供、需双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

2、本合同一式      份。

3、合同执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的前提下协商解决。协商结果以“纪要”形式供需双方签字盖章确认，作为合同附件，与合同具有同等效力。

十四、下列文件为本合同不可分割部分

1、招标文件（含澄清或修改文件）

2、投标文件（含澄清或说明文件）

3、投标人所做的其他承诺

4、项目验收标准、程序

需方(章):                                      供方(章)：

法定代表人:                                   法定代表人:

授权代表:                                     授权代表:

地址：                                        地址：

电话：                                        电话：

开户俱行:                                     开户银行:

账号：                                        账号：

本合同的签署地:

日期：    年      月    日

第七部分　投标文件格式
投标人编制投标文件须知
为了准确投标，请各投标人仔细阅读招标文件的各项规定，按照如下要求认真编制投标文件：
一、编制投标文件必须做到如下事项：
1．按照第二部分 投标人须知前附表“6 投标文件提交”要求，电子投标文件进行加密提交。
2．实事求是地填写“第七部分 投标文件格式”的内容。给定格式的，必须按照统一的格式逐项填报，不可无故修改格式，不可有空项，无相应内容可填的项应填写“无”等明确的答复文字；没有给定格式的投标人可自行设计。
3．“第七部分 投标文件格式”的内容不得随意删减，如因删减导致投标文件不完整，评标委员会无法评审而造成的一切后果由投标人承担。附件中注明“无相关内容，可删除”的除外。
二、编制投标文件建议做到如下事项：
1．投标文件字体为“仿宋”；正文字号：四号；标题字号：三号加粗；表格中的字号：小四号。
2．参照后附目录顺序对投标文件各项内容进行排版、编制页码，如出现编排混乱导致投标文件被误读或查找不到相应内容，一切后果由投标人承担。
附件1  投标文件（资格审查部分）封面（封皮）格式
                                           
投 标 文 件
（资格审查部分）
项目编号：                            
项目名称：                            
投标包号：                             
投标单位全称（公章）：                 
日     期：       年     月     日
附件2
投标文件（资格审查部分）目录
1．供应商信用承诺书……………………………………………………

2．投标人保证函…………………………………………………………

3．反商业贿赂承诺书……………………………………………………

4．投标人概况……………………………………………………………

5．法定代表人资格证明文件……………………………………………

6．授权委托书……………………………………………………………
7．投标人资格声明函……………………………………………………

8．资质证明文件…………………………………………………………
9．投标人认为需补充的其它资料或说明 …………………………… 

附件3
供应商信用承诺书

左权县政府采购中心：
现针对贵中心组织的    （项目名称、项目编号）   项目，截至开标日我方的“信用承诺书”情况声明如下：

一、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

四、参加本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

五、具有独立承担民事责任的能力； 

我方保证上述承诺符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

特此承诺！

投标单位全称（公章）：                

法定代表人或全权代理人：（签字或盖章） 

签署日期：        年      月      日
附件4
投标人保证函
左权县政府采购中心：
我方对本次招标文件已详细审阅，内容全部清楚。我方自愿参加此次（招标项目名称、招标编号）  采购项目投标，谨郑重声明以下诸点并对之负法律责任：
1．我方同意招标文件的各项规定及你方对招标文件的解释。
2．如果我方存在违反政府采购相关法律法规及招标文件规定的行为，自愿接受没收投标保证金、禁止参加政府采购活动等相关处罚。
3．我方按照“第二部分 投标人须知前附表 投标文件提交”的要求提交投标文件。 
4．我方同意投标有效期自提交投标文件的截止之日起算90天；赞同在特殊情况下，采购人或集中采购机构与我方协商延长投标有效期的规定。
5．我方提供的投标文件及资料、证照真实合法有效；
6．我方愿向你方提供与本次招标有关的一切真实数据或资料；
7．我方同意承担由投标文件内容填报不清或填报错误，所造成的无效标、废标、落标等后果;
8．我方赞同你方组织的资格审查小组、评标委员会所做出的评审和选择，完全理解同意本招标项目不一定接受最低报价的投标，同意资格审查小组、评标委员会无义务向投标人进行任何有关评审解释的规定；
9．我方保证诚实履行合同，做到所供货物货真价实，绝不以次充好、以假充真，保质保量按期交货（完工）；
10．我方保证按照服务承诺提供及时有效的售后服务。
投标单位全称（公章）：                
法定代表人或全权代理人：（签字或盖章）
签署日期：        年      月      日
附件5
反商业贿赂承诺书
左权县政府采购中心：
为了进一步营造公平竞争的市场环境，维护市场秩序，我方在政府采购活动中郑重承诺：
一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。
二、不向采购人、集中采购机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门或纪检监察机关举报。
三、坚决做到不提供虚假资质文件和虚假材料谋取中标。
四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，与其他投标人保持公平的竞争关系。
五、不与采购人、集中采购机构和政府采购评审专家串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。
六、不与其他投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。
七、严格履行政府采购合同约定的责任和义务，保质保量地完成采购合同规定的任务，准确兑现售后服务承诺。
八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。
投标单位全称（公章）：                                       签署日期：          年       月        日
附件6
投标人概况
一、投标人基本信息
1．成立日期：
2．注册地址：
3．注册资金：
4．单位性质：
5．开户银行的名称和地址：
6．资信等级评定情况：
7．隶属关系：
8．服务体系设置情况简介：
9．目前生产（销售）的主要产品简介：
10．年生产（销售）能力
11．职工（雇员）人数：
其中：（1）高级技术人员人数：
（2）中级技术人员人数：
二、投标人认为需要说明的其他情况
（没有需要说明事项的，可删除）
我方保证上述内容真实、准确。若有不实，愿意承担由此而产生的一切经济责任和法律责任。
投标单位全称（公章）：                    
签署日期：           年       月      日
附件7-1
法定代表人资格证明文件
       （姓名）是         投标单位全称         的法定代表人。参加左权县政府采购中心组织的     招标项目名称、招标编号         ，负责签署本次投标文件、全权处理开标、评标、澄清过程中的一切事项，签订采购合同，并处理与本次招标项目有关的一切事务。
特此证明。
	法定代表人身份证/护照（正反两面）


注：1、法定代表人参加本次投标的应签署本文件并附本人身份证/护照的复印件；
2、如法定代表人不参加本次投标，应签署《授权委托书》。
投标单位全称（公章）：                              
签署日期：         年      月     日
附件7-2
授权委托书
我  姓名  是   投标单位名称   的法定代表人，现授权    单位名称     的  姓名 为我公司全权代理人，以我单位名义参加左权县政府采购中心组织的     招标项目名称、招标编号    的投标活动。代理人可全权代表我签署本次投标文件，处理开标、评标、澄清过程中的一切事项，签订采购合同，并处理与本次招标项目有关的一切事务，我均予以承认。
全权代理人无转委托权。
特此声明。
	法定代表人身份证/护照
（正反两面）
	
	全权代理人身份证/护照
（正反两面）


注：应附法定代表人和全权代理人身份证/护照复印件
法定代表人（签字）：                
全权代理人（签字）：                
投标单位全称（公章）：              
签署日期：        年      月     日
附件8
投标人资格声明函
左权县政府采购中心：
现针对贵中心组织的    （招标项目名称、招标编号）   项目，截至开标日我方的“投标人资格”情况声明如下：
一、具有独立承担民事责任的能力；
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
五、参加本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
六、能够提供特定条件要求的相关资料；
七、能够提供所属行业相关法律、法规等对生产或经营该投标产品规定的特殊资格、证照等。如没有提供，我方认为所属行业相关法律、法规等对生产或经营该投标产品没有特殊资格、证照的规定，且不再提供关于生产或经营该投标产品的其它资格、证照等。
八、关于“投标人资格”需要补充说明的其它事项（没有补充说明事项的，直接删除）。
我方保证上述声明真实、准确。若有不实，愿意承担由此而产生的一切法律责任。
特此声明！
投标单位全称（公章）：                
法定代表人或全权代理人：（签字或盖章） 
签署日期：        年      月      日
注：左权县政府采购中心保留核查投标人上述内容及相关原件的权利，如经核查与上述声明不符，或投标人在规定时间内拒不配合提供相关原件，均视为弄虚作假。

附件9
资质证明文件
附件10

投标人认为需补充的其他资料或说明

附件11  投标文件（商务技术部分）封面（封皮）格式
                       
投 标 文 件
（商务技术部分）
项目编号：                            
项目名称：                            
投标包号：                             
投标单位全称（公章）：                
日     期：      年    月    日
附件12
投标文件（商务技术部分）目录
1．报价表………………………………………………………………

2. 投标货物技术规范偏离表…………………………………………  
3．中小企业声明函……………………………………………………

4．属于监狱企业的证明文件…………………………………………

5．残疾人福利性单位声明函…………………………………………

6．投标人业绩情况……………………………………………………

7．创新产品或创新服务明细表………………………………………

8. 方案……………………………………………………………    
9. 拟投入的人员情况…………………………………………………
10.投标人认为需补充的其它资料或说明……………………………

附件13

报价表
单位：元
	包号
	投标总报价

	第   包
	人民币（小写）：

	
	人民币（大写）：


投标单位全称(公章)：                      
法定代表人或全权代理人：（签字或盖章） 
签署日期：        年       月       日

分项报价表

	序号
	货物名称
	品牌
	规格
型号
	技术参数
	产地及
生产厂商
	数量
单位
	单价
	合价
	质保期
	供货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	┅
	
	┅
	┅
	┅
	┅
	┅
	┅
	┅
	
	┅

	投标总报价(大写):                                                                               ￥：


注：（1）如果单价与总价不符时，以单价为准，并修正总价。

（2）报价包括必不可少的货物价款、运输、装卸、安装、保险、利润、税费、售后服务、质保等验收合格止的所有费用的总和。

（3）《分项报价表》中的投标总报价应与《开标报价一览表》中总报价相同。

（4）分项报价须按招标文件第四部分《技术参数要求及采购需求》中的明细逐项列明，此表可续。

（5）如有小、微企业、监狱企业、福利性企业产品需在备注栏标注，并按规定提供相关证明。

附件14

投标货物技术规范偏离表（格式）

项目名称：                                       
项目编号：                                       
供应商名称：                                     
	序号
	品名
	技术规范要求
	响应文件
对应规范
	偏离情况
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


         供应商(公章)：
                               供应商代表或法定代表人(签字或盖章)：
   日　期：
附件15
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
（标的名称），属于软件和信息技术服务业行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；
（标的名称），属于软件和信息技术服务业行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
                   企业名称（盖章）：
                        日 期： 
注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、本项目采购货物对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。
如不属于，请注明“我方不属于中小企业，不适用。”
附件16
属于监狱企业的证明文件
监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”。
附件17
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标单位全称（公章）：                   
签署日期：           年       月       日
附件18
投标人业绩情况
附件19
创新产品或创新服务明细表
	包号/序号


	产品名称


	品牌
	规格型号


	产地及厂家
	数量


	单价


	总价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	创新产品或创新服务价格合计： 


	


说明： 

1. 投标人如实填写表格，如不涉及可予以删除。 

2. 投标人投标产品包含创新产品或创新服务，填写此表后必须提供《山西省创新产品和服务推荐清单》的扫描件或截图。
附件20
方案
、

附件21
拟投入的人员情况
附件22
投标人认为需补充的其它资料或说明
正本或副本





正本或副本










