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[bookmark: _Toc23053][bookmark: _Toc209972595]第一部分  采购公告
	[bookmark: OLE_LINK31]项目概况
物联网智能应用实训设备及母婴护理智能化实训室采购的潜在供应商应在政采云平台线上获取采购文件，并于2026年10月10日15:00（北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况
项目编号：1407232026ATP00056 
[bookmark: _GoBack]项目名称：物联网智能应用实训设备及母婴护理智能化实训室采购
采购方式：竞争性谈判
预算金额（元）：468500.00
最高限价（元）：468500.00
采购需求：
标项一
 标项名称:包1
    数量:  
    预算金额（元）：320000.00
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途： 项目是采购物联网应用与服务实训系统1套。具体技术要求详见竞争性谈判文件。   
     
 标项二
    标项名称: 包2 
    数量:  
    预算金额（元）：148500.00
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途： 项目是母婴护理智能化实训室设备1套。具体技术要求详见竞争性谈判文件。   
合同履约期限：标项 1、2，签订合同后30日历天内完成运输、安装、调试、培训，达到验收标准。
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：包1，包2：专门面向中小企业采购。
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取采购文件
时间：2026年09月30日至2026年10月09日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）
地点：政采云平台线上
方式：在线获取
售价（元）：0
四、响应文件提交
截止时间：2026年10月10日15:00（北京时间）
地点：请登录政采云投标客户端投标
五、响应文件开启
开启时间：2026年10月10日15:00（北京时间）
地点：山西省太原市高新区创业街27号时代广场5层514B开标室
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。供应商参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。
代理费支付方式：供应商支付 
代理费收费标准：参照国家计委计价格[2002]1980号文件规定标准90%计取，取费基数为中标金额。 
代理费收费金额（元）： /
八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：和顺县职业中学
地址：和顺县永和路109号 
联系方式：13935482004 
2.采购代理机构信息
名称：山西万邦中正建设项目管理有限公司
[bookmark: OLE_LINK30]地址：山西省太原市高新区创业街27号时代广场5层514B
联系方式：0351-3920208
3.项目联系方式
[bookmark: OLE_LINK29]项目联系人：孙新辉、孙娟、张也青、张亚玲
电话：13633453334

第2部分 [bookmark: _Toc209972596][bookmark: _Toc14891]
 供应商须知前附表

	序号
	细  目
	内  容

	1
	采购人
	名    称：和顺县职业中学 
地    址：和顺县永和路109号
联系方式：13935482004 　　

	2
	采购代理机构
	名    称：山西万邦中正建设项目管理有限公司
地　　址：山西省太原市高新区创业街27号时代广场5层514B
联 系 人：孙新辉、孙娟、张亚玲、张也青
电    话：0351-3920208、13633453334

	3
	项目名称
	物联网智能应用实训设备及母婴护理智能化实训室采购

	4
	采购预算及最高限价
	预算金额（元）：468500.00元 
其中包1：320000.00元，包2：148500.00元
最高限价（元）：468500.00元
其中包1：320000.00元，包2：148500.00元

	5
	是否专门面向中小企业采购
	是

	6
	供应商应提交的资格
要求
	★1.具有独立承担民事责任的能力的承诺函；
★2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；
★3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；
★4.依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；
★5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函；
★6.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商应为中小企业，请根据要求上传《中小企业声明函》，格式以采购文件要求为准；
7.供应商认为需要提供的其他资格证明文件。

	7
	供应商应提交的商务、技术文件
	★1.法定代表人（负责人）身份证明书（见‘响应文件格式’）； 
★2.法定代表人（负责人）授权委托书（见‘响应文件格式’），若授权代表为法定代表人（负责人）的可不提供）；
★3.报价函（见‘响应文件格式’）；
★4.报价一览表（见‘响应文件格式’）；
★5.谈判保证金凭证（影印件或扫描件须加盖供应商公章）。
★6.商务条款响应表（见‘响应文件格式’）；
★7.技术规范响应及偏离表（见‘响应文件格式’）；
8.响应文件提交截止时间前三年内同类项目合同案例列表及相关证明资料；
9.供货方案；
10.供应商认为需要提供的其他商务、技术材料；
除对含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显的文字和计算错误，谈判小组成员应通过“山西政府采购平台”要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正外，若有一项未实质性响应，不允许在响应文件解密后补正或修正，将导致其响应无效。

	8
	谈判保证金
	金额：
包1：叁仟元整（￥3000.00元）
包2: 壹仟肆佰元整（￥1400.00元）
保证金应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。谈判保证金在响应文件的有效期内保持有效。
账户名称: 山西万邦中正建设项目管理有限公司
开户银行: 招商银行太原平阳南路支行
银行账号: 351905165010301
联行号: 308161039042
注：可在汇款单备注里标明项目编号后四位（非电子保函时）。
未成交的谈判保证金将在成交通知书发出后5个工作日内退还。
成交单位的保证金将在成交人与采购人签订政府采购合同后5个工作日内退还。

	9
	电子响应文件的编制
	1.供应商应使用政采云系统的响应文件编制工具，按照操作手册编制电子响应文件，并使用数字证书（CA）按照谈判文件规定签字、签章。同时使用数字证书（CA）对响应文件进行加密。
2.在上传电子响应文件时，需对应系统中每个模块要求，形成独立的PDF格式文件，按照指定对应模块，逐条完成上传，保存后提交。（在商务技术模块中上传整本响应文件，此要求仅为方便评审，不做实质性响应）
3.电子响应文件所附各类证件、证书、证明，均随响应文件进行上传。

	10
	报价的其他要求
	无

	11
	响应文件的有效期
	90日历天（从响应文件递交截止之日起计算）

	12
	电子响应文件递交
	1、电子响应文件递交及格式要求：电子响应文件须使用系统提供的响应文件编制工具编制完成，谈判截止时间前在山西政府采购平台电子投标客户端（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/sxCategory15/sxCategory202/sxCategory20201/327.html）中完成递交（上传），谈判截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件，供应商自行承担责任。
2、供应商递交响应文件时，如出现下列情况之一的，将被拒绝：
2.1未在规定时间内上传电子响应文件或未在规定时间内解密电子响应文件的；
2.2供应商在谈判截止时间前，可以通过政采云系统通知采购人，对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。

	13
	电子响应文件的解密
	1.在谈判文件规定的响应文件开启时间后，采购代理机构会在政采云系统发出解密指令，供应商在收到解密指令后，须使用加密响应文件时所使用的数字证书（CA）对已递交（上传）的电子响应文件进行解密（可远程解密）。
2.电子响应文件解密时间：30分钟
3.电子响应文件解密流程：使用用户名密码或电子CA登录政采云系统→项目采购→开标评标→找到对应项目→解密→输入CA密码→开始下载→解密完成。
4.因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件，包括以下情形：
（1)供应商未在规定时间内解密响应文件的；
（2)供应商使用非本次谈判加密用CA数字证书解密的；
（3)供应商使用的CA数字证书属于注销或无效或损坏的。
5.本项目采购活动的全过程，均采用电子形式进行。在评审过程中，当政采云系统出现异常情形时，经请示财政部门同意后，采购代理机构可采用其他方式进行评审活动，此时，代理机构可要求供应商提供电子介质响应文件或纸质响应文件，供应商不能按要求提供的，视为撤回响应文件。
6.待系统恢复后，采购代理机构须把线下开启、评审结果数据录入政采云系统。

	14
	组建谈判小组
	谈判小组构成：3 人，
其中：采购人代表 1 人，评审专家 2 人；
评审专家确定方式： 山西政府采购平台专家库随机抽取 

	15
	供应商代表现场出席
	不要求

	16
	是否授权谈判小组确定成交供应商
	是

	17
	政府采购相关政策要求（如涉及的话）
	1.本项目涉及进口产品的要求：
（1）本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）字样的，均必须采购国产产品。
（2）本项目采购标的物特别注明“进口产品”字样的，如不能够满足采购需求的国产产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

2.本项目涉及执行政府绿色采购政策的要求：
（1）本项目涉及“节能产品、环境标志产品品目清单”政府强制采购产品的要求：
本文件列出政府强制采购产品的，供应商必须投报“节能产品政府采购品目清单”“环境标志产品政府采购品目清单”范围内的（★项）产品，需将政府强制采购产品如实填写到《政府强制采购产品明细表》（格式见第七部分），并提供处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件。
本文件未列出政府强制采购产品的，供应商可投报“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品或其范围以外的产品。

（2）本项目涉及“节能产品、环境标志产品品目清单”政策优先采购产品的要求
投标货物中有政府优先采购（非★项）产品的将给予4%价格扣除优惠。供应商须如实填写《政府优先采购产品明细表》。并提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件。（政府绿色采购价格扣除优惠计算办法：最终有效报价=（最终总报价-有效绿色产品总价×绿色产品价格扣除比例）×（1-小微企业价格扣除比例））

3.本项目涉及绿色数据中心建设的要求
若本项目属于数据中心建设项目时，采购人应按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》有关要求实施相关采购活动。采购数据中心的相关设备、运维服务应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，大型、超大型数据中心应全部达到绿色数据中心要求。供应商则需如实填写《符合绿色数据中心建设要求承诺书》（格式见第七部分）。

4.涉及绿色建筑和绿色建材政府强制采购的要求
如本项目在合同履行过程中需要施工安装的，涉及到相关建筑建材属于“环境标志产品政府采购品目清单”中所涉内容的，采购人在制定采购需求时应严格落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》，强制采购并使用“环境标志产品政府采购品目清单”中的绿色建材耗材。供应商在提交响应文件中需提供“符合绿色建筑和绿色建材政府采购需求承诺书”（格式见第七部分）。

5.本项目涉及正版软件的要求：
本项目采购标的物涉及计算机产品或硬件产品内预装软件的，供应商需承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

6.涉及网络安全产品的要求
（1）按照国家网信办、财政部、工信部、公安部以及国家认监委联合下发《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》有关要求：自2023年7月1日起，列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。网络安全产品包括：网络关键设备和网络安全专用产品。
（2）报价产品中如含有国家网信办、财政部、工信部、公安部以及国家认监委下发的《关于调整〈网络关键设备和网络安全专用产品目录〉的公告》2023年第2号文件中“网络关键设备和网络安全专用产品目录”中的产品，须提供由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的有效证明材料扫描件，或提供国家网信办官网发布的最新一期《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》对应产品信息截图，否则将可能导致投标无效。
（3）具备资格的机构是指列入最新一批《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构。
（4）所投报的网络安全产品如涉及《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中列入的38类产品，应如实填写《网络安全专用产品表》（格式见第七部分）。

7. 中小企业参加本项目谈判要求：
（1）中小企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联〔2011〕300号）确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于中小企业的，需如实填写《中小企业声明函》（格式见第六章）。
（2）中小企业只有提供本企业制造的货物，或者提供其他中小企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣。若有的话，如实填写《中小企业声明函》（格式见第六章）。
（3）中小企业提供的货物有中小企业制造货物，或有大型企业制造货物的，不享受价格折扣。
（4）本项目若允许联合体参加，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业，享受价格折扣优惠政策；大中型企业与中小企业组成联合体的，联合协议约定中小企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予一定的折扣扣除。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业存在直接控股、管理关系的，不享受价格折扣优惠政策。
（5）大中型企业向中小企业分包的价格折扣：大中型企业向一家或者多家中小企业分包的，分包意向协议约定中小企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予一定的折扣扣除。
（6）通过享受扶持政策、价格折扣并获得政府采购合同的：中小企业不得将合同分包给大中型企业；中型企业不得将合同分包给大型企业。
本项目包1，包2均属于专门面向中小企业采购项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8.残疾人福利性单位参加本项目投标的要求：
（1）须根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的要求，如实填写《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七部分）。
（2）供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
（3）残疾人福利性单位提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，享受投标货物的价格折扣。若有的话，如实填写《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七部分）；

9.本项目涉及创新产品、创新服务的要求：
（1）供应商投标产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审时，享受投标产品8%的价格折扣。
（2）供应商投标创新产品或创新服务的，应在响应文件中提供《山西省创新产品和服务推荐清单》，并填写《创新产品或创新服务明细表》（格式见第七部分）
（3）创新产品或创新服务的价格折扣政策可与其他政府采购政策叠加。

10.监狱企业参加本项目投标的要求：
（1）依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业参加投标视同小微企业，需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。
（2）监狱企业只有提供本企业制造的货物或服务，或者提供其他中小企业制造的货物，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，享受投标货物的价格折扣。若有的话，如实填写《监狱企业声明函》（格式见第七部分）；
（3）监狱企业与中型企业组成联合体参加投标的，或者向监狱企业分包，且联合体协议或分包意向协议约定监狱企业的协议金额占到合同金额30%以上的，享受投标标的价格折扣。

11.本项目涉及商品包装和快递包装的要求：
（1）本文件列出商品包装和快递包装要求的，供应商需填写《商品包装和快递包装承诺》，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
（2）本文件列出商品包装和快递包装要求的，供应商须填写《商品包装和快递包装承诺》。
12.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和财政部工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号），政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
谈判小组应当对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与响应文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
注：本项目所称的本国产品是指在中国境内生产的产品，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
注：如本项目（包）是专门面向中小企业或残疾人企业或监狱企业或需要由联合体谈判的采购项目，则供应商须满足第7、9、10项中至少一项，应作为资格证明文件与本表第7项内容一并提交，否则响应无效。

	18
	本次采购标的对应的中小企业划型标准
所属行业
	根据中小企业划型标准，本项目包1，包2均属于工业行业。

	19
	价格扣除优惠
	绿色产品价格扣除优惠
	1） 对于优先采购的绿色产品，给予其4%（绿色产品价格扣除比例）幅度的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2）政府绿色采购价格扣除优惠计算办法：最终有效报价=（最终总报价-有效绿色产品总价×绿色产品价格扣除比例）×（1-小微企业价格扣除比例）
【说明：专门面向中小（小微）企业项目，小微企业价格扣除比例为0；残疾人企业和监狱企业视同为小微企业，价格扣除比例等于同于小微企业价格扣除比例】

	
	
	小、微型企业价格扣除比例
	本项目包1，包2属于专门面向中小企业采购项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策

	
	
	本国产品价格扣除
	（1）项目或者采购包中采购内容为单一产品的，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品给予价格扣除20%。
（2）项目或者采购包中含有多种产品的，符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例≥80%，所有产品价格扣除20%。
（适用于既有本国产品又有非本国产品参与竞争的货物项目）

	20
	成交服务费
	由成交人向采购代理机构支付成交服务费，收费金额以成交金额为计算基数，参照《采购代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、国家发改办价格[2003]857号文件和“发改价格[2011]534号”文件规定的收费标准，按货物类标准90%收取成交服务费。成交人在领取成交通知书的同时，向采购代理机构一次性付清成交服务费。
	中标金额（万元）
	货物

	100以下
	1.50%

	100-500

	1.10%




	21
	信用记录查询
	查  询
渠  道
	“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）
中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）

	
	
	信用信息查询结果
	被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商的响应文件无效。

	
	
	响应文件开启当天，以谈判现场查询结果为准。
（供应商响应文件中有无提供截图不作为资格条件）




[bookmark: _Toc466533576]注：本表内容与供应商须知内容不一致的，以本表内容为准。

电子响应须知附表
	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	响应文件编制、递交
	1.1供应商应使用山西政府采购平台的响应文件编制工具，按其操作手册编制电子响应文件，并按照本谈判文件规定及“山西政府采购平台”系统规定完成签字、盖章。同时使用CA数字证书对响应文件进行加密。
1.2上传电子响应文件时，需对应系统中每个模块形成独立的PDF格式文件，并按对应模块要求，逐条上传响应内容，将所有内容上传完成后保存、加密、递交（提交）。
1.3响应文件中所附各类证件、证书、证明等，均随响应文件统一编排页码后上传。

	2
	响应文件解密
	2.1在谈判文件规定的响应文件开启时间，采购代理机构应通过山西政府采购平台发出解密指令，供应商收到解密指令后，须使用加密响应文件时所使用的CA数字证书对已递交（上传）的响应文件进行解密（远程解密）。
2.2响应文件解密时间： 30 分钟
2.3响应文件解密流程：使用用户名密码或CA数字证书登录山西政府采购平台→项目采购→开标评标→找到对应项目→解密→输入CA密码→开始下载→解密完成。
2.4因供应商使用非本次响应文件加密用CA数字证书解密、使用的属于注销或无效或损坏的CA数字证书解密、网络不畅等自身原因造成响应文件未在规定时间内解密的，视为未递交响应文件。

	3
	其他
	3.1本项目采购活动实行全流程电子化。谈判小组以经供应商CA加密的电子文件为评审依据（特殊情况下，启用备份文件的除外），供应商对所提供材料的真实性和一致性负责。
3.2项目成交后，代理机构使用CA签章直接以电子文档形式在线向成交供应商发送成交通知书，不再发送纸质成交通知书。


[bookmark: _Toc17061][bookmark: _Toc7246]注：本表内容与供应商须知内容不一致的，以本表内容为准。
[bookmark: _Toc22822][bookmark: _Toc209972597]
第三部分  供应商须知
[bookmark: _Toc19363][bookmark: _Toc209972598][bookmark: _Toc10677]一、总则
1. 适用范围
本谈判文件适用于本次谈判活动的全过程。
2. 定义
2.1采购人：指拟采购服务的使用单位。即：和顺县职业中学。
2.2采购代理机构：指在采购人委托范围内依法从事政府采购业务，组织本项目谈判活动的社会中介机构，即“山西万邦中正建设项目管理有限公司”。
2.3潜在供应商：指具备本项目资格条件，有能力向采购人提供符合本项目技术和服务要求的法人、其他组织或者自然人。
2.4供应商：指在本项目规定时间内向采购代理机构提交响应文件且参加本次竞争性谈判活动的潜在供应商。
2.5货物：指供应商向采购人有偿提供符合本谈判文件技术要求的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.6服务：指谈判文件所表述的供应商须向采购人提供的服务和应当履行的承诺和义务。指如货物的运输、保险、安装、调试、技术援助、培训等以及本谈判文件和合同中规定由供应商承担的其他义务。
2.7谈判文件：是采购代理机构根据国家相关法律法规政策和采购人采购需求制定的向潜在供应商发出并告知项目需求、谈判活动规则和合同条件等信息的要约文件，是本项目谈判活动的主要依据，对谈判活动各方均具有法律约束力。
2.8响应文件：是指参加本项目谈判活动的供应商按谈判文件的条件、要求及规定编制的文件，是本项目谈判活动的主要评审依据。响应文件应对谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，供应商应对其提交的响应文件的真实性、合法性承担相应法律责任。
3.合格供应商的条件
3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款供应商的资格条件、落实政府采购政策需满足的资格要求与本项目特定资格条件。参加本采购项目活动的供应商需按供应商须知前附表第6项要求提供相应的资格证明文件。
3.2为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的谈判。
3.3是否允许代理商参加谈判：允许。
3.4是否允许联合体参加谈判：不允许。
若本项目（包）接受联合体参加，联合体各方需遵循以下原则，否则则评审时将被拒绝。
（1）两个以上的法人或者其他组织或自然人可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加。
（2）联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件与本项目（包）落实政府采购政策需满足的资格要求。对本采购项目（包）根据特殊要求规定的供应商特定资格条件，联合体各方中至少应当有一方符合本特定资格条件。
（3）联合体各方均应当提供供应商须知前附表要求的证明文件。
（4）联合体各方应当签订《联合谈判协议书》（见本谈判文件第七部分《联合谈判协议书》格式）并在响应文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订《联合谈判协议书》后，不得再以自己名义单独在同一项目（包）中参加谈判活动，也不得组成新的联合体参加同一项目（包）的谈判。
（5）下载谈判文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。
（6）联合体参加的，应以主体方名义提交谈判保证金，对联合体各方均具有约束力。
（7）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级、业绩等有关打分内容根据《联合谈判协议书》约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。
（8）如本项目不是专门面向中小企业的采购项目，联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。
（9）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
3.5关于关联企业
除联合体外，单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的采购活动。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。
3.6关于中小企业参与谈判
中小企业：是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的企业。参与谈判的供应商应当出具投报产品的制造商为中小企业的《中小企业声明函》。
监狱企业：视同小型、微型企业，监狱企业参加时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。
残疾人福利性单位：视同为小型、微型企业。残疾人单位参加本项目时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》。
根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和财政部发布的《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对小微企业报价给予扣除。用扣除后的价格参加评审。价格扣除优惠为15%。
小微企业提供本企业制造的货物、承建的工程或者承接的服务，或者提供其他小微企业制造的货物，享受价格折扣优惠政策。供应商提供的货物既有小微企业制造货物，也有中大型企业制造货物的，不享受价格折扣优惠政策。
3.7关于分公司参加谈判
分公司参与本项目谈判活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件或影印件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。
供应商属于石油石化、电力、通信、银行、金融、保险、法律事务、咨询服务等行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构可以以分公司名义参与本项目谈判，分支机构应提供总公司出具的参与谈判授权委托书或承诺函，但总公司和分支机构不能参加同一合同项下的采购活动。
4.合格货物
4.1供应商所提供的货物、所需服务与技术方案被采购人采用时，成交供应商应负责免费将甲方所需货物送至采购人指定位置，免费进行装卸、发放，并认真履行合同规定的相关条款。
5. 谈判费用
供应商应承担准备和参与谈判有关的所有费用，采购人、采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
6 谈判要求
6.1供应商所提供的服务方案与技术方案被采购人采用时，成交供应商所提供的货物、服务及相关内容必须符合本谈判文件的要求并按要求实施，并认真履行合同规定的相关条款。
6.2采购人、采购代理机构可以在谈判公告中规定的谈判文件获取时间截止后，组织已获取谈判文件的潜在供应商现场勘查或者召开标前答疑会。本项目不统一组织现场勘察或者召开答疑会。无论采购代理机构是否安排踏勘现场，潜在供应商均应当将相关的因素作为谈判响应所应当考虑或依据的因素。
7.通知
对与本项目有关的通知，采购代理机构将通过山西政府采购平台以电子文档发出，因线路故障导致通知延迟或无法查看，代理机构或采购方将不承担任何责任，有关的谈判活动可以继续有效地进行。
8.解释权
8.1本次谈判活动的最终解释权归为采购人、采购代理机构。
8.2当对一个问题有多种解释时，以采购人、采购代理机构按照相关法律法规规定的解释为准。
[bookmark: _Toc19383][bookmark: _Toc21233]8.3本文件未作须知明示，而又有相关法律法规规定的，采购人、采购代理机构将依据相关法律法规的规定进行解释。
[bookmark: _Toc28626][bookmark: _Toc2042][bookmark: _Toc209972599]二、谈判文件组成、澄清和修改
9.谈判文件的组成
9.1谈判文件由下列八部分内容组成：
第一部分 采购公告；
第二部分 供应商须知前附表；
第三部分 供应商须知；
第四部分 评审标准和评审方法；
第五部分 采购需求；
第六部分 采购合同范本；
第七部分 响应文件格式；
第八部分 相关附件
9.2供应商应详细阅读谈判文件的全部内容。如果没有按照谈判文件要求提交全部资料或者没有对谈判文件在各方面做出实质性响应，有可能被确定为响应无效。
9.3除特殊要求外，谈判文件不单独提供本谈判项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
10. 谈判文件的澄清和修改
10.1采购人、采购代理机构对谈判文件澄清和修改的时间及方式：
在谈判公告中规定的提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或修改，其内容作为谈判文件的组成部分。澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，通过中国政府采购网山西分网发布更正公告。不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。
10.2更正公告中包括更正事项、更正前内容、更正后内容，但不包括更正内容的来源。
10.3潜在供应商对谈判文件的澄清、询问的时间及方式：
任何已下载了谈判文件的潜在供应商，对谈判文件进行澄清、询问均应在谈判公告中规定的提交首次响应文件截止之日前，须通过山西政府采购平台将澄清、询问的事项提交给采购人、采购代理机构。
10.4澄清、修改及其它答复的效力：
采购人、采购代理机构一旦对谈判文件做出澄清或修改，即发生效力，对所有供应商均具有约束力。
[bookmark: _Toc21900][bookmark: _Toc1953][bookmark: _Toc209972600]三、响应文件的组成、编制与要求
11.响应文件的组成
11.1响应文件由资格证明文件和商务技术文件两部分组成。
11.2资格证明文件：指供应商对谈判文件前附表第6项“供应商应提交的资格证明文件”作出响应证明其有资格参加谈判的证明文件。
11.3商务、技术文件：指供应商对谈判文件前附表第7项“供应商应提交的商务、技术文件”、第17项“政府采购相关政策要求”作出响应证明其有能力提供采购标的、履行合同义务的证明文件。
11.4如供应商参加多包谈判的，应按包分别独立制作响应文件。
12.响应文件编制与要求
12.1响应文件的语言和计量单位要求
12.1.1供应商提交的响应文件（包括商务、技术文件和资料中的说明）以及供应商与采购人、采购代理机构就有关谈判的所有往来函均应使用中文简体字。
12.1.2响应文件所使用的计量单位，应使用中华人民共和国法定计量单位。
12.1.3原版为外文的证书类、证明类、资料类等文件以及外国人的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供加盖供应商公章与原版文件相一致的中文翻译件。必要时谈判小组可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译件。否则，产生的不利后果由供应商承担。
原版为外文的证书类、证明类、资料类文件，存在与供应商名称或其它实际情况不符情形的，供应商应当提供相关证明文件。
12.2编制格式要求
本谈判文件第七部分“响应文件格式”中已提供资格证明文件和商务、技术文件格式的，应按相应格式与要求编写（未提供格式的由供应商自行编写），供应商仅需完善格式中需填写的内容，不得更改格式本身内容，否则，可能会导致响应无效。
12.3编排要求
响应文件采用A4幅面；应按照谈判文件第七部分“响应文件格式”的顺序统一编目、正序编排页码（其中：证明材料扫描件或影印件或彩色宣传资料等均应须与响应文件正文中的相关内容一起正序逐页编排页码）。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，其责任应当由供应商自行承担。
13.响应文件填写说明
13.1供应商应详细阅读本谈判文件的全部内容，应对本谈判文件要求做出实质性和完整性的响应。并对响应文件所提供的全部资料的真实性、可靠性负责，接受谈判小组对其中任何资料进一步审查。
13.2因响应文件字迹潦草、提交资料不清晰或表达不清楚所引起的不利后果由供应商自行承担。
13.3响应文件应严格按照谈判文件第七部分“响应文件格式”中提供的格式、内容要求逐项填写，不准有空项、缺项、漏项；无相应响应项的内容，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”、“/”等明确的回答。响应文件未按规定填写或留有空项，将被视为未完整响应的响应文件，响应文件有可能被拒绝。
13.4为提倡诚实信用的谈判行为，特别要求供应商应本着诚信原则，在响应文件的偏离表中按照谈判文件要求（若本次谈判文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，供应商亦应当自行编制偏离表并附于本次响应文件中）以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。一旦在评审中被发现存在重大偏离或被认定为属于重大偏离，则谈判小组有权决定对该响应予以拒绝。
14.报价要求
14.1谈判过程中的所有报价均以人民币“元”为计算单位。
14.2本次谈判不接受可选择方案的报价。
14.3“报价一览表”、“分项报价表（若要求）”中的报价不得填写“免费”或“赠与”或“赠送”，也不得填报“零”报价，否则响应无效。
14.4由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。
14.5供应商对谈判报价若有说明应在“报价一览表”、“分项报价表（若要求）”的“备注”栏内注明。
14.6供应商“报价一览表”中的总报价应与“分项报价表（如有）”总报价一致。否则，分项报价按“报价一览表”总价与“分项报价”总价的相同比例进行调整，其风险由供应商自己承担。
14.7 供应商的投标报价应充分考虑并包含为采购人提供上述全部服务的所有费用，包括服务人员费用、燃油费用、车辆保险费、保养维护费、高速费、过路费、停车费等与服务相关的所有费用，采购人不再单独支付其他任何费用。
15.响应文件编制
本次谈判供应商须提交的响应文件详见供应商须知前附表9。
16.响应文件的签署
16.1供应商提交响应文件中的各种证明、资料等的签署均应遵守本款规定。
16.2本文件各种文件中涉及的“单位盖章”、“印章”、“公章”等均须使用与当事人名称全称相一致的供应商CA数字证书电子印章进行签署。否则将按响应无效处理。
16.3供应商应在响应文件中按照谈判文件要求进行签署，未按要求签署的，将按响应无效处理。
16.4响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须加盖供应商CA数字证书电子印章。
16.5因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。
[bookmark: _Toc7403]17.响应文件的补充、修改和撤回
17.1供应商在响应文件上传截止时间前，可以对响应文件进行补充、修改，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改内容需在“山西政府采购平台”上传加密，未进行上传的补充、修改内容无效。
17.2补充、修改的内容应当按照谈判文件要求签署、盖章，否则，按无效处理。
17.3在响应文件上传截止时间之后，供应商不得对其已上传的响应文件（含补充、修改）进行撤回。
18.响应文件的有效期
18.1本项目响应文件的有效期详见供应商须知前附表第11项。有效期短于该规定期限的响应无效。
18.2如果出现特殊情况，采购方可要求供应商将响应文件有效期延长一段时间，这种要求和供应商的答复以书面形式进行。供应商可以拒绝这种要求，而不被没收谈判保证金。同意延长响应文件有效期时，本须知关于谈判保证金的退还与没收规定仍适用。
19.响应文件上传截止时间、加密、解密及其他
19.1响应文件上传截止时间
供应商应当在谈判文件规定的响应文件上传截止时间前（详见供应商须知前附表第4项）使用CA数字证书（单位、法人或个人）将响应文件及补充、修改文件（如有的话）在“山西政府采购平台”完成上传。
19.2响应文件加密
供应商应将上传的响应文件使用上传响应文件所用CA数字证书（单位、法人或个人）进行加密。
19.3响应文件解密及其他
19.3.1供应商应在接到采购代理机构发出的解密指令信息后，使用加密响应文件时所用CA数字证书（单位、法人或个人）在谈判文件规定的响应文件解密时间内（详见供应商须知前附表第12项、电子响应须知附表）在“山西政府采购平台”对响应文件进行远程解密。
19.3.2任何单位和个人不得在响应文件解密开始时间前解密响应文件。否则，后果由供应商自行承担责任。
19.3.3由于供应商原因，未在规定时间内完成电子响应文件解密的，视为未提交响应文件，其响应无效。
19.3.4解密截止时间后，供应商将无法对响应文件进行解密（除特殊情况下，启用备份文件的除外），代理机构不得以任何理由延长解密时间。
19.3.5解密过程中，采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应主动提出回避。
19.3.6本项目实行密封报价，不进行公开唱标。解密结束后，供应商各自在“山西政府采购平台”对其报价进行确认，未进行确认的，视同认可其报价。
19.3.7在响应文件解密截止时间，完成响应文件解密的供应商不足法定谈判家数时，不得进行下一步评审程序。
19.3.8采购代理机构打印报价结果，随采购文件一并存档。
[bookmark: _Toc209972601][bookmark: _Toc4124]四、谈判保证金
20.1供应商应提交的谈判保证金金额和提交方式详见前附表第8项。未按要求提交谈判保证金的，响应无效。
20.2供应商在响应文件解密时间内未完成响应文件解密的，采购代理机构应当自收到供应商书面申请之日起5个工作日内，退还已收取的谈判保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
20.3采购代理机构应当自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的谈判保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的谈判保证金。但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
20.4有下列情形之一的，谈判保证金不予退还：
20.4.1供应商在响应文件中提供虚假材料，谋取成交的；
20.4.2除因不可抗力或谈判文件认可的情形外，成交供应商不与采购人签订合同的；
20.4.3供应商与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的；
20.4.4谈判有效期内撤回响应文件的；
20.4.5在谈判过程中，被发现有违反法律和纪律的行为的；
20.4.6在谈判过程中无正当理由，扰乱谈判现场秩序的等情形。
20.5已解密响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出报价。代理机构应当退还其谈判保证金。
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21.1采购代理机构根据相关法律法规和本谈判文件的规定，结合本项目特点组建谈判小组，谈判小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
21.2采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审，本条第21.5的情形除外。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。
21.3谈判小组成员名单在评审结果公告前应当保密。
21.4评审专家由采购代理机构从山西政府采购评审专家库中，通过随机抽取方式产生。
21.5对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。
21.6谈判中因评审专家缺席、回避或者健康等特殊原因，导致谈判小组成员组成不符合相关规定的，代理机构应当补足后继续谈判。被更换的谈判小组成员所做出的谈判意见无效。
21.7无法及时补足谈判小组成员时，代理机构应当停止谈判活动，封存所有响应文件及评审资料，重新组建谈判小组进行谈判。原谈判小组所做出的谈判意见无效。
21.8采购代理机构应当将变更、重新组建谈判小组的情况予以记录，并随谈判文件一并存档。
[bookmark: _Toc209972603][bookmark: _Toc8813][bookmark: _Toc29972]六、评审、谈判和评定程序与要求
如本项目为多包，谈判小组应按包顺序按条规定的评审、谈判、评定程序与要求进行。评审、谈判、评定过程中应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。
22.评审程序与要求
22.1在评审程序开始前，谈判小组成员首先对谈判文件进行合法性、合规性、合理性审查。
22.2经审查，如谈判文件中存在下列情形导致评审工作无法进行，谈判小组应当向采购代理机构做出书面说明，停止本项目评审活动。采购代理机构应当修改谈判文件后，重新开展采购活动。
A.存在违反或违背《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国非招标采购方式管理办法》等法律法规政策的条款；
B.存在不符合国家有关强制性规定或政府采购政策性要求的内容；
C.供应商的资格条件设置不合理；
D.商务技术要求存在歧视性条款；
E.评审因素存在倾向性、歧义；
F.谈判文件存在重大缺陷等其他影响公平、公正的内容。
22.3对谈判文件审查无异议的，谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件中规定的“评审方法和评审标准”，对所有参加谈判的供应商提供的响应文件独立进行资格性和符合性审查。
22.3.1资格性审查：对各供应商提供的响应文件中的资格证明文件进行有效性、符合性和完整性审查，审查结果遵循少数服从多数的原则确定其是否具备谈判资格。
22.3.2符合性审查：对资格性审查合格的3家及以上各供应商提供的响应文件中商务技术文件（含政策性因素）是否对谈判文件要求做出了实质性响应进行符合性、完整性审查。审查结果遵循少数服从多数的原则确定其是否可以进入谈判环节。
22.4在审查过程中，谈判小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超过响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
22.5谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正的内容应当在“山西政府采购平台”提出。供应商的澄清、说明或者更正应当加盖法定代表人或其授权代表电子签章或者供应商CA数字证书电子印章，并在“山西政府采购平台”进行回复。谈判小组成员根据回复内容，判断其是否实质上响应谈判文件要求。
22.6报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。
22.7实质性响应的响应文件：是指经谈判小组成员审查（含供应商对谈判小组要求其澄清、说明或者更正作出回复的内容）认定，对谈判文件的商务技术条款、条件和要求作出了完整性、符合性响应的供应商的响应文件。
22.8未实质性响应的响应文件：是指经谈判小组成员审查（含供应商对谈判小组要求其澄清、说明或者更正作出回复的内容）认定，对谈判文件的主要商务技术条款、条件和要求等未作出完整性、符合性响应或者响应不一致，存在限制了采购人或其他供应商的权利与义务，纠正这些内容将对其他做出实质上响应的供应商的竞争地位产生不公正的影响的供应商的响应文件。
未实质性响应的响应文件包括但不限于以下情形：
A．未对“供应商须知前附表”第7条中带★号的商务、技术文件作出实质性响应的（如适用）；
B．未按谈判文件的规定签署、盖章的；
C．响应文件有效期不足的；
D．未按照谈判文件规定报价的或报价超过谈判文件规定的最高限价的；
E．未对合同履约期限、服务地点、款项支付方式、履约保证金及验收标准等作出实质性响应的或技术指标超出采购人可接受的负偏差范围的；
F. 不符合谈判文件中有关分包、转包规定的；
G．响应文件附有采购人不能接受的条件的；
H．未在规定时间内对谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正的内容作出回复或回复内容未对要求澄清、说明或者更正的内容作出实质性响应的；
I.未对政策性因素中的强制性要求作出响应或未提供相关证明材料的；
J.不符合谈判文件中规定的其他实质性要求的。
存在以上情形的响应文件，视为响应无效。供应商不得再对响应文件进行任何澄清、说明或者更正，从而使其成为实质性响应的响应文件。
22.9谈判小组对响应文件的判定，只依据供应商在“山西政府采购平台”中提交的电子响应文件，不依据任何外部条件和因素（项目仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品或通过演示进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外）。
22.10审查结束，谈判小组对未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，并应当告知有关供应商。
22.11通过资格性审查或通过符合性审查合格的供应商不符合法定家数的，按废标（包）处理。采购代理机构应当终止本项目（包）采购程序，发布终止公告，重新开展采购活动。
22.12谈判小组应对审查情况做详细记录，并随采购文件一并存档。
23．谈判程序与要求
23.1资格性、符合性审查结束，谈判小组成员应当根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与3家及以上实质性响应谈判文件要求的供应商通过“山西政府采购平台”系统中的“评审流程”采用视频会议或发送谈判问题函或备注和附件的形式集中与单一供应商分别进行谈判，并给与所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。
23.2谈判小组确定谈判问题，并将谈判问题通过“山西政府采购平台”分别发给参与谈判的供应商，供应商对谈判小组发出的谈判问题函，应当在回复截止时间内通过“山西政府采购平台”作出答复，答复函须加盖法定代表人或其授权代表电子签章或供应商CA数字证书电子印章。
23.3在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，需经采购人代表签字确认。
23.4对谈判文件作出的实质性变动内容是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当通过“山西政府采购平台”将变动内容同时发给所有参加谈判的供应商。供应商应在回复截止时间内，按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求通过“山西政府采购平台”重新提交响应文件或答复函，重新提交的响应文件或答复函须加盖法定代表人或其授权代表电子签章或供应商CA数字证书电子印章。
23.5重新提交的响应文件或答复函，存在下列情况之一者将视为响应无效：
（1）未在回复截止时间内重新提交响应文件或答复函的；
（2）未按谈判小组要求对谈判问题或实质性变动所有内容作出答复的，
（3）谈判小组对答复函内容经过评审后认为其未对谈判问题或实质性变动内容作出实质性响应的；
（4）未在答复函中加盖法定代表人或其授权代表电子签章或供应商CA数字证书电子印章的；
（5）存在采购人不能接受的内容等情形。
23.6谈判小组应当在完成最终轮谈判后提交谈判结果。
23.7已提交响应文件的供应商在提交最终报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构应当退还退出谈判的供应商的谈判保证金。
24.最终轮报价
24.1谈判结束后，谈判小组应当通过“山西政府采购平台”向所有继续参加谈判的供应商开启最终轮报价。
（1）对谈判文件能够详细列明采购标的的技术要求、服务要求的，供应商应在报价截止时间内在“山西政府采购平台”中提交最终轮报价函。
（2）对谈判文件不能详细列明采购标的的技术要求、服务要求的，需经谈判由供应商提供最终解决方案的，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或解决方案，供应商应按其要求在报价截止时间内在“山西政府采购平台”提交最终轮报价函。
24.2供应商未在报价截止时间内提交最终轮报价的，视为退出谈判。
24.3提交最终轮报价的供应商不得少于3家。否则，按废标处理。
24.4已提交最终轮报价的供应商不得撤回其报价。
25.报价审核
25.1所有供应商报价结束，谈判小组成员对供应商报价进行审核。
25.2谈判小组成员根据本文件第四部分“评审标准和评审方法”中的“报价”审核要求，对各供应商的最终轮报价函进行符合性审查。
25.3审核中，对最终轮报价出现前后不一致的，谈判小组应按照22.6规定对供应商报价进行修正。并通过“山西政府采购平台”向供应商发出确认函。供应商应在规定时间内对其修正后的报价进行确认，未在规定时间内进行确认的，视为同意修正。
25.4最终轮报价为无效报价的情形
存在以下任一种情形的，谈判小组可以判定供应商最终轮报价为无效报价。
（1）提交的最终轮报价函须加盖法定代表人或其授权代表电子签章或供应商CA数字证书电子印章。
（2）谈判小组成员对各供应商的最终报价进行合理性审核过程中，如谈判小组成员一致认为某个供应商的最终轮报价明显不合理，有降低产品质量、不能诚信履行的可能时，谈判小组应当在谈判现场通过“山西政府采购平台”发出通知，要求供应商在规定时间内提交相关证明材料。如该供应商未在规定期限内提供证明材料或提供的证明材料不能证明其报价合理性的或提供证明材料不合理的，谈判小组有权判定，该供应商的最终轮报价为无效报价。
25.5经审核，最终轮报价通过符合性审查合格的供应商数量不足3家的，谈判小组应当终止本项目（包）的谈判活动。
26.评审价格的确定
26.1政策性因素价格扣除
谈判小组成员应当对经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，按照《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对符合下列政府采购政策性要求的各供应商的最终轮报价，按照相应扣除比例进行价格扣除，形成各供应商最终评审价格。
（1）中小微企业参加本项目：
供应商按财政部、工业和信息化部发布的《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）提供了《中小企业声明函》，给予小微企业报价15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
（2）残疾人福利单位参加本项目：
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，供应商按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）提供了《残疾人福利性单位声明函》，给予报价15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
（3）监狱企业参加本项目：
在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
（4）联合体参加本项目：
如本项目为接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
（5）创新产品参加的项目
本服务涉及的货物、材料涉及创新产品或创新服务属于“创新产品和服务推荐清单”或“公示目录”（不限定区域）单中创新产品或创新服务的，予以优先采购。
26.2对专门面向中小企业的采购项目，除创新产品参加的项目按26.1第（5）款进行价格扣除，用扣除后的价格参加评审外，其他各供应商最终轮报价即为评审价格。
26.3环保节能产品参加的项目：
（1）投报节能产品政府采购品目清单中强制性采购产品以外的其它节能产品，且提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，予以优先采购。
（2）投报环境标志产品政府采购品目清单中的产品，且提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，予以优先采购。
26.4政府绿色采购产品参加的项目
（1）依据《山西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关事项的通知》，对实施强制采购或执行强制性绿色采购标准的品目，不接受非强制采购产品。
（2）对于优先采购的绿色产品，给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。对中小微企业，严格落实政府采购优惠政策，同时享受绿色采购政策的价格扣除等评审优惠措施，分别计算，叠加执行。
（3）关于绿色建材：本项目涉及的建筑材料属于《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准(2025年版)》必选类的，供应商应当全部采购和使用符合相关标准的绿色建材，必须符合国家行业标准、环保认证(标识)等要求。属于前述《需求标准》明确为“可选类”的，供应商自主选择使用性价比高的绿色建材产品，选用种类应不低于建筑项目所涉及的建材种类的40%。否则，不予认可。
（4）前述建筑材料，供应商应在材料进场时提供建材产品符合需求标准的证明性文件，包括国家统一推行的绿色建材产品认证证书，或符合需求标准的有效检测报告等。投标人应在投标文件中提供承诺书。
（5）绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准（2025年版）原文链接（https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202501/P020250111596858618141.docx）。
26.5本国产品参加的项目
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
27.评定程序与要求
27.1推荐成交候选供应商
27.1.1谈判小组应按下列顺序推荐成交候选供应商：
（1）谈判小组依据第26.1或26.2确定的各供应商的最终评审价格，按照由低到高的顺序提出3名及以上成交候选人；
（2）评审价格相同的，按照技术方案、服务等因素的优劣及26.3规定的政府采购优先政策进行排名。
27.1.2对提供相同品牌产品的供应商，在推荐成交候选人时需遵循以下原则：
（1）对于单一产品采购项目（包），供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下谈判的，按一家供应商计算，评审价格为最低的同品牌供应商获得成交候选人推荐资格；评审价格相同的，由谈判小组组长当众采取随机抽取方式确定一个供应商获得成交候选人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。
（2）对于非单一产品采购项目，多家供应商提供的在谈判文件中由采购人依据技术构成、产品价格比重等合理确定的核心产品（采购标的前标有“★”或“核心产品”字样）为相同品牌的，按本条第一款规定确定获得成交候选人推荐资格的供应商。
27.1.3谈判小组成员对推荐顺序有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，谈判活动继续进行。
27.2确定成交供应商
本次谈判项目（包），授权谈判小组按照成交候选供应商排序，优先直接确定排名第一的供应商为成交供应商。
27.3编写评审报告
27.3.1谈判小组根据评审记录和评审结果编写评审报告。
评审报告应当包括以下主要内容：
（一）邀请供应商参加谈判活动的具体方法和相关情况，以及获取谈判文件的供应商名单；
（二）评审日期和地点，谈判小组成员名单；
（三）提交响应文件供应商情况、解密情况、参加谈判的供应商名单；
（四）评审方法和评审标准以及评定成交的标准；
（五）评审情况记录和说明，包括各供应商的资格性审查情况、供应商响应文件符合性审查情况、谈判情况、根据谈判情况对技术、服务及合同条款做出的实质性变动情况、报价情况等；
（六）提出成交候选人的名单及原因；
（七）确定成交供应商方式与理由；
（八）终止采购活动的终止原因；
（九）其他需要记录的内容。
27.3.2评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选人。对评审报告有异议的成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不出具说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
27.4评审复核
27.4.1谈判小组应当对评审、谈判、评定过程的数据资料进行校对、核对。
27.4.2评审报告签署前，经复核发现存在下列情形的，应当修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人、采购代理机构发现下列情形的，应当组织原谈判小组成员进行重新评审，重新评审改变原评定结果的，书面报告本级财政部门。除下列情形外，采购人、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。
（1）供应商资格性、符合性审查认定错误；
（2）评审价格核定错误情形的。
27.4.3采购人、采购代理机构发现谈判小组未按谈判文件规定的评审、谈判和评定程序与要求及标准进行的，应当重新开展谈判活动，并同时书面报告相关部门。
28.谈判过程保密
28.1在谈判期间，任何人不得透露与谈判有关的其他供应商的响应内容及服务方案和其他信息。
28.2采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证谈判在严格保密的情况下进行。除谈判现场工作人员、采购人代表外，采购人的其他工作人员以及与谈判工作无关的人员不得进入谈判现场。
28.3谈判开始，直到授予成交供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较谈判的有关资料等，均不得向参与谈判的供应商或其他与谈判无关的人员透露。
28.4谈判结束，进入谈判现场的工作人员及谈判小组成员不得将评审、谈判和评定有关的任何资料带出谈判现场。
29.关于供应商瑕疵滞后发现的处理规则
无论基于何种原因，各项本应作拒绝或无效响应处理的情形，即便未被及时发现而使该供应商进入后续程序的，包括已经签约的情形。一旦被发现，采购代理机构均有权采取相应的补救及纠正措施。
30.谈判项目终止
30.1出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展谈判活动：
（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判方式适用情形的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）在解密截止时间，提交响应文件的供应商不足3家的；
（四）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者未超过本项目最高限价的供应商不足3家的，但技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或具体要求的情形除外。
（五）提交最终轮报价的供应商或最终轮报价审核合格的供应商不足3家的；
（六）其他应当终止的情形。
30.2在提交响应文件截止时间前，因重大变故，谈判任务取消的，采购人或采购代理机构应当终止谈判活动，通过发布终止公告的方式通知所有拟参加谈判活动的供应商，并将谈判任务取消原因报送上级主管部门。
31.成交公告与成交通知
31.1采购人或采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在中国政府采购网山西分网发布成交结果公告，同时通过“山西政府采购平台”向成交供应商发出电子成交通知书，并将本项目谈判文件、成交供应商提供的《中小企业声明函》或《残疾人企业声明函》或《监狱企业声明函》与由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件随结果公告同时发布。成交结果公告应当包括：
（一）项目名称和项目编号；
（二）成交供应商名称、地址和成交金额；
（三）主要成交标的信息：包含标的名称、规格、型号、数量、品牌、成交单价等；
（四）谈判小组成员名单；
（五）采购代理服务费收费标准及金额；
（六）公告期限；
（七）采购人和采购代理机构的名称、地址和联系方式；
（八）其他需要公示的内容。
31.2除以上公示信息外，采购代理机构对未成交的供应商不做未成交原因的解释。
31.3成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力，是合同的组成部分。
31.4除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商拒绝签订合同的，应当承担相应的法律责任。
32.成交服务费
32.1代理服务收费标准：以本项目中标（成交）金额为计费依据，参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）文件规定的招标代理费收费标准的90%收取。
32.2成交供应商在收到成交通知书时，应向采购代理机构一次性付清成交服务费。
[bookmark: _Toc1200][bookmark: _Toc536][bookmark: _Toc209972604]七、签订合同
33.1采购人应当自成交通知书发出之日起10日内，按照谈判文件、供应商响应文件、谈判内容及供应商根据谈判内容作出的承诺等事项，与成交供应商签订政府采购合同。
33.2所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件确定的事项、谈判小组在谈判过程中对技术、服务、合同主要条款做出的实质性变动及供应商对实质性变动做出的回复与承诺等内容作实质性修改。
33.3采购人不得向成交供应商提出超出33.1规定的任何不合理要求作为签订合同的条件。
33.4成交供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照谈判文件中确定成交供应商原则，确定下一成交候选供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
33.5除谈判文件规定可对本采购项目（包）可以转包、分包情形外，成交供应商不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何的权利、义务向第三方转让。采购代理机构或采购人有权决定按照成交供应商成交后放弃成交、终止或解除合同等情形依法处理。
33.6采购人与成交供应商应当根据合同约定依法履行合同义务，否则，应承担赔偿责任。
33.7成交供应商应当自合同或补充合同签订之日起五个工作日内将合同报代理机构备案。
[bookmark: _Toc4633][bookmark: _Toc209972605][bookmark: _Toc7566]八、保密和披露
34.1采购人、采购代理机构自发布谈判公告之日至发布结果公告前，对获悉的参加本项目的供应商名称、数量以及谈判小组成员等所有信息等负有保密义务。
34.2供应商对谈判过程中获得的任何信息承担保密义务，不得向第三方外传。
34.3参加谈判的相关人员，对谈判情况以及在谈判过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
34.4采购人、采购代理机构在国家机关调查、审查、审计、处理投诉等事宜以及其他符合规定的情形时，无须事先征求供应商同意可向有关部门披露关于本项目（包）谈判过程的资料与有关信息。
34.5采购人、采购代理机构对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，无须再承担保密责任。
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[bookmark: _Toc15302]35.谈判程序受本文件及相关法律法规的约束，并受到上级主管部门严格的监督，为确保授予合同过程的公平公正，供应商有权就本谈判项目事宜按以下要求提出询问或质疑。
35.1供应商对本谈判文件、谈判活动事项有疑问的，应通过“山西政府采购平台”中的“项目质疑管理”程序在线向采购人或采购代理机构提出询问或质疑。
35.2供应商在质疑期内，应当一次性提出针对同一谈判程序环节的质疑；
35.3供应商认为本谈判文件、谈判过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出；
35.4提出质疑的供应商应当是参与本项目谈判活动的供应商；
潜在供应商已依法获取其可质疑的谈判文件的，可以对该文件提出质疑。对谈判文件提出质疑的，应当在获取谈判文件或者谈判公告期限届满之日起7个工作日内提出；
35.5提出质疑的供应商为自然人的，应当加盖本人电子签章；为法人或者其他组织的，应当加盖法定代表人、主要负责人或者参加本谈判项目的授权代表或授权委托代理人的电子签章，并加盖CA数字证书电子印章；
35.6供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括以下主要内容：
35.6.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
35.6.2质疑项目名称、编号、包号；
35.6.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
35.6.4事实依据；
35.6.5必要的法律依据；
35.6.6提出质疑的日期。
35.7供应商在线提起质疑应如实填写“项目质疑管理”程序“质疑列表”中有关质疑事项的全部内容，并按系统要求的文件格式上传必要的证明材料扫描件或图片；在线质疑由供应商委托代理人提起的，还需上传授权委托书及被委托人身份证明，授权委托书应当载明委托人及被委托人的姓名或名称、代理事项、具体权限、期限等。
35.8有下列情形之一的，采购代理机构或采购人应当在“山西政府采购平台”的“项目质疑管理”程序中的“受理内容”处标明“退回补正”，并说明“原因”：
35.8.1质疑未按35.6、35.7的要求提出的；
35.8.2质疑未按35.5要求签章的；
35.8.3其它不符合要求的质疑情形。
35.9存在以下情形的，供应商的质疑采购代理机构或采购人不予受理：
35.9.1潜在供应商未依法获取其可质疑的谈判文件，对谈判文件进行质疑的；
35.9.2供应商在法定质疑期内针对同一谈判程序环节重复提出的质疑；
35.9.3未参加本项目谈判活动的供应商针对谈判过程、成交结果提出质疑的；
35.9.4超过35.3、35.4规定质疑期发出的质疑。
35.10采购代理机构或采购人不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内做出答复，并通过“山西政府采购平台”通知质疑供应商和其他有关供应商。
35.11供应商对谈判过程、成交结果提出质疑的，采购代理机构或采购人可以组织原谈判小组协助答复质疑。
35.12质疑答复应当包含以下内容：
质疑供应商的姓名或者名称；收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；告知质疑供应商依法投诉的权利；质疑答复人名称；答复质疑的日期。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。
35.13采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展谈判活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：
35.13.1对谈判文件提出的质疑，通过澄清或者修改可以继续开展谈判活动；否则应当修改谈判文件后重新开展活动。
35.13.2对谈判过程、成交结果提出的质疑，合格供应商符合规定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当另行确定成交供应商；否则应当重新开展谈判活动。
质疑答复导致成交结果改变的，采购代理机构应当将有关情况书面报告相关部门。
35.14质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关部门投诉。
35.15接收质疑函的联系方式：
联系单位：山西万邦中正建设项目管理有限公司
单位地址：山西省太原市高新区创业街27号时代广场5层514B
联 系 人：孙娟
联系电话：0351-3920208
[bookmark: _Toc29873][bookmark: _Toc209972607]十、违法违规行为
36.供应商违法违规行为：
（1）向谈判小组成员行贿或者提供其他不正当收益的；
（2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（3）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的；
（4）拒绝履行合同义务的；
（5）未按约定将政府采购合同分包、转包的；
（6）擅自变更、中止或者终止政府采购合同的；
（7）提供假冒伪劣产品的；
（8）在谈判期间，供应商企图影响采购代理机构或谈判小组的任何活动的；
（9）法律法规规定的其他违法违规行为。
37.采购人违法违规行为：
（1）以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
（2）与供应商恶意串通的；
（3）成交通知书发出后不与成交供应商签订政府采购合同；
（4）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与成交供应商另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同的；
（6）在采购过程中接受贿赂或者获取不正当利益的；
（7）在评审现场发表倾向性意见的；
（8）泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密的；
（9）未按规定将政府采购合同进行公示的；
（10）法律法规规定的其他违法违规行为。
38.谈判小组及其成员违法违规行为：
（1）收受采购人、采购代理机构、供应商、其他利害关系人的财物或者其他不正当利益的；
（2）泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密的；
（3）明知与供应商有利害关系而不依法回避的；
（4）在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；
（5）在评审过程中有明显不合理或者不正当倾向的；
（6）未按谈判文件规定的程序进行评审、谈判、评定的；
（7）将未实质性响应谈判文件要求的供应商的响应文件按实质性响应处理的；
（8）对需要通过供应商澄清或者说明后可能成为实质性响应的响应文件，直接判定为未实质性响应，导致供应商失去谈判机会的；
（9）在评审现场发表倾向性意见或者征询采购人意见的；
（10）记录、复制或者带走任何评审资料的；
（11）法律法规规定的其他违法违规行为。
39.采购代理机构违法违规行为
（1）未按照规定在指定媒体发布政府采购信息的；
（2）未按规定组成谈判小组的；
（3）泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密的；
（4）收受采购人、供应商、其他利害关系人的财物或者其他不正当利益的；
（5）在评审过程发表倾向性言论的；
（6）采购代理机构及其分支机构在所代理的谈判项目中参与谈判活动的或为拟参加所代理的谈判项目的供应商提供咨询的；
（7）未按规定对评审活动进行全程录音录像的；
（8）擅自终止谈判活动的；
（9）未按照规定对响应文件进行解密和组织评审的；
（10）超规定收取采购代理服务费的；
（11）未按照规定退还谈判保证金的；
（12）违反规定进行重新评审或者重新组建谈判小组进行评审的；
（13）开启前泄露已获取谈判文件的潜在供应商的名称、数量或者其他可能影响公平竞争的有关谈判活动情况的；
（14）未妥善保存谈判采购文件的；
（15）法律法规规定的其他违法违规行为。
[bookmark: _Toc29284]存在以上违法违规行为的，供应商没收谈判保证金；评审专家不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费；采购代理机构暂停采购项目委托。并视情节将提请相关监管部门，依据相关法律法规规定作出处理。
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一、资格性审查
	序号
	类型
	审查要求
	要求说明

	1
	基本资质
	具有独立承担民事责任的能力
	提供供应商信用承诺书。
以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	2
	基本资质
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供供应商信用承诺书。
以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	3
	基本资质
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供供应商信用承诺书。
以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	4
	基本资质
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供供应商信用承诺书。
以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	5
	基本资质
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供供应商信用承诺书。
以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	6
	落实政策
	供应商应为中小企业
	请根据要求单独上传《中小企业声明函》。格式以采购文件要求为准。


说明：除上述内容外，供应商提供的其他材料，不作为资格审查的内容。
二、符合性审查
	序号
	类型
	审查要求
	要求说明

	1
	商务
	法定代表人（负责人）身份证明书
	提供《法定代表人（负责人）身份证明书》
以上证明书须根据谈判文件中的格式提供，内容须符合要求、完整、准确、真实、有效。否则，响应无效。

	2
	商务
	法定代表人（负责人）授权委托书
	提供《法定代表人（负责人）授权委托书》
以上委托书须根据谈判文件中的格式提供，内容须符合要求、完整、准确、真实、有效。否则，响应无效。

	3
	商务
	报价函
	提供《报价函》
报价函须根据谈判文件中的格式提供，内容须符合要求、完整、准确、真实、有效。否则，响应无效。

	4
	报价
	报价一览表
	提供《报价一览表》、《分项报价表》（若要求）
以上材料须根据谈判文件中的格式提供，内容须符合要求、完整、准确、无漏项、无缺项、无可选择或可调整报价。否则，响应无效。

	5
	商务
	谈判保证金凭证
	提供《谈判保证金凭证》
以上材料须根据谈判文件中的格式提供，内容须符合要求、完整、准确、真实、无漏项、无缺项。否则，响应无效。

	6
	商务
	商务条款响应表
	提供《商务条款响应表》
以上材料须根据谈判文件中的格式提供，内容须符合要求、完整、准确、真实、无漏项、无缺项。否则，响应无效。

	7
	技术
	技术规范响应及偏离表
	提供《技术规范响应及偏离表》
以上材料须根据谈判文件中的格式提供，内容须符合要求、完整、准确、真实、无漏项、无缺项。否则，响应无效。


说明：
1.符合性审查的内容，经谈判小组成员按照少数服从多数的原则，确定其没有做出实质性、符合性响应的，将导致响应无效。
2.响应文件中项目名称、项目编号等存在前后不一致情形的，可按照谈判文件要求做出澄清；如响应文件中所涉及内容全部与谈判文件不一致，按无效响应处理。
三、落实政府采购政策性要求的评审内容及标准
1.进口货物评审标准
采购货物未特别注明“进口产品”字样的，均必须采购国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，采购产品各项技术标准必须符合国家强制性标准。特别注明“进口产品”字样的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。如未特别标明“进口产品”字样，供应商投报了进口产品的，按无效响应处理。
2.强制节能产品
采购货物中如含“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，必须提供获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。否则，响应无效。
3.本项目所采购的货物中如包含计算机，必须预装正版操作系统软件产品；项目中所采购的其它软件必须为正版软件。否则，响应无效。
4.采购货物中如含有工信部会同有关部门制定下发的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的网络安全专用产品，须提供提供由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的有效证明材料扫描件。（具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）。详情参加国务院2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》。否则，响应无效。
5.中小微企业参加本项目
5.1如本项目是专门面向中小企业的采购项目，须如实填写《中小企业声明函》。且声明函内容须符合要求、完整、准确（除评审专家可要求其澄清的内容外），否则，响应无效。
5.2如本项目是非专门面向中小企业的采购项目，须如实填写《中小企业声明函》。且声明函内容须符合要求、完整、准确（除评审专家可要求其澄清的内容外），否则，不予认可。
6.监狱企业参加本项目
6.1监狱企业视同小微企业，如本项目是专门面向中小企业的采购项目，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件和内容符合要求、完整、准确的《监狱企业声明函》（除评审专家可要求其澄清的内容外）。否则，响应无效。
6.2监狱企业视同小微企业，如本项目是非专门面向中小企业的采购项目，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件和内容符合要求、完整、准确的《监狱企业声明函》（除评审专家可要求其澄清的内容外）。否则，不予认可。
7.残疾人福利性单位参加本项目
7.1残疾人福利性单位视同小型、微型企业，如本项目是专门面向中小企业的采购项目，须提供《残疾人福利性单位声明函》（除评审专家可要求其澄清的内容外），且声明函须符合要求、完整、准确，否则，响应无效。
7.2残疾人福利性单位视同小型、微型企业，如本项目是非专门面向中小企业的采购项目，需提供《残疾人福利性单位声明函》（除评审专家可要求其澄清的内容外），且声明函须符合要求、完整、准确，否则，不予认可。
8.联合体企业参加本项目
8.1如本项目是专门面向中小企业且允许两个中小企业组成联合体参加的采购项目，须提供《联合体谈判协议书》和其中报价产品为中小企业制造的《中小企业声明函》，协议书和声明函均需符合要求、完整、准确，否则，响应无效。
8.2如本项目是非专门面向中小企业，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，且提供了《联合体谈判协议书》，协议书均需符合要求、完整、准确，否则，不予认可。
[bookmark: _Hlk212452279]9.节能环保产品参加的项目：
9.1投报产品为《节能产品政府采购品目清单》中强制性采购产品以外的其它节能产品，需提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。
9.2投报产品属《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，需提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。
10.创新产品参加的项目
本服务涉及的货物、材料涉及创新产品或创新服务属于“创新产品和服务推荐清单”或“公示目录”（不限定区域）单中创新产品或创新服务的，予以优先采购。
11.商品包装和快递包装
如所供货物均需按《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）包装标准与保护措施进行包装，须出具《商品包装和快递包装承诺》。
[bookmark: OLE_LINK24]12.政府绿色采购产品参加的项目
12.1依据《山西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关事项的通知》，对实施强制采购或执行强制性绿色采购标准的品目，不接受非强制采购产品。
12.2关于绿色建材：本项目中涉及的建筑材料属于《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准(2025年版)》必选类的，供应商应当全部采购和使用符合相关标准的绿色建材，必须符合国家行业标准、环保认证(标识)等要求。属于前述《需求标准》明确为“可选类”的，供应商自主选择使用性价比高的绿色建材产品，选用种类应不低于建筑项目所涉及的建材种类的40%。供应商提供建材产品符合需求标准的证明性文件，包括国家统一推行的绿色建材产品认证证书，或符合需求标准的有效检测报告等，否则，不予认可。绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准（2025年版）原文链接
（https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202501/P020250111596858618141.docx）。
12.3关于优先采购的绿色产品：优先采购的绿色产品主要包括“节能产品政府采购品目清单”中的非强制类产品（如节能电器、节水器具等）、“环境标志产品政府采购品目清单”中的产品（如环保办公用品、绿色建材等），也可投报清单以外的产品。对于优先采购的绿色产品给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。对中小微企业，严格落实政府采购优惠政策，同时享受绿色采购政策的价格扣除等评审优惠措施，分别计算，叠加执行。
当所投产品属于优先采购的绿色产品时，应提供处于有效期之内的节能/环保产品认证证书扫描件，或国家统一推行的绿色建材产品认证证书，或符合需求标准的有效检测报告等。供应商应如实填写《政府采购绿色产品明细表》。
[bookmark: _Hlk229144690]13.本国产品参加的项目
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
14.政府采购异常低价审查
政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
14.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
14.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
14.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
14.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第14.1项至第14.4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商30分钟作出解释。其中，属于第14.3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
四、无效响应
未通过资格性或符合性审查的谈判文件为无效响应。
五、报价的计算
根据省财政厅晋财购【2024】54号文件相关要求，对中小微企业等主体，严格落实政府采购优惠政策，同时享受绿色采购政策的价格扣除评审优惠措施。叠加计算方式为：
最终评审价格=（最终总报价-有效绿色产品总价×绿色产品价格扣除比例）×（1-小微企业价格扣除比例）
【说明：专门面向中小（小微）企业项目，小微企业价格扣除比例为0；残疾人企业和监狱企业视同为小微企业，价格扣除比例等于同于小微企业价格扣除比例。非专门面向中小企业的采购项目，小微企业价格扣除比例为15%；残疾人企业和监狱企业视同为小微企业，价格扣除比例等于同于小微企业价格扣除比例】。
关于绿色产品报价的特别说明
[bookmark: _Toc31165][bookmark: _Toc209972610]供应商应如实填写《政府采购绿色产品明细表》并提供相关证明材料，评审小组依法对其提供的材料进行有效性认定；最终认定符合要求的绿色产品，将根据《政府采购绿色产品明细表》绿色产品报价进行汇总并执行价格扣除评审优惠措施。
第五部分  采购需求
[bookmark: _Toc466533588]一、项目概况：
包1：采购物联网应用与服务实训系统1套。
包2：母婴护理智能化实训室设备1套。
二、商务要求：
1、合同履行期限：包1、包2：签订合同后30日历天内完成运输、安装、调试、培训，达到验收标准。
2、交货地点：包1、包2：和顺县职业中学。
3、付款方式：包1、包2：供货完成，履约验收合格后一次性付清。
4、履约保证金：本项目不要求中标供应商提交履约保证金。
5、运输要求：保证货物及时无误运输至交货地点，货物到达指定地点，采购人确认无误后，运输结束。
6、保险要求：报价中包含所有货物的保险费用，不再另外收费。
7、商品包装和快递包装要求：
（1）卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至采购人场地及在现场保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。
（2）每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。
（3）卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。
（4）根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”“此端朝上，请勿倒置”“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。
（5）卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。
（6）卖方应在合同设备预计启运7日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用 m3 表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后 24 小时之内正式通知买方。
如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。
8、 服务要求：
（一）售后服务
（1）提供本项目售后服务总负责人的姓名、职务、详细的地址和联系方式。
（2）质保期为1年，在质保期内提供7×24小时技术支持，接到报修后2小时内响应，48小时内到达现场解决问题。一般故障30分钟内电话响应、4小时内远程诊断；重大故障48小时内到达现场、72小时内排除修复；质保期内免费更换故障零部件。
（3）具备稳定的技术支持团队，具备开展项目实施和技术支持，现场技术支援的能力，提供技术团队人员配置情况的清单。
（4）提供售后服务方案。
（5）质保期外提供终身维修服务，只收取成本费用。
9、验收标准：
（1）到货验收：
①设备到达指定地点后，双方共同开箱检查，核对装箱单与实物的一致性，逐项清点数量、规格、型号。
②外观检查：确认设备无磕碰、划伤、锈蚀、变形等外观缺陷，涂层完整，铭牌信息清晰且与合同一致。
③资料核查：检查随机技术资料（合格证、说明书、系统参数手册、电路图、装配图、软件授权书等）的完整性和准确性。
④上述任一项目不合格的，中标供应商须在7个日历天内更换或补齐。
（2）安装调试验收：
①设备按合同要求完成安装，安装位置、方式符合技术规范，电气接线规范、标识清晰，气路无泄漏，安全围栏及防护装置安装到位。
②设备通电后各系统正常启动，数控系统版本、功能配置与合同要求一致。
③各运动轴运转平稳、无异响，润滑、冷却、排屑系统工作正常。
（3）功能验收：
①逐项验证全部实训项目，确保每个模块均可独立完成采购文件要求的实训内容。
②虚拟仿真软件须完成与实际仿真测试，验证虚实结合功能。
③智能化故障维修系统须逐一验证故障设置、诊断分析、线路检测等全部功能。
④各单元联机运行连续48小时无故障。
（5）最终验收：上述各项全部通过后，双方签署竣工验收报告。验收过程中使用的一切检测仪器仪表、工具及消耗材料由中标供应商提供，相关费用由成交供应商承担。
三、采购清单及技术要求
包1：
	序号
	名称
	
	数量
	单位

	1
	物联网全栈智能应用实训系统套件—核心网关模块
	物联网中心网关软件
1.★南向支持对接各种支持Modbus总线协议的物联网设备，并可通过容器化部署，实现数据采集、设备控制及管理；
2.南向支持对接各种支持CANbus总线协议的物联网设备，并可通过容器化部署，实现接收设备自主上报数据并进行管理；
3.南向支持对接ZigBee、WiFi、LoRa等无线协议，通过容器化部署，实现各种协议接入的物联网设备的数据采集、设备控制及管理；
4.★南向支持通过以太网连接串口服务器，采集和控制串口服务器下挂的串口设备；
5.北向连接物联网云平台、边缘计算服务系统及物联网应用，实现数据的北向通信以及指令接收。
物联网网关
1.支持Ubuntu系统；
2.具备1个10/100/1000Mbps RJ45以太网端口；
3.支持2.4GHz WiFi连接；
4.具备1个HDMI接口；
5.支持OPENGL ES1.1/2.0/3.0,OPEN VG1.1,OPENCL,Directx11；
6.支持4K、H.265硬解码10bits色深、HDMI2.0；
7.支持1080P多格式视频解码1080P视频编码，支持H.264,VP8和MVC图像增强处理；
8.具备硬件安全系统,支持HDCP2.X，具备硬件安全加密单元，支持硬件加密存储，支持 SHA‑256、AES、ECDSA 等硬件加密算法。；
9.支持OpenCV机器视觉库、支持TensorFlow；
10.支持连接物联网云平台（基于SHA256、PRF、HMAC-SHA256、HKDF、ECDSA、ECDH、AES算法加密密文通信)。
通讯终端
（1）CPU性能主频≥560MHz；
（2）无线功能：带有WLAN接口，符合IEEE 802.11n（2*2）协议并向下兼容802.11b、802.11g协议以及带有LTE 4G模组
（3）接口：
1、RS485≥1个
2、符合IEEE802.3标准的以太网10/100Mbps，RJ45 WAN口≥1个；以太网10/100Mbps，RJ45 LAN口≥1个
3、电源接口，12V DC 1个
4、DI接口（最高24V） 2个
5、DO接口（最高24V） 2个
6、10bit ADC接口2组电流型（最大20mA）
7、WIFI天线SMA接口2个；4G天线SMA接口1个
8、恢复设置按键 1个；用户自定义按键1个
9、4G SIM卡槽1个
多功能底座
1.支持USB供电，采用USB-B型母口；
2.★内置可充电锂电池，其接入状态可通过滑动开关切换，并带有充电管理功能，电池充电状态通过指示灯提示(提供实物照片并标注)；
3.★具备至少一个RS-485接口，可将NB-IOT、LoRa的实验模块连接到其它带有RS-485通信接口的设备(提供实物照片并标注)；
4.内置UART-USB2.0转换电路，实现实验模块与PC机的数据通信。
串口终端
工业级双串口服务器，可实现RS232+485转以太网双向透传功能，两路串口同时独立工作，互不影响；采用 32 位高性能微控制器，具备硬件浮点运算单元，具备充足片上 RAM、Flash 资源，内置精心优化的 TCP/IP 协议栈，内置精心优化的TCP/IP协议栈；支持Modbus网关功能；支持双重看门狗、多种保活机制；支持注册包+双向心跳包、虚拟串口、自动重连等功能。
（1）工作电压：DC 5V～36V
（2）网口规格：RJ45、10/100Mbps、交叉直连自适应
（3）串口波特率：600～230.4K（bps）
（4）网络协议：IP、TCP、UDP、DHCP、DNS、HTTP、ARP、ICMP、Web socket
（5）IP获取方式：静态IP、DHCP
（6）用户配置：软件配置，网页配置，AT指令配置
（7）透传方式：TCP Server/TCP Client/UDP Server/UDP Client
（8）工作温度：-40℃～85℃
（9）工作湿度：5%RH～95%RH(无凝露)
	1
	套

	2
	物联网全栈智能应用实训系统套件—基础教学模块
	联动控制器
该联动控制器是一款可实现4路隔离开关量输入和4路继电器输出的分布式远程工业数据采集与控制I/O模块，通信接口采用工业领域使用最为广泛的RS485总线进行通讯与控制，可广泛应用于各种工业测量与控制系统中。
（1）工作电压：DC 7V～30V
（2）触点容量：10A/30VDC，10A/250VAC
（3）耐久性：10万次
（4）数据接口：RS485
（5）电源指示：1路LED指示
（6）输出指示：4路LED指示
（7）温度范围：－40℃～85℃
数据存储盘
高速存储盘，全面兼容Win和Mac系统，可在USB3.0与2.0接口上实现即插即用，支持多平台快速切换分享海量大文件。
（1）内存≥32G
（2）接口：USB 3.0
（3）运行温度：0～60℃
（4）存放温度：-20～85℃
485型电机调速器
（1）工作电压：DC 8V～24V
（2）电源防接反保护：有
（3）过压保护：有
（4）过流保护：有
（5）最大工作电流：每路3A
（6）电机接口：2路
（7）调速范围0%～100%
（8）电机过流检测：有
（9）控制方式：modbus RTU协议
（10）控制参数：方向、速度、停止、刹车
（11）PWM频率：1K～10K可设置（默认10K）
IoT网络数据采集器
一个基于Ethernet网络和wifi网络的IOT设备，可采集3路模拟电流量输入信号，并有8路DI和8路DO用于采集或输出数字信号。
（1）主控 MCU，32 位处理器，处理器性能不低于 1.25DMIPS/MHz，具备嵌套向量中断控制器 NVIC，支持硬件乘法 / 除法；片上 Flash≥128KB，片上 RAM≥20KB；
（2）无线功能: 无线 WiFi 模组，兼容 IEEE802.11 b/g/n，支持 STA/AP 模式，满足数据传输要求；
（3）接口: 
1、 RS485 ，1个
2、以太网10/100Mbps，RJ45 1个
3、电源接口，5-40V DC 1个
4、DI接口（最高24V） 8个
5、DO接口（最高24V） 8个
6、24bit ADC接口3组电流型（最大20mA）或者6个电压型（最高2.5V）
7、LED,2个
8、WIFI天线SMA接口1个
9、恢复设置按键 1个
ZigBee协调器（ZigBee3.0）
（1）32 Bit 处理器，最高主频48MHz
（2）1MBytes 片上可编程Flash
（3）64 KBytes 片上RAM
（4）内置硬件AES加密单元
（5）高达10dBm的发射功率，-96dBm接受灵敏度
（6）带有 FEM，最大支持 20dBm 输出
（7）支持低功耗蓝牙5.0
（8）支持ZigBee3.0通信协议
（9）具备1路RS485接口，且配备开关用于控制RS485接口的接通和断开
具备1个复位键用于状态恢复、1个功能键用于启用组网功能
ZigBee智能节点盒（I/O）
ZigBee智能节点盒是一种物联网无线传输终端，利用ZigBee网络为用户提供无线数据传输功能。
（1）无线 SOC 存储：片上非易失性 Flash≥256KB；模块内置 USB 控制器，支持 USB 通信；
（2）串行通信：波特率115200 baud，8个数据位，无校验位，1个停止位
（3）无线频率：2.4GHz
（4）无线协议：ZigBee2007/PRO
（5）传输距离：可视距离10米
（6）接收灵敏度：-96DBm
UWB定位解算终端
（1）主控处理器为 32 位双核网络处理器，单核心主频不低于 880MHz；具备硬件千兆以太网交换能力；支持 DDR2/DDR3 内存；具备 PCI‑E、USB、SD 卡扩展接口；满足 UWB 定位数据接收、位置解算、多协议转发运算性能要求。；
（2）无线功能：带有WLAN接口，符合IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax协议，在2.4 GHz频带支持 20/40MHz 频宽和5G的20/40/80MHZ 的带宽，支持 2.4g/ 5.8 GHz 频段，数据速率高达 573+1201Mbps，支持 STA/AP 两种工作模式内置 TCP/IP 协议栈；
（3）接口：
1、RS485接口 ，1个
2、支持以太网10/100/1000Mbps，RJ45以太网口WAN 口≥1个；支持以太网10/100/1000Mbps，RJ45以太网口LAN 口≥1个
3、电源接口，支持范围DC 4.5-30V，5.08-2PIN接口≥1个
4、TF卡槽≥1个
5、恢复设置按键，1个
6、双层LED,1个
7、WIFI天线SMA接口，4个
UWB TAG定位模块
（1）主控 MCU，32 位处理器，处理器性能不低于 1.25DMIPS/MHz，具备嵌套向量中断控制器 NVIC，支持硬件乘法 / 除法；片上 Flash≥128KB，片上 RAM≥20KB；
（2）无线功能：带有超宽带（UWB） 收发器模组，可以用于双向测距或 TDOA 定位系统中，定位精度可达到 10 厘米，并支持高达 6.8 Mbps 的数据速率，符合 IEEE 802.15.4-4011 UWB 标准，支持 3.5 GHz 至 6.5 GHz 的 4 个信道，数据速率 110 kbps， 850 kbps， 6.8Mbps；
（3）接口、功能：1、Mini USB接口（支持DC 5V输入，SWD调试）， 1个
1、带有低功耗睡眠模式，并支持通过唤醒按钮唤醒
2、带有蜂鸣器，支持进入工作状态、进入休眠状态两种鸣叫模式
3、带有LED指示灯，支持运行模式、低电提醒两种状态显示
4、UWB Tag支持与特定定位模块分组绑定功能
5、UWB Tag带硬件开关，支持关闭电源节电。
UWB高精度定位模块
（1）主控 MCU，32 位处理器，处理器性能不低于 1.25DMIPS/MHz，具备嵌套向量中断控制器 NVIC，支持硬件乘法 / 除法；片上 Flash≥128KB，片上 RAM≥20KB；
（2）无线功能：带有基于 Decawave 的 DW1000 设计的超宽带（UWB） 收发器模组，可以用于双向测距或 TDOA 定位系统中，定位精度可达到 10 厘米，并支持高达 6.8 Mbps 的数据速率，符合 IEEE 802.15.4-4011 UWB 标准，支持 3.5 GHz 至 6.5 GHz 的 4 个信道，数据速率 110 kbps， 850 kbps， 6.8 Mbps。
（3）接口：
1、RS485 接口≥1个
2、主机探针对接座（支持5V输入,3.3V输入，串口TTL，RS485），1个；
3、Mini USB接口（支持DC 5V输入，USB），1个
4、信号扩展插座，1组
5、串口TTL插座，1个
6、复位按键，1个
7、功能按键，1个
8、JTAG调试接口，1个
多合一传感器
（1）人体红外传感器
直流供电：12V-30V DC
输出信号：RS485；
响应时间：≤2S；
测量范围：感应距离：7米以内（感应角度范围内）；
工作温度：-15～+70 ℃；
（2）PM2.5传感器
直流供电：12V-30V DC、RS485；
响应时间：≤2S；
检测精度：0-100 μg/m³：±15μg/m³；101-1000 μg/m³：±15%读数；
工作温度：－10～60℃；
（3）温湿度传感器
直流供电：12V-30V DC、RS485
直流供电：12V-30V DC
湿度测量范围：0～100 %RH
温度测量范围：-40～+125 ℃
湿度测量精度：±2.0%RH
温度测量精度：±0.2℃（0-90 ℃时的典型值）
湿度漂移：<0.25%RH
温度漂移：<0.03℃
湿度响应时间：8s
温度响应时间：>2s
激光对射模组
该传感器用于检测不透明物的通过或接触。
（1）工作电源：直流6～36V范围内可用
（2）安装直径：12mm
（3）响应时间：2.5ms
（4）检测物体：任何不透明的物体
（5）输出电流：最大200mA
（6）壳体材料：金属外壳
网络摄像机
（1）传感器类型：1/3.2英寸CMOS
（2）最小照度：0. 1Lux@F2.2(彩色模式); 0.1Lux@F2.1(黑白模式); 0Lux（红外灯开启）
（3）快门：1/25秒至1/100,000秒
（4）日夜转换模式：ICR红外滤片式
（5）数字降噪：3D降噪
（6）增益控制：自动
（7）白平衡：自动
（8）背光补偿：支持
（9）编码码率：64Kbps～2Mbps
（10）图像设置：饱和度、亮度、对比度、锐度等可调
（11）感兴趣区域（ROI）：支持
（12）Wi-Fi理论速率：2.4GHz 150Mbps
（13）网口：100M
（14）支持协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，RTCP，PPPoE，NTP，UPnP，802.11n，802.11g，802.11b
（15）工作温度和湿度：工作温度:-10℃~40℃， 湿度小于95%(无凝结)
（16）电源：DC 9V
（17）功耗：5.4W MAX
光照噪声变送器
（1）直流供电：5V～30V DC
（2）最大功耗：1W
（3）输出信号：4～20mA、RS485；
（4）响应时间：≤2S；
（5）测量范围：噪声 20dB～120dB，光照 0～65535Lux（4～20mA）、0-10万Lux（RS485）；
（6）分辨率：噪声 1dB，测量误差 ±5%
光照 1lux，测量误差 ±10%
（7）工作温度：-20℃～+60℃
（8）工作湿度：5%RH～95%RH
超声波传感器（485型）
该传感器采用封闭式分体防水探头设计，具备一定防尘防水等级，适用于潮湿、恶劣的测量场合。3cm较小盲区适用于不同的检测条件，是一款操作简单的高性能、高可靠性商用级功能性模组。
（1）工作电压：DC 5V～24V
（2）平均工作电流：≤15mA
（3）峰峰值电流：≤75mA
（4）盲区距离：3cm
（5）平面物体量程：3～450cm
（6）工作周期：受控
（7）输出方式：RS485
（8）常温测量精度：±(1+S*0.3%)cm
（9）参考角度：≈60°
百叶箱传感器
该传感器用于采集户外环境中的空气温度、空气湿度的数据，安装在百叶盒内，采用标准 MODBUS-RTU 通信协议，RS485 信号输出。传感器体积小、重量轻，采用优质抗紫外线材质，使用寿命长；采用高灵敏度的探头，信号稳定，精度高。
（1）工作电压：DC 10V～30V
（2）温度量程：-40℃～+120℃，精度±0.5℃
（3）湿度量程：0%RH～100%RH，精度±3%RH（60%，25°）
（4）响应时间：≤1s
（5）输出信号：RS485输出
水浸传感器
该水浸传感器广泛适用于通讯基站、仓库、设备机柜以及其它需要积水报警的场所。采用独有的交流检测技术，有效避免了浸水电极长时间工作氧化导致漏水灵敏度下降的问题。
（1）供电：DC 10V～30V
（2）输出信号：继电器输出：常开触点
RS485输出：ModBus-RTU协议
（3）工作温度：-20℃～+60℃
（4）工作湿度：0%RH～80%RH
安全光幕传感器
（1）光轴间距：40mm
（2）工作电压：DC 12V～24V
（3）保护高度：200mm
（4）发射距离：0.3～3m
（5）输出信号：继电器
火焰探测器
该传感器通过探测物质燃烧所产生的紫外线来探测火灾。
（1）工作电压： 额定工作电压：DC 24V，工作电压范围：DC 12V～ DC30V；
（2）工作电流： 监视电流：≤10mA，报警电流：≤30mA；
（3）输出容量： 无源常开或常闭（可通过探测器内部PCB上JP1选定为常开-NO或常闭-NC）两种可选输出，触点容量1A，DC 24V；
（4）输出控制方式： 通过探测器内部PCB板上跳线器（JP2）可设置为自锁(LOCK)和非自锁(UNLOCK)；
（5）指示灯：正常时，大约每隔5S闪亮一次，表示监测状态；报警时常亮；
光谱响应范围：180nm～290nm。
综合显示屏
（1）点间距：4.75mm
（2）显示颜色：R
（3）分辨率：44321点/m2
（4）工作电压：4.5～5.2V
（5）综合屏分辨率：长128点、高64点、屏幕8192点
（6）最大功耗：≤100W
（7）平均功耗：≤25W
（8）操作系统：WINDOWS XP或WIN 7以上
（9）控制卡：支持 RS485 通信，可实现文字、点阵信息显示
（10）最佳视角：75度±10%
（11）最佳视距：3～15m
（12）接口通讯：RS485
（13）电源线：AC 220V 2插、2芯
（14）工作环境：温度-10℃～+45℃，相对湿度：10%-85%
微波感应开关
（1）工作电压：DC 24V
（2）感应方式：主动式
（3）工作温度：-20℃—+55℃
（4）静态功耗：0.5瓦
（5）输出方式：继电器
二氧化碳变送器（485型）  
（1）平均电流：峰值≤200mA；平均85 mA
（2）预热时间：3min
（3）响应时间：<90s
（4）精度：±3%F•S（25℃）
（5）供电电压：7～24V
（6）工作温度：0℃～50℃
（7）工作湿度：0～95%RH
（8）温度漂移：0.2％F•S/℃
（9）稳定性：≤2%F•S
重复性：≤1%F•S
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	防盗报警控制器
（1）支持本地8路报警输入，最大可扩展到72路；支持接入常开或常闭型探测器；支持探测器防拆、防短、防遮挡功能; 
（2）支持本地4路报警输出，最大可扩展到84路；支持强制开启、强制关闭、自动控制功能，支持报警联动; 
（3）支持即时防区、延时防区、24小时无声等多种防区类型; 
（4）支持报警输入输出接口电路保护功能; 
（5）支持异常报警，包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN掉线报警、网络断开报警、IP冲突报警、MAC冲突报警等; 
（6）支持2路RS-485接口，支持最大32路键盘接入，支持打印机接入; 
（7）支持火警、医疗、胁迫等紧急报警; 
（8）支持CID（Contact ID protocol），支持话机复用（拨打个人电话功能需定制PSTN硬件模块）; 
（9）可选4G模块，支持短信报警，设置个人电话后TTS语音报警，支持4G电话反控，无线网络支持主动注册; 
（10）支持键盘、WEB多种配置方式，支持快速配置向导，支持远程配置及查询; 
（11）支持最多8个子系统，支持单防区和子系统布撤防，支持键盘、遥控器、IC卡等多种布撤防方式; 
（12）支持多个接警中心和报警数据上传策略; 
（13）支持海量日志查询功能; 
（14）支持远程升级; 
（15）支持多种设备恢复方式; 
（16）支持双网口，2个有线中心。
报警键盘
（1）配套报警主机使用，拥有防区状态、故障、布撤防、网络、通讯等5种指示灯
（2）支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数等查询操作
（3）支持本地、遥控器等布撤防方式
（4）支持对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能
紧急按钮
（1）支持常开/常闭的触点模式，一键紧急报警 
（2）支持凸出墙体表面安装，螺丝固定 
（3）支持电压≤250V DC，电流≤300mA的环境下工作 
（4）设备无需供电 
（5）自带配套复位钥匙，出警确认警情，通过钥匙复位
（6）性能稳定，经久耐用
室内智能三鉴入侵探测器
（1）本产品为微波+被动红外+人工智能复合型三鉴探测器， 采用先进的信号分析技术， 可有效的防止因各种环境因素引起的误报。
（2）采用多普勒(效应)+能量分析 
（3）微波采用X-Band平面式天线
（4）微波探测范围可调节
（5）自动温度补偿专利技术，超强抗误报能力
（6）抗白光专利技术，强度高达20000Lux
（7）LED ON/OFF可选，脉冲计数可选
（8）报警触发方式AND/OR可选
（9）报警输出NC/NO可选
（10）采用SMT技术，超强抗电磁干扰，射频干扰能力
（11）有效防宠物 ≤25kg
声光警号
（1）声音、灯光一体式联动报警
（2）超大报警音量，威慑力强
（3）高频次闪灯，灯光报警更直观
（4）支持电压9-15V DC，电流≤300mA的环境下工作
（5）ABS外壳，具有一定阻燃性能
多种安装方式可选，灵活方便
RGB调光控制器
该调光控制器采用MOS管形式进行输出不同占空比的周期信号以实现电压的调节，可实现调光、调压、调速功能。上位机可使用485通讯进行控制设备，实现家居灯光明暗、颜色变化等功能。
（1）工作电压：DC 7V-30V
（2）输出电流：单路最大5A，总和不超过10A
（3）输出功率：300W (最大)
（4）静态功率：12V 8mA约0.01W
（5）数据接口：RS485
（6）输出频率：0.01Hz-10KHz可调，默认1K
（7）PWM占空比：0-255/0-10000
（8）电源指示：1路红色LED指示（通电时常亮）
（9）温度范围：工业级，-40℃～85℃
（10）默认通讯格式：9600,n,8,1 可配置其它通讯格式
（11）波特率：2400,4800,9600,19200,38400,115200
RGB灯条
（1）工作电压：DC 24V
（2）工作电流：＜240mA
（3）LED视角：120度
（4）颜色：RGB
多层警示灯
（1） 工作电源：24V DC
（2） 红、绿、黄三色LED灯
（3） 最大电流：0.1A、2.4W
（4） 抗振动：10-2000Hz，1mm，15g
（5） 防护等级：IP65
（6） 安装类别：Ⅲ类
（7） 环境温度：（-25∽55）℃
（8） 空气相对湿度：≤98%
电动锁头
提供自动化门禁、门锁等功能，支持自动上锁，允许持续通电。广泛用于各类抽屉、储物柜、展柜、自动贩卖机、自动化设备等。
（1）供电：DC 12V
（2）工作方式：通电解锁，断电弹出
（3）通电时间：无限制
（4）锁舌行程：7mm
（5）锁舌直径：8mm
（6）锁舌吸力：≤1N（0.1KG）
频闪指示灯（红）
该指示灯用于提供红色灯光的频闪警示功能。
（1）工作电压：DC 12V
（2）规格：红色频闪
（3）闪光：90-130次/min
（4）环境温度：-25℃～+55℃
（5）工作湿度：10%RH～95%RH (不凝结)
固定方式：采用螺丝安装
频闪指示灯（黄）
该指示灯用于提供黄色灯光的频闪警示功能。
（1）工作电压：DC 12V
（2）规格：黄色频闪
（3）闪光：90-130次/min
（4）环境温度：-25℃～+55℃
（5）工作湿度：10%RH～95%RH (不凝结)
（6）固定方式：采用螺丝安装
常亮指示灯（白）
该指示灯用于提供白色灯光的常亮提示功能。
（1）工作电压：DC 12V
（2）规格：白色常亮
（3）环境温度：-25～+55℃
（4）工作湿度：10%RH～95%RH (不凝结)
（5）固定方式：采用螺丝安装
常亮指示灯（绿）
该指示灯用于提供绿色灯光的常亮提示功能。
（1）工作电压：DC 12V
（2）规格：绿色常亮
（3）环境温度：-25℃～+55℃
（4）工作湿度：10%RH～95%RH (不凝结)
（5）固定方式：采用螺丝安装
转动指示灯（红）
该指示灯用于提供红色灯光的模拟转动提示功能。
（1）工作电压：DC 12V
（2）规格：红色旋转
（3）环境温度：-25℃～+55℃
（4）工作湿度：10%RH～95%RH (不凝结)
固定方式：采用螺丝安装
行程开关（单轮式）
该行程开关用于检测物体行程，实现自动化控制或位移限制，提供信号输出线。
（1）额定工作电压(Ue)：36V(AC),24V(DC)
（2）额定工作电流 (Ie)：0.30A(AC),0.12A(DC)
（3）约定发热电流 (Ith)：5A
（4）额定冲击耐受电压 (Uimp)：6000V
（5）额定操作频率：1200次/h
（6）通电持续频率：40%
时间继电器
该时间继电器可以结合使用环境提供定点装置的延时启动、循环启动、自动化控制等功能，并支持复位、暂停功能。
（1）量程范围：0.1s～99h
（2）额定频率：50/60Hz
（3）延时精度:≤0.3%±0.05s
（4）环境温度：-10℃～+50℃
（5）海拔高度：＜2000m
（6）工作电压：DC 12V
延时继电器
该延时继电器用于提供电路延时接通等自动化控制功能。
（1）工作方式：通电延时
（2）延时范围：5s～60s/10min/60min/6h
（3）复位时间：≤1s
（4）环境温度：-5℃～+40℃
（5）工作电压：DC 12V
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	智能门店管理系统
模拟智能门店真实应用系统场景，至少包含6项主要功能：
1.支持对集团内的员工做新增、编辑、删除的操作，可以搜索某个员工，查看会员到店记录；
2.支持关于会员的新增、编辑、删除的操作，可以搜索会员、查看会员到店记录和会员的账户，以及给会员充值，采集会员面容信息；
3.支持商品的新增、编辑、删除、搜索。商品详情的介绍以及打印商品二维码；
4.支持商品浏览实时数据；商品流量热度汇总表；客户忠诚度、客户平均停留时长、客户意见反馈；客流量区域热度；客流量日均数据图等；
5.支持新增促销商品、编辑促销商品、删除促销商品、搜索促销商品和推送促销信息；
6.支持显示摄像头监控画面；传感器采集设备的传感器数值及历史数据；设备控制；报警信息及功能；
7.能够进行人脸识别实验，①调用摄像头来提取面部特征，录入面容ID过程，与会员信息进行绑定。②调用摄像头，识别获取面部信息，与数据库内已有信息进行比对，并作出判断；
8.能够进行数据分析实验，通过记录用户行为数据，分析出用户的购物习惯，当前购物热点等信息，并通过多种图表展现。
智能市政
模拟智能市政真实应用系统场景，至少包含6项主要功能：
1.支持在地图上展示城市的温度，湿度，噪音，可燃气体，PM2.5，一氧化碳，二氧化碳等实时数据参数；
2.支持城市环境实时数据可视化展示；
3.支持编辑道路监控信息、展示实时监控信息与监控画面、查询历史监控视频记录；
4.支持编辑垃圾桶信息、展示实时垃圾桶信息、实时垃圾信息、历史垃圾信息、报警信息等功能；
5.支持编辑井盖信息、展示实时井盖信息、历史井盖信息、报警信息、自动或者手动开启井盖风扇等功能；
6.支持编辑水质监控点信息、展示实时监控点水质信息、历史水质信息等功能。
智能工厂
1.支持厂区管理，用zigbee设备组网，利用串口服务器通讯，实时采集传感器的值并反馈到界面；
2.支持通过智能生产相关设备模拟生产过程管理。
AIoT平台
1.仿真实训系统须具备存档（导出）与读档（导入）功能，支持随时保存、读取，根据保存进度，随时继续实训或重新实训；
2.实训结果文件存储，至少支持加密工具认证存储和导出存储两种方式；
3.仿真工作台须支持图形化形式存放和布局虚拟套件；支持添加连线图，方便教学；
4.★仿真实训系统操作软件需具备检测功能，可以关闭开启实时验证连线错误；
5.★消息面板可查看设备通信消息；
6.★仿真硬件具有模拟数据源产生模拟数据，可通过定值或随机值两种方式产生模拟数据；
7.仿真的套件部品至少包含：有线传感器、无线传感器、执行器、网关、I/O模块、RFID、终端、负载、电源、其它外设等。具体清单如下：
（1）有线传感器：
至少包含空气质量传感器、大气压力传感器、二氧化碳传感器、温湿度传感器、光照度传感器、氧气传感器、PM2.5传感器、土壤水分传感器、液位传感器、水温传感器、风向传感器、风速传感器、人体传感器、火焰传感器、红外对射传感器、微波传感器、烟雾传感器、二氧化碳传感器（485）、温湿度传感器（485）、光照度传感器（485）等；
（2）★无线传感器：
至少包含空气质量传感器、火焰传感器、人体传感器、可燃气体传感器、温湿度传感器、光照传感器等；
（3）继电器：
至少包含继电器、双联继电器、单联继电器等；
（4）网关：
至少包含新网关、路由器、串口服务器等
（5）I/O模块：
至少包含模拟量采集器（4017）、数字量采集器（4150）、zigbee协调器、zigbee四输入模拟量模块等；
（6）RFID：
至少包含低频读卡器、低频卡，高频读卡器、高频卡，NL超高频一体机、超高频卡、桌面超高频读写器等
（7）终端：
包含PC等；
（8）负载：
至少包含警示灯、雾化器、通用负载、风扇、灯泡、水泵等；
（9）电源：
至少包含5V、12V、24V、通用等电源；
（10）其它外设：
至少包含电压电流变送器、摄像头、LED屏、485转232转换器、USB转232转换器等
8.仿真实训系统操作软件需具备检测功能，通过拖拉图形改变布局，通过接线、配置仿真部件参数等后由自动检测和手动检测两种模式检测操作连接状态并显示实训结果；
9.虚拟机服务支持为每位用户提供至少一台独立的虚拟机；
10.用户可在AIOT平台上通过SSH终端接入虚拟机，完成物联网中间件配置部署、docker微服务配置部署等工作；
11.应用平台支持使用HTTP、MQTT、COAP协议采集设备数据；
12.应用平台支持在内置的非关系型数据库中存储时序数据；
13.应用平台支持查询最新的时序数据值和查询特定时间段内的所有数据；
14.应用平台支持通过API和WebSocket查询或订阅数据更新；
15.应用平台能够监视设备连接状态并触发推送到规则引擎的设备连接事件；
16.应用平台支持服务端应用程序向设备发送远程RPC调用；
17.应用平台具备规则引擎，能够接收来自设备、设备生命周期事件、API事件、RPC请求等传入的数据，并创建规则节点和规则链对接收的数据进行过滤、转换和执行；
18.应用平台支持通过添加数字量和模拟量仪表、地图组件、设备控件、图表、数据卡片等部件，创建自定义数据看板，完成数据可视化展示；
19.应用平台支持日志功能，记录用户对设备、规则引擎、数据看板的相关操作；
平台支持ChipStack,HomeAssistant,EdgeX,NodeRed,Grafana,InfluxDB等常见物联网平台组件的部署；
20.★须具备NLP处理能力：可通过自然语言处理技术，通过问答的形式解决学习难点；
21.★提供在线编码环境，支持多种语言和文件格式的编写、编译：C#、Java、Python、JavaScript等；
22.平台支持ThingsBoard、ChipStack、HomeAssistant、EdgeX、NodeRedGrafana、InfluxDB等常见物联网平台组件的部署。
实训资源
1.须提供至少5个实训案例，实训案例至少包含智慧园区、智慧仓储、智慧运输、智能口罩检测、智慧温室等应用项目；
2.须提供实训案例配套实训指导手册资料。
	1
	套

	5
	物联网全栈智能应用实训系统套件-实训工位
	1.集成配电单元：工位内置一体化配电模组，内置漏电保护组件。采用一路市电输入，两路漏电保护支路独立管控，实现两组供电回路独立控制、相互隔离、互不干扰。
2.供电及接口：工位主体内置四个工作面板，每个工作面板内置不少于 2 个强电插座面板、不少于 2 个弱电航空插座，同时内置支路空开、弱电控制开关；外置弱电供电模块清晰标识 5V、12V、24V 输出电压，支持模块串联扩展供电数量。
3.供电保护系统：强电支路采用断路器实施过载、短路保护；弱电直流输出支路具备短路保护、故障自恢复特性；单一路直流弱电输出发生短路时，该支路自动切断，故障排除后自动恢复供电；其余不同电压等级直流弱电回路正常工作，不受故障影响。
4.工作面板：工位主体配备四块独立工作面板，单块面板有效操作区域（宽 × 高）不小于 67cm×144cm。
5.收纳层：工位中部设置不少于 3 层设备收纳区，单个收纳空间内尺寸（长 × 宽 × 高）不小于 76cm×77cm×49cm；各收纳区域两侧配置柜门，配备磁吸门吸。
6.折叠门：工位配备双面可操作折叠门，单门面有效操作区域（宽 × 高）不小于 67cm×144cm；折叠门可在 0°～180° 范围内角度调节，支持 90°、135° 常用角度定位；配置定位杆与支撑脚结构稳固锁止门板，满足各类物联网实训场景搭建使用需求。
占地面积：工位最大占用空间（长 × 宽）：折叠门收拢状态不大于 92cm×92cm；折叠门完全展开状态不大于 205cm×150cm。
	1
	套
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包2：
	序号
	类别
	项目
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	实训设备
	实训设备
	▲（核心产品）实训教学同步展示和分组展示系统
	一、软件系统要求：
⬧客户端是一款与摄像设备配套使用的综合应用软件，可满足设备管理、人员管理、设备远程控制角度等方面的操作。客户端可与DVR、NVR、IPC、IPD、DVS、网络存储设备等配套使用，提供预览、回放、下载等操作。
1、设备管理
1.1在线设备列表支持展示设备HTTP端口。
1.2通过在线设备列表添加设备时，端口将自适应填充。
2、回放
2.1回放优化，时间轴中间增加日历，支持根据角标选择有回放的日期，并指定播放时间进行回放。
2.2支持拖动时间条定位与检索前一天或者后一天的录像文件。
3、数据检索
3.1具备录像检索，支持按时间、按事件、按标签检索录像。
4、人员管理
4.1支持自定义人员列表项。
5、维护与管理
5.1存储计划页面隐藏不支持存储计划的设备的本地存储信息，并增加提示信息。
5.2在用户管理页面，具有数据检索和数据统计用于控制用户权限。
6、实训功能
6.1、教师在本系统中可随意调取室内任意机位画面；
6.2、可将小组机位画面同步显示到室内一体机、电脑桌面，供其他小组及教师观看、对比；
6.3、可将教师机位画面同步显示于一体机、电脑中，供学生观看、模仿、学习；
6.4、适用于电脑、一体机、平板电脑、手机等设备使用。
6.5、存储的视频资料导出、下载，满足教学资源积累、重复使用等教学要求。
二、硬件设备要求:
（一）录像机参数要求：
1、内置6T存储硬盘
2、接入视频路数：8路。
3、网络带宽：80Mbps。
4、视频输出：1*VGA 1*HDMI。
5、解码格式：H.265/H.264/Smart265/Smart264。
6、音频输出：1路。
7、网络接口：1个。
8、USB接口：1个。
9、POE供电：8个。
10、数量：1台。
（二）摄像机参数要求：
1、最大分辨率2560*1440
2、支持双向语音对讲
3、主码流帧率分辨率50 Hz：25 fps（2560*1440，1920 × 1080，1280 × 720），子码流帧率分辨率50 Hz：25 fps（1280 × 720，640 × 480，640 × 360）。
4、支持背光补偿，强光抑制，补光距离最远可达50m；支持ROI感兴趣区域增强编码，音频环境噪声过滤支持，音频采样率8 kHz/16 kHz，符合IP66防尘防水设计。
5、数量：4台。
三、安装要求
含以上设备、系统的安装、辅材、调试。
	套
	1

	2
	
	
	智能洗澡抚触台组合
	尺寸约：2000*790*850mm；1.不锈钢支架及柜门：台面支架选用全优质不锈钢材质，高度设计符合人体工程学要求；柜体采用两段式功能区倾斜设计，有效防止工作疲劳。柜内封有防 腐防潮的专用 PVC 隔断板作储物底板，为实训室提供储物的必要空间。柜门采用双面高密度复合板，金属烤漆，具有环保、防火、防潮、防划伤、耐腐蚀、易清洁等特点，颜色可选。分段倾斜式柜门，更加人性化，利于操作。
2.洗澡池及台面：台面采用优质、改性 PMMA 高分子复合材料，裙边防返水设计，池子低部圆滑突起设计；优点：给婴儿一防滑支撑点，防止婴儿在池内滑动，造成意外呛水，满足 0-12 个月宝宝洗澡。
3.护理平台台面(软包）：婴儿抚触平台上配置软包垫，软包垫外包全新人造皮革，内置加厚海绵，柔软舒适安全，并且防水防尿无异味，不易变形，光滑，使用寿命长等优点，柜门采用烤漆木板，具有环保、耐腐蚀、易清洁等特点。
4.出水龙头：360 度旋转，全平面覆盖，水柱和花洒互相切换。304 不锈钢材质采用抽拉式水龙头，水龙头相比其他材质的水龙头，寿命长，耐腐蚀，不生锈，有冷热水接口，冷热水水流量一体独立控制。
5.给排水系统：不锈钢进水编织软管，抗腐蚀，抗老化，防寒，可耐高水压(1.6mpa)。大口径纯白 PVC 下水器，耐腐蚀，不生锈。
	组
	1

	3
	
	
	电热水器
	尺寸约：33*21.4*0.56cm；容量：100L容量，即热式，双管加热，加热功率5500W,IPX4级防水,适用水温30-55℃
	个
	1

	4
	
	
	产妇护理床
	一、规格
（长×宽×高）约2000mm×900mm×500mm；
二、功能
★升降功能：背部升降：0～75º，±5º；翻身角度：0～45º，±5º；抬腿、曲腿角度：+25° -55°  ±5º；便孔尺寸:210*250mm；手动自由转换左右翻身、起背、抬腿、落腿、解便、洗头、洗脚、输液、就餐、移动、防止侧滑、防止下滑、娱乐等功能，采用双排超静音轮，可移动可调成轮椅式，增加整体翻身功能，床体机器人全自动焊接，工艺更精美，采用静电喷涂技术及国家标准冷轧钢材。床面高度含脚轮500mm，床面尺寸约为2000*900mm，最大承重约250公斤，背部升降：0～75º 任意角度可停止，翻身角度约为0～45º任意角度可停止，抬腿、曲腿角度约为+25° -80任意角度可停止，便孔尺寸约210*250mm采用一秒速开推杆设计，使用简单方便。
三、技术参数指标要求
1、床体骨架采用成型方管焊接而成,先进的焊接工艺，焊接质量优质，床体坚固，可承载≥260kg;
2、床面：采用冷轧钢方管，通气设计，便于透气并具有防滑功能。
3、床体采用环保抗菌粉末静电喷涂而成，具有防腐防锈，外观精美等特点。
护理病床需配备手摇操作功能推杆4个，其中一个控制起背，一个控制左右翻身，一个控制抬腿落腿，一个控制便孔开关功能。并且每个推杆尾部应该具有橡胶保护塞，避免床单等物品卷入推杆内侧，对床体和患者造成伤害。
4、配置φ125制动脚轮，高稳定性连动系统，刹车稳定方便，防水、防尘，双轮饼设计以增加着地面积，增加稳定性。
5、带有输液架插孔以及引流挂钩， 可选配输液架。
6、ABS整体成型餐桌，坚固耐用，方便清洗拆卸。
7、配备护理床专用洗头盆、便盆。洗头盆内侧具有凹凸部位可以让使用者垫高头部，配有放水口和放水软连接管，放水口配朋橡胶塞。便盆符合床的使用结构，便盆配有握柄，握柄可以横竖转换使用。
8、床垫为不低于6公分棕加棉，内置医用防水布、外面一层为家用床罩设计，防水便于清洗。 
	张
	1

	5
	
	
	女性护理人模型
	约1.6m，带一套衣服；环保PVC材料、经不锈钢模具浇注工艺而成；可做24项基础护理操作；可做简单胸外按压操作
	个
	1

	6
	智能仿真婴儿
	智能仿真实训
	▲（核心产品）回应性智能仿真婴儿管理系统
	平台功能参数：                                                                                                                                                                                      
1、操作软件激活链接仿真婴儿，编辑仿真婴儿的个人信息，核对ID等。                                                                                
2、操作软件具有展示的功能，老师在教学时可对婴儿哭泣的原因进行分别展示（包括需要喂食、拍嗝、换尿布、摇动），使学生准确辨别婴儿哭泣的原因。                                                                                                                                             3、演示模式——展示模式：
智能仿真婴儿软件设置有演示模式，可方便在实训中进行随时开始和随时终止照料演示，该模式至少具备6种照料模式，可对照料场景的出现时间、持续时间，不同照料需求的出现顺序以及照料是否持续出现等进行自定义设置。
4、演示模式——预设模式：
智能仿真婴儿控制软件可预设两种或以上的模式，根据婴儿照护的实际实训需求，分别满足婴儿的常见需求认知实训，以及婴儿照料的实际技能实训。
5、配置模式——领养：
智能仿真婴儿支持领养模式，可实现学生将仿真婴儿带到自己日常生活的场所体验真实的婴儿照护。该模式可实现5天以内的24小时婴儿照料，可单人照料也可以二人小组照料，此外，可选择每天照料不同类型，不同难度的婴儿。    
6、配置模式——领养报告：
当学生将智能仿真婴儿领养之后，系统能够回收学生对婴儿的照料报告，报告可记录学生的正确照料（包括换尿片、打嗝、喂食、摇动），错误的照料（头部支撑失败、错误姿势、粗暴对待、摇晃婴儿），学生的照料记录，婴儿所处环境的温度（温度支持摄氏和华氏两种记录方法）等。报告的内容能够极大程度的满足真实婴儿照料的实训实践需求。完成照护任务后，可在软件上获取、分享或打印报告，老师可在报告上给予评价。                                                           7、配置模式——领养报告评语：领养模式出具报告之后，教师可以在报告当中给学生的照料结果书写针对性的评语，给学生的照料以合理的反馈。                                                                                                                                                        8、操作软件内包含≧15个不同月龄段，分类为简单、中等与困难三个等级的婴儿照护日程表。针对训练的课程能选择不同的日程表，且这些时程可以手动选择或是使用控制中心的软件进行随机指派。日程表是根据≧15位需要照顾的真正婴儿超过24小时来设置。
9、仿真婴儿操作指导视频一套。
	套
	1

	7
	
	
	▲（核心产品）回应性照料智能仿真婴儿
	一、基本参数
 1.规格：人工智能仿真婴儿身长和重量与真实的婴儿一致，身长47-52cm，重量2500-4000g；
2.材质：硅胶，无毒，无辐射；
3.外观：模拟真实婴儿状态，四肢自然弯曲，各主要关节可灵活转动；
二、功能描述
1.人工智能仿真婴儿内置传感器与各配件中智能芯片进行匹配，匹配成功有声音提示；
2.人工智能仿真婴儿内置充电电池，充满后能运行4-5天；
3.人工智能仿真婴儿可与学生实训任务相结合，在领养期间，学生不可自行关闭电源提前结束实训任务；
 4.人工智能仿真婴儿体内具备内置传感器，并提供以下不少于11项功能检测（并提供数据记录界面截图）
（1）喂奶：当人工智能仿真婴儿因发生喂奶需求而哭泣时，拿起奶瓶或母乳喂养胸针接触婴儿嘴唇，哭泣声会停止并发出吮吸声音；
（2）拍嗝：当人工智能仿真婴儿因发生拍嗝需求而哭泣时，抱起婴儿轻轻拍打背部会停止哭泣，发出打嗝声；
（3）换尿布：当人工智能仿真婴儿因发生换尿布需求而哭泣时，当替换新尿布后会停止哭泣，发出愉悦的声音；
（4）轻摇安抚：当人工智能仿真婴儿因发生轻摇安抚需求而哭泣时，抱起婴儿并持续轻摇安抚，哭泣声音会自动停止，发出愉悦声音；
（5）头部支撑失败：婴儿在头部未得到支撑情况下会发出剧烈哭声；
（6）猛烈摇晃：婴儿在受到猛烈摇晃情况下会发出剧烈哭声；
（7）受到虐待：婴儿在受到猛烈拍打情况下会发出剧烈哭声；
（8）头低脚高：婴儿在处于头低脚高的情况下会发出咳嗽声；
（9）错误睡姿：婴儿具有错误睡姿数据记录和数据上传功能；
（10）温度感知：婴儿具有对不同时间段周围温度感知数据记录和数据上传功能；
（11）着装感知：婴儿在不同时间段对外出服、睡衣、连身衣、尿布着装类型感知数据记录和数据上传功能；
三、配件明细
1.外出服1件（内置无线智能芯片）；
2.睡衣1件（内置无线智能芯片）；
3.连身衣1件（内置无线智能芯片）；
4.尿布2块（内置无线智能芯片）；
5.奶瓶1个（内置无线智能芯片）；
6.母乳喂养胸针1个（内置无线智能芯片）；
7.身份识别卡1个（内置无线智能芯片）；
8.一次性腕带不少于5条；
9.学生照顾卡1个；
10.充电器1个；
	个
	1

	8
	
	抚触
	搪胶仿真婴儿
	约55cm，约4kg。新环保硅胶，身体TPE环保材料，内含金属关节，全身各部位可任意扭动。
	个
	1

	9
	
	生活照料
	仿真婴儿
	约52cm；四肢软硅胶，头和身体为硬搪胶；可水洗，可做被动操。
	个
	4

	10
	
	消毒
	橡胶手套
	约31cm；天然橡胶；加厚耐磨；卫生清洁和消毒时使用，保护手部。
	双
	4

	11
	
	
	84消毒液
	500g/瓶；次氯酸钠，有效氯含量为3.92%-5.3%（W/V)。
	瓶
	2

	12
	
	
	量杯
	规格约：小号100ml，大号500ml；2个/套，双面刻度，PC亚克力材料，耐高温，抗摔防爆
	套
	2

	13
	
	
	普通水桶
	约10L；PP材质；耐高温，承重耐用，带盖
	个
	2

	14
	
	
	专用消毒桶
	约10L，PP材质，耐高温，耐酸碱，带刻度，带盖
	个
	2

	15
	
	
	抹布
	尺寸约：30*30cm；材质：超细纤维；特点：自带挂钩；
	条
	2

	16
	
	日常护理
	红外线电子体温计
	额温模式:32℃~42.0°C，测量距离1-3cm，2秒速测，高温预警，50组记忆值，LCD中文数字大屏，PP材质，一键测温，三色背光，精密探头，准确测温。
	个
	2 

	17
	
	
	红外耳温计
	LCD显示屏，体温/物温双模式，体温显示范围:32℃-42.9℃，显示精度0.1℃
	支
	2 

	18
	
	
	吸鼻器
	尺寸约：115*20mm；PP,硅胶；防逆流
	只
	4 

	19
	
	
	喂液匙
	尺寸约：12.8*2.8cm；PP、硅胶；配有塞盖，干净卫生，表面附有刻度，便于掌握剂量，匙柄液瓶相结合，方便易用
	支
	4 

	20
	
	
	脱脂棉球
	50g/袋；由医用脱脂棉为原材料卷曲成团而成。柔软而富有弹性，无菌，吸湿性强；护理创口，吸湿。
	袋
	4 

	21
	
	
	酒精
	500ml/瓶；乙醇有效成分75%土5%；消毒能力强，密封性好；用于皮肤表面、物品消毒。
	瓶
	4 

	22
	
	
	医用棉签
	50支/袋，约10cm/支；脱脂棉头及竹棒；无菌级，紧实不掉絮，触感柔软，吸水性好，竹棒光滑
	袋
	4 

	23
	
	体格测量
	卧式身高体重仪
	尺寸约：103*37.5cm；钢板秤面；称量范围100g-20kg，分度值10g，身高测量范围0-93cm，分度值0.1cm身高体重同时显示；
	台
	2

	24
	
	
	软尺
	约2m；高分子聚合；一键收回，自动卡位，公英双制；
	个
	4

	25
	
	婴儿抚触
	抚触油
	120ml；矿油、油橄榄果油。
	瓶
	2 

	26
	
	洗澡
	折叠婴幼儿式浴盆
	PP+硅胶；折叠设计，易收纳，安全材质无味不刺激；
	个
	2 

	27
	
	
	浴垫
	正面约8%氨纶+约92%涤纶，反面约100%涤纶；材质安全，柔软不刺激；
	个
	2 

	28
	
	
	防水围裙
	尺寸约：75*69cm；帆布；防水防油；
	件
	4

	29
	
	
	沐浴露
	约390ml；牛奶精华、甘油、芦荟；性质温和纯正
	瓶
	2 

	30
	
	
	洗发露
	约390ml；茶籽油、蚕丝胶蛋白；
	瓶
	2 

	31
	
	
	水温计
	约13*5cm；ABS、玻璃；卡通造型，室温两用；使用环境：-10℃到60℃；
	支
	2 

	32
	
	
	婴儿洗澡大浴巾
	尺寸约：110*105cm；纱布；柔软；
	条
	4 

	33
	
	
	洗澡毛巾
	2条/包；棉100%；可挂；
	包
	4

	34
	
	
	润肤露
	50g；甘油、牛油果树果脂、VE；
	瓶
	2

	35
	
	
	棉签组合
	100支/盒；原纸、棉花；双头清洁，不含荧光剂，纸质细轴；
	盒
	2

	36
	
	婴儿游泳
	免充气游泳圈
	内径约:10.5cm,脖围:约32cm,适合年龄:6-12个月,适合体重:15-20斤；脖圈，微胶囊+防水层+亲肤层；
	个
	1

	37
	
	
	计时器
	尺寸约：3*7*8cm,材质:ABS十电子元件,实验室使用计时器、医院用定时器提醒器、电子秒表、可静音、可熄屏。
	个
	2

	38
	
	婴儿睡眠照料、打襁褓
	婴儿床
	尺寸约：118*67*91cm；松木；大床+蚊帐
	张
	1 

	39
	
	
	婴儿床上用品
	棉被+棕垫+五件套（床靠、长围、短围、棉垫、枕头）纯棉外套，天然椰棕床垫
	套
	1 

	40
	
	
	包被
	尺寸约：90*90cm，60g；双层夹薄棉；
	件
	3

	41
	
	
	抱单
	约90*90cm，2条/袋；100%棉；纯棉材质；
	袋
	3

	42
	
	
	旋转床头铃
	尺寸约：50cm*67cm；环保塑料，有声电动玩具；
环保材质，安全无毒；
	个
	1

	43
	
	更换纸尿裤、臀部护理
	纸尿裤
	拉拉裤，L码，30片，360°彻底泄漏防护结构、全高腰，含男/女款
	包
	3

	44
	
	
	尿布
	尺寸约：40*60cm，10条/包；纯棉；瞬吸；
	包
	1

	45
	
	
	隔尿垫
	尺寸约：30*50cm5条；80*100cm2条，棉；抗菌。
	套
	1

	46
	
	
	婴儿湿巾
	80片；纸巾尺寸约：20*15cm；富含EDI纯水，丁二醇、甘油、植物纤维无纺布；可擦拭入口物品；
	包
	2

	47
	
	
	护臀膏
	50g；VE、植物油、紫草精华。
	瓶
	2

	48
	
	
	臀部清洁毛巾
	2条/包；棉100%；可挂，卡通刺。
	包
	2

	49
	
	
	小盆子
	尺寸约：31*31cm，食品级PP，卡通造型
	个
	2

	50
	
	婴幼儿更换衣物
	婴儿衣物
	约50cm左右；纯棉；柔软舒适；开襟、连体
	套
	6

	51
	
	
	肚围
	2条/包；单层泡泡，棉；
	包
	2

	52
	
	
	帽子
	约97%棉，约3%氨纶；柔软舒适，材质安全放心，不刺激；
	顶
	2

	53
	
	
	袜子
	2双/包；棉；不起球，柔肤；
	包
	2

	54
	
	冲调奶粉、喂奶、拍嗝、安抚
	调奶消毒套装
	三件套，含消毒柜，定量泡奶机和摇奶暖奶器
	套
	1

	55
	
	
	塑料量杯
	约500ml，双面刻度，PC亚克力材料，耐高温，抗摔防爆
	只
	2

	56
	
	
	热水壶
	容量:约1600ml；PP+玻璃内胆,保温性能描述: 12小时＞65°保温时长: 24小时(含)-36小时(不含)；安全无气味；
	个
	2

	57
	
	
	凉水壶
	约2000ml单壶；食品级PP材质；加厚耐摔，鹰嘴设计，韧性强，耐高低温；
	个
	2

	58
	
	
	PP奶瓶180ml
	约180ml；PP+硅胶;耐摔、耐高温；回气孔设计；
	只
	4

	59
	
	
	婴儿口水巾
	尺寸约：26*29cm，两条包；表里100%棉；纯棉包边，纯棉材质；
	包
	2

	60
	
	
	喂奶巾
	6条/包，手感柔软。
	包
	1

	61
	
	进餐饮水
	硅胶勺组合
	匙头，匙柄，匙心；食品级聚丙烯（外带盒），硅胶，尼龙；食品级液态硅胶，柔软，富有弹性，健康卫生；
	盒
	2

	62
	
	
	婴儿碗
	尺寸约：15.1*11.3*5cm；竹纤维混配料；
	个
	2

	63
	
	
	（普通款）婴幼儿鸭嘴水杯
	约240ml，含盖牛奶杯；Tritan材质；圆润安全；
	个
	2

	64
	
	
	奶瓶刷
	吸管刷约23.5cm、奶瓶刷33cm、吸嘴刷13.5cm、底座9.5cm；PP+食品级硅胶、304不锈钢；
	套
	2

	65
	
	
	奶瓶夹
	尺寸约：6*24cm、9*26.5cm；
奶瓶夹ABS、包胶TPE；
加长防烫、稳固夹取、不含BPA、锯齿钳口；
	个
	2

	66
	
	
	消毒锅
	婴儿奶瓶消毒机器、带烘干二合一、暖奶温奶器、宝宝专用蒸汽消毒锅、约1L
	个
	2

	67
	
	
	奶瓶清洗剂
	500ml/瓶，植物活性成分
	瓶
	1

	68
	
	
	奶具晾干架
	奶瓶收纳、沥水架、干燥架、便捷晾干架，可拆卸
	组
	2

	69
	产妇照护
	产妇护理
	水银温度计
	约11.5cm，三角形棒式，由感温泡、毛细孔、玻璃管，标度尺等构成；玻璃外壳，水银；测量范围：35-42℃，最小分度值0.1℃；体温测量。
	支
	5

	70
	
	
	体温计盒
	尺寸约：24*16*6.5cm，pp材质，2个内盒+外盒。分干燥区和浸泡消毒区
	个
	1

	71
	
	
	电子体温计
	重约150g；塑胶，ABS；采用塑胶软头设计，前端可以弯曲测量，精确温度，配有收纳盒，安全卫生，方便存放，实时感温。
	个
	1

	72
	
	
	血压计
	脉搏数据40~200次/分钟，测量范围0-300mmHg(0-40.0kpa)，精度压力±3mmHg(±0.4kPa)以内显示方式LED数字显示、记忆组数74*2组记忆值、运行模式连续运行
	只
	1

	73
	
	
	水银血压计
	测量范围：（0-40KPa（0-300mmHg),最小分度值0.5KPa（2mmHg）；臂式；测量准确，坚韧耐用，双刻度显示，防漏处理，橡胶加压气球囊经久耐用；
	只
	1

	74
	
	产后恢复
	治疗车
	尺寸约：90*65*45cm；ABS；静音卫生，安全无毒。
	辆
	2 

	75
	
	
	医用秒表
	表盘直径约3cm，挂表总长约8cm，金属合金，石英机芯，玻璃镜面，耐腐蚀，防水，夹子款
	个
	4

	76
	
	
	碘伏
	500ml/瓶；有效碘含量约为4.5-5.5g/L；
	瓶
	2

	77
	
	
	妇科大棉签
	约20cm，200支/套，一次性医用灭菌脱脂棉
	套
	2

	78
	
	
	弯盘
	尺寸约：18*11*2.4cm；304；防碘伏、防腐蚀、耐高温
	个
	4

	79
	
	
	治疗盘
	尺寸约：30*20*5cm；304；防腐耐蚀
	个
	4

	80
	
	
	持物筒
	尺寸约：15.5*6.5cm；304不锈钢；带盖，倒锥形
	个
	2

	81
	
	
	持物钳
	约22cm；304不锈钢；直头
	把
	2

	82
	
	
	工作围裙
	帆布，防水防油，防污耐磨。
	条
	2

	83
	
	
	垃圾桶
	约16L；加厚PP材质，按压开盖，内置压圈设计
	个
	2

	84
	
	
	衣物污物桶
	尺寸约：40*40*30cm；PE材质；柔韧性好、镂空通风透气设计。
	个
	2

	85
	
	
	乳房模型
	尺寸约：30*16.5*7cm；硅胶材质；双侧乳房模型，可水洗，不破碎。
	个
	2

	86
	
	
	硅胶乳房模型
	尺寸约：13*6.5cm；实心硅胶；柔软；教学模型。
	个
	3

	87
	
	
	乳头牵引器
	含吸引罩、吸球，使用环境：-20℃到110℃；
PP、硅胶、不含双酚；
清洗方便、耐高温；
辅助牵引，矫正乳头。
	盒
	1

	88
	
	
	乳头保护罩
	M型内径约15.5mm，2只装/盒；
硅胶、食品级材质；
柔软舒适；
护理产妇。
	盒
	1

	89
	
	
	乳头防护霜
	200ml；维E、尿素。
	瓶
	1

	90
	
	
	瑜伽垫
	尺寸约：200*100cm，8-10mm厚；TPE，防滑
	张
	1

	91
	
	产妇生活照护
	大盆
	尺寸约：33*20*13cm；pp材质
	个
	1

	92
	
	
	衣物晾晒架
	离地高度约1.3m，折叠高度约1.1m；主体加粗方管框架，不锈钢主架；落地可折叠，免安装，承重力强，滚轮设计，大容量晾晒，三角支架稳固性强
	个
	1

	93
	
	
	衣架
	PP材质；防滑无痕晾衣架，四档调节可伸缩，10个装
	把
	1

	94
	
	
	洗衣液
	约1000ml，温和的氨基酸成分，亲肤无刺激，易漂洗
	瓶
	1

	95
	
	
	成人牙刷
	一支装，约18cm；
PP环保材质；独立包装，安全材质、环保健康，绒感刷毛。
	支
	2

	96
	
	
	孕产妇口腔护理套装
	牙刷、漱口水（60ml）、牙膏（90g）；牙刷（PP+橡胶+磨尖丝）、漱口水（木糖醇，青盐、薄荷、维生素C等）、牙膏（木糖醇、叶酸、蜂胶、维生素C等）；绿色配方，安心成分，高密度细软刷毛，持久清新口气；牙缝清洁、舌苔清洁、牙龈按摩，清新口气。
	盒
	2

	97
	
	
	月子纸
	约1000g,尺寸约：30*60cm；材质：木浆，棉柔表层；亲肤超柔。
	包
	2

	98
	
	
	护理垫
	尺寸约：600*900mm,8片/包；
材质：无纺布、绒毛浆、原生木浆纸，高分子、PE底膜；棉柔、舒适、透气。
	包
	2

	99
	
	
	产褥家居服
	两件套，绒棉面料，顺滑柔韧，隐蔽哺乳口，防走光。
	套
	1

	100
	
	
	哺乳衣
	尺寸约：74*94cm；
外出哺乳罩衣，主面料:100%棉（辅料除外)；
	件
	1

	101
	
	
	哺乳文胸
	约75A-95C；约50S透气精梳棉，材质及配比:罩杯里料:约91%棉9%氨纶侧翼:约91%棉9%氨纶无缝贴胶粘合，全掀式上开扣；
	件
	1

	102
	
	
	微弹收腹带
	1条装/盒；
透气薄膜，三段式调节。
	盒
	1

	103
	
	
	纱布收腹带
	尺寸约：60-100cm；医用纱布；透气排汗、防过敏。
	盒
	1

	104
	
	
	毛巾
	尺寸约：30*30cm；纯棉纱布；柔软。
	条
	1

	105
	
	
	脸盆
	尺寸约：311*259*97mm，PP+TPE；可折叠收纳。
	个
	1

	106
	
	
	手动吸奶器
	标口奶嘴，标口奶瓶，奶座，奶瓶防尘盖，按摩硅胶，气缸；食品级PP+硅胶。
	组
	1

	107
	
	
	电动吸奶器
	尺寸约：21*13cm，电源：220V；硅胶、环保材质；≧5种按摩模式，≧9种吸乳模式。
	个
	1

	108
	
	
	母乳存储袋
	30枚/袋，约100ml；
食品级PE复合材料；
	包
	2

	109
	
	
	哺乳枕
	尺寸约：大枕头:62*31cm，小枕头约:23*2cm，重量:约1kg；大/小枕套面料:100%棉，大/小内胆面料:100%聚酯纤维，大/小填充物:100%聚酯纤维（辅料除外)科学15°防呛设计；
	个
	1

	110
	
	
	哺乳凳
	尺寸约：75*70*104cm；实木框架；人体工学设计。
	个
	1

	111
	
	
	防溢乳垫
	36+2片/盒；
无纺布，无尘纸，高分子，膨化布、透气底膜；
纤薄舒适，瞬吸防漏；
	盒
	1

	112
	
	
	电热水壶
	1.约8L，304无缝内胆，1500W功率，24小时保温，自动断电，双层防烫。
	个
	1

	113
	
	膳食制作制作
	蒸蛋盅
	容量：约190ml陶瓷材质。
	个
	1

	114
	
	
	辅食料理机
	0.3L；PP，不锈钢；清洗方便，可拆卸；
	个
	1

	115
	
	
	研磨盒
	含盖子，汤匙；PP，不锈钢；可拆卸；
	个
	1

	116
	
	
	卡通碗盘（小）
	直径约：7-11cm，陶瓷材质，2个/组
	组
	1

	117
	
	
	卡通碗盘
	规格：约29*20cm；304不锈钢内胆，PP外盘；卡通造型，坚固耐用；
	个
	1

	118
	
	保鲜与储存
	不锈钢盆
	尺寸约：10.5*16*28cm，304不锈钢，安全耐腐蚀不生锈，特厚不易变形
	套
	1

	119
	
	
	消毒柜
	尺寸约：425*365*1330mm
上室:2层紫外线+热风循环+光波烘干
下室:4层，125度高温杀菌消毒烘干
内部容量135L,功率820W，不锈钢+钢化玻璃功能：消毒水杯和餐具。
	个
	1

	120
	
	
	整理箱
	尺寸约：18*25*8.3cm，环保材质，把手设计。
	个
	1

	121
	
	
	婴幼儿护臀膏
	约21g，多效防护，隔离尿便。
	瓶
	3

	122
	
	
	抚触台垫巾
	三层双面、针织棉+TPU防水膜+竹纤维毛巾料，尺寸约：200*150cm
	条
	2

	123
	
	
	退热贴
	无纺布材质、高分子凝胶、尺寸约：11*4cm，6贴装/盒
	盒
	2

	124
	
	
	医用冰袋
	密封外包装、环保耐寒涂层+尼龙布+PVC涂覆层、圆滑边缘设计、sap高分子材料，约150g
	个
	3

	125
	
	
	按摩床
	按摩床、推拿床、美容院专用、尺寸约：0.8*1.9m
	个
	1

	126
	
	
	一次性中单
	一次性垫单、尺寸约：50*60cm
	包
	2

	127
	
	
	拨浪鼓
	抓握训练玩具、开发智力、宝宝手摇铃拨浪鼓
	个
	2

	128
	
	
	摇铃
	抓我训练玩具、宝宝手摇铃、可啃咬牙胶、早教益智
	个
	2

	129
	
	
	沙锤
	塑料、新生儿抓握、视听训练
	个
	2

	130
	
	
	塑胶鸭子
	小黄鸭、游泳池戏水、捏捏叫发声
	个
	8

	131
	
	
	黑白卡片
	婴儿早教卡、宝宝彩色视觉激发卡、益智玩具、加厚加大
	盒
	2

	132
	
	
	彩色卡片
	婴儿早教卡、视觉训练、闪色卡
	套
	1

	133
	
	
	小皮球
	婴儿抚触球、触觉感知、手抓球、感统玩具训练、安全可啃
	套
	2

	134
	
	
	产妇浴桶
	尺寸约：118*92*57cm，材质：甄选PP+TPE，含毛巾架、置物篮
	个
	1

	135
	
	
	药浴包
	约40g，艾叶、黄芪、老姜、桑枝、当归等，10小袋
	包
	3

	136
	环境改造
	
	木边框制度牌
	尺寸约：50*70cm；实木边框+PS挡板+定制内容+背板；含安装材料费和人工费。
	个
	1

	137
	
	
	主题文化墙
	1.单层约15mm高密度雪弗板，高清UV喷印，局部文字，按设计图进行造型、剪裁和装饰；整体效果单层哑光。
2.含主材辅料及人工安装。
	㎡
	6

	138
	
	
	定制一体化功能柜
	柜体深度≤40cm；采用实木双面板材制作；内有储物格挡，部分含柜门、含设计、制作、安装；制作前需甲方确认效果图。
	㎡
	8

	139
	
	
	水路改造
	游泳池、电热水器上下水改造
	项
	1




第六部分  采购合同范本
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: _Toc4032]
（说明：本合同文本仅供参考。本合同作为合同的基本格式，不作为最终合同，甲方有权在签订合同时对合同的相关条款及内容作进一步的细化和修改。）
[bookmark: _Toc3995]



政府采购货物买卖合同
（试行）



项目名称：                                
合同编号：                                
甲    方：                                
乙    方：                                
签订时间：                                



使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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[bookmark: _Toc22209]第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                     
（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的采购文件等采购文件、乙方的《响应文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
     采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
（4）政府采购组织形式：分散采购
（5）政府采购方式：公开招标
（6）中标采购标的制造商是否为中小企业： 是   否
本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：
是   否
中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（7）合同是否分包：否
（8）中标供应商是否为外商投资企业：是       否
外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：否
（10）是否涉及节能产品：否
      是否涉及环境标志产品：否
      是否涉及绿色产品：否 
（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
             大写：                           
    （2）合同定价方式：固定总价
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：                     
分期付款：  付款方式：
成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：     
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：                                      
         验收主体：                                      
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：一次性验收         
                  分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标通知书
（5）响应文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求等。

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	


[bookmark: _Toc27624]
第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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响应文件封面格式



响  应  文  件


项目名称：
项目编号：





供应商全称：                （盖章）
法定代表人或授权代表：                （签字或盖章）
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供应商编制响应文件注意事项
1.拟参加本项目谈判的供应商应认真阅读本谈判文件，严格按照“山西政府采购平台”要求的顺序编制和提交响应文件。本文件中提供的顺序与平台不一致时，以平台顺序为准。
2.谈判文件中给定格式的，应认真、准确填写格式中需填写和完善的内容。未给定格式的，格式自拟。
3.响应文件应按谈判文件中的编制要求，将所有材料逐页编写页码，并按“山西政府采购平台”要求完成上传。因编排混乱、未按规定要求、顺序上传等原因导致响应文件被误读或查找不到，后果由供应商自行承担。
4.对响应文件中作出响应的内容、不应照抄照搬，应作出正面、完整、真实、准确的回答。
5.应按谈判文件中响应文件的签字、盖章要求，对响应文件进行签字、盖章。
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10.供应商认为需要提供的其他商务、技术材料……………………………
政府采购政策性要求证明文件
政府采购政策性要求证明文件…………………………

资格证明文件
1．具有独立承担民事责任的能力的承诺函

供应商具有独立承担民事责任的能力的承诺函

  采购代理机构名称  ：
本供应商现参与            （项目名称、项目编号、包号）的采购活动，依据谈判文件相关规定，郑重承诺：我方具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照，统一社会信用代码：        ，基本开户行：        （账户号码：      ）。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。 
特此承诺。

供应商名称：                     （盖章）
法定代表人（负责人）：            （签字或盖章）  
日      期：



2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

  采购代理机构名称  ：

本供应商现参与                        （项目名称、项目编号、包号）的采购活动，依据谈判文件相关规定，郑重承诺：我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函，具有通过具备审计资格的第三方出具的2025年度合格且有效的财务审计报告或在基本户开户银行出具的无不良记录资信证明等文件。
以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。 
特此承诺。


供应商名称：                     （盖章）
法定代表人（负责人）：            （签字或盖章）  
日      期：


3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函


  采购代理机构名称  ：

本供应商现参与                    （项目名称、项目编号、包号）的政府采购活动，现承诺具有履行合同所必需的设备及专业技术能力。
以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。 

特此承诺







供应商名称：                     （盖章）
法定代表人（负责人）：            （签字或盖章）  
日      期：


4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

  采购代理机构名称  ：

本供应商现参与                 （项目名称、项目编号、包号）的采购活动，依据谈判文件相关规定，郑重承诺：我方在参加本谈判项目前严格依法缴纳税收和给单位职工缴纳社会保障金。
以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。 
特此承诺。


供应商名称：                     （盖章）
法定代表人（负责人）：            （签字或盖章）  
日      期：




5．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

  采购代理机构名称  ：

本供应商现参与                   （项目名称、项目编号、包号）的谈判活动，在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）；在谈判前查询了本公司在信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn）中的信用信息，其中失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记信录均为0记录；查询了本公司在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）中的政府采购严重违法失信行为信息记录为0记录。
以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。 

特此承诺




供应商名称：                     （盖章）
法定代表人（负责人）：            （签字或盖章）
日      期：








6.落实政府采购政策需满足的资格要求

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加    （采购人名称）    的（项目名称、包号 ） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.   （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。  

企业名称(单位公章)：
日期:


注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度年报数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.成交供应商为中小企业的，采购代理机构随成交结果同时公告其《中小企业声明函》。


7.供应商认为需要提供的其他资格证明文件

商务、技术文件
1．法定代表人（负责人）身份证明书

法定代表人（负责人）身份证明书 
单位名称：                              
单位性质：                              
地    址：                              
成立时间：       年    月    日
经营期限：                              
姓    名：              性  别：        
年    龄：              职  务：        
系       （供应商名称）          的法定代表人（负责人）。

特此证明。
附：法定代表人（负责人）身份证明正反面扫描件或影印件
	 
	 


 
 
供应商名称：                     （盖章）
法定代表人（负责人）：            （签字或盖章）
日      期：


2．法定代表人（负责人）授权委托书
法定代表人（负责人）授权委托书

  采购人名称    ：
本授权书声明：注册于   （供应商住址）   的   （供应商名称）   法定代表人      （法定代表人或负责人姓名、职务）代表本公司授权       （被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的    项目名称    ，项目编号：          ，包号：    ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月    日起生效。

特此声明

供应商名称：                  （盖章）
法定代表人（负责人）：              （签字或盖章）
供应商代表：             （签字或盖章）
附被授权人代表身份证明正反面扫描件或影印件
	
	


注：
若供应商代表为法定代表人（负责人）的可不提供。

3.报价函
报  价  函

  采购人名称   ：
        （供应商名称）        授权      （供应商代表姓名、职务）为我方代表，参加贵方组织的        （项目名称、项目编号、包号）谈判的有关活动，并对此项目进行报价。为此承诺：
1.我方提交的响应文件有效期为：自提交响应文件截止之日起90个日历天。在此期限内，我方保证严格遵守响应文件中的所有承诺及谈判过程中的所有承诺，贵方的谈判文件和我方提交的响应文件对我方均具有约束力。
2.我方已经具备本项目（包）中规定的参加采购活动的供应商应当具备的全部资格条件，并提供了相关证明材料。
3.我方已按照谈判文件要求，提供了供应商须知前附表中规定的供应商应提交的资格证明文件和商务技术文件，并将所有资料按照谈判文件要求在“山西省政府采购平台”完成上传。
4.我方参与本项（包）竞争、成交后提供和品牌、价格等信息，详见“报价一览表”。
5.若我方被确定为本项目（包）的成交供应商，保证按相关法律法规规定，与采购人签订政府采购合同，并严格履行双方所签订的合同，承担合同规定的责任和义务。
6.承诺对谈判文件中的各项商务、技术要求均做出了响应，对符合性存在偏差的，已在响应文件中的商务响应和技术条款偏离表中予以明确，并特别说明。
7.保证遵守谈判文件的各项规定。
8.若我方在响应文件有效期内撤回响应文件的，我方的谈判保证金可按规定被贵方没收。
9.我方完全理解贵方不接受可选择性报价。
10.在谈判过程中，若贵方或谈判小组需要，我方愿意向贵方提供任何与本项有关的数据、情况和技术资料。
11.我方已详细审核全部响应文件内容，包括响应文件补充文件（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。
12.在合同执行过程中，若采购人需追加采购本项目响应文件所列的服务，在不改变合同其他实质性条款和服务质量的前提下，按相同或更优惠的价格提供。
13.接受谈判文件中《采购合同范本》的全部条款且无任何异议。
14.我方将严格遵守本项目的有关规定，若有下列情形之一的，将由采购人或采购代理机构上报上级主管部门进行处罚。
（1）提供虚假材料谋取成交的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构工作人员、谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）响应文件提交截止时间后撤回响应文件的；
（6）在谈判期间，影响采购代理机构或谈判小组正常履行职责的；
（7）在采购过程中与采购人、采购代理机构、谈判小组成员进行协商的；
（8）成交后未在规定时间内与采购人签订合同或放弃成交或未按谈判文件、响应文件及相关承诺规定签约或与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议等行为的；
（9）未按合同约定履行义务的；
（10）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；
（11）违反其他违法违犯行为。
我公司的信息如下：
公司地址：	                         邮编：	
电    话：	                         传真：
供应商代表姓名：
供应商代表联系电话：                （办公）         （移动）
E-mail：
供应商名称：                       （盖章）
供应商代表：                  （签字或盖章）
日      期：

注：除可填报项目外，对本报价函内容的修改将被视为非实质性响应，从而导致该响应文件无效。

4．报价一览表

报价一览表
项目名称：
项目编号： 
包号：
	序号
	采购品目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	品牌或规格型号
	备注

	
	…
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	总价（元）
	
	
	

	总报价(大写)：                  ¥(小写)：               含税率     %。
合同履约期限：                     。
	






供应商名称：                      （盖章）
供应商代表：                 （签字或盖章）
日      期：

5．谈判保证金凭证


6．商务条款响应表

商务条款响应表
项目名称：
项目编号：
包号：
	序号
	项目
	谈判文件商务要求
	响应文件的对应内容
	偏离情况
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	


注：根据谈判文件第五部分的商务要求逐条响应。并根据响应情况在偏离情况中填写“无偏离”“负偏离”“正偏离”，若供应商认为完全满足谈判文件中的商务要求，可直接在此表任意位置填写“完全满足”。



供应商名称：                   （盖章）
供应商代表：                （签字或盖章）
日      期：


7．技术规范响应及偏离表
技术规范响应及偏离表
项目名称：
项目编号：
包号：

	序号
	采购品目名称
	谈判文件
规范、要求
	响应文件
对应内容
	偏离情况
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	……
	……
	……
	……
	


注：根据谈判文件第五部分的技术要求逐条响应。并根据响应情况在偏离情况中填写“无偏离”“负偏离”“正偏离”，若供应商认为完全满足谈判文件中的技术要求，可直接在此表任意位置填写“完全满足”。


供应商名称：                       （盖章）
供应商代表：                   （签字或盖章）
日     期：



8．响应文件提交截止时间前三年内同类项目合同案例列表及相关证明资料
响应文件提交截止时间前三年内同类项目合同案例列表
	使用单位
	项目名称
	合同金额
	联系人
	联系电话
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注： 
合同复印件或影印件证明材料至少包含：合同首页、合同金额所在页、签字盖章页（需加盖供应商公章）











[bookmark: _Hlk212453250]

9．供货方案；（格式自拟）


10．供应商认为需要提供的其他商务、技术材料。






政府采购政策性要求证明文件
（一）环保节能产品证明材料（如不涉及，可不提供）
（1）强制节能产品明细表格式（以包为单位分别填写，如本项目所投产品中不涉及强制节能产品，此表可不提供）

强制节能产品明细表
	包号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	节能产品认证证书号
	认证证书有效截止日期
	认证机构名录

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，必须提供获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。
注：
1．采购货物中如含有强制节能产品的，须如实填写强制节能产品明细表；
2．提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书。
3．所投报信息安全产品属于《信息安全产品强制性认证目录》中的产品，有效认证证书扫描件或影印件附后。



（2）非强制节能、环保标志产品明细表格式（以包为单位分别填写，如不涉及，可不
提供）
非强制节能产品明细表
	包号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	节能产品认证证书号
	认证证书有效截止日期
	认证机构名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投报节能产品政府采购品目清单中强制性采购产品以外的其它节能产品，将给予适当加分。
环境标志产品明细表
	包号
	产品名称
	制造商
	注册商标
	产品型号
	环境标志产品认证证书号
	认证证书有效截止日期
	认证机构名称

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投报环境标志产品政府采购品目清单中的产品，将给予适当加分。

注：
1．所报货物中如含有非强制节能、环境标志产品的，请如实填写产品明细表。
2．提供所报产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书。









（二）网络安全专用产品（如不涉及，此函可不提供）
	包号
	产品名称
	制造商
	注册商标
	产品型号
	合格或许可证号
	认证机构名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：
采购标的或报价产品属《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商须提供具备资格的机构依据GB 42250《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准强制性要求检测的安全认证合格或者安全检测符合要求的证明材料或对此前已经获得有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。


（三）正版软件承诺格式（如不涉及，此函可不提供）
正版软件承诺

  采购代理机构名称  ：
我方现参与              项目（项目编号：        、包号：       ）的采购活动，现郑重承诺保证投报的计算机操作系统或投报的硬件产品内所涉及软件为正版软件。
如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此承诺




供应商名称：            （盖章）
日     期：




[bookmark: _Toc10214]（四）创新产品或创新服务明细表（如不涉及，可不提供）

创新产品或创新服务明细表
项目名称：
项目编号：
                                                          货币：人民币/元
	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	产地及厂家
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	创新产品价格合计：



[bookmark: _Hlk210135536]注：供应商提供创新产品或创新服务属于“创新产品和服务推荐清单”或“公示目录”(不限定区域)单中创新产品或创新服务(需提供证明材料)。



（五）商品包装和快递包装承诺格式（如不涉及，可不提供）

商品包装和快递包装承诺

  采购代理机构名称  ：
本公司参与贵公司组织的       项目（项目编号：      、包号：   ）的采购活动，现郑重承诺所供货物包装保证符合国家《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）包装标准，满足远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等情形，确保货物安全无损运抵甲方指定场所。
如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。
特此承诺

供应商名称：             （盖章）
日 期：











[bookmark: _Hlk212453290]（六）政府采购绿色产品明细表（如不涉及，可不提供）

政府采购绿色产品明细表
	包号
	产品名称
	制造商
	注册商标
	产品型号
	认证证书号/检测报告编号
	认证证书/报告有效截止日期
	认证/检测机构名称
	其中报价中包含的绿色产品的总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	



当所投产品属于优先采购的绿色产品时，应提供处于有效期之内的节能/环保产品认证证书扫描件，或国家统一推行的绿色建材产品认证证书，或符合需求标准的有效检测报告等。
须提供有效证明文件，否则不予认可。


（七）关于符合本国产品标准的声明函（如适用）
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。



公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日 

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

关于（七）的说明：
一、本国产品标准
本国产品应当符合以下条件：
（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
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财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。
二、本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
三、对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
四、政策执行要求
（一）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件1）计算。
（二）有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见（附件（十）关于符合本国产品标准的声明函），以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。
当采购项目或者采购包中含有多种产品的，投标人还应当提供《关于本国产品比例的声明函》（附件2），承诺提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%，如投标人未按照前述要求提供相关内容的，不享受本国产品的支持政策。


附件1
中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
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附件2
关于本国产品比例的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日    


所投产品为本国产品的有关证明文件

【以财政部会同有关部门规定的有关证明文件为准】


（八）中小企业声明函（货物）（如不涉及，可不提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加    （采购人名称）    的（项目名称、包号 ） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.   （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。  

企业名称(单位公章)：
日期:


注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度年报数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.成交供应商为中小企业的，采购代理机构随成交结果同时公告其《中小企业声明函》。


（九)残疾人福利性单位声明函（如不涉及，可不提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的         项目（项目编号：__________）采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


 供应商名称：             （盖章）
日 期：

注：
成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。



(十）监狱企业声明函（如不涉及，可不提供）
本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加         单位的        项目（项目编号：__________）采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



供应商名称：              （盖章）
日      期：

注：
成交供应商为监狱企业单位的，采购代理机构将随成交结果同时公告其《监狱企业声明函》，接受社会监督。
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附件1：质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                  
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                   
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购方名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
                                                       
法律依据：                                          
                                                     
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               

签字（签章）：                   公章：                
日      期：            

质疑函制作说明

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。














附件2：投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况
投诉人：                                               
地     址：                             邮编：         
法定代表人/主要负责人：                                     
联系电话：                                             
授权代表：             联系电话：                  
地     址：                             邮编：         
被投诉人1：                                           
地     址：                             邮编：          
联系人：               联系电话：                      
被投诉人2
……
相关供应商：                                           
地     址：                             邮编：          
联系人：               联系电话：                      
二、投诉项目基本情况
采购项目名称：                                        
采购项目编号：                 包号：              
采购方名称：                                           
代理机构名称：                                         
采购文件公告：是/否 公告期限：                                 
采购结果公告：是/否 公告期限：                        
三、质疑基本情况
投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：                                
                                                       
采购方/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。
四、投诉事项具体内容
投诉事项 1：                                       
事实依据：                                         
                                                      
法律依据：                                          
                                                      
投诉事项2
……
五、与投诉事项相关的投诉请求
请求：                                               
                                                                                                    
签字（签章）：                   公章：               

日       期：              






投诉书制作说明

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。
4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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