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第一部分 采购公告
项目概况
新建绛县中学校配套设施设备采购项目-精品录播室设备采购的潜在投标人应在政采云平台线上获取获取招标文件，并于2026年07月22日 09:00（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况

项目编号：  1408262026AGK00074

项目名称：新建绛县中学校配套设施设备采购项目-精品录播室设备采购
采购方式：公开招标
预算金额（元）：401000
最高限价（元）：401000
采购需求：

标项名称：新建绛县中学校配套设施设备采购项目-精品录播室设备采购
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本次采购不分包，所投项目必须完全响应本采购文件所列示内容，所采购的货物、服务必须符合国家的强制性标准。范围包括：产品的供应、运输、安装、调试、验收、运行、培训及质量保修、售后服务等。具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以本采购文件中商务、技术和服务的相应规定为准。

备注：

合同履约期限：包 1，合同签订后30日历天

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2026年06月30日至2025年07月07日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：政采云平台线上获取

方式：在线获取

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年07月22日 09:00（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

五、响应文件开启

开标时间：2026年07月22日 09:00（北京时间）

开标地点：山西省运城市盐湖区河东东街城建大厦西楼运城市公共资源交易中心开标七室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。供应商参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。

代理费支付方式：无需代理费

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：绛县中学 

地    址：绛县振兴东街

联 系 人：王先生

联系方式：0359-6698388    

2.采购代理机构信息

名称：绛县政府采购中心
地址：绛县政务大厅3楼
联系方式：13935982333
3.采购代理机构信息

项目联系人：曹红艺
电话：13935982333
第二部分 供应商须知

供应商须知前附表

	序号
	细  目
	内  容

	1
	采购人名称
	采 购 人：绛县中学 

地    址：绛县振兴东街

联 系 人：王先生

联系方式：0359-6698388     

	2
	采购代理机构名称
	采购代理机构：绛县政府采购中心

地    址：绛县政务大厅3楼

联 系 人：曹红艺
联系电话：13935982333

	3
	项目名称
	新建绛县中学校配套设施设备采购项目-精品录播室设备采购

	4
	项目实施地点
	采购人指定地点

	5
	响应文件的有效期
	90日历天，有效期短于该规定期限的投标将被拒绝。

	6
	采购项目预算
	401000元

	7
	保证金
	无需交纳

	8
	响应文件递交方式
	加密的电子响应文件须使用系统提供的响应文件编制工具编制完成，投标截止时间前在山西省政府采购网（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）政采云平台中完成递交（上传），投标截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件，供应商自行承担责任

	9
	响应文件递交时间及地点
	截止时间：2026年07月22日 09:00（北京时间）
电子响应文件递交地点：山西政府采购平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html），上传加密的电子响应文件

	10
	开标时间及地址
	开标时间：2026年07月22日 09:00（北京时间）
线上开标地点：山西政府采购平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）

线下开标地点：运城市公共资源交易中心（运城市政府采购中心）（河东东街城建大厦西开标七室）

	11
	供应商资格证明资料
	（1）有效的营业执照；
（2）供应商代表证明；
（3）开户许可证或基本存款账户信息；
（4）政府采购供应商信用承诺书（见响应文件格式）；
供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺函，不再需要提供以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料。

注：（1）采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。（2）供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（5）信用信息查询记录；

若发现供应商有提供虚假、伪造资料的，其投标将被否决，并依法追究其刑事责任。

	12
	中标服务费
	免费

	13
	是否采用电子招标投标
	☑是，按山西省政府采购网规定执行；

□否。

	14
	政府采购

相关政策要求

（如涉及的话）
	1．节能环保原则：

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》[财库（2019）9号]的规定和最新节能产品政府采购品目清单，货物中有强制节能产品的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应文件将会被拒绝。

2．涉及正版软件的要求：

本项目所采购的货物中如包含计算机，必须预装正版操作系统软件产品；所采购的其它软件必须为正版软件。

3．涉及信息安全产品的

供应商提供货物中如含有财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》中的产品，须提供中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。未附有效认证证书，将有可能导致响应文件无效。

4．涉及小型、微型企业参加投标的要求：

（1）小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于小型、微型企业的，需如实填写《中小企业声明函》。

（2）小型、微企业只有提供本企业制造的货物，或者提供其他小型、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣。若有的话，如实填写《小、微企业/残疾人福利性单位提供货物/服务明细表》。

（3）小型、微型企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格折扣。

（4）联合体价格折扣：本项目若允许联合体参加，大中型企业与小型、微型企业组成联合体的，联合协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予价格扣除，用扣除后价格参加评审。

（5）投标人投标货物制造商小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业的给予15%的价格扣除，用扣除后的报价参与评审，投标人不重复享受政策优惠；投标人投标货物制造商不属于中小企业的不享受价格折扣。

5．涉及残疾人福利性单位参加投标的要求：

（1）须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写《残疾人福利性单位声明函》。

（2）残疾人福利性单位提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物或服务，享受投标货物或服务的价格折扣。若有的话，如实填写《小、微企业/残疾人福利性单位提供货物/服务明细表》。

6．涉及创新产品、创新服务的要求：

（供应商投提供创新产品或创新服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，对供应商的报价给予折扣，以折扣后的价格参与评审。

7．涉及监狱企业参加投标的要求：

（1）监狱企业参加投标视同小、微企业，需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）监狱企业只有提供本企业制造的货物或服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣。若有的话，如实填写《小、微企业/残疾人福利性单位提供货物/服务明细表》。

（3）监狱企业与中型企业组成联合体参加投标的，或者向监狱企业分包，且联合体协议或分包意向协议约定监狱企业的协议金额占到合同金额30%以上的，享受投标标的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。

8．涉及商品包装和快递包装的要求：

本文件列出商品包装和快递包装要求的，供应商应承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

9.本项目所属行业： 工业  


供应商须知正文
一、总则

1.适用范围

本采购文件适用于本次招标活动的全过程。

2.定义

2.1.“货物”指供应商制造或组织符合本采购文件要求的货物。按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）的有关规定，本采购文件涉及的所有采购内容除特别标注为“可接受进口产品”外，均必须采购国产产品。进口产品特指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”。

2.2.“服务”指除货物以外规定由供应商承担的与货物有关的辅助服务，包括：除货物以外规定由供应商承担的与货物有关的辅助服务，比如运输、保险以及其他的伴随服务，比如安装、调试、技术援助、培训和合同中规定由供应商承担的其他义务。

2.3.“潜在供应商”指符合本采购文件各项规定的合格供应商。

2.4.“供应商”指符合本采购文件规定并参加投标的供应商。

3.合格供应商的条件

3.1.具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本采购文件各项规定的国内供应商。

3.2.供应商必须是已在中国境内依法登记注册的供应商。

3.3.供应商应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

本项目的特殊条件要求：无
3.4.供应商购买采购文件时应登记备案。

3.5.如供应商代表不是法定代表人（单位负责人），须持有《法定代表人（单位负责人）授权委托书》(按采购文件提供的格式填写)。

3.6.供应商不得直接或间接地与采购人为采购本次招标的货物进行设计、编制技术规格和其它文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。

4.投标费用

4.1.供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购代理机构（或采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、采购文件

5.采购文件的构成

5.1.采购文件由下列六部分内容组成：

第一部分 采购公告；

第二部分 供应商须知；

第三部分 评标标准和评标方法；

第四部分 商务、技术要求；

第五部分 合同原则；

第六部分 响应文件格式。

5.2.供应商应认真阅读采购文件中所有的条款、事项、格式和技术规范、参数及要求等。供应商没有按照采购文件要求提交完整资料，或者在投标时没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是供应商自己的风险，有可能导致其投标被拒绝或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6.采购文件的澄清和修改

6.1.供应商澄清要求的提交：任何已登记备案并领取了采购文件的潜在供应商，均应以线上形式在投标截止时间15日以前要求对采购文件进行澄清。

6.2.采购代理机构（或采购人）对澄清要求的处理：采购代理机构（或采购人)对其认为需要给予澄清、修改及/或进行其它答复的，将以补充文件的方式进行，并且采用山西政府采购网补充公告的形式。补充文件中包括原提出的问题及问题的说明意见，但不包括问题的来源。

6.3.采购代理机构（或采购人）主动进行的澄清、修改：采购代理机构（或采购人）可以在不改变采购标的和资格条件的前提下，对采购文件中的相关事项，用补充文件的方式进行澄清和修改。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以线上形式通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交响应文件的截止时间。

6.4.采购代理机构（或采购人）澄清、修改及其它答复的效力：无论是否根据供应商的澄清、修改或进行其它答复的要求，采购代理机构（或采购人)一旦对采购文件做出澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，采购代理机构（或采购人)有关的补充文件，应当作为采购文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。

6.5.采购人或者采购代理机构可以在采购文件提供期限截止后，组织已获取采购文件的潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当在采购文件中载明，或者在采购文件提供期限截止后以线上形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。

三、响应文件

7.响应文件的语言和计量单位

7.1.供应商提交的响应文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构（或采购人)就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

7.2.响应文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

7.3.原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时评标委员会可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

原版为外文的证书类、证明类文件，与供应商名称或其它实际情况不符的，供应商应当提供相关证明文件。

8.响应文件的组成及相关要求

8.1.上传电子响应文件要求，除供应商须知前附表另有规定外，响应文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按采购文件要求在相应位置加盖电子印章。由供应商的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。电子响应文件必须采用单位、法人及授权代表数字证书进行电子签章，确保响应文件合法有效。

8.2.响应文件分为资格响应部分、报价要求响应部分及商务技术响应部分。

商务部分指供应商提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。

技术部分指供应商提交的能够证明供应商提供的货物及服务符合采购文件规定的文件。

本次招标，供应商应按本采购文件要求提交商务、技术部分内容和需要供应商自行编写的其他文件，其中加*项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝。（具体填写要求及格式详见采购文件第六部分）。

8.3.响应文件要求内容及编排顺序

（1）资格响应部分

1)*有效的营业执照；

2)*供应商代表证明(见‘响应文件格式’)；

3)*开户许可证或基本存款账户信息；

4)*政府采购供应商信用承诺书(见‘响应文件格式’)；

5)*信用信息查询记录；
6)供应商认为需要提供的其他资格证明材料。

（2）报价要求响应部分

1)*开标一览表(见‘响应文件格式’)；

2)*报价明细表(见‘响应文件格式’)；

（3）商务、技术响应部分

1)*响应函(见‘响应文件格式’)；

2)*商务规范响应及偏离表(见‘响应文件格式’)；

3)近三年类似项目案例及相关证明资料（复印件加盖供应商公章）；

4)*不存在《政府采购法实施条例》第十八条情形的书面说明及承诺(见‘响应文件格式’)；

5)项目团队成员配备；

6)供应商认为需要提供的其他商务材料；

7)*投标货物主要技术指标的详细描述；

8)*投标货物技术规范响应及偏离表(见‘响应文件格式’)；

9)同投标货物型号一致的产品彩页或能证明其技术参数的生产厂家材料；

10)技术方案；

11)所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如有）；

12)供应商小微企业证明文件、监狱企业证明文件、残疾人企业证明文件（如有）；
13)供应商认为需要提供的其他技术材料。

8.4.响应文件规格幅面（A4），正文按照采购文件所规定的内容顺序，统一编制目录、编页码。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，其责任应当由供应商承担。

为方便评标，技术文件中的各项表格必须按照采购文件第六部分格式要求制作。

8.5.本次采购预算金额：见供应商须知前附表
8.6.投标保证金：无需交纳
8.7.投标报价：
（1）所有投标报价为一次性报价，均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

（2）供应商投报多包的，应对每包分别报价并分别填报开标一览表。

（3）本次招标不接受可选择或可调整的投标报价。

（4）供应商要按投标货物数量、价格表(统一格式)的内容填写货物单价（包括货物报价、装箱、包装、包装物料、送货和保险费用）、总价及其他事项，并由法定代表人（单位负责人）或供应商代表签署。

（5）供应商对投标报价若有说明应在开标一览表显著处注明。

（6）投标的报价优惠承诺应对应开标一览表、投标货物数量价格表等提供相应的明细清单。除报价优惠承诺外，任何超出采购文件要求而额外赠送的软硬件设备、免费培训等其他形式的优惠，在评标时将不作为价格折算的必备条件。

（7）对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件、备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由供应商自行设计。

（8）采用综合评分法的，最低报价不能作为中标的保证。

9.投标内容填写说明

9.1.供应商应详细阅读采购文件的全部内容。响应文件须对采购文件中的内容做出实质性和完整性的响应。

9.2.供应商照搬照抄采购文件技术、商务要求，并未提供技术资料或提供资料不详的，评标委员会有权决定是否通知供应商限期提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内不能提供证明材料的，评标委员会有权拒绝该投标。

9.3.响应文件应严格按照采购文件第六部分的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。响应文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完全响应的响应文件，其投标有可能被拒绝。

9.4.供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

10.响应文件的有效期

本项目响应文件的有效期为90日历天。有效期短于该规定期限的投标将被拒绝。

11.响应文件的签署及规定

11.1.组成响应文件的各项文件均应遵守本条。

11.2.供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章。电子响应文件必须采用山西CA发布的机构、法人及供应商代表数字证书进行电子签章，确保响应文件合法有效。

11.3.供应商须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求供应商应本着诚信精神，在本次响应文件的偏离表和其它偏离文件中(若本次采购文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，供应商亦应当自制偏离表并装订于本次响应文件中，并应当在总目录及分目录上清楚表明所在页数)，以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明‘不能确定’的字样。任何情况下，对于供应商没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被供应商在偏离表中遗漏的事项，一旦在评审中被发现存在负偏离或被认定为属于负偏离，则评标委员会有权视该条款是否为主要技术、商务条款而决定是否对该投标予以拒绝。

11.4.响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章及法定代表人或其授权的供应商代表签字。

11.5.因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

四、响应文件的递交

12.响应文件的递交方式：见供应商须知前附表。
13.投标截止时间：见供应商须知前附表。

14.响应文件的补充、修改和撤回

14.1.供应商在投标截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分。

14.2.在投标截止时间之后，供应商不得对其响应文件进行补充、修改或撤回。

五、开标

15.开标及其有关事项

15.1.采购代理机构（或采购人）按采购文件规定的时间、地点主持公开开标，采购人代表及有关工作人员参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

15.2.供应商不足3家的，不得开标。

15.3.供应商使用供应商本公司上传响应文件的CA在供应商后台解密响应文件，解密时限为解密环节开始30分钟，30分钟内未解密成功的供应商视为无效投标，后果由供应商自行承担。

15.4.开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对供应商的资格进行审查。

	审查要求
	要求说明

	有效的营业执照
	供应商提供有效的营业执照

	具有独立承担民事责任的能力
	提供供应商信用承诺书。以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供供应商信用承诺书。以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供供应商信用承诺书。以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供供应商信用承诺书。以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供供应商信用承诺书。以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	供应商代表证明
	若为法定代表人（单位负责人）须提供法定代表人（单位负责人）身份证明书及身份证；若为授权委托代理人须提供法定代表人（单位负责人）身份证明书、委托代理人身份证、法定代表人（单位负责人）授权书；若为自然人须提供个人身份证明。

	开户许可证或基本存款账户信息
	供应商提供有效的开户许可证或基本存款账户信息

	信用信息查询记录
	信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”（包括“失信被执行人”及“重大税收违法失信主体”）查询结果以及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果（处罚决定规定的时间和地域范围内）。


六、评标程序和要求

16.组建评标委员会

16.1.采购代理机构（或采购人）根据有关法律法规和本采购文件的规定，结合本采购项目的特点组建评标委员会，对具备实质性响应的响应文件进行评估和比较。评标委员会由采购人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。本项目抽取专家，由采购人代表1人和山西省财政厅评标专家库随机抽取4人共同组成。
16.2.采购代理机构（或采购人）就采购文件征询过意见的专家,不得作为评标专家参加评标，采购单位人员不得以专家身份参与评标，采购代理机构工作人员不得参加评标。

17.符合性审核

17.1.开标后，评标委员会将审查各供应商响应文件是否符合采购文件的基本要求：内容是否完整、资格证明文件是否齐全、有无计算错误、文件签署是否齐全。

17.2.审核时，评标委员会要审核每份响应文件是否实质上响应了采购文件的要求

（1）实质上响应的投标是指与采购文件的主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离。

（2）重大偏离（主要技术、商务要求）系指所提供的服务明显不能满足采购文件的要求，或者实质上与采购文件不一致，而且限制了采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离将对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

A.本文件“供应商须知”第8条“响应文件的组成及相关要求”部分中，带*部分的资格证明文件不全或无效的；

B.响应文件未按采购文件的规定密封、签署、盖章的；

C.投标有效期不足的；

D.供应商所提供的服务等不满足采购文件中的相关要求和超出采购人可接受的偏差范围的；

E.未按照采购文件规定报价的；

F.不符合采购文件中有关分包、转包规定的；

G.联合体响应文件未附联合体投标协议书的；

H.响应文件附有采购人不能接受的条件；

I.不符合采购文件中规定的其他实质性要求。

（3）重大偏离不允许在开标后修正。

（4）如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得再对响应文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

（5）响应文件的细微偏差（一般技术、商务要求）是指在实质上响应采购文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。

17.3.审核中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

如果响应文件中开标一览表(报价表)内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字表示的为准。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准。

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

17.4.评标委员会对响应文件的判定,只依据响应文件内容本身,不依据任何外来证明。

18.投标的澄清

18.1.评标委员会有权要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用线上形式,并由评标委员会专家共同签字。

18.2.供应商必须按照评标委员会通知的内容和时间做出答复，该答复经法定代表人或供应商代表的签字认可，将作为响应文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

18.3.评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.详细评审

评标委员会只对实质上响应采购文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照采购文件的要求和条件进行；具体评审原则、方法和中标条件详见采购文件第三部分“评标标准和评标方法”。

20.确定中标人

评标委员会根据详细评审的结果确定中标候选人。

21.评标过程保密

21.1.开标之后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他与评标无关的人员透露。

22.关于供应商非实质性响应滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应做拒绝投标处理的情形，即便未被及时发现而使该供应商进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，采购代理机构（或采购人）均有权决定取消该供应商的此前评议结果，或决定对该投标予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。

23.采购项目废标

23.1.经采购人或采购代理机构依法对供应商进行资格审查，经审查后，合格供应商不足3家的，予以废标；

23.2.在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商数量不足，导致进入实质性评审、打分阶段的供应商不足3家的；

（2）报价等于或低于项目采购预算的供应商不足3家的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）供应商应按本采购文件要求提交商务、技术部分内容和需要供应商自行编写的其他文件，其中加*项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝。

23.3.废标后，采购代理机构应当将废标原因通知所有供应商，并依法重新组织采购活动。

七、签订合同

24.中标通知

24.1.中标人确定后,采购代理机构将在刊登本次采购公告的媒体上发布中标公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的供应商是否知道中标结果。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24.2.采购代理机构（或采购人）对未中标的供应商不做未中标原因的解释。

24.3.中标通知书是合同的组成部分。

25.中标服务费：免费
26.签订合同

26.1.中标人应在接到中标通知书30日内与采购人签订政府采购合同。

26.2.中标人应按照采购文件、响应文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

26.3.在合同履行中，采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，中标人可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

26.4.中标人一旦中标，未经采购人事先给予书面同意不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，采购人有权决定按照中标人中标后毁标、终止或解除合同等依约处理。

26.5.违反26.1条、26.2条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

八、保密和披露

27.保密

供应商自领取采购文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

28.披露

28.1.采购代理机构（或采购人）有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

28.2.在采购代理机构（或采购人）认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构（或采购人）无须事先征求供应商/中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商/中标人的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

九、询问和质疑

29.供应商有权就招标事宜提出询问和质疑。

29.1.招标程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

29.2.供应商对采购文件条款或技术、商务参数有异议的，应当在开标前通过澄清或修改程序提出。

29.3.供应商对采购事项有疑问的，可以向采购代理机构（或采购人）提出询问。

29.4.供应商认为其投标未获公平评审或采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。

29.5.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对本采购程序环节的质疑。

29.6.供应商参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。历史已在线下提出或正在受理的质疑，可继续采用邮寄或现场领取等线下方式送达。

政府采购平台自动登记收到质疑的时间，从次日计算答复期限。采购人或代理机构线下收到的质疑务必于当日上传至政府采购平台，因未能及时上传收到的质疑导致的不利后果由采购人或代理机构承担。

29.7.供应商提起在线质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》有关规定如实填写事项及信息，在线提交质疑函及必要的证明材料纸质版扫描件或图片(支持格式:DOC、DOCX、PDF、JPG、PNG、GIF )

在线质疑由供应商委托代理人提起的，还需上传授权委托书及被委托人身份证明，授权委托书应当载明委托人及被委托人的姓名或名称、代理事项、具体权限、期限等。

供应商为法人或者其他组织的，相关材料由法定代表人（单位负责人）、主要负责人或者其授权代表签名或者盖章并加盖公章；供应商为自然人的，相关材料由本人签名。

29.8.有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构（或采购人）可不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）所提交材料未明示属于质疑材料的；

（3）质疑书没有法定代表人（单位负责人）签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章的；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人（单位负责人）特别授权的；

（4）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

（5）质疑事项已经进入投诉或者行政复议或者诉讼程序的；

（6）质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的。

（7）供应商对采购文件条款或技术参数有异议，未在开标前通过澄清或修改程序提出，并且供应商已经参与投标，而于开标后对采购文件提出质疑的；

（8）在提出本次质疑前半年内连续三次质疑而无事实依据的；

（9）其它不符合受理条件的情形。

29.9.采购人委托采购代理机构采购的，供应商可以向采购代理机构提出质疑，采购代理机构应当依法就采购人委托授权范围内的事项作出答复。采购人、采购代理机构收到在线质疑后，应当按照政府采购相关规定，在7个工作日内通过政府采购平台对供应商依法提出的质疑作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密，质疑供应商通过政府采购平台在线接收质疑答复结果。
对采购文件质疑的处理。采购人或采购代理机构应当对被质疑的采购文件相关内容进行核实并逐一作出答复；必要时，可邀请不少于3名以上单数政府采购专家对质疑内容进行审核，并依据专家意见进行答复。

对采购过程质疑的处理。采购人、采购代理机构应当对质疑内容进行核实，并依据核实结果进行答复，必要时应出具相关依据。

对中标、成交结果质疑的处理。质疑内容属于评审报告中已有结论性意见的，采购人、采购代理机构可依据评审报告意见答复；必要时，采购人或采购代理机构应当组织原评审委员会协助处理质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑内容涉及原评审存在资格性检查认定错误、实质性条款评判错误、分值汇总计算错误、价格计算错误、分项评分和客观分评分错误。
29.10.质疑供应商对采购代理机构（或采购人）的答复不满意以及采购代理机构（或采购人）未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管部门投诉。

十、违约处罚

30.发生下列情况之一，供应商可能被列入不良记录名单，供应商今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响：

（1）开标后在投标有效期内，供应商撤回其投标；

（2）在评标期间，供应商企图影响采购机构或评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

（3）中标人未按本采购文件规定签约；

（4）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

（5）供应商未按采购文件规定和合同约定履行义务的。

十一、项目验收

31.项目完成后，由采购人自行组织验收或委托代理机构验收。（委托代理机构验收的，采购人应当对验收结果进行书面确认）。

政府采购项目应当按照下列程序进行验收：

（1）成立验收小组；采购人或受委托的代理机构（下称验收方）开展政府采购履约验收应当成立验收小组，验收小组应由3人及以上的单数相关专业人员组成，确定负责验收小组工作的负责人；

（2）制定验收方案；

（3）开展验收活动；

（4）出具验收报告；验收报告应包括：实施验收过程基本情况陈述，供应商每一项技术、服务、安全标准等履约情况，与政府采购合同约定的权利义务比较情况，验收结论性意见。验收小组成员的个人验收记录和个人验收意见应作为验收报告组成部分。

第三部分 评标标准和评标方法

一、评标原则

1、评标委员会在评标时，依据投标报价和各项技术、服务因素对供应商及投标货物进行综合评价，包括但不限于以下各项因素：

投标报价及折扣，包括运费和保险等费用；

服务方案的合理性；

技术参数与采购文件技术规格要求的偏离；

付款条件；

服务的承诺，包括服务响应时间（服务应在采购文件规定的响应时间范围内完成，服务响应时间超过采购人可接受的响应时间范围的投标将视为非实质响应投标）等；

财务状况和经营信誉；

供应商提供的其它内容和条件。

2、“公平、公正、科学、择优、效益”为本次评标的基本原则，评标委员会将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在评标时恪守以下原则：
2.1节能环保原则：根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》[财库（2019）9号]的规定和最新节能产品政府采购品目清单，货物中有强制节能产品的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应文件将会被拒绝。
2.2促进中小企业、支持监狱企业、残疾人企业发展原则：

2.2.1小型、微型企业参加本项目的

① 小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于小型、微型企业的，需如实填写《中小企业声明函》。

② 小型、微企业只有提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他小型、微企业制造的货物，享受投标货物15%的价格折扣。若有的话，如实填写《小、微企业/残疾人福利性单位提供货物/服务明细表》。

③ 小型、微型企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格折扣。

④ 联合体价格折扣：本项目若允许联合体参加，大中型企业与小型、微型企业组成联合体的，联合协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予5%的扣除，用扣除后价格参加评审。

⑤ 投标人投标货物制造商小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业的给予15%的价格扣除，用扣除后的报价参与评审，投标人不重复享受政策优惠；投标人投标货物制造商不属于中小企业的不享受价格折扣。
2.2.2残疾人福利性单位参加本项目的

① 须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位参加本项目投标时，享受15%的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。

② 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）;

（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数；

（7）供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任；

（8）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.2.3监狱企业参加本项目的

① 监狱企业参加投标视同小微企业，需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

② 监狱企业只有提供本企业制造的货物或服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣。若有的话，如实填写《小、微企业/残疾人福利性单位提供货物/服务明细表》。

③ 监狱企业与中型企业组成联合体参加投标的，或者向监狱企业分包，且联合体协议或分包意向协议约定监狱企业的协议金额占到合同金额30%以上的，享受投标标的5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.3涉及正版软件的

本项目所采购的货物中如包含计算机，必须预装正版操作系统软件产品；所采购的其它软件必须为正版软件。

2.4涉及信息安全产品的

供应商提供货物中如含有财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》中的产品，须提供中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。未附有效认证证书，将有可能导致响应文件无效。

2.5涉及创新产品、创新服务的

（供应商投提供创新产品或创新服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，对供应商的报价给予折扣，以折扣后的价格参与评审。

2.6涉及商品包装和快递包装的

本文件列出商品包装和快递包装要求的，供应商应承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

2.7其他原则：

2.7.1客观性原则：评标委员会将严格按照采购文件的要求，对供应商的响应文件进行认真评审，评标委员会判断响应文件的评审仅基于响应文件本身而不靠外部证据。
2.7.2统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标办法，用同一标准进行评标。
2.7.3独立性原则：评审工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素干扰和影响，评标委员会成员对其出具的专家意见承担个人责任。
2.7.4保密性原则：评标委员会成员及有关工作人员将保守供应商的商业秘密。
2.7.5综合性原则：评标委员会将综合分析评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定中标候选人。
2.7.6少数服从多数原则：评标委员会成员应当依法独立评标，遵守评标工作纪律。对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出评审结论；持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由；不签署不同意见的，视为同意。
二、评标方法

1、本次评标采用综合评分法，综合评分的主要因素为价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务以及对采购文件的响应程度。每一供应商的技术得分为所有评委评分的算数平均值。

2、符合性审查

	供应商名称
	与有效的营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明或其他非企业组织证明一致

	响应文件格式、签署
	符合采购文件要求

	响应文件组成
	内容完整

	报价唯一
	只能有一个有效报价，且不高于预算金额

	投标报价
	符合采购文件要求

	供货期
	符合采购文件要求

	质保期
	符合采购文件要求

	质量标准
	符合采购文件要求

	投标有效期
	符合采购文件要求

	商务技术条款偏离表
	审查投标文件是否按照采购文件的要求编制，并列出明确的响应承诺。


3、评标内容、标准及所占分值  

	序号
	评审因素
	评分标准
	分值

	商务评分（8分）

	1
	类似业绩
	近三年供应商完成类似业绩案例（以合同首页、金额页、签字盖章页为准，扫描件并加盖公章）每提供一个得2分，最高得8分。
	8

	技术评分（62分）

	2
	技术参数描述
	（1）所投产品各项技术指标要求均满足招标文件要求的，得10分；

（2）任何一项产品技术指标如有一处被评标委员会一致认定为重大负偏差从而影响到产品正常运行的， 则产品技术指标得分为0分，且不予推荐为中标候选人；

（3）如所投报产品每岀现一处细微负偏差且经评标委员会一致认定不影响产品正常运行的扣1分，如细微负偏差超过10处（含10处），则产品技术指标得分为0分，且不予推荐为中标候选人。

（须提供证明材料，证明材料包括但不限于投报标的物技术指标的检测报告/功能截图/产品彩页/详细的技术说明文件/运行性能的详细描述文件等。）

每一项技术指标正偏离的加1分，最多加3分；

说明;正偏离的加分由评标委员会根据投标人提供的第三方机构出具的技术说明文件等证明资料共同认定确定

注:中标产品交付标准必须以采购文件中技术参数为准,如有虚假,采购人将追究其法律责任,并有权终止合同。
	13

	3
	产品先进质量安全可靠稳定
	（1）为保证所投产品具有质量可靠，稳定运行，提供高清录播主机无故障运行时间MTBF≥20万小时证明材料，全部满足得3分；无故障运行时间15万小时≦MTBF≦20小时的得2分，无故障运行时间10万小时≦MTBF≦15万小时的得1分，不满足不得分。（提供有效证明材料）
（2）为保证所投教学教研智慧应用系统安全可靠，可兼容国产化平台，需提供教学教研智慧应用系统平台的网络安全等级≥3级保护测评报告，提供国产化服务器、国产化操作系统兼容证明材料。全部满足得3分，每有一项满足得1分，不满足不得分。（提供有效证明材料）
	6

	4
	教学功能需求
	为保证教学教研功能及效果，需提供相关证明材料：

①支持依据录播主机设置的跟踪目标更新周期时间，被跟拍人员脱离跟踪拍摄区域后开始计时，到达更新周期时间后自动解除目标跟拍锁定，回归默认状态，待下一位人员进入画面中开始重新锁定跟踪（3分）；

②摄像机要求内置跟踪算法，摄像机内无额外辅助摄像头也无需增加任何设备即可实现人像自动跟踪，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪；（3分）；
③通过蓝牙AP，可接入智能笔，且支持将智能笔的书写内容实时显示到电脑上，且屏显与实际书写时延＜0.5秒。（3分）；
	9

	5
	实施方案
	根据提供的实施方案进行评价，包括项目实施进度计划、供货计划、安装调试方案、验收测试等内容。

每提供一项内容完整的得2.5分，最高得10分。不提供不得分。内容有缺陷的扣0.5分，扣完为止。

缺陷是指:非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、表述模糊、涉及的规范或标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。 
	10

	6
	保障措施
	根据提供的保障措施方案进行评价，包括质量保障措施；安全保障措施；进度保障措施等内容。

每提供一项内容完整的得1分，最高得3分，不提供不得分。内容有缺陷的扣0.5分，扣完为止。
缺陷是指:非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、表述模糊、涉及的规范或标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。
	3

	7
	应急预案及措施
	针对本项目提供的应急预案。包括但不限于：①应急预案保证措施；②各种故障的处理办法；③故障或应急的响应时间；④不可抗力因素的处理办法。每提供一点且内容全面的得 2 分，最高得8分。  

每项内容中每有一处内容缺陷扣0.5分，扣完为止。 

注：缺陷是指:非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、表述模糊、涉及的规范或标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。 
	8

	8
	售后服务方案
	供应商针对本项目提供售后服务方案，内容包括售后服务内容及范围；售后服务人员方案；售后服务保障措施；技术支持响应时间等内容。
每提供一项内容完整的得1分，最高得4分，不提供不得分。内容有缺陷的扣0.5分，扣完为止。
缺陷是指:非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、表述模糊、涉及的规范或标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。
	4

	9
	培训方案
	根据供应商提供的培训方案,包括不限于①培训目标;②培训计划;③培训内容;④培训人员安排;⑤培训效果检验;⑥培训保障措施等内容。每提供一点 且内容全面的得1 分,不提供的不得分,本项最高得6 分。 

每项内容中每有一处内容缺陷扣0.5分，扣完为止。
缺陷是指:非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、表述模糊、涉及的规范或标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。
	6

	10
	投标产品的维护保养和零配件获取方案


	包括不限于①针对本项目设备进行定期检查、检验、校准、回访;②维护保养方式方法;③零配件获取等内容。每提供一项内容且全面的得1分,本项最高得3分。 

每项内容中每有一处内容缺陷扣0.5分（缺陷是指:非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、表述模糊、涉及的规范或标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。）扣完为止。
	3

	价格评审(30分)

	9
	价格评审

	价格分采用低价优先法计算，评标价低者得分高，即满足招标文件要求且评标价最低的为评标基准价，其价格分为满分。

其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／评标价)×30%×100

注：1）投标人投标货物制造商小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业的给予15%的价格扣除，用扣除后的报价参与评审，投标人不重复享受政策优惠；投标人投标货物制造商不属于中小企业的不享受价格折扣。

（2）评标委员会（组）一致认为投标报价明显低于其他投标报价且有降低价格恶意竞争嫌疑的或低于成本价，评标委员会（组）有权予以否决。
	30


4、中标人的确定：

评标委员会按得分从高到低的顺序对供应商进行排序（当供应商得分相同时，报价低者排名在前；当供应商综合评分且报价相同时，按技术部分得分高者排名在前），根据采购人的授权，直接确定排名第一的供应商为中标人。

5、其他说明：

提供同一品牌同一型号的产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同一型号供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他同品牌同一型号的供应商不作为成交候选人。非单一产品采购项目的核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
第四部分 商务、技术要求

一、项目简要概况

新建绛县中学校配套设施设备采购项目-精品录播室设备采购

预算（最高限价）：40.1万

二、交货期及交货地点
供 货 期：自合同签订之日起30日历天。

交货地点：山西省运城市绛县

三、服务要求（内容包括但不限于：质量保证期、服务响应时间、安装调试及技术服务(含培训)要求等）
 ★1、本次采购项目要求的最低服务标准为：所交验的产品均为厂家原包装，符合国家相关质量认证标准要求；产品具有相关出厂检验合格证、检验报告及产品说明书；所交产品保证为全新、未使用过的原装正品，保证所提供的产品的外观和内在质量都无任何问题；如产品出现质量问题，由此产生的所有费用供应商自行承担。

★2、中标供应商须免费送货到采购人指定地点，现场对设备进行安装，所产生的一切费用由中标供应商承担，不得收取费用。
★3、供货安装时间及技术培训：在30日历天内在指定地点交货，而且提供的所有产品负责安装、调试，直至正常使用，达到甲方要求，通过验收。同时，负责提供免费培训设备的使用、操作和简单维护。

★4、质保期限：三年。
★5、现场巡检：质保期内每年2次现场巡检及保养以延长设备寿命。

★6、响应时间：对于故障维修无论是在质保期内，还是在质保期外在2小时内给予电话答复，并在48小时内解决。保修期内因设备性能故障检修多次仍不能正常使用的，无偿更换新设备。对已过保修期的产品提供终身技术支持服务和维修服务，以低于市场价收取配件或耗材费用，不收取上门服务费用。

7、提供详细完整的项目实施方案， 包括但不限于提供项目人员组织管理、实施时间进度表、货物安装调试验收培训方案、质量保障措施、工期保障措施（包括现场施工措施及标准、现场安全防范措施、产品优势情况）等内容。

8、提供交付保障措施（包括但不限于人力资源安排、运输计划、运输管理、应急措施、项目后续系统检定承诺等内容）。 

9、提供售后服务方案，包含在质保期内、外对维修、响应时间、故障恢复时间、服务时间的响应情况、保障措施等。

10、附件及零配件（包括专用工具）、备品备件采用原厂或有资质的厂商生产的零配件、备品备件。

11、投标人可视自身能力提供更优、更合理的服务承诺。

四、验收要求

1、采购人对中标供应商提交的货物依据招标文件的技术参数要求及合同清单和国家有关质量标准，由采购人、中标人共同进行现场验收。验收合格后出具《验收报告》。中标供应商须积极配合成品验收，列出的清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交采购人，达到合格标准。对不合格或不符合质量要求的，中标人应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由中标人承担；若二次验收不合格中标人除无条件退货外，还应承担采购人的一切损失。

2、如有损伤或质量缺陷及时进行解决。期间产生的一切费用由中标供应商承担；若二次验收不合格中标供应商除无条件退货外，还应承担采购人的一切损失。交付验收标准依次序对照适用标准为:①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准:②符合招标文件和投标文件承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求:③货物来源国官方标准。
五、质量要求（采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他相关标准、规范）： 合格。

1、中标供应商所提供的设备是全新的、未使用过的，必须符合国家强制性标准及相关标准、规范要求（均应响应截止投标时间的最新版本的相关标准），必须符合中华人民共和国关于信息技术产品的相关标准、行业的相关标准及国家节能环保要求，通过安全认证，具有合格证书，相应资料齐全。设备的安装与集成必须符合国家标准和相关行业规范，并保证正常使用。

2、中标供应商保证设备在正确安装、使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

3、货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由供应商负责。

六、落实政府采购政策：

专门面向中小企业采购。

七、付款方式
签订合同后甲方预付40%合同款，待所有设备运送至采购人指定地点，安装调试、培训完成后，由甲方组织正式验收，正式验收合格后支付剩余60%。

八、履约保证金：
□本项目提供履约保证金
☑本项目不提供履约保证金

九、政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

（2）.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

（3）.投标（响应）报价低于采购项目最高限价60%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×60%；

（4）.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

详细技术要求

	序号
	名称
	项目特征及描述
	数量
	单位

	1
	高清录播主机
	一、整体设计
1.主机架构：整体采用嵌入式设计、非PC与服务器工作站等架构，主机需为标准1U机架式设计，机身非壁挂且不存在大面积显示屏；
2.高度集成：主机需同时具备录制、直播、导播、自动跟踪、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、存储、点播、互动多功能于一体；
3.优质性能：主机采用嵌入式架构处理器同时内置GPU与NPU协处理器，核心主频≥2.4GHz，CPU核心数≥8；
4.工作噪声：主机在正常工作状态下的生产噪声不高于20dB(A)；
5.工作功率：要求整机正常工作状态下功耗不超过50W；
6.视频接口：数字视频接口D-Video（RJ45）≥5，HDMI 输入≥2，HDMI 输出≥2路；
7.音频接口：要求主机支持线性音频输入与数字音频输入，要求Line in接口≥2，数字音频接口D-Mic（RJ45）≥6Line out接口≥2；
8.网络接口：RJ45≥1，支持100/1000M网络自适应及IPv4、IPv6双协议栈；
9.控制接口：RJ45≥2，支持RS232串行通信协议进行外接控制；
10.外设接口：USB2.0≥2，可用于连接U盘等外设；
11.系统存储≥2T，保障设备的正常运行与录制视频文件的本地存储；
12.视频一线通：支持摄像机与主机之间仅通过一根双绞线即可同时实现供电、控制和视频信号的同步传输，不接受使用转接器的方式；
13.音频一线通：支持麦克风与主机之间仅通过一根双绞线即可同时实现供电和音频信号的采集，实现音频信号的高品质、抗干扰稳定传输；
14.视频录制：兼容标准H.264视频编解码能力，要求支持4K@30fps、1080P@30fps、720P@30fps，以及AAC音频编解码协议标准且内置音频处理功能；
15.视频传输技术：支持对同品牌高清摄像机实现基于RJ45双绞线的视频裸数据传输技术，支持摄像机到录播主机端的视频采集和传输过程无需编解码、无画质损耗并实现≤100ms的声画同步，保障录制视频效果；
二、功能设计
16.便捷导播：软件需采用B/S架构设计，支持通过浏览器即可进行管理配置与操作，而无需额外安装客户端或APP；
17.AI全场景跟踪：录播内置跟踪算法且跟踪功能基于AI人工智能技术无需额外增加图像定位主机或摄像机即可实现多机位的全自动跟踪切换；
18.画面同步：要求录播主机配套同品牌摄像机支持在多机位接入的情况下所有画面高度同步。在多画面布局以及多流录制、多流直播的使用场景下不同画面保持高度同步，满足最佳的使用体验；
19.中英双语：需支持中英双语版本切换，适合不同用户的应用需求。要求通过网络导播界面即可便捷切换，无需进行更改授权、系统升级等复杂操作；
20.上电模式：需支持通电模式选择，实现主机通电后自动进入相应模式，包含但不限于自动开机、开机且休眠、不开机等模式；
21.版本管理：支持查看系统软件版本，提供离线文件升级、网络在线升级和定时自动升级三种升级方式，且支持导出和导入系统配置文件；
22.安装信息：支持填写设备的安装信息，包括位置、所在学校、安装地点、联系人等；
23.休眠唤醒：需支持定时休眠唤醒功能，提供精确到秒的自定义时间设置，可以单独设置是否定时休眠或者定时唤醒；
24.权限管理：需支持对主机后台设置管理员用户与普通用户两种使用权限，普通用户无法进行相关参数与配置修改；
25.系统状态：支持在导播界面实时查看主机当前CPU温度、磁盘空间占用情况、视频录制的参数配置和正在录制的视频时长与大小等信息；
26.UVC/UAC功能：要求主机具备通过USB口直接输出音视频信号的能力，实现便捷的视频会议软件接入；
27.智能音频处理：支持音频采样率的设置，且支持AGC自动增益、ANS噪声抑制、EQ均衡、AEC回声抑制等音频处理功能；
28.录制码流：支持主码流和子码流的高低双码流录制，且支持自定义清晰度、帧率、码率和I帧间隔，支持动态比特率或静态比特率两种模式；
29.存储管理：需支持录像文件循环覆盖功能，开启循环覆盖功能后，录播硬盘在已存储90%的空间时，再次启动录制将删除录播内现存时间最早的录像文件以应对录制频率比较高的情况；
30.标签设置：需支持视频信号源标签设置，对摄像机实时拍摄信号、HDMI高清输入信号均可自定义名称标签，为导播控制与编辑灵活性提供便利；
31.多场景音频：需支持录制模式和互动模式的独立音频场景设置，针对无线MIC和多媒体等不同设备类型，进行场景化的音频参数设置；
32.跟踪自定义：要求支持根据实际喜好，自定义AI跟踪逻辑下所切换的画面信号，且支持双分屏、画中画等布局；
33.互动能力：要求主机内置互动功能，支持在单机且不连接互联网的情况下实现不少于3方的音视频互动，满足专递课堂教学与视频会议活动，同时也需要支持对接互动软件，实现大规模互动会议并发；
34.AI板书分析：基于AI技术、深度学习算法和图像处理能力，支持对教师在黑板上的板书内容实时识别并进行电子化处理，实现板书内容浮现在拍摄对象身前的效果并可实时环出至大屏进行观看，板书AI分析能力兼容各类传统教学黑板与智慧互联黑板，并可实现人物半透明与不透明处理，摄像机无惧人物遮挡正向拍摄安装不受限，基于AI技术的板书笔迹智能色彩增强处理，满足白色、黄色、蓝色、红色、绿色等不同颜色的彩色笔迹色彩还原与笔迹增强；
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	录播流媒体处理软件
	1.要求软件在出厂时内嵌于录播主机中；
2.录制模式：支持电影模式和资源模式两种录制模式。电影模式下支持将多路视频信号的复合成一路画面进行录制；资源模式下支持将接入的摄像机画面和电脑画面进行独立录制；
3.分段录制：支持30分钟分段、60分钟分段两种分段录制方式，系统可在不结束录制的条件下根据分段时长自动将视频录制为多个分段文件；
4.录制存储：采用H.264/H.265的视频编码格式和MP4的视频封装格式，支持在断网情况下也可以进行视频录制并存储于录播主机中，也支持在联网情况下通过FTP自动上传视频文件；
5.同步录制：支持外接存储设备（如U盘），实现在视频录制的过程中，自动同步录制多一份并存储至U盘中；
6.录制关联：支持在录制启动时自动关联开启直播和全自动跟踪模式；
7.视频管理：支持查看已录制的视频文件，并可按录制时间进行排序和按关键字检索查看，也支持对视频文件进行在线播放、下载、删除和FTP上传；
8.网络导播：支持通过浏览器即可访问并使用导播功能，而无需额外安装客户端或APP；
9.导播模式：支持全自动、半自动、手动三种导播模式，且支持在录制、直播和互动过程中任意切换导播模式；
10.导播预览：支持对接入的所有画面进行导播预览，包括教师特写、教师全景、学生全景、学生特写、电脑画面等，电脑画面包括两路HDMI画面可切换，并支持点击预览画面即可切换为导播输出画面；
11.视频布局：支持二分屏、三分屏、画中画等布局，也支持自定义布局方式，且支持对布局内的每个画面窗口进行拖动、叠加、缩放和指定视频源的操作，实现灵活调整；
12.台标字幕：需支持在导播预览界面添加Logo台标与字幕，可自主上传Logo图标、设置logo位置、编辑字幕内容、选择字幕字体颜色与是否滚动显示，且后台管理设置可预设字幕作为备选，方便灵活调整与切换；
13.片头片尾：需支持片头片尾设置，可上传JPG格式图片作为录制默认的片头片尾画面，并可自定义片头片尾显示时长，支持片头片尾显示视频信息；
14.摄像机控制：支持对接入摄像机特写画面进行电子云台控制，包括画面上下左右移动、放大缩小变焦等操作。云台控制功能应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域。也支持设置和调用摄像机预置位，支持不少于8个预置位；
15.音量控制：支持在导播过程中进行音量控制，可调整相关输入输出的音量大小，且支持一键静音功能；
16.直播码流：需支持主码流和子码流高低双码流，且支持自定义清晰度、帧率和码流，主码流清晰度支持4K、1080P、720P；
17.直播推流：支持不少于4路RTMP同步推流直播，并可自定义选择主码流或子码流进行推流直播；
18.直播模式：需支持RTMP直播、TS直播、集控推流直播等不少于3种不同直播模式，以适应不同场景直播需求；
19.互动协议：需支持H.323、SIP 、BFCP、WebRTC等视音频互动协议技术，也支持内置互动模块，无需额外MCU类设备即可进行远程互动教学应用；
20.互动画质：支持1080P@30fps的高清互动画质，且支持设置互动码流，并支持基于SVC技术实现在不同网络状况下的画面质量自适应；
21.互动模式：支持“1+3”的互动授课模式和多方视频会议模式，授课模式支持主讲端查看所有听讲端画面并可控制听讲端的互动画面显示，会议模式支持二分屏、三分屏、四分屏等布局，也支持选择参会方进行轮巡显示，支持在实时互动过程中，可将教学场景信号与电脑课件信号以互相独立的信号进行传输，并最终在接收端可通过两路独立HDMI接口将接收到的教学场景画面与电脑课件画面同时分别输出到两个显示设备上；
22.发言权限控制：支持通过网络导播界面，主讲端在互动过程中对其余互动参与者的发言权限进行控制，支持单人禁言/开启以及全场禁言/开启的控制方式；
23.呼叫应答：需支持呼叫应答设置，满足不同互动场景的需要，包括自动应答与勾选手动应答两种方式；
24.智能降噪：需支持AI智能降噪处理，通过算法智能在录制过程中处理环境的噪音，如场室内空调与风扇声，保证录制后的音频质量；
25.智能混音：需支持自动识别人物声音与多媒体声音并动态调节其他音源的音量，避免音源间相互干扰，确保视频教师声音清晰可闻；
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	智能跟踪处理软件
	1.跟踪逻辑：支持智能识别接入摄像机的使用定位，并联动摄像机选用对应的跟踪逻辑，如教师跟踪、学生跟踪等；
2.检测区域：支持对接入摄像机的AI跟踪检测区域设置，可基于实景拍摄画面框选跟踪区域，框选后只在区域中方能触发跟踪，所见所得方便操作；
3.跟踪切换：支持根据设定的跟踪策略形成跟踪指令，实现多路接入摄像机的全自动AI跟踪画面切换；且支持自定义跟踪切换逻辑的画面布局，包含但不限于双分屏、画中画与自定义布局等；
4.跟踪策略：支持对接入摄像机自定义设置AI跟踪目标更新周期时间，摄像机依据配置实现相应跟踪策略；
5.智能构图：支持设置摄像机拍摄画面的智能构图模式，包含但不限于五分像、七分像、全身像等；
6.全场景跟拍：要求支持基于计算机视觉CV技术的AI人工智能跟踪算法，实现教师识别、教师移动跟拍、教师轨迹识别以及学生上台识别、板书行为识别、单人与多人起立识别等教学焦点进行自动捕捉与切换；
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	智能课堂行为分析软件
	一.整体要求
1.兼容对接：要求实现录播主机内置的实时课堂行为分析，同时支持与视频资源管理平台无缝对接，将数据通过平台进行展示或主机内部展示两种模式，两种模式均支持下载分析报告；
2.多维分析：支持对课堂数据进行综合多维度的分析，包括“课堂师生行为时序”、“教学行为分析”、“理答分析”、“PPT与板书分析”、“教师讲授分析”、“姿态与情感分析”、“课堂管理分析”、“学生学情分析”等多维度多类型分析数据板块；
3.实时分析：支持对师生出勤率、教学行为、教师活动轨迹、学生课堂动作表情分析等维度数据进行实时统计分析，并且能在课程录制结束三分钟内将数据整合建模生成分析报告；
4.教学环节识别：要求支持按照教学环节定义将课程视频切片，并且在视频播放进度条上有明显标签显示对应的教学环节；
5.编辑教学环节：要求支持用户可以对AI分析生成的教学环节结果自主纠偏，可以依据时间轴自主定义教学环节的时长以及更改教学环节的结论，并支持自主创建教学环节名称；
6.行为时序播放：支持在课程视频播放进度条显示PPT翻页的具体时间节点，同时将教师行为与学生行为的时序分布依次排列展开，点击时序图上的具体行为节点，视频将自动跳转到对应位置，方便老师快速回顾课堂教学环节；
二.教师教情分析要求
1.教师行为分析：支持自动分析并统计老师授课过程中的教学行为，包括但不限于“教师板书”、“教师提问”、“教师追问”、“教师巡视”、“PPT演示”、“操作大屏”、“教师姿态”、“目光注视”、“教师发言”等；
2.PPT分析：要求支持教师授课PPT分析，分析每页PPT所用时长以及PPT内的图片与图表页数，并可识别PPT内留给学生课堂任务的数量，分析任务时间占比；
3.板书分析：要求支持教师板书分析，判定授课过程中教师板书的规范字、行间距合规程度、板书均衡情况、板书时间的学生抬头率、板书所用颜色；
4.教师巡视：要求支持分析教师课堂管理能力，统计教师巡视次数与巡视时长，并提供热点图直观查看教师授课轨迹情况
5.目光注视：要求支持分析教师对学生学习的观察情况，统计分析教师注视学生区域的时间占比情况；
6.S-T分析：要求支持以图表的形式分析课堂过程中的师生行为，观察教师的课堂环节设计与师生互动情况；
三.学生学情分析要求
1.学生行为分析：要求支持自动分析并统计学生课堂过程中的学习行为，包括但不限于“多人站立”、“学生举手”、“学生低头”、“多人抬头”、“学生上台”、“学生应答”、“补充发言”、“课堂氛围”、“学生操作电脑”等。
2.学情观察统计：要求支持对学生区域进行预置位划分，统计学生举手次数以及应答次数，上台人数以及趴桌时长；
3.个体观察分析：要求支持对学生区域进行预置位划分，同时在未上传人脸信息的前提下也对每个学生进行编号标记，记录并呈现每个学生具体某个时间点的行为图；
4.学情区域对比：要求支持针对学生抬头率、学生情绪以及互动情况，选择2个不同的预置位进行听课情况对比，以图表的形式呈现学生的听课情况和次数对比；
5.学生站立分析：支持以热点图的形式呈现学生站立、学生举手、补充发言的情况与分布，并支持统计站立人数与站立次数，针对学生站立行为支持具体到某个时间以及某位学生；
6.学生专注分析：要求支持统计在不同场景下学生的抬头率情况，如教师板书时、学生上台时、教师PPT授课时，并呈现不同环节的抬头率比例；
7.课堂氛围分析：支持学生课堂表情分析，并支持对各类表情进行实时检测，统计课堂过程中不同时间点学生开心或平静的表情峰值；
8.学生低头分析：要求支持整堂课学生的低头时长统计，并支持展示低头时间点的具体图。
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	智能语音分析软件
	1.教师提问情况分析：支持基于课堂语音识别能力进行教师课堂提问行为分析，从提问次数与高级认知提问比例两个核心维度进行数据统计，实现课堂提问情况的清晰回顾。
2.教师语速分析：支持通过语音识别能力进行教师课堂授课语速分析，呈现数据需包括整体语速的变化图以及平均语速结论；
3.课堂语音转写：要求基于语音语义识别完成课堂音频的文字转换，实现课堂教学过程语音全纪录，要求平台上可输出整节课的文字字幕。并支持由上课老师课后自主编辑转写文本实现纠偏；
4.课堂高频词分析：支持通过AI语音识别能力以及视觉分析能力，抓取授课过程中出现的高频词汇，并统计出现频次以及出现来源，包括但不限于PPT、板书、教师音频，精准判断课堂教学重点；
5.课堂语气词分析：支持通过进行课堂语音识别，判断老师教学过程中出现的常规语气词出现频次，如“呐”，“嘛”，等语气词，辅助老师调整教学过程中的不良习惯；
6.教师普通话分析：要求支持对教师授课音频进行自适应分段，并分析每个段落教师授课过程中的普通话水平、语速、音量以及关键词；
7.教师音量分析：要求支持分析本堂课教师平均的授课音量，以及根据时间推移呈现音量波动的变化图表；
8.理答类型分析：要求支持对教师课堂理答情况进行分析，支持统计教师提问次数、抽答次数、追问次数，并可以获取每个问题以时间轴的形式记录在什么时间提问；
9.教师追问分析：要求支持分析教师追问类型与次数，并标记具体在第几次提问时发起追问，对追问内容分析是否对学生有诱发思考的作用并统计次数；
	1
	点
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	高清全景摄像机
	1.传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸；
2.像素：有效像素≥800万；
3.视频分辨率：最大可支持3840×2160并向下兼容；
4.变焦：要求支持自动和手动变焦，综合变焦倍数≥22倍；
5.云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度最大不少于90°/s，垂直转动速度最大不少70°/s；
6.快门速度：要求支持高速与慢速快门速度，最快不小于1/10000s，最慢不小于1/25s；
7.视场角大小：支持水平视场角≥70°，垂直视场角≥43°；
8.视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议；
9.视频输出：要求具备数字视频输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1；
10.通讯接口：要求具备RS232/RS422≥1；
11.网络接入：RJ45网络接口≥1，并支持100M/1000M自适应以太网接入与RTSP协议网络视频输出；
12.音频接口：Line in输入口≥1；
13.音频编码：要求支持OPUS、G.711A、ACC等常用音频编码协议；
14.USB接口：要求具备USB Type-A≥1；
15.协议支持：要求支持VISCA/ONVIF协议满足多种场景控制要求；
16.背光补偿：要求具备背光补偿功能；
17.数字降噪：支持2D/3D数字降噪，信噪比≥55dB；
18.一线通：要求与搭配的录播主机实现基于RJ45双绞线的一线通连接，完成摄像机供电、控制以及视频信号传输；
19.高效数据传输：支持对同品牌录播主机实现基于数据链路层的数字视频数据传输技术，能实现≤100ms的声画同步，在拍摄运动画面和复杂画面时不存在镜头呼吸效应带来的周期性画面焦距抖动；
20.AI跟踪：要求内置跟踪算法，摄像机内无额外辅助摄像头也无需增加任何设备即可实现人像自动跟踪，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪，要求支持根据AI智能算法，同一摄像机可根据部署使用场景智能应用为教师、学生跟踪模式，无需手动设置；
22.交叉识别：需支持对锁定跟拍对象进行人脸特征与肢体双重认证识别，在多人同时进入拍摄画面的情况下，持续锁定跟踪对象，不出现跟丢和误跟的情况；
23.AI抗干扰：支持在拍摄画面有显示设备或其他动态视频播放的情况下，自动启用AI抗干扰能力，保障画面始终锁定被跟踪对象，且跟踪效果不受影响；
24.PTZ自适应：需支持PTZ实时跟焦，AI跟踪的状态下能实现摄像机水平旋转、垂直旋转、变焦的实时同步变化，无需等待拍摄对象稳定后再变焦调整画面，移动过程不虚焦，实现拍摄画面的自适应稳定调整；
25.电源支持：支持录播主机供电和DC12V电源适配器等供电方式；
	2
	台
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	高清特写摄像机
	1.传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸；
2.像素：有效像素≥800万；
3.视频分辨率：最大可支持3840×2160并向下兼容；
4.变焦：要求支持自动和手动变焦，综合变焦倍数≥28倍；
5.云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度最大不少于90°/s，垂直转动速度最大不少70°/s；
6.快门速度：要求支持高速与慢速快门速度，最快不小于1/10000s，最慢不小于1/25s；
7.视场角大小：支持水平视场角≥50°，垂直视场角≥30°；
8.视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议；
9.视频输出：要求具备数字视频输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1；
10.通讯接口：要求具备RS232/RS422≥1；
11.网络接入：RJ45网络接口≥1，并支持100M/1000M自适应以太网接入与RTSP协议网络视频输出；
12.音频接口：Line in输入口≥1；
13.音频编码：要求支持OPUS、G.711A、ACC等常用音频编码协议；
14.USB接口：要求具备USB Type-A≥1；
15.协议支持：要求支持VISCA/ONVIF协议满足多种场景控制要求；
16.背光补偿：要求具备背光补偿功能；
17.数字降噪：支持2D/3D数字降噪，信噪比≥55dB；
18.一线通：要求与搭配的录播主机实现基于RJ45双绞线的一线通连接，完成摄像机供电、控制以及视频信号传输；
19.高效数据传输：支持对同品牌录播主机实现基于数据链路层的数字视频数据传输技术，能实现≤100ms的声画同步，在拍摄运动画面和复杂画面时不存在镜头呼吸效应带来的周期性画面焦距抖动；
20.AI跟踪：要求内置跟踪算法，摄像机内无额外辅助摄像头也无需增加任何设备即可实现人像自动跟踪，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪；
21.跟踪逻辑自选：要求支持根据AI智能算法，同一摄像机可根据部署使用场景智能应用为教师、学生跟踪模式，无需手动设置；
22.交叉识别：需支持对锁定跟拍对象进行人脸特征与肢体双重认证识别，在多人同时进入拍摄画面的情况下，持续锁定跟踪对象，不出现跟丢和误跟的情况；
23.AI抗干扰：支持在拍摄画面有显示设备或其他动态视频播放的情况下，自动启用AI抗干扰能力，保障画面始终锁定被跟踪对象，且跟踪效果不受影响；
24.PTZ自适应：需支持PTZ实时跟焦，AI跟踪的状态下能实现摄像机水平旋转、垂直旋转、变焦的实时同步变化，无需等待拍摄对象稳定后再变焦调整画面，移动过程不虚焦，实现拍摄画面的自适应稳定调整；
25.电源支持：支持录播主机供电和DC12V电源适配器等供电方式；
	3
	台
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	摄像机跟踪拍摄软件
	1.摄像机传输处理软件需采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理；
2.需支持曝光模式设置功能，包括自动、手动；
3.需支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置；
4.需支持设置自动/手动/一键锁定/室内/室外多场景白平衡设置，红、蓝增益可调以满足不同环境取景需要；；
5.需支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪；
6.需支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度；
7.需支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求；
8.需支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等；
9.需支持自动/手动两种聚焦锁定模式；
10.支持设置预置位数量≥255，预置位设置精度≤0.1°；
11.需支持跟踪人物丢失寻回机制，在智能跟踪的场景下跟拍对象出画后重新回到拍摄画面将再次锁定跟踪；
12.支持配合录播主机设置五分像、七分像、全身像等多种教师图像跟踪画面模式，根据实际需要设置选用教师跟踪画面的大小；
13.支持配合录播主机划分的自动跟踪区域，当锁定跟踪人物走出自动跟踪区域时即停止跟踪，直到重新回到区域出现在画面中为止；
14.需支持依据录播主机设置的跟踪目标更新周期时间，被跟拍人员脱离跟踪拍摄区域后开始计时，到达更新周期时间后自动解除目标跟拍锁定，回归默认状态，待下一位人员进入画面中开始重新锁定跟踪；
	5
	套
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	录制面板
	1. 安装方式：要求镶嵌式安装在讲台。
2. 控制接口：要求支持RS232控制接口用以连接录播主机。
3. 信号指示灯：要求具备信号指示灯。
4. 支持一键式系统电源开关控制。
5. 一键式录制、停止、锁定电脑信号。
6. 支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式。
7. 支持通过面板一键发起与远端设备互动连接。
8. 支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面。
9. 支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。
10.支持远程“一键静音”功能，主讲端可一键关闭远端互动教室发言，进入主讲授课模式。
	1
	个
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	拾音话筒
	1.指向性：超心型
2.频率响应：40Hz—16kHz
3.灵敏度≥-7dB±1dB
4.最大声压级≥110dB
5.信噪比≥62dB
6.动态范围≥78.5dB
7.使用电源：麦克风一线通供电
8.输出接口：RJ45，数字音频接口
	6
	支
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	电源管理器
	1.向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； 
2.支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源；
3.支持时序电源控制功能，每路延迟一秒，可编程控制；
4.具备内置光电隔离模块，保障负载运行安全；
5.支持提供1路最大电流不低于10A的电源输出接口；
6.支持RS-485/RS-422/RS-232 等控制协议。
	1
	台
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	无源音响
	1.额定功率：50W；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2.频率响应：55Hz-18kHz；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         3.额定输入电平：话筒 15mV（非平衡）；输入：1 路广播输入（70V－110V 输入），2 路立体声 RCA 接口；
4.灵敏度：85dB/1W/1M；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     5.含壁挂架；
	1
	对
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	音频处理器
	1.48K采样率，高速DSP处理芯片。
2.内置功放功能，支持直接对接无源扬声器进行扩音，无需额外另配功放设备。
3.至少支持4路模拟输入+1路立体声输入+2路无线输入；支持4路模拟输出+2路功放输出的音频信号处理。
4.频率响应：20-20KHz。
5.THD+N：≤0.003 。
6.动态范围：≥100dB。
7.幻象供电：支持每路独立48V幻象供电。
8.音频处理：支持DSP音频处理功能，包含反馈消除、回声消除、噪声消除等。
9.支持全功能矩阵混音功能。
10.支持场景预设功能，可通过场景预设切换相应配置。
11.USB背景音乐播放与录制功能，支持通过USB接口自动读取并选择播放U盘中的MP3、WAV等格式的音频文件。
	1
	台
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	音频处理与功放管理软件
	1.采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。
2.直观、图形化软件控制界面。 
3.信道管理：提供输入输出信道的快捷控制方式，每个通道的处理器都可以快速直通和启用，选中不同的信道，会自动切换信道信息；
4.扩展器管理：支持通过扩展器调整输入的动态范围；
5.自动增益：支持通过改变输入输出压缩比例来自动控制增益的幅度，自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出；
6.压缩器管理：支持通过压缩器减少信号高于用户确定的阈值的动态范围，信号电平低于阈值保持不变；
7.均衡器管理：31段频点可单独调节增益，从而达到加强、削弱某些频点的目的，实现不同效果。
	1
	套
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	无线话筒
	一.系统参数
采用UHF超高频段，提供多通道（32/64/99通道）选择，避免干扰
频率范围：500MHz-980MHz
调制方式：FM
音频响应：50Hz-15KHz
综合信噪比S/N：>105dB
综合失真：≤ 0.5%
二.接收机参数
采用微电脑CPU控制
PLL锁相环频率合成技术
杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控制
音频动态扩展及自动电平控制电路
频率响应：40Hz-18KHz
三.发射机参数
发射功率：高巩固率10dBm，低功率5dBm
调制方式：FM
最大调制度：±45KHz
	1
	套
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	无源音响
	1.额定功率：50W；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2.频率响应：55Hz-18kHz；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         3.额定输入电平：话筒 15mV（非平衡）；输入：1 路广播输入（70V－110V 输入），2 路立体声 RCA 接口；
4.灵敏度：85dB/1W/1M；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     5.含壁挂架；
	1
	对
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	86寸智慧互动黑板
	显示要求：
1、整机屏幕采用86英寸超高清LED液晶显示屏。屏幕图像分辨率达3840*2160，显示性能满足UHD超高清要求。
2、钢化玻璃表面硬度≥9H。屏幕显示灰度分辨等级达到256灰阶。
3、整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。
4、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1。
5、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸。

内置电脑模块要求：
1、采用抽拉内置式模块化电脑，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。
2、电脑配置：CPU： ≥Intel Core i5；≥8G内存；硬盘：≥256G固态硬盘。
3、具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备6个USB TypeA接口。
4、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。
	1
	台
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	视频展台
	1．展台采用模块化前拆设计，不用拆卸挂箱即可更换展台，便于安装和维护。
2．采用三折叠式开合托板，并带强磁固定纸张，打开时大于等于A4幅面，收起时小巧不占空间，所需挂墙面积小。
3．展台使用800万像素，最高分辨率3264*2448，满足课堂演示清晰 度和流畅度的要求。
4．箱体内嵌2个USB扩展口，可外接U盘或无线键鼠的接收器等设备。
5．整机自带LED补光灯，可触摸式三级灯光调节，保证展示区域的亮度和展示效果。
6．兼容双系统操作，Windows系统及Android系统均可使用展台功能，包括图片放大、缩小、旋转、批注等。
7．支持对展台画面进行批注，共有12种笔迹颜色可选，支持对笔迹粗细进行调整；可对批注内容进行撤销和擦除。
8．支持进行拍照和延时拍照，延时拍照时间可选择5秒、10秒。
9．支持对展台画面进行放大、缩小、旋转、画面锁定等操作。
10．支持对展台画面的画质进行调整。
11．支持点击拍照添加图片或从本地导入图片。
12.支持对拍摄或导入的图片进行移动。
	1
	台
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	有源音箱
	1.有源音箱                                                                                                                                                                                             2.2.0声道
3.理论功率20w以下
4.信噪比不小于85db
5.频响范围20Hz-20KHz
6.接口为莲花头接口
7.扬声器数量不少于4个
	1
	对
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	显示器
	1.60英寸以上高清LED液晶屏；分辨率支持1920*1080；输入接口：HDMI、VGA；支持壁挂式安装
	2
	台
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	导播电脑
	不低于12代i5，内存不小于16G，SSD硬盘不小于512G，显示器不小于27英寸
	1
	台
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	导播桌椅
	定制
	1
	套
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	网络交换机
	16口及以上千兆交换机
	1
	台
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	多媒体讲桌
	1、规格：L*W*H（mm）闭合尺寸：1100*780*1020（允许正负5mm偏离）；
2、材料：桌面采用9mm高密度纤维板，边缘采用单面封边工艺，采用冷压工艺三聚氰胺贴面，防划、防泼水；
3、主体采用1.0-1.5mm冷轧钢板，钣金全部通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤，防锈。
4、上层两侧采用橡木扶手，正面采用L型高档橡木装饰板，前置活动维修门，无锁联动，下层后门打开后，上层维修门方可打开，上翻开启并可拆卸，方便LOGO丝印和设备安装；L型板两侧预留长条出音孔，预留音箱架安装位； 
5、设计：分体式设计，桌面部分和桌体部分自成一体，方便进出比较窄的教室门，内置固定螺丝孔位，安装简单。拐角采用圆弧设计，倒角角度18°，防止碰伤。内部可扩充ID卡系统，可扩充防盗报警系统，可扩充四只轮子，方便移动。
6、翻转显示器安装位，显示器翻转到最大尺寸和挡边平齐，无凸出，不影响视线而且美观。不锈钢可调阻尼转轴，显示器可以在0-130°中任意停留，不会出现反扣。上层采用等长双抽屉设计，上方抽屉预留键盘，鼠标安装位，键盘抽屉下方为储物抽屉。单路多组笔记本电脑抽拉线，加胶圈，配备HDMI、USB等6个孔,翻盖采用磁吸开启，右侧预留2个USB2.0的扩展孔。抽拉线盒右侧为MC和红色对讲按钮，方便后期扩充；左侧预留圆孔，讲台内自带固定线孔位，可对台内所有设备线进行固定；
7、上层右侧可选配储物抽屉，用于放置展台,键盘抽屉和储物抽屉采用三节静音钢珠导轨，材料厚度1.2mm。右侧立面预留ID卡读卡器安装挡板、内置读卡器支架，方便读卡器的安装和固定；    
8、上层使用一把锁控制，显示器位置、左前双抽采用联动装置，讲台显示器翻转板关闭后，仍可关闭双抽，减少重复工作。预留电子锁和弹跳锁锁具安装位，方便学扩充使用。下层采用一把通用钥匙开启，使用和维护钥匙分开，方便管理；
9、下层前门采用对开门设计，左侧预留光驱门，不打开柜门即可开关电脑和使用光驱，预留主机限位孔及限位卡槽；右侧设备门，标配19寸国标机架，可拆卸立柱及挡板，放置中控主机，功放等多媒体设备，设备总空间≤12U，采用天地锁，耐用、防盗。后门采用单开门设计，弹簧插销固定，便于拆装，后门开门方向为从右到左顺时针方向；右门采用86盒敲落孔设计；前后门不开散热孔，左右两侧采用竖排国标散热孔，预留出音孔，可选配两只无源音箱；
10、下层拼装式设计,前后门槛利用12颗螺丝进行固定，安装简单，底面离地6CM，防潮、防锈。

	1
	台

	25
	教师椅子
	1、靠背：采用一体成型665-725*498*11MM厚全新PA尼龙+23%玻纤混合塑料背框。
2、面料：配优质环保网布，柔软弹性大，透气性强  背网采用超透气单层网布，韧性强，耐磨度高，耐脏。
3、扶手：带3D面感固定扶手，扶手高度尺寸为278MM，扶手长度247MM*宽度75-83MM*厚度18MM,一体成型整体尼龙扶手，手感舒适，柔软耐磨，享有椅身整体活动带动；可以随意摆放支撑。
4、脚：#350抛光铝合金五星脚（国际尺寸标准，防摔，防倒等）配
5、底盘：中置倾仰机构底盘，可手动调节旋钮任倾仰锁定功能，
	1
	把
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	学生桌
	桌面：采用高强度、环保ABS工程塑料，模具注塑一次成型。桌面上设计有笔槽和水杯放置圆槽，桌面左上角水杯放置槽直径D=65mm，桌面前笔槽可用于放置圆珠笔等物品。桌面左右两边有弧形凸起，靠近边缘，不妨碍学生手臂平放，避免桌面上的笔纸等物品滚落，起到防滑挡条作用。靠近学生一边采用内凹弧形设计，适合学生书写习惯；桌面背面设有田格状加强筋，同时设有2个金属U型槽增加桌面承重。
桌斗：桌斗外径规格尺寸552mm×365mm×150mm(长×宽×高)，采用高强度、环保、耐冲击、耐候PP材料，模具一次成型。桌斗底面有田格状加强筋，增加承重力，同时还设有排水槽。桌斗两侧采用中空双层壁结构，既增加强度减轻重量，又隐藏式与支架连接，美观实用，支架不会对学生造成伤害。课桌斗两侧均可设置可折叠挂钩，使用时打开，不用时可闭合，简洁实用，可挂置物品及水瓶等。
课桌椅支架：支撑架均采用扁圆管折弯而成U型支架，下节腿间有扁圆管横撑，增加稳固性，底脚采用扁圆管，增加整体承重力，确保牢固安全。所有钢支架采用气体保护焊焊接而成，表面打磨平整，无毛刺，结构牢固，焊接完成后，通过抛丸机除锈表面处理后，经高温粉体喷塑冷却定型，确保长时间使用也不会产生表层剥落现象。
	50
	张
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	学生椅
	靠背：采用耐候、耐冲击、环保PP新料，模具一次成型。靠背中间设有2个竖直椭圆孔，既美观又减轻靠背重量，设计有横向栅栏式透气孔，增加透气性；根据人体自然曲线设计有完美的弧度，能很舒服的保护、支撑正在成长中的学生背部脊椎，使其免于侧弯，更加人性化。
坐垫：采用耐候、耐冲击、环保PP新料，模具一次成型。椅座面及靠背设计有横向栅栏式透气孔，背面设有U形加强筋，增加承重力，坐垫中间设有3个圆孔，增加透气性；坐面有内凹设计，能让学生整个臀部坐置内凹处，借此分散上半身所有重量，避免腰椎盘承受过大压力；坐面前端有下弯圆弧设计，可舒缓双腿的受力及不自主的摇晃，符合人体工程学设计。
防滑脚垫：桌腿和椅腿底端安置有耐候、耐冲击PP防滑套，模具一次成型，牢固可靠，防止桌椅底脚划伤地面。防滑套内设计有可调节高度PP螺钉，可用来调整桌面和椅面平整度，操作简单。
	50
	张
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	录播教室空调
	1.制冷类型冷暖、匹数3匹
	1
	台

	29
	导播室空调
	1.制冷类型冷暖、匹数1.5匹
	1
	台

	30
	机柜
	1.宽、深、高度 ：600mm*1000mm*1600mm
	1
	台

	31
	地面处理
	1.地面找平，塑胶地板 2.5mm 厚，抗菌耐磨，防水防潮，吸音防噪、环保无甲醛,施工。
	100
	平米

	32
	顶棚处理
	1.吊丝，打顶，轻钢龙骨吊顶，600*600 矿棉板，房顶处理
	100
	平米

	33
	LED教室灯（嵌入式）
	1、LED教室灯功率36±5W，功率因数≥0.90。
2、LED教室灯色温在5000±300K区间，色容差＜5。
3、LED教室灯显色指数Ra≥90，特殊显色指数R9≥50。
4、LED教室灯光生物安全检测为“无危险类”。
	1
	项

	34
	吸音处理
	1.木制龙骨架固定墙面，石膏板地层固定在龙骨上，聚酯吸音板装订与石膏板面，表层可做分层，上层以米黄，浅黄色浅色调为主，下层以灰，深色系为主。
	80
	平米

	35
	观摩室单项玻璃
	1.隔断土建施工，单反透玻璃安装处理 1.2m*4.8m=5.8平米，不锈钢边框。
	5.8
	平米

	36
	观摩椅
	1、椅背：采用全新进口PP，一体注塑成型，环保防火； 2、座垫：采用高密度弹力海绵，舒适透气； 3、椅架：直径25*T2.0MM喷涂五金椅架，金属质感，稳固性强； 4、写字板：360˚度旋转写字板，支架采用直径32*T2.0MM管材，配水杯架，方便耐用，自带置物架，轻松存放； 5、脚轮：直径50MM，PU万向滑动轮。
	9
	套

	37
	线路改造
	1.2.5MM 电线，灯线、插座线、观摩室插座、灯光线，PVC 穿管走灯线、讲台及多媒体预放电源线、空调线需三相配电 ，开槽布管。
	1
	项

	38
	讲台
	1.4000mm 长×1400mm，150mm 高，讲台木工板框架，复合强化地板，周边铜压条缝边。
	1
	项

	39
	木门
	定制
	1
	套

	40
	配套辅材
	1.含国标视频线、音频线、电源线、控制线、网线、高清线、分配器、电源空开等。
	1
	批

	41
	课堂主机
	1.系统架构：需采用嵌入式架构设计，且为了便于设备的远程管理、维护和升级，需内置操作系统和管理软件；
2.设备接口：网络接口≥1，HDMI≥1，USB≥1；
3.节能环保：设备功耗不超过12W，且采用无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课；
4.支持在断网（无互联网、无校园网、设备与平台断开）的情况下，可进行离线的课堂教学互动，而教学过程中的行为数据待连网后自动上传至平台进行归档。
5.通过蓝牙AP，可接入智能笔，且支持将智能笔的书写内容实时显示到电脑上，且屏显与实际书写时延＜0.5秒。
6.通过蓝牙AP，可接入智能笔，支持在未开课情况下，实现将智能笔书写的笔迹数据直接静默上传到平台上，而无需借助任何其他设备和软件。
	1
	台

	42
	智慧管理软件
	1.软件应采用业界流行的B/S架构，通过浏览器直接输入IP地址即可访问和使用。
2.为满足物联管控和统一管理，应支持根据不同网络架构配置网络参数，还可通过网络进行远程重启或定时重启等。
3.为保证安全性，应提供对教室的绑定认证功能，通过认证后可进行使用。
4.提供版本控制功能，可查看软件版本信息，并应提供OTA升级和本地离线升级两种方式，便于系统的维护和升级。
5.智能笔的管理，可查看智能笔的连接状态、电量状态和固件版本信息，也可手动添加、批量导入和导出智能笔信息。
	1
	套

	43
	智慧课堂软件
	一.课前备课
1.分组管理：支持教师创建分组教学方案，并分配小组成员，应用于分组教学活动中。
2.课本管理：教师可根据学段、学科、版本信息从教材库中直接引用已有课本，也可自编课本。
3.课前备课：支持教师基于教材、学科、知识点进行课前备课，备课时可引用资源库，备课内容包括课堂课件和随堂测试两种。
4.课件备课：支持教师上传课件资料或直接引用资源库进行备课。
5.测试备课：支持教师上传测试文件或直接引用题库进行备课。
6.备课同步：支持教师课前的所有备课资料备份至主机当中，教师在课堂上可直接调用进行授课，防止因网络问题无法访问平台而影响正常上课。
二.课堂教学
1.信息关联：教师上课时可自动关联学科、班级和学生信息，且支持实时监看学生状态。
2.课件演示：教师可直接打开课前备课或现场自带的课件进行授课。
3.画笔批注：教师可在教学过程中进行书写批注，提供多种可选笔迹大小和颜色。
4.板书教学：教师可使用板书功能进行书写及讲解，板书背景需支持多种样式和颜色可选；且支持多个白板同时并存，在授课过程中，可以随时的查看和调取白板的记录。
5.微课录制：支持录制教师电脑画面和采集电脑麦克风声音形成微课视频，录制完成后可同步上传至教学平台，也可下载到本地和分享给学生进行观看学习。
6.课堂互动：支持抢答、投票、随机挑人等功能，教师可从全班范围内随机挑选学生，也可根据某次答题或投票结果，从任意选项中随机挑选学生。
7.测试互动：支持全班作答、分组作答等方式的课堂测试互动活动。支持单选、多选、判断、解答等四种常用题型，并支持设置答题时间，教师也可以根据学生的答题情况随时终止或者延长答题。
8.随堂测试：提供利用课前备课已生成的测试或现场从自带试题中生成测试，教师选择后进行课堂测试。
9.截屏测试：支持教师截取课件、画笔和板书的内容作为题目进行课堂测试。
10.移动教学：提供教师移动端APP，支持对课件进行多页预览、翻页、批注和板书，发起随机挑人、抢答和点赞，拍摄图片和实时视频并进行讲评分享等功能。
11.分组教学：教师可进行自由分组、布置主题和设置倒计时，学生可进行分角色讨论学习；支持不少于12个小组，每个小组支持提交不少于6个讨论成果，教师可查看所有小组的讨论成果、进行二分屏或四分屏对比展示。
12.分组协作：支持在分组教学中，同一小组的不同学生可在同一纸上进行协作书写，且书写内容需自动关联学生身份并可进行笔迹回放。
13.书写答题：支持在不改变学生书写方式的情况下自动记录学生书写笔迹、统计客观题正确率，并支持不少于4个学生答案对比和笔迹回放。
14.书写演示：支持教师授权学生进行书写演示，书写笔迹可在教师PC端实现同步显示，且支持不少于4个学生同时进行对比演示。
15.课堂点赞：支持教师根据学生课堂表现对学生个人或小组进行点赞激励。
三.教学分析
1.课堂分析：支持对课堂教学进行全程记录和分析，内容按时序结构化进行呈现，便于教师课后快速定位查找，完成课后反思教研；并提供课堂的签到率、作答得分率、课堂活跃度、点赞、知识点得分率和学生做题分析等数据。
2.错题分析：支持按时段、班级汇总所有错题，包括错题的得分率、所关联的知识点和错误的学生名单等数据；教师可通过得分率、错题来源进行筛选查找，也可根据需要导出错题集。
四.数据报告
1.智慧课堂：支持按时段生成全校的智慧课堂分析，包含但不限于智慧课堂开课与互动总次数、开课的日趋势与时间段分析、按年级/学科/班级/教师分类的开课和互动数据等。
2.智慧作业：支持按时段生成全校的智慧作业分析，包含但不限于作业提交/布置/批阅/讲评的趋势分析、按年级/学科/班级/教师分类的作业应用分析等，分析指标包含但不限于布置次数、提交率、批阅率、订正率、订正后查阅率、得分率、平均用时等，且支持对每个指标设置预警并高亮显示。
3.资源建设：支持统计和查看教师教学活动的生成性资源和校本资源总量，并可按资源类型、学科分别统计。
4.教师教情：支持按时段生成教师与学科的教学分析，包含但不限于作业布置数、作业讲评数、课堂开课数等，并提供每个教师的作业和课堂应用情况，作业包含但不限于布置次数、得分率、提交率、批阅率、订正率、订正后查阅率、讲评数、平均用时、作业布置/批阅/讲评的日趋势、作业批阅的时间段分布等，课堂包含但不限于开课次数与日趋势、互动次数与互动类型占比等。
5.学科学情：支持按时段、学科生成班级与年级的学情对比分析，包含但不限于学业等级分布、各单元目标的平均得分率，以及各学业等级分层的学生与临界生名单等。
6.班级学情：支持按时段、学科生成班级学情分析，包含但不限于班级各学生作业平均的得分率、提交率、订正率、用时、每份作业的评价等级、各知识点与各单元目标的平均得分率、具有典型表现的学生名单等。
7.学生学情：支持按时段生成学生个人学情分析，包含但不限于作业等级分布、作业等级与得分率趋势、作业时长、每份作业的个人与班级和年级的时长趋势对比、各个知识点与单元目标的个人与班级和年级的得分率对比等。
8.课堂质量：支持按时段、学科生成各班级课堂质量分析，包含但不限于课堂开课与互动次数对比、课堂作答等级的占比与分布、课堂互动类型的占比与分布等。
9.作业质量：支持按时段、学科生成各班级作业质量分析，包含但不限于作业等级/得分率/提交率/订正率/平均用时的数据对比、作业等级的占比与趋势、作业作答时长的占比与趋势、作业提交与批阅的时间段分布、作业类型的占比与分布、作业题量的占比与分布、作业试题难度的占比与分布等。
	1
	套

	44
	智慧测练软件
	一.总体要求：
1. 测练场景：需同时满足校内外测验、练习、作业等多类场景的使用，支持测练的新增、修改、存草稿、复制、分享、下载、布置、批阅和分析等。
2. 课堂测练：需支持课堂实时测练的场景，支持教师在课堂上将课前制作好的测练实时发布给学生进行作答，且支持作答中可实时查看学生的答题动态和卷面，作答后可实时统计和呈现结果，教师可以当堂进行讲评；
3. 课外测练：需同时满足日常作业和教辅作业两类场景，支持教师在线布置作业，学生可以在校内或校外完成并提交。
（1）日常作业：需满足教师在日常教学中制作个性化作业的需求，支持教师自主进行制题组卷、打印和发布，体现了作业的灵活性。
（2）教辅作业：需支持学校或学科组制作成册作业本的需求，作业本支持关联课本信息、设置作业名称、年份、封面和封底等内容，也支持自定义章节目录，且每个章节可包含多页作业内容，作业本制作完成并发放给学生后，教师即可根据教学进度分章节进行布置，体现了作业的规划性。
4. 制题组卷：需同时满足题库选题和文件导入两类场景，题型需支持包括单选、多选、判断、解答、填空、阅读、材料、完形填空等，且支持对每道题设置正确答案、分数、预估用时、难度系数、关联知识点、单元目标和微课等。
5. 作答方式：需同时满足题卡合一和题卡分离作答两类场景，教师可在线制作卷面和答题卡并进行覆码下载，也支持教师下载为普通文件应用于传统的测练形式；
6. 提交方式：需同时满足校内完成作业并提交、校外完成作业并通过APP提交和校外完成作业并带回学校提交三类场景。
7. 批阅方式：需同时满足电脑批阅和书面批阅两类场景，且可支持逐张改和流水改的阅卷方式；书面批阅还需支持自动识别作答学生身份，无需老师手动识别和切换的多余操作。
8. 书写方式：需同时满足手写和填涂两种方式，手写方式支持智能识别客观题的作答、主观题的批改对错和分值，填涂方式支持在选项上直接打勾或涂写。
9. 试卷分析：需支持在组卷过程中进行试题分析，包括整份测练中主客观题和不同题型的占比情况，也包括各试题难度和各知识点的题量占比情况。
10. 测练报告：支持系统自动生成测练报告，并可进行查看和导出，包含但不限于班级分析、班级对比、试题分析和学生分析多个维度。
（1）班级分析：支持自定义作业的预估用时和得分率预警值，以生成对应分析。包含但不限于作业完成情况、得分率区间的人数分布、用时区间的人数分布、得分率与用时的四象限分析、每道试题的平均得分率与用时分布、每个知识点与每个单元目标的得分率分布和预警试题等。
（2）班级对比：支持多个班级与年级进行对比分析，包含但不限于作业平均得分率、评价等级占比、平均用时、每道题的得分率和每个关联知识点与单元目标的平均得分率等。
（3）试题分析：包含但不限于每道题的班级得分率、年级得分率、平均用时、以及每个客观题的选项分布和名单等。
（4）学生分析：包含但不限于每个学生的整体作答用时、书写用时、异常停顿次数、得分或得分率、错题数和评价等级等；同时支持记录和还原学生的答题和思考过程，包含但不限于每道题的作答用时、是否跳题、异常停顿等；
11. 测练讲评：支持教师在课堂上调取课堂和课外测练进行展示并支持通过画笔进行批注讲评，也支持使用智能笔直接在学生作答的纸质测练上进行书写讲评，且测练题面和书写笔迹均可实时同步显示；
二.教师端APP
1. 兼容性：需同时兼容手机、平板和Android、iOS系统，提供账号密码、手机验证码和微信验证的登录方式，且支持通过设备内置蓝牙通讯模块连接智能笔查看电量情况。
2. 批改同步：需满足教师使用智能笔批改作业的场景，支持批改时作业的题面、作答笔迹和批改内容均可实时同步呈现在终端上；
3. 数据上传：需同时支持教师智能笔实时批改和离线批改数据上传两类场景，当连接智能笔时，此时教师的批改数据可实时上传，而离线的批改数据也能够自动上传到平台。
4. 作业批改：需满足教师使用终端批阅作业的场景，教师可回放学生作答笔迹、更正客观题的系统判别和对主观题进行批改或赋分，也支持教师对整份作业进行批注和评定作业表现等级。
5. 作业进度：支持查看作业的布置日期、作业状态、提交进度、批阅进度和得分率等，并可查看每一个学生的作业完成状态、得分率、表现等级、总分和作答用时等。
6. 作业报告：支持生成整份作业的分析报告，包含但不限于作业题量、提交率、批阅率、得分率和平均用时，以及学生的作业表现等级分布、用时分布、知识点掌握情况、单元目标掌握情况和单题分析等；
7. 班级报告：支持生成整个班级的分析报告，包含但不限于作业提交率、平均得分率、平均题量、平均用时，也支持生成班级的学生作业表现等级分布、作业平均得分率趋势、平均用时趋势、知识点掌握情况和单元目标掌握情况，还支持生成班级所有未交作业的名单和每个学生未交作业的总次数。
8. 学生报告：支持生成每个学生的分析报告，包含但不限于作业提交率、平均得分率、平均题量、平均用时、个人作业表现等级分布、个人得分率趋势、个人平均用时趋势、知识点掌握情况和单元目标掌握情况等；
9. 班级错题：支持自动归集错题形成班级错题集和分析，包含但不限于作业的错题统计、错题的知识点分布、单元目标分布和题型分布等；还支持按得分率区间和知识点进行筛选查看错题详情，包含但不限于每道错题的班级与年级的得分率、各选项的选择分布和名单等。
10. 微课录制：需满足教师针对高频错题开展错题指导的场景，教师可使用智能笔书写解题思路，且书写的笔迹内容可自动形成微课视频并支持推送给学生进行学习；
三.学生端APP
1. 兼容性：需同时兼容手机、平板和Android、iOS系统，支持通过设备内置蓝牙通讯模块连接智能笔查看电量情况。
2. 书写同步：需满足学生使用智能笔做作业的场景，支持书写时作业的题面和作答笔迹均可实时同步呈现在终端上。
3. 数据上传：需同时满足学生智能笔实时作答和离线作答数据上传两类场景，当连接智能笔时，此时作答的数据可实时上传，而离线作答数据也能够自动上传到平台。
4. 作业列表：支持查看教师布置的每一份作业，包含但不限于作业的所属学科、发布日期、作业状态、得分率和作业表现等级等，并支持按照学科进行筛选查看。
5. 作业报告：支持生成每份作业分析报告，包含但不限于学生个人作业表现等级、得分率/得分、作业用时和教师评语，以及每道题的正确答案、解析和教师的批注内容等，且支持查看作业的优秀答案和典型错误范例。
6. 学科报告：支持生成学生各学科作业分析报告，包含但不限于作业的提交率、平均得分率、平均题量、平均用时、学生个人作业表现等级分布、得分率趋势、用时趋势、知识点掌握情况和单元目标掌握情况等。
7. 错题分析：支持生成各学科作业的错题集和分析，包含但不限于错题统计、每个知识点与单元目标的错题数分布、每个题型的错题数占比，以及每道错题的个人与班级得分率对比等；
8. 错题学习：支持根据错题举一反三推荐练习，也支持学生查看教师推送的错题微课视频进行学习和巩固。
	1
	套

	45
	智能笔
	1.外观尺寸：笔身直径≤10.5mm；
2.重量：不含笔帽重量≤13g；
3.电池容量：内置锂离子电池，容量≥130mAH；
4.使用时间：连续书写时长≥8小时；
5.充电时间：≤1.5小时；
6.压感级别：≥1024级；
7.定位识别：内置笔迹摄像头，采用数字光学点阵技术；
8.分辨率：≥0.04mm；
9.书写角度：-45°至45°（垂直角度为0°）；
10.识别精度：支持识别600dpi及以上的黑白打印或印刷品的点阵内容，并可实现书写笔迹的采集，且笔迹采集率不低于99%；
11.存储空间：≥8MB，可以实现书写数据的脱机存储；
12.数据传输：支持蓝牙BLE 4.0及以上无线数据传输，可以连接教室蓝牙AP或手机；
13.笔芯规格：D1；
14.充电接口：磁吸式；
15.指示灯：需支持不同状态显示，包含但不限于电量状态、连接状态、异常状态等；
16.跌落：智能笔跌落试验符合国标GB4943.1-2022，实验结果为无危险或无影响；且蓝牙连接、书写笔迹的采集和传输均正常；
	50
	支
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	蓝牙AP
	1.采用蓝牙BLE 5.0及以上协议；
2.采用无天线设计，且无外接天线； 
3.具有≥5个通讯模块，每模块≥11个通道；
4.单台设备支持≥55支智能笔的同时接入和并发使用，且连接后保持＞40分钟不掉线；
5.支持搜索添加智能笔，也可单个添加和批量导入智能笔信息，还支持查看智能笔的连接状态、固件版本信息和电量，并可对智能笔进行批量升级。
6.网络接口：RJ45≥1；
7.电源：DC 12V、PoE；
	1
	台

	47
	智能笔充电柜
	1.需采用壁挂式安装方式，卷帘门设计，减少教室空间占用的同时，方便进行智能笔的存放和管理；
2.需采用多层充电模块设计，每层≥12个充电单元，支持≥60支智能笔同时充电使用；
3.需采用磁吸式充电接口，具有充电指示灯；
4.电源：AC 100~240V；
5.功率：≤80W。
	1
	台

	48
	线材等辅件
	1.含国标视频线、音频线、电源线、控制线、网线、高清线、分配器、电源空开等满足布线要求
	1
	批

	49
	智能本
	1.尺寸：≥A5；
2.页数：≥50P；
3.点阵打印精度：≥600dpi；
4.为保证长久使用及存档，需有封面设计以保护纸张。
5.为方便使用，需在内页中提供明确的使用指南。
6.为满足不同学科需要，需提供笔记本、单行本、田字格、英文本、计算本等多种可选。
7.提供抢答区，学生可通过简单的操作参与课堂抢答。
8.提供客观题答题区，每页需支持不少于10道题，且需支持在一页答完后可翻页继续作答。
9.提供主观题答题区，需支持多页连续作答，应对书写内容较多的情况。
	150
	本

	50
	作业本
	1.可按照学校校本、教辅作业内容定制，包括制题组卷、覆码、印刷成册等。
2.点阵打印精度≥600dpi。
	100
	本

	51
	耗材
	1.A4纸张，点阵处理
	1000
	张

	52
	耗材
	1.A3纸张，点阵处理
	1000
	张

	53
	笔芯
	1.笔芯规格：0.5mm；
2.笔芯长：67mm；
3.笔芯直径：2.3mm。
	500
	支


第五部分 合同原则

（仅供参考）

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人）

乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

项目信息

采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                     

     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

         (否

    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予中小微企业评审优惠：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否
    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否
          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
(是       (否      (不涉及
合同金额

（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           

         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    

(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   

(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

合同验收

验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否
验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      

（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效

本合同自                             生效。

合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

	甲方（采购人）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签字或盖章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签字或盖章）
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第六部分 响应文件格式

一、供应商提交文件须知

1.供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致响应文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。

2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3.本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.评标委员会将应用供应商提交的资料并根据自己的判断，决定供应商履行合同的合格性及能力。

5.供应商提交的材料将被妥善保存，但不退还。

6.全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。

（格式）

                                      正/副本                   
             项目名称
响 应 文 件

项目编号：             
采购人：                                  
采购代理机构：                            
供应商名称：          （加盖单位公章）    
法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字）：            
     年   月   日

目 录
一、资格响应部分
1.*有效的营业执照……………………………………………………………………………页码

2.*供应商代表证明……………………………………………………………………………页码

3.*开户许可证或基本存款账户信息…………………………………………………………页码

4.*政府采购供应商信用承诺书………………………………………………………………页码

5.*信用信息查询记录…………………………………………………………………………页码

6.供应商认为需要提供的其他资格证明材料 ………………………………………………页码
二、报价要求响应部分
1.*开标一览表…………………………………………………………………………………页码

2.*报价明细表…………………………………………………………………………………页码

三、商务、技术响应部分
1.*响应函………………………………………………………………………………………页码

2.*商务规范响应及偏离表……………………………………………………………………页码

3. 近三年类似项目案例及相关证明资料……………………………………………………页码

4.*不存在《政府采购法实施条例》第十八条情形的书面说明及承诺……………………页码

5. 项目团队成员配备…………………………………………………………………………页码

6.供应商认为需要提供的其他商务材料 ……………………………………………………页码

7.*投标货物主要技术指标的详细描述………………………………………………………页码

8.*投标货物技术规范响应及偏离表…………………………………………………………页码

9.同投标货物型号一致的产品彩页或能证明其技术参数的生产厂家材料 ………………页码

10.技术方案  …………………………………………………………………………………页码

11. 所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如有）…………………页码

12. 供应商小微企业证明文件、监狱企业证明文件、残疾人企业证明文件（如有）……页码

13.关于符合本国产品标准的声明函…………………………………………………………页码
14.供应商认为需要提供的其他技术材料……………………………………………………页码
一、资格响应部分

1、有效的营业执照
附：供应商有效的营业执照
2、供应商代表证明

附：若为法定代表人（单位负责人）须提供法定代表人（单位负责人）身份证明书及身份证；若为授权委托代理人须提供法定代表人（单位负责人）身份证明书、委托代理人身份证、法定代表人（单位负责人）授权书；若为自然人须提供个人身份证明
（1）法定代表人（单位负责人）身份证明书
单位名称：                            
 单位性质：                                    
 地址：                                              
 成立时间：          年      月      日

 经营期限：

 姓名：                 性别：          
 年龄：                 职务：          
 系                                 的法定代表人（单位负责人）。

 特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件

供应商名称（公章）：                 
法定代表人（单位负责人）（签字并盖章）：           
日期：                 

（2）法定代表人（单位负责人）授权委托书
（采购代理机构）：

本授权书声明：注册于             （供应商住址）的       （供应商名称）法定代表人（单位负责人）        （法定代表人（单位负责人）姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的           （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的         （项目名称、项目编号）    ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

委托期限：                        。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件
法定代表人（单位负责人）姓名（签字或签章）：                 
供应商代表姓名（签字或签章）：                  

供应商名称及公章：                 
3、开户许可证或基本存款账户信息

供应商提供有效的开户许可证或基本存款账户信息

4、政府采购供应商信用承诺书
致（采购人）：
为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动（项目名称：         ，项目编号：           ）， 严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺函的条件： 
（一）具有独立承担民事责任的能力； 
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录； 

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿承担一切法律责任，接受政府采购监管部门和其他机关的审查和处罚。
供应商名称（公章）：                 
供应商代表（签字并盖章）：           
日期：                 

注：1.供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺函，不再需要提供以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料。

2.供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函未提供视为未实质性响应采购文件要求，按无效投标处理。 

3.（1）采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。（2）供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

5、信用信息查询记录
附：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”（包括“失信被执行人”及“重大税收违法失信主体”）查询结果以及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果（处罚决定规定的时间和地域范围内）。
6、供应商认为需要提供的其他资格证明材料

二、报价要求响应部分

1、*开标一览表
项目名称：                   

项目编号：                   

货币：人民币/元

	供应商名称
	

	总报价人民币
	小写：                 

大写：                 

	供货期
	

	质保期
	

	质量标准
	

	备注
	


注:此表供应商可续页，但不得有空项。

供应商名称（公章）：                 
法定代表人（单位负责人）姓名（签字或盖章）：       
日期：                 

2、*报价明细表
项目名称：                   

项目编号：                   

货币：人民币/元

	序号
	品名
	品牌
	规格型号
	产地及厂家
	数量
	单位
	单价
	合计

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价：大写：                         小写：


备注：

投标报价表不可缺项，务必填写清楚，准确无误，否则按废标处理。

此表供应商可续页，但不得有空项。

供应商名称（公章）：                 
供应商代表（签字或盖章）：           
日期：                 

三、商务、技术响应部分

1、*响应函
（采购人）：

             (供应商全称)授权     (供应商代表姓名)         (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的         (项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1.我方同意在本项目采购文件中规定的有效期内（     日历天）遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件。

3.提供供应商须知规定的全部响应文件，包括响应文件、开标一览表。

4.按采购文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表。

5.我方承诺：完全理解投标报价超过开标时公布的预算金额时，投标将被拒绝。

6.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7.承诺完全满足和响应采购文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在响应文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

8.保证遵守采购文件的规定。

9.我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

10.我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

11.我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

12.我方承诺：采购人若需追加采购本项目采购文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

13.我方承诺接受采购文件中《合同条款》的全部条款且无任何异议。

14.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

所有有关本投标的一切往来联系方式为：

地址：                         邮编：                   
电话：                         传真：                   
供应商代表姓名：                   
供应商代表联系电话：办公：           移动：          
E-mail：                     

供应商名称(公章)：                     
供应商代表(签字或签章)：                     
日　期：                     
注：除可填报项目外，对本响应函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。
2、*商务规范响应及偏离表
项目名称：                    
项目编号：                    

	序号
	采购文件条目号
	采购文件的商务条款
	响应文件对应规范
	响应/偏离情况
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注:此表供应商可续页，但不得有空项；

供应商名称（公章）：                 
供应商代表（签字或盖章）：           
日期：                 

3、近三年类似项目案例及相关证明资料
供应商须提供近三年（在开标截止日期三个年度内）类似项目业绩，至少需提供中标通知书、中标合同（与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页、主要内容页）及竣工验收报告作为证明材料

4、*不存在《政府采购法实施条例》第十八条情形的书面说明及承诺

采购人名称：

在参与本次项目投标中，我单位不存在《政府采购法实施条例》第十八条规定情形，并对比说明及承诺：

1、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如无，填写“无”）；

与我单位的法定代表人为同一人的其他法人单位如下：    
我单位直接控股的其他法人单位如下：       
与我单位存在管理关系的其他法人单位如下：       
2、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

供应商名称（公章）：                 
供应商代表（签字或盖章）：           
日期：                 

5. 项目团队成员配备
6、供应商认为需要提供的其他商务材料
7、*投标货物主要技术指标的详细描述
8、*投标货物技术规范响应及偏离表
项目名称：                    

项目编号：                    

	序号
	采购文件条目号
	采购文件的技术条款
	响应文件对应规范
	响应/偏离情况
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注:此表供应商可续页，但不得有空项；

供应商名称（公章）：                 
供应商代表（签字或盖章）：           
日期：                 

9、同投标货物型号一致的产品彩页或能证明其技术参数的生产厂家材料
10、技术方案
包括但不限于：
1、项目实施方案：①项目整体实施方案；②项目进度计划及保证措施；③项目重点难点、关键过程分析等；

2、质量保证体系及措施：①质量保证体系②质量保证措施等；
3、安装调试方案：①人员配备；②安装措施；③调试措施；④安装调试的期限保障措施；⑤安装调试的应急预案等；

4、验收阶段方案：①验收准备工作；②验收标准和依据；③验收流程；④配合验收的人员安排；⑤验收方案等；

5、培训方案：①培训计划；②培训对象；③培训时间；④培训课程及安排；⑤培训效果检验等；

6、售后服务方案：①售后服务团队；②售后人员岗位职责；③售后服务方案；④售后服务保障措施；⑤售后服务承诺等。

11、所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如有）
节能产品明细表（如有）

（1）强制节能产品明细表格式（以项为单位分别填写，如本项目所投产品中不涉及强制节能产品，此表可不提供）

强制节能产品明细表

	序号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	节能产品认证证书号
	认证证书有效截止日期
	认证机构名录

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，必须提供获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

注：

1．采购货物中如含有强制节能产品的，须如实填写强制节能产品明细表；

2. 提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书。

3．所投报信息安全产品属于《信息安全产品强制性认证目录》中的产品，有效认证证书复印件附后。

（2）非强制节能产品、环保标志产品明细表格式（以项为单位分别填写，如本项目所投产品中不涉及非强制节能产品、环保标志产品，此表可不提供）

非强制节能产品明细表
	序号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	节能产品认证证书号
	认证证书有效截止日期
	认证机构名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投报节能产品政府采购品目清单中强制性采购产品以外的其它节能产品，将给予适当加分。

环境标志产品明细表
	序号
	产品名称
	企业名称
	注册商标
	规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：

1．采购货物中如含有非强制节能产品、环境标志产品的，请如实填写产品明细表；

2. 提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书。

3．所投报信息安全产品属于《信息安全产品强制性认证目录》中的产品，有效认证证书复印件附后。
12、供应商小微企业证明文件、监狱企业证明文件、残疾人企业证明文件（如有）
中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司参加              （单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下∶

            （标的名称），属于  工业  行业；制造商为             （企业名称），从业人员     人，营业收入为        万元，资产总额为          万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责入为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）∶        
日    期：             
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的规定，本单位为符合条件的监狱企业单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业单位制造的货物（不包括使用非残监狱企业单位注册商标的货物。）

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）∶        
日    期：             
残疾人福利性单位声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。）

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）∶        
日    期：             
13、关于符合本国产品标准的声明函

 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

 

公司（单位）名称（盖章）：　        

日期：　     年　  月　  日         

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

14、供应商认为需要提供的其他技术材料

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人（单位负责人）的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加     （项目名称、项目编号） 项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他供应商相互串通投标报价，不排挤其他供应商的公平竞争、损害采购人的合法权益；

五、不与采购人、采购代理机构或其他供应商串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证中标后不转包，若有分包征得采购单位同意；

八、保证中标之后，按照响应文件承诺履约，如有违反，同意接受采购单位违约处罚；

九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为

十、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人（单位负责人）授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格等有关处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                     供应商名称（公章）：                     
账号：                         法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：               

日   期：    年   月   日


